<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                             Beheerplan oevers

                             Oeverbeheerplan
                               2020-2024




Definitieve versie 185-111
Datum: 8 april 2020




                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Elke vijf jaar worden de oeververdedigingen geïnspecteerd op basis waarvan de noodzakelijke
onderhoudsmaatregelen voor de komende planperiode worden vastgesteld. Deze werkzaamheden worden vertaald
in het oeverbeheerplan.

Dit oeverbeheerplan geeft inzicht in de huidige kwaliteit en het uit te voeren onderhoud aan de gemeentelijke
oeververdedigingen over de periode 2020-2024. Onder oeververdedigingen verstaan we:

     -     natuurlijke oever;
     -     ecologische oever;
     -     palen met horizontale planken;
     -     houten damwand;
     -     stalen damwand;
     -     kades.

Kwaliteit oeververdedigingen 2019 (incl. globale inspectie kades)
    -     Het grootste deel (82 %, ca. 29 km) bestaat uit de hoge kwaliteit A en B;
    -     Slechts 3% heeft kwaliteit D en moet worden onderhouden of gerenoveerd;
    -     Kwaliteit D is normaliter niet gewenst en is de afgelopen 2 jaar ontstaan. De verklaring is dat
          werkzaamheden waar mogelijk, zonder het ontstaan van gevaarlijke situaties, 2 jaar zijn uitgesteld in
          verband met de werkzaamheden aan de kademuur in Monnickendam.
    -     De 3% kwaliteit D bestaat met name uit houten constructies (horizontale planken en houten damwanden).
    -     In 2019 is een globale inspectie van de kades uitgevoerd door een externe partij. Hieruit bleek dat de
          kwaliteit van de kades voldoende is. In deze planperiode worden geen grote vervangingskosten verwacht.
          In 2020 wordt een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd om de staat van de kades nader te bepalen voor de
          periode daarna.

Ecologische oevers
In dit plan is rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van ecologische oevers.
     -    In totaal ligt er in de gemeente nog 2,5 km potentieel te ontwikkelen ecologische oevers;
     -    De meeste potentie ligt in de grootste kern Monnickendam.

Financiële middelen
    -    We hebben nog niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren uit de vorige planperiode. Dit werd veroorzaakt
         door het project kademuur in Monnickendam. Deze achterstallige werkzaamheden zijn opgenomen in de
         planperiode 2020-2024.
    -    Voor het reguliere werk hebben we 900.000 euro nodig (gehele planperiode 2020-2024). Het benodigde
         bedrag voor het achterstallige werk is 412.000 euro (en wordt verspreid over de komende jaren). Een deel
         (28.432 euro) van de opgebouwde voorziening laten we vrijvallen.
    -    Structureel wordt de toevoeging aan de voorziening met 60.200 euro verlaagd. De jaarlijkse voorziening
         komt uit op een bedrag van 180.000 euro. We zullen deze mutatie verwerken in de voorjaarsnota.


                                     2020            2021            2022            2023            2024 totaal
stand 1-1                  €      440.432   €     455.407   €     355.316   €     239.368   €     119.792
toevoeging                 €      180.000   €     180.000   €     180.000   €     180.000   €     180.000 € 900.000
geplande uitgaven          €     -124.175   €    -254.628   €    -269.044   €    -272.342   €    -272.341 € -1.192.530
onvoorzien                 €      -12.418   €     -25.463   €     -26.904   €     -27.234   €     -27.451 € -119.470
Vrijval voorziening        €      -28.432
Stand 31-12                €      455.407   €     355.316 €       239.368 €       119.792 €             -
(bedra gen excl btw)




                                                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting .................................................................................................................................................................... 2
Inleiding ............................................................................................................................................................................ 5
1. Huidige kwaliteit oeververdedigingen .......................................................................................................................... 6
     1.1 Beschrijving van het gebied.................................................................................................................................... 6
     1.2. Gemeentelijk beleid .............................................................................................................................................. 6
     1.3 Onderzoek kwaliteit oeververdedigingen .............................................................................................................. 7
     1.4 Typen oeververdediging ......................................................................................................................................... 9
     1.5 Kwaliteit oeververdedigingen 2019 ..................................................................................................................... 10
     1.6 Ruimte voor ecologische oevers .......................................................................................................................... 11
2. Onderhoudsprogramma 2020-2024 ........................................................................................................................... 13
     2.1 Planning onderhoud oeververdedigingen ............................................................................................................ 13
     2.2 Groenonderhoud.................................................................................................................................................. 13
3.       Financiële middelen ............................................................................................................................................... 14
     3.1 Uitgaven 2020-2024 ............................................................................................................................................. 14
     3.2 Voorziening 2020-2024 ........................................................................................................................................ 14
     3.3 Eenheidsprijzen .................................................................................................................................................... 15
Bijlage 1: Eenheidsprijzen per type oever....................................................................................................................... 16
Bijlage 2: Mogelijke locaties ecologische oevers ............................................................................................................ 19




                                                                                                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inleiding
De gemeente Waterland is een gebied waar het water een waardevol onderdeel van de omgeving uitmaakt. De grens
tussen water en land bestaat vrijwel altijd uit een type oeverbescherming. Zoals het woord al omschrijft wordt
hiermee de oever beschermd en spoelt de grond niet weg (afkalving).

Afhankelijk van locatie en functie is een bepaald type oeverbescherming aangelegd. Is er bijvoorbeeld een groot
hoogteverschil in stedelijk gebied aanwezig dan kan een kademuur functioneel zijn. Maar wanneer er ruimte is voor
een flauw oplopend talud en er is weinig golfslag door wind of bootjes, dan kan een natuurlijke oever met diverse
beplanting prima voldoen. Uiteraard lopen de kosten voor de aanleg en onderhoud beide voorbeelden enorm uiteen.

Dit oeverbeheerplan geeft inzicht in de huidige kwaliteit en het uit te voeren onderhoud aan de gemeentelijke
oeververdedigingen over de periode 2020-2024.




                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. Huidige kwaliteit oeververdedigingen
1.1 Beschrijving van het gebied

Situatie en begrenzing
De gemeente Waterland is gelegen ten noorden van de gemeente Amsterdam. Aan de oostzijde wordt de gemeente
Waterland begrensd door het Markermeer. Aan de westzijde grenst de gemeente aan het Noord-Hollands kanaal bij
Landsmeer en aan de noordzijde aan Purmerend en Edam en Volendam. De gemeente Waterland bestaat uit de
kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Monnickendam, Overleek, Uitdam, Watergang,
Zuiderwoude en is gelegen in de provincie Noord-Holland.

De oeververdedigingen in beheer en onderhoud van de gemeente Waterland zijn in het beheerplan opgenomen. De
totale lengte van de opgenomen oevers bedraagt circa 35 km.

Functie en gebruik van het oppervlaktewater
De primaire functie van het grootste deel van de wateren is waterafvoer en waterberging. De watergangen zijn
gelegen binnen het bebouwde gebied en worden uiteraard recreatief gebruikt als vis- en vaarwater.


1.2. Gemeentelijk beleid

Werkgelegenheid
De gemeente vindt het belangrijk om lokale werkgelegenheid te stimuleren als dat mogelijk is. Bij aanbestedingen
wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Tevens wordt waar mogelijk de eigen (buiten)dienst ingezet.

Afstemming
Voor het oeverbeheer is afstemming met andere beleidsvelden van belang, zoals op de thema’s kunstwerken
verkeer, wegen, riolering en groen. Ook wordt rekeningen gehouden met bewoners en eigenaren zoals
woningbouwverenigingen en andere grondeigenaren.

CROW
CROW is inmiddels een eigennaam, maar was eens de afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de
Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Naast de genoemde wet- en regelgeving zijn er door de
CROW veel praktijkrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen worden zowel juridisch als richtinggevend gehanteerd voor
de wijze van handelen van de beheerder. De CROW-richtlijnen vormen voor de gemeente Waterland de basis voor
het beheer en onderhoud aan de oevers. Belangrijke publicaties van toepassing op oevers zijn onder andere:

    -    Publicatie 400 Werken in en met verontreinigde bodem
    -    Publicatie Binnenstedelijke Kademuren
    -    Publicatie Oeverconstructies
    -    Publicatie 380 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018




                                                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.3 Onderzoek kwaliteit oeververdedigingen
Het onderzoek naar de kwaliteit van de oeververdedigingen uitgevoerd in 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:
    1. vooronderzoek;
    2. vaststellen beoordelingscriteria;
    3. veldinventarisatie 2019.

     1. Vooronderzoek
De inventarisatie is gestart met een vooronderzoek. In het vooronderzoek is op basis van de kadastrale gegevens van
de gemeente Waterland en legger van het Hoogheemraadschap (de Keur) bepaald welke watergangen in het
beheerplan worden opgenomen. Alleen de oevers waarvan de gemeente Waterland onderhoudsplichtig is, zijn in het
plan opgenomen. In totaal is ruim 34 km oever in beheer van de gemeente Waterland. In tabel 1 is het aantal
strekkende meter oeververdediging per kern opgenomen. Er is een separate bijlage beschikbaar met tekeningen van
de oeververdedigingen.

 Kern                                              Lengte oeververdediging (m1)
 Broek in Waterland                                            6.056
 Ilpendam                                                      3.491
 Marken                                                        4.583
 Monnickendam                                                 16.854
 Watergang                                                     1.994
 Zuiderwoude                                                   1.107
 Overige Kernen                                                1.250
 Totaal lengte oeververdediging                               34.776
Tabel 1: totale lengte oeververdediging per kern



De legger van het HHNK (de Keur)
In de verordening van het hoogheemraadschap: de Keur,
staan de regels die het HHNK hanteert bij de bescherming
van waterkeringen, watergangen en bijbehorende
kunstwerken. Door het stellen van deze regels worden
wateroverlast en watervervuiling voorkomen. In de
waterlegger staat o.a. wie er onderhoudsplichtig is voor de
aanliggende oever (zie afbeelding interactieve kaart
HHNK, de legger 2019).




Watervergunning (Waterwet)
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd aan de oevers moet er een watervergunning worden aangevraagd bij
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Er wordt toestemming verleent wanneer de
werkzaamheden binnen de regels van de Keur vallen. Pas na toestemming van het HHNK kunnen de werkzaamheden
worden uitgevoerd.




                                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    2. Vaststellen beoordelingscriteria
Voor het vaststellen van de onderhoudstoestand van de oevers, zijn de kwaliteitsniveaus van het CROW (publicatie
Kwaliteitscatalogus 2018) aangehouden. De Kwaliteitscatalogus beschrijft onderhoudsniveaus voor oevers in de
openbare ruimte. Per oever gelden één of meer kwaliteitscriteria. Voor elk kwaliteitscriterium is een beeldmeetlat
samengesteld waar met foto’s, beschrijvingen en technische eisen onderhoudsniveaus meetbaar zijn gemaakt.
Kwaliteit A is de hoogste en D de laagste kwaliteit. De beschrijving van de gebruikte beeldmeetlatten zijn als volgt
omschreven:

         Kwaliteitsniveau A:
         Beschoeiing of kade is in goede technische staat. Beschoeiing staat nauwelijks scheef, is zo goed als
         compleet en heeft heel weinig beschadigingen. De constructie is stabiel.
         Kwaliteitsniveau B:
         Beschoeiing of kade is in redelijke technische staat. Beschoeiing staat hoogstens licht scheef, is redelijk
         compleet en heeft weinig beschadigingen. De constructie is redelijk stabiel.
         Kwaliteitsniveau C:
         Beschoeiing of kade is in matige technische staat. Beschoeiing staat scheef, is incompleet en veel zichtbare
         beschadigingen. De constructie is matig stabiel.
         Kwaliteitsniveau D:
         Beschoeiing is in slechte technische staat. Beschoeiing erg scheef, is incompleet en veel zichtbare
         beschadigingen. De constructie is instabiel.

    3. Inventarisatie 2019
Na het controleren van kadastrale gegevens, het opzoeken van de onderhoudsplichtig eigenaar in de legger van het
HHNK en de beoordelingscriteria volgens het CROW, is gestart met de veldinventarisatie. In de inventarisatie zijn per
oeverdeel de volgende gegevens opgenomen:

    -    algemene gegevens;
    -    onderhoudstoestand;
    -    mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers.

Algemene gegevens
De inventarisatie start met het controleren van de beschikbare algemene gegevens (uit het beheerprogramma) zoals:
     -   materiaal;
     -   opbouw;
     -   ligging ten opzicht van waterlijn;
     -   lengte van de beschoeiing;
     -   locatie en bereikbaarheid.

Onderhoudstoestand (de kwaliteit)
Per oever is de onderhoudstoestand opgenomen. Hierbij is aangegeven indien een oever beschadigd is, de eventuele
oorzaak van de schade en de te nemen maatregelen zijn beschreven. Tevens is een inschatting gemaakt van de
verwachte restlevensduur van de oeververdediging.


Mogelijkheden voor ecologische oevers
Per oever is tevens aangegeven of er ruimte is voor het aanleggen van een ecologische oever. Dit kan zeker niet
overal want een ecologische oever verreist veel ruimte. Voor een overzicht van de mogelijke locaties wordt verwezen
naar bijlage 2.




                                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.4 Typen oeververdediging
Tijdens de inventarisatie zijn de onderstaande oeververdedigingen beoordeeld:

    -    natuurlijke oever,
    -    ecologische oever,
    -    palen met horizontale planken,
    -    houten damwand,
    -    stalen damwand,
    -    kades.

Onderstaand volgt een beschrijving per type.

     1. Natuurlijke oevers
Een natuurlijke oever is een natuurlijk flauwe overgang van land in
water waarbij geen beschoeiing nodig is om de grond te keren. De
gemeente heeft ca. 19 km aan natuurlijke oevers in beheer die één keer
per 5 jaar worden beoordeeld op afkalving (wegspoelen van de grond).




     2. Ecologische Oevers
De gemeente heeft op een aantal locaties over een totale lengte van ca.
350 meter een ecologische oever in beheer. Bij ecologische oevers gaat
het land geleidelijk over in water met langs de oever een natte plas en
dras zone. Deze natte zone is belangrijk voor de waterkwaliteit en goed
voor de flora en fauna. Voor een verdere toelichting wordt verwezen
naar paragraaf 1.6.




     3. Palen met horizontale planken
Palen met horizontale planken zijn toegepast op locaties waarbij geen
zware grondlasten worden gekeerd en het hoogteverschil ten opzichte
van het water klein is, maar waarbij wel de oever moet worden
beschermd tegen uitspoeling of afkalving. Bij deze oeververdediging
zijn materialen als hout en kunststof toegepast. De hoogte van de
beschoeiing ten opzichte van het water is gering en verankering is vaak
niet nodig. We hebben in de gemeente verdeeld over de verschillende
kernen ongeveer 12 kilometer lichte beschoeiing in beheer.



      4. Houten of stalen damwand
Bij oevers langs wegen, parkeervakken met onvoldoende berm, of op
locaties waar grote verschillen zijn tussen het waterpeil en het maaiveld
zijn zware beschoeiingen (damwanden) toegepast. Bij deze
oeververdediging worden materialen als hout, staal en/of beton
toegepast. We hebben in de gemeente verdeeld over de verschillende
kernen ongeveer 2800 meter zware beschoeiingen in beheer.




                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     5. Kades
Eind jaren zeventig en in de jaren ’70 en ‘80 zijn in de binnenstad van
Monnickendam op verschillende locaties kademuren aangebracht. Een
kademuur is een civieltechnisch kunstwerk gefundeerd met heipalen of
op een stalen damwand. Kades hebben als functie een weg te keren en
schepen aan te laten leggen. Vaak heeft het ook een esthetische reden.
Op veel kademuren zijn bolders, stroompunten en andere
voorzieningen aangebracht. In de gemeente hebben we ca. 870 meter
aan kademuur in beheer.




1.5 Kwaliteit oeververdedigingen 2019
De verschillende typen oeververdediging en de
onderhoudstoestand zijn op tekening en in een
digitaal beheersysteem verwerkt (zie afbeelding
oeververdedigingen in tekenprogramma).




Globale inspectie kades 2019 en inventarisatie
oeververdedigingen
In 2019 is een globale inspectie van de kades uitgevoerd door een externe partij. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de
kades voldoende is. In deze planperiode worden geen grote vervangingskosten verwacht. In 2020 wordt een
gedetailleerd onderzoek uitgevoerd om de staat van de kades nader te bepalen voor de periode daarna.

In dit plan is het klein onderhoud aan de kades zoals diletatievoegen en metselwerk herstellen gaten achter de kades
wel meegenomen. In 2020 wordt een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd om de staat van de kades nader te
bepalen.

In tabel 2 is een totaaloverzicht van de typen oeververdediging en de kwaliteit van de oevers in de gemeente
Waterland opgenomen (incl. de resultaten van de globale inspectie kades).


                                                  Lengte    Kwaliteit oeververdedigingen 2019 (CROW)
 Type oeververdediging                            (m)                  A             B            C               D
      1.    Natuurlijke oever                      1.9052          16202          1520          950             380
      2.    Ecologische oever                         288              0           288            0               0
      3.    Horizontale planken                    11.771          5347          2268         3661             495
      4.    Houten damwand                          1.785            961          363          251             210
      5.    Stalen damwand                          1.008            928            80            0               0
      6.    Kade                                      872            704           141           27               0
 Totale lengte in m1                               34.776         24.142         4.660        4.889           1.085
Tabel 2: kwaliteit alle oeververdedigingen 2019



                                                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Conclusies tabel 2 kwaliteit oeververdedigingen 2019 (incl. kades)
    -    Het grootste deel (82 %, ca. 29 km) bestaat uit de hoge kwaliteit A en B;
    -    Slechts 3% heeft kwaliteit D en moet worden onderhouden of gerenoveerd;
    -    Kwaliteit D is normaliter niet gewenst en is de afgelopen 2 jaar ontstaan. De verklaring is dat
         werkzaamheden waar mogelijk, zonder het ontstaan van gevaarlijke situaties, 2 jaar zijn uitgesteld in
         verband met de werkzaamheden aan de kademuur in Monnickendam.
    -    De 3% kwaliteit D bestaat met name uit houten constructies (horizontale planken en houten damwanden).



1.6 Ruimte voor ecologische oevers
De gemeente heeft in het verleden (2008) een extern onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor het
aanleggen van een ecologische oevers. Tijdens dit onderzoek is bekeken of er ruimte is aan de waterzijde, of aan de
landzijde om de oever in te richten. Destijds zijn er op een aantal locaties een ecologische oever aangelegd.

In de onderstaande tabel 3 is per kern het mogelijke aantal m1 ecologische oever aangegeven. Voor de exacte
locaties wordt verwezen naar bijlage 2.


 Kern                                      Totale lengte oeververdediging (m1)    Potentiele ecologische oever (m1)

 Broek in Waterland                                                       6.056                                  225
 Ilpendam                                                                 3.491                                  585
 Marken                                                                   4.583                                   25
 Monnickendam                                                            16.854                                 1525
 Watergang                                                                1.994                                    0
 Zuiderwoude                                                              1.107                                    0
 Buitengebied                                                             1.250                                    0
 Totaal                                                                  34.776                                 2435
Tabel 3: mogelijkheden voor ecologische oever per kern

Conclusies tabel 3
    -    in totaal ligt er in de gemeente nog 2,5 km potentieel te ontwikkelen ecologische oevers;
    -    de meeste potentie ligt in de grootste kern Monnickendam.

Nadere toelichting ecologische oever
Een ecologische oever is een oever waarbij de overgang van land naar water geleidelijk verloopt, bijvoorbeeld door
het inrichten van een plas- drasberm (uiteraard vraagt dit om beschikbare ruimte dus dit kan niet overal). Er zijn
meerdere voordelen toe te kennen aan de ecologische oever zoals:
     -    een grote soortenrijkdom, door het creëren van flauwe oevers en extensief beheer van de watergangen;
     -    de vorm met een plas- drasbermen draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit (water zuiverende
          werking);
     -    verhogen de natuurwaarde in en rond het water;
     -    de beplanting als onderdeel van dit type oever zorgt voor een stabiliteit en voorkomt afkalving;
     -    bijdrage aan de waterberging en zorgen voor paai- en opgroeigebied voor vis.
     -    meer natuurbeleving en recreatieve- en esthetische functie van het water.
     -    aangelegd op de landzijde kan dit type oever worden gebruikt voor watercompensatie. Hierover dient
          vooraf afstemming met HHNK plaats te vinden.

Wat zijn geschikte locaties voor een ecologische oever?
De ecologische oever kan zeker niet overal worden aangelegd. Zo zijn er een aantal eisen waaraan moet worden
voldaan voordat een locatie als geschikt kan worden bestempeld, denk hierbij o.a. aan;

    -    de minimale lengte van de oever moet 50m1 zijn;
    -    Er ligt voldoende (vrije) ruimte achter de oever (ca 10 m.);
    -    Het Hoogheemraadschap moet akkoord gaan met het ontwikkelen van de locatie;
    -    En uiteraard betrekken we bewoners bij een dergelijke ontwikkeling.
Na overleg met de betrokkenen (o.a. bewoners) kan worden overgegaan naar de aanleg van een ecologische oever.


                                                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Opbouw ecologische oever
Een ecologische oever kan op het land en in het water worden ingericht. Bij het aanleggen van een ecologische oever
op het land, wordt de oever voor een lengte van ca.10 m, afgegraven met een talud van 1 : 4 (of flauwer), plaatselijk
worden beplantingen aangebracht. Ter bescherming van de oever wordt een lage onderwaterbeschoeiing
aangebracht.

Als een ecologische oever in de watergang wordt aangelegd, wordt eerst een onderwaterbeschoeiing geplaatst.
Aansluitend wordt de baggerspecie uit de watergang of grond achter de beschoeiing geplaatst. Bij een ecologische
oever in het water wordt geen beplanting aangebracht. Hier doet de natuur haar werk.

Vanuit ecologisch oogpunt en vanuit het oogpunt van waterberging wordt aangeraden de ecologische oever op de
landzijde aan te leggen. Voor het plan is hier zoveel mogelijk van uitgegaan.

Beheer en onderhoud
Bij de aanleg van ecologische oevers moet met het onderhoud en beheer ervan rekening worden gehouden. Zo is
voor het behoud van vitale rietkragen een gefaseerd maaibeheer gewenst. Het is van belang dat goede afspraken
worden gemaakt ten aanzien van eigendom, beheer en onderhoud (bv het Waterschap, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, eigen groendienst).

De frequentie van onderhoud van de ecologische oevers en de rietvegetatie is afhankelijk van de doelsoorten (flora
en fauna). De kosten voor de aanleg van een ecologische oever zijn in bijlage 1 omschreven.




                                                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 2. Onderhoudsprogramma 2020-2024
Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie is een planning opgesteld met als doel de kwaliteitsniveaus te
verhogen. Na 2024 is de onderhoudstoestand van alle oeververdedigingen minimaal kwaliteitsscore B. In de
volgende paragraaf worden de prioriteiten uiteengezet in een planning.



2.1 Planning onderhoud oeververdedigingen
De hoogste prioriteit in dit plan is het herstellen van de oeververdedigingen met kwaliteit C en D. Voor het verhogen
van de kwaliteiten C en D naar kwaliteit A is de planperiode van 5 jaar nodig (2020-2024). Zoals in hoofdstuk 2
omschreven is 82% van de oeververdedigingen met kwaliteit A en B beoordeeld.

Daarnaast moet aan een aantal oevers groenonderhoud plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan maaien,
ophogen en aanvullen van oevers. Deze onderhoudswerkzaamheden kunnen door de eigen groendienst worden
uitgevoerd

In tabel 4 is per kern samengevat welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

                            Te plegen onderhoud in meters (kwaliteit C en D)
                            beschoeiing met   (Houten)
 Kern                                                                                   Ecologische oever
                            horizontale       damwand               kade plaatsen
                                                                                        inrichten
                            planken plaatsen plaatsen
 Broek in Waterland         519               96                    0                   0
 Ilpendam                   334               22                    0                   350
 Marken                     599               243                   37                  0
 Katwoude                   0                 0                     0                   0
 Monnickendam               1842              343                   0                   500
 Watergang                  0                 0                     0                   0
 Zuiderwoude                52                0                     7                   0
 Uitdam / Overleek          0                 0                     0                   0
 Totaal                     3.915             704                   44                  850
Tabel 4 uit te voeren werkzaamheden per kern (kwaliteitsniveau C+D)



2.2 Groenonderhoud
Naast het plaatsen van nieuwe oeververdedigingen dient op plaatsen groenonderhoud plaats te vinden dat wordt
uitgevoerd door de eigen dienst. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende werkzaamheden:

     -    aanvullen bij afkalving (wegspoelen van grond);
     -    verwijdering van verlanding (zie afbeelding met
          weggespoelde grond achter oeververdediging);
     -    snoeiwerkzaamheden.

Omdat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de
eigen dienst worden hiervoor geen kosten opgenomen in dit
beheerplan.




                                                                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     3. Financiële middelen
In dit hoofdstuk worden de geplande uitgaven voor de planperiode 2020-2024 inzichtelijk gemaakt. Dit vormt de
basis voor de continuering van de voorziening.

3.1 Uitgaven 2020-2024
Voor het onderhoud aan de oeververdediging bepalen we de prioritering op basis van de volgende aspecten:

     -     Oeververdedigingen die met kwaliteit ‘D’ zijn beoordeeld hebben de hoogste prioriteit gevolgd door
           kwaliteit C;
     -     Kwaliteit C en D worden in de planperiode 2020-2024 opgepakt;
     -     We voeren het onderhoud zoveel mogelijk geclusterd per kern uit;
     -     De jaarlijkse kosten worden zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld.

Per jaar zijn de kosten geraamd. Voor de raming zijn eenheidsprijzen gehanteerd. In de onderstaande tabel staat de
jaarlijkse planning incl. kosten per jaar weergegeven (herstel kwaliteit C en D).

Totaal 2020-2024                   2020                2021         2022        2023         2024             Totaal
 Onderzoek kademuren                    40.000
 Monnickendam                           84.175                       45.072                  272.341
 Marken                                                254.628                  206.987
 Broek in Waterland                                                  87.229
 Ilpendam                                                            94.380      65.355
 Zuiderwoude                                                         42.363
                                    124.175            254.628      269.044     272.342      272.341           1.192.530
Tabel 5 onderhoudsprogramma oeververdediging (kwaliteitsniveau C en D)

Kades: in 2019 is een globale inspectie van de kades uitgevoerd. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de kades
voldoende is. In deze planperiode worden geen grote vervangingskosten verwacht. In 2020 wordt een gedetailleerd
onderzoek uitgevoerd om de staat van de kades nader te bepalen voor de periode daarna.



3.2 Voorziening 2020-2024
We hebben nog niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren uit de vorige planperiode. Dit werd veroorzaakt door het
project kademuur in Monnickendam. Deze achterstallige werkzaamheden zijn opgenomen in de planperiode 2020-
2024.
Voor het reguliere werk hebben we 900.000 euro nodig (gehele planperiode 2020-2024). Het benodigde bedrag voor
het achterstallige werk is 412.000 euro (en wordt verspreid over de komende jaren). Een deel (28.432 euro) van de
opgebouwde voorziening laten we vrijvallen.
Structureel wordt de toevoeging aan de voorziening met 60.200 euro verlaagd. De jaarlijkse voorziening komt uit op
een bedrag van 180.000 euro. We zullen deze mutatie verwerken in de voorjaarsnota.

                                            2020                  2021            2022             2023                2024 totaal
stand 1-1                    €           440.432   €           455.407   €     355.316   €      239.368   €         119.792
toevoeging                   €           180.000   €           180.000   €     180.000   €      180.000   €         180.000 € 900.000
geplande uitgaven            €          -124.175   €          -254.628   €    -269.044   €     -272.342   €        -272.341 € -1.192.530
onvoorzien                   €           -12.418   €           -25.463   €     -26.904   €      -27.234   €         -27.451 € -119.470
Vrijval voorziening          €           -28.432
Stand 31-12                  €           455.407   €          355.316 €       239.368 €        119.792 €                   -
(bedra gen excl btw)
Tabel 6 verloop voorziening 2020-2024




                                                                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.3 Eenheidsprijzen
Per type oeververdediging is bepaald wat de kosten voor onderhoud zijn. De eenheidsprijzen zijn afhankelijk van
onderstaande factoren.

    -    te keren grondlasten;
    -    hoogte van oeververdediging t.o.v. waterpeil;
    -    diepte van de watergang;
    -    materiaal;
    -    lengte van de oever;
    -    bereikbaarheid van de oever;
    -    verankering, gording of deksloof;
    -    verschil in waterstanden.

In bijlage 1 zijn de verschillende oeververdedigingen per type opgedeeld in prijsklassen.




                                                                                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Eenheidsprijzen per type oeververdediging

Oeververdediging – prijsklasse 1
    -   palen met horizontale planken
    -   lichte beschoeiing (CROW)
    -   minimale grondlasten
    -   materiaal hout (combischotten)
    -   0 - 30 cm boven waterpeil
    -   0 - 50 cm diepte onder water
    -   hoogte schotten < 100 cm
    -   geen verankering
    -   geen deksloof of gording
    -   eenheidsprijs € 185,- per meter

Oeververdediging - prijsklasse 2
    -   palen met horizontale planken
    -   lichte beschoeiing (CROW)
    -   geringe grondlasten
    -   materiaal hout (combischotten), kunststof
    -   30 - 60 cm boven waterpeil
    -   0 - 50 cm diepte onder water
    -   hoogte schotten 100 - 140 cm
    -   i.c.m. verankering
    -   i.c.m. deksloof of gording
    -   eenheidsprijs € 256,- per meter

Oeververdediging - prijsklasse 3
    -   palen met horizontale planken
    -   lichte / zware beschoeiing (CROW)
    -   zware grondlasten
    -   materiaal hout (combischotten), kunststof
    -   > 60 cm boven waterpeil
    -   > 50 cm diepte onder water
    -   hoogte schotten >140 cm
    -   i.c.m. verankering
    -   i.c.m. deksloof of gording
    -   moeilijk te bereiken locaties (achterpaden, buurten Marken)
    -   lengte van beschoeiing < 10 meter (bv bij duikers, achterpaden)
    -   eenheidsprijs € 325,- per meter

Oeververdediging - prijsklasse 4
    -   damwandconstructie
    -   zware beschoeiing (CROW)
    -   zware grondlasten
    -   materiaal hout (combiwand), kunststof
    -   0 - 50 cm boven waterpeil
    -   0 - 80 cm diepte onder water
    -   hoogte planken < 3 m
    -   i.c.m. verankering
    -   i.c.m. deksloof of gording
    -   eenheidsprijs €365,- per meter




                                                                          16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Oeververdediging - prijsklasse 5
    -   damwandconstructie
    -   zware beschoeiing (CROW)
    -   zware grondlasten
    -   materiaal hout (combiwand), kunststof
    -   > 50 cm boven waterpeil
    -   0 - 80 cm diepte onder water
    -   i.c.m. hoogte planken > 3 m
    -   i.c.m. verankering
    -   i.c.m. deksloof of gording
    -   moeilijk te bereiken locaties (achterpaden, buurten Marken)
    -   lengte van beschoeiing < 10 meter (bv bij duikers, achterpaden)
    -   eenheidsprijs €495,- per meter

Oeververdediging - prijsklasse 6
    -   damwandconstructie
    -   zware beschoeiing (CROW)
    -   zware grondlasten
    -   materiaal staal
    -   > 50 cm boven waterpeil
    -   0 - 80 cm diepte onder water
    -   stalen profielen
    -   i.c.m. verankering
    -   i.c.m. (betonnen) deksloof of gording
    -   i.c.m. steiger (Veenderijgouw)
    -   lengte van damwand < 10 meter
    -   eenheidsprijs €2756,- per meter

kade - prijsklasse 7
    -     kade
    -     0 - 80 cm boven waterpeil
    -     Materiaal staal/steen
    -     0 - 80 cm diepte onder water
    -     Gefundeerd op (buis)palen of stalen damwand
    -     i.c.m. verankering
    -     eenheidsprijs €4500,- per meter

kade - prijsklasse 8
    -     kade
    -     > 80 cm boven waterpeil
    -     Materiaal staal/steen
    -     0 - 80 cm diepte onder water
    -     Gefundeerd op (buis)palen of stalen damwand
    -     i.c.m. verankering
    -     moeilijk te bereiken locaties (achterpaden, buurten Marken)
    -     (onderdeel) brughoofd
    -     eenheidsprijs €5690,- per meter




                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>aanleg ecologische oever - prijsklasse 9
    -    natuurlijke oever/licht beschoeiing
    -    ontwerp / voorbereiding
    -    op het land / in het water
    -    verwijderen oude beschoeiingsdelen
    -    > 30 cm boven waterpeil
    -    Afgraven oever
    -    Aanbrengen en afwerken grond
    -    Aanbrengen beplanting
    -    0 - 80 cm diepte onder water
    -    i.c.m. lichte beschoeiing
    -    eenheidsprijs €125,- per meter




                                               18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Mogelijke locaties ecologische oevers




Lepelaarstraat Ilpendam, ca. 100 meter                 van Oorschotplantsoen Ilpendam, ca. 235 meter




Motorrijtuigstraat Broek in Waterland, ca. 100 meter   Veenderijgouw Broek in Waterland, ca. 65 meter




                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Havenpad Ilpendam, ca. 250 meter   Achterzijde Cornelis Dirkszoonlaan, ca. 225 meter




Kloosterdijk, ca. 50 meter         Hellingweg/Wagengouw Broek in Waterland, ca. 90 meter




                                                                                           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>t Groene Hart Monnickendam, ca. 1250 meter




‘t Trefpunt Marken, ca. 40 meter




                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>