<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 1:      Standaardbepalingen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels
                en leidingen in de gemeente Vught (Standaardbepalingen) d.d. 16 december 2010

Het in uitvoering nemen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 en 3 van de AVOI en de
Telecommunicatieverordening houdt expliciet in dat de onderstaande Standaardbepalingen worden
geaccepteerd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders
of van diegene waaraan de bevoegdheid tot het geven van toestemming is gedelegeerd mag van deze
Standaardbepalingen niet worden afgeweken.

Standaardbepalingen

A       Voorbereiding:
     1. Het plaatsen van objecten en voorzieningen ten behoeve van kabels en leidingen dienen
        expliciet te worden vermeld in de aanvraag met de tekst “nieuw te plaatsen object”. Tevens
        dient men met de gemeente overeenstemming te bereiken m.b.t. de toepassing van de kleur
        van het betreffende object en of voorziening. Indien het nieuw plaatsen niet wordt vermeld
        wordt er van uit gegaan dat de huidige situatie blijft gehandhaafd.

     2. Om overlast van een kabel- en/of leidingwerk bij de burgers tot een minimum te beperken
        dient vooraf vastgesteld te worden dat de kabel- en leidingwerken van meerdere disciplines
        daar waar mogelijk altijd gecombineerd uitgevoerd worden.

     3. Eén werkdag voorafgaand aan de uitvoering dient men de start van werkzaamheden te
        melden. De melding dient men per fax (073-6580191) of e-mail (postbus.bor@vught.nl) te
        richten aan de gemeente Vught, afdeling Beheer Openbare Ruimte, t.a.v. Wijkteamleiders.
        Vermeld dient te worden: vergunning/instemmingsnummer; de straatnaam; startdatum; aard
        van de werkzaamheden en voor welke netbeheerder of aanbieder men deze werkzaamheden
        dient uit te voeren. Zijn er tijdens de uitvoering vragen, van welke aard dan ook, dan dient
        men contact op te nemen met de behandelend ambtenaar vermeld op de afgegeven
        vergunning c.q. het afgegeven instemmingsbesluit.


B       Uitvoering:
     1. De uitvoerende partij dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de verstrekte
        vergunning c.q. instemming op het werk in zijn of haar bezit te hebben, op verzoek kunnen
        tonen en de strekking van de inhoud moet ten minste bij de uitvoerder van het werk bekend
        zijn.

     2. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de standaardprofielen van de Gemeente
        Vught. Ook de diepteligging van de kabels en leidingen dient overeenkomstig het in de
        gemeente Vught vastgestelde dwarsprofiel te worden uitgevoerd. Hiervoor wordt verwezen
        naar bijlage 1a met tekeningnummer ST-2-K.


    3. Toegebrachte schade aan de verharding, riolen, bomen, kabels en leidingen, goederen en/of
       rechten van de gemeente Vught en aan derden, voortvloeiend uit werkzaamheden verricht

Bijlage 1:   Standaardbepalingen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de gemeente Vught
             (Standaardbepalingen) d.d. 16 december 2010
                                                                                                                            1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>             door of in opdracht van de netbeheerder of aanbieder, dient te allen tijde op de dag van het
             optreden van de schade aan de behandelend ambtenaar van de gemeente Vught te worden
             gemeld. Alle kosten van schade aan goederen en/of rechten van de gemeente en van derden
             die direct of indirect voortvloeien uit de werkzaamheden of die het gevolg zijn van
             veronachtzaming van deze standaardbepalingen komen voor rekening van de netbeheerder
             of aanbieder.

     4. Bij constatering van mogelijk vervuilde grond dient u tijdig contact op te nemen met de
        contactpersoon van de Gemeente Vught.

     5. Voorwerpen van archeologische waarde die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden
        gevonden, worden overgedragen aan de gemeente.

     6. Gedurende weekenden, nationale feest- en gedenkdagen en vakantieperioden dienen de
        sleuven te zijn gedicht en dienen goed begaanbaar te zijn. Op aanwijzing van de gemeente
        Vught kan de eis worden gesteld dat de sleuven dagelijks worden gedicht. Dit betreft met
        name routes voor visueel gehandicapten, locaties in de nabijheid van verzorgingscentra c.q.
        zorgwoningen en winkelcentra. Het moet te allen tijde gewaarborgd zijn dat visueel
        gehandicapten nooit in een openliggende sleuf of lasgat kunnen vallen. Afzetting van het
        volledige werkterrein met bouwhekken wordt hiertoe door de gemeente Vught geadviseerd.
        Bij uitvoering dient de bereikbaarheid van de bedrijven, instellingen en bewoners te allen
        tijde te zijn gewaarborgd.

     7. Om “vervuiling” van de ondergrondse ruimte te voorkomen dienen in principe alle kabels en
        leidingen die blijvend door de netbeheerder of aanbieder buiten gebruik zijn gesteld binnen
        vier weken na buiten bedrijfstelling te worden verwijderd. In overleg met de behandelend
        ambtenaar kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt. De om wat voor reden dan
        ook niet verwijderde vervallen kabels en leidingen dienen zodra er werkzaamheden in het
        onderhavige tracé plaatsvinden te worden verwijderd. Gelet op artikel A.2 van deze
        standaardbepalingen zullen daar waar de geul open gaat netbeheerders en/of aanbieders dit
        met elkaar moeten afstemmen.

     8. Bij wegkruisingen waarbij de weg voorzien is van semi- of open verharding dient men
        mantelbuizen toe te passen.
        Bij wegkruisingen waarbij de weg voorzien is van een asfaltverharding dient de wegkruising
        met behulp van een doorpersing tot stand te worden gebracht. Het gebruik van een “raket”
        is niet toegestaan.
        Zonder uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders of van
        diegene waaraan de bevoegdheid tot het geven van toestemming is gedelegeerd mag er geen
        asfalt worden opgebroken.

     9. Aanvullingen ter plaatse van wegen voorzien van semi- of open verharding dient plaats te
        vinden met zand met een minimale laagdikte van 0.50 m. zand voor zandbed.

     10. Uit de sleuven vrijkomende puin, hout, e.d. mag niet worden teruggebracht en dient te
         worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Alle daaruit voortvloeiende kosten
         zijn voor rekening de netbeheerder of aanbieder.


Bijlage 1:    Standaardbepalingen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de gemeente Vught
              (Standaardbepalingen) d.d. 16 december 2010
                                                                                                                             2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     11.         Algemene eisen aan de uitvoering van grondwerken.
                Onderheulen van wegen en haar fundering is niet toegestaan. Wegbedekking en
                 fundering dienen over minstens de totale lengte en breedte van de ontgraving te
                 worden opengebroken.
                 De sleuf dient gescheiden te worden ontgraven en opgeslagen. Bij het aanvullen van
                 de sleuf dient het zand met een minimale dikte van 0,50 m boven in de sleuf te
                 worden verwerkt. Tekortkomend zand dient te worden aangevoerd en verwerkt.

                Indringingsweerstand; sondeerwaarde
                 De leden 4 en 5 van Artikel 22.02.06 van de Standaard 2005 zijn van toepassing en
                 worden aangevuld door de hierna volgende leden.
                 De bestaande grondslag onder ophogingen en /of aanvullingen moet voldoen aan
                 een sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm2 op een diepte van maximaal 100 mm
                 onder onderkant ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag rondom de
                 sleuf niet voldoet aan deze eis dient het bedrijf dit direct te melden aan de
                 vertegenwoordiger van de gemeente Vught.
                 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand
                 in zandbed) wordt verwerkt, dienen op een diepte van maximaal 100 mm onder
                 bovenkant ophoging c.q. aanvulling tot onderkant van deze ophoging c.q. aanvulling
                 de volgende sondeerwaarde in acht te worden genomen:
                 a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm2;
                 b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm2;
                 c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm2
                 d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm2;
                 e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm2;
                 f. (onder trottoirs en parkeerstroken) in boomputten: minimaal 1,5 N/mm2 en
                                                                           maximaal 2,0 N/mm2

                    Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet genoemd in lid 3
                    gelden, op een diepte van maximaal 100 mm onder bovenkant ophoging c.q.
                    aanvulling tot onderkant ophoging c.q. aanvulling de volgende eisen:
                    a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm2, behoudens aanvullingen van sleuven
                    conform Hoofdstuk 24 van de Standaard 2005 en onderliggende standaard-
                    voorwaarden;
                    b. de dichtheid van de aanvulling moet overeenkomen met die van de omringende
                    grondslag zodat geen zettingsverschillen ontstaan.

                    Onder de verharding van fiets- en voetpaden moet het oorspronkelijke zandbed weer
                    worden hersteld. Indien de oorspronkelijke dikte van het zandbed kleiner is dan 10
                    cm, dient dit tekort te worden aangevuld, hetgeen voorafgaande aan de uitvoering
                    van de werkzaamheden wordt gemeld. Indien een melding ontbreekt komen de
                    kosten voor rekening van de vergunning houder.




Bijlage 1:   Standaardbepalingen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de gemeente Vught
             (Standaardbepalingen) d.d. 16 december 2010
                                                                                                                            3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     12.            Algemene voorwaarden ten aanzien van de groenvoorzieningen.
                   Grondwerk
                    Binnen de kroonprojectie van de bomen mogen geen ophogingen en ontgravingen
                    plaatsvinden, anders dan na toestemming van het cluster beheer openbare ruimte van
                    de afdeling Ruimte van de gemeente Vught (verder BOR). De te verwerken
                    grond/zand dient zoutarm te zijn, zo nodig dienen monsters te worden overlegd.
                    Kabel- en leidingsleuven moeten op een afstand van minimaal 3 m. van de stam
                    worden gegraven. Hierbij mogen geen wortels dikker dan 3 cm. worden
                    beschadigd/geamputeerd. In bijzondere gevallen kan in overleg met de afdeling BOR
                    van de gemeente Vught hiervan worden afgeweken.
                    Alle grondwerk binnen de kroonprojectie dient met handkracht te worden
                    uitgevoerd, anders dan na toestemming van de afdeling BOR van de gemeente
                    Vught.
                   Bronbemaling
                    Bronbemaling welke binnen de kroonprojectie een verlaging van de grondwaterstand
                    veroorzaakt mag slechts in werking worden gesteld na toestemming van de afdeling
                    BOR van de gemeente Vught. Binnen het groeiseizoen zal de watervoorziening van
                    de bomen moeten zijn gewaarborgd. Hiertoe dient water te worden gegeven of een
                    retourbemaling te worden geïnstalleerd.
                   Opslag.
                    Binnen de kroonprojectie mogen geen bouwstoffen grond/zand worden opgeslagen.
                    De bomen mogen niet voor verankering van tuidraden of voor de bevestiging van
                    borden e.d. worden gebruikt.
                    Op aanzeggen van een vertegenwoordiger van de afdeling BOR van de gemeente
                    Vught moeten zo nodig beschermingsmaatregelen worden genomen in de vorm van
                    bouwhekken of bouwplanken.
                   Werkzaamheden aan bomen.
                    Werkzaamheden aan bomen mogen alleen door of namens afdeling BOR van de
                    gemeente Vught worden uitgevoerd.
                    De aannemer dient zijn werk zodanig in te richten dat schade aan stam, kroon en
                    wortels niet kan ontstaan. Eventuele schades dienen direct aan afdeling BOR van de
                    gemeente Vught te worden gemeld.
                   Toegebrachte schades.
                    Bij schades aan bomen of algeheel verlies van bomen zullen de richtlijnen van de
                    Nederlandse vereniging van taxateurs van bomen (NVTB) worden toegepast om de
                    waardevermindering van de boom te bepalen. Voor dit bedrag en de eventuele
                    opruim- en herstelkosten zal de vergunninghouder cq de partij waaraan het college
                    instemming heeft verleend aansprakelijk worden gesteld. Indien de richtlijnen van
                    NVTB moeten worden toegepast, zal het schaderapport worden opgesteld door een
                    onafhankelijk bureau. De kosten voor het vaststellen van de schade zullen voor
                    rekening van de vergunninghouder zijn.




Bijlage 1:   Standaardbepalingen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de gemeente Vught
             (Standaardbepalingen) d.d. 16 december 2010
                                                                                                                            4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                 Groenstroken & beplanting
                  De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat beschadiging aan beplanting en
                  groenstroken c.q. wortels wordt voorkomen. De herplantingswerkzaamheden
                  worden door de gemeente Vught in eigen beheer uitgevoerd en op kosten van de
                  vergunninghouder, cq de partij waaraan het college instemming heeft verleend.

     13. Nieuwe c.q. te verplaatsten objecten dienen 3,0 m1 uit de kroon van een boom te worden
         geprojecteerd. Tevens dienen deze objecten zodanig te worden gesitueerd dat het trottoir
         zijn functie kan behouden.

     14. De beschadigde materialen dienen te worden vervangen door materialen van een A-kwaliteit
         c.q. van een eerste kwaliteit. Tevens dient het vervangende materiaal gelijkwaardig te zijn aan
         het bestaande materiaal in onder andere afmetingen, kleur, samenstelling e.d.


Externe bronnen:
Onverkort van toepassing zijn de meest recente versies van:
    de Leidraad voor Gemeenten en Nutsbedrijven inzake (her-)straatwerkzaamheden;
    de Richtlijn Tarieven (graaf) werkzaamheden telecom 2004, uitgegeven door VNG.
    het Handboek 96b van de C.R.O.W “wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen
      binnen de bebouwde kom”. ISBNnr: 90 6628 448 X. In dit handboek staan de
      standaardafzettingen voor werk in uitvoering naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten
      en rotondes en op fietspaden en voetpaden;
    de door de Stichting C.R.O.W in september 2005 vastgestelde versie van de Standaard RAW
      Bepalingen (“Standaard”).
    Voor zover niet in strijd met de “Standaard”, zijn van toepassing, als waren zij letterlijk in de
      “Standaard” opgenomen, de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands
      Normalisatie-Instituut (NNI), zoals deze zijn vermeld in de publicatie "Jaarboek Bouw"
      (jaarlijkse uitgave NNI) en deze drie maanden voor de dag van uitvoering van de
      werkzaamheden van de aanbieder of netbeheerder waarmee het college heeft ingestemd van
      toepassing zijn.
    Voor zover van toepassing de APV van de gemeente Vught.

Door C.R.O.W opgestelde documenten zijn verkrijgbaar bij de Stichting C.R.O.W te Ede.
Meer informatie en voor bestellingen kijk op: www.crow.nl.
Artikel 01.09.02 van de “Standaard” is van toepassing uitgezonderd het houden van een
bouwbespreking in het kader van vergunningsplichtige werkzaamheden.

Overige relevante wetgeving: Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)




C            Overige bepalingen




Bijlage 1:    Standaardbepalingen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de gemeente Vught
              (Standaardbepalingen) d.d. 16 december 2010
                                                                                                                             5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     1. Graffiti, leuzen, posters en dergelijke dienen per 1e aanzegging van kasten en overige
        opstallen, welke eigendom zijn van netbeheerders of aanbieders, binnen redelijke termijn te
        worden verwijderd.
        Aanstootgevende graffiti, leuzen, posters en dergelijke dienen per 1e aanzegging van kasten
        en overige opstallen, welke eigendom zijn van netbeheerders of aanbieders, binnen 24 uur te
        worden verwijderd.

     2. De door de gemeente (tijdens het reguliere kabels en leidingen coördinatieoverleg)
        aangekondigde wegreconstructies en/of (her)bestratingen of andere civieltechnische werken
        en nieuwbouwplannen dienen door netbeheerders of aanbieders binnen hun eigen
        organisatie te worden getoetst op mogelijkheden tot gecombineerde uitvoering van
        voorgenomen (netuitbreidings)plannen. Zij dienen met in achtneming van artikel 6.2 van
        deze verordening zo mogelijk een voorinvestering te doen. Zodat bepaalde wegvakken in
        een werkgang integraal kunnen worden aangepakt.

     3. Er geldt een opbreek verbod bij vorst. Afhankelijk van de weersomstandigheden van het
        moment worden de condities daarvoor door de gemeente bepaald.


D            Sanctionering:

     1. In het kader van de veiligheid van en de informatievoorziening naar de burgers, dient de
        gemeente er te allen tijde van op de hoogte te zijn op welke locaties er in de gemeente
        gegraven wordt. Derhalve kan het niet (tijdig) melden van een kabel- en/of leidingwerk
        worden gesanctioneerd. Boete per overtreding € 1000,=.

     2. Indien niet wordt voldaan aan de in deze standaardbepalingen opgenomen technische en
        administratieve eisen, zal de netbeheerder of aanbieder, op last van een door het college
        gemachtigd ambtenaar een kabel- en/of leidingwerk onmiddellijk geheel of gedeeltelijk
        stoppen of opschorten c.q. op aanwijzing de werkwijze naar behoren herzien.
        Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd. Boete per overtreding € 1000,=.

E            Uitsluitingen:

     1. De standaardbepalingen zijn een aanvulling op de Telecommunicatieverordening en op de
        A.V.O.I. Op de punten waar de standaardbepalingen onverhoopt tegenstrijdig zijn met de
        Telecommunicatieverordening c.q. de Telecommunicatiewet en/ of de A.V.O.I. prevaleert
        de Telecommunicatieverordening c.q. de Telecommunicatiewet en/ of de A.V.O.I.

     2. Voor aanbieders zijn alleen de technische bepalingen van de Leidraad van toepassing. Op de
        punten waar de technische bepalingen van de Leidraad tegenstrijdig zijn met de
        Telecommunicatie-verordening c.q. de Telecommunicatiewet prevaleert de
        Telecommunicatieverordening c.q. de Telecommunicatiewet.

Bijlage 1a: Standaardbepalingen tekening ST-2-K




Bijlage 1:    Standaardbepalingen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de gemeente Vught
              (Standaardbepalingen) d.d. 16 december 2010
                                                                                                                             6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>