<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Akoestisch onderzoek
   industrielawaai
  Achterstraat 10
      Cromvoirt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
Akoestisch onderzoek industrielawaai
in opdracht van
De heer J. Termeer en mevrouw S. van Maren
Achterstraat 6
5266 AR Cromvoirt
betreffende de locatie
Hoveniersbedrijf
Achterstraat 10 te Cromvoirt
documentkenmerk
1703/141/RV-01
versie
3
vestiging, datum
Nuenen, 6 februari 2018
opgesteld door:                                                gecontroleerd door:
ir. M.C.J. van de Ven - Verrijt                                ir. R.A.C. van de Voort
Senior projectleider geluid & bouwfysica                       Senior projectleider geluid & bouwfysica
Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd
en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen
en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies BV.
Tritium Advies BV
Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid
TRITIUM NUENEN »               TRITIUM PRINSENBEEK »               TRITIUM NEER »              TRITIUM ARKEL »
Gulberg 35                     Groenstraat 27                      Steeg 27                    Vlietskade 1509
5674 TE Nuenen                 4841 BA Prinsenbeek                 6086 EJ Neer                4241 WH Arkel
T. 040.29 51 951               T. 076.54 29 564                    T. 0475.49 81 50            T. 0183.71 20 80
E. info@tritium.nl             I. www.tritiumadvies.nl             K.v.K nr. 17108024          IBAN NL29INGB0662572645
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
Inhoudsopgave
                                                                                 pagina
1       Inleiding                                                                     1
2       Opzet van het onderzoek                                                       2
3       Situatie en randvoorwaarden                                                   3
3.1     Situatie                                                                      3
3.2     Bedrijfsactiviteiten hoveniersbedrijf                                         4
3.3     Geluideisen van de gemeente Vught                                             4
4       Metingen en berekeningen                                                      6
4.1     Meet- en berekeningsmethodiek                                                 6
4.2     Bronbeschrijving                                                              6
4.2.1   Stationaire bronnen                                                           6
4.2.2   Mobiele bronnen                                                               7
4.3     Objecten                                                                      8
4.4     Ligging van de beoordelingspunten                                             9
5       Resultaten                                                                  10
5.1     Vanwege de inrichting                                                        10
5.2     Toepassing van het BBT-principe                                              11
5.3     Vanwege het verkeer van en naar de inrichting                                12
6       Samenvatting en conclusies                                                  13
Bijlagen
1      Topografische kaart
2      Tekening locatie twee Ruimte voor Ruimte woningen
3      Grafisch overzicht van het akoestisch model
4      Akoestisch model
   4A Berekening bronvermogens
   4B Invoergegevens akoestisch model
   4C Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
   4D Resultaten maximale niveaus
   4E Resultaten incidentele bedrijfssituatie
5      Indirecte hinder
6      Deel van verleende vergunning locatie Achterstraat 10 (gegevens aanvraag)
7      Resultaten toepassing geluidscherm tot 1,5 m voorbij gevellijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
1 Inleiding
In opdracht van de heer Termeer en mevrouw Van Maren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd
naar de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden binnen de inrichting van een
hoveniersbedrijf, gelegen aan de Achterstraat 10 te Cromvoirt.
Vanwege de beoogde realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen op de locatie tussen
Achterstraat 6 en Achterstraat 10 te Cromvoirt is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de
bedrijfsactiviteiten aan de Achterstraat 10. Het planvoornemen past niet binnen het vigerende
bestemmingsplan. Het akoestisch onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van
een juridisch-planologische procedure.
Het plangebied is gelegen ten westen van een voormalig hoveniersbedrijf (Achterstraat 10). De
locatie is ook als zodanig bestemd. Het perceel staat echter al enige tijd te koop en de opstallen op
het perceel worden thans verhuurd ten behoeve van meubelopslag. Het aspect industrielawaai
heeft echter betrekking op het planologisch gebruik van deze locatie als hoveniersbedrijf
(milieucategorie 3.1). Een dergelijk bedrijf voert met name elders werkzaamheden uit. De
maatgevende bedrijfsactiviteiten op de eigen locatie zijn voertuigbewegingen (incl. laden en
lossen) en onderhoud van materieel.
Als hulpmiddel voor de inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige
functies nabij bedrijven, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 een
indicatieve bedrijvenlijst opgesteld. Deze bedrijvenlijst geeft richtafstanden, gebaseerd op de
omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk. Uitgaande van een
categorie 3.1 bedrijf en een gebiedstypering “rustige woonwijk” kan voor geluid worden uitgegaan
van een richtafstand van 50 meter. Aangezien er in de onderhavige situatie voor de beoogde
nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen niet wordt voldaan aan deze richtafstand (afstand is
ongeveer 21 meter) dient het akoestisch onderzoek enerzijds aan te tonen dat het aspect
industrielawaai geen belemmering vormt voor een goed woon- en leefklimaat en anderzijds dat dit
thans niet in gebruik zijnde bedrijf niet beperkt wordt in de vergunde c.q. toegestane milieuruimte
(geluidruimte) als gevolg van het onderhavig planvoornemen.
De totale geluiduitstraling is bepaald ten gevolge van alle mogelijke geluidrelevante activiteiten op
het inrichtingsterrein. De laatst verleende milieuvergunning van de locatie (d.d. september 1997)
is als basis gebruikt voor de relevante activiteiten. Tevens is indirecte hinder vanwege het verkeer
van en naar de inrichting beschouwd.
Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai,
uitgave 1999 (verder: HMRI).
                                                                                        pagina 1 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
2 Opzet van het onderzoek
In onderhavig onderzoek is de akoestische situatie beoordeeld na de voorgenomen ontwikkeling.
Daartoe omvat het onderzoek de geluiduitstraling van alle mogelijke (bedrijfs)activiteiten, met
inbegrip van de relevante verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein in de mogelijk toekomstige
situatie. Hierbij is de laatst verleende vergunning van de locatie aan de Achterstraat 10 als basis
gebruikt. Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het verkeer van en naar de
inrichting conform de ‘Circulaire Indirecte Geluidhinder’ d.d. 29 februari 1996.
Bezien is of het aspect industrielawaai geen belemmering vormt voor een goed woon- en
leefklimaat. Daarnaast is onderzocht of dit thans niet in gebruik zijnde bedrijf niet beperkt wordt in
de vergunde c.q. toegestane milieuruimte (geluidruimte) als gevolg van het onderhavig
planvoornemen. Er is hierbij aansluiting gezocht bij het stappenplan en de bijbehorende
geluideisen uit de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009. In de huidige situatie is
aan de overzijde van de inrit van het bedrijf een woning gelegen. Deze woning (Achterstraat 23) is
in de huidige situatie de maatgevende woning voor de toelaatbare geluidemissie van het bedrijf.
Er heeft een inventarisatie van geluidbronnen plaatsgevonden in de toekomstige situatie. Hierbij is
gebruik gemaakt van:
·    de laatst verleende milieuvergunning van de locatie aan de Achterstraat 10. Deze informatie
     betreft met name de activiteiten, de aantallen en tijdstippen van de verkeersbewegingen en
     de bedrijfstijden;
·    archiefgegevens en kentallen.
Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik
gemaakt van het programma Geomilieu, ontwikkeld door DGMR.
De immissieniveaus zijn bepaald op de meest relevante beoordelingsposities, zijnde de toetspunten
gelegen ter plaatse van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen en andere geluidgevoelige
bestemmingen in de directe omgeving van de inrichting.
                                                                                         pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
3 Situatie en randvoorwaarden
3.1 Situatie
In bijlage 1 is een topografische kaart opgenomen met de locatie van de inrichting en haar
omgeving omcirkeld.
De inrichting is gelegen ten noorden van de kern Cromvoirt, gemeente Vught. In onderstaande
luchtfoto is de locatie van de twee Ruimte voor Ruimte woningen (groen omlijnd) en haar
omgeving weergegeven. Ten oosten en noorden van deze locatie is het hoveniersbedrijf gelegen
(rood omlijnd).
Figuur 3.1: locatie twee Ruimte voor Ruimte woningen en omgeving
In bijlage 2 is de verbeelding opgenomen met hierin de locatie van de Ruimte voor Ruimte
woningen en de omgeving. De afstand tussen de bedrijfsbestemming en de woonbestemming
bedraagt ongeveer 21 meter.
                                                                                      pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
3.2 Bedrijfsactiviteiten hoveniersbedrijf
In de directe omgeving van de Ruimte voor Ruimte woningen is een hoveniersbedrijf gelegen aan
de Achterstraat 10 te Cromvoirt. Aangezien op dit moment er geen hoveniersbedrijf actief
aanwezig is, maar deze planologisch gezien wel toelaatbaar is, wordt een fictieve bedrijfssituatie
nader beschouwd. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatst verleende milieuvergunning van de
locatie. De activiteiten van een hoveniersbedrijf vinden veelal plaats op locatie bij klanten.
Activiteiten op het terrein van de inrichting vinden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
Dagelijkse representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Op reguliere dagbasis wordt de geluidproductie van een hoveniersbedrijf bepaald door:
·    komen en gaan van personenwagens;
·    komen en gaan van vrachtwagens;
·    komen en gaan van bestelwagens (eventueel met aanhanger);
·    rijden met loader of heftruck op het terrein;
·    laden en lossen materialen, zand, grond en groenafval;
·    gebruik hoge drukreiniger bij wasplaats;
·    geluiduitstraling van overheaddeuren en dak van de werkplaats;
·    afzuiginstallatie werkplaats.
De volgende activiteiten zijn niet meegenomen in het akoestisch onderzoek:
·    shredderen van snoeiafval (incidenteel);
·    activiteiten inpandig in kassen en loodsen, daar deze akoestisch gezien niet relevant zijn.
Incidentele bedrijfssituatie (IBS)
Incidenteel kunnen er vrachtwagens in de avond- of nachtperiode op het terrein komen. Aangezien
dit maximaal 12 vrachtwagens per jaar betreft, wordt dit gezien als een incidentele bedrijfssituatie.
De geluidbelasting ten gevolge van deze incidentele situatie wordt alleen in beeld gebracht. Deze
wordt echter niet getoetst.
3.3 Geluideisen van de gemeente Vught
De inrichting betreft een bedrijf uit de categorie 3.1 zoals aangegeven in de VNG-uitgave. Hierin
wordt voor geluid en een gebiedstypering “rustige woonwijk” een richtafstand aangegeven van
50 meter. De nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen van derden zijn echter gelegen op een kortere
afstand tot de inrichtingsgrens (afstand bedraagt ongeveer 21 meter). Derhalve is een akoestisch
onderzoek nodig om aan te tonen dat er sprake is van een akoestisch goed woon- en leefklimaat.
Tevens dient te worden aangetoond dat het bedrijf niet beperkt wordt in de vergunde c.q.
toegestane milieuruimte (geluidruimte) als gevolg van het onderhavig planvoornemen.
Het plangebied kan worden aangemerkt als rustige woonwijk. Voor deze omgeving gelden volgens
de VNG-uitgave de volgende geluideisen (stap 2):
·    45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
·    65 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus;
·    50 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende
     werking.
                                                                                          pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
Indien stap 2 niet toereikend blijkt, zijn voor een “rustige woonwijk” onder nadere voorwaarden
afwijkingen tot maximaal de volgende waarden mogelijk (stap 3):
·    50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
·    70 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus;
·    50 dB(A) voor indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking.
Zijn ook deze waarden niet toereikend, dan is doorgaans inpassing niet mogelijk tenzij dit (door
het bevoegd gezag) grondig wordt onderzocht en onderbouwd.
                                                                                       pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
4 Metingen en berekeningen
4.1 Meet- en berekeningsmethodiek
Ter bepaling van de geluiduitstraling van de geluidrelevante activiteiten is gebruik gemaakt van in
het verleden elders uitgevoerde metingen. De uitgevoerde metingen hebben plaatsgevonden
binnen het meteoraam, zoals omschreven in de HMRI.
De berekeningen van de geluidemissie van het bedrijf zijn uitgevoerd conform de voorschriften van
methode II in de HMRI.
4.2 Bronbeschrijving
Bij geluidbronnen wordt onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele
geluidbronnen, behorende bij de transportbewegingen op het inrichtingsterrein. In bijlage 3 zijn de
locaties van de stationaire en mobiele bronnen in het akoestisch model grafisch weergegeven. In
bijlage 4A zijn de bronvermogens van de gebruikte geluidbronnen berekend en/of weergegeven. In
bijlage 4B wordt een overzicht gegeven van de invoergegevens van alle geluidbronnen, die een
relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus. In de navolgende paragrafen worden alle
gebruikte stationaire en mobiele bronnen besproken welke in de representatieve situatie actief zijn.
4.2.1 Stationaire bronnen
Afstralende dak- en geveldelen
Volgens de laatst verleende vergunning is de werkplaats gelegen aan de oostzijde van de meest
zuidelijk gelegen hal. Aangezien de meest ongunstige situatie moet worden beschouwd, is echter
het uitgangspunt dat de werkplaats is gelegen aan de westzijde van deze hal (het dichtst bij de
nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen). Uitgangspunt is dat de helft van de hal kan worden
gebruikt als werkplaats. Voor het binnenniveau wordt worst-case een geluidniveau van 85 dB(A)
aangehouden voor het onderhoud en reparatie van voertuigen. De aangehouden bedrijfsduur is
twee uur in de dagperiode. Voor de geluiduitstraling van het dak wordt uitgegaan van een matig
tot niet geïsoleerd dak met een kierdicht dakbeschot. Verder worden twee overheaddeuren
meegenomen in de berekening.
De geluidniveaus in de overige loodsen en kassen zijn zodanig laag dat de er geen geluidrelevante
geluiduitstraling plaatsvindt naar de omgeving.
                                                                                        pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
Laad- en losactiviteiten
Op het terrein kunnen door bijvoorbeeld vrachtwagens zand en grond los gestort worden.
Daarnaast kan groenafval aangevoerd worden. Voor de laad- en losactiviteiten kunnen een loader
of heftruck ingezet worden. Deze activiteiten kunnen verspreid over het terrein plaatsvinden.
Volgens de aanvraag is de dieselheftruck 2 uur per dag in werking en de loader 1 uur en
20 minuten. Voor de dieselheftruck wordt uitgegaan van een bronvermogen van 98 dB(A) en voor
de loader (diesel) 104 dB(A). Deze bedrijfstijd van zowel de heftruck als de loader wordt verdeeld
over 4 puntbronnen. Maximale bronvermogens als gevolg van de laad- en losactiviteiten kunnen
worden gesteld op 115 dB(A).
Afzuiginstallatie
In de werkplaats is op dit moment geen afzuiginstallatie aanwezig. Deze kan echter te zijner tijd
wel worden aangebracht. Aangezien het dan gaat om een nieuwe installatie wordt uitgegaan van
een bronvermogen van 80 dB(A) (BBT-principe). Voor de bedrijfsduur wordt twee uur in de
dagperiode aangehouden. Er is geen sprake van relevante piekniveaus.
Hogedrukreiniger bij wasplaats
Ter plaatse van de wasplaats wordt het eigen materieel met een hogedrukspuit gereinigd. Voor het
reinigen is een bronvermogen van 93 dB(A) representatief. Voor het reinigen is een maximale
bedrijfsduur van 0,5 uur in de dagperiode aangehouden.
4.2.2 Mobiele bronnen
De bedrijfsvoering van een hoveniersbedrijf is er vaak op gericht dat zand, grond en andere
materialen op de werklocatie worden afgeleverd en niet op het inrichtingsterrein. In tabel 4.1 staat
een overzicht van de vervoersbewegingen op het inrichtingsterrein in de representatieve situatie.
Aan/afvoer vrachtwagens
Voor het bronvermogen van een wegrijdende vrachtwagen is Lw = 103 dB(A) representatief
aangezien de snelheid maximaal 8 km/uur zal kunnen bedragen. Maximale geluidniveaus als
gevolg dichtslaan van portieren of het ontluchten van remmen zijn bij vergelijkbare projecten
vastgesteld op een verhoging van 7 dB op het bronvermogen.
Aan/afvoer bestelauto’s
Voor het bronvermogen van een wegrijdende bestelauto is Lw = 92 dB(A) representatief.
Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het dichtschuiven van portieren. Bij vergelijkbare
projecten zijn deze piekniveaus vastgesteld op een verhoging van 6 dB op het bronvermogen.
Aan/afvoer personenauto’s
Voor het bronvermogen van een wegrijdende personenauto is Lw = 91 dB(A) representatief.
Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het dichtslaan van portieren. Bij vergelijkbare
projecten zijn deze piekniveaus vastgesteld op een verhoging van 6 dB op het bronvermogen.
                                                                                       pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
Heftruck / loader
Worst-case wordt uitgegaan van een dieselheftruck en/of dieselloader. Voor de
heftruckbewegingen op het terrein is een bronvermogen van Lw = 98 dB(A) representatief en voor
de loaderbewegingen 104 dB(A). Voor de bewegingen wordt echter worst-case uitgegaan van een
bronvermogen van 104 dB(A). Uitgangspunt is dat de heftruck en loader het terrein niet verlaten.
Echter worden er wel worst-case verkeersbewegingen meegenomen richting uitrit van de
inrichting. Handling met de heftruck en loader worden meegenomen bij de laad- en losactiviteiten
(zie stationaire bronnen). Piekverhogingen, als gevolg van een rijdende loader kunnen gesteld
worden op een piekverhoging van 6 dB op het toegepaste bronvermogen.
Tabel 4.1: Voertuigbewegingen op het inrichtingsterrein
  vervoersbeweging in de                   bronnummer         bronvermogens          aantal aan- en afvoer voertuigen
  representatieve situatie                                     Lw        Lw,max        dag           avond        nacht
  vrachtwagens
  vrachtwagens aan/afvoer materialen           mb-01           103        110          101)            -             -
  bestelauto’s
  bestelwagens event. met aanhanger            mb-02           92          98           10             -             -
  heftruck/loader
  route loodsen - uitrit                       mb-05           104        110            2             -             -
  route loodsen - westzijde terrein            mb-06           104        110            4             -             -
  personenauto’s
  personenwagens richting loodsen              mb-03           91          97           10             -             -
  personenwagens parkeerplaats                 mb-04           91          97           10             -             -
opmerking tabel 4.1:
1)     In de aanvraag staat het aantal bewegingen (heen of terug) vermeld. In het model zijn retourbewegingen (heen + terug)
       meegenomen. Derhalve is het aantal gehalveerd ten opzichte van de aanvraag.
4.3 Objecten
In bijlage 3 zijn de objecten grafisch weergegeven. In bijlage 4B zijn de bijbehorende
invoergegevens weergegeven.
Voor de onmiddellijke omgeving van de inrichting is gebruik gemaakt van een akoestisch model in
Geomilieu, versie 4.30. Alle relevante gebouwen zijn als rechthoekige of polygone objecten
ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het maaiveld. De hellende daken van de gebouwen
behorende bij de inrichting zijn middels rechthoekige nokken gemodelleerd met een profielcorrectie
van 2 dB en een reflectiefactor van 0,2. Voor de overige gebouwen geldt een profielcorrectie van
0 dB (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,8.
Uit tussenberekeningen is gebleken dat niet zonder meer voldaan kan worden aan de geluideisen
volgens stap 2 van de VNG-uitgave met betrekking tot de (piek)geluiden op de meest oostelijk
gelegen woning. Om te kunnen voldoen aan stap 2 dient aan de oostzijde van de erfgrens een
geluidscherm aangebracht te worden met een hoogte van 1,8 meter en een lengte van ongeveer
34,5 meter. Het scherm dient te worden aangebracht vanaf de noordelijke erfgrens (conform grens
verbeelding) tot ongeveer 1,5 meter voorbij de gevellijn van de woning. Het scherm dient kierdicht
te worden uitgevoerd en een massa te hebben van minimaal 10 kg/m2. De resultaten van deze
berekeningen zijn weergegeven in bijlage 7. Bestemmingsplantechnisch is het echter niet mogelijk
een geluidscherm van 1,8 meter hoogte tot voorbij de gevellijn van de woning aan te brengen. Hier
mag het scherm een hoogte hebben van 1,0 meter. In bijlage 3 is de positie van het scherm
weergegeven zoals deze in de berekeningen is meegenomen (met een hoogte van 1,8 meter).
                                                                                                            pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
De onmiddellijke omgeving van de inrichting is als zacht (bodemfactor 1,0) in rekening gebracht,
met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 0,0 (akoestisch
hard) gehanteerd is.
4.4 Ligging van de beoordelingspunten
In bijlage 3 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 4B zijn de
invoergegevens hiervan weergegeven. De relevante beoordelingspunten zijn gelegen op de gevels
van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen en de dichtstbijzijnde woningen van derden in de
directe omgeving van de inrichting.
De immissieniveaus op de gevels van woningen van derden zijn bepaald op een standaardhoogte
van 1,5 meter boven maaiveld gedurende de dagperiode (er vinden alleen activiteiten in de
dagperiode plaats). Voor alle punten is gerekend exclusief gevelreflectie (invallend geluidniveau).
In de incidentele bedrijfssituatie vinden activiteiten plaats in de avond- of nachtperiode (een
rijdende vrachtwagen). De immissieniveaus worden bij de incidentele situatie bepaald op een
standaardhoogte van 5,0 meter boven maaiveld in de avond- en nachtperiode.
                                                                                         pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
5 Resultaten
5.1 Vanwege de inrichting
Teneinde voldoende inzicht te verkrijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de
representatieve situatie nader beschouwd. In bijlage 4C en 4D zijn respectievelijk de
rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het
maximale geluidniveau (LAmax). In bijlage 4E zijn de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie
weergegeven. Toetsing van de incidentele situatie vindt niet plaats. In tabel 5.1 zijn de
rekenresultaten samengevat.
Tabel 5.1: Rekenresultaten
                                                                   geluidniveaus [dB(A)]
                                     dagperiode (1,5 m)            avondperiode (5,0 m)         nachtperiode (5,0 m)
 punt                                LAr,LT        LAmax            LAr,LT         LAmax         LAr,LT         LAmax
 representatieve situatie (bijlagen 4C en 4D)
 woningen van derden
 t-01, zijgevel woning 1              40            63                -               -            -              -
 t-02, zijgevel woning 1              40            62                -               -            -              -
 t-03, achtergevel woning 1           43            63                -               -            -              -
 t-04, zijgevel woning 2              41            63                -               -            -              -
 t-05, achtergevel woning 2           42            64                -               -            -              -
                                                       1)
 t-06, woning Achterstraat 23         46           74                 -               -            -              -
 t-07, woning Achterstraat 12         44            65                -               -            -              -
 t-08, woning Achterstraat 12         44            65                -               -            -              -
                                                       2)
 t-09, voorgevel woning 1             36           67                 -               -            -              -
 incidentele situatie (bijlage 4E)
 woningen van derden
 t-01, zijgevel woning 1              40            63               37              71           34             71
 t-02, zijgevel woning 1              40            62               38              70           35             70
 t-03, achtergevel woning 1           43            63               35              67           32             67
 t-04, zijgevel woning 2              41            63               28              60           25             60
 t-05, achtergevel woning 2           42            64               32              63           29             63
 t-06, woning Achterstraat 23         46            74               38              74           35             74
 t-07, woning Achterstraat 12         44            65               35              66           32             66
 t-08, woning Achterstraat 12         44            65               36              67           33             67
 t-09, voorgevel woning 1             36            67               30              70           27             70
Opmerking tabel 5.1:
1)    Overschrijding van de etmaalwaarde van 70 dB(A). Dit betreft echter een bestaande woning.
2)    Overschrijding van de etmaalwaarde van 65 dB(A) (stap 2).
                                                                                                        pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
5.2 Toepassing van het BBT-principe
Het bevoegd gezag dient bij het beoordelen van de akoestische situatie na te gaan of de
aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan het BBT-principe.
Aangezien de geluidemissie van de bij de inrichting aanwezige geluidbronnen, met name de
personen-, bestel- en vrachtauto’s (van derden), is gebaseerd op de huidige stand der techniek,
kan worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen
verder te verminderen. Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is
het evenmin mogelijk om middels het kiezen van een andere rijroute en geluidafscherming de
geluidafstraling naar de omgeving te verminderen.
Op de voorgevel van woning 1 wordt met betrekking tot de piekniveaus niet voldaan aan de
gestelde eisen voor stap 2 (rustig gebied) uit de VNG-uitgave. Om te kunnen voldoen aan stap 2
dient een geluidscherm aangebracht te worden met een hoogte van 1,8 meter en tot 1,5 meter
voorbij de gevellijn van de woning (resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 7). Dit is echter
bestemmingsplantechnisch niet mogelijk. Het aanbrengen van een geluidscherm voorbij de
gevellijn van de woning is alleen toegestaan indien deze een maximale hoogte heeft van 1,0 meter.
Een hoogte van 1,0 meter heeft echter geluidtechnisch geen effect, aangezien de geluidbron
(vrachtwagen) een hoogte heeft van 1,0 meter en de ontvanger een hoogte van 1,5 meter. In de
berekeningen (paragraaf 5.1) is derhalve uitgegaan van een geluidscherm van 1,8 meter hoog tot
de gevellijn van de woning.
Met dit geluidscherm (tot de gevellijn van de woning) kan wel voldaan worden aan stap 3 uit de
VNG-uitgave. Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt 43 dB(A) op
de achtergevel van woning 1. Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 67 dB(A) op
de voorgevel van woning 1.
Om echter stap 3 toe te staan dient de cumulatie van geluidbronnen in de omgeving in beeld te
worden gebracht. De bedrijven in de omgeving liggen op grotere afstand tot de nieuwe woningen.
Verkeer en activiteiten van deze bedrijven hebben geen relevante geluidbijdrage op de woningen.
Daarnaast zijn de woningen gelegen aan een weg welke in een 30 km/uur zone is gelegen. Het
betreft een rustig gebied (conform VNG-uitgave). Het verkeer heeft derhalve geen relevante
bijdrage op de gevel. Cumulatie van het geluid zal er niet toe leiden dat het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau op de woningen hoger wordt dan 50 dB(A) etmaalwaarde.
Planologisch dient het geluidscherm (tot de gevellijn) wel inpasbaar te zijn. Indien het
geluidscherm toch niet inpasbaar is kan ook voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau niet
voldaan worden aan stap 2 uit de VNG-uitgave. Wel wordt dan voldaan aan stap 3 uit de VNG-
uitgave.
Voorts zijn er geen maatregelen denkbaar de geluiduitstraling verder terug te brengen. Gezien het
vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie derhalve voldoet aan het
BBT-principe.
                                                                                       pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
5.3 Vanwege het verkeer van en naar de inrichting
Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar de inrichting wordt uitgegaan dat
alle voertuigbewegingen verdeeld worden over beide richtingen van de Achterstraat (aantal
vervoersbewegingen conform tabel 4.1 (exclusief heftruckbewegingen en loaderbewegingen op het
terrein)). Voor de snelheid is 20 km/uur voor vrachtverkeer en 35 km/uur voor
bestelwagens/personenwagens aangehouden.
De hoogst berekende etmaalwaarde ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt op de gevels van
de omliggende woningen 44 dB(A) (voorgevel woning 1 en voorgevel bestaande woning
Achterstraat 23). Hiermee wordt dus voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)
etmaalwaarde. In bijlage 5 zijn de invoergegevens en de berekeningsresultaten weergegeven.
                                                                                     pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
6 Samenvatting en conclusies
In opdracht van de heer Termeer en mevrouw Van Maren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd
naar de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden binnen de inrichting van een
hoveniersbedrijf, gelegen aan de Achterstraat 10 te Cromvoirt.
Vanwege de beoogde realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen op de locatie tussen
Achterstraat 6 en Achterstraat 10 te Cromvoirt is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de
bedrijfsactiviteiten aan de Achterstraat 10. Het planvoornemen past niet binnen het vigerende
bestemmingsplan. Het akoestisch onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van
een juridisch-planologische procedure.
Het plangebied grenst ten zuidoosten aan een voormalig hoveniersbedrijf (Achterstraat 10). De
locatie is ook als zodanig bestemd. Het perceel staat echter al enige tijd te koop en de opstallen op
het perceel worden thans verhuurd ten behoeve van meubelopslag. Het aspect industrielawaai
heeft echter betrekking op het planologisch gebruik van deze locatie als hoveniersbedrijf
(milieucategorie 3.1). Een dergelijk bedrijf voert met name elders werkzaamheden uit. De
maatgevende bedrijfsactiviteiten op de eigen locatie zijn voertuigbewegingen (incl. laden en
lossen) en onderhoud van materieel.
Als hulpmiddel voor de inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige
functies nabij bedrijven, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 een
indicatieve bedrijvenlijst opgesteld. Deze bedrijvenlijst geeft richtafstanden, gebaseerd op de
omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk. Uitgaande van een
categorie 3.1 bedrijf en een gebiedstypering “rustige woonwijk” kan voor geluid worden uitgegaan
van een richtafstand van 50 meter. Aangezien er in de onderhavige situatie voor de beoogde
nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen niet wordt voldaan aan deze richtafstand dient het
akoestisch onderzoek enerzijds aan te tonen dat het aspect industrielawaai geen belemmering
vormt voor een goed woon- en leefklimaat en anderzijds dat dit thans niet in gebruik zijnde bedrijf
niet beperkt wordt in de vergunde c.q. toegestane milieuruimte (geluidruimte) als gevolg van het
onderhavig planvoornemen.
De totale geluiduitstraling is bepaald ten gevolge van alle mogelijke geluidrelevante activiteiten op
het inrichtingsterrein. De laatst verleende milieuvergunning van de locatie (d.d. september 1997)
is als basis gebruikt voor de relevante activiteiten. Tevens is indirecte hinder vanwege het verkeer
van en naar de inrichting beschouwd.
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
·     De beschouwde situatie voldoet aan het BBT-principe daar er naast de realisatie van een
      1,8 meter hoge geluidafschermende voorziening aan de oostzijde van de erfgrens van
      woning 1 redelijkerwijs geen maatregelen te treffen zijn om de geluidbelasting op de nieuwe
      woningen verder terug te dringen.
·     Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) kan worden gesteld dat
      op de gevels van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen wordt voldaan aan de van
      toepassing zijnde geluideisen zoals omschreven in het stappenplan (stap 2) van de VNG-
      uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ (partiële herziening).
                                                                                       pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>documentkenmerk: 1703/141/RV-01, versie 3
·    Met betrekking tot de maximale geluidniveaus (LAmax) kan worden gesteld dat op de gevels
     van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
     geluideisen zoals omschreven in het stappenplan (stap 3) van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en
     milieuzonering’ (partiële herziening).
·    Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar de inrichting kan worden
     gesteld dat ruimschoots wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)
     etmaalwaarde.
·    Ter plaatse van de erfgrens aan de oostzijde van woning 1 dient een 1,8 meter hoge
     geluidafschermende voorziening te worden aangebracht tot 1,5 meter voorbij de gevellijn van
     de woning om te kunnen voldoen aan stap 2 uit de VNG-uitgave. Dit is echter
     bestemmingsplantechnisch niet mogelijk. Het aanbrengen van een geluidscherm voorbij de
     gevellijn van de woning is alleen toegestaan indien deze een maximale hoogte heeft van
     1,0 meter. Dit heeft geluidtechnisch echter geen effect. Met een geluidscherm tot de gevellijn
     van de woning (met hoogte 1,8 meter ) kan er echter nog wel voldaan worden aan stap 3. Bij
     stap 3 dient de cumulatie van geluidbronnen in de omgeving in beeld te worden gebracht. De
     bedrijven in de omgeving liggen op grotere afstand tot de nieuwe woningen. Verkeer en
     activiteiten van deze bedrijven hebben geen relevante geluidbijdrage op de woningen.
     Daarnaast zijn de woningen gelegen aan een weg welke in een 30 km/uur zone is gelegen. Het
     betreft een rustig gebied (conform VNG-uitgave). Het verkeer heeft derhalve geen relevante
     bijdrage op de gevel. Cumulatie van het geluid zal er niet toe leiden dat het
     langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de woningen hoger wordt dan 50 dB(A)
     etmaalwaarde. Bij stap 3 dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het deze
     geluidbelasting acceptabel acht.
In onderliggend rapport zijn de geluidniveaus tijdens een representatieve situatie voor een fictief
hoveniersbedrijf berekend, inzichtelijk gemaakt en tevens getoetst aan de gestelde geluideisen. Op
basis van de resultaten kan worden gesteld dat ter plaatse van de gevels van de nieuwe Ruimte
voor Ruimte woningen een akoestisch goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is en er derhalve
akoestisch gezien sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voor wat betreft het aspect geluid
zijn er hierdoor geen bezwaren de bestemmingsplanwijziging door te voeren.
                                                                                      pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1:</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2:</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>VERBEELDING ACHTERSTRAAT ONG. CROMVOIRT
                                                                                                           Legenda
                                                                                                           Plangebied
                                                                                                           !           !
                                                                                                           !   !       !   Plangebied
                                                                                                           Bestemmingen
                                                                                                                   W       Wonen
                                !   !
                                                                                                           Aanduidingen
                                        !
                                                !
                            !
                                                    !
                                                                                                                           Bouwvlak
                                    W                   !
                        !
                                                                !
                                                                        !
                    !
                                                        W                   !
                !
                                                                        !
            !
                                                                    !
             !
                        !                                       !
                                !
                                    !                       !
                                            !
                                                !       !
                                                    !
                                                                                                           Bestemmingsplan                 : Achterstraat ong.
                                                                                                           IMRO idn.                       : NL.IMRO.0865.Achterstraatong-VO01
                                                                                                           Status                          : Voorontwerp
                                                                                                           Datum                           : 16 januari 2018
                                                                                                           Formaat en schaal               : A4, 1:1000
                                                                                                           0                15        30                      60 Meters
                                                                                                                                                                                    ±
                                                                                                                                                          Witvrouwenbergweg 12
                                                                                                                                                          5711 CN Someren
                                                                                                                                                          T: 0493 - 471777
                                                                                                                                                          I: www.crijns-rentmeesters.nl
                                                                                Esri Nederland, Kadaster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3:</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende gevels
Bodemgebieden
Gebouwen

SoIAPY LUNDI

Schermen

408200 A : - SA KNN N schaal = 1 : 2000

(9)
a
fay)
==
7)
a
>
O
=
O
le)
z
te)
5
<
le)
2
°
OD
ú
[ma
(7
a
=
3
°
a
(23
5
a
=
G
ao
=.
[ch
a
=
(5)
9.

408000

144400 144600 144800
Industrielawaai - IL, [Achterstraat, scherm tot gevellijn - eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning] , Geomilieu V4.30

TO-Ad/TFT/EOLT

€ a6eyfig

</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>A
4

</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>b
ijlag
e
3

M
lo
bi
i
ele
b
ro
n

Ss
cl
hi
erm
e
n

s

ci

hi

a
al
=1
15
01
0

y

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4:</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4A:</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                              Project IL-sheet 2012 (1703141RV).xls                                   Archiefgegevens mobiele bronnen
            Geluidbron                                          Type Totaal                         Octaafband in Hz                      Opmerking         Bureau
                                                                      dB(A) 31,5      63     125     250    500   1000  2000  4000  8000
            Bronvermogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanaf terrein -> openbare weg
            archief: Scania 113, optrekkend                     LWeq  101,6 60,9     67,6    85,0    87,3  92,4    97,8  95,8  92,0  85,8                   DvL
            archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend           LWeq  103,1 57,0     69,3    94,5    86,9  95,9    98,4  97,1  89,9  81,0                   DvL
            archief: Scania optrekkend                          LWeq  100,8 69,0     80,2    85,3    86,0  90,8    97,7  94,4  90,4  84,1                   DvL
            archief:VOLVO accelererend                          LWeq  101,1 57,5     78,1    84,4    88,9  92,3    96,9  96,3  89,4  82,0                   DvL
            archief: VOLVO F10                                  LWeq  105,9 63,8     81,0    86,8    96,3  95,5 102,9    99,8  90,7  81,3                   DvL
            archief: DAF 95 optrekkend                          LWeq  106,9 61,7     77,0    87,2    92,8  99,8 103,0 101,1    95,5  88,7                   DvL
            archief: DAF 2300 geladen, optrekkend               LWeq  101,5 61,7     63,8    79,2    84,7  90,1    97,6  96,8  90,0  90,4                   DvL
            archief: DAF 2800 geladen, optrekkend               LWeq  100,8 60,9     64,9    76,3    83,9  89,7    96,3  96,4  92,2  87,6                   DvL
            archief: MAN 19-403, vooruit rijdend                LWeq  102,2 67,3     74,9    84,3    89,4  94,1    98,1  97,4  89,1  79,9                   DvL
            gemiddeld                                                103,3  63,9    76,4    87,6    90,4   94,6   99,5  97,7  91,5  86,0
            vrachtwagencombinatie                                    106,4  62,9    79,4    87,0    94,9   98,2 103,0 100,5   93,7  86,4
            maximaal piekniveau                                 Lmax 110,0
            piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging                         6,7
            Bronvermogens WEGRIJBEWEGING bestelbus vanaf terrein -> openbare weg
            gemiddeld                                           LWeq   91,8 50,0    54,2    62,5    79,3   84,7   87,8  86,3  79,2  68,4                    DvL
            Bronvermogens piekniveaus DICHT SCHUIVEN PORTIEREN
            maximaal piekniveau                                 Lmax   97,8 66,3    69,3    74,4    84,9   92,8   90,9  92,8  87,3  79,1                    DvL
            piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging                         6,0
            Bronvermogens RIJBEWEGING heftruck op terrein
            heftruck diesel (linde 2T)                          LWeq   97,6 55,0     66,4    83,5    89,2  92,7    90,5  90,3  87,6  76,5                   DvL
            heftruck rijbeweging (maximaal)                     Lmax 107,6
            loader                                              Lweq 103,8  64,9     86,3    89,0    87,1  94,7    99,2  99,3  93,0  83,3                   DvL
            loader rijbeweging (maximaal)                       Lmax 109,8
            laad- en losactiviteiten heftruck/loader (maximaal) Lmax 115,0
            Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenautos vanaf terrein -> openbare   weg
            wegrijden van oprit 0-30km/uur                      LWeq   94,5 47,7     70,1    81,3    84,8  85,7    89,6  88,8  84,0  76,8                   DvL
            vooruit oprit oprijdrn 20km/uur                     LWeq   92,0 45,1     65,5    76,5    80,9  84,6    86,8  86,1  82,6  77,1                   DvL
            achteruit oprit opdraaien, 0-10km/uur               LWeq   89,7 47,7     69,5    72,6    77,3  78,2    84,9  84,9  81,6  73,0                   DvL
            vooruit oprit oprijdrn 0-10km/uur                   LWeq   86,3 55,0     73,5    70,4    77,7  76,7    81,5  79,3  76,7  70,6                   DvL
            voorbij rijden 10km/uur                             LWeq   76,6 45,0     60,0    61,0    66,3  68,3    72,0  69,9  67,1  61,3                   DvL
            gemiddeld:                                                 90,6 50,0    69,6    76,2    80,3   81,9   85,7  85,0  81,0  74,2
            Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN,
            dichtslaan                                          Lmax   96,2 58,0     74,6    87,0    87,7  88,7    88,1  88,9  88,9  81,3                   DvL
            piekverhoging t.o.v. WEGRIJBEWEGING                         5,6
            Geluidniveau inpandig werkplaats                    Lbi    85,0 44,5     55,1    65,6    71,4  77,6    79,0  79,1  78,3  71,4                   DvL
            Afzuiging werkplaats                                Lweq   80,0 68,0     74,5    77,6    67,3  62,9    56,0  52,6  48,0  39,5                   DvL
            Hogedrukreiniger wasplaats                          Lweq   93,0 61,6     65,9    74,3    76,9  83,2    86,7  87,2  86,9  83,4                   DvL
                                                                                          18-1-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Tritium Advies BV
project:    Achterstraat te Cromvoirt                        werknummer: 1703141RV
BEPALING BRONVERMOGEN
methode II.7 Uitstraling door gebouwen
constructie:           dak hal werkplaats, 2 puntbronnen per zijde
oppervlak:       55,50 m²    hoogte:          5,8 m   bronnr.:
Cd:                  4 dB    gevel (=3) of dak (=2):       2
frequentie (Hz):        31,5   63    125 250 500 1000 2000 4000 8000         tot
Lp (dB(A)):             44,5 55,1 65,6 71,4 77,6 79,0 79,1 78,3 71,4        85,0
R (dB):                 8,0 12,0 17,0 15,0 19,0 26,0 30,0 30,0 30,0
Lw (dB(A):              49,9 56,5 64,0 71,8 74,0 68,4 64,5 63,7 56,8        77,5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4B:</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                  1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai                                                       bijlage 4B
Rapport:       Lijst van model eigenschappen
Model:         eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Model eigenschap
Omschrijving                        eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Verantwoordelijke                   mvdv
Rekenmethode                        IL
Aangemaakt door                     mvdv op 15-5-2017
Laatst ingezien door                mvdv op 5-2-2018
Model aangemaakt met                Geomilieu V4.21
Dagperiode                          07:00 - 19:00
Avondperiode                        19:00 - 23:00
Nachtperiode                        23:00 - 07:00
Samengestelde periode               Etmaalwaarde
Waarde                              Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte            0
Rekenhoogte contouren               4
Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
Meteorologische correctie           Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor               1,0
Absorptiestandaarden                HMRI-II.8
Dynamische foutmarge                --
Clusteren gebouwen                  Ja
Verwijderen binnenwanden            Ja
Geomilieu V4.30                                                                               5-2-2018 17:15:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                    1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai         bijlage 4B
Commentaar
Geomilieu V4.30                                 5-2-2018 17:15:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                  1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai                                                       bijlage 4B
Model:     eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
           Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                       Hoogte   Maaiveld Hdef.      Cp Refl. 31
2000   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1930   Pand in gebruik                                  4,50     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-09   woning Achterstraat 12                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-10   woning Achterstraat 14                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-03   woning Achterstraat 23                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-14   woning Achterstraat 15                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1996   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1996   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1978   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1905   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1970   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2000   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-07   woning/bedrijf Achterstraat 10                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1986   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1986   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-04   woning en bedrijf Achterstraat 6                 7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-06   woning Achterstraat 4                            7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1999   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2000   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1999   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1996   Pand  in gebruik                                 7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1875   Pand  in gebruik                                 7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1959   Pand  in gebruik                                 7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1991   Pand  in gebruik                                 7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1970   Pand  in gebruik                                 7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-13   woning Achterstraat 17                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1999   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1987   Pand in gebruik                                  4,50     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1987   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1963   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1978   Pand in gebruik                                  3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2003   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-05   bijgebouw Achterstraat 6                         4,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-11   bijgebouw Achterstraat 23                        3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1970   Pand in gebruik                                  7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2012   Pand  in gebruik                                 7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1987   Pand  in gebruik                                 4,50     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1985   Pand  in gebruik                                 4,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1986   Pand  in gebruik                                 2,50     0,00  Relatief 0 dB    0,80
Geomilieu V4.30                                                                               5-2-2018 17:17:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                   1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai                                                        bijlage 4B
Model:      eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
            Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                        Hoogte   Maaiveld Hdef.      Cp Refl. 31
1996   Pand in gebruik                                   3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2012   Pand in gebruik                                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-08   bedrijfsgebouwen Achterstraat 10                  3,50     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1989   Pand in gebruik                                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2012   Pand in gebruik                                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1972   Pand in gebruik                                   3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1972   Pand in gebruik                                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2012   Pand in gebruik                                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-12   woning Achterstraat 19                            7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1999   Pand in gebruik                                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1875   Pand in gebruik                                   7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2011   Pand in gebruik                                   3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
1970   Pand in gebruik                                   3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2016   Bouwvergunning verleend                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2008   Pand in gebruik                                   3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2016   Bouwvergunning verleend                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2016   Bouwvergunning verleend                           7,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
2000   Pand in gebruik                                   3,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-01   woning 1                                          7,50     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-02   woning 2                                          7,50     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-15   bedrijfsgebouwen Achterstraat 10                  6,00     0,00  Relatief 0 dB    0,80
g-16   nok bedrijfsgebouw Achterstraat 10                7,00     0,00  Relatief 2 dB    0,20
g-17   nok bedrijfsgebouw Achterstraat 10                7,00     0,00  Relatief 2 dB    0,20
g-18   hellend dak bedrijfsgebouw Achterstraat 10        5,00     0,00  Relatief 2 dB    0,20
Geomilieu V4.30                                                                                5-2-2018 17:17:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                              1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai                                   bijlage 4B
Model:    eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                      Bf
b-01   bodemgebied   hard        0,00
b-02   bodemgebied   hard        0,00
b-03   bodemgebied   hard        0,00
b-04   bodemgebied   hard        0,00
b-05   bodemgebied   hard        0,00
b-06   bodemgebied   hard        0,00
b-07   bodemgebied   hard        0,00
b-08   bodemgebied   hard        0,00
b-09   bodemgebied   hard        0,00
b-10   bodemgebied   hard        0,00
b-11   bodemgebied hard          0,00
b-12   bodemgebied plangebied    0,00
Geomilieu V4.30                                                           5-2-2018 17:17:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai                                                                  bijlage 4B
Model:     eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
           Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.             ISO_H     ISO M.         H-1     H-n        M-1  M-n   Cp Refl.L 31 Refl.R 31
s-01   scherm erfgrens       1,80      0,00        1,80    1,80       0,00 0,00 0 dB      0,80      0,80
Geomilieu V4.30                                                                                          5-2-2018 17:17:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                               1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai                                                                    bijlage 4B
Model:     eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
           Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                              Maaiveld  Hdef.    Hoogte A  Hoogte B Hoogte C Hoogte D  Gevel
t-01   toetspunt  zijgevel woning 1             0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-02   toetspunt  zijgevel woning 1             0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-03   toetspunt  achtergevel woning 1          0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-04   toetspunt  zijgevel woning 2             0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-05   toetspunt  achtergevel woning 2          0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-06   toetspunt  woning Achterstraat 23        0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-07   toetspunt  woning Achterstraat 12        0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-08   toetspunt  woning Achterstraat 12        0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
t-09   toetspunt  voorgevel woning 1            0,00  Relatief     1,50        --       --        --    Ja
Geomilieu V4.30                                                                                            5-2-2018 17:17:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                          1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT                                                                                                                                         bijlage 4B
Model:     eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
           Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                       ISO_H      ISO M.    Hdef.    Cb(D)  Cb(A)   Cb(N) Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125
gb-01  overheaddeur werkplaats         0,00       0,00    Relatief  7,78       --    -- 44,50 55,10  65,60  71,40  77,60 79,00 79,10 78,30 71,40    85,02         3,00        8,00        12,00
gb-02  overheaddeur werkplaats         0,00       0,00    Relatief  7,78       --    -- 44,50 55,10  65,60  71,40  77,60 79,00 79,10 78,30 71,40    85,02         3,00        8,00        12,00
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                      5-2-2018 17:18:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                        1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT                                                                                                                     bijlage 4B
Model:      eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
            Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Isolatie 250    Isolatie 500  Isolatie 1k   Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
gb-01         12,00           14,00       17,00         17,00       30,00       35,00   48,91  54,51   61,01   66,81   71,01  69,41  69,51  55,71  43,81     75,69
gb-02         12,00           14,00       17,00         17,00       30,00       35,00   49,88  55,48   61,98   67,78   71,98  70,38  70,48  56,68  44,78     76,66
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                     5-2-2018 17:18:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                           1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT                                                                                                                                        bijlage 4B
Model:      eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
            Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                        Hoogte     Maaiveld  Hdef.                Type Richt.   Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
pb-05  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00  68,40
pb-06  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00  68,40
pb-07  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00  68,40
pb-08  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00  68,40
pb-09  afzuiging werkplaats              6,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   68,00  74,50   77,60   67,30   62,90  56,00
pb-01  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20
pb-02  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20
pb-03  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20
pb-04  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20
pb-10  hogedrukreiniger wasplaats        1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   61,60  65,90   74,30   76,90   83,20  86,70
pb-11  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   55,00  66,40   83,50   89,20   92,70  90,50
pb-12  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   55,00  66,40   83,50   89,20   92,70  90,50
pb-13  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   55,00  66,40   83,50   89,20   92,70  90,50
pb-14  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   55,00  66,40   83,50   89,20   92,70  90,50
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                       5-2-2018 17:18:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                            1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT                         bijlage 4B
Model:    eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Lwr 2k    Lwr 4k   Lwr 8k    Lwr Totaal
pb-05   64,50     63,70    56,80        77,47
pb-06   64,50     63,70    56,80        77,47
pb-07   64,50     63,70    56,80        77,47
pb-08   64,50     63,70    56,80        77,47
pb-09   52,60     48,00    39,50        80,00
pb-01   99,30     93,00    83,30       103,75
pb-02   99,30     93,00    83,30       103,75
pb-03   99,30     93,00    83,30       103,75
pb-04   99,30     93,00    83,30       103,75
pb-10   87,20     86,90    83,40        92,99
pb-11   90,30     87,60    76,50        97,59
pb-12   90,30     87,60    76,50        97,59
pb-13   90,30     87,60    76,50        97,59
pb-14   90,30     87,60    76,50        97,59
Geomilieu V4.30                                                         5-2-2018 17:18:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT                                                                                                                                            bijlage 4B
Model:    eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                             ISO_H    ISO M.   Hdef.     Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k  Lwr 2k   Lwr 4k
mb-05  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          2        --        -- 40,80    --    --          10      5,00   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20   99,30     93,00
mb-06  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          4        --        -- 37,81    --    --          10      5,00   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20   99,30     93,00
mb-01  vrachtwagens                          1,20      0,00  Relatief         10        --        -- 32,83    --    --            8     5,00   63,90  76,40   87,60   90,40   94,60  99,50   97,70     91,50
mb-02  bestelwagens                          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,85    --    --          10      5,00   50,00  54,20   62,50   79,30   84,70  87,80   86,30     79,20
mb-03  personenwagens                        0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,82    --    --          10      5,00   50,00  69,60   76,20   80,30   81,90  85,70   85,00     81,00
mb-04  personenwagens parkeerplaats          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,84    --    --          10      5,00   50,00  69,60   76,20   80,30   81,90  85,70   85,00     81,00
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                         5-2-2018 17:18:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT                          bijlage 4B
Model:    eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Lwr 8k    Lwr Totaal
mb-05   83,30       103,75
mb-06   83,30       103,75
mb-01   86,00       103,27
mb-02   68,40        91,77
mb-03   74,20        90,62
mb-04   74,20        90,62
Geomilieu V4.30                                                          5-2-2018 17:18:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                           1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax                                                                                                                                          bijlage 4B
Model:      tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
            Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                        Hoogte     Maaiveld  Hdef.                Type Richt.   Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k
pb-05  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-06  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-07  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-08  hellend dak werkplaats            5,80        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   49,90  56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-09  afzuiging werkplaats              6,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00  7,78    --    --     Nee          Nee        Nee   68,00  74,50   77,60   67,30   62,90   56,00
pb-01  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   75,90  97,30  100,00   98,10  105,70 110,20
pb-02  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   75,90  97,30  100,00   98,10  105,70 110,20
pb-03  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   75,90  97,30  100,00   98,10  105,70 110,20
pb-04  loader                            1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 15,57    --    --     Nee          Nee        Nee   75,90  97,30  100,00   98,10  105,70 110,20
pb-10  hogedrukreiniger wasplaats        1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   61,60  65,90   74,30   76,90   83,20   86,70
pb-11  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   72,00  83,40  100,50  106,20  109,70 107,50
pb-12  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   72,00  83,40  100,50  106,20  109,70 107,50
pb-13  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   72,00  83,40  100,50  106,20  109,70 107,50
pb-14  heftruck                          1,00        0,00  Relatief Normale puntbron  0,00  360,00 13,80    --    --     Nee          Nee        Nee   72,00  83,40  100,50  106,20  109,70 107,50
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                       5-2-2018 17:19:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                            1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax                          bijlage 4B
Model:    tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Lwr 2k     Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
pb-05   64,50      63,70    56,80         77,47
pb-06   64,50      63,70    56,80         77,47
pb-07   64,50      63,70    56,80         77,47
pb-08   64,50      63,70    56,80         77,47
pb-09   52,60      48,00    39,50         80,00
pb-01  110,30     104,00    94,30       114,75
pb-02  110,30     104,00    94,30       114,75
pb-03  110,30     104,00    94,30       114,75
pb-04  110,30     104,00    94,30       114,75
pb-10   87,20      86,90    83,40         92,99
pb-11  107,30     104,60    93,50       114,59
pb-12  107,30     104,60    93,50       114,59
pb-13  107,30     104,60    93,50       114,59
pb-14  107,30     104,60    93,50       114,59
Geomilieu V4.30                                                         5-2-2018 17:19:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax                                                                                                                                             bijlage 4B
Model:    tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                             ISO_H    ISO M.   Hdef.     Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k   Lwr 2k
mb-05  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          2        --        -- 40,80    --    --          10      5,00   70,90  92,30   95,00   93,10  100,70 105,20   105,30
mb-06  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          4        --        -- 37,81    --    --          10      5,00   70,90  92,30   95,00   93,10  100,70 105,20   105,30
mb-01  vrachtwagens                          1,20      0,00  Relatief         10        --        -- 32,83    --    --            8     5,00   70,90  83,40   94,60   97,40  101,60 106,50   104,70
mb-02  bestelwagens                          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,85    --    --          10      5,00   56,00  60,20   68,50   85,30   90,70  93,80    92,30
mb-03  personenwagens                        0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,82    --    --          10      5,00   56,00  75,60   82,20   86,30   87,90  91,70    91,00
mb-04  personenwagens parkeerplaats          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,84    --    --          10      5,00   56,00  75,60   82,20   86,30   87,90  91,70    91,00
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                         5-2-2018 17:19:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax                           bijlage 4B
Model:    tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Lwr 4k     Lwr 8k   Lwr Totaal
mb-05   99,00      89,30      109,75
mb-06   99,00      89,30      109,75
mb-01   98,50      93,00      110,27
mb-02   85,20      74,40       97,77
mb-03   87,00      80,20       96,62
mb-04   87,00      80,20       96,62
Geomilieu V4.30                                                          5-2-2018 17:19:51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4C:</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                 1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAr,LT                                                                               bijlage 4C
Rapport:             Resultatentabel
Model:               eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
                     LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:               (hoofdgroep)
Groepsreductie:      Nee
Naam
Toetspunt   Omschrijving                        Hoogte    Dag    Avond   Nacht  Etmaal    Li
t-01_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50   40,0       --      --   40,0 73,6
t-02_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50   40,3       --      --   40,3 73,8
t-03_A      toetspunt achtergevel woning 1         1,50   43,2       --      --   43,2 75,6
t-04_A      toetspunt zijgevel woning 2            1,50   41,2       --      --   41,2 72,5
t-05_A      toetspunt achtergevel woning 2         1,50   42,5       --      --   42,5 75,4
t-06_A      toetspunt woning Achterstraat 23       1,50   45,5       --      --   45,5 80,8
t-07_A      toetspunt woning Achterstraat 12       1,50   43,9       --      --   43,9 77,3
t-08_A      toetspunt woning Achterstraat 12       1,50   44,2       --      --   44,2 77,8
t-09_A      toetspunt voorgevel woning 1           1,50   35,6       --      --   35,6 71,7
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                              5-2-2018 17:20:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                 1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAr,LT (details)                                                                     bijlage 4C
Rapport:                           Resultatentabel
Model:                             eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
LAeq bij Bron voor toetspunt:      t-03_A - toetspunt achtergevel woning 1
Groep:                             (hoofdgroep)
Groepsreductie:                    Nee
Naam
Bron      Omschrijving                     Hoogte    Dag    Avond     Nacht   Etmaal     Li
t-03_A    toetspunt achtergevel woning 1      1,50   43,2        --      --     43,2  75,6
pb-02     loader                              1,00   36,8        --      --     36,8  55,7
pb-03     loader                              1,00   35,8        --      --     35,8  54,6
mb-01     vrachtwagens                        1,20   35,4        --      --     35,4  70,7
pb-01     loader                              1,00   35,0        --      --     35,0  54,0
pb-12     heftruck                            1,00   30,6        --      --     30,6  47,8
pb-13     heftruck                            1,00   29,2        --      --     29,2  46,2
pb-11     heftruck                            1,00   28,7        --      --     28,7  45,9
mb-05     heftruck / loader diesel            1,00   28,5        --      --     28,5  71,9
pb-10     hogedrukreiniger wasplaats          1,00   27,9        --      --     27,9  45,0
mb-06     heftruck / loader diesel            1,00   26,6        --      --     26,6  68,1
pb-04     loader                              1,00   24,6        --      --     24,6  44,4
pb-09     afzuiging werkplaats                6,00   24,6        --      --     24,6  32,7
mb-02     bestelwagens                        0,80   21,9        --      --     21,9  58,6
mb-03     personenwagens                      0,80   21,5        --      --     21,5  58,1
gb-02     overheaddeur werkplaats             0,00   20,4        --      --     20,4  31,1
mb-04     personenwagens parkeerplaats        0,80   19,7        --      --     19,7  56,0
pb-06     hellend dak werkplaats              5,80   16,6        --      --     16,6  25,0
gb-01     overheaddeur werkplaats             0,00   16,0        --      --     16,0  26,7
pb-05     hellend dak werkplaats              5,80   15,9        --      --     15,9  24,4
pb-14     heftruck                            1,00   15,6        --      --     15,6  33,6
pb-07     hellend dak werkplaats              5,80   11,2        --      --     11,2  19,9
pb-08     hellend dak werkplaats              5,80    9,3        --      --      9,3  18,1
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                              5-2-2018 17:22:37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                 1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAr,LT (details)                                                                     bijlage 4C
Rapport:                           Resultatentabel
Model:                             eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
LAeq bij Bron voor toetspunt:      t-05_A - toetspunt achtergevel woning 2
Groep:                             (hoofdgroep)
Groepsreductie:                    Nee
Naam
Bron      Omschrijving                     Hoogte    Dag    Avond     Nacht   Etmaal     Li
t-05_A    toetspunt achtergevel woning 2      1,50   42,5        --      --     42,5  75,4
pb-02     loader                              1,00   37,1        --      --     37,1  56,3
pb-03     loader                              1,00   34,7        --      --     34,7  53,7
mb-01     vrachtwagens                        1,20   34,3        --      --     34,3  70,3
pb-01     loader                              1,00   33,5        --      --     33,5  52,7
pb-12     heftruck                            1,00   30,4        --      --     30,4  47,8
pb-13     heftruck                            1,00   28,2        --      --     28,2  45,5
mb-05     heftruck / loader diesel            1,00   27,5        --      --     27,5  71,6
pb-11     heftruck                            1,00   27,0        --      --     27,0  44,4
mb-06     heftruck / loader diesel            1,00   26,3        --      --     26,3  67,9
pb-10     hogedrukreiniger wasplaats          1,00   26,2        --      --     26,2  43,6
pb-04     loader                              1,00   24,9        --      --     24,9  44,6
pb-09     afzuiging werkplaats                6,00   23,3        --      --     23,3  32,0
mb-02     bestelwagens                        0,80   21,3        --      --     21,3  58,6
mb-03     personenwagens                      0,80   20,7        --      --     20,7  58,0
mb-04     personenwagens parkeerplaats        0,80   18,8        --      --     18,8  56,0
gb-02     overheaddeur werkplaats             0,00   18,5        --      --     18,5  29,6
pb-14     heftruck                            1,00   18,3        --      --     18,3  36,2
pb-06     hellend dak werkplaats              5,80   15,4        --      --     15,4  24,3
gb-01     overheaddeur werkplaats             0,00   14,9        --      --     14,9  26,0
pb-05     hellend dak werkplaats              5,80   14,9        --      --     14,9  24,0
pb-07     hellend dak werkplaats              5,80    9,0        --      --      9,0  18,2
pb-08     hellend dak werkplaats              5,80    8,4        --      --      8,4  17,8
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                              5-2-2018 17:23:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                  1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAr,LT (details)                                                                      bijlage 4C
Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
LAeq bij Bron voor toetspunt:       t-04_A - toetspunt zijgevel woning 2
Groep:                              (hoofdgroep)
Groepsreductie:                     Nee
Naam
Bron      Omschrijving                      Hoogte    Dag    Avond    Nacht   Etmaal      Li
t-04_A    toetspunt zijgevel woning 2         1,50   41,2        --       --    41,2   72,5
pb-02     loader                              1,00   36,1        --       --    36,1   55,3
pb-03     loader                              1,00   33,8        --       --    33,8   52,9
pb-01     loader                              1,00   33,2        --       --    33,2   52,4
mb-01     vrachtwagens                        1,20   30,7        --       --    30,7   66,9
pb-12     heftruck                            1,00   29,8        --       --    29,8   47,3
pb-13     heftruck                            1,00   27,3        --       --    27,3   44,6
pb-11     heftruck                            1,00   26,7        --       --    26,7   44,2
pb-10     hogedrukreiniger wasplaats          1,00   26,1        --       --    26,1   43,5
mb-06     heftruck / loader diesel            1,00   24,4        --       --    24,4   65,9
mb-05     heftruck / loader diesel            1,00   24,3        --       --    24,3   68,6
pb-09     afzuiging werkplaats                6,00   23,1        --       --    23,1   31,9
gb-02     overheaddeur werkplaats             0,00   18,7        --       --    18,7   29,8
mb-02     bestelwagens                        0,80   18,3        --       --    18,3   55,8
mb-03     personenwagens                      0,80   17,8        --       --    17,8   55,3
pb-04     loader                              1,00   15,7        --       --    15,7   35,5
pb-06     hellend dak werkplaats              5,80   15,1        --       --    15,1   24,2
gb-01     overheaddeur werkplaats             0,00   14,8        --       --    14,8   26,0
pb-05     hellend dak werkplaats              5,80   14,7        --       --    14,7   23,9
mb-04     personenwagens parkeerplaats        0,80   11,4        --       --    11,4   48,7
pb-14     heftruck                            1,00     8,4       --       --     8,4   26,4
pb-08     hellend dak werkplaats              5,80     8,1       --       --     8,1   17,5
pb-07     hellend dak werkplaats              5,80     8,1       --       --     8,1   17,3
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                               5-2-2018 17:23:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4D:</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAmax                                                               bijlage 4D
Rapport:      Resultatentabel
Model:        tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
              LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:        (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt   Omschrijving                       Hoogte   Dag   Avond   Nacht
t-01_A      toetspunt zijgevel woning 1          1,50  62,9       --     --
t-02_A      toetspunt zijgevel woning 1          1,50  62,1       --     --
t-03_A      toetspunt achtergevel woning 1       1,50  63,4       --     --
t-04_A      toetspunt zijgevel woning 2          1,50  62,6       --     --
t-05_A      toetspunt achtergevel woning 2       1,50  63,6       --     --
t-06_A      toetspunt woning Achterstraat 23     1,50  74,1       --     --
t-07_A      toetspunt woning Achterstraat 12     1,50  65,0       --     --
t-08_A      toetspunt woning Achterstraat 12     1,50  65,2       --     --
t-09_A      toetspunt voorgevel woning 1         1,50  67,1       --     --
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                             5-2-2018 17:24:17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                  1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAmax (details)                                                                       bijlage 4D
Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
LAmax bij Bron voor toetspunt:       t-09_A - toetspunt voorgevel woning 1
Groep:                               (hoofdgroep)
Naam
Bron      Omschrijving                     Hoogte    Dag   Avond    Nacht
t-09_A    toetspunt voorgevel woning 1       1,50    67,1      --       --
mb-01     vrachtwagens                       1,20    67,1      --       --
mb-05     heftruck / loader diesel           1,00    66,7      --       --
mb-02     bestelwagens                       0,80    53,8      --       --
mb-04     personenwagens parkeerplaats       0,80    52,9      --       --
mb-03     personenwagens                     0,80    52,9      --       --
pb-02     loader                             1,00    49,7      --       --
pb-12     heftruck                           1,00    48,4      --       --
pb-03     loader                             1,00    47,2      --       --
pb-13     heftruck                           1,00    46,2      --       --
pb-01     loader                             1,00    42,4      --       --
pb-11     heftruck                           1,00    39,6      --       --
mb-06     heftruck / loader diesel           1,00    37,9      --       --
pb-04     loader                             1,00    34,8      --       --
pb-14     heftruck                           1,00    29,2      --       --
pb-10     hogedrukreiniger wasplaats         1,00    24,6      --       --
pb-09     afzuiging werkplaats               6,00    22,2      --       --
gb-02     overheaddeur werkplaats            0,00    12,0      --       --
pb-05     hellend dak werkplaats             5,80    11,9      --       --
gb-01     overheaddeur werkplaats            0,00    11,5      --       --
pb-06     hellend dak werkplaats             5,80    10,9      --       --
pb-07     hellend dak werkplaats             5,80     7,3      --       --
pb-08     hellend dak werkplaats             5,80     4,0      --       --
LAmax     (hoofdgroep)                               67,1      --       --
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                               5-2-2018 17:24:48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                  1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAmax (details)                                                                       bijlage 4D
Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
LAmax bij Bron voor toetspunt:       t-05_A - toetspunt achtergevel woning 2
Groep:                               heftruck/loader
Naam
Bron      Omschrijving                     Hoogte    Dag    Avond    Nacht
t-05_A    toetspunt achtergevel woning 2      1,50   63,6       --      --
pb-02     loader                              1,00   63,6       --      --
pb-03     loader                              1,00   61,2       --      --
pb-12     heftruck                            1,00   61,2       --      --
pb-01     loader                              1,00   60,1       --      --
mb-05     heftruck / loader diesel            1,00   59,5       --      --
pb-13     heftruck                            1,00   59,0       --      --
pb-11     heftruck                            1,00   57,8       --      --
mb-06     heftruck / loader diesel            1,00   57,4       --      --
pb-04     loader                              1,00   51,4       --      --
pb-14     heftruck                            1,00   49,1       --      --
pb-10     hogedrukreiniger wasplaats          1,00   40,0       --      --
LAmax     (hoofdgroep)                               63,6       --      --
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                               5-2-2018 17:25:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4E:</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                               1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model, incidentele situatie                                                              bijlage 4E
Model:     vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
           Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                              Maaiveld  Hdef.    Hoogte A  Hoogte B Hoogte C Hoogte D  Gevel
t-01   toetspunt  zijgevel woning 1             0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-02   toetspunt  zijgevel woning 1             0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-03   toetspunt  achtergevel woning 1          0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-04   toetspunt  zijgevel woning 2             0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-05   toetspunt  achtergevel woning 2          0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-06   toetspunt  woning Achterstraat 23        0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-07   toetspunt  woning Achterstraat 12        0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-08   toetspunt  woning Achterstraat 12        0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
t-09   toetspunt  voorgevel woning 1            0,00  Relatief     1,50      5,00       --        --    Ja
Geomilieu V4.30                                                                                            5-2-2018 17:26:23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                               1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model, incidentele situatie (LAr,LT)                                                                                                                                      bijlage 4E
Model:    vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                             ISO_H    ISO M.   Hdef.     Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A)  Cb(N)  Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k   Lwr 2k
mb-05  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          2        --        -- 40,80     --     --          10      5,00   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20    99,30
mb-06  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          4        --        -- 37,81     --     --          10      5,00   64,90  86,30   89,00   87,10   94,70  99,20    99,30
mb-01  vrachtwagens                          1,20      0,00  Relatief         10         1         1 32,83 38,06  41,07             8     5,00   63,90  76,40   87,60   90,40   94,60  99,50    97,70
mb-02  bestelwagens                          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,85     --     --          10      5,00   50,00  54,20   62,50   79,30   84,70  87,80    86,30
mb-03  personenwagens                        0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,82     --     --          10      5,00   50,00  69,60   76,20   80,30   81,90  85,70    85,00
mb-04  personenwagens parkeerplaats          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,84     --     --          10      5,00   50,00  69,60   76,20   80,30   81,90  85,70    85,00
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                          5-2-2018 17:27:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model, incidentele situatie (LAr,LT)                   bijlage 4E
Model:    vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Lwr 4k     Lwr 8k   Lwr Totaal
mb-05   93,00      83,30      103,75
mb-06   93,00      83,30      103,75
mb-01   91,50      86,00      103,27
mb-02   79,20      68,40       91,77
mb-03   81,00      74,20       90,62
mb-04   81,00      74,20       90,62
Geomilieu V4.30                                                          5-2-2018 17:27:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                  1703/141/RV-01
Rekenresultaten incidentele situatie (LAr,LT)                                                         bijlage 4E
Rapport:             Resultatentabel
Model:               vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
                     LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:               (hoofdgroep)
Groepsreductie:      Nee
Naam
Toetspunt   Omschrijving                        Hoogte     Dag   Avond   Nacht   Etmaal    Li
t-01_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50   40,0     29,1   26,1     40,0 73,6
t-01_B      toetspunt zijgevel woning 1            5,00   47,3     37,4   34,4     47,3 79,7
t-02_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50   40,3     29,2   26,2     40,3 73,8
t-02_B      toetspunt zijgevel woning 1            5,00   48,2     37,9   34,8     48,2 80,1
t-03_A      toetspunt achtergevel woning 1         1,50   43,2     30,2   27,2     43,2 75,6
t-03_B      toetspunt achtergevel woning 1         5,00   47,5     35,3   32,3     47,5 78,1
t-04_A      toetspunt zijgevel woning 2            1,50   41,2     25,5   22,5     41,2 72,5
t-04_B      toetspunt zijgevel woning 2            5,00   43,8     28,2   25,2     43,8 73,0
t-05_A      toetspunt achtergevel woning 2         1,50   42,5     29,1   26,1     42,5 75,4
t-05_B      toetspunt achtergevel woning 2         5,00   44,9     31,6   28,6     44,9 75,5
t-06_A      toetspunt woning  Achterstraat 23      1,50   45,5     37,4   34,4     45,5 80,8
t-06_B      toetspunt woning  Achterstraat 23      5,00   46,6     38,4   35,4     46,6 80,6
t-07_A      toetspunt woning  Achterstraat 12      1,50   43,9     32,2   29,2     43,9 77,3
t-07_B      toetspunt woning  Achterstraat 12      5,00   46,9     35,1   32,1     46,9 77,8
t-08_A      toetspunt woning  Achterstraat 12      1,50   44,2     32,8   29,8     44,2 77,8
t-08_B      toetspunt woning Achterstraat 12       5,00   47,2     35,8   32,8     47,2 78,4
t-09_A      toetspunt voorgevel woning 1           1,50   35,6     28,5   25,5     35,6 71,7
t-09_B      toetspunt voorgevel woning 1           5,00   37,6     30,5   27,4     37,6 72,5
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                               5-2-2018 17:28:08
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                              1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model incidentele situatie (LAmax)                                                                                                                                        bijlage 4E
Model:    vijfde model, Lamax, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                             ISO_H    ISO M.   Hdef.     Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A)  Cb(N)  Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k   Lwr 2k
mb-05  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          2        --        -- 40,80     --     --          10      5,00   70,90  92,30   95,00   93,10  100,70 105,20  105,30
mb-06  heftruck / loader diesel              1,00      0,00  Relatief          4        --        -- 37,81     --     --          10      5,00   70,90  92,30   95,00   93,10  100,70 105,20  105,30
mb-01  vrachtwagens                          1,20      0,00  Relatief         10         1         1 32,83 38,06  41,07             8     5,00   70,90  83,40   94,60   97,40  101,60 106,50  104,70
mb-02  bestelwagens                          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,85     --     --          10      5,00   56,00  60,20   68,50   85,30   90,70  93,80    92,30
mb-03  personenwagens                        0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,82     --     --          10      5,00   56,00  75,60   82,20   86,30   87,90  91,70    91,00
mb-04  personenwagens parkeerplaats          0,80      0,00  Relatief         10        --        -- 33,84     --     --          10      5,00   56,00  75,60   82,20   86,30   87,90  91,70    91,00
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                         5-2-2018 17:29:02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model incidentele situatie (LAmax)                     bijlage 4E
Model:    vijfde model, Lamax, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Lwr 4k     Lwr 8k   Lwr Totaal
mb-05   99,00      89,30      109,75
mb-06   99,00      89,30      109,75
mb-01   98,50      93,00      110,27
mb-02   85,20      74,40       97,77
mb-03   87,00      80,20       96,62
mb-04   87,00      80,20       96,62
Geomilieu V4.30                                                          5-2-2018 17:29:02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                  1703/141/RV-01
Rekenresultaten incidentele situatie (LAmax)                                          bijlage 4E
Rapport:      Resultatentabel
Model:        vijfde model, Lamax, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
              LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:        (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt   Omschrijving                        Hoogte    Dag   Avond   Nacht
t-01_A      toetspunt zijgevel woning 1           1,50   62,9    62,7    62,7
t-01_B      toetspunt zijgevel woning 1           5,00   70,8    70,8    70,8
t-02_A      toetspunt zijgevel woning 1           1,50   62,1    61,8    61,8
t-02_B      toetspunt zijgevel woning 1           5,00   70,2    70,2    70,2
t-03_A      toetspunt achtergevel woning 1        1,50   63,4    60,9    60,9
t-03_B      toetspunt achtergevel woning 1        5,00   68,1    67,2    67,2
t-04_A      toetspunt zijgevel woning 2           1,50   62,6    57,5    57,5
t-04_B      toetspunt zijgevel woning 2           5,00   65,2    60,3    60,3
t-05_A      toetspunt achtergevel woning 2        1,50   63,6    59,9    59,9
t-05_B      toetspunt achtergevel woning 2        5,00   65,6    62,8    62,8
t-06_A      toetspunt woning  Achterstraat 23     1,50   74,1    74,1    74,1
t-06_B      toetspunt woning  Achterstraat 23     5,00   74,0    74,0    74,0
t-07_A      toetspunt woning  Achterstraat 12     1,50   65,0    63,8    63,8
t-07_B      toetspunt woning  Achterstraat 12     5,00   68,1    66,0    66,0
t-08_A      toetspunt woning  Achterstraat 12     1,50   65,2    64,9    64,9
t-08_B      toetspunt woning Achterstraat 12      5,00   68,3    67,4    67,4
t-09_A      toetspunt voorgevel woning 1          1,50   67,1    67,1    67,1
t-09_B      toetspunt voorgevel woning 1          5,00   70,0    70,0    70,0
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                               5-2-2018 17:29:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5:</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                                                                                                          1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, indirecte hinder                                                                                                                               bijlage 5
Model:    derde model, Laeq, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.              ISO_H      ISO M.    Hdef.    Aantal(D)  Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k
mb-01  vrachtwagens           1,20       0,00    Relatief        10         --        -- 36,87    --    --          20      5,00   63,90  76,40   87,60   90,40   94,60  99,50  97,70  91,50  86,00
mb-02  bestelwagens           0,80       0,00    Relatief        10         --        -- 39,28    --    --          35      5,00   50,00  54,20   62,50   79,30   84,70  87,80  86,30  79,20  68,40
mb-03  personenwagens         0,80       0,00    Relatief        20         --        -- 36,24    --    --          35      5,00   50,00  69,60   76,20   80,30   81,90  85,70  85,00  81,00  74,20
Geomilieu V4.30                                                                                                                                                                       5-2-2018 17:31:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                             1703/141/RV-01
Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, indirecte hinder                  bijlage 5
Model:    derde model, Laeq, nieuwe ligging + conform vergunning
          Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Lwr Totaal
mb-01     103,27
mb-02      91,77
mb-03      90,62
Geomilieu V4.30                                                          5-2-2018 17:31:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                1703/141/RV-01
Rekenresultaten Laeq indirecte hinder                                                                 bijlage 5
Rapport:             Resultatentabel
Model:               derde model, Laeq, nieuwe ligging + conform vergunning
                     LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:               (hoofdgroep)
Groepsreductie:      Nee
Naam
Toetspunt   Omschrijving                        Hoogte    Dag  Avond   Nacht   Etmaal    Li
t-01_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50  37,8      --       --   37,8 74,9
t-02_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50  30,0      --       --   30,0 68,1
t-03_A      toetspunt achtergevel woning 1         1,50  19,3      --       --   19,3 58,1
t-04_A      toetspunt zijgevel woning 2            1,50  34,5      --       --   34,5 71,8
t-05_A      toetspunt achtergevel woning 2         1,50  18,9      --       --   18,9 57,5
t-06_A      toetspunt woning Achterstraat 23       1,50  44,0      --       --   44,0 81,3
t-07_A      toetspunt woning Achterstraat 12       1,50  37,3      --       --   37,3 74,9
t-08_A      toetspunt woning Achterstraat 12       1,50  26,0      --       --   26,0 64,2
t-09_A      toetspunt voorgevel woning 1           1,50  43,7      --       --   43,7 81,0
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                             5-2-2018 17:32:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6:</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving
Inrichtingen on verguaningenbes!uit

PN oat PO 1b Ho

Burgemeester en wethouders van de gemeente —_____ = pion
Datum Judi 197.

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager PEA M V. d BRAA K Zt EM Wel Graak : Žanr ES

Adres ch ters (RAS
Postcode 42 6 Á R U ROMVO 52

Telefoon O'/// — 64 ra 74 7 Telefax _O Y// - 694079 | _

L] Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een K Verzoekt.in verband met het veranderen van de inrich-
vergunning inzake het ting of van de werking. daarvan, voor welke reeds één
, A . . of meer vergunningen zijn verleend, een nieuwe de
L] oprichten en inwerking hebben . 9 gen Zin neer
hieronder omschreven inrichting of onderdelen daar-
[J veranderen van waarmee die verandering samenhangt omvatten-
, de, vergunning (art 8.4
[) veranderen van de werking B at |
LJ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van —
0

Aard van da Inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. bakkerij, garage, restaurant, tankstation.
Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/
evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

bewarin Sonn malevaad tbv. Hovens bedel en Kweli

van nlanten code G eee naat ne) thy.
LoSon man tegels- genk: cand ed)

manent 5 väi dode g
Tudus 0, AA etal uct ka ee o} val EE. d
door de ooren in te vullen

| categorie i SBI-code — = ——
Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting Ho VEN tecS kedeul Lol lop Kuue kerj Yel Reaak

Adres Acht ersteaak AO

Postcode 5266 AR Plaats _Ceomvo ek

Telefoon Oun = but bbe? _ Telefax O Ul | IES uaa

Kadastrale ligging Je meente Vughk 0 Sectie H --Nr(5) 1854 en. 4920
Kontaktpersoon EVA ReAaAk |

Telefoon OMI -bui bb) Telefax OU] \-bu 4099 A

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw
inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige
samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruim-
ten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een
straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen). EI

34033 m

© samsom aiphan a/d rijn -1,777.51

</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Nauwkeurige Beschrijving

A Welke werkzaamheden worden in de inrichting verricht en welke produkten worden er vervaardigd?

Opslag /oevae ing jondkehoud madev?ool + bv. Hovender ech}
EN Kweken

Opslag/ hanspork Qereed raken van modewveel 0 0, us

Lossen /opslag | des van hunadual

verloop van planden en. tuua mare

B Waaruit bestaat de uitbreiding of wijziging? (uitstuitend invullen indien het een uibreidings-, wijzigingsaanvraag of verandering van de
gebezigde werkwijzen) betreft)

Plaadsen Ateuwe kassen | ee nn

plaadsen euwe Loods
Ut blow’ ding Oo AA

1 Bestaande vergunningen/kennisgevingen

Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit bedrijf verleend of gedaan?

x oprichtingsvergunning datum: 22-O9 a Ko
LJ uitbreidings- en/of wijzigingsvergunningen(en) datum:
datum:
datum:
L] een nieuwe, (deel) revisievergunning (art. 8.4) datum: ~~ _ —
(1 een melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer datum: -
datum:
L] een kennisgeving Besluit opslag propaan datum:
LJ een kennisgeving Lozingbesluit bodembescherming datum:
CO een kennisgeving volgens de rioollozingsverordening datum:
C) een rioleringsvergunning datum: _ 09
datum: __- OOO
m datum:
datum:

2 Bouwvergunning

Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats? ja/reer-

x Bouwvergunning (nog) niet aangevraagd

U] Bouwvergunning aangevraagd, datum: (alsctuift bijgevoegd)
[) Bouwvergunning verleend, datum:

C) Sloopvergunning aangevraagd, datum: Ze ee {afschrift bijgevoegd)

[] Stoopvergunning verleend, datum:

3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning noodzakelijk is dafneen
C) W.v.0.-vergunning (nog) niet aangevraagd
C) Wvo-vergunning aangevraagd, datum: __._ | (afschrift bijgevoegd)

L] W.v.o.-vergunning verleend, datum: _

Oo i - AAA

</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>4 Omgeving

Afstand tot de dichtsbijzijnde woning van derden 1 ~~ __ meter
(J Ligging:

Centrum/kern

Rustige woonwijk

Gemengd

Industrieterrein

Buitengebied

Bij gevoelig object

OORKOOOO

Binnen waterwingebied gelegen L} 60- dagenzõne
0 10- jaarszõne

| 25- jaarszône

LC] Naam bestemmingsplan But gebied. A98A Oe goedgekeurd
¢
5 Werktijden

Werkdagen (NA. e/ M zal. (bijv. ma t/m vr)
24 overdag 07.00 - 19.00 uur

[) ‘savonds 19.00-23.00 uur

(0 ‘snachts 23.00 - 07.00 uur

m - uur

6 Afvoer dampen

LI Hoeveelheid Aard en samenstelling Hoogte afvoer Voorzieningen Nr. op tekening
m/s m
m/s m
m/s m
DU Nvt.
7 _ Ventilatie
DY Op natuurlijke wijze +5. m boven Het maaiveld/daklijn
C] Op mechanische wijze ___ _ _ m boven het maaiveld/daklijn
(1 aantal elektrische ventilatoren = stuks

8 _Stookinstallatie

Nr. op Soort Capaciteit in Max. verbruik Schoorsteenhoogte Thermische isolatie Max. verbruik

tek. brandstof kW (nominaal) kg/h ma/h (in m boven dak) index (lt) per jaar (m3) A
1 as _ 8&2, Bme _ £25000 Mm
< = : i 3

10 aa. <6bo. BM >25000m

</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>9 Mechanisch vermogen

Elektromotoren (totaal)

[J Verbrandingsmotoren (totaal) ___

10 Opslag brandbare stoffen

Type opslag*
Soort (ondergr./bovengr.)

1 Dieselolie _ tanks
2 Beneine Jeeeycans

3 PNenasmeaL LAAS
4 div Olin 9 dad _
5 dw veeven _ ok

6 = =
7 _

O Nvt.

MAX 20. kw

Hoeveelheid in kg/m3

max sooo UR
+ bo Ue

+ 60 “Ur

+ 12e Ue _
+ 15 Be

* Bij ondergrondse opslag tank- en installatie-certificaten bijvoegen.

1t Chemische afvalstoffen

Hoeveelheid

Aard Lokatie in (kg/jr.)

Afgewerkte olie obo

[X) Olie/vetafzetting _ _ 60

Zand c.q. slibafval = 256
Accu's

CJ T.L.-buizen

CL] Oliefiiters

& Verfresten

12 Overige afvalstoffen

Aard A
oO Juanaivel
0 “Fuwa

m Plashiec/papue. had ad
LI Nvt.

13 Gasnpslag

Gassoort Inhoud in m3 Aantal
1 =

2 —

3 = i

4

5

x Nvt

Afvoerfrequen-
tie per jr.

Ibx p. Jaar
. >X ab —_1ooton , in at
M __y— 20 ten 1N Contame

Datum installatie Nr. op tekening

A997 + elekkersche pomp

Wijze van Opslagcap. Afvoerfre- Inzamelaar
opslag in m3 quentie per jaar
ia Weegen rn
daums. 7 gemeente
Hoeveelheid/jr. Wijze van Inzamelaar
in kg opslag de v. Jersel
op veehae lacds
Max 2 don eh in cone nee. eeluv

Lokatie

—t

VA

J
vlaghecde

Wijze opslag Keuringsdatum

</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>“14 Bedrijfsafvalwater

M In gemeenteriool in vrijverval-/drukriool

L] Op open water

O In septictank

O In bodem

0 WASS@n MET HOGEORUK MINI GER
O Nvt.

Via

M Zand c.q. slibvanger

CJ Vetafscheider

CL] Waterzuiveringsinstallatie
Olie/benzine-afscheider
C) Bezinkvijver

15 Spuitcabine

C] Aantal uren per dag/week

CL] Hoeveelheden: lak _.. .. … kg per dag/week/maand
verdunner ___._ __ kg per dag/week/maand
verharder =. = 2 okg per dag/week/maand

Bijgevoegd is een lijst van de samenstelling van lak, verdunner, verharder e.d.

Type filtering —___… -

Bijgevoegd is een emissie-berekening spuitcabine/spuitwand.
Spuitmethoden (bijv. pneumatisch, warm-airless, electrostatisch)
C) Voorbehandeling: mechanisch/thermisch/chemisch (alkalisch-solvent-reinigen)/beitsen/conversielagen.

|
O A
C) Vangpercentage ..
O
O

Nvt.
Verfaanmaakruimte
O
Nvt.
Verfopsiag
Hoeveelheden: lak _ kg
verdunner ae. kg
verharder __ kg
__kg
Nvt.
16 Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens
NEEN tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/perweek :
a Jnetdunkark tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/perweek | max 2u p aaa
Dd __ aa ___. tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/perweele J

4] Aantal maximaal aanwezige vrachtwagens

Aantal parkeerplaatsen uitgerust met eigen koelmotoren _—s ss

O

L] Vermogen koelmotoren
CL] Aansluiting op electriciteit _ C1 ja
CI Nvt.

L] neen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>17 Aanwezige transportmiddelen binnen de inrichting
diesel — 10 Uwe pee week

% nacht
% nacht
% nacht

% nacht
% nacht

_ % nacht

KN A _ heftrucks ~ x LPG  inbedrijf __ _ %dag _ ss Mavond _
| Loader A__ xdiesel inbedrijf 44 _ %dag _——  % avond . _
— x electr. in bedrijf  %dag. =. 20%avond _
ri. ___bedrijfswagenis) vracht in bedrijf — _ %dag __ _ %avond »—==7797
personen inbedrijf  - = %dag__ __ % avond
[] —_______ loskr(ajane(en) — x diesel vermogens in kW
in bedrijf __ % dag % avond
Oo. _ tractor(en) x diesel vermogens in kW
in bedrijf ________%dag Ss CH avond
0 _ Oe inbedrijff_ = dag % avond _
OC Nvt.
18 Voorziening togen geluidoverlast
LC] Omkasting _____________nr. op tekening
() Sluisdeurten)
L] Geluidswal/muur (aangegeven op tekening)
L] Tritlingsdempers nr. op tekening
Cl Omschrijving geluidsbronnen
De hoogte van de geluidsbelastingis. . _. dB (A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning
C] Uitstraling geluidsbronnen van tot _ uur
van tot uur
van tot uur

C) Akoestisch rapport is bijgevoegd (volgens reken- en meetvoorschrift industrielawaai IL-AR-13-01)

Xl Geen

19 Luchtverontreiniging

% nacht

% nacht

m Opgave van de maatregelen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging is bijgevoegd met opgave van

, emissies
N.v.t.

ZU Voorziening tegen andere vormen van hinder (stot-, stank-, visuele-, parkeeroverlast)

welke nog niet zijn vermeld

20. parkeerplaatsen op eigen terrein ,
XI Begroeiing, te weten | Oveeleg ER wu

[1 Rapport geurhinder is bijgevoegd
0 Rapport stofhinder is bijgevoegd

Zijn er maatregelen tegen geur- en stofhinder genomen? Zo ja, welke

Cl Geen

loote) dd. 22-12-52 afd. 22/92 Goby

</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>| 21 Veranderingen van de gebezigde werkwijzen (bijv. technieken, werkmethoden)

Ll
DI Nvt.

22 Opslag grondstoffen, tussen-, neven- en eindprodukten
[J Lijst opslag chemische stoffen is bijgevoegd

L] Grondstoffenlijst is bijgevoegd
[] Tussen-, neven- en eindproduktenlijst is bijgevoegd

Oe ge = .

23 Opslag overige stoffen

Worden in het bedrijf:

a. ontplofbare stoffen vervaardigd, verwerkt of opgeslagen? jafneen
b. giftige, corrosieve of sterk prikkelende stoffen gebruikt en/of opgeslagen? jalneen
Zoja
Soort stof/bijprodukten Hoeveelheid in m3 Verpakking c.q. type opslag
Compost 40... —) OP betonvlaer
Parc 2ond _ HO Oo afged ekt.
Cwaeik GROND 009009 ASOO . 7
Rand 0 500 = = Sa
mnehseleund gaind .. . — YO

24 Afvalstoffen

Omvang Plaats Wijze Wijze
Afvalstof Aard kg/jaar m3/jaar opslag opslag afvoer

x N.v.t.
25 Samenstelling produkten

__ WT.

26 Bastrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar n by +h N
” Gt ALU S eoa
C) Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast 9 okt,

C1 Hoeveelheden die maximaal aanwezig zijn per soort:

PAMA xX2ange _ kg Mn
SIMASIN — kg on
Roundup __— kg/l a | —

D Nvt undeen 2 Le

totaod aan middelen maxi mani 25 {ke

door

</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>27 Brandbeveiliging

C) De inrichting voldoet aan het Bouwbesluit:

CO De inrichting voldoet aan de Bouwverordening:

Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen toegevoegd of op tekening.

CJ Omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd (bv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie).

L] De inrichting voldoet aan de Min. regeling Bouwbesluit brandveiligheid (alieen bij bestaande bedrijven)
28 Milieubelasting van de inrichting

Wijze waarop de milieubelasting bij normaal bedrijf wordt vastgesteld en geregistreerd (bijv. periodieke tellingen,
metingen, onderzoek, inspectie, monsterneming, bijhouden logboek, milieuzorgsysteem)

NVT.

29 Opgaaf van redelijkerwijs te voorziene ongewone ongevallen

Mogelijke incidenten of calamiteiten, buiten de normale bedrijfsomstandigheden en de daarbij ingezette milieu-
voorzieningen

Mvr

30 Nadere gegevens

Dit slaat op evt. extra gegevens, die het gemeentebestuur kan verlangen.

MVT

</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>=

31 Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard/
omvang van wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde
werkwijzen, de situering daarvan op het terrein van de inrichting en de periode waarbinnen een en ander zal worden
gerealiseerd. En in hoeverre nevenindustriën in de nabijheid zullen worden gevestigd.

Confchuue gevoelig . gun proyne se gemaakk.

De aanvrager FY Beaak Firma stempel,
Wd Braak (omnes

oa”
Behoort bij besluit van burgemeesters en wethouders van de gemeente Vucgh é

dd. OZ =0g9 (PP no. (0 «9 En

De secretaris, Namens deze,

Openbare Werken,

Bijlagen ZL stuks

</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>GEMEENTE VUGHT

Afdeling 2.5

Bur.Milieuzaken

Afdeling Bouwzaken en Milieu

ADVIES NO TA

AAN DE CHEF HOOFDAFDELING 2

BETREFT AANVRAAG VERG. WET MILIEUBEHEER Vergunning nr. 1049

Aanvrager

Omschr. aanvraag

Adres inrichting

: F.L.A.M.v.d.Braak en L.W.E.M.v.d.Braak-Lammers te Crom-
voirt

: nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor een hoveniersbedrijf
: Achterstraat 10

Termijn ter inzage
legging aanvraag +
ontwerpbeschikking

: 31.07.1997 t/m/ 27.08.1997

Ingekomen bezwaren
Ingekomen adviezen
Opmerkingen

Advies

: geen
: geen
: geen

: Geadviseerd wordt de gevraagde vergunning onder de daarbij
gestelde voorschriften te verlenen.

Voor akkoord:

ehac \ datum t] |
\ 414%

uv

Datum: 29 augustus 1997.

De chef afd. Bouwza n en milieu,

ba

</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Besluit van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Vught.

Op 21 juli 1997 is een aanvraag ontvangen van F.L.A.M. van den Braak, Achterstraat 10 te
Cromvoirt, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een hoveniersbedrijf en kwekerij gelegen aan Achterstraat 10 te Cromvoirt,
kadastraal bekend gemeente Vught, sectie H, nummers 1854 en 1920.

ONTVANKELIJKHEID

Het verzoek om vergunning voldoet aan de in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieube-
heer gestelde eisen.

Vanuit de inrichting wordt afvalwater (hemelwater) afkomstig van de kassen op het oppervlakte-
water geloosd. Hierdoor valt de inrichting onder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo). Op deze lozingen is het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw van toepassing waardoor geen
gecoördineerde behandeling in deze noodzakelijk is.

Omdat tevens een bouwvergunning is benodigd, zijn de coördinatieregels uit de Woningweten de |

Wet milieubeheer van toepassing. Hiermee wordt eveneens een inhoudelijke afstemming bevor-
derd. In dit verband wordt opgemerkt dat de milieuvergunning niet eerder van kracht wordt dan
nadat de bouwvergunning is verleend.

BESTAANDE RECHTEN

Op 8 november 1993 is voor de inrichting een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieube- |
heer verleend voor een hoveniersbedrijf.

ACTIVITEITEN EN LIGGING |

De inrichting is gelegen in het buitengebied van Cromvoirt. De afstand tot de dichtstbijzijnde
woning van derden bedraagt ca. 16 meter. Een gedeelte van de inrichting is aanpandig met een
bedrijfsruimte van derden gelegen. De inrichting omvat onder meer een werkplaats en stallings-
ruimte voor eigen bedrijfsmaterieel, open grond en kassen voor de opslag en kweek van planten
en een buitenterrein voor de opslag van bedrijfsgebonden materialen (zand, grint, tuinafval,
stenen, hout en dergelijke). Voor het wassen van het bedrijfsmaterieel is een wasplaats aanwezig.
De activiteiten waarvoor om vergunning wordt verzocht betreffen onder meer de stalling en onder-
houd van bedrijfsmaterieel voor het hoveniersbedrijf en het opslaan, kweken en verkopen van
planten en tuinmaterialen. Op het buitenterrein worden diverse soorten (tuin)afval bewaard
afkomstig van werken op locatie en het eigen bedrijf. De opslag hiervan vindt plaats in containers.
Daarnaast wordt dieselolie opgeslagen in een bovengrondse tank.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

Beoordelingskader

Het beoordelingskader van de aanvraag wordt gevormd door de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van
de Wet milieubeheer. In de landelijke milieubeleidsuitgangspunten, zoals verwoord in de Nationale
Milieubeleidsplannen (NMP, NMP-plus en NMP 2), zijn voorts aandachtsgebieden aangegeven
waarmee bij de beoordeling van aanvragen om milieuvergunning rekening dient te worden gehou-
den.

Verspilling en verspreiding

Bodem

De activiteiten die bedreigend zijn voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater zijn de
opslag en het gebruik van oliën, bestrijdingsmiddelen, het wassen van voer- en werktuigen en
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan voer- en werktuigen. Teneinde het gevaar voor
bodemverontreiniging te beperken dienen vloeistofdichte voorzieningen te worden voorgeschreven
op plaatsen waar genoemde stoffen worden opgeslagen en gebruikt.

Gelet op de omvang van de bodembedreigende activiteiten dienen de bodem en het grondwater te
worden onderzocht om de nulsituatie vast te leggen. Het onderzoek dient zich te richten op de
locaties binnen de inrichting waar activiteiten plaatsvonden, plaatsvinden of zullen gaan plaatsvin-
den die mogelijke bodemverontreiniging tot gevolg kunnen hebben.

Het nulsituatie-onderzoek is bedoeld om een referentiewaarde voor de kwaliteit van de bodem en
het grondwater vast te stellen aan de hand waarvan later bepaald kan worden of nieuwe verontrei-
nigingen in de bodem terecht zijn gekomen.

Indien uit een vervolgonderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, zal de bodemkwaliteit
moeten worden teruggebracht tot de eerdergenoemde referentiewaarde.

Lucht

Luchtverontreiniging vindt plaats door uitstoot van verbrandingsgassen afkomstig van de in
gebruik zijnde stookinstallaties. De stookinstallaties en de afvoeren van verbrandingsgassen
moeten voldoen aan de daarop van toepassing zijnde NEN-normen. In de voorschriften wordt naar
deze normen verwezen.

Verwijdering

Afvalstoffen

In de inrichting ontstaan diverse soorten afvalstoffen, zoals papier, plastic, hout, puin, tuinafval en
diverse soorten gevaarlijke afvalstoffen. De diverse afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en
opgeslagen.

Via de vergunningenstructuur voor gevaarlijke afvalstoffen wordt sturing gegeven aan een doelma-
tige verwijdering hiervan. De gevaarlijke afvalstoffen moeten derhalve worden afgegeven aan
daartoe gerechtigde inzamelaars/verwerkers.

Het vrijkomende bedrijfsafvalwater bestaat uit de volgende afvalwaterstromen:

- met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van toiletten en overige
sanitaire voorzieningen;

7 was- en reinigingswater, afkomstig van de wasplaats;

= regenwater, afkomstig van daken en niet verontreinigde terreingedeelten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>3

Voor het brengen van afvalwater in het openbaar riool zijn lozingseisen in de vergunning opgeno-
men. Afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van bedrijfsmaterieel moet door een olie-afscheider
en een slibvangput worden geleid, alvorens het in het openbaar riool mag worden gebracht.

Verstoring

Verstoring kan optreden door stankhinder, geluid- en trillinghinder, brand en ongevallen e.d.
(externe veiligheid) en het verkeer van en naar de inrichting.

Geluid- en trillinghinder

Geluidsemissie en mogelijke trillinghinder kan worden veroorzaakt door transportbewegingen,
door activiteiten op het buitenterrein (intern transport), door activiteiten (zoals onderhouds- en
herstelwerkzaamheden) binnen het gebouw van de inrichting en door installaties (ventilatoren,
emissiepunten) buiten deze bebouwing.

Met inachtneming van het karakter van de omgeving (buitengebied) bedraagt de streefwaarde voor
het equivalente geluidsniveau (La) in de dagperiode 40 dB(A). De streefwaarde geldt ter plaatse
van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen. Gelet op de aard van het
bedrijf en de geluidsbronnen zijn af en toe vrij hoge geluidpieken (L,,,,) te verwachten, waarvoor
in redelijkheid geen voorzieningen zijn te treffen. Blijkens de circulaire Industrielawaai kan als
grenswaarde voor het maximale geluidsniveau (L,,,,) worden aangehouden, 70 dB(A) in de
dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Gelet op de aard en bedrijfsduur van de geluidrelevante activiteiten alsmede de constructie van
wanden en daken van de tot de inrichting behorende gebouwen en de afstand tot woningen van
derden, kan redelijkerwijs worden voldaan aan de te stellen geluidsgrenswaarden. Aan- en afvoer-
bewegingen in de dagperiode kunnen vanwege het incidentele karakter uitgesloten worden van /
toetsing aan het toelaatbare maximale geluidsniveau (L,,,,)-

Ook voor trillinghinder hoeft gelet op de afstanden tot woningen van derden of andere gevoelige
bestemmingen niet te worden gevreesd.

Uit de aanvraag blijkt dat ook incidenteel in de avond- en nachtperiode transportbewegingen van
vrachtwagens kunnen plaatsvinden. Het betreft maximaal 24 aan- en afvoerbewegingen (= 12
transportbewegingen) per jaar. Gelet op de afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden (circa
20 m vanaf de oprit) zullen deze transportbewegingen leiden tot een overschrijding van het
toelaatbare maximale geluidsniveau (L,,,,) in de avond- en nachtperiode. Deze transportbewegin-
gen zijn echter noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en hebben in het verleden ook altijd plaatsge-
vonden. De transportbewegingen in de avond- en nachtperiode worden daarom uitgezonderd van
toetsing aan het toelaatbare maximale geluidsniveau (L,,,,) voorzover dit maximaal 12 transportbe-
wegingen per jaar betreft.

Verkeer van personen en goederen

Verkeer van goederen en personen vindt plaats via de Achterstraat. Per dag rijden maximaal 20
(vracht)wagens van en naar de inrichting. Deze bewegingen vinden in de dagperiode plaats. Het
verkeer van en naar de inrichting levert geen significante bijdrage aan de reeds aanwezige ver-
keersdrukte. Derhalve kan indirecte hinder buiten de inrichting veroorzaakt door transportbe-
wegingen van en naar de inrichting acceptabel worden genoemd.

Brandgevaar

In de inrichting wordt met stoffen gewerkt die het brandgevaar verhogen. Brandgevaar is tevens
aanwezig door het gebruik van aardgasgestookte verwarmingsinstallaties. Ter voorkoming van
branddoorslag naar ruimten van derden zijn aanvullende brandwerendheidseisen gesteld ten
aanzien van de scheidingsconstructie. Binnen de inrichting zijn ter bestrijding van een beginnende
brand voldoende brandblusmiddelen aanwezig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7:</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                                                1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAr,LT (scherm 1,5 m voorbij gevellijn)                                              bijlage 7
Rapport:             Resultatentabel
Model:               eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
                     LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:               (hoofdgroep)
Groepsreductie:      Nee
Naam
Toetspunt   Omschrijving                        Hoogte    Dag    Avond   Nacht  Etmaal    Li
t-01_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50   39,9       --      --   39,9 73,5
t-02_A      toetspunt zijgevel woning 1            1,50   40,3       --      --   40,3 73,8
t-03_A      toetspunt achtergevel woning 1         1,50   43,2       --      --   43,2 75,6
t-04_A      toetspunt zijgevel woning 2            1,50   41,2       --      --   41,2 72,5
t-05_A      toetspunt achtergevel woning 2         1,50   42,5       --      --   42,5 75,4
t-06_A      toetspunt woning Achterstraat 23       1,50   45,5       --      --   45,5 80,8
t-07_A      toetspunt woning Achterstraat 12       1,50   43,9       --      --   43,9 77,3
t-08_A      toetspunt woning Achterstraat 12       1,50   44,2       --      --   44,2 77,8
t-09_A      toetspunt voorgevel woning 1           1,50   33,9       --      --   33,9 69,7
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                                              6-2-2018 9:39:43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Tritium Advies                                                               1703/141/RV-01
Rekenresultaten LAmax (scherm 1,5 m voorbij gevellijn)                              bijlage 7
Rapport:      Resultatentabel
Model:        tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
              LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:        (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt   Omschrijving                       Hoogte   Dag   Avond   Nacht
t-01_A      toetspunt zijgevel woning 1          1,50  62,9       --     --
t-02_A      toetspunt zijgevel woning 1          1,50  62,1       --     --
t-03_A      toetspunt achtergevel woning 1       1,50  63,4       --     --
t-04_A      toetspunt zijgevel woning 2          1,50  62,6       --     --
t-05_A      toetspunt achtergevel woning 2       1,50  63,6       --     --
t-06_A      toetspunt woning Achterstraat 23     1,50  74,1       --     --
t-07_A      toetspunt woning Achterstraat 12     1,50  65,0       --     --
t-08_A      toetspunt woning Achterstraat 12     1,50  65,2       --     --
t-09_A      toetspunt voorgevel woning 1         1,50  64,8       --     --
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30                                                             6-2-2018 9:42:35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>