<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>W    DuN.
  Kruishoeveweg 5
  bestemmingsplan
       ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Plannaam:       Kruishoeveweg 5
Gemeente:       Vught
Status:         ontwerp
IMRO-code:      NL.IMRO.0865.bgBPkruishoeveweg5-ON01
Opgesteld door: Van   Dun Advies BV
                Dorpsstraat 54
                5113 TE Ulicoten
                T.013519 94 58
                Postel 8
                5711 ET Someren
                T. 0493 745 015
                E. info@vandunadvies.nl
                L www.vandunadvies.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Bijlagen bij toelichting                           5
Bijlage 1      Landschappelijk inpassingsplan      6
Bijlage 2      Verschilberekening AERIUS           8
Bijlage 3      Toelichting invoergegevens AERIUS   2
Bijlage 4      Quickscan Flora en Fauna            36
Bijlage 5      Bodemonderzoek                    59
Bijlage 6      Rapport archeologie               121
Bijlage 7      Akoestisch onderzoek              167
Bijlage 8      Dialoog buren 2021                239
Bijlage 9      Mer-beoordelingsnotitie           247
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5                    3
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>bestemmingsplan Kruishoeveweg 5
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij toelichting
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage1       Landschappelijkinpassingsplan
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     NVMIBdSOHvAYT yueYJfiBUWdsDo!p.4a9SG@“mxP}nNjAvu1e|rdUyDwols -9np>Bz}gmjaoeJf]UsupiBnDLAyw asyBopniH9au1jsU-D|TBWo!}IAld SJ“VeyOnpZPvFUo0WasMAudBSeDYjOIi "-nposumgfBSJ0lUPeZ2IOGDWEMq[d81|a“9o5ysBunJjeUIH2zAp alBogOsidru‘PJeDfjUp®@Ilomgy;A6nzs9e(J-u2DqO1ÙWr:jp|dBUV“a{ilgIzS®-fxsuDoO!eAd|m"aB95l1UPi6IjyJW S-pufwDsdoAen|'9U0ljga}7q p‘uidz1neUSoEsWOwNPBDMagItJ AvflGu0ypdjUesoIJBi@u‘elwfpsdoAy| eypoBnsagpV[qeuSsD&Wm|oiUjg!P"JLvNYaflnIzG}BW/p@eiuO|yg6PDwUSrN2'Ajeoun/iaOgZpEY[.‘vBwys|d“IVDePU-pOJinSM}'BlWfgËVua-eRw0J;o1Dc9jnEU4IPSLyGN|OsMi}r‘:2epu'0znqdo UPSlIG|Bwm 3VJeupODaoznirgs,ÉAjIUlSvyE8exadupoDns UYiEOJABL“|td4 use-IlzjpUNDw0WnaAog6[B|RJYi V1(uejwZal2nzo6) ‘ebNCojv“dsmu
                                                                                                                                     2UIPeB|u}olsYDindy ©-BuSwaUrD4io1Ie2nyg!
                                                                                                            uaPBeol}synd                                                                                            ueIo}Byad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S13MHIAON
                                                                                                                                                                                                                                                                        fuejoyid WewosgBynj
OS[JuUD|Bd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PuDRb.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            auveoBy| -{uJepU5DInNf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           _zSo{pWPEIeNRt0dZaneg1Dzois ekogit  AlNVIS4dOHTY
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 2      Verschilberekening
                                AERIUS
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>   J
AERIUS  Projectberekening
       Dit document geeft een overzicht van de invoer en
       rekenresultaten van een Projectperekening met AERIU S
       Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
       stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, oprekenpunten
       die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
       aangewezen            het kader van de Wet
       natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
       of nog onbekend maar mogelijx wel relevant, en waar
       tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
       situatie voor stikstof.
        =  Overzicht
        = Samenvatting situaties
        =  Resultaten
        *  Detailgegevens      per emissiebron
       Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
       AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
       bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
       documentatie is te raadplegen via:
       www.aerius.nl/handleidingen-en-eeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening
      J
 AERIUS
                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                        Van DunAdvies
                   Inrichtingtocatie                     kruishoevewegs5,
                                                         S263NM Vught
                   Activiteit
                   Omschrijving                          19102,013
                   Todichting                           Verschilberekening
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                        Rhoy8gPrwbzm
                   Datum berekening                     04 december2023,13:36
                   Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid ind eigen rekenpunten
                   Totale emissie                        Rekenjaar            Emissie NH=     Emissie NO»
                   Uitgngssituatie- Referentie
                                                        2024                  9821 kg/j       253,1hg/j
                   Booogde situati    Beoogd
                                                        2024                  4542 kg|j       239,7g/j
                   Resultaten                            Hoogste bijdrage    Hexagon         Gebied
                   Uitgengssituatie- Referentie                                              VijmensVen,
                                                         0,71mol/haj         3242262         Moerputten&Bossche
                                                                                             Broek
                   Beoogdesituatie- Beoogd                                                   vijmensVen,
                                                         0,33mol/ha/j        3242262         Moerputten&Bossche
                                                                                             Broek
                   Gekarteerd oppervak met toename (ha)         0,00ha
                   Gekarteerd oppervak met afname (ha}     1698,28ha
                   Grootste toename                      0,00 mol/ha/j
                   Grootsteafname                        0,38 mol/ha/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                 2/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening
      J
 AERIUS
                   Bevogde situatie (Bevogd), rekerjaar 2024
                   Emissiebronnen                                                         Emissie NH>  Emissie NO-
                   ED    Landbouw | Stalemissies |Gebouw 1                                 96,0 kg/j
                   ED    Landbouw |Stalemissies |Gebouw 4                                269,5 kg/j
                         Landbouw | Stalemissies |Gebouw 5                                 88,6kg/j
                   (CD Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen                     18g/j      37 kg/j
                         Wonen en Werken | Woningen | Stookinstallatie woning,                           36kg/j
                   ED    Eoergie |Energie | Stookinstallatie hondenkennel                                36kg/j
                         Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen; Tractor (60
                   @                                                                         725 8/j  228,1 kg/|j
                   &      Verkeersnetwerk                                                    363 /ĳ      0,7 kg/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                    312
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      à                                                                                        Projectberekening
 AERIUS
                   Uitgangssituatie (Referentie), rekenjaar 2024
                   Emissiebronnen                                                         Emissie NH>    Emissie NO+
                   ED    Landbouw | Stalemissies |Gebouw 1                               650,0 kg/j                  -
                   ED    Landbouw | Stalemissies |Gebouw 2                                 84,0 kg/j                 -
                         Landbouw | Stalemissies |Gebouw 4                               202,4 kg/j                  -
                   ED    Landbouw | Stalemissies |Gebouw 5                                 45,6kg/j                  -
                   ED    Mobiele werktuigen [Landbouw | Mobiele werktuigen                    99g/        202 ke/j
                   (EB Wonen en Werken | Woningen | Stookinstallatie woning                           -    3,6kg/j
                   EB    Eeergie |Energie |Stookinstallatie werkplaats                                -    0,5 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen; Tractor (60
                   D                                                                         T5g/i      281kg/j
                   &      Verkeersnetwerk                                                    & g/j         0;7 kg/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                        412
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      +]                                                                                               Projectberekening
 AERIUS
                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.
                                                            Veen
                                         q
                                                    D     Wijk en Aalburg
                              ank                       Genderen
                    aamsdonksveer
                                          ®®                                                     Rosmalen
                                                                                                  bosch
                                                                                                       Berlicum
                    osterhout
                                                                                                              Schijndel
                                 Rijen
                                                                                                            Sint-Oedenr
                   hut
                                                                                                                 Sonen8
                                                                                           Oirschot      Best
                                                                                Oghiklbeers
                                                                                                                 Eindhov
                        |                                                             Vássem   a
                   =
                                                               L anelMierde
                   E Habittrichtijn                                    ® Grootste toename (projectberekening)
                   I Vogetrichtlijn
                   [D] Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn                © Grootste afname (projectberekening)
                   EI wiet bepaald                                          Hoogste  totaal (achtergrond +
                                                                            projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                          5/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening
      J
 AERIUS
                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde
                    situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                  Berekend (ha Hoogstetotale  Met toename     Grootste       Metafname (ha     Grootsteafnane
                                  gdarteerd)   depositie (mol (hagekarteerd)  toename (mol   gelarteerd)       (molN/harjr)
                                               Nhafj)                         Naije)
                    Totaal            1698,28      2,145,71           0,00             0,00      1.698,28              038
                    Per gebied    Berekend (ha Hoogstetotale  Met toenane     Gootste        Metafname (ha
                                  gdarterd)    depositie(mol  (nageharteerd) toename    (mol gelanteerd)       (molN/harjr)
                                               Nhaijn)                        Nharjn)
                    Kampina&:
                    Oisterwijkse
                                        62114      232189             000              0,00        62174               011
                    Vennen (133)
                    Loonseen            592,93     255126             0,00             0,00        592,93              0,38
                    Drunense
                    Duinen &
                    Leemkuilen
                    (131)
                    Kempenland-
                    West (135)
                                        334,82     214571             000              0,00        334,82              002
                    RegteHeide&:         08,30     2.580,50           0,00             0,00         98,30              0,02
                    RielsLaag
                    (134)
                    Rijntakken
                    (38)
                                         2031      1.703,30           000              0,00         20,31              002
                   VijmensVen,
                    Moerputten &
                                         17,69     261705             0,00             0,00          17,69             0,38
                    Bossche Broek
                    (132)
                   Langstraat
                    130
                                         10,98     221785             000              0,00          10,98             091
                   Loevestein,             151     2.098,85           000              000            151              0,01
                    Pompveld&
                    Komsche
                    Boezem (71)
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                               6/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      +                                                                                    Projectberekening
 AERIUS
                   Pereigen     Naan                                        Coördinaat Projectbijdrage (mol
                   rekenpunt                                                           Nhain)
                   1            Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravelsen
                                Tumhout(23km)
                                                                            X:133551
                                                                            :385590
                                                                                       102 ©
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                             72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Projectberekening
      J
 AERIUS
                   Beoogde situatie, Rekerjaar 2024
                   ED        Lendbouw | Stalemissies
                   Naam                   Gebouw1             Uittreedhoogte     _ 3,0m                     NHs                                %,0kg/j
                   Locatie                X:145416405921 Uittreeddiameter
                   Wijze vanvertilatie Geforceerd             Temperatuur
                                                                                   08m
                                                                                _ 11,85°C
                   Temporele variatie Dierverblijven       __ Emissie
                                                              Uittreedrichting _ Horizontaal
                                                              Uittreedsnelheid     0,4m/s
                   Diermort     RAV<ode-Omschrijving     BNLcode    Aantaldieren                     ctor(kg/dier/j)  Reductie    Emissie
                                Kleinehuisdieren         -         Ed                                                 -           6,0kg/j
                   ED        Landbouw      | Stalemissies
                   Naam                   Gebouw4             Uittreedhoogte 61m                            NH                               269,5kg/j
                   Locatie
                   Wijze
                                          X:145397Y:405921
                           van vertilatie Geforceerd
                                                              Uittreeddiameter
                                                              Temperatuur _ 1L85°C
                                                                                   03m
                   Temporele variatie Dierverblijven       __ Emissie
                                                              Uittreedrichting _ Horizontaal
                                                              Uittreedsnelheid     0,4m/s
                   Diersoort    RAV-ode-Omschrijving                          BW-        Aantal     Stof   Enisdefactor     _ Reductie    Enisie
                                                                              code   _  dieren             (e/dier/i)
                                Kleinehuisdieren                              -         40          N 12                      -              48,0kg/j
                    e           42100-overigehuisvestingssystemen          _ Overig     25          NHs 4,L                   -             102,5kg/j
                                (Rundvee;zoogkoeien ouder     dan 2 jaar)
                    w           A3100-owverigehuisvestingssystemen         _ Overig 20              N      44                 -              88,0kg/j
                                (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot2 jaar)
                    e           AT.100-overigehuisvestingssystemen         _ Overig     5           NHs 62                    -              3L0kg/j
                                (Rundvee; fokstieren en overig rundvee
                                ouder  dan 2 jaar)
                             Landbouw | Stalemissies
                   Naam                   Gebouw5             Uittreedhoogte 48m                            NH                                 88,5kg/j
                   Locatie                X:145350Y:405919
                   Wijze varvertilatie Geforceerd
                                                              Uittreeddiameter
                                                              Temperatuur
                                                                                   0,4m
                                                                                     L85°C
                   Temporelevariatie Dierverblijven        __ Emissie
                                                              Uittreedrichting _ Horizontaal
                                                              Uittreedsnelheid     0,4m/s
                   Diermort     RAV<ode-Omschrijving     BWLcode    Aantaldieren   Stof   Emissiefactor(kg/dier/i)    Reductie    Emissie
                                Honden                   -         70              NHs 1.266                          -           88,6kg/j
                             Wegverkeer | Weg
                   Naan                               Verkeer noordelijk                                               links Rechts NO.          6668/j
                   Locatie                            X:145404,71Y:406034,21                Typescherm                _                 NO:     1848/ĳ
                   Lengte                             265,86m                               Hoogte                    _                 N         366
                   Wegtype
                   Rijrichting
                                                      Buitenweg,
                                                     Beïde richtingen
                                                                                            Afstandtotdeweg           -
                   Tunndlfactor
                   Type hoogteligging
                                                      1Normaal
                   Weghoogtet.0,v, maiveld            om
                   Verkeer                                          Max, sndheid             Aantal voertuigbewegingen                           Infile
                   Licht verkeer                                    80 km/uur               503,0/jaar                                           00%
                   Middelzwaar vrachtverkeer                        80 km/uur                0,0/jaar                                            00%
                   Zwaar vrachtverkeer                              80 km/uur               50,0/jaar                                            00%
                   Busverkeer                                       80 km/uur                0,0/jaar                                            00%
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                                         8/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Projectberekening
      J
 AERIUS
                   @           Negverkeer | Weg
                   Nam                                     Verkeer aidelijk                                           Links  Rechts NO,   0,6kg/j
                   Locatie
                   Lenge
                                                           X145504,83Y:40594342
                                                           265,81m
                                                                                             Typeschem
                                                                                            Hoogte                    -
                                                                                                                                    No
                                                                                                                                    NHs
                                                                                                                                          0,2kg/j
                                                                                                                                           32,Tg/j
                   Wegtype                                 Buïtenweg                        Afstand tot d le weg
                   Ririchting                              Beiderichtingen
                    Tunnetfactor                           1
                    Type hoogteligging                     Normaal
                      Neghoogte.0,v.   maaiveld            om
                   Verkeer                                              Max. snedheid        Aantal voertuikbewejngen                       Infile
                   Lichtverkeer                                         80 km/uur            4524     Jjaar                                00%
                   Middelawaar
                   Zwaar vrachtverkeer
                                      vrachtverkeer                     8080 km/uur
                                                                             km/uur
                                                                                             00/jaar
                                                                                             450,0/jaar
                                                                                                                                           00%
                                                                                                                                           00%
                   Busverkeer                                           80 km/uur            00/jaar                                       00%
                   ED          Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                     Mobiele werktuigen                                              NOx                            37kgij
                   Locatie                  x:145388,12                                                     NH:                              18/
                                            :405923,41
                   Oppertakte           _   0,65ha
                   Naam                           Stageklasse                            Brandstof          Draaiuren  AdBlue
                                                                                                                       verbruik
                   Leveren voeren                 Stage-IlB, 2011-2013, 75-S6OKN,                           10                      NOx
                   ophalen mest                   diesel,SCR:nee
                                                                                                                                    NH:   158
                   Ophalenkadavers            _ Stage-llB,2011-2013, 75-56OKW,           13U                2u/j                    NO:        07
                                                  diesel,SCR:nee                                                                              e
                                                                                                                                    NH         00
                                                                                                                                              g
                               Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                     Stookinstallatie      Uittreedhoogte      60m                   NO,                            36kg/j
                                            woring                Warmteinhoud        0,000MW
                   Locatie                  X:145452:405953
                          ze vanvertilatie Nietgeforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                   EB          Erergie | Energie
                   Naam                     Stookinstallatie    _ Uittreedhoogte      30m                   NO,                            36kg/j
                                            hondenkennel          Warmteinhoud        0,220MW
                   Locatie                  X145345,05
                                            v:405913,75
                   Wijze vanvertilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie StandaardProfiel
                                            Industrie
                   ED          Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                    Mobiele                Uittreedhoogte
                                            werktuigen; Tractor Warmteinhoud
                                                                                      35m
                                                                                      0,000MW
                                                                                                            NO,
                                                                                                            NH:
                                                                                                                                        228,1kg/j
                                                                                                                                          TS
                                            (60kWw)               Spreiding           4m
                   Locatie                  X:145388,12
                                            v:405923,41
                   Oppertakte          _    0,65ha
                   Wijze van vertilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Standaard Profiel
                                            Industrie
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                                    9/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      à                                                                                                                            Projectberekening
 AERIUS
                    Uitgangssituatie, Rekenjaar 2024
                   E          Lendbouw | Stalemissies
                   Naam                    Gebouw1              Uittreedhoogte        63m                     NHs                               650,0kg/j
                   Locatie
                   Wijze van    vertilatie
                                           X145424Y:405962
                                           Niet geforceerd
                                                                Warmteinhoud _ Q,00OMW
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort     RAV<ode-Onschrijing                            BM-        Aantal      Stof   Erisieator       _ Reductie    Enisie
                                                                                de          dieren            (kg/dier/j)
                     w           AL100-overigehuisvestingssystemen               Overig 30             N      13                 -             650,0kg/j
                                 (Rundvee;melk     en kalfkoeien ouderdan
                                 2jaar)
                   ED         Landbouw      | Stalemissies
                   Naam                    Gebouw2              Uittreedhoogte 15m                            NH:                                 8s,kg/j
                   Locatie
                   Wijze
                                           X145428:405933
                            van vertilatie Niet geforceerd
                                                                Warmteinhoud       _ Q,000MW
                   Temporele v             Dierverblijven
                   Diersoort     RAV<ode-Omschrijving      BWl-code   Aantaldieren    Stof    Emissiefactor(ke/dier/j)    Reductie   Emissie
                                 kattenenkonijnen          -          10              NHs 12                              -          84,0kg/j
                              Landbouw | Stalemissies
                   Naam                    Gebouw4              Uittreedhoogte 61m                            NH:                               202,4kg/j
                   Locatie                 Xx145393V:405928
                   wijze vanvertilatie Niet geforceerd
                                                                Warmteinhoud       _ Q,000MW
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort     RAV<ode-Onschrijving                          B           Aantal     Stof   Emissieacor      _ Reductie     Emisie
                                                                               code    _ dieren              (edier/i)
                     w           3100-overigehuisvestingssystemen              Overig 46          _   NH 44                      -             202,4kg/j
                                 (Rundvee;vrouwelijk jongvee tot2 jaar)
                              Landbouw | Stalemissies
                   Naam                    Gebouw5              Uittreedhoogte _ 48m                          NHs                                45,5kg/j
                   Loatie                  X:145351V:405909
                   Wijze vanvertilatie Geforceerd
                                                                Uittreeddameter
                                                                Temperatuur _ 11,85°C
                                                                                      0,5m
                   Temporelevariatie Dierverblijven          _  Emissie
                                                                Uittreedrichting    _ Vertieaal
                                                                Uittreedsnelheid      40m/s
                   Diersoort     RAVcode-Onschrijving      BWLcode    Aantaldieren    Stof    Emissiefactor(kg/dier/j)    Reductie   Emissie
                                 Honden                    -          3               NH: 1266                            -         45,6kg/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                                           10/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Projectberekening
      J
 AERIUS
                   @         Negverkeer | Weg
                   Naan                                 Verkeer noordelijk                                           Links Rechts NO+       7028
                   Locatie                              Xc145404,71Y:406034,21               Typeschom               _             no;      199g/j
                   Lengre                               265,86m                              Hoogte                  _             NHs        358/j
                   Wegtype
                   Rijrichting
                                                        Buitenweg
                                                        Beiderichtingen
                                                                                             Afstandtotdeweg
                    Tunnefactor                         1
                    Typehoogeligging                    Normaal
                   Weghoogte t.0.v, maaiveld            om
                   Verker                                            Max. s1dheid             Aantal voertuigbeweingen                       Infile
                   Licht verkeer                                     80 kmuur                421,0/jaar                                      00%
                   Middelzwaar     vrachtverkeer
                   Zwaar vrachtverkeer
                                                                     SOSO kmyuur
                                                                          kmyuur
                                                                                              00/jaar
                                                                                              59,0/jaar
                                                                                                                                             00%
                                                                                                                                             00%
                   Busverkeer                                        SO kmuur                 00/jaar                                        00%
                   @B        Negverkeer | Weg
                   Naam                                 Verkeer zuidelijk                                            Links Rechts NO+       0,6kg/j
                   Locatie
                   Lengte
                                                        X:145504,83Y:40594342
                                                        265,81m
                                                                                             Typescherm
                                                                                             Hoogte
                                                                                                                     e
                                                                                                                     _
                                                                                                                                   NO:NtH   0,2kg/j
                                                                                                                                            3Ligj
                   Rijichting
                                                        Buitenweg
                                                        Beiderichtingen
                                                                                             Afsandtotdeweg          -
                   Tunndfactor                          1
                   Typehoogteli                         Normaal
                   Weghoogtet.o.v.   maaiveld           om
                   Verkeer                                           Max sndheid              Aantal voertuigbenegingen                      Infile
                   Licht verkeer                                     80 km/uur               3.7900 /jaar                                    00%
                   Middelzwaar     vrachtverkeer
                   Zwaar vrachtverkeer
                                                                     8080 km/uur
                                                                          km/uur
                                                                                              0,0/iaar
                                                                                              527,0/jaar
                                                                                                                                             00%
                                                                                                                                             00%
                   Busverkeer                                        80 kmuur                 00/jaar                                        00%
                             Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                  Mobiele werktuigen                                                NO:                             202 kg/j
                   Locatie               x145388,12
                                         v:405923,41
                                                                                                           NHs                                99g/
                   Opperdlakte           0,65ha
                   Naan                       stagekdasse                               Brndstof _ Draaiurn AdBlue                 Stof   Emissie
                   Leveren voeren              StageIIB,2011-2013,75-560KW,
                                                                                        verbruik
                                                                                     _ 500                26uj
                                                                                                                     verbruik     NO:      76g/j
                   ophalenmest                 diesel, SCR:nee
                                                                                                                                  NH:       388/Ĳ
                   Ophalenkadavers _ Stage-lB,2011-2013,75-560KW,
                                               diesel, SCR:nee
                                                                                      _ 43Uj              2uj                     NO,      oTkgj
                                                                                                                                  NH:      0016
                   ophalen melk                StageIIB,2011-2013,75560KW,           _ 780Ĳ               40uj                    NO:          19
                                               diesel, SCR:nee                                                                                 e
                                                                                                                                  NH:       598/
                   (EB Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                  stookinstallatie       Uittreedhoogte    _ 6,0m                   NOx                              3,6kg/j
                                        woning                 Wammteinhoud _ 0,000MW
                   Loatie                X145452:405953
                   Wijze vanvertilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie ContinueEmissie
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                                     112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>      +]                                                                                                  Projectberekening
 AERIUS
                   EB         Erergie | Energie
                   Naam                     Stookinstallatie    Uittreedhoogte   20m          NOx                   05kg/j
                                           werkplaats          Warmteinhoud _ 0,220MW
                   Locatie                  x:145410,22
                                            Y:405928,95
                   Wijze vanvertilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Standaard Profiel
                                            Industrie
                   ED         Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                    Mobiele             Uitreedhoogte
                                            werktuigers TractorWarmteinhoud
                                                                                 39m
                                                                               _ 0,000MW
                                                                                              NO:
                                                                                              NHs
                                                                                                                  228,1kg/j
                                                                                                                    T25gÍÌ
                                            (60kw)             Spreiding         4m
                   Locatie                  x145388,12
                                            V:405923,41
                   Opperdakte _             0,66ha
                   wijze    van vertilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie       Standaard Profiel
                                            Industrie
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   Îs. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                                 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
                    Database versie                              2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl stable
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://wwwaerius.nl/
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                             12/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 3      Toelichting invoergegevens AERIUS
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5                  21
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Invoergegevens AERIUS-berekening
Kenmerk:            MLe/19102.013                    Datum: 26-03-2021
Deze notitie behoort ter motivering van de invoergegevens voor de AERIUS              berekening   van het bedrijf
aan     de  Kruishoeveweg     5 te Vught.  In deze   notitie wordt   een  toelichting gegeven    op de gebruikte
gegevens voor het berekenen van de stikstofdepositie met het rekenprogramma AERIUS Calculator 2020.
1.1. Uitgang:          atie
Voor het bedrijf is geen vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming verleend. Om deze
reden dient nader onderzocht te worden wat de referentiesituatie is. Dit is afhankelijk van de
aanwijsdatum van de verschillende Natura2000-gebieden.
Er is een berekening gemaakt van de beoogde bedrijfsvoering. De gebieden die zijn opgenomen in deze
berekening dienen te worden betrokken bij de beoordeling en hebben de volgende referentiedata:
      -    10-6-1994 (oa Kampina en Oisterwijkse vennen)
      -    11-10-1996 (Biesbosch)
      -     24-3-2000 (oa Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux)
      -    7-12-2004 (alle Habitatrichtlijngebieden)
      -     25-4-2013 (Strabrechtse Heide & Beuven)
Voor het bedrijf zijn verschillende milieutoestemmingen verleend sinds de betreffende referentiedata. In
onderstaand overzicht zijn de emissies van alle toestemmingen weergegeven die mogelijk als
referentiesituatie kunnen worden beschouwd. De diertabellen behorende bij deze vergunningen zijn
onderaan dit bestand toegevoegd.
                                                           Ammoniakei
26-02-1991                                                 1.951,16 kg NH3
18-06-1999                                                 2.051,02 kg NH3
23-10-2009                                                 852,4 kg NH3
15-03-2017                                                 852,4 kg NH3
Op basis van bovenstaande kan de uitgangssituatie worden bepaald. Hieronder wordt de uitgangssituatie
nader toegelicht per referentiedatum:
 Tabel 2: Overzicht referentiedata
Referentiedatum                 Milieutoestemming       _ Toelichting
Natura 2000-gebied          | als uitgangssituatie
10-6-1994
11-10-1996
                                15-03-2017                 Laagste en meest recente milieutoestemming
                                                           aangehouden als uitgangssituatie
24-3-2000
7-12-2004
25-4-2013
Voor de uitgangssituatie is een verschilberekening gemaakt om in beeld te brengen wat de effecten zijn
op de stikstofdepositie. De berekeningen zijn separaat toegevoegd.
                                                                                                    Pagina 1 van 14
                                                                          IBAN   N                  149
                                                                          BIC
                                                                          KVK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>1.2, Beoogde situatie
In onderstaande tabel zijn de beoogde dierenaantallen weergeven
  stal                         Huisvestingssysteem                                                      Aantal             Ammoniak
   nr. | Code                       m
                            Houderij/hoktype          Code   systeem-
                                                        beschrijving            Diercategorie       dierplaatsen) perdier || Totaalkg
                                                                                                       dieren/   [   gm            _NHy
       1              overige
                      huisvestingssystemen
                                                    +                    Overigekleinehuisdieren| _ 80                 12 | 960
       4|A2100    _   |overige                      -                    Zoogkoeien ouder    dan 2        25            44        1025
       3|a3100    _
                      huisvestingssystemen
                      foverige                      +
                                                                         ljaar
                                                                         Vrouwelijk jongvee tot 2         20            44         380
       a|A7100    _
                     lhuisvestingssystemen
                      foverige                      -
                                                                         aa
                                                                         Fokstieren en overig              5            62         310
                     lhuisvestingsystemen                                rundvee ouder dan 2 jaar
       4              overige
                      lhuisvestingssystemen
                                                    -                    Overigekleinehuisdieren| _ 20                 12 | 480
       5              overige                                            Honden                           70          1266°    |  8862
                      huisvestingssystemen
                                                                                                                   totaal NH; /     _454,12
* Voor honden is een emisstefactor met betrekking tot NH3 genomen van 1,266 kg NH3/dier. Dit is gebaseerd op
een verleende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de inrichting aan de Dorpsstraat 18 te
 Valkenswaard. In 2014 is deze emissiefactor geaccepteerd (zie onderstaande link). Omdat deze factor is
geaccepteerd is nu dezelfde factor aangehouden.
 ** Voor overige kleine huisdieren is een emissiefactor met betrekking tot NH3 genomen van 1,2 kg NH3Ydier. Het
gaat in deze voornamelijk om katten en konijnen. Volgens een eerder verleende vergunning van de Dorpsstraat 18 te
 Valkenswaard (zie onderstaande link) is de emissiefactor van katten 1,2 kg NH3/dier. Volgens de RA-ljst is de
emissiefactor van een konijn in een overig huisvestingssysteem (1.1.100) ook 1,2 kg NH3/dier.                            Derhalve is ook
uitgegaan van deze emissiefactor voor de overige kleine dieren.
1.3, Gebouwinvloed
In de nieuwste versie van AERIUS calculator kan het effect van een gebouw op de depositie
meegenomen worden. Wanneer een emissiebron op een gebouw staat, of dichtbij een gebouw ligt, kan
dit gebouw           de verspreiding            van de emissies             beïnvloeden.        Er dient in concentratie-                en
depositieberekeningen rekening te worden gehouden met gebouwinvloed wanneer aan alle onderstaande
vier criteria wordt voldaan:
         -   De bron is een stationaire puntbron. Emissiepunten van stallen (stalemissies) en (industriële)
            schoorstenen voldoen aan dit criterium. Bij niet-stationaire bronnen zoals wegverkeer,
            railverkeer, scheepvaart en mobiele werktuigen wordt gebouwinvloed niet meegenomen. Ook bij
            oppervlaktebronnen (terreinen van waaruit diffuse emissies plaatsvinden, bijvoorbeeld                                        bij
            bemesten en beweiden) wordt gebouwinvloed niet meegenomen in de berekeningen.
         -   De puntbron staat op een dominant gebouw of dichtbij één of meerdere dominante gebouwen.
            Een dominant gebouw is een gebouw dat een relatief groot obstakel vormt in zijn omgeving.
            Meer uitleg is te vinden in paragraaf 2.1.
         -  De hoogte van het emissiepunt is minder dan 2,5 maal de hoogte van het gebouw. Meer uitleg is
            te vinden in paragraaf 2.2.
         -  De afstand van de emissiebron tot de meest nabije stikstofgevoelige natuur is minder dan 3
            kilometer,      Het gaat hier dus om de afstand tussen de bron met gebouwinvloed en het
                              de stikstofgevoelige habitat of leefgebied van soorten in Natura 2000-gebieden (dit
            zijn de locaties waarop AERIUS de bijdrage aan de stikstofdepositie berekent). Na 3 km kan
            worden verwacht dat er geen, of slechts zeer bepekt, sprake is van gebouweffecten. Na 3 km
            mag gebouwinvloed voor aanvragen worden verwaarloosd.
Wordt aan al deze criteria voldaan, dan moet gebouwinvloed meegenomen worden in de berekening.
Wordt aan een of meerdere criteria niet voldaan dan hoeft geen rekening te worden gehouden met
gebouwinvloed.
Voor deze situatie geldt dat de bronnen                        op een     afstand van minder dan               3 kilometer van een
stikstofgevoelige habitat of leefgebied van                    soorten    in Natura 2000-gebieden            liggen. Ondanks deze
afstand is er geen gebouwinvloed                  meegenomen         in de berekening. Ten opzichte van de naastgelegen
                                                                                                                     Pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>varkenshouderij op de Kruishoeveweg 3 zijn de dierenverblijven op de Kruishoeveweg 5 niet aan                te
merken als dominant gebouw. Hierdoor is er geen rekening gehouden met gebouwinvloed.
1.4, Toelichting     invoergegevens verkeersbewegingen
In de berekening van de vervoersbewegingen ziĳn alle tractoren en                   vrachtwagens als zware
motorvoertuigen geclassificeerd. Het is immers op voorhand niet bekend              of een ‘kleine’ of ‘grote’
vrachtwagen het bedrijf bezoekt. Ook is niet expliciet benoemd of tractoren middelzware of zware
motorvoertuigen zijn. Om een worst-case-situatie te hanteren zijn al deze vervoersbewegingen als zware
motorvoertuigen in de berekening opgenomen.
Alle vervoersbewegingen zijn ingevoerd tot het moment dat deze zijn opgenomen in het ‘heersende
verkeersbeeld’.   Om   deze   reden    is een afstand   van 200  m! op de openbare     weg opgenomen    in de
berekening of tot een kruising met een doorgaande weg. In deze afstand kan het verkeer afremmen of
optrekken tot deze de normale snelheid heeft. De rijrichtingen op de openbare weg zijn niet evenredig
verdeeld. De Kruishoeveweg        is een weg    in het buitengebied van Vught die, via de zuidelijke richting,
aansluit op de N6S. In noordelijke richting gaat de weg over in een onverharde weg. Naar schatting zal
90% van de verkeersbewegingen de inrichting aan de Kruishoeveweg 5 in de zuidelijke richting verlaten
en 10% in noordelijke richting.
1.5, Invoergegevens uitgangssituatie:
De gebouwnummers zijn aangehouden conform de tekening van milieutekening bij de melding van 2017.
Bron  1:                  Gebouw     1
Emissiepunt:               Natuurlijke ventilatie
X-coördinaat:              145 424
Y-coördinaat:             405 962
Luchtstroming:            Ongeforceerd
EP-hoogte:                6,3 meter (nokventilatie)
E-aanvraag:               650 kg NH: (50 melk- en kalfkoeien x 13 kg NHs)
Bron 2:                   Gebouw     2
Emissiepu                  Natuurlijke ventilatie (zie dwarsdoorsnede stal op tekening)
X-coördinaat:              145 428
Y-coördinaat:             405 933
Luchtstroming:            Ongeforceerd
EP-hoogte:                 1,5 meter (Ventilatie middels openstaande ramen en deuren)
E-aanvraag:               84 kg NH3 (20 katten en 50 konijnen x 1,2 kg NH3)
Bron 3:                   Gebouw     4
Emissiepu                  Natuurlijke ventilatie
X-coördinaat:              145 393
Y-coördinaat:             405 928
Luchtstroming:            Ongeforceerd
EP-hoogte:                6,1 meter (nokventilatie)
E-aanvraag:               202,4 kg NH: (46 st. jongvee x 4,4 kg NH3)
Bron 4:                   Gebouw     5
Emissiepunt:               Middelpunt stal
X-coördinaat:              145 351
Y-coördinaat:             405 909
Luchtstroming:            Geforceerd
EP-hoogte:                4,8 meter (nokhoogte aangehouden, tekening biedt geen duidelijkheid)
EP-diameter:              0,5 meter (tekening biedt geen duidelijkheid)
Uittreedrichting:         Verticaal
Uittreedsnelheid:         4 m/s (standaardwaarde voor verspreid liggende ventilatoren)
E-aanvraag:               45,58 kg NH3 (36 honden x 1,266 kg NH;)
                                                                                             Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Bron 5:                                     Verkeer noordelijk
 Emissiepunt:                                Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)
 Materiaal:                                  Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                                      59 zware en 421 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting
 Bron 6:                                     Verkeer zuidelijk
 Emissiepunt:                                Lijnbron wegverkeer (zuidelijke richting)
 Materiaal:                                  Lichte en zware motorvoertuigen
 Aantal:                                     527 zware en 3.790 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting
 Bron 7:                                     Mobiele werktuigen
 Emissiepunt:                                Vlakbron: mobiele werktuigen bewegen binnen de inrichting
Aantal:                                      240,7 kg NO: zie toelichting mobiele bronnen
 Bron 8:                                       tookinstallatie woning
 Emissiepunt:                                ‘Stookinstallatie bedrijfswoning
 Emissie:                                    3,59 kg NO, Zie toelichting stookinstallaties
 Bron 9;                                     Stookinstallatie werkplaats
 Emissiepu!                                  Stookinstallatie werkplaats
 Emissie:                                    0,47 kg NO Zie toelichting stookinstallaties
 15.1.         Toelichting verkeersbewegingen uitgangssituatie:
  Tabel 3: overzichtstabel vervoersbewegingen
                 z                                               TT
                [reator
                [vrachtwagen                                      sa6o
                                                                                                                                            aonat    [bewegingenper
 \vrachtwagen     Voerhonden,    katten  n keine huisdieren
                                                                       Hoeveelheid
                                                                         teverngenperweek    |   52
                                                                                                                 Kengetat
                                                                                                        weken/iaar
                                                                                                                                         oewegingen| _ aar
                                                                                                                                               2           E
 \vrachtwagen _ Aanvoerruwmoer                                           tonfaar                 50     tonAract                               2            %
 vrachtwagen   _ Aanvoerkrchtvoer                                        ton/aar                 30     tonract                                2            s
 |vrachtwagen _ Afvoermest
 [rachtwagen _ Mesthonden,Katten         enKeine huisdieren
                                                                         maljar
                                                                         ophalingenperweek   |
                                                                                                 36
                                                                                                 52
                                                                                                      _ ma/wrcht
                                                                                                      _ weken/iaor
                                                                                                                                               2
                                                                                                                                               2
                                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                           104
 [rachtwagen _ Aan- n afvoer dieren
 \vrachtwagen _ Afvoerkadavers
                                                                         teerper maand
                                                                         ophalingenperweek   |
                                                                                                 12
                                                                                                 52   _
                                                                                                        maanden/iaar
                                                                                                        weken/jaar
                                                                                                                                               2
                                                                                                                                               2           m
                                                                                                                                                            x
 [vactwagen Bezoeker
\aute             Afvoerdverebedijf                                      perweek
                                                                         autoper  week           5252   weken/aar
                                                                                                        weken/aar                              22          208E104
|aute
[aute            Privegebruik
                 Bezoekers hondenkennel                                  aanta  woningen
                                                                         gezoekenpermaand |      8612 _ verkeersgenertieperdagperwoning
                                                                                                        maanden/jar                     | 12               EA
 Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen                                                        in deze notitie.
 Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht.
 1. Voertral               t
  D
 Melk- en        kalfkoeien             (ruwvoer;             50                      14.600                              730.000
 Vrouwelijk                            ruwvoer;               46                     8.250                                379.500
 Melk- en        kalfkoeien             (krachtvoer)        | 50                      1.825                               91.250
 Vrouwelijk                            krachtvoer)          | 46                     365                                  16.790
                                                                                     Totaal    ruwvoer                    1.109.500
                                                                                     Totaal    krachtvoer                 108.040
 Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze
 hoeveelheid is opgenomen in Tabel 1. Voor de katten, honden en kleine huisdieren wordt er 1 keer per
 week voer geleverd.
                                                                                                                                           Pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>2. Ophalen mest
In de vergunde       situatie wordt op  het   bedrijf   drijfmest  en  vaste  mest     geproduceerd.     De   totale
Diercategorie
Melk- en kalfkoeien (drijfmest) | 50                                              1.300 m?
Vrouwelijk jongvee (drijfmest) | 38                                               228 m3
Vrouwelijk jongvee (vaste mest) | 8                    12,5                       100 m°
                                                       Totaal                     1.628 m°
Voor de katten, honden en kleine huisdieren wordt er 1 keer per week mest afgevoerd.
3. Aan- en afvoer dieren
Maandelijks worden er 1 keer dieren af- of aangevoerd.
4, Afvoer kadavers
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.
5. Afleveren   melk
Melk wordt 1 keer in de 3 dagen opgehaald, waarbij in het worstcasescenario wordt uitgegaan van het 3
keer per week ophalen van de melk op het bedrijf. Het aantal melkkoeien heeft geen invloed op het
aantal voertuigbewegingen per jaar.
6. Diversen
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit onder andere het ophalen van afval en het afleveren van
diesel. Aangenomen wordt        dat 1x per   week     een   vrachtwagen   het  bedrijf   bezoekt   voor   een    van
bovenstaande handelingen.
7. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)
Gemiddeld      komen     er twee erfbetreders       per week      naar het     bedrijf    (adviseur,    dierenarts,
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto's, 4 vervoersbewegingen
8. Bezoek bedrijfswoning
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig.
9. Bezoek   hondenkennel
De CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren heeft geen verkeersgeneratie opgenomen voor een
hondenkennel. Omdat er 36 honden aanwezig zijn, is er vanuit gegaan dat er 36 bezoeken per maand
plaatsvinden voor de hondenkennel.
 1.5.2.   Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting:
Op het bedrijf zijn in de vergunde situatie 2 tractoren aanwezig van beide 60 kW. Ook is er een shovel
van 25 kW. Er is vanuit gegaan dat de trekkers/shovel voor de bedrijfsvoering gemiddeld 365 dagen per
jaar, 2 uur actief zijn (730 uren per jaar in gebruik). De trekkers zijn als vlakbron ter plaatse van de
inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het bedrijf zullen bewegen.
                                                                                                 Pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>            Annuieer                  Toepassen
Biĳ het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stilstaand binnen de
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest van het rundvee. In AERIUS is
deze emissiebron ingevoerd als klasse: Stage II B, 130-300 kW, bouwjaar 2011. Zoals eerder
beschreven zijn er 27 bezoeken voor het lossen van     voer (54 verkeersbewegingen) en 46 bezoeken (92
verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen       van mest. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur
per bezoek en het verladen van mest duurt circa 0,5     uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van stilstaand
draaiende vrachtwagen bedraagt 50 uur per jaar.         Uitgaande van 10 liter brandstofverbruik per uur
bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van   het stilstaand draaien 10 x 50 = 500 liter brandstof
per jaar.
  ) Voer enwerktulgen
   G                 ]
   Gilinderinhoud
            Annuieer           Bewaar
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik
zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar, De volgende invoergegevens zijn ingevoerd
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage III B, 130 — 300 kW, Bouwjaar vanaf 2011.
                                                                                             Pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>   =)   Voer. en werktulgen
                                   STAGE lIIb, 130<= KW ,
                                   < 300,   bouwjaar 2011
                      uik           a
         al uren   stationair
        derinhoud
             Annuleer                          Bewaar
Voor het ophalen van melk zal er ook stikstofemissie plaatsvinden. Zoals eerder beschreven wordt er 1
keer in de 3 dagen melk opgehaald van het bedrijf. Worstcasescenario wordt er vanuit gegaan dat er 3
keer per week melk wordt opgehaald, Het ophalen van de melk kost 0,5 uur. In totaal zijn er 156
leveringen (312 vervoersbewegingen) per jaar. Per jaar draait een vrachtwagen dus 78 uur ter plaatse
van de inrichting. Uitgaande van 10 liter brandstof per uur komt dit neer op 78 x 10 = 780 liter brandstof
per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd voor het ophalen van melk: Klasse: Stage II B, 130
— 300 kW, bouwjaar 2011 (diesel).
   =     Voer enwerktuigen
                                    STAGE llIb, 130 <= KW
                                     < 300,  bouwjaar 2011
   Aantal   uren
    Cilinderinhoud
              Annuleer                          Bewaar
15.3.        Toelichting stookinstallaties
Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden
gegaan         van       3,59    NOx        kg     per jaar     (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018).
In de werkplaats is ook een stookinstallatie aanwezig. Er is vanuit gegaan dat er jaarlijks 1000m? aardgas
wordt verbruikt om            de ruimte warm         te stoken.
                                                                                                          Pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>[stookinstaltatie stallen (anders dan houtkachel
[Toelichting                          Voor stookinstallaties in stallen worden soortgelijke ketelinstallaties gebruikt as bij
                                      woningen. Om deze reden kunnen de emissiefactoren bij woningen ook worden gebruikt
                                      voor stallen. Het rapport waar de emissiefactoren      uit worden berekend  s gebruikt voor de
                                      landelijke emissieregistratie    voor stationaire bronnen kleiner dan  20 MWth. De
                                      stookinstallaties in de stallen zijn niet groter  dan 20 MWth.
Brandstofverbruik:                                                 invoeren per stal/stookinstallatie
Brandstof                                                          bv: aardgas, propaan
lomrekening aardgasequivalent                                      zie: https://wwwinformil.nl/link-aim/tabel/
|omrekening naar &/                                316             1GigaJoule    =31,6m3 aardgas equivalent
[Totaal warmteverbruik                             316 G/iaar
[Emissiefactor NOx                                   158/GI    _   zie pag 4, rapport TNO 2014 R10584 (worst-case 2018)
Emissie
                                     ii
                                                                                                                              Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      1.4, Invoergegevens beoogde situatie:
 Br                    Gebouw       1
 Emissiepunt:          Ventilator in gevel (ventilatoren in de stal gaan via een luchtschacht naar de
                       ventilator in de gevel)
 X-coördinaat:          145 416
 Y-coördinaat:         405 921
 Luchtstroming:        Geforceerd
 EP-hoogte:            3 meter (zie tekening)
 EP-diameter:          0,8 meter (1 ventilator met G 0,8m)
 Uittreedrichting:      Horizontaal
 Uittreedsnelheid:     0,4 m/s (standaardwaarde horizontale ventilatie)
 E-aanvraag:           96 kg NH: (80 kleine huisdieren x 1,2 kg NH)
 Bron 2:               Gebouw       4 (Rundvee en kleine huisdieren)
 Emissiepunt:           Middelpunt stal
 X-coördinaat:          145 397
 Y-coördinaat:         405 921
 Luchtstroming:        Geforceerd (achterste deel voorzien van ventilator)
 EP-hoogte:            6,1 meter (voorste deel: nokventilatie - achterste deel: ventilator in nok)
 EP-diameter:          0,3 meter (diameter van ventilator)
 Uittreedrichtin        Horizontaal (Deur rundvee gedeelte staat open)
 Uittreedsnelheid:     0,4 m/s (standaardwaarde horizontale ventilatie)
 E-aanvraag:           269,5 kg NH3(40 x 1,2 kg + 25 x 4,1 kg + 20 x 4,4 kg + 5 x 6,2 kg)
 Bron   3              Gebouw       5
 Emissiepu!            Ventilator in gevel, (ventilators komen boven de doorgang/voeropslag uit)
 X-coördinaat:          145 350
 Y-coördinaat:         405 919
 Luchtstroming:        Geforceerd
 EP-hoogte:            4,8 meter (zie tekening)
 EP-diameter:          0,4 meter (2 ventilatoren met 3 0,4m)
Uittreedrichtin         Horizontaal
 Uittreedsnelheid:     0,4 m/s (standaardwaarde horizontale ventilatie)
 E-aanvraag:           88,62 kg NH: (70 honden x 1,266 kg NH3)
 Bron 4:               Verkeer noordelijk
 Emissiepunt:           Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)
 Materiaal:             Lichte en zware motorvoertuigen
 Aantal:                50 zware en 503 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 2 en toelichting
Br                     Verkeer     zuidelij!
 Emissiepu              Lijnbron wegverkeer (zuidelijke richting)
 Materiaal:             Lichte en zware motorvoertuigen
 Aantal:               450 zware en 4.524 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 2 en toelichting
 Bron 6:                Mobiele werktuigen
 Emissiepunt:          Vlakbron: mobiele werktuigen bewegen binnen de inrichting
 Aantal:               230,4 kg NO zie toelichting mobiele bronnen
 Bron 7:                  tookinstallatie woning
 Emissiepunt:          Stookinstallatie bedrijfswoning
 Emissie:              3,59 kg NO, Zie toelichting stookinstallaties
 Bron 8:               Stookinstallatie      hondenverblij
 Emissiepunt:          Stookinstallatie hondenverblijf
 Emissie:              3,59 kg NO, Zie toelichting stookinstallaties
                                                                                           Pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> 1.4.1.       Toelichting verkeersbewegingen uitgangssituatie:
  Tabel 4: overzichtstabel vervoersbewegingen
                 Kas                                     507
                 ractor                                     0
                 vracrrwagen                              s00
                                                                                                                                                aa     veneere
                                                                                                                                       aantal    |bewegingenper
                                                              Hoeveelheid                                 Kengetal                  oewegingen| _ Jaar
 [vrachtwagen
 \vrachtwagen __ Voer
                 Aanvoerhondenuwoeren Kleine huisdiren          leveringperweek
                                                                ton/jaar                 5250 _ weken/jaar
                                                                                                 ton/wrcht                                 22          m2
 [vrachtwagen _ Afvoer mest
 [vrachtwagen  _ Mesthonden,        katten en Keine h
                                                               ‘mafiaar
                                                                ophalingenperweek    |
                                                                                         3 mafvact
                                                                                         52    _ weken/jzar
                                                                                                                                            2
                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                       10
 \vrachtwagen  _ Aan- enafvoercieren                            eerper maand              12      maanden/jaar                              2           x
 |vrachtwagen  _ Afvoer kaczvers                                ophalingengerweek    |   52    _ weken/jasr                                 2          104
 \vachtwagen   _ Afvoer   iverse                                perweek                  52    _ weken/jaar                                 2          10
|auto
lauto            Bezoekers
                 Prvegebruiebecrijf                             auto
                                                                aantalperweek
                                                                       woningen          3652 _ weken/jar
                                                                                                 verkeersgeneratieperdagperwoning |         21        299208
[auto           Bezoekers hondenkennel                         ‘honden                    12 _ maander/iaar                                  2        1600
 Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen                                                    in deze notitie.
Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht.
 1. Voertransport
 Diercategorie                                            LEI                    Kg voer per                         Totaal
                                                                                IE JEE           SAASE
Zoogkoeien (ruwvoer)                                      25                     10.000                              250.000
Vrouwelijk jongvee (ruwvoer)                              20                    8.250                                 165.000
Overig rundvee (ruwvoer)                                  5                      10.000                               50.000
                                                                                Totaal   ruwvoer                     465.000
Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze
 hoeveelheid is opgenomen in Tabel 2. Voor de honden en overige kleine huisdieren wordt er 1 keer per
week voer geleverd.
2. Ophalen mest
In de beoogde situatie wordt op het bedrijf drijfmest geproduceerd. De totale mestproductie van de
 beoogde situatie is weergegeven in onderstaande tabel. De mest van de honden en kleine huisdieren
wordt 1 keer             per week opgehaald.
 Diercategorie                                                                  Mestproductie
                                                                                dier (in m3)
                                                                                                            per | Totaal
Zoogkoeien (drijfmest)                                    25                    22                                    550 m
Vrouwelijk jongvee (drijfmest)                         | 20                     6                                     120 m?
Overig rundvee (drijfmest)                                5                     72                                    36 m?
                                                                                Totaal                                706 m?
3. Aan- en afvoer dieren
 Maandelijks worden er 1 keer dieren af- of aangevoerd.
4. Afvoer kadavers
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.
 5    Diversen
 Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren
 per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit onder andere het ophalen van afval en het afleveren van
diesel. Aangenomen wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van
 bovenstaande handelingen.
6. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)
Gemiddeld              komen              er     twee   erfbetreders         per    week       naar       het      bedrijf   (adviseur,        dierenarts,
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto's, 4 vervoersbewegingen
                                                                                                                                     Pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>7. Bezoek bedrijfswoning
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig.
8. Bezoek    hondenkennel
De CROW:-publicatie     toekomstbestendig       parkeren    heeft geen     verkeersgeneratie    opgenomen    voor een
hondenkennel. Omdat er 70 honden aanwezig zijn, is er vanuit gegaan dat er 70 bezoeken                     per maand
plaatsvinden voor de hondenkennel.
 1.4.2,   Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting:
Op het bedrijf zijn in de vergunde situatie 2 tractoren aanwezig van beide 60 kW. Ook is er een shovel
van 25 kW. Er is vanuit gegaan dat de trekkers/shovel voor de bedrijfsvoering gemiddeld 365 dagen per
jaar, 2 uur actief zijn (730 uren per jaar in gebruik). De trekkers zijn als vlakbron ter plaatse van de
inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het bedrijf zullen bewegen.
                          \
           noesseer                   Toepassen
  iĳ het transport van-     en naar het agrarische       bedrijf   zijn er vrachtwagens    die stilstaand   binnen de
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. In AERIUS is deze emissiebron
ingevoerd als klasse: Stage II B, 130-300 kW, bouwjaar 2011. Zoals eerder beschreven zijn er 62
bezoeken voor het lossen van voer (124 verkeersbewegingen). Hiervan                           ziĳn 10 bezoeken (20
vervoersbewegingen) voor het leveren van het voer voor het rundvee. Er zijn 20 bezoeken (40
verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen van mest. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur
per bezoek en het verladen van mest duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van stilstaand
draaiende vrachtwagen bedraagt 40 uur per jaar. Uitgaande van 20 liter brandstofverbruik per uur
bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stilstaand draaien 10 x 20 = 200 liter brandstof
per jaar.
                                                                                                    Pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      Z)   Voer. en werktuigen
   [_       stegekasse
                                   STAGE II 130 <= KW
         a                         < 300, bouwjaar 2011
               Annuleer                        Bewaar
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik
zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage II B, 130 — 300 KW, Bouwjaar vanaf 2011.
     =)    Voer.en werktulgen
                                           n    spedficat
                                    STAGE MID, 130<= KW
                                    < 300, bouwjaar 2011
   Aantal    uren   stationai
               Annuleer                         Bewaar
1.43.         Toelichting stookinstallaties
Het gasverbruik             van de    bedrijfswoning         is meegenomen     in de AERIUS-berekening.    Op   grond    van de
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden
gegaan          van       3,59   NOx         kg      per jaar      (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018).
In de hondenkennel              is ook een           stookinstallatie  aanwezig.  Worstcasescenario   is uitgegaan    dat deze
stookinstallatie net zoveel uitstoot als een stookinstallatie van een vrijstaande woning.
                                                                                                            Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Diertabellen
Hinderwet vergunning 26-02-1991
 stat                          Huisvestingssysteem                                                         Aantal              Ammoniak
  m. | code                ouderijfhoktype           Code systeem-           Diercategorie                dieren/ | KENH, | Totaalkg
       1|a1100     _ [overige                      -
                                                       beschrijving Melk-en     kalfkoeien ouder|
                                                                                                      dierplaatsen| perdier | _N#s
                                                                                                        _    50             13    |  650,000
    2a[D13101
                     huisvestingssystemen
                     [overige
                                                                    dan? jaar
                                                                    Gusteendragendezeugen|              _    50             42    |  210000
                     huisvestingssystemen,
                     individuele huisvesting
    2a[Dz100       _ [overige                                       Dekberen, 7 maanden       en              z             55     |  1000
                     huisvestingssystemen                           ouder
    2a[D13101        [overige                                       Gusteendragendezeugen|              _    38             42    |  159600
                     huisvestingssystemen,
                     individuele huisvesting
    2b|a3.100     _  |overige                      -                Vrouwelijk jongvee         tot2          46             44    |  202400
       3|D3100     _
                     huisvestingssystemen
                     |overige
                                                                    ljaar
                                                                    Vieesvarkens,     opfokberen    |   _    10              3       30,000
                     huisvestingssystemen                           \van ca. 25 kg tot7
                                                                    Imaanden, opfokzeugen
                                                                    \van ca.  25 kg toteerste
                                                                    dekking
       3|0 12100     [Overige                                       kraamzeugen (incl.biggen]           _    46             33    |  381300
                     huisvestingsystemen                            tot spenen}
       3|0 11100     [overige
                     huisvestingssystemen
                                                                    Biggenopfok (gespeende
                                                                    biggen)
                                                                                                            144           069 | 306360
                                                                                                                      ‘totaal NH, ” 1951,160
Op de beschikking van de vergunning lijkt het alsof de 2 beren zijn doorgekrast. Derhalve de
uitgangssituatie van de Wet milieubeheer van 18-06-1999 inclusief de 2 beren betreft, zijn deze
ook hier meegenomen.
Vergunning Wet milieubeheer 18-06-1999 & 14-01-2004
 stal                          Huisvestingssysteem                                                         Aantal              Ammoniak
  r                                 i                Code systeem-           Diercategorie                dieren/ | xgNnm, | Totaalkg
     D       Code
       1|a1100    _
                           Houderij/hoktype
                     [overige                      +
                                                       beschrijving Melk-en     kalfkoeien ouder[
                                                                                                      dierplaatsen| per dier
                                                                                                        _    68             13    |
                                                                                                                                       NH,
                                                                                                                                     884,000
                     huisvestingssystemen                           dan?jaar
    23013101         [overige                                       \Guste en dragende zeugen                77             42       |323400
                     huisvestingssystemen,
                     individuele huisvesting
    2a[D2.100     _  |overige                                       Dekberen, 7 maanden en                    1             55        5,500
                     huisvestingssystemen                           louder
    2a[D3100       _ [overige                                       opfokzeugen van ca. 25 kg|          _    26              3       78,000
                     huisvestingssystemen                           tot eerste dekking
    2b[a3100       _ |overige                      -                Vrouwelijk jongvee tot Z                 16             44    |  202,400
    2b[a1100       _
                     huisvestingssystemen
                     [overige                      -
                                                                    |jaar
                                                                    Melk- en kalfkoeien ouder                 9             13    |  117,000
       3|01.2.100
                     huisvestingssystemen
                      [Overige
                                                                    dan?jaar
                                                                    Kraamzeugen (incl.biggen|           _    25             83    |  207,500
                     huisvestingsystemen                            tot spenen)
       3[D11.100     [overige
                     huisvestingssystemen
                                                                    Biggenopfok
                                                                    biggen)
                                                                                    (gespeende              338           069 | 233220
                                                                                                                      totaal NH; ” 2051,020
Deze vergunningen (van 18-06-1998 en 14-01-2004) zijn komen te vervallen doordat de
dierenaantallen niet gerealiseerd zijn. Derhalve is de uitgangssituatie van de vergunning van
2009 ook de vergunning uit 1991.
                                                                                                                Pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Vergunning Wet milieubeheer 23-10-2009
 stal                       Huisvestingssysteem                                                        Aantal             Ammoniak
  A         code         Wouderijfhoktype         Codebeschrijving
                                                            systeem-        Diercategorie             dieren/ [ perdier
                                                                                                   dierplaatsen|     KgNm, || Totaalkg
                                                                                                                                  _NH3
      1[A1.100   _ [overige                     +                    Melk- en kalfkoeien ouder           50            13       650,000
                   huisvestingssystemen                              dan 2 jaar
                   Katten
                   Kleine huisdieren
                                                -
                                                -
                                                                     katten
                                                                     Kleine huisdieren
                                                                                                         20
                                                                                                         50
                                                                                                                        0
                                                                                                                        0
                                                                                                                                 0,000
                                                                                                                                 0,000
      4[A3.100   _ |overige                     +                    Vrouwelijk jongvee   tot 2          46            44    |  202,400
                   huisvestingssystemen                              ljaar
      5            Honden                       +                    Honden                              46             0        0,000
                                                                                                                  totaalNH,    _ 852,400|
In deze vergunning zijn katten, kleine huisdieren en honden toegevoegd zonder emissiefactor.
Omdat aan deze dieren in de beoogde situatie wel een emissiefactor kan worden toegekend,
worden deze dieren toch meegenomen in de berekening.
Melding activiteitenbesluit 15-03-2017
 scal                       Huisvestingssysteem                                                        Aantal             Ammoniak
  m. | code              Houderij/hoktype         Codebescl systeem-
                                                                 ing        Diereategorie            dieren/ | perK8NHdier
                                                                                                   dierplaatsen|             | Totaalkg
                                                                                                                                  NH3
      1|a1.100   _ |overige                     -                    Melk-en   kalfkoeien ouder|     _   50            13       |650000
                   huisvestingssystemen                              dan?jaar
                   katten
                   Kleine huisdieren
                                                -
                                                -
                                                                     atten
                                                                     Kleine huisdieren
                                                                                                         20
                                                                                                         50
                                                                                                                        0
                                                                                                                        0
                                                                                                                                 0,000
                                                                                                                                 0,000
      2|[a3100   _ |overige                     -                    Vrouwelijk jongvee       tot2       46            34    |  202400
      5
                   huisvestingssystemen
                   Honden                       -
                                                                     laar
                                                                     Honden                              36             0        0,000
                                                                                                                  totaal NH; ”   852,400|
In deze vergunning zijn katten, kleine huisdieren en honden toegevoegd zonder emissiefactor.
Omdat aan deze dieren in de beoogde situatie wel een emissiefactor kan worden toegekend,
worden deze dieren toch meegenomen in de berekening.
                                                                                                            Pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 4      Quickscan Flora en Fauna
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Quickscan
 Kruishoeveweg 5
Vught
Terrein: Kruishoeveweg 5, Vught , Noord Brabant ®
Januari 2021                                      î
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:
                     Naam:     Van Dun Advies BV,
                           (geanonimiseerd)
                      Contactpersoon:       . van Herk
                     Postadres:      Postel8, 5711 ET
                     Plaats: Someren ‚ Noord Brabant
                      E-mail:   Rudvan Herk@vandunadbvies.nl
Nummer     :        140121
Uitgave :            14-01-2021, status : quickscan
Uitwerking beschreven door:
Holag
H. Hofland
             Holag werkt samen met Kaales Natuur en Ondernemen
              Quickscan Wetnatuurbescherming      Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Inhoud
1. Inleiding                                                                            4
   11    _ De aanvrager                                                                 4
   1.2 Aanleiding                                                                      4
   1.3   _ Doelvan de quickscan                                                        4
   1.4  _ Locatie en ingreep                                                           5
   15    _ Opzet onderzoek                                                              8
   1.6   _ Foto onderbouwing te slopen objecten                                         9
                                                                                      10
2. Resultaten -Soortbescherming                                                       14
   2.2 Vaatplanten                                                                    14
   2.3 Broedvogels                                                                    14
   2.4 Vleermuizen                                                                    14
   2.5 Grondgebonden zoogdieren                                                       14
   2.6 Overige soorten                                                                15
3. Gebiedsbescherming                                                                 16
   3.1 Inleiding                                                                      16
   3.2 Natuur    Netwerk   Brabant                                                    16
   3.3 Natura    2000                                                                 18
4. Conclusies                                                                         19
5. Geraadpleegde bronnen                                                              20
Internet                                                                              20
Contactgegevens :                                                                     22
                   Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   3
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>1.1      De aanvrager
De heer R. van Herk werkzaam voor van Dun advies, is aanvrager                        van de quickscan in het kader van
de wet natuurbescherming. De quickscan is op het eigendom van de heer (geanonimiseerd)           i kruishoeveweg 5 te
Vught.
1.2 Aanleiding
De heerffi (geanonimiseerd) zijn bedrijf gaan veranderen. De heer van Herk is namens van Dun advies betrokken
bij dit proces. Er zal worden gesloopt. De sloop is aanleiding voor het maken van een quickscan en te
beoordelen wat de impact van de sloop zal zijn. Deze toets heeft plaats gevonden in januari 2021. Er
is een bedrijfsbezoek geweest op 13 januari 2021. De heer_heeft         (geanonimiseerd)     aangegeven wat de plannen
zijn en heeft de slopen objecten aangewezen.
Deze sloopwerkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten
en daarmee leiden tot overtredingen van de Wet natuurbescherming. Het is daarom wenselijk om
inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en hoe deze soorten het
projectgebied gebruiken. Middels de quickscan wet natuurbescherming zal hier invulling aan
gegeven worden.
1.3 Doel van de quickscan
Het doel van de quickscan is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
       e      I het projectgebied geschikt als leefgebied voor beschermde soorten?
       e      I het projectgebied geschikt voor de aanwezigheid van beschermde soorten met een vast
              rust of verblijfplaats?
       «        Zijneer sporen van beschermde soorten waar te nemen op het projectgebied?
       «      Iser nader onderzoek nodig om antwoord te kunnen geven op de vraag of de geplande
              werken          mogelijk een negatief effect hebben op de te verwachten beschermde soorten?
                           Quickscan Wetnatuurbescherming    Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                              4
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>1.4 Locatie en ingreep
                                                                                                   ë
                                                                                                     5
                                                                                                      o
                                                                                                s
                                                                                                       }
                                                                                                    .
                                                                                                   55
                                                                                        Haarense: weG
                                                                                                         B
    Kruishoeveweg 5 is gelegen in de gemeente Vught, in het buitengebied kortbij de N65
               Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                               5
—_—”—.,»,                                                        __
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Luchtfoto projectgebied (bron googlemaps)
                       Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg5 Vught Noord Brabant
                                                       6
        __
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                eik
           fruitbomen
      mestsilo t
 De objecten ‚ met naam op de Kruishoeveweg 5 te Vught
 De objecten met een beschrijving/ naam    zijn bekeken in deze quickscan. De overige gebouwen
 zijn niet bekeken of beoordeeld
              Quickscan Wetnatuurbescherming   Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                7
__                         _
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     1.5 Opzet onderzoek
Onderzoek    beschermde   soorten
Voor de quickscan heeft er bureauonderzoek plaats gevonden en is er een veldbezoek uitgevoerd op
de projectlocatie. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de verspreidingsgegevens en
gebiedskenmerken uit diverse bronnen. Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of
er mogelijk vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig zijn voor de soorten uit de verschillende
beschermingsregimes.
Het veldonderzoek is op woensdag 13 januari 2021 onder gunstige omstandigheden uitgevoerd. Het
projectgebied was goed toegankelijk. Er is voldoende afstand gehouden tussen personen in het kader
van de cornona Indien er resultaten zijn uit het bronnen onderzoek is daar specifiek naar gekeken.
Tijdens het veldonderzoek is het gehele projectgebied, alsmede de directe omgeving beoordeelt. Het
onderzoek bestond uit het uitvoeren van een habitat geschiktheidbeoordeling. Dit is een
veldonderzoek waarbij, op basis van de fysiek kenmerken van het projectgebied, een indicatie wordt
gegeven van het mogelijk voorkomen van beschermde plant-en diersoorten. Hierbij is er aandacht
voor: alle relevante soortgroepen met accent op gebouwbewonende soorten omdat de kans bestaat
dat deze groep effecten ondervindt van de ingreep slopen.      De aandacht is er voor sporen, nesten,
holten, uitwerpselen, kadavers, veren, gedrag van aanwezige soorten. Gevonden sporen worden
beschreven.
Bronnenonderzoek beschermde gebieden
 Ten aanzien van de Gebiedsbescherming is alleen een bronnenonderzoek gedaan. Hierbij is gebruik
gemaakt van de beschikbare kaartvieuwer      van de provincie. De gebiedsbescherming is beperkt tot de
Natura 2000 gebieden,     mogelijk buiten het Natuur Netwerk gelegen bijzondere provinciale
gebieden. De provincie Noord Brabant heeft geen bijzondere provinciale natuurgebieden
vastgesteld. De Loonse en Drunense Duinen alsmede de Leemkuilen zijn het meest dichtbij de locatie
gelegen Natura 2000 gebied. Het gebied is op meer dan een kilometer afstand van het
projectgebied..  Deze Natura 2000 gebieden zijn : De Loonse en Drunense Duinen / Leemkuilen en het
verder gelegen Oisterwijkse Bossen en Vennen en Vlijmensven. De sloop zelf heeft geen invloed op
de Natura 2000 gebieden.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming    Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                    8
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    1.6Foto onderbouwing te slopen objecten
             eik
         fruitbomen
    mestsilo                                            N
              LE T WE ET G
Mest silo/ fruitbomen
Geen (oude)nesten of sporen van marters te vinden
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>De mestsilo heeft geen plaatsen waar fauna enige mogelijkheden heeft voor vestiging. De wanden
zijn glad en de naast de silo, is het opgeruimd. Er groeien geen bijzondere planten soorten. De
aanwezige fruitbomen hebben vooral een visuele waarde als afscherming van de aanwezige silo. De
fruitbomen hebben geen bijzondere waarde.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming     Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                     10
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> Kuilplaats
 De kuilplaats is n actief gebruik als opslag voor veevoer. Er zijn geen bijzondere waarden
 waar  te nemen.
          Quickscan Wetnatuurbescherming     Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                              11
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Berging/afdak
De spanten van de berging, randen bieden mogelijk plaats voor nesten
               Quickscan Wetnatuurbescherming  Kruishoeveweg5 Vught Noord Brabant
                                                12
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>De berging met landbouwwerktuigen
De berging/ afdak is in gebruik als opslag voor landbouwwerktuigen.      Het is een eenvoudige
constructie die geen bijzondere waarde heeft voor flora of fauna. Het strekt wel tot de aanbeveling
om het slopen/ saneren buiten het broedseizoen te doen. Enkele hoeken onder de kap zijn geschikt
om   nesten te maken.
Eik
De aanwezige eik naast de mestsilo moet mogelijk weg,    dit is nog niet zeker. De eik heeft geen
holtes of verwijzing naar mogelijke beschermde soorten.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming   Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   13
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>2.1 Inleiding
De resultaten zijn verdeeld in beschermde soorten beschermde gebieden. De beschermde soorten
worden per soortgroep hierbij kort besproken. Er wordt aangegeven of de soortgroep is vastgesteld
en of het projectgebied geschikt i als verblijfplaats.
2.2 Vaatplanten
Bijzondere vegetatietype/ vegetatiestructuur            Niet aanwezig
Muurplanten
Beschermde planten
                                                        Niet  aanwezig
                                                        Niet aanwezig
2.3 Broedvogels
Mussen                                                  Niet aanwezig
Kerkuil & steenuil                                      Niet aanwezig
Gierzwaluw & boerenzwaluw                               Niet aanwezig
Overige soorten                                         Niet aanwezig
2.4 Vleermuizen
‘Gebouw bewonende vleermuizen                           Verblijfplaats: niet vastgesteld, geen sporen
                                                        gevonden. Opstal/berging niet geschikt voor
                                                        vleermuizen.
2.5 Grondgebonden zoogdieren
(kleine) marterachtigen                                 Niet vastgesteld, geen sporen gevonden
Egel                                                    Niet vastgesteld, geen sporen gevonden, terrein
                                                        niet geschikt
                 Quickscan Wetnatuurbescherming     Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                     14
__                            _
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>2.6 Overige soorten
Oppervlakte water                                 Geen water aanwezig, bij de opname. De sloot
                                                  naast de te slopen silo stond droog op het
                                                  moment van de opname. .
               Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                               15
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden aan de hand van het Natuur Netwerk Brabant de beschermde gebieden
besproken die van toepassing zijn op het projectgebied.
3.2 Natuur Netwerk Brabant
Projectgebied is buiten het Natuur Netwerk Brabant gelegen.    Het Natuur Netwerk Brabant is een
onderdeel van het Natuur    Netwerk  Nederland. Het is een netwerk van deel bestaande en deels
nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming   Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   16
_
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De Kruishoeveweg 5 Vught is gelegen binnen de blauwe cirkel.
He t oranje vlak is nog niet gerealiseerde Natuur Netwerk. Er zijn plannen voor verwerving/ danwel
functieverandering    van deze gronden. De heer Maas, eigenaar   van de Kruishoeveweg 5 is beheerder
en eigenaar  van deze gronden.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming   Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   17
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>3.3 Natura    2000
      Vlijmen                                              ® Natura 2000-gebieden
                                                                 Vacht
                      Helvoirt
De groene gebieden zijn Natura 2000 gebieden nabij de Kruishoeveweg 5 te Vught
De Loonse en Drunense Duinen alsmede de Leemkuilen zijn het meest dichtbij de locatie gelegen
Natura 2000 gebied. Het gebied is op meer dan een kilometer afstand van het projectgebied. De
sloop heeft geen negatieve gevolgen voor de Natura 2000 gebieden. Deze Natura 2000 gebieden zijn
De Loonse en Drunense Duinen / Leemkuilen en het verder gelegen    het Vlijmensven..
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                18
_
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Het projectgebied   is niet geschikt als leefgebied beschermde soorten.
De te slopen/te saneren     objecten zijn door het gebruik als veehouderij niet of minder geschikt voor
beschermde soorten.      Het erf en de gebouwen zijn schoon er zijn geen ruige plekjes te vinden. De te
slopen objecten en het intensieve gebruik zijn ongeschikt voor vleermuizen. In de toekomst kan er
mogelijk meer ruimte komen voor soorten om zich te vestigen ( zie gebiedsbescherming). Versterking
van de natuurwaarde kan door eenvoudige maatregelen als het hangen van nestkasten,           en nectar-
en vruchtdragende soorten te gebruiken Er zijn geen mitigerende of compensatie maatregelen nodig.
Het strekt tot de aanbeveling om de objecten buiten het broedseizoen te saneren.       Het gebruik van
de gedragscode is een goed middel om transparant te maken dat er zorgvuldig is gewerkt.
Gebiedsbescherming
De voorgenomen sloop of sanering heeft geen effect op de in de omgeving gelegen Natura 2000
gebieden. Het zijn geen grote of ingrijpende maatregelen waar effect van waar te nemen zal zijn. De
heer Maas heeft in overweging voor een gedeelte van zijn grond functieverandering te gaan
toepassen.   Het gaat om een belangrijk deel van zijn bedrijfsareaal. De grond waar
functieverandering op van toepassing zal zijn is gelegen binnen het NNN — Brabant. Deze stap zal een
extensivering van het bedrijf betekenen. Voor de natuur is dit een belangrijke stap, en vervolgens
ook indirect op de Natura 2000 gebieden. Het strekt tot de aanbeveling de heer Maas voldoende te
ondersteunen in het te doorlopen proces als hij deze keuze wil maken
                 Quickscan Wetnatuurbescherming     Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                     19
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Internet
© BĲ12. Kennisdocument Huismus, Steenuil, Kerkuil;
https://www.bij12.nl/assets/B1]12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf
®© Vleermuisprotocol 2017, maart 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl en
www.zoogdiervereniging.nl.
@ Onderzoeksprotocollen; https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/
@ Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2016). Jaargang 2016, Nr. 34. Wet
van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet
natuurbescherming)
@ https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
@ www.sovon.nl (soortgegevens vogels)
@ Gebiedendatabase Natura 2000 (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000)
© www‚verspreidingsatlas.nl/ (verspreidingsgegevens NDEF)
© www.ravon.nl (soortgegevens reptielen, amfibieën en vissen)
© www-zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren)
@ Ministerie van Economische Zaken 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke
ingrepen. Lees hier wat de Wet natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3,
december 2016. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
© Ministerie van EZ (http://mineleni.nederlandsesoorten.nl).
© Ministerie van EZ (2016).
(https://www-rijksoverheid.nl   /onderwerpen /natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-nat
uurwet).
© Zoogdierenvereniging (2019). Website met soort informatie over de Nederlandse
Zoogdieren
@ Beschermdesoorten.nl, kennissite van Kaales Natuur & Ondernemen
© www.sovonatlas.nl [verspreidingsgegevens vogels]
© wwwrijksoverheid.nl     & [natuurwetgeving / soortbescherming &
gebiedenbescherming]
®  http://www.steenuil.nl/onderzoek/inventariseren
               Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                               20
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Literatuur
@ Broekhuizen, S, K. Spoelstra, .B.M. Thissen, KJ. Canters & J.C. Buys (2016) Atlas
van de Nederlandse zoogdieren. -Natuur in Nederland 12. Naturalis Biodiversity
Center, Zoogdiervereniging en KNNV Uitgeverij, Leiden.
@ Bijlsma, RG. (et al) 2001, Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna
van Nederland 2) GMB uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
® Dietz, C. (et al.) 2009, Vleermuizen; Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika,
Tirion  Natuur.
® Janssen A.M. & Schaminée H.J. 2008. Europese Natuur in Nederland; Soorten van
de Habitatrichtlijn, KNNV Uitgeverij, Utrecht.
@ Krijgsveld, K.L Smits, R.R. & Winden J. van der 2008. Verstoringsgevoeligheid van
vogels, Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie, Bureau
Waardenburg Rapport 08-173, Culemborg.
@ Lange R. (et al.) 1994. Zoogdieren van West-Europa, KNNV Uitgeverij, Utrecht.
© SOVON 1987, Atlas van de Nederlandse Vogels.
© SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002 Atlas van de Nederlandse Broedvogels
1998-2000, Nederlandse fauna 5, Naturalis, KNNV-uitgeverij Leiden.
© SOVON & CBS 2005, Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk,
SOVON-informatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland,
Beek-Ubbergen.
© Veldgids Diersporen 4e druk 2013, KNNV Uitgeverij.
© Nieuwe aantalsschatting van de Steenuil in Nederland, Ronald van Harxen & Pascal
Stroeken. Athene 14-43. STONE, uitgave van het Steenuilen Overleg Nederland.
@ Notitie inventarisatie steenuilen Laag Soeren. 12 juni 2013 D. Breuker. Bureau
Waardenburg bv.
@ Steenuilen in de ruimte. Nico van de Brink. Athene 12-1. STONE, uitgave van het
Steenuilen Overleg Nederland.
© Vogelatlas van Nederland; broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering. Sovon.
2018.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming  Kruishoeveweg5 Vught Noord Brabant
                                                  21
__
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> HOLAG
 HOFLAND LANDELIJK GEBIED
 Adviesbureau & Uitvoeringsdeskundige
 Roosendaalsebaan    13
 4885  KC Achtmaal
 +316   54295163
 info@holag.eu
 www.holag.eu
                 Houc            www.holag.eu
         Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                         22
_
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 5      Bodemonderzoek
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5 59
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Rapport                                VERKENNEND           BODEM-       EN   ASBESTONDERZOEK
                                       Kruishoeveweg 5
                                       Vught
 Opdrachtgever:                Van   Dun Advies      BV
                               Dorpsstraat 54
                               5113   TE  Ulicoten
 Rapportnummer:                2001841                                                                        Versie: 1
 Rapportdatum:                 30 maart 2021
 Status:                       Definitief
Auteur:                        N. Zwetsloot
                                   N
                               h
 Kwaliteitscontrole:           ing. W.J.H.   van den Heuvel
  Lankelma Geotechniek Zuid BV                  Tel. 0499-578520                    IBAN: NLSBABNA0590577670
  Postbus 38, 5688ZG Oirschot                   Website: www Jankelma-zuid.nl       BIC   ABNANL2A
  KUK. nr: 17131641                             E-mail: info@lankelmazuid.nl        BTW:  NL 8105.11.654.8.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                        Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                              rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
                                             Inhoudsopgave
1      Inleiding .
   11     _ Opdrachtvorming
   1.2    _  Doelstelling..
   13     _ Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage.
2       Vooronderzoek
   21     _  Locatiegegevens      …
   22     _  Historische   informatie ….              aa
   23     _ Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater
   24     _ Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek.
   25     _  Regionale bodemopbouw en geohydrologie
   26          Resumé….
3   _ Hypothese en Onderzoeksstrategie
   31     _  Hypothese     …
   32     _ Onderzoeksstrategie
4       Veldwerkzaamheden.
   41         Grond…
   42     _  Grondwate
   43         Asbest.…            .             m
       43.1    _ Visuele inspectie maaiveld en weersomstandigheden
       43.2 _ Visuele inspectie grove fractie
   44 _ Afwijkingen BRL-SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018
5$ _ Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek
   51     _ Samenstelling en analyseparameters .
   52         Toetsingscteria     ….……        aa
       521     _   Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb)..
       522     _   Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
       523     _   Asbest in grond
   53     _  Toetsingen
       531     _   Grond
       532     _   Grondwater.
       533     _   Asbest..
6       Conclusie en aanbeveling..
   61     _  Condlusie
   6.2    _ Resumé en aanbeveling….
Bijlagen
Bijlage 1: Regionale ligging locatie
Bijlage 2: Situatietekening met boorlocaties
Bijlage 3: Profielbeschrijvingen
Bijlage 4: Analysecertificaten grond, grondwater en asbest
Bijlage 5: Toetsingstabellen: grond en grondwater
Bijlage 6: Fotorapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                           Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                  rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
1      Inleiding
1.1       Opdrachtvorming
In opdracht van Van Dun Advies BV heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend bodem-
en asbestonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Kruishoeveweg 5 te Vught. De regionale ligging
van de locatie is weergegeven       in bijlage 1
De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek               is de voorgenomen
bestemmingswijziging en de daaropvolgende nieuwbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie. Als
gevolg hiervan dient de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd te
worden. Daarnaast dient door middel van onderhavig onderzoek beoordeeld te worden of aanvullende
procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).
Opgemerkt      wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering
die erop is gericht om te kunnen beoordelen of (mogelijke) bodemverontreinigingen aanwezig zijn,
evenals het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De mogelijkheid blijft daarom
bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het
onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen                 dat het uitgevoerde onderzoek een
momentopname is.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse normen NEN5740/A1 en NEN5707/C2.
Het veldwerk is onder certificaat uitgevoerd op grond van beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000.
Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is van
toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf
acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en monsters.
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie
anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. Verder is zij gecertificeerd in het kader van 1SO-9001
en de BRL-SIKB 2000 “veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende
protocollen. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze
documenten.
1.2       Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek wordt onderstaand puntsgewijs benoemd:
e _ historisch onderzoek naar bodembedreigende activiteiten/situaties binnen de locatie middels
     welke een inschatting wordt gemaakt of en waar op de locatie bodemverontreiniging te
      verwachten    is;
° _ bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie;
e _ op basis van de resultaten vaststellen of in het kader van de Wbb sprake is van een geval van
      ernstige bodemverontreiniging:
e _ bepalen of de bodem wel dan niet verdacht is voor asbest.
1.3       Gevolgde      richtlijnen   en opbouw       rapportage
De werkzaamheden zijn door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. onder certificaat uitgevoerd, te weten
conform BRL-SIKB 2000 en de daaraan gekoppelde protocollen:
e     2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van
      grondmonsters en waterpassen”;
e     2002: “Het nemen van grondwatermonsters”;
e       2018: “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem”.
In de    BRL-SIKB    2000  wordt verwezen     naar de  Nederlandse    normen    voor bodemonderzoek             die
eveneens bepalend zijn voor de uitvoering van het bodemonderzoek.                De belangrijkste en meest
bepalende normeringen zijn de NEN5725:2017              “Bodem-landbodem-strategie voor het uitvoeren van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                    Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                          rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
vooronderzoek” en de NEN5740/A1: 2016 “Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek”.
Evenals de NEN5707/C2: 2017 “Bodem — Inspectie en monsterneming van asbest in de bodem en
partijen grond'.
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de
onderzoekshypothese en —strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten
(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                         Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                               rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
2     Vooronderzoek
Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 is ten behoeve van de bepaling van de
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.3 opgenomen
informatie is afkomstig van/uit
     terreininspectie;
     het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.;
     omgevingsrapportage van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord-Brabant;
     informatie opdrachtgever;
     TNO (Regís);
     website www.topotijdreis.nl;
     website    waw.bodemloket.nl.
Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek
worden beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek
ter beschikking staande gegevens alsmede de bij de terreininspectie geconstateerde situatie.
Aanleiding en aspecten van het vooronderzoek
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig vooronderzoek sluit aan bij A ‘opstellen hypothese
over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’ uit de
NENS725.
21      Locatiegegevens
Algemeen
De onderzochte locatie is gelegen aan de Kruishoeveweg 5 te Vught, gemeente Vught. Kadastraal is
de locatie bekend onder kadastrale gemeente Vught, sectie |, nrs.323 (ged.) en 1474 (ged.). De
coördinaten volgens het R.D.     stelsel zijn x = 145,38 en y = 405,93.
Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 9000 m3. Ten tjde van de uitvoering
van het onderzoek was onderhavige onderzoekslocatie deels bebouwd met een woonhuis, agrarische
bedrijfspanden en deels verhard met klinkers. In bijlage 2 is voornoemde situatie van de
onderzoekslocatie weergegeven. Onderhavige locatie is zuidwestelijk gelegen ten opzichte van het
centrum van Vught.
Terreininspectie
Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is een terreininspectie
uitgevoerd voorafgaande aan de veldwerkzaamheden. Foto's van de locatie zijn in Bijlage 6
toegevoegd. De locatie is daadwerkelijk in gebruik zoals n voorgaande alinea omschreven. Er zijn
tijdens de terreininspectie geen bijzonderheden (zoals verdachte plekken, artefacten of
bodembeschermende voorzieningen, puin en/of asbest op het maaiveld, asbest beschoeiingen,
verzakkingen, verhogingen, verkleuringen, brandplaatsen) geconstateerd, welke een aanwijzing
zouden kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging
2.2     Historische      informatie
Gebruik    locatie: heden  en verleden
Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat de locatie reeds sinds eind 19* eeuw bebouwd is met een
woonhuis en aangrenzend agrarisch perceel. De bebouwing is in de loop van de 205 eeuw
uitgebreid.   Recent is op het achterterrein een nieuwe mestopslag gebouwd.
De locatie i in het buitengebied van Vught gesitueerd. De locatie grenst aan de noordzijde aan de
geasfalteerde weg 'Kruishoeveweg’. De oostzijde grenst aan een perceel met woonhuis en agrarische
gebouwen. De overige zijden grenzen aan diverse agrarische percelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                            Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                  rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn gegevens bekend van activiteiten die de bodem                       mogelijk
negatief hebben kunnen beïnvloeden.         Er is sprake van een wasplaats en een bovengrondse tank. In
het verleden is sprake geweest van een ondergrondse olietank
Voormalige stortlocatie
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen sprake van een (voormalige)
stortlocatie.
Explosieven
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine
schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. De
onderzoekslocatie is gesitueerd in de zone ‘Overige gebieden’. Binnen deze zone kunnen resten
worden verwacht van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en
onderduikholen.
Asbestverdachte     activiteiten
Op de locatie is sprake van een en/of meerdere verdachte asbestverdachte objecten. Het aanwezige
asbest is onverweerd,      maar het is echter niet uit te sluiten dat er materiaal in de bodem            terecht is
gekomen. Verder geschiedt de afwatering niet overal via afvoergoten.
2.3     Gebiedsgericht         beleid en/of kwaliteit grond             en grondwater
Het onderhavige onderzoeksgebied is gelegen binnen een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart
(Regio Noordoost Brabant, 28 februari 2019) is opgesteld. Volgens de kaart valt het
onderzoeksgebied binnen een schoon deelgebied. Op basis van de kaart kan worden aangenomen
dat de bodem ter plaatse niet verontreinigd is. De milieuhygiënische kwaliteit wordt als zijnde de
achtergrondwaarde beschouwd.
24      Bevindingen       bodemonderzoeken             en/of archief onderzoek
Bij de gemeente Vught zijn gegevens bekend van bodemonderzoeken en/of potentiee!
bodembedreigende activiteiten ter plaatse van en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.
In onderstaande tekst zijn de bevindingen        hiervan in het kort omschreven.
Verkennend bodemonderzoek           Kruishoeveweg     5 te Vught,    Bijvelds. rap.nr.    AA086500080,        d.d.  18
januari 2011. Onderzoek op een deel van het terrein in verband met de uitbreiding met een
hondenkennel. In de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verhoogde gehalten
boven de streefwaarden aangetoond.
Oriënterend onderzoek Kruishoeveweg           1 te Vught,   NIPA,   rap.nr. AAOB6500884,         d.d. 2 december
2003. Er heeft een oriënterend onderzoek plaatsgevonden in het kader van de Bodemsanering
Bedrijven (BSB).    Op een gedeelte van de ocatie dient een verkennend bodemonderzoek plaats te
vinden
Verkennend bodemonderzoek           Kruishoeveweg      1 te Vught,   Van Vleuten Consult, rap.nr.
AA086500884,     d.d. 22 september 2006. De bovengrond blijkt licht verontreinigd met minerale olie. In
de ondergrond zijn geen waarden boven de streefwaarden aangetoond. Het grondwater blijkt licht
verontreinigd met chroom.
BOOT-bestand. Kruishoeveweg 1. Tanks van 6000 liter dieselolie, 4000 liter dieselolie en 3000 liter
afgewerkte olie, welke in 1991 gesaneerd zijn.
2.5     Regionale      bodemopbouw         en geohydrologie
De op basis van de geraadpleegde bronnen verwachte ondiepe geologie op de locatie i
weergegeven n tabel 2.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw
betreft die door TNO is geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke
laagopbouw en —samenstelling kunnen hiervan afwijken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                          Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                   rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
tebel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw"
  Diepte
  [m-mv]
                     Formatienaam                  Lithologie
  0779               Formate van Boxtel            Zandige senneid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fin zand, weinig zandige   Klei en 9rof
                                                   zand en een spoor klei, veen en grind
  19-735             Formatie van Sterksel         Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige klei ijn
                                                   zand en grind en een spoor klei
  73577              Formatievan Stramproy    _ | Kleiige eenheid, hoofdzakelik bestaande uit zandige klei, Klel en midden zand, weinig veen,
                                                   n en grof zand en een spoor bruinkool
*    Bron: Landeljk DGM model V13     - 2006 NITG-TNO, de werkelijke depte en Tormatenaam Kan afwijken (met name nabi geologrsche
     breukzones)
De grondwaterstand van het freatisch pakket bedraagt circa 1,3 m-mv. Het grondwater in het ondiepe
(freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend westelijke richting. De locatie ligt niet
in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q.                       een grondwaterbeschermingsgebied.
26         Resumé
Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek is de locatie als zijnde “verdacht’ gekwalificeerd
ten aanzien van grondverontreiniging.                  Dit geldt ook voor de parameter asbest. Hiermee wordt bedoeld
dat er mogelijk stoffen in gehalten boven de generieke achtergrondwaarden vallen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                           Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                                         rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
3          Hypothese                   en Onderzoeksstrategie
3.1          Hypothese
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie ten aanzien van de grond en het
grondwater als een ‘heterogeen diffuus verontreinigd gebied' gekwalificeerd
3.2          Onderzoeksstrategie
Grond en grondwater
Voor de bovengrondse dieseltank/ wasplaats is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de
boor-, bemonsterings- en analysestrategie de ‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met
een of meer ondergrondse Opslagtanks (VEP-OO, tabel 6) gehanteerd, zoals beschreven in de
NEN5740/A1. Daar de peilbuis van het reguliere onderzoek gecombineerd ter plaatse van deze
deellocatie is geplaatst, is het grondwater op het reguliere NEN-pakket onderzocht.
Voor wat betreft de voormalige ondergrondse tank is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de
boor-, bemonsterings- en analysestrategie de ‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met
een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP, tabel 5) gehanteerd,
zoals beschreven in de NEN5740/A1. Bij de uitvoering van het veldwerk is de ligging van de
voormalige tank achterhaald
Bij het overige deel van de onderzoekslocatie is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie is de
boor-, bemonsterings- en analysestrategie gehanteerd zoals beschreven in de NENS740/A1
‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte |ocatie, diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een
heterogeen verdeelde stof op schaal van monsterneming' (VED-HE-NL, tabel 9.1).
Asbest
Voor de onderzoekslocatie is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de boor-, bemonsterings-
en analysestrategie gehanteerd, zoals beschreven in de NENS707 'Diffuus belaste locaties met een
heterogeen verdeelde asbestverontreiniging’ (tabe! 7). De asbestgaten zullen specifiek gericht worden
ter plaatse van asbestverdachte dakbedekking zonder of met incomplete dakgoot.
In tabel 3.1 en tabel 3.2 zijn overzichten opgenomen                                         van de uit te voeren veldwerkzaamheden en
laboratoriumwerkzaamheden.
tabel 3.1       Uit te voeren     veld- en laboratoriumwerkzaamheden                  bodemonderzoek
   ‘Oppervlak (m                              Veldwerk
                                              USmmv         [2mmv_|peilbuis
                                                                                              Analyses
                                                                                           | bovengrond                ondergrond                grondwater
   Genele locate, Max         S 000m           |17          3                 7               2 x NENS740®             2 x NENS7407              2 x NENS7407E
   Bovengrondse        tank en                4             -                 -               TxNENS740"               -                         -
  wasplaats
   Voormalige ondergrondsetank                 |1            7                 -              TNENS740                  -                        -
            Handboring tot minimaal 0,5 m- freatische grondwaterstand of 1 m-mv,                 maximaal tot 2,5 meter
            Indien visueel    schoon   dan boren tot opgegeven        einddiepie,   anders boren tot 0,5 meter minus verdachte       bodemiaat
   T        Sindaard NENB740          pakket voor grong:    zware metalen (barium, cacrldrm.         Kobalt Koper, KWik: 1000; MolybdGen, HRKeN,     ZK}
            organische parameters (PAK (som. 10), minerale ole, PCB (som 7} |utum en organische stof,
              tandaard   NEF           ‘pakket voor grondwater:      zware metalen (barium,      cadmium,  kobalt,  Koper, Kú               N              zink),
            benzeen,    tolueen,  ethylbenzeen,    xylenen,    styreen,   naftaleen, minerale oie, vinyihloride,   1,1-dichlooretheen,    dichloormethaan,   trans-1,2-
  +         dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, Som1,2-dichlooretheen,               1,1-dichlooretheaan, chioroform, 1,11-tichloorethaan,
            tetrachoormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan,
tabel 3.2 Uit te voeren           veld- en laboratoriumwerkzaamheden                  asbestbodemonderzoek
     'Oppervlak (m3)                         Veldwerk                                        Analyses
     Asbest  verdacht dak zonder
                                             Asbestgaten
                                             |3                         E
                                                                         Boringen           ‘grondmengmonsters
                                                                                             TENENSE08                             E
                                                                                                                                    Puinmengmonsters
     dakgoot, cirea 15 m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                              rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
4         Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL-SIKB 2000, conform de
protocollen 2001, 2002 en 2018 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
Evenals de daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnormen (NEN).
41            Grond
De veldwerkzaamheden zijn door de KWALIBO erkende persoon dhr. J. Schoonhoven, uitgevoerd op
13 januari 2021 (uitvoering boringen, plaatsing peilbuizen en bemonstering grond).
De veldmedewerker verklaart de (veld)werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben
uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.
In tabel 4.1 zijn ten behoeve van het onderzoek de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen.
tabel 4.1        Ui               werkzaamheden
                                                                                                         Fiterdiepte     mm
  B08    Um     825                                       05                                            -
  03     Um     B07                                          0                                          -
  802                                                     32                                            722-37
  B07                                                     31                                            20-30
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,2 m-mv overwegend uit matig fijn en
zwak tot matig siltig zand. Met name de bovengrond is zwak tot matig humushoudend. Zeer lokaal is
de bodem zwak grindig of bestaat uit sterk zandige leem. De situering van de onderzoekslocatie en de
geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 2. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt
verwezen naar bijlage 3
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen
welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid.
In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid
van verontreinigende stoffen in de bodem
4.2           Grondwater
De peilbuizen zijn, na inachtneming van de geldende rustperiode van minimaal een week door de
erkende veldwerker, de heer J. Schoonhoven, bemonsterd op 20 januari 2021. De veldwerker
verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd,
conform de eisen van protocol 2002. In tabel 4.2 zijn de gegevens hiervan weergegeven:
tabel 4.2 Peilbuisgegevens
   Peilbuisnummer                                                                   507                                 507
   Datum        bemonsterh                                                          20-07:2071                          20-07:2021
          ie
   Fitersteling      [m-mv]
                                                                                    13
                                                                                    20-30
                                                                                                                        135
                                                                                                                        22-32
   Toestromi
   Beluchiin
   Zuurgraad
                                                                                    niet beluent
                                                                                    65
                                                                                                                        niet beluent
                                                                                                                        68
   Elektrische         geleidbaarheid   [Ec, uSlen)                                 74                                  275
   Troebelneid       (NTU                                                           E                                   229
   Wa:
   D
                                                                                         n
                                                                                         n
                                                                                                                             î
“De troebeïherd van Met grondwater UI de pelibuis Kan Noog worden genoemd.             De n de NENS744 gehanteerde waarde voor Iroebelherd van 10
NTU kan indicatief worden           genoemd.    Deze is gebaseerd
                                                                op standaard factoren die zich in de natuur voordoen.      Hogere troebelheden duiden op
het fei dat onnatuurljk hoge Krachten op de bodemdeelijes rond (de omstorting van) het peilfiter zijn of worden uigeoefend. Aangezien de
peiibuis recentelik is geplaaist en het feit dat de bodemopbouw uit zeer n zand bestaat (lees: zeer fjne fractes) is het gemeten verhoogde NTU
gehalte niet vreemd te noemen. n onderhavig geval gaan wi er vanuit dat de troebelheid wordt veroorzaakt door de In suspensie zijnde vaste
(@rondjdeeites.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                          Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
4.3     Asbest
Veiligheid
De arbeidshygiënische maatregelen tijdens het uitvoeren van het onderzoek moeten voldoen aan de
voorschriften uit het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 4: afdeling 1 en 2). De maatregelen
zijn uitgewerkt in de CROW-publicatie 400 “Werken in en met verontreinigde grond'. Voorafgaand aan
het onderzoek is een beoordeling uitgevoerd van mogelijke blootstellingsrisico's aan schadelijke
stoffen
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is vastgesteld dat het bodemvochtgehalte
meer dan 10% betrof. Tijdens de beoordeling van de locatie zijn geen blootstellingsrisico's
gedefinieerd. Derhalve zijn naast de standaard persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM:
veiligheidsschoenen en handschoenen) geen aanvullende maatregelen getroffen c.q. PBM's gebruikt.
4.3.1      Visuele inspectie   maaiveld   en weersomstandigheden
De veldwerkzaamheden          met betrekking tot het asbestbodemonderzoek zijn door de KWALIBO                    erkend
persoon dhr. J. Schoonhoven uitgevoerd op 13 januari 2021. De veldmedewerker verklaart de
(veld)werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform de eisen
van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen
Bij de uitgevoerde inspectie van het maaiveld zijn geen bodemvreemde materialen, kleuren e.d.
aangetroffen, welke een aanwijzing zou kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging.
De inspectie efficiëntie bedraagt meer dan 25% (lees: de gehele locatie is braakliggend), op basis van
de uitgevoerde visuele inspectie van het maaiveld.
De weersomstandigheden kunnen als volgt worden omschreven:
e _ regenval minder dan 10 mm;
e _ geen hagel en/of sneeuwval;
e _ tussen zonsop- en -ondergang;
e _ geen mist (zicht > 50 meter).
4.3.2      Visuele inspectie grove fractie
Op basis van de aangetroffen afwijkingen, zijnde asbest verdachte dak dekking zonder dakgoot, zijn 3
inspectiegaten gegraven. Voor de uiteindelijke situering van inspectiegaten, verwijzen wij naar bijlage
2 van dit schrijven.   In bijlage 3 zijn de profielen van de asbestgaten weergegeven.
De uitkomende bodemmaterialen zijn naast het inspectiegat uitgespreid en visueel beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen >20 mm
aangetroffen. Vervolgens is de grond gezeefd met een grove zeef (maaswijdte 20 mm). Hierbij zijn
geen asbesthoudende materialen aangetroffen
Van de fijne fractie is vervolgens een grondmengmonster ASBMM1 samengesteld voor analyse op
asbest.
44      Afwijkingen       BRL-SIKB       2000 protocollen      2001, 2002 en 2018
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het
kader van de BRL-SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                             Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                   rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
5     Analyses          en resultaten        laboratoriumonderzoek
5,1      Samenstelling        en analyseparameters
De grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn n het laboratorium van SYNLAB Analytics &
Services B.V. in Rotterdam (door de RvA erkend) chemisch geanalyseerd. De analyses zijn
uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000.
Het aantal samengestelde en/of analytisch onderzochte grondmengmonsters en grondwatermonsters
is niet in overeenstemming met de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in hoofdstuk 3. Er is é&n
extra grondmengmonster van de bovengrond samengesteld.
Het aantal samengestelde en/of analytisch onderzochte grondmengmonsters op de parameter asbest
is in overeenstemming met de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in hoofdstuk 3.
In onderstaande tabel 5.1 en tabel 5.3 s inzichtelijk gemaakt hoe de              betreffende monsters (grond en
asbest) zijn samengesteld (0.a. zintuiglijke waarnemingen en diepte              geanalyseerde bodemlaag)
Tevens zijn in tabel 5.2 de resultaten van het grondwateronderzoek               weergegeven. De
analysecertificaten zijn weergegeven in Bijlage 4. De resultaten zijn            getoetst aan de
achtergrondwaarden en interventiewaarden en weergegeven                  in Bijlage 5.
5,2      Toetsingscriteria
Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn
vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de zogenaamde generieke
referentiewaarden).
5.21       Generiek referentiekader Wet bodembescherming              (Wbb)
De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per
1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb).
Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke
achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de
interventiewaarden (zowel grond als grondwater):
  achtergrondwaarde (grond) of S-waarde        waarde voor een schone, multfunctionele bodem
  (grondwater)
  %4 (AW of SW+I) waarde of bodemindex         Waarde waarbij men een aanvullend/nader onderzoek in overweging dient
                                               te nemen ((achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde) / 2)
  interventiewaarde of waarde                  interventiewaarde voor sanering(sonderzoek)
De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte Iutum (fractie <2um)
en organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek de gemeten waarden
moeten worden omgerekend als zijnde ‘standaard bodem" (10% organische stof en 25% Iutum). De
omgerekende waarden worden vervolgens getoetst aan de vigerende referentiewaarden. Ten aanzien
van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie gehanteerd:
e _ licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde (grond) cq. streefwaarde
      (grondwater) en de % (AW+I) waarde;
e _ matig verhoogd gehalte:        gehalte tussen de ’ (AW of SW+) waarde of bodemindex en gelijk
      interventiewaarde;
e _ sterk verhoogd gehalte: gehalte groter dan de interventiewaarde
5.2.2      Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Bij het op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (8bk) toepassen van een partij grond, volgens het
generieke toetsingskader, spelen de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem een
belangrijke rol. In verband met hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing als zijnde
landbodem, zijn de in de grond(meng)monsters gemeten gehalten indicatief getoetst aan de waarden
                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                             Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                        rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
afkomstig uit de Regeling bodemkwaliteit (Bijlage B, tabellen 1 en 2). Dit is geschied met behulp van
het toetsingsinstrument BoToVa                    (Bodemtoets- en validatieservice)
Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie
gehanteerd
e _ achtergrondwaarden: grond die vrij toepasbaar is bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit;
e _ wonen: grond kan worden toepast bij de bodemfuncties en bodemkwaliteiten ‘wonen' en
       ‘industrie';
e _ industrie: grond kan worden toegepast bij bodemfunctie en bodemkwaliteit ‘industrie’;
e _ niet toepasbaar: grond kan niet elders worden toegepast en dient te worden afgevoerd naar een
       erkend       verwerker.
5.2.3     _ Asbest in grond
De resultaten van het asbestonderzoek 'grond' zijn getoetst aan interventiewaarde opgenomen                                                in
bijlage B (grond en baggerspecie) van de Regeling bodemkwaliteit. Deze is van toepassing wanneer
men de grond wil hergebruiken. In deze bijlage is opgenomen dat een concentratie van 100 mg/kgds
wordt gehanteerd. Dit op basis van de gewogen                           norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x
concentratie amfibool asbest).
In de NEN5707 (2017) is opgenomen dat indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de
interventiewaarde (afkomstig uit de Circulaire bodemsanering), het statistisch aannemelijk is dat ook in
een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen
geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest.                                        Bij een asbestgehalte
groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogst
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
5,3       Toetsingen
5.3.1         Grond
In tabel 5.1 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende
achtergrondwaarden overschrijden
tabel 5.1 Resultaten grondonderzoek
  Monster-      | Sam          ing (em-mv)            Bodemsamenstelling/        | Analysepara    |   Parameters>AW      |   Toets         Em
  r
  Overige deel onderzoekslocatie
                                                     bijmengingen                  meters                                    (Wbb)
  MMT             B0310,00-0.50)                      Watgfin    matgsltig     |   NENS740 pakket   | PCB                    7             ND
                  B08 (0.00-0.50)                    zand    matighumeus       |   grond
                  B09 (0.10-0.50)
                  B13(0.20-0.50)
  MMZ             B05 (0,08-0.58)                     Matgfijn matgsltg        |   NEN5740 pakket   | -                      E             AW
                  10 (0.08 -0.50)                     zand zwakhumeus         |    grond
                  B12(0.00-0.50)
                  B17 (0.08 -0.50)
  MMa             818 (0,00-0.50)
                  819 (0.00-0,50)
                                                      Matigfijn, matgsitig _ | NEN5740 pakket | -
                                                      zand   matighumeus     _ | grond
                                                                                                                             E             AW
                  B20 (0.00-0.50)
                  B21 (0.00-0.50)
  LI              BO7 (1,00- 1,50)                    Watgfijn   matgsiig      |   NEN5740 pakket   | -                      7            AW
                  B03 (1.50-2:00)                     zand                         grond
                  BO4 (1:00-  150}
                  B04 (1:50-2:00)
  MT              802 (0,70-1:00)                     Matigfijn  zwaksttig   _ | NEN5740 pakket     | -                      -            AW
                  B02 (1:00-1:30)                     zand                         grond
                  05  (1:00-1:50)
                  807 (0.70-1.20)
     ellocatie:   Voormalig ondergrondse tanK
  DIE             BO6 (0,00-0,50)
                  B26 (0.08 -0.30)
                                                      Watgfijn matgstig _ | NENS740 pakket | PCB
                                                      zand matighumeus       _ | grond
                                                                                                                             7            AW
                  28  (0.00-0.50)
                  29 (0.00-0.50)
  Deelloeatie:    Bovengrondse tanK      Wasplaals
  MS              B22(0,08-0,50)                      Watgfijn matgsiig       _ | NENS740 pakket    | -                      7            AW
                  823 (0.08 -0.50)                    zand matighumeus       _ | grond
                  B24 (0.08 -0,50)
                  25  (0.20-0.50)
                                                                           ”                                                                     EM |
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                 Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                            rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
             Verklaring gebruikte afkortingen:                                          Verklaring van de teKens:
  AW     _   voldoet aan bodemkwalteftsklasse achtergrondwaarde 2000                    groter dan AW en Kleiner of gelk aan de bodemndex
  WO     _   voldoet aan bodemkwalieitsklasse wonen                                     groter dan bodemindex (0,5),kleinerof gelj interventiewaarde
   IND   _ voldoet aan bodemkwalfeitsklasse industrie                             “ _   groter dan interventiewaarde
  NT     _ voldoet aan bodemkwalieitsklasse niet oepasbaar                        - _   gehalte niet verhoogd    to.v. AW dan wel detectiegrens
  Bbk    __ indicatief getoetst aan Besluit bodemkwalteit
5.3.2         Grondwater
In tabel 5.2 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende
streefwaarden overschrijden
tabel 5.2 Resultaten grondwateronderzoek
   Monsterr.            | Analyse                                T Parameters >SW                   'Toets (Wbb]
   ‘Overige deel onderzoekslocatie
   B07                    NENS740 grondwater                        Barum                           7
                                                                    Nikkel                          .
                                                                    Zink                            :
   Bovengrondss        tank] Wasplaats
   802                    NEN5740 grondwater                        Barium                          7
                                                                    Koper
  Verklaring van de tekens:
  :              groer dan straefwaarde on Kleiner of gelijk 74 (strasRaarderl] waarde
                 groter dan % (SW+I) waarde en kleiner of gelik interventiewaarde
                 groter interventiewaarde
  -              gehalte niet verhoogd t.0.v. streefwaarde dan wel detectiegrens
5.3.3         Asbest
In tabel 5.3 is een overzicht weergegeven van de totale gehalten aan asbest. In de tabel zijn per
traject alleen de gemiddelde totaal gewogen gehalten opgenomen van de deellocatie (lees: wanneer
sprake is van een verkennend asbestonderzoek), wanneer is voldaan aan de homogeniteitstoets.
Het berekende totale gewogen gehalte is een sommatie van de grove fractie (indien aangetoond
tjdens de visuele inspectie van de gaten) en de concentratie van de fijne fractie (analytisch gemeten
in het laboratorium).
tabel 5.3 Resultaten         verkennend    bodemonderzoek       asbest
   Monsternr.                     ‘Samenstelling
                                  bodemlaag [m-mv]
                                                  en               ‘Gewogen   asbestconcentratie [mgIKg dT Totaal
                                                                   Grovefractie | Fijne fractie
                                                                                                                                     Toets
   MT     (grond                  ABCiUmAscs0-70)                  [ns                  1978                      1978               7
                                     Verklaring van de tekens:
  7                                  oncentratie overschridt samenstellngswaarde (grenswaarde)
  +                                  concentratie gelegen tussen de detectiegrens en de samenstelingswaarde (=interventiewaarde}
  -                                  concentratie ager dan de detectiegrens
  -                                  concentratie overschridt niet de helft van de grenswaarde
                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                            Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                  rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
6     Conclusie en aanbeveling
In opdracht van Van Dun Advies BV heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend bodem-
en asbestonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Kruishoeveweg 5 te Vught.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek              is de voorgenomen
bestemmingswijziging en de daaropvolgende nieuwbouw op deze locatie. Als gevolg hiervan is de
milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd. Daarnaast is door middel van
onderhavig onderzoek beoordeeld of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de
Wet bodembescherming          (Wbb).
6.1      Conclusie
Algemeen
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,2 m-mv overwegend uit matig fijn en
zwak tot matig siltig zand. Met name de bovengrond is zwak tot matig humushoudend. Zeer lokaal is
de bodem zwak grindig of bestaat uit sterk zandige leem.
In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogeijke aanwezigheid
van verontreinigende stoffen in de bodem. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen
aanvullende informatie naar voren gekomen welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft
geleid.
Grond
In de grondmengmonsters MM1 en MM3 (bovengrond) zijn analytisch licht verhoogde gehalten met
PCB aangetoond. Deze concentratie overschrijdt de achtergrondwaarde, doch overschrijdt de
interventiewaarde niet. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van
de bodemlaag ter plaatse van MM1         indicatief als klasse industrie en de bodemlaag ter plaatse van
MM3     indicatief als klasse AW2000    beschouwd     worden.
In de overige grondmengmonsters van de bovengrond en ondergrond zijn analytisch geen van de
onderzochte parameters in verhoogde mate aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden.
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlagen
indicatief als klasse AW2000       beschouwd    worden.
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank en de bovengrondse tank/ wasplaats zijn analytisch
geen oliecomponenten gemeten in de bovengrond (MM3 en MMS)
Grondwater
In het grondwater uit peilbuis B01 zijn analytisch licht verhoogde gehalten met nikkel, zink en barium
aangetoond. Deze concentraties overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden
In het grondwater uit peilbuis B02 zijn analytisch licht verhoogde gehalten met koper en barium
aangetoond. Deze concentraties overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden
Asbest
In de bovengrond ter plaatse van de inspectiegaten ABG1              /m ABG3, welke geplaatst zijn direct onder
een asbestverdacht dak zonder dakgoot, is een licht verhoogd gehalte aan asbest aangetoond, welke
onder de helft van de interventiewaarde/grenswaarde ligt. Derhalve kan worden gesteld dat deze
deellocatie kan worden bestempeld als zijnde onverdacht op het voorkomen                    van asbest.
In het kader van dit onderzoek is op het overige deel van de onderzoekslocatie geen specifiek
onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de grond en op het
maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond
en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Het voorliggende
onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem
binnen het overige deel van de onderzoekslocatie.
                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                        Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                              rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
 Toetsing hypothese
De hypothese ‘heterogeen diffuus verdacht' dient op basis van de resultaten, licht verhoogde gehalten
in grond en grondwater, formee! gezien te worden aanvaard
Nader bodemonderzoek
Op basis van voornoemde samenvatting en conclusies is nader bodemonderzoek vanuit
milieuhygiënisch oogpunt gezien niet aan de orde.
6.2     Resumé     en aanbeveling
Middels onderhavig bodemonderzoek       is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het
grondwater vastgelegd. In het kader van de Wet bodembescherming zijn geen aanvullende
procedures noodzakelijk. Op basis van de bevindingen uit onderhavig bodemonderzoek zijn er, ons
inziens, vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmeringen cq. beperkingen voor de
voorgenomen bestemmingswijziging en de daaropvolgende nieuwbouw op deze locatie
Wanneer     men (graaf\werkzaamheden en/of wijzigingen uit gaat voeren, dient men rekening te houden
met de volgende zaken
e _ wanneer men grond van de locatie wil afvoeren dient men rekening te houden met afzetkosten.
      Een acceptant van de grond kan een aanvullend onderzoek eisen (lees partijkeuring). Op basis
      van dit onderzoek is de boven- en ondergrond ter plaatse van onderzoekslocatie indicatief
      overwegend als zijnde klasse AW2000 en lokaal als zijnde klasse industrie bestempeld.
e _ het verlenen van goedkeur voor het wijzigen van de bestemming is ter competentie aan het
      bevoegd gezag.
                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                        rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 1 : Regionale ligging locatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>w Geo- miiew n funderingstechriek</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>            Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                  rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>2 |

4

un, 81 5 Gemansousru oslo

SNINAXALAIL NLS

‘Pacvapuo

t abelig
EW -JEBULID
DOO LL IEEUSS

NE BBIE UNO VEA ensBumemdo

LPE LODE Jeuwnueload

HZ0Z-E0-bz Burusyja) wine

1006 sepuoz yepjseqay
Jeequeeieg Jen
(syeben) vebupseuen
(sueyug) wvabupm yen

(ucjaq) vafiupsey sm),

äljesopgaozmpus Burzusubeg

1e6a aadu]

AISA ENLIJL JEJU GO EEK 10) Buog
pjenteeu SNUILU Jeje O°Z 20 je) BuO

singued usa jäid jjomobje Bue

ELSEN

</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                      rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
    Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>;J ankel ma
     o m   en fundeingstechriek                                     Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
          Boring:             B01                              Boring:             B02
            oom
            eoomeeser                ior20et
                                     asperschorhoren              om
                                                                  eoomeeser o                1912021
                                                                                             Loserschoonoren
            genovatesandn e       _
                                     w                           grondwatrtandinem     «
                                                                                             19
                                                                                              Ver
                        N            Zand,matigfijn, zwak                              L K
                                      a zvekhurees,                                             eO
                                      Sorkergisbrin,
                                      em                                                Z Giigicneniege
                                                                                       \m
                                                                                              Zan       matgin zeak
                                  o                                                     s     S       zvacpenes
                                            EeeV   EE                                         detergibein,
                                      b                                                \"
                                      donkergrjsbnin,
                                      E
                                                                                        T ° Zand maigijn,zoek
                                                                                              e
                                                                                              cersergrsbeun,
                                                                                              Eerereer
                                   w                                                    100 “ Zand maigijn,zoak
                                      Zand a          ralg                                    g              bagegis,
                                      g     e                                                 Geerenoer
                                      Edemarboor                                        280   Zand
                                                                                              ii maigijn,zwak
                                                                                                       icht begegrij,
                           -                                                           \m                            OO
                                   m                                                          Leem      s     zdg,
                                      e                                                       g            Edemanboor
                                      sgorenroee
                                      E
                                                    K.                                        i r           a 7a
                                                                                              siltig, lichtgrijs,
                                                                                              Eeenee
                                      Zand-matoT      g
                                      S. engne
                                      E
                                  20
                                      Zand.watn ralg
                                      S o            zuigerbor
                                                                                        =
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>w   lankelma
    Geo miiew en funderingstechriek
                                                                          Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
             Boring:              B03
               Dm
               Boomeeser                    tar20et
                                           desrerschonnoen                                        arz0e1
                                                                                                 espersehoonnoren
                gonduaesandnen :       _    10
                                             'o                                            e       keier
                            N                Zand, matigfijn, matig                       LO      K
                               ,             SS ratgheres Edetarboor                         ei      aa  ToE z
                                                                                                   Eadnerba     zicbes
                                                                                                   Zana maigin    zoak
                                       f                                                    l      zvakhne
                                              Zand.matg.aig
                                              sitg,zwakroeshoudend.
                                              Wenroesge
                                                                                               \Ederanbor
                                                                                                   oekergeein
                                                                                                   Zan    matg   z
                              k               E                                             o      aam
                                                                                                   dckergisbrun
                                                                                                \LEenanter
                                                                                            200 “ Zand raigin      a
                                                                                                   s     otoage
                                                                                                   Eoenonter
                              h                                                                   Zand    matiginaig
                                                                                                   s     c
                                                                                                   Eoeonter
                                        o
                                              Zand natgnk
                                              S. e
                                              E
             Boring:          _   B05                                 Boring:    _  BO06
               oam
               Bzomeeser                    1912001
                                            asperseboorhoeen                                      1912001
                                                                                                 osersehoomoren
                g                   ne      P
          o                            _      e                                            _       9m
                                       D      kiner                                                Zana   raig n 7etg
                                                                                                   siig matghumes,
                                              Zand.wangr      maig
                                              e                                                    o           Eeeenboor
                                              e Eceonboor
                                              Zand matg . maig
                                              S zwakP      n      iet
                                              n        Edemanboer
                                        m
                                              Zand matgn maig
                                              S     1e
                                              E
                                        f                                                   a
                                              Grkergs oo                                           s akbenes.
                                              om    serzands                                       Zond ratgin    e
                                                                                                   e         kinenboor
                                       200                                                  20
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>w   lankelma
    Geo miiew en funderingstechriek
                                                                             Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
             Boring:              B07                                                   B08
               Dm                            1942004                       Daten                    1012024
               Boomeester                    asperSchoonhoven              Boomeeser               VasperSehoonhoven
                oondraterstananen m
                            ”         &
                                             wa                                               2      9m
                                              Zand, maigtjn matig                                    Zand ratgij matg
                                              stig.matghumeus                                        slig matghumeus
                                             dorketrin Edemarboor                     i              GorkettrinEdermanboor
                                              Zand.matig i. a
                                      10 0    Stipzwakhumes,
                                              h          Edemranboor
                                              Zand.matig i. a
                                              sitg, g,
                                              Ecemarboor
                                              Teem sekzarde.
                                              tchtgris,Edelmanboor
                                       10
                                              Zand.matig  i   a
                                              sitg, g,
                                              Eeerrorter
             Boring: _ BO9                                              Boring:         B10
                om                           1942021                       aam                      1912024
               Boomeestr                     asperSchoonhoven             Boormoester              Vasperschoonhoren
           °                          _       e                                               2      Heler
                               f      n       Kiner                                                  Kiner
                                              Zand, magtjn    matig                                  Zand. ratgi matg
                                              g; icgrs,                                              slig matghumeus
                              k              Edemartoor
                                              Zand, maigtjn. matig
                                                                                      i              Corkeftnin Ederanbeor
                                      s0 _    S matghumees                                     B
         k                            Z       do          Ecetmarboor
             Boring: _ B11                                              Boring:         B12
               om                            1012024                       Datm                     1012021
               Soomeester                    asperSchoonheven             Boomeeser                VasperSchoonhoren
                                      e       Hrder                   :                       2      g
                                              Zand, maigtjn matiy                                    Zard matgin matg
                                              stig.matghumeus                                        sig matghumeus
                               #             dorketrin Edemarboor                     i              GorkettrinEdermanboor
                                      a                                                        B
             Boring:              B13                                   Boring:         B14
               Dm                            1942024                       Deten                   1342024
               Boomeostr                     asperschoonhoven              Boomesr                 vasoerschoonoven
           :                          e       Hider                                           4      e
                                      T       Kiner                                           D      Tege
                                      2o   ° Zand matigjnzwak                                  20 ° Zand matgijn,zwak
                                              ii lehtbeigegris,                                      ii; Ichtbeigegrijs
                                              Edemantoo     zended                                  Edemarboor    zarched
                                             Zand, matijn zwak                                       Zand, maigijn zwek
                                      so _ slig.zwakhumeas,                                    s     slig zekhumets,
                                              donkergrisonin,                                        donkergrjsbnin,
                                              Edemarboor                                             Edobrantor
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>w   Iankelma
    Geo mie   n underingstechrick
                                                                         Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
            Boring:             B15                                                  B16
              Dm                         1942004                                              1012024
              Boomeester                VasperSchoonhoven                                    VasperSehoonhoven
          :                         e     o                                               2    9m
                                    L     Kiner                                                Zand ratgij     matg
                                    20
                                       D  Zand matgin.zoak
                                                                                               slig matghumeus
                                          K
                                          Ecerantox    zendbed
                                                                                   ,           Corkeftnin Ederanbeor
                                          Z matig     n zwak
                                    so    ii zwakhumes,                                    B
                                          dorkergrjsbnän,
                                       \ LEcemartoor
            Boring:             B17                                Boring:           B18
               om                        1942021                      aam                     1912024
              Boomeostr                  asperschoonhoven             Boomesr                asperschoonhoeen
          :                         2     9                                               2    om
                                          Kiner                             q                  Zand.matgijn matg
                                          Zand matgi    zvak                                   ii    matohumeds
                                          siig.matghumeus                                      G           Ecatmarteer
                                         dorketrin    Edemarboor
        E
            Boring:             B19                                                  B20
               om                        1942021                      aam                     1912024
              Boomeestr                  asperSchoonhoven            Boormoester             Vasperschoonhoren
          °                         L     a                                      ;        2    g
                                          Z     matig n zwak                                   Zan matg    n zwak
                                          siig zwakhumess,                                     sitg zwakhumes,
                                          dorkergrjsbnän,
                                         Euemarten                                 D           dorkergrjsbrin,
                                                                                               Ederantor
        :                           u                                            u         B
            Boring: _ B21                                          Boring:           B22
              om                         1012024                      Datm                    1012021
              Soomeester                 asperSchoonheven            Boomeeser               VasperSchoonhoren
                                    2     ges                    o                        2    Heter
                                          Zand.matgn a                                     e
                                          ii matghumeus
                                         dorketrin    Edemarboor       :                       Zand
                                                                                               G m
                                                                                                  n    g   z      zuek
                                                                                   i           Corketrun.Ederenboor
                                    f                                                      o
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>w   lankelma
    Geo miiew en funderingstechriek
                                                                      Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
             Boring:              B23                                           B24
               Dm                         1942004                   Daten                    1012024
               Boomeester                VasperSchoonhoven          Boomeeser               VasperSehoonhoven
          o                           e    Heder                                       <      Meker
                                      2    Kiner                                        L     k
                                           Z     matig n zwak                                 Zana matig   n zwak
                               #           siig matghumeus,
                                           dertetn     Edemareoer                             sitig metghumeus
                                                                                              Corketun     Ederontoor
             Boring:              B25                             Boring:       B26
                om                        1942021                   aam                      1912024
               Boomeostr                  asperschoonhoven          Boomesr                 vasoerSchoonoven
          :                           e    Hider                                       _      Mner
                                      £    Kiner                                        &     kiner
                                      m    Zand.malgfjn matig                                 Zand matigijn matig
                                           ii lentgris,                                       sig zwakhumets,
                                        \LEtemarboor
                                                                                        ”
                                                                                              matiggrindig.lcntbrin
                                                                                          \ Ederentoor
                                           Zand, matigjn zwak
                                           sttg,matighumeus,                            s  ° Zand maigijnzwak
         n                            E    GonkerbenEdelmanboor                               siig,maighumeus,
                                                                                              donkertnin   Ederranboor
             Boring:          _   B27                                           B28
                om
               Boomosser                  112021
                                         dasperSchoonhoven                                   1912021
                                                                                            JasperSchoonhoren
          o                           _    Meder                                       L      ges
                                      E    Kiter                                              Zand,ratgtin matg
                            N              Zond a         zeak                                silig, matighumeus,
                                           i     zvakgindi                                    corkernn Ederontoor
                                           ichtgr, Edelmandoor
                                      Û
             Boring:          _   B29
                am                        112021
               Soomeester                 Josperschoenhouen
                                      L    ges
                                           Zand.maigfjn matg
                                           sitg,matighumeus
                                           dokerbn,Edelmanboor
                                      Û
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>w   lankelma
    Geo miiew en funderingstechriek
                                                                         Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
             Boring:              ABG01                              Boring:       ABG02
               Dm                            1942004                   Daten                   1012024
               Boomeester                   VasperSchoonhoven          Boomeeser               VasperSehoonhoven
                                        o     tek                                         2     t
                                              Zand.malgfjn malig                                Zand matign matg
                                        20    S.    matghumeus
                                              zekworehoudend,                              2
                                                                                                stig.maighumeus
                                                                                                zakwotshasdend
                                           \ donkerbin.Edetmanboor                           \LGonkerbnin Edermanboor
                                              Zand.maigfjn matig                                Zand.matigfjn matig
                                        <     51    matghumes
                                              zekwonehoudend,
                                                                                                slig,maighumeus,
                                                                                                zakworshoadend
                                              dokerreme,                                        Gonkerweme,
                                              Edemarboor                                        Edetrantor
                                             112001
                                             asperSchaonhoven
                                        &     t
                                              Zand,maigfjn matig
                                              sitg, malghumeus,
                                        ZD    ovakworehouder
                                           \ de          Edelmangoor
                                              Zand,maigfjn   matg
                                              siig,matighumeus
                                              zwekworehoudend,
                                              dokerreme,
                                              Edemarboor
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                     klei
               J    Grind, sitig
                                           E
                                                         Klei, zwak silig   O     geengeur
                                                                            ©    zwakke geur
                                                                            ©     matige geur
                                               JS
                                          N
                                                            el, matig silig
                                                                            ©     sterkegeur
                                                                            @     uiterste geur
                                                    WA
                                                         Klei, sterk silig
                                                                               e
                                          NN
                                                    Z
                                                         Klei, uiterst slig
                                                                            D     geen olie-water reactie
                                                                            8}    zwakke olie-waler reactie
                    Grind, uiterst zandig                Klei, zwak zandig  83    matige olie-water reactie
                                                                            W     sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig W     uiterste olie-water reactie
                                                                            T
                                          NDZD
                    Zand, kliig
               N    Zand, zwak sitig                                                8
                    Zand, matig sitig
EEEEEN z20sercs                            I             veem a zande
                                                                            monsters
N
veen
                                           overige toevoegingen
                                          L3
                                                                            —
                                                                            overig
Ê                   Voon, mineraslarm     LB
                                                         matig humeus
                                                                            4    bizonder bostanddee
                                                                            4     Gemiddeld    hoogste grondwaterstand
                                          LEB
                                                         sterk humeus
                                                                            7     grondwaterstand
                                                                            ©     Gemiddeld aagste grondwaterstand
                                          LÏ
                                                         zwek grindig
                                                                                                slib
                                          LB
                                                         matig grindig
                    Veen, sterk zandig                     terk grindig     @                   water
peilbuis
        blinde   buis
  ||o   ‘hoogste grondwaterstand
        gemiddede grondwaterstand
        laagste grondwaterstand
        zand atdichting
        bentonietmikoliet/klei atdichting
 ES     grind atdichting
 5  H
        ter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                            Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                  rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 4 : Analysecertificaten grond, grondwater en asbest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                       SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                       Correspondentieadres
                                                                       Steenhouwerstraat   15 - 3194    AG   Rotterdam
                                                                       Tel.: +31 (0)10 231 47 00     Fax:  +31 (0)10 416 30 34
                                                                       www.synlab.nl
                                             Analyserapport
   Lankelma    Geo. Zuid  BV
  Walter Heuvel
   PostbusZG 38OIRSCHOT
  5688                                                                                             Blod ad 11 van
                                                                                                              van 11
Uw projectnaam                      : Kruishoeveweg 5, Vught
Uw projectnummer                    :2001841
SYNLAB rapportnummer                : 13385077, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer           : UNY973WD
Rotterdam,     18-01-2021
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2001841.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek i uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van 2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical    Director
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma    Geo.   Zuid BV                                                                         Blad 2 van 11
 Walter Heuvel                                           Analyserapport
Projectnaam                 Kruishoeveweg 5, Vught                                                  Orderdatum         13-01-2021
Projectnummer               2001841                                                                 Startdatum         13-01-2021
Rapportnummer               13385077 -1                                                             Rapportagedatum 18-01-2021
  Nummer        Monstersoort            Monsterspeci
 001           Grond (AS3000)      _    B03 (0-50) BO8 (0-50) BO9 (10-50) 813 (20-50)
 002           Grond (AS3000)           B05 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
 003           Grond (AS3000)           BO6 (0-50) B26 (8-30) B28 (0-50) B29 (0-50)
 004           Grond (AS3000)           B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50)
 005           Grond (AS3000}           B22 (8-50) B23 (8-50) B24 (8-50) B25 (20-50)
 Analyse                        Eenheid      Q                   001                   002      003                004            005
 monster voorbehandeling                     s                   Ja                   Ja       Ja                 4a                4a
 droge stof                     gw%          s                 2                    2        004                75                e01
 gewicht artefacten             9            s                   a                    a        a                  a                 a
 aard van de arefacten          -            s                geen                 geen     geen               geen              geen
 organischestof(goeeries)       %vdDS        S                  25                   19       23                 32                13
 KORRELGROOTTEVERDELING
 Iutum (bodem)                  %wDs         s                  17                   25       18                  a                14
 METALEN
barium
 cadmium
                                mokgds S
                                mgkgds       S
                                                                <
                                                               02
                                                                                     <
                                                                                    02
                                                                                              <
                                                                                             02
                                                                                                                 <
                                                                                                                02
                                                                                                                                   <
                                                                                                                                  02
 kobat                          mgkgds       S                 as                   as       as                 as                as
 koper                          mokgds       S                  77                   61       76                 99                80
 k                              mgkgds       S               <005                 <005     <005               <005              <005
 tood                           mgkgds S                         15                   16       16                 27                17
 molybdeen                      mgkgds S                       5                    5        5                  5                 5
 ikkel
 zink
                                mgkgds S
                                mgkgds       S
                                                                 a
                                                                 2
                                                                                      a
                                                                                      2
                                                                                              30
                                                                                               4
                                                                                                                  a
                                                                                                                  2
                                                                                                                                    a
                                                                                                                                    3
 POLYOYCLISCHE       AROMATISCHE     KOOLWATERSTOFFEN
 nafileen                       mgkgds       S               <o01                 <o01     <o01               <o01              <o01
 enantreen                      mgkgds       S                 00                   005      005                oo                001
 antraceen
 tuoranteen
                                mgkgds
                                mgkgds
                                             S
                                             S
                                                             <o01
                                                               007
                                                                                    002
                                                                                    o
                                                                                           <o01
                                                                                             o
                                                                                                              <o01
                                                                                                                003
                                                                                                                                <o01
                                                                                                                                  00
benzo(a)antraceen               mgkgds       S                 002                  007      oo                 002               003
 chryseen                       mgkgds       S                 00                   007      005                002               002
benzo(k)uoranteen               mgkgds       S                 00                   008      00                 002               002
benzo(s)pyreen                  mgkgds       S                 003                  013      005                002               003
benzo(ghijperyleen              mokgds       S                 003                  047      005                002”              003
 indeno(1,2.3-od)pyreen
 paktotaal(1OvanVROM)        _
                                mgkgds
                                mgkgds
                                             SS                003
                                                             0284    "
                                                                                    016
                                                                                  07"      0"
                                                                                             005                002
                                                                                                              o174”
                                                                                                                                  003
                                                                                                                                0228"
 (07actor)
 POLYCHLOORSIFENYLEN (PCB)
 PC828                          wokgds        S                  a                    a        a                  a                 a
 PC852                          wokgds        S                  a                    a        a                  a                 a
 PCB 101                        wakgds        S                 34                    a        a                  a                 a
 PCB 118                        wokgds        S                  <                    a        a                  a                 a
 POB 138                        wokgds        S                 53                    a        a                  a                 a
 Pos153                         wakgds        S                 s9                    a        a                  a                 a
 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                            Paraaf :        G
 @                                              "                                 E
      RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma      Geo.  Zuid BV                                                                    Blad 3 van 11
 Walter Heuvel                                          Analyserapport
 Projectnaam                 Kruishoeveweg 5, Vught                                             Orderdatum         13-01-2021
 Projectnummer               2001841                                                            Startdatum         13-01-2021
Rapportnummer                13385077                                                           Rapportagedatum    18-01-2021
  Nummer          Monstersoort           Monsterspecificatie
  001            Grond(AS3000)      _    BO3 (0-50) BO8 (0-50) B09 (10-50) B13 (20-50)
  002            Grond (AS3000)          B05 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
  003            Grond (AS3000)          BO6 (0-50) B26 (8-30) B28 (0-50) B29 (0-50)
  004            Grond (AS3000)          B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50)
  005            Grond (AS3000)          B22 (8-50) B23 (8-50) B24 (8-50) B25 (20-50)
 Analyse                         Eenheid      Q                 001                   002   003              004              005
 PCB 180                         gkgds        s                48                    “1    117               <                   <
 som PCB (7) (0.7 factor)        wokgds       S              25"                    49”    53               49”                 49”
 MINERALE      OLIE
 fracte 10012                    mglkgs                         <                    <     <                 <                   <
 fracte C12-022                  mglkgds                        &                   &      B                B                   B
 fracte C22-C30                  mgkgds                           6                    6   <                 <                   <
 fracte C30-C40
 totaal olie C10 - C40
                                 mgfkgds
                                 mg'kgds      S
                                                                <
                                                              <20                  <20
                                                                                       6   <$
                                                                                          <20
                                                                                                            <$
                                                                                                           <20
                                                                                                                                <$
                                                                                                                               <20
 De met S gemerkte analyses zjn geccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenring.
                                                                                                        Paraaf   :
Qïg…  RAE
                 EE    WE E worE UTS ODE BEA E YOOE EE Z AE KOA RR ERA                                                      Ô-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma   Geo. Zuid BV                                                                                 Blad 4 van 11
 Walter Heuvel                                      Analyserapport
Projectnaam              Kruishoeveweg 5, Vught                                                          Orderdatum          13-01-2021
Projectnummer            2001841                                                                         Startdatum          13-01-2021
Rapportnummer            13385077 -1                                                                     Rapportagedatum     18-01-2021
 Monster beschrijvingen
 001                     ”  _   De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 002                     ”  _   De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 003                     * _    De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 004                     ” _ Devoor monstervoorbehandeling  en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                     de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 005                     ”  _   De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 Voetnoten
 1                       De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
 2                       E zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting.     Om die reden is de onzekerheid in het
                         resultaat vergroot.
                                                                                                                 Paraaf  :
     RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma    Geo.   Zuid BV                                                                        Blad 5 van 11
 Walter Heuvel                                            Analyserapport
 Projectnaam                  Kruishoeveweg 5, Vught                                               Orderdatum       13-01-2021
Projectnummer                 2001841                                                              Startdatum       13-01-2021
Rapportnummer                 13385077 -1                                                          Rapportagedatum 18-01-2021
  Nummer        Monstersoort               Monsterspeci
 006           Grond(AS3000)          _    BO1 (100-150) BO3 (150-200) BO4 (100-150) BO4 (150-200)
 007           Grond (AS3000)              B02 (70-100) BO2 (100-130) BO5 (100-150) B07 (70-120)
 Analyse                           Eenheid     Q                   006                  007
 monster voorbehandeling                       s                  Je                    Ja
 droge stof                        gew%        S               854                  s64
 gewicht artefacten               g            s                  <                    <
 aard van de artefacten            -           s              geen                 geen
 organischestof(gloeiverlies)      %vdDS       S                 08                   05
 KORRELGROOTTEVERDELING
 Iutum (bodem}                     %vdDs       S                 37                   24
 METALEN
barium
 cadmium
                                   mg'kgds
                                   mg'kgds
                                               SS              <02
                                                                  2                  <20
                                                                                    <02
 kobalt                            mgkgds       S                27                 5
 koper
 kwik
                                   mg'kgds
                                   mg'kgds
                                                SS           <0.05
                                                                  <               <0.05
                                                                                       <
 lood                              mgkgds        S              <10                  <0
 molybdeen
 nikkel
                                   mgkgds
                                   mgkgds
                                                 SS            <051                 <0539
zink                               mg'kgds        S               20                 <20
 POLYCYCLISCHE       AROMATISCHE        KOOLWATERSTOFFEN
 naftaleen                         mgkgds         S          <0.01                <0.01
 fenantreen                        mg'kgds        S          <0.01                  0.04
 antraceen                         mg'kgds        S          <0.01                <0.01
 fuoranteen                        mgkgds         S          <0.01                  014
benzo(a)antraceen                  mg'kgds        S          <0.01                  011
 chryseen                          mg'kgds        S          <0.01                  008
benzo(k|fuoranteen                 mgkgds         S          <0.01                  007
benzo(a)pyreen                     mg'kgds        S          <0.01                  042
benzo(ghijperyleen
 indeno{1,2,3-cd)pyreen
                                   mg'kgds
                                   mgkgds
                                                  SS         <0.01
                                                             <0.01
                                                                                    009
                                                                                    009
 paktotaal(10vanVROM)          _ mgkgds            S           007 ”              0754 ”
 107 factor)
 POLYCHLOORBIFENYLEN           (PCB)
 PCB 28                            okgds           S              <                     <
 PCB52                             wokgós          S              a                    «a
 PCB 101                           okgds           S              <                     <
 PCB 118                           okgds           S              <                     <
 PCB 138                           wokgós          S              a                    «a
 PCB 153                           vokgds          S              <                     <
 PCB 180                           wokgds          S              <                    «a
 som PCB (7) (0.7 factor)          wokgós          S             49”                  49”
 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                           Paraaf :      G
      RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma     Geo.  Zuid BV                                                                          Blad 6 van 11
 Walter Heuvel                                         Analyserapport
 Projectnaam                Kruishoeveweg 5, Vught                                                   Orderdatum       13-01-2021
 Projectnummer              2001841                                                                  Startdatum       13-01-2021
Rapportnummer               13385077 -1                                                              Rapportagedatum  18-01-2021
  Nummer         Monstersoort           Monsterspecificatie
  006           Grond (AS3000)     _    BO1 (100-150) B03 (150-200) BO4 (100-150) BO4 (150-200)
  007           Grond (AS3000)          B02 (70-100) BO2 (100-130) BO5 (100-150) B07 (70-120)
 Analyse                        Eenheid      Q                 006                   007
 MINERALE     OLIE
 tractie 10C12                  mgfkgds                       <                    <
 fractie 12022
 fractie C22-C30
                                mgfkgds
                                mg'kgds
                                                             <<5                   <$<
 fractie C30-C40                mgkgds                        <5                   <5
 totaal ole C10- C40            mgkgds       S              <                     <
 De met S gemerkte analyses zjn geacereiteerd en allen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                             Paraaf :
      AÂ _ 2C EE w EE O E E G
      RAE
                                                                EN EDE         E AE OOO EAE     TE ROT A                       Ô-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma   Geo. Zuid BV                                                                              Blad 7 van 11
 Walter Heuvel                                     Analyserapport
Projectnaam              Kruishoeveweg 5, Vught                                                       Orderdatum         13-01-2021
 Projectnummer           2001841                                                                      Startdatum         13-01-2021
Rapportnummer            13385077 -1                                                                  Rapportagedatum    18-01-2021
 Monster beschrijvingen
 006                     ”  _  De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                               voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 007                     ”  _  De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                               voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 Voetnoten
                         De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                              Paraaf :
®    IE
     RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma     Geo.   Zuid BV                                                                                 Blad 8 van 11
 Walter Heuvel                                            Analyserapport
Projectnaam                     Kruishoeveweg 5, Vught                                                       Orderdatum          13-01-2021
Projectnummer                   2001841                                                                      Startdatum          13-01-2021
Rapportnummer                   13385077 -1                                                                  Rapportagedatum 18-01-2021
 Analyse                                 Monstersoort                        Relatie tot norm
 monster voorbehandeling                 Grond (AS3000)                     Grond:   conform NEN-EN    16179.   Grond (AS3000): conform NEN-EN
                                                                             16179
 droge stof                              Grond (AS3000)                     Grond:   Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                             15934.  Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                            NEN-EN     15934
 gewicht artefacten                      Grond (AS3000)                     Conform AS3000
 aard van de artefacten                  Grond (AS3000)                      Idem
 organische stof (gloeiverlies)          Grond (AS3000)                     Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                            AS3010-3
 Iutum (bodem}                           Grond (AS3000)                     Grond:   eigen methode.  Grond (AS3000):    conform AS3010-4
barium                                   Grond (AS3000)                     Conform    AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                            6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
 cadmium                                 Grond (AS3000)                      Idem
 kobalt                                  Grond (AS3000)                      dem
 koper                                   Grond (AS3000)                      Idem
 kwik                                    Grond (AS3000)                      Idem
 tood                                    Grond (AS3000)                      dem
 molybdeen                               Grond (AS3000)                      Idem
 nikkel                                  Grond (AS3000)                      Idem
 zink                                    Grond (AS3000)                      dem
 naftaleen                               Grond (AS3000)                     Conform AS3010-6
fenantreen                               Grond (AS3000)                      Idem
 antraceen                               Grond (AS3000)                      Idem
 fuoranteen                              Grond (AS3000)                      Idem
benzo(a)antraceen                        Grond (AS3000)                      Idem
 chryseen                                Grond (AS3000)                      Idem
benzo(k)fluoranteen                      Grond (AS3000)                      Idem
bonzo(a)pyreen                           Grond (AS3000)                      dem
benzo(ghi)peryleen                       Grond (AS3000)                      Idem
 indeno(1,2,3-cd)pyreen                  Grond (AS3000)                      Idem
 pak-totaal (10 van VROM) (0.7           Grond (AS3000)                      dem
 factor)
 PCB 28                                  Grond (AS3000)                     Conform AS3010-8
 PCB52                                   Grond (AS3000)                      Idem
 PCB 101                                 Grond (AS3000)                      dem
 PCB 118                                 Grond (AS3000)                      Idem
 PCB 138                                 Grond (AS3000)                      Idem
 PCB 153                                 Grond (AS3000)                      dem
 PCB 180                                 Grond (AS3000)                      Idem
 som PCB (7) (0.7 factor)                Grond (AS3000)                      Idem
 totaal olie C10 - C40                   Grond (AS3000)                     Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
 Monster        Barcode                              Aanlevering     Monstername             Verpakking
 001            Y8947425                             13-01-2021      13-01-2021              ALC201
 001            8947415                              13-01-2021      13-01-2021              ALC201
 001            8947416                              13-01-2021      13-01-2021              ALC201
                                                                                                                      Paraaf  :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma Geo. Zuid BV                                                            Blad 9 van 11
Walter Heuvel                                   Analyserapport
Projectnaam            Kruishoeveweg 5, Vught                                     Orderdatum        13-01-2021
Projectnummer          2001841                                                    Startdatum        13-01-2021
Rapportnummer          13385077 -1                                                Rapportagedatum 18-01-2021
 Monster    Barcode                        Aanlevering     Monstername Verpakking
 001        8947407                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 002        Y8947409                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 002        89478656                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 002
 002
            8947651
            Y8948565
                                           13-01-2021
                                           13-01-2021
                                                           13-01-2021
                                                           13-01-2021
                                                                       ALC201
                                                                       ALC201
 003        Y8948563                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 003        8948545                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 003        Y8947647                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 003        Y8948524                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 004        8948298                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 004        Y8948048                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 004        Y8947653                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 004        8947650                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 005        8948536                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 005        8948566                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 005        8947649                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 005        8948567                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 006        8947418                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 006        Y8947655                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 006        8947413                        13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 006
 007
            8947661
            Y8948560
                                           13-01-2021
                                           13-01-2021
                                                           13-01-2021
                                                           13-01-2021
                                                                       ALC201
                                                                       ALC201
 007        Y8947414                       13-01-2021      13-01-2021  ALC201
 007
 007
            8948562
            Y8948564
                                           13-01-2021
                                           13-01-2021
                                                           13-01-2021
                                                           13-01-2021
                                                                       ALC201
                                                                       ALC201
                                                                                           Paraaf : ÊS/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma   Geo.     Zuid BV                                                                                Blad 10 van 11
 Walter Heuvel                                        Analyserapport
Projectnaam                  Kruishoeveweg 5, Vught                                                         Orderdatum       13-01-2021
Projectnummer                2001841                                                                        Startdatum       13-01-2021
Rapportnummer                13385077 -1                                                                    Rapportagedatum 18-01-2021
 Monsternummer:                                   001
 Monster beschrijvingen                           B03 (0-50) BO8 (0-50) BO9 (10-50) B13 (20-50)
 Karakterisering naar alkaantraject
 benzine                              c9.c14
 kerosine en petroleum                c10-C16
 diesel en gasolie                    C10-C28
 motorolie                            €20-C36
 stookolie                            c10-C36
 De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
        012
        v09      |
        006
        003
        Ĳ
                   0                      04                     09                      13                     18
                                        10 = 0.4 min.
                                              ©12=05     min         ©22=0.9 min. ©30 = 1.2 min. ©40=1.4min
                                                                                                                    Paraaf : ÊS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma   Geo.     Zuid BV                                                                                Blad 11 van 11
 Walter Heuvel                                         Analyserapport
Projectnaam                  Kruishoeveweg 5, Vught                                                         Orderdatum       13-01-2021
Projectnummer                2001841                                                                        Startdatum       13-01-2021
Rapportnummer                13385077 -1                                                                    Rapportagedatum 18-01-2021
 Monsternummer:                                   002
 Monster beschrijvingen                           B05 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
 Karakterisering naar alkaantraject
 benzine                               c9.c14
 kerosine en petroleum                 c10-C16
 diesel en gasolie                     C10-C28
 motorolie                             €20-C36
 stookolie                             c10-C36
 De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
        012
        v09      |
        006
        003
                                     k                                                                           y
        Ĳ
                   0                       04                    09                      13                     18
                                         10 = 0.4 min.
                                               ©12=05    min         ©22=0.9 min. ©30 = 1.2 min. ©40=1.4min
                                                                                                                    Paraaf : ÊS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                       SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                       Correspondentieadres
                                                                       Steenhouwerstraat   15 - 3194    AG   Rotterdam
                                                                       Tel.: +31 (0)10 231 47 00     Fax:  +31 (0)10 416 30 34
                                                                       www.synlab.nl
                                             Analyserapport
   Lankelma    Geo. Zuid BV
  Walter van de Heuvel
   PostbusZG 38OIRSCHOT
  5688                                                                                             Bled ad 11 van 6
Uw projectnaam                      : Kruishoeveweg 5, Vught
Uw projectnummer                    :2001841
SYNLAB rapportnummer                13389294 versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer           :L2PCGAGA
Rotterdam, 25-01-2021
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2001841.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek i uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical    Director
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma     Geo.   Zuid BV                                                                Blad 2 van 6
 Walter van de Heuvel                                   Analyserapport
 Projectnaam                  Kruishoeveweg 5, Vught                                        Orderdatum       20-01-2021
Projectnummer                 2001841                                                       Startdatum       20-01-2021
Rapportnummer                 13389294 - 1                                                  Rapportagedatum 25-01-2021
  Nummer         Monstersoort            Monsterspeci
  001           Grondwater
                (AS3000)
                                         B01 (200-300)
  002           Grondwater
                (AS3000)
                                         B02 (220-320)
 Analyse                          Eenheid    Q                    001                   002
 METALEN
barium
 cadmium
                                  w9t
                                  won
                                             s
                                             s              <0.20
                                                                 s1               <020
                                                                                        s8
 kobalt
 koper
                                  uon
                                  uan
                                             s
                                             s
                                                                 15
                                                                25
                                                                                       35
                                                                                        17
kwik                              ugn        s              <0.05                 <0.05
 tood
 molybdeon
                                  uon
                                  von
                                             s
                                             s
                                                              20 «2
                                                                                       29
                                                                                       46
 nikkel                           ugn        s                   32                    82
 zink                             uon        s                 210                    <0
 VLUCHTIGE       AROMATEN
benzeen                           ugn        s                <02                   <02
tolueen                           uon        s                2                     2
ethylbenzeen                      von        s                <02                   02
o-xyleen                          ugn        s                <0.1                  <01
 p- en mxyleen                    won        s                02                    02
 xylenen (0.7 factor)             n          s                021                   02"
 styreen                          ugn        s                <02                   <02
 naftaleen                        uon        s              <002                  <002
 GEHALOGENEERDE          KOOLWATERSTOFFEN
 1,1-dichoorethaan
 1,2-dichoorethaan
                                  uon
                                  wot
                                             s
                                             s
                                                              <02
                                                              02
                                                                                    2
                                                                                    02
 1,1-dichlooretheen               ugn        s                <0.1                  <01
 cis-1,2-dichlooretheen
 trans-1,2-dichlooretheen
                                  uon
                                  ugn
                                             s
                                             s
                                                              <01
                                                              <0.1
                                                                                    «1
                                                                                    <0.1
 som (cis.trans) 1,2-             won        s                01"                   01"
 dichloorethenen (0.7 factor)
 dichloormethaan
 1,1-dichloorpropaan
                                  uonugn     ss               <02
                                                             <02
                                                                                    2<02
 1,2-dichloorpropaan              ugn         s               <02                    <02
 1,3-dichoorpropaan               won         s               02                     02
 somdichloorpropanen(07 _         ugt         s               042 "                  042 "
 factor)
 tetrachlooretheen                ugn         s               <0.1                   <01
tetrachloormethaan                uon         s               1                      1
 1,1,1-trichloorethaan            ugn         s               <0.1                   <01
 1,1,2-trichloorethaan            ugn         s               <0.1                   <01
tichlooretheen                    won         s               02                     02
 chloroform                       ugn         s               <02                    <02
 vinylhloride
tibroommethaan                    uonwon      ss              <02
                                                              02                     202
 De met S gemerkde analyses zjn gescorediteerd en vallan onder de AS3000-erkenring.
                                                                                                    Paraaf :
   N  IE
      RAE
                                                                                                                     i-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma      Geo.  Zuid BV                                                               Blad 3 van 6
 Walter van de Heuvel                                    Analyserapport
 Projectnaam                 Kruishoeveweg 5, Vught                                        Orderdatum       20-01-2021
 Projectnummer               2001841                                                       Startdatum       20-01-2021
Rapportnummer                13389294 - 1                                                  Rapportagedatum 25-01-2021
  Nummer          Monstersoort          Monsterspecificatie
  001            Grondwater
                 (AS3000)
                                        B01 (200-300)
  002            Grondwater
                 (AS3000)
                                        B02 (220-320)
 Analyse                         Eenheid     Q                   001                   002
 MINERALE      OLIE
 tractie 10C12                   w                             s                     s
 fractie C12-C22                 ugn                           <25                   <25
 aclie C22-C30
 tractie C30-040
                                 wot
                                 u9n
                                                               5
                                                               s
                                                                                     5
                                                                                     s
 totaal olie C10 - C40           ugn         s                 <50                   <50
                                                                                                   Paraaf : Ê(
 De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
      UD         e e                      e    o
      RAL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma   Geo. Zuid BV                                                                               Blad 4 van 6
 Walter van  de Heuvel                             Analyserapport
 Projectnaam             Kruishoeveweg 5, Vught                                                        Orderdatum        20-01-2021
 Projectnummer           2001841                                                                       Startdatum        20-01-2021
Rapportnummer            13389294 - 1                                                                  Rapportagedatum   25-01-2021
 Monster beschrijvingen
 001                     ”  _  De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                               voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 002                     ”  _  De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                               voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
 Voetnoten
                         De sommatie na verrekening van de 0.7 factor vor or <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                               Paraaf :
&    IE
     RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma      Geo.  Zuid BV                                                                            Blad 5 van 6
 Walter van de Heuvel                                     Analyserapport
Projectnaam                     Kruishoeveweg 5, Vught                                                  Orderdatum           20-01-2021
Projectnummer                   2001841                                                                 Startdatum           20-01-2021
Rapportnummer                   13389294 - 1                                                            Rapportagedatum 25-01-2021
 Analyse                                 Monstersoort                        Relatie tot norm
barium                                   Grondwater (AS3000}                 Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
 cadmium                                 Grondwater (AS3000)                 Idem
 kobalt                                  Grondwater (AS3000)                 Idem
 koper                                   Grondwater (AS3000}                 Idem
 kwik                                    Grondwater (AS3000)                 Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO     17852
 lood                                    Grondwater (AS3000)                 Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
 molybdeen                               Grondwater (AS3000}                 Idem
 nikkel                                  Grondwater (AS3000)                 Idem
 zink                                    Grondwater (AS3000)                 Idem
benzeen                                  Grondwater (AS3000}                 Conform AS3130-1
tolueen                                  Grondwater (AS3000)                 Idem
etnylbenzeen                             Grondwater (AS3000)                 dem
o-xyleen                                 Grondwater (AS3000}                 Idem
 p en m=xyleen                           Grondwater (AS3000)                 Idem
 xylenen (0.7 factor)                    Grondwater (AS3000}                 Idem
 styreen                                 Grondwater (AS3000}                 Idem
 naftaleen                               Grondwater (AS3000)                 Idem
 1,1-dichloorethaan                      Grondwater (AS3000}                 Idem
 1,2-dichloorethaan                      Grondwater (AS3000)                 Idem
 1,1-dichlooretheen                      Grondwater (AS3000)                 Idem
 cis-1,2-dichlooretheen                  Grondwater (AS3000}                 Idem
             ichlooretheen               Grondwater (AS3000)                 Idem
 som (císrans) 1,2-                      Grondwater (AS3000)                 dem
 dichoorethenen (0.7    factor)
 dichloormethaan                         Grondwater (AS3000}                 Idem
 1,1-dichloorpropaan                     Grondwater (AS3000)                 Idem
 1,2<dichloorpropaan                     Grondwater (A53000)                 Idem
 1,3-dichloorpropaan                     Grondwater (AS3000}                 Idem
 som dichloorpropanen (0.7 factor)       Grondwater (AS3000)                 Idem
tetrachloorstheen                        Grondwater (AS3000)                 dem
 tetrachloormethaan                      Grondwater (AS3000}                 Idem
 1,1,1-trichloorethaan                   Grondwater (AS3000)                 Idem
 1,1,2-trichloorethaan                   Grondwater (AS3000}                 Idem
trichlooretheen                          Grondwater (AS3000}                 Idem
 chioroform                              Grondwater (AS3000)                 Idem
 vinylchloride                           Grondwater (AS3000}                 Idem
tribroommethaan                          Grondwater (AS3000)                 Idem
 totaal oie C10 - C40                    Grondwater (AS3000)                 Conform   AS3110-5
 Monster         Barcode                            Aanlevering      Monstername            Verpakking
 001
 001
                 6883504
                 B1976298
                                                    20-01-2021
                                                    20-01-2021
                                                                     20-01-2021
                                                                     20-01-2021
                                                                                            ALC236
                                                                                            ALC204
 001             66883512                           20-01-2021       20-01-2021             ALC236
 002
 002
                 66883513
                 B1976304
                                                    20-01-2021
                                                    20-01-2021
                                                                     20-01-2021
                                                                     20-01-2021
                                                                                            ALC236
                                                                                            ALC204
                                                                                                                 Paraaf  :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma   Geo. Zuid BV                                                                     Blad 6 van 6
 Walter van de Heuvel                             Analyserapport
Projectnaam              Kruishoeveweg 5, Vught                                              Orderdatum       20-01-2021
Projectnummer            2001841                                                             Startdatum       20-01-2021
Rapportnummer            13389294 - 1                                                        Rapportagedatum 25-01-2021
 Monster      Barcode                        Aanlevering     Monstername          Verpakking
 002          G6883508                       20-01-2021      20-01-2021           ALC236
                                                                                                     Paraaf : ÊS/
   UN                                          a
                                                    ooo                 e
                                                                          . a
                                                                               ĳ
                                                                              oPE  eNPa
     RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                       SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                       Correspondentieadres
                                                                       Steenhouwerstraat   15 - 3194    AG   Rotterdam
                                                                       Tel.: +31 (0)10 231 47 00     Fax:  +31 (0)10 416 30 34
                                                                       www.synlab.nl
                                             Analyserapport
   Lankelma    Geo. Zuid BV
  Walter Heuvel
   PostbusZG 38OIRSCHOT
  5688                                                                                             Blod ad 11 van
                                                                                                              van 4
Uw projectnaam                      : Kruishoeveweg 5, Vught
Uw projectnummer                    :2001841
SYNLAB rapportnummer                : 13385076, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer           :G2PN3P2P
Rotterdam, 15-01-2021
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2001841.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek i uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical    Director
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma     Geo.  Zuid BV                                                          Blad 2 van 4
 Walter Heuvel                                           Analyserapport
Projectnaam                 Kruishoeveweg 5, Vught                                   Orderdatum       13-01-2021
Projectnummer               2001841                                                  Startdatum       13-01-2021
Rapportnummer               13385076 -1                                              Rapportagedatum  15-01-2021
  Nummer         Monstersoort             Monsterspeci
  001           Asbestverdachte
                grond AS3000
                                     __ MM (ABG 1+2+3) (0-20)
 Analyse                          Eenheid     Q                   001
 VOORBEREIDENDE         RESULTATEN
 totaal aangeleverd monster    _  kg                         1444
 n behandeling genomen
 gewicht
                                 *9                          1444
 Mengmonster samengesteld                                      nee
 tolaalgewicht<20mmna             q                         12034
 drogen
 droge stof                       gew-%                       833
 KWANTITATIEF       ASBESTONDERZOEK
 gemeten totaal                   molkgds     S                 89
 asbestconcentratie
 gemetenhechtgebonden-       _    mgkgds      S                  <
 asbestconcentratie
 gemeten niet-                    mgkgds      S                 89
 hechtgebonden-
 asbestconcentratie
 ondergrens (95%                  molkgds     S                 a
 betrouwbinterval)
 bovengrens (95%                  mgkgós      S                  12
 betrouwb.interval}
 gemetenhechtgebonden       _     mglkgds     S                  2
 Serpentijn-asbestgehalte
 gemetenniet:hechtgebonden        mg/kgds     _S                77
 Serpentijn-asbestgehatte
 gemetenhechtgebonden       _     mgkgds      S                  <
 Amiboo-asbestgehalte
 gemetenniethechtgebonden         mglkgds     _S                12
 Amiboo-asbestgehalte
 berekendebepalingsgrens     _    mg/kgds     S               021
 gewogenasbestconcenratie         mgkgds      _S          19.7768
 De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                             Paraaf :
      RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/
 Lankelma     Geo.  Zuid BV                                                                            Blad 3 van 4
 Walter Heuvel                                        Analyserapport
 Projectnaam                Kruishoeveweg 5, Vught                                                     Orderdatum        13-01-2021
 Projectnummer              2001841                                                                    Startdatum        13-01-2021
Rapportnummer               13385076 - 1                                                               Rapportagedatum 15-01-2021
 Analyse                             Monstersoort                         Relatie tot norm
 totaal aangeleverd monster          Asbestverdachte grond AS3000        Conform AS3070-1    en conform NEN 5898
 totaal gewicht<20 mm nadrogen    __ Asbesiverdachte grond AS3000         dem
 droge stof                          Asbestverdachte grond AS3000         Idem
 gemeten totaal                      Asbestverdachte grond AS3000         Idem
 asbestconcentalie
 ondergrens (95%                     Asbestverdachte grond AS3000         Idem
 betrouwb inerval)
 bovengrans (95%                     Asbestverdachte grond AS3000         dem
 botrouwb interval)
 gemeten hechtgebonden               Asbestverdachte grond AS3000         Idem
 Serpentijn-asbestgehalte
 gemeten niet-hechtgebonden          Asbestverdachte grond AS3000         dem
 Serpentin-asbestgehale
 gemeten hechtgebonden               Asbestverdachte grond AS3000         dem
 Amfibool-asbestgehalte
 gemeten niet-hechtgebonden          Asbestverdachte grond AS3000         Idem
 Amfbool-asbestgehalte
 berekende bepalingsgrens            Asbestverdachte grond AS3000         dem
 Monster Barcode                                 Aanlevering      Monstername            Verpakking
 001            E1939428                         13-01-2021       13-01-2021             ALC291
                                                                                                                              _
                                                                                                                Paraaf :
iS    N
      IE
      RAE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>SYNLAB\/                                                                          SYNLABrapportnummer                13385076 -1                        Blad 4 van 4
                                         Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898
    SYNLABnummer:                          13385076-001                           Datum analyse:                        15-01-2021
                                                                                  Proectnummer
                                                                                  Propdtnaam
                                                                                                                        2001841
                                                                                                                        2001841
    Monsteromschrijving:                            MM1 (ABG 1+2+3) (0-20)
   e
   laannien conceetetes                                                  Concetraie (mgngds)”             __Ondergrens (mgkgds)”*         __  Bovengrens (QS} ”
   [gemeten serpentijn-asbestconcentratie                                         77                                532                          70
   e oten amfBeeesoestvoneenre                                                    12                                06                           7
   |gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie                                      <2                                <2                           <2
   [gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie                                 89                                58                           12
   |gemeten totaal asbestconcentratie                                             89                                58                           12
   berekende bepalngsgrens                                                        021
   eewogen        concenates
   gewogen asbestconcentratie                                                     19.7766                           12.0379                      27.5153
   gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie                                  19.7766
   otaa!      gewhtna arogen                                                      12034                          9g
     ootbereldende          vesukaten
   |totaal gewicht <20 mm na drogen                                               12034
   iroge sor                                                                      833                             Gew%
    otaal gewicht voor drogen                                                     14440                           g
 e
     oo nadaa                                  TeeNgebOnGeeE r OEE AROTR      n             )
                                                                                                           GREERETE ARDGR TRT    n              )
                                                                                                                                                              ATH
                                                                                                                                                                )
     Board                                    niet hechtgebonden              15-30            -               25                   -             -              -
            ë                                     B              |         ë                         H               3_            |33                             z;
            E                                     33333                    3;                       3is              |iizlsis                |z          |z        |EL
                                      8                       E                                     j3               GR            |EE EE                E|EE |E3|EE
                                                  HEEEGE                                                 53          |333          |233      5E           |53      |55
                         3i        |5E           SEA                                                 355             |EGE|GGE                EE
                         3s|ijj
                         g4|25ë                                            3                        Ëe               E   2         |52       e                    ë
        SE                   C         E
      z%5|                   o    |    10
         2048 | 11422 | 100100 ||x| |Xk                                    Board
                                                                           Board
                                                                                              23 | 018 02146
                                                                                                                                    oo |2o
                                                                                                                                    4637      3.032
                                                                                                                                                      | 5956241
          24 | 18 | 100 k k
          12              181          232
                                                                           Board              2 | oo                                0328 |0215 | 042                 01
         051              334           79                                                                                                                          009
         <0.5           11224
   Gevonden vazl 1 de Faote <0 5771                 7 w RwaNale nderzoeKDY            sE7o0 EOSO
   aa          O                                                                                7
   de          Amesiet                                                                          o
   [bundels Crocidoliet                                                                         }
   undes
   unzes Tremoiet                                                                               °o
   n           Anhopnytet                                                                        0
               Actnotet
 *     _     De gewogen        concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool.              "Circulaire Bodemsanering,
             Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
 ”     _ Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.
             De mate van hechtgebondenheid             betreft een indicatieve weergave. welke     is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
             De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen.                      De totale
             bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderljke zeeffracties bij elkaar ope tellen
                                                                                                                                      Page 101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                   Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                         rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 5 : Toetsingstabellen: grond en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre> Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 (Toetsversi 30.0,ootskader WBB,   SIKB versi 13:20,     foesingsdatum:   18-01-2021 - 1629}
 Projectcode                            2001841                                     2001841                        2001841
 Projectnaam                             Kruishoeveweg 5, Vught                     Kruishoeveweg 5, Vught         Kruishoeveweg 5, Vught
 Monsteromschrijving                     MMI                                        MM2                            MMS
 Monstersoort                           Grond    (AS3000)                           Grond (AS3000)                 Grond (AS3000)
 Monster conclusie                      _Vuldue«                                              aan
                                                                                   Achtergrondwaarde               Voldoet aan
                                                                                                                   Achtergrondwaarde
 Analyse
 monster
                            EenheidSR _BT _BC B                                      SR BT BC BL                    SR BT BC BĲ
voorbehandeling
 droge stof                   %
                                          Ja 882
                                          882
                                                                    -                Ja 882 -
                                                                                     82
                                                                                                                    Ja 894 -
                                                                                                                    804
 gewichtartefacten             g          1                                          <                              <
 aardvan     de artefacten       -  _   Geen                                        Geen                           Geen
 organische stof
 (gioeiveries)
 KORRELGROOTTEVERDELING
                              %             25         25                              19       19                    23     23
 utum     (bodem)           %vdDS           17         17                              25       25                    18     18
 METALEN
 barium”
 cadmium
                            mgkg <20
                            mg'kg         <0.2
                                                   542  0.236
                                                                  -
                                                                <=AW      -0.03                             003
                                                                                                                   <20
                                                                                                                    <0.2
                                                                                                                           842
                                                                                                                             0238
                                                                                                                                    -
                                                                                                                                   <zAW
 kobalt                     mgkg          <15          369                -0.06                             007     <15      369
 koper                      mgkg            77     157                    -0.16                             -0.18     76   156
Kwik”
 ood
                            mgkg <0.05 _0.0501
                            mgkg          15       234
                                                                           0.00
                                                                          -0.06
                                                                                                             000 <0.05 _0.0502
                                                                                                            -0.05   16     25
 molybdeen                  mgkg          <05          038                -001                              001     <05      035
nikkel                      mgkg          <3           612 <=AW 044                                         045 30           875
zink
 POLYCYCLISCHE
                            mgkg
                          AROMATISCHE
                                          25       586
                                                KOOLWATERSTOFFEN
                                                                        W -0.14                             015 42         989
 naftaleen
 fenantreen
                            mgkg
                            mgkg
                                          <0.01
                                            004
                                                       0.007 -
                                                       004          -
                                                                                     <001 0007
                                                                                       005      005
                                                                                                        -
                                                                                                        -
                                                                                                                    <001
                                                                                                                      005
                                                                                                                             0007
                                                                                                                             005
                                                                                                                                      -
                                                                                                                                      -
 antraceen
 fuoranteen
                            mgkg
                            mgkg
                                          <001
                                            007
                                                       0.007
                                                       007
                                                                    --                 002
                                                                                       011
                                                                                                002
                                                                                                01
                                                                                                        --          <001
                                                                                                                      01
                                                                                                                             0007
                                                                                                                             01
                                                                                                                                      --
 benzo(a)antraceen          mgkg            002        002           -                 007      007      -            004    004       -
 chryseen
 benzo(k)uoranteen
                            mgkg
                            mgkg
                                            003
                                            003
                                                       003
                                                       0.03
                                                                     --                007
                                                                                       008
                                                                                                007
                                                                                                008
                                                                                                         --           005
                                                                                                                      004
                                                                                                                             005
                                                                                                                             004
                                                                                                                                       --
 benzo(a)pyreen         _   mgkg            003        003            -                013      013       -           005    005        -
 benzo(ghijperyleen         mgkg            003        003            -                017      017       -           005    005        -
 indeno(1,2,3-
 cd)pyreen                  mgkg            003        003            -                016      046       -           005    005        -
 pak-totaal (10 van
 VROM)(0.7factor)           mg'kg       _ 0.294        0.294    <zAW      -0.03         0.867   0.867 <=AW  -0.02 _ 0.454    0.454 <=AW   -0.03
 POLYCHLOORBIFENYLEN                  (PCB)
 PCB 28                     ugkg          <            28             -              <          38        -         a        304        -
 PCB 52                     ugkg          <            28                            <          35        -         <        304        -
 PCB 101                    ugkg            34     136                -              <          38                  a        304        -
 PCB     118                ugkg          <            28             -              <          38        -         <        304        -
 PCB     138                ugkg            53     212                -              <          35        -         <        304        -
 PCB 153                    ugkg            59     236                -              <          38                  a        304        -
 PCB 180                    ugkg            _48    192                -              <          35        -           11    478         -
                                                                                              s       <m - aa                      wo a
 som PCB (7) (0.7
 factor)                    uglkg                  86
 MINERALE       OLIE
 fractie C10-C12            mgkg <                 14                                         15              <B           182
 fractie   C12-C22
 fractie C22-C30
                            mgkg
                            mgkg
                                          <56      1424                                       15
                                                                                              30        6
                                                                                                                    182    182
 fractie C30-C40            mgkg          <5       14                                         30                    <5     152
 totaalolie C10-C40         mg'kg        <20       56                                         70       <=AW 002    <20     609
 Monstercode                  Monsteromschrijving
 13385077-001                 MM1 B03 (0-50) BOB (0-50) BO9 (10-50) B13 (20-50)
 13385077-002                 MM2 BO5 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
 13385077-003                 MM BO6 (0-50) B26 (8-30) B28 (0-50) B29 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre> Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 (Toetsversi 30.0,  oetskader WBB,  SIKB versi 13:20,   (ostsngsdatum: 18-01-2021 - 1629}
 Projectcode                             2001841                                   2001841                          2001841
 Projectnaam                              Kruishoeveweg 5, Vught                   Kruishoeveweg 5, Vught           Kruishoeveweg 5, Vught
 Monsteromschriving
 Monstersoort                             MM&
                                          Grond (AS3000)                           MMS
                                                                                   Grond (AS3000)                   MM6
                                                                                                                    Grond (AS3000)
 Monster conclusie                       Voldoet aan                               Voldoet   aan                    Voldoet aan
                                         Achtergrondwaarde                       Achtergrondwaarde                  Achtergrondwaarde
 Analyse
 monster
                              EenheidSR _BT _BC BL                                  SR BT BC BL                      SR BT BC BĲ
voorbehandeling
 droge stof                     %
                                           Ja 875 -
                                           875
                                                                                    Ja 891
                                                                                    891
                                                                                                        -            Ja
                                                                                                                     864 854
                                                                                                                                            -
 gewichtartefacten               g         <                                        <                                <1
 aardvande        artefacten      -   _   Geen                                     Geen                             Geen
 organische stof
 (gioeiveries)
 KORRELGROOTTEVERDELING
                                %              32      32                              13      13                       08 08
 utum    (bodem)              %vdDs<1                <                                 14      14                        37      37
 METALEN
 barium
 cadmium
                              mgkg
                              mgkg
                                          <20<0.2                                  <20<02 8420.241 <=AW-      -0.03
                                                                                                                     26<0.2 810.235 <=AW   -    -0.03
 kobalt                       mgkg         <1.5                                     <15        369            006       27       8              -0.04
 koper
Kwik”                         mgkg
                              mglkg <0.05      99                                      80 166_0.0503
                                                                                    <005                      016
                                                                                                               000 <5<0.05 684   0.0489.        022
                                                                                                                                                 0.00
 ood                          mgkg         27                                       17       268              -0.05 <10        107              -0.08
 molybdeen                    mgkg         <0.5                                     <05        035            001    <05         038            201
nikkel                        mglkg        <3                                       <3         642 <zAW 044 11                 281              011
zink
 POLYCYCLISCHE
                              mg'kg
                           AROMATISCHE
                                           26      KOOLWATERSTOFFEN
                                                                                    3        783                     20        437              047
 naftaleen                    mgkg         <0.01 0.007 -                            <001       0007 -                <001        0007 -
 fenantreen                   mgkg             001 OM -                                001     001 -                 <001        0.007 -
 antraceen
 fuoranteen
                              mgkg
                              mgkg
                                           <001003
                                                       0.007
                                                       003
                                                                   --               <001
                                                                                       004
                                                                                               0007
                                                                                               004
                                                                                                        --           <001
                                                                                                                     <001
                                                                                                                                 0007
                                                                                                                                 0007
                                                                                                                                            --
 benzo(a)antraceen            mgkg             002     002          -                  003     003       -           <001        0.007       -
 chryseen
 benzo(k)luoranteen
                              mgkg
                              mgkg
                                               002
                                               002
                                                       002
                                                       002
                                                                    --                 002
                                                                                       002
                                                                                               002
                                                                                               002
                                                                                                         --          <001
                                                                                                                     <001
                                                                                                                                 0007
                                                                                                                                 0007
                                                                                                                                             --
 benzo(a)pyreen               mgkg             002     002           -                 003     003        -          <001        0.007        -
 benzo(ghijperyleen           mg'kg            002     002           -                 003     003        -          <00         0007         -
 indeno(1,2,3-
 cd)pyreen
 pak-totaal   (10 van
                              mgkg             002 002               -                 003 003            -          <001 0007                -
 VROM)(0.7factor)             mg'kg      _ 0.174       0.174   <=AW     -0.03    _     0.224   0.224 <=AW     -0.03       0.07   0.07    <=AW   -0.04
 POLYCHLOORBIFENYLEN                   (PCB)
 PCB 28                       uglkg        <1          249           -              <          38         -          A           358          -
 PCB 52                       ugkg         <t          249           -              <          35         -          a           35           -
 PCB 101                      ugkg         <           219           -              <          35         -          A           35           -
 PCB    118                   ugkg         <           219           -              <          38         -          A           35           -
 PCB    138                   ugkg         <t          249           -              <          35         -          a           35           -
 PCB 153                      ugkg         <           219           -              <          35         -          A           35           -
 PCB 180                      ugkg         <1          219           -              <          35         -          A           35           -
 som PCB (7) (0.7
 factor)                      uglkg            49    153       <AW       -             49    245     <zAW       -       49     245       <AW      -
 MINERALE        OLIE
 fractie C10-C12              mgkg         <5        109                 5178                                   STE
 fractie C12-C22              mgkg         <5        109                 5178                                   STE
 fractie C22-C30              mgkg         <5        109                 8                   178                <B             TS
 fractie C30-C40              mgkg         <5        109                            <5       0175                    <         175                -
 totaalolie C10-C40           mg/kg       <20        438       <=AW     -0.03      <20       70             W -0.02 <20        70
 Monstercode                   Monsteromschrijving
 13385077-004                  MM4 B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50)
 13385077-005                  MMS B22 (8-50) B23 (8-50) B24 (8-50) B25 (20-50)
 13385077-006                  MM BO1 (100-150) B03 (150-200) BO4 (100-150) BO4 (150-200)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre> Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 (Toetsversi 30.0,ootskader WBB,  SIKB versi 13:20, foesingsdatum:    18-01-2021 - 1629}
 Projectcode                                             2001841
 Projectnaam                                             Kruishoeveweg 5, Vught
 Monsteromschrijving                                     MM7
 Monstersoort
 Monster conclusie
                                                         Grond     (AS3000)
                                                         Voldoet aan Achtergrondwaarde
 Analyse                                      EenheidSR BT BC BĲ
 monster voorbehandeling                                  Ja                     -
 droge   stof
 gewicht artefacten
                                                %g 864    1
                                                                     864
 aard van de artefacten                           -      Geen
organische stof (gloeiverlies)
 KORRELGROOTTEVERDELING
                                                %             05 05
 utum (bodem)
 METALEN
                                              %vdDS           24 24
 barium
 cadmium
                                              mgkg
                                              mg'kg
                                                         <20<0.2
 kobalt                                       mgkg        <15
 koper                                        mgkg        <5
Kwik”
 lood
                                              mg'kg
                                              mg'kg      <10
                                                             <0.05
 molybdeen                                    mgkg        <05
 nikkel                                       mgkg            39
zink
 POLYCYCLISCHE           AROMATISCHE
                                              mgkg <20
                                             KOOLWATERSTOFFEN
                                                                     326 <=AW
 naftaleen                                    mgkg <001                0007 -
 fenantreen                                   mgkg 004                 004 -
 antraceen
 fuoranteen
                                              mgkg
                                              mgkg
                                                          <0.01
                                                              014
                                                                       0007
                                                                       014
                                                                                 --
 benzo(a)antraceen                            mgkg 011                 01 -
 chryseen                                     mgkg 008                 008 -
 benzo(k)luoranteen
 benzo(a)pyreen
                                              mgkg
                                              mgkg
                                                              007
                                                              012
                                                                       007
                                                                       012
                                                                                  --
 benzo(ghi)peryleen                           mgkg 0.09                009 -
 indeno(1,2,3-cd)pyreen
 paktotaal (10 van VROM)
                                              mgkg 0.09
                                 (0.7factor)mg/kg _ 0.754
                                                                       0.09
                                                                       0.754<=AW         -0.02
 POLYCHLOORBIFENYLEN                (PCB)
 PCB 28                                       ugkg        <1           35          -
 PCB 52                                       ukg         <t           35
 PCB    101                                   ugkg        <t           35          -
 PCB    118                                   ugkg        <t           35
 PCB 138                                      ukg         <t           3S
 PCB    153                                   ugkg        <t           35          -
 PCB    180                                   ugkg        <t           35          -
 som PCB (7) (0.7 factor)                     ugkg            49     245       <AW        -
 MINERALE       OLIE
 fractie C10-C12                              mgkg        <5         175                  -
 fractie C12-C22                              mgkg        <5         175                  -
 fractie C22-C30                              mgkg        <5         175                  -
 fractie C30-C40                              mgkg        <5         175                  -
 totaal olie C10-C40                          mgkg       <20         70         <=AW     002
 Monstercode
 13385077-007
                             Monsteromschrijving
                             MMT BO2 (70-100) B02 (100-130) BO5 (100-150) BO7 (70-120)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR        Resultaat op het analyserapport
BT        Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en Iutum staan de voor de toetsing
          gebruikte waarden.
8C        Toetsoordeel
BĲ        SYNLAB     berekende Bodemindex waarde:     =(BT - (S of AW) ) / (1- (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
          Geen toetsoordeel mogelijk
          Heeft geen normwaerde, zorgplicht van toepassing
          Interventiewaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
#         Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
          De normen voor barium zin ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde briumgehalten ten opzichte van de
          natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
          ‘beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
          interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landboder).
          Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
          mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat s het gehalte aan
          kwik. Er kan daerin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de
          eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW      Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
wo        Wonen
IN        Industie
z         Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>         Groter dan interventiewaarde
>(ind)t   INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
          Enkele parameters ontbreken in de som
>IND      Groter dan   industrie
Kleur informatie
          > Interventiewaarde
          > Industrie
                'ussenwaarde (B ligt tussen 0.5 en 1)
                ichtergrond waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre> Normenblad
 Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Analyse                                  Eenheid AW Wo Ind I
 METALEN
 cadmium                                  mglkg       06       12   43     13
 kobalt                                   mgkg        15 35 190 190
 koper
Kwik”                                     mg'kg
                                          mgkg        400.15 0.83
                                                              54 19048 19036
 lood                                     mgkg        50     210 530 530
 molybdeen                                mg'kg          15   88  190    190
 nikkel                                   mgkg        35      39  100    100
zink                                      mg/kg      140 200 720 720
 POLYCYCLISCHE         AROMATISCHE       KOOLWATERSTOFFEN
 paktotaal(10vanVROM)(0.7             _   mgkg           _15   68  40     40
 factor)
 POLYCHLOORBIFENYLEN              (PCB)
 om PCB (7) (0.7 factor)                  ug/kg       20      40  500 1000
 MINERALE      OLIE
 totaal olie C10 - C40                    mg/kg      190     190  500 5000
                        Indicatief niveau voor emstige verontreiniging
 Legenda    normenblad
 AW                     = Achtergrondwaarden
 wo                       Maximale waarden      bodemfunctieklasse     wonen
 IND                      Maximale waarden bodemfunctieklasse          industrie
 1                      = Interventiewaarden
 Normen en definities http:/www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botovafdownloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre> Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
 (Toetsversi 20.0,ootskader WBB,  SIKB versi 13'20      foesingsdatum:      25-01-2021 - 16:55J
 Projectcode                                                       2001841                                        2001841
 Projectnaam                                                       Kruishoeveweg 5, Vught                         Kruishoeveweg 5, Vught
 Monsteromschrijving                                               B01 (200-300)                                  B02 (220-320)
 Monstersoort
 Monster     conclusie
                                                                   Grondwater (AS3000)                            Grondwater (AS3000)
 Analyse                                           EenheidSR                    BT        BC BĲ                    SR BT              BC BĲ
 METALEN
 barium
 cadmium                                           uugl              BI51
                                                                     <0.20 0.14 >s 008            -                <0.20 580.14 >s         O-
 kobalt                                             u               15 15                       -                    35 35 <S               -
 koper
 kwik                                               ugugl             25<005 250.035<=S --                        aa
                                                                                                                   <0.05 0.035<=Ss         o-
 lood                                               u               <20           14            -                   29        29   <=S      -
 molybdeen                                          u               <2            14                                46        46   <=S      -
 nikkel                                             ug/l                        32       S                          82 82                   -
zink
 VLUCHTIGE        AROMATEN
                                                    ug                         210       s                        0           7             -
 benzeen                                            u                <02          044           -                  <02        044           -
 tolueen                                            u               <02           014             -                <02        014           -
 ethylbenzeen                                       u               <02           014 <=S -                        <02 014                  -
 oxyleen
 p- en m=xyleen
                                                    uu              <01
                                                                    <02
                                                                                  007
                                                                                  014
                                                                                            --                     <01
                                                                                                                   <02
                                                                                                                              007
                                                                                                                              014
                                                                                                                                        --
 xylenen (0.7 factor)                                ug/l             0.21        0.21          -                   021                     -
 styreen
 naftaleen
                                                     uu             <02<002       014
                                                                                  0014<=S
                                                                                                --                 <02
                                                                                                                   <0.02
                                                                                                                                            --
 GEHALOGENEERDE             KOOLWATERSTOFFEN
 1,1-dichloorethaan                                   u             <02           014           -                  <02        014            -
 1,2-dichloorethaan                                   u             <02           014           -                  <02        014            -
 1,1-dichlooretheen
 cis-1,2-dichlooretheen
                                                      uwI
                                                      uwl           <
                                                                     <01          007
                                                                                  007        -
                                                                                                  -                <01
                                                                                                                   <01
                                                                                                                              007
                                                                                                                              007        -
                                                                                                                                             -
 trans-1,2-dichlooretheen
 som (cis‚trans) 1,2- dichloorethenen        (0.7
                                                      u             <01           007        -                     <01        007        -
 factor)
 dichloormethaan                                      ug/l
                                                      u             <020.14       0.14
                                                                                  014           --                 <020.14    0.14
                                                                                                                              014            --
 1,1-dichloorpropaan                                  u             <02           014        -                     <02        014        -
 1,2-dichloorpropaan                                  uwl            <02          014        -                     <0.2
 1,3-dichloorpropaan                                  u              <02          014        -                     <02
 om     dichloorpropanen (0.7 factor)
 tetrachlooretheen                                    ugll
                                                      uwl            <01042       0.42
                                                                                  007            --                <010.42                    --
 tetrachloormethaan
 1,1,1-tichloorethaan
                                                      ugl
                                                      ugl
                                                                     <01<01       007
                                                                                  007
                                                                                                 --                <01
                                                                                                                   <01
                                                                                                                                               --
 1,1,2-trichloorethaan                                uwl            <01          007            -                 <01                          -
 trichlooretheen
 chloroform
                                                      uu            <02
                                                                    <02
                                                                                  014
                                                                                  014
                                                                                                 --                <02
                                                                                                                   <0.2
                                                                                                                                                --
 vinytchloride                                         uwl           <02          014            -                 <0.2                          -
 tribroommethaan
 MINERALE        OLIE
                                                       u            <02           014     —                        <02
 fractie C10-C12                                       u           <25          175               -               <25       175                  -
 fractie C12-C22                                       uwl          <25         175              -                <25       175                  -
 fractie C22-C30                                       u            <25         175              -                <25       175                  -
 fractie C30-C40                                       u           <25          175               -               <25       175                  -
 totaal olie C10-C40                                   uwl          <50         35               -                <50       35                   -
 ADDITIONELE         TOETSPARAMETERS                                                                EenheidBT           _BC
 13389294-001
 om     16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 om 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
                                                                                                    uol
                                                                                                    DIMSLS
                                                                                                              077
                                                                                                              0.0002
 13389294-002
 om
 om 16  10 aromatische
                          oplosmiddelen
            polyaromatische
                                            (Bbk, 1-1-2008)
                               koolwaterstoffen    (VROM)
                                                                                                    uol
                                                                                                    DIMSLS
                                                                                                              077
                                                                                                              0.0002
 Monstercode                 Monsteromschrijving
  13389294-001               801 (200-300)
  13389294-002               802 (220-320)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR    _ Resultaat op het analyserapport
BT    _ Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem).      Bij organische stofen Iutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC        Toetsoordeel
B     _ SYNLAB berekende Bodemndex waarde:          =(BT - (S of AW ) / (1-(S of AW) }
Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
… _      Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
         Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
         Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
     W Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
         Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S   _   Groter dan de streefwaarde
>l   _   Groter dan interventiewaarde
>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
*   _    Enkele parameters ontbreken in de som
Kleur   informatie
         > Interventiewaarde
         >= Tussenwaarde (B igt tussen 0.5 en 1)
         > streefwaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre> Normenblad
 Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwal                t van grondwater volgens Wbb
 Analyse                                    Eenheid S                |
 METALEN
 barium
 cadmium
                                            uolu          5004   6256
 kobalt                                     ugl           20     100
 koper
kwik                                        ugu            15
                                                          005     7503
 ood
 molybdeen
                                            ugl
                                            ug
                                                           155
                                                                  75
                                                                 300
 nikkel                                     u              15     75
zink                                        ugh           65 800
 VLUCHTIGE       AROMATEN
 benzeen                                    uol            02     30
 tolueen                                    ugl              7  1000
 ethylbenzeen                               u                4   150
 xylenen (0.7 factor)                       ugl            0.2    70
 styreen
 naftaleen                                  ugl
                                            ugl           0016   30070
 GEHALOGENEERDE             KOOLWATERSTOFFEN
  1,1-dichloorethaan
  1,2-dichloorethaan                        uglu             77 900
                                                                 400
  1,1-dichlooretheen                        ugl           001 10
 dichloormethaan
 som (cis‚trans)   1,2- dichloorethenen
                                            ugug/!        0.011000
                                                          001 20
 107 factor)
 om dichloorpropanen (0.7factor)          _ ug/l           08     80
 tetrachlooretheen                          u             001     40
 tetrachloormethaan                         ugl           001     10
  1,1,1-trichloorethaan                     ug            0.01   300
  1,1,2-trichloorethaan                     u             0.01   130
 trichlooretheen                            ugl           24     500
 chloroform
 vinyichloride                              uglu          0016   4005
 tribroommethaan                            ugh                  630
 MINERALE      OLIE
 totaal olie C10-C40                        uol           50 600
 :                        Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
 Legenda normenblad
 s                          Streefwaarden
  l                          Interventiewaarden
 Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nlJonderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                      rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
              Bijlage 6 : Fotorapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>fm} gn

El 9

| tt u

</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Bijlage 6      Rapport archeologie
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5    121
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>         ArcheoPro Archeologisch rapport
                                     Nr 20114
                   Kruishoeveweg 5, Vught
                            Gemeente Vught
   Inventariserend Veldonderzoek (IVO-0);
Bureauonderzoek                    en karterend booronderzoek
        Concept versie 27-01-2021
     (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd)
                                            Richard     Exaltus
                                               Joep Orbons
                                        Januari 2021
                                                         ArcheoPro
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Archeologisch    onderzoek Kruishoeveweg5, V        ‚   Gemeente Vught                  ArcheoPro  Rapport, 20114, Pagina 2
                           ArcheoPro Archeologisch rapport
                                                       Nr 20114
                                     Kruishoeveweg 5, Vught
                                             Gemeente Vught
                     Inventariserend Veldonderzoek (IVO-0);
             Bureauonderzoek                          en karterend           booronderzoek
Opdrachtgever                                   Van Dun Advies, Postel 8, 5711 ET Someren
Projectcode                                     20-122
Bestandsnaam                                    ArcheoPro Rapport Kruishoeveweg 5, Vught 2021 01 27
Versie                                          26-01-2021
Status                                          Concept
Archis melding (zaaknummer) | 4935844100
Bevoegd gezag                                   Gemeente Vught
Opslagplaats documentatie                       Provincie Noord-Brabant
ISSN                                            1569-7363
Auteur                                          Richard Exaltus, Joep Orbons
Projectleider                                   Richard Exaltus
Projectmedewerkers                              Richard Exaltus, Joep Orbons
Onderaannemers                                  Niet van toepassing
Autorisatie                                     Drs R.P. Exaltus; senior-archeoloog
                                             ZE
Uitgegeven door ArcheoPro
© Copyright 2021 ArcheoPro, Eijsden
ArcheoPro
Sint Jozefstraat 45         Tel: 0(0 31) 43 3672586                    Kamer van Koophandel Limburg: 14117581
NL 6245 LL Eijsden          www.archeopro.nl                           e-mail: info@archeopro.nl
Nederland
       e  27-01-2021                                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek  Kruishoeveweg 5, Vught,  Gemeente  Vught        ArcheoPro
                                                                                 Rapport, 20114, Pagina          3
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave..
Samenvatting
1. Inleiding .                                                                                        5
1.1 Algemeen.                                                                                         5
1.2 Locatiegegevens         (LS02)..                                                                  5
1.3Aardvan deingreep            (LS01)                                                                5
1.4 Onderzoek           (LS01)                                                                        6
1.5 Doel- en vraagstellin;                                                                            6
2 Bureauonderzoek.
                                                                                                       NAdOoWans
2.1 Methode     en bronnen
2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem               _ (LS04
2.3 Referentieprofiel..
24Archeologie _ (LS01/LS04).
2.5 Informatie amateurarcheologen              (LS01/LSO
2.6Historie       (LS03).
2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel                (LS05)
2.8 Onderzoeksstrategie           (LS05)..
3 Veldonderzoel
3.1 Verrichte werkzaamheden             (VS03).
3.2 Resultaten booronderzoek              (VS03
4 Conclusies en aanbevelingen          _ (VS07)..
Bijlage 1: Verklarende woordenlijs!
Bijlage 2: Archeologische tijdschaal
Bijlage 3: Literatuurlijst
Bronnen     …
Digitale bronnen.
Literatuur
Bijlage 4: Overzicht vondstlocaties.
Bijlage 5: Overzicht archeologische monumenten.
Bijlage 6: Overzicht archeologische onderzoeksmeldingen
Bijlage 7: Boorbeschrijving
Betekenis van de afkortingen:
Versie 27-01-2021                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre> Archeologisch onderzoek  Kruishoeveweg   5, Vught,  Gemeente  Vught                      ArcheoPro  Rapport,   20114, Pagin
Samenvatting
Op 22 januari 2021 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-0)
uitgevoerd op een terrein aan de Kruishoeveweg 5 te Vught.
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied                                   in
verband met de relatief grote afstand tot open water en de ligging buiten een echte
gradiëntzone, hooguit een middelhoge verwachting voor resten uit het laat-paleolithicum en
het mesolithicum. Gezien de ligging op een dekzandwelving, is de verwachting hoog voor
nederzettingsresten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de
vroege-middeleeuwen.          De verwachting voor huisplaatsen uit de late middeleeuwen                       en de
nieuwe tijd is door oorspronkelijke               ligging op agrarische percelen op enige afstand van
wegen en bebouwing, laag.
Om     het    gespecificeerd     archeologisch        verwachtingsmodel         te   toetsen    zijn   binnen       het
plangebied zes boringen gezet in een dichtheid van vijftig boringen per hectare.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt
beantwoord        worden:
-Kunnen binnen het plangebied (nog) archeologische resten verwacht worden?
Binnen      het   plangebied    is de bodem          minimaal     tot dertig centimeter        in de    C-horizont
verstoord       en gemiddeld     wel  tot ruim       een   halve   meter.   Dit betekent     dat de kans      op de
aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied klein is.
-Zo ja, in welke zones en op welke diepten is dit het geval?
Alleen op het noordoostelijke deel van het plangebied is op één boorpunt een tot relatief
geringe diepte verstoorde bodem aangetroffen. Overigens heeft het op dit boorpunt, evenals
op alle overige boorpunten, naboren met een megaboor en het zeven van het hiermee
opgeboorde         zand,  geen     indicatoren       opgeleverd       die  zouden      kunnen      wijzen   op        de
aanwezigheid van archeologische sporen.
-Welke vorm van veldonderzoek is geschikt om de verwachte resten op te sporen?
Om zekerheid te verkrijgen omtrent de aan- of afwezigheid van archeologische resten, is een
proefsleuvenonderzoek een doeltreffende methode. Omdat de bodem op het overgrote deel
van het plangebied tot diep in de C-horizont verstoord is, en het naboren met een megaboor
ondanks       de hoge    boordichtheid       van    vijftig boringen      per   hectare,   nergens     binnen       het
plangebied relevante archeologische indicatoren heeft opgeleverd, geven de resultaten van
het onderzoek echter geen aanleiding om dergelijk vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin
zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee                         tijdens de verdere
planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden                            rekening zou moeten
worden gehouden.
         7-01-2021                                                                                   www.ArcheoPro.n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>