<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kruishoeveweg 5
bestemmingsplan
     ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Plannaam:       Kruishoeveweg 5
Gemeente:       Vught
Status:         ontwerp
IMRO-code:      NL.IMRO.0865.bgBPkruishoeveweg5-ON01
Opgesteld door: Van Dun Advies BV
                Dorpsstraat 54
                5113 TE Ulicoten
                T. 013 519 94 58
                Postel 8
                5711 ET Someren
                T. 0493 745 015
                E. info@vandunadvies.nl
                I. www.vandunadvies.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Bijlagen bij toelichting                          5
Bijlage 1      Landschappelijk inpassingsplan     6
Bijlage 2      Verschilberekening AERIUS          8
Bijlage 3      Toelichting invoergegevens AERIUS  21
Bijlage 4      Quickscan Flora en Fauna           36
Bijlage 5      Bodemonderzoek                    59
Bijlage 6      Rapport archeologie               121
Bijlage 7      Akoestisch onderzoek              167
Bijlage 8      Dialoog buren 2021                239
Bijlage 9      Mer-beoordelingsnotitie           247
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5                   3
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>bestemmingsplan Kruishoeveweg 5 4
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij toelichting
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5 5
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5          6
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Plantsortiment

Aan te planten houtsingel (600 m?)

Struweel: 80-100 cm, 1,5 m driehoeksverband [ m) st /m?

aantal

Oppervlakte ca. | 600] 0,45

Struweel: Gelderse roos, krent, veldesdoorn, rode/gele kornoelje, sleedoorn, gewone vlier en/of
vergelijkbaar inheems

270

Bomen: Zwarte els, ruwe berk, Hollandse linde en/of vergelijkbaar inheems

ca. 17

Aan te planten houtsingel in een bufferings- en infiltratievoorziening (500 m? houtsingel in een 650 m? voorziening)

1,5 m driehoeksverband diepte m? aantal
Afmetingen: 70 x 5 meter -0,2 -mv 100

1,5 m driehoeksverband

Afmetingen: 30 x 5 meter -0,2 -mv' 43

Struwelen/planten die goed groeien op nattere gronden zoals de pinksterbloem, riet, wilgenroosje,
mattenbier, knoopkruid, zwanebloem, lisdodde, gele lis, hazelaar, meidoorn, lijsterbes, gelderse roos,
veldesdoorn en/of vergelijkbaar inheems

225

Bomen die goed groeien op nattere gronden zoals zwarte els, beuk, esdoorn, wilgen en/of

vergelijkbaar inheems ca. 23
[Aan te leggen poel ] me] diepte] me]
[infiltratievoorziening l 100] _-0,4 -mv] 40]
[Totaal retentievoorzieningen: | me]
| 160]
Aan te leggen kruiden- en faunarijk grasland m?
Pinksterbloem, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras,
klein vogelpootje, knoopkruid, moerasstruisgras, muizenoor, waterkruiskruid en/of zwarte zegge etc. Ca. 3500

Aan te planten hoogstam fruitbomen

Stamomirek 10-12 cm, h.o.h. minimaal 8m [

stuks

Appel, kers, peer, pruim, kwee en/of walnoot |

Aan te planten

hoogsam fruitbomen

Aan te leggen
kruiden- en faunarijk grasland

Aan te planten houtsingel

Aan te planten houtsingel
in een bufferings- en infiltratievoorziening (1) @)

Aan te leggen poel

\
Opgesteld door: T.M.C. van Hooijdonk
Datum: 20-02-2024
Schaal: 1:1000
Project: 19102.012
LANDSCHAPPELIJK INPASSINGPSLAN KRUISHOEVEWEG 5 VUGHT

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN

De landschappelijke inpassing van het initiatief
aan de Kruishoeveweg 5 te Vught is afge-
stemd op de kwaliteiten en kenmerken van het
ter plaatse aanwezige landschap en de Struc-
tuurvisie van de gemeente Vught.

Huidige situatie

De locatie is gelegen ter plaatse van agrari-
sche eclaves met een mozaikpatroon. Dit
wordt gevormd door een kleinschalig patroon
van open agrarische percelen in combinatie
met de gesloten bossen. Op de dekzandrug-
gen is meer begroeiing aanwezig waardoor
het landschap hier besloten is. De lager gele-
gen delen zijn meer open van structuur. Het
plangebied ligt in een overgangszone van
besloten naar open gebied, op enige afstand
ten zuidwesten van het bosgebied rond de
IJzeren Man. De gronden direct rond het plan-
gebied zijn in agrarisch gebruik. Met name in
westelijke richting is sprake van een open land-
schap, in oostelijke richting en richting de N65 is
sprake van verschillende landschapselemen-
ten, zoals kleine beboste percelen en bomen-
rijen. Langs de uitloopweides zijn reeds enkele
inheemse bomen en struweelvormers die als
landschappelijke inpassing dienen. Ook in het
noordoosten van het plangebied zijn enkele
landschapselementen te vinden.

Beoogde situatie

De bestaande inheemse bomen en struweel
zullen in de toekomst gehandhaafd blijven.
Om het eigen karakter van het gebied te
versterken en de ruimtelijke schaal van de
kavelstructuur te verkleinen, zal een aan te
planten houtsingel het erf begeleiden. Binnen
de houtsingel wordt een kruiden en- faunarijk
grasland en een fruitboomgaard aangelegd.
Fruitbomen refereren naar de vroegere boe-
renerven waar kenmerkend fruitbomen ston-
den. Door deze landschapsversterkende
maatregelen wordt de ruimtelijke vormgeving
van de gebouwen verzacht en geheel of
gedeeltelijk aan het zicht onttrokken en sluit
het aan op het aan op de landschappelijke
kenmerken van de omgeving en sluit het aan
op de Structuurvisie van de gemeente Vught.
Bovendien vormen gedeeltes van deze hout-
singel een infiltratievoorziening omdat deze
gedeelten (nummer 1 en 2) lager zijn gelegen.

A DUNentwerpeple

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Verschilberekening AERIUS
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5     8
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                Projectberekening
                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                         Van Dun Advies
                   Inrichtingslocatie                    Kruishoeveweg 5,
                                                         5263NM Vught
                   Activiteit
                   Omschrijving                          19102.013
                   Toelichting                           Verschilberekening
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                        Rh9y8PrVYbzm
                   Datum berekening                      04 december 2023, 13:36
                   Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten
                   Totale emissie                        Rekenjaar             Emissie NH₃     Emissie NOₓ
                   Uitgangssituatie - Referentie         2024                  982,1 kg/j      253,1 kg/j
                   Beoogde situatie - Beoogd             2024                  454,2 kg/j      239,7 kg/j
                   Resultaten                            Hoogste bijdrage      Hexagon         Gebied
                   Uitgangssituatie - Referentie                                               Vlijmens Ven,
                                                         0,71 mol/ha/j         3242262         Moerputten & Bossche
                                                                                               Broek
                   Beoogde situatie - Beoogd                                                   Vlijmens Ven,
                                                         0,33 mol/ha/j         3242262         Moerputten & Bossche
                                                                                               Broek
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)       0,00 ha
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    1.698,28 ha
                   Grootste toename                      0,00 mol/ha/j
                   Grootste afname                       0,38 mol/ha/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                     2/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening
                   Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2024
                   Emissiebronnen                                                        Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                     1  Landbouw | Stalemissies | Gebouw 1                                96,0 kg/j            -
                     2  Landbouw | Stalemissies | Gebouw 4                              269,5 kg/j             -
                     3  Landbouw | Stalemissies | Gebouw 5                                88,6 kg/j            -
                     6  Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen                  1,8 g/j    3,7 kg/j
                     7  Wonen en Werken | Woningen | Stookinstallatie woning                       -   3,6 kg/j
                     8  Energie | Energie | Stookinstallatie hondenkennel                          -   3,6 kg/j
                     9  Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen; Tractor (60    72,5 g/j 228,1 kg/j
                        kW)
                       Verkeersnetwerk                                                    36,3 g/j    0,7 kg/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                  3/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening
                   Uitgangssituatie (Referentie), rekenjaar 2024
                   Emissiebronnen                                                        Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                     1  Landbouw | Stalemissies | Gebouw 1                              650,0 kg/j             -
                     2  Landbouw | Stalemissies | Gebouw 2                                84,0 kg/j            -
                     3  Landbouw | Stalemissies | Gebouw 4                              202,4 kg/j             -
                     4  Landbouw | Stalemissies | Gebouw 5                                45,6 kg/j            -
                     7  Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen                  9,9 g/j 20,2 kg/j
                     8  Wonen en Werken | Woningen | Stookinstallatie woning                       -   3,6 kg/j
                     9  Energie | Energie | Stookinstallatie werkplaats                            -   0,5 kg/j
                    10  Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen; Tractor (60    72,5 g/j 228,1 kg/j
                        kW)
                       Verkeersnetwerk                                                    34,6 g/j    0,7 kg/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                  4/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening
                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.
                                10 km
                       Habitatrichtlijn                                    Grootste toename (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn                                      Grootste afname (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                       Niet bepaald                                        Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                           projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                   5/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening
                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde
                   situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                 Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste afname
                                 gekarteerd)  depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     (mol N/ha/jr)
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Totaal           1.698,28     2.745,77            0,00             0,00    1.698,28             0,38
                   Per gebied    Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste afname
                                 gekarteerd)  depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     (mol N/ha/jr)
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Kampina &          621,74     2.327,89            0,00             0,00       621,74            0,11
                   Oisterwijkse
                   Vennen (133)
                   Loonse en          592,93     2.551,26            0,00             0,00       592,93            0,38
                   Drunense
                   Duinen &
                   Leemkuilen
                   (131)
                   Kempenland-        334,82     2.745,77            0,00             0,00       334,82            0,02
                   West (135)
                   Regte Heide &        98,30    2.580,50            0,00             0,00        98,30            0,02
                   Riels Laag
                   (134)
                   Rijntakken           20,31    1.703,30            0,00             0,00        20,31            0,02
                   (38)
                   Vlijmens Ven,        17,69    2.617,05            0,00             0,00        17,69            0,38
                   Moerputten &
                   Bossche Broek
                   (132)
                   Langstraat           10,98    2.217,85            0,00             0,00        10,98            0,01
                   (130)
                   Loevestein,           1,51    2.098,85            0,00             0,00         1,51            0,01
                   Pompveld &
                   Kornsche
                   Boezem (71)
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                           6/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                            Projectberekening
                   Per eigen    Naam                                         Coördinaat Projectbijdrage (mol
                   rekenpunt                                                            N/ha/jr)
                   1            Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en X:133551   -0,02
                                Turnhout (23 km)                             Y:385590
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                              7/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Projectberekening
                   Beoogde situatie, Rekenjaar 2024
                     1      Landbouw | Stalemissies
                   Naam                  Gebouw 1            Uittreedhoogte       3,0 m                NH₃                             96,0 kg/j
                   Locatie               X:145416 Y:405921 Uittreeddiameter       0,8 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd           Temperatuur          11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                             Uittreedrichting     Horizontaal
                                                             Uittreedsnelheid     0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie
                               Kleine huisdieren        -          80             NH₃ 1.2                          -        96,0 kg/j
                     2      Landbouw | Stalemissies
                   Naam                  Gebouw 4            Uittreedhoogte       6,1 m                NH₃                            269,5 kg/j
                   Locatie               X:145397 Y:405921 Uittreeddiameter       0,3 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd           Temperatuur          11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                             Uittreedrichting     Horizontaal
                                                             Uittreedsnelheid     0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                         BWL-     Aantal Stof Emissiefactor          Reductie Emissie
                                                                             code     dieren           (kg/dier/j)
                               Kleine huisdieren                             -        40         NH₃ 1.2                 -            48,0 kg/j
                               A2.100 - overige huisvestingssystemen         Overig 25           NH₃ 4,1                 -           102,5 kg/j
                              (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
                               A3.100 - overige huisvestingssystemen         Overig 20           NH₃ 4,4                 -            88,0 kg/j
                              (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
                               A7.100 - overige huisvestingssystemen         Overig 5            NH₃ 6,2                 -            31,0 kg/j
                              (Rundvee; fokstieren en overig rundvee
                               ouder dan 2 jaar )
                     3      Landbouw | Stalemissies
                   Naam                  Gebouw 5            Uittreedhoogte       4,8 m                NH₃                             88,6 kg/j
                   Locatie               X:145350 Y:405919 Uittreeddiameter       0,4 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd           Temperatuur          11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                             Uittreedrichting     Horizontaal
                                                             Uittreedsnelheid     0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie
                               Honden                   -          70             NH₃ 1.266                        -        88,6 kg/j
                     4      Wegverkeer | Weg
                   Naam                               Verkeer noordelijk                                           Links Rechts NOₓ     66,6 g/j
                   Locatie                            X:145404,71 Y:406034,21            Type scherm               - -           NO₂    18,4 g/j
                   Lengte                             265,86 m                           Hoogte                    - -           NH₃      3,6 g/j
                   Wegtype                            Buitenweg                          Afstand tot de weg        -     -
                   Rijrichting                        Beide richtingen
                   Tunnelfactor                       1
                   Type hoogteligging                 Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld          0m
                   Verkeer                                         Max. snelheid          Aantal voertuigbewegingen                      In file
                   Licht verkeer                                   80 km/uur              503,0 /jaar                                    0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                       80 km/uur              0,0 /jaar                                      0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                             80 km/uur              50,0 /jaar                                     0,0 %
                   Busverkeer                                      80 km/uur              0,0 /jaar                                      0,0 %
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                                   8/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Projectberekening
                     5      Wegverkeer | Weg
                   Naam                              Verkeer zuidelijk                                         Links Rechts NOₓ    0,6 kg/j
                   Locatie                           X:145504,83 Y:405943,42           Type scherm             - -           NO₂   0,2 kg/j
                   Lengte                            265,81 m                          Hoogte                  - -           NH₃   32,7 g/j
                   Wegtype                           Buitenweg                         Afstand tot de weg      -      -
                   Rijrichting                       Beide richtingen
                   Tunnelfactor                      1
                   Type hoogteligging                Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld         0m
                   Verkeer                                        Max. snelheid         Aantal voertuigbewegingen                   In file
                   Licht verkeer                                  80 km/uur             4.524,0 /jaar                              0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                      80 km/uur             0,0 /jaar                                  0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                            80 km/uur             450,0 /jaar                                0,0 %
                   Busverkeer                                     80 km/uur             0,0 /jaar                                  0,0 %
                     6      Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                 Mobiele werktuigen                                           NOₓ                           3,7 kg/j
                   Locatie              X:145388,12                                                  NH₃                             1,8 g/j
                                        Y:405923,41
                   Oppervlakte          0,65 ha
                   Naam                      Stageklasse                            Brandstof­-      Draaiuren AdBlue        Stof Emissie
                                                                                    verbruik                     verbruik
                   Leveren voer en           Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, 200 l/j               10 u/j                  NOₓ       3,1
                   ophalen mest              diesel, SCR: nee                                                                         kg/j
                                                                                                                             NH₃ 1,5 g/j
                   Ophalen kadavers          Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, 43 l/j                2 u/j                   NOₓ 0,7
                                             diesel, SCR: nee                                                                         kg/j
                                                                                                                             NH₃ 0,0
                                                                                                                                      kg/j
                     7      Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Stookinstallatie Uittreedhoogte         6,0 m                NOₓ                           3,6 kg/j
                                        woning              Warmteinhoud        0,000 MW
                   Locatie              X:145452 Y:405953
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                     8      Energie | Energie
                   Naam                 Stookinstallatie Uittreedhoogte         3,0 m                NOₓ                           3,6 kg/j
                                        hondenkennel Warmteinhoud               0,220 MW
                   Locatie              X:145345,05
                                        Y:405913,75
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Standaard Profiel
                                        Industrie
                     9      Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                 Mobiele             Uittreedhoogte      3,5 m                NOₓ                         228,1 kg/j
                                        werktuigen; Tractor Warmteinhoud        0,000 MW             NH₃                           72,5 g/j
                                        (60 kW)             Spreiding           4m
                   Locatie              X:145388,12
                                        Y:405923,41
                   Oppervlakte          0,65 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Standaard Profiel
                                        Industrie
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                              9/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Projectberekening
                   Uitgangssituatie, Rekenjaar 2024
                     1     Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Gebouw 1           Uittreedhoogte       6,3 m             NH₃                         650,0 kg/j
                   Locatie              X:145424 Y:405962 Warmteinhoud          0,000 MW
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                       BWL-     Aantal Stof Emissiefactor    Reductie Emissie
                                                                           code     dieren       (kg/dier/j)
                              A1.100 - overige huisvestingssystemen Overig 50              NH₃ 13                -          650,0 kg/j
                             (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan
                              2 jaar)
                     2     Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Gebouw 2           Uittreedhoogte       1,5 m             NH₃                          84,0 kg/j
                   Locatie              X:145428 Y:405933 Warmteinhoud          0,000 MW
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie
                              Katten en konijnen      -          70             NH₃ 1.2                      -      84,0 kg/j
                     3     Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Gebouw 4           Uittreedhoogte       6,1 m             NH₃                         202,4 kg/j
                   Locatie              X:145393 Y:405928 Warmteinhoud          0,000 MW
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                      BWL-      Aantal Stof Emissiefactor    Reductie Emissie
                                                                          code      dieren      (kg/dier/j)
                              A3.100 - overige huisvestingssystemen Overig 46              NH₃ 4,4               -          202,4 kg/j
                             (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
                     4     Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Gebouw 5           Uittreedhoogte       4,8 m             NH₃                          45,6 kg/j
                   Locatie              X:145351 Y:405909 Uittreeddiameter      0,5 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd         Temperatuur          11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                           Uittreedrichting     Verticaal
                                                           Uittreedsnelheid     4,0 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie
                              Honden                  -          36             NH₃ 1.266                    -      45,6 kg/j
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                          10/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Projectberekening
                     5      Wegverkeer | Weg
                   Naam                               Verkeer noordelijk                                       Links Rechts NOₓ    70,2 g/j
                   Locatie                            X:145404,71 Y:406034,21           Type scherm            - -          NO₂    19,9 g/j
                   Lengte                             265,86 m                          Hoogte                 - -          NH₃      3,5 g/j
                   Wegtype                            Buitenweg                         Afstand tot de weg     -     -
                   Rijrichting                        Beide richtingen
                   Tunnelfactor                       1
                   Type hoogteligging                 Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld          0m
                   Verkeer                                         Max. snelheid         Aantal voertuigbewegingen                  In file
                   Licht verkeer                                   80 km/uur             421,0 /jaar                               0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                       80 km/uur             0,0 /jaar                                 0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                             80 km/uur             59,0 /jaar                                0,0 %
                   Busverkeer                                      80 km/uur             0,0 /jaar                                 0,0 %
                     6      Wegverkeer | Weg
                   Naam                               Verkeer zuidelijk                                        Links Rechts NOₓ    0,6 kg/j
                   Locatie                            X:145504,83 Y:405943,42           Type scherm            - -          NO₂    0,2 kg/j
                   Lengte                             265,81 m                          Hoogte                 - -          NH₃    31,1 g/j
                   Wegtype                            Buitenweg                         Afstand tot de weg     -     -
                   Rijrichting                        Beide richtingen
                   Tunnelfactor                       1
                   Type hoogteligging                 Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld          0m
                   Verkeer                                         Max. snelheid         Aantal voertuigbewegingen                  In file
                   Licht verkeer                                   80 km/uur             3.790,0 /jaar                             0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                       80 km/uur             0,0 /jaar                                 0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                             80 km/uur             527,0 /jaar                               0,0 %
                   Busverkeer                                      80 km/uur             0,0 /jaar                                 0,0 %
                     7      Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                 Mobiele werktuigen                                            NOₓ                         20,2 kg/j
                   Locatie              X:145388,12                                                   NH₃                            9,9 g/j
                                        Y:405923,41
                   Oppervlakte          0,65 ha
                   Naam                      Stageklasse                            Brandstof­-      Draaiuren AdBlue       Stof Emissie
                                                                                    verbruik                   verbruik
                   Leveren voer en           Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, 500 l/j               26 u/j                 NOₓ 7,6 kg/j
                   ophalen mest              diesel, SCR: nee
                                                                                                                            NH₃ 3,8 g/j
                   Ophalen kadavers          Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, 43 l/j                2 u/j                  NOₓ 0,7 kg/j
                                             diesel, SCR: nee
                                                                                                                            NH₃ 0,0 kg/j
                   Ophalen melk              Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, 780 l/j               40 u/j                 NOₓ 11,9
                                             diesel, SCR: nee                                                                         kg/j
                                                                                                                            NH₃ 5,9 g/j
                     8      Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Stookinstallatie Uittreedhoogte          6,0 m                NOₓ                          3,6 kg/j
                                        woning               Warmteinhoud        0,000 MW
                   Locatie              X:145452 Y:405953
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                                              11/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening
                     9     Energie | Energie
                   Naam                 Stookinstallatie Uittreedhoogte    2,0 m          NOₓ                    0,5 kg/j
                                        werkplaats          Warmteinhoud   0,220 MW
                   Locatie              X:145410,22
                                        Y:405928,95
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Standaard Profiel
                                        Industrie
                    10     Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                 Mobiele             Uittreedhoogte 3,5 m          NOₓ                  228,1 kg/j
                                        werktuigen; Tractor Warmteinhoud   0,000 MW       NH₃                    72,5 g/j
                                        (60 kW)             Spreiding      4m
                   Locatie              X:145388,12
                                        Y:405923,41
                   Oppervlakte          0,65 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Standaard Profiel
                                        Industrie
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                              2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
                   Database versie                            2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/
Rh9y8PrVYbzm (04 december 2023)                                                                                           12/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 T oelichting invoergegevens AERIUS
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5              21
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Invoergegevens AERIUS-berekening
Kenmerk:         MLe/19102.013                   Datum: 26-03-2021
Deze notitie behoort ter motivering van de invoergegevens voor de AERIUS berekening van het bedrijf
aan de Kruishoeveweg 5 te Vught. In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de gebruikte
gegevens voor het berekenen van de stikstofdepositie met het rekenprogramma AERIUS Calculator 2020.
1.1. Uitgangssituatie
Voor het bedrijf is geen vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming verleend. Om deze
reden dient nader onderzocht te worden wat de referentiesituatie is. Dit is afhankelijk van de
aanwijsdatum van de verschillende Natura2000-gebieden.
Er is een berekening gemaakt van de beoogde bedrijfsvoering. De gebieden die zijn opgenomen in deze
berekening dienen te worden betrokken bij de beoordeling en hebben de volgende referentiedata:
     - 10-6-1994 (oa Kampina en Oisterwijkse vennen)
     - 11-10-1996 (Biesbosch)
     - 24-3-2000 (oa Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux)
     - 7-12-2004 (alle Habitatrichtlijngebieden)
     - 25-4-2013 (Strabrechtse Heide & Beuven)
Voor het bedrijf zijn verschillende milieutoestemmingen verleend sinds de betreffende referentiedata. In
onderstaand overzicht zijn de emissies van alle toestemmingen weergegeven die mogelijk als
referentiesituatie kunnen worden beschouwd. De diertabellen behorende bij deze vergunningen zijn
onderaan dit bestand toegevoegd.
Tabel 1: Overzicht milieutoestemmingen
Datum milieutoestemming                              Ammoniakemissie
26-02-1991                                           1.951,16 kg NH3
18-06-1999                                           2.051,02 kg NH3
23-10-2009                                           852,4 kg NH3
15-03-2017                                           852,4 kg NH3
Op basis van bovenstaande kan de uitgangssituatie worden bepaald. Hieronder wordt de uitgangssituatie
nader toegelicht per referentiedatum:
Tabel 2: Overzicht referentiedata
Referentiedatum               Milieutoestemming      Toelichting
Natura 2000-gebied            als uitgangssituatie
10-6-1994                     15-03-2017             Laagste en meest recente milieutoestemming
11-10-1996                                           aangehouden als uitgangssituatie
24-3-2000
7-12-2004
25-4-2013
Voor de uitgangssituatie is een verschilberekening gemaakt om in beeld te brengen wat de effecten zijn
op de stikstofdepositie. De berekeningen zijn separaat toegevoegd.
                                                                                          Pagina 1 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>1.2. Beoogde situatie
In onderstaande tabel zijn de beoogde dierenaantallen weergeven
                          Huisvestingssysteem                                              Aantal          Ammoniak
 Stal
                                                Code systeem-       Diercategorie         dieren/      Kg NH3   Totaal kg
  nr.      Code         Houderij/hoktype
                                                 beschrijving                           dierplaatsen  per dier    NH3
     1             overige                    -               Overige kleine huisdieren      80         1,2**     96,0
                   huisvestingssystemen
     4 A 2.100     overige                    -               Zoogkoeien ouder dan 2         25          4,1     102,5
                   huisvestingssystemen                       jaar
     4 A 3.100     overige                    -               Vrouwelijk jongvee tot 2       20          4,4      88,0
                   huisvestingssystemen                       jaar
     4 A 7.100     overige                    -               Fokstieren en overig            5          6,2      31,0
                   huisvestingsystemen                        rundvee ouder dan 2 jaar
     4             overige                    -               Overige kleine huisdieren      40         1,2**     48,0
                   huisvestingssystemen
     5             overige                    -               Honden                         70        1,266*    88,62
                   huisvestingssystemen
                                                                                                     totaal NH3    454,12
* Voor honden is een emissiefactor met betrekking tot NH3 genomen van 1,266 kg NH3/dier. Dit is gebaseerd op
een verleende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de inrichting aan de Dorpsstraat 18 te
Valkenswaard. In 2014 is deze emissiefactor geaccepteerd (zie onderstaande link). Omdat deze factor is
geaccepteerd is nu dezelfde factor aangehouden.
** Voor overige kleine huisdieren is een emissiefactor met betrekking tot NH3 genomen van 1,2 kg NH3/dier. Het
gaat in deze voornamelijk om katten en konijnen. Volgens een eerder verleende vergunning van de Dorpsstraat 18 te
Valkenswaard (zie onderstaande link) is de emissiefactor van katten 1,2 kg NH3/dier. Volgens de RAV-lijst is de
emissiefactor van een konijn in een overig huisvestingssysteem (I.1.100) ook 1,2 kg NH3/dier. Derhalve is ook
uitgegaan van deze emissiefactor voor de overige kleine dieren.
https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen/vergunning-detail?id=10ca471f-e2f8-481c-
815a-61427b51e8b4
1.3. Gebouwinvloed
In de nieuwste versie van AERIUS calculator kan het effect van een gebouw op de depositie
meegenomen worden. Wanneer een emissiebron op een gebouw staat, of dichtbij een gebouw ligt, kan
dit gebouw de verspreiding van de emissies beïnvloeden. Er dient in concentratie- en
depositieberekeningen rekening te worden gehouden met gebouwinvloed wanneer aan alle onderstaande
vier criteria wordt voldaan:
      - De bron is een stationaire puntbron. Emissiepunten van stallen (stalemissies) en (industriële)
           schoorstenen voldoen aan dit criterium. Bij niet-stationaire bronnen zoals wegverkeer,
           railverkeer, scheepvaart en mobiele werktuigen wordt gebouwinvloed niet meegenomen. Ook bij
           oppervlaktebronnen (terreinen van waaruit diffuse emissies plaatsvinden, bijvoorbeeld bij
           bemesten en beweiden) wordt gebouwinvloed niet meegenomen in de berekeningen.
      - De puntbron staat op een dominant gebouw of dichtbij één of meerdere dominante gebouwen.
           Een dominant gebouw is een gebouw dat een relatief groot obstakel vormt in zijn omgeving.
           Meer uitleg is te vinden in paragraaf 2.1.
      - De hoogte van het emissiepunt is minder dan 2,5 maal de hoogte van het gebouw. Meer uitleg is
           te vinden in paragraaf 2.2.
      - De afstand van de emissiebron tot de meest nabije stikstofgevoelige natuur is minder dan 3
           kilometer. Het gaat hier dus om de afstand tussen de bron met gebouwinvloed en het
           dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitat of leefgebied van soorten in Natura 2000-gebieden (dit
           zijn de locaties waarop AERIUS de bijdrage aan de stikstofdepositie berekent). Na 3 km kan
           worden verwacht dat er geen, of slechts zeer bepekt, sprake is van gebouweffecten. Na 3 km
           mag gebouwinvloed voor aanvragen worden verwaarloosd.
Wordt aan al deze criteria voldaan, dan moet gebouwinvloed meegenomen worden in de berekening.
Wordt aan een of meerdere criteria niet voldaan dan hoeft geen rekening te worden gehouden met
gebouwinvloed.
Voor deze situatie geldt dat de bronnen op een afstand van minder dan 3 kilometer van een
stikstofgevoelige habitat of leefgebied van soorten in Natura 2000-gebieden liggen. Ondanks deze
afstand is er geen gebouwinvloed meegenomen in de berekening. Ten opzichte van de naastgelegen
                                                                                                       Pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>varkenshouderij op de Kruishoeveweg 3 zijn de dierenverblijven op de Kruishoeveweg 5 niet aan te
merken als dominant gebouw. Hierdoor is er geen rekening gehouden met gebouwinvloed.
1.4. Toelichting invoergegevens verkeersbewegingen
In de berekening van de vervoersbewegingen zijn alle tractoren en vrachtwagens als zware
motorvoertuigen geclassificeerd. Het is immers op voorhand niet bekend of een ‘kleine’ of ‘grote’
vrachtwagen het bedrijf bezoekt. Ook is niet expliciet benoemd of tractoren middelzware of zware
motorvoertuigen zijn. Om een worst-case-situatie te hanteren zijn al deze vervoersbewegingen als zware
motorvoertuigen in de berekening opgenomen.
Alle vervoersbewegingen zijn ingevoerd tot het moment dat deze zijn opgenomen in het ‘heersende
verkeersbeeld’. Om deze reden is een afstand van 200 m1 op de openbare weg opgenomen in de
berekening of tot een kruising met een doorgaande weg. In deze afstand kan het verkeer afremmen of
optrekken tot deze de normale snelheid heeft. De rijrichtingen op de openbare weg zijn niet evenredig
verdeeld. De Kruishoeveweg is een weg in het buitengebied van Vught die, via de zuidelijke richting,
aansluit op de N65. In noordelijke richting gaat de weg over in een onverharde weg. Naar schatting zal
90% van de verkeersbewegingen de inrichting aan de Kruishoeveweg 5 in de zuidelijke richting verlaten
en 10% in noordelijke richting.
1.5. Invoergegevens uitgangssituatie:
De gebouwnummers zijn aangehouden conform de tekening van milieutekening bij de melding van 2017.
Bron 1:                 Gebouw 1
Emissiepunt:            Natuurlijke ventilatie
X-coördinaat:           145 424
Y-coördinaat:           405 962
Luchtstroming:          Ongeforceerd
EP-hoogte:              6,3 meter (nokventilatie)
E-aanvraag:             650 kg NH3 (50 melk- en kalfkoeien x 13 kg NH3)
Bron 2:                 Gebouw 2
Emissiepunt:            Natuurlijke ventilatie (zie dwarsdoorsnede stal op tekening)
X-coördinaat:           145 428
Y-coördinaat:           405 933
Luchtstroming:          Ongeforceerd
EP-hoogte:              1,5 meter (Ventilatie middels openstaande ramen en deuren)
E-aanvraag:             84 kg NH3 (20 katten en 50 konijnen x 1,2 kg NH3)
Bron 3:                 Gebouw 4
Emissiepunt:            Natuurlijke ventilatie
X-coördinaat:           145 393
Y-coördinaat:           405 928
Luchtstroming:          Ongeforceerd
EP-hoogte:              6,1 meter (nokventilatie)
E-aanvraag:             202,4 kg NH3 (46 st. jongvee x 4,4 kg NH3)
Bron 4:                 Gebouw 5
Emissiepunt:            Middelpunt stal
X-coördinaat:           145 351
Y-coördinaat:           405 909
Luchtstroming:          Geforceerd
EP-hoogte:              4,8 meter (nokhoogte aangehouden, tekening biedt geen duidelijkheid)
EP-diameter:            0,5 meter (tekening biedt geen duidelijkheid)
Uittreedrichting:       Verticaal
Uittreedsnelheid:       4 m/s (standaardwaarde voor verspreid liggende ventilatoren)
E-aanvraag:             45,58 kg NH3 (36 honden x 1,266 kg NH3)
                                                                                      Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bron 5:                             Verkeer noordelijk
Emissiepunt:                        Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)
Materiaal:                          Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                             59 zware en 421 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting
Bron 6:                             Verkeer zuidelijk
Emissiepunt:                        Lijnbron wegverkeer (zuidelijke richting)
Materiaal:                          Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                             527 zware en 3.790 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting
Bron 7:                             Mobiele werktuigen
Emissiepunt:                        Vlakbron: mobiele werktuigen bewegen binnen de inrichting
Aantal:                             240,7 kg NOx zie toelichting mobiele bronnen
Bron 8:                             Stookinstallatie woning
Emissiepunt:                        Stookinstallatie bedrijfswoning
Emissie:                            3,59 kg NOx Zie toelichting stookinstallaties
Bron 9:                             Stookinstallatie werkplaats
Emissiepunt:                        Stookinstallatie werkplaats
Emissie:                            0,47 kg NOx Zie toelichting stookinstallaties
1.5.1. Toelichting verkeersbewegingen uitgangssituatie:
Tabel 3: overzichtstabel vervoersbewegingen
            Auto                                        4.211
            Tractor                                       0
            Vrachtwagen                                  586
                                                                                                                                         aantal vervoers-
                                                                                                                                 aantal  bewegingen per
                                                              Hoeveelheid                        Kengetal                     bewegingen       jaar
Vrachtwagen Voer honden, katten en kleine huisdieren      1     Leveringen per week  52  weken/jaar                                2           104
Vrachtwagen Aanvoer ruwvoer                             1110    ton/jaar             50  ton/vracht                                2            46
Vrachtwagen Aanvoer krachtvoer                           109    ton/jaar             30  ton/vracht                                2             8
Vrachtwagen Afvoer mest                                 1628    m3/jaar              36  m3/ vracht                                2            92
Vrachtwagen Mest honden, katten en kleine huisdieren      1     ophalingen per week  52  weken/jaar                                2           104
Vrachtwagen Aan- en afvoer dieren                         1     keer per maand       12  maanden/jaar                              2            24
Vrachtwagen Afvoer kadavers                               1     ophalingen per week  52  weken/jaar                                2           104
Vrachtwagen Afvoer diverse                                1     per week             52  weken/jaar                                2           104
Auto        Bezoekers bedrijf                             2     auto per week        52  weken/jaar                                2           208
Auto        Privegebruik                                  1     aantal woningen      8,6 verkeersgeneratie per dag per woning      1           3139
Auto        Bezoekers hondenkennel                        36    Bezoeken per maand   12  maanden/jaar                              2           864
Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen in deze notitie.
Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht.
1. Voertransport
Diercategorie                                        Aantal                 Kg voer per                    Totaal
                                                                            dierplaats per jaar
Melk- en kalfkoeien (ruwvoer)                        50                     14.600                         730.000
Vrouwelijk jongvee (ruwvoer)                         46                     8.250                          379.500
Melk- en kalfkoeien (krachtvoer) 50                                         1.825                          91.250
Vrouwelijk jongvee (krachtvoer) 46                                          365                            16.790
                                                                            Totaal ruwvoer                 1.109.500
                                                                            Totaal krachtvoer              108.040
Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze
hoeveelheid is opgenomen in Tabel 1. Voor de katten, honden en kleine huisdieren wordt er 1 keer per
week voer geleverd.
                                                                                                                                Pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>2. Ophalen mest
In de vergunde situatie wordt op het bedrijf drijfmest en vaste mest geproduceerd. De totale
mestproductie van de vergunde situatie is weergegeven in onderstaande tabel.
Diercategorie                      Aantal           Mestproductie per Totaal
                                                    dier (in m³)
Melk- en kalfkoeien (drijfmest)    50               26                      1.300 m3
Vrouwelijk jongvee (drijfmest)     38               6                       228 m3
Vrouwelijk jongvee (vaste mest) 8                   12,5                    100 m3
                                                    Totaal                  1.628 m3
Voor de katten, honden en kleine huisdieren wordt er 1 keer per week mest afgevoerd.
3. Aan- en afvoer dieren
Maandelijks worden er 1 keer dieren af- of aangevoerd.
4. Afvoer kadavers
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.
5. Afleveren melk
Melk wordt 1 keer in de 3 dagen opgehaald, waarbij in het worstcasescenario wordt uitgegaan van het 3
keer per week ophalen van de melk op het bedrijf. Het aantal melkkoeien heeft geen invloed op het
aantal voertuigbewegingen per jaar.
6. Diversen
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit onder andere het ophalen van afval en het afleveren van
diesel. Aangenomen wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van
bovenstaande handelingen.
7. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het                   bedrijf  (adviseur,  dierenarts,
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen
8. Bezoek bedrijfswoning
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig.
9. Bezoek hondenkennel
De CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren heeft geen verkeersgeneratie opgenomen voor een
hondenkennel. Omdat er 36 honden aanwezig zijn, is er vanuit gegaan dat er 36 bezoeken per maand
plaatsvinden voor de hondenkennel.
1.5.2. Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting:
Op het bedrijf zijn in de vergunde situatie 2 tractoren aanwezig van beide 60 kW. Ook is er een shovel
van 25 kW. Er is vanuit gegaan dat de trekkers/shovel voor de bedrijfsvoering gemiddeld 365 dagen per
jaar, 2 uur actief zijn (730 uren per jaar in gebruik). De trekkers zijn als vlakbron ter plaatse van de
inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het bedrijf zullen bewegen.
                                                                                        Pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stilstaand binnen de
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest van het rundvee. In AERIUS is
deze emissiebron ingevoerd als klasse: Stage III B, 130-300 kW, bouwjaar 2011. Zoals eerder
beschreven zijn er 27 bezoeken voor het lossen van voer (54 verkeersbewegingen) en 46 bezoeken (92
verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen van mest. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur
per bezoek en het verladen van mest duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van stilstaand
draaiende vrachtwagen bedraagt 50 uur per jaar. Uitgaande van 10 liter brandstofverbruik per uur
bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stilstaand draaien 10 x 50 = 500 liter brandstof
per jaar.
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik
zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage III B, 130 – 300 kW, Bouwjaar vanaf 2011.
                                                                                          Pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Voor het ophalen van melk zal er ook stikstofemissie plaatsvinden. Zoals eerder beschreven wordt er 1
keer in de 3 dagen melk opgehaald van het bedrijf. Worstcasescenario wordt er vanuit gegaan dat er 3
keer per week melk wordt opgehaald. Het ophalen van de melk kost 0,5 uur. In totaal zijn er 156
leveringen (312 vervoersbewegingen) per jaar. Per jaar draait een vrachtwagen dus 78 uur ter plaatse
van de inrichting. Uitgaande van 10 liter brandstof per uur komt dit neer op 78 x 10 = 780 liter brandstof
per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd voor het ophalen van melk: Klasse: Stage III B, 130
– 300 kW, bouwjaar 2011 (diesel).
1.5.3. Toelichting stookinstallaties
Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018).
In de werkplaats is ook een stookinstallatie aanwezig. Er is vanuit gegaan dat er jaarlijks 1000m3 aardgas
wordt verbruikt om de ruimte warm te stoken.
                                                                                            Pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Stookinstallatie stallen (anders dan houtkachel
Toelichting:                        Voor stookinstallaties in stallen worden soortgelijke ketelinstallaties gebruikt als bij
                                    woningen. Om deze reden kunnen de emissiefactoren bij woningen ook worden gebruikt
                                    voor stallen. Het rapport waar de emissiefactoren uit worden berekend is gebruikt voor de
                                    landelijke emissieregistratie voor stationaire bronnen kleiner dan 20 MWth. De
                                    stookinstallaties in de stallen zijn niet groter dan 20 MWth.
Brandstofverbruik:                              1000             invoeren per stal/stookinstallatie
Brandstof:                                   aardgas             bv: aardgas, propaan
Omrekening aardgasequivalent                       1             zie: https://www.infomil.nl/link-aim/tabel/
Omrekening naar GJ                              31,6             1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent
Totaal warmteverbruik                           31,6 GJ/jaar
Emissiefactor NOx                                 15 g/GJ        zie pag 4, rapport TNO 2014 R10584 (worst-case 2018)
Emissie                                         0,47 kg NOx/jaar
                                                                                                                            Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     1.4. Invoergegevens beoogde situatie:
Bron 1:               Gebouw 1
Emissiepunt:          Ventilator in gevel (ventilatoren in de stal gaan via een luchtschacht naar de
                      ventilator in de gevel)
X-coördinaat:         145 416
Y-coördinaat:         405 921
Luchtstroming:        Geforceerd
EP-hoogte:            3 meter (zie tekening)
EP-diameter:          0,8 meter (1 ventilator met Ø 0,8m)
Uittreedrichting:     Horizontaal
Uittreedsnelheid:     0,4 m/s (standaardwaarde horizontale ventilatie)
E-aanvraag:           96 kg NH3 (80 kleine huisdieren x 1,2 kg NH3)
Bron 2:               Gebouw 4 (Rundvee en kleine huisdieren)
Emissiepunt:          Middelpunt stal
X-coördinaat:         145 397
Y-coördinaat:         405 921
Luchtstroming:        Geforceerd (achterste deel voorzien van ventilator)
EP-hoogte:            6,1 meter (voorste deel: nokventilatie - achterste deel: ventilator in nok)
EP-diameter:          0,3 meter (diameter van ventilator)
Uittreedrichting:     Horizontaal (Deur rundvee gedeelte staat open)
Uittreedsnelheid:     0,4 m/s (standaardwaarde horizontale ventilatie)
E-aanvraag:           269,5 kg NH3 (40 x 1,2 kg + 25 x 4,1 kg + 20 x 4,4 kg + 5 x 6,2 kg)
Bron 3:               Gebouw 5
Emissiepunt:          Ventilator in gevel, (ventilators komen boven de doorgang/voeropslag uit)
X-coördinaat:         145 350
Y-coördinaat:         405 919
Luchtstroming:        Geforceerd
EP-hoogte:            4,8 meter (zie tekening)
EP-diameter:          0,4 meter (2 ventilatoren met Ø 0,4m)
Uittreedrichting:     Horizontaal
Uittreedsnelheid:     0,4 m/s (standaardwaarde horizontale ventilatie)
E-aanvraag:           88,62 kg NH3 (70 honden x 1,266 kg NH3)
Bron 4:               Verkeer noordelijk
Emissiepunt:          Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)
Materiaal:            Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:               50 zware en 503 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 2 en toelichting
Bron 5:               Verkeer zuidelijk
Emissiepunt:          Lijnbron wegverkeer (zuidelijke richting)
Materiaal:            Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:               450 zware en 4.524 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 2 en toelichting
Bron 6:               Mobiele werktuigen
Emissiepunt:          Vlakbron: mobiele werktuigen bewegen binnen de inrichting
Aantal:               230,4 kg NOx zie toelichting mobiele bronnen
Bron 7:               Stookinstallatie woning
Emissiepunt:          Stookinstallatie bedrijfswoning
Emissie:              3,59 kg NOx Zie toelichting stookinstallaties
Bron 8:               Stookinstallatie hondenverblijf
Emissiepunt:          Stookinstallatie hondenverblijf
Emissie:              3,59 kg NOx Zie toelichting stookinstallaties
                                                                                         Pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>1.4.1. Toelichting verkeersbewegingen uitgangssituatie:
Tabel 4: overzichtstabel vervoersbewegingen
            Auto                                   5.027
            Tractor                                  0
            Vrachtwagen                             500
                                                                                                                                        aantal vervoers-
                                                                                                                              aantal    bewegingen per
                                                         Hoeveelheid                           Kengetal                     bewegingen        jaar
Vrachtwagen Voer honden en kleine huisdieren         1     levering per week       52  weken/jaar                               2             104
Vrachtwagen Aanvoer ruwvoer                         465    ton/jaar                50  ton/vracht                               2              20
Vrachtwagen Afvoer mest                             706    m3/jaar                 36  m3/ vracht                               2              40
Vrachtwagen Mest honden, katten en kleine huisdieren 1     ophalingen per week     52  weken/jaar                               2             104
Vrachtwagen Aan- en afvoer dieren                    1     keer per maand          12  maanden/jaar                             2              24
Vrachtwagen Afvoer kadavers                          1     ophalingen per week     52  weken/jaar                               2             104
Vrachtwagen Afvoer diverse                           1     per week                52  weken/jaar                               2             104
Auto        Bezoekers bedrijf                        2     auto per week           52  weken/jaar                               2             208
Auto        Privegebruik                             1     aantal woningen         8,6 verkeersgeneratie per dag per woning     1             3139
Auto        Bezoekers hondenkennel                   70    honden                  12  maanden/jaar                             2             1680
Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen in deze notitie.
Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht.
1. Voertransport
Diercategorie                                       Aantal                 Kg voer per                     Totaal
                                                                           dierplaats per jaar
Zoogkoeien (ruwvoer)                                25                     10.000                          250.000
Vrouwelijk jongvee (ruwvoer)                        20                     8.250                           165.000
Overig rundvee (ruwvoer)                            5                      10.000                          50.000
                                                                           Totaal ruwvoer                  465.000
Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze
hoeveelheid is opgenomen in Tabel 2. Voor de honden en overige kleine huisdieren wordt er 1 keer per
week voer geleverd.
2. Ophalen mest
In de beoogde situatie wordt op het bedrijf drijfmest geproduceerd. De totale mestproductie van de
beoogde situatie is weergegeven in onderstaande tabel. De mest van de honden en kleine huisdieren
wordt 1 keer per week opgehaald.
Diercategorie                                       Aantal                 Mestproductie per Totaal
                                                                           dier (in m³)
Zoogkoeien (drijfmest)                              25                     22                              550 m3
Vrouwelijk jongvee (drijfmest)                      20                     6                               120 m3
Overig rundvee (drijfmest)                          5                      7,2                             36 m3
                                                                           Totaal                          706 m3
3. Aan- en afvoer dieren
Maandelijks worden er 1 keer dieren af- of aangevoerd.
4. Afvoer kadavers
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.
5. Diversen
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit onder andere het ophalen van afval en het afleveren van
diesel. Aangenomen wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van
bovenstaande handelingen.
6. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het                                                  bedrijf       (adviseur,       dierenarts,
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen
                                                                                                                            Pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>7. Bezoek bedrijfswoning
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig.
8. Bezoek hondenkennel
De CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren heeft geen verkeersgeneratie opgenomen voor een
hondenkennel. Omdat er 70 honden aanwezig zijn, is er vanuit gegaan dat er 70 bezoeken per maand
plaatsvinden voor de hondenkennel.
1.4.2. Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting:
Op het bedrijf zijn in de vergunde situatie 2 tractoren aanwezig van beide 60 kW. Ook is er een shovel
van 25 kW. Er is vanuit gegaan dat de trekkers/shovel voor de bedrijfsvoering gemiddeld 365 dagen per
jaar, 2 uur actief zijn (730 uren per jaar in gebruik). De trekkers zijn als vlakbron ter plaatse van de
inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het bedrijf zullen bewegen.
Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stilstaand binnen de
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. In AERIUS is deze emissiebron
ingevoerd als klasse: Stage III B, 130-300 kW, bouwjaar 2011. Zoals eerder beschreven zijn er 62
bezoeken voor het lossen van voer (124 verkeersbewegingen). Hiervan zijn 10 bezoeken (20
vervoersbewegingen) voor het leveren van het voer voor het rundvee. Er zijn 20 bezoeken (40
verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen van mest. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur
per bezoek en het verladen van mest duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van stilstaand
draaiende vrachtwagen bedraagt 40 uur per jaar. Uitgaande van 20 liter brandstofverbruik per uur
bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stilstaand draaien 10 x 20 = 200 liter brandstof
per jaar.
                                                                                       Pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik
zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage III B, 130 – 300 kW, Bouwjaar vanaf 2011.
1.4.3. Toelichting stookinstallaties
Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018).
In de hondenkennel is ook een stookinstallatie aanwezig. Worstcasescenario is uitgegaan dat deze
stookinstallatie net zoveel uitstoot als een stookinstallatie van een vrijstaande woning.
                                                                                          Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Diertabellen
Hinderwet vergunning 26-02-1991
                        Huisvestingssysteem                                                Aantal          Ammoniak
 Stal
                                              Code systeem-          Diercategorie        dieren/      Kg NH3   Totaal kg
  nr.      Code       Houderij/hoktype
                                               beschrijving                             dierplaatsen  per dier     NH3
     1 A 1.100   overige                    -                 Melk- en kalfkoeien ouder      50          13     650,000
                 huisvestingssystemen                         dan 2 jaar
   2a D 1.3.101  overige                                    0 Guste en dragende zeugen       50          4,2    210,000
                 huisvestingssystemen,
                 individuele huisvesting
   2a D 2.100    overige                                    0 Dekberen, 7 maanden en          2          5,5     11,000
                 huisvestingssystemen                         ouder
   2a D 1.3.101  overige                                    0 Guste en dragende zeugen       38          4,2    159,600
                 huisvestingssystemen,
                 individuele huisvesting
   2b A 3.100    overige                    -                 Vrouwelijk jongvee tot 2       46          4,4    202,400
                 huisvestingssystemen                         jaar
     3 D 3.100   overige                                    0 Vleesvarkens, opfokberen       10           3      30,000
                 huisvestingssystemen                         van ca. 25 kg tot 7
                                                              maanden, opfokzeugen
                                                              van ca. 25 kg tot eerste
                                                              dekking
     3 D 1.2.100 Overige                                    0 Kraamzeugen (incl. biggen      46          8,3    381,800
                 huisvestingsystemen                          tot spenen)
     3 D 1.1.100 overige                                    0 Biggenopfok (gespeende        444         0,69    306,360
                 huisvestingssystemen                         biggen)
                                                                                                     totaal NH3 1951,160
Op de beschikking van de vergunning lijkt het alsof de 2 beren zijn doorgekrast. Derhalve de
uitgangssituatie van de Wet milieubeheer van 18-06-1999 inclusief de 2 beren betreft, zijn deze
ook hier meegenomen.
Vergunning Wet milieubeheer 18-06-1999 & 14-01-2004
                        Huisvestingssysteem                                                Aantal          Ammoniak
 Stal
                                              Code systeem-          Diercategorie        dieren/      Kg NH3   Totaal kg
  nr.      Code       Houderij/hoktype
                                               beschrijving                             dierplaatsen  per dier     NH3
     1 A 1.100   overige                    -                 Melk- en kalfkoeien ouder      68          13     884,000
                 huisvestingssystemen                         dan 2 jaar
   2a D 1.3.101  overige                                    0 Guste en dragende zeugen       77          4,2    323,400
                 huisvestingssystemen,
                 individuele huisvesting
   2a D 2.100    overige                                    0 Dekberen, 7 maanden en          1          5,5      5,500
                 huisvestingssystemen                         ouder
   2a D 3.100    overige                                    0 opfokzeugen van ca. 25 kg      26           3      78,000
                 huisvestingssystemen                         tot eerste dekking
   2b A 3.100    overige                    -                 Vrouwelijk jongvee tot 2       46          4,4    202,400
                 huisvestingssystemen                         jaar
   2b A 1.100    overige                    -                 Melk- en kalfkoeien ouder       9          13     117,000
                 huisvestingssystemen                         dan 2 jaar
     3 D 1.2.100 Overige                                    0 Kraamzeugen (incl. biggen      25          8,3    207,500
                 huisvestingsystemen                          tot spenen)
     3 D 1.1.100 overige                                    0 Biggenopfok (gespeende        338         0,69    233,220
                 huisvestingssystemen                         biggen)
                                                                                                     totaal NH3 2051,020
Deze vergunningen (van 18-06-1998 en 14-01-2004) zijn komen te vervallen doordat de
dierenaantallen niet gerealiseerd zijn. Derhalve is de uitgangssituatie van de vergunning van
2009 ook de vergunning uit 1991.
                                                                                               Pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Vergunning Wet milieubeheer 23-10-2009
                         Huisvestingssysteem                                              Aantal          Ammoniak
 Stal
                                               Code systeem-        Diercategorie        dieren/      Kg NH3   Totaal kg
  nr.      Code        Houderij/hoktype
                                                beschrijving                           dierplaatsen  per dier    NH3
     1 A 1.100    overige                    -               Melk- en kalfkoeien ouder      50          13     650,000
                  huisvestingssystemen                       dan 2 jaar
     2            Katten                     -               Katten                         20           0      0,000
     2            Kleine huisdieren          -               Kleine huisdieren              50           0      0,000
     4 A 3.100    overige                    -               Vrouwelijk jongvee tot 2       46          4,4    202,400
                  huisvestingssystemen                       jaar
     5            Honden                     -               Honden                         46           0      0,000
                                                                                                    totaal NH3  852,400
In deze vergunning zijn katten, kleine huisdieren en honden toegevoegd zonder emissiefactor.
Omdat aan deze dieren in de beoogde situatie wel een emissiefactor kan worden toegekend,
worden deze dieren toch meegenomen in de berekening.
Melding activiteitenbesluit 15-03-2017
                         Huisvestingssysteem                                              Aantal          Ammoniak
 Stal
                                               Code systeem-        Diercategorie        dieren/      Kg NH3   Totaal kg
  nr.      Code        Houderij/hoktype
                                                beschrijving                           dierplaatsen  per dier    NH3
     1 A 1.100    overige                    -               Melk- en kalfkoeien ouder      50          13     650,000
                  huisvestingssystemen                       dan 2 jaar
     2            Katten                     -               Katten                         20           0      0,000
     2            Kleine huisdieren          -               Kleine huisdieren              50           0      0,000
     4 A 3.100    overige                    -               Vrouwelijk jongvee tot 2       46          4,4    202,400
                  huisvestingssystemen                       jaar
     5            Honden                     -               Honden                         36           0      0,000
                                                                                                    totaal NH3  852,400
In deze vergunning zijn katten, kleine huisdieren en honden toegevoegd zonder emissiefactor.
Omdat aan deze dieren in de beoogde situatie wel een emissiefactor kan worden toegekend,
worden deze dieren toch meegenomen in de berekening.
                                                                                              Pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Quickscan Flora en Fauna
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5    36
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Quickscan
Kruishoeveweg 5
Vught
Terrein: Kruishoeveweg 5, Vught , Noord Brabant
Januari 2021
             Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever:
                  Naam: Van Dun Advies BV,
                  I.o.v M. Maas
                   Contactpersoon: R. van Herk
                   Postadres: Postel 8, 5711 ET
                   Plaats: Someren , Noord Brabant
                   E-mail: Rudvan Herk@vandunadvies.nl
Nummer :          140121
Uitgave :         14-01-2021, status : quickscan
Uitwerking beschreven door:
Holag
H. Hofland
           Holag werkt samen met Kaales Natuur en Ondernemen
            Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Inhoud
1. Inleiding                                                                         4
   1.1     De aanvrager                                                              4
   1.2 Aanleiding                                                                    4
   1.3     Doel van de quickscan                                                     4
   1.4     Locatie en ingreep                                                        5
   1.5     Opzet onderzoek                                                           8
   1.6     Foto onderbouwing te slopen objecten                                      9
                                                                                    10
2. Resultaten –Soortbescherming                                                     14
   2.2 Vaatplanten                                                                  14
   2.3 Broedvogels                                                                  14
   2.4 Vleermuizen                                                                  14
   2.5 Grondgebonden zoogdieren                                                     14
   2.6 Overige soorten                                                              15
3. Gebiedsbescherming                                                               16
   3.1 Inleiding                                                                    16
   3.2 Natuur Netwerk Brabant                                                       16
   3.3 Natura 2000                                                                  18
4. Conclusies                                                                       19
5. Geraadpleegde bronnen                                                            20
Internet                                                                            20
Contactgegevens :                                                                   22
                 Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
1.1 De aanvrager
De heer R. van Herk werkzaam voor van Dun advies, is aanvrager van de quickscan in het kader van
de wet natuurbescherming. De quickscan is op het eigendom van de heer Maas, Kruishoeveweg 5 te
Vught.
1.2 Aanleiding
De heer Maas wil zijn bedrijf gaan veranderen. De heer van Herk is namens van Dun advies betrokken
bij dit proces. Er zal worden gesloopt. De sloop is aanleiding voor het maken van een quickscan en te
beoordelen wat de impact van de sloop zal zijn. Deze toets heeft plaats gevonden in januari 2021. Er
is een bedrijfsbezoek geweest op 13 januari 2021. De heer Maas heeft aangegeven wat de plannen
zijn en heeft de slopen objecten aangewezen.
Deze sloopwerkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten
en daarmee leiden tot overtredingen van de Wet natuurbescherming. Het is daarom wenselijk om
inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en hoe deze soorten het
projectgebied gebruiken. Middels de quickscan wet natuurbescherming zal hier invulling aan
gegeven worden.
1.3 Doel van de quickscan
Het doel van de quickscan is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
      •   Is het projectgebied geschikt als leefgebied voor beschermde soorten?
      •   Is het projectgebied geschikt voor de aanwezigheid van beschermde soorten met een vast
          rust of verblijfplaats?
      •   Zijn er sporen van beschermde soorten waar te nemen op het projectgebied?
      •   Is er nader onderzoek nodig om antwoord te kunnen geven op de vraag of de geplande
          werken mogelijk een negatief effect hebben op de te verwachten beschermde soorten?
                  Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>1.4 Locatie en ingreep
    Kruishoeveweg 5 is gelegen in de gemeente Vught, in het buitengebied kortbij de N65
              Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Luchtfoto projectgebied (bron googlemaps)
                       Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>De objecten , met naam op de Kruishoeveweg 5 te Vught
De objecten met een beschrijving/ naam zijn bekeken in deze quickscan. De overige gebouwen
zijn niet bekeken of beoordeeld
             Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    1.5 Opzet onderzoek
Onderzoek beschermde soorten
Voor de quickscan heeft er bureauonderzoek plaats gevonden en is er een veldbezoek uitgevoerd op
de projectlocatie. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de verspreidingsgegevens en
gebiedskenmerken uit diverse bronnen. Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of
er mogelijk vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig zijn voor de soorten uit de verschillende
beschermingsregimes.
Het veldonderzoek is op woensdag 13 januari 2021 onder gunstige omstandigheden uitgevoerd. Het
projectgebied was goed toegankelijk. Er is voldoende afstand gehouden tussen personen in het kader
van de cornona Indien er resultaten zijn uit het bronnen onderzoek is daar specifiek naar gekeken.
Tijdens het veldonderzoek is het gehele projectgebied, alsmede de directe omgeving beoordeelt. Het
onderzoek bestond uit het uitvoeren van een habitat geschiktheidbeoordeling. Dit is een
veldonderzoek waarbij, op basis van de fysiek kenmerken van het projectgebied, een indicatie wordt
gegeven van het mogelijk voorkomen van beschermde plant-en diersoorten. Hierbij is er aandacht
voor: alle relevante soortgroepen met accent op gebouwbewonende soorten omdat de kans bestaat
dat deze groep effecten ondervindt van de ingreep slopen. De aandacht is er voor sporen, nesten,
holten, uitwerpselen, kadavers, veren, gedrag van aanwezige soorten. Gevonden sporen worden
beschreven.
Bronnenonderzoek beschermde gebieden
 Ten aanzien van de Gebiedsbescherming is alleen een bronnenonderzoek gedaan. Hierbij is gebruik
gemaakt van de beschikbare kaartvieuwer van de provincie. De gebiedsbescherming is beperkt tot de
Natura 2000 gebieden, mogelijk buiten het Natuur Netwerk gelegen bijzondere provinciale
gebieden. De provincie Noord Brabant heeft geen bijzondere provinciale natuurgebieden
vastgesteld. De Loonse en Drunense Duinen alsmede de Leemkuilen zijn het meest dichtbij de locatie
gelegen Natura 2000 gebied. Het gebied is op meer dan een kilometer afstand van het
projectgebied.. Deze Natura 2000 gebieden zijn : De Loonse en Drunense Duinen / Leemkuilen en het
verder gelegen Oisterwijkse Bossen en Vennen en Vlijmensven. De sloop zelf heeft geen invloed op
de Natura 2000 gebieden.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>   1.6 Foto onderbouwing te slopen objecten
Mest silo/ fruitbomen
Geen (oude)nesten of sporen van marters te vinden
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>De ruimte rond de mestopslag is goed onderhouden
De mestsilo heeft geen plaatsen waar fauna enige mogelijkheden heeft voor vestiging. De wanden
zijn glad en de naast de silo, is het opgeruimd. Er groeien geen bijzondere planten soorten. De
aanwezige fruitbomen hebben vooral een visuele waarde als afscherming van de aanwezige silo. De
fruitbomen hebben geen bijzondere waarde.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Kuilplaats
De kuilplaats is in actief gebruik als opslag voor veevoer. Er zijn geen bijzondere waarden
waar te nemen.
        Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Berging/afdak
De spanten van de berging, randen bieden mogelijk plaats voor nesten
               Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>De berging met landbouwwerktuigen
De berging/ afdak is in gebruik als opslag voor landbouwwerktuigen. Het is een eenvoudige
constructie die geen bijzondere waarde heeft voor flora of fauna. Het strekt wel tot de aanbeveling
om het slopen/ saneren buiten het broedseizoen te doen. Enkele hoeken onder de kap zijn geschikt
om nesten te maken.
Eik
De aanwezige eik naast de mestsilo moet mogelijk weg, dit is nog niet zeker. De eik heeft geen
holtes of verwijzing naar mogelijke beschermde soorten.
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>2. Resultaten –Soortbescherming
2.1 Inleiding
De resultaten zijn verdeeld in beschermde soorten beschermde gebieden. De beschermde soorten
worden per soortgroep hierbij kort besproken. Er wordt aangegeven of de soortgroep is vastgesteld
en of het projectgebied geschikt is als verblijfplaats.
2.2 Vaatplanten
Betreft                                                Vastgesteld ?
Bijzondere vegetatietype/ vegetatiestructuur           Niet aanwezig
Muurplanten                                            Niet aanwezig
Beschermde planten                                     Niet aanwezig
2.3 Broedvogels
Betreft                                                Vastgesteld ?
Mussen                                                 Niet aanwezig
Kerkuil & steenuil                                     Niet aanwezig
Gierzwaluw & boerenzwaluw                              Niet aanwezig
Overige soorten                                        Niet aanwezig
2.4 Vleermuizen
Betreft                                                Vastgesteld ?
Gebouw bewonende vleermuizen                           Verblijfplaats: niet vastgesteld, geen sporen
                                                       gevonden. Opstal/berging niet geschikt voor
                                                       vleermuizen.
2.5 Grondgebonden zoogdieren
Betreft                                                Vastgesteld ?
(kleine) marterachtigen                                Niet vastgesteld, geen sporen gevonden
Egel                                                   Niet vastgesteld, geen sporen gevonden, terrein
                                                       niet geschikt
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>2.6 Overige soorten
Betreft                                         Vastgesteld ?
Oppervlakte water                               Geen water aanwezig, bij de opname. De sloot
                                                naast de te slopen silo stond droog op het
                                                moment van de opname. .
              Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>3. Gebiedsbescherming
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden aan de hand van het Natuur Netwerk Brabant de beschermde gebieden
besproken die van toepassing zijn op het projectgebied.
3.2 Natuur Netwerk Brabant
Projectgebied is buiten het Natuur Netwerk Brabant gelegen. Het Natuur Netwerk Brabant is een
onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het is een netwerk van deel bestaande en deels
nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De Kruishoeveweg 5 Vught is gelegen binnen de blauwe cirkel.
He t oranje vlak is nog niet gerealiseerde Natuur Netwerk. Er zijn plannen voor verwerving/ danwel
functieverandering van deze gronden. De heer Maas, eigenaar van de Kruishoeveweg 5 is beheerder
en eigenaar van deze gronden.
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>3.3 Natura 2000
De groene gebieden zijn Natura 2000 gebieden nabij de Kruishoeveweg 5 te Vught
De Loonse en Drunense Duinen alsmede de Leemkuilen zijn het meest dichtbij de locatie gelegen
Natura 2000 gebied. Het gebied is op meer dan een kilometer afstand van het projectgebied. De
sloop heeft geen negatieve gevolgen voor de Natura 2000 gebieden. Deze Natura 2000 gebieden zijn
De Loonse en Drunense Duinen / Leemkuilen en het verder gelegen het Vlijmensven..
               Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                               18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>4. Conclusies
Het projectgebied is niet geschikt als leefgebied beschermde soorten.
De te slopen/te saneren objecten zijn door het gebruik als veehouderij niet of minder geschikt voor
beschermde soorten. Het erf en de gebouwen zijn schoon er zijn geen ruige plekjes te vinden. De te
slopen objecten en het intensieve gebruik zijn ongeschikt voor vleermuizen. In de toekomst kan er
mogelijk meer ruimte komen voor soorten om zich te vestigen ( zie gebiedsbescherming). Versterking
van de natuurwaarde kan door eenvoudige maatregelen als het hangen van nestkasten, en nectar-
en vruchtdragende soorten te gebruiken Er zijn geen mitigerende of compensatie maatregelen nodig.
Het strekt tot de aanbeveling om de objecten buiten het broedseizoen te saneren. Het gebruik van
de gedragscode is een goed middel om transparant te maken dat er zorgvuldig is gewerkt.
Gebiedsbescherming
De voorgenomen sloop of sanering heeft geen effect op de in de omgeving gelegen Natura 2000
gebieden. Het zijn geen grote of ingrijpende maatregelen waar effect van waar te nemen zal zijn. De
heer Maas heeft in overweging voor een gedeelte van zijn grond functieverandering te gaan
toepassen. Het gaat om een belangrijk deel van zijn bedrijfsareaal. De grond waar
functieverandering op van toepassing zal zijn is gelegen binnen het NNN – Brabant. Deze stap zal een
extensivering van het bedrijf betekenen. Voor de natuur is dit een belangrijke stap, en vervolgens
ook indirect op de Natura 2000 gebieden. Het strekt tot de aanbeveling de heer Maas voldoende te
ondersteunen in het te doorlopen proces als hij deze keuze wil maken
.
                Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>5. Geraadpleegde bronnen
Internet
● BIJ12. Kennisdocument Huismus, Steenuil, Kerkuil;
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf
● Vleermuisprotocol 2017, maart 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl en
www.zoogdiervereniging.nl.
● Onderzoeksprotocollen; https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/
● Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2016). Jaargang 2016, Nr. 34. Wet
van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet
natuurbescherming)
.
● https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
● www.sovon.nl (soortgegevens vogels)
● Gebiedendatabase Natura 2000 (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000)
● www.verspreidingsatlas.nl/ (verspreidingsgegevens NDFF)
● www.ravon.nl (soortgegevens reptielen, amfibieën en vissen)
● www.zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren)
● Ministerie van Economische Zaken 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke
ingrepen. Lees hier wat de Wet natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3,
december 2016. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
● Ministerie van EZ (http://mineleni.nederlandsesoorten.nl).
● Ministerie van EZ (2016).
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-nat
uurwet).
● Zoogdierenvereniging (2019). Website met soort informatie over de Nederlandse
Zoogdieren
● Beschermdesoorten.nl, kennissite van Kaales Natuur & Ondernemen
● www.sovonatlas.nl [verspreidingsgegevens vogels]
● www.rijksoverheid.nl & [natuurwetgeving / soortbescherming &
gebiedenbescherming]
● http://www.steenuil.nl/onderzoek/inventariseren
               Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                               20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Literatuur
● Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (2016) Atlas
van de Nederlandse zoogdieren. –Natuur in Nederland 12. Naturalis Biodiversity
Center, Zoogdiervereniging en KNNV Uitgeverij, Leiden.
● Bijlsma, R.G. (et al) 2001, Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna
van Nederland 2) GMB uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
● Dietz, C. (et al.) 2009, Vleermuizen; Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika,
Tirion Natuur.
● Janssen A.M. & Schaminée H.J. 2008. Europese Natuur in Nederland; Soorten van
de Habitatrichtlijn, KNNV Uitgeverij, Utrecht.
● Krijgsveld, K.L., Smits, R.R. & Winden J. van der 2008. Verstoringsgevoeligheid van
vogels, Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie, Bureau
Waardenburg Rapport 08-173, Culemborg.
● Lange R. (et al.) 1994. Zoogdieren van West-Europa, KNNV Uitgeverij, Utrecht.
● SOVON 1987, Atlas van de Nederlandse Vogels.
● SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002 Atlas van de Nederlandse Broedvogels
1998-2000, Nederlandse fauna 5, Naturalis, KNNV-uitgeverij Leiden.
● SOVON & CBS 2005, Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk,
SOVON-informatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland,
Beek-Ubbergen.
● Veldgids Diersporen 4e druk 2013, KNNV Uitgeverij.
● Nieuwe aantalsschatting van de Steenuil in Nederland, Ronald van Harxen & Pascal
Stroeken. Athene 14-43. STONE, uitgave van het Steenuilen Overleg Nederland.
● Notitie inventarisatie steenuilen Laag Soeren. 12 juni 2013 D. Breuker. Bureau
Waardenburg bv.
● Steenuilen in de ruimte. Nico van de Brink. Athene 12-1. STONE, uitgave van het
Steenuilen Overleg Nederland.
● Vogelatlas van Nederland; broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering. Sovon.
2018.
                 Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Contactgegevens :
     HOLAG
     HOFLAND LANDELIJK GEBIED
     Adviesbureau & Uitvoeringsdeskundige
     Roosendaalsebaan 13
     4885 KC Achtmaal
     +31 6 54295163
     info@holag.eu
     www.holag.eu
            Quickscan Wetnatuurbescherming Kruishoeveweg 5 Vught Noord Brabant
                                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Bodemonderzoek
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5 59
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Rapport:                             VERKENNEND BODEM- EN ASBESTONDERZOEK
                                     Kruishoeveweg 5
                                     Vught
Opdrachtgever:                Van Dun Advies BV
                              Dorpsstraat 54
                              5113 TE Ulicoten
Rapportnummer:                2001841                                                              Versie: 1
Rapportdatum:                 30 maart 2021
Status:                       Definitief
Auteur:                       N. Zwetsloot
Kwaliteitscontrole:           ing. W.J.H. van den Heuvel
 Lankelma Geotechniek Zuid BV               Tel. 0499-578520              IBAN: NL98ABNA0590577670
 Postbus 38, 5688ZG Oirschot                Website: www.lankelma-zuid.nl BIC ABNANL2A
 KvK. nr.: 17131641                         E-mail: info@lankelma-zuid.nl BTW: NL 8105.11.654.B.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                           Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                        rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
                                                           Inhoudsopgave
1    Inleiding ...........................................................................................................................................1
  1.1      Opdrachtvorming ......................................................................................................................1
  1.2      Doelstelling ...............................................................................................................................1
  1.3      Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage .............................................................................1
2    Vooronderzoek ................................................................................................................................3
  2.1      Locatiegegevens ......................................................................................................................3
  2.2      Historische informatie ...............................................................................................................3
  2.3      Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater .....................................................4
  2.4      Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek ......................................................4
  2.5      Regionale bodemopbouw en geohydrologie ............................................................................4
  2.6      Resumé ....................................................................................................................................5
3    Hypothese en Onderzoeksstrategie ..............................................................................................6
  3.1      Hypothese ................................................................................................................................6
  3.2      Onderzoeksstrategie ................................................................................................................6
4    Veldwerkzaamheden .......................................................................................................................7
  4.1      Grond ........................................................................................................................................7
  4.2      Grondwater ...............................................................................................................................7
  4.3      Asbest .......................................................................................................................................8
     4.3.1      Visuele inspectie maaiveld en weersomstandigheden .....................................................8
     4.3.2      Visuele inspectie grove fractie ..........................................................................................8
  4.4      Afwijkingen BRL-SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018 .................................................8
5    Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek ..........................................................................9
  5.1      Samenstelling en analyseparameters ......................................................................................9
  5.2      Toetsingscriteria .......................................................................................................................9
     5.2.1      Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb)...............................................9
     5.2.2      Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk) .........................................9
     5.2.3      Asbest in grond .............................................................................................................. 10
  5.3      Toetsingen ............................................................................................................................. 10
     5.3.1      Grond ............................................................................................................................. 10
     5.3.2      Grondwater .................................................................................................................... 11
     5.3.3      Asbest ............................................................................................................................ 11
6    Conclusie en aanbeveling ........................................................................................................... 12
  6.1      Conclusie ............................................................................................................................... 12
  6.2      Resumé en aanbeveling ........................................................................................................ 13
Bijlagen
Bijlage 1: Regionale ligging locatie
Bijlage 2: Situatietekening met boorlocaties
Bijlage 3: Profielbeschrijvingen
Bijlage 4: Analysecertificaten grond, grondwater en asbest
Bijlage 5: Toetsingstabellen: grond en grondwater
Bijlage 6: Fotorapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                       Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                             rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
1 Inleiding
1.1    Opdrachtvorming
In opdracht van Van Dun Advies BV heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend bodem-
en asbestonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Kruishoeveweg 5 te Vught. De regionale ligging
van de locatie is weergegeven in bijlage 1
De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen
bestemmingswijziging en de daaropvolgende nieuwbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie. Als
gevolg hiervan dient de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd te
worden. Daarnaast dient door middel van onderhavig onderzoek beoordeeld te worden of aanvullende
procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).
Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering
die erop is gericht om te kunnen beoordelen of (mogelijke) bodemverontreinigingen aanwezig zijn,
evenals het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De mogelijkheid blijft daarom
bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het
onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een
momentopname is.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse normen NEN5740/A1 en NEN5707/C2.
Het veldwerk is onder certificaat uitgevoerd op grond van beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000.
Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is van
toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf
acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en monsters.
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie
anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. Verder is zij gecertificeerd in het kader van ISO-9001
en de BRL-SIKB 2000 “veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende
protocollen. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze
documenten.
1.2    Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek wordt onderstaand puntsgewijs benoemd:
 historisch onderzoek naar bodembedreigende activiteiten/situaties binnen de locatie middels
    welke een inschatting wordt gemaakt of en waar op de locatie bodemverontreiniging te
    verwachten is;
 bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie;
 op basis van de resultaten vaststellen of in het kader van de Wbb sprake is van een geval van
    ernstige bodemverontreiniging;
 bepalen of de bodem wel dan niet verdacht is voor asbest.
1.3    Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage
De werkzaamheden zijn door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. onder certificaat uitgevoerd, te weten
conform BRL-SIKB 2000 en de daaraan gekoppelde protocollen:
    2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van
     grondmonsters en waterpassen”;
    2002: “Het nemen van grondwatermonsters”;
    2018: “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem”.
In de BRL-SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen voor bodemonderzoek die
eveneens bepalend zijn voor de uitvoering van het bodemonderzoek. De belangrijkste en meest
bepalende normeringen zijn de NEN5725:2017 “Bodem-landbodem-strategie voor het uitvoeren van
                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                   Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                         rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
vooronderzoek” en de NEN5740/A1: 2016 “Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek”.
Evenals de NEN5707/C2: 2017 “Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in de bodem en
partijen grond”.
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de
onderzoekshypothese en –strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten
(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                        Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                              rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
2 Vooronderzoek
Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 is ten behoeve van de bepaling van de
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.3 opgenomen
informatie is afkomstig van/uit:
 terreininspectie;
 het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.;
 omgevingsrapportage van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord-Brabant;
 informatie opdrachtgever;
 TNO (Regis);
 website www.topotijdreis.nl;
 website www.bodemloket.nl.
Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek
worden beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek
ter beschikking staande gegevens alsmede de bij de terreininspectie geconstateerde situatie.
Aanleiding en aspecten van het vooronderzoek
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig vooronderzoek sluit aan bij A ‘opstellen hypothese
over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’, uit de
NEN5725.
2.1    Locatiegegevens
Algemeen
De onderzochte locatie is gelegen aan de Kruishoeveweg 5 te Vught, gemeente Vught. Kadastraal is
de locatie bekend onder kadastrale gemeente Vught, sectie I, nrs.323 (ged.) en 1474 (ged.). De
coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn x = 145,38 en y = 405,93.
Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 9000 m². Ten tijde van de uitvoering
van het onderzoek was onderhavige onderzoekslocatie deels bebouwd met een woonhuis, agrarische
bedrijfspanden en deels verhard met klinkers. In bijlage 2 is voornoemde situatie van de
onderzoekslocatie weergegeven. Onderhavige locatie is zuidwestelijk gelegen ten opzichte van het
centrum van Vught.
Terreininspectie
Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is een terreininspectie
uitgevoerd voorafgaande aan de veldwerkzaamheden. Foto’s van de locatie zijn in Bijlage 6
toegevoegd. De locatie is daadwerkelijk in gebruik zoals in voorgaande alinea omschreven. Er zijn
tijdens de terreininspectie geen bijzonderheden (zoals verdachte plekken, artefacten of
bodembeschermende voorzieningen, puin en/of asbest op het maaiveld, asbest beschoeiingen,
verzakkingen, verhogingen, verkleuringen, brandplaatsen) geconstateerd, welke een aanwijzing
zouden kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging.
2.2    Historische informatie
Gebruik locatie: heden en verleden
Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat de locatie reeds sinds eind 19de eeuw bebouwd is met een
woonhuis en aangrenzend agrarisch perceel. De bebouwing is in de loop van de 20 ste eeuw
uitgebreid. Recent is op het achterterrein een nieuwe mestopslag gebouwd.
De locatie is in het buitengebied van Vught gesitueerd. De locatie grenst aan de noordzijde aan de
geasfalteerde weg ‘Kruishoeveweg’. De oostzijde grenst aan een perceel met woonhuis en agrarische
gebouwen. De overige zijden grenzen aan diverse agrarische percelen.
                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                     Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                           rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn gegevens bekend van activiteiten die de bodem mogelijk
negatief hebben kunnen beïnvloeden. Er is sprake van een wasplaats en een bovengrondse tank. In
het verleden is sprake geweest van een ondergrondse olietank
Voormalige stortlocatie
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen sprake van een (voormalige)
stortlocatie.
Explosieven
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine
schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. De
onderzoekslocatie is gesitueerd in de zone ‘Overige gebieden’. Binnen deze zone kunnen resten
worden verwacht van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en
onderduikholen.
Asbestverdachte activiteiten
Op de locatie is sprake van een en/of meerdere verdachte asbestverdachte objecten. Het aanwezige
asbest is onverweerd, maar het is echter niet uit te sluiten dat er materiaal in de bodem terecht is
gekomen. Verder geschiedt de afwatering niet overal via afvoergoten.
2.3    Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater
Het onderhavige onderzoeksgebied is gelegen binnen een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart
(Regio Noordoost Brabant, 28 februari 2019) is opgesteld. Volgens de kaart valt het
onderzoeksgebied binnen een schoon deelgebied. Op basis van de kaart kan worden aangenomen
dat de bodem ter plaatse niet verontreinigd is. De milieuhygiënische kwaliteit wordt als zijnde de
achtergrondwaarde beschouwd.
2.4    Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek
Bij de gemeente Vught zijn gegevens bekend van bodemonderzoeken en/of potentieel
bodembedreigende activiteiten ter plaatse van en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.
In onderstaande tekst zijn de bevindingen hiervan in het kort omschreven.
Verkennend bodemonderzoek Kruishoeveweg 5 te Vught, Bijvelds, rap.nr. AA086500080, d.d. 18
januari 2011. Onderzoek op een deel van het terrein in verband met de uitbreiding met een
hondenkennel. In de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verhoogde gehalten
boven de streefwaarden aangetoond.
Oriënterend onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught, NIPA, rap.nr. AA086500884, d.d. 2 december
2003. Er heeft een oriënterend onderzoek plaatsgevonden in het kader van de Bodemsanering
Bedrijven (BSB). Op een gedeelte van de locatie dient een verkennend bodemonderzoek plaats te
vinden.
Verkennend bodemonderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught, Van Vleuten Consult, rap.nr.
AA086500884, d.d. 22 september 2006. De bovengrond blijkt licht verontreinigd met minerale olie. In
de ondergrond zijn geen waarden boven de streefwaarden aangetoond. Het grondwater blijkt licht
verontreinigd met chroom.
BOOT-bestand. Kruishoeveweg 1. Tanks van 6000 liter dieselolie, 4000 liter dieselolie en 3000 liter
afgewerkte olie, welke in 1991 gesaneerd zijn.
2.5    Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De op basis van de geraadpleegde bronnen verwachte ondiepe geologie op de locatie is
weergegeven in tabel 2.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw
betreft die door TNO is geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke
laagopbouw en –samenstelling kunnen hiervan afwijken.
                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                        Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                 rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw*
  Diepte              Formatienaam               Lithologie
  [m-mv]
  0 – 19              Formatie van Boxtel        Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof
                                                 zand en een spoor klei, veen en grind
  19 – 73,5           Formatie van Sterksel      Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige klei, fijn
                                                 zand en grind en een spoor klei
  73,5 – 77           Formatie van Stramproy     Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden zand, weinig veen,
                                                 fijn en grof zand en een spoor bruinkool
*    Bron: Landelijk DGM model V1.3 – 2009, NITG-TNO, de werkelijke diepte en formatienaam kan afwijken (met name nabij geologische
     breukzones)
De grondwaterstand van het freatisch pakket bedraagt circa 1,3 m-mv. Het grondwater in het ondiepe
(freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend westelijke richting. De locatie ligt niet
in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een grondwaterbeschermingsgebied.
2.6       Resumé
Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek is de locatie als zijnde “verdacht” gekwalificeerd
ten aanzien van grondverontreiniging. Dit geldt ook voor de parameter asbest. Hiermee wordt bedoeld
dat er mogelijk stoffen in gehalten boven de generieke achtergrondwaarden vallen.
                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                         Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                     rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
3 Hypothese en Onderzoeksstrategie
3.1      Hypothese
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie ten aanzien van de grond en het
grondwater als een ‘heterogeen diffuus verontreinigd gebied’ gekwalificeerd.
3.2      Onderzoeksstrategie
Grond en grondwater
Voor de bovengrondse dieseltank/ wasplaats is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de
boor-, bemonsterings- en analysestrategie de ‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met
een of meer ondergrondse Opslagtanks (VEP-OO, tabel 6) gehanteerd, zoals beschreven in de
NEN5740/A1. Daar de peilbuis van het reguliere onderzoek gecombineerd ter plaatse van deze
deellocatie is geplaatst, is het grondwater op het reguliere NEN-pakket onderzocht.
Voor wat betreft de voormalige ondergrondse tank is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de
boor-, bemonsterings- en analysestrategie de ‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met
een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP, tabel 5) gehanteerd,
zoals beschreven in de NEN5740/A1. Bij de uitvoering van het veldwerk is de ligging van de
voormalige tank achterhaald.
Bij het overige deel van de onderzoekslocatie is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie is de
boor-, bemonsterings- en analysestrategie gehanteerd zoals beschreven in de NEN5740/A1
‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een
heterogeen verdeelde stof op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL, tabel 9.1)’.
Asbest
Voor de onderzoekslocatie is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de boor-, bemonsterings-
en analysestrategie gehanteerd, zoals beschreven in de NEN5707 ‘Diffuus belaste locaties met een
heterogeen verdeelde asbestverontreiniging’ (tabel 7). De asbestgaten zullen specifiek gericht worden
ter plaatse van asbestverdachte dakbedekking zonder of met incomplete dakgoot.
In tabel 3.1 en tabel 3.2 zijn overzichten opgenomen van de uit te voeren veldwerkzaamheden en
laboratoriumwerkzaamheden.
tabel 3.1 Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden bodemonderzoek
 Oppervlak (m2)                    Veldwerk                                 Analyses
                                   0,5 m-mv     2 m-mv1      peilbuis2      bovengrond               ondergrond              grondwater
 Gehele locatie, max. 9.000 m2     17           4            2              2 x NEN57403             2 x NEN57403            2 x NEN57404 5
 Bovengrondse tank en              4            -            -              1 x NEN57403             -                       -
 wasplaats
 Voormalige ondergrondse tank      1            1            -              1 x NEN57403             -                       -
 1     Handboring tot minimaal 0,5 m- freatische grondwaterstand of 1 m-mv, maximaal tot 2,5 meter.
       Indien visueel schoon dan boren tot opgegeven einddiepte, anders boren tot 0,5 meter minus verdachte bodemlaag.
 2
       Indien een grondwaterspiegel wordt aangetroffen dieper dan 5 m-mv behoeft geen peilbuis te worden geplaatst.
 3     Standaard NEN5740 pakket voor grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink),
       organische parameters (PAK (som 10), minerale olie, PCB (som 7)), lutum en organische stof.
       Standaard NEN 5740 pakket voor grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink),
       benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen, minerale olie, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-
 4
       dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, Som1,2-dichlooretheen, 1,1-dichlooretheaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan,
       tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan,
       Somdichloorpropaan, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen, bromoform.
 5
       Eén van de peilbuizen wordt gericht bij de bovengrondse tank geplaatst.
tabel 3.2 Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden asbestbodemonderzoek
  Oppervlak (m2)                   Veldwerk                                Analyses
                                   Asbestgaten           Boringen          grondmengmonsters                   Puinmengmonsters
  Asbest verdacht dak zonder       3                     -                 1 x NEN5898                         -
  dakgoot, circa 15 m2
                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                             Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                        rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
4 Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL-SIKB 2000, conform de
protocollen 2001, 2002 en 2018 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
Evenals de daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnormen (NEN).
4.1       Grond
De veldwerkzaamheden zijn door de KWALIBO erkende persoon dhr. J. Schoonhoven, uitgevoerd op
13 januari 2021 (uitvoering boringen, plaatsing peilbuizen en bemonstering grond).
De veldmedewerker verklaart de (veld)werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben
uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.
In tabel 4.1 zijn ten behoeve van het onderzoek de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen.
tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden
 Boring                                              Diepte [m-mv]                                  Filterdiepte [m-mv]
 B08 t/m B29                                         0,5                                            -
 B03 t/m B07                                         2,0                                            -
 B02                                                 3,2                                            2,2 – 3,2
 B01                                                 3,1                                            2,0 – 3,0
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,2 m-mv overwegend uit matig fijn en
zwak tot matig siltig zand. Met name de bovengrond is zwak tot matig humushoudend. Zeer lokaal is
de bodem zwak grindig of bestaat uit sterk zandige leem. De situering van de onderzoekslocatie en de
geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 2. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt
verwezen naar bijlage 3.
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen
welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid.
In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid
van verontreinigende stoffen in de bodem.
4.2       Grondwater
De peilbuizen zijn, na inachtneming van de geldende rustperiode van minimaal een week door de
erkende veldwerker, de heer J. Schoonhoven, bemonsterd op 20 januari 2021. De veldwerker
verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd,
conform de eisen van protocol 2002. In tabel 4.2 zijn de gegevens hiervan weergegeven:
tabel 4.2 Peilbuisgegevens
  Peilbuisnummer                                                                B01                                B02
  Datum bemonstering                                                            20-01-2021                         20-01-2021
  Diepte grondwaterspiegel [m-mv]                                               1,3                                1,35
  Filterstelling [m-mv]                                                         2,0 – 3,0                          2,2 – 3,2
  Toestroming                                                                   goed                               goed
  Beluchting                                                                    niet belucht                       niet belucht
  Zuurgraad [pH]                                                                6,5                                6,8
  Elektrische geleidbaarheid [Ec, S/cm]                                        74                                 275
  Troebelheid (NTU)                                                             500*                               229*
  Waargenomen afwijkingen                                                       geen                               geen
  Drijflaag                                                                     geen                               geen
*De troebelheid van het grondwater uit de peilbuis kan hoog worden genoemd. De in de NEN5744 gehanteerde waarde voor troebelheid van 10
NTU kan indicatief worden genoemd. Deze is gebaseerd op standaard factoren die zich in de natuur voordoen. Hogere troebelheden duiden op
het feit dat onnatuurlijk hoge krachten op de bodemdeeltjes rond (de omstorting van) het peilfilter zijn of worden uitgeoefend. Aangezien de
peilbuis recentelijk is geplaatst en het feit dat de bodemopbouw uit zeer fijn zand bestaat (lees: zeer fijne fracties) is het gemeten verhoogde NTU
gehalte niet vreemd te noemen. In onderhavig geval gaan wij er vanuit dat de troebelheid wordt veroorzaakt door de in suspensie zijnde vaste
(grond)deeltjes.
                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                        Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                              rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
4.3     Asbest
Veiligheid
De arbeidshygiënische maatregelen tijdens het uitvoeren van het onderzoek moeten voldoen aan de
voorschriften uit het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 4: afdeling 1 en 2). De maatregelen
zijn uitgewerkt in de CROW-publicatie 400 “Werken in en met verontreinigde grond”. Voorafgaand aan
het onderzoek is een beoordeling uitgevoerd van mogelijke blootstellingsrisico’s aan schadelijke
stoffen.
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is vastgesteld dat het bodemvochtgehalte
meer dan 10% betrof. Tijdens de beoordeling van de locatie zijn geen blootstellingsrisico’s
gedefinieerd. Derhalve zijn naast de standaard persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM:
veiligheidsschoenen en handschoenen) geen aanvullende maatregelen getroffen c.q. PBM’s gebruikt.
4.3.1 Visuele inspectie maaiveld en weersomstandigheden
De veldwerkzaamheden met betrekking tot het asbestbodemonderzoek zijn door de KWALIBO erkend
persoon dhr. J. Schoonhoven uitgevoerd op 13 januari 2021. De veldmedewerker verklaart de
(veld)werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform de eisen
van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.
Bij de uitgevoerde inspectie van het maaiveld zijn geen bodemvreemde materialen, kleuren e.d.
aangetroffen, welke een aanwijzing zou kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging.
De inspectie efficiëntie bedraagt meer dan 25% (lees: de gehele locatie is braakliggend), op basis van
de uitgevoerde visuele inspectie van het maaiveld.
De weersomstandigheden kunnen als volgt worden omschreven:
    regenval minder dan 10 mm;
    geen hagel en/of sneeuwval;
    tussen zonsop- en -ondergang;
    geen mist (zicht > 50 meter).
4.3.2 Visuele inspectie grove fractie
Op basis van de aangetroffen afwijkingen, zijnde asbest verdachte dak dekking zonder dakgoot, zijn 3
inspectiegaten gegraven. Voor de uiteindelijke situering van inspectiegaten, verwijzen wij naar bijlage
2 van dit schrijven. In bijlage 3 zijn de profielen van de asbestgaten weergegeven.
De uitkomende bodemmaterialen zijn naast het inspectiegat uitgespreid en visueel beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen >20 mm
aangetroffen. Vervolgens is de grond gezeefd met een grove zeef (maaswijdte 20 mm). Hierbij zijn
geen asbesthoudende materialen aangetroffen.
Van de fijne fractie is vervolgens een grondmengmonster ASBMM1 samengesteld voor analyse op
asbest.
4.4     Afwijkingen BRL-SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het
kader van de BRL-SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018.
                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                         Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                               rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
5 Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek
5.1       Samenstelling en analyseparameters
De grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn in het laboratorium van SYNLAB Analytics &
Services B.V. in Rotterdam (door de RvA erkend) chemisch geanalyseerd. De analyses zijn
uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000.
Het aantal samengestelde en/of analytisch onderzochte grondmengmonsters en grondwatermonsters
is niet in overeenstemming met de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in hoofdstuk 3. Er is één
extra grondmengmonster van de bovengrond samengesteld.
Het aantal samengestelde en/of analytisch onderzochte grondmengmonsters op de parameter asbest
is in overeenstemming met de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in hoofdstuk 3.
In onderstaande tabel 5.1 en tabel 5.3 is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende monsters (grond en
asbest) zijn samengesteld (o.a. zintuiglijke waarnemingen en diepte geanalyseerde bodemlaag).
Tevens zijn in tabel 5.2 de resultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. De
analysecertificaten zijn weergegeven in Bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de
achtergrondwaarden en interventiewaarden en weergegeven in Bijlage 5.
5.2       Toetsingscriteria
Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn
vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de zogenaamde generieke
referentiewaarden).
5.2.1 Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb)
De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per
1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb).
Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke
achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de
interventiewaarden (zowel grond als grondwater):
  achtergrondwaarde (grond) of S-waarde =   waarde voor een schone, multifunctionele bodem
  (grondwater)
  ½ (AW of SW+I) waarde of bodemindex   =   Waarde waarbij men een aanvullend/nader onderzoek in overweging dient
                                            te nemen ((achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde) / 2)
  interventiewaarde of I-waarde         =   interventiewaarde voor sanering(sonderzoek)
De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie <2m)
en organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek de gemeten waarden
moeten worden omgerekend als zijnde “standaard bodem” (10% organische stof en 25% lutum). De
omgerekende waarden worden vervolgens getoetst aan de vigerende referentiewaarden. Ten aanzien
van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie gehanteerd:
      licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde (grond) c.q. streefwaarde
       (grondwater) en de ½ (AW+I) waarde;
      matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de ½ (AW of SW+I) waarde of bodemindex en gelijk
       interventiewaarde;
      sterk verhoogd gehalte: gehalte groter dan de interventiewaarde.
5.2.2 Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Bij het op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) toepassen van een partij grond, volgens het
generieke toetsingskader, spelen de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem een
belangrijke rol. In verband met hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing als zijnde
landbodem, zijn de in de grond(meng)monsters gemeten gehalten indicatief getoetst aan de waarden
                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                     Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                           rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
afkomstig uit de Regeling bodemkwaliteit (Bijlage B, tabellen 1 en 2). Dit is geschied met behulp van
het toetsingsinstrument BoToVa (Bodemtoets- en validatieservice).
Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie
gehanteerd:
     achtergrondwaarden: grond die vrij toepasbaar is bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit;
     wonen: grond kan worden toepast bij de bodemfuncties en bodemkwaliteiten ‘wonen’ en
      ‘industrie’;
     industrie: grond kan worden toegepast bij bodemfunctie en bodemkwaliteit ‘industrie’;
     niet toepasbaar: grond kan niet elders worden toegepast en dient te worden afgevoerd naar een
      erkend verwerker.
5.2.3 Asbest in grond
De resultaten van het asbestonderzoek ‘grond’ zijn getoetst aan interventiewaarde opgenomen in
bijlage B (grond en baggerspecie) van de Regeling bodemkwaliteit. Deze is van toepassing wanneer
men de grond wil hergebruiken. In deze bijlage is opgenomen dat een concentratie van 100 mg/kgds
wordt gehanteerd. Dit op basis van de gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x
concentratie amfibool asbest).
In de NEN5707 (2017) is opgenomen dat indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de
interventiewaarde (afkomstig uit de Circulaire bodemsanering), het statistisch aannemelijk is dat ook in
een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen
geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte
groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogst
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
5.3      Toetsingen
5.3.1 Grond
In tabel 5.1 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende
achtergrondwaarden overschrijden.
tabel 5.1 Resultaten grondonderzoek
  Monster-     Samenstelling (cm-mv)        Bodemsamenstelling/          Analysepara-     Parameters >AW       Toets        Bbk
  nr.                                       bijmengingen                 meters                                (Wbb)
  Overige deel onderzoekslocatie
  MM1          B03 (0,00 - 0,50)            Matig fijn, matig siltig     NEN5740 pakket   PCB                  *            IND
               B08 (0,00 - 0,50)            zand, matig humeus           grond
               B09 (0,10 - 0,50)
               B13 (0,20 - 0,50)
  MM2          B05 (0,08 - 0,58)            Matig fijn, matig siltig     NEN5740 pakket   -                    -            AW
               B10 (0,08 - 0,50)            zand, zwak humeus            grond
               B12 (0,00 - 0,50)
               B17 (0,08 - 0,50)
  MM4          B18 (0,00 - 0,50)            Matig fijn, matig siltig     NEN5740 pakket   -                    -            AW
               B19 (0,00 - 0,50)            zand, matig humeus           grond
               B20 (0,00 - 0,50)
               B21 (0,00 - 0,50)
  MM6          B01 (1,00 - 1,50)            Matig fijn, matig siltig     NEN5740 pakket   -                    -            AW
               B03 (1,50 - 2,00)            zand                         grond
               B04 (1,00 - 1,50)
               B04 (1,50 - 2,00)
  MM7          B02 (0,70 - 1,00)            Matig fijn, zwak siltig      NEN5740 pakket   -                    -            AW
               B02 (1,00 - 1,30)            zand                         grond
               B05 (1,00 - 1,50)
               B07 (0,70 - 1,20)
  Deellocatie: Voormalig ondergrondse tank
  MM3          B06 (0,00 - 0,50)            Matig fijn, matig siltig     NEN5740 pakket   PCB                  *            AW
               B26 (0,08 - 0,30)            zand, matig humeus           grond
               B28 (0,00 - 0,50)
               B29 (0,00 - 0,50)
  Deellocatie: Bovengrondse tank/ Wasplaats
  MM5          B22 (0,08 - 0,50)            Matig fijn, matig siltig     NEN5740 pakket   -                    -            AW
               B23 (0,08 - 0,50)            zand, matig humeus           grond
               B24 (0,08 - 0,50)
               B25 (0,20 - 0,50)
                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                             Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                                                       rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
           Verklaring gebruikte afkortingen:                                         Verklaring van de tekens:
  AW       voldoet aan bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde 2000           *      groter dan AW en kleiner of gelijk aan de bodemindex
  WO       voldoet aan bodemkwaliteitsklasse wonen                            **     groter dan bodemindex (0,5), kleiner of gelijk interventiewaarde
  IND      voldoet aan bodemkwaliteitsklasse industrie                        ***    groter dan interventiewaarde
  NT       voldoet aan bodemkwaliteitsklasse niet toepasbaar                  -      gehalte niet verhoogd t.o.v. AW dan wel detectiegrens
  Bbk      indicatief getoetst aan Besluit bodemkwaliteit
5.3.2 Grondwater
In tabel 5.2 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende
streefwaarden overschrijden.
tabel 5.2 Resultaten grondwateronderzoek
   Monsternr.          Analyse                                   Parameters >SW                 Toets (Wbb)
   Overige deel onderzoekslocatie
   B01                 NEN5740 grondwater                        Barium                         *
                                                                 Nikkel                         *
                                                                 Zink                           *
   Bovengrondse tank/ Wasplaats
   B02                 NEN5740 grondwater                        Barium                         *
                                                                 Koper                          *
  Verklaring van de tekens:
  *          groter dan streefwaarde en kleiner of gelijk ½ (streefwaarde+I) waarde
  **         groter dan ½ (SW+I) waarde en kleiner of gelijk interventiewaarde
  ***        groter interventiewaarde
  -          gehalte niet verhoogd t.o.v. streefwaarde dan wel detectiegrens
5.3.3 Asbest
In tabel 5.3 is een overzicht weergegeven van de totale gehalten aan asbest. In de tabel zijn per
traject alleen de gemiddelde totaal gewogen gehalten opgenomen van de deellocatie (lees: wanneer
sprake is van een verkennend asbestonderzoek), wanneer is voldaan aan de homogeniteitstoets.
Het berekende totale gewogen gehalte is een sommatie van de grove fractie (indien aangetoond
tijdens de visuele inspectie van de gaten) en de concentratie van de fijne fractie (analytisch gemeten
in het laboratorium).
tabel 5.3 Resultaten verkennend bodemonderzoek asbest
   Monsternr.                  Samenstelling en                 Gewogen asbestconcentratie [mg/kg.ds]                             Toets
                               bodemlaag [m-mv]
                                                                Grove fractie        Fijne fractie          Totaal
   MM1 (grond)                 ABG1 t/m ABG3 (0 – 20)           n.a.                 19.78                  19.78                 -
                                  Verklaring van de tekens:
  +                               concentratie overschrijdt samenstellingswaarde (=grenswaarde)
  +/-                             concentratie gelegen tussen de detectiegrens en de samenstellingswaarde (=interventiewaarde)
  --                              concentratie lager dan de detectiegrens
  -                               concentratie overschrijdt niet de helft van de grenswaarde
                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                       Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                             rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
6 Conclusie en aanbeveling
In opdracht van Van Dun Advies BV heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend bodem-
en asbestonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Kruishoeveweg 5 te Vught.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen
bestemmingswijziging en de daaropvolgende nieuwbouw op deze locatie. Als gevolg hiervan is de
milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd. Daarnaast is door middel van
onderhavig onderzoek beoordeeld of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de
Wet bodembescherming (Wbb).
6.1    Conclusie
Algemeen
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,2 m-mv overwegend uit matig fijn en
zwak tot matig siltig zand. Met name de bovengrond is zwak tot matig humushoudend. Zeer lokaal is
de bodem zwak grindig of bestaat uit sterk zandige leem.
In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid
van verontreinigende stoffen in de bodem. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen
aanvullende informatie naar voren gekomen welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft
geleid.
Grond
In de grondmengmonsters MM1 en MM3 (bovengrond) zijn analytisch licht verhoogde gehalten met
PCB aangetoond. Deze concentratie overschrijdt de achtergrondwaarde, doch overschrijdt de
interventiewaarde niet. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van
de bodemlaag ter plaatse van MM1 indicatief als klasse industrie en de bodemlaag ter plaatse van
MM3 indicatief als klasse AW2000 beschouwd worden.
In de overige grondmengmonsters van de bovengrond en ondergrond zijn analytisch geen van de
onderzochte parameters in verhoogde mate aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden.
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlagen
indicatief als klasse AW2000 beschouwd worden.
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank en de bovengrondse tank/ wasplaats zijn analytisch
geen oliecomponenten gemeten in de bovengrond (MM3 en MM5).
Grondwater
In het grondwater uit peilbuis B01 zijn analytisch licht verhoogde gehalten met nikkel, zink en barium
aangetoond. Deze concentraties overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden.
In het grondwater uit peilbuis B02 zijn analytisch licht verhoogde gehalten met koper en barium
aangetoond. Deze concentraties overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden.
Asbest
In de bovengrond ter plaatse van de inspectiegaten ABG1 t/m ABG3, welke geplaatst zijn direct onder
een asbestverdacht dak zonder dakgoot, is een licht verhoogd gehalte aan asbest aangetoond, welke
onder de helft van de interventiewaarde/grenswaarde ligt. Derhalve kan worden gesteld dat deze
deellocatie kan worden bestempeld als zijnde onverdacht op het voorkomen van asbest.
In het kader van dit onderzoek is op het overige deel van de onderzoekslocatie geen specifiek
onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de grond en op het
maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond
en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Het voorliggende
onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem
binnen het overige deel van de onderzoekslocatie.
                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                   Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                                         rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Toetsing hypothese
De hypothese ‘heterogeen diffuus verdacht’ dient op basis van de resultaten, licht verhoogde gehalten
in grond en grondwater, formeel gezien te worden aanvaard.
Nader bodemonderzoek
Op basis van voornoemde samenvatting en conclusies is nader bodemonderzoek vanuit
milieuhygiënisch oogpunt gezien niet aan de orde.
6.2    Resumé en aanbeveling
Middels onderhavig bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het
grondwater vastgelegd. In het kader van de Wet bodembescherming zijn geen aanvullende
procedures noodzakelijk. Op basis van de bevindingen uit onderhavig bodemonderzoek zijn er, ons
inziens, vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmeringen c.q. beperkingen voor de
voorgenomen bestemmingswijziging en de daaropvolgende nieuwbouw op deze locatie.
Wanneer men (graaf)werkzaamheden en/of wijzigingen uit gaat voeren, dient men rekening te houden
met de volgende zaken:
    wanneer men grond van de locatie wil afvoeren dient men rekening te houden met afzetkosten.
     Een acceptant van de grond kan een aanvullend onderzoek eisen (lees partijkeuring). Op basis
     van dit onderzoek is de boven- en ondergrond ter plaatse van onderzoekslocatie indicatief
     overwegend als zijnde klasse AW2000 en lokaal als zijnde klasse industrie bestempeld.
    het verlenen van goedkeur voor het wijzigen van de bestemming is ter competentie aan het
     bevoegd gezag.
                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                       rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 1 : Regionale ligging locatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Geo- milieu en funderingstechniek

1
Halvoirtscho!

</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>            Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                  rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    Kr
                                                                                                                                                       ui
                                                                                                                                                          sh
                                                                                                                                                             oe
                                                                                                                                                                ve
                                                                                                                                                                  w
                                                                                                                    B21                                             eg
                                                                                             B07
                                                                                                                                              ABG03
                                                                        B18                                                            ABG02                   B27
                                                                                                                               B28
                                                                                                                                ABG01
                                                                                                                                                                   5
                                                                                                       B20
                                                                                                                                                                       B29
                                                                                                                      B02       B24
                                                                                                                                  B25      B26                   B06
                                                                       B19        B04                                     B23
                                                                                                     B17
                                                                                                                           B22
                                                                                    B15
                                                                                                 B16
                                                                                                                              B05
                                                                              B14
                                                                                                            B12
                                                                                        B13                                                                                      1B
                                                                                            B01
                                                                   B03                                     B11
                                                                                                                                                                                                                Kr
                                                                                                                                                                                                                   ui
                                                                                                      B10
                                                                                                                                                                                                                      sh
                                                                                                                                                                                                                         o ev
                                                                                                                                                                                                                             ew
                                                                                        B09                                                                                                                                     eg
                                                                            B08
                                                                                                                                                                                            0m    10 m                        50 m
.Boring afgewerkt met een peilbuis         Verhardingen (beton)
                                           Verhardingen (klinkers)                                             Datum tekening: 24-03-2021             Projectnummer: 2001841 Opdrachtgever: Van Dun Advies B.V.
 Boring tot circa 2,0 meter minus maaiveld
 Boring tot circa 0,5 meter minus maaiveld Verhardingen (tegels)                                               Schaal:             1:1.000            Onderdeel:             Project: Kruishoeveweg 5 te Vught
Inspectiegat                               Niet begaanbaar                                                     Formaat:            A3                 SITUATIETEKENING
 Begrenzing onderzoekslocatie              Asbestdak zonder goot                                               Bijlage:            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                      rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
   Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                  Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
           Boring:              B01                                           Boring:              B02
            Datum:                        13-1-2021                            Datum:                        13-1-2021
            Boormeester:                  Jasper Schoonhoven                   Boormeester:                  Jasper Schoonhoven
            grondwaterstand in cm-mv:     140                                  grondwaterstand in cm-mv:     150
                                      0    gras                                                          0    klinker
         0                                                                  0
                                           Zand, matig fijn, zwak                                        7    Klinker
                                           siltig, zwak humeus,                              1
                                                                                                         20   Zand, matig fijn, zwak
                                           donker grijsbruin,
                                                                                                              siltig, licht bruingrijs,
                          1                Edelmanboor
                                                                                                              Edelmanboor,zamdbed
                                                                                             2
                                                                                                              Zand, matig fijn, zwak
                                      50                                                                 50   siltig, zwak humeus,
        50                                                                 50                                 donker grijsbruin,
                                           Zand, matig fijn, zwak
                                                                                             3                Edelmanboor
                                           siltig, zwak humeus,
                                                                                                         70
                                           donker grijsbruin,                                                 Zand, matig fijn, zwak
                          2                Edelmanboor                                                        siltig, zwak humeus,
                                                                                             4
                                                                                                              donker grijsbruin,
                                                                                                              Edelmanboor
                                      100                                                                100
       100                                                                100                                 Zand, matig fijn, zwak
                                           Zand, matig fijn, matig                                            siltig, licht beigegrijs,
                                           siltig, lichtgrijs,                               5
                                                                                                              Edelmanboor
                                           Edelmanboor
                                                                                                              Zand, matig fijn, zwak
                          3                                                                              130
                                                                                                              siltig, licht beigegrijs,
                                                                                                              Edelmanboor
                                      150                                                    6                Leem, sterk zandig,
       150                                                                150                                 lichtgrijs, Edelmanboor
                                           Leem, sterk zandig,                                           160
                                           sporen roest, lichtgrijs,
                                                                                                              Zand, matig fijn, matig
                                           Edelmanboor
                          4
                                                                                                              siltig, lichtgrijs,
                                                                                             7                Edelmanboor
                                      200
       200                                                                200
                                           Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, lichtgrijs,
                                           Edelmanboor
                                      250
       250                                                                250
                                           Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, lichtgrijs, Zuigerboor
       300                                                                300
                                      310
                                                                                                         320
___________________________________________________________________________________________
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                             Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
           Boring:              B03                                       Boring:         B04
            Datum:                        13-1-2021                        Datum:                 13-1-2021
            Boormeester:                  Jasper Schoonhoven               Boormeester:           Jasper Schoonhoven
            grondwaterstand in cm-mv:     100
                                      0    gras                                               0    klinker
         0                                                              0
                                           Zand, matig fijn, matig                            7    Klinker
                                           siltig, matig humeus,                              15
                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak
                                           donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                   siltig, lichtgrijs,
                          1
                                                                                                   Edelmanboor, zandbed
                                                                                        1
                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak
                                      50                                                      50   siltig, zwak humeus,
        50                                                             50                          donker grijsbruin,
                                           Zand, matig fijn, matig
                                                                                                   Edelmanboor
                                           siltig, zwak roesthoudend,                   2
                                           licht roestgrijs,                                       Zand, matig fijn, zwak
                          2                Edelmanboor                                        80   siltig, zwak humeus,
                                                                                                   donker grijsbruin,
                                                                                        3          Edelmanboor
                                                                                              100
       100                                                            100                          Zand, matig fijn, zwak
                                                                                                   siltig, lichtbeige,
                                                                                                   Edelmanboor
                                                                                                   Zand, matig fijn, matig
                          3                                                             4
                                                                                                   siltig, lichtgrijs,
                                                                                                   Edelmanboor
                                      150
       150                                                            150
                                           Zand, matig fijn, sterk
                                           siltig, lichtgrijs,
                                           Edelmanboor
                          4                                                             5
                                      200                                                     200
       200                                                            200
           Boring:              B05                                       Boring:         B06
            Datum:                        13-1-2021                        Datum:                 13-1-2021
            Boormeester:                  Jasper Schoonhoven               Boormeester:           Jasper Schoonhoven
            grondwaterstand in cm-mv:     140
                                      0    klinker                                            0    gras
         0                                                              0
                                      8    Klinker                                                 Zand, matig fijn, matig
                                                                                                   siltig, matig humeus,
                                           Zand, matig fijn, matig
                                                                                                   donkerbruin, Edelmanboor
                                           siltig, zwak humeus,
                                                                                        1
                                           lichtbruin, Edelmanboor
                          1
        50                                                             50
                          2           70
                                           Zand, matig fijn, matig                      2
                          3
                                           siltig, zwak humeus, licht
                                           bruingrijs, Edelmanboor
                                      100
       100                                                            100
                                           Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, lichtgrijs,
                                           Edelmanboor
                          4                                                             3
                                      150                                                     150
       150                                                            150
                                           Leem, sterk zandig,                                     Zand, matig fijn, matig
                                           donkergrijs, Edelmanboor                                siltig, zwak humeus,
                                                                                                   lichtbruin, Edelmanboor
                          5                                                             4
                                      200                                                     200
       200                                                            200
___________________________________________________________________________________________
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                           Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
           Boring:              B07                                     Boring:         B08
            Datum:                        13-1-2021                      Datum:                13-1-2021
            Boormeester:                  Jasper Schoonhoven             Boormeester:          Jasper Schoonhoven
            grondwaterstand in cm-mv:     120
                                      0    gras                                             0   gras
         0                                                            0
                                           Zand, matig fijn, matig                              Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, matig humeus,                                siltig, matig humeus,
                                           donkerbruin, Edelmanboor                             donkerbruin, Edelmanboor
                          1                                                           1
                                      50                                                    50
        50                                                           50
                                           Zand, matig fijn, matig
                          2
                                           siltig, zwak humeus,
                                      70
                                           lichtbruin, Edelmanboor
                                           Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, lichtgrijs,
                          3
                                           Edelmanboor
       100
                                      120
                                           Leem, sterk zandig,
                          4
                                           lichtgrijs, Edelmanboor
                                      150
       150
                                           Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, lichtgrijs,
                                           Edelmanboor
                          5
                                      200
       200
           Boring:              B09                                     Boring:         B10
            Datum:                        13-1-2021                      Datum:                13-1-2021
            Boormeester:                  Jasper Schoonhoven             Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                                      0    klinker                                          0   klinker
         0                            5                               0
                                      10   Klinker                                          8   Klinker
                          1
                                           Zand, matig fijn, matig                              Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, lichtgrijs,                                  siltig, matig humeus,
                          2                Edelmanboor                                1         donkerbruin, Edelmanboor
                                           Zand, matig fijn, matig
                                      50   siltig, matig humeus,                            50
        50                                 donkerbruin, Edelmanboor  50
           Boring:              B11                                     Boring:         B12
            Datum:                        13-1-2021                      Datum:                13-1-2021
            Boormeester:                  Jasper Schoonhoven             Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                                      0    klinker                                          0   gras
         0                                                            0
                                           Zand, matig fijn, matig                              Zand, matig fijn, matig
                                           siltig, matig humeus,                                siltig, matig humeus,
                                           donkerbruin, Edelmanboor                             donkerbruin, Edelmanboor
                          1                                                           1
                                      50                                                    50
        50                                                           50
           Boring:              B13                                     Boring:         B14
            Datum:                        13-1-2021                      Datum:                13-1-2021
            Boormeester:                  Jasper Schoonhoven             Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                                      0    klinker                                          0   tegel
         0                                                            0                     6
                                      7    Klinker                                              Tegel
                          1                                                           1
                                      20   Zand, matig fijn, zwak                           20  Zand, matig fijn, zwak
                                           siltig, licht beigegrijs,                            siltig, licht beigegrijs,
                                           Edelmanboor, zandbed                                 Edelmanboor, zandbed
                          2                                                           2
                                           Zand, matig fijn, zwak                               Zand, matig fijn, zwak
                                      50   siltig, zwak humeus,                             50  siltig, zwak humeus,
        50                                 donker grijsbruin,        50                         donker grijsbruin,
                                           Edelmanboor                                          Edelmanboor
___________________________________________________________________________________________
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                  Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
           Boring:         B15                                 Boring:         B16
            Datum:                13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   klinker                                         0   gras
         0                                                   0
                               7   Klinker                                             Zand, matig fijn, matig
                         1                                                             siltig, matig humeus,
                               20  Zand, matig fijn, zwak
                                                                                       donkerbruin, Edelmanboor
                                   siltig, lichtgrijs,
                                                                             1
                                   Edelmanboor, zandbed
                         2
                                   Zand, matig fijn, zwak
                               50  siltig, zwak humeus,                            50
        50                         donker grijsbruin,       50
                                   Edelmanboor
           Boring:         B17                                 Boring:         B18
            Datum:                13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   gras                                            0   gras
         0                                                   0
                               8   Klinker                                             Zand, matig fijn, matig
                                                                                       siltig, matig humeus,
                                   Zand, matig fijn, zwak
                                                                                       donkerbruin, Edelmanboor
                                   siltig, matig humeus,
                                                                             1
                         2         donkerbruin, Edelmanboor
                               50                                                  50
        50                                                  50
           Boring:         B19                                 Boring:         B20
            Datum:                13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   gras                                            0   gras
         0                                                   0
                                   Zand, matig fijn, zwak                              Zand, matig fijn, zwak
                                   siltig, zwak humeus,                                siltig, zwak humeus,
                                   donker grijsbruin,                                  donker grijsbruin,
                         1         Edelmanboor                               1         Edelmanboor
                               50                                                  50
        50                                                  50
           Boring:         B21                                 Boring:         B22
            Datum:                13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   gras                                            0   klinker
         0                                                   0
                                   Zand, matig fijn, matig                         8   Klinker
                                   siltig, matig humeus,
                                                                                       Zand, matig fijn, zwak
                                   donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                       siltig, matig humeus,
                         1
                                                                             1         donkerbruin, Edelmanboor
                               50                                                  50
        50                                                  50
___________________________________________________________________________________________
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                  Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
           Boring:         B23                                 Boring:         B24
            Datum:                13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   klinker                                         0   klinker
         0                                                   0
                               8   Klinker                                         8   Klinker
                                   Zand, matig fijn, zwak                              Zand, matig fijn, zwak
                                   siltig, matig humeus,                               siltig, matig humeus,
                         1         donkerbruin, Edelmanboor                  1         donkerbruin, Edelmanboor
                               50                                                  50
        50                                                  50
           Boring:         B25                                 Boring:         B26
            Datum:                13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   klinker                                         0   klinker
         0                                                   0
                               8   Klinker                                         8   Klinker
                         1     20  Zand, matig fijn, matig                             Zand, matig fijn, matig
                                                                             1
                                   siltig, lichtgrijs,                                 siltig, zwak humeus,
                                                                                   30
                                   Edelmanboor                                         matig grindig, lichtbruin,
                         2                                                             Edelmanboor
                                   Zand, matig fijn, zwak                    2
                               50  siltig, matig humeus,                           50  Zand, matig fijn, zwak
        50                         donkerbruin, Edelmanboor 50                         siltig, matig humeus,
                                                                                       donkerbruin, Edelmanboor
           Boring:         B27                                 Boring:         B28
            Datum:                13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   klinker                                         0   gras
         0                                                   0
                               8   Klinker                                             Zand, matig fijn, matig
                                                                                       siltig, matig humeus,
                                   Zand, matig fijn, zwak
                                                                                       donkerbruin, Edelmanboor
                                   siltig, zwak grindig,
                                                                             1
                         1         lichtgrijs, Edelmanboor
                               50                                                  50
        50                                                  50
           Boring:         B29
            Datum:                13-1-2021
            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                               0   gras
         0
                                   Zand, matig fijn, matig
                                   siltig, matig humeus,
                                   donkerbruin, Edelmanboor
                         1
                               50
        50
___________________________________________________________________________________________
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                 Projectnaam:Kruishoeveweg 5, Vught
           Boring:       ABG01                                Boring:       ABG02
            Datum:               13-1-2021                     Datum:                13-1-2021
            Boormeester:         Jasper Schoonhoven            Boormeester:          Jasper Schoonhoven
                              0   braak                                           0   braak
         0                                                  0
                                  Zand, matig fijn, matig                             Zand, matig fijn, matig
                                  siltig, matig humeus,                               siltig, matig humeus,
                              20                                                  20
                                  zwakwortelhoudend,                                  zwakwortelhoudend,
                                  donkerbruin, Edelmanboor                            donkerbruin, Edelmanboor
                                  Zand, matig fijn, matig                             Zand, matig fijn, matig
                                  siltig, matig humeus,                               siltig, matig humeus,
                              50                                                  50
        50                        zwakwortelhoudend,       50                         zwakwortelhoudend,
                                  donkercreme,                                        donkercreme,
                                  Edelmanboor                                         Edelmanboor
           Boring:       ABG03
            Datum:               13-1-2021
            Boormeester:         Jasper Schoonhoven
                              0   braak
         0
                                  Zand, matig fijn, matig
                                  siltig, matig humeus,
                              20
                                  zwakwortelhoudend,
                                  donkerbruin, Edelmanboor
                                  Zand, matig fijn, matig
                                  siltig, matig humeus,
                              50
        50                        zwakwortelhoudend,
                                  donkercreme,
                                  Edelmanboor
___________________________________________________________________________________________
 Projectnummer 2001841
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                     klei                              geur
                Grind, siltig                          Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                                 zwakke geur
                Grind, zwak zandig                     Klei, matig siltig        matige geur
                                                                                 sterke geur
                                                                                 uiterste geur
                Grind, matig zandig                    Klei, sterk siltig
                                                                            olie
                Grind, sterk zandig                    Klei, uiterst siltig
                                                                                 geen olie-water reactie
                                                                                 zwakke olie-water reactie
                Grind, uiterst zandig                  Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                                 sterke olie-water reactie
                                                       Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
zand                                                   Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                                 >0
                Zand, kleiïg
                                                                                 >1
                                                                                 >10
                Zand, zwak siltig
                                                                                 >100
                                          leem                                   >1000
                Zand, matig siltig                     Leem, zwak zandig         >10000
                Zand, sterk siltig                     Leem, sterk zandig   monsters
                Zand, uiterst siltig                                           geroerd monster
                                          overige toevoegingen                 ongeroerd monster
                                                       zwak humeus
                                                                               volumering
veen
                Veen, mineraalarm                      matig humeus         overig
                                                                                 bijzonder bestanddeel
                Veen, zwak kleiïg                      sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                 grondwaterstand
                                                                                 Gemiddeld laagste grondwaterstand
                Veen, sterk kleiïg                     zwak grindig
                                                                                               slib
                Veen, zwak zandig                      matig grindig
                                                                                               water
                Veen, sterk zandig                     sterk grindig
peilbuis
       blinde buis
       casing
       hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       laagste grondwaterstand
       zand afdichting
       bentoniet/mikoliet/klei afdichting
       grind afdichting
       filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                           Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                                 rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 4 : Analysecertificaten grond, grondwater en asbest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                     Correspondentieadres
                                                                                                                     Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                     Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                     www.synlab.nl
                                                                         Analyserapport
  Lankelma Geo. Zuid BV
  Walter Heuvel
  Postbus 38
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 11
  5688 ZG OIRSCHOT
Uw projectnaam                                             : Kruishoeveweg 5, Vught
Uw projectnummer                                           : 2001841
SYNLAB rapportnummer                                       : 13385077, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                                  : UNY973WD
Rotterdam, 18-01-2021
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2001841.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                    Blad 2 van 11
Walter Heuvel                                                              Analyserapport
Projectnaam                       Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                     2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                     13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
 Nummer        Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                         B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (10-50) B13 (20-50)
 002          Grond (AS3000)                         B05 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
 003          Grond (AS3000)                         B06 (0-50) B26 (8-30) B28 (0-50) B29 (0-50)
 004          Grond (AS3000)                         B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50)
 005          Grond (AS3000)                         B22 (8-50) B23 (8-50) B24 (8-50) B25 (20-50)
Analyse                                   Eenheid           Q                        001                         002                          003                              004                   005
monster voorbehandeling                                     S                       Ja                           Ja                           Ja                              Ja                       Ja
droge stof                                gew.-%            S                    88.2                          88.2                         89.4                           87.5                      89.1
gewicht artefacten                        g                 S                       <1                           <1                           <1                              <1                       <1
aard van de artefacten                    -                 S                   geen                          geen                         geen                           geen                      geen
organische stof (gloeiverlies)            % vd DS           S                      2.5                          1.9                          2.3                             3.2                      1.3
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                             % vd DS           S                      1.7                          2.5                          1.8                              <1                      1.4
METALEN
barium                                    mg/kgds           S                     <20                          <20                          <20                             <20                      <20
cadmium                                   mg/kgds           S                    <0.2                          <0.2                         <0.2                           <0.2                     <0.2
kobalt                                    mg/kgds           S                    <1.5                          <1.5                         <1.5                           <1.5                     <1.5
koper                                     mg/kgds           S                      7.7                          6.1                          7.6                             9.9                      8.0
kwik                                      mg/kgds           S                  <0.05                         <0.05                        <0.05                          <0.05                     <0.05
lood                                      mg/kgds           S                       15                           16                           16                              27                       17
molybdeen                                 mg/kgds           S                    <0.5                          <0.5                         <0.5                           <0.5                     <0.5
nikkel                                    mg/kgds           S                       <3                           <3                          3.0                              <3                       <3
zink                                      mg/kgds           S                       25                           24                           42                              26                       33
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                 mg/kgds           S                  <0.01                         <0.01                        <0.01                          <0.01                     <0.01
fenantreen                                mg/kgds           S                    0.04                          0.05                         0.05                           0.01                      0.01
antraceen                                 mg/kgds           S                  <0.01                           0.02                       <0.01                          <0.01                     <0.01
fluoranteen                               mg/kgds           S                    0.07                          0.11                         0.11                           0.03                      0.04
benzo(a)antraceen                         mg/kgds           S                    0.02                          0.07                         0.04                           0.02                      0.03
chryseen                                  mg/kgds           S                    0.03                          0.07                         0.05                           0.02                      0.02
benzo(k)fluoranteen                       mg/kgds           S                    0.03                          0.08                         0.04                           0.02                      0.02
benzo(a)pyreen                            mg/kgds           S                    0.03                          0.13                         0.05                           0.02                      0.03
                                                                                                                                                                                  2)
benzo(ghi)peryleen                        mg/kgds           S                    0.03                          0.17                         0.05                           0.02                      0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen                    mg/kgds           S                    0.03                          0.16                         0.05                           0.02                      0.03
                                                                                        1)                           1)                            1)                             1)                      1)
pak-totaal (10 van VROM)                  mg/kgds           S                  0.294                         0.867                        0.454                          0.174                     0.224
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                    µg/kgds           S                       <1                           <1                           <1                              <1                       <1
PCB 52                                    µg/kgds           S                       <1                           <1                           <1                              <1                       <1
PCB 101                                   µg/kgds           S                      3.4                           <1                           <1                              <1                       <1
PCB 118                                   µg/kgds           S                       <1                           <1                           <1                              <1                       <1
PCB 138                                   µg/kgds           S                      5.3                           <1                           <1                              <1                       <1
PCB 153                                   µg/kgds           S                      5.9                           <1                           <1                              <1                       <1
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                       Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                     Blad 3 van 11
Walter Heuvel                                                               Analyserapport
Projectnaam                        Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                      2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                      13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Grond (AS3000)                          B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (10-50) B13 (20-50)
 002          Grond (AS3000)                          B05 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
 003          Grond (AS3000)                          B06 (0-50) B26 (8-30) B28 (0-50) B29 (0-50)
 004          Grond (AS3000)                          B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50)
 005          Grond (AS3000)                          B22 (8-50) B23 (8-50) B24 (8-50) B25 (20-50)
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                         002                          003                              004                  005
                                                                                                                                                    2)
PCB 180                                    µg/kgds           S                      4.8                           <1                          1.1                              <1                      <1
                                                                                         1)                           1)                            1)                             1)                     1)
som PCB (7) (0.7 factor)                   µg/kgds           S                    21.5                           4.9                          5.3                             4.9                     4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            mg/kgds                                   <5                           <5                           <5                              <5                      <5
fractie C12-C22                            mg/kgds                                   <5                           <5                           <5                              <5                      <5
fractie C22-C30                            mg/kgds                                     6                           6                           <5                              <5                      <5
fractie C30-C40                            mg/kgds                                   <5                            6                           <5                              <5                      <5
totaal olie C10 - C40                      mg/kgds           S                     <20                          <20                          <20                             <20                     <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                 Blad 4 van 11
Walter Heuvel                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                  2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                  13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
Monster beschrijvingen
001                            *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                          voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                            *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                          voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                            *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                          voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004                            *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                          voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005                            *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                          voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                              Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
                               resultaat vergroot.
                                                                                                                                                                    Paraaf :
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                    Blad 5 van 11
Walter Heuvel                                                              Analyserapport
Projectnaam                       Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                     2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                     13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
 Nummer        Monstersoort                          Monsterspecificatie
 006          Grond (AS3000)                         B01 (100-150) B03 (150-200) B04 (100-150) B04 (150-200)
 007          Grond (AS3000)                         B02 (70-100) B02 (100-130) B05 (100-150) B07 (70-120)
Analyse                                   Eenheid           Q                        006                         007
monster voorbehandeling                                     S                       Ja                           Ja
droge stof                                gew.-%            S                    85.4                          86.4
gewicht artefacten                        g                 S                       <1                           <1
aard van de artefacten                    -                 S                   geen                          geen
organische stof (gloeiverlies)            % vd DS           S                      0.8                          0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                             % vd DS           S                      3.7                          2.4
METALEN
barium                                    mg/kgds           S                       26                         <20
cadmium                                   mg/kgds           S                    <0.2                          <0.2
kobalt                                    mg/kgds           S                      2.7                         <1.5
koper                                     mg/kgds           S                       <5                           <5
kwik                                      mg/kgds           S                  <0.05                         <0.05
lood                                      mg/kgds           S                     <10                          <10
molybdeen                                 mg/kgds           S                    <0.5                          <0.5
nikkel                                    mg/kgds           S                       11                          3.9
zink                                      mg/kgds           S                       20                         <20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                 mg/kgds           S                  <0.01                         <0.01
fenantreen                                mg/kgds           S                  <0.01                           0.04
antraceen                                 mg/kgds           S                  <0.01                         <0.01
fluoranteen                               mg/kgds           S                  <0.01                           0.14
benzo(a)antraceen                         mg/kgds           S                  <0.01                           0.11
chryseen                                  mg/kgds           S                  <0.01                           0.08
benzo(k)fluoranteen                       mg/kgds           S                  <0.01                           0.07
benzo(a)pyreen                            mg/kgds           S                  <0.01                           0.12
benzo(ghi)peryleen                        mg/kgds           S                  <0.01                           0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen                    mg/kgds           S                  <0.01                           0.09
                                                                                        1)                           1)
pak-totaal (10 van VROM)                  mg/kgds           S                    0.07                        0.754
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                    µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 52                                    µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 101                                   µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 118                                   µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 138                                   µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 153                                   µg/kgds           S                       <1                           <1
PCB 180                                   µg/kgds           S                       <1                           <1
                                                                                        1)                           1)
som PCB (7) (0.7 factor)                  µg/kgds           S                      4.9                          4.9
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                       Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                     Blad 6 van 11
Walter Heuvel                                                               Analyserapport
Projectnaam                        Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                      2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                      13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 006          Grond (AS3000)                          B01 (100-150) B03 (150-200) B04 (100-150) B04 (150-200)
 007          Grond (AS3000)                          B02 (70-100) B02 (100-130) B05 (100-150) B07 (70-120)
Analyse                                    Eenheid           Q                        006                         007
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            mg/kgds                                   <5                           <5
fractie C12-C22                            mg/kgds                                   <5                           <5
fractie C22-C30                            mg/kgds                                   <5                           <5
fractie C30-C40                            mg/kgds                                   <5                           <5
totaal olie C10 - C40                      mg/kgds           S                     <20                          <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                 Blad 7 van 11
Walter Heuvel                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                  2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                  13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
Monster beschrijvingen
006                            *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                          voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007                            *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                          voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                    Paraaf :
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                     Blad 8 van 11
Walter Heuvel                                                               Analyserapport
Projectnaam                        Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                      2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                      13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
monster voorbehandeling                               Grond (AS3000)                                           Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN
                                                                                                               16179
droge stof                                            Grond (AS3000)                                           Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                               15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                               NEN-EN 15934
gewicht artefacten                                    Grond (AS3000)                                           Conform AS3000
aard van de artefacten                                Grond (AS3000)                                           Idem
organische stof (gloeiverlies)                        Grond (AS3000)                                           Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                               AS3010-3
lutum (bodem)                                         Grond (AS3000)                                           Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                                Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                               6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                               Grond (AS3000)                                           Idem
kobalt                                                Grond (AS3000)                                           Idem
koper                                                 Grond (AS3000)                                           Idem
kwik                                                  Grond (AS3000)                                           Idem
lood                                                  Grond (AS3000)                                           Idem
molybdeen                                             Grond (AS3000)                                           Idem
nikkel                                                Grond (AS3000)                                           Idem
zink                                                  Grond (AS3000)                                           Idem
naftaleen                                             Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-6
fenantreen                                            Grond (AS3000)                                           Idem
antraceen                                             Grond (AS3000)                                           Idem
fluoranteen                                           Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(a)antraceen                                     Grond (AS3000)                                           Idem
chryseen                                              Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(k)fluoranteen                                   Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(a)pyreen                                        Grond (AS3000)                                           Idem
benzo(ghi)peryleen                                    Grond (AS3000)                                           Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                Grond (AS3000)                                           Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                         Grond (AS3000)                                           Idem
factor)
PCB 28                                                Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-8
PCB 52                                                Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 101                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 118                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 138                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 153                                               Grond (AS3000)                                           Idem
PCB 180                                               Grond (AS3000)                                           Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                              Grond (AS3000)                                           Idem
totaal olie C10 - C40                                 Grond (AS3000)                                           Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Monster        Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            Y8947425                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
001            Y8947415                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
001            Y8947416                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
                                                                                                                                                                        Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                 Blad 9 van 11
Walter Heuvel                                                           Analyserapport
Projectnaam                    Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                  2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                  13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
Monster    Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001        Y8947407                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
002        Y8947409                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
002        Y8947656                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
002        Y8947651                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
002        Y8948565                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
003        Y8948563                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
003        Y8948545                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
003        Y8947647                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
003        Y8948524                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
004        Y8948298                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
004        Y8948048                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
004        Y8947653                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
004        Y8947650                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
005        Y8948536                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
005        Y8948566                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
005        Y8947649                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
005        Y8948567                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
006        Y8947418                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
006        Y8947655                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
006        Y8947413                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
006        Y8947661                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
007        Y8948560                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
007        Y8947414                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
007        Y8948562                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
007        Y8948564                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC201
                                                                                                                                                                    Paraaf :
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                  Blad 10 van 11
Walter Heuvel                                                            Analyserapport
Projectnaam                     Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                   2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                   13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
Monsternummer:                                                     001
Monster beschrijvingen                                             B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (10-50) B13 (20-50)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                            C9-C14
kerosine en petroleum                              C10-C16
diesel en gasolie                                  C10-C28
motorolie                                          C20-C36
stookolie                                          C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                     Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                  Blad 11 van 11
Walter Heuvel                                                            Analyserapport
Projectnaam                     Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                   2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                   13385077             - 1                                                                                               Rapportagedatum 18-01-2021
Monsternummer:                                                     002
Monster beschrijvingen                                             B05 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                            C9-C14
kerosine en petroleum                              C10-C16
diesel en gasolie                                  C10-C28
motorolie                                          C20-C36
stookolie                                          C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                     Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                     Correspondentieadres
                                                                                                                     Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                     Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                     www.synlab.nl
                                                                         Analyserapport
  Lankelma Geo. Zuid BV
  Walter van de Heuvel
  Postbus 38
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
  5688 ZG OIRSCHOT
Uw projectnaam                                             : Kruishoeveweg 5, Vught
Uw projectnummer                                           : 2001841
SYNLAB rapportnummer                                       : 13389294, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                                  : L2PCGA6A
Rotterdam, 25-01-2021
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2001841.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                     Blad 2 van 6
Walter van de Heuvel                                                        Analyserapport
Projectnaam                        Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        20-01-2021
Projectnummer                      2001841                                                                                                                Startdatum                        20-01-2021
Rapportnummer                      13389294             - 1                                                                                               Rapportagedatum 25-01-2021
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001           Grondwater                             B01 (200-300)
               (AS3000)
 002           Grondwater                             B02 (220-320)
               (AS3000)
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                         002
METALEN
barium                                     µg/l              S                       51                           58
cadmium                                    µg/l              S                  <0.20                         <0.20
kobalt                                     µg/l              S                       15                          3.5
koper                                      µg/l              S                      2.5                           17
kwik                                       µg/l              S                  <0.05                         <0.05
lood                                       µg/l              S                    <2.0                           2.9
molybdeen                                  µg/l              S                       <2                          4.6
nikkel                                     µg/l              S                       32                          8.2
zink                                       µg/l              S                     210                          <10
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                    µg/l              S                    <0.2                          <0.2
tolueen                                    µg/l              S                    <0.2                          <0.2
ethylbenzeen                               µg/l              S                    <0.2                          <0.2
o-xyleen                                   µg/l              S                    <0.1                          <0.1
p- en m-xyleen                             µg/l              S                    <0.2                          <0.2
                                                                                         1)                           1)
xylenen (0.7 factor)                       µg/l              S                    0.21                          0.21
styreen                                    µg/l              S                    <0.2                          <0.2
naftaleen                                  µg/l              S                  <0.02                         <0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                         µg/l              S                    <0.2                          <0.2
1,2-dichloorethaan                         µg/l              S                    <0.2                          <0.2
1,1-dichlooretheen                         µg/l              S                    <0.1                          <0.1
cis-1,2-dichlooretheen                     µg/l              S                    <0.1                          <0.1
trans-1,2-dichlooretheen                   µg/l              S                    <0.1                          <0.1
                                                                                         1)                           1)
som (cis,trans) 1,2-                       µg/l              S                    0.14                          0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                            µg/l              S                    <0.2                          <0.2
1,1-dichloorpropaan                        µg/l              S                    <0.2                          <0.2
1,2-dichloorpropaan                        µg/l              S                    <0.2                          <0.2
1,3-dichloorpropaan                        µg/l              S                    <0.2                          <0.2
                                                                                         1)                           1)
som dichloorpropanen (0.7                  µg/l              S                    0.42                          0.42
factor)
tetrachlooretheen                          µg/l              S                    <0.1                          <0.1
tetrachloormethaan                         µg/l              S                    <0.1                          <0.1
1,1,1-trichloorethaan                      µg/l              S                    <0.1                          <0.1
1,1,2-trichloorethaan                      µg/l              S                    <0.1                          <0.1
trichlooretheen                            µg/l              S                    <0.2                          <0.2
chloroform                                 µg/l              S                    <0.2                          <0.2
vinylchloride                              µg/l              S                    <0.2                          <0.2
tribroommethaan                            µg/l              S                    <0.2                          <0.2
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                     Blad 3 van 6
Walter van de Heuvel                                                        Analyserapport
Projectnaam                        Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        20-01-2021
Projectnummer                      2001841                                                                                                                Startdatum                        20-01-2021
Rapportnummer                      13389294             - 1                                                                                               Rapportagedatum 25-01-2021
 Nummer         Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Grondwater                              B01 (200-300)
              (AS3000)
 002          Grondwater                              B02 (220-320)
              (AS3000)
Analyse                                    Eenheid           Q                        001                         002
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            µg/l                                    <25                          <25
fractie C12-C22                            µg/l                                    <25                          <25
fractie C22-C30                            µg/l                                    <25                          <25
fractie C30-C40                            µg/l                                    <25                          <25
totaal olie C10 - C40                      µg/l              S                     <50                          <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                        Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                  Blad 4 van 6
Walter van de Heuvel                                                     Analyserapport
Projectnaam                     Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        20-01-2021
Projectnummer                   2001841                                                                                                                Startdatum                        20-01-2021
Rapportnummer                   13389294             - 1                                                                                               Rapportagedatum 25-01-2021
Monster beschrijvingen
001                             *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                           voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                             *          De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                           voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                               De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
                                                                                                                                                                     Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                     Blad 5 van 6
Walter van de Heuvel                                                        Analyserapport
Projectnaam                        Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        20-01-2021
Projectnummer                      2001841                                                                                                                Startdatum                        20-01-2021
Rapportnummer                      13389294             - 1                                                                                               Rapportagedatum 25-01-2021
Analyse                                               Monstersoort                                             Relatie tot norm
barium                                                Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
kobalt                                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
koper                                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
kwik                                                  Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                                  Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                             Grondwater (AS3000)                                      Idem
nikkel                                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
zink                                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
benzeen                                               Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3130-1
tolueen                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
ethylbenzeen                                          Grondwater (AS3000)                                      Idem
o-xyleen                                              Grondwater (AS3000)                                      Idem
p- en m-xyleen                                        Grondwater (AS3000)                                      Idem
xylenen (0.7 factor)                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
styreen                                               Grondwater (AS3000)                                      Idem
naftaleen                                             Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1-dichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,2-dichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1-dichlooretheen                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
cis-1,2-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                      Idem
trans-1,2-dichlooretheen                              Grondwater (AS3000)                                      Idem
som (cis,trans) 1,2-                                  Grondwater (AS3000)                                      Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,2-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,3-dichloorpropaan                                   Grondwater (AS3000)                                      Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                     Grondwater (AS3000)                                      Idem
tetrachlooretheen                                     Grondwater (AS3000)                                      Idem
tetrachloormethaan                                    Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1,1-trichloorethaan                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
1,1,2-trichloorethaan                                 Grondwater (AS3000)                                      Idem
trichlooretheen                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
chloroform                                            Grondwater (AS3000)                                      Idem
vinylchloride                                         Grondwater (AS3000)                                      Idem
tribroommethaan                                       Grondwater (AS3000)                                      Idem
totaal olie C10 - C40                                 Grondwater (AS3000)                                      Conform AS3110-5
Monster        Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001            G6883504                                              20-01-2021                     20-01-2021                        ALC236
001            B1976298                                              20-01-2021                     20-01-2021                        ALC204
001            G6883512                                              20-01-2021                     20-01-2021                        ALC236
002            G6883513                                              20-01-2021                     20-01-2021                        ALC236
002            B1976304                                              20-01-2021                     20-01-2021                        ALC204
                                                                                                                                                                        Paraaf :
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                  Blad 6 van 6
Walter van de Heuvel                                                     Analyserapport
Projectnaam                     Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        20-01-2021
Projectnummer                   2001841                                                                                                                Startdatum                        20-01-2021
Rapportnummer                   13389294             - 1                                                                                               Rapportagedatum 25-01-2021
Monster     Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
002         G6883508                                              20-01-2021                     20-01-2021                        ALC236
                                                                                                                                                                     Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                     Correspondentieadres
                                                                                                                     Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                     Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                     www.synlab.nl
                                                                         Analyserapport
  Lankelma Geo. Zuid BV
  Walter Heuvel
  Postbus 38
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 4
  5688 ZG OIRSCHOT
Uw projectnaam                                             : Kruishoeveweg 5, Vught
Uw projectnummer                                           : 2001841
SYNLAB rapportnummer                                       : 13385076, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                                  : G2PN3P2P
Rotterdam, 15-01-2021
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2001841.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  Jaap-Willem Hutter
  Technical Director
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                    Blad 2 van 4
Walter Heuvel                                                              Analyserapport
Projectnaam                       Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                     2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                     13385076             - 1                                                                                               Rapportagedatum 15-01-2021
 Nummer        Monstersoort                          Monsterspecificatie
 001          Asbestverdachte                        MM1 (ABG 1+2+3) (0-20)
              grond AS3000
Analyse                                   Eenheid           Q                        001
VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster                kg                                    14.44
in behandeling genomen                    kg                                    14.44
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                          nee
totaal gewicht <20 mm na                  g                                    12034
drogen
droge stof                                gew.-%                                 83.3
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal                            mg/kgds           S                      8.9
asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-                    mg/kgds           S                       <2
asbestconcentratie
gemeten niet-                             mg/kgds           S                      8.9
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%                           mg/kgds           S                      5.8
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                           mg/kgds           S                       12
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                     mg/kgds           S                       <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                          S                      7.7
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                     mg/kgds           S                       <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                          S                      1.2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                  mg/kgds           S                    0.21
gewogen asbestconcentratie                mg/kgds           S                19.7766
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
                                                                                                                                                                       Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Lankelma Geo. Zuid BV                                                                                                                                    Blad 3 van 4
Walter Heuvel                                                              Analyserapport
Projectnaam                       Kruishoeveweg 5, Vught                                                                                                 Orderdatum                        13-01-2021
Projectnummer                     2001841                                                                                                                Startdatum                        13-01-2021
Rapportnummer                     13385076             - 1                                                                                               Rapportagedatum 15-01-2021
Analyse                                              Monstersoort                                             Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster                           Asbestverdachte grond AS3000                             Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen                      Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
droge stof                                           Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
gemeten totaal                                       Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                      Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                      Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                                Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                           Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                                Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                           Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                             Asbestverdachte grond AS3000                             Idem
Monster       Barcode                                               Aanlevering                    Monstername                       Verpakking
001           E1939428                                              13-01-2021                     13-01-2021                        ALC291
                                                                                                                                                                       Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer 13385076 - 1 Blad 4 van 4</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                  Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                                        rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
Bijlage 5 : Toetsingstabellen: grond en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-01-2021 - 16:23)
Projectcode                             2001841                                  2001841                      2001841
Projectnaam                             Kruishoeveweg 5, Vught                   Kruishoeveweg 5, Vught       Kruishoeveweg 5, Vught
Monsteromschrijving                     MM1                                      MM2                          MM3
Monstersoort                            Grond (AS3000)                           Grond (AS3000)               Grond (AS3000)
Monster conclusie                       Overschrijding                           Voldoet aan                  Voldoet aan
                                        Achtergrondwaarde                        Achtergrondwaarde            Achtergrondwaarde
Analyse                        Eenheid SR           BT          BC      BI        SR        BT     BC   BI     SR     BT     BC    BI
monster
voorbehandeling                           Ja                       -               Ja                -         Ja               -
droge stof                      %         88.2      88.2                          88.2      88.2               89.4   89.4
gewicht artefacten               g       <1                                       <1                           <1
aard van de artefacten -                Geen                                     Geen                         Geen
organische stof
(gloeiverlies)                  %          2.5        2.5                            1.9     1.9                2.3    2.3
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                  % vd DS 1.7            1.7                            2.5     2.5                1.8    1.8
METALEN
barium+                        mg/kg    <20         54.2          --             <20        51.1    --        <20     54.2     --
cadmium                        mg/kg     <0.2         0.236 <=AW         -0.03    <0.2       0.239 <=AW -0.03  <0.2    0.238 <=AW   -0.03
kobalt                         mg/kg     <1.5         3.69 <=AW          -0.06    <1.5       3.5   <=AW -0.07  <1.5    3.69 <=AW    -0.06
koper                          mg/kg       7.7      15.7       <=AW      -0.16       6.1    12.4   <=AW -0.18   7.6   15.6   <=AW   -0.16
kwik°                          mg/kg     <0.05        0.0501<=AW          0.00    <0.05      0.0499<=AW  0.00  <0.05   0.0502<=AW    0.00
lood                           mg/kg      15        23.4       <=AW      -0.06    16        25     <=AW -0.05  16     25     <=AW   -0.05
molybdeen                      mg/kg     <0.5         0.35 <=AW          -0.01    <0.5       0.35 <=AW  -0.01  <0.5    0.35 <=AW    -0.01
nikkel                         mg/kg     <3           6.12 <=AW          -0.44    <3         5.88 <=AW  -0.45   3.0    8.75 <=AW    -0.40
zink                           mg/kg      25        58.6       <=AW      -0.14    24        55.5   <=AW -0.15  42     98.9   <=AW   -0.07
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                      mg/kg     <0.01 0.007               -              <0.01      0.007   -         <0.01   0.007    -
fenantreen                     mg/kg       0.04 0.04               -                 0.05    0.05    -          0.05   0.05     -
antraceen                      mg/kg     <0.01 0.007               -                 0.02    0.02    -         <0.01   0.007    -
fluoranteen                    mg/kg       0.07 0.07               -                 0.11    0.11    -          0.11   0.11     -
benzo(a)antraceen              mg/kg       0.02 0.02               -                 0.07    0.07    -          0.04   0.04     -
chryseen                       mg/kg       0.03 0.03               -                 0.07    0.07    -          0.05   0.05     -
benzo(k)fluoranteen mg/kg                  0.03 0.03               -                 0.08    0.08    -          0.04   0.04     -
benzo(a)pyreen                 mg/kg       0.03 0.03               -                 0.13    0.13    -          0.05   0.05     -
benzo(ghi)peryleen             mg/kg       0.03 0.03               -                 0.17    0.17    -          0.05   0.05     -
indeno(1,2,3-
cd)pyreen                      mg/kg       0.03 0.03               -                 0.16    0.16    -          0.05   0.05     -
pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 factor)             mg/kg       0.294 0.294 <=AW -0.03                    0.867   0.867 <=AW -0.02   0.454 0.454 <=AW -0.03
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                         ug/kg     <1           2.8          -              <1         3.5     -         <1      3.04     -
PCB 52                         ug/kg     <1           2.8          -              <1         3.5     -         <1      3.04     -
PCB 101                        ug/kg       3.4      13.6           -              <1         3.5     -         <1      3.04     -
PCB 118                        ug/kg     <1           2.8          -              <1         3.5     -         <1      3.04     -
PCB 138                        ug/kg       5.3      21.2           -              <1         3.5     -         <1      3.04     -
PCB 153                        ug/kg       5.9      23.6           -              <1         3.5     -         <1      3.04     -
PCB 180                        ug/kg       4.8      19.2           -              <1         3.5     -          1.1    4.78     -
som PCB (7) (0.7
factor)                        ug/kg      21.5      86           IN       0.07       4.9    24.5   <=AW   -     5.3   23     WO      0.00
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                mg/kg     <5         14            --      -       <5        17.5    --    -    <5     15.2     --    -
fractie C12-C22                mg/kg     <5         14            --      -       <5        17.5    --    -    <5     15.2     --    -
fractie C22-C30                mg/kg       6        24            --      -          6      30      --    -    <5     15.2     --    -
fractie C30-C40                mg/kg     <5         14            --      -          6      30      --    -    <5     15.2     --    -
totaal olie C10 - C40          mg/kg    <20         56         <=AW -0.03        <20        70     <=AW -0.02 <20     60.9   <=AW -0.03
Monstercode                     Monsteromschrijving
13385077-001                    MM1 B03 (0-50) B08 (0-50) B09 (10-50) B13 (20-50)
13385077-002                    MM2 B05 (8-58) B10 (8-50) B12 (0-50) B17 (8-50)
13385077-003                    MM3 B06 (0-50) B26 (8-30) B28 (0-50) B29 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-01-2021 - 16:23)
Projectcode                              2001841                                  2001841                     2001841
Projectnaam                              Kruishoeveweg 5, Vught                   Kruishoeveweg 5, Vught      Kruishoeveweg 5, Vught
Monsteromschrijving                      MM4                                      MM5                         MM6
Monstersoort                             Grond (AS3000)                           Grond (AS3000)              Grond (AS3000)
Monster conclusie                        Voldoet aan                              Voldoet aan                 Voldoet aan
                                         Achtergrondwaarde                        Achtergrondwaarde           Achtergrondwaarde
Analyse                        Eenheid SR           BT          BC      BI         SR       BT     BC   BI     SR    BT     BC    BI
monster
voorbehandeling                           Ja                       -                Ja               -         Ja             -
droge stof                      %         87.5       87.5                           89.1    89.1               85.4 85.4
gewicht artefacten               g        <1                                       <1                          <1
aard van de artefacten -                 Geen                                     Geen                        Geen
organische stof
(gloeiverlies)                  %          3.2        3.2                             1.3    1.3                0.8   0.8
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                  % vd DS <1           <1                                1.4    1.4                3.7   3.7
METALEN
barium+                        mg/kg     <20         54.2         --              <20       54.2    --         26    83.1    --
cadmium                        mg/kg      <0.2        0.228 <=AW         -0.03     <0.2      0.241 <=AW -0.03  <0.2   0.235 <=AW  -0.03
kobalt                         mg/kg      <1.5        3.69 <=AW          -0.06     <1.5      3.69 <=AW  -0.06   2.7   8     <=AW  -0.04
koper                          mg/kg       9.9       19.7       <=AW     -0.14        8.0   16.6   <=AW -0.16  <5     6.84 <=AW   -0.22
kwik°                          mg/kg      <0.05       0.0498<=AW          0.00     <0.05     0.0503<=AW  0.00  <0.05  0.0489<=AW   0.00
lood                           mg/kg      27         41.6       <=AW     -0.02      17      26.8   <=AW -0.05 <10    10.7   <=AW  -0.08
molybdeen                      mg/kg      <0.5        0.35 <=AW          -0.01     <0.5      0.35 <=AW  -0.01  <0.5   0.35 <=AW   -0.01
nikkel                         mg/kg      <3          6.12 <=AW          -0.44     <3        6.12 <=AW  -0.44  11    28.1   <=AW  -0.11
zink                           mg/kg      26         59.9       <=AW     -0.14      33      78.3   <=AW -0.11  20    43.7   <=AW  -0.17
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                      mg/kg      <0.01 0.007              -               <0.01     0.007   -         <0.01  0.007   -
fenantreen                     mg/kg       0.01 0.01               -                  0.01   0.01    -         <0.01  0.007   -
antraceen                      mg/kg      <0.01 0.007              -               <0.01     0.007   -         <0.01  0.007   -
fluoranteen                    mg/kg       0.03 0.03               -                  0.04   0.04    -         <0.01  0.007   -
benzo(a)antraceen              mg/kg       0.02 0.02               -                  0.03   0.03    -         <0.01  0.007   -
chryseen                       mg/kg       0.02 0.02               -                  0.02   0.02    -         <0.01  0.007   -
benzo(k)fluoranteen mg/kg                  0.02 0.02               -                  0.02   0.02    -         <0.01  0.007   -
benzo(a)pyreen                 mg/kg       0.02 0.02               -                  0.03   0.03    -         <0.01  0.007   -
benzo(ghi)peryleen             mg/kg       0.02 0.02               -                  0.03   0.03    -         <0.01  0.007   -
indeno(1,2,3-
cd)pyreen                      mg/kg       0.02 0.02               -                  0.03   0.03    -         <0.01 0.007    -
pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 factor)             mg/kg       0.174 0.174 <=AW -0.03                     0.224 0.224 <=AW -0.03    0.07 0.07   <=AW -0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                         ug/kg      <1          2.19         -               <1        3.5     -         <1     3.5     -
PCB 52                         ug/kg      <1          2.19         -               <1        3.5     -         <1     3.5     -
PCB 101                        ug/kg      <1          2.19         -               <1        3.5     -         <1     3.5     -
PCB 118                        ug/kg      <1          2.19         -               <1        3.5     -         <1     3.5     -
PCB 138                        ug/kg      <1          2.19         -               <1        3.5     -         <1     3.5     -
PCB 153                        ug/kg      <1          2.19         -               <1        3.5     -         <1     3.5     -
PCB 180                        ug/kg      <1          2.19         -               <1        3.5     -         <1     3.5     -
som PCB (7) (0.7
factor)                        ug/kg       4.9       15.3       <=AW      -           4.9   24.5   <=AW   -     4.9 24.5    <=AW    -
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                mg/kg      <5         10.9         --      -        <5       17.5    --    -    <5    17.5    --     -
fractie C12-C22                mg/kg      <5         10.9         --      -        <5       17.5    --    -    <5    17.5    --     -
fractie C22-C30                mg/kg      <5         10.9         --      -        <5       17.5    --    -    <5    17.5    --     -
fractie C30-C40                mg/kg      <5         10.9         --      -        <5       17.5    --    -    <5    17.5    --     -
totaal olie C10 - C40          mg/kg     <20         43.8       <=AW -0.03        <20       70     <=AW -0.02 <20    70     <=AW -0.02
Monstercode                     Monsteromschrijving
13385077-004                    MM4 B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50)
13385077-005                    MM5 B22 (8-50) B23 (8-50) B24 (8-50) B25 (20-50)
13385077-006                    MM6 B01 (100-150) B03 (150-200) B04 (100-150) B04 (150-200)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-01-2021 - 16:23)
Projectcode                                                  2001841
Projectnaam                                                  Kruishoeveweg 5, Vught
Monsteromschrijving                                          MM7
Monstersoort                                                 Grond (AS3000)
Monster conclusie                                            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse                                          Eenheid SR            BT       BC       BI
monster voorbehandeling                                       Ja                   -
droge stof                                         %          86.4     86.4
gewicht artefacten                                  g         <1
aard van de artefacten                              -        Geen
organische stof (gloeiverlies)                     %            0.5      0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                    % vd DS 2.4             2.4
METALEN
barium+                                          mg/kg       <20       51.7       --
cadmium                                          mg/kg        <0.2       0.24   <=AW      -0.03
kobalt                                           mg/kg        <1.5       3.54   <=AW      -0.07
koper                                            mg/kg        <5         7.14   <=AW      -0.22
kwik°                                            mg/kg        <0.05      0.05   <=AW       0.00
lood                                             mg/kg       <10       10.9     <=AW      -0.08
molybdeen                                        mg/kg        <0.5       0.35   <=AW      -0.01
nikkel                                           mg/kg          3.9    11       <=AW      -0.37
zink                                             mg/kg       <20       32.6     <=AW      -0.19
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                        mg/kg        <0.01 0.007 -
fenantreen                                       mg/kg          0.04 0.04          -
antraceen                                        mg/kg        <0.01 0.007 -
fluoranteen                                      mg/kg          0.14 0.14          -
benzo(a)antraceen                                mg/kg          0.11 0.11          -
chryseen                                         mg/kg          0.08 0.08          -
benzo(k)fluoranteen                              mg/kg          0.07 0.07          -
benzo(a)pyreen                                   mg/kg          0.12 0.12          -
benzo(ghi)peryleen                               mg/kg          0.09 0.09          -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg          0.09 0.09          -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg                      0.754 0.754<=AW -0.02
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                           ug/kg        <1         3.5       -
PCB 52                                           ug/kg        <1         3.5       -
PCB 101                                          ug/kg        <1         3.5       -
PCB 118                                          ug/kg        <1         3.5       -
PCB 138                                          ug/kg        <1         3.5       -
PCB 153                                          ug/kg        <1         3.5       -
PCB 180                                          ug/kg        <1         3.5       -
som PCB (7) (0.7 factor)                         ug/kg          4.9    24.5     <=AW        -
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                  mg/kg        <5       17.5       --        -
fractie C12-C22                                  mg/kg        <5       17.5       --        -
fractie C22-C30                                  mg/kg        <5       17.5       --        -
fractie C30-C40                                  mg/kg        <5       17.5       --        -
totaal olie C10 - C40                            mg/kg       <20       70       <=AW -0.02
Monstercode                     Monsteromschrijving
13385077-007                    MM7 B02 (70-100) B02 (100-130) B05 (100-150) B07 (70-120)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR       Resultaat op het analyserapport
BT       Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC       Toetsoordeel
BI       SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
--       Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#        Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+        De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
         natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
         beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
         interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°        Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
         mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan
         kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de
         eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW     Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO       Wonen
IN       Industrie
,zp      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I       Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^        Enkele parameters ontbreken in de som
>IND     Groter dan industrie
Kleur informatie
Rood     > Interventiewaarde
Roze     > Industrie
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw >= Achtergrond waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Analyse                                Eenheid AW       Wo    Ind     I
METALEN
cadmium                                mg/kg       0.6 1.2 4.3 13
kobalt                                 mg/kg       15    35 190 190
koper                                  mg/kg       40    54 190 190
kwik°                                  mg/kg      0.15 0.83 4.8 36
lood                                   mg/kg       50 210 530 530
molybdeen                              mg/kg       1.5 88 190 190
nikkel                                 mg/kg       35    39 100 100
zink                                   mg/kg     140 200 720 720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7          mg/kg       1.5 6.8 40        40
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)               ug/kg       20    40   500 1000
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40                  mg/kg     190    190 500 5000
*                     Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW                    = Achtergrondwaarden
WO                    = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND                   = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I                     = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 25-01-2021 - 16:55)
Projectcode                                                       2001841                                 2001841
Projectnaam                                                       Kruishoeveweg 5, Vught                  Kruishoeveweg 5, Vught
Monsteromschrijving                                               B01 (200-300)                           B02 (220-320)
Monstersoort                                                      Grondwater (AS3000)                     Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                 Overschrijding Streefwaarde             Overschrijding Streefwaarde
Analyse                                                Eenheid SR          BT        BC BI                 SR    BT     BC BI
METALEN
barium                                                 ug/l         51      51       >S     0.00           58    58     >S   0.01
cadmium                                                ug/l         <0.20 0.14 <=S          -              <0.20  0.14 <=S    -
kobalt                                                 ug/l         15      15      <=S     -               3.5   3.5 <=S     -
koper                                                  ug/l          2.5 2.5 <=S            -              17    17     >S   0.03
kwik                                                   ug/l         <0.05 0.035<=S          -              <0.05  0.035<=S    -
lood                                                   ug/l         <2.0 1.4 <=S            -               2.9   2.9 <=S     -
molybdeen                                              ug/l         <2       1.4 <=S        -               4.6   4.6 <=S     -
nikkel                                                 ug/l         32      32       >S     0.28            8.2   8.2 <=S     -
zink                                                   ug/l       210 210            >S     0.20          <10     7    <=S    -
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                ug/l         <0.2     0.14 <=S       -              <0.2   0.14 <=S    -
tolueen                                                ug/l         <0.2     0.14 <=S       -              <0.2   0.14 <=S    -
ethylbenzeen                                           ug/l         <0.2     0.14 <=S       -              <0.2   0.14 <=S    -
o-xyleen                                               ug/l         <0.1     0.07       -                  <0.1   0.07    -
p- en m-xyleen                                         ug/l         <0.2     0.14       -                  <0.2   0.14    -
xylenen (0.7 factor)                                   ug/l          0.21    0.21 <=S       -               0.21  0.21 <=S    -
styreen                                                ug/l         <0.2     0.14 <=S       -              <0.2   0.14 <=S    -
naftaleen                                              ug/l         <0.02    0.014<=S       -              <0.02  0.014<=S    -
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                                     ug/l         <0.2     0.14 <=S       -              <0.2   0.14 <=S    -
1,2-dichloorethaan                                     ug/l         <0.2     0.14 <=S       -              <0.2   0.14 <=S    -
1,1-dichlooretheen                                     ug/l         <0.1     0.07 <=S       -              <0.1   0.07 <=S    -
cis-1,2-dichlooretheen                                 ug/l         <0.1     0.07       -                  <0.1   0.07    -
trans-1,2-dichlooretheen                               ug/l         <0.1     0.07       -                  <0.1   0.07    -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7
factor)                                                ug/l          0.14    0.14   <=S     -               0.14  0.14 <=S    -
dichloormethaan                                        ug/l         <0.2     0.14   <=S     -              <0.2   0.14 <=S    -
1,1-dichloorpropaan                                    ug/l         <0.2     0.14       -                  <0.2   0.14    -
1,2-dichloorpropaan                                    ug/l         <0.2     0.14       -                  <0.2   0.14    -
1,3-dichloorpropaan                                    ug/l         <0.2     0.14       -                  <0.2   0.14    -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                      ug/l          0.42    0.42   <=S     -               0.42  0.42 <=S    -
tetrachlooretheen                                      ug/l         <0.1     0.07   <=S     -              <0.1   0.07 <=S    -
tetrachloormethaan                                     ug/l         <0.1     0.07   <=S     -              <0.1   0.07 <=S    -
1,1,1-trichloorethaan                                  ug/l         <0.1     0.07   <=S     -              <0.1   0.07 <=S    -
1,1,2-trichloorethaan                                  ug/l         <0.1     0.07   <=S     -              <0.1   0.07 <=S    -
trichlooretheen                                        ug/l         <0.2     0.14   <=S     -              <0.2   0.14 <=S    -
chloroform                                             ug/l         <0.2     0.14   <=S     -              <0.2   0.14 <=S    -
vinylchloride                                          ug/l         <0.2     0.14   <=S     -              <0.2   0.14 <=S    -
tribroommethaan                                        ug/l         <0.2     0.14     ---                  <0.2   0.14  ---
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                        ug/l       <25       17.5       --   -             <25    17.5    --   -
fractie C12-C22                                        ug/l       <25       17.5       --   -             <25    17.5    --   -
fractie C22-C30                                        ug/l       <25       17.5       --   -             <25    17.5    --   -
fractie C30-C40                                        ug/l       <25       17.5       --   -             <25    17.5    --   -
totaal olie C10 - C40                                  ug/l       <50       35      <=S     -             <50    35    <=S    -
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                    EenheidBT      BC
13389294-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                               ug/l    0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                 DIMSLS  0.0002
13389294-002
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                               ug/l    0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                 DIMSLS  0.0002
Monstercode                     Monsteromschrijving
13389294-001                    B01 (200-300)
13389294-002                    B02 (220-320)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR      Resultaat op het analyserapport
BT      Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
        gebruikte waarden.
BC      Toetsoordeel
BI      SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
-       Geen toetsoordeel mogelijk
--      Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---     Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#       Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S      Groter dan de streefwaarde
>I      Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^       Enkele parameters ontbreken in de som
Kleur informatie
Rood > Interventiewaarde
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw > streefwaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Normenblad
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Analyse                                 Eenheid     S     I
METALEN
barium                                  ug/l       50    625
cadmium                                 ug/l        0.4     6
kobalt                                  ug/l       20    100
koper                                   ug/l       15     75
kwik                                    ug/l       0.05   0.3
lood                                    ug/l       15     75
molybdeen                               ug/l         5   300
nikkel                                  ug/l       15     75
zink                                    ug/l       65    800
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                 ug/l        0.2 30
tolueen                                 ug/l         7 1000
ethylbenzeen                            ug/l         4 150
xylenen (0.7 factor)                    ug/l        0.2 70
styreen                                 ug/l         6 300
naftaleen                               ug/l       0.01 70
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                      ug/l         7 900
1,2-dichloorethaan                      ug/l         7 400
1,1-dichlooretheen                      ug/l       0.01 10
dichloormethaan                         ug/l       0.01 1000
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen ug/l          0.01 20
(0.7 factor)
som dichloorpropanen (0.7 factor)       ug/l        0.8 80
tetrachlooretheen                       ug/l       0.01 40
tetrachloormethaan                      ug/l       0.01 10
1,1,1-trichloorethaan                   ug/l       0.01 300
1,1,2-trichloorethaan                   ug/l       0.01 130
trichlooretheen                         ug/l       24 500
chloroform                              ug/l         6 400
vinylchloride                           ug/l       0.01 5
tribroommethaan                         ug/l             630
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40                   ug/l       50    600
*                      Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
S                      = Streefwaarden
I                      = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Kruishoeveweg 5 Vught
                      rapport: 2001841 versie 1, 30 maart 2021
             Bijlage 6 : Fotorapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Rapport archeologie
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5 121
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>        ArcheoPro Archeologisch rapport
                                    Nr 20114
                  Kruishoeveweg 5, Vught
                           Gemeente Vught
   Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);
Bureauonderzoek en karterend booronderzoek
       Concept versie 27-01-2021
     (Zonder opmerkingen zal deze versie na 3 maanden als definitief rapport worden opgeleverd)
                                            Richard Exaltus
                                              Joep Orbons
                                        Januari 2021
                                                       ArcheoPro
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.                      ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 2
                        ArcheoPro Archeologisch rapport
                                                    Nr 20114
                                    Kruishoeveweg 5, Vught
                                             Gemeente Vught
                    Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);
            Bureauonderzoek en karterend booronderzoek
Colofon
Opdrachtgever                                   Van Dun Advies, Postel 8, 5711 ET Someren
Projectcode                                     20-122
Bestandsnaam                                    ArcheoPro Rapport Kruishoeveweg 5, Vught 2021 01 27
Versie                                          26-01-2021
Status                                          Concept
Archis melding (zaaknummer)                     4935844100
Bevoegd gezag                                   Gemeente Vught
Opslagplaats documentatie                       Provincie Noord-Brabant
ISSN                                            1569-7363
Auteur                                          Richard Exaltus, Joep Orbons
Projectleider                                   Richard Exaltus
Projectmedewerkers                              Richard Exaltus, Joep Orbons
Onderaannemers                                  Niet van toepassing
Autorisatie                                     Drs R.P. Exaltus; senior-archeoloog
Uitgegeven door ArcheoPro
© Copyright 2021 ArcheoPro, Eijsden
ArcheoPro
Sint Jozefstraat 45        Tel : 0(0 31) 43 3672586                   Kamer van Koophandel Limburg: 14117581
NL 6245 LL Eijsden         www.archeopro.nl                           e-mail: info@archeopro.nl
Nederland
Versie 27-01-2021                                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.                                                                      ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 3
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................... 3
Samenvatting ....................................................................................................................................................................... 4
1. Inleiding ............................................................................................................................................................................ 5
1.1 Algemeen........................................................................................................................................................................ 5
1.2 Locatiegegevens (LS02)....................................................................................................................................... 5
1.3 Aard van de ingreep (LS01) ................................................................................................................................ 5
1.4 Onderzoek                (LS01) ............................................................................................................................................. 6
1.5 Doel- en vraagstelling ............................................................................................................................................... 6
2 Bureauonderzoek ........................................................................................................................................................ 11
2.1 Methode en bronnen .............................................................................................................................................. 11
2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem (LS04) ...................................................................................... 13
2.3 Referentieprofiel ...................................................................................................................................................... 13
2.4 Archeologie              (LS01/LS04) .............................................................................................................................. 19
2.5 Informatie amateurarcheologen (LS01/LS04)......................................................................................... 19
2.6 Historie (LS03) .................................................................................................................................................... 23
2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel (LS05)................................................................. 31
2.8 Onderzoeksstrategie (LS05) ........................................................................................................................... 32
3 Veldonderzoek.............................................................................................................................................................. 33
3.1 Verrichte werkzaamheden (VS03) ................................................................................................................ 33
3.2 Resultaten booronderzoek (VS03)............................................................................................................... 34
4 Conclusies en aanbevelingen                            (VS07) .............................................................................................................. 37
Bijlage 1: Verklarende woordenlijst ........................................................................................................................ 38
Bijlage 2: Archeologische tijdschaal ........................................................................................................................ 38
Bijlage 3: Literatuurlijst ................................................................................................................................................ 39
Bronnen .............................................................................................................................................................................. 39
Digitale bronnen .............................................................................................................................................................. 40
Literatuur ........................................................................................................................................................................... 40
Bijlage 4: Overzicht vondstlocaties .......................................................................................................................... 41
Bijlage 5: Overzicht archeologische monumenten ............................................................................................ 41
Bijlage 6: Overzicht archeologische onderzoeksmeldingen .......................................................................... 41
Bijlage 7: Boorbeschrijving ......................................................................................................................................... 43
Betekenis van de afkortingen: ................................................................................................................................... 44
Versie 27-01-2021                                                                                                                                     www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.        ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 4
Samenvatting
Op 22 januari 2021 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Kruishoeveweg 5 te Vught.
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in
verband met de relatief grote afstand tot open water en de ligging buiten een echte
gradiëntzone, hooguit een middelhoge verwachting voor resten uit het laat-paleolithicum en
het mesolithicum. Gezien de ligging op een dekzandwelving, is de verwachting hoog voor
nederzettingsresten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de
vroege-middeleeuwen. De verwachting voor huisplaatsen uit de late middeleeuwen en de
nieuwe tijd is door oorspronkelijke ligging op agrarische percelen op enige afstand van
wegen en bebouwing, laag.
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het
plangebied zes boringen gezet in een dichtheid van vijftig boringen per hectare.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt
beantwoord worden:
-Kunnen binnen het plangebied (nog) archeologische resten verwacht worden?
Binnen het plangebied is de bodem minimaal tot dertig centimeter in de C-horizont
verstoord en gemiddeld wel tot ruim een halve meter. Dit betekent dat de kans op de
aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied klein is.
-Zo ja, in welke zones en op welke diepten is dit het geval?
Alleen op het noordoostelijke deel van het plangebied is op één boorpunt een tot relatief
geringe diepte verstoorde bodem aangetroffen. Overigens heeft het op dit boorpunt, evenals
op alle overige boorpunten, naboren met een megaboor en het zeven van het hiermee
opgeboorde zand, geen indicatoren opgeleverd die zouden kunnen wijzen op de
aanwezigheid van archeologische sporen.
-Welke vorm van veldonderzoek is geschikt om de verwachte resten op te sporen?
Om zekerheid te verkrijgen omtrent de aan- of afwezigheid van archeologische resten, is een
proefsleuvenonderzoek een doeltreffende methode. Omdat de bodem op het overgrote deel
van het plangebied tot diep in de C-horizont verstoord is, en het naboren met een megaboor
ondanks de hoge boordichtheid van vijftig boringen per hectare, nergens binnen het
plangebied relevante archeologische indicatoren heeft opgeleverd, geven de resultaten van
het onderzoek echter geen aanleiding om dergelijk vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin
zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere
planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten
worden gehouden.
Versie 27-01-2021                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.           ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 5
1. Inleiding
1.1 Algemeen
 Opdrachtgever                             Van Dun Advies, Postel 8, 5711 ET Someren
 Contactpersoon opdrachtgever              Rud van Herk
 Datum uitvoeringveldwerk                  22 januari 2021
 Archis onderzoeksmelding                  4935844100
 Bevoegd gezag:                            Gemeente Vught
 Bewaarplaats vondsten:                    Provincie Noord-Brabant
 Bewaarplaats documentatie                 Provincie Noord-Brabant
1.2 Locatiegegevens              (LS02)
 Provincie                                 Noord-Brabant
 Gemeente                                  Vught
 Plaats                                    Vught
 Toponiem                                  Kruishoeveweg 5, Vught
 Globale ligging                           Tussen Vught en Helvoirt
 Hoekcoördinaten plangebied                145320 / 405916
                                           145320 / 405966
                                           145375 / 405966
                                           145375 / 405916
 Oppervlakte plangebied                    0.12 Hectare
 Eigendom                                  particulier
 Grondgebruik                              Erf met silo
 Hoogteligging                             Ca. 6 meter +NAP
 Bepaling locaties                         GPS Garmin, meetlinten
1.3 Aard van de ingreep (LS01)
 Aard ingreep                              De bouw van een nieuwe hal/loods
Versie 27-01-2021                                                                  www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.       ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 6
1.4 Onderzoek            (LS01)
Op 22 januari 2021 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O)
uitgevoerd op een terrein aan de Kruishoeveweg 5 te Vught.
De aanleiding tot het onderzoek vormt de voorgenomen bouw van een schuur (zie figuur 2).
Op de gemeentelijke beleidskaart (zie figuur 13) valt het plangebied binnen een zone met
een hoge archeologische verwachting. Hier is onderzoek vereist voorafgaande aan
bodemingrepen die dieper reiken dan veertig centimeter en die meer dan
tweehonderdvijftig vierkante meter beslaan. Op de bestemmingsplankaart ligt het
plangebied dan ook binnen een zone met een dubbelbestemming voor archeologie (zie
figuur 3). Om hier een bestemmingplanwijziging door te kunnen voeren, dient de
initiatiefnemer een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de
archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit
proces heeft het in dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden.
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met
bureaustudie.
1.5 Doel- en vraagstelling
Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een
gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel op basis waarvan de volgende vragen
beantwoord kunnen worden:
-Kunnen binnen het plangebied (nog) archeologische resten verwacht worden?
-Zo ja, in welke zones en op welke diepten is dit het geval?
-Wat zijn de verwachte prospectieve kenmerken van dergelijke archeologische resten?
-Welke vorm van veldonderzoek is geschikt om de verwachte resten op te sporen?
Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Aan de
hand van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of binnen het plangebied
daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze
vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en
richtlijnen (KNA 4.0 en SIKB BRL 4000) en is in het bezit van de daarvoor vereiste BRL 4000
certificaten 4002 en 4003.
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior KNA-archeoloog), drs. ing. P.J.
Orbons (senior KNA-archeoloog/senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus).
Versie 27-01-2021                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.  ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 7
Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft 1
1 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Emmen 2008.
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 8
Figuur 2: De binnen het plangebied voorgenomen bouw van een schuur2
2 Bron: Van Dun Advies
Versie 27-01-2021                                                        www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 9
Figuur 3: Het plangebied op de bestemmingsplankaart 3
3 Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
Versie 27-01-2021                                                        www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 10
Figuur 4: Het plangebied op de kadasterkaart 4
4 Bron: www.kadaster.nl
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.      ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 11
2 Bureauonderzoek
2.1 Methode en bronnen
Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het
centrum van het plangebied
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en
te verwachten archeologische waarden.
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het
veldonderzoek worden bepaald.
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst,
dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn):
•   Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
•   Archeologische MonumentenKaart (AMK)
•   ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS)
•   Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000
•   Bodemkaart 1:50.000
•   Gemeente Vught, Archeologische beleidskaart
•   Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1836-1843, 1:25.000
•   Geomorfologische kaart 1:50.000
•   Geologische kaart 1:50.000
•   Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Zuid)
•   Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Noord-Brabant 1:25.000
    1894-1926
•   Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
•   Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830
•   Overig historisch kaartmateriaal (indien gebruikt)
•   Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische waardekaart
Versie 27-01-2021                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 12
Figuur 5: Luchtfoto (2019) met daarop rood omlijnd het plangebied 5
5 Bron: http://www.pdok.nl
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.      ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 13
2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem                    (LS04)
Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichseliën), heerste in Nederland een
poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en kon vanuit het
Noordzeebekken en de brede riviervlaktes van de Maas en de Rijn dekzand worden afgezet.
Het dekzandreliëf dat hierbij in het landschap is ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes,
depressies en kopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. Dit dekzand behoort tot het
laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel) en is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm) en
arm aan grind. Het dekzand heeft uiteindelijk de oudere rivierafzettingen van de Maas
afgedekt. Deze onderliggende rivierafzettingen bestaan hoofdzakelijk uit matig grof tot
uiterst grof grindhoudend zand en grind en worden tot de Formatie van Sterksel gerekend.
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een zone met vrij vlakke
dekzandwelvingen (figuur 7; legenda-eenheid 3L51yc). Ten westen hiervan ligt een vlakte
van ten dele verspoelde dekzanden (legenda-eenheid 2M53, figuur 7). Verder naar het
westen ligt een beekdalbodem waarin veen is gevormd (legenda-eenheid 22R42v op figuur
7) met aan weerszijden glooiingen van beekdalzijde (legenda-eenheid 3H42 op figuur 7).
Het betreft het dal van de Broekley. De afstand van het plangebied tot dit beekdal bedraagt
ongeveer een halve kilometer. Op de uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland
(figuur 8) is met name het met veen gevulde beekdal goed herkenbaar aan de lage ligging.
Dit gebied vormt het Helvoirtse Broek. Tevens is hierop te zien dat het plangebied als het
ware op de westrand ligt van de relatief hooggelegen delen van het dekzandlandschap die
met name het oostelijke deel van het onderzoeksgebied vormen.
Op de drogere delen van het dekzandlandschap zijn veelal veldpodzolgronden ontstaan.
Deze worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (AE-horizont) en een donkerbruine tot
roodbruine inspoelingslaag (B-horizont). De B-horizont gaat veelal via een overgangslaag
(de BC-horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede zand (de C-horizont).
Binnen het plangebied geeft de bodemkaart de aanwezigheid aan van hoge zwarte
enkeerdgronden die zijn gevormd in leemarm en zwak lemig, fijn zand. (figuur 9, legenda-
eenheid zEZ21 op figuur 9). De grondwatertrap VII betekent dat het goed ontwaterde
bodems betreft. De hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door een donker,
humusrijk oud bouwlanddek, ook wel akkerdek, plaggendek of esdek genoemd, van
minimaal vijftig centimeter dik (zie ook paragraaf 2.3).
2.3 Referentieprofiel
De enkeerdgronden worden gekenmerkt door een tenminste 50 cm dikke zwarte
humusrijke toplaag die zijn ontstaan door intensieve be-akkering en/of door het in de
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd ( tot ± 1900), toegepaste systeem van bemesting met
potstalmest.
Doordat enkeerdgronden vaak zijn ontstaan in gebieden waar oorspronkelijk
podzolgronden zijn ontstaan, kunnen resten hiervan onder het akkerdek aanwezig zijn. (Zie
figuur 6 uit Ten Cate et al. 1995).
Versie 27-01-2021                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 14
Figuur 6: Voorbeeld van een hoge zwarte enkeerdgrond op een podzol profiel   6
6 Bron: Ten Cate et al. 1005
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.  ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 15
Figuur 7: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied
aangeeft 7
7 Bron: Universiteit Wageningen, 2017
Versie 27-01-2021                                                          www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.                         ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 16
Figuur 8: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd
het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied
aangeeft 8
8 Bron: Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft
Versie 27-01-2021                                                                                 www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 17
Figuur 9: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. Voor
uitleg van de codes, zie hoofdstuk 2.2 9
9 Bron: Universiteit Wageningen, 2017
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 18
Figuur 10: Uitsnede uit de grondwatertrappenkaart met daarin rood omlijnd het
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied
aangeeft 10
10 Bron: Universiteit Wageningen, 2017
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.     ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 19
2.4 Archeologie          (LS01/LS04)
Op de gemeentelijke beleidskaart ligt het plangebied binnen een zone met een hoge
archeologische waarde. Voor dekzandgebieden in hun algemeenheid geldt dat hierbinnen
bewoningssporen kunnen worden aangetroffen die dateren vanaf het laat-paleolithicum.
Vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en het
mesolithicum liggen veelal op relatief hooggelegen delen van het dekzandlandschap in de
nabijheid van water. Later, in het neolithicum wanneer een sedentair bestaan in de plaats
komt van een nomadisch levenswijze, verkiest men vooral de hoogste delen van het
dekzandlandschap. Deze nederzettingskeuze blijft tot in de vroege middeleeuwen bestaan.
In de late middeleeuwen en de nieuwe tijd zijn de nederzettingen met name gesticht langs
doorgangswegen, op kruispunten van wegen en aan de overgangen van rivieren.
Volgens het Archeologisch informatiesysteem (Archis) liggen binnen het onderzoeksgebied
drie archeologische vindplaatsen. De meest nabij het plangebied gelegen vindplaats betreft
zaaknummer 2974567100 op ruim driehonderd meter ten oosten van het plangebied. Hier
is een scherf proto-steengoed aangetroffen uit de Late Middeleeuwen B.
Ongeveer zeshonderd meter ten zuidoosten van het plangebied ligt zaaknummer
2974534100. Deze betreft de vondst van een scherf roodbakkend geglazuurd aardewerk uit
de Late Middeleeuwen B. Zaaknummer 2974526100 ligt ruim negenhonderd meter ten
zuiden van het plangebied en betreft de vondst van twee scherven grijsbakkend gedraaid
aardewerk uit de Late Middeleeuwen B.
In 2019 is door Vestigia een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende
boringen uitgevoerd ten behoeve van de reconstructie van de N65, tussen de kruising met
de Taalstraat in Vught en de kruising met de Hoge Raam/Kreitestraat in Helvoirt
(zaaknummer 4723201100). Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal 136 boringen gezet tot
een diepte van maximaal 2 meter beneden het maaiveld. In vrijwel alle boringen zijn onder
de geroerde bovengrond verspoeld dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen aangetroffen.
Nergens zijn kenmerken aangetroffen van bodemvorming.
2.5 Informatie amateurarcheologen                  (LS01/LS04)
ArcheoPro heeft geen contact opgenomen met amateurarcheologen of een
heemkundevereniging aangezien het plangebied een privé terrein betreft dat niet vrijelijk
toegankelijk is voor derden.
Versie 27-01-2021                                                             www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.                                     ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 20
Figuur 11: Kaart met Archis vondstlocaties met daarop een cirkel met een straal van
één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied
aangeeft 11
11 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III (Archeologisch Informatie Systeem), http://archis.cultureelerfgoed.nl
Versie 27-01-2021                                                                                                www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.                                     ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 21
Figuur 12: Kaart met Archisonderzoeksmeldingen met daarop een cirkel met een straal
van één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied
aangeeft 12
12 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III (Archeologisch Informatie Systeem), http://archis.cultureelerfgoed.nl
Versie 27-01-2021                                                                                                www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 22
Figuur 13: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart 13
13 Bron: Gemeente Vught
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.    ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 23
2.6 Historie (LS03)
Het plangebied ligt van oudsher op ruim een kilometer ten noordoosten van Helvoirt dat
voor het eerst wordt genoemd in 1192 toen Giselbert van Tilburg samen met zijn moeder
Alaysa voorzag in de bouw van een kapel te Helvoirt. Ten noorden van Helvoirt lag aan de
Zandleij kasteel Zwijnsbergen dat in de vijftiende eeuw is gebouwd als centrum van een
landgoed. Volgens de kaart van de historische landschappen en historische relicten (zie
figuur 15 en 16) ligt het plangebied van oudsher op de grens van akkerland en grasland en
zijn binnen het plangebied geen historische relicten aanwezig. Op de kadasterkaart uit de
periode 1811-1832 ligt het plangebied ten westen van een boerderijcomplex buiten het
perceel waarop de gebouwen en bijgebouwen van dit boerderijcomplex stonden. Wel is op
de kaart uit 1956 te zien dat het plangebied toen inmiddels deel uitmaakte van een
boomgaard die onderdeel vormde van hetzelfde perceel als waarop de gebouwen van het
boerderijcomplex stonden. Aan het einde van de twintigste eeuw is binnen het plangebied
een ronde silo gebouwd.
Versie 27-01-2021                                                            www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.            ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 24
Figuur 14: Uitsnede uit de kaart cultuurhistorische monumenten 14
14 Bron: Monumentenregister Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2018
Versie 27-01-2021                                                                    www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.       ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 25
Figuur 15a: Uitsnede uit de kaart met historische landschapselementen (Naar de Bont,
1993) 15
15 Bron: Bont, Ch de., Cultuurhistorisch onderzoek Oost-Brabant, 1993
Versie 27-01-2021                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.       ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 26
Figuur 15b: Legenda van de kaart met historische landschapselementen (Naar de Bont,
1993) 16
16 Bron: Bont, Ch de., Cultuurhistorisch onderzoek Oost-Brabant, 1993
Versie 27-01-2021                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.            ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 27
Figuur 16a: Uitsnede uit de kaart cultuurhistorische monumenten 17
17 Bron: Monumentenregister Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2018
Versie 27-01-2021                                                                    www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.            ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 28
Figuur 16b: Legenda van de kaart cultuurhistorische monumenten 18
18 Bron: Monumentenregister Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2018
Versie 27-01-2021                                                                    www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 29
Figuur 17: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832 19
19 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Emmen 2008
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.  ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 30
Figuur 18: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1910,
1956 en 2015 20
20 Bron: Kadaster Topografische Dienst
Versie 27-01-2021                                                          www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.     ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 31
2.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel              (LS05)
Specifieke ligging (locatie)
Het plangebied ligt op een dekzandwelving maar op te grote afstand van een beek om in een
echte gradiëntzone van een beekdal of een anderszins watervoerende laagte te liggen. Het
plangebied ligt op geruime afstand van een boerderijcomplex en maakte oorspronkelijk deel
uit van de hiertoe behorende akkers en weilanden. Vanaf het einde van de twintigste eeuw
is het plangebied binnen het bebouwde deel van een erf komen te liggen en staat hierbinnen
een silo.
Verwachte perioden (datering)
Op basis van de ligging op een buiten een echte gradiëntzone, geldt voor het plangebied
hooguit een middelhoge verwachting voor archeologische resten daterend uit het laat laat-
paleolithicum en het mesolithicum. Gezien de ligging op een dekzandwelving, is de
verwachting hoog voor nederzettingsresten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de
Romeinse tijd en de vroege-middeleeuwen. De verwachting voor huisplaatsen uit de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd is door oorspronkelijke ligging op agrarische percelen op
enige afstand van wegen en bebouwing, laag.
Complextypen en uiterlijke kenmerken
Hoewel deze niet echt verwacht worden, kunnen vuursteenvindplaatsen uit het laat-
paleolithicum of mesolithicum binnen het plangebied uit vuursteenconcentraties bestaan
die nauwelijks meer hoeven te zijn dan de neerslag van een enkele (jacht)activiteit of een
kortstondig kamp. Resten hiervan zullen uit concentraties van vuursteen bestaan die door
grondbewerking deels tot aan het maaiveld kunnen voorkomen. De omvang hiervan kan
beperkt zijn tot enkele (tientallen) vierkante meters.
Resten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd of de vroege
middeleeuwen betreffen doorgaans nederzettingsresten van minimaal honderden vierkante
meters grootte. Tevens kunnen resten van begravingen, zowel in de vorm van
crematiegraven als van inhumatiegraven, aanwezig zijn.
Gaafheid en diepteligging
Door agrarisch gebruik in het verleden zal in elk geval een dertig tot veertig centimeter
dikke bouwvoor ontstaan zijn waarbinnen de bodem verstoord is. Vanaf dit niveau kunnen
eventueel aanwezige grondsporen echter nog intact zijn en eventueel zijn afgedekt door een
oud akkerdek. Eventuele diepere graafactiviteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de bouw
van de silo die binnen het plangebied staat), kunnen tot diepere bodemverstoring hebben
geleid.
Versie 27-01-2021                                                             www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.      ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 32
2.8 Onderzoeksstrategie (LS05)
Tijdens het veldwerk moet allereerst worden vastgesteld hoe de bodem is opgebouwd, in
hoeverre deze intact is en of hierin archeologische indicatoren aanwezig (kunnen) zijn.
Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik
gemaakt worden van een guts.
Indien blijkt dat de huidige grondbewerking tot in de natuurlijke bodem reikt en een goede
vondstzichtbaarheid heerst, is een oppervlaktekartering het meest geschikt voor het
opsporen van archeologische indicatoren.
Indien een oppervlaktekartering niet mogelijk is of in onvoldoende mate effectief zal zijn,
wordt nageboord met een edelmanboor met een diameter van 15 cm. Het hiermee
opgeboorde materiaal wordt gezeefd op een zeef met een maaswijdte van vier millimeter.
Binnen het plangebied zijn zes boorpunten verdeeld over een zo gelijkmatig mogelijk
netwerk. Hierdoor is binnen dit 0,12 hectare grote deel van het plangebied een
boordichtheid bereikt van ongeveer vijftig boringen per hectare. Een dergelijke
boordichtheid voldoet volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend
booronderzoek (SIKB, 2006), ruimschoots als brede zoekoptie om vindplaatsen uit alle
perioden, in zand op te sporen.
Zelfs met de door ArcheoPro gehanteerde hoge boordichtheid is op basis van
booronderzoek nooit te garanderen dat alle typen archeologische resten kunnen worden
opgespoord. De kans op het aantreffen van grondsporen is bijvoorbeeld aanmerkelijk groter
indien een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd. Een dergelijke aanpak zou echter in
dit stadium van het onderzoek een te zwaar middel vormen
Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en de waterpas.
Figuur 19: Het plangebied gezien vanuit het noordoosten (ongeveer vanaf boorpunt 6),
in de richting van de silo
Versie 27-01-2021                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.            ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 33
3 Veldonderzoek
3.1 Verrichte werkzaamheden (VS03)
Positie boringen:                         Regelmatige verdeling over het plangebied (figuur 23).
Gebruikt boormateriaal:                   Guts met een diameter van 2 cm en edelmanboor met
                                          een diameter van 15 cm.
Totaal aantal boringen:                   Zes
Boordichtheid:                            Vijftig boringen per hectare
Geboorde diepte:                          1 – 1,5m –Mv
Inmeten boorlocaties:                     GPS, meetlint en waterpas
Boorbeschrijving:                         Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2)
Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing
van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren
bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren.
Figuur 20: Boren ter plaatse van boorpunt 6
Versie 27-01-2021                                                                    www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.       ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 34
3.2 Resultaten booronderzoek (VS03)
De boorpunten zijn zo gelijkmatig mogelijk over het te onderzoeken deel van het plangebied
verspreid. De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De
resultaten van het booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1.
Tijdens het booronderzoek is bovenin de onder de bestrating gezette boring 6 een pakket
opgebracht bestratingszand aangetroffen van dertig centimeter dikte. Op alle overige
boorpunten is bovenin een toplaag aangetroffen die bestaat uit humusrijk zand met een
sterk rommelige opbouw. Deze rommelige opbouw wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van brokken zand van wisselend humusgehalte. De dikte van deze toplaag
loopt uiteen van zeventig centimeter in boring 5 tot ruim negentig centimeter in boring 3.
Op boorpunt 6 is ook een dergelijk rommelig zandpakket aangetroffen onder het pakket
opgebracht bestratingszand. Dit pakket is hier echter slechts 35 centimeter dik.
Op alle boorpunten is onder de vergraven toplaag en de C-horizont een pakket vergraven,
lichtgeel zand aangetroffen. Het betreft de vergraven toplaag van de C-horizont (zie figuur
21). De dikte hiervan varieert van ruim vijf centimeter op boorpunt 6 tot een halve meter op
boorpunt 3. Op dit laatste boorpunt is de bodem het dieptes verstoord terwijl juist verwacht
werd dat op dit buiten het erf gelegen boorpunt de bodemverstoring het geringst zou zijn.
De geringste bodemverstoring is daarentegen aangetroffen op boorpunt 6. Hier is de top van
het onverstoorde lichtgele (dek)zand op 5,2 meter NAP aangetroffen terwijl deze top op de
overige boorpunten tussen 4,45 en 4,9 meter NAP ligt. Hieruit kan worden afgeleid dat
buiten boorpunt 6, de bodem op de overige delen van het plangebied tot minimaal dertig
centimeter in de C-horizont verstoord en gemiddeld wel tot ruim een halve meter.
Ondanks de diep verstoorde bodem is op alle boorpunten tot in de top van het onverstoorde
lichtgele zand nageboord met behulp van een edelmanboor met een diameter van vijftien
centimeter. Het zeven van het hiermee opgeboorde zand heeft geen relevante
archeologische indicatoren opgeleverd. Behalve uit enkele grindkorrels bestond het
zeefresidu slechts uit enkele deeltjes vensterglas, modern metaal en kachelslak die laten
zien dat de diepe bodemverstoring in de negentiende of de twintigste eeuw moet hebben
plaatsgevonden.
Figuur 21: Foto van de sterk vergraven tussenlaag
Versie 27-01-2021                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 35
Figuur 22: Boorprofielen
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught. ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 36
Figuur 23: Boorpunten met verstoringsdiepten
Versie 27-01-2021                                                         www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.       ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 37
4 Conclusies en aanbevelingen                              (VS07)
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in
verband met de relatief grote afstand tot open water en de ligging buiten een echte
gradiëntzone, hooguit een middelhoge verwachting voor resten uit het laat-paleolithicum en
het mesolithicum. Gezien de ligging op een dekzandwelving, is de verwachting hoog voor
nederzettingsresten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de
vroege-middeleeuwen. De verwachting voor huisplaatsen uit de late middeleeuwen en de
nieuwe tijd is door oorspronkelijke ligging op agrarische percelen op enige afstand van
wegen en bebouwing, laag.
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het
plangebied zes boringen gezet in een dichtheid van vijftig boringen per hectare.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt
beantwoord worden:
-Kunnen binnen het plangebied (nog) archeologische resten verwacht worden?
Binnen het plangebied is de bodem minimaal tot dertig centimeter in de C-horizont
verstoord en gemiddeld wel tot ruim een halve meter. Dit betekent dat de kans op de
aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied klein is.
-Zo ja, in welke zones en op welke diepten is dit het geval?
Alleen op het noordoostelijke deel van het plangebied is op één boorpunt een tot relatief
geringe diepte verstoorde bodem aangetroffen. Overigens heeft het op dit boorpunt, evenals
op alle overige boorpunten, naboren met een megaboor en het zeven van het hiermee
opgeboorde zand, geen indicatoren opgeleverd die zouden kunnen wijzen op de
aanwezigheid van archeologische sporen.
-Welke vorm van veldonderzoek is geschikt om de verwachte resten op te sporen?
Om zekerheid te verkrijgen omtrent de aan- of afwezigheid van archeologische resten, is een
proefsleuvenonderzoek een doeltreffende methode. Omdat de bodem op het overgrote deel
van het plangebied tot diep in de C-horizont verstoord is, en het naboren met een megaboor
ondanks de hoge boordichtheid van vijftig boringen per hectare, nergens binnen het
plangebied relevante archeologische indicatoren heeft opgeleverd, geven de resultaten van
het onderzoek echter geen aanleiding om dergelijk vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin
zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere
planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten
worden gehouden.
In alle gevallen blijft onverminderd van kracht dat indien bij toekomstig graafwerk
archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden
aangetroffen, deze direct gemeld dienen te worden bij de minister conform de Erfgoedwet
2016, artikel 5.10 & 5.11.
Versie 27-01-2021                                                               www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.         ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 38
Bijlage 1: Verklarende woordenlijst
 Verklarende woordenlijst
 AHN              Actueel Hoogtebestand Nederland
 AMK              Archeologische Monumentenkaart
 ASB              Archeologische Standaard Boorbeschrijving
 Archis           Archeologisch Informatie Systeem
 BP               Before Present (present=1950)
 GIS              Geografische Informatie Systemen
 GPS              Global Positioning System
 IKAW             Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
 IVO              Inventariserend VeldOnderzoek
 KLIC             Kabels en Leidingen Informatie Centrum
 KNA              Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
 -mv              Onder maaiveld
 NAP              Normaal Amsterdams Peil
 PVA              Plan van Aanpak
 PVE              Programma van Eisen
 RCE              Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 SBB              Standaard Boor Beschrijvingsmethode
 SIKB             Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Bijlage 2: Archeologische tijdschaal
 Periode                                                Datering
 Midden- en Laat Paleolithicum (oude                    250.000   - 9000
 steentijd)
 Mesolithicum (midden steentijd)                        9000      - 4500
 Neolithicum (nieuwe steentijd)                         4500      - 2000
 Bronstijd                                              2000      - 800
 IJzertijd                                              800       - 12 v. chr.
 Romeinse tijd                                          12 v chr. - 500 n. chr.
 Vroege middeleeuwen                                    500       - 1000
 Volle middeleeuwen                                     1000      - 1250
 Late middeleeuwen                                      1250      - 1500
 Nieuwe tijd                                            1500      - heden
Versie 27-01-2021                                                                 www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.             ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 39
Bijlage 3: Literatuurlijst
Bronnen
Encyclopedie van Noord-Brabant (red. A. van Oirschot, A.C. Jansen en L.S.A. Kroesen; Baarn
1985)
Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 4 Zuid-Nederland 1838-1857
1:50.000. Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990
Grote historische topografische Provincie Atlas Noord-Brabant; 1905 1:25.000. Nieuwland
Tilburg 2006
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 4 Zuid-Nederland. Topografische
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008
Luchtfoto, http://maps.google.nl
Provincie       Noord-Brabant,       Cultuurhistorische         waardekaart   (http://www.noord-
brabant.nl/CHW)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden),
Amersfoort.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart),
Amersfoort.
Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.
Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968.
Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring
Centrum, Wageningen, 1989
Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen,
1968.
Tranchot en v. Muffling, Kartenaufnahme der Rheinlande 1803-1820
Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij
twaalf provinciën. Landsmeer.
Versie 27-01-2021                                                                     www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.           ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 40
Digitale bronnen
Ruimtelijke plannen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Archis III
http://archis.cultureelerfgoed.nl
Luchtfoto, http://www.pdok.nl
Literatuur
Bont, Ch de., Cultuurhistorisch onderzoek Oost-Brabant, 1993.
Cate, J. A. M. ten. A. F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, 1995. Handleiding bodemgeografisch
onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen, DLO-Staring Centrum.
Technisch Document 19A.
Cohen, K.M. & E. Stouthamer, 2012. Beknopte toelichting bij het digitaal basisbestand
paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, Utrecht, 2012.
Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) 1988. Archeologie in Nederland; De rijkdom
van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort.
Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, 1955-1965. Uitgeverij 12
Provinciën, Landsmeer.
Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006)
Versie 27-01-2021                                                                   www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.             ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 41
Bijlage 4: Overzicht vondstlocaties
Zaak nr:          Coordinaat               Periode                    Vondsten                          Complexen
2421368100 146282/406301                   IJzertijd, Romeinse tijd   Geen                              Agrarisch,
                                                                                                        onbekend
2421368100 146282/406301                   IJzertijd, Romeinse tijd   Gebruiksmateriaal,                Agrarisch
                                                                      keramiek
2974526100 145590/405030                   Middeleeuwen               Keramiek                          Onbekend
2974534100 145600/405370                   Middeleeuwen               Keramiek                          Onbekend
2974567100 145710/405920                   Middeleeuwen               Keramiek                          Onbekend
Bijlage 5: Overzicht archeologische monumenten
Bijlage 6: Overzicht archeologische onderzoeksmeldingen
Zaak nr:          Coordinaat                    Onderzoek           Periode                       Vondsten         Complexen
2188818100 146861.3/406628.4                    Bureauonderzoek     Onbekend                      Geen             Geen
                  Oppervlak: 55.2746 ha.
2421368100 146284.5/406302.9                    Begeleiding         IJzertijd, romeinse tijd Gebruiksmateriaal,    Agrarisch,
                  Oppervlak: 0.095688                                                             keramiek         onbekend
                  ha.
2471507100 146250.7/406200.1                    Bureauonderzoek     Onbekend                      Geen             Geen
                  Oppervlak: 93.6492 ha.
Versie 27-01-2021                                                                     www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.      ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 42
2483236100 145891/406230.6                      Proefsleuven    Onbekend                   Geen          Geen
                  Oppervlak: 8.12102 ha.
4723201100 145670.9/405508.1                    Booronderzoek   Onbekend                   Geen          Geen
                  Oppervlak: 53.6898 ha.
Versie 27-01-2021                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.  ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 43
Bijlage 7: Boorbeschrijving
 Algemene boorgegevens
 Soort boring                       BAR
 Projectnummer                      20-122
 Projectnaam                        Kruishoeveweg 5, Vught
 Deelgebied                         NVT
 Organisatie                        ArcheoPro
 Archis meldingsnummer              4935844100
 Coördinaatsysteem                  RD2000
 Coördinaatsysteemdatum             ETRS89
 Locatiebepaling                    GPS en meetlint
 Referentievlak                     NAP
 Bepaling maaiveldhoogte            AHN – Waterpas
 Boormethode                        Guts en edelman
 Boordiameter                       3 cm en 15 cm
 Opdrachtgever                      Van Dun Advies
 Posities van boringen (boorlocaties)
 Boornummer                  XCO                        YCO        Meters t.o.v. NAP
 1                           145326.5                   405935.6   5.62
 2                           145344.6                   405947.7   5.78
 3                           145359.0                   405962.1   5.89
 4                           145336.4                   405920.2   5.87
 5                           145350.4                   405931.6   5.79
 6                           145364.5                   405947.0   5.98
Versie 27-01-2021                                                          www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.                  ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 44
 Boorbeschrijving volgens ASB 5.2
 Boor Nr.      LDO     Lithologie                            Kleur                                     Overige kenmerken                                     AIS
                       GD BK         BS    BZ     BG    BH   HK        TK        IK          VLK       CO     PLH    VS      SST    BHN     BI      GI
 1             82      Z                                2    BR        GR        DO          GE                                             VRG
               106     Z             1                  1    GE        BR                    GR                                             VRG     DEZ
               145     Z             1                       GE        WI        LI                                                 BHC             DEZ
 2             93      Z                                2    BR        GR        DO          GE                                             VRG
               103     Z             1                  1    GE        BR                    GR                                             VRG     DEZ
               135     Z             1                       GE        WI        LI                                                 BHC             DEZ
 3             95      Z                                2    BR        GR        DO          GE                                             VRG
               137     Z             1                  1    GE        BR                    GR                                             VRG     DEZ
               170     Z             1                       GE        WI        LI                                                 BHC             DEZ
 4             82      Z                                2    BR        GR        DO          GE                                             VRG
               104     Z             1                  1    GE        BR                    GR                                             VRG     DEZ
               104     Z             1                       GE        WI        LI                                                 BHC             DEZ
 5             69      Z                                2    BR        GR        DO          GE                                             VRG
               82      Z             1                  1    GE        BR                    GR                                             VRG     DEZ
               120     Z             1                       GE        WI        LI                                                 BHC             DEZ
 6             30      Z                                     GE                                                                             OPG
               70      Z                                2    BR        GR        DO          GE                                             VRG
               77      Z             1                  1    GE        BR                    GR                                             VRG     DEZ
               125     Z             1                       GE        WI        LI                                                 BHC             DEZ
Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie:
         GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
         Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers:
         1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.
Kleur:
         HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
         PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
         TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
Versie 27-01-2021                                                                            www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>Archeologisch onderzoek Kruishoeveweg 5, Vught, Gemeente Vught.                    ArcheoPro Rapport, 20114, Pagina 45
         IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
         VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel
Overige kenmerken:
         CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
         PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)
         VS = veensoorten
         SST = Sedimentaire structuren
         BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont
         BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , VRG = vergraven, OPG = opgebracht
         GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand
         AIS = Archeologische indicatoren
Versie 27-01-2021                                                                              www.ArcheoPro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Akoestisch onderzoek
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5 167
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Akoestisch Onderzoek
Kruishoeveweg 5
Vught
2020-3003 17 maart 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
                                                                                                        (T)
                                                                                                         (T) 0578
                                                                                                             0578 –- 76 90 60 • KvK 082 04 400
                                                                                                     www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl
        Colofon
         Titel                              Akoestisch Onderzoek
                                            Kruishoeveweg 5
                                            Vught
         Projectnummer                      2020-3003
         Onderzoeksadres                    Kruishoeveweg 5
                                            5263 NM VUGHT
         Opdrachtgever                      Van Dun Advies BV
                                            Dorpsstraat 54
                                            5113 TE ULICOTEN
         Opgesteld door                     Sain milieuadvies
                                            Laarseweg 24-1
                                            8171 PR VAASSEN
                                            0578 - 76 90 60
         Plaats en datum                    Vaassen, 17 maart 2020
        Sain milieuadvies print op papier dat is voorzien van het EU Ecolabel.
        Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en
        met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteurs-
        rechten van dit document blijven berusten bij Sain milieuadvies.
kenmerk 2020-3003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>        Samenvatting voor niet-akoestici
        Een akoestisch onderzoek staat vol technische begrippen en termen. Daardoor is een akoestisch
        onderzoek voor niet-specialisten soms moeilijk leesbaar. In deze samenvatting wordt daarom
        vereenvoudigd weergegeven wat er is onderzocht en wat de resultaten zijn.
        Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bedrijf aan de Kruishoeveweg 5 in Vught. Het
        agrarisch bedrijf bestaat uit een rundveehouderij en een dierenpension. Het bedrijf heeft plannen om
        het dierenpension uit te breiden en om om te schakelen van melkrundvee naar zoogkoeien. Om deze
        ontwikkelingen mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure nodig. Het onderzoek gaat over de
        nieuwe, aangevraagde bedrijfssituatie.
        In het onderzoek zijn het gemiddelde geluidsniveau en het piekgeluidsniveau berekend op de woningen
        die in de omgeving van het bedrijf liggen. Verder is aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het
        verkeer van en naar het bedrijf.
        Uitgangspunten
        In het onderzoek is rekening gehouden met alle relevante geluidsbronnen die tijdens een reguliere
        drukke dag kunnen voorkomen. Het gaat onder andere om het gebruik van de eigen tractor en wiellader,
        de aanvoer van bulkvoer en om de hondengeluiden.
        Op 12 dagen per jaar is het activiteitenniveau binnen de inrichting hoger, door het inkuilen van mais en
        gras en de afvoer van mest. De geluidsbelasting tijdens het inkuilen van mais is het hoogst. Deze situatie
        is apart onderzocht.
        Gemiddelde geluidsbelasting
        Uit het onderzoek blijkt, dat het gemiddelde geluidsniveau in de reguliere situatie voldoet aan de
        aanbevolen normstelling zoals die volgt uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Deze VNG-
        brochure is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel bij de beoordeling van nieuwe ruimtelijke
        ontwikkelingen. Gezien de berekende geluidsbelasting is er sprake is van een aanvaardbaar woon- en
        leefklimaat.
        De geluidsbelasting is tijdens de incidentele activiteiten in de dagperiode hoger dan in de reguliere
        situatie. Gezien de berekende geluidsbelasting, de aard en de frequentie van de activiteit is er geen
        sprake van een onaanvaardbare situatie.
        Piekgeluidsniveau
        De geluidsbelasting voldoet aan de streefwaarde uit de VNG-brochure. Zodoende kan geconcludeerd
        worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
        Geluid van verkeer van en naar het bedrijf
        De geluidsbelasting voldoet aan de streefwaarde uit de VNG-brochure. Zodoende kan geconcludeerd
        worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
kenmerk 2020-3003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>        Inhoudsopgave
        Colofon
        Samenvatting voor niet-akoestici
    1 Inleiding                                             5
    2 Toetsingkader                                         6
    3 Bedrijfsbeschrijving                                  7
         3.1 Dierenpension                                  7
         3.2 Rundveehouderij                                8
         3.3 Onderzochte bedrijfssituaties                  9
    4 Geluidsbronnen en -metingen                          11
    5 Modellering                                          12
    6 Berekeningsresultaten                                14
         6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT   14
         6.2 Maximaal geluidsniveau LAmax                  15
         6.3 Indirecte hinder                              16
    7 Conclusies                                           17
        Bijlage 1:  Ligging van het bedrijf
        Bijlage 2:  Bronsterkteberekeningen
        Bijlage 3:  Gegevens rekenmodel
        Bijlage 4:  Berekeningsresultaten LAr,LT
        Bijlage 5:  Berekeningsresultaten LAmax
        Bijlage 6:  Berekeningsresultaten indirecte hinder
kenmerk 2020-3003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>   1 Inleiding
         In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet
         van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en
         omgevingskenmerken.
          Aanleiding                 Het agrarisch bedrijf bestaat uit een rundveehouderij en een dierenpension.
                                     Het bedrijf heeft plannen om het dierenpension uit te breiden en om om te
                                     schakelen van melkrundvee naar zoogkoeien. Om deze ontwikkelingen
                                     mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure nodig.
          Doel van het onderzoek     Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het bedrijf in de gewenste
                                     vorm akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de geluidsbelasting van het
                                     bedrijf op de omgeving bepaald en getoetst aan de geldende
                                     geluidsnormen. Bij een overschrijding van de normen wordt onderzocht of
                                     er mogelijkheden zijn om toch tot een inpasbare situatie te komen.
          Onderzoeksopzet            Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden
                                     achtereenvolgens in deze rapportage besproken.
                                     • Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te
                                          onderzoeken bedrijfssituaties;
                                     • Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te
                                          berekenen;
                                     • De interpretatie van de berekeningsresultaten.
                                     Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de “Handleiding
                                     meten en rekenen industrielawaai”, 1999.
          Gebruikte gegevens         Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
                                     • Tekening van de inrichting (Vlekkenplan, projectnummer 19102.002,
                                          laatst gewijzigd 17 januari 2020);
                                     • Informatie van de woordvoerder van de inrichting;
                                     • Akoestisch onderzoek door Jansen Raadgevend Ingenieursbureau met
                                          titel 'Dierenpension Kruishoeveweg Te Vught'en kenmerk
                                          815.840/54.710/MZ1, opgesteld op 11 januari 2016 (verder: onderzoek
                                          uit 2016);
                                     • Waarnemingen en geluidsmetingen ter plaatse.
          Bedrijfs- en               Het bedrijf betreft een rundveehouderij en dierenpension. Het bedrijf ligt in
          omgevingskenmerken         het buitengebied van de gemeente Vught. De dichtstbijzijnde woning van
                                     derden betreft de bedrijfswoning van het naastgelegen agrarisch bedrijf.
                                     Overige woningen van derden liggen op grote afstand.
          Bijlagen                   Bijlage 1: Ligging van het bedrijf
kenmerk 2020-3003
  pagina 5 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>   2 Toetsingkader
         Voor de nieuwe situatie is een ruimtelijke procedure nodig, waarbij de ruimtelijke inpasbaarheid
         beoordeeld moet worden. Om te beoordelen of de geluidbelastingen als gevolg van de inrichting ter
         plaatse van de woonomgeving aanvaardbaar zijn, is de systematiek uit de VNG-uitgave 'Bedrijven en
         milieuzonering' gevolgd.
          VNG-uitgave 'Bedrijven en De woonomgeving is te karakteriseren als 'rustig buitengebied'. In de VNG-
          milieuzonering'.                   uitgave is een stappenplan opgenomen om de aanvaardbaarheid van het
                                             geluidsniveau te beoordelen:
                                             1.   In de uitgave zijn richtafstanden opgenomen die moeten worden
                                                  aangehouden tussen diverse categorieën van bedrijven en
                                                  woonbestemmingen. Als voldaan wordt aan de richtafstanden kan
                                                  verdere toetsing van het aspect geluid in beginsel achterwege blijven.
                                             2.   Als niet aan de richtafstanden voldaan wordt, wordt voor woningen die
                                                  zijn gelegen in een rustig buitengebied als normstelling aanbevolen:
                                                  •    45 dB(A) etmaalwaarde1 voor het LAr,LT (gemiddeld geluidsniveau);
                                                  •    65 dB(A) etmaalwaarde voor het LAmax (piekgeluiden);
                                                  •    50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte
                                                       hinder).
                                             3.   Wordt ook niet aan de aanbevolen waarde voldaan, dan is inpassing
                                                  mogelijk als aan de volgende maximale normstelling wordt voldaan.
                                                  Het bevoegd gezag dient echter te motiveren dat deze geluidsbelasting
                                                  in de concrete situatie acceptabel is:
                                                  •    50 dB(A) etmaalwaarde voor het LAr,LT (gemiddeld geluidsniveau);
                                                  •    70 dB(A) etmaalwaarde voor het LAmax (piekgeluiden);
                                                  •    65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (indirecte
                                                       hinder).
                                             4.   Bij een nog hogere geluidbelasting zal inpassing doorgaans niet
                                                  mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil
                                                  overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te
                                                  motiveren.
         1    De etmaalwaarde is de hoogste waarde van (1) de berekende waarde voor de dagperiode, (2) de berekende waarde voor de
              avondperiode + 5 dB, (3) de berekende waarde voor de nachtperiode +10 dB.
kenmerk 2020-3003
  pagina 6 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>   3 Bedrijfsbeschrijving
         In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de relevante activiteiten die plaatsvinden op het
         bedrijf. Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur), tenzij anders vermeld.
         Voor de codering van de gebouwen in de tekst wordt verwezen naar de milieutekening.
 3.1 Dierenpension
          Algemeen                      De inrichting biedt plaats aan honden, poezen en kleindieren. Akoestisch
                                        gezien is alleen de opvang van honden relevant. In het onderzoek wordt
                                        daarom alleen rekening gehouden met de hondenopvang. Vanzelfsprekend
                                        wordt bij de transportbewegingen wel rekening gehouden met de
                                        rijbewegingen in verband met het halen en brengen van de poezen en
                                        kleindieren.
          Vast opgestelde               De hondenverblijven worden voorzien van een ventilatiesysteem met een
          installaties en toestellen    mechanische afzuiging. Er wordt rekening mee gehouden dat er twee
                                        ventilatoren in de noordwestgevel worden geïnstalleerd die boven het dak
                                        van de doorgang/voeropslag uitkomen. Deze ventilatoren kunnen het hele
                                        etmaal in werking zijn.
                                        Ook de nieuwe binnenuitloop wordt mogelijk voorzien van een ventilator
          Verblijven                    De honden worden gehuisvest in een bestaand gebouw (36 dierplaatsen)
                                        dat reeds als hondenverblijf in gebruik is. Daarnaast wordt een tweede
                                        verblijf opgericht. Aangenomen wordt dat de gevelopbouw van dit nieuwe
                                        verblijf vergelijkbaar is met het bestaande verblijf.
                                        De verblijven worden handmatig schoongemaakt. Dit is akoestisch niet
                                        relevant.
          Uitloop                       In de dagperiode verblijven de honden een deel van de tijd in de
                                        buitenuitloop en de nieuw te realiseren binnenuitloop:
                                        • Buitenuitloop. De buitenuitloop wordt gedurende maximaal 7 uur per
                                             dag gebruikt, waarbij er maximaal 8 honden tegelijkertijd buiten zijn.
                                        • Binnenuitloop. De binnenuitloop wordt gedurende maximaal 7,5 uur
                                             per dag gebruikt, waarbij er maximaal 10 honden tegelijkertijd
                                             aanwezig zijn. Het gebouw waar de nieuwe binnenuitloop wordt
                                             gerealiseerd wordt nieuw opgericht. Vooralsnog wordt uitgegaan van
                                             wanden en dak bestaande uit sandwichpaneel. Het dak wordt daarbij
                                             uitgevoerd met een geperforeerd binnenblad.
                                        Honden blaffen als ze wat bijzonders opmerken. Doordat er geen bezoekers
                                        bij de honden komen, worden de honden zo min mogelijk gestoord en
                                        wordt het blaffen beperkt. Ook wordt er toezicht gehouden, zodat er
                                        ingegrepen kan worden als de honden blaffen.
          Overige activiteiten          In verband met de ontvangst van klanten en de aan- en afvoer van diverse
                                        goederen etc. zijn er rijbewegingen van 60 personenauto's in de dagperiode
kenmerk 2020-3003
  pagina 7 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>                                              en van 5 personenauto's in de avondperiode. Honden, poezen en andere
                                              kleindieren worden alleen in de dagperiode gehaald en gebracht 1.
                                              Het schoonmaken van de verblijven is handwerk en daarom akoestisch niet
                                              relevant. De mest wordt verzameld in een container die circa 1x per maand
                                              gewisseld wordt. Het opladen en neerzetten van de container duurt 5
                                              minuten. In de binnenuitloop wordt periodiek een tractor gebruikt. Ten
                                              opzichte van het gebruik van de tractor op het erf (zie paragraaf 3.2) is het
                                              inpandige gebruik akoestisch verwaarloosbaar. Incidenteel, in rustige
                                              perioden kan er, gedurende maximaal 3 uur, inpandig een hogedrukreiniger
                                              gebruikt worden. Vanwege het inpandige gebruik in een rustige periode, is
                                              dit akoestisch ondergeschikt aan de onderzochte bedrijfssituatie waarbij
                                              het hondenpension maximaal bezet is.
                                              Er zijn 3 eigen honden. Deze kunnen buiten verblijven op het terrein tussen
                                              de bedrijfswoning en de ontvangstruimte. In het onderzoek is er rekening
                                              mee gehouden dat de honden 2 uur in de dagperiode op dit terrein
                                              verblijven. Daarbij is uitgegaan van een blaftijd van 5%.
 3.2 Rundveehouderij
          Vast opgestelde                     Binnen de inrichting wordt geen melkvee meer gehouden. De melkmachine
          installaties en toestellen          en de melkkoeling worden zodoende buiten werking gesteld.
          Aanvoer van voer                    Doordat de hoeveelheid rundvee sterk afneemt ten opzichte van de
                                              bestaande situatie, nemen de activiteiten die verband houden met de
                                              aanvoer van voer en het voeren van het vee ook af.
                                              Krachtvoer wordt circa 6 keer per jaar gebracht. Het lossen duurt 20
                                              minuten en vindt plaats bij de voersilo. De voersilo wordt opgesteld aan de
                                              noordwestzijde van de zoogkoeienstal.
                                              Periodiek wordt er ruwvoer gebracht. Daarbij zijn te onderscheiden:
                                              • Aanvoer van gras in balen. Er worden 4 vrachten aangevoerd met een
                                                     tractor met kar en gelost bij de zuidwestelijke werktuigenberging. Het
                                                     lossen vindt plaats met de eigen wiellader. Dit duurt 0,25 uur per
                                                     vracht;
                                              • Inkuilen van gras. Er worden 15 vrachten gras aangevoerd. Op de kuil is
                                                     een wiellader in bedrijf om het gras vast te rijden. De wiellader is 3 uur
                                                     in werking;
         1    Er worden 70 plaatsen voor hond voorzien. Daarnaast zijn er 30 plaatsen voor katten/poezen en 80 plaatsen voor kleine
              huisdieren. Dieren verblijven veelal langer dan 1 dag in het pension . Daarom is het aantal auto's dat de inrichting aandoet lager
              dan het aantal dierplaatsen. De initiatiefnemer heeft aangegeven circa 50 auto’s per dag te verwachten. In het onderzoek is er
              vanuit gegaan dat het aantal personenauto’s dat de locatie bezoekt gelijk is aan 1/3 van het totaal aantal dierplaatsen. Dit zijn
              60 auto’s. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er 50 auto’s gerelateerd zijn aan het halen of brengen van een hond. Dit is
              nadrukkelijk een worst-case situatie.
kenmerk 2020-3003
  pagina 8 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>                                 •    Inkuilen van mais. Er worden circa 25 vrachten aangevoerd. Op de kuil
                                      is een wiellader in bedrijf om het gras vast te rijden. De wiellader is 6
                                      uur in werking.
                                 Deze activiteiten vinden gezamenlijk maximaal 10 dagen per jaar plaats.
                                 Dagelijks wordt het vee gevoerd. Daarbij wordt een tractor met
                                 voermengwagen gebruikt. Deze voermengwagen wordt gevuld met de
                                 eigen wiellader. De voermengwagen is in totaal 1 uur in werking. De
                                 wiellader 30 minuten. De tijd van de wiellader is inclusief met aanschuiven
                                 van het voer, hetgeen enkele keren per dag plaatsvindt.
          Aan- en afvoer van vee Eenmaal per 1 tot 2 weken wordt er vee aan- of afgevoerd met een
                                 vrachtwagen. Het laden of lossen duurt 0,25 uur.
          Afvoer van mest        Op het bedrijf komt vaste mest vrij. Op 1 of 2 dagen per jaar wordt er een
                                 grote hoeveelheid vaste mest afgevoerd vanaf de vaste mestplaat. Er
                                 worden circa 20 tractorvrachten mest afgevoerd. Bij het laden wordt een
                                 lepelkraan gebruikt. Het laden van een vracht duurt 10 minuten.
          Overige activiteiten   •    De eigen tractor wordt op het erf gebruikt (bijvoorbeeld in verband
                                      met het voeren van het vee) en op het land. In het onderzoek wordt
                                      uitgegaan van het gebruik van de tractors op het erf gedurende in
                                      totaal 1,5 uur per dag en 4 rijbewegingen van/naar de openbare weg.
                                 •    De eigen wiellader kan, naast de reeds beschreven activiteiten,
                                      gebruikt worden voor diverse activiteiten op het erf. Hiervoor is een
                                      bedrijfstijd van 0,5 uur gehanteerd.
                                 •    Voor levering en afvoer van diverse producten komen er dagelijks
                                      enkele personenauto's en, een enkele keer, een vrachtwagen op het
                                      terrein. Het gaat bijvoorbeeld om de aanvoer van diesel, kunstmest of
                                      stro. In het onderzoek wordt uitgegaan van het lossen van krachtvoer.
                                      Akoestisch is dat maatgevend boven deze activiteiten.
 3.3 Onderzochte bedrijfssituaties
          Algemeen               Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van
                                 belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per
                                 jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of
                                 meer incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen zijn, waarop
                                 meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie.
          Langtijdgemiddeld      Representatieve bedrijfssituatie
          beoordelingsniveau     In deze bedrijfssituatie is rekening gehouden met de volgende activiteiten:
                                      •    Geluidsemissie van de honden op de buitenuitloop, in de
                                           gebouwen, bij het halen en brengen en van de eigen honden;
                                      •    De aanvoer van krachtvoer;
                                      •    Het wisselen van de mestcontainer;
                                      •    Het gebruik van de tractor en eigen wiellader op het erf alsmede
                                           rijbewegingen van/naar de openbare weg.
kenmerk 2020-3003
  pagina 9 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                                      •    Rijbewegingen van personenauto's.
                                 Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie
                                 Er zijn geen bedrijfssituaties onderzocht die worden aangemerkt als
                                 'regelmatige afwijking'.
                                 Incidentele bedrijfssituatie
                                 Het aanvoeren van ruwvoer en het afvoeren van vaste mest zijn activiteiten
                                 die incidenteel voorkomen. Op basis van het aantal rijbewegingen, de
                                 bedrijfstijd van de wiellader en de bronhoogte, is het inkuilen van mais de
                                 maatgevende activiteit. Deze activiteit is onderzocht als incidentele
                                 bedrijfssituatie. Er wordt vanuit gegaan dat ook alle activiteiten uit de
                                 representatieve bedrijfssituatie kunnen voorkomen.
          Maximaal geluidsniveau Voor het maximale geluidsniveau is geen onderscheid gemaakt in
                                 verschillende bedrijfssituaties. Er is rekening gehouden met alle bronnen
                                 die voor kunnen komen.
          Bijlagen               Bijlage 3: Schema met alle bronnen en bedrijfstijden
kenmerk 2020-3003
  pagina 10 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>   4 Geluidsbronnen en -metingen
         Dit hoofdstuk beschrijft de herkomst van de in dit onderzoek gebruikte geluidsbronvermogens. Aan
         sommige geluidsbronnen zijn metingen verricht. Voor andere geluidsbronnen zijn specificaties van de
         fabrikant gebruikt, of is gebruik gemaakt van geluidsmetingen aan vergelijkbare bronnen die bij andere
         bedrijven zijn uitgevoerd (ons metingenbestand).
          Geluidsmetingen                     Op 22 januari 2020 zijn er bij het bedrijf geluidsmetingen verricht aan de
                                              eigen tractor en eigen wiellader. De geluidsmetingen en -berekeningen zijn
                                              uitgevoerd conform methode II.2 van de “Handleiding meten en rekenen
                                              industrielawaai”, 1999.
                                              De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met een klasse 1 geluidsmeter en
                                              analyser van Svantek, Svan 979. Bij de kalibratie van de meetsystemen zijn
                                              geen afwijkingen van betekenis gevonden.
          Bronvermogens                       Het bronvermogen van de eigen tractor en wiellader volgt uit de
                                              uitgevoerde geluidsmetingen.
                                              Voor het geluid van het blaffen van honden is uitgegaan van
                                              geluidsmetingen die wij bij vergelijkbare inrichtingen hebben uitgevoerd.
                                              Uit deze geluidsmetingen volgt (maximaal) een bronvermogen van
                                              103 dB(A), als gemiddelde over de hele meetduur1. De metingen zijn
                                              uitgevoerd bij met name grote honden (75% of meer). Dit sluit aan bij de
                                              verwachte bezetting bij de onderhavige inrichting. Voor de blaftijden is
                                              uitgegaan van 5% voor de dagperiode en respectievelijk 3% en 2% voor de
                                              avond- en nachtperiode.
                                              Voor het bronvermogen van de uitstralende geveldelen van de bestaande
                                              hondenverblijven is uitgegaan van gevelopbouw zoals deze in het onder-
                                              zoek uit 2016 ook is aangehouden. Voor het nieuwe hondenverblijf is uitge-
                                              gaan van dezelfde uitgangspunten. Voor de nieuwe binnenuitloop is uitge-
                                              gaan van een gevel van thermisch geïsoleerde sandwichpanelen en een dak
                                              van akoestisch geïsoleerde sandwichpanelen. Daarbij is uitgegaan van een
                                              geperforeerd binnenblad, om de nagalmtijd in de ruimte te beperken.
                                              De bronvermogens van de overige geluidsbronnen volgen uit ons metingen-
                                              bestand en uit informatie van fabrikanten. Het metingenbestand wordt
                                              actueel gehouden door regelmatig geluidsmetingen uit te voeren bij
                                              (agrarische) bedrijven.
          Bijlagen                            Bijlage 2: Bronsterkteberekeningen
         1    In eerdere onderzoeken voor de onderhavige inrichting is uitgegaan van een bronvermogen uitgedrukt als SEL. Daarbij is de
              geluidsenergie van één blaf gemiddeld over een seconde. Om betrouwbaar de bedrijfsduurcorrectie uit te rekenen, is inzicht
              nodig is het aantal keren dat geblaft wordt. Om een dergelijke analyse niet te hoeven uit te voeren, werken wij liever met een
              gemiddeld bronvermogen over de hele meetduur. Het aantal keer dat feitelijk geblaft wordt, is dan niet relevant.
kenmerk 2020-3003
  pagina 11 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>   5 Modellering
         Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodellen opgesteld. Met behulp van deze
         rekenmodellen worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft
         de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen.
          Rekenmethode en             Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket
          software                    Geomilieu V5.21 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform
                                      Methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.
          Bodemmodel en               De standaard bodemfactor is akoestisch absorberend (Bf=1). Akoestisch
          gebouwen                    reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, zijn afzonderlijk
                                      gemodelleerd. Er is geen rekening gehouden met de afschermende en/of
                                      absorberende werking van het ingekuilde voer of de vaste mest.
                                      Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in
                                      het rekenmodel ingevoerd. Dat geldt ook voor de grondwal aan de zuidzijde
                                      van het terrein.
          Bronnen                     De rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie
                                      “mobiele bron” van het rekenprogramma.
                                      De uitstraling van de geveldelen, het verblijf van de honden in de
                                      buitenuitloop en de overige geluidsbronnen zijn gemodelleerd als
                                      puntbronnen.
                                      Ter plaatse van de parkeerplaatsen en op de looproute naar de
                                      ontvangstruimte is rekening gehouden met het blaffen van honden tijdens
                                      het halen en brengen. Er is daarbij van uitgegaan dat elke auto die de
                                      inrichting bezoekt een hond haalt of brengt en dat elke hond die
                                      gehaald/gebracht wordt 1 minuut blaft. Daarbij is er dus geen rekening
                                      gehouden dat een deel van de bezoekers geen honden brengt/haalt, maar
                                      katten of kleindieren.
                                      Alle overige activiteiten zijn gemodelleerd middels puntbronnen.
          Toetspunten                 In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn
                                      gemodelleerd bij de woningen in de omgeving van het bedrijf. Voor de
                                      beoordeling van de geluidsbelasting in de dagperiode is een waarneem-
                                      hoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Voor de avond- en
                                      nachtperiode is een waarneemhoogte van 5 meter gehanteerd.
                                      Verder is een referentiepunt opgenomen in de richting van de woningen
                                      aan de Helvoirtseweg.
          Correcties                  Er is geen sprake van muziekgeluid en/of tonaal geluid.
                                      Hondengeblaf is te karakteriseren als impulsachtig geluid. Als het
kenmerk 2020-3003
  pagina 12 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>                                 hondengeblaf ter plaatse van de toetspunten als zodanig waargenomen kan
                                 worden, moet een straffactor van 5 dB in rekening worden gebracht op alle
                                 geluidsbronnen. In alle perioden is deze straffactor in rekening gebracht.
                                 Het LAr,LT is zodoende gelijk aan het equivalente geluidsniveau LAeq +5dB.
                                 Ongeacht in hoeverre het blaffen van honden als zodanig herkenbaar zal
                                 zijn, is op alle berekeningsresultaten (ook in de avond en nacht, als de
                                 honden binnen verblijven) de correctie van 5 dB toegepast.
          Maximaal geluidsniveau Voor het LAmax is een apart rekenmodel opgesteld. Het LAmax is bepaald als
          LAmax                  het immissieniveau Li, verminderd met de meteocorrectie term Cm bij de
                                 ontvanger. Voor de berekening is het bronvermogen Lw opgehoogd met het
                                 verschil tussen het gemeten LAeq en het tegelijkertijd gemeten LAmax.
                                 De ophoging van de uitstralende geveldelen en van de honden op de
                                 speelweides is bepaald door het voor het LAr,LT gehanteerde bronvermogen
                                 af te trekken van het maximale geluidsniveau van 114 dB.
                                 Bij de ophoging van de rijbewegingen van de personenauto's is ook
                                 rekening gehouden met het dichtslaan van portieren.
          Indirecte hinder       Voor de berekening van indirecte hinder is ook een rekenmodel opgesteld.
                                 Het geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder is berekend op de
                                 straatgerichte gevel van de woning aan de Kruishoeveweg 3. Overigens is
                                 aan deze zijde van het pand thans geen verblijfsruimte ingericht.
                                 Uitgangspunt is dat in de representatieve bedrijfssituatie alle voertuigen
                                 van en naar de inrichting deze woning passeren, zowel bij aankomst als
                                 vertrek. In de incidentele bedrijfssituatie vinden er meer transportbewe-
                                 gingen plaats van tractors. Vanwege de locatie waar het akkerland ligt,
                                 komen en gaan deze tractors uit/in noordwestelijke richting. Deze tractors
                                 passeren de woning daarom niet.
          Bijlagen               Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
kenmerk 2020-3003
  pagina 13 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>   6 Berekeningsresultaten
         Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de woningen in de
         omgeving van het bedrijf. In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten op de maatgevende
         beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de berekeningsresultaten.
 6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT
          Representatieve             In tabel 6.1 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld
          bedrijfssituatie            beoordelingsniveau opgenomen voor de representatieve bedrijfssituatie.
                                      Tabel 6.1: Berekeningsresultaten LAr,LT rbs, incl. 5 dB strafcorrectie
                                       Toets- Omschrijving                        Dag           Avond         Nacht
                                        punt                                  (7.00-19.00)   (19.00-23.00)  (23.00-7.00)
                                                Normstelling stap 2                45             40            35
                                        01-02 Kruishoeveweg 3                      45             35             34
                                        03-04 Kruishoeveweg 1B                     41             32             32
                                          05    Referentiepunt woningen            39             25             25
                                                Helvoirtseweg
                                      Tabel 6.2: Berekeningsresultaten LAr,LT ibs, incl. 5 dB strafcorrectie
                                       Toets- Omschrijving                        Dag           Avond         Nacht
                                        punt                                  (7.00-19.00)   (19.00-23.00)  (23.00-7.00)
                                                Normstelling stap 2                45             40            35
                                        01-02 Kruishoeveweg 3                      50
                                        03-04 Kruishoeveweg 1B                     44
                                          05    Referentiepunt woningen            41
                                                Helvoirtseweg
          Bespreking resultaten       De geluidsbelasting bedraagt overdag maximaal 45 dB(A), in de avond- en
          representatieve             nachtperiode maximaal 35 dB(A) respectievelijk 34 dB(A). De berekende
          bedrijfssituatie            geluidsbelasting voldoet daarmee aan de normstelling uit stap 2 van het
                                      stappenplan van de VNG-brochure. Zodoende kan geconcludeerd worden
                                      dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
                                      De maatgevende geluidsbronnen zijn in de dagperiode het geluid van de
                                      tractor en in de avond- en nachtperiode de ventilatoren van de
                                      hondenverblijven en binnenuitloop.
          Bespreking resultaten       Tijdens het inkuilen van mais (en ook tijdens de andere incidentele
          incidentele                 activiteiten) is de geluidsbelasting hoger dan tijdens de representatieve
          bedrijfssituatie            bedrijfssituatie. Dit komt door het hogere activiteitenniveau op het erf.
                                      Hierdoor wordt in de dagperiode de normstelling overschreden op de
                                      woning aan de Kruishoeveweg 3.
kenmerk 2020-3003
  pagina 14 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>                                Het inkuilen van mais en gras, alsook de afvoer van vaste mest, zijn
                                activiteiten die inherent zijn aan een dergelijk agrarisch bedrijf en die
                                feitelijk ook in de bestaande situatie plaatsvinden. De activiteiten worden
                                uitgevoerd door een loonwerker, die gebruik maakt van materieel dat
                                voldoet aan de stand der techniek. Maatregelen aan de bron zijn daarom
                                niet opportuun. Vanwege het rijden bovenop de kuil zijn afschermende
                                maatregelen eveneens niet haalbaar. Wel worden, om de hinder zoveel
                                mogelijk te beperken, de activiteiten reeds beperkt tot de dagperiode.
                                Gezien de aard en frequentie van de activiteit kan het inkuilen en de afvoer
                                van mest gezien worden als een incidentele bedrijfssituatie en is er geen
                                sprake van een onaanvaardbare situatie.
          Bijlagen              Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAr,LT
 6.2 Maximaal geluidsniveau LAmax
          Alle situaties        In tabel 6.3 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau
                                opgenomen.
                                Tabel 6.3: Berekeningsresultaten LAmax
                                 Toets- Omschrijving                        Dag         Avond         Nacht
                                  punt                                  (7.00-19.00) (19.00-23.00)  (23.00-7.00)
                                           Normstelling (streef-          70 / 65       65 / 60       60 / 55
                                           waarde/grenswaarde)
                                  01-02 Kruishoeveweg 3                      67           53            <45
                                  03-04 Kruishoeveweg 1B                     56          <50            <45
                                    05     Referentiepunt woningen           57          <50            <45
                                           Helvoirtseweg
          Bespreking            De geluidsbelasting voldoet aan de normstelling uit stap 2 van het
          berekeningsresultaten stappenplan van de VNG-brochure. Zodoende kan geconcludeerd worden
                                dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
                                In de dag- en avondperiode zijn de maatgevende bronnen het rijden van de
                                voertuigen op het erf (inclusief het dichtslaan van autoportieren) en het
                                wisselen van de mestcontainer. In de nachtperiode is het activiteitenniveau
                                laag. De berekende maximale geluidniveaus zijn dan lager dan 45 dB(A).
          Bijlagen              Bijlage 5: Berekeningsresultaten LAmax
kenmerk 2020-3003
  pagina 15 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre> 6.3 Indirecte hinder
          Berekeningsresultaten In tabel 6.4 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het
                                langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de rijbewegingen
                                van en naar de inrichting.
                                Tabel 6.4: Berekeningsresultaten indirecte hinder
                                 Toets- Omschrijving                       Dag         Avond        Nacht
                                  punt                                 (7.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-7.00)
                                          Voorkeursgrenswaarde             50            45           40
                                    11    Kruishoeveweg 3                   50           39            --
          Bespreking resultaten De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de
                                normstelling uit stap 2 van het stappenplan van de VNG-brochure.
          Bijlagen              Bijlage 6: Berekeningsresultaten indirecte hinder
kenmerk 2020-3003
  pagina 16 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>   7 Conclusies
          Langtijdgemiddeld         De inrichting kan in de representatieve bedrijfssituatie voldoen aan de
          beoordelingsniveau LAr,LT normstelling uit stap 2 van het stappenplan van de VNG-brochure. Gezien
                                    de berekende geluidsbelasting is er sprake is van een aanvaardbaar woon-
                                    en leefklimaat.
                                    Op 12 dagen per jaar is het activiteitenniveau binnen de inrichting hoger
                                    door het inkuilen van mais en gras en de afvoer van mest. De geluidsbelas-
                                    ting is dan in de dagperiode wel hoger dan in de representatieve bedrijfs-
                                    situatie, maar gezien de berekende geluidsbelasting, de aard en de
                                    frequentie van de activiteit is er geen sprake van een onaanvaardbare
                                    situatie.
          Maximaal geluidsniveau    De geluidsbelasting voldoet aan de normstelling uit stap 2 van het
          LAmax                     stappenplan van de VNG-brochure. Zodoende kan geconcludeerd worden
                                    dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
          Indirecte hinder          De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de
                                    normstelling uit stap 2 van het stappenplan van de VNG-brochure.
kenmerk 2020-3003
  pagina 17 van 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
Ligging van het bedrijf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>schaal = 1 : 21000

HelVoirtscha Asp

uh

ee i |

4

whee TNS

406000 FE

[rara ON

=]

a a “ = \ j ai i
a Vent | = a err
TAPE zei ze eg ere ME
IN i i. Ltd, i A 5 a = En
af “hall 7 114 — TA te 2
| 708 | Min (NL,
| dd ri er Gre =: a im
TE ee a ied AE

en
arch

i

405000

31JLI0|SJ9OZIBPUO op UEA BUI83IT

We 4
4000 145000
Industrielawaai - IL, [Kruishoeveweg vught - basismodel] , Geomilieu V4.50

Bron: Pdok (publieke dienstverlening op de kaart)

SIIAPENAIJILU ules
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>       legenda
             bestaande bebouwing
                                                                                                                                                           m
                                                                                                                                                      .5
                                                                                                                                                    32
             nieuwe bebouwing
                                                                                                                                                                    pp
             bestaande bebouwing (woning)                                                                                                                      13
                                                                                                                                                                                                                                   pp
                                                                                                                                                                                                                               3
             bestaande bebouwing derden
                                                                                                             m                                                                       pp                                                                Kr
                                              323                                                       .0                                                                      13                                                                        ui
             erfverharding                                                                            33                     5.0                                                                                                                            sh
                                                                                                                               m                                                                                                                              oe
                                                                                                                                                                                                                                                                ve
                                                                                                                                     0                                                                                                                               we                                        1318
                                                                                                                                   6.                                                                 i                                                                 g
                                                                                                                                                                                                 g hoo
                                                                                                                                     m
                                                                                                                                                                                     ging /opsla
                                                                                                                                                                                 e r
                                                                                                                                                                           uigenb
                                                                                                                                              5.0                     werkt                                                         bedrijfswoning
                                                                                                                                                                                                                                           5
                                                                                                                                                m                                                                                   Kruishoeveweg 5
                                                                                                                 sleufsilo
                                       m
                                  .0                                                                                                                                                                                                                                   3
                                50
                                                                            e rd
                                              on den          re n d uitgevo
                                            h              we
                                    uitloop        k geluid                                                                                                                                                    t   en
                             binnen nden en da                                                                                                                                                              kat
                                   w a                                                                                                                                                                 30
                             buiten
                                                                                                                                                           garage               te
                                                                                                                                                                           im
                                                                                                                                                                         stru
                                                                                                                                                                 va                                                                     1058
                                                                                                                                                                   ng
                                                                                                                                                               on t
                                                                                                                                                                         80 konijnen en
             .0                                                                                                              zoo                                         overige huisdieren
           25                                            doorgang /
                                                                                                                                gk
              m                                          voeropslag                                                               oe
                                                                                                                                     ie   n
                                                                                                                                                                                                                                                                                            N
                                                                                                 sleufsilo                                                                                                                                             1059
                                                                                                                                                                                                                                                                                       NW           NO
                                                                  70 h                                                                                                                                                                                                                                         730
                                                                      ond                                                                                                                                                     SITUATIE
                                                                          en
                                                                                                                                                                                                                                                                                       w                 O
                                                                                                                                                                                                                              Kadastrale gemeente:    Vught
                                                                                                                                                                                                                              Sectie I nummer :       1474 en 323                      ZW           ZO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1B
1474
                                                                                         10.
                                                                                            0m                                                                                                                                Schaal:            :    1:2000                                z
                                                    n
                                                ite
                                              bu                                                                                                                                 © VAN DUN ADVIES BV
                                         nd              op           w
                                      wa            uitlo              er
                                                                          kt
                                   uid                                      ui
                                gel
                                                              e               ge
                                                           nd                   nb
                                                         ho                          er
                                                              n                        gi
                                                                                         ng
                                                                                                                                                                                                                        PROJECTNUMMER                                       TEKENAAR             DATUM
                                                                                                                                                                                     Vestiging Ulicoten                 19102.002                                           JW                   17-01-2020
                                                                                                                                                                                     T. 013 5199458                     TEKENING                                            SCHAAL               WIJZIGINGEN
                                                                                                                                                                                                                        Vlekkenplan                                         1:500           1e
                                                                                                                                                                                     Vestiging Someren                                                                      BLAD            2e
                                                                                                                                                                                     T. 0493 745015                                                                         0-01            3e
                                                                                                                                                                                                                                                                                            4e
                                                                                                                                                                                                                        ONDERWERP
                                                                                                                                                                                     info@vandunadvies.nl
                                                                                                                                                                                     www.vandunadvies.nl
                                                                                                                                                                                                                        Agrarisch bedrijf aan de Kruishoeveweg 5 Vught
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
Bronsterkteberekeningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Bronsterkteberekeningen                                                                                2020-3003
II2 GECONCENTREERDE BRON
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel           : metingen
Bronnaam            : * tractor rijden/manoeuvreren
MeetDatum           : 20-1-2020
Meetduur            :    : :
Type geluid         : Continu
Temperatuur    [°C] : --
Windsnelheid [m/s]  : --
Hoek windricht [°]  : --
RV              [%] : --
Alu conform         : HMRI-II.8
Bronhoogte      [m] : 1,50
Meetafstand     [m] : 32,00
Meethoogte      [m] : 3,00
Frequentie     [Hz] :     31.5     63     125     250      500   1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp          [dB(A)] :     35,8   46,2    48,4    53,2    56,1    58,0    54,4    46,3    37,3    62,3
Achtergr    [dB(A)] :       --     --      --       --      --      --     --      --      --      --
DGeo           [dB] :     41,1   41,1    41,1    41,1    41,1    41,1    41,1    41,1    41,1
DAlu*R         [dB] :      0,0    0,0     0,0     0,0      0,1    0,1     0,2     0,6     2,2
DBodem         [dB] :      6,0    6,0     2,0     2,0      2,0    2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw          [dB(A)] :     70,9   81,3    87,5    92,3    95,2    97,2    93,7    86,0    78,5   101,4
II2 GECONCENTREERDE BRON
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel           : metingen
Bronnaam            : * tractor verhoogd rpm (mengen voer)
MeetDatum           : 20-1-2020
Meetduur            :    : :
Type geluid         : Continu
Temperatuur    [°C] : --
Windsnelheid [m/s]  : --
Hoek windricht [°]  : --
RV              [%] : --
Alu conform         : HMRI-II.8
Bronhoogte      [m] : 1,50
Meetafstand     [m] : 25,00
Meethoogte      [m] : 3,00
Frequentie     [Hz] :     31.5     63     125     250      500   1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp          [dB(A)] :     18,3   45,7    58,0    58,0    60,9    62,4    61,4    52,8    42,9    67,7
Achtergr    [dB(A)] :       --     --      --       --      --      --     --      --      --      --
DGeo           [dB] :     39,0   39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0
DAlu*R         [dB] :      0,0    0,0     0,0     0,0      0,0    0,1     0,2     0,5     1,7
DBodem         [dB] :      6,0    6,0     2,0     2,0      2,0    2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw          [dB(A)] :     51,2   78,7    95,0    95,0    97,9    99,4    98,5    90,3    81,5   104,7
II2 GECONCENTREERDE BRON
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel           : metingen
Bronnaam            : * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit
MeetDatum           : 20-1-2020
Meetduur            :    : :
Type geluid         : Continu
Temperatuur    [°C] : --
Windsnelheid [m/s]  : --
Hoek windricht [°]  : --
RV              [%] : --
Alu conform         : HMRI-II.8
Bronhoogte      [m] : 1,50
Meetafstand     [m] : 25,00
Meethoogte      [m] : 3,00
Frequentie     [Hz] :     31.5     63     125     250      500   1000    2000    4000    8000   dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp          [dB(A)] :     24,2   45,5    50,2    52,7    58,8    56,8    53,8    46,1    35,5    62,7
Achtergr    [dB(A)] :       --     --      --       --      --      --     --      --      --      --
DGeo           [dB] :     39,0   39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0
DAlu*R         [dB] :      0,0    0,0     0,0     0,0      0,0    0,1     0,2     0,5     1,7
DBodem         [dB] :      6,0    6,0     2,0     2,0      2,0    2,0     2,0     2,0     2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw          [dB(A)] :     57,2   78,5    87,2    89,7    95,8    93,8    90,9    83,5    74,2    99,6
Source Explorer V2.20                                                                         27-1-2020 20:06:55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Berekeningen m.b.t. uitstraling bestaande hondenopvang
Omschrijving                                                                               Frequentieband (Hz)                                               totaal
                                                                                              31,5         63          125  250   500  1000  2000  4000 8000  (dB)
Binnenniveau in hal
bronvermogen LW (1 hond)                                                                                  68,6         67,5 70,5 93,1  101,0 98,5  83,1      103,4
bronvermogen LW (36 honden)                                                                               84,2         83,1 86,1 108,7 116,6 114,1 98,7      119,0
           Volume hal V (m3)                                                      595,0
           Nagalmtijd T (sec)                                                        1
           A (m2)                                                                  99,2
binnenniveau in hal Lp                                                                                    70,2         69,1 72,1 94,7  102,6 100,1 84,7      105,0
Geluidsisolatie
Dak (overeenkomstig ao 2018)                                                                               19           25   39   41    50    58    58
Zijgevel (overeenkomstig ao 2018)                                                                          31           36   40   44    49    53    53
Achtergevel (overeenkomstig ao 2018)                                                                       31           36   40   44    49    53    53
Deur achtergevel (overeenkomstig ao 2018)                                                                  16           21   26   29    29    32    28
Ramen achtergevel (overeenkomstig ao 2018)                                                                 15           21   26   29    29    32    28
Cd                                                                                                          4            4    4    4     4     4     4
Bronvermogen uitstraling geveldelen                                              opp. (m2)
Dak (overeenkomstig ao 2018)                                                      68,00                   65,5         58,4 47,4 68,0  66,9  56,4  41,0       72,1
Zijgevel (overeenkomstig ao 2018)                                                 27,00                   49,5         43,4 42,4 61,0  63,9  57,4  42,0       66,5
Achtergevel (overeenkomstig ao 2018)                                              32,00                   50,3         44,2 43,2 61,8  64,7  58,2  42,8       67,2
Deur achtergevel (overeenkomstig ao 2018)                                          2,00                   53,2         47,1 45,1 64,7  72,6  67,1  55,7       74,3
Ramen achtergevel (overeenkomstig ao 2018)                                         0,50                   47,2         41,1 39,1 58,7  66,6  61,1  49,7       68,3
Uitgangspunt is dat de nieuwe hondenopvang vergelijkbaar is met de bestaande opvang, maar gespiegeld wordt uitgevoerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Berekeningen m.b.t. uitstraling binnen uitloop
Omschrijving                                                                         Frequentieband (Hz)                                       totaal
                                                                                        31,5        63   125  250   500  1000  2000  4000 8000  (dB)
Binnenniveau in hal
bronvermogen LW (1 hond)                                                                           68,6  67,5 70,5 93,1  101,0 98,5  83,1      103,4
bronvermogen LW (10 honden)                                                                        78,6  77,5 80,5 103,1 111,0 108,5 93,1      113,4
           Volume hal V (m3)                                                5625,0
           Nagalmtijd T (sec)                                                 3
           A (m2)                                                           312,5
binnenniveau in hal Lp                                                                             59,7  58,6 61,6 84,2  92,1  89,6  74,2       94,5
Geluidsisolatie
DS2 Staal geperf (d=0,7 mm)/min. wol 60 mm / dakleer 1-laags (vastgebrand)                           7    14   17   25    38    46    56
GC8 stijf sandwichpaneel met kern van PS-schuim (50-65 mm)                                          15    22   26   30    24    37    37
Cd                                                                                                   4     4    4    4     4     4     4
Bronvermogen uitstraling geveldelen                                        opp. (m2)
Dak, ¼ van de oppervlakte                                                   441,94                 75,1  67,0 67,0 81,6  76,5  66,0  40,6       83,7
Zijgevel, ½ van de oppervlakte                                              75,00                  59,4  51,3 50,3 68,9  82,8  67,3  51,9       83,1
Zijgevel, breed deel                                                        69,00                  59,1  51,0 50,0 68,6  82,5  67,0  51,6       82,8
Zijgevel, smal deel                                                         21,00                  53,9  45,8 44,8 63,4  77,3  61,8  46,4       77,6
voor-/achtergevel                                                           112,50                 61,2  53,1 52,1 70,7  84,6  69,1  53,7       84,9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
Gegevens rekenmodel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Ventilatoren
   bron id   omschrijving                                                              Lw,A per stuk         aantal         Lw,A totaal stuks    reductie       Lw,A totaal         % van maximale toerental                       reductie LW,A [dB]
                                                                                          [dB(A)]            stuks              [dB(A)]            [dB]          [dB(A)]        dag         avond             nacht           dag       avond         nacht
             toerentalgeregeld
    01,02    ventilatie hondenverblijven                                                     75                 1                  75                0             75           100           100              100              0          0            0
     03      ventilatie binnenuitloop                                                        75                 1                  75                0             75           100           100              100              0          0            0
Het bronvermogen van een toerental-geregelde ventilator is bij een lager toerental lager dan het bronvermogen bij het maximale toerental. De reductie van het bronvermogen is in het rekenmodel verwerkt als bedrijfsduurcorrectie (Cb). Als het bronvermogen
bij een bepaald toerental niet bekend is uit metingen of uit informatie van de fabrikant, dan wordt de formule uit ISSO-publicatie-24 gebruikt, te weten:
LwA (n%) = LwA (100%) – 50 Log ( 100% / n% )
Overige stationaire bronnen
   bron id   omschrijving                                                                  Lw,A          LA,max - LA,eq                     bedrijfstijd [uren]                aantal           bedrijfstijd per deelbron [uren]
                                                                                          [dB(A)]             [dB]                dag             avond           nacht     deelbronnen       dag             avond          nacht
  G03-G13    uitstraling hondenverblijven                                                   div.                --                 0,6             0,12           0,16           1            0,6              0,12           0,16
  G14-G33    uitstraling hondenverblijven (nieuw)                                           div.                --                 0,6             0,12           0,16           1            0,6              0,12           0,16
    04-07    honden in buitenuitloop (bedrijfstijd obv 2 honden per bron)                   103                11                  0,7                                           1            0,7               --             --
    08-17    uitstraling binnenuitloop                                                      div.                --                 7,5                                           1            7,5               --             --
    18-20    honden bij halen/brengen                                                       103                11                0,833                                           3          0,278               --             --
     21      container opladen/afzetten                                                     103                20                0,083                                           1          0,083               --             --
     22      lossen bulkvoer                                                                106                 8                 0,33                                           1           0,33               --             --
     23      eigen tractor (overig)                                                         101                 6                  0,5                                           1            0,5               --             --
    24-25    eigen tractor (voeren vee)                                                     105                 6                   1                                            2            0,5               --             --
    26-28    eigen wiellader                                                                100                10                   1                                            3          0,333               --             --
    41-42    eigen honden                                                                   103                11                  0,3                                           3           0,10               --             --
             incidenteel:
    29,30    vastrijden kuilvoer                                                             98                10                   6                                            1             6                --             --
                                                                                                                                                                                 1             --               --             --
Mobiele bronnen
   bron id   omschrijving                                                                  Lw,A          LA,max - LA,eq                     aantal bewegingen
                                                                                          [dB(A)]             [dB]                dag             avond           nacht
     31      vrachtwagen rijdend                                                            102                 6                   4
     32      eigen tractor                                                                  101                 6                   4
     33      personenwagen rijdend op erf                                                    87                12                 100               10
             incidenteel:
     34      tractor rijdend                                                                102                 5                  50
             indirecte hinder (bewegingen op de openbare weg):
     51      IH - vrachtwagen rijdend                                                       106                nvt                  4
     52      IH - tractor rijdend                                                           106                nvt                  4
     53      IH - personenwagen rijdend                                                      93                nvt                100               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>uemeeneee 1
Hulpvlakken L.-------4
406000 [-
Om 30 m
schaal = 1 : 800
1318
sleufsilo
sleufsilo
730
KI
405900 | i,
L L
145400 145500

Industrielawaai - IL, [Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - LAmax] , Geomilieu V5.21

[apowuuajI1 143121910

SAIAPENAIJILU ules
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Sain milieuadvies

icht rekenmodel

Overz

Ze < >
CSR SG

A < N
< \

NSS
KKT

95

</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>NN

</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                          Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                         Groep    Maaiveld   Hdef.       Hoogte A Hoogte B Hoogte C  Hoogte D  Hoogte E  Hoogte F  Gevel         X         Y
01     Kruishoeveweg 3                 --           0,00   Relatief        1,50     5,00        --        --        --        --   Ja  145461,69 405946,36
02     Kruishoeveweg 3                 --           0,00   Relatief        1,50     5,00        --        --        --        --   Ja  145459,73 405936,70
03     Kruishoeveweg 1B                --           0,00   Relatief        1,50     5,00        --        --        --        --   Ja  145496,42 405908,60
04     Kruishoeveweg 1B                --           0,00   Relatief        1,50     5,00        --        --        --        --   Ja  145497,26 405902,90
05     referentiepunt Helvoirtseweg    --           0,00   Relatief        1,50     5,00        --        --        --        --   Ja  145477,88 405663,92
11     Kruishoeveweg 3                 --           0,00   Relatief        1,50     5,00        --        --        --        --   Ja  145478,36 405956,64
Geomilieu V5.21                                                                                                                                            17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                           Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                Bf             X-1           Y-1
01     erfverharding        0,00      145454,08     405984,31
02     kruishoeveweg        0,00      145388,08     406054,32
03     Kruishoeveweg 3      0,00      145471,13     405968,49
       Kruishoeveweg 1B     0,00      145500,68     405913,95
Geomilieu V5.21                                                             17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                               Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                          Hoogte   Maaiveld    Hdef.       Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01     bedrijfswoning                     3,80       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
02     bedrijfswoning                     6,40       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
03     bedrijfswoning                     7,50       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
04     stal1                              2,30       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
05     stal1                              4,20       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
06     stal1                              5,20       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
07     stal 2                             3,30       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
08     stal 2                             5,40       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
09     stal 2                             6,50       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
10     stal 3                             1,90       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
11     stal 3                             3,80       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
12     stal 3                             4,80       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
13     stal 4                             2,60       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
14     stal 4                             4,90       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
15     stal 4                             6,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
16     hondenverblijf                     3,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
17     hondenverblijf                     4,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
18     hondenverblijf                     5,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
19     werktuigenberging                  2,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
20     werktuigenberging                  3,10       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
21     werktuigenberging                  5,30       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
22     binnen uitloop                     3,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
23     binnen uitloop                     5,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
24     binnen uitloop                     6,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
25     doorgang/ vooeropslag              3,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
26     open wand werktuigenberging        3,10       0,00    Relatief  0 dB    0,20     0,20       0,20      0,20      0,20    0,20     0,20     0,20     0,20
27     Kruishoeveweg 3                    7,50       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
28     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         2,10       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
29     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         3,90       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
30     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         4,70       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
31     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         5,20       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
32     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         6,80       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
33     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         4,10       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
34     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         5,10       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
35     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         4,70       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
36     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         6,10       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
37     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         4,10       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
38     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         5,20       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
37     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         4,10       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
38     Bijgebouw Kruishoeve weg 3         5,20       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
39     Kruishoeveweg 1B                   7,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
40     hondenverblijf                     4,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
41     hondenverblijf                     5,00       0,00    Relatief  0 dB    0,80     0,80       0,80      0,80      0,80    0,80     0,80     0,80     0,80
Geomilieu V5.21                                                                                                                                                 17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                          Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                  ISO_H     ISO M.   Hdef.        Cp           X-1       Y-1
01     buitenuitloop honden          --     0,00   Relatief   0 dB     145335,25 405915,48
02     buitenuitloop honden       2,25      0,00   Relatief   0 dB     145349,77 405871,01
Geomilieu V5.21                                                                            17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                                                   Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                          Groep             ISO_H     ISO M.   Hdef.    Aantal(D) Aantal(A)  Aantal(N)  Cb(D) Cb(A)  Cb(N)  Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
31     vrachtwagen rijdend              rbs                 1,00        0,00 Relatief         4         --         -- 34,82     --     --            5     5,00          31  153,10
32     * tractor rijden/manoeuvreren    rbs                 1,50        0,00 Relatief         4         --         -- 34,85     --     --            5     5,00          31  152,27
33     personenauto's rijdend           rbs                 0,75        0,00 Relatief      120         10          -- 17,37 23,39      --            5   10,00             5  45,78
34     tractor rijdend                  ibs                 1,50        0,00 Relatief        50         --         -- 23,81     --     --            5     5,00          27  134,62
51     IH vrachtwagen                   indirecte hinder    1,00        0,00 Relatief         4         --         -- 44,88     --     --          20      2,00          35   68,30
52     IH tractor                       indirecte hinder    1,50        0,00 Relatief         4         --         -- 44,77     --     --          20      2,00          34   67,95
53     IH personenauto's                indirecte hinder    0,75        0,00 Relatief      120         10          -- 30,05 36,07      --          20      2,00          34   67,16
Geomilieu V5.21                                                                                                                                                                     17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                 Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                          Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125     Lwr 250  Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal       X-1       Y-1
31     vrachtwagen rijdend                67,15   78,52      85,27       90,27   94,38  97,41  95,97  90,21  81,96    101,73  145453,74 405978,22
32     * tractor rijden/manoeuvreren      70,92   81,29      87,46       92,30   95,23  97,21  93,68  86,00  78,50    101,40  145454,00 405977,70
33     personenauto's rijdend              0,00   62,00      69,00       74,00   80,00  82,00  81,00  75,00  65,00     86,57  145442,56 405988,65
34     tractor rijdend                    67,15   79,89      87,53       90,12   94,70  98,55  96,24  90,22  82,53    102,37  145454,48 405977,38
51     IH vrachtwagen                      0,00   84,00      88,00       93,00   98,00 102,00 100,00  93,00  83,00    105,71  145459,56 405983,08
52     IH tractor                         67,70   81,00      88,80       93,40   98,90 102,80 100,10  94,30  85,70    106,35  145459,99 405983,60
53     IH personenauto's                   0,00   72,00      74,00       78,00   83,00  89,00  88,00  80,00  72,00     92,66  145461,02 405983,94
Geomilieu V5.21                                                                                                                                   17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                                                                                                       Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                       Groep   Hoogte     Maaiveld Hdef.                                               Type  Richt.  Hoek  Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)  Cb(D) Cb(A)  Cb(N)  GeenRefl. GeenDemping GeenProces
G10    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G11    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G12    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G13    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G03    zijgevel                                      rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G04    achtergevel                                   rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G05    achtergevel                                   rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G06    deur achtergevel                              rbs        1,33        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G07    raam achtergevel                              rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G08    raam achtergevel                              rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G09    raam achtergevel                              rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G30    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G31    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G32    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G33    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G14    voorgevel                                     rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G16    deur voorgevel                                rbs        1,33        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G17    raam voorrgevel                               rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G15    voorgevel                                     rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G18    raam voorgevel                                rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G19    raamvoorgevel                                 rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
04     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
05     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
06     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
07     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
08     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
09     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
10     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
11     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
12     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
13     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
14     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
15     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
16     binnenren voor-/achtergevel                   rbs        4,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
17     binnenren voor-/achtergevel                   rbs        4,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
18     hond bij halen/brengen                        rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,278        --        -- 16,35     --     --     Nee          Nee        Nee
19     hond bij halen/brengen                        rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,278        --        -- 16,35     --     --     Nee          Nee        Nee
20     hond bij halen/brengen                        rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,278        --        -- 16,35     --     --     Nee          Nee        Nee
21     container opladen/afzetten                    rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,083        --        -- 21,60     --     --     Nee          Nee        Nee
22     lossen bulkvoer                               rbs        1,00        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
23     * tractor rijden/manoeuvreren                 rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,500        --        -- 13,80     --     --     Nee          Nee        Nee
24     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,500        --        -- 13,80     --     --     Nee          Nee        Nee
25     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,500        --        -- 13,80     --     --     Nee          Nee        Nee
26     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
27     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
28     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
01     ventilator 40-45cm 100%                       rbs        1,00        3,00 Relatief aan onderliggend item         Normale puntbron    0,00  360,00  12,000    4,000    8,000    0,00  0,00   0,00      Nee          Nee        Nee
02     ventilator 40-45cm 100%                       rbs        1,00        3,00 Relatief aan onderliggend item         Normale puntbron    0,00  360,00  12,000    4,000    8,000    0,00  0,00   0,00      Nee          Nee        Nee
03     ventilator 40-45cm 100%                       rbs        6,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00  12,000    4,000    8,000    0,00  0,00   0,00      Nee          Nee        Nee
41     eigen hond                                    rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,100        --        -- 20,79     --     --     Nee          Nee        Nee
Geomilieu V5.21                                                                                                                                                                                                                         17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                                                                      Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                      Groep    Hoogte     Maaiveld Hdef.               Type  Richt.  Hoek  Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)  Cb(D) Cb(A) Cb(N)  GeenRefl. GeenDemping GeenProces
42     eigen hond                                   rbs         0,80        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   0,100        --        -- 20,79    --     --     Nee          Nee        Nee
43     eigen hond                                   rbs         0,80        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   0,100        --        -- 20,79    --     --     Nee          Nee        Nee
29     tractor/wiellader op de kuil                 ibs         3,00        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   6,000        --        --  3,01    --     --     Nee          Nee        Nee
30     tractor/wiellader op de kuil                 ibs         3,00        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   6,000        --        --  3,01    --     --     Nee          Nee        Nee
Geomilieu V5.21                                                                                                                                                                                        17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                            Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                       Lwr 31   Lwr 63     Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k  Lwr Totaal         X         Y
G10    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145347,20 405914,10
G11    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145351,57 405903,62
G12    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145350,58 405915,12
G13    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145355,06 405904,78
G03    zijgevel                                           --   49,50       43,40   42,40   61,00  63,90  57,40  42,00      --     66,44  145355,39 405900,64
G04    achtergevel                                        --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145347,89 405903,85
G05    achtergevel                                        --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145344,53 405911,14
G06    deur achtergevel                                   --   53,20       47,10   45,10   64,70  72,60  67,10  55,70      --     74,30  145349,77 405899,75
G07    raam achtergevel                                   --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145348,62 405902,25
G08    raam achtergevel                                   --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145346,75 405906,32
G09    raam achtergevel                                   --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145345,63 405908,75
G30    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145356,62 405917,46
G31    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145360,99 405906,98
G32    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145360,00 405918,48
G33    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145364,48 405908,14
G14    voorgevel                                          --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145365,62 405912,70
G16    deur voorgevel                                     --   53,20       47,10   45,10   64,70  72,60  67,10  55,70      --     74,30  145367,66 405908,28
G17    raam voorrgevel                                    --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145366,50 405910,80
G15    voorgevel                                          --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145362,17 405920,20
G18    raam voorgevel                                     --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145364,47 405915,20
G19    raamvoorgevel                                      --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145363,34 405917,66
04     buitenren                                          --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145340,10 405907,32
05     buitenren                                          --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145345,74 405895,36
06     buitenren                                          --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145350,83 405884,96
07     buitenren                                          --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145354,16 405876,99
08     binnenren dak                                      --   75,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     83,72  145333,38 405935,22
09     binnenren dak                                      --   75,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     83,72  145355,20 405951,81
10     binnenren dak                                      --   75,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     83,72  145338,84 405928,44
11     binnenren dak                                      --   75,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     83,72  145360,87 405945,76
12     binnenren zijgevel                                 --   59,40       51,30   50,30   68,90  82,80  67,30  51,90      --     83,12  145328,56 405941,89
13     binnenren zijgevel                                 --   59,40       51,30   50,30   68,90  82,80  67,30  51,90      --     83,12  145351,01 405958,90
14     binnenren zijgevel                                 --   59,10       51,00   50,00   68,60  82,50  67,00  51,60      --     82,82  145364,37 405937,36
15     binnenren zijgevel                                 --   53,90       45,80   44,80   63,40  77,30  61,80  46,40      --     77,62  145338,05 405917,42
16     binnenren voor-/achtergevel                        --   61,20       53,10   52,10   70,70  84,60  69,10  53,70      --     84,92  145327,31 405925,25
17     binnenren voor-/achtergevel                        --   61,20       53,10   52,10   70,70  84,60  69,10  53,70      --     84,92  145367,69 405956,24
18     hond bij halen/brengen                             --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145418,43 405978,70
19     hond bij halen/brengen                             --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145403,97 405967,26
20     hond bij halen/brengen                             --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145405,83 405941,89
21     container opladen/afzetten                     66,40    79,67       85,85   91,04   95,72  98,54  96,78  91,92  84,00     102,83  145377,79 405906,99
22     lossen bulkvoer                                72,47    78,83       91,40   93,86   98,37 101,21  98,75  98,20  96,28     106,27  145391,16 405940,82
23     * tractor rijden/manoeuvreren                  70,92    81,29       87,46   92,30   95,23  97,21  93,68  86,00  78,50     101,40  145372,15 405892,49
24     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)           51,22    78,67       95,00   94,98   97,86  99,43  98,47  90,27  81,49     104,70  145377,70 405933,52
25     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)           51,22    78,67       95,00   94,98   97,86  99,43  98,47  90,27  81,49     104,70  145393,96 405949,14
26     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit  57,17    78,50       87,19   89,68   95,77  93,81  90,95  83,49  74,17      99,64  145373,28 405890,07
27     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit  57,17    78,50       87,19   89,68   95,77  93,81  90,95  83,49  74,17      99,64  145376,04 405932,24
28     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit  57,17    78,50       87,19   89,68   95,77  93,81  90,95  83,49  74,17      99,64  145395,85 405950,43
01     ventilator 40-45cm 100%                        28,71    70,20       67,10   69,50   66,40  63,60  59,90  53,30  41,20      75,10  145347,31 405918,22
02     ventilator 40-45cm 100%                        28,71    70,20       67,10   69,50   66,40  63,60  59,90  53,30  41,20      75,10  145356,21 405922,22
03     ventilator 40-45cm 100%                        28,71    70,20       67,10   69,50   66,40  63,60  59,90  53,30  41,20      75,10  145348,20 405941,54
41     eigen hond                                         --   68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145429,28 405945,75
Geomilieu V5.21                                                                                                                                              17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                            Sain milieuadvies
Model:      LAr,LT
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                      Lwr 31    Lwr 63     Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k  Lwr Totaal         X         Y
42     eigen hond                                        --    68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145419,74 405942,25
43     eigen hond                                        --    68,60       67,50   70,50   93,10 101,00  98,50  83,10      --    103,41  145437,56 405956,94
29     tractor/wiellader op de kuil                  66,62     77,07       85,50   90,31   91,99  91,98  90,84  85,66  79,94      98,01  145390,67 405956,16
30     tractor/wiellader op de kuil                  66,62     77,07       85,50   90,31   91,99  91,98  90,84  85,66  79,94      98,01  145381,43 405915,68
Geomilieu V5.21                                                                                                                                              17-3-2020 13:26:00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                                           Sain milieuadvies
Model:      LAmax
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                          Groep    ISO_H     ISO M.    Hdef.    Aantal(D) Aantal(A)  Aantal(N)  Cb(D) Cb(A)  Cb(N)  Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
31     vrachtwagen rijdend              rbs        1,00       0,00   Relatief         4         --         -- 34,82     --     --            5     5,00          31  153,10
32     * tractor rijden/manoeuvreren    rbs        1,50       0,00   Relatief         4         --         -- 34,85     --     --            5     5,00          31  152,27
33     personenauto's rijdend           rbs        0,75       0,00   Relatief      100         10          -- 18,16 23,39      --            5   10,00             5  45,78
34     tractor rijdend                  ibs        1,50       0,00   Relatief        50         --         -- 23,81     --     --            5     5,00          27  134,62
Geomilieu V5.21                                                                                                                                                             17-3-2020 13:26:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                 Sain milieuadvies
Model:      LAmax
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                          Lwr 31   Lwr 63   Lwr 125     Lwr 250  Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal       X-1       Y-1
31     vrachtwagen rijdend                73,15   84,52      91,27       96,27  100,38 103,41 101,97  96,21  87,96    107,73  145453,74 405978,22
32     * tractor rijden/manoeuvreren      76,92   87,29      93,46       98,30  101,23 103,21  99,68  92,00  84,50    107,40  145454,00 405977,70
33     personenauto's rijdend             12,00   74,00      81,00       86,00   92,00  94,00  93,00  87,00  77,00     98,57  145442,56 405988,65
34     tractor rijdend                    72,15   84,89      92,53       95,12   99,70 103,55 101,24  95,22  87,53    107,37  145454,48 405977,38
Geomilieu V5.21                                                                                                                                   17-3-2020 13:26:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                                                                                                       Sain milieuadvies
Model:      LAmax
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                       Groep   Hoogte     Maaiveld Hdef.                                               Type  Richt.  Hoek  Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)  Cb(D) Cb(A)  Cb(N)  GeenRefl. GeenDemping GeenProces
G10    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G11    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G12    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G13    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G03    zijgevel                                      rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G04    achtergevel                                   rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G05    achtergevel                                   rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G06    deur achtergevel                              rbs        1,33        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G07    raam achtergevel                              rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G08    raam achtergevel                              rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G09    raam achtergevel                              rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G30    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G31    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G32    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G33    dak bestaand                                  rbs        0,10        4,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99      Nee          Nee        Nee
G14    voorgevel                                     rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G16    deur voorgevel                                rbs        1,33        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G17    raam voorrgevel                               rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G15    voorgevel                                     rbs        1,70        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G18    raam voorgevel                                rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
G19    raamvoorgevel                                 rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   0,600    0,120    0,160   13,01 15,23  16,99        Ja         Nee        Nee
04     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
05     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
06     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
07     buitenren                                     rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,700        --        -- 12,34     --     --     Nee          Nee        Nee
08     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
09     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
10     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
11     binnenren dak                                 rbs        0,10        5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --     Nee          Nee        Nee
12     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
13     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
14     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
15     binnenren zijgevel                            rbs        2,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
16     binnenren voor-/achtergevel                   rbs        4,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
17     binnenren voor-/achtergevel                   rbs        4,00        0,00 Relatief                               Uitstralende gevel  0,00  360,00   7,502        --        --  2,04     --     --       Ja         Nee        Nee
18     hond bij halen/brengen                        rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,278        --        -- 16,35     --     --     Nee          Nee        Nee
19     hond bij halen/brengen                        rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,278        --        -- 16,35     --     --     Nee          Nee        Nee
20     hond bij halen/brengen                        rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,278        --        -- 16,35     --     --     Nee          Nee        Nee
21     container opladen/afzetten                    rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,083        --        -- 21,60     --     --     Nee          Nee        Nee
22     lossen bulkvoer                               rbs        1,00        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
23     * tractor rijden/manoeuvreren                 rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,500        --        -- 13,80     --     --     Nee          Nee        Nee
24     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,500        --        -- 13,80     --     --     Nee          Nee        Nee
25     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,500        --        -- 13,80     --     --     Nee          Nee        Nee
26     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
27     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
28     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit rbs        1,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,330        --        -- 15,61     --     --     Nee          Nee        Nee
01     ventilator 40-45cm 100%                       rbs        1,00        3,00 Relatief aan onderliggend item         Normale puntbron    0,00  360,00  12,000    4,000    8,000    0,00  0,00   0,00      Nee          Nee        Nee
02     ventilator 40-45cm 100%                       rbs        1,00        3,00 Relatief aan onderliggend item         Normale puntbron    0,00  360,00  12,000    4,000    8,000    0,00  0,00   0,00      Nee          Nee        Nee
03     ventilator 40-45cm 100%                       rbs        6,50        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00  12,000    4,000    8,000    0,00  0,00   0,00      Nee          Nee        Nee
41     eigen hond                                    rbs        0,80        0,00 Relatief                               Normale puntbron    0,00  360,00   0,100        --        -- 20,79     --     --     Nee          Nee        Nee
Geomilieu V5.21                                                                                                                                                                                                                         17-3-2020 13:26:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                                                                      Sain milieuadvies
Model:      LAmax
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                      Groep    Hoogte     Maaiveld Hdef.               Type  Richt.  Hoek  Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)  Cb(D) Cb(A) Cb(N)  GeenRefl. GeenDemping GeenProces
42     eigen hond                                   rbs         0,80        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   0,100        --        -- 20,79    --     --     Nee          Nee        Nee
43     eigen hond                                   rbs         0,80        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   0,100        --        -- 20,79    --     --     Nee          Nee        Nee
29     tractor/wiellader op de kuil                 ibs         3,00        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   6,000        --        --  3,01    --     --     Nee          Nee        Nee
30     tractor/wiellader op de kuil                 ibs         3,00        0,00 Relatief Normale puntbron  0,00  360,00   6,000        --        --  3,01    --     --     Nee          Nee        Nee
Geomilieu V5.21                                                                                                                                                                                        17-3-2020 13:26:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                            Sain milieuadvies
Model:      LAmax
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                       Lwr 31   Lwr 63     Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k  Lwr Totaal         X         Y
G10    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145347,20 405914,10
G11    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145351,57 405903,62
G12    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145350,58 405915,12
G13    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145355,06 405904,78
G03    zijgevel                                           --   49,50       43,40   42,40   61,00  63,90  57,40  42,00      --     66,44  145355,39 405900,64
G04    achtergevel                                        --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145347,89 405903,85
G05    achtergevel                                        --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145344,53 405911,14
G06    deur achtergevel                                   --   53,20       47,10   45,10   64,70  72,60  67,10  55,70      --     74,30  145349,77 405899,75
G07    raam achtergevel                                   --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145348,62 405902,25
G08    raam achtergevel                                   --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145346,75 405906,32
G09    raam achtergevel                                   --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145345,63 405908,75
G30    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145356,62 405917,46
G31    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145360,99 405906,98
G32    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145360,00 405918,48
G33    dak bestaand                                       --   65,50       58,40   47,40   68,00  66,90  56,40  41,00      --     72,03  145364,48 405908,14
G14    voorgevel                                          --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145365,62 405912,70
G16    deur voorgevel                                     --   53,20       47,10   45,10   64,70  72,60  67,10  55,70      --     74,30  145367,66 405908,28
G17    raam voorrgevel                                    --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145366,50 405910,80
G15    voorgevel                                          --   50,30       44,20   43,20   61,80  64,70  58,20  42,80      --     67,24  145362,17 405920,20
G18    raam voorgevel                                     --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145364,47 405915,20
G19    raamvoorgevel                                      --   47,20       41,10   39,10   58,70  66,60  61,10  49,70      --     68,30  145363,34 405917,66
04     buitenren                                          --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145340,10 405907,32
05     buitenren                                          --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145345,74 405895,36
06     buitenren                                          --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145350,83 405884,96
07     buitenren                                          --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145354,16 405876,99
08     binnenren dak                                      --   82,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     85,63  145333,38 405935,22
09     binnenren dak                                      --   82,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     85,63  145355,20 405951,81
10     binnenren dak                                      --   82,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     85,63  145338,84 405928,44
11     binnenren dak                                      --   82,10       67,00   67,00   81,60  76,50  66,00  40,60      --     85,63  145360,87 405945,76
12     binnenren zijgevel                                 --   74,40       51,30   50,30   68,90  82,80  67,30  51,90      --     83,65  145328,56 405941,89
13     binnenren zijgevel                                 --   74,40       51,30   50,30   68,90  82,80  67,30  51,90      --     83,65  145351,01 405958,90
14     binnenren zijgevel                                 --   74,10       51,00   50,00   68,60  82,50  67,00  51,60      --     83,35  145364,37 405937,36
15     binnenren zijgevel                                 --   68,90       45,80   44,80   63,40  77,30  61,80  46,40      --     78,15  145338,05 405917,42
16     binnenren voor-/achtergevel                        --   76,20       53,10   52,10   70,70  84,60  69,10  53,70      --     85,45  145327,31 405925,25
17     binnenren voor-/achtergevel                        --   76,20       53,10   52,10   70,70  84,60  69,10  53,70      --     85,45  145367,69 405956,24
18     hond bij halen/brengen                             --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145418,43 405978,70
19     hond bij halen/brengen                             --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145403,97 405967,26
20     hond bij halen/brengen                             --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145405,83 405941,89
21     container opladen/afzetten                     86,40    99,67      105,85  111,04  115,72 118,54 116,78 111,92 104,00     122,83  145377,79 405906,99
22     lossen bulkvoer                                80,47    86,83       99,40  101,86  106,37 109,21 106,75 106,20 104,28     114,27  145391,16 405940,82
23     * tractor rijden/manoeuvreren                  76,92    87,29       93,46   98,30  101,23 103,21  99,68  92,00  84,50     107,40  145372,15 405892,49
24     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)           57,22    84,67      101,00  100,98  103,86 105,43 104,47  96,27  87,49     110,70  145377,70 405933,52
25     * tractor verhoogd rpm (mengen voer)           57,22    84,67      101,00  100,98  103,86 105,43 104,47  96,27  87,49     110,70  145393,96 405949,14
26     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit  67,17    88,50       97,19   99,68  105,77 103,81 100,95  93,49  84,17     109,64  145373,28 405890,07
27     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit  67,17    88,50       97,19   99,68  105,77 103,81 100,95  93,49  84,17     109,64  145376,04 405932,24
28     * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit  67,17    88,50       97,19   99,68  105,77 103,81 100,95  93,49  84,17     109,64  145395,85 405950,43
01     ventilator 40-45cm 100%                        28,71    70,20       67,10   69,50   66,40  63,60  59,90  53,30  41,20      75,10  145347,31 405918,22
02     ventilator 40-45cm 100%                        28,71    70,20       67,10   69,50   66,40  63,60  59,90  53,30  41,20      75,10  145356,21 405922,22
03     ventilator 40-45cm 100%                        28,71    70,20       67,10   69,50   66,40  63,60  59,90  53,30  41,20      75,10  145348,20 405941,54
41     eigen hond                                         --   79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145429,28 405945,75
Geomilieu V5.21                                                                                                                                              17-3-2020 13:26:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>Gegevens rekenmodel                                                                                                                                            Sain milieuadvies
Model:      LAmax
            Kruishoeveweg - rapport 03-2020 - Vught
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam   Omschr.                                      Lwr 31    Lwr 63     Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k  Lwr Totaal         X         Y
42     eigen hond                                        --    79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145419,74 405942,25
43     eigen hond                                        --    79,60       78,50   81,50  104,10 112,00 109,50  94,10      --    114,41  145437,56 405956,94
29     tractor/wiellader op de kuil                  76,62     87,07       95,50  100,31  101,99 101,98 100,84  95,66  89,94     108,01  145390,67 405956,16
30     tractor/wiellader op de kuil                  76,62     87,07       95,50  100,31  101,99 101,98 100,84  95,66  89,94     108,01  145381,43 405915,68
Geomilieu V5.21                                                                                                                                              17-3-2020 13:26:40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
Berekeningsresultaten LAr,LT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                             Sain milieuadvies
Rapport:               Resultatentabel
Model:                 LAr,LT
                       LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                 rbs
Groepsreductie:        Nee
Naam
Toetspunt   Omschrijving                            X          Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A        Kruishoeveweg 3                145461,69   405946,36   1,50  40    24   24     40 68
01_B        Kruishoeveweg 3                145461,69   405946,36   5,00  47    30   29     47 71
02_A        Kruishoeveweg 3                145459,73   405936,70   1,50  40    25   25     40 66
02_B        Kruishoeveweg 3                145459,73   405936,70   5,00  46    30   29     46 69
03_A        Kruishoeveweg 1B               145496,42   405908,60   1,50  36    25   24     36 60
03_B        Kruishoeveweg 1B               145496,42   405908,60   5,00  41    27   27     41  63
04_A        Kruishoeveweg 1B               145497,26   405902,90   1,50  36    24   24     36  60
04_B        Kruishoeveweg 1B               145497,26   405902,90   5,00  41    27   27     41  63
05_A        referentiepunt Helvoirtseweg   145477,88   405663,92   1,50  34    20   20     34  57
05_B        referentiepunt Helvoirtseweg   145477,88   405663,92   5,00  36    20   20     36  59
11_A        Kruishoeveweg 3                145478,36 405956,64     1,50  31    17   16     31 61
11_B        Kruishoeveweg 3                145478,36 405956,64     5,00  33    19   18     33 61
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                            17-3-2020 13:27:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                            Resultatentabel                                                               Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              LAr,LT                                                                        Model:                              LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:       01_A - Kruishoeveweg 3                                                        LAeq bij Bron voor toetspunt:       01_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                              rbs                                                                           Groep:                              rbs
Groepsreductie:                     Nee                                                                           Groepsreductie:                     Nee
Naam                                                                                                              Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li        Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A    Kruishoeveweg 3                               145461,69 405946,36   1,50  40    24   24       40 68       01_B    Kruishoeveweg 3                               145461,69 405946,36   5,00  47    30   29      47 71
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  31     --    --     31 48       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  39     --   --     39 53
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  30     --    --     30 65       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  37     --   --     37 39
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  30     --    --     30 48       22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  36     --   --     36 53
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  30     --    --     30 51       43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  35     --   --     35 56
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  29     --    --     29 46       11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  35     --   --     35 37
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  29     --    --     29  65      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  34     --   --     34  50
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  28     --    --     28  50      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  34     --   --     34  50
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  28     --    --     28  47      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  34     --   --     34  55
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  26     --    --     26  44      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  33     --   --     33  68
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  26     --    --     26  49      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  33     --   --     33  48
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  25     --    --     25  29      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  33     --   --     33  49
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  25     --    --     25  44      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  33     --   --     33  36
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  24     --    --     24  43      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  32     --   --     32  67
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  24     --    --     24  43      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  32     --   --     32  35
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  24     --    --     24  40      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  30     --   --     30  51
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  23     --    --     23  39      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  28     --   --     28  44
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  22     --    --     22  27      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  28     --   --     28  30
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  22     --    --     22  41      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  28     --   --     28  43
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  22     --    --     22  26      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  27     --   --     27  44
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  22     --    --     22  38      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  27    21    --     27  45
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  20     --    --     20  40      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  27     --   --     27  42
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20   20       30  21      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  26     --   --     26  43
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  20     --    --     20  25      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  26     --   --     26  41
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  20    20   20       30  23      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  25    25   25      35  27
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  18    12     --     18  38      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  25     --   --     25  28
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --    --     18  22      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  24    24   24      34  24
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  18     --    --     18  43      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  24     --   --     24  40
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  17    17   17       27  21      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  23     --   --     23  38
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  15     --    --     15  20      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  22    22   22      32  25
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  13     --    --     13  29      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  22     --   --     22  45
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   4     --    --      4 10       16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  14     --   --     14  18
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00   4     --    --      4 9        12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  12     --   --     12  17
G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10   3     1    -1       9 18       13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  12     --   --     12  16
12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00   2     --    --      2 8        G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  10     8    6      16  24
15      binnenren zijgevel                            145338,05 405917,42   2,00   2     --    --      2 8        G32     dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  10     8    6      16  24
Rest                                                       0,00      0,00   0,00   9     7     5      15 25       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  17    14   12      22 30
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                           Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01    Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                            Resultatentabel                                                              Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              LAr,LT                                                                       Model:                              LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:       02_A - Kruishoeveweg 3                                                       LAeq bij Bron voor toetspunt:       02_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                              rbs                                                                          Groep:                              rbs
Groepsreductie:                     Nee                                                                          Groepsreductie:                     Nee
Naam                                                                                                             Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li       Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A    Kruishoeveweg 3                               145459,73 405936,70   1,50  40    25   25      40 66       02_B    Kruishoeveweg 3                               145459,73 405936,70   5,00  46    30   29      46 69
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  31     --   --     31 48       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  38     --   --     38 52
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  31     --   --     31 47       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  37     --   --     37 39
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  30     --   --     30 49       11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  35     --   --     35 37
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  28     --   --     28 50       22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  34     --   --     34 50
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  28     --   --     28 45       20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  34     --   --     34 50
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  27     --   --     27  50      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  33     --   --     33  36
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  27     --   --     27  46      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  33     --   --     33  48
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  27     --   --     27  46      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  32     --   --     32  48
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  26     --   --     26  63      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  32     --   --     32  53
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  26     --   --     26  49      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  32     --   --     32  49
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  25     --   --     25  43      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  32     --   --     32  48
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  25     --   --     25  29      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  31     --   --     31  52
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  25     --   --     25  44      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  31     --   --     31  46
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  24     --   --     24  61      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  30     --   --     30  65
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  24     --   --     24  41      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  30     --   --     30  51
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  24     --   --     24  44      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  30     --   --     30  47
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  24     --   --     24  43      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  29     --   --     29  64
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  24     --   --     24  40      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  27     --   --     27  31
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  23     --   --     23  27      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  27     --   --     27  30
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  22     --   --     22  39      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  27     --   --     27  42
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  22     --   --     22  39      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  27     --   --     27  42
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  22     --   --     22  26      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  26     --   --     26  43
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  21    21   21      31  25      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  26     --   --     26  41
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  20     --   --     20  45      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  25    25   25      35  27
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  20    20   20      30  24      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  25     --   --     25  28
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20   20      30  21      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  25    25   25      35  27
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  19     --   --     19  25      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  24     --   --     24  39
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --   --     18  22      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  24    24   24      34  24
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  16     --   --     16  21      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  23     --   --     23  46
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  13     7    --     13  33      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  19    13    --     19  36
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  11     --   --     11  16      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  15     --   --     15  18
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  11     --   --     11  16      13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  15     --   --     15  19
12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00   9     --   --      9  15      12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  12     --   --     12  17
15      binnenren zijgevel                            145338,05 405917,42   2,00   8     --   --      8  13      G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  11     9    7      17  24
G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10   5     3     1     11  20      G32     dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  11     8    7      17  24
Rest                                                       0,00      0,00   0,00  11     9     7     17 27       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  18    15   14      24 32
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01   Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                            Resultatentabel                                                               Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              LAr,LT                                                                        Model:                              LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:       03_A - Kruishoeveweg 1B                                                       LAeq bij Bron voor toetspunt:       03_B - Kruishoeveweg 1B
Groep:                              rbs                                                                           Groep:                              rbs
Groepsreductie:                     Nee                                                                           Groepsreductie:                     Nee
Naam                                                                                                              Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li        Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A    Kruishoeveweg 1B                              145496,42 405908,60   1,50  36    25   24       36 60       03_B    Kruishoeveweg 1B                              145496,42 405908,60   5,00  41    27   27      41 63
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  29     --    --     29 46       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  34     --   --     34 49
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  27     --    --     27 45       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  32     --   --     32 35
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  25     --    --     25 30       11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  31     --   --     31 34
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  24     --    --     24 29       23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  30     --   --     30 46
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  24     --    --     24 41       24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  30     --   --     30 46
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  23     --    --     23  44      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  29     --   --     29  33
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  23     --    --     23  28      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  27     --   --     27  46
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  22     --    --     22  41      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  27     --   --     27  45
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  22     --    --     22  42      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  26     --   --     26  44
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  21     --    --     21  40      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  25     --   --     25  41
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  21     --    --     21  37      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  25     --   --     25  43
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  21    21   21       31  25      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  23    23   23      33  26
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  20     --    --     20  39      22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  23     --   --     23  41
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20   20       30  22      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  23     --   --     23  59
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  20     --    --     20  36      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  22     --   --     22  26
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  18     --    --     18  38      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  22     --   --     22  27
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  18     --    --     18  24      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  22     --   --     22  40
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  18     --    --     18  57      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  21     --   --     21  37
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  18    18   18       28  22      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  21     --   --     21  40
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --    --     18  23      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  21     --   --     21  58
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  18     --    --     18  35      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  21    21   21      31  22
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  18     --    --     18  35      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  21     --   --     21  43
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  18     --    --     18  42      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  21     --   --     21  25
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  18     --    --     18  42      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  21    21   21      31  24
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  17     --    --     17  56      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  21     --   --     21  43
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  17     --    --     17  22      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  20     --   --     20  42
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  17     --    --     17  41      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  20     --   --     20  35
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  15     --    --     15  35      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  20     --   --     20  35
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  15     --    --     15  40      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  19     --   --     19  43
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75   8     2     --      8  29      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  12     6    --     12  32
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00   8     --    --      8  13      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  12     --   --     12  16
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   7     --    --      7  13      13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  11     --   --     11  15
12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00   6     --    --      6  12      G32     dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10   8     6    4      14  23
15      binnenren zijgevel                            145338,05 405917,42   2,00   2     --    --      2   8      G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10   8     6    4      14  22
G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10   1    -1    -3       7  17      12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00   7     --   --      7  12
Rest                                                       0,00      0,00   0,00   9     7     5      15 25       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  15    12   10      20 30
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                           Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01    Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                            Resultatentabel                                                               Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              LAr,LT                                                                        Model:                              LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:       04_A - Kruishoeveweg 1B                                                       LAeq bij Bron voor toetspunt:       04_B - Kruishoeveweg 1B
Groep:                              rbs                                                                           Groep:                              rbs
Groepsreductie:                     Nee                                                                           Groepsreductie:                     Nee
Naam                                                                                                              Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li        Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A    Kruishoeveweg 1B                              145497,26 405902,90   1,50  36    24   24       36 60       04_B    Kruishoeveweg 1B                              145497,26 405902,90   5,00  41    27   27      41 63
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  29     --    --     29 46       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  33     --   --     33 49
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  27     --    --     27 44       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  31     --   --     31 35
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  26     --    --     26 30       23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  31     --   --     31 47
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  25     --    --     25 43       11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  31     --   --     31 34
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  23     --    --     23 29       24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  30     --   --     30 46
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  23     --    --     23  28      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  29     --   --     29  33
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  23     --    --     23  43      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  27     --   --     27  45
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  22     --    --     22  41      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  27     --   --     27  44
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  22     --    --     22  42      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  25     --   --     25  44
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  20    20   20       30  24      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  25     --   --     25  43
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  20     --    --     20  39      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  25     --   --     25  40
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  19     --    --     19  36      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  24     --   --     24  42
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  19     --    --     19  39      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  23    23   23      33  26
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  19    19   19       29  22      22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  23     --   --     23  41
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  19     --    --     19  39      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  23     --   --     23  59
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  19     --    --     19  36      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  22     --   --     22  38
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  18     --    --     18  43      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  22     --   --     22  27
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  18     --    --     18  57      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  22     --   --     22  26
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --    --     18  23      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  21     --   --     21  37
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  18    18   18       28  22      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  21     --   --     21  43
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  18     --    --     18  34      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  21     --   --     21  58
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  18     --    --     18  34      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  21    21   21      31  22
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  18     --    --     18  23      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  21    21   21      31  24
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  17     --    --     17  42      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  21     --   --     21  25
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  17     --    --     17  56      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  20     --   --     20  43
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  17     --    --     17  41      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  20     --   --     20  35
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  15     --    --     15  40      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  20     --   --     20  43
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  14     --    --     14  19      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  20     --   --     20  42
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  12     --    --     12  32      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  18     --   --     18  36
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00   8     --    --      8  13      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  12     --   --     12  16
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   7     --    --      7  13      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  12     5    --     12  31
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75   7     1     --      7  28      13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  10     --   --     10  15
12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00   6     --    --      6  12      G32     dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10   8     6    4      14  23
15      binnenren zijgevel                            145338,05 405917,42   2,00   2     --    --      2   8      G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10   7     5    3      13  22
G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10   1    -1    -3       7  17      12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00   7     --   --      7  12
Rest                                                       0,00      0,00   0,00   9     7     5      15 25       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  14    12   10      20 29
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                           Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01    Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                                 Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                                 Sain milieuadvies
Rapport:                            Resultatentabel                                                                 Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              LAr,LT                                                                          Model:                              LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:       05_A - referentiepunt Helvoirtseweg                                             LAeq bij Bron voor toetspunt:       05_B - referentiepunt Helvoirtseweg
Groep:                              rbs                                                                             Groep:                              rbs
Groepsreductie:                     Nee                                                                             Groepsreductie:                     Nee
Naam                                                                                                                Naam
Bron    Omschrijving                                          X           Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li        Bron    Omschrijving                                          X           Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_A    referentiepunt Helvoirtseweg                  145477,88   405663,92   1,50  34    20   20       34 57       05_B    referentiepunt Helvoirtseweg                  145477,88   405663,92   5,00  36    20   20       36 59
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70   405933,52   1,50  29     --    --     29 47       24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70   405933,52   1,50  31     --    --     31 49
04      buitenren                                     145340,10   405907,32   0,80  26     --    --     26 43       04      buitenren                                     145340,10   405907,32   0,80  27     --    --     27 44
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15   405892,49   1,50  24     --    --     24 43       05      buitenren                                     145345,74   405895,36   0,80  27     --    --     27 43
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04   405932,24   1,50  22     --    --     22 42       23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15   405892,49   1,50  26     --    --     26 44
05      buitenren                                     145345,74   405895,36   0,80  22     --    --     22 39       27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04   405932,24   1,50  25     --    --     25 44
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28   405890,07   1,50  20     --    --     20  40      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28   405890,07   1,50  23     --    --     23  42
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31   405925,25   4,00  20     --    --     20  26      10      binnenren dak                                 145338,84   405928,44   0,10  21     --    --     21  27
10      binnenren dak                                 145338,84   405928,44   0,10  19     --    --     19  25      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31   405925,25   4,00  21     --    --     21  27
11      binnenren dak                                 145360,87   405945,76   0,10  19     --    --     19  25      11      binnenren dak                                 145360,87   405945,76   0,10  21     --    --     21  27
14      binnenren zijgevel                            145364,37   405937,36   2,00  18     --    --     18  25      14      binnenren zijgevel                            145364,37   405937,36   2,00  20     --    --     20  26
06      buitenren                                     145350,83   405884,96   0,80  16     --    --     16  33      06      buitenren                                     145350,83   405884,96   0,80  19     --    --     19  35
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31   405918,22   1,00  16    16   16       26  21      21      container opladen/afzetten                    145377,79   405906,99   1,50  18     --    --     18  43
15      binnenren zijgevel                            145338,05   405917,42   2,00  16     --    --     16  22      15      binnenren zijgevel                            145338,05   405917,42   2,00  17     --    --     17  23
21      container opladen/afzetten                    145377,79   405906,99   1,50  16     --    --     16  42      25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96   405949,14   1,50  17     --    --     17  35
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21   405922,22   1,00  16    16   16       26  20      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31   405918,22   1,00  16    16   16       26  20
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96   405949,14   1,50  15     --    --     15  33      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21   405922,22   1,00  16    16   16       26  20
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74   405978,22   1,00  14     --    --     14  53      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00   405977,70   1,50  16     --    --     16  54
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00   405977,70   1,50  14     --    --     14  53      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74   405978,22   1,00  16     --    --     16  54
19      hond bij halen/brengen                        145403,97   405967,26   0,80  13     --    --     13  34      19      hond bij halen/brengen                        145403,97   405967,26   0,80  15     --    --     15  36
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20   405941,54   6,50  13    13   13       23  16      07      buitenren                                     145354,16   405876,99   0,80  14     --    --     14  30
07      buitenren                                     145354,16   405876,99   0,80  12     --    --     12  29      08      binnenren dak                                 145333,38   405935,22   0,10  13     --    --     13  18
08      binnenren dak                                 145333,38   405935,22   0,10  11     --    --     11  17      09      binnenren dak                                 145355,20   405951,81   0,10  13     --    --     13  18
09      binnenren dak                                 145355,20   405951,81   0,10  11     --    --     11  17      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85   405950,43   1,50  12     --    --     12  32
20      hond bij halen/brengen                        145405,83   405941,89   0,80  11     --    --     11  31      20      hond bij halen/brengen                        145405,83   405941,89   0,80  12     --    --     12  32
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85   405950,43   1,50  10     --    --     10  30      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20   405941,54   6,50  12    12   12       22  15
22      lossen bulkvoer                               145391,16   405940,82   1,00   7     --    --      7  27      22      lossen bulkvoer                               145391,16   405940,82   1,00   9     --    --      9  29
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69   405956,24   4,00   7     --    --      7  13      17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69   405956,24   4,00   8     --    --      8  14
43      eigen hond                                    145437,56   405956,94   0,80   6     --    --      6  31      43      eigen hond                                    145437,56   405956,94   0,80   7     --    --      7  32
41      eigen hond                                    145429,28   405945,75   0,80   4     --    --      4  30      41      eigen hond                                    145429,28   405945,75   0,80   6     --    --      6  31
13      binnenren zijgevel                            145351,01   405958,90   2,00   4     --    --      4  10      18      hond bij halen/brengen                        145418,43   405978,70   0,80   5     --    --      5  25
18      hond bij halen/brengen                        145418,43   405978,70   0,80   4     --    --      4  25      13      binnenren zijgevel                            145351,01   405958,90   2,00   5     --    --      5  11
12      binnenren zijgevel                            145328,56   405941,89   2,00   2     --    --      2   8      12      binnenren zijgevel                            145328,56   405941,89   2,00   2     --    --      2   8
42      eigen hond                                    145419,74   405942,25   0,80   0     --    --      0  25      42      eigen hond                                    145419,74   405942,25   0,80   2     --    --      2  27
G10     dak bestaand                                  145347,20   405914,10   0,10   0    -3    -4       6  17      G10     dak bestaand                                  145347,20   405914,10   0,10   1    -1    -3       7  18
G12     dak bestaand                                  145350,58   405915,12   0,10  -1    -3    -5       5  16      G12     dak bestaand                                  145350,58   405915,12   0,10   1    -1    -3       7  17
Rest                                                       0,00        0,00   0,00   8     6     4      14 26       Rest                                                       0,00        0,00   0,00  10     7     6      16 27
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                             Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                               17-3-2020 13:28:01    Geomilieu V5.21                                                                               17-3-2020 13:28:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                               Sain milieuadvies
Rapport:                            Resultatentabel                                                               Rapport:                            Resultatentabel
Model:                              LAr,LT                                                                        Model:                              LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:       11_A - Kruishoeveweg 3                                                        LAeq bij Bron voor toetspunt:       11_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                              rbs                                                                           Groep:                              rbs
Groepsreductie:                     Nee                                                                           Groepsreductie:                     Nee
Naam                                                                                                              Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li        Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
11_A    Kruishoeveweg 3                               145478,36 405956,64   1,50  31    17    16      31 61       11_B    Kruishoeveweg 3                               145478,36 405956,64   5,00  33    19   18       33 61
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  22     --    --     22 58       32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  23     --    --     23 58
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  21     --    --     21 40       22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  22     --    --     22 39
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  20     --    --     20 57       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  22     --    --     22 37
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  20     --    --     20 37       31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  22     --    --     22 57
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  20     --    --     20 37       20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  21     --    --     21 39
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  19     --    --     19  39      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  21     --    --     21  36
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  18     --    --     18  41      11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  20     --    --     20  23
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  17     --    --     17  37      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  20     --    --     20  23
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  17     --    --     17  21      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  20     --    --     20  41
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  16    10     --     16  36      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  19     --    --     19  36
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  16     --    --     16  36      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  19     --    --     19  37
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  16     --    --     16  20      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  19    13     --     19  36
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  15     --    --     15  33      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  16     --    --     16  19
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  14     --    --     14  19      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  16     --    --     16  32
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  14    14    14      24  16      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  15    15   15       25  15
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  13     --    --     13  32      17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  15     --    --     15  18
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  13     --    --     13  36      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  15     --    --     15  32
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  12     --    --     12  35      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  14     --    --     14  35
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  12     --    --     12  29      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  14     --    --     14  18
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  12     --    --     12  18      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  14     --    --     14  34
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  12     --    --     12  16      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  13     --    --     13  30
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  11     --    --     11  31      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  12     --    --     12  16
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  10     --    --     10  29      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  12     --    --     12  27
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00   9     9     9      19  13      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  12     --    --     12  30
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00   9     9     9      19  13      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  12    12   12       22  14
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10   8     --    --      8  13      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  10    10   10       20  12
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80   7     --    --      7  24      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80   7     --    --      7  23
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50   4     --    --      4  30      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50   6     --    --      6  30
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80   3     --    --      3  20      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80   3     --    --      3  19
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80   3     --    --      3  19      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80   3     --    --      3  18
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  -2     --    --     -2   4      13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   0     --    --      0 4
12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  -4     --    --     -4   2      G32     dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  -2    -4    -6       4 12
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  -5     --    --     -5   0      G33     dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  -2    -4    -6       4 12
15      binnenren zijgevel                            145338,05 405917,42   2,00  -6     --    --     -6   0      12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  -3     --    --     -3 2
G13     dak bestaand                                  145355,06 405904,78   0,10  -8   -11   -12      -2   8      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  -3     --    --     -3 1
Rest                                                       0,00      0,00   0,00   0    -2    -4       6 16       Rest                                                       0,00      0,00   0,00   4     1     0      10 18
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                           Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01    Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                             Sain milieuadvies
Rapport:               Resultatentabel
Model:                 LAr,LT
                       LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:                 directe hinder
Groepsreductie:        Nee
Naam
Toetspunt   Omschrijving                            X          Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A        Kruishoeveweg 3                145461,69   405946,36   1,50  45    24   24     45 70
01_B        Kruishoeveweg 3                145461,69   405946,36   5,00  50    30   29     50 73
02_A        Kruishoeveweg 3                145459,73   405936,70   1,50  44    25   25     44 67
02_B        Kruishoeveweg 3                145459,73   405936,70   5,00  50    30   29     50 70
03_A        Kruishoeveweg 1B               145496,42   405908,60   1,50  38    25   24     38 62
03_B        Kruishoeveweg 1B               145496,42   405908,60   5,00  44    27   27     44  64
04_A        Kruishoeveweg 1B               145497,26   405902,90   1,50  39    24   24     39  62
04_B        Kruishoeveweg 1B               145497,26   405902,90   5,00  45    27   27     45  64
05_A        referentiepunt Helvoirtseweg   145477,88   405663,92   1,50  36    20   20     36  59
05_B        referentiepunt Helvoirtseweg   145477,88   405663,92   5,00  38    20   20     38  60
11_A        Kruishoeveweg 3                145478,36 405956,64     1,50  36    17   16     36 62
11_B        Kruishoeveweg 3                145478,36 405956,64     5,00  37    19   18     37 62
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                            17-3-2020 13:28:14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                             Resultatentabel                                                             Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT                                                                      Model:                               LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:        01_A - Kruishoeveweg 3                                                      LAeq bij Bron voor toetspunt:        01_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                               directe hinder                                                              Groep:                               directe hinder
Groepsreductie:                      Nee                                                                         Groepsreductie:                      Nee
Naam                                                                                                             Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li       Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A    Kruishoeveweg 3                               145461,69 405946,36   1,50  45    24   24      45 70       01_B    Kruishoeveweg 3                               145461,69 405946,36   5,00  50    30   29      50 73
34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  42     --   --     42 66       34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  45     --   --     45 69
30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  34     --   --     34 39       30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  41     --   --     41 44
29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  34     --   --     34 39       29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  41     --   --     41 44
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  31     --   --     31 48       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  39     --   --     39 53
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  30     --   --     30 65       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  37     --   --     37 39
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  30     --   --     30  48      22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  36     --   --     36  53
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  30     --   --     30  51      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  35     --   --     35  56
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  29     --   --     29  46      11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  35     --   --     35  37
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  29     --   --     29  65      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  34     --   --     34  50
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  28     --   --     28  50      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  34     --   --     34  50
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  28     --   --     28  47      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  34     --   --     34  55
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  26     --   --     26  44      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  33     --   --     33  68
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  26     --   --     26  49      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  33     --   --     33  48
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  25     --   --     25  29      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  33     --   --     33  49
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  25     --   --     25  44      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  33     --   --     33  36
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  24     --   --     24  43      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  32     --   --     32  67
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  24     --   --     24  43      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  32     --   --     32  35
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  24     --   --     24  40      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  30     --   --     30  51
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  23     --   --     23  39      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  28     --   --     28  44
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  22     --   --     22  27      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  28     --   --     28  30
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  22     --   --     22  41      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  28     --   --     28  43
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  22     --   --     22  26      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  27     --   --     27  44
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  22     --   --     22  38      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  27    21    --     27  45
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  20     --   --     20  40      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  27     --   --     27  42
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20   20      30  21      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  26     --   --     26  43
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  20     --   --     20  25      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  26     --   --     26  41
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  20    20   20      30  23      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  25    25   25      35  27
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  18    12    --     18  38      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  25     --   --     25  28
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --   --     18  22      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  24    24   24      34  24
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  18     --   --     18  43      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  24     --   --     24  40
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  17    17   17      27  21      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  23     --   --     23  38
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  15     --   --     15  20      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  22    22   22      32  25
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  13     --   --     13  29      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  22     --   --     22  45
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   4     --   --      4  10      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  14     --   --     14  18
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00   4     --   --      4   9      12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  12     --   --     12  17
Rest                                                       0,00      0,00   0,00  11     8     6     16 26       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  19    16   14      24 32
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24   Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                             Resultatentabel                                                             Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT                                                                      Model:                               LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:        02_A - Kruishoeveweg 3                                                      LAeq bij Bron voor toetspunt:        02_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                               directe hinder                                                              Groep:                               directe hinder
Groepsreductie:                      Nee                                                                         Groepsreductie:                      Nee
Naam                                                                                                             Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li       Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A    Kruishoeveweg 3                               145459,73 405936,70   1,50  44    25   25      44 67       02_B    Kruishoeveweg 3                               145459,73 405936,70   5,00  50    30   29      50 70
30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  38     --   --     38 44       29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  45     --   --     45 48
34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  37     --   --     37 62       30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  43     --   --     43 46
29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  36     --   --     36 41       34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  41     --   --     41 65
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  31     --   --     31 48       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  38     --   --     38 52
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  31     --   --     31 47       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  37     --   --     37 39
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  30     --   --     30  49      11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  35     --   --     35  37
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  28     --   --     28  50      22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  34     --   --     34  50
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  28     --   --     28  45      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  34     --   --     34  50
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  27     --   --     27  50      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  33     --   --     33  36
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  27     --   --     27  46      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  33     --   --     33  48
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  27     --   --     27  46      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  32     --   --     32  48
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  26     --   --     26  63      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  32     --   --     32  53
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  26     --   --     26  49      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  32     --   --     32  49
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  25     --   --     25  43      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  32     --   --     32  48
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  25     --   --     25  29      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  31     --   --     31  52
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  25     --   --     25  44      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  31     --   --     31  46
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  24     --   --     24  61      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  30     --   --     30  65
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  24     --   --     24  41      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  30     --   --     30  51
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  24     --   --     24  44      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  30     --   --     30  47
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  24     --   --     24  43      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  29     --   --     29  64
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  24     --   --     24  40      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  27     --   --     27  31
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  23     --   --     23  27      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  27     --   --     27  30
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  22     --   --     22  39      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  27     --   --     27  42
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  22     --   --     22  39      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  27     --   --     27  42
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  22     --   --     22  26      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  26     --   --     26  43
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  21    21   21      31  25      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  26     --   --     26  41
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  20     --   --     20  45      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  25    25   25      35  27
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  20    20   20      30  24      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  25     --   --     25  28
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20   20      30  21      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  25    25   25      35  27
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  19     --   --     19  25      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  24     --   --     24  39
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --   --     18  22      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  24    24   24      34  24
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  16     --   --     16  21      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  23     --   --     23  46
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  13     7    --     13  33      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  19    13    --     19  36
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  11     --   --     11  16      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  15     --   --     15  18
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  11     --   --     11  16      13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  15     --   --     15  19
Rest                                                       0,00      0,00   0,00  15    10     8     18 28       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  20    17   15      25 33
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24   Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                             Resultatentabel                                                             Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT                                                                      Model:                               LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:        03_A - Kruishoeveweg 1B                                                     LAeq bij Bron voor toetspunt:        03_B - Kruishoeveweg 1B
Groep:                               directe hinder                                                              Groep:                               directe hinder
Groepsreductie:                      Nee                                                                         Groepsreductie:                      Nee
Naam                                                                                                             Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li       Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A    Kruishoeveweg 1B                              145496,42 405908,60   1,50  38    25   24      38 62       03_B    Kruishoeveweg 1B                              145496,42 405908,60   5,00  44    27   27      44 64
30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  30     --   --     30 36       29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  40     --   --     40 45
29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  30     --   --     30 36       30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  36     --   --     36 40
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  29     --   --     29 46       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  34     --   --     34 49
34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  29     --   --     29 56       34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  33     --   --     33 58
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  27     --   --     27 45       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  32     --   --     32 35
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  25     --   --     25  30      11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  31     --   --     31  34
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  24     --   --     24  29      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  30     --   --     30  46
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  24     --   --     24  41      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  30     --   --     30  46
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  23     --   --     23  44      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  29     --   --     29  33
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  23     --   --     23  28      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  27     --   --     27  46
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  22     --   --     22  41      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  27     --   --     27  45
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  22     --   --     22  42      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  26     --   --     26  44
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  21     --   --     21  40      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  25     --   --     25  41
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  21     --   --     21  37      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  25     --   --     25  43
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  21    21   21      31  25      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  23    23   23      33  26
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  20     --   --     20  39      22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  23     --   --     23  41
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20   20      30  22      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  23     --   --     23  59
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  20     --   --     20  36      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  22     --   --     22  26
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  18     --   --     18  38      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  22     --   --     22  27
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  18     --   --     18  24      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  22     --   --     22  40
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  18     --   --     18  57      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  21     --   --     21  37
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  18    18   18      28  22      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  21     --   --     21  40
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --   --     18  23      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  21     --   --     21  58
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  18     --   --     18  35      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  21    21   21      31  22
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  18     --   --     18  35      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  21     --   --     21  43
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  18     --   --     18  42      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  21     --   --     21  25
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  18     --   --     18  42      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  21    21   21      31  24
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  17     --   --     17  56      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  21     --   --     21  43
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  17     --   --     17  22      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  20     --   --     20  42
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  17     --   --     17  41      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  20     --   --     20  35
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  15     --   --     15  35      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  20     --   --     20  35
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  15     --   --     15  40      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  19     --   --     19  43
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75   8     2    --      8  29      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  12     6    --     12  32
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00   8     --   --      8  13      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  12     --   --     12  16
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   7     --   --      7  13      13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  11     --   --     11  15
Rest                                                       0,00      0,00   0,00  12     8     6     16 26       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  17    14   12      22 31
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24   Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                              Sain milieuadvies
Rapport:                             Resultatentabel                                                             Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT                                                                      Model:                               LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:        04_A - Kruishoeveweg 1B                                                     LAeq bij Bron voor toetspunt:        04_B - Kruishoeveweg 1B
Groep:                               directe hinder                                                              Groep:                               directe hinder
Groepsreductie:                      Nee                                                                         Groepsreductie:                      Nee
Naam                                                                                                             Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li       Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A    Kruishoeveweg 1B                              145497,26 405902,90   1,50  39    24   24      39 62       04_B    Kruishoeveweg 1B                              145497,26 405902,90   5,00  45    27   27      45 64
29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  32     --   --     32 38       29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  41     --   --     41 45
30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  30     --   --     30 36       30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  36     --   --     36 40
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  29     --   --     29 46       25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  33     --   --     33 49
34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  29     --   --     29 56       34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  33     --   --     33 58
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  27     --   --     27 44       17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  31     --   --     31 35
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  26     --   --     26  30      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  31     --   --     31  47
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  25     --   --     25  43      11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  31     --   --     31  34
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  23     --   --     23  29      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  30     --   --     30  46
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  23     --   --     23  28      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  29     --   --     29  33
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  23     --   --     23  43      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  27     --   --     27  45
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  22     --   --     22  41      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  27     --   --     27  44
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  22     --   --     22  42      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  25     --   --     25  44
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  20    20   20      30  24      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  25     --   --     25  43
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  20     --   --     20  39      07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  25     --   --     25  40
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  19     --   --     19  36      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  24     --   --     24  42
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  19     --   --     19  39      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  23    23   23      33  26
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  19    19   19      29  22      22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  23     --   --     23  41
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  19     --   --     19  39      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  23     --   --     23  59
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  19     --   --     19  36      06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  22     --   --     22  38
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  18     --   --     18  43      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  22     --   --     22  27
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  18     --   --     18  57      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  22     --   --     22  26
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  18     --   --     18  23      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  21     --   --     21  37
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  18    18   18      28  22      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  21     --   --     21  43
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  18     --   --     18  34      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  21     --   --     21  58
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  18     --   --     18  34      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  21    21   21      31  22
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  18     --   --     18  23      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  21    21   21      31  24
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  17     --   --     17  42      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  21     --   --     21  25
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  17     --   --     17  56      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  20     --   --     20  43
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  17     --   --     17  41      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  20     --   --     20  35
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  15     --   --     15  40      21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  20     --   --     20  43
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  14     --   --     14  19      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  20     --   --     20  42
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  12     --   --     12  32      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  18     --   --     18  36
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00   8     --   --      8  13      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  12     --   --     12  16
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   7     --   --      7  13      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  12     5    --     12  31
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75   7     1    --      7  28      13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  10     --   --     10  15
Rest                                                       0,00      0,00   0,00  12     7     6     16 26       Rest                                                       0,00      0,00   0,00  16    13   12      22 31
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24   Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                                 Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                                 Sain milieuadvies
Rapport:                             Resultatentabel                                                                Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT                                                                         Model:                               LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:        05_A - referentiepunt Helvoirtseweg                                            LAeq bij Bron voor toetspunt:        05_B - referentiepunt Helvoirtseweg
Groep:                               directe hinder                                                                 Groep:                               directe hinder
Groepsreductie:                      Nee                                                                            Groepsreductie:                      Nee
Naam                                                                                                                Naam
Bron    Omschrijving                                           X           Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li       Bron    Omschrijving                                           X           Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_A    referentiepunt Helvoirtseweg                  145477,88    405663,92   1,50  36    20   20      36 59       05_B    referentiepunt Helvoirtseweg                  145477,88    405663,92   5,00  38    20   20      38 60
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70    405933,52   1,50  29     --   --     29 47       30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43    405915,68   3,00  31     --   --     31 38
30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43    405915,68   3,00  29     --   --     29 36       24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70    405933,52   1,50  31     --   --     31 49
04      buitenren                                     145340,10    405907,32   0,80  26     --   --     26 43       34      tractor rijdend                               145454,48    405977,38   1,50  27     --   --     27 55
34      tractor rijdend                               145454,48    405977,38   1,50  25     --   --     25 54       04      buitenren                                     145340,10    405907,32   0,80  27     --   --     27 44
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15    405892,49   1,50  24     --   --     24 43       05      buitenren                                     145345,74    405895,36   0,80  27     --   --     27 43
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04    405932,24   1,50  22     --   --     22  42      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15    405892,49   1,50  26     --   --     26  44
05      buitenren                                     145345,74    405895,36   0,80  22     --   --     22  39      29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67    405956,16   3,00  25     --   --     25  32
29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67    405956,16   3,00  21     --   --     21  29      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04    405932,24   1,50  25     --   --     25  44
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28    405890,07   1,50  20     --   --     20  40      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28    405890,07   1,50  23     --   --     23  42
16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31    405925,25   4,00  20     --   --     20  26      10      binnenren dak                                 145338,84    405928,44   0,10  21     --   --     21  27
10      binnenren dak                                 145338,84    405928,44   0,10  19     --   --     19  25      16      binnenren voor-/achtergevel                   145327,31    405925,25   4,00  21     --   --     21  27
11      binnenren dak                                 145360,87    405945,76   0,10  19     --   --     19  25      11      binnenren dak                                 145360,87    405945,76   0,10  21     --   --     21  27
14      binnenren zijgevel                            145364,37    405937,36   2,00  18     --   --     18  25      14      binnenren zijgevel                            145364,37    405937,36   2,00  20     --   --     20  26
06      buitenren                                     145350,83    405884,96   0,80  16     --   --     16  33      06      buitenren                                     145350,83    405884,96   0,80  19     --   --     19  35
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31    405918,22   1,00  16    16   16      26  21      21      container opladen/afzetten                    145377,79    405906,99   1,50  18     --   --     18  43
15      binnenren zijgevel                            145338,05    405917,42   2,00  16     --   --     16  22      15      binnenren zijgevel                            145338,05    405917,42   2,00  17     --   --     17  23
21      container opladen/afzetten                    145377,79    405906,99   1,50  16     --   --     16  42      25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96    405949,14   1,50  17     --   --     17  35
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21    405922,22   1,00  16    16   16      26  20      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31    405918,22   1,00  16    16   16      26  20
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96    405949,14   1,50  15     --   --     15  33      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21    405922,22   1,00  16    16   16      26  20
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74    405978,22   1,00  14     --   --     14  53      32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00    405977,70   1,50  16     --   --     16  54
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00    405977,70   1,50  14     --   --     14  53      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74    405978,22   1,00  16     --   --     16  54
19      hond bij halen/brengen                        145403,97    405967,26   0,80  13     --   --     13  34      19      hond bij halen/brengen                        145403,97    405967,26   0,80  15     --   --     15  36
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20    405941,54   6,50  13    13   13      23  16      07      buitenren                                     145354,16    405876,99   0,80  14     --   --     14  30
07      buitenren                                     145354,16    405876,99   0,80  12     --   --     12  29      08      binnenren dak                                 145333,38    405935,22   0,10  13     --   --     13  18
08      binnenren dak                                 145333,38    405935,22   0,10  11     --   --     11  17      09      binnenren dak                                 145355,20    405951,81   0,10  13     --   --     13  18
09      binnenren dak                                 145355,20    405951,81   0,10  11     --   --     11  17      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85    405950,43   1,50  12     --   --     12  32
20      hond bij halen/brengen                        145405,83    405941,89   0,80  11     --   --     11  31      20      hond bij halen/brengen                        145405,83    405941,89   0,80  12     --   --     12  32
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85    405950,43   1,50  10     --   --     10  30      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20    405941,54   6,50  12    12   12      22  15
22      lossen bulkvoer                               145391,16    405940,82   1,00   7     --   --      7  27      22      lossen bulkvoer                               145391,16    405940,82   1,00   9     --   --      9  29
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69    405956,24   4,00   7     --   --      7  13      17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69    405956,24   4,00   8     --   --      8  14
43      eigen hond                                    145437,56    405956,94   0,80   6     --   --      6  31      43      eigen hond                                    145437,56    405956,94   0,80   7     --   --      7  32
41      eigen hond                                    145429,28    405945,75   0,80   4     --   --      4  30      41      eigen hond                                    145429,28    405945,75   0,80   6     --   --      6  31
13      binnenren zijgevel                            145351,01    405958,90   2,00   4     --   --      4  10      18      hond bij halen/brengen                        145418,43    405978,70   0,80   5     --   --      5  25
18      hond bij halen/brengen                        145418,43    405978,70   0,80   4     --   --      4  25      13      binnenren zijgevel                            145351,01    405958,90   2,00   5     --   --      5  11
12      binnenren zijgevel                            145328,56    405941,89   2,00   2     --   --      2   8      12      binnenren zijgevel                            145328,56    405941,89   2,00   2     --   --      2   8
Rest                                                        0,00        0,00   0,00  10     7     5     15 29       Rest                                                        0,00        0,00   0,00  11     8    7      17 30
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                             Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                                17-3-2020 13:28:24   Geomilieu V5.21                                                                                17-3-2020 13:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>Resultaten LAr,LT                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAr,LT                                                                               Sain milieuadvies
Rapport:                             Resultatentabel                                                              Rapport:                             Resultatentabel
Model:                               LAr,LT                                                                       Model:                               LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:        11_A - Kruishoeveweg 3                                                       LAeq bij Bron voor toetspunt:        11_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                               directe hinder                                                               Groep:                               directe hinder
Groepsreductie:                      Nee                                                                          Groepsreductie:                      Nee
Naam                                                                                                              Naam
Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li        Bron    Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
11_A    Kruishoeveweg 3                               145478,36 405956,64   1,50  36    17   16       36 62       11_B    Kruishoeveweg 3                               145478,36 405956,64   5,00  37    19   18       37 62
34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  33     --    --     33 58       34      tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  34     --    --     34 58
29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  24     --    --     24 30       29      tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  26     --    --     26 30
32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  22     --    --     22 58       30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  23     --    --     23 27
22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  21     --    --     21 40       32      * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  23     --    --     23 58
31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  20     --    --     20 57       22      lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  22     --    --     22 39
30      tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  20     --    --     20  26      25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  22     --    --     22  37
24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  20     --    --     20  37      31      vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  22     --    --     22  57
25      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  20     --    --     20  37      20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  21     --    --     21  39
20      hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  19     --    --     19  39      24      * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  21     --    --     21  36
42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  18     --    --     18  41      11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  20     --    --     20  23
19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  17     --    --     17  37      10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  20     --    --     20  23
11      binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  17     --    --     17  21      42      eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  20     --    --     20  41
33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  16    10     --     16  36      18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  19     --    --     19  36
18      hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  16     --    --     16  36      19      hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  19     --    --     19  37
17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  16     --    --     16  20      33      personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  19    13     --     19  36
23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  15     --    --     15  33      09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  16     --    --     16  19
10      binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  14     --    --     14  19      23      * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  16     --    --     16  32
03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  14    14   14       24  16      03      ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  15    15   15       25  15
27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  13     --    --     13  32      17      binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  15     --    --     15  18
41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  13     --    --     13  36      27      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  15     --    --     15  32
43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  12     --    --     12  35      41      eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  14     --    --     14  35
05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  12     --    --     12  29      14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  14     --    --     14  18
14      binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  12     --    --     12  18      43      eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  14     --    --     14  34
09      binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  12     --    --     12  16      28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  13     --    --     13  30
26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  11     --    --     11  31      08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  12     --    --     12  16
28      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  10     --    --     10  29      05      buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  12     --    --     12  27
02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00   9     9     9      19  13      26      * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  12     --    --     12  30
01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00   9     9     9      19  13      02      ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  12    12   12       22  14
08      binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10   8     --    --      8  13      01      ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  10    10   10       20  12
04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80   7     --    --      7  24      04      buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80   7     --    --      7  23
21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50   4     --    --      4 30       21      container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50   6     --    --      6  30
07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80   3     --    --      3 20       07      buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80   3     --    --      3  19
06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80   3     --    --      3 19       06      buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80   3     --    --      3  18
13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  -2     --    --     -2 4        13      binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00   0     --    --      0   4
12      binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  -4     --    --     -4 2        G32     dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  -2    -4    -6       4  12
Rest                                                       0,00      0,00   0,00   2    -2    -3       7 17       Rest                                                       0,00      0,00   0,00   6     3     1      11 20
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                           Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24    Geomilieu V5.21                                                                             17-3-2020 13:28:24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
Berekeningsresultaten LAmax
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>Resultaten LAmax                                                                         Sain milieuadvies
Rapport:        Resultatentabel
Model:          LAmax
                LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:          (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt   Omschrijving                           X          Y Hoogte Dag Avond Nacht
01_A        Kruishoeveweg 3               145461,69   405946,36   1,50  67    44   20
01_B        Kruishoeveweg 3               145461,69   405946,36   5,00  67    53   25
02_A        Kruishoeveweg 3               145459,73   405936,70   1,50  62    38   21
02_B        Kruishoeveweg 3               145459,73   405936,70   5,00  64    44   25
03_A        Kruishoeveweg 1B              145496,42   405908,60   1,50  56    34   21
03_B        Kruishoeveweg 1B              145496,42   405908,60   5,00  61    38   23
04_A        Kruishoeveweg 1B              145497,26   405902,90   1,50  56    34   20
04_B        Kruishoeveweg 1B              145497,26   405902,90   5,00  61    39   23
05_A        referentiepunt Helvoirtseweg  145477,88   405663,92   1,50  57    18   16
05_B        referentiepunt Helvoirtseweg  145477,88   405663,92   5,00  59    22   16
11_A        Kruishoeveweg 3               145478,36 405956,64     1,50  60    43   14
11_B        Kruishoeveweg 3               145478,36 405956,64     5,00  60    46   15
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                        17-3-2020 13:29:21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies
Rapport:                              Resultatentabel                                                            Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LAmax                                                                      Model:                                LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:        01_A - Kruishoeveweg 3                                                     LAmax bij Bron voor toetspunt:        01_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                                (hoofdgroep)                                                               Groep:                                (hoofdgroep)
Naam                                                                                                             Naam
Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht                Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht
01_A     Kruishoeveweg 3                               145461,69 405946,36   1,50  67    44    20                01_B     Kruishoeveweg 3                               145461,69 405946,36   5,00  67    53    25
34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  67     --    --               34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  67     --    --
32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  66     --    --               31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  67     --    --
31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  65     --    --               32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  67     --    --
43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  61     --    --               43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  67     --    --
41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  59     --    --               41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  66     --    --
21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  59     --    --               21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  63     --    --
42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  58     --    --               42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  62     --    --
20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  55     --    --               18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  62     --    --
22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  53     --    --               20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  61     --    --
18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  52     --    --               22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  60     --    --
25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  51     --    --               25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  59     --    --
28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  50     --    --               28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  58     --    --
26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  49     --    --               30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  54     --    --
24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  48     --    --               29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  54     --    --
19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  48     --    --               33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  53    53     --
27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  47     --    --               27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  53     --    --
05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  47     --    --               24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  53     --    --
30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  47     --    --               26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  52     --    --
29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  47     --    --               19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  51     --    --
23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  46     --    --               05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  51     --    --
07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  46     --    --               06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  50     --    --
06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  45     --    --               04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  49     --    --
33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  44    44     --               23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  48     --    --
04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  36     --    --               07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  47     --    --
11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  33     --    --               17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  39     --    --
10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  30     --    --               11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  39     --    --
17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  28     --    --               10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  37     --    --
14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  27     --    --               14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  35     --    --
09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  26     --    --               09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  34     --    --
08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  23     --    --               08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  31     --    --
03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20    20                02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  25    25    25
02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  20    20    20                03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  24    24    24
13       binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  19     --    --               G33      dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  23    23    23
12       binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  18     --    --               G32      dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  23    23    23
01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  17    17    17                12       binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  23     --    --
Rest                                                        0,00      0,00   0,00  17    16    16                Rest                                                        0,00      0,00   0,00  23    22    22
LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  67    44    20                LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  67    53    25
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38  Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies
Rapport:                              Resultatentabel                                                            Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LAmax                                                                      Model:                                LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:        02_A - Kruishoeveweg 3                                                     LAmax bij Bron voor toetspunt:        02_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                                (hoofdgroep)                                                               Groep:                                (hoofdgroep)
Naam                                                                                                             Naam
Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht                Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht
02_A     Kruishoeveweg 3                               145459,73 405936,70   1,50  62    38    21                02_B     Kruishoeveweg 3                               145459,73 405936,70   5,00  64    44    25
21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  62     --    --               21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  64     --    --
43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  60     --    --               43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  64     --    --
41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  59     --    --               41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  63     --    --
42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  58     --    --               42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  62     --    --
32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  58     --    --               32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  61     --    --
34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  57     --    --               20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  61     --    --
31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  56     --    --               34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  60     --    --
20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  54     --    --               31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  60     --    --
22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  54     --    --               19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  59     --    --
26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  53     --    --               18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  59     --    --
19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  52     --    --               28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  58     --    --
18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  52     --    --               25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  58     --    --
30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  51     --    --               22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  58     --    --
28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  51     --    --               29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  58     --    --
24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  51     --    --               30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  56     --    --
25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  51     --    --               26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  55     --    --
27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  50     --    --               24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  53     --    --
29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  49     --    --               27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  52     --    --
23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  48     --    --               23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  51     --    --
07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  48     --    --               05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  50     --    --
05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  47     --    --               06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  50     --    --
06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  46     --    --               07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  50     --    --
04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  46     --    --               04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  48     --    --
33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  38    38     --               33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  44    44     --
11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  32     --    --               11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  39     --    --
10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  30     --    --               17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  39     --    --
17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  29     --    --               10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  38     --    --
14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  26     --    --               09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  34     --    --
09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  26     --    --               14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  34     --    --
08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  24     --    --               08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  31     --    --
02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  21    21    21                13       binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  25     --    --
01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  20    20    20                02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  25    25    25
03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20    20                01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  25    25    25
G33      dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  18    18    18                03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  24    24    24
G32      dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  17    17    17                G33      dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  24    24    24
Rest                                                        0,00      0,00   0,00  16    16    16                Rest                                                        0,00      0,00   0,00  24    24    24
LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  62    38    21                LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  64    44    25
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38  Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies
Rapport:                              Resultatentabel                                                            Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LAmax                                                                      Model:                                LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:        03_A - Kruishoeveweg 1B                                                    LAmax bij Bron voor toetspunt:        03_B - Kruishoeveweg 1B
Groep:                                (hoofdgroep)                                                               Groep:                                (hoofdgroep)
Naam                                                                                                             Naam
Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht                Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht
03_A     Kruishoeveweg 1B                              145496,42 405908,60   1,50  56    34    21                03_B     Kruishoeveweg 1B                              145496,42 405908,60   5,00  61    38    23
21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  56     --    --               21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  61     --    --
20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  51     --    --               20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  55     --    --
41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  50     --    --               25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  53     --    --
43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  50     --    --               29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  53     --    --
19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  49     --    --               41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  53     --    --
42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  49     --    --               19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  53     --    --
25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  49     --    --               28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  53     --    --
28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  48     --    --               43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  52     --    --
24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  47     --    --               42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  52     --    --
32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  46     --    --               32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  51     --    --
27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  46     --    --               27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  51     --    --
31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  45     --    --               31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  51     --    --
34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  45     --    --               34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  50     --    --
22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  44     --    --               23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  50     --    --
07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  44     --    --               24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  50     --    --
26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  44     --    --               30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  49     --    --
23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  43     --    --               18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  49     --    --
04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  43     --    --               07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  49     --    --
29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  43     --    --               26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  47     --    --
30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  43     --    --               22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  47     --    --
18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  42     --    --               04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  45     --    --
05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  41     --    --               06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  43     --    --
06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  41     --    --               05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  43     --    --
33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  34    34     --               33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  38    38     --
11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  31     --    --               11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  36     --    --
10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  31     --    --               17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  34     --    --
17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  28     --    --               10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  34     --    --
09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  26     --    --               09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  29     --    --
14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  25     --    --               14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  29     --    --
08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  25     --    --               08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  28     --    --
02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  21    21    21                02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  23    23    23
03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  20    20    20                13       binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  22     --    --
01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  18    18    18                G32      dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  21    21    21
G33      dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  14    14    14                03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  21    21    21
G30      dak bestaand                                  145356,62 405917,46   0,10  14    14    14                01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  21    21    21
Rest                                                        0,00      0,00   0,00  13    13    13                Rest                                                        0,00      0,00   0,00  21    21    21
LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  56    34    21                LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  61    38    23
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38  Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies
Rapport:                              Resultatentabel                                                            Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LAmax                                                                      Model:                                LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:        04_A - Kruishoeveweg 1B                                                    LAmax bij Bron voor toetspunt:        04_B - Kruishoeveweg 1B
Groep:                                (hoofdgroep)                                                               Groep:                                (hoofdgroep)
Naam                                                                                                             Naam
Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht                Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht
04_A     Kruishoeveweg 1B                              145497,26 405902,90   1,50  56    34    20                04_B     Kruishoeveweg 1B                              145497,26 405902,90   5,00  61    39    23
21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  56     --    --               21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  61     --    --
20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  50     --    --               20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  54     --    --
43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  50     --    --               29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  54     --    --
41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  49     --    --               43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  53     --    --
19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  49     --    --               19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  53     --    --
42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  48     --    --               25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  53     --    --
25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  48     --    --               28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  52     --    --
28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  47     --    --               41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  52     --    --
24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  47     --    --               42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  51     --    --
34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  46     --    --               32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  51     --    --
32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  46     --    --               27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  51     --    --
27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  46     --    --               23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  51     --    --
31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  45     --    --               31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  50     --    --
29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  45     --    --               34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  50     --    --
26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  45     --    --               26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  50     --    --
23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  45     --    --               24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  49     --    --
22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  43     --    --               30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  49     --    --
04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  43     --    --               07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  48     --    --
30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  43     --    --               22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  46     --    --
07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  42     --    --               06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  46     --    --
06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  41     --    --               18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  45     --    --
05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  41     --    --               04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  45     --    --
18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  39     --    --               05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  43     --    --
33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  34    34     --               33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  39    39     --
11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  31     --    --               11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  35     --    --
10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  30     --    --               17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  35     --    --
17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  28     --    --               10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  34     --    --
09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  26     --    --               09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  29     --    --
14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  25     --    --               14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  29     --    --
08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  22     --    --               08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  28     --    --
02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  20    20    20                02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  23    23    23
03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  19    19    19                13       binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  21     --    --
01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  18    18    18                G32      dak bestaand                                  145360,00 405918,48   0,10  21    21    21
G33      dak bestaand                                  145364,48 405908,14   0,10  14    14    14                03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  21    21    21
G30      dak bestaand                                  145356,62 405917,46   0,10  14    14    14                01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31 405918,22   1,00  21    21    21
Rest                                                        0,00      0,00   0,00  14    14    14                Rest                                                        0,00      0,00   0,00  21    20    20
LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  56    34    20                LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  61    39    23
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38  Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>Resultaten LAmax                                                                                 Sain milieuadvies Resultaten LAmax                                                                                 Sain milieuadvies
Rapport:                              Resultatentabel                                                              Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LAmax                                                                        Model:                                LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:        05_A - referentiepunt Helvoirtseweg                                          LAmax bij Bron voor toetspunt:        05_B - referentiepunt Helvoirtseweg
Groep:                                (hoofdgroep)                                                                 Groep:                                (hoofdgroep)
Naam                                                                                                               Naam
Bron     Omschrijving                                          X           Y Hoogte Dag Avond Nacht                Bron     Omschrijving                                          X           Y Hoogte Dag Avond Nacht
05_A     referentiepunt Helvoirtseweg                  145477,88   405663,92   1,50  57    18    16                05_B     referentiepunt Helvoirtseweg                  145477,88   405663,92   5,00  59    22    16
21       container opladen/afzetten                    145377,79   405906,99   1,50  57     --    --               21       container opladen/afzetten                    145377,79   405906,99   1,50  59     --    --
04       buitenren                                     145340,10   405907,32   0,80  49     --    --               24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70   405933,52   1,50  51     --    --
24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70   405933,52   1,50  49     --    --               04       buitenren                                     145340,10   405907,32   0,80  51     --    --
27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04   405932,24   1,50  48     --    --               27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04   405932,24   1,50  50     --    --
31       vrachtwagen rijdend                           145453,74   405978,22   1,00  46     --    --               05       buitenren                                     145345,74   405895,36   0,80  50     --    --
26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28   405890,07   1,50  46     --    --               26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28   405890,07   1,50  48     --    --
34       tractor rijdend                               145454,48   405977,38   1,50  46     --    --               31       vrachtwagen rijdend                           145453,74   405978,22   1,00  48     --    --
05       buitenren                                     145345,74   405895,36   0,80  45     --    --               34       tractor rijdend                               145454,48   405977,38   1,50  48     --    --
32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00   405977,70   1,50  45     --    --               32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00   405977,70   1,50  47     --    --
23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15   405892,49   1,50  44     --    --               23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15   405892,49   1,50  46     --    --
30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43   405915,68   3,00  42     --    --               30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43   405915,68   3,00  44     --    --
19       hond bij halen/brengen                        145403,97   405967,26   0,80  40     --    --               19       hond bij halen/brengen                        145403,97   405967,26   0,80  43     --    --
06       buitenren                                     145350,83   405884,96   0,80  40     --    --               06       buitenren                                     145350,83   405884,96   0,80  42     --    --
20       hond bij halen/brengen                        145405,83   405941,89   0,80  38     --    --               20       hond bij halen/brengen                        145405,83   405941,89   0,80  39     --    --
43       eigen hond                                    145437,56   405956,94   0,80  37     --    --               43       eigen hond                                    145437,56   405956,94   0,80  39     --    --
41       eigen hond                                    145429,28   405945,75   0,80  36     --    --               41       eigen hond                                    145429,28   405945,75   0,80  38     --    --
28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85   405950,43   1,50  35     --    --               28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85   405950,43   1,50  38     --    --
07       buitenren                                     145354,16   405876,99   0,80  35     --    --               29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67   405956,16   3,00  38     --    --
25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96   405949,14   1,50  34     --    --               07       buitenren                                     145354,16   405876,99   0,80  37     --    --
29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67   405956,16   3,00  34     --    --               25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96   405949,14   1,50  37     --    --
42       eigen hond                                    145419,74   405942,25   0,80  32     --    --               42       eigen hond                                    145419,74   405942,25   0,80  34     --    --
18       hond bij halen/brengen                        145418,43   405978,70   0,80  31     --    --               22       lossen bulkvoer                               145391,16   405940,82   1,00  33     --    --
22       lossen bulkvoer                               145391,16   405940,82   1,00  31     --    --               18       hond bij halen/brengen                        145418,43   405978,70   0,80  32     --    --
10       binnenren dak                                 145338,84   405928,44   0,10  26     --    --               10       binnenren dak                                 145338,84   405928,44   0,10  27     --    --
11       binnenren dak                                 145360,87   405945,76   0,10  26     --    --               11       binnenren dak                                 145360,87   405945,76   0,10  27     --    --
16       binnenren voor-/achtergevel                   145327,31   405925,25   4,00  25     --    --               16       binnenren voor-/achtergevel                   145327,31   405925,25   4,00  25     --    --
14       binnenren zijgevel                            145364,37   405937,36   2,00  24     --    --               14       binnenren zijgevel                            145364,37   405937,36   2,00  24     --    --
15       binnenren zijgevel                            145338,05   405917,42   2,00  20     --    --               33       personenauto's rijdend                        145442,56   405988,65   0,75  22    22     --
08       binnenren dak                                 145333,38   405935,22   0,10  20     --    --               15       binnenren zijgevel                            145338,05   405917,42   2,00  21     --    --
09       binnenren dak                                 145355,20   405951,81   0,10  20     --    --               08       binnenren dak                                 145333,38   405935,22   0,10  20     --    --
33       personenauto's rijdend                        145442,56   405988,65   0,75  18    18     --               09       binnenren dak                                 145355,20   405951,81   0,10  20     --    --
17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69   405956,24   4,00  17     --    --               17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69   405956,24   4,00  17     --    --
13       binnenren zijgevel                            145351,01   405958,90   2,00  17     --    --               13       binnenren zijgevel                            145351,01   405958,90   2,00  17     --    --
01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31   405918,22   1,00  16    16    16                01       ventilator 40-45cm 100%                       145347,31   405918,22   1,00  16    16    16
02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21   405922,22   1,00  16    16    16                02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21   405922,22   1,00  16    16    16
Rest                                                        0,00        0,00   0,00  15    13    13                Rest                                                        0,00        0,00   0,00  15    14    14
LAmax (hoofdgroep)                                          0,00        0,00   0,00  57    18    16                LAmax (hoofdgroep)                                          0,00        0,00   0,00  59    22    16
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                            Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                                17-3-2020 13:29:38  Geomilieu V5.21                                                                                17-3-2020 13:29:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies Resultaten LAmax                                                                               Sain milieuadvies
Rapport:                              Resultatentabel                                                            Rapport:                              Resultatentabel
Model:                                LAmax                                                                      Model:                                LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt:        11_A - Kruishoeveweg 3                                                     LAmax bij Bron voor toetspunt:        11_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                                (hoofdgroep)                                                               Groep:                                (hoofdgroep)
Naam                                                                                                             Naam
Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht                Bron     Omschrijving                                          X         Y Hoogte Dag Avond Nacht
11_A     Kruishoeveweg 3                               145478,36 405956,64   1,50  60    43    14                11_B     Kruishoeveweg 3                               145478,36 405956,64   5,00  60    46    15
32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  60     --    --               32       * tractor rijden/manoeuvreren                 145454,00 405977,70   1,50  60     --    --
34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  59     --    --               34       tractor rijdend                               145454,48 405977,38   1,50  60     --    --
31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  58     --    --               31       vrachtwagen rijdend                           145453,74 405978,22   1,00  60     --    --
42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  49     --    --               42       eigen hond                                    145419,74 405942,25   0,80  52     --    --
20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  47     --    --               20       hond bij halen/brengen                        145405,83 405941,89   0,80  49     --    --
21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  46     --    --               21       container opladen/afzetten                    145377,79 405906,99   1,50  48     --    --
22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  45     --    --               18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  46     --    --
41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  45     --    --               19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  46     --    --
43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  44     --    --               41       eigen hond                                    145429,28 405945,75   0,80  46     --    --
19       hond bij halen/brengen                        145403,97 405967,26   0,80  44     --    --               33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  46    46     --
18       hond bij halen/brengen                        145418,43 405978,70   0,80  43     --    --               22       lossen bulkvoer                               145391,16 405940,82   1,00  46     --    --
33       personenauto's rijdend                        145442,56 405988,65   0,75  43    43     --               43       eigen hond                                    145437,56 405956,94   0,80  46     --    --
24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  40     --    --               25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  42     --    --
25       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145393,96 405949,14   1,50  40     --    --               24       * tractor verhoogd rpm (mengen voer)          145377,70 405933,52   1,50  40     --    --
27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  39     --    --               27       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145376,04 405932,24   1,50  40     --    --
29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  37     --    --               29       tractor/wiellader op de kuil                  145390,67 405956,16   3,00  39     --    --
26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  37     --    --               28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  38     --    --
05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  36     --    --               26       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145373,28 405890,07   1,50  38     --    --
28       * mini-shovel Schafer 3046 tijdens activiteit 145395,85 405950,43   1,50  35     --    --               30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  36     --    --
23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  35     --    --               23       * tractor rijden/manoeuvreren                 145372,15 405892,49   1,50  35     --    --
30       tractor/wiellader op de kuil                  145381,43 405915,68   3,00  33     --    --               05       buitenren                                     145345,74 405895,36   0,80  35     --    --
04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  30     --    --               04       buitenren                                     145340,10 405907,32   0,80  31     --    --
07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  27     --    --               10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  28     --    --
06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  26     --    --               11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  28     --    --
11       binnenren dak                                 145360,87 405945,76   0,10  25     --    --               07       buitenren                                     145354,16 405876,99   0,80  27     --    --
10       binnenren dak                                 145338,84 405928,44   0,10  22     --    --               06       buitenren                                     145350,83 405884,96   0,80  26     --    --
17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  22     --    --               09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  24     --    --
09       binnenren dak                                 145355,20 405951,81   0,10  20     --    --               14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  22     --    --
14       binnenren zijgevel                            145364,37 405937,36   2,00  18     --    --               08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  21     --    --
08       binnenren dak                                 145333,38 405935,22   0,10  17     --    --               17       binnenren voor-/achtergevel                   145367,69 405956,24   4,00  20     --    --
03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  14    14    14                13       binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  16     --    --
13       binnenren zijgevel                            145351,01 405958,90   2,00  14     --    --               03       ventilator 40-45cm 100%                       145348,20 405941,54   6,50  15    15    15
12       binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  12     --    --               12       binnenren zijgevel                            145328,56 405941,89   2,00  13     --    --
16       binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  10     --    --               16       binnenren voor-/achtergevel                   145327,31 405925,25   4,00  12     --    --
02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00   9     9     9                02       ventilator 40-45cm 100%                       145356,21 405922,22   1,00  12    12    12
Rest                                                        0,00      0,00   0,00   9     9     9                Rest                                                        0,00      0,00   0,00  11    11    11
LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  60    43    14                LAmax (hoofdgroep)                                          0,00      0,00   0,00  60    46    15
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                          Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38  Geomilieu V5.21                                                                              17-3-2020 13:29:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
Berekeningsresultaten indirecte hinder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>Resultaten indirecte hinder                                                           Sain milieuadvies Resultaten indirecte hinder                                                           Sain milieuadvies
Rapport:                          Resultatentabel                                                       Rapport:                          Resultatentabel
Model:                            LAr,LT                                                                Model:                            LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt:     11_A - Kruishoeveweg 3                                                LAeq bij Bron voor toetspunt:     11_B - Kruishoeveweg 3
Groep:                            indirecte hinder                                                      Groep:                            indirecte hinder
Groepsreductie:                   Nee                                                                   Groepsreductie:                   Nee
Naam                                                                                                    Naam
Bron    Omschrijving                X            Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li                     Bron    Omschrijving                X            Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
11_A    Kruishoeveweg 3     145478,36  405956,64     1,50  50    40    --    50 93                      11_B    Kruishoeveweg 3     145478,36  405956,64     5,00  49    39    --    49 92
53      IH personenauto's   145461,02  405983,94     0,75  46    40    --    46 76                      53      IH personenauto's   145461,02  405983,94     0,75  45    39    --    45 75
52      IH tractor          145459,99  405983,60     1,50  45     --   --    45 90                      52      IH tractor          145459,99  405983,60     1,50  45     --   --    45 89
51      IH vrachtwagen      145459,56  405983,08     1,00  45     --   --    45 90                      51      IH vrachtwagen      145459,56  405983,08     1,00  44     --   --    44 89
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen                                                                 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21                                                                     17-3-2020 13:34:12  Geomilieu V5.21                                                                     17-3-2020 13:34:12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>bedrijven • bouw • verkeer • overheid • particulier
                                    Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
                                    (T) 0578 – 76 90 60 • KvK 082 04 400
                                    www.sainadvies.nl• info@sainadvies.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Dialoog buren 2021
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5 239
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>Vught, 05-01-2022

Beste buurtbewoner,

Na overleg met de gemeente Vught hebben wij de opdracht gekregen om met de buurt in
gesprek te gaan over de ontwikkelingen rondom ons melkveebedrijf en dierenhotel
Grancyhoeve.

Wij zijn voornemens om de melkveetak te beëindigen en daarvoor een aantal zoogkoeien te
houden en het gedeelte van de hondenopvang uit te bereiden. Dit willen wij doen door het
gebouw van de hondenopvang te verdubbelen naar 70 opvangplaatsen. De buitenruimten
blijven hetzelfde. Wij willen een geluidsarme hal bouwen waar een gedeelte van de honden
uitgelaten wordt, hierin worden uitlaatrennen/speelweiden gesitueerd.

Door middel van de bouw van de hal kunnen wij het geluid dat honden produceren sterk
verminderen. Wat ten goede komt aan de omgeving.

Het parkeren wordt volledig voorzien op eigen terrein waardoor er geen parkeeroverlast is.
Tussen het hondenverblijf en de uitlaathal wordt een hondentrimsalon opgestart.
De konijnentrimsalon blijft voor in de stal bij de konijnen verblijven.

De ontvangstbalie die nu nog voor op het erf is, verhuisd naar achter waar op dit moment
nog de werkplaats is.

Om de schuren en hal in de omgeving op te laten gaan, gaan wij stroken met struiken en
bomen aanleggen.

Op de parkeerplaats wordt een hondentoilet aangelegd om de overlast van hondenpoep te
voorkomen.

Mogelijk willen wij in de toekomst de geluidsarme hal gaan gebruiken voor trainingen en
workshops.

In verband met de problemen rond COVID-19 kunnen wij geen buurtdialoog organiseren.
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen dan horen wij dit graag. En nodigen wij u uit om langs
te komen, zodat wij onze plannen kunnen toelichten.

Mocht u geen problemen hebben rondom onze plannen, horen wij dit ook graag. Dan kunt u
deze brief met daaronder de opmerking dat u geen problemen heeft met de ontwikkelingen,
ondertekend en voorzien van datum aan ons retour zenden. De gemeente Vught vraagt
hierom.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>Met vriendelijke groet,

Marton en Esther Maas
Kruishoeveweg 5
06-45778682 / 06-12636429

info@grancyhoeve.nl

Bijlage: Plattegrond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>Omgevingsdialoog brief 05-01-2022:

06-01-2022 hebben wij de volgende adressen persoonlijk of via de brievenbus ivm corona een brief
bezorgd met onze voorgenomen plannen.

Kruishoeveweg 1 Peijnenburg Vught BV

Kruishoeveweg 1a Fam Peijnenburg

Kruishoeveweg 1b Fam Tamminga

Kruishoeveweg 4 Fam Van Uden( geen reactie gekregen)
Kruishoeveweg 3 Fam van den Corput( geen reactie gekregen)
Kruishoeveweg 6 fam Pennings

Cromvoirtsepad 5 hotel de kruishoeve

Cromvoirtsepad woning net voor Hotel de kruishoeve dezelfde oprijlaan ( geen reactie)
Helvoirtseweg 186 a Dhr Wiro Weller

Helvoirtseweg 186 b Dhr Magnus Weller

Helvoirtseweg 186 c Dhr David Weller( geen reactie gekregen)
Helvoirtseweg 188 Fam Slippens ( geen reactie gekregen)

Helvoirtseweg 190 Fam van Bijnen

07-01-2022 om 9.50 uur

Mevr Bijnen met telefoon nummer: 06-42254088

Staat niet negatief tegenover onze plannen en begrepen dat wij ook verder moeten ontwikkelen. Zij
hadden ook een fijne ervaring met ons met de opvang van hun eigen hond. En waren te spreken over
onze werkwijze. Ze begrijpen ook dat dit soort bedrijven nodig zijn. Over het algemeen hebben ze
geen overlast alleen als de wind anders staat kunnen ze de honden horen. Afgesproken dat ze dit op
papier zetten en dat ze contact opneemt wanneer ze overlast ervaren. Uitgelegd dat de onrustigste
honden straks binnen uitgelaten worden zodat de overlast gaat verminderen. Mevrouw Bijnen vond
het ook fijn dat er geen vergroting van onze veestapel kwam. Het was ook prettig wanneer er achter
hun tuin nog enkele koeien kwamen grazen.

07-01-2022

Familie Pennings van Hotel de Kruishoeve en namens familie Pennings zelf:

Persoonlijk contact gehad, geen bezwaren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>07-01-2022

Peijnenburg Vught BV via Mail, zie bijlage.

07-01-2022:

Bregje van Gemert via de mail, zie bijlage

26-01-2022

Magnus Weller via de mail, zie bijlage

Overig:
Familie Tamminga persoonlijk gesproken, zij hadden geen bezwaar, zij horen nauwelijks iets.

Wiro Weller heeft geen problemen met de ontwikkeling, persoonlijk gesproken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>marton@grancyhoeve.nl
FASEB CNT RLN TEEN GEUS UALR ASSLT SL LT AGS ERNIE TREE EE SS Bk PSAE PENN

Van: Magnus Weller <sixtus@planet.nl>
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 13:01
Aan: info@grancyhoeve.nl

Onderwerp: Succes!

Ha Marton en Esther,

Als antwoord op jullie brief van afgelopen 5 januari, wil ik laten weten dat ik jullie heel veel succes toewens en dat ik
van harte hoop dat alles naar jullie wens zal verlopen!

Komen straks in de wei achter mijn tuin de zoogkoeien met hun kalfjes lopen; dat zou prachtig zijn.
Hoop dat ik een keer mag komen kijken als alles af is.

Nogmaals heel veel succes!

Hartelijke groet,

Magnus Weller
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>marton@grancyhoeve.nl

Van: Info | Peijnenburg Vught BV <info@peijnenburgvught.nl>
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 18:42

Aan: Marton Maas

Onderwerp: Verbouwing en uitbreiding Grancyhoeve

Beste Marton en Esther,

Vandaag ontving ik jullie brief met daarin de plannen voor de uitbreiding van de hondenopvang, het beëindigen van
de melkveetak en de bouw van een geluidsarme hal e.d.

Jammer, maar begrijpelijk, dat we als buurt niet bij elkaar kunnen komen. Daarom laat ik jullie graag middels dit
bericht weten geen enkel probleem te zien in de plannen die jullie hebben.

Ik wens jullie veel succes en goede zaken!

Met vriendelijke groet,

Coen Peijnenburg

Peijnenburg Vught BV

Peijnenburg Vught Cultuurtechniek BV
de Kruishoeveweg 1

Peijnenburg Yught BY 5263 NM VUCHT

T: 0411 64 13 14

E: info@peijnenburgvught.nl

W: www.peijnenburgvught.nl

A mean 8890900

Grond- en Wegenbouw
Containerverhuur

</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>marton@grancyhoeve.nl
Kek 7 RETR LLL IR DENDERMONDE ADA PDT IELTS

Van: bregje Gemert van <bregjeg@live.nl>
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 18:37

Aan: Marton Maas

Onderwerp: Brief uitbreiding hondenopvang

Beste Marton en Esther,

Hartelijk dank voor jullie brief met uitleg over jullie uitbreidings- en verbouwingsplannen van 5 januari jl. (zie bijlage)
Ik zie geen problemen bij jullie voornemen tot uitbreiding en wens jullie heel veel succes met alle plannen!

Hartelijke groet,

Bregje van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM VUGHT
06 44 39 40 10

bregjeg@live.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>Bijlage 9 M er-beoordelingsnotitie
bestemmingsplan Kruishoeveweg 5    247
ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>Notitie:         Beoordelingsnotitie milieueffectrapport Kruishoeveweg 5 te Vught
Someren,         18-10-2023
Kenmerk:         CV/19102.005
In deze notitie wordt een nadere toelichting gegeven op de gevolgen voor het milieu van de aanvraag
bestemmingsplan voor het bedrijf gevestigd aan de Kruishoeveweg 5 te Vught.
Voor veehouderijen zijn in het Besluit MER grenswaarden opgenomen waarboven het schrijven van een
milieueffectrapport (C-drempel) of een beoordelingsnotitie (D-drempel) verplicht is. Wanneer de
ontwikkeling betrekking heeft op een activiteit onder de drempelwaarde is het opstellen van een
‘vormvrije MER-beoordelingsnotitie’ verplicht bij een aanvraag om vergunning.
Deze notitie is een MER-beoordelingsnotitie voor een bestemmingsplan voor het bedrijf aan de
Kruishoeveweg 5 te Vught.
De locatie aan Kruishoeveweg 5 is gelegen in het buitengebied van de gemeente Vught. Het plangebied,
kadastraal bekend als gemeente Vught – sectie I – nummer 1474, is gelegen aan de Kruishoeveweg,
ten zuidwesten van Vught. Het plangebied is een onderdeel van een perceel van 12.260 m². Op
ongeveer 130 meter, is in noordwestelijke richting, de spoorweg Tilburg – ’s-Hertogenbosch gelegen.
Op het perceel is het bedrijf met verschillende bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning gevestigd. Op
onderstaande afbeelding is het plangebied (in blauw) en haar omgeving weergegeven.
Afbeelding 1: ligging plangebied in de locatie
Huidige situatie
In de huidige situatie is er reeds een dierenpension aanwezig op de locatie. Het dierenpension richt
zich op het huisvesten en verzorgen van honden, katten en kleine huisdieren (bijvoorbeeld konijnen,
cavia’s, hamsters en vogels) en maakt deels gebruik van ruimte die vrij is gekomen door beëindiging
van de voorheen aanwezige varkenshouderij. Het dierenpension is in 2009 van start gegaan. In deze
periode is de voormalige varkensstal aan de voorzijde van het perceel verbouwd ten behoeve van de
                                                                                              1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>huisvesting van katten en kleine huisdieren en zijn in dit gebouw een voeropslag en wasruimte
gerealiseerd. Aan de achterzijde van het perceel is in 2010 een nieuw gebouw gerealiseerd, dat is
ingericht als hondenverblijf.
Aansluitend aan het hondenverblijf ligt de buitenruimte voor de honden, die is omringd met een Noise-
Reducer geluidsscherm Sa-45, deze heeft een geluidsabsorberende zijde aan de kant waar de honden
naar buiten kunnen. In totaal wordt circa 650 m2 bebouwing en circa 530 m2 uitloopvoorziening gebruikt
ten behoeve van het dierenpension. Verder is er nog een rundveehouderij aanwezig op de locatie, er
worden melk,- kalfkoeien en jongvee gehouden.
Afbeelding 2: weergave bestaande situatie
Beoogde situatie
De initiatiefnemer is voornemens het agrarisch bedrijf grotendeels te beëindigen en de nevenactiviteit,
zijnde een huisdierenpension verder uit te breiden. Beide activiteiten worden naast elkaar uit geoefend
op de locatie.
Om het huisdierenpension verder te ontwikkelen wenst initiatiefnemer een nieuwe loods, en
aansluitende bebouwing ten behoeve van de realisatie van enkele hondenhokken en een
voeropslag/was-, kam- en verzorgingsruimte te realiseren. De nieuwe loods zal ingericht worden als
een binnenuitloop voor honden. Bij slecht weer kunnen de honden in deze loods toch
losgelaten/uitgelaten worden. Daarnaast wenst men de loods ook te gebruiken ten behoeve van het
trimmen en wassen van honden, het verzorgen van hondentrainingen en/of workshops ten behoeve
van het gedrag van dieren, een belevingsruimte. Dit voor de huisdieren welke ondergebracht zijn in het
dierenpension. De huisdiereigenaren vinden het prettig wanneer de huisdieren netjes verzorgt weer
opgehaald kunnen worden na een dag in het pension. Doordat huisdieren een grote rol spelen in het
leven van de eigenaren en behandeld worden als een ‘kind’ van de familie dienen de dieren vermaakt
te worden overdag, en dus niet de gehele dag opgesloten te zitten in een kennel.
                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>Afbeelding 3: weergave beoogde situatie
Om de geluidsuitstraling van de hal te reduceren wordt de hal voorzien van geluidsabsorberende
isolatiematerialen. Ten noordoosten van de locatie zullen parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hier
kunnen bezoekers van het huisdierenpension parkeren. Het parkeerterrein is bereikbaar via een
bestaande in- en uitrit. De parkeerplaatsen zijn alleen toegankelijk tijdens de breng en haal tijden van
het pension, op andere momenten wordt het terrein afgesloten door middel van een poort. Dit wordt
gedaan om te voorkomen dat derden gebruik maken van de parkeerplaats om bijvoorbeeld in de
omgeving te gaan wandelen. Ook wordt er op eigen terrein een uitlaat strook gemaakt. Op deze wijze
wordt voorkomen dat de omgeving overlast ondervindt van de klanten die hun huisdier(en) komen
brengen.
De aanwezige rundveehouderij zal voor een deel aanwezig blijven. In de gewenste situatie zijn de
rundveehouderij en het hondenpension gelijkwaardig. In de gewenste situatie zullen er in totaal 70
honden, 120 kleine huisdieren (konijnen, katten, etc.), 25 zoogkoeien (ouder dan 2 jaar), 20 stuks
vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar) en 5 stuks overig rundvee worden gehouden. Voor deze situatie wordt
een Melding Activiteitenbesluit ingediend bij het bevoegd gezag.
Om het eigen karakter van het gebied te versterken en de ruimtelijke schaal van de kavelstructuur van
de omgeving te verkleinen, zal een aan te planten houtsingel het bouwvlak begeleiden bij de nieuwe
te bouwen loods (uitloopplaats) voor honden. Tevens dient deze houtsingel als landschappelijke
inpassing voor de beoogde parkeerplaats en als bufferings- en infiltratievoorziening. Door deze
landschapsversterkende maatregelen wordt de ruimtelijke vormgeving van de gebouwen verzacht en
geheel of gedeeltelijk aan het zicht onttrokken en sluit het aan op het aan op de landschappelijke
kenmerken van de omgeving.
                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>Wijziging in grondstoffen, afvalstoffen en eindproducten
De hoeveelheid dieren welke opgevangen worden in het dierenpension zullen enkel toenemen bij de
hondenopvang. De andere gebouwen blijven gelijk waardoor er ook geen toename plaats vindt. Er
vindt voornamelijk een verandering plaats in het gehouden rundvee. In de vergunde situatie worden
er 50 melk,- en kalfkoeien en 46 stuks jongvee gehouden. In de beoogde situatie worden dit 25 stuks
zoogkoeien, 20 stuks vrouwelijk jongvee en 5 stuks overig rundvee. Er is dus sprake van een afname
van de hoeveelheid gehouden rundvee, dit heeft de grootste impact op de benodigde grondstoffen,
afvalstoffen en eindproducten.
Er zal een afname plaats vinden in de grondstoffen zoals voer en water, verder zullen de afvalstoffen
zoals mest ook afnemen. Doordat er geen melk- en kalfkoeien meer aanwezig zijn is er geen sprake
meer van melk als eindproduct. Het verkleinen van de rundveehouderij heeft dus tot gevolg dat er een
afname plaats vindt op alle vlakken. Het vergroten van het dierenpension zal enkel zorgen in het
vergroten van de grondstoffen en afvalstoffen. Door het realiseren van een verzorgingsruimte zullen er
meer grondstoffen zoals shampoos en borstels. Verder worden er meer honden opgevangen waardoor
er meer voedsel nodig zal zijn en er meer mest geproduceerd wordt. Echter is deze toename niet op te
wegen tegen de afname van het rundvee. Hierdoor is er in het totaal sprake van een afname van de
grondstoffen, afvalstoffen en eindproducten.
Gevolgen voor milieu/omgeving
Zoals eerder is aangegeven heeft de aanvraag betrekking op het uitbreiden van het dierenpension en
het verkleinen van de rundveehouderij zodat deze een gelijke grote bedragen. De hoeveelheid rundvee
zal afnemen. Daarom is er geen sprake van een toename van de emissies van ammoniak, geur en
fijnstof.
Natuur Netwerk Brabant (NNB)
Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijke voor de begrenzing en de ontwikkeling van het NNN.
De provincie Noord-Brabant heeft in zijn Interim omgevingsverordening (Iov) de gebieden opgenomen
als Natuur Netwerk Brabant. Men wil in 2027 alle gaten in het netwerk hebben gedicht met nieuwe
natuur. Ongeveer 90% van het Natuur Netwerk Brabant wordt gevormd door bestaande
natuurgebieden. Tussen deze gebieden is men voornemens om verbindingen te leggen in de vorm van
Ecologische verbindingszones. Door deze verbindingen tussen natuurgebieden kunnen dieren van het
ene gebied naar het andere foerageren.
De concrete ambities van de provincie Noord-Brabant staan in het Natuurbeheerplan Noord-Brabant
2016. De begrenzing van het netwerk is daarnaast ook opgenomen in de Iov. Het NNB kent geen
specifiek beschermingsregime, anders dan via het ruimtelijke spoor. Conform de kaart ‘Instructieregels
gemeenten: natuur en stiltegebieden’ van de Iov is binnen de planlocatie de aanduiding ‘attentiezone
waterhuishouding’ aanwezig, zie navolgende afbeelding. De regels behorende bij deze aanduiding zijn
uitgewerkt in paragraaf 3.2.3 van deze toelichting. Hieruit blijkt dat de beoogde ontwikkelingen geen
invloed hebben op de concrete ambities uit het Natuurbeheerplan 2016. Daarbij wordt opgemerkt dat
door de aanleg van de zorgvuldige landschappelijke inpassing de ecologische waarden in de omgeving
versterkt zullen worden.
Afbeelding 4: Natuur Netwerk Brabant
                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>Wet natuurbescherming
In de Wet natuurbescherming zijn regels gesteld met betrekking tot gebiedsbescherming,
soortenbescherming en bescherming van houtopstanden. In deze paragraaf wordt getoetst of de
ontwikkeling invloed heeft op de beschermde gebieden en soorten die zijn opgenomen in de Wet
natuurbescherming.
Gebiedsbescherming
De gebiedsbescherming is beperkt tot de Natura 2000-gebieden en eventueel buiten het Natuur
Netwerk liggende bijzondere provinciale natuurgebieden. De bescherming van het Natuur Netwerk
Nederland is al beschermd in het Barro en provinciale verordening. In Nederland zijn 164 Natura 2000-
gebieden aangewezen. Voorbeelden van de Natura 2000-gebieden zijn Loonse en Drunense Duinen &
Leemkuilen en Kampina & Oisterwijkse Vennen. De provincie Noord-Brabant heeft geen bijzondere
provinciale natuurgebieden vastgesteld.
Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld.
Iedereen die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen,
nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege
te laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten beperken en eisen dat een
vergunning in het kader van Wet Natuurbescherming (Wnb) wordt aangevraagd. Regulier beheer en
bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van de
beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden.
Het dichtstbij liggende Natura 2000-gebied betreft zijn Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen, dat
op een afstand van circa 2,15 kilometer ligt.
De uitbreiding van de veehouderij kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden. Er zijn
verschillende factoren die kunnen leiden tot de verstoring van beschermde vogel- en habitattypen en
soorten. Vooral de storingsfactoren verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht zijn van
toepassing bij de ontwikkeling van veehouderijen. Daarnaast kunnen andere factoren eveneens leiden
tot een verstoring van habitattypen en soorten, indien een ontwikkeling op korte afstand van een gebied
plaatsvindt.
Verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht
Middels het rekenprogramma AERIUS kan de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden
worden berekend. Hiermee wordt het effect op verzuring en vermesting in beeld gebracht. Wanneer
met het rekenprogramma AERIUS kan worden aangetoond dat een initiatief geen toename in
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft, kan de ontwikkeling doorgang vinden.
Indien er wel sprake is van een toename in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden moet
onderbouwd worden hoe deze toename in depositie ongedaan wordt gemaakt (door het treffen van
maatregelen of extern salderen).
Om aan te tonen dat er als gevolg van de beoogde ontwikkeling geen toename in stikstofdepositie op
Natura 2000-gebieden plaatsvindt is middels het rekenprogramma AERIUS een verschilberekening
gemaakt tussen de uitgangssituatie en de beoogde bedrijfsopzet. Uit de AERIUS-berekening, die is
bijgevoegd in bijlage 2 (en de bijbehorende toelichting in bijlage 3), blijkt dat er geen sprake is van
een toename van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daarom geen
negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstof uit de lucht.
Overige storingsfactoren
Vanwege de afstand van de planlocatie tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied zijn Loonse en
Drunense Duinen & Leemkuilen leidt het initiatief verder niet tot andere voorkomende storende factoren
op omliggende Natura 2000-gebieden zoals oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging,
verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten en
bewuste verandering soortensamenstelling.
                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) vormt sinds 1979 het juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid.
Deze wet zorgt voor de bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen tegen geluidhinder van
wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van
zonering en geluidsnormen. In de Wgh is bepaald dat voor locaties in een bestemmingsplan waar
woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting
dient te worden onderzocht binnen de zones behorende bij verkeersbewegingen, spoorwegen en
industrieterreinen.
In de omgeving van de planlocatie is geen industrieterrein gelegen. Er is een spoorweg gelegen op ca.
80 meter afstand; de planlocatie is gelegen in de geluidzone van deze spoorweg. Dit is weergegeven
op onderstaande uitsnede van de kaart ‘geluidsbelasting door treinverkeer’. De planlocatie is
gedeeltelijk gelegen in de zone <55 dB (Lden) en gedeeltelijk in de zone 55-59 dB (Lden).
De Wgh kent twee grenswaarden: de voorkeursgrenswaarde (ondergrens) en de maximaal toelaatbare
grenswaarde (bovengrens). Voor spoorlijnen (zoals het hoofdspoornet als de overige spoorlijnen) geldt
een voorkeursgrenswaarde (Lden) van 55 dB. De maximaal toelaatbare waarde is voor het
hoofdspoornet 70 dB en voor overige spoorlijnen 68 dB. Voor wat betreft de planlocatie kan worden
geconcludeerd dat de grenswaarden voor een groot deel van het plangebied niet worden overschreven,
aangezien deze gelegen is binnen de zone <55 dB (Lden). Daarnaast is sprake van een bestaand
bouwvlak en een reeds aanwezig bedrijf.
                                                                                               Planlocatie
Afbeelding 5: uitsnede kaart ‘geluidsbelasting door treinverkeer’ (bron: atlasleefomgeving.nl)
De rijksweg N65 is op ca. 230 meter afstand gelegen. De planlocatie is niet gelegen binnen de
geluidzone van deze rijksweg, zoals te zien is op navolgende afbeelding.
                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>                                                                                           Planlocatie
Afbeelding 61: uitsnede kaart ‘geluid wegverkeer rijkswegen’ (bron: atlastleefomgeving.nl)
Met de beoogde ontwikkeling wordt geen nieuw geluidsgevoelig object opgericht. De bedrijfswoning
betreft een reeds bestaand geluidsgevoelig object in het kader van de Wgh. Dit verandert met de
beoogde ontwikkeling niet.
Om de geluidsbelasting vanuit de inrichting (de planlocatie) te bepalen is voor het voorgenomen
initiatief een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Sain milieuadvies. Het rapport van dit onderzoek
(d.d. 17 maart 2020, projectnummer 2020-3003) is als separate bijlage bijgevoegd bij deze toelichting
(bijlage 8). In dit akoestische onderzoek is het volgende geconcludeerd:
     - Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Lar,LT
          De inrichting kan in de representatieve bedrijfssituatie voldoen aan de normstelling uit stap 2
          van het stappenplan van de VNG-brochure. Gezien de berekende geluidsbelasting is er sprake
          van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
     - Maximaal geluidsniveau LAmax
          De geluidsbelasting voldoet aan de normstelling uit stap 2 van het stappenplan van de VNG-
          brochure. Zodoende kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon-
          en leefklimaat.
     - Indirecte hinder
          De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de normstelling uit stap 2
          van het stappenplan van de VNG-brochure.
Er kan derhalve worden geconcludeerd dat er voor wat betreft het aspect geluid geen belemmeringen
zijn voor het initiatief.
Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake
geurhinder ten opzichte van de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De
Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve
effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door bedrijven. Indirect heeft de Wgv
ook consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten en dus voor de ruimtelijke
ordening, dit wordt ‘omgekeerde werking’ genoemd. Voor wat betreft geurhinder van veehouderijen
betekent dit dat de volgende aspecten in ogenschouw moeten worden genomen:
     a. Wordt er een onevenredige inbreuk gemaakt op de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling
          van de nabijgelegen veehouderijen?
     b. Is ter plaatse van het plangebied een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd?
Voor honden en katten zijn bij wet geen geuremissiefactoren vastgesteld. Er is dus geen specifiek
beschermingsregime ten aanzien van de geur afkomstig van deze dieren. Gegevens omtrent de
                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>eventuele geurhinder van het houden van honden en katten, kunnen gehaald worden uit de VNG-
handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009. Het houden van huisdieren wordt hierbij
aangemerkt als milieucategorie 3.2, waarbij de te hanteren afstand wat betreft het aspect geur 30
meter bedraagt. Daarnaast zijn in artikel 5 van de Wgv minimale afstanden opgenomen vanaf de
buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object. Buiten de bebouwde
kom dient deze afstand tenminste 25 meter te bedragen. De woning aan de Kruishoeveweg 3 ligt op
minder dan 25 meter van de buitenzijde van een dierenverblijf. Echter dient er te worden opgemerkt
dat de hoeveelheid dieren veranderd. Zo worden er geen melk- en kalfkoeien meer gehouden, enkel
jongvee, zoogkoeien en overig rundvee. Er is dus sprake van een verbetering van het woon- en
leefklimaat. Verder is het gebouw dicht uitgevoerd, het emissiepunt is zo ver mogelijk van de woning
af geplaatst. Zie navolgende uitsnede van tekening behorende bij de melding Activiteitenbesluit.
Afbeelding 7: uitsnede tekening behorende bij melding Activiteitenbesluit
Hieruit kan reeds voldoende worden geconcludeerd dat er geen hinder zal worden ondervonden wat
betreft het aspect geur.
Luchtkwaliteit
In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de
wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op de luchtkwaliteit in de
omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als ook de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit in
beeld te worden gebracht. Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en
sindsdien staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet
milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). In de Wet luchtkwaliteit zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor
luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Met name de stoffen stikstofdioxide (NO 2) en fijnstof
(PM10 en PM2,5) worden beleidsmatig relevant geacht. Er dient te worden aangetoond dat het woon- en
leefklimaat ten aanzien van deze stoffen ter plaatse aanvaardbaar is en als gevolg van de beoogde
ontwikkeling in de omgeving aanvaardbaar blijft.
Niet in betekenende mate
Indien ontwikkelingen binnen het plangebied gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit moet
aandacht worden besteed aan de gevolgen voor de milieukwaliteitseisen. Onderzoek moet worden
verricht naar de gevolgen voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen
voor de buitenlucht. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de concentraties
worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de inrichting. Dit onderzoek kan echter achterwege
blijven indien de nieuwe bestemming betrekking heeft op één of meer categorieën van gevallen als
genoemd in de Regeling niet in betekende mate bijdragen. In die gevallen wordt aangenomen dat de
toename van de concentratie in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM 10) als stikstofdioxide
de 3% grens van de jaargemiddelde concentratie niet overschrijdt.
                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die ‘niet in betekenende mate’
(NIBM) bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht, hoeft een plan niet langer meer getoetst
te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast
wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Voor de volgende categorieën in de Regeling NIBM
kan getoetst worden aan of een plan NIBM bijdraagt:
- Categorie woningbouwlocaties;
- Categorie kantoorlocaties;
- Combinatie van woningbouw en kantoren;
- Categorie inrichtingen.
Er is dus geen relevantie als aannemelijk kan worden gemaakt, dat de luchtkwaliteit ‘niet in
betekenende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in
betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld
waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM.
Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10.
Voor het beoogde initiatief dient bepaalt te worden of de eventuele toename in het aantal
verkeersbewegingen van en naar de inrichting invloed hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving. In
de beoogde situatie is geen toename in verkeersbewegingen, de verkeerbewegingen zijn vergelijkbaar
of zelfs lager dan in de huidige situatie.
De beoogde ontwikkeling heeft dus met zekerheid geen significant negatieve effecten op de
luchtkwaliteit in de omgeving. Er kan worden geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit geen
belemmering vormt voor het initiatief.
Conclusie
In het kader van deze toelichting is in voldoende mate inzicht gekregen in de milieugevolgen van de
ontwikkeling van het huisdierenpension. Gelet op de kenmerken van het project, de locatie van het
project en de kenmerken van de effecten van het project, moet worden geconcludeerd dat het project
niet leidt tot milieueffecten van dusdanige omvang dat sprake kan zijn van 'belangrijke nadelige
milieugevolgen'
                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>