<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND
BODEMONDERZOEK
Conform NEN 5740



Gestelsestraat 16, Aalst




Datum           : 22 mei 2018

Rapportnummer   : 218-WGe16-vo2-v1




                                                   Koolweg 64
                                       5759 PZ Helenaveen
                                             Tel: 0493-539803
                                     E-mail: mena@m-en-a.nl
                                     NL37 INGB 0007735391
                                              KvK: 67445322
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      Type onderzoek : Verkennend bodemonderzoek

      Project            : Gestelsestraat 16, Aalst

      Projectnummer : 218-WGe16-vo2-v1

      Opdrachtgever      : Dutchloft The School BV

      Datum rapport      : 22 mei 2018




Van toepassing zijnde certificaat     : BRL SIKB 2000
Van toepassing zijnde protocollen     : 2001, 2002, 2018
Nummer certificaat                    : EC-SIKB-02236
Geldig tot                            : 22 november 2020

Veldwerk uitgevoerd door erkend       : W.A. van Aerle
en ervaren veldwerker
Projectleider                         : W.A. van Aerle

Veldwerker verklaart hierbij dat bij de uitvoering van het veldwerk
geen invloed is uitgevoerd door de opdrachtgever of directie van
M&A Bodem & Asbest BV.

Voor akkoord:                               Collegiale toets:




W.A. van Aerle                              A. van der Vleuten



                                                                          Koolweg 64
                                                              5759 PZ Helenaveen
                                                                    Tel: 0493-539803
                                                            E-mail: mena@m-en-a.nl
                                                            NL37 INGB 0007735391
                                                                     KvK: 67445322
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting

In verband met de realisatie appartementen, gedeeltelijk in een bestaand pand,
aan de Gestelsestraat 16 te Aalst is in maart 2018 een bodemonderzoek con-
form de NEN 5740 en een vooronderzoek volgens de NEN 5725 uitgevoerd.
In dit onderzoek waren geen inpandige boringen meegenomen. In onderhavige
situatie is in een aanvullend onderzoek de grond onder de te slopen bebouwing
onderzocht.
Na uitvoering van het vooronderzoek kon de hypothese "onverdachte locatie"
worden gesteld.

Met de onderzoeksstrategie voor “onverdachte locaties” werden 7 boringen
verdeeld over het (te slopen) bebouwde gedeelte van het perceel geplaatst. Één
van deze boringen is doorgezet tot 2 m-mv. Hiervan zijn monsters van de
boven- en ondergrond genomen.
Zintuiglijk werden in de bovengrondmonsters geen bijmengingen met bodem-
vreemde materialen aangetroffen. Ook zijn geen afwijkingen in geur en / of
kleur geconstateerd. Vervolgens zijn twee mengmonsters samengesteld, te
weten één van de bovengrond en één van de ondergrond.
Op de locatie geen nieuwe peilbuis geplaatst, omdat reeds in het verkennend
onderzoek in maart 2018 het grondwater is bemonsterd.

Na analyse van de grond- en grondwatermonsters bleek dat :
!    in de bovengrond verhoogd is t.o.v. de achtergrondwaarden (AW) voor
     lood, zink, PAK en PCB’s;
!    de ondergrond niet is verhoogd t.o.v. de AW.

De verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond zijn te relateren aan
de regionale problematiek met betrekking tot zware metalen in de bodem. De
verhogingen in de bovengrond met PAK en PCB’s zijn niet te verklaren gezien
het gebruik van het perceel voor de kantoorruimten. Gezien de gehalten is geen
nader onderzoek noodzakelijk.

Geconcludeerd wordt dat er geen directe belemmeringen zijn tegen de realisatie
van appartementen op de locatie uit oogpunt van de chemische bodemgesteld-
heid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                     Inhoudsopgave

Hfdst.       Titel                                                 Blz.

             Samenvatting

 1           Doelstelling verkennend onderzoek                      1

 2           Vooronderzoek                                          2
 2.1         Historisch gebruik                                     3
 2.2         Huidig gebruik                                         4
 2.3         Toekomstig gebruik                                     4
 2.4         Asbest in de bodem                                     4
 2.5         Bodemsamenstelling en geohydrologie                    5
 2.6         Hypothese                                              5

 3           Onderzoeksstrategie en uitvoering van het onderzoek
 3.1         Onderzoeksstrategie                                    6
 3.2         Veldwerk                                               6
 3.3         Laboratoriumonderzoek                                  7

 4.          Resultaten
 4.1         Boorbeschrijving                                       8
 4.2         Zintuiglijke waarnemingen                              8
 4.3         Chemische en fysische analyses                         9

 5.          Interpretatie en toetsing van de resultaten
 5.1         Algemeen                                              10
 5.2         Grond                                                 12

 6.          Conclusies en aanbevelingen                           13

 7.          Referenties                                           14

Bijlagen
Bijlage 1    : Situatie- en boorpunttekening
Bijlage 1b   : Bodemloket
Bijlage 2    : Isohypsen
Bijlage 3a   : Analyserapport grond
Bijlage 3b   : Toetsingsnormering grond
Bijlage 4    : Boorbeschrijving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                       M & A Bodem & Asbest BV




1. Doelstelling verkennend onderzoek

Op 8 mei 2018 is door Dutchloft The School BV aan M & A Bodem & Asbest
BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740, op het bebouwde gedeelte van een locatie aan de
Gestelsestraat 16 te Aalst. Het onderzoek is noodzakelijk vanwege de realisatie
van appartementen op de locatie. Hiervoor zal gedeeltelijk het bestaande pand
(voorzijde) worden gebruikt en aan de achterzijde zal nieuwbouw plaatsvinden.
Hierbij zal de achterbouw worden gesloopt en hiervan zijn geen bodemgege-
vens bekend.
In dit onderzoek zal de chemische en fysische toestand van de bodem worden
beschreven ter plaatse van de huidige bebouwing op dit achterterrein.

Door middel van het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de bovengrond
(0 tot 0.5 meter) en de ondergrond (0.5 tot 2.0 meter) zal een uitspraak worden
gedaan omtrent bovenstaande.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740, NEN 5725, NEN 5707 en
de Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen van het Ministerie van VROM.

Voorafgaand aan het onderzoek verklaart M&A dat er geen relatie bestaat
tussen opdrachtgever en M&A, zodat onafhankelijkheid wordt gegarandeerd.

Het procescertificaat van M&A Bodem & Asbest en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monster-
neming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.
In deze rapportages zijn de protocollen 2001, 2002 en 2018 van toepassing. Het
veldwerk is uitgevoerd door een erkend en ervaren veldwerker (W.A. van
Aerle).

Dit bodemonderzoek is met de grootste zorg uitgevoerd. Door de statistische
keuzes volgens de NEN 5740 kan het echter voorkomen dat er toch bodemver-
ontreiniging op het perceel aanwezig is dat niet is geconstateerd tijdens het
onderzoek. Hiervoor kan M&A niet aansprakelijk worden gesteld.
Verder zijn alle in deze rapportage gedane aanbevelingen en adviezen vrijblij-
vend van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                    M & A Bodem & Asbest BV




2. Vooronderzoek conform NEN 5725

In de NEN 5725 staat beschreven welke gegevens minimaal geïnventariseerd
dienen te worden om een uitspraak te kunnen doen over het vervolgtraject.
Om tot een hypothese voor het vervolgonderzoek te komen dienen te worden
onderzocht :
1.    Historisch gebruik
2.    Huidig gebruik
3.    Toekomstig gebruik
4.    Bodemopbouw / geohydrologie (wenselijk, niet verplicht)

Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen :
S      inventarisatielijst provinciaal programma bodemsanering;
S      verkennende onderzoeken gesloten stortplaatsen (VOS);
S      gemeentelijke bestand van huidige en vervallen milieuvergunningen;
S      provinciale lijst van autosloopterreinen;
S      bestand ondergrondse en bovengrondse opslagtanks van de gemeente;
S      bestand bodemonderzoeken in de gemeente.
S      www.bodemloket.nl;
S      gegevens van ABdK;

In de volgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van het vooronder-
zoek. Volgens de gemeente Waalre (Dhr. R. van Gogh) waren geen bodemge-
gevens voorhanden van de locatie of directe omgeving.




                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                     M & A Bodem & Asbest BV




2.1. Historisch gebruik

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Gestelsestraat 16 te Aalst, op een
perceel in de bebouwde kom van Aalst (gemeente Waalre). De locatie is
kadastraal bekend onder gemeente Aalst, sectie E, perceelnummer 1349. De
situatie is aangegeven op de tekening in bijlage 1a.
De huidige bestemming is bedrijf en is in het verleden niet gewijzigd. De
bestemming van de directe omgeving is wonen en bedrijf.

Bodemonderzoeken:
Van het perceel zijn geen bodemonderzoeken bekend. Van de omgeving zijn
een aantal bodemonderzoeken bekend via Bodemloket, welke verder geen
invloed hebben op onderhavig perceel.

Bodemloket:
Volgens het bodemloket zijn van de omgeving een aantal onderzoeken bekend,
waarbij bodemsaneringen zijn uitgevoerd. De locatie is gesitueerd in een
grondwaterbeschermingsgebied en wordt jaarlijks gemonitord. Ook op de
locatie Eindhovenseweg 67 heeft een bodemsanering plaatsgevonden. Deze is
afgerond en hiervoor was geen monitoring noodzakelijk.

Voor het perceel is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd van het
buitenterrein door M&A BV, waarvan een rapport is opgesteld op 2 maart
2018. In de bovengrond werden lichte verhogingen met lood, zin en PCB’s
geconstateerd en in de ondergrond een verhoging met kobalt. In het grondwater
is koper licht verontreinigd aangetroffen. De verhogingen geven geen aanlei-
ding tot belemmeringen in het kader van de bouwplannen.

Tanks:
Van de Gestelsestraat 16 zijn geen gegevens bekend van tanks op de locatie.

Milieuvergunningen:
Van het perceel zijn geen milieuvergunningen of -meldingen bekend. Bodem-
bedreigende activiteiten vinden niet plaats op het perceel.

Overigen:
Van de onderzoekslocatie zijn geen verdere gegevens bekend over sintels,
zinkassen of oude watergangen.

                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                        M & A Bodem & Asbest BV




De locatie is niet vermeld op de lijst van bodemsaneringsgevallen van de
provincie en staat evenmin bekend als voormalige stortlocatie.

Conclusie: vooronderzoek
Van de onderzoekslocatie zijn geen directe aanwijzingen aangetroffen dat het
perceel verontreinigd is.

2.2. Huidig gebruik

De onderzoekslocatie is bebouwd en verhard met beton. On der een gedeelte
van het gebouw is een kruipruimte aanwezig. De oppervlakte van het bebouw-
de gedeelte is ongeveer 960 m2.

Obstakels of zichtbare verontreinigingen zijn niet geconstateerd. Kabels en
leidingen zijn niet zichtbaar aanwezig op het terrein.
Er zijn verder geen andere aanwijzingen gevonden, dat er calamiteiten op de
onderzoekslocatie zijn geschied.

2.3. Toekomstig gebruik

Op het perceel wordt de huidige achterliggende bebouwing gesloopt en
hiervoor in de plaats zal een nieuw appartementengebouw worden gerealiseerd.
Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning noodzakelijk. Bodembedrei-
gende activiteiten op de locatie zijn niet waarschijnlijk. De gebruiksfunctie van
de locatie wordt gewijzigd naar wonen.

2.4 Asbest in de bodem

Op de onderzoekslocatie is een vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5707
‘Asbest in de bodem’. Het onderzoeksgedeelte is hierbij rastermatig onderzocht
op de aanwezigheid van asbestmateriaal. Daar echter meer dan 50% van de
oppervlakte bedekt is (beton) kon de veldinspectie niet volgens NEN 5707
worden uitgevoerd.
Vervolgens is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken
dat er op de onderzoekslocatie geen asbestmaterialen op- of in de bodem zijn
aangetroffen, zodat geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.


                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                      M & A Bodem & Asbest BV




2.5. Bodemsamenstelling en geohydrologie

De locatie is gelegen in het gebied van de Centrale Slenk. Deze Centrale Slenk
wordt in het noordoosten begrensd door de Peelrandbreuk en in het zuidwesten
door de Gilze-Rijenstoring.
De deklaag van de bodem ter plaatse, behorende tot de Nuenen Groep, bevindt
zich op ongeveer 20 meter boven NAP en loopt door tot 7 meter beneden NAP.
Deze deklaag bestaat uit middel fijn tot uiterst fijn zand, gemengd met of
onderbroken door lagen (1 meter dikte) met klei of zandige klei. Deze laag is
slecht waterdoorlatend.
Na de deklaag begint het eerste watervoerende pakket, behorende tot de
formaties van Sterksel, Veghel en Kedichem, doorlopend tot 103 meter bene-
den NAP waarna de eerste scheidende laag, behorende tot de Brunssum klei,
begint.
De grondwaterspiegel van het freatische grondwater bevindt zich op ca. 17
meter boven NAP. De grondwaterstromingsrichting is noordelijk tot noordwes-
telijk.

Deze gegevens zijn ontleend aan de door TNO samengestelde grondwaterkaart
van Nederland (kaart 57 oost, kaartblad 57F). Op de tekening in bijlage 2 zijn
de isohypsen van de omgeving van de onderzoekslocatie weergegeven.


2.6. Hypothese

Gezien de informatie die uit het historische onderzoek naar voren is gekomen
kan gesteld worden dat geen verontreinigingen worden verwacht in de bodem,
ondanks dat het gebied bekend is met diffuse zware metalen verontreinigingen.
Derhalve wordt de hypothese "onverdachte locatie" gesteld, welke aan de hand
van de analyseresultaten zal worden getoetst.




                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                                                                 M & A Bodem & Asbest BV




3. Onderzoeksstrategie en uitvoering van het onderzoek

3.1. Onderzoeksstrategie

De gekozen onderzoeksstrategie is conform de NEN 5740 voor onverdachte
locaties. Hierbij worden de monsters genomen volgens een gelijkmatig over het
terrein verdeeld patroon. De oppervlakte van het bebouwde deel op het
achterterrein van het perceel bedraagt ca. 960 m2.


                            Onderzoeksstrategie niet verdachte locaties
                                       volgens NEN 5740
                           AANTAL BORINGEN                             TE ONDERZOEKEN
                                                                       MENGMONSTERS
                           tot 0,5 m   en tot 2 m   en peil-                   grond             grondwater
                                                     buis
                                                                   0 - 0,5 m       0,5 - 2,0 m

                              6            1           1              1                1             1



De boorpunten zijn aangegeven op de tekening in bijlage 1a. Er zal geen
nieuwe peilbuis worden geplaatst, omdat het grondwater ter plaatse al in het
onderzoek van het buitenterrein is onderzocht in februari / maart 2018.


3.2. Veldwerk

Op 15 mei 2018 zijn in totaliteit op de onderzoekslocatie 7 handboringen
verricht van 0 tot 0.5 m - mv (bovengrond), welke gelijkmatig verdeeld zijn
over de onderzoekslocatie. Één van deze boringen is doorgezet tot 2 meter
beneden maaiveld. Van alle separate boringen zijn vervolgens monsters geno-
men en deze monsters zijn in het laboratorium tot twee mengmonsters
samengesteld:
M1 : boring 15.1 t/m 21.1                    0,2 - 0,5 m-mv
M2 : boring 18.2                             0,5 - 1,0 m-mv
        boring 18.3                          1,0 - 1,5 m-mv
        boring 18.4                          1,5 - 2,0 m-mv



                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                                      M & A Bodem & Asbest BV




3.3. Laboratoriumonderzoek

De mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn door het geaccrediteerde
milieulaboratorium, AL-West te Deventer, geanalyseerd op de volgende
onderzoeksparameters :
 M1, M2                    : zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, droge stof, lutum en
                             humus

Het pakket van de zware metalen bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper,
kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. De vluchtige aromaten (BTEX) worden
vertegenwoordigd door benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de xylenen.




                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                     M & A Bodem & Asbest BV




4. Resultaten

4.1. Boorbeschrijving

In bijlage 4 zijn de boorbeschrijvingen weergegeven, waarbij de beschrijving
van de bodemopbouw is weergegeven conform NEN 5104.


4.2. Zintuiglijke waarnemingen

In de grondmonsters zijn geen bodemvreemde materialen, zoals bijvoorbeeld
puin, kolenassen of zinkslakken aangetroffen.

Ook werden geen abnormale kleur- en/of geurafwijkingen waargenomen.




                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                                           M & A Bodem & Asbest BV




4.3. Chemische en fysische analyses

In de volgende tabel 1 worden de resultaten van de grond weergegeven. In
bijlage 3b is de toetsing aan de Wbb-normering opgenomen.

           Tabel 1a: Analyseresultaten boven- en ondergrond
                           Onderzoeksparameter             M1          M2
                                                           0,2-0,5 m   0,5-2,0m

                           Droge stof [% w/w]                  82,7       75,3

                           Organische stof [% DS]               1,9        3,8

                           Lutumgehalte [%]                     2,1        2,2



                           Zware metalen [mg/kg DS]

                            Barium                               36         24

                            Cadmium                            0,29     < 0,20

                            Kobalt                            < 3,0      < 3,0

                            Koper                                14        7,0

                            Kwik                               0,06     < 0,05

                            Lood                               33 *       < 10

                            Molybdeen                         < 1,5      < 1,5

                            Nikkel                              4,7      < 4,0

                            Zink                               78 *       < 20

                           PAK-totaal (VROM) [mg/kg DS]       1,9 *       0,35

                           PCB [mg/kg DS]                  0,0075 *    0,0049

                           Minerale olie (GC) [mg/kg DS]      < 35        < 35



‘<‘      : betekent lager dan de detectielimiet voor de betreffende parameter
Toetsing Wet bodemkwaliteit
*        : > achtergrondwaarde
**       : > tussenwaarde
***      : > interventiewaarde

Toetsing Besluit bodemkwaliteit
&        : > maximale waarde voor functieklasse wonen
&&       : > maximale waarde voor functieklasse industrie
#        : < 2 maal de achtergrondwaarde en kleiner dan de maximale waarde
##       : < som van de achtergrondwaarde en maximale waarde voor functieklasse wonen
###      : < som van de achtergrondwaarde en maximale waarde voor functieklasse industrie




                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                       M & A Bodem & Asbest BV




5. Interpretatie en toetsing van de resultaten

5.1. Algemeen

Grond
De resultaten van de chemische en fysische analyse voor de grondmonsters
dienen getoetst te worden aan de achtergrondwaarden (AW) volgens het Besluit
bodemkwaliteit.
Verder zijn voor de bodem nog de interventiewaarden (I) van belang volgens
de Circulaire bodemsanering. Alle toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het
organische stofgehalte en het lutumgehalte van de grond, welke in het laborato-
rium zijn bepaald.
Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met de genoemde
toetsingswaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van
verontreiniging van het onderzochte terrein. Hierbij kan de volgende gradatie
worden aangehouden :
 - niet verontreinigd    : concentratie lager dan de achtergrondwaarde
 - verontreinigd         : concentratie hoger dan de achtergrondwaarde
 - sterk verontreinigd   : concentratie hoger dan de interventiewaarde

Indien de tussenwaarde (de helft van de som AW + I) wordt overschreden voor
een parameter, dan dient te worden geadviseerd om een nader onderzoek uit te
voeren naar de verspreiding van deze parameter.

Hergebruik van grond volgens Besluit bodemkwaliteit
Indicatief kunnen de analyseresultaten worden getoetst of de beoogde gebruiks-
functie voldoet aan de kwaliteitsnorm volgens het Besluit bodemkwaliteit.
Hiermee wordt een inschatting gemaakt of de grond herbruikbaar is voor het
gebruiksdoel.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn de maximale waarden geformuleerde voor
het generieke gebied voor de gebruiksfuncties wonen en industrie. Er wordt dan
getoetst aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen (maxW)
en industrie (maxI). Verder gelden in dit kader een tweetal uitzonderingsregels:
<      indien voor (bij een standaard analysepakket) maximaal 3 parameters
       wordt voldaan aan het criterium dat de concentratie lager is dan 2 keer de
       achtergrondwaarde (maar lager dan de maximale waarde), kan deze
       eveneens als niet verontreinigd worden beschouwd.

                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                        M & A Bodem & Asbest BV




<          indien de concentratie hoger is dan deze maximale waarde, maar voor
           maximaal 3 parameters de concentratie lager is dan de som van de
           achtergrondwaarde en de maximale waarde, deze voldoet aan de maxi-
           male waarde.

Indien de gemeente in het bezit is van een bodemkwaliteitskaart die voldoet aan
de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, kunnen lokale maximale waarden
worden geformuleerd die mogelijk hoger zijn dan de generieke maximale
waarde.


5.2. Grond

Uit de resultaten van tabel 1 blijkt dat in de bovengrond de achtergrondwaarden
(AW) voor lood, zink, PAK en PCB’s worden overschreden. De ondergrond
blijkt niet verhoogd te zijn t.o.v. de AW.

De verontreinigingen met zware metalen zijn te relateren aan de regionale
problematiek met betrekking tot zware metalen in de bodem. De verhogingen
met PAK en PCB’s zijn niet direct te verklaren gezien het gebruik van de
locatie voor kantoorruimten. Gezien de gehalten is geen nader onderzoek
noodzakelijk.

Indicatief kan worden gesteld dat, in verband met het hergebruik van grond, de
grond van de onderzoekslocatie niet multifunctioneel toepasbaar is. Hergebruik
dient te geschieden conform het Besluit bodemkwaliteit en het bodembeleid
van de gemeente Waalre.




                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                      M & A Bodem & Asbest BV




6. Conclusies en aanbevelingen

Gezien de analyseresultaten en de interpretatie hiervan kan de hypothese
"onverdachte locatie" worden aanvaard, ondanks de lichte verhogingen in de
bovengrond.

De verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond zijn te relateren aan
de regionale problematiek met betrekking tot zware metalen in de bodem. Deze
werden ook aangetroffen in de bovengrond in het verkennend onderzoek van
het buitenterrein. De verhogingen met PAK en PCB’s in de bovengrond zijn
niet direct te verklaren op grond van het gebruik als kantoorlocatie. Gezien de
gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Indicatief kan worden gesteld dat, in verband met het hergebruik van grond, de
grond van de onderzoekslocatie niet multifunctioneel toepasbaar is. Hergebruik
dient te geschieden conform het Besluit bodemkwaliteit en het bodembeleid
van de gemeente Waalre.

Geconcludeerd wordt dat er geen directe belemmeringen zijn tegen de realisatie
van de appartementen op de locatie uit oogpunt van de chemische bodemge-
steldheid.




                                      12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                        M & A Bodem & Asbest BV




7. Referenties

1.         Onderzoeksstrategie bij Verkennend Onderzoek, NEN-5740, NNI.
2.         NPR-5741; Nederlandse Praktijkrichtlijn Bodem. Boorsystemen en
           monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die
           worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek, NNI, eerste druk,
           februari 1994.
3.         Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënte-
           rend en nader onderzoek, NEN 5725, NNI.
4.         NEN 5707; monsterneming van asbest in de bodem.
5.         Besluit bodemkwaliteit.
6.         Regeling Bodemkwaliteit.
7.         Circulaire bodemsanering.
8.         Circulaire Interventiewaarden bodemsanering.
9.         Bodemkaart van Nederland, Stiboka, 1970.
10.        Grondwaterkaart van Nederland, TNO, 1976
11.        Topografische kaart van de omgeving, 1:25.000, topografische dienst,
           1991




                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                 M & A Bodem & Asbest BV




                    Bijlage 1a : Situatie- en boorpunttekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Topografische situatie
Schaal 1 : 25.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                20
                                                                                            X




                                                                                       19
                                                                                   X




                                                                          18
                                                            17
                                                        X



                                                                     16
                                                                 X            21
                                                                          X

                                                       15
                                                   X




                         Projectnr: 218-WGe16   Project: Gestelsestraat 16
                                                te Aalst


 Legenda:                Datum: 16-5-2018       Kad. Gem. Aalst,
X boring tot 0,5 m-mv                           sectie E, nummer 1349
   boring tot 2,0 m-mv

   boring met peilbuis
                         Schaal 1: 550          Onderzoekslocatie met
                                                situering boringen
                                                Grondwaterstroming: N
                                                Strategie: 6-1-1 1-1-1


                         Get: WvA               Bijlage 1a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                             M & A Bodem & Asbest BV




                           Bijlage 1b : Bodemloket
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket
NB086600790
Grondwaterbeheer Aalst-Waalre (interceptiebron)
Datum: 02-03-2018




            Locatie

            Voortgang onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket
NB086600049
Eindhovenseweg 67
Datum: 02-03-2018




            Locatie

            Voortgang onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                           M & A Bodem & Asbest BV




                           Bijlage 2 : Isohypsen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                   M & A Bodem & Asbest BV




                           Bijlage 3a : Analyserapport grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     AL-West B.V.
                                                                                                                                                                     Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                     Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                     Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl




                                                                                                                                                                     M&A Bodem & Asbest BV
                                                                                                                                                                     W. van Aerle
                                                                                                                                                                     Koolweg 64
                                                                                                                                                                     5759 PZ HELENAVEEN

                                                                                                                                                                                                                                             Datum             18.05.2018
                                                                                                                                                                                                                                             Relatienr         35007190
                                                                                                                                                                                                                                             Opdrachtnr.       768006




                                                                                                                                                                     ANALYSERAPPORT
                        De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                     Opdracht 768006 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                     Opdrachtgever                    35007190 M&A Bodem & Asbest BV
                                                                                                                                                                     Uw referentie                    218-AGe16; Gestelsestraat 16, Aalst
                                                                                                                                                                     Opdrachtacceptatie               16.05.18
                                                                                                                                                                     Monsternemer                     Opdrachtgever

                                                                                                                                                                     Geachte heer, mevrouw,

                                                                                                                                                                     Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
                                                                                                                                                                     De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
                                                                                                                                                                     overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
                                                                                                                                                                     verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

                                                                                                                                                                     De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
                                                                                                                                                                     "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

                                                                                                                                                                     Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

                                                                                                                                                                     Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

                                                                                                                                                                     Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
                                                                                                                                                                     Klantenservice.

                                                                                                                                                                     Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

                                                                                                                                                                     Met vriendelijke groet,




                                                                                                                                                                     AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                     Klantenservice
DOC-13-11080540-NL-P1




                                                                                                                                                                                                                                                                          Blad 1 van 4
                                                                                                                                                                     Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                     Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                     VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                     NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     AL-West B.V.
                                                                                                                                                                     Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                     Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                     Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                     Opdracht 768006 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                     Monsternr. Monstername                          Monsteromschrijving
                                                                                                                                                                     536061        15.05.2018 11:27                  MIX(15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1)
                                                                                                                                                                     536062        15.05.2018 11:27                  MIX(18.2 + 18.3 + 18.4)




                                                                                                                                                                                                              Eenheid                            536061                                536062
                                                                                                                                                                                                                          MIX(15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 +
                                                                                                                                                                                                                                                                   21.1)   MIX(18.2 + 18.3 + 18.4)


                                                                                                                                                                     Algemene monstervoorbehandeling
                        De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                     S   Voorbehandeling conform AS3000                                                   -- ++                            -- ++
                                                                                                                                                                     S Droge stof                             %                                           --
                                                                                                                                                                                                                                                          82,7                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                           75,3
                                                                                                                                                                     S IJzer (Fe2O3)                          % Ds                                        --
                                                                                                                                                                                                                                                          <5,0                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                           <5,0
                                                                                                                                                                     Fracties (sedigraaf)
                                                                                                                                                                     S Fractie < 2 µm                         % Ds                                        --2,1                            --2,2
                                                                                                                                                                     Klassiek Chemische Analyses
                                                                                                                                                                                                                                                                     x)                          x)
                                                                                                                                                                     S Organische stof              % Ds                                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                         1,9                               --
                                                                                                                                                                                                                                                                                           3,8
                                                                                                                                                                     Voorbehandeling metalen analyse
                                                                                                                                                                     S Koningswater ontsluiting                                                           -- ++                            -- ++
                                                                                                                                                                     Metalen (AS3000)
                                                                                                                                                                     S Barium (Ba)                            mg/kg Ds                                    -- 36                            -- 24
                                                                                                                                                                     S Cadmium (Cd)                           mg/kg Ds                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                          0,29                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                          <0,20
                                                                                                                                                                     S Kobalt (Co)                            mg/kg Ds                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                          <3,0                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                           <3,0
                                                                                                                                                                     S Koper (Cu)                             mg/kg Ds                                    -- 14                            --7,0
                                                                                                                                                                     S Kwik (Hg)                              mg/kg Ds                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                          0,06                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                          <0,05
                                                                                                                                                                     S Lood (Pb)                              mg/kg Ds                                    -- 33                            --<10
                                                                                                                                                                     S Molybdeen (Mo)                         mg/kg Ds                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                          <1,5                             --
                                                                                                                                                                                                                                                                                           <1,5
                                                                                                                                                                     S Nikkel (Ni)                            mg/kg Ds                                    --4,7                            --
                                                                                                                                                                                                                                                                                           <4,0
                                                                                                                                                                     S Zink (Zn)                              mg/kg Ds                                    -- 78                            --<20
                                                                                                                                                                     PAK (AS3000)
                                                                                                                                                                     S Anthraceen                             mg/kg Ds                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                       0,063                              --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Benzo(a)anthraceen                     mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,21                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Benzo-(a)-Pyreen                       mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,19                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Benzo(ghi)peryleen                     mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,15                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Benzo(k)fluorantheen                   mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,10                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Chryseen                               mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,21                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Fenanthreen                            mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,29                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Fluorantheen                           mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,47                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen               mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                     0,18                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Naftaleen                              mg/kg Ds                               --
                                                                                                                                                                                                                                                   <0,050                                 --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,050
                                                                                                                                                                     S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)            mg/kg Ds                               -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                     1,9                                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 #)


                                                                                                                                                                     Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                     S Koolwaterstoffractie C10-C40           mg/kg Ds                                    --<35                            --<35
                                                                                                                                                                                                                                                          --<3 *                           --<3 *
DOC-13-11080540-NL-P2




                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C10-C12         mg/kg Ds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Blad 2 van 4
                                                                                                                                                                     Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                     Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                     VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                     NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     AL-West B.V.
                                                                                                                                                                     Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                     Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                     Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                     Opdracht 768006 Bodem / Eluaat


                                                                                                                                                                                                                 Eenheid                           536061                                536062
                                                                                                                                                                                                                            MIX(15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 +
                                                                                                                                                                                                                                                                     21.1)   MIX(18.2 + 18.3 + 18.4)


                                                                                                                                                                     Minerale olie (AS3000/AS3200)
                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C12-C16            mg/kg Ds                                   --<3 *                           -- 6 *
                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C16-C20            mg/kg Ds                                   --<4 *                           -- 8 *
                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C20-C24            mg/kg Ds                                   --<5 *                           --<5 *
                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C24-C28            mg/kg Ds                                   --<5 *                           --<5 *
                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C28-C32            mg/kg Ds                                   -- 7 *                           --11 *
                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C32-C36            mg/kg Ds                                   --<5 *                           --<5 *
                                                                                                                                                                         Koolwaterstoffractie C36-C40            mg/kg Ds                                   --<5 *                           --<5 *
                        De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.




                                                                                                                                                                     Polychloorbifenylen (AS3000)
                                                                                                                                                                     S PCB 28                                    mg/kg Ds                            --
                                                                                                                                                                                                                                                  <0,0010                                  --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                     S PCB 52                                    mg/kg Ds                           --
                                                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                     S PCB 101                                   mg/kg Ds                           --
                                                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                     S PCB 118                                   mg/kg Ds                           --
                                                                                                                                                                                                                                                <0,0010                                    --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                     S PCB 138                                   mg/kg Ds                           --
                                                                                                                                                                                                                                                  0,0018                                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                     S PCB 153                                   mg/kg Ds                           --
                                                                                                                                                                                                                                                  0,0016                                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                     S PCB 180                                   mg/kg Ds                           --
                                                                                                                                                                                                                                                  0,0013                                   --
                                                                                                                                                                                                                                                                                        <0,0010
                                                                                                                                                                     S   Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)   mg/kg Ds                           -- #)
                                                                                                                                                                                                                                                0,0075                                     --
                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,0049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  #)



                                                                                                                                                                     x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
                                                                                                                                                                     #) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
                                                                                                                                                                     S) Erkend volgens AS SIKB 3000
                                                                                                                                                                     Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

                                                                                                                                                                     Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
                                                                                                                                                                     5,4%
                                                                                                                                                                     Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
                                                                                                                                                                     Begin van de analyses: 17.05.2018
                                                                                                                                                                     Einde van de analyses: 18.05.2018

                                                                                                                                                                     De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
                                                                                                                                                                     beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .




                                                                                                                                                                     AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
                                                                                                                                                                     Klantenservice
DOC-13-11080540-NL-P3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Blad 3 van 4
                                                                                                                                                                     Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                     Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                     VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                     NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     AL-West B.V.
                                                                                                                                                                     Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                                                     Postbus 693, 7400 AR Deventer
                                                                                                                                                                     Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                                                                                                                                                                     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

                                                                                                                                                                     Opdracht 768006 Bodem / Eluaat

                                                                                                                                                                     Toegepaste methoden

                                                                                                                                                                     eigen methode:         Koolwaterstoffractie C10-C12   Koolwaterstoffractie C12-C16   Koolwaterstoffractie C16-C20
                                                                                                                                                                                            Koolwaterstoffractie C20-C24   Koolwaterstoffractie C24-C28   Koolwaterstoffractie C28-C32
                                                                                                                                                                                            Koolwaterstoffractie C32-C36   Koolwaterstoffractie C36-C40
                                                                                                                                                                     Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe2O3)
                                                                                                                                                                     NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof
                                                                                                                                                                     Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
                                                                                                                                                                                          Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
                                                                                                                                                                                          Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
                                                                                                                                                                                          Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
                                                                                                                                                                                          PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
                                                                                                                                                                     Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting      Fractie < 2 µm
                        De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
DOC-13-11080540-NL-P4




                                                                                                                                                                                                                                                                                         Blad 4 van 4
                                                                                                                                                                     Kamer van Koophandel   Directeur
                                                                                                                                                                     Nr. 08110898           ppa. Marc van Gelder
                                                                                                                                                                     VAT/BTW-ID-Nr.:        Dr. Paul Wimmer
                                                                                                                                                                     NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                        AL-West B.V.
                        Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                        Postbus 693, 7400 AR Deventer
                        Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                        e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                        [@ANALYNR_START=536061]




                        CHROMATOGRAM for Order No. 768006, Analysis No. 536061, created at 18.05.2018 05:27:36
                        Monsteromschrijving: MIX(15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1)
DOC-13-11080566-NL-P1




                                                                                                                 Blad 1 van 2
                        Kamer van Koophandel      Directeur
                        Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                        VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                        NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                        AL-West B.V.
                        Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                        Postbus 693, 7400 AR Deventer
                        Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
                        e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                        [@ANALYNR_START=536062]




                        CHROMATOGRAM for Order No. 768006, Analysis No. 536062, created at 18.05.2018 05:27:36
                        Monsteromschrijving: MIX(18.2 + 18.3 + 18.4)
DOC-13-11080566-NL-P2




                                                                                                                 Blad 2 van 2
                        Kamer van Koophandel      Directeur
                        Nr. 08110898              ppa. Marc van Gelder
                        VAT/BTW-ID-Nr.:           Dr. Paul Wimmer
                        NL 811132559 B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                     M & A Bodem & Asbest BV




                           Bijlage 3b : Wbb-toetsing grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>             AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



 Toetsingsinstellingen
 Versie                                            2.0.0
 Toetsingsmethode                                  Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]


De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

 Opdracht
 Opdrachtnummer                                    768006
 Laboratorium                                      AL-West B.V.
 Matrix                                            Vaste stoffen
 Project                                           218-AGe16; Gestelsestraat 16, Aalst
 Datum binnenkomst                                 16.05.2018
 Rapportagedatum                                   18.05.2018
 CRM                                               Dhr. Jan Godlieb
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



Monster
Analysenummer                                      536061
Monsteromschrijving                                MIX(15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1)
Datum monstername                                  15.05.2018 11:27
Monstersoort                                       Bodem / Eluaat
Versie                                             1


Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                               1,9                                                 Gemeten waarde
Lutum (%)                                               2,1                                                 Gemeten waarde


Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                                 Overschrijding Achtergrondwaarde


Parameter              Resultaat       Eenheid      Resultaat     BOTOVA-        Toetsing                 IRW   AW     I            T-index   Toets oordeel
                                                    (G_standaard) eenheid
Cadmium (Cd)                  0,29      mg/kg Ds             0,5     mg/kg        <= Achtergrondwaarde      N    0,6           13        -1        <= AW
Kwik (Hg)                     0,06      mg/kg Ds          0,086      mg/kg        <= Achtergrondwaarde      N   0,15           36        -1        <= AW
Kobalt (Co)                    <3       mg/kg Ds             7,3     mg/kg        <= Achtergrondwaarde      N     15          190        -1        <= AW
Zink (Zn)                       78      mg/kg Ds            184      mg/kg                      Wonen       N   140           720     0,076   > AW en <= T
Nikkel (Ni)                    4,7      mg/kg Ds           13,6      mg/kg        <= Achtergrondwaarde      N     35          100        -1        <= AW
Molybdeen (Mo)               < 1,5      mg/kg Ds           1,05      mg/kg        <= Achtergrondwaarde      N    1,5          190        -1        <= AW
Lood (Pb)                       33      mg/kg Ds           51,8      mg/kg                      Wonen       N     50          530    0,0037   > AW en <= T
Koper (Cu)                      14      mg/kg Ds           28,9      mg/kg        <= Achtergrondwaarde      N     40          190        -1        <= AW
Koolwaterstoffractie         < 35       mg/kg Ds            122      mg/kg        <= Achtergrondwaarde      N   190          5000        -1        <= AW
C10-C40
som 10                                                         1,9     mg/kg                      Wonen     N    1,5           40      0,01   > AW en <= T
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                                         37,5      ug/kg                     Wonen     N    20          1000     0,018   > AW en <= T
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



Monster
Analysenummer                                      536062
Monsteromschrijving                                MIX(18.2 + 18.3 + 18.4)
Datum monstername                                  15.05.2018 11:27
Monstersoort                                       Bodem / Eluaat
Versie                                             1


Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                               3,8                                                     Gemeten waarde
Lutum (%)                                               2,2                                                     Gemeten waarde


Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                                 Voldoet aan Achtergrondwaarde


Parameter              Resultaat       Eenheid      Resultaat     BOTOVA-        Toetsing                   IRW     AW      I             T-index     Toets oordeel
                                                    (G_standaard) eenheid
Cadmium (Cd)                  < 0,2     mg/kg Ds           0,22      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N      0,6          13            -1          <= AW
Kwik (Hg)                    < 0,05     mg/kg Ds          0,049      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N     0,15          36            -1          <= AW
Kobalt (Co)                     <3      mg/kg Ds           7,22      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N       15         190            -1          <= AW
Zink (Zn)                      < 20     mg/kg Ds           31,5      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N     140          720            -1          <= AW
Nikkel (Ni)                     <4      mg/kg Ds           8,03      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N       35         100            -1          <= AW
Molybdeen (Mo)                < 1,5     mg/kg Ds           1,05      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N      1,5         190            -1          <= AW
Lood (Pb)                      < 10     mg/kg Ds           10,6      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N       50         530            -1          <= AW
Koper (Cu)                        7     mg/kg Ds           13,5      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N       40         190            -1          <= AW
Koolwaterstoffractie           < 35     mg/kg Ds           64,5      mg/kg         <= Achtergrondwaarde        N     190         5000            -1          <= AW
C10-C40
som 10                                                        0,35     mg/kg       <= Achtergrondwaarde        N      1,5           40           -1          <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                                         12,9      ug/kg      <= Achtergrondwaarde        N      20         1000            -1          <= AW
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180


Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA                                    Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW                                                Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW                                                 Achtergrondwaarde
I                                                  Interventiewaarde
T-index                                            Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel                                      Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'


Tabelinformatie
Index < 0                                          GStandaard < AW
0 < Index < 0,5                                    GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1                                    GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1                                          I overschreden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                  M & A Bodem & Asbest BV




                           Bijlage 4 : Boorbeschrijving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                                      M & A Bodem & Asbest BV




Boorbeschrijving volgens NEN 5104

Beschrijver            : W.A. van Aerle
Boortype               : Edelman, 10 cm

Boorpunt               Monster      Diepte        Beschrijving

Boring 15 :                         0 - 10 cm     beton
                                    10 - 20 cm    lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
                       15.1         20 - 50 cm    donkerbruin, licht humeus, zwak siltig, matig
                                                  fijn zand (Z210 h1s1);

Boring 16 :                         0 - 10 cm     beton
                                    10 - 20 cm    lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
                       16.1         20 - 50 cm    donkerbruin, licht humeus, zwak siltig, matig
                                                  fijn zand (Z210 h1s1);

Boring 17 :                         0 - 10 cm    beton
                                    10 - 20 cm   lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
                       17.1         20 - 50 cm   donkerbruin, licht humeus, zwak siltig, matig
                                                 fijn zand (Z210 h1s1);
                       17.2         50 - 100 cm donkergeel, matig siltig, matig fijn zand
                                                 (Z210s2)
                       17.3         100 - 150 cm geel, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)
                       17.4         150 - 200 cm geel, matig siltig, matig fijn zand (Z210s2)

Boring 18 :                         0 - 10 cm     beton
                                    10 - 20 cm    lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
                       18.1         20 - 50 cm    donkerbruin, licht humeus, zwak siltig, matig
                                                  fijn zand (Z210 h1s1);

Boring 19 :                         0 - 10 cm     beton
                                    10 - 20 cm    lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
                       19.1         20 - 50 cm    donkerbruin, licht humeus, zwak siltig, matig
                                                  fijn zand (Z210 h1s1);

Boring 20 :            20.1         0 - 10 cm     beton
                                    10 - 20 cm    lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
                                    20 - 50 cm    donkerbruin, licht humeus, zwak siltig, matig
                                                  fijn zand (Z210 h1s1);
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Gestelsestraat 16, Aalst                                               M & A Bodem & Asbest BV




Boring 21 :            21.1   0 - 10 cm    beton
                              10 - 20 cm   lichtgeel, zeer grof zand (Z2000)
                              20 - 50 cm   donkerbruin, licht humeus, zwak siltig, matig
                                           fijn zand (Z210 h1s1);
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>