<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Implementatieplan diftar en keukenafval
      (gfe-)inzameling hoogbouw




Versie 6
Datum: 4 december 2024




                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1.     Inleiding ........................................................................................................................................... 3
     1.1.     Terugblik .................................................................................................................................. 3
     1.2.     Diftar hoogbouw ..................................................................................................................... 3
     1.3.     Deze memo.............................................................................................................................. 4
2.     Implementatie ................................................................................................................................. 5
     2.1.     Inleiding ................................................................................................................................... 5
     2.2.     Restafvalcontainers ................................................................................................................. 5
     2.3.     Scheidingsmogelijkheden keukenafval ................................................................................... 5
     2.4.     Plaatsingsrichtlijnen ................................................................................................................ 5
     2.5.     Plaatsingsplan containers ........................................................................................................ 6
     2.6.     Overige afvalstromen blijven ongewijzigd .............................................................................. 6
3.     Kosten .............................................................................................................................................. 7
     3.1.     Inleiding ................................................................................................................................... 7
     3.2.     Kostenraming .......................................................................................................................... 7
     3.3.     Afvalstoffenheffing .................................................................................................................. 8
4.     Aanzet uitvoeringsplan .................................................................................................................... 9
BIJLAGE 1: Plaatsingsrichtlijnen containers........................................................................................... 11
BIJLAGE 2: Concept plaatsingsplan........................................................................................................ 15




                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
1.1. Terugblik

In de afgelopen jaren is binnen Waalre, in lijn met het nationaal beleid, het traject Van
Afval Naar Grondstof (VANG) ingezet. De Beleidsnotitie Duurzame afvalinzameling is hier
de basis voor geweest. Via het raadsbesluit van 15 oktober 2013 is dit beleid vastgesteld
met een doelstelling dat 80% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld wordt.
Dit komt overeen met minder dan 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Dit was
tevens ook de landelijke VANG-doelstelling voor 2020. Met dit raadsbesluit is destijds ook
de uitvoering volgens een gefaseerde aanpak vastgesteld.

De eerste fase betrof de optimalisatiefase. Vanaf medio 2014 is de afvalinzameling
aangepast. De service voor de inzameling van herbruikbare materialen is voor de
inwoners van Waalre toen uitgebreid. Door de ruimere scheidingsmogelijkheden, werd
het mogelijk de grijze container nog maar eens in de vier weken op te halen (in plaats
van tweewekelijks). De tweede fase betrof de innovatiefase. In deze fase is een pilot
hoogfrequent inzamelen uitgevoerd. Een afvalfiets haalde twee keer per week vier
materiaalstromen bij circa 260 huishoudens in de wijk Voldijn.

Om de VANG-doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoners per jaar te halen,
bleek verdere optimalisatie van het afvalsysteem nodig. In dat kader heeft de
gemeenteraad opdracht gegeven een aantal vooronderzoeken uit te laten voeren om zo
een weloverwogen keuze te kunnen maken over een nieuw afvalinzamelsysteem.
De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 besloten over een nieuw afvalsysteem,
samengevat:
•      inwoners betalen een bedrag per keer dat de restafvalcontainer aangeboden wordt
       (tariefdifferentiatie (diftar));
•      de inzamelfrequentie van restafval wordt verhoogd van vierwekelijks naar
       tweewekelijks;
•      bij hoogbouw wordt voorlopig geen diftar ingevoerd;
•      een mobiel brengpunt voor grof afval voor het ontdoen van klein huisraad.

Op 4 september 2023 is de gewijzigde afvalinzameling bij de laagbouwwoningen gestart.


1.2. Diftar hoogbouw

De invoering van diftar bij de 1.345 hoogbouwaansluitingen (begroting 2025) is conform
het raadsbesluit van 14 december 2021 nog niet ingevoerd. Een belangrijke reden
hiervoor was dat diftar bij hoogbouw niet goed werkt zonder een adequate
scheidingsmogelijkheid voor keukenafval.

Gemiddeld produceert een inwoner circa 60 kg keukenafval per jaar. Een groot deel van
dit keukenafval belandt bij het restafval. Momenteel wordt in Waalre gft-afval niet
gescheiden ingezameld bij hoogbouw. Zolang inwoners die in de hoogbouw wonen geen
mogelijkheid hebben om keukenafval te scheiden, werkt diftar niet zoals deze bedoeld is.
Deze inwoners hebben nauwelijks mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder te
beperken (kunnen geen keukenafval scheiden).

Diftar bij hoogbouw moet dan ook gelijk worden ingevoerd met een mogelijkheid van het
gescheiden aanbieden van keukenafval. Een aantal jaren geleden was echter nog weinig
ervaring in Nederland in hoeverre dit in de praktijk goed werkt. Keukenafval inzameling
stond nog in de kinderschoenen. Inmiddels zijn er steeds meer Nederlandse gemeenten
waar keukeninzameling in de hoogbouw is ingevoerd. Dit is mede ingegeven door de
wettelijke verplichting van gemeenten dat gft bij ieder perceel moet worden ingezameld.



                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Dit betekent dat ook inwoners van hoogbouw de mogelijkheid moeten hebben om
Groente, Fruit en Tuinafval en Etensresten (gfe) gescheiden aan te bieden.


1.3. Deze memo

Deze memo beschrijft de implementatie, kosten en voorbereidingsstappen om diftar op
restafval (inclusief scheidingsmogelijkheden voor gft/keukenafval (hierna: gfe)) in te
voeren bij de hoogbouwwoningen in de gemeente Waalre.




                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Implementatie

2.1. Inleiding

Diftar op basis van afvalaanbod gaat in laagbouw (grondgeboden woningen) door middel
van de minicontainer. Inwoners betalen per keer dat de container aangeboden wordt. Bij
hoogbouw (appartementen) wordt in het huidige systeem gewerkt met een combinatie
van ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers.

In de nieuwe ‘diftar’-situatie vindt afrekening van restafval plaats elke keer dat er een
zak in een ondergrondse containers wordt gedeponeerd. De bestaande ondergrondse
containers moeten hiervoor geschikt worden gemaakt (zodat restafvalledigingen
geregistreerd kunnen worden). Ook worden nieuwe ondergrondse containers geplaatst
dan wel bestaande containers verplaatst. Voor deze nieuwe situatie gaan we uit van
plaatsingsrichtlijnen. Deze plaatsingsrichtlijnen worden door het college van b&w
vastgesteld.

Naast diftar op restafval, wordt een scheidingsmogelijkheid voor gfe voor inwoners
gefaciliteerd. Het gfe-afval wordt ingezameld middels mini-containers die in de buurt van
het appartementencomplex worden geplaatst. Afhankelijk van de situatie ter plaatse
inpandig, los of in een behuizing.


2.2. Restafvalcontainers

In Waalre zijn 1.345 hoogbouwaansluitingen verdeeld over 55 complexen (17 locaties
met ondergrondse containers en 38 locaties met bovengrondse containers). Voor het
mogelijk maken van diftar op restafval per 1-1-2026 moeten aanpassingen en
wijzigingen worden doorgevoerd qua inzamelstructuur (o.a. nieuwe inzamelcontainers,
uitbreiding en wijzigingen van bestaande locaties, nieuwe locaties, plaatsen van paslezers
etc.).

Voor deze nieuwe situatie gaan we uit van plaatsingsrichtlijnen, zoals de maximale
loopafstand tot containers, aantal aansluitingen per container etc.


2.3. Scheidingsmogelijkheden keukenafval

Zoals eerder aangegeven, krijgen inwoners van de hoogbouw een scheidingsmogelijkheid
voor gfe. Dit betekent dat er separate inzamelcontainers voor gfe in de openbare ruimte
geplaatst worden. Ook voor deze gfe containers zijn de plaatsingsrichtlijnen
uitgangspunt. Daarnaast biedt de gemeente inwoners een scheidingsmogelijkheid in huis
aan in de vorm van een keukenafvalbakje. Inwoners zijn dit niet verplicht; het is een
service vanuit de gemeente.


2.4. Plaatsingsrichtlijnen

Het volgen van plaatsingsrichtlijnen voor ondergrondse restafvalcontainers en
bovengrondse gfe containers is belangrijk voor een goed functionerend afval beheer.
Door de richtlijnen te volgen, worden containers zo geplaatst dat ze gemakkelijk
bereikbaar zijn voor alle bewoners en efficiënt kunnen worden geleegd door de
inzamelaar(s). Dit voorkomt o.a. verkeersopstoppingen, beperkt overlast en zorgt voor
een nette en toegankelijke openbare ruimte. Verder helpen goede plaatsingsrichtlijnen
overlast voor omwonenden te minimaliseren, zoals geluid- en geuroverlast.

De criteria zijn onderverdeeld in verschillende thema’s:

                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   •   ‘algemene criteria’;
   •   ‘bescherming milieu’;
   •   ‘bereikbaarheid voor inzamelvoertuig;
   •   ‘bereikbaarheid voor bewoners’;
   •   ‘veiligheid’;
   •   ‘parkeren’.

In bijlage 1 zijn de plaatsingsrichtlijnen voor de containers opgenomen.


2.5. Plaatsingsplan containers

Er is een plaatsingsplan voor de ondergrondse restafvalcontainers en bovengrondse gfe
containers gemaakt. Dit plaatsingsplan is gebaseerd op de plaatsingsrichtlijnen, zoals in
de vorige paragraaf is beschreven. Een aantal belangrijke criteria voor het plaatsingsplan
zijn:
- Er worden minimaal 15 aansluitingen en maximaal 75 aansluitingen bediend per
    ondergrondse restafvalcontainer, tenzij niet anders mogelijk.
- De loopafstand tot een ondergrondse container is maximaal 125 meter, tenzij niet
    anders mogelijk.
- De loopafstand tot een gfe-container is maximaal 50 meter, tenzij niet anders
    mogelijk.
- De ondergrondse container is zodanig gesitueerd dat voetgangers en
    rolstoelgebruikers ongehinderd gebruik kunnen maken van doorlooproutes op het
    trottoir.

Voor de nieuwe ondergrondse containers is een klic-melding uitgevoerd. In bijlage 2 is
een kaart opgenomen met alle locaties.



2.6. Overige afvalstromen blijven ongewijzigd

De manier van inzameling van de overige materiaalstromen, zoals PMD, papier en
karton, luiers en incontinentiemateriaal en dergelijke wijzigt bij de invoering van het
voorgestelde inzamelsysteem met diftar bij de hoogbouw niet.




                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3. Kosten

3.1. Inleiding

Met de invoering van diftar in de hoogbouw streven we naar het verminderen van de
hoeveelheid restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. De invoering van het
nieuwe afvalsysteem bij de hoogbouw kent eenmalige en jaarlijkse kosten. In dit
hoofdstuk wordt een inschatting gemaakt van de benodigde (eenmalige) investeringen
en de structurele (jaarlijkse) kosten.


3.2. Kostenraming

3.2.1. Eenmalige kosten
In onderstaande tabel 1 zijn de eenmalige kosten beschreven voor de invoering van
diftar bij de hoogbouw en het gescheiden inzamelen van gfe.

Aanschaf- en eenmalige kosten                                 aantal     eenheid       prijs / eenheid     totaal
ondergrondse containers (incl. plaatsen en paslezer)               16    stuks         €        16.300   € 261.000
aanschaf GFT-zuilen (incl. plaatsen en paslezer)                   45    stuks         €         3.000   € 135.000
verplaatsen/verwijderen cocons                                     75    stuks         €           140   € 11.000
paslezer inbouwen in bestaande ondergrondse containers             32    stuks         €           920   € 29.000
verplaatsen bestaande ondergrondse containers                       7    stuks         €         6.000   € 42.000
uitbreiden CMS met hoogbouw + aanschaf passen                       1    aansluiting   €      10.000,0   € 10.000
aanschaf keukenbakjes                                           1.345    stuks         €             4   €    5.000
inhuurkosten communicatie                                           8    u / week      €           105   € 34.000
onvoorziene kosten                                                   5   %                               € 26.000
totale eenmalige kosten                                                                                  € 553.000
jaarlijkse kosten bij afschrijving in 15 jaar en 3,1% rente                                              € 46.700

Tabel 1: eenmalige kosten

3.2.2. Jaarlijkse meerkosten
De jaarlijkse meerkosten voor diftar hoogbouw en gescheiden inzamelen van gfe is in
onderstaande tabel 2 beschreven. De meerkosten worden met name gevormd door het
onderhoud van de paslezers en de kosten voor het wekelijks ophalen van gfe-afval.

structureel extra jaarlijkse kosten                           aantal     eenheid            prijs          kosten
 pasbeheer CMS hoogbouw                                         1.345    aansluiting   €           5 €         6.700
 onderhoud paslezers                                               93    stuks         €         372 €       34.600
 meerkosten inzameling restafval                                     1   jaar          €       8.000 €         8.000
 inzameling gft                                                      1   jaar          €      35.100 €       35.100
 minderkosten verwerking restafval                                114    ton           €         112 €      -12.800
 opbrengst pmd, glas en oud papier                                   9   ton           €         144 €        -1.300
 verwerking gft                                                      1   jaar          €       1.900 €         1.900
 totale meerkosten per jaar                                                                          €       72.200

Tabel 2: jaarlijkse meerkosten

Effect op verwerkingskosten
Door het invoeren van diftar zal minder restafval worden aangeboden vanuit de
hoogbouw. Dit wordt ingeschat op 114 ton, waarmee er € 12.800 wordt bespaard. Ook



                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>zal in beperkte mate meer pmd, oud papier en glas worden aangeboden. Dit levert ca. €
1.300 op. De verwerkingskosten voor het ingezamelde gfe bedraagt € 1.900.


Effect op inzamelkosten
De inzamelkosten als gevolg van het inzamelen van restafval en gfe stijgt met € 43.100
per jaar.


Totale meerkosten
De onderstaande tabel geeft de jaarlijkse meerkosten weer. De kosten voor de invoering
van diftar bij hoogbouw en de gescheiden inzameling van gfe bedraagt € 118.900 per
jaar. Dit is per huishouden circa € 15,- per jaar meer.

jaarlijkse kosten diftar bij hoogbouw
 structurele jaarkosten             €  72.200
 afschrijving krediet               €  46.700
 jaarlijkse meerkosten              € 118.900

Tabel 3: totale jaarlijkse meerkosten (inclusief afschrijving krediet)


3.3. Afvalstoffenheffing

Bij de invoering van diftar bij de laagbouw, zijn zes tarieven gevormd. Een vastrecht voor
de laagbouw, gesplitst in éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens aangevuld met een
tarief per lediging voor 140 liter of 240 liter containers. Hoogbouw viel nog onder het
voormalige systeem met alleen een vastrecht voor éénpersoons- en
meerpersoonshuishoudens.

Met de volledige invoering van diftar in Waalre komt er een variabel tarief bij voor de
hoogbouw: 60 liter inworpmaat. De differentiatie tussen éénpersoons- en
meerpersoonshuishoudens is niet meer zinvol met tariefdifferentiatie op basis van de
hoeveelheid restafval. Daarom wordt vanaf 2026 een vereenvoudiging van de tarieven
voorgesteld. Namelijk één tarief voor vastrecht voor de bekostiging van alle
basisvoorzieningen voor afvalverwijdering en een variabel tarief naar volume restafval.

Uitgangspunt bij het variabele tarief is dat inwoners betalen voor de volumemaat van het
inzamelmiddel, zoals dat nu al het geval is. Dit betekent dat de kosten per liter steeds
hetzelfde zijn. Voorbeeld: het tarief voor het aanbieden van een 60 liter restafvalzak voor
de hoogbouw is 25% van het tarief van een 240 liter mini-container (kliko) laagbouw.

De hoogte van de verschillende tarieven voor 2026 wordt medio 2025 bepaald aan de
hand van het principe van 100% kostendekkendheid.




                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. Aanzet uitvoeringsplan
De invoering van diftar op restafval en gescheiden inzameling van gfe bij de
hoogbouw vraagt om zorgvuldige voorbereiding. Ten behoeve van de invoering zal
een uitvoeringsplan op worden gesteld waarin alle te nemen stappen zijn
opgenomen. Hieronder staan de te doorlopen stappen op hoofdlijnen beschreven.

1. Voorbereiding implementatie
1.1.    Projectteam samenstellen
Een projectorganisatie is nodig voor de uitvoering en de betrokkenheid van de
interne organisatie bij de invoering van diftar en gescheiden inzameling van gfe bij
de hoogbouw. Het ligt voor de hand om de projectorganisatie zoals deze was
ingericht voor de invoering van diftar bij de laagbouw, hiervoor opnieuw te
gebruiken. Medewerkers van o.a. communicatie, het gemeentelijk contactcentrum,
milieu en duurzaamheid (afval), belastingen/financiën en vergunningen nemen
zitting in het projectteam.

1.2.    Opstellen communicatieplan
Diftar is een succesvol bewezen financiële prikkel om de doelstelling te behalen,
zoals ook was te zien bij de invoering van diftar bij de laagbouw in Waalre. Om de
invoering van diftar bij de hoogbouw ook tot een succes te maken, moet er extra
aandacht worden besteed aan het creëren van draagvlak en stimulatie om afval te
scheiden.

1.3.   Registratie- en inzamelmiddelen en gfe-inzamelroute
Voor de invoering van diftar op restafval en de gescheiden inzameling van gfe is een
aantal nieuwe inzamelmiddelen, aanpassingen van bestaande inzamelmiddelen en
-naar verwachting- een nieuwe inzamelroute voor gfe nodig:

1. (ver)Plaatsen van nieuwe ondergrondse restafvalcontainers;
2. Bestaande ondergrondse restafvalcontainers uitbreiden met paslezers (registratie
   aantal ledigingen);
3. Uitbreiden van het Container Management Systeem (CMS) met alle
   hoogbouwaansluitingen en uitgeven van restafvalpassen;
4. Plaatsen van nieuwe bovengrondse gfe containers/zuilen;
5. Verplaatsen, handhaven en/of afvoeren van bestaande bovengrondse gft cocons;
6. Aanschaffen van afvalbakjes voor het scheiden van keukenafval in huis;
7. Inregelen van een separate inzamelroute voor gfe voor de hoogbouw moeten
   worden ingeregeld.
Voor een aantal van bovengenoemde werkzaamheden en diensten zullen
inkooptrajecten worden opgestart.

1.4.   Registratie hoogbouw aansluitingen in CMS
De partij (DVL Milieuservices) die het containermanagementsysteem (CMS) levert en
beheert, dient in deze stap alle hoogbouw aansluitingen te registreren. Op basis
hiervan kan de volgende stap concreet ingericht worden, o.a. het distribueren van
restafvalpassen voor alle hoogbouwaansluitingen.

1.5.    Vaststellen afvalstoffenheffing
De hoogbouw wordt tot en met 2025 nog aangeslagen volgens een vast basistarief
afvalstoffenheffing. Nu de hoogbouw (net als de laagbouw) per 2026 overgaat op
diftar, worden in deze voorbereidingsstap de afvalstoffenheffing en de
gedifferentieerde tarieven vastgesteld. De afvalstoffenbegroting inclusief verwachte
kosten / vermeden kosten bepalen de afvalstoffenheffing en de tarieven per lediging.




                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.6.   Afrekensysteem belastingen uitbreiden met hoogbouw
De verschillende softwaresystemen en bijbehorende koppelingen
(Containermanagement Systeem, Belastingsysteem e.d.) zijn reeds ingeregeld voor
de laagbouwwoningen. In deze stap wordt de belastingsoftware (geleverd door
Centric) uitgebreid met een extra module, zodat de belastingafrekening bij
hoogbouwaansluitingen gedaan kan worden.

1.7.   Verordeningen
In deze stap worden -indien nodig- verordeningen zoals de afvalstoffenheffing
verordening, inclusief uitvoeringsbesluiten en de belastingverordening
geactualiseerd/aangepast.

1.8.  Kwaliteit gfe en bijplaatsingen
De kwaliteit van het ingezamelde gfe wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de
inzamelaar. Bij signalen van vervuiling van gfe zal maatwerk bij het betreffende
appartementengebouw worden toegepast, met name gericht op communicatie.

Om de mogelijke neveneffecten van bijplaatsingen bij ondergrondse containers te
monitoren wordt gebruik gemaakt van het huidige systeem Fixi. Bij meldingen wordt
zo spoedig mogelijk weggehaald en zo nodig handhaving worden ingezet.

2. Start diftar
Het uitgangspunt is om per 1 januari 2026 diftar restafval en inzameling van gfe te
laten starten bij de hoogbouw. Dit geeft de gemeente ongeveer een jaar
voorbereidingstijd om de beschreven stappen zorgvuldig te doorlopen. De
aanbestedingen hebben een doorlooptijd van maximaal vier maanden en
marktpartijen moeten op tijd weten dat de opdracht op de markt komt. Levertijd van
ondergrondse en bovengrondse containers en het vervolgens civieltechnisch plaatsen
van de containers kan oplopen tot circa 4 maanden. Een voorbereidingstijd van circa
een jaar is daarom nodig. Voorbereidingen van diverse werkzaamheden en acties is
na de zomer van 2024 reeds opgestart.




                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1: Plaatsingsrichtlijnen containers

Plaatsingscriteria afvalcontainers voor de inzameling van restafval en groente, fruit en
etensresten (gfe) bij de hoogbouw in Waalre

Het volgen van de plaatsingsrichtlijnen voor ondergrondse restafvalcontainers en
bovengrondse gfe-(groente, fruit en etensresten) containers is belangrijk voor een goed
functionerend afvalbeheer. Door de richtlijnen te volgen, worden containers zo geplaatst
dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor alle bewoners en efficiënt kunnen worden
geleegd door inzamelingsdiensten. Dit voorkomt onveilige situaties,
verkeersopstoppingen, overlast en zorgt voor een nette en toegankelijke openbare
ruimte. Verder helpen goede plaatsingsrichtlijnen overlast voor omwonenden te
minimaliseren, zoals geluid- en geuroverlast. Door nauwkeurig te bepalen waar
containers komen te staan, dragen we bij aan een schone, veilige en aangename
woonomgeving.

In de onderstaande plaatsingscriteria wordt met de term ‘afvalcontainer’ zowel een
ondergrondse restafvalcontainer als een bovengrondse gfe-container bedoeld. Verder kan
de gemeente waalre op basis van goed onderbouwde argumentatie afwijken van de
plaatsingscriteria. De besluitvorming moet in dit geval in afstemming met de
desbetreffende vak disciplines plaatsvinden.


 Algemene criteria
 1.  De afstand van het hart van de afvalcontainer tot de gevel van een woning is
     minimaal 2 meter, maar het streven is naar een grotere afstand.
 2.  De afvalcontainer bevindt zich niet direct voor een deur en ook niet direct onder een
     raam of balkon van een woonhuis. (min 3 m afstand).

 3.   De afvalcontainer bevindt zich niet voor een inrit, carport of garage.

 4.   De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat geen kabels en/of
      leidingen moeten worden verlegd voor het plaatsen. Uitzondering hierop zijn:

      •   De projectontwikkelaar wil de kosten dragen voor het omleggen van de kabels
          en leidingen;
      •   De gemeente heeft (ruimtelijke)argumenten om de ondergrondse container op
          deze locatie te plaatsen met als consequentie het verplaatsen van kabels en
          leidingen.

 5.   Er worden minimaal 15 aansluitingen bediend per ondergrondse restafvalcontainer,
      tenzij niet anders mogelijk.

 6.   Er worden maximaal 75 aansluitingen bediend per ondergrondse restafvalcontainer,
      tenzij niet anders mogelijk. Voor bovengrondse gfe-containers geldt een bovengrens
      van 25 aansluitingen.

 7.   Er wordt rekening gehouden met een omvang van 2,5 bij 2,5 meter voor het
      plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer.




                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bescherming milieu
1.• De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de
    container geen schade ontstaat aan bomen.

2.•   De ondergrondse restafvalcontainer wordt niet binnen de kroonprojectie en 1,5
      meter van bestaande bomen geplaatst, ter voorkoming van schade.

3.•   Afdeling Openbare Ruimte (OR) beoordeelt de levensfase en breedtegroei van de
      boomkroon. Afhankelijk van de levensfase van de boom kan een afweging gemaakt
      worden om af te wijken van voorgaand punt 2.

4.•   De afstand van het hart van de ondergrondse restafvalcontainer tot de insteek van
      een watergang is minimaal 5 meter. Bij het ontbreken van een talud is de afstand
      tot het water minimaal 10 meter.

5.•   De afvalcontainer bevindt zich bij voorkeur in een verhard gebied. Het alternatief is
      om de containers in het groen te laten integreren. Bij een alternatieve keuze zal dit
      nooit ten koste gaan van waardevolle bomen.

6.•   Als plaatsing in het groen onontkoombaar is, wordt voorkomen dat “groensnippers”
      overblijven (voor groenvakken gelden minimale afmetingen).

7.•   De ondergrondse restafvalcontainer bevindt zich niet boven een rioolleiding. De
      ondergrondse restafvalcontainer moet zich bovendien op minimaal 2 meter van het
      riool bevinden zodat het riool zo nodig eenvoudig en veilig kan worden vervangen.



Bereikbaarheid voor inzamelvoertuig

1.    De afstand tussen het hart de ondergrondse restafvalcontainer en het hart van het
      inzamelvoertuig is maximaal 5 meter.

2.    De doorrijhoogte van bruggen, viaducten en andere obstakels op de route naar de
      afvalcontainer is meer dan 4 meter.

3.    De afvalcontainer is voor het inzamelvoertuig bereikbaar zonder dat het voertuig
      gedwongen achteruit moet rijden of andere vreemde manoeuvres moet uitvoeren.

4.    Bij afvalcontainers in doodlopende straten is een keervoorziening voor het
      inzamelvoertuig aanwezig dan wel te realiseren.

5.    De afvalcontainer bevindt zich in een straat die eenvoudig in te rijden is voor het
      inzamelvoertuig. De bochtstraal is minimaal 8,5 meter (draaicirkel over de bumper
      van het voertuig).

6.    De afvalcontainer is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen met een maximale
      breedte van 2,55 meter (3,05 meter incl. spiegels) en een lengte van maximaal 12
      meter. In het geval van een ondergrondse restafvalcontainer is tijdens het
      afstempelen de totale breedte minimaal 3,5 meter.

7.    De afvalcontainer is bereikbaar via een weg die berekend is op zwaar verkeer (het
      maximale gewicht van het inzamelvoertuig met belading is 30 ton; dit gewicht is
      verdeeld over 3 assen). Dit geldt ook voor locaties op het terrein van derden.




                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>8.   De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig (bij lediging van de
     container) geen hinder ondervindt van aanwezige objecten, zoals straatmeubilair.

9.   De afvalcontainer bevindt zich op gemeentegrond. Lukt dit niet dan zal er een recht
     van opstal met de eigenaar van de grond gevestigd moeten worden.



Bereikbaarheid voor bewoners

1.    De afvalcontainer is voor bewoners goed bereikbaar.

2.    De afvalcontainer is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

3.    De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat voetgangers en rolstoelgebruikers
      ongehinderd gebruik kunnen maken van doorlooproutes op het trottoir.

4.    Bij de afvalcontainer dient voldoende licht aanwezig te zijn om de container in het
      donker te gebruiken.

5.    De loopafstand tot een ondergrondse restafvalcontainer is maximaal 125 meter,
      tenzij niet anders mogelijk.

6.    De loopafstand tot een gfe-container is maximaal 50 meter, tenzij niet anders
      mogelijk.

7.    De loopafstand wordt niet hemelsbreed, maar vanaf de dichtstbijzijnde in- of
      uitgang van het hoogbouwcomplex gemeten.




Veiligheid

1.    Er ligt geen fietspad tussen de afvalcontainer en het inzamelvoertuig.

2.    De afvalcontainer is ten minste 62,5 cm van de rand van een fietsstrook gesitueerd.

3.    De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig veilig kan stoppen
      en werken.

4.    De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat de container bij
      lediging niet over geparkeerde auto's getild moet worden.

5.    De ondergrondse restafvalcontainer is niet op minder dan 10 meter onder
      bovengrondse kabels en leidingen gesitueerd.

6.    De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de
      container geen schade ontstaat aan bovengrondse kabels en leidingen.

7.    De afvalcontainer bevindt zich niet in de directe nabijheid van een kruispunt dat
      met verkeerslichten is geregeld (i.v.m. wegnemen zicht en verstoren
      doorstroming).

8.    De afvalcontainer bevindt zich niet naast een bushalte of een busbaan.

9.    De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat gebruikers die wonen aan een drukke
      doorgaande weg zo weinig mogelijk die weg behoeven over te steken.




                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>10.    De afvalcontainers moeten minimaal 50 cm vanaf de trottoirband worden geplaatst,
       tussen de weg en de container moet tenminste één tegel (30x30 cm) en een
       trottoirband (breedte 20 cm) zitten.




Parkeren

1.    De afvalcontainer bevindt zich niet op een laad- en losplaats.

2.    De afvalcontainer bevindt zich niet in een parkeervak tenzij niet anders mogelijk
      (zie punt 5).

3.    Aan de straatzijde van de ondergrondse restafvalcontainer is een parkeerverbod
      (mogelijk).

4.    Een ondergrondse restafvalcontainer naast een parkeervak moet zodanig worden
      uitgevoerd dat de bumper van een geparkeerd voertuig niet over de “traanplaat”
      van de container kan steken en dat reiniging van het parkeervak eenvoudig
      mogelijk blijft.

5.    Wanneer een parkeervak moet verdwijnen om een afvalcontainer te kunnen
      plaatsen moet die locatie opnieuw worden ingericht als een trottoir met een
      afvalcontainer. Wanneer dit niet mogelijk is moet de locatie ten minste opgehoogd
      worden tot het niveau van het trottoir.

6.    Bij een locatie met meerdere afvalcontainers moet er tussen 2 containers minimaal
      één tegel (30x30 cm) ruimte aanwezig blijven.

7.    De vrije doorgang langs het voetgangersplatform van een afvalcontainer dient
      minimaal 1,20 meter te zijn.




                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: Concept plaatsingsplan




                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Ondergrondse restafvalcontainers




                             16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>gfe containerbehuizingen




                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>