<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         MUON



 Verkennend bodemonderzoek
 Trambaan ong. te Ossendrecht
 Sectie B nummer 1676




experts in bodem, ruimte en milieu
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                    MUON              experts in bodem, ruimte en milieu



                                      Huygensweg 24
                                      5482 TG Schijndel
                                      Telefoon 073 - 547 72 53
                                      E-mail   irfo@milon.nl
                                      Internet www.milon.nl




       Verkennend bodemonderzoek
       Trambaan ong. te Ossendrecht
H      Sectie B nummer 1676




 0)
 >
 0)
 Oì    De Roever Omgevingsadvies
       Postbus 64
 u     5480 AB Schijndel
 řū
 L.
T3
O.
O


 3
 řū
 0)
 l.
 3
       MILON bv
n      Huygensweg 24
ui
 0)    5482 TG Schijndel
i mm

 >
T3
<
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                 experts in bodem, ruimte en milieu

                                                                                                 Huygensweg 24
                                                                                                 54 82 TG Schijndel
                                                                                                 Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                                                 E-mail info@mi1on.nl
                                                                                                 Internet www.milon.nl


Titel:                      verkennend bodemonderzoek Trambaan ong. te Ossendrecht
                            Sectie B nummer 1676

Status:                     definitief

Datum:                      2 mei 2018

Opdrachtgever:              De Roever Omgevingsadvies
                            Postbus 64
                            5480 AB Schijndel
Contactpersoon:             de heer R. Keetels
E-mail:                     r.keetels@deroever.nl

Projectnummer:              20181426

Auteur:                     ing. Mark Bergmans
Projectleider:              ing. Mark Bergmans
Telefoonnummer:             073-5477253
E-mail:                     info@milon.nl/mark@milon.nl
Website:                    www.milon.nl

Handtekening Coördinator en adviseur                         Handtekening Kwaliteitscontrole:
ing. Mark Bergmans                                           Rolph Esselink




Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of MILON bv.

Op al onze leveringen en diensten zijn de RVOI-2001 en de algemene aanvullende voorwaarden van MILON bv van
toepassing. Beide sets algemene voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via www.milon.nl/algemene­
voorwaarden.

     Normec
                   MILON bv is gecertificeerd conform ISO 9001 en VCA**, voldoet aan niveau 3 op de CO, prestatieladder
                   en is erkend door het ministerie van IenW voor:
                   • BRL SIKB 1000 "Monsterneming voor partijkeuringen", protocol 1001, 1002 en 1003;
                   • BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocol 2001,
                     2002, 2003 en 2018;
                   • BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem
                     en nazorg" en protocol 6001 (processturing en verificatie).
   BRL SIKB 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                       MUON                                           experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                                                          Huygensweg 24
                                                                                                      5482 TG Schijndel
                                                                                                      Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                                                      E-mail      irfo@milon.nl
                                                                                                          Internet www.milon.nl


Inhoudsopgave

1. Inleiding................................................................................. 3
     1.1.   Opdrachtverlening.................................................................... 3
     1.2.   Aanleiding en doel.................................................................... 3
     1.3.   Betrouwbaarheid.......................................................................3
2. Vooronderzoek........................................................................4
     2.1.   Algemeen..................................................................................4
     2.2.   Huidig bodemgebruik................................................................ 4
     2.3.   Voormalig bodemgebruik...........................................................5
     2.4.   Toekomstig bodemgebruik........................................................ 5
     2.5.   Bodemopbouw en geohydrologie .............................................. 5
     2.6.   Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.................................... 6
     2.7.   Conclusie vooronderzoek en hypothese.................................... 6
3. Uitvoering bodemonderzoek....................................................7
     3.1.   Onderzoeksstrategie................................................................. 7
     3.2.   Veldwerkzaamheden................................................................. 7
     3.3.   Zintuiglijke waarnemingen........................................................ 7
     3.4.   Laboratoriumwerkzaamheden ...................................................7
4. Interpretatie en toetsing.........................................................9
     4.1.   Wijze van beoordeling en toetsing ............................................ 9
     4.2.   Toetsing van de analyseresultaten.......................................... 10
     4.3.   Bespreking resultaten............................................................. 10
     4.4.   Hypothese............................................................................... 10
5. Samenvatting en conclusies..................................................11


Bijlagen

1.   Topografische overzichtskaart met ligging onderzoekslocatie
2.   Situatietekening met boorpunten
3.   Boorbeschrijvingen
4.   Toetsing van de analyseresultaten
5.   Analysecertificaat laboratorium
6.   Verantwoording veldwerkzaamheden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                       MUON                              experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                         Huygensweg 24
                                                                         5482 TG Schijndel
                                                                         Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                         E-mail   info@milan.nl
                                                                         Internet www.milon.nl



1.     Inleiding

1.1.   Opdrachtverlening

Op 16 april 2018 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen van
de heer R. Keetels, namens De Roever Omgevingsadvies te Schijndel, voor het uitvoeren
van een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740. De onderzoekslocatie is gelegen
ter plaatse van Trambaan ong. te Ossendrecht, kadastraal sectie B nummer 1676.

1.2.   Aanleiding en doel

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door
de voorgenomen bestemmingswijziging. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is
het verkrijgen van inzicht in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse
van de onderzoeklocatie.

1.3.   Betrouwbaarheid

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocol 2001 "Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen". MILON bv is gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de
onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een bodem­
onderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en
analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er op de locatie
een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON bv acht zich
niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade.




                                        Pagina 3 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                           MUON                                 experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                                Huygensweg 24
                                                                                5482 TG Schijndel
                                                                                Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                                E-mail   info@milan.nl
                                                                                Internet www.milon.nl

2.     Vooronderzoek

2.1.   Algemeen

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek dient een vooronder­
zoek uitgevoerd te worden. Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt
van de NEN 5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
onderzoek). Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Informatie opdrachtgever en eigenaar;
" Gemeentelijke informatie inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, verleende
  vergunningen, (voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie;
- Bodemloket (www.bodemloket.nl);
- Historisch topografisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl);
- Actuele luchtfoto's (Google Earth en Bing Maps);
- Provinciale milieuverordening;
" Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket;
- Kadaster;
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- Archeologische waardenkaart;
" Register conventionele explosieven (mora's).

Daarnaast is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd. In de
hierna volgende paragrafen worden de resultaten van het vooronderzoek besproken.

2.2.   Huidig bodemgebruik

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Trambaan ong. te Ossendrecht. De locatie is
kadastraal bekend als gemeente Ossendrecht, sectie B nummer 1676. De oppervlakte van
de onderzoekslocatie bedraagt circa 734 m2. Op de locatie is een schuurtje en een kas
aanwezig. Het zuidelijke gedeelte is verhard met tegels en het noordelijke gedeelte is in
gebruik als sier- en moestuin. In figuur 1 en 2 zijn overzichtsfoto's van de onderzoekslocatie
weergegeven.


                                                                                                —L




                                                             ■ ĩsśiĚ&m-
                                                                          wm-




                                                      ____ . ..Sr.                          X'"
Figuren 1 en 2: Overzichtsfoto's onderzoekslocatie.                                      Bron: MILON bv




                                            Pagina 4 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                           MUON                            experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                           Huygensweg 24
                                                                           5482 TG Schijndel
                                                                           Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                           E-mail   info@milan.nl
                                                                           Internet www.milon.nl



De onderzoekslocatie grenst aan de zuidzijde aan de openbare weg Trambaan en in de
overige richtingen zijn de percelen in gebruik als wonen met tuin. De regionale ligging van
de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische overzichtskaart in bijlage 1 en de
luchtfoto in figuur 3. Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de
situatietekening in bijlage 2.




                                                           SĒŖ'įŞst'aat




Figuur 3: Globale ligging onderzoekslocatie.                               Bron: Bing Kaarten


2.3.   Voormalig bodemgebruik

Uit historische topografisch kaartmateriaal blijkt dat in de directe omgeving al voor 1900
bebouwing aanwezig was. Vanaf 1968 tot 1979 is op de locatie bebouwing zichtbaar,
vermoedelijk voor woondoeleinden. Voor zover bekend is de locatie en de directe omgeving
alleen in gebruik geweest voor wonen met tuin. Er zijn binnen de locatie geen boven- of
ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest, er zijn geen ophooglagen aanwezig en de
locatie is vanuit het verleden niet asbestverdacht.

2.4.   Toekomstig bodemgebruik

Het voornemen bestaat de bestemming te wijzigen naar bedrijfsbestemming naar
woonbestemming en mogelijk zal in de toekomst woningbouw gerealiseerd worden.

2.5.    Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van circa 7,5 m+NAP. De gegevens
van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit DINOloket.

Regionale bodemopbouw
Vanaf maaiveld tot circa 15 m-mv is een deklaag aanwezig die hoofdzakelijk bestaat uit
middel fijn tot zeer fijn zand en sterk slibhoudend fijn zand. Plaatselijk komt matig grof tot
matig fijn zand, klei en zandige leem of kleilaag voor.

Geohydrologie
De stromingsrichting van het freatische is globaal noordwestelijk gericht. Naar opgave van
de provincie Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een
grondwaterbeschermingsgebied. Op de onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen
grondwater onttrokken. Het aanwezig zijn van ongeregistreerde onttrekkingen in de directe
omgeving is niet bekend en wordt derhalve niet uitgesloten.

                                               Pagina 5 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                     experts in bodem, ruimte en milieu


                                                                     Huygensweg 24
                                                                     5482 TG Schijndel
                                                                     Telefoon 073   547 72 53
                                                                              info@milon.nl
                                                                     Internet www.milon.nl

2.6. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving is voor zover bekend geen
bodemonderzoek uitgevoerd. Op de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen
calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd is geraakt.

2.7.   Conclusie vooronderzoek en hypothese

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen
noemenswaardige bodemverontreiniging verwacht.

Daarom kan conform NEN 5740 uitgegaan worden van een zogenaamde onverdachte
locatie. Aldus is de volgende hypothese opgesteld:


'onverdachte locatie'.




                                      Pagina 6 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                      MUON                             experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                       Huygensweg 24
                                                                       5482 TG Schijndel
                                                                       Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                       E-mail   info@milan.nl
                                                                       Internet www.milon.nl




3.     Uitvoering bodemonderzoek

3.1.   Onderzoeksstrategie

Op basis van het vooronderzoek en gestelde hypothese is het verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd conform het onderzoeksprotocol NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een
onverdachte locatie (ONV). Het aantal te verrichten boringen en peilbuizen en de te
analyseren grond- en grondwatermonsters is vastgesteld op basis van de totale oppervlakte
van de onderzoekslocatie (734 m2).

3.2.   Veldwerkzaamheden

Op 23 april 2018 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer R. (Rudo) de Kroon,
beideerkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6). De
veldwerkzaamheden zijn ondersteund door de heer B.L.A. (Bart) Pennings, veldwerker in
opleiding bij MILON. Voorafgaand aan het veldwerk is een inspectie van het terrein
uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden opgemerkt die op een mogelijke
bodemverontreiniging duiden. Vervolgens zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
" het plaatsen van 4 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv;
" het plaatsen van 1 handboring tot een diepte van 2,0 m-mv;
" het plaatsen van 1 handboring tot een diepte van 5,5 m-mv;
- het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter
   of gelijkwaardige laag.

Er is tot 5,5 m-mv geen grondwater aangetroffen. Indien het grondwater zich dieper dan
5,0 m beneden het maaiveld bevindt, kan conform NEN 5740 het plaatsen van peilbuizen
achterwege blijven.

3.3.   Zintuiglijke waarnemingen

De grond bestaat overwegend uit zwak siltig, matig fijn zand en de bovengrond is zwak tot
matig humeus. Zintuiglijk zijn geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan
welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat er geen
asbestverdacht materiaal is aangetroffen.

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt
verwezen naar de situatietekening in bijlage 2.

3.4.   Laboratoriumwerkzaamheden

De grondmonsters zijn ter analyse aangeboden aan SYNLAB Analytics & Services B.V. te
Rotterdam. SYNLAB Analytics & Services B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA)
geaccrediteerd ISO/IEC 17025 en erkend door het Ministerie van IenW voor de 'Analyse
milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04).

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn in het laboratorium
mengmonsters samengesteld. In tabel 1 zijn per mengmonster de individuele grondmonsters
en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.



                                       Pagina 7 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                       MUON                                  experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                                             Huygensweg 24
                                                                                             5482 TG Schijndel
                                                                                             Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                                             E-mail   info@milan.nl
                                                                                             Internet www.milon.nl



Tabel 1: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen.
Analyse-   Monstertraject     Deelmonsters             Opmerkingen Z veldwaarnemingen   Aangevraagde analyses
monster    (m -mv)
mmbg       0,00 - 0,55        01   (0,05   -   0,55)                                    Standaardpakket
                              02   (0,05   -   0,30)
                              03   (0,05   -   0,30)
                              04   (0,05   -   0,30)
                              05   (0,00   -   0,50)
                              06   (0,00   -   0,50)
mmog       0,60 - 2,00        01   (0,60   -   1,10)                                    Standaardpakket
                              01   (1,10   -   1,60)
                              01   (1,60   -   2,00)
                              04   (0,80   -   1,00)
                              04   (1,00   -   1,50)
                              04   (1,50   -   2,00)
- : geen bijzonderheden waargenomen.



Het grondmengmonster is geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande uit
barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, pCb, minerale
olie, lutum en organische stof).

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5.




                                                        Pagina 8 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                       -   İT11         ITİexperts in bodem, ruimte en milieu




                                                                                    Huygensweg 24
                                                                                    5482 TG Schijndel
                                                                                    Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                                    E-mail   info@milan.nl
                                                                                    Internet www.milon.nl




4.      Interpretatie en toetsing

4.1.    Wijze van beoordeling en toetsing

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond geschiedt op basis
van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. In deze beleidstukken wordt onderscheid
gemaakt in twee verschillende toetsingsniveaus:
" het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij
   geen noemenswaardige risico's bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van
   belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld
   door de achtergrondwaarde (AW);
" het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende
  vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens,
   dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de interventiewaarde (I).

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en
Validatieservice (BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de
toetsingsregels uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt
voor applicaties van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. MIlOn bv voert
de toetsing uit middels de applicatie Terra Index welke wordt beheerd door I.T. Works te
Delft. De analyseresultaten (oftewel meetwaarden) van de grond zijn respectievelijk getoetst
aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb).
Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en
interventiewaarden dienen deze op basis van het lutum- en/of organischstofgehalte van de
bodem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde waarden (GSSD). Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt voor grond een indexwaarde berekend (Index = (GSSD -
AW) Z (I - AW)). Is deze indexwaarde voor een parameter groter dan 1,0 is sprake van een
ernstig bodemverontreiniging. Als de waarde groter is dan 0,5 dan bestaat er een vermoeden
dat er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. Nader onderzoek is in deze situatie
vaak wenselijk/noodzakelijk. Met spreekt dan van matig verontreinigd (voormalige
tussenwaarde). In tabel 2 is weergeven wat deze indexwaarde voor de grond betekend en
hoe overschrijdingen worden weergeven in de toetsingstabellen.

Tabel 2: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen
     index­   betekenis                                                                         weergave in
     waarde                                                                                      tabellen
              Niet verontreinigd (schoon).
              Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is van een                   -
              goede bodemkwaliteit. Er is geen sprake van een verontreiniging.
              Licht verontreinigd.
              Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de achtergrondwaarde.
     ^ ^,5                                                                                       ^W en < I
              Ondanks de lichte verhoging kan voor de parameter uitgegaan worden van
              verwaarloosbare risico's.
              Matig verontreinigd.
              Het concentratieniveau van de parameter is dermate verhoogd dat het
  ^,5 ^,0                                                                                        Index ^,5
              vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.
              Nader onderzoek is wenseliik/noodzakeliik.
              Ernstig verontreinigd.
              Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of dreigende
      ^,0
              vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens,
              plant of dier.




                                             Pagina 9 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                   experts in bodem, ruimte en milieu


                                                                                                   Huygensweg 24
                                                                                                   5482 TG Schijndel
                                                                                                   Telefoon 073   547 72 53
                                                                                                            info@milon.nl
                                                                                                   Internet www.milon.nl

4.2. Toetsing van de analyseresultaten

De toetsing van de analyseresultaten voor de bovengrond is weergegeven in bijlage 4. Een
samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 3. In deze tabel zijn uitsluitend de
verhoogde parameters weergegeven.

Tabel 3: Toetsing van de analyseresultaten (grond )
Analyse-    Monstertraject     Deelmonsters             > AW en ^ I         > I                    Index ^,5
monster     (m -mv)
mmbg        0,00 - 0,55        01   (0,05   -   0,55)
                               02   (0,05   -   0,30)
                               03   (0,05   -   0,30)
                               04   (0,05   -   0,30)
                               05   (0,00   -   0,50)
                               06   (0,00   -   0,50)
mmog        0,60 - 2,00        01   (0,60   -   1,10)
                               01   (1,10   -   1,60)
                               01   (1,60   -   2,00)
                               04   (0,80   -   1,00)
                               04   (1,00   -   1,50)
                               04   (1,50   -   2,00)
-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde;
^W en ^I: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd);
M: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);
Index ^,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) Z (I - AW).



4.3.       Bespreking resultaten

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de grond geen bijmengingen waargenomen of
waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt
vermeld dat er geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Er is tot 5,5 m-mv geen
grondwater aangetroffen. Indien het grondwater zich dieper dan 5,0 m beneden het
maaiveld bevindt, kan conform NEN 5740 het plaatsen van peilbuizen achterwege blijven.
Analytisch zijn in zowel de bovengrond als in de ondergrond geen verhoogde gehalten
aangetroffen. De analyseresultaten komen overeen met de zintuiglijke waarnemingen.

4.4.     Hypothese

Doordat er geen verhoogde gehalten in de grond zijn aangetroffen kan de opgestelde
hypothese 'onverdachte locatie' aangenomen worden.




                                                        Pagina 10 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                      MUON                             experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                       Huygensweg 24
                                                                       5482 TG Schijndel
                                                                       Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                       E-mail   info@milan.nl
                                                                       Internet www.milon.nl




5.   Samenvatting en conclusies

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer R. Keetels, namens De Roever
Omgevingsadvies te Schijndel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De
onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van Trambaan ong. te Ossendrecht, kadastraal
sectie B nummer 1676. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen
bestemmingswijziging.

Vooronderzoek
Uit historische topografisch kaartmateriaal blijkt dat in de directe omgeving al voor 1900
bebouwing aanwezig was. Vanaf 1968 tot 1979 is op de locatie bebouwing zichtbaar,
vermoedelijk voor woondoeleinden. Voor zover bekend is de locatie en de directe omgeving
alleen in gebruik geweest voor wonen met tuin. Er zijn binnen de locatie geen boven- of
ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest, er zijn geen ophooglagen aanwezig en de
locatie is vanuit het verleden niet asbestverdacht.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen
noemenswaardige bodemverontreiniging verwacht. Daarom kan conform NEN 5740
uitgegaan worden van een zogenaamde onverdachte locatie. De oppervlakte van de
onderzoekslocatie bedraagt circa 734 m2.

Onderzoeksresultaten
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de grond geen bijmengingen waargenomen of
waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt
vermeld dat er geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Er is tot 5,5 m-mv geen
grondwater aangetroffen. Indien het grondwater zich dieper dan 5,0 m beneden het
maaiveld bevindt, kan conform NEN 5740 het plaatsen van peilbuizen achterwege blijven.
Analytisch zijn in zowel de bovengrond als in de ondergrond geen verhoogde gehalten
aangetroffen. De analyseresultaten komen overeen met de zintuiglijke waarnemingen.

Conclusie en aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie. Er zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. Wat betreft de
milieuhygiënische bodemkwaliteit bestaat er ons inziens geen belemmering voor de
voorgenomen bestemmingswijziging en het huidige en toekomstige gebruik van de locatie.
Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Algemeen wordt opgemerkt dan dit verkennend bodemonderzoek geen bewijsmiddel is
zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Afhankelijk van de bestemming en toepassing
bij afvoer van de grond kan een partijkeuring (AP04) noodzakelijk zijn.




                                      Pagina 11 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                               j Hoeks)
                                                                                                                                                                                           i "h

                                                                                                                                      ;——                                  ŷ    Woem»sdrcchtsche'tìąidê            '
                                                 De Dumtjes^                                                                           Mattemburgh
                                                                                         Lindonk

                                                                                                                                                                                         »'C/e.fi
                                                                                                                           je Steen




                                                                                                                                                                                    Vliegveld Woensdrecht

kieza a t                                                                                           (ortevėn
urresęrvaat) .




                                        Caters
                                                                          Prins         Karei                                                                             MĘŜÎ




                                                                                                                                                        Oudé ÎSteę
Ider                                  -fiolcler                                                                       tel
                                                                                  polder

                                                                                                                                                  Zandfort                                    De Kooi'




                    Knooppunt
                    Markiezaat      Van den Ei/nden
                                       polder
                                                               12
                                                      't Spanjooltje .        .
                                                                                           :uïi                                       Duinhoeve




                                                                         Woensdrecht

                        Jachthuis

                                                                                        t Marktje
                                                                                                                                                                                           Hoogerhėide-
                                                       Zuid              ŵ polder
                                                                                                     De Braak
                                                                                                                          ;:Vtov:.-
                                                           van            Woensdrecht


                                                                                                                                                                                    1 ļ Hopyerheidsche




                                                                                                                   De Bunt



                                                                                                                                                     Y Ï8H-
                                    Hinkelenoordpolder                                                         De Geest




                                                                                                                                                              Heipolder
                                                                                                      Calfvfn


                                                                                                                                                                          flirt'!      V
                                                                                                                                                                          Noorďţlreef'

                                                                1 Catfvense       Weg




                                                                Noord                   polder


                                                                                                       SjerbosVľ                      Potten bergt
                                                                                        Herewt                                                                                                                         Meldt
                                                                                                                   Borghoc                                                                          Zandgroeve':
                                                                                                                   ■» r;.z;
             Martiriushoeve
                                                                                                                Peeberg                                                                ■""Os.sendrecht


                                                                                        Topografische overzichtskaart                    Ligging onderzoekslocatie

                                                                                        met ligging onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                           MUON
                                                                                        Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                                geur

                 Grind, siltig                            Klei, zwak siltig      O      geen geur

                                                                                 -0-    zwakke geur

                 Grind, zwak zandig                       Klei, matig siltig     -0-    matige geur

                                                                                        sterke geur

                                                                                        uiterste geur
                 Grind, matig zandig                      Klei, sterk siltig


                                                                                 olie
                 Grind, sterk zandig                      Klei, uiterst siltig
                                                                                 -Q     geen olie-water reactie

                                                                                 -H-    zwakke olie-water reactie

                 Grind, uiterst zandig                    Klei, zwak zandig      -H-    matige olie-water reactie

                                                                                 B-     sterke olie-water reactie

                                                          Klei, matig zandig     -B-    uiterste olie-water reactie




                                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
zand

                 Zand, kleiïg


                                                                                 0      M0
                 Zand, zwak siltig
                                                                                 Eİ     M00
                                             leem                                ^      M000

                 Zand, matig siltig                       Leem, zwak zandig      0      M0000




                 Zand, sterk siltig                       Leem, sterk zandig     monsters



                 Zand, uiterst siltig                                                  geroerd monster


                                                                                 ļ     ongeroerd monster

                                             overige toevoegingen

                                                          zwak humeus
                                                                                       volumering
veen
                                                                                 overig
                                                      I
                 Veen, mineraalarm                        matig humeus
                                                                                 A      bijzonder bestanddeel


                 Veen, zwak kleiïg                        sterk humeus           i      Gemiddeld hoogste grondwaterstand

                                                                                 ^      grondwaterstand

                                                                                 #      Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                       zwak grindig


                                                                                                      slib

                 Veen, zwak zandig                        matig grindig




                 Veen, sterk zandig                       sterk grindig




peilbuis



        blinde buis




        casing




        hoogste grondwaterstand


  ĩ     gemiddelde grondwaterstand

        laagste grondwaterstand


        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting



        grind afdichting



 Wl
        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                   MUON                                               experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                                                                      Huygensweg 24
Projectnaam:            Trambaan                                                                                      5482 TG Schijndel
                                                                                                                      Telefoon 073 - 547 72 53
Plaatsnaam:             Ossendrecht
                                                                                                                      E-mail    info@milon.nl
Projectcode:            20181426
                                                                                                                      Internet www.milon.nl
Projectleider:          Mark Bergmans

Pagina:                 1 van 2



Boring 01                                                                     Boring 02

Datum: 23-04-2018                                                             Datum: 23-04-2018

Veldwerker:      R. (Rudo) de Kroon                                           Veldwerker:   R. (Rudo) de Kroon


                                        0     tegel                                                              0      tegel
                                                                                     0-                          5
                                              Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                             Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                              zwak humeus, neutraal                                     1               zwak humeus, neutraal
                                              beigebruin, Edelmanboor                                            30     beigebruin, Edelmanboor
                                                                                                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                       2
                                                                                                                 50     neutraal beigegeel,
                                                                                     10 —                             ^ Edelmanboor
                                        60____________________________
                                              Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                              licht beigegeel, Edelmanboor




                                        250
                                              Zand, zeer fijn, uiterst
                                              siltig, licht beigegeel,
                                        270
                                              Edelmanboor
                                              Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                              licht beigegeel, Edelmanboor




                                        550
     -550-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                     MUON                                                experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                                                                         Huygensweg 24
Projectnaam:            Trambaan                                                                                         5482 TG Schijndel
                                                                                                                         Telefoon 073 - 547 72 53
Plaatsnaam:             Ossendrecht
                                                                                                                         E-mail   info@milon.nl
Projectcode:            20181426
                                                                                                                         Internet www.milon.nl
Projectleider:          Mark Bergmans

Pagina:                 2 van 2



Boring 03                                                                       Boring 04

Datum: 23-04-2018                                                               Datum: 23-04-2018

Veldwerker:      R. (Rudo) de Kroon                                             Veldwerker:   R. (Rudo) de Kroon


                                        0       tegel                                                              0____   tuin____________________
          0-                            5                                              0-
                                                                                                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig,
               m                                Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                            matig humeus, donker
                             1                  zwak humeus, neutraal                                     1              beigebruin, Edelmanboor
                                        30      beigebruin, Edelmanboor                                            30____________________________
                                               Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                               Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                            2
                                               neutraal beigegeel,                                                         neutraal beigegeel,
                                        50
      -50-                                   v Edelmanboor                                                                 Edelmanboor
                                                                                                         2




                                                                                                         3
                                                                                                                   100____________________________
                                                                                                                           Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                                                                                           licht beigegeel, Edelmanboor

                                                                                                         4



                                                                                    -150-



                                                                                                         5


                                                                                                                   200
                                                                                    -200-




Boring 05                                                                       Boring 06

Datum: 23-04-2018                                                               Datum: 23-04-2018

Veldwerker:      R. (Rudo) de Kroon                                             Veldwerker:   R. (Rudo) de Kroon


                                        0____   tuin____________________                                           0____   tuin____________________
          0-                                                                           0-
                                                Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                              Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                                matig humeus, donker                                                       matig humeus, donker
                                                beigebruin, Edelmanboor                                                    beigebruin, Edelmanboor
                             1                                                                            1


                                        50                                                                         50
      -50-                                                                           -50-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                        MUON                 experts in bodem, ruimte en milieu



                                                                                                                             Huygensweg 24
                                                                                                                             5482 TG Schijndel
                                                                                                                             Telefoon 073 - 547 72 S3
                                                                                                                             E-mail   info@milon.nl
                                                                                                                             Internet www.milon.nl

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster                                    mmbg                                   mmog
Certificaatcode                                 12771058                               12771058
Deelmonsters                                    01, 02, 03, 04, 05, 06                 01, 01, 01, 04, 04, 04
Monstertraject (m -mv)                          0,00 - 0,55                            0,60 - 2,00
Humus                           /o ds           2,5                                    0,50
Lutum                           /o ds           2,8                                    3,5
Datum van toetsing                              30-4-2018                              30-4-2018
Monsterconclusie                                Voldoet aan Achtergrondwaarde          Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                                  Meetw        GSSD Index ^.5            Meetw        GSSD Index s0,5

OVERIG
Droge stof                      /o w/w                86,5          87,0 (6)                 88,8         89,0 (6)
Lutum                           “/o                    2,8                                    3,5
Organische stof (humus)         “/o                    2,5                                    0,50
Artefacten                      g
Aard artefacten                                        0                                      0


METALEN
barium                          mg/kg ds              49           173 (6)              ^0              ^6 (6)
cadmium                         mg/kg ds              ^,2          ^,2         -0,03         <0,2         <0,2       -0,03
kobalt                          mg/kg ds              ^,5          ^,4         -0,07         c1,5         <3,2       -0,07
koper                           mg/kg ds              11            22         -0,12         <5           <7         -0,22
kwik                            mg/kg ds               0,08          0,11         -0         <0,05        <0,05         -0
molvbdeen                       mg/kg ds              ^,5          ^,4         -0,01         <0,5         <0,4       -0,01
nikkel                          mg/kg ds               3,7          10,1       -0,38         <3           <5         -0,46
lood                            mg/kg ds              18            28         -0,05    ^0              <11          -0,08
zink                            mg/kg ds              42            95         -0,08    <20             ^1           -0,19


MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12         mg/kg ds              ^             14 (6)                   <5           18 (6)
Minerale olie C30 - C40         mg/kg ds              ^             14 (6)                   ^            18 (6)
Minerale olie C22 - C30         mg/kg ds              ^             14 (6)                   <5           18 (6)
Minerale olie C12 - C22         mg/kg ds              ^             14 (6)                   <5           18 (6)
minerale olie                   mg/kg ds          ^0             ^6            -0,03    <20             ^0           -0,02


PAK
naftaleen                       mg/kg ds              ^,01          ^,01                     <0,01        <0,01
fenanthreen                     mg/kg ds               0,05          0,05                    <0,01        ^,01
anthraceen                      mg/kg ds               0,01          0,01                    <0,01        <0,01
fluorantheen                    mg/kg ds               0,14          0,14                    <0,01        <0,01
benzo(a)anthraceen              mg/kg ds               0,07          0,07                    ^,01         <0,01
chryseen                        mg/kg ds               0,06          0,06                    <0,01        <0,01
benzo(k)fluorantheen            mg/kg ds               0,05          0,05                    <0,01        ^,01
benzo(a)pyreen                  mg/kg ds               0,06          0,06                    <0,01        <0,01
benzo(g,h,i)pervleen            mg/kg ds               0,06          0,06                    <0,01        <0,01
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen        mg/kg ds               0,06          0,06                    ^,01         <0,01
PAK                             mg/kg ds               0,567                                  0,07
PAK                             mg/kg ds                             0,57      -0,02                      <0,070     -0,04


PCB'S
PCB 28                          pg/kg ds                                                     ^            <4
PCB 52                          pg/kg ds                                                     <1           <4
PCB 101                         pg/kg ds                                                     <1           ^
PCB 118                         pg/kg ds                                                     <1           <4
PCB 138                         pg/kg ds                                                     <1           <4
PCB 153                         pg/kg ds                                                     ^            <4
PCB 180                         pg/kg ds              <1            <3                       <1           <4
PCB (7) (som, 0.7 factor)       pg/kg ds               4,9                                    4,9
PCB (som 7)                     pg/kg ds                          ^0               0                    ^5           0,01


                Geen toetsnorm aanwezig
<               kleiner dan de detectielimiet
8,88            ^ Achtergrondwaarde
                Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88            ^ Interventiewaarde
8,88            > Interventiewaarde
6               Heeft geen normwaarde
#               verhoogde rapportagegrens
GSSD            Gestandaardiseerde meetwaarde
Index           (GSSD - AW) 7 (I - AW)


                - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -




Projectcode: 20181426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                    MUON     expetĩs in bodem, ruimte en milieu



                                                                                             Huygensweg 24
                                                                                             5482 TG Schijndel
                                                                                             Telefoon 073 - 547 72 S3
                                                                                             E-mail   info@milon.nl
                                                                                             Internet www.milon.nl




Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

                                                  AW           WO             IND       I


METALEN
cadmium                            mg/kg ds         0,6            1,2          4,3     13
kobalt                             mg/kg ds        15            35           190      190
koper                              mg/kg ds        40            54           190      190
kwik                               mg/kg ds         0,15           0,83         4,8     36
molybdeen                          mg/kg ds          1,5         88           190      190
nikkel                             mg/kg ds        35            39           100      100
lood                               mg/kg ds        50           210           530      530
zink                               mg/kg ds       140           200           720      720


MINERALE OLIE
minerale olie                      mg/kg ds       190           190           500     5000


PAK
PAK                                mg/kg ds   _______ 15____ ______ 68_____    40       40


PCB'S
PCB (som 7)                        mg/kg ds         0,02           0,04         0,5      1




Projectcode: 20181426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                        Correspondentieadres
                                                                                                                        Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                        Tel.: +31 (0)10 231 4700 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                        www.synlab.nl
                                                                          Analyserapport


 MILON bv
 Mark Bergmans
 Huygensweg 24
                                                                                                                                                                      Blad 1 van 6
 5482 TG SCHIJNDEL




Uw projectnaam                                            : Trambaan
Uw projectnummer                                          : 20181426
SYNLAB rapportnummer                                      : 12771058, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                                  :3YGX3KH7

Rotterdam, 29-04-2018


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20181426. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technica! Director

 Q
                SYNLAB A"aOytics & Se,vim B.V. OS GEACCREDOTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDOTATOE GESTELDE CROTEROA VOOR TESTLABORATOROA CONFORM OSO/OEC 17025c2005 ONDER NR. L 028



    HSHN        AL ONZE W'ERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HAN□ELsREG1srER: KvK ROTTERDAM 24265286
    RvA l �LB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>SYNL/\[3 \t
MILON bv                                                                                                                                                     Blad 2 van 6
Mark Bergmans                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Trambaan                                                                                                                    Orderdatum      23-04-2018
Projectnummer                    20181426                                                                                                                    Startdatum      23-04-2018
Rapportnummer                    12771058           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018

Nummer          Monstersoort                     Monsterspecificatie


001            Grond (AS3000)                    mmbg mmbg 01 (5-55) 02 (5-30) 03 (5-30) 04 (5-30) 05 (0-50) 06 (0-50)
002            Grond (AS3000)                    mmog mmog 01 (60-110) 01 (110-160) 01 (160-200) 04 (80-100) 04 (100-150) 04 (150-200)


Analyse                                 Eenheid           Q                        001                            002


droge stof                             gew.-%            S                      86.5                           88.8
gewicht artefacten                     g                  s                       <1                             <1
aard van de artefacten                                    s                    geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)         % vd DS            s                       2.5                          <0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                          % vd DS            s                       2.8                            3.5


METALEN
barium                                 mg/kgds            s                       49                           <20
cadmium                                mg/kgds            s                     <0.2                          <0.2
kobalt                                 mg/kgds            s                     <1.5                          <1.5
koper                                  mg/kgds            s                       11                            <5
kwik                                   mg/kgds            s                     0.08                         <0.05
lood                                   mg/kgds            s                       18                           <10
molybdeen                              mg/kgds            s                     <0.5                          <0.5
nikkel                                 mg/kgds            s                      3.7                            <3
zink                                   mg/kgds            s                       42                           <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              mg/kgds S          <0.01                                                              <0.01
fenantreen             mg/kgds s           0.05                                                              <0.01
antraceen              mg/kgds s           0.01                                                              <0.01
fluoranteen            mg/kgds s           0.14                                                              <0.01
benzo(a)antraceen                      mg/kgds            s                    0.07                          <0.01
chryseen                               mg/kgds            s                    0.06                          <0.01
benzo(k)fluoranteen                    mg/kgds            s                    0.05                          <0.01
benzo(a)pyreen                         mg/kgds            s                    0.06                          <0.01
benzo(ghi)peryleen                     mg/kgds            s                    0.06                          <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen                 mg/kgds            s                    0.06                          <0.01
                                                                                    11                             11
pak-totaal (10 van VROM)               mg/kgds            s                   0.567                           0.07
(0.7 factor)


POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB28                   µg/kgds                           s                        <1                             <1
PCB52                   µg/kgds                           s                        <1                             <1
PCB101                  µg/kgds                           s                        <1                             <1
PCB118                  µg/kgds                           s                        <1                             <1
PCB138                  µg/kgds                           s                        <1                             <1
PCB153                  µg/kgds                           s                        <1                             <1
PCB180                  µg/kgds                           s                        <1                             <1
                                                                                      1                              1
som PCB(7) (0.7 factor) µg/kgds                           s                       4.9 1                          4.9 1


MINERALE OLIE


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 15O/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



   lfSTEN      AL ONZE W'ERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
   RvA l 018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>SYNL/\[3 \t
MILON bv                                                                                                                                                     Blad 3 van 6
Mark Bergmans                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Trambaan                                                                                                                    Orderdatum      23-04-2018
Projectnummer                    20181426                                                                                                                    Startdatum      23-04-2018
Rapportnummer                    12771058           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018

Nummer         Monstersoort                      Monsterspecificatie


001            Grond (AS3000)                    mmbg mmbg 01 (5-55) 02 (5-30) 03 (5-30) 04 (5-30) 05 (0-50) 06 (0-50)
002            Grond (AS3000)                    mmog mmog 01 (60-110) 01 (110-160) 01 (160-200) 04 (80-100) 04 (100-150) 04 (150-200)


Analyse                                 Eenheid           Q                        001                            002

fractie C10-C12                        mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C12-C22                        mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C22-C30                        mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C30-C40                        mg/kgds                                    <5                             <5
totaal olie C1D - C40                  mg/kgds            s                      <20                            <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                             Pacaaf,
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 15O/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



   lfSTEN      AL ONZE W'ERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
   RvA l 018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>SYNL/\[3 \t
MILON bv                                                                                                                                                    Blad 4 van 6
Mark Bergmans                                                           Analyserapport
Projectnaam                     Trambaan                                                                                                                    Orderdatum      23-04-2018
Projectnummer                   20181426                                                                                                                    Startdatum      23-04-2018
Rapportnummer                   12771058           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018



Monster beschrijvingen



001                                      De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                         voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                                      De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                         voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten


                                De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoîoVa.




                                                                                                                                                                            Pacaaf,
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 15O/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



  lfSTEN      AL ONZE W'ERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
  RvA l 018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>SYNL/\[3 \t
MILON bv                                                                                                                                                     Blad 5 van 6
Mark Bergmans                                                            Analyserapport
Projectnaam                      Trambaan                                                                                                                    Orderdatum                     23-04-2018
Projectnummer                    20181426                                                                                                                    Startdatum                     23-04-2018
Rapportnummer                    12771058           - 1                                                                                                      Rapportagedatum                29-04-2018



Analyse                                          Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                       Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                              15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).
                                                                                                                                                                         Grond
                                                                                                              (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                               Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                           Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                   Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                              AS3010-3
lutum (bodem)                                    Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                              6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
                                                                                                              conform NEN 6961)
cadmium                                          Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                           Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                            Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                             Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                              6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                             Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                              6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
                                                                                                              conform NEN 6961)
molybdeen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                           Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                             Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                        Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                                Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                         Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                              Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                   Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                               Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                           Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                    Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB28                                            Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB52                                            Grond (AS3000)                                               Idem
PCB101                                           Grond (AS3000)                                               Idem
PCB118                                           Grond (AS3000)                                               Idem
PCB138                                           Grond (AS3000)                                               Idem
PCB153                                           Grond (AS3000)                                               Idem
PCB180                                           Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                         Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                            Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster        Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking

001            Y6900748                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201




                                                                                                                                                                             Pacaaf,
               SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 15O/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



   lfSTEN      AL ONZE W'ERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
   RvA l 018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>SYNL/\[3 \t
MILON bv                                                                                                                                                    Blad 6 van 6
Mark Bergmans                                                           Analyserapport
Projectnaam                     Trambaan                                                                                                                    Orderdatum                     23-04-2018
Projectnummer                   20181426                                                                                                                    Startdatum                     23-04-2018
Rapportnummer                   12771058           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 29-04-2018



Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y6900946                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
001           Y6900739                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
001           Y5030474                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
001           Y5030465                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
001           Y6901030                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
002           Y6900927                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
002           Y6900934                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
002           Y6900939                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
002           Y6900941                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
002           Y6900945                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201
002           Y6900936                                          23-04-2018                        23-04-2018                         ALC201




                                                                                                                                                                            Pacaaf,
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 15O/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



  lfSTEN      AL ONZE W'ERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
  RvA l 018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                        experts in bodem, ruimte en milieu

                                                                        Huygemweg 24
                                                                        5482 TG Schijndel
                                                                        Telefoon 073 - 547 72 53
                                                                        E-mail info@milon.nl
                                                                        Internet www.milon.nl




 Verantwoording Veldwerkzaamheden
 projectnummer: 20181426
 projectnaam en plaats: Trambaan ong., Ossendrecht
 Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:
 - Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
 grondmonsters en waterpassen (protocol 2001)
 protocol            Datum/Periode
 2001                23 april 2018




 * Door ondertekening verklaart de veldwerker de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de
   opdrachtgever te hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL 51KB 2000 'Veldwerk bij
   milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek'.




Documentnummer: 2.2.14
revisiedatum 09-01-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>