<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BMV Spaubeek                                            9-02-23

inschatting elektrisch energie verbruik

                                                      gebruiks                    totaal        Sub       Huygen              afwijkingen
                                                      duur per       dagen per jaarverbruik   totalen   Benchmarkt aangevuld      tov
                                            kW          dag             jaar       kWh         kWh       8-2-2023 verbruikers Benchmarkt




sportveld verlichting via OVK voetbalclub                                                      18.420                    18.420

2 x mast hoofdveld                           17,2                3        200        10.320
2 x mast oefenveld                           12,9                3        200         7.740
beregening                                      3                4         30           360

Loods                                                                                          29.059                    29.059

heathers 2 x en radiator                     25,4                4        208        21.133
worden ze ingesteld op min temp?
dagen per jaar (6 maanden a 2 dagen)
verlichting                                  4,16                4        384         6.390
dagen per jaar (11 maanden a 2 dagen)
div apparatuur                                   1               4        384         1.536
dagen per jaar (11 maanden a 2 dagen)


Spech lunch cafe                                                                               66.126

friteuze/bakplaten * gelijkt 0,6             32,1             4           365        46.866                              46.866
koelingen                                       3            12           365        13.140
overig klein                                    2             4           365         2.920                 19.710                    -450
airco's                                         4             8           100         3.200

Overig niet gebouwgebonden gebruik                                                             30.000       27.000                   3.000
5W/m2, 2.000 uur/3.000 m2 BVO

Verlichting                                                                                    36.000       32.400                   3.600
6W/m2, 2.000 uur/3.000 m2 BVO

Klimatisering                                                                                 366.640

Luchtbehandelingskast                            26          16           365       151.840                104.000                  47.840
16 u/dag, ventilatorvermogen 26 kW

Warmtepomp aangesloten op lucht/all air
Koelen/verwarmen                                                                    175.200                160.000                  15.200
8 u per dag, 60 kW E-vermogen

Elektrische naverwarming
totaal 200 kW: deellast: 33 kW * 8 u/dag,
150 dagen                                                                            39.600                              39.600

elektrische boilers m.n. sport                                                                66.747
Verbruik warmwater 26 douches (100 dagen
per jaar spoelen a 5 minuten). Douchen 9
maanden 5 dagen per week 12 douches 30
minuten VV Spaubeek heeft 16 teams
(trainen + wedstrijden)                                                              57.987                 60.000                  -2.013
circulatienet                                                                         8.760                  8.760

Close-in boilers 31 st a 400 kWh/j                                                             12.400       12.400
                                                                                                           424.270       133.945    67.177
                                                                                                                     558.215
                                                                                              625.391                    625.391
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>