<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                          Gemeente Beek
                                                          t.a.v. Patrick Frijns

              Lindekensveld 5 bus 3.2
              B-3560 Lummen (België)
              Tel.: 013/52 36 61
                                                          via mail
              Fax: 013/52 36 64                           Patrick.Frijns@gemeentebeek.nl
              BTW BE 0449.560.059

              E-mail: info@triconsult.be
              Web: www.triconsult.be



uw kenmerk
ons kenmerk   KV/B22-080
  Lummen,     3 mei 2022                                                                            Pag. 1/5


              Geachte


              In navolging van de besprekingen d.d. 11/04/2022 en d.d. 26/04/2022, maken wij u hierbij
              onze bevindingen over, met betrekking tot de problematiek van de kerktoren van de Sint-
              Martinuskerk te Beek.

              Vergadering ter plaatse d.d. 11/04/2022, in aanwezigheid van:
              -     Sven Ignoul                    Triconsult nv                  Ingenieur (constructeur)
              -     Kristof Verreydt               Triconsult nv                  Ingenieur (constructeur)
              -     Karl Pesch-Konopka             Stadsherstel Limburg           Restauratiearchitect
              -     Fred Visschers                 Stichting
              -     Piet Pisters                   Stichting en kerkbestuur
              -     M.H.B. Kenis                   Pastoor en kerkbestuur
              -     Brenda Coenen                  Gemeente Beek
              -     Louis Ory                      Konstructieburo Ory bv         Adviserend constructeur
                                                                                  voor Stadsherstel Limburg

              Online vergadering d.d. 26/04/2022, in aanwezigheid van:
              -      Sven Ignoul                   Triconsult nv                 Ingenieur (constructeur)
              -      Kristof Verreydt              Triconsult nv                 Ingenieur (constructeur)
              -      Brenda Coenen                 Gemeente Beek
              -      Patrick Frijns                Gemeente Beek
              -      Angeline Valleau              Rijksdienst Cultureel Erfgoed
              -      Alwin van Hees                Rijksdienst Cultureel Erfgoed
              -      Ton Storms                    Adviesbureau Storms bv        Adviserend constructeur
                                                                                 voor RCE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                    TRICONSULT NV

                    Lindekensveld 5 bus 3.2                     E-mail: info@triconsult.be
                    B-3560 Lummen (België)                      Web: www.triconsult.be
                    Tel.: 013/52 36 61                          BTW BE 0449.560.059
                    Fax: 013/52 36 64
                                                                                    Pag. 2/5

1      Plaatsbezoek en bespreking d.d. 11/04/2022

Een plaatsbezoek werd uitgevoerd op 11/04/2022 waarbij de kerk en, in het bijzonder, de
kerktoren werden bezocht. De aanwezigheid van de scheuren, scheurplaatjes en schietlood
werden vastgesteld.

Door de aanwezigen werd een algemene toelichting gegeven over de stand van zake. Door
Louis Ory werd bijkomende toelichting gegeven over het voorstel voor
funderingsverbeteringen zoals voorgesteld in de overgemaakte documenten.

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werd een negatief advies gegeven aan
de Gemeente Beek voor de omgevingsvergunning voor het stabiliseren van de bodem onder
de fundamenten van de kerktoren (brief ref. 1183794 d.d. 4/04/2022). De belangrijkste
bezwaren betreffen:
-     geen objectieve onderbouwing aanwezig in de vorm van periodieke meetresultaten
      waaruit blijkt dat de toren onderhevig is aan een toenemende scheefstand en wordt er
      evenmin uit de doeken gedaan wat de mogelijke oorzaak is van deze scheefstand.
-     geen document aanwezig waarin het door de aanvrager verrichte onderzoek met het
      schietlood omschreven of gedocumenteerd is.
-     geen op schrift gestelde interpretatie aanwezig van de meetresultaten waaruit blijkt
      dat de toren daadwerkelijk scheef staat en dat de scheefstand toeneemt.
-     geen fysiek onderzoek uitgevoerd naar de opbouw, aanlegdiepte, breedte en de
      kwaliteit van de baksteen (of wellicht beton) van de funderingen van de toren én de
      kerk, met vooral ook aandacht voor de zuidgevel van de kerk, waar de overkluizing
      van de Keutelbeek mogelijk debet is aan problemen in de ondergrond.
-     geen opname verricht naar eventuele gebreken in de constructie van de toren
      waarmee de conditie ervan bepaald kan worden. Hierbij valt te denken aan
      scheurvorming in de wanden, zowel binnen als buiten.
-     niet door een geotechnisch adviseur beoordeeld of de aanwezige zettingsgevoelige
      lösslagen geschikt zijn om grondinjectie toe te passen met als doel om een
      bovenliggend extreem zwaar object te stabiliseren.
-     geen sprake van het verrichten van periodieke deformatiemetingen over een langere
      periode (minimaal 1-2 jaar) in de hele kerk, dus niet alleen in de toren.

...

Bovenstaande punten werden eveneens toegelicht tijdens het overleg d.d. 26/04/2022.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                     TRICONSULT NV

                     Lindekensveld 5 bus 3.2                     E-mail: info@triconsult.be
                     B-3560 Lummen (België)                      Web: www.triconsult.be
                     Tel.: 013/52 36 61                          BTW BE 0449.560.059
                     Fax: 013/52 36 64
                                                                                     Pag. 3/5

2      Vaststellingen tijdens plaatsbezoek, aangevuld met overgemaakte informatie

Het kerkgebouw vertoont aanzienlijke scheuren in de gewelven, voornamelijk nabij de toren.
Gelet op de oriëntatie van verschillende scheuren in de gewelven en muren, lijken deze
mogelijks het gevolg te zijn van een differentiële verzakking van de toren. Aangezien de toren
een massievere constructie betreft is het niet verwonderlijk dat deze leidt tot een grote
belasting op de ondergrond en daaruitvolgend tot een grotere compactie van de ondergrond
heeft geleid. Dergelijke zettingen kunnen, afhankelijk van het type ondergrond, nagenoeg
ogenblikkelijk optreden (tijdens de bouw) of over een zeer lange periode gespreid zijn.
Daarnaast zijn ook nog kruipvervormingen mogelijk die ook wel seculaire zettingen worden
genoemd, aangezien deze over de eeuwen kunnen gaan (seculair = honderdjarig).

Uit een opmetingen van de waterlijst ter hoogte van de galmgaten, op basis van waterpassing
(plan ref. B032, d.d. 5/01/2022), vertoont de toren een differentiële zetting van 57 mm van de
noordgevel en 53 mm van de westgevel, ten opzicht van de waterlijst in de zuidgevel. De
waterlijst in de oostgevel ligt op ongeveer hetzelfde niveau als in de zuidgevel.

Door het ontbreken van een monitoring van de scheefstand kan evenwel niet achterhaald
worden of de scheefstand toeneemt in de tijd of dat deze reeds gestabiliseerd is door de
consolidatie van de ondergrond. Het aanwezige schietlood is onvoldoende nauwkeurig om een
accurate meting uit te voeren. Tevens is niet gedocumenteerd wanneer deze werd geïnstalleerd
en wat de nulmeting betreft.

De uitgevoerde zware slagsonderingen geven een indicatie van de draagkracht van de
ondergrond. Deze zijn echter onvoldoende nauwkeurig om een accurate controleberekening
uit te voeren van de draagkracht en zettingen van de ondergrond. Het uitvoeren van statische
sonderingen (CPT) is noodzakelijk om de grondlagen onder de kerk in kaart te brengen.

Door het ontbreken van onderzoeksputten naar de funderingen kan er enkel vanuit uitgegaan
worden dat de funderingen conform de ontwerpplannen werden uitgevoerd. Het is evenwel
aangewezen om enkele onderzoeksputten te graven ter bevestiging van deze aannames,
desgevallend onder archeologische begeleiding.

Met betrekking tot de toepassing van een grondverbetering met polyurethaanhars, delen wij de
mening van Adviesbureau Storms dat er onvoldoende zekerheden zijn dat dit tot een verbeterd
draagvermogen van de ondergrond leidt. Het injecteren van PUR onder de funderingen van de
toren om de aanwezige scheefstand te reduceren lijkt ons onmogelijk en zou tevens kunnen
lijden tot aanzienlijke bijkomende schade in de aangrenzende gewelfschalen en muren. In de
conclusies van de master thesis “Uretek Deep Injection Method”, R. Van Reenen, 2006, TU
Delft, wordt aangegeven dat er geen stijfheids- of sterktetoename van de grond werd
vastgesteld. Het toepassen van grondinjecties met PUR lijkt ons dan ook geen antwoord te
bieden op de gestelde problemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                    TRICONSULT NV

                   Lindekensveld 5 bus 3.2                       E-mail: info@triconsult.be
                   B-3560 Lummen (België)                        Web: www.triconsult.be
                   Tel.: 013/52 36 61                            BTW BE 0449.560.059
                   Fax: 013/52 36 64
                                                                                     Pag. 4/5

3     Besluit
3.1   Bijkomend onderzoek
-     Opmeting van de huidige kerk en kerktoren
      De kerktoren en aangrenzende gevels van de kerk zijn door een landmeter op te meten
      waarbij tevens de scheefstand in kaart wordt gebracht. Er kan gebruik worden gemaakt
      van een klassieke opmeting met theodoliet of er kan een 3D scanning worden
      uitgevoerd.

-     Grondonderzoek
      Minstens 2 statische sonderingen zijn uit te voeren in de nabijheid van de toren, aan de
      noordzijde van de kerk. Teneinde ook een beeld te krijgen op variaties in de
      ondergrond rondom de kerk zelf is het aangewezen ook 2 sonderingen uit te voeren ten
      zuiden van de kerk. Hierbij is het wenselijk om minstens 1 elektrische sondering
      (CPTE) uit te voeren waarbij, naast de puntweerstand, ook de plaatselijke wrijving van
      de schacht wordt opgemeten op een nauwkeurige wijze. Om de dikte van de
      grindhoudende harde laag te bepalen, is een mechanische sonderingen van 20 ton te
      verkiezen. Elektrische sonderingen hebben immers een lagere toelaatbare
      puntweerstand, door de aanwezige elektrische sensoren. Door het uitvoeren van zowel
      elektrische als mechanische sonderingen kunnen enerzijds de schuifkarakteristieken
      van de zwakkere toplaag bepaald worden (nuttig voor eventuele paalfunderingen op
      wrijving) en kan anderzijds de dikte van de harde laag op grotere diepte bepaald
      worden.

-     Funderingsonderzoek
      Minstens 2 onderzoeksputten zijn te graven ter hoogte van de aansluiting tussen toren
      en schip/zijbeuk ter controle van de kwaliteit en geometrie van de funderingen.
      Archeologische begeleiding is aangewezen, al dan niet verplicht door RCE. Indien de
      aanzetdiepte van de funderingen, vermoedelijk op -2,5 m, niet veilig bereikt kan
      worden, zijn kernboringen (nagenoeg verticaal) uit te voeren doorheen het
      funderingsmetselwerk tot aan de onderzijde van de fundering. Op basis van de
      geboorden kernen kan tevens de kwaliteit van het funderingsmetselwerk visueel
      beoordeeld worden.

3.2   Monitoring
-     Scheefstandsmonitoring
      Een monitoring van de scheefstand is zo snel mogelijk op te starten. De monitoring
      dient te bestaan uit vaste punten met spiegels waarbij de posities in XYZ-coördinaten
      op regelmatige tijdstippen (min. 3 × per jaar) opgemeten worden. De
      monitoringspunten dienen door een landmeter geplaatst te worden op weldoordachte
      posities. Het is aangewezen om zowel op de toren als op enkele posities in (de
      gevelvlakken van) de kerk monitoringspunten aan te brengen, zodat het differentiële
      karakter van de zettingen duidelijk wordt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                TRICONSULT NV

                           Lindekensveld 5 bus 3.2                                   E-mail: info@triconsult.be
                           B-3560 Lummen (België)                                    Web: www.triconsult.be
                           Tel.: 013/52 36 61                                        BTW BE 0449.560.059
                           Fax: 013/52 36 64
                                                                                                             Pag. 5/5

         Aandacht dient ook te gaan naar de zuidgevel. Het is raadzaam om het
         monitoringsplan ter advies voor te leggen aan de RCE.
         Het opstarten van de scheefstandsmonitoring dient het uitvoeren van een
         funderingsverbetering niet in de weg te staan. Het kan gebruikt worden om de
         efficiëntie van de funderingsverbetering onder de toren te beoordelen en te oordelen of
         er ook problemen te verwachten zijn in het kerkgebouw.

         Controleberekening fundering
-        Controleberekening grensdraagvermogen funderingen
         Op basis van de gegevens van de sonderingen en onderzoeksputten dient het
         grensdraagvermogen en de zetting van de fundering van de toren berekend te worden.
         Indien het grensdraagvermogen een onvoldoende veiligheid op de toelaatbare belasting
         aangeeft, is het uitvoeren van een funderingsverbetering ten zeerste aangewezen. Op
         basis van de zettingsberekeningen van de toren en de aangrenzende gevels van het
         narthex en zijbeuk/schip, kan er ingeschat worden in hoeverre differentiële zettingen
         opgetreden zijn. Het lijkt ons zondermeer niet mogelijk om in te schatten in hoeverre
         nog bijkomende zettingen te verwachten zijn.

-        Funderingsverbetering
         Indien de controleberekening van de funderingen een onvoldoende veiligheid aantonen
         of op basis van de scheefstandmonitoring blijkt dat de zettingen nog toenemen, is een
         funderingsverbetering uit te voeren. De funderingsverbetering kan desgevallend
         bestaan uit het aanbrengen van micropalen of jetgroupalen doorheen het bestaande
         funderingsmetselwerk (kernboring) tot in de draagkrachtige grondlagen. De huidige
         technieken laten toe om, zonder uitgebreide graaf- of betonwerken (kepsen,
         verdeelbalken, ...) constructies op palen te zetten. Hierbij kunnen, met compacte
         machines, grote paallengtes bereikt worden.
         Indien een funderingsverbetering onder de kerktoren dient te worden aangebracht, zal
         moeten worden nagegaan of dit invloed zal hebben op de rest van de kerk. In het
         bijzonder dient aandacht besteed te worden aan de aansluiting van de gewelfschalen
         die grenzen aan de kerktoren. Triconsult is beschikbaar om hieromtrent bijkomend
         advies te verlenen.


Hoogachtend



dr. ing. Kristof Verreydt                                                                                ir. Sven Ignoul


Dit is een digitale versie en daarom niet ondertekend. Op verzoek zenden wij u een getekend exemplaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>