<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Notitie Externe veiligheid – Ontkluizing Roode Beek

Datum:           9 juli 2013                    Project:        Ontkluizing Roode Beek
Uw kenmerk:      -                              Locatie:        Brunssum
Ons kenmerk:     V085772aa.00001.djs            Betreft:        Onderzoek externe veiligheid gasleiding
Versie:          01_001

Inleiding
In het Regionaal Waterplan Parkstad Limburg en in het integrale aanpak Stroomgebied
Geleenbeek- Rode Beek is als kans opgenomen het verwijderen van de overkluizing van de Rode
Beek onder de mijnsteenberg Hendrik te Brunssum. De daartoe benodigde landschappelijke
werkzaamheden brengen met zich mee dat een bestaande hogedruk buisleiding voor aardgas
verlegd dient te worden. De invloed daarvan op de externe veiligheid is onderzocht, en wordt in
deze notitie gerapporteerd.


1       Invoergegevens en interessegebied

De risicoberekeningen die in deze notitie zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. Het interessegebied is weergegeven in figuur 1.1




Figuur 1.1
Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen (rode stippellijn: aardgasleiding)




                                Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein | T (030) 231 13 77
                                F (030) 234 17 54 | E info@lbpsight.nl | Bank 3642.36.558 | KvK 30073990 | BTW NL007093159B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2       Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie (tabel 2.1).

Tabel 2.1
Gegevens aardgasleidingen
 Eigenaar   Leidingnaam           Diameter [mm]                Druk [bar]             Datum aanleveren
                                                                                      gegevens
 Gasunie      Z-503-01            323.90                       40.00                  30-11-2012
 Gasunie      Z-503-05            168.30                       40.00                  30-11-2012
 Gasunie      Z-503-15            273.10                       40.00                  30-11-2012
 Gasunie      Z-503-17            114.30                       40.00                  30-11-2012
 Gasunie      Z-503-18            168.30                       40.00                  30-11-2012
 Gasunie      Z-503-20            168.30                       40.00                  30-11-2012

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.1

Figuur 2.1
Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied




- Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen

- Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is




                                  V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De gegevens van deze leidingen zijn actueel.




3       Populatie

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de aardgas-
transportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie voor de huidige situatie en de
plansituatie is geleverd door de Gemeente Brunssum, contactpersoon dhr. D. Gidding. Deze
gegevens zijn verwerkt in onderstaande weergegeven populaties in het rekenmodel. Daarbij zijn
zowel populatiepolygonen ingevoerd, alsmede gebruik gemaakt van populatiebestanden.




4       Invloedsgebied en plaatsgebonden risico

Voor de in de voorgaande paragraaf genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op
een achtergrondkaart.




                                 V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Figuur 4.1
Invloedsgebieden aardgasleidingen (rood)




In figuur 4.1 zijn de invloedsgebieden van de aardgasleidingen weergegeven. Binnen het invloeds-
gebied is de dichtheid laag te noemen, door het groene karakter van de omgeving en de ruimte-
intensieve industrie. Het is wel zo dat de gevolgen van calamiteiten woonlocaties kunnen bereiken,
zowel in de bestaande situatie als in de plansituatie. Omdat de ligging van de leiding richting de
woonwijk gaat verschuiven (zie ook bijlage I), zal de plansituatie is hier dus iets ongunstiger
worden.

Het toegepaste rekenmodel is CAROLA. De berekeningsrapportages voor respectievelijk de
huidige en de plansituatie zijn opgenomen in bijlage II en III.

Het plaatsgebonden risico is weergegeven in de onderstaande figuren 4.2.




                                V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                          - 1E-4

                                                                                          - 1E-5

                                                                                          - 1E-6

                                                                                          - 1E-7

                                                                                          - 1E-8




Figuur 5.6
Plaatsgebonden risico voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie

                                                                                     -6
Voor deze leiding wordt geen plaatsgebonden risico berekend groter dan 10 per jaar. Het
plaatsgebonden risico van het plan vormt daarmee geen belemmering.


5       Groepsrisico huidige situatie en plansituatie

Voor de leidingen is het groepsrisico berekend voor zowel de huidige als de plansituatie. In de
plansituatie vindt een verplaatsing van leiding Z-503-20 plaats in de richting van de woonwijk. Zie
hiervoor bijlage I. Omdat de verlegde leiding nog niet als een plansituatie bij de Gasunie bekend is,
is het niet mogelijk om het tracé van de plansituatie in het rekenmodel CAROLA in te lezen,
aangezien Gasunie de betreffende inputgegevens moet leveren. Voor de
groepsrisicoberekeningen is daarom het tracé van de gasleiding in de plansituatie niet ingevoerd,
maar is als alternatief de verandering/verplaatsing van het beïnvloedingsgebied en de daarbij
behorende populatie in het rekenmodel opgenomen als een extra polulatiepolygoon.

In de figuren 5.1 zijn de FN-curves gegeven van de (in termen van groepsrisico) ‘slechtste’
kilometer van het betreffende tracé voor de huidige en de plansituatie.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is
de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of
overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriën-
tatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde
groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. Bij een overschrijdingsfactor groter dan 0,1
is het van belang het niveau van het groepsrisico te verantwoorden.




                                 V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Huidige situatie




Plansituatie


Figuur 5.1
FN curves voor Z-503-20

De maximale overschrijdingsfactor van de leiding Z-503-20 wordt in beide situaties gevonden bij 87
                                          -8
slachtoffers en een frequentie van 8.51x10 . De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is
gelijk aan 0.064

Zowel in de huidige situatie als in de plansituatie bedraagt het niveau van het groepsrisico minder
dan 6,4% van de oriëntatiewaarde. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het GR ten gevolge
van het plan niet significant/zichtbaar toe. Er is daarmee geen belemmering voor het plan. Gelet op
het niveau van het groepsrisico is er geen noodzaak dit verder te verantwoorden.




LBP|SIGHT BV




dr. H.A.E. (Dirk-Jan) Simons




                                 V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage I   Ligging gasleiding huidige en plansituatie




                     V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Figuur Huidige situatie: locatie gasleiding aangegeven door rode stippellijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Figuur Plansituatie: locatie verlegde gasleiding aangegeven door roze lijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijlage II   Outputrapportage CAROLA Huidige situatie




                     V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve Risicoanalyse
  Huidige locatie leiding

             Door:
         H.A.E. Simons
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Huidige situatie, bestaand trace gasleiding




                                              Pagina 2 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Inhoud

Samenvatting ............................................................................................................. 2


1 Inleiding ................................................................................................................. 4


2 Invoergegevens ....................................................................................................... 5
   2.1 Interessegebied ................................................................................................ 5
    2.2 Relevante leidingen ........................................................................................... 5
    2.3 Populatie.......................................................................................................... 7


3 Plaatsgebonden risico ............................................................................................... 9
   3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie ........ 9
   3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 10
    3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 10
    3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 11
    3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 11
    3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 12


4 Groepsrisico screening ............................................................................................ 13
   4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 13
   4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 14
    4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 14
    4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 15
    4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 16
    4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 17


5 FN curves.............................................................................................................. 19
   5.1 Figuur 5.1 FN curve voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
   tussen stationing 16650.00 en stationing 17650.00 .................................................. 19
    5.2 Figuur 5.2 FN curve voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 ........................................................... 19
    5.3 Figuur 5.3 FN curve voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ................................................................ 20
    5.4 Figuur 5.4 FN curve voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ................................................................ 20
    5.5 Figuur 5.5 FN curve voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ................................................................ 20
    5.6 Figuur 5.6 FN curve voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 ........................................................... 21


6 Conclusies ............................................................................................................. 22


7 Referenties............................................................................................................ 23




                                                                                                         Pagina 3 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor   het   uitvoeren   van    risicoanalyses  aan   ondergrondse    gelegen   hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.


Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.


Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.


Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.


Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.


Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F∙N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.




                                                                             Pagina 4 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 09-07-2012.


Dit   project   is   opgeslagen     onder   de     naam      P:\085\085772aa\4.   Werkmap
LBPSIGHT\brunssum.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 09-07-2013.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Beek.


In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.


2.1 Interessegebied


Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen




2.2 Relevante leidingen


Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie.


Eigenaar         Leidingnaam      Diameter [mm]      Druk [bar]      Datum aanleveren
                                                                     gegevens
N.V.             Z-503-01         323.90             40.00           30-11-2012
Nederlandse
Gasunie

                                                                           Pagina 5 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>N.V.             Z-503-05        168.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-15        273.10           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-17        114.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-18        168.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-20        168.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie




De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied




Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is




De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:
Leidingnaam     Mitigerende          Begin         Eind stationing

                                                                           Pagina 6 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                  maatregel              stationing
Z-503-05          striktere              672.230          728.660
                  begeleiding van
                  werkzaamheden


2.3 Populatie


Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen




  Populatietype               Polygoonpunten          Populatiepolygoon

         Wonen

         Werken

     Evenement




Populatiepolygonen
Label             Type          Aantal        Dichtheid     Vervangmodus   Percentage
                                                                           Personen
Woningen          Wonen         396.0                       Toevoegen
huidig                                                      Nieuwe
                                                            Populatie
Zorgplein         Wonen         2140.0                      Toevoegen
                                                            Nieuwe
                                                                               Pagina 7 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                       Populatie



Populatiebestanden
Pad                           Type         Aantal   Percentage
                                                    Personen
Invoer carola\evenement.txt   Evenement    1
Invoer carola\werken.txt      Werken       118
Invoer carola\wonen.txt       Wonen        6




                                                        Pagina 8 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart.


3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                        Pagina 9 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                 Pagina 10 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                 Pagina 11 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie




  1E-4

  1E-5

  1E-6

  1E-7

  1E-8




                                                                 Pagina 12 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.


4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 16650.00 en stationing
17650.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 13 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3
Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 14 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 15 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5
Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 16 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 87
slachtoffers en een frequentie van 8.51E-008.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.064 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6
Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                          Pagina 17 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Pagina 18 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.


5.1 Figuur 5.1 FN curve voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 16650.00 en stationing 17650.00




5.2 Figuur 5.2 FN curve voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00




                                                                       Pagina 19 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.3 Figuur 5.3 FN curve voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00




5.4 Figuur 5.4 FN curve voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00




5.5 Figuur 5.5 FN curve voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00




                                                                 Pagina 20 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.6 Figuur 5.6 FN curve voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00




                                                                 Pagina 21 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>6 Conclusies




               Pagina 22 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>7 Referenties
[1]   Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
      Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.


[2]   Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302.
      7 december 2006.


[3]   Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van
      zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse
      Gasunie.    Rijksinstituut voor Volksgezondheid     en  Milieu. RIVM-rapport
      620121001/2008. 2008.


[4]   M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V.
      Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.




                                                                       Pagina 23 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage III   Outputrapportage CAROLA Plansituatie




                      V085772aa.00001.djs | versie 01_001 | 9 juli 2013   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve Risicoanalyse
    Verlegde leiding

             Door:
         H.A.E. Simons
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Toekomstige situatie, bestaand trace gasleiding met verlegd gebied populatie




                                                                               Pagina 2 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Inhoud

Samenvatting ............................................................................................................. 2


1 Inleiding ................................................................................................................. 4


2 Invoergegevens ....................................................................................................... 5
   2.1 Interessegebied ................................................................................................ 5
    2.2 Relevante leidingen ........................................................................................... 5
    2.3 Populatie.......................................................................................................... 7


3 Plaatsgebonden risico ............................................................................................... 9
   3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie ........ 9
   3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 10
    3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 10
    3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 11
    3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 11
    3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie ...... 12


4 Groepsrisico screening ............................................................................................ 13
   4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 13
   4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 14
    4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 14
    4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 15
    4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 16
    4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie..... 17


5 FN curves.............................................................................................................. 19
   5.1 Figuur 5.1 FN curve voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
   tussen stationing 16650.00 en stationing 17650.00 .................................................. 19
    5.2 Figuur 5.2 FN curve voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 ........................................................... 19
    5.3 Figuur 5.3 FN curve voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ................................................................ 20
    5.4 Figuur 5.4 FN curve voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ................................................................ 20
    5.5 Figuur 5.5 FN curve voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ................................................................ 20
    5.6 Figuur 5.6 FN curve voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
    tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 ........................................................... 21


6 Conclusies ............................................................................................................. 22


7 Referenties............................................................................................................ 23




                                                                                                         Pagina 3 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor   het   uitvoeren   van    risicoanalyses  aan   ondergrondse    gelegen   hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.


Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.


Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.


Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.


Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.


Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F∙N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.




                                                                             Pagina 4 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 09-07-2012.


Dit   project   is   opgeslagen     onder   de     naam      P:\085\085772aa\4.   Werkmap
LBPSIGHT\brunssum.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 09-07-2013.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Beek.


In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.


2.1 Interessegebied


Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen




2.2 Relevante leidingen


Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie.


Eigenaar         Leidingnaam      Diameter [mm]      Druk [bar]      Datum aanleveren
                                                                     gegevens
N.V.             Z-503-01         323.90             40.00           30-11-2012
Nederlandse
Gasunie

                                                                           Pagina 5 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>N.V.             Z-503-05        168.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-15        273.10           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-17        114.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-18        168.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie
N.V.             Z-503-20        168.30           40.00              30-11-2012
Nederlandse
Gasunie




De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied




Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is




De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:
Leidingnaam     Mitigerende          Begin         Eind stationing

                                                                           Pagina 6 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                  maatregel              stationing
Z-503-05          striktere              672.230          728.660
                  begeleiding van
                  werkzaamheden


2.3 Populatie


Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen




  Populatietype               Polygoonpunten          Populatiepolygoon

         Wonen

         Werken

     Evenement




Populatiepolygonen
Label             Type          Aantal        Dichtheid     Vervangmodus   Percentage
                                                                           Personen
Woningen          Wonen         396.0                       Toevoegen
huidig                                                      Nieuwe
                                                            Populatie
Zorgplein         Wonen         2140.0                      Toevoegen
                                                            Nieuwe
                                                                               Pagina 7 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                               Populatie
Toename       Wonen           238.0            Toevoegen
dichtheid                                      Nieuwe
door                                           Populatie
verlegging



Populatiebestanden
Pad                                   Type         Aantal   Percentage
                                                            Personen
Invoer carola\evenement.txt           Evenement    1
Invoer carola\werken.txt              Werken       118
Invoer carola\wonen.txt               Wonen        6




                                                                Pagina 8 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart.


3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                        Pagina 9 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                 Pagina 10 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                 Pagina 11 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie




  1E-4

  1E-5

  1E-6

  1E-7

  1E-8




                                                                 Pagina 12 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.


4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 16650.00 en stationing
17650.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 13 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3
Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 14 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 15 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5
Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                           Pagina 16 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 87
slachtoffers en een frequentie van 8.51E-008.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.064 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6
Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie




                                                                          Pagina 17 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Pagina 18 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.


5.1 Figuur 5.1 FN curve voor Z-503-01 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 16650.00 en stationing 17650.00




5.2 Figuur 5.2 FN curve voor Z-503-05 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00




                                                                       Pagina 19 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>5.3 Figuur 5.3 FN curve voor Z-503-15 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00




5.4 Figuur 5.4 FN curve voor Z-503-17 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00




5.5 Figuur 5.5 FN curve voor Z-503-18 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00




                                                                 Pagina 20 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>5.6 Figuur 5.6 FN curve voor Z-503-20 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00




                                                                 Pagina 21 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>6 Conclusies




               Pagina 22 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>7 Referenties
[1]   Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
      Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.


[2]   Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302.
      7 december 2006.


[3]   Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van
      zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse
      Gasunie.    Rijksinstituut voor Volksgezondheid     en  Milieu. RIVM-rapport
      620121001/2008. 2008.


[4]   M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V.
      Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.




                                                                       Pagina 23 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>