<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MEMO
PROJECT            BMV Heerlerbaan
PROJECTNR.         SLM016206
ONDERWERP          Onderzoek stikstofdepositie
REFERENTIE         SLM016206.NOT003.AC.NG
AUTEUR             Ann-Sofie Corthouts
DATUM              15 juni 2021
1         INLEIDING
In het gebied tussen de Corisbergweg en de Vullingsweg ontwikkelt de gemeente Heerlen een
Brede Maatschappelijke Voorziening Heerlerbaan. Twee scholen worden samengebracht en
daarnaast wordt voorzien in een peuteropvang, kinderdagverblijf en BSO, een bibliotheek, een
welzijnsorganisatie, een huisartsenpraktijk en een sportzaal. Het gebouw wordt (net zoals in de
huidige situatie) aangehecht aan het huidige gemeenschapshuis De Caumerbron. De meeste
functies zijn in de huidige situatie reeds aanwezig binnen het plangebied en worden
samengevoegd. De toevoeging van de BMV betreft de basisschool De Windwijzer (met circa 200
kinderen) en de sporthal. Voorafgaand aan de realisatie van de nieuwe BMV wordt het huidig
schoolgebouw gesloopt. De sloop van de bibliotheek/huisartsenpraktijk zal plaatsvinden na de
realisatie van de nieuwbouw. In het kader van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure is
door WSP onderzocht of de sloop en bouw en/of het gebruik van de nieuwe BMV zouden kunnen
leiden tot een relevante toename van stikstofdepositie in nabij gelegen Natura 2000-gebieden.
2         WETTELIJK KADER
2.1       WET NATUURBESCHERMING
Het is verboden om een plan vast te stellen dat significante gevolgen heeft voor de
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied.
De Wet natuurbescherming voorziet in het beschermen van het Natura 2000-gebied tegen
handelingen buiten het Natura 2000-gebied met significante gevolgen voor beschermde habitats
en hieraan gekoppelde soorten. Conform art. 2.8 lid 1 Wnb kan over een plan dat significante
gevolgen kan hebben op soorten en habitats pas worden besloten nadat een passende beoordeling
is opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor het
gebied. Deze passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van
het betreffende gebied niet worden aangetast.
Met betrekking tot stikstofdepositie wordt in de voortoets bepaald of het plan tot een relevante
toename van de stikstofdepositie kan leiden. Daarom wordt in eerste instantie bepaald of het plan
tot een toename van de stikstofdepositie kan leiden en zo ja, of significant negatieve effecten als
gevolg van de berekende toename in één of meerdere Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen
worden uitgesloten of niet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2.2         KLEINE, TIJDELIJKE DEPOSITIES
In de aanleg- of bouwfase van een project wordt materieel ingezet dat slechts tijdelijk
stikstofemissie veroorzaakt. In de Handreiking Voortoets Stikstof1, gepubliceerd door BIJ12, d.d.
februari 2021 is aangegeven dat kleine, tijdelijke depositietoenames als gevolg van
bouwwerkzaamheden niet leiden tot significante effecten voor Natura 2000-gebieden. Als
uitgangspunt wordt daarbij gehanteerd dat een project met alléén kleine, tijdelijke deposities in
de aanleg- of bouwfase kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar (of
een equivalent hiervan) in beginsel niet vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie. In
beginsel geldt deze lijn voor alle vormen van tijdelijke emissies in de aanlegfase, in de praktijk zal
dit met name mobiele werktuigen en de aan-/afvoer van materiaal en materieel betreffen. Indien
de stikstofdepositie in de aanlegfase groter is dan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar
(of een equivalent hiervan) óf er is sprake van een depositiebijdrage in de gebruiksfase op een
door stikstof overbelaste locatie in een Natura 2000-gebied, dan kan wel sprake zijn van een
vergunningplicht op het gebied van stikstof.
Bovengenoemde redeneerlijn wordt ook door de Provincie Limburg onderschreven 2 en is in lijn
met de vrijstelling van vergunningplicht ten aanzien van de aanlegfase zoals deze is voorzien in
de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, die naar verwachting op 1 juli 2021 in werking
treedt.
3           UITGANGSPUNTEN
3.1         SITUATIE
Het plangebied is gelegen tussen de Corisbergweg en de Vullingsweg in Heerlen. De ligging van
het plangebied ten opzichte van de omgeving is weergegeven in figuur 3-1.
1 De Handreiking en de achtergrondinformatie is te vinden via https://www.bij12.nl/nieuws/handreiking-
    voortoets-stikstof/
2
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 23 juni 2020 ingestemd met bovenstaande beleidslijn inzake
    tijdelijke deposities. De portefeuillehouder H.J.H. Mackus heeft dat namens Gedeputeerde Staten van
    Limburg op 31 juli 2020 (brief met ref. 2020/29574) bekend gemaakt aan Provinciale Staten van Limburg.
    Het GS-besluit is op dit moment niet openbaar maar zodra de onderbouwing via de website van ‘BIJ12’
    wordt bekendgemaakt wordt het GS-besluit alsnog openbaar gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Figuur 3-1 Ligging plangebied (blauw gemarkeerd)
3.2        RELEVANTE NATURA 2000-GEBIEDEN
In de omgeving van het plangebied bevinden zich diverse relevante Natura 2000-gebieden3 waar
dan ook door AERIUS gerekend wordt (zie paragraaf 3.4), waaronder:
     -     Geleenbeekdal op circa 1,2 km
     -     Kunderberg op circa 2,7 km;
     -     Brunssummerheid op circa 4,5 km.
3.3        STIKSTOFEMISSIE SLOOP- EN BOUWFASE
De sloop en bouw van de nieuwe BMV zal leiden tot een tijdelijke stikstofemissie als gevolg van:
     - brandstofverbranding door mobiele werktuigen op de bouwplaats;
     - brandstofverbranding door transport voor aan- en afvoer van materiaal, materieel en
           personeel.
Aangezien nog geen verdere detailinformatie bekend is voor de sloop- en bouwfase, is ten
behoeve van voorliggend onderzoek uitgegaan van een sloop-/bouwtijd van maximaal 2 jaar en is
3 Natura 2000-gebieden waar stikstofgevoelige habitattypes of leefgebieden van habitatsoorten aanwezig zijn
   die te maken hebben met een (naderende) overbelasting door stikstof en waar ook door AERIUS gerekend
   wordt. Daar waar niet door AERIUS gerekend wordt, kan ervan uitgegaan worden dat er geen (kans op)
   overschrijding van de kritische depositiewaarde bestaat en dat hier per definitie geen sprake kan zijn van
   significante gevolgen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>bepaald bij welke maximale emissie geen depositie groter dan 0,05 mol/ha/jaar wordt
veroorzaakt. In dat geval zijn significante gevolgen namelijk uitgesloten. Daarna is beoordeeld of
het aannemelijk is dat het plan binnen deze maximale emissie gerealiseerd kan worden (en het
plan dus uitvoerbaar wordt geacht). Om deze maximale emissie als gevolg van de sloop- en
bouwfase te kunnen bepalen zijn twee globale bronnen van stikstofemissie in AERIUS
gemodelleerd:
     (1) Emissie als gevolg van brandstofverbranding mobiele werktuigen: hiervoor is een
          oppervlaktebron gemodelleerd ter plaatse van het plangebied. Voor deze bron zijn de
          standaard kenmerken uit AERIUS Calculator aangehouden voor de sector ‘Mobiele
          werktuigen – Bouw en Industrie’. Voor de berekening is er in eerste instantie vanuit
          gegaan dat 50% van de in te zetten mobiele werktuigen zware (vermogen 300-560 kW) en
          relatief oude machines betreffen die over STAGE IIIa motoren4 beschikken en dat de
          overige 50% machines met een STAGE IV motor betreffen;
     (2) Emissie als gevolg van brandstofverbranding bouwverkeer: hiervoor is een lijnbron
          gemodelleerd vanaf het plangebied. Voor het bouwverkeer wordt uitgegaan van een
          route via de Romeinenstraat tot aan de aansluiting met de Heerlerbaan. Vanaf de
          Heerlerbaan wordt ervan uitgegaan dat het verkeer in ieder geval wordt opgenomen in
          het heersende verkeersbeeld. Voor deze bron zijn de standaard kenmerken uit AERIUS
          Calculator aangehouden voor de sector ‘Wegverkeer – Binnen bebouwde kom’.
3.4       STIKSTOFEMISSIE GEBRUIKSFASE
Het uitgangspunt voor de nieuwe BMV is dat deze volledig ‘gasloos’ wordt, zodat deze in de
toekomst geen emissie van NOx veroorzaakt als gevolg van gebouwverwarming of bereiding warm
tapwater. De enige relevante bron van stikstofemissie is de verkeersgeneratie als gevolg van het
plan. Door de gemeente Heerlen is aangegeven dat de verkeerstoename als gevolg van de nieuwe
functies van het plan 217 mvt/etmaal bedraagt en is een overzicht aangeleverd van de verdeling
van deze verkeersgeneratie over het netwerk in de omgeving van het plangebied. In bijlage 1 zijn
deze aangeleverde gegevens betreffende de verkeersgeneratie opgenomen.
3.5       REKENMETHODE
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator 5. De berekeningen zijn
uitgevoerd conform de toelichtingen opgenomen in de calculator.
De berekeningen zijn uitgevoerd in de rekenconfiguratie “Bereken natuurgebieden”. Dit betekent
dat alleen de rekenpunten worden gebruikt die relevant zijn voor de toetsing aan de Wet
natuurbescherming.
4 De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het bouwjaar en
   het vermogen van het mobiele werktuig. Tegenover STAGE IIIA (bouwjaar 2006/2008) vereist STAGE IIIB
   (bouwjaar 2011/2012) een vermindering van 90% fijnstof (PM) en 50% stikstofoxides (NOx). STAGE IV
   (bouwjaar 2014 of jonger) vereist daarbovenop een vermindering van 80% stikstofoxide (NOx) en laat bijna
   geen fijnstof toe (Best Beschikbare Technieken).
5 AERIUS versie mei 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>4           RESULTATEN
4.1         ALGEMEEN
Het aspect stikstofdepositie dient te worden beoordeeld op jaarbasis. Dit betekent dat per jaar
dient te worden bepaald of sprake is van een relevante toename van stikstofdepositie in relevante
Natura 2000-gebieden. De berekeningen voor de sloop- en bouwfase respectievelijk gebruiksfase
zijn worstcase uitgevoerd voor de rekenjaren 2021 en 2022 omdat ervan uitgegaan wordt dat door
het schoner worden van voertuigen de emissie van de transportbewegingen in latere jaren
afneemt.
4.2         SLOOP- EN BOUWFASE
Voor de sloop- en bouwfase is bepaald dat een emissie als gevolg van deze fase van maximaal 436
kg NOx op jaarbasis geen depositieresultaten oplevert boven 0,05 mol/ha/jaar, zie bijlage 2, en dus
niet leidt tot significante effecten. Om tot deze maximale emissie te komen is in de berekeningen
uitgegaan van:
      - Een emissie op de bouwplaats van circa 405 kg NOx op jaarbasis. Dit is vergelijkbaar met
            de verbranding van 15.900 liter brandstof door bouwmachines met STAGE klasse IIIa
            motoren en 15.900 liter brandstof door bouwmachines met STAGE IV motoren, dergelijke
            machines kunnen hiermee circa 2.120 uur per jaar6 worden gebruikt. Daarnaast is
            rekening gehouden met 636 uur stationair draaien7;
      - Een emissie van circa 31 kg NOx op jaarbasis als gevolg van het bouwverkeer: hierbij is
            worstcase uitgegaan van 2.000 personenwagens of bestelwagens die per jaar naar de
            bouwlocatie kunnen komen (365 dagen per jaar) en 4.000 vrachtwagens die per jaar
            naar de bouwlocatie kunnen komen (365 dagen per jaar). Zowel de heen- als terug
            beweging is hierbij in rekening gebracht.
Op basis van onze ervaring in soortgelijke projecten 8 wordt geoordeeld dat het bouwplan
uitvoerbaar zal zijn binnen de hierboven genoemde maximale emissie en bijbehorende
uitgangspunten. Indien de sloop- en bouwfase beperkt kan blijven tot maximaal 1 jaar, dan
kunnen zelfs nog meer mobiele werktuigen en transporten worden ingezet zonder dat dit leidt tot
significante effecten (omdat bij een tijdelijke toename van maximaal 1 jaar de drempelwaarde 0,1
mol/ha/jaar bedraagt).
4.3         GEBRUIKSFASE
Voor de gebruiksfase van BMV Heerlerbaan in Heerlen is berekend dat de stikstofemissie als
gevolg van de verkeersaantrekkende werking van het plan niet leidt tot een toename van
stikstofdepositie op relevante nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Voor de invoergegevens en
rekenresultaten uit AERIUS wordt verwezen naar bijlage 3.
6 Uitgaande van een brandstofverbruik van 15 liter/uur
7 Hierbij is er van uitgegaan dat de mobiele werktuigen gedurende 30% van de tijd stationair draaien.
8 Voor de realisatie van een nieuw gezondheidszorgcentrum in Maastricht op een perceel van circa 6.200 m 2 is
    uitgegaan van een brandstofverbruik van 14.250 liter door bouwmachines met STAGE IV motoren en in
    totaal 438 transporten zwaar verkeer en 107 transporten licht verkeer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>4.3.1     GEVOELIGHEIDSANALYSE
In bijlage 4 heeft tevens een gevoeligheidsanalyse plaatsgevonden ten aanzien van de
gebruiksfase. Geconcludeerd is dat zelfs indien de verkeersaantrekkende werking verdubbeld zou
worden dat dan alsnog geen toename van stikstofdepositie wordt berekend.
5         CONCLUSIE
Voor de realisatie van de nieuwe BMV in Heerlen is geconcludeerd dat noch de sloop-/bouwfase
noch de gebruiksfase van het plan leidt tot significant negatieve effecten in de nabijgelegen
Natura 2000-gebieden. Voor de sloop- en bouwfase is geoordeeld dat een realistisch bouwproces
in geen geval zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie van meer dan 0,05 mol/ha/jaar
gedurende maximaal 2 jaar. Voor de gebruiksfase is daarnaast geen sprake van een toename van
de stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Significante gevolgen voor
beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten als gevolg van stikstofdepositie zijn daarmee
op voorhand uitgesloten. De instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden worden
gerespecteerd en de natuurlijke kenmerken worden niet aangetast. De Wet natuurbescherming
vormt vanuit het aspect stikstofdepositie dus ook geen belemmering voor het plan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
1
    AANGELEVERDE GEGEVENS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>AANGELEVERDE GEGEVENS</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Op basis van het aantal extra leerlingen en het aantal extra activiteiten kan ingeschat worden dat de
toekomstige verkeersgeneratie op de volgende manier over de gehele dag verdeeld wordt:
         •   Dag: 85-90%
         •   Avond: 10-15%
         •   Nacht: 0%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>et

</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
2
    BEREKENINGEN AERIUS: BOUWFASE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BEREKENINGEN AERIUS:
BOUWFASE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                 Dit document bevat rekenresultaten van
                                 AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                 berekende stikstofbijdragen per
                                 stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                 basis van rekenpunten die overlappen met
                                 habitattypen en/of leefgebieden die
                                 aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                 natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                 aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                 mogelijk wel relevant.
                                 De berekening op basis van stikstofemissies
                                 gaat uit van de componenten ammoniak
                                 (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
                                 Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                 Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                 toelichting verwijzen wij u naar de website
                                 www.aerius.nl.
Berekening Bouwfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens
                                 Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                 bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                 documentatie is te raadplegen via:
                                 https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                    pagina 1/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Resultaten
       Contact        Rechtspersoon                         Inrichtingslocatie
                      WSP Nederland B.V.                    Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht
      Activiteit      Omschrijving                          AERIUS kenmerk
                      BMV Heerlerbaan                       RzUvS8J7Tkc4
                      Datum berekening                      Rekenjaar                       Rekenconfiguratie
                      10 juni 2021, 09:06                   2021                            Berekend voor natuurgebieden
Totale emissie                         Situatie 1
                      NOx              436,07 kg/j
                      NH3              < 1 kg/j
   Resultaten         Natuurgebied                                                          Bijdrage
     Hectare met
  hoogste bijdrage    Geleenbeekdal                                                         0,05
        (mol/ha/j)
   Toelichting       Bouwfase - maximaal toegestane emissie
          Resultaten  Bouwfase                                                                            RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                                                         pagina 2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                             Resultaten
Locatie
Bouwfase
Emissie      Bron
             Sector
                                                             Emissie NH3          Emissie NOx
Bouwfase
                      Bouwplaats                               < 1 kg/j         405,02 kg/j
                      Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie
                      Transport                                < 1 kg/j            31,05 kg/j
                      Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
  Resultaten Bouwfase                                                 RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                      pagina 3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Resultaten
 Resultaten       Natuurgebied                                                           Hoogste bijdrage      Bijdrage op
                                                                                                               (bijna)
     stikstof                                                                                                  overbelaste
                                                                                                               hexagonen*
  gevoelige
Natura 2000       Geleenbeekdal                                                          0,05
   gebieden
     (mol/ha/j)
                  Kunderberg                                                             0,02
                  Brunssummerheide                                                       0,01
                  Geuldal                                                                0,01
                  *  Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
                     géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
                     hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
                     stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
       Resultaten Bouwfase                                                                          RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                                                    pagina 4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Resultaten
  Resultaten         Geleenbeekdal
             per
                      Habitattype                                                  Hoogste bijdrage     Bijdrage op
 habitattype                                                                                            (bijna)
        (mol/ha/j)                                                                                      overbelaste
                                                                                                        hexagonen*
       voor de 10
stikstofgevoelige     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                           0,05
    Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat     H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)                   0,05
                      ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01
                      ZGLg05 Grote-zeggenmoeras                                    0,01
                      H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)   0,01
                      ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)                 0,01
                      L91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)   0,01                 -
                     Kunderberg
                      Habitattype                                                  Hoogste bijdrage     Bijdrage op
                                                                                                        (bijna)
                                                                                                        overbelaste
                                                                                                        hexagonen*
                      H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)                   0,02
                      H6210 Kalkgraslanden                                         0,01
          Resultaten Bouwfase                                                                 RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                                              pagina 5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Resultaten
           Brunssummerheide
            Habitattype                                                           Hoogste bijdrage     Bijdrage op
                                                                                                       (bijna)
                                                                                                       overbelaste
                                                                                                       hexagonen*
            H4030 Droge heiden                                                    0,01
            H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                           0,01
            H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm                       0,01
            H91D0 Hoogveenbossen                                                  0,01
            H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm                         0,01
            H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)                              0,01
            H3160 Zure vennen                                                     0,01
            H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                              0,01
           Geuldal
            Habitattype                                                           Hoogste bijdrage     Bijdrage op
                                                                                                       (bijna)
                                                                                                       overbelaste
                                                                                                       hexagonen*
            H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)                            0,01
            H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)            0,01
            H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                                    0,01
            H6210 Kalkgraslanden                                                  0,01
           *  Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
              géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
              hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
              stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
Resultaten Bouwfase                                                                          RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                                            pagina 6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten
  Emissie                                            Naam                     Bouwplaats
(per bron)                                           Locatie (X,Y)            198566, 320035
   Bouwfase
                                                     NOx                      405,02 kg/j
                                                     NH3                      < 1 kg/j
                Voertuig           Omschrijving            Brandstof     Stationair     Cilinder Stof                    Emissie
                                                         verbruik (l/j)      bedrijf  inhoud (l)
                                                                            (uren/j)
                STAGE IV, 300 <=   mobiele werktuigen        15.900            318        15,0 NOx                92,91 kg/j
                kW < 560, bouwjaar STAGE IV                                                      NH3                  < 1 kg/j
                2014 (Diesel)
                STAGE IIIa, 300 <= mobiele werktuigen        15.900            318        15,0 NOx                312,11 kg/j
                kW < 560, bouwjaar STAGE IIIa                                                    NH3                  < 1 kg/j
                2006 (Diesel)
                                                     Naam                     Transport
                                                     Locatie (X,Y)            198416, 320252
                                                     NOx                      31,05 kg/j
                                                     NH3                      < 1 kg/j
                Soort               Voertuig                          Aantal voertuigen Stof                             Emissie
                Standaard           Licht verkeer                      4.000,0 / jaar NOx                            1,12 kg/j
                                                                                         NH3                          < 1 kg/j
                Standaard           Zwaar vrachtverkeer                8.000,0 / jaar NOx                         29,93 kg/j
                                                                                         NH3                          < 1 kg/j
     Resultaten Bouwfase                                                                              RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                                                      pagina 7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Resultaten
 Disclaimer      Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis        Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS         versie 2020_20210525_2040287d5b
                  Database       versie 2020_20210525_2040287d5b
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
      Resultaten  Bouwfase                                                                                                RzUvS8J7Tkc4 (10 juni 2021)
                                                                                                                                         pagina 8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
3
    BEREKENINGEN AERIUS: GEBRUIKSFASE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BEREKENINGEN AERIUS:
GEBRUIKSFASE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                 Dit document bevat rekenresultaten van
                                 AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                 berekende stikstofbijdragen per
                                 stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                 basis van rekenpunten die overlappen met
                                 habitattypen en/of leefgebieden die
                                 aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                 natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                 aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                 mogelijk wel relevant.
                                 De berekening op basis van stikstofemissies
                                 gaat uit van de componenten ammoniak
                                 (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
                                 Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                 Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                 toelichting verwijzen wij u naar de website
                                 www.aerius.nl.
Berekening Gebruiksfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens
                                 Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                 bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                 documentatie is te raadplegen via:
                                 https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                   pagina 1/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten
       Contact        Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie
                      WSP Nederland B.V.               Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht
      Activiteit      Omschrijving                     AERIUS kenmerk
                      BMV Heerlerbaan                  RVCZMXFMosi5
                      Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie
                      10 juni 2021, 09:35              2022                              Berekend voor natuurgebieden
Totale emissie                         Situatie 1
                      NOx              6,44 kg/j
                      NH3              < 1 kg/j
   Resultaten         Natuurgebied
     Hectare met
  hoogste bijdrage    Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)
   Toelichting       Gebruiksfase
          Resultaten  Gebruiksfase                                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                                                     pagina 2/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                            Resultaten
  Locatie
Gebruiksfase
  Emissie      Bron
               Sector
                                                             Emissie NH3         Emissie NOx
Gebruiksfase
                            1 Caumerweg                        < 1 kg/j              < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            2 Romeinenstraat                   < 1 kg/j              < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            3 Palestinastraat                  < 1 kg/j              < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            4 Jeruzalemstraat                  < 1 kg/j              < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            5 Vullingsweg                      < 1 kg/j              < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            6 Vullingsweg                      < 1 kg/j              < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
    Resultaten Gebruiksfase                                          RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                    pagina 3/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                        Resultaten
           Bron                                          Emissie NH3         Emissie NOx
           Sector
                        7 Vullingsweg                      < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        8 Vullingsweg                      < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        9 Bautscherweg                     < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        10 Corisbergweg                    < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        11 Corisbergweg                    < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        12 Corisbergweg                    < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        13 Bethlehemstraat                 < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        14 Nazarethstraat                  < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        15 Bautscherweg                    < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        16 Bautscherweg                    < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        17 Corisbergweg                    < 1 kg/j              < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
Resultaten Gebruiksfase                                          RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                pagina 4/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                       Resultaten
   Emissie                                 Naam                  1 Caumerweg
(per bron)                                 Locatie (X,Y)         198198, 320142
 Gebruiksfase
                                           NOx                   < 1 kg/j
                                           NH3                   < 1 kg/j
                Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
                Standaard    Licht verkeer                19,1 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                           NH3                  < 1 kg/j
                                           Naam                  2 Romeinenstraat
                                           Locatie (X,Y)         198448, 320264
                                           NOx                   < 1 kg/j
                                           NH3                   < 1 kg/j
                Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
                Standaard    Licht verkeer                 5,5 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                           NH3                  < 1 kg/j
                                           Naam                  3 Palestinastraat
                                           Locatie (X,Y)         198511, 320328
                                           NOx                   < 1 kg/j
                                           NH3                   < 1 kg/j
                Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
                Standaard    Licht verkeer                38,1 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                           NH3                  < 1 kg/j
     Resultaten Gebruiksfase                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                               pagina 5/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                  Resultaten
                                      Naam                  4 Jeruzalemstraat
                                      Locatie (X,Y)         198588, 320311
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                43,6 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  5 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198554, 320225
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                41,1 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  6 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198599, 320084
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                51,0 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 6/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                  Resultaten
                                      Naam                  7 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198611, 319968
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                92,9 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  8 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198617, 319882
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                25,4 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  9 Bautscherweg
                                      Locatie (X,Y)         198554, 319889
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                 1,0 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 7/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                  Resultaten
                                      Naam                  10 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198491, 319989
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                16,2 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  11 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198437, 320125
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                 5,9 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  12 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198390, 320200
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                 3,6 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 8/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                  Resultaten
                                      Naam                  13 Bethlehemstraat
                                      Locatie (X,Y)         198642, 320162
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                21,8 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  14 Nazarethstraat
                                      Locatie (X,Y)         198669, 320023
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                20,0 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  15 Bautscherweg
                                      Locatie (X,Y)         198680, 319924
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                30,0 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 9/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                  Resultaten
                                      Naam                  16 Bautscherweg
                                      Locatie (X,Y)         198381, 319819
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                19,1 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  17 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198336, 320340
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                 3,6 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                         pagina 10/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Resultaten
 Disclaimer      Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis        Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS         versie 2020_20210525_2040287d5b
                  Database       versie 2020_20210525_2040287d5b
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
      Resultaten  Gebruiksfase                                                                                         RVCZMXFMosi5 (10 juni 2021)
                                                                                                                                        pagina 11/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE
        4
            BEREKENINGEN AERIUS: GEBRUIKSFASE - GEVOELIGHEIDSANALYSE
wsp.com                                                      pagina 13/14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>        BEREKENINGEN AERIUS:
        GEBRUIKSFASE -
        GEVOELIGHEIDSANALYSE
wsp.com                      pagina 14/14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                 Dit document bevat rekenresultaten van
                                 AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                 berekende stikstofbijdragen per
                                 stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                 basis van rekenpunten die overlappen met
                                 habitattypen en/of leefgebieden die
                                 aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                 natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                 aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                 mogelijk wel relevant.
                                 De berekening op basis van stikstofemissies
                                 gaat uit van de componenten ammoniak
                                 (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
                                 Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                 Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                 toelichting verwijzen wij u naar de website
                                 www.aerius.nl.
Berekening Gebruiksfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens
                                 Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                 bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                 documentatie is te raadplegen via:
                                 https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                  RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                  pagina 1/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten
       Contact        Rechtspersoon                      Inrichtingslocatie
                      WSP Nederland B.V.                 Gaetano Martinolaan 50, 6229 GS Maastricht
      Activiteit      Omschrijving                       AERIUS kenmerk
                      BMV Heerlerbaan                    RUmPvTN32WRQ
                      Datum berekening                   Rekenjaar                       Rekenconfiguratie
                      10 juni 2021, 09:42                2022                            Berekend voor natuurgebieden
Totale emissie                          Situatie 1
                      NOx               12,88 kg/j
                      NH3               < 1 kg/j
   Resultaten         Natuurgebied
     Hectare met
  hoogste bijdrage    Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)
   Toelichting       Gebruiksfase - gevoeligheidsanalyse
          Resultaten  Gebruiksfase                                                                  RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                                                   pagina 2/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                            Resultaten
  Locatie
Gebruiksfase
  Emissie      Bron
               Sector
                                                             Emissie NH3       Emissie NOx
Gebruiksfase
                            1 Caumerweg                        < 1 kg/j           1,63 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            2 Romeinenstraat                   < 1 kg/j             < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            3 Palestinastraat                  < 1 kg/j             < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            4 Jeruzalemstraat                  < 1 kg/j           1,24 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            5 Vullingsweg                      < 1 kg/j           1,37 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                            6 Vullingsweg                      < 1 kg/j           1,51 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
    Resultaten Gebruiksfase                                        RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                   pagina 3/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                        Resultaten
           Bron                                          Emissie NH3       Emissie NOx
           Sector
                        7 Vullingsweg                      < 1 kg/j          1,94 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        8 Vullingsweg                      < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        9 Bautscherweg                     < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        10 Corisbergweg                    < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        11 Corisbergweg                    < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        12 Corisbergweg                    < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        13 Bethlehemstraat                 < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        14 Nazarethstraat                  < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        15 Bautscherweg                    < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        16 Bautscherweg                    < 1 kg/j          1,09 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
                        17 Corisbergweg                    < 1 kg/j            < 1 kg/j
                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom
Resultaten Gebruiksfase                                        RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                              pagina 4/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten
   Emissie                                 Naam                   1 Caumerweg
(per bron)                                 Locatie (X,Y)          198198, 320142
 Gebruiksfase
                                           NOx                    1,63 kg/j
                                           NH3                    < 1 kg/j
                Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
                Standaard    Licht verkeer                38,1 / etmaal NOx                    1,63 kg/j
                                                                           NH3                  < 1 kg/j
                                           Naam                   2 Romeinenstraat
                                           Locatie (X,Y)          198448, 320264
                                           NOx                    < 1 kg/j
                                           NH3                    < 1 kg/j
                Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
                Standaard    Licht verkeer                 11,1 / etmaal NOx                    < 1 kg/j
                                                                           NH3                  < 1 kg/j
                                           Naam                   3 Palestinastraat
                                           Locatie (X,Y)          198511, 320328
                                           NOx                    < 1 kg/j
                                           NH3                    < 1 kg/j
                Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
                Standaard    Licht verkeer                76,2 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                           NH3                  < 1 kg/j
     Resultaten Gebruiksfase                                                    RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                               pagina 5/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten
                                      Naam                  4 Jeruzalemstraat
                                      Locatie (X,Y)         198588, 320311
                                      NOx                   1,24 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                87,2 / etmaal NOx                    1,24 kg/j
                                                                      NH3                   < 1 kg/j
                                      Naam                  5 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198554, 320225
                                      NOx                   1,37 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                82,2 / etmaal NOx                    1,37 kg/j
                                                                      NH3                   < 1 kg/j
                                      Naam                  6 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198599, 320084
                                      NOx                   1,51 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer               102,0 / etmaal NOx                    1,51 kg/j
                                                                      NH3                   < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 6/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten
                                      Naam                  7 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198611, 319968
                                      NOx                   1,94 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer               185,8 / etmaal NOx                   1,94 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  8 Vullingsweg
                                      Locatie (X,Y)         198617, 319882
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                50,9 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  9 Bautscherweg
                                      Locatie (X,Y)         198554, 319889
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                 1,6 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 7/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten
                                      Naam                  10 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198491, 319989
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                32,4 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  11 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198437, 320125
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                11,8 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  12 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198390, 320200
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                 7,1 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 8/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten
                                      Naam                  13 Bethlehemstraat
                                      Locatie (X,Y)         198642, 320162
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                43,6 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  14 Nazarethstraat
                                      Locatie (X,Y)         198669, 320023
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer               40,0 / etmaal NOx                      < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  15 Bautscherweg
                                      Locatie (X,Y)         198680, 319924
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                59,9 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                          pagina 9/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten
                                      Naam                  16 Bautscherweg
                                      Locatie (X,Y)         198381, 319819
                                      NOx                   1,09 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                38,1 / etmaal NOx                   1,09 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
                                      Naam                  17 Corisbergweg
                                      Locatie (X,Y)         198336, 320340
                                      NOx                   < 1 kg/j
                                      NH3                   < 1 kg/j
           Soort        Voertuig                    Aantal voertuigen Stof                    Emissie
           Standaard    Licht verkeer                 7,2 / etmaal NOx                     < 1 kg/j
                                                                      NH3                  < 1 kg/j
Resultaten Gebruiksfase                                                    RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                         pagina 10/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Resultaten
 Disclaimer      Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis        Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                  AERIUS         versie 2020_20210525_2040287d5b
                  Database       versie 2020_20210525_2040287d5b
                  Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                  https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
      Resultaten  Gebruiksfase                                                                                        RUmPvTN32WRQ (10 juni 2021)
                                                                                                                                        pagina 11/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>