<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Mijnwater – Putboring HLH-GT-03
 Geluidprognose boorwerkzaamheden




Opdrachtgever
Mijnwater Energy B.V.
Contactpersoon


Kenmerk


Versie
01
Datum
7 augustus 2023
Auteur




Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein | T (030) 231 13 77 | F (030) 234 17 54
E info@lbpsight.nl | www.lbpsight.nl | IBAN: NL62 RABO 036 42 36 558 | KvK 30073990 | BTW NL007076083B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


1    Inleiding en samenvatting ........................................................................................................ 3

2    Uitgangspunten ......................................................................................................................... 4

     2.1      Situatie ................................................................................................................................................................. 4
     2.2      Grenswaarden ................................................................................................................................................... 5
     2.3      De boorinstallatie ............................................................................................................................................ 5

3    Geluidprognose ......................................................................................................................... 8

4    Conclusie en advies ................................................................................................................... 9




Bijlagen

Bijlage I     Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008)




                                                      R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1       Inleiding en samenvatting


In opdracht van de Mijnwater Energy B.V. is een prognose opgesteld van de te verwachten
geluidemissie van een geothermie putboring, put HLH-GT-03 op de locatie aan de
Terhoevenderweg te Heerlen.


De boring zal uitgevoerd worden met de Tacrom Futura 2 boorinstallatie. Het geluid van deze
installatie is gedurende de complete bedrijfsduur gemonitord tijdens diverse werkzaamheden voor
Nobian in de regio Enschede/Hengelo. Aan de hand van de resultaten van deze eerdere metingen
is de “Noise Footprint” van deze installatie bepaald (zie rapport R001_02_088108ab van 7 juli 2023).
Deze maximale geluidcontour wordt nu gebruikt voor de geluidprognose van de geplande
activiteiten op HLH-GT-03.


Uit eerder verrichte geluidmonitoring blijkt dat de Noise Footprint van de Tacrom Futura 2 verder
reikt dan de afstand tot de meest nabijgelegen woningen. Om die reden zal er dan ook een
geluidafscherming opgericht worden waarmee het geluid in de richting van de nabijgelegen
woningen fors gereduceerd zal worden, zodat daarmee voldaan zal worden aan de
geluidgrenswaarden zoals gesteld in het Barmm.




                                R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2       Uitgangspunten


Dit hoofdstuk geeft de uitgangspunten van de geluidprognose. Allereerst een beschrijving van de
situatie te Heerlen, vervolgens de van toepassing zijnde normstelling en tot slot een korte
beschrijving van de boorinstallatie.




2.1     Situatie

Figuur 2.1 geeft de boorlocatie te heerlen. De afstand van de boorput tot de meest nabijgelegen
woningen aan het Varenerf ten zuiden bedraagt ca. 92 m.


Om de geluidemissie in de richting van de nabijgelegen woningen voldoende te kunnen reduceren,
wordt aan de ZZO- en ONO-zijde van het boorterrein een geluidscherm opgericht bestaande uit
gestapelde zeecontainers: vier lagen op elkaar.


Het boren van de put zal naar verwachting maximaal 20 dagen in beslag nemen.




Figuur 2.1
De boorlocatie en de meest nabijgelegen woningen ten zuiden aan het Varenerf




                                 R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2     Grenswaarden

Sinds 3 april 2008 is het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (“Barmm”) van kracht (zie
bijlage I). Deze stelt geluideisen ten aanzien van de te verrichten booractiviteiten. De belangrijkste
eisen met betrekking tot de boring te Heerlen zijn de volgende.
-       Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Lnacht mag op een afstand van 300 m (gemeten
        vanuit het hart van de installatie) niet meer bedragen dan 50 dB(A).
-       Als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de
        boorinstallatie, monitort en registreert de uitvoerder het geluid continu.
-       Er dient dan tevens vooraf aangetoond te worden dat het geluidniveau in de woning
        gedurende de nachtperiode niet meer bedraagt dan 30 dB(A). Gelet op de bij een matig tot
        gemiddeld geïsoleerde woning minimaal optredende geluidwering van -20 dB, zal hieraan
        voldaan worden indien buiten voor de gevel het Lnacht niet meer bedraagt dan 50 dB(A).
-       Het maximale geluidniveau LAmax mag niet meer bedragen dan 60 dB(A) in de nachtperiode.
-       De grenswaarden voor het maximale geluidniveau zijn niet van toepassing voor het laden
        en lossen, transportbewegingen, pipehandling en het verbranden van (aard)gas. Dergelijke
        activiteiten dienen (indien mogelijk) alleen gedurende de dagperiode (07:00 - 19:00 uur)
        plaats te vinden.
De geluideisen voor de avond en dag zijn 5 dB respectievelijk 10 dB ruimer.




2.3     De boorinstallatie

Elke boorinstallatie kent een aantal typische componenten / onderdelen. Aan diverse
boorinstallaties is door LBP|SIGHT in het verleden onderzoek gedaan naar de geluidbijdrage van de
diverse componenten. De resultaten van deze metingen hanteren we hier ter illustratie van het
belang ervan. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de diverse delen van de boorinstallatie.


Het vaststellen van geluid reducerende maatregelen wordt gecompliceerd door het feit dat de
optelsom van alle geluidbronnen bepalend is voor de uitstraling naar de omgeving. In tabellen 2.1
en 2.2 zien we de diverse deelbijdragen zoals indicatief bepaald zijn voor de Tacrom Futura 2
boorinstallatie, zowel met als zonder het effect van geluidreducerende maatregelen.


We concentreren ons op de representatieve bedrijfssituatie (“RBS”), wat bij booractiviteiten
normaliter het boorsegment net na het “Tophole boren” betreft. Aangezien het hier slechts een
ondiepe put betreft, zal dit zonder meer een worst-case situatie betreffen. Er wordt dan geboord
met een grote boordiameter met relatief grote torque en rpm, de generatoren produceren veel
vermogen etc. Tijdens andere bedrijfssituaties (o.a. tijdens het “Trippen”) zal de geluidemissie
duidelijk lager zijn, met name omdat de topdrive dan niet of nauwelijks in bedrijf is.




                                 R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Figuur 2.2
Layout van de diverse delen van de Futura-2 / HH-75 boorinstallatie



De diverse bronsterktes in tabel 2.1 geven een beeld van de relevante maximale geluidbijdragen
van de diverse componenten (eigen metingen Tacrom zoals in 2020 door hen aangeleverd). Hierin
zijn echter nog niet het geluidreducerende effect van de onderlinge afscherming van de diverse
objecten zelf, en de eventueel te treffen organisatorische en technische maatregelen verwerkt.
Verder zullen ook niet alle deelbronnen gelijktijdig in bedrijf zijn, alleen de RBS is namelijk
bepalend voor de beoordeling.
Tabel 2.1 geeft een bovengrens van de gecumuleerde geluidemissie. In de praktijk zal vanwege
uitmiddeling van perioden met meer en minder intensieve activiteiten tijdens de
beoordelingsperiode een lager gecumuleerd geluidniveau optreden. Deze nachtgemiddelde
waarde is vervolgens maatgevend voor de beoordeling.


Bij de geluidprognose in het volgende hoofdstuk gaan we uit van de resultaten van de
geluidmonitoring zoals weergegeven met de Noise Footprint van de Tacrom Futura-2/HH-75. Deze
over de gehele boortijd van diverse boorputten gemeten geluidemissie geeft namelijk, ten opzichte
van een theoretisch opgesteld rekenmodel, het meest nauwkeurige beeld van het in de praktijk
optredende geluidniveau tijdens een representatieve nacht.




                                  R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De in dit rapport gepresenteerde opsplitsing in deelbronnen is met name bruikbaar bij het bepalen
van het effect van geluidreducerende maatregelen aan één of enkele specifieke geluidbronnen.


Tabel 2.1
Bijdrage van de belangrijkste geluidbronnen van de boorinstallatie
Futura-2 Drillmec HH75                                                                        Sound Power Level
                                                                                   % tijd         Lwr     Lwr,eq           LAeq,300m
Topdrive+rotary                                                                        100%       101       101    dB(A)   42
Activities on Drilling Floor                                                           100%        80        80    dB(A)   21
Drawworks                        Emot 95 continu + fluittoon kort bij in bedrijf       100%        98        98    dB(A)   39
Rig Engine HH-75                 Caterpillar C-15                                       90%       109       108    dB(A)   49 dB(A)
Generator pack 220 kVA                                                                 100%        96        96    dB(A)   37
Generator pack 450 kVA           Diesel Engine 410 kW                                  100%       105       105    dB(A)   46 dB(A)
Mudpumps TWS600 (3x)                                                                    70%       106       104    dB(A)   45
Mudpump Engines (2x)             Caterpillar C-15                                       70%       101        99    dB(A)   40
Mudmixer                                                                                20%        97        90    dB(A)   31
Mixer centrifuge                                                                        20%       109       102    dB(A)   43
Shakers (2x)                                                                            80%        97        96    dB(A)   37
Booster Pump Centrifuge                                                                 90%       106       106    dB(A)   47 dB(A)
Cementing unit                                                                          10%       111       101    dB(A)   42
Air compressor (2x)                                                                     50%       107       104    dB(A)   45
Hydraulic crane 60t                                                                     20%       103        96    dB(A)   37
Traffic / local transport        mainly at daytime                                       5%       103        90    dB(A)   31
Unpredicted Noise Sources        possibly less during nighttime                        100%       100       100    dB(A)   41
Lw [dB(A)] total Sound Power Level:                                                                       114 dB(A)
LAeq,total at 300 m [dB(A)]:                                                                                               55 dB(A)




                                           R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3       Geluidprognose


Als uitgangspunt bij de geluidprognose worden hier de gemeten waarden gebruikt die ten
grondslag liggen aan de Noise Footprint van de Tacrom Futura 2 zoals gerapporteerd in rapport
R001_02_088108ab van 7 juli 2023. Voor de modellering van de geluidoverdracht wordt nu
uitgegaan van samengestelde geluidbronnen die gefit zijn op de resultaten van de eerder verrichte
geluidmonitoring. Hieruit is de volgende Noise Footprint van de Tacrom Futura 2 boorinstallatie
vastgesteld:
-       Futura-2/HH-75 zonder Sound Wall: Lnacht =50 dB(A) geluidcontour op 310 m;
-       Futura-2/HH-75 met 10 m hoge Sound Wall: nog niet gemeten
Vervolgens leiden we hieruit de volgende twee samengestelde geluidbronnen af:
-       Samengestelde geluidbron afgeschermd door SW: model: h = 3 m; Lw = 111 dB(A);
-       Hoog gesitueerde bronnen (geen rotary!): in model: h = 15 m; Lw = 94 dB(A).


Figuur 3.1 geeft de geluidcontour Lnacht = 50 dB(A) tijdens de representatieve bedrijfssituatie (Noise
Footprint, worst-case voor een boring) ingetekend voor de boorput HLH-GT-03. Voor meer inzicht
zijn ook de contouren van gelijk Lnacht van 52 en 54 dB(A) ingetekend.




Figuur 3.1      Geluidcontouren van gelijk Lnacht = 50 – 52 - 54 dB(A)




                                 R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4       Conclusie en advies


Uit eerder verrichte geluidmonitoring blijkt dat de Noise Footprint van de Tacrom Futura 2 verder
reikt dan de afstand tot de meest nabijgelegen woningen bij de geplande putlocatie HLH-GT-03 te
Heerlen. Om die reden zal er dan ook een geluidafscherming opgericht worden waarmee het
geluid in de richting van de nabijgelegen woningen fors gereduceerd zal worden. Deze “Sound
Wall” aan de ZZO- en ONO-zijde van het boorterrein zal bestaan uit vierhoog gestapelde
zeecontainers. Hiermee zal ter plaatse van de nabijgelegen woningen ook in de meest kritische
nachtperiodes voldoen worden aan de geluidgrenswaarden zoals gesteld in het Barmm.




                                R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijlage I
Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008)




                          R001_01_L23055 | 7 augustus 2023   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008)

Voor werkzaamheden met mobiele installaties op land gelden zijn volgende artikelen inzake geluid
van toepassing (Hoofdstuk 3).


§ 2. Geluid


Artikel 18
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.   langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: (LAr, LT) het gemiddelde van de afwisselende niveaus
     van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en
     beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai;
b.   maximaal geluidsniveau: (LAmax) maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand «F» of
     «fast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
     industrielawaai;
c.   geluidsniveau: geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.


Artikel 19
Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax),
veroorzaakt door de mobiele installatie en de in verband met de mobiele installatie verrichte
werkzaamheden en activiteiten geldt:


a.   de niveaus op de in de tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen bedragen niet meer dan de in
     die tabel aangegeven waarden:


     Tabel I

                                                                      07–19 uur   19–23 uur    23–07 uur

          LAr,LT, op een afstand van 300 meter vanaf de
                                                                      60 dB(A)    55 dB(A)     50 dB(A)
          mobiele installatie
          LAr,LT in geluidsgevoelige gebouwen op een afstand
          van 300 meter of minder vanaf de mobiele                    40 dB(A)    35 dB(A)     30 dB(A)
          installaties
          LAmax op een afstand van 300 meter vanaf de
                                                                      70 dB(A)    65 dB(A)     60 dB(A)
          mobiele installatie


b.   de in tabel I opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op het laden
     en lossen, transportbewegingen, pipehandling en het verbranden van (aard)gas in de open
     lucht;
c.   de activiteiten, genoemd onder b, vinden plaats tussen 07:00 en 19:00 uur, tenzij dit
     redelijkerwijs niet mogelijk is;




                                   R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>d.   de in de tabel aangegeven waarden in geluidsgevoelige gebouwen gelden alleen indien de
     gebruiker ervan toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van
     geluidmetingen;
e.   als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de
     boorinstallatie, monitort en registreert de uitvoerder het geluid continu. De monitoring
     geschiedt zodanig dat een goede indicatie wordt verkregen van het equivalent geluidsniveau
     op de gevel van de meest met geluid belaste woning;
f.   als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de
     boorinstallatie wordt voorafgaand aan de boring in een rapport van een akoestisch onderzoek
     op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen aangetoond dat aan de
     geluidniveaus uit tabel I, dan wel volgens een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 20,
     kan worden voldaan. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen
     om te voorkomen dat de geldende geluidniveaus worden overschreden. Het akoestisch
     onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen met
     industrielawaai. De resultaten van dit akoestische onderzoek worden uiterlijk vier weken
     voorafgaand aan de boring bij de inspecteur-generaal der mijnen ingediend.


Artikel 20
1.   Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die hoger zijn dan de waarden die
     zijn vermeld in Tabel I, indien de waarden in Tabel I naar het oordeel van Onze Minister op
     basis van de best beschikbare techniek niet haalbaar zijn.
2.   Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die lager zijn dan de waarden die
     vermeld zijn in Tabel I, indien naar het oordeel van Onze Minister lagere waarden uit een
     oogpunt van bescherming van het milieu noodzakelijk zijn voor zover die op basis van de best
     beschikbare techniek technisch haalbaar zijn.
3.   Van een beschikking als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt kennis gegeven in de
     Staatscourant en in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan huis-bladen.
4.   Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid waarden tot gevolg heeft die
     aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, is op de voorbereiding van het
     maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.


Artikel 21
1.   Voor de etmaalwaarde van de verkeersbewegingen van en naar de mobiele installatie geldt
     een streefwaarde van 50 dB(A).
2.   Bij ministeriele regeling worden regels gegeven betreffende de beoordeling van
     etmaalwaarden van de verkeersbewegingen.




                                R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>§ 3. Lucht


Artikel 24
1.   In geval van het gebruik van een fakkel is deze ontworpen met het oog op optimale
     afgasverbranding met een minimum rendement van 99%.
2.   Minimaal 48 uur voorafgaand aan het affakkelen wordt een fakkelprogramma ingediend bij de
     inspecteur-generaal der mijnen, waarin aandacht wordt besteed aan:
     a.      duur van het fakkelen;
     b.      tijdstip waarop het fakkelen plaats zal vinden;
     c.      maatregelen om geluidsbelasting voor omwonenden te voorkomen, dan wel te
             beperken.
3.   De inspecteur-generaal der mijnen kan eisen stellen aan het affakkelen ter bescherming van
     het milieu en ter voorkoming van geluidoverlast.



§ 8. Documenten


Artikel 43
1.   Er is een handleiding op de mobiele installatie aanwezig waarin regels zijn gesteld door de
     uitvoerder ten aanzien van transportbewegingen, pipehandling, het verbranden van aardgas in
     de openlucht en andere geluidsintensieve activiteiten.
2.   De regels, bedoeld in het eerste lid, beperken de schade aan milieu en overlast voor de
     omgeving zo goed mogelijk.
3.   De uitvoerder draagt er zorg voor dat een ieder die werkzaam is op de mobiele installatie
     bekend is met de handleiding en de regels, bedoeld in het eerste lid, naleeft.




                                R001_01_L23055 | 7 augustus 2023                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>