<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                  SL-1
                                                                                       1




                                                                             SL-1
                                                                                  0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             weg
                                                                                                                  +   12
                                                                                                                      89.43
                                                                                                                                      +
                                                                                                13                                                    +
                                                                                                90.29                                                  88.01
                                                                                                                                                         87.66
                                                                                                 +




                                                                                                                                                           87.95       +
                                                                                                          14                                                                                 +
                                                                                                          89.60
                                                               SL-9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      der
                                                                                                                                                                                                              Poort                                      88.03
                                                                                            +




                                                                                                                                                                                                             88.02
                                                                                                                                                                                                                                 +




                                                                                                                                                                                                                                                       88.01
                                                                                     +




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ven
                                                                                                                                                                                                                                 +




                                                                                                                                                           16502
                                                                                 +




                                                                                                                                                                                                                                 +




                                                                                                                                        87.58
                                                                                                                                          87.70                                                                                                87.91
                                                                                                                                      87.64
                                                                             +




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hoe
                                            SL-8
                                                                                                                                                                                                                             +




                                                                                                                                                                                                                                             88.00
                                                                        +




                                                                                                                                                                                     87.89
                                                                                                                              16000




                                                                                                                                                                                                                             +
                                                                    +




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ter
                                                          en




                                                                                                                                                                                                                             +
                                               er uit met
                                                     werk




                                                                                                                                                                                                                                             87.67
                                                                +
                                                     il
                                    rg no teversch




                                                                                                                                                                                                                         +
                                                            +




                           S L -7                                                                                 87.53
                                                                                                                    87.20
                                                                                                1300




                                                                                                                                                                                                                                     87.64
                                                                              4500
                                         g nad




                                                                                                                      87.54
                                                                                                                                                                                                                         +
                                          g

                                                       +




                                                                                                                                      18499           14000
                          Koum rking hoo




                                                                                                                                                                       87.74
                                                                                                                                                                                                                         +
                                                                                                      m
                                                                                                 0x2.5
                                                   +
                               enbe




                                                                                            5 12.
                            Afwe

                                               +




                                                                                           H-7




                                                                                                                                                                                                                     +
                                                                                     RIG H




                                                                                                                                                                                                                         87.52
            SL-6
                                           +




                                                                                                                                                                                                                 +




                                                                                                                                                                                                                                                                                   LEGENDA
                                                                                                 87.07
                                       +




                                                                                                                                                                                                             +




                                                                                         87.30                                                       87.46
                                                                                                                                                                                                                                                                                            AANEENGESLOTEN BODEMVOORZIENING (VLOEISTOFKEREND)
                                                                                                87.30
                                                                                    28000




                                                                                                                                                                                                                                                                                            UITVOERING IN FEREX PLATEN OF ASFALT (NTB)
                                   +




                                                                                                                                                                                                         +




                                                                                                                                                                                                                                                                                            AFWATERING SCHOON REGENWATER
                               +




                                                                                                                                                                                                     +




                                                                                                                                                                                                             87.34


      88.88
                          +




                                                                                                                                                                                                 +




SL-588.88                                                                                                                                                                                                                                                                                   AFWATERING PROCESWATER EN REGENWATER OP WERKTERREIN
   88.88                    88.11
                                                                     86.54
                                                                     87.20
                           88.11                      87.55
                      +




                          88.11                              87.40
                                                                                                                                                                                             +




                                                     87.55      87.40
                                                                   87.38
                                                                      87.36
                                                    87.55 87.40    87.38
                                                               87.40                                                                                                                                                                                                                        AFWERKING HOOGTEVERSCHIL KOUMENBERG (NADER UIT TE WERKEN)
                                                                     87.36
                                                            87.40                                                                87.29
                                                                    87.36
                  +




                                                                                                                                87.29
                                                                                                                                                                                         +




                                                                                                                                87.29                                                                87.21
                                                                            87.16
                                                                            86.87                                                                                                                                                                                                           BESTAANDE AFWATERINGSGREPPEL
                                                                                                                                                                                                 87.21
              +




                                                                                                                                                                                                 87.21
                                                                                                                                                                                     +




                                                                                                                                                                                                                                                                                            TIJDELIJKE OMLEIDING GREPPEL
                                                                                                                                                                               +
                                                                                                                                              legger




                                                                                                                                                                                                                                                                             +
            +




                                                                                                                       87.11
                                                                                                                                          Trekker met op




                                                                                                                                                                  Opvangput met roosterdeksel                                                                                               BOUWHEKWERK
                                                                                                                                                                           +




              87.80                                                86.93                                                                                       voor opvang proces- en terreinwater,
              +




                                                                 86.69
                                                               86.92                                                                                                  afvoer via tankwagens                                                                                87.70
                                                                                                                                                                                         87.02                                                                                              BESTAANDE INGEMETEN MAAIVELDHOOGTE
                                                                                                                                                                       +




                                                                                                                  87.07
                  +




                                                                                                                                                                                                                                                                           88.75
                                                                                                                                                                   +




                                                                                                                                                                                                                                                                                            BESTAANDE BEREKENDE MAAIVELDHOOGTE
                  +




                                                                                                                                                                             1
                                                                                                                                                                             87.18
                                                                                                                                                                           86.81                                                                                           87.85
                                                                                                                                                               +




                                                                                                                                                                                                                                                                                            AANLEGHOOGTE
                      +




      87.59
                                                                                                                                                           +




                                                         86.68
                                                     86.71
                                                      86.47                                                86.83                                                                86.80                                                                                                       STEMPELBELASTING BOORTOREN
                      +
                          +




                                                                                                                                                                                                                                                                                            TIJDELIJKE GELUIDSWAL
                           +




                                                                                                                                               Poort                                                                                                                                        RIJPLATEN TB.V. TIJDELIJK RIJSTROOK EN PARKEERPLAATSEN
                              +




                                                                                                                                                                                                                                                                                            AANSLUITLEIDING MET AFSLUITER
                                        +
                                                            +
                                                                              +
                                                                                                     +                                                                                                                                                                                      BESTAANDE BACKBONELEIDINGEN
                                                                                                                        +
                                                                                                                                                                                                                                                                 WIJZIGING / N.A.V. :                                                                                         STATUS TEK. GECONTR.PAR     DATUM VERSIE
                                                                                                                                                                                                                                                                 Afmetingen technische ruimte aangepast, opmerkingen dd 01-04-2025 verwerkt.                                 Definitief                 03-04-2025 E
                                                                                                                                                                                                                                                                 Vloerpeil kelderbak gelijkgetrokken met vloerpeil technische ruimte, diverse wijziingen n.a.v. mail van 04-03-2025.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Definitief                 24-03-2025 D
                                                                                                                                                                                                                                                                 Tekening geupdated naar de laatste stand van zaken.                                                         Concept                    27-01-2025 C
                                                                                                                                                                                                                                                                 Extra containers en parkeerstrook toegevoegd, inrichting geoptimaliseerd, tijdelijk geluidsscherm verplaatst.Concept                   25-11-2024 B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Concept                    26-09-2024 A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24-253 Terreininrichting HLH-GT-05 uitvoeringsfase.dwg 03-4-2025 09:49:38 r.peeters




                                                                                                                                                                                                                                                                   REALISATIE WARME BRON HLH-GT-05
                                                                                                                                                                                                                                                                   TERREINRINRICHTING UITVOERINGSFASE - SITUATIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PROJECTNUMMER:                             SCHAAL:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HEE-008-22                                     1:200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TEKENINGNUMMER:                            BESTEKNUMMER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24-25301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Minderbroederssingel 15DPostbus 245        T 0475 334 651 E info@brouwers.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6041 KG Roermond        6040 AE Roermond   F 0475 311 400 I www.brouwers.com

  0           1            2               3            4               5             6                   7            8                  9          10                                                                                                                                                                                                                                                 formaat: A1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>