<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Vergunning traject warmte-
bron HLH-GT-05 Heerlen
Rapportage verkennend bodemonderzoek



Mijnwater Energy B.V.

7 februari 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project                      Vergunning traject warmte-bron HLH-GT-05 Heerlen
Opdrachtgever                Mijnwater Energy B.V.



Document                     Rapportage verkennend bodemonderzoek
Status                       Definitief
Datum                        7 februari 2025
Referentie




Projectcode
Projectleider
Projectdirecteur




Auteur(s)
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door


Paraaf




Adres                                                                                                  r




Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Witteveen+Bos


Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens
schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met
het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



1     INLEIDING                                                 5

1.1   Algemeen                                                   5

1.2   Aanleiding en doel                                         5

1.3   Kwaliteitsborging                                          5

1.4   Leeswijzer                                                 6



2     VOORONDERZOEK                                              7

2.1   Algemeen                                                   7

2.2   Beschrijving onderzoekslocatie                             7

2.3   Samenvatting voorgaand vooronderzoek                       8

2.4   Onderzoekshypothese(s), -strategie(ën) en -inspanningen   10



3     VELDONDERZOEK                                             12

3.1   Algemeen                                                  12

3.2   Uitgevoerde werkzaamheden                                 12

3.3   Resultaten veldonderzoek                                  13

      3.3.1   Terreinverkenning                                 13
      3.3.2   Waarnemingen grond                                13



4     CHEMISCH ONDERZOEK                                        15

4.1   Algemeen                                                  15

4.2   Uitgevoerd chemisch onderzoek                             15

4.3   Wijzigingen en afwijkingen                                17

4.4   Toetsingskader                                            17

4.5   Toetsingsresultaten                                       18



5     BESPREKING EN INTERPRETATIE RESULTATEN                    19

5.1   Grond                                                     19

5.2   Toetsing onderzoekshypothese(s) en -strategie(ën)         21



6     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                               23

6.1   Algemeen                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>6.2   Conclusies en aanbevelingen                     23



7     REFERENTIES                                    25


      Laatste pagina                                  25

      Bijlage(n)                          Aantal pagina's


I     Kwaliteitsborging                                2

II    Overzichtstekening bouwfase                      1

III   Lokale situatie met monsterpunten                1

IV    Boorprofielen                                    7

V     Fotoreportage                                    8

VI    Analysecertificaten                             33

VII   Toetsingstabellen                               52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
INLEIDING


1.1      Algemeen

In opdracht van Mijnwater Energy B.V. (hierna: Mijnwater) is door Witteveen+Bos een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van een locatie tussen de Terhoevenderweg
en de Koumenberg.



1.2      Aanleiding en doel

De aanleiding tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek is meerledig:
-   het aanvragen van een omgevingsvergunning of melding bouwwerk op een bodemgevoelige locatie;
-   het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de bodem.

Het doel van het uitvoeren van het bodemonderzoek is meerledig:
- het bepalen van de kwaliteit van de bodem binnen een locatie met een heterogeen verdeelde belasting
   van de bodem;
- het bepalen van de kwaliteit van de bodem binnen een locatie met een onbekende bodembelasting;
- het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke belasting van de bodem
   voortvloeiend uit bodembedreigende milieubelastende activiteiten;
- het bepalen of de milieuhygiënische kwaliteit een belemmering zou kunnen vormen voor de
   voorgenomen werkzaamheden.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 [ref. 1]. De interpretatie van de
onderzoeksresultaten heeft plaatsgevonden aan de hand van het Besluit activiteiten leefomgeving [ref. 2], de
Regeling bodemkwaliteit 2022 [ref. 3], behorende bij het Besluit bodemkwaliteit [ref. 4] en het
Bodembeleidsplan van de gemeente Heerlen [ref. 5].



1.3      Kwaliteitsborging

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos, dat gecertificeerd is op basis van
ISO 9001. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**. Het veldwerk is uitgevoerd
onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van Poelsema Veldwerk B.V. en GWTR B.V. (zie bijlage I).




5 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.4      Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd:
- vooronderzoek en onderzoeksopzet (hoofdstuk 2);
- veldonderzoek (hoofdstuk 3);
- chemisch onderzoek (hoofdstuk 4);
- bespreking resultaten (hoofdstuk 5);
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6);
- literatuur (hoofdstuk 7).




6 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2
VOORONDERZOEK


2.1       Algemeen

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 [ref. 1] dient
een vooronderzoek conform de NEN 5725 [ref. 6] uitgevoerd te worden. Met een vooronderzoek wordt door
archief- en dossieronderzoek informatie verzameld over het voormalig, huidig en toekomstig bodemgebruik,
de bodemopbouw, geohydrologie, de te verwachten bodemkwaliteit en potentiële bronnen van
bodembelasting op de onderzoekslocatie.

In augustus 2023 is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd ter plaatse van de
onderzoekslocatie [ref. 7]. In dit hoofdstuk is een samenvatting en actualisatie opgenomen van het
vooronderzoek.



2.2       Beschrijving onderzoekslocatie

In tabel 2.1 is een beschrijving en zijn de gegevens van de onderzoekslocatie weergegeven, inclusief
informatie over het voormalig, huidig en toekomstig gebruik van de locatie. In afbeelding 2.1 is de
onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven.



Tabel 2.1 Beschrijving en gegevens onderzoekslocatie


Opdrachtgever                                              Mijnwater


onderzoekslocatie:
-   adres/ligging onderzoekslocatie;                       Park aan de Terhoevenderweg;
-   gemeente;                                              Heerlen;
-   gebruik onderzoekslocatie:
    -    voormalig;                                        stortplaats* en mijnbouw;
    -    huidig;                                           stadspark;
    -    toekomstig.                                       aardwarmtewinningslocatie.


Toelichting:
*          volgens het archief is sprake van een stortplaats. Op basis van geotechnisch en onderhavig onderzoek zijn echter
           afgezien van de aanwezigheid van een ophooglaag van mijnsteen geen directe aanwijzingen gevonden voor een
           stortplaats.



Op locatie is een geothermische warmtebron voorzien. Het gaat hier om een klein gebouw met een
installatie en de bronkelder. Om dit te kunnen realiseren is op locatie een werkterrein voorzien. In bijlage II is
een tekening opgenomen van de situatie tijdens de bouwfase.




7 | 25    Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Afbeelding 2.1 Overzichtstekening onderzoekslocatie




Bron: Esri, 2024




2.3       Samenvatting voorgaand vooronderzoek

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn de onderzoeksvragen conform de NEN 5725
beantwoord voor de aanleiding(en) A, F, G en H. Een overzicht van de onderzoeksvragen, inclusief verwijzing,
is opgenomen in tabel 2.2. Opgemerkt wordt dat ten opzichte van het vooronderzoek in tabel 2.2 aanvullend
de onderzoeksvragen voor aanleiding B zijn beantwoord. Dit voor het vastleggen van de nulsituatie
bodemkwaliteit van het werkterrein.



Tabel 2.2 Beantwoording onderzoeksvragen aanleiding A, B, F, G en/of H (NEN 5725)


Aanleiding         Onderzoeksvraag                             Antwoord

A                  Wat is de bodemopbouw en                    Ja, ter plaatse van het zuidelijke deel van de
                   geohydrologie en is er binnen het           onderzoekslocatie is sprake van een stortplaats met
                   onderzoeksgebied sprake van                 daarop een ophooglaag van mijnsteen. Het gaat om
                   verschillende fysische kwaliteiten en/of    een stortplaats van huishoudelijk en divers ander
                   bodemvreemde lagen? Zo ja, welke            afval. In de directe omgeving zijn nog twee andere
                   fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde     stortplaatsen aanwezig. De Koumenberg aan de
                   lagen zijn er en waar bevinden deze zich?   westzijde van de onderzoekslocatie is een
                                                               kunstmatige berg van mijnsteen. Buiten de
                                                               onderzoekslocatie zijn mogelijk nog restanten van
                                                               voormalige wegen aanwezig in de ondergrond.

A                  Wordt de bodemkwaliteit of kwaliteit van    De bodemkwaliteit wordt mogelijk beïnvloed vanuit
                   het grondwater op de locatie beïnvloed      uitloging van het mijnsteen en de stortplaats(en). Er
                   door de omgeving? Zo ja, hoe en waar?       zijn echter geen aanwijzingen voor sterk verhoogde
                                                               gehalten in het grondwater in en stroomafwaarts
                                                               van de stortplaats. Het grondwater ligt binnen de
                                                               onderzoekslocatie dieper dan 10 m-mv.




8 | 25    Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Aanleiding          Onderzoeksvraag                                Antwoord

                                                                   Mijnsteen is veelal heterogeen diffuus verontreinigd.
                                                                   Er kan niet worden uitgesloten dat lokaal sterk
                                                                   verhoogde gehalten aan zware metalen en/of PAK
                                                                   voorkomen.

A, F, G en H        Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan        De boven en ondergrond tot 2,0 m-mv ter plaatse
                    de bodem in de bodemkwaliteitskaart en         van de locatie wordt (deels) gedekt door de
                    welke lagen zijn daarbij onderscheiden?        bodemkwaliteitskaart. De locatie heeft functieklasse
                                                                   ‘wonen’ en valt binnen kwaliteitsklasse
                                                                   ‘mijnsteengebied’. Het deel van de locatie dat
                                                                   binnen het vlak van de stortplaats ligt (zuidelijk deel)
                                                                   is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.

A, F, G en H        Zijn er potentiële bronnen van                 Ja, het gaat hierbij om de aanwezige ophooglaag
                    bodembelasting (verdachte                      met mijnsteen en een stortplaats onder de
                    (deel)locatie(s)), zowel vanuit het verleden   ophooglaag. De potentiële bodembedreigende
                    als het heden? Zo ja, wat zijn de              stoffen voor de ophooglaag zijn zware metalen en
                    potentiële bronnen van bodembelasting,         PAK. Verder is op locatie volgens het historisch
                    waar liggen ze en wat zijn de mogelijke        bodembestand een locatie met een onbekende
                    bodembedreigende stoffen?                      bodembelasting aanwezig.

A, F, G en H        Is de bodem asbestverdacht?                    Ja, ter plaatse van de voormalige wegen en de
                                                                   stortplaats kan gezien de periode van
                                                                   aanleg/storten niet worden uitgesloten dat
                                                                   asbestverdacht materiaal is toegepast of gestort.

A, G en H           Wordt op de locatie of een deel daarvan        Nee, daar zijn geen directe aanwijzingen voor. De
                    een geval van ernstige                         stort betreft vermoedelijk geen bodem.
                    bodemverontreiniging, puntbron of een
                    sterke verontreiniging (boven
                    interventiewaarde) vermoed? Zo ja, waar
                    bevindt deze zich?

B                   Welke potentieel bodembedreigende              Op locatie is een werkterrein voorzien voor de
                    milieubelastende (bedrijfs)activiteiten met    realisatiefase. Gedurende de realisatie worden
                    welke bodembedreigende stoffen zullen          mogelijk vrijkomende grondstromen tijdelijk
                    in de toekomstige situatie aanwezig zijn?      opgeslagen. Daarnaast worden dieselvoertuigen
                                                                   waaronder een graafmachine ingezet. Op
                                                                   werkterreinen is vaak een kleine dieselopslag
                                                                   aanwezig. Diesel is een zware oliesoort, waarvan
                                                                   95 % van de samenstelling behoort tot de
                                                                   koolsstoffractie C10-C40. De bodembedreigende
                                                                   stof is dan ook minerale olie (C10-C40). Er zijn geen
                                                                   aanwijzingen voor de opslag van bodem-
                                                                   bedreigende stoffen in de toekomstige situatie.

B                   Wat is de te verwachten                        Naar verwachting is dat de bodem vanwege het
                    milieuhygiënische kwaliteit van de bodem       aanwezige mijnsteen heterogeen diffuus
                    voor de bodembedreigende stoffen bij           verontreinigd is met zware metalen en PAK. Er kan
                    aanvang van de bedrijfsactiviteit?             niet worden uitgesloten dat lokaal sterk verhoogde
                                                                   gehalten aan zware metalen en/of PAK voorkomen.

F                   Is de bodemkwaliteitskaart nog geldig?         Ja, de bodemkwaliteitskaart is naar verwachting
                    Motiveer het antwoord.                         geldig tot september 2027.

F                   Valt het ontgravingsprofiel en/of het          Nee, een groot deel van de onderzoekslocatie is
                    toepassingsgebied volledig binnen de           vanwege de mogelijke aanwezigheid van een stort-
                    afbakening van de bodemkwaliteitskaart         plaats en een onbekende HBB-locatie verdacht op
                    (horizontaal en verticaal vlak)? Motiveer      bodemverontreiniging.
                    het antwoord.

F                   Is het op basis van (bedrijfsmatige en         Nee, na het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart
                    bodembedreigende) milieubelastende             hebben (voor zover dat te achterhalen was) geen
                    activiteiten, ontgraving of ongewoon           (bedrijfsmatige en bodembedreigende)
                    voorval aannemelijk dat de                     milieubelastende activiteiten plaatsgevonden.
                    bodemkwaliteit ter plaatse is veranderd
                    sinds het vaststellen of actualiseren van
                    de bodemkwaliteitskaart? Motiveer het
                    antwoord.




9 | 25      Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Aanleiding        Onderzoeksvraag                                  Antwoord

F                 Kan de bodemkwaliteitskaart als basis            Nee, de bodemkwaliteitskaart kan niet als basis
                  dienen voor een milieuverklaring                 dienen voor een milieuverklaring bodemkwaliteit
                  bodemkwaliteit voor de vrijkomende               voor de vrijgekomen grond vanwege de
                  grond binnen het beheergebied of is              verdachtheid op bodemverontreiniging.
                  bodemonderzoek noodzakelijk? Motiveer
                  het antwoord.

A, B, G en H      Is de milieuhygiënische kwaliteit van de         Nee, de beschikbare gegevens zijn niet dekkend
                  bodem afdoende bekend of is                      voor de onderzoekslocatie en geven geen actueel
                  bodemonderzoek noodzakelijk? Motiveer            inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse van de
                  het antwoord.                                    onderzoekslocatie.

A en B            Welke strategie is van toepassing bij de         De onderzoekslocatie is op te delen in drie
                  uitvoering van bodemonderzoek                    deellocaties:
                  (inclusief de indeling van de                    - de onbekende HBB locatie (C), waarvan
                  onderzoekslocatie in deellocaties met              onbekend is op welke parameters de locatie
                  verschillende strategieën)?                        verdacht is (strategie ONB);
                                                                   - het onverdachte deel van de locatie dat buiten
                                                                     de stortplaats is gelegen (B) (strategie ONV-NL);
                                                                   - het deel van de locatie dat overlap heeft met de
                                                                     stortplaats (A) (strategie VED-HE-NL).

                                                                   Omdat ter plaatse van deellocatie A en B in de
                                                                   toekomst een werkterrein is voorzien is het advies
                                                                   om ook strategie NUL toe te passen voor deze
                                                                   deellocaties ten behoeve van het vastleggen van de
                                                                   referentiekwaliteit bodem (nulsituatie). De
                                                                   voormalige wegen vallen buiten de
                                                                   onderzoekslocatie en worden daarom niet separaat
                                                                   onderzocht. Een verdere uitwerking en toelichting is
                                                                   opgenomen in paragraaf 2.4.




2.4       Onderzoekshypothese(s), -strategie(ën) en -inspanningen

Op basis van de resultaten van (de actualisatie van) het vooronderzoek worden voor het bodemonderzoek
de in de tabel 2.3 te onderscheiden deellocaties en bijbehorende onderzoeksstrategieën onderscheiden.

Tabel 2.3 Onderzoeksinspanning per deellocatie


Deellocatie                Norm en onderzoeks-             Veldonderzoek                Chemisch onderzoek*
(oppervlakte in m2)        strategie

A - Deel overlap met       NEN 5740 - VED-HE-NL            2 x boring tot 5 m-mv**.     4 x analysepakket A, arseen en chroom in
stortplaats**              en NUL.                         2 x boring tot 2 m-mv.       grond.
(<1.500).                                                  5 x boring tot 0,5 m-mv.     3 x PFAS in grond.


B - Deel zonder            NEN 5740 - ONV-NL en            1 x boring tot 2 m-mv.       2 x analysepakket A, arseen, chroom en
overlap                    NUL.                            1 x boring tot 1 m-mv.       PFAS in bovengrond.
stortplaats***                                             3 x boring tot 0,5 m-mv.     1 x analysepakket A, arseen, chroom en
(<500).                                                                                 PFAS in ondergrond.

C - HBB-locatie            NEN 5740 - ONB.                 3 x boring tot 2 m-mv.       3 x analysepakket A, arseen en chroom in
(<50)***.                                                  4 x boring tot 0,5 m-mv.     bovengrond.
                                                                                        3 x analysepakket A, arseen en chroom in
                                                                                        ondergrond.

Toelichting:
*              voor de inhoud van de standaardonderzoekspakketten wordt verwezen naar bijlage J van de Regeling
               bodemkwaliteit 2022 en de advieslijst PFAS;
**             volgens strategie VED-HE-NL dient een peilbuis bij een grondwaterstand dieper dan 5 m-mv te worden vervangen
               door een boring tot 5 m-mv. Vanwege de aanwezigheid van een stortplaats en de diepere ontgraving voor een
               bronkelder op deze locatie zijn om beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw aanvullend twee boringen dieper
               doorgezet tot 2, respectievelijk 5 m-mv. Dit is een aanvulling ten opzichte van de norm;




10 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>***           bij een grondwaterstand dieper dan 2 m-mv worden de boring tot grondwaterstand en de peilbuis vervangen door
              een boring tot 2 m-mv. Vanwege de zeer oppervlakkige grondroering (inrichten werkterrein) is voor deze locaties
              besloten om één van de voorgeschreven boringen tot 2 m-mv te vervangen door een boring tot 0,5 of 1 m-mv;
VED-HE-NL verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van
              monsterneming;
NUL           onderzoeksstrategie nulonderzoek of eindonderzoek bodem;
ONB           onderzoeksstrategie bij een onbekende bodembelasting.




11 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3
VELDONDERZOEK



3.1       Algemeen

Het veldonderzoek is volgens de in bijlage I vermelde protocollen en erkenningen uitgevoerd door
Poelsema Veldwerk B.V. en GWTR B.V.



3.2       Uitgevoerde werkzaamheden

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek heeft het veldwerkbureau bij het Kadaster een
graafmelding verzorgd om de ligging van (publieke) kabels en leidingen te inventariseren.

In tabel 3.1 zijn de inspanningen van het veldonderzoek weergegeven. Deellocatie A heeft betrekking op het
deel waar volgens archiefinformatie sprake is van een stortplaats. Binnen dit deel is de bronkelder voorzien
met direct daaromheen werkterrein. Ter plaatse van de toekomstige bronkelder zijn diepere boringen
uitgevoerd tot op 5 m-mv. De globale ligging van de bronkelder binnen deellocatie A is weergegeven op
tekening in bijlage III. Deellocatie B heeft betrekking op het deel dat volgens archiefinformatie is gelegen
buiten de stortplaats. Dit betreft ook een deel van het (tijdelijke) werkterrein. Daarnaast zijn kleinschalige
graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen voorzien. Deellocatie C heeft betrekking op een HBB-locatie
met een onbekende bodembelasting. Vanwege de onbekende belasting en ligging in de directe omgeving
van de bronkelder is deze locatie separaat onderzocht.



Tabel 3.1 Inspanningen veldonderzoek


Deellocatie (in m2)                                   Veldonderzoek

                                                      Boring               Boring             Boring           Boring
                                                      tot 0,5 m-mv         tot 1,0 m-mv       tot 2,0 m-mv     tot 5 m-mv

A - Deel overlap met stortplaats (<1.500).                  A05 t/m A09                   -       A03 en A04       A01 en A02

B - Deel zonder overlap stortplaats (<500).           B01, B03 en B04                 B02                B05                -

C - HBB-locatie (<50).                                     C01, C03, C05                  -      C02, C04 en                -
                                                                 en C06                                 C07




Naast de in de tabel vermelde werkzaamheden zijn nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
-   terreinverkenning en (visuele) inspectie van het maaiveld;
-   zintuiglijk onderzoek en karakterisering van de bodem per te onderscheiden bodemlaag:
   · het zintuiglijk beoordelen en vastleggen van de eigenschappen van het bodemmateriaal (textuur,
       kleur, antropogene afwijkingen en gleyverschijnselen);




12 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      ·      het beschrijven van de boorprofielen volgens NEN 51041;
      ·      gebruik oliedetectiepan-methode;
      ·      gebruik PID-detector (ook wel Photo Ionisatie Detector).
-         monsterneming grond; in principe is per halve meter een geroerd monster genomen. Zintuiglijk afwij-
          kende lagen zijn separaat bemonsterd;
-         inmeten van de boorpunten met 06-GPS.

Aangezien niet kan worden uitgesloten dat er in de bodem stortgassen aanwezig zijn vanuit de stortplaats is
tijdens de veldwerkzaamheden gewerkt met persoonlijke detectie apparatuur. Op deze manier kan worden
geborgd dat bij aanwezigheid van gevaarlijke concentraties aan stortgas de werkzaamheden tijdig kunnen
worden gestaakt.

De lokale situatie met de positie van de uitgevoerde boringen is weergegeven in bijlage III. In bijlage IV zijn
de boorprofielen opgenomen.

Ten opzichte van de in paragraaf 2.4 genoemde onderzoeksinspanningen hebben geen wijzigingen
plaatsgevonden. Met de geleverde inspanningen van het veldonderzoek is voldaan aan de gehanteerde
onderzoekshypotheses en -strategieën van de betreffende norm (NEN 5740; zie tabel 2.3).



3.3          Resultaten veldonderzoek

In de onderstaande sub-paragrafen zijn de resultaten van het uitgevoerde veldonderzoek weergegeven. In
bijlage V zijn enkele foto’s opgenomen van het veldwerk.



3.3.1        Terreinverkenning

Direct voorafgaand het veldwerk op 12 november 2024 is de locatie geïnspecteerd door de veldwerkers.
Tijdens de inspectie bleek dat het boorplan vanwege de aanwezige begroeiing en lokaal een (te) steil talud
niet uitvoerbaar was. Op de eerste veldwerkdag zijn daarom maar een beperkt aantal boringen uitgevoerd.
Begin december 2024 is de begroeiing gesnoeid en een aangepast boorplan opgesteld. Op
11 december 2024 is de locatie nogmaals geïnspecteerd. Het boorplan bleek toen met uitzondering van
boring C02 en C07 wel uitvoerbaar. Door aanwezigheid van grote bomen zijn boring C02 en C07 enkele
meters verplaatst, waardoor deze net buiten de gedefinieerde deellocatie zijn uitgevoerd. De
veldwerkzaamheden zijn op 12 december 2024 afgerond.



3.3.2        Waarnemingen grond

Vanaf maaiveld is tot 0,5 á 1 m-mv voornamelijk sprake van zeer tot uiterst fijn zand. Lokaal is sprake zwak
siltige of sterk zandige klei. Vanaf 0,5 á 1 m-mv tot de maximale boordiepte van 5 m-mv is zwak tot sterk
kolengruishoudend mijnsteen aangetroffen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de boorprofielen wordt verwezen naar bijlage IV.

Zintuiglijk waargenomen afwijkingen
Tijdens de uitvoering van de boringen zijn diverse zintuiglijke afwijkingen waargenomen. Bij het gebruik van
de oliedetectiepan methode is op het water geen film en/of verkleuring waargenomen.



1
    Opgemerkt wordt dat in de NEN 5740 is opgenomen dat de bodemopbouw moet worden beschreven conform de
    ontwerpversie van de NEN 6693:2022. De invulvelden voor het registeren van de bodemopbouw conform de NEN 6693:2022
    zijn echter nog niet beschikbaar. Er is daarom voor de boorbeschrijving (in afwijking op de NEN 5740) aangesloten op de NEN
    5104.




13 | 25      Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Op basis van het gebruik van de PID-detector zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van vluchtige
componenten in de bodem. In het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbestverdacht
(plaat)materiaal aangetroffen.

Een overzicht van zintuiglijk waargenomen afwijkingen is opgenomen in tabel 3.2.



Tabel 3.2 Zintuiglijk waargenomen afwijkingen


Boring                 Boordiepte         Traject             Hoofdclassificatie   Zintuiglijk waargenomen
                       (m-mv)             waarneming                               afwijking
                                          (m-mv)


Deellocatie A - Deel overlap met stortplaats

A01                            5,00             0,00 - 0,10   Zand                 Matig mijnsteenhoudend.

                                                0,10 - 5,00   Mijnsteen            Zwak kolengruishoudend.

A02                            5,00             0,00 - 0,10   Zand                 Matig mijnsteenhoudend.

                                                0,10 - 5,00   Mijnsteen            Zwak kolengruishoudend.

A03                            2,00             0,00 - 0,20   Zand                 Sporen mijnsteen.

                                                0,20 - 2,00   Mijnsteen            Matig kolengruishoudend.

A04                            2,00             0,00 - 0,20   Zand                 Sporen mijnsteen.

                                                0,20 - 2,00   Mijnsteen            Matig kolengruishoudend.

A05                            0,50             0,00 - 0,10   Klei                 Matig mijnsteenhoudend.

                                                0,10 - 0,50   Mijnsteen            Zwak kolengruishoudend.

A07                            0,50             0,15 - 0,50   Zand                 Sporen baksteen.

A08                            0,50             0,15 - 0,50   Mijnsteen            Zwak kolengruishoudend.

A09                            0,50             0,00 - 0,10   Zand                 Matig mijnsteenhoudend.

                                                0,10 - 0,50   Mijnsteen            Zwak kolengruishoudend.

Deellocatie B - Deel zonder overlap stortplaats

B03                            0,50             0,00 - 0,10   Klei                 Matig mijnsteenhoudend.

                                                0,10 - 0,50   Mijnsteen            Zwak kolengruishoudend.

B04                            0,50             0,00 - 0,20   Zand                 Matig mijnsteenhoudend.

                                                0,20 - 0,50   Mijnsteen            Zwak kolengruishoudend.

Deellocatie C - HBB-locatie

C02                            2,00             0,05 - 0,20   Zand                 Sporen mijnsteen.

                                                0,20 - 2,00   Mijnsteen            Matig kolengruishoudend.

C04                            2,00             0,00 - 0,20   Zand                 Sporen mijnsteen.

                                                0,20 - 1,50   Mijnsteen            Matig kolengruishoudend.

                                                1,50 - 2,00   Mijnsteen            Sterk kolengruishoudend.

C07                            2,00             0,00 - 0,20   Zand                 Sporen mijnsteen.

                                                0,20 - 0,50   Mijnsteen            Sterk kolengruishoudend.

                                                0,50 - 2,00   Mijnsteen            Matig kolengruishoudend.




14 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4
CHEMISCH ONDERZOEK


4.1       Algemeen

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd volgens de in bijlage I genoemde kwaliteitsprotocollen.



4.2       Uitgevoerd chemisch onderzoek

Voor het bepalen van de bodemkwaliteit is gebruik gemaakt van het standaard onderzoekspakket variant A
zoals gedefinieerd in bijlage J van de Regeling bodemkwaliteit 2022.

In aanvulling op het standaard analysepakket zijn aanvullend analyses op chroom en arseen meegenomen.
Dit omdat arseen en chroom regionaal verhoogd kunnen voorkomen. Verder zijn analyses uitgevoerd op het
standaard PFAS-pakket (28) om de hergebruiksmogelijkheden van de grond te kunnen bepalen conform het
Handelingskader PFAS [ref. 8].

Grond
In tabel 4.1 zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een beknopte motivatie/toelichting, gegeven.
De (meng)monsters zijn geselecteerd op basis van de verdeling over de locatie, de diepte, de grondsoort, de
antropogene en/of zintuiglijk waargenomen afwijkingen en de beoogde representativiteit.



Tabel 4.1 Analyseprogramma


Monstercode         Boringnummer(s)            Analyse                Motivatie/toelichting
                    (traject
                    monsterneming
                    in m-mv)


Deellocatie A - Deel overlap met stortplaats


A_MM01                A01 (0,00 - 0,10)        Onderzoekspakket       Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond
                      A02 (0,00 - 0,10)        variant A, arseen,     (toplaag) ter plaatse van de stortplaats; zand; matig
                      A09 (0,00 - 0,10)        chroom en PFAS (28).   mijnsteenhoudend.


A_MM02                A01 (0,10 - 0,60)        Onderzoekspakket       Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de laag direct
                      A02 (0,10 - 0,60)        variant A, arseen,     onder de bovengrond ter plaatse van de stortplaats;
                      A05 (0,10 - 0,50)        chroom en PFAS (28).   mijnsteen; zwak kolengruishoudend.


A_MM03                A03 (0,50 - 1,00)        Onderzoekspakket       Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond
                      A03 (1,00 - 1,50)        variant A, arseen,     ter plaatse van de stortplaats; mijnsteen; matig
                      A04 (0,50 - 1,00)        chroom en PFAS (28).   kolengruishoudend.




15 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Monstercode         Boringnummer(s)            Analyse                   Motivatie/toelichting
                    (traject
                    monsterneming
                    in m-mv)


A_MM04                A01 (1,10 - 1,60)        Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond
                      A01 (1,60 - 2,10)        variant A, arseen en      ter plaatse van de stortplaats; mijnsteen; zwak
                      A02 (1,10 - 1,60)        chroom.                   kolengruishoudend.


A_MM04_1              A01 (1,10 - 1,60)        Nikkel, organische stof   Separate analyse op nikkel vanwege overschrijding 0,5
                                               en lutum.                 index (0,5*(achtergrondwaarde + interventiewaarde)) in
                                                                         mengmonster A_MM04.


A_MM04_2              A01 (1,60 - 2,10)        Nikkel, organische stof   Separate analyse op nikkel vanwege overschrijding 0,5
                                               en lutum.                 index (0,5*(achtergrondwaarde + interventiewaarde)) in
                                                                         mengmonster A_MM04.


A_MM04_3              A02 (1,10 - 1,60)        Nikkel, organische stof   Separate analyse op nikkel vanwege overschrijding 0,5
                                               en lutum.                 index (0,5*(achtergrondwaarde + interventiewaarde)) in
                                                                         mengmonster A_MM04.


A_MM05                A07 (0,15 - 0,50)        Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond
                                               variant A, arseen en      ter plaatse van de stortplaats; mijnsteen; sporen
                                               chroom.                   baksteenhoudend.


Deellocatie B - Deel zonder overlap stortplaats


B_MM01                 B01 (0,00 - 0,20)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de onverdachte
                       B05 (0,00 - 0,20)       variant A, arseen,        bovengrond; zand; zintuiglijk schoon.
                                               chroom en PFAS (28).


B_MM02                 B03 (0,10 - 0,50)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de onverdachte
                       B04 (0,20 - 0,50)       variant A, arseen,        bovengrond; mijnsteen; zwak kolengruishoudend.
                                               chroom en PFAS (28).


B_MM03                 B05 (1,00 - 1,20)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de onverdachte
                                               variant A, arseen,        ondergrond; zand; matig grindig.
                                               chroom en PFAS (28).


Deellocatie C - HBB-locatie


C_MM01                 C01 (0,30 - 0,50)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond
                       C03 (0,20 - 0,50)       variant A, arseen en      ter plaatse van de onbekende HBB-locatie; zand;
                       C05 (0,20 - 0,50)       chroom.                   zintuiglijk schoon.
                       C06 (0,20 - 0,50)


C_MM02                 C07 (0,20 - 0,50)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond
                                               variant A, arseen en      ter plaatse van de onbekende HBB-locatie; mijnsteen;
                                               chroom.                   sterk kolengruishoudend.


C_MM03                 C02 (0,50 - 1,00)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond
                       C04 (0,50 - 1,00)       variant A, arseen en      ter plaatse van de onbekende HBB-locatie; mijnsteen;
                       C07 (0,50 - 1,00)       chroom.                   matig kolengruishoudend.


C_MM04                 C02 (1,00 - 1,50)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond
                       C04 (1,00 - 1,50)       variant A, arseen en      ter plaatse van de onbekende HBB-locatie; mijnsteen;
                       C07 (1,00 - 1,50)       chroom.                   matig kolengruishoudend.


C_MM05                 C04 (1,50 - 2,00)       Onderzoekspakket          Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond
                                               variant A, arseen en      ter plaatse van de onbekende HBB-locatie; mijnsteen;
                                               chroom.                   sterk kolengruishoudend.




16 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Monstercode         Boringnummer(s)            Analyse                Motivatie/toelichting
                    (traject
                    monsterneming
                    in m-mv)


C_MM06                 C02 (0,05 - 0,20)       Onderzoekspakket       Bepaling milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond
                       C04 (0,00 - 0,20)       variant A, arseen en   ter plaatse van de onbekende HBB-locatie; zand; sporen
                       C07 (0,00 - 0,20)       chroom.                mijnsteen.




De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage VI.



4.3       Wijzigingen en afwijkingen

Ten opzichte van de in paragraaf 2.4 genoemde onderzoeksinspanningen hebben enkele wijzigingen
plaatsgevonden. Er is ter plaatse van deellocatie A een aanvullend mengmonster samengesteld voor analyse
vanwege een zintuiglijke afwijking met baksteen. Daarnaast zijn de deelmonsters van mengmonster
A_MM04 aanvullend separaat geanalyseerd op nikkel vanwege een gehalte aan nikkel dat 0,5 index (0,5 x
(interventiewaarde bodemkwaliteit + achtergrondwaarde)) overschrijdt.

Op de certificaten zijn enkele opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen hebben betrekking op het feit dat
specifieke PCB’s kunnen worden beïnvloed door de aanwezigheid van andere PCB’s. Aangezien er slechts
marginaal verhoogde gehalten aan PCB’s zijn gemeten wordt niet verwacht dat dit effect heeft op de
conclusies in onderhavig rapport.



4.4       Toetsingskader

Voor het bepalen van de kwaliteitsklasse van de grond zijn de resultaten van de analyses getoetst aan de
Regeling bodemkwaliteit 2022 [ref. 3], behorende bij het Besluit bodemkwaliteit [ref. 4]. Om te bepalen of er
sprake is van sterk verontreinigde grond en/of mogelijke risico’s voor mens, plant of dier zijn de resultaten
van de analyses van de grond aanvullend getoetst aan de ‘interventiewaarde bodemkwaliteit’ zoals
opgenomen in bijlage IIa van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) [ref. 2].

Binnen de gemeente Heerlen gelden op basis van het gebiedsspecifieke beleid [ref. 5] lokaal maximale
waarden (LMW’s). Deze LMW’s gelden echter niet voor grond uit aangewezen mijnsteengebieden. Daar
geldt volgens het Bodembeleidsplan het generieke beleid. De analyseresultaten zijn daarom niet getoetst
aan LMW’s.

PFAS
Voor het bepalen van de kwaliteitsklasse van de grond zijn de resultaten van de analyses PFAS getoetst aan
de toepassingswaarden voor toepassing op de landbodem (categorie 4.1) uit het Handelingskader PFAS
[ref. 8]. Voor het beoordelen van de risico’s van PFAS in grond zijn de resultaten tevens getoetst aan de
‘indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV)’ van het RIVM [ref. 11].

Om rekening te kunnen houden met de effecten van combinatietoxiciteit bij meerdere PFAS-verbindingen is
aanvullend de risico-index bepaald [ref. 9, 10 en 11].




17 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4.5       Toetsingsresultaten

Grond
De resultaten grond zijn via de toetsmodule van TerraIndex getoetst aan de ‘kwaliteitsklassen van grond en
baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem (T.101)’ en de ‘interventiewaarde bodemkwaliteit’ (T.130)
zoals opgenomen de Regeling bodemkwaliteit 2022 [ref. 3] en het Besluit activiteiten leefomgeving [ref. 4].

De resultaten PFAS zijn handmatig getoetst aan het Handelingskader PFAS [ref. 8] en de INEVs [ref. 11].

Toetsingstabellen
De toetsingstabellen van de toetsing aan de kwaliteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen en
interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage VII. In deze tabellen zijn de analyseresultaten, het
geanalyseerde en gestandaardiseerde gehalte c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte en de
overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen.




18 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5
BESPREKING EN INTERPRETATIE RESULTATEN


5.1        Grond

In tabel 5.1 zijn de (toetsings)resultaten weergegeven. In bijlage VI zijn de analysecertificaten weergegeven
en in bijlage VII zijn de toetsingstabellen opgenomen.



Tabel 5.1 Toetsingsresultaten


Monster-        Boringnummer(s)            Zintuiglijke     Kwaliteitsklasse   Kwaliteitsklasse   >I Bal*      >INEV
code            (traject monster-          afwijkingen      op basis van de    op basis van       (parameter   PFAS**
                neming in m-mv)                             Rbk 2022           cat. 4.1 van het   )            (parameter
                                                                               HK PFAS                         )

Deellocatie A - Deel overlap met stortplaats

A_MM01             A01 (0,00 - 0,10)       Matig            Wonen              Landbouw/          -            -
                   A02 (0,00 - 0,10)       mijnsteen-                          natuur.
                   A09 (0,00 - 0,10)       houdend.

A_MM02             A01 (0,10 - 0,60)       Zwak             Industrie          Landbouw/          -            -
                   A02 (0,10 - 0,60)       kolengruis-                         natuur.
                   A05 (0,10 - 0,50)       houdend.

A_MM03             A03 (0,50 - 1,00)       Matig            Industrie          Landbouw/          -            -
                   A03 (1,00 - 1,50)       kolengruis-                         natuur.
                   A04 (0,50 - 1,00)       houdend.

A_MM04             A01 (1,10 - 1,60)       Zwak             Industrie          --                 -            --
                   A01 (1,60 - 2,10)       kolengruis-
                   A02 (1,10 - 1,60)       houdend.

A_MM04_            A01 (1,10 - 1,60)       Zwak             Industrie***       --                 -            --
1                                          kolengruis-
                                           houdend.

A_MM04_            A01 (1,60 - 2,10)       Zwak             Industrie***       --                 -            --
2                                          kolengruis-
                                           houdend.

A_MM04_            A02 (1,10 - 1,60)       Zwak             Industrie***       --                 -            --
3                                          kolengruis-
                                           houdend.

A_MM05             A07 (0,15 - 0,50)       Sporen           Landbouw/          --                 -            --
                                           baksteen.        natuur.

Deellocatie B - Deel zonder overlap met stortplaats

B_MM01             B01 (0,00 - 0,20)       -                Landbouw/          Overschrijdt       -            -
                   B05 (0,00 - 0,20)                        natuur.            wonen/industrie
                                                                               .




19 | 25    Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Monster-        Boringnummer(s)            Zintuiglijke     Kwaliteitsklasse   Kwaliteitsklasse     >I Bal*          >INEV
code            (traject monster-          afwijkingen      op basis van de    op basis van         (parameter       PFAS**
                neming in m-mv)                             Rbk 2022           cat. 4.1 van het     )                (parameter
                                                                               HK PFAS                               )

B_MM02             B03 (0,10 - 0,50)       Zwak             Industrie          Landbouw/            -                -
                   B04 (0,20 - 0,50)       kolengruis-                         natuur.
                                           houdend.

B_MM03             B05 (1,00 - 1,20)       -                Landbouw/          Landbouw/            -                -
                                                            natuur.            natuur.

Deellocatie C - HBB-locatie

C_MM01             C01 (0,30 - 0,50)       -                Industrie          --                   -                --
                   C03 (0,20 - 0,50)
                   C05 (0,20 - 0,50)
                   C06 (0,20 - 0,50)

C_MM02             C07 (0,20 - 0,50)       Sterk            Industrie          --                   -                --
                                           kolengruis-
                                           houdend.

C_MM03             C02 (0,50 - 1,00)       Matig            Industrie          --                   -                --
                   C04 (0,50 - 1,00)       kolengruis-
                   C07 (0,50 - 1,00)       houdend.

C_MM04             C02 (1,00 - 1,50)       Matig            Industrie          --                   -                --
                   C04 (1,00 - 1,50)       kolengruis-
                   C07 (1,00 - 1,50)       houdend.

C_MM05             C04 (1,50 - 2,00)       Sterk            Industrie          --                   -                --
                                           kolengruis-
                                           houdend.

C_MM06             C02 (0,05 - 0,20)       Sporen           Landbouw/          --                   -                --
                   C04 (0,00 - 0,20)       mijnsteen.       natuur.
                   C07 (0,00 - 0,20)

Toelichting:
*     overschrijding interventiewaarde bodemkwaliteit zoals gedefinieerd in het Besluit activiteiten leefomgeving [ref. 4]. De
      parameters die de interventiewaarde overschrijden staan vermeld;
**    overschrijding INEV PFOS, PFOA en/of GenX zoals gedefinieerd in de verzamelbrief Bodem en Ondergrond [ref. 12]. De
      parameters die de INEV overschrijden staan vermeld;
***   deze bodemkwaliteitsklasse is bepaald op enkel het gehalte aan nikkel. Er is bij de separate analyse van de deelmonsters uit
      een mengmonster geen analyse uitgevoerd op een volledig pakket zoals vermeld in bijlage J van de Regeling
      bodemkwaliteit;
-     geen zintuiglijke afwijking en/of overschrijding van de interventiewaarde of INEV;
-     geen analyse op PFAS uitgevoerd.



Uit de resultaten blijkt dat de zandige- en kleiige toplagen afwisselend voldoen aan bodemkwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, ‘wonen’ of ‘industrie’. De kolengruishoudende mijnsteen voldoet aan
bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’. In het mijnsteen zijn veelal verhoogde gehalten aan zware metalen
(voornamelijk nikkel en koper) en PAK (10) gemeten. Er zijn geen gehalten gemeten boven de
interventiewaarde bodemkwaliteit.

Op basis van de gemeten gehalten aan PFAS voldoet de grond overwegend aan de toepassingsklasse
‘landbouw/natuur’. Lokaal is in de toplaag (0 - 0,2 m-mv) aan de oostzijde van deellocatie B een gehalte aan
PFPeA gemeten dat de grenswaarde voor de bodemkwaliteitsklasse ‘wonen/industrie’ overschrijdt. PFPeA is
een PFAS (korte keten) die gerelateerd kan worden aan het gebruik van blusschuim. Mogelijk heeft in de
directe omgeving in het verleden een voertuigbrand of containerbrand plaatsgevonden waarbij blusschuim
is gebruikt. De met PFAS verontreinigde grond is aanwezig op de rand van de in de toekomst aan te
brengen vloeistofkerende vloer en een te graven greppel. Hiervoor zijn beperkte graafwerkzaamheden
voorzien. De grond die hierbij vrijkomt is niet herbruikbaar.




20 | 25    Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>PFPeA is ook verhoogd aangetroffen binnen het voorgenomen ontgravingsvlak van de bronkelder
(deellocatie A). De verhoging is echter marginaal waardoor dit geen gevolgen heeft voor de
hergebruiksmogelijkheden van de grond binnen de bouwkuip.



5.2       Toetsing onderzoekshypothese(s) en -strategie(ën)

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn de onderzoekshypotheses en -strategieën bepaald
die als meest doelmatig zijn beoordeeld om de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te
stellen en zijn dienovereenkomstig onderzocht. In tabel 5.2 is aangegeven of, op basis van de resultaten van
dit onderzoek, de gehanteerde hypotheses en -strategieën juist en doelmatig zijn gebleken.



Tabel 5.2 Toetsing onderzoekshypotheses en -strategieën


Deellocatie            Norm en              Onderzoekshypothese        Onderzoeksresultaten            (On)juist      Doelmatig
(oppervlakte in        strategie                                                                                      (ja/nee)
m2)

A - Deel overlap       NEN 5740 -           De aanwezige               De resultaten bevestigen        Juist          Ja
met stortplaats        VED-HE-NL /          ophooglaag (mijnsteen)     de onderzoekshypothese.
(<1.500).              NUL.                 is heterogeen diffuus      De ophooglaag is
                                            verontreinigd met zware    heterogeen diffuus
                                            metalen en PAK. Er kan     verontreinigd met zware
                                            niet worden uitgesloten    metalen en PAK. De
                                            dat er een raakvlak is     interventiewaarde
                                            met de stortplaats. De     bodemkwaliteit wordt niet
                                            bodemkwaliteit van de      overschreden. De
                                            stortplaats is onbekend.   stortplaats is niet
                                                                       aangetroffen binnen de
                                                                       boordiepte van 5 m-mv.

B - Deel zonder        NEN 5740 -           Er is mogelijk een         De resultaten bevestigen        Onjuist        Ja
overlap                ONV-NL /             ophooglaag (mijnsteen)     de onderzoekshypothese
stortplaats            NUL.                 aanwezig. Deze laag is     deels. De ophooglaag is
(<500).                                     heterogeen diffuus         heterogeen diffuus
                                            verontreinigd met zware    verontreinigd met zware
                                            metalen en PAK. Er         metalen en PAK. De
                                            wordt geen                 interventiewaarde
                                            stortmateriaal verwacht.   bodemkwaliteit wordt niet
                                                                       overschreden. Er is geen
                                                                       stortmateriaal
                                                                       aangetroffen. Lokaal zijn
                                                                       sterk afwijkende gehalten
                                                                       aan PFAS gemeten.

C - HBB-locatie        NEN 5740 -           De bodembelasting is       De resultaten ontkrachten       Juist          Ja
(<50).                 ONB.                 onbekend. Er kan niet      de onderzoekshypothese.
                                            worden uitgesloten dat     Er is een ophooglaag van
                                            de interventiewaarde       mijnsteen aanwezig. Er zijn
                                            bodemkwaliteit wordt       geen zintuiglijke of
                                            overschreden.              analytische afwijkingen
                                                                       aangetroffen ten opzichte
                                                                       van de andere
                                                                       deellocaties. Er zijn geen
                                                                       aanwijzingen voor
                                                                       bodemverontreiniging.

Toelichting:
VED-HE-NL          verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van
                   monsterneming;
NUL                onderzoeksstrategie nulonderzoek of eindonderzoek bodem;
ONB                onderzoeksstrategie bij een onbekende bodembelasting.




21 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Ter plaatse van deellocatie B zijn onverwacht verhoogde gehalten aan PFAS gemeten. De
onderzoekshypothese is daarmee deels onjuist. Het onderzoek wordt echter wel voldoende doelmatig
geacht. Binnen deellocatie C zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van
bodemverontreiniging. De locatie ligt net buiten het ontgravingsvlak van de bronkelder.
Voor de voorgenomen werkzaamheden is voldoende aangetoond dat de bodemkwaliteit niet afwijkt ten
opzichte van de aangrenzende deellocatie A. Vermoedelijk heeft de HBB-locatie betrekking op de
ophooglaag mijnsteen of de stortplaats.




22 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


6.1       Algemeen

In opdracht van Mijnwater Energy B.V. (hierna: Mijnwater) is door Witteveen+Bos een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van een locatie tussen de Terhoevenderweg
en de Koumenberg.



6.2       Conclusies en aanbevelingen

In tabel 6.1 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. Per gedefinieerde deellocatie is aangegeven of
aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. Indien aanvullend onderzoek noodzakelijk wordt
geacht is de norm gespecificeerd.



Tabel 6.1 Overzicht conclusies en aanbevelingen


Deellocatie                Conclusies bodemkwaliteit                     Advies voor aanvullend onderzoek


A - Deel overlap met       Op locatie is een ophooglaag van mijnsteen    Voor de afzet van het vrijkomende mijnsteen uit
stortplaats (<1.500).      aanwezig. Deze laag is heterogeen diffuus     de te graven kelder kan geen gebruik worden
                           verontreinigd met zware metalen en PAK        gemaakt van de bodemkwaliteitskaart. Op basis
                           (bodemkwaliteitsklasse industrie). De         van dit onderzoek kan de vrijkomende
                           interventiewaarde bodemkwaliteit wordt niet   mijnsteen worden beschouwd als één partij. Het
                           overschreden. De stortplaats is niet          advies is om een partijkeuring conform protocol
                           aangetroffen binnen de boordiepte van 5 m-    1001 uit te voeren om een geldig bewijsmiddel
                           mv. De gemeten gehalten aan PFAS voldoen      te verkrijgen voor afzet van het mijnsteen. Dit
                           aan bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur.    kan zowel in-situ (voorafgaand uitvoering) als
                                                                         ex-situ (door aannemer tijdens uitvoering).
                           De nulsituatie bodemkwaliteit is voldoende
                           vastgesteld voor het werkterrein.

B - Deel zonder            Op locatie is een ophooglaag van mijnsteen    In de directe omgeving van de verontreiniging
overlap stortplaats        aanwezig. Deze laag is heterogeen diffuus     met PFAS is grondroering in de bovengrond
(<500).                    verontreinigd met zware metalen en PAK        voorzien voor de aanleg van het werkterrein en
                           (bodemkwaliteitsklasse industrie). De         een vloeistofkerende vloer. Ook is een tijdelijke
                           interventiewaarde bodemkwaliteit wordt niet   greppel voorzien. Aanvullend onderzoek is
                           overschreden. De gemeten gehalten aan PFAS    noodzakelijk om de verontreiniging af te
                           overschrijden aan de oostzijde                perken. De met PFAS verontreinigde grond
                           bodemkwaliteitsklasse wonen/industrie.        moet tijdens graafwerkzaamheden separaat
                                                                         worden ontgraven en afgevoerd.
                           De nulsituatie bodemkwaliteit is voldoende
                           vastgesteld voor het werkterrein.

C - HBB-locatie            Op locatie is een ophooglaag van mijnsteen    Aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk
(<50).                     aanwezig. Deze laag is heterogeen diffuus     geacht.
                           verontreinigd met zware metalen en PAK
                           (bodemkwaliteitsklasse industrie).




23 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Deellocatie                Conclusies bodemkwaliteit                      Advies voor aanvullend onderzoek


                           De interventiewaarde bodemkwaliteit wordt
                           niet overschreden. Er zijn geen aanwijzingen
                           voor bodemverontreiniging




Overige aanbevelingen

Algemeen
Opgemerkt wordt dat bij het uitvoeren van de milieubelastende activiteit graven, saneren, toepassen en
opslaan van grond of baggerspecie een verplichte melding of informatieplicht kan gelden. Dit is afhankelijk
van de bodemkwaliteit en omvang van de voorgenomen (graaf)werkzaamheden. De regels staan vermeld in
het Besluit activiteiten leefomgeving. Opgemerkt wordt dat er lokaal aanvullende of afwijkende regels
kunnen gelden vanuit het Omgevingsplan van de desbetreffende gemeente.

Voor de graafwerkzaamheden gelden de bodemvoorschriften zoals opgenomen in paragraaf 4.119 van het
Besluit activiteiten leefomgeving. Binnen de ontgraving van de te graven kelder is sprake van maximaal licht
verontreinigde grond. Er van uitgaande dat er meer dan 25 m3 grond/mijnsteen vrijkomt uit het
ontgravingsvlak en de grond na de werkzaamheden wordt afgevoerd (geen tijdelijke uitname) geldt een
informatieplicht. Minimaal 1 week voorafgaand de werkzaamheden moet aan het bevoegd gezag de
volgende informatie worden verstrekt:
-    begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
-    de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
-    de verwachte duur ervan.

Het advies is om bij het informeren van het bevoegd gezag ook het uitgevoerde vooronderzoek bodem en
dit verkennend bodemonderzoek te delen.

Toepassingen van grond moeten voldoen aan de eisen zoals genoemd in paragraaf 4.124 van het Besluit
activiteiten leefomgeving. Een voorgenomen toepassing van grond moet minimaal 5 dagen voorafgaand aan
de toepassing via het Omgevingsloket van het DSO worden gemeld bij het betrokken bevoegd gezag. De
eisen voor de inhoud van de melding zijn opgenomen in artikel 4.1266 en 4.1267 van het Besluit activiteiten
leefomgeving. Opgemerkt wordt dat de vereiste gegevens voor de melding zoals genoemd in artikel 4.1266
en 4.1267 ook aanwezig dienen te zijn tijdens het aanbrengen van de grond. Functionele toepassingen van
in totaal ten hoogste 50 m3 die aantoonbaar op basis van een milieuverklaring bodemkwaliteit voldoen aan
de kwaliteitsklasse landbouw/natuur zijn uitgezonderd van de meldplicht. Voor een overzicht van alle eisen
en voorwaarden voor het toepassen van grond wordt verwezen naar paragraaf 4.124 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat, zoals voor elk onderzoek geldt, het onderzoek een steekproef
betreft. Bij grondroerende werkzaamheden wordt aanbevolen om alert te zijn op zintuiglijke afwijkingen.




24 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>7
REFERENTIES

1  NEN 5740 - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -
   Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, Nederlands Normalisatie-instituut,
   Delft, oktober 2023.
2 Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit
   activiteiten leefomgeving), Staatsblad 2018, nr. 293.
3 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 november 2022, houdende
   vaststelling van de Regeling bodemkwaliteit 2022, Staatscourant 2024, IENW/BSK-2024/208505, 19
   augustus 2024, nr. 25405.
4 Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit
   bodemkwaliteit), Staatsblad, 2007, nr. 469. De gewijzigde versie van het Besluit bodemkwaliteit per 1
   januari 2024 is geraadpleegd via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2024-01-01.
5 Bodembeleidsplan Heerlen 2016, gemeente Heerlen, beschikbaar via: exb-2016-34125.pdf.
6 NEN 5725 - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek,
   Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, oktober 2023.
7 Vooronderzoek.
8 Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, Ministerie van
   Infrastructuur en Waterstaat, versie december 2023.
9 Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en GenX, RIVM,
   20 juli 2021.
10 Opinion on the risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food, EFSA,
   17 september 2020.
11 Verzamelbrief Bodem en Ondergrond, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kenmerk: IENW/BSK-
   2022/49580, 02 mei 2022.




25 | 25   Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>I
BIJLAGE: KWALITEITSBORGING

Het veldwerk is uitgevoerd door Poelsema Veldwerk B.V. Het veldwerk is uitgevoerd onder het BRL SIKB
2000 en BRL SIKB 2100 procescertificaat van Poelsema Veldwerk B.V. en GWTR B.V. Het toepassingsgebied
van genoemde certificering betreft:
- 'plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen en nemen van grondmonsters'
   conform protocol 2001;
- 'mechanisch boren' conform protocol 2101.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 11 november, 11 en 12 december 2024 door bij Rijkswaterstaat
Leefomgeving, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, g




Het procescertificaat van                                       en het hierbij behorende keurmerk zijn
uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium.



                                                 volledig onafhankelijk, waardoor binnen deze opdracht sprake is van
de vereiste functiescheiding.

Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door:
-   Eurofins Analytico B.V. te Barneveld dat geaccrediteerd is volgens de door de Raad voor Accreditatie
    gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L 010. Euro-
    fins Analytico B.V. is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend voor het uitvoeren van
    analyses op grond en grondwater onder AS3000.

Onderhavig project is uitgevoerd onder één of meerdere van onderstaande certificeringen van
Witteveen+Bos. In de hoofdtekst is aangegeven welke certificeringen op dit onderzoek van toepassing zijn.

                ISO 9001
                Onze diensten binnen de werkvelden van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw zijn
                gecertificeerd volgens de ISO 9001. Deze certificering heeft betrekking op de procedures die wij
                toepassen voor kwaliteitsborging, document- en gegevensbeheer, management van middelen
                en personeel en het doorvoeren van verbeteringen.

                VCA**
                Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**.

                Milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen
                Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het verzorgen van milieukundige begeleiding conform de
                BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding van graven in de bodem, saneren van de bodem,
                grondwatersanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg). Deze certificering is van
                toepassing op:




        Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage I | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>        -    milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg
             conform protocol 6001 (processturing en/of verificatie);
        -    milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden en nazorg
             conform protocol 6002 (processturing en/of verificatie);
        -    milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van de bodem conform
             protocol 6005 (processturing en/of verificatie);
        -    milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en
             grondwatersaneringen conform protocol 6006 (processturing en/of verificatie).

        VKB
        Witteveen+Bos is lid en mede oprichter van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek
        (VKB). Deze vereniging heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van
        milieutechnisch bodemonderzoek. Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door het
        ontwikkelen en uitgeven van onderzoeksprotocollen. Deze protocollen zijn gebaseerd op
        vigerende normen en richtlijnen en voorzien onder meer in de uitvoering van interne controles,
        waarbij de kwaliteit en reproduceerbaarheid van metingen en waarnemingen wordt getoetst.

        Chemisch onderzoek
        Witteveen+Bos besteedt het chemisch onderzoek uit aan laboratoria die beschikken over een
        accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025 voor de betreffende analyses. De laboratoria zijn tevens
        door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend voor het uitvoeren van analyses
        onder AP04 en AS3000.

        Veldonderzoek bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en monsternemingen in het kader van
        het Besluit bodemkwaliteit
        Witteveen+Bos besteedt het veldonderzoek uit aan gespecialiseerde (veldwerk)bureaus met
        specialistisch personeel die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gecertificeerd
        zijn voor het uitvoeren van veldwerk en bemonsteringen in het kader van het Besluit
        bodemkwaliteit. Hierbij gaat het om de werkzaamheden die vallen onder de BRL SIKB 1000
        (Monsterneming voor partijkeuringen), de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem-
        en waterbodemonderzoek) en de BRL SIKB 2100 (Mechanisch boren). Deze certificeringen zijn
        van toepassing op:
        - monsterneming voor partijkeuringen van grond en baggerspecie conform protocol 1001;
        - monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen conform protocol
             1002;
        - monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen conform protocol 1003;
        - plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen en nemen van
             grondmonsters conform protocol 2001;
        - het nemen van grondwatermonsters conform protocol 2002;
        - veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform protocol 2003;
        - maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem conform protocol 2018;
        - mechanisch boren conform protocol 2101.




Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage I | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>II
BIJLAGE: OVERZICHTSTEKENING BOUWFASE




     Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             h  oev
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       mr 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   85.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           I4504




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                85.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           88.07




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mr 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        59.4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A




                                                                                                                                                                                                                                  88.01
                                                                                                                                                                                                                                    87.66
                                                                                                                                                                  ,45




                                                                                                                                                                                                                                      87.95
                                                                                                                                                               0x2




                                                                                                                                                                                                                  ,45
                                                                                                                                                         = 5,5 it
                                                                                                                                                               un

                                                                                                                                                              0m




                                                                                                                                                                                                              0x2
                                                                                                                                                                                                        = 5,5 nit
                                                                                                                                                        Office

                                                                                                                                                        x 2,4




                                                                                                                                                                                                             0m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         88.03
                                                                                                                                                                                                              u
                                                                                                                                                                                                 88.20 Office

                                                                                                                                                                                                       x 2,4
                                                                                                                                         89.50



                                                                                                                                                           lxbxh




                                                                                                                                                                                                                                                                                              88.02
                                                                                                                                                                                                  lxbxh



                                                                                                                                                                                                                            87.80




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       88.01
                                                                                                                                                         87.855




                                                                                                                                                                                                                                          Bestaande greppel
                                                                                                                                                          88.7




                                                                                                                                                                                                                                           tijdelijk omleiden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         88.00




                                                                                                                                                                                                                                      16502
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          87.98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          87.70




                                                                                                                                                                                                      87.58
                                                                                                                                                                                                        87.70                                                                                                                  87.91
                                                                                                                                                                                                    87.64
                                                                                                                                                                                                                                                  m
                                                                                                                                                 m




                                                                                                                                                                                                                                           6,5 x e
                                                                                                                                                                                                                                                3,4
                                                                                                                                               12,0




                                                                                                                                                                                                                                              Cran




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             88.00
                                                                                                                                              l=




                                                                                                                                                                                                                                                                          87.89
                                                                                                                                    Piper88.43
                                                                                                                                         ack,




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8
                                                                                                                                                                                         16000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 87.80




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          84.6
                                                                                                 88.95
                                                          90.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             87.67




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               73.38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I4505
                                                                                                                                                                                              ,0m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       84.67
                                                                                                                                                                                           Trip
                                                                                                                                                                                        2,4x2




                                                                                                                                                                       87.53
                                                                                                                                                                         87.20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     87.64                                         87.41
                                                                                                            88.11




                                                                                                                                                              1500




                                                                                                                      4500
                                                                                                                                                                              87.54
                                                                                                             87.70




                                                                                                                                                                                                                              m




                                    Afwerking hoogteverschil met
                                                                                                                                                                                                                        x 4,0




                                       Koumenberg nog nader                                                                                                                                              18499                     14000
                                             uitwerken                                                                                                          X=194.226,27                                                                            87.74
                                                                                                                                                                Y=325.038,47
                                                                                                                                                                                                                    14,0




                                                                                                                                                                                                                                                                              87.55
                                                                                                                                                                                                                                                           m
                                                                                                                                                                                                                                                          x 2,5
                                                                                                                                                                                                                                              lxbxh tings tank
                                90.00




                                                                                                                                                                                                                                                                              87.60
                                                                                                                                      2.5m




                                                                                                                                                                                                                                                    = 8,0
                                                                       88.50




                                                                                                                                      12.0x




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LEGENDA
                                                                                         88.02




                                                                                                                                                                                                                                                  Cut
                                                                                                                                 H-75
                                                                                                                           RIG H




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             87.52
                                                                                                                                                                                2,0 m
                                                                                                                                                                           x2,5x VA




                                                                                                                                              87.07                                                                                                                                                                                                                                                                     87.70
                                                                                                                                                                                k
                                                                                                                                                               lxbxh rator 450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BESTAANDE INGEMETEN MAAIVELDHOOGTE
                                                                                                                                   87.30                                                                                    87.46
                                                                                                                                                                     = 5,4
                                                                                                                             26000




                                                                                                                                                                  Gene




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       r 300
                  90.00




                                                                                                                                              87.30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        88.75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BESTAANDE BEREKENDE MAAIVELDHOOGTE
                                                                                                                                                                                                                                                                  87.40
                                                                                 3,6x1 20 kVA
                                                      88.25



                                                                       87.70




                                                                                                                                                                                                                                  4,0 m
                                                                                                                                                                                                     m
                                                                                                                                                                                               x 2,4
                                                                                      ,9 m




                                                                                                                                                                 ,45




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     39.8m
                                                                                        2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        87.85
                                                                                                                    ,45




                                                                                                                                                                                                                             2,5 x
                                                                                                                                                             5x2
                                                                                  rator




                                                                                                                                                                                                                           Tank
                                                                                                                                                                                         x 2,4
                                                                                                                                                                                    = 9,0 p 3
                                                                                                                                                 lxbxh ump 2




                                                                                                                                                                                                                                                                                              87.34
                                                                                                                                                            0m
                                                                                                                5x2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AANLEGHOOGTE
                                                                                                                                                       = 6,0
                                                                                Gene




                                                                                                                                                                                       Pum
                                                                                                                 1




                                                                                                                                                                                                                        ,0 x
                                                                                                              0m




                                                                                                                                                      x 2,4




                                                                                                                                                                                                                      Mud
                                                                                                           Pump




              89.61
                                                                                                          = 6,0




                                                                                                                                                        P




                                                                                                                                                                                                                   = 12
                                                                                                         x 2,4




             89.61          88.88
                                                                                                                                                                                        lxbxh
                                                                                                          lxbxh




            89.61
                                                                                                                                                                                                                    lxbxh




                           88.88
                          88.88                   88.11
                                                                                            86.54
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             STEMPELBELASTING BOORTOREN
                                                                  x 2,4 x 3,0




                                                 88.11                                      87.20
                                                                             87.55
                                                              lxbxh rkshop




                                                88.11                               87.40
                                                                        m




                                                                                       87.40
                                                                                                      ,0m
                                                                    = 6,0




                                                                            87.55         87.38
                                                                                             87.36
                                                                                                 2,0x2 l
                                                                                                   Diese




                                                                                                                                           ,45




                                                                           87.55 87.40
                                                                  Wo




                                                                                          87.38
                                                                                      87.40
                                                                                                                                       5x2
                                                                                                                           lxbxh ter Tank




                                                                                            87.36
                                                                                   87.40                                                                                                     87.29                                                                                                                                                                                                                                           VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING N.T.B.
                                                                                                                                     0m




                                                                                           87.36
                                                                                                                                 = 6,0
                                                                                                 ,0m
                                                      87.82
                                                      87.45




                                                                                                                                x 2,4
                                                                                            2,0x2 l




                                                                                                                                                                                            87.29
                                                                                                                                                                                                         r
                                                                                              Diese




                                                                                                                                                                                                    Mixe
                                                                                                                                Wa




                                                                                                                                                                                            87.29                                                                                     87.21
                                                                                                           87.16
                                                                                                           86.87
                                        88.10




                                                                                                                                                                                                                                                                                   87.21                                                                                                                                                     AFWATERING SCHOON REGENWATER
                                                                                                                                                                                                                                                                                   87.21
                                                                                                                                                                                                                             87.300
                                                                                                                                                                                                                              87.3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AFWATERING PROCESWATER EN REGENWATER OP WERKTERREIN
                                                                                                                                                                                87.11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              84.06




                                    87.80                                                  86.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AFWERKING HOOGTEVERSCHIL KOUMENBERG (NADER UIT TE WERKEN)
                                                                                         86.69
                                                                                       86.92
                                                                                                                                   6
                                                                                                                           odation
                                                                                                                          6,0 x 2,




                                                                                                                                                                                                                                                                           87.02
                                                                                                                      x 2,40 m




                                                                                                                                                                       87.07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I4506                                                                                              TIJDELIJKE GELUIDSWAL - NADER UIT TE WERKEN
                                                                                                                    Accomm
                                                                                                                  lxbxh =




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             84.02




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               86.66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RIJPLATEN TB.V. TIJDELIJK RIJSTROOK EN PARKEERPLAATSEN
                                                                                                                                                                                                                                                           86.81
                                                                                                                       6
                                                                                                               odation
                                                                                                              6,0 x 2,




                            87.59
                                                                                                          x 2,40 m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WIJZIGING / N.A.V. :                                                                                         STATUS         DATUM VERSIE
                                                                                                        Accomm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Extra containers en parkeerstrook toegevoegd, inrichting geoptimaliseerd, tijdelijk geluidsscherm verplaatst.Concep       25-11-2024 A
                                                                                                      lxbxh =




                                                                                    86.68
                                                                                86.71
                                                                                 86.47                                                                   86.83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24-253 Terreininrichting HLH-GT-03 uitvoeringsfase_1_12600_92985545.dwg 26-11-2024 13:54:31 r.peeters




                                                                                                                                                                                                                                                                  86.80                                                                                                                                                                                                                                                     Concept       26-09-2024 A
                                                                                                             6
                                                                                                     odation




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REALISATIE WARME BRON HLH-GT-05
                                                                                                    6,0 x 2,
                                                                                                x 2,40 m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TERREINRINRICHTING UITVOERINGSFASE
                                                                                              Accomm
                                                                                            lxbxh =




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PROJECTNUMMER:                             SCHAAL:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HEE-008-22                                     1:200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TEKENINGNUMMER:                            BESTEKNUMMER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24-253A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Minderbroederssingel 15DPostbus 245        T 0475 334 651 E info@brouwers.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6041 KG Roermond        6040 AE Roermond   F 0475 311 400 I www.brouwers.com

0   1   2             3     4            5          6                 7                 8                    9                           10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               formaat: A1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>III
BIJLAGE: LOKALE SITUATIE MET MONSTERPUNTEN




      Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage III | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         ´



                                                                                        B03                           B01



                                                                          B04


                                                                                                               B05

                                                               C02
                                                       C01                A01
                                                 C03
                                                         C05             A02
                                                C06
                                                             C04
                                                         C07                   A05
                                                                   A03
                                                                                                         A06

                                                                   A04



                                                                                                    A07

                                                                     A08




                                                               A09




                       Deellocatie A            boring tot 1 m-mv               getekend                                    Tekening met monsterpunten
                                                                          gecontroleerd
                       Deellocatie C            boring tot 2 m-mv          goedgekeurd

                       Deellocatie B            boring tot 5 m-mv                  versie       1                           opdrachtgever
                                                                                   datum    05-02-2025                       projectnaam
                       boring tot 0,5 m-mv      Bronkelder                     tekeningnr   1                                 projectcode
                                                                                 formaat    A4 portrait
Witteveen+Bos




                                                                                   schaal   1:500
                                                                           0      3         6        9    12   15 m

     C:\GIS\142429\142429.aprx 5-2-2025 17:11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>IV
BIJLAGE: BOORPROFIELEN




     Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage IV | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BOORPROFIELEN


Projectnaam:
Opdrachtgever:
Projectcode:

        Boring:             A01                                                           Boring:             A02
        Datum:              12-12-2024                                                    Datum:              12-12-2024
        Boormeester:        O. Bakker                                                     Boormeester:        O. Bakker


        X:                  194226,56                                                     X:                  194225,39
        Y:                  325038,96                                                     Y:                  325035,96
                               87.69    bosschage                                                                87.68    bosschage
 0.00                                                                              0.00
                       1       87.59    Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,                            1       87.58    Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,
                                        matig mijnsteenhoudend, matig                                                     matig mijnsteenhoudend, matig
                                        wortelhoudend, geen olie-water                                                    wortelhoudend, geen olie-water
                                        reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,                                                 reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,
                       2                                                                                 2
                                        Edelmanboor                                                                       Edelmanboor

 0.50                                   Volledig mijnsteen, zwak                   0.50                                   Volledig mijnsteen, zwak
                                        kolengruishoudend, geen olie-water                                                kolengruishoudend, geen olie-water
                                        reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,                                          reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                                        Sonic Drill                                                                       Sonic Drill
                       3                                                                                 3

 1.00                                                                              1.00




                       4                                                                                 4

 1.50                                                                              1.50




                       5                                                                                 5

 2.00                                                                              2.00




                       6                                                                                 6

 2.50                                                                              2.50




                       7                                                                                 7

 3.00                                                                              3.00




                       8                                                                                 8

 3.50                                                                              3.50




                       9                                                                                 9

 4.00                                                                              4.00




                       10                                                                                10

 4.50                                                                              4.50




                       11                                                                                11

                               82.69                                                                             82.68
 5.00                                                                              5.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BOORPROFIELEN


Projectnaam:
Opdrachtgever:
Projectcode:

        Boring:            A03                                                           Boring:            A04
        Datum:             12-12-2024                                                    Datum:             12-12-2024
        Boormeester:       O. Bakker                                                     Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194222,21                                                     X:                 194222,59
        Y:                 325030,60                                                     Y:                 325022,45
                              87.66    bosschage                                                               87.39    bosschage
 0.00                                                                             0.00
                                       Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak                                          Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                       1                                                                                1
                              87.46
                                       humeus, sporen mijnsteen, matig                                         87.19
                                                                                                                        humeus, sporen mijnsteen, matig
                                       wortelhoudend, geen olie-water                                                   wortelhoudend, geen olie-water
                                       reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,                                                reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,
                       2                                                                                2
                                       Edelmanboor                                                                      Edelmanboor

 0.50                                  Volledig mijnsteen, matig                  0.50                                  Volledig mijnsteen, matig
                                       kolengruishoudend, geen olie-water                                               kolengruishoudend, geen olie-water
                                       reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,                                         reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                       3               Sonic Drill                                                      3               Sonic Drill



 1.00                                                                             1.00



                       4                                                                                4



 1.50                                                                             1.50



                       5                                                                                5


                              85.66                                                                            85.39
 2.00                                                                             2.00




        Boring:            A05                                                           Boring:            A06
        Datum:             12-12-2024                                                    Datum:             11-12-2024
        Boormeester:       O. Bakker                                                     Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194228,76                                                     X:                 194237,91
        Y:                 325030,31                                                     Y:                 325026,75
                              87.47    braak                                                                   87.60    gras
 0.00                                                                             0.00
                       1      87.37    Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak                           1               Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,
                                                                                                               87.45
                                       wortelhoudend, matig                                                             zwak wortelhoudend, geen olie-water
                                       mijnsteenhoudend, geen olie-water                                                reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,
                       2               reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,                               2               Edelmanboor
                                       Edelmanboor
                                                                                                                        Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                              86.97                                                                            87.10
 0.50                                  Volledig mijnsteen, zwak                   0.50                                  humeus, zwak roesthoudend, sporen
                                       kolengruishoudend, geen olie-water                                               wortels, brokken klei, geen olie-water
                                       reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,                                         reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,
                                       Edelmanboor                                                                      Edelmanboor, Geroerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BOORPROFIELEN


Projectnaam:
Opdrachtgever:
Projectcode:

        Boring:            A07                                                           Boring:            A08
        Datum:             11-12-2024                                                    Datum:             12-12-2024
        Boormeester:       O. Bakker                                                     Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194235,26                                                     X:                 194225,18
        Y:                 325015,18                                                     Y:                 325011,53
                              87.40    gras                                                                    87.36    braak
 0.00                                                                             0.00
                       1               Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,                            1               Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                              87.25                                                                            87.21
                                       zwak wortelhoudend, geen olie-water                                              humeus, zwak wortelhoudend, sporen
                                       reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,                                               roest, geen olie-water reactie, pid (0
                       2               Edelmanboor                                                      2               ppm), lichtbruin, Edelmanboor

                                       Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak                                          Volledig mijnsteen, zwak
                              86.90                                                                            86.86
 0.50                                  humeus, zwak roesthoudend, sporen          0.50                                  kolengruishoudend, geen olie-water
                                       baksteen, brokken klei, geen olie-water                                          reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                                       reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,                                                Edelmanboor
                                       Edelmanboor, Geroerd



        Boring:            A09                                                           Boring:            B01
        Datum:             12-12-2024                                                    Datum:             11-12-2024
        Boormeester:       O. Bakker                                                     Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194221,92                                                     X:                 194244,61
        Y:                 325000,21                                                     Y:                 325055,83
                              86.87    braak                                                                   88.07    gras
 0.00                                                                             0.00
                       1      86.77    Zand uiterst fijn, kleiïg, matig humeus,                                         Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,
                                                                                                        1
                                       zwak wortelhoudend, matig                                               87.87
                                                                                                                        matig wortelhoudend, geen olie-water
                                       mijnsteenhoudend, geen olie-water                                                reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,
                       2               reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,                               2               Edelmanboor
                                                                                                               87.67
                                       Edelmanboor
                                                                                                        3               Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                              86.37                                                                            87.57
 0.50                                  Volledig mijnsteen, zwak                   0.50                                  humeus, brokken klei, sporen
                                       kolengruishoudend, geen olie-water                                               plantenresten, geen olie-water reactie,
                                       reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,                                         pid (0 ppm), lichtbruin, Edelmanboor
                                       Edelmanboor
                                                                                                                        Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                                                                                                                        roesthoudend, sporen plantenresten,
                                                                                                                        geen olie-water reactie, pid (0 ppm),
                                                                                                                        neutraalgrijs, Edelmanboor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BOORPROFIELEN


Projectnaam:
Opdrachtgever:
Projectcode:

        Boring:            B02                                                           Boring:            B03
        Datum:             12-11-2024                                                    Datum:             12-12-2024
        Boormeester:       S.Zegers                                                      Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194244,37                                                     X:                 194232,72
        Y:                 325061,02                                                     Y:                 325055,33
                              0.00     gras                                                                    87.79    gras
 0.00                                                                             0.00
                                       Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig                            1      87.69    Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak
                                       humeus, neutraal bruinbruin,                                                     wortelhoudend, matig
                       1               Edelmanboor                                                                      mijnsteenhoudend, geen olie-water
                                                                                                        2               reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,
                                                                                                                        Edelmanboor
                                                                                                               87.29
 0.50                                                                             0.50                                  Volledig mijnsteen, zwak
                                                                                                                        kolengruishoudend, geen olie-water
                                                                                                                        reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                       2                                                                                                Edelmanboor


                              -1.00
 1.00




        Boring:            B04                                                           Boring:            B05
        Datum:             12-12-2024                                                    Datum:             11-12-2024
        Boormeester:       O. Bakker                                                     Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194227,14                                                     X:                 194242,38
        Y:                 325049,05                                                     Y:                 325043,75
                              88.06    bosschage                                                               87.93    gras
 0.00                                                                             0.00
                                       Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,                                            Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,
                       1                                                                                1
                              87.86
                                       matig mijnsteenhoudend, matig                                           87.73
                                                                                                                        matig wortelhoudend, geen olie-water
                                       wortelhoudend, geen olie-water                                                   reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,
                                       reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,                                                Edelmanboor
                       2
                                       Edelmanboor
                                                                                                        2               Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                              87.56
 0.50                                  Volledig mijnsteen, zwak                   0.50                                  humeus, brokken klei, sporen
                                       kolengruishoudend, geen olie-water                                               plantenresten, geen olie-water reactie,
                                       reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,                                         pid (0 ppm), lichtbruin, Edelmanboor
                                       Edelmanboor
                                                                                                        3

                                                                                                               86.93
                                                                                  1.00
                                                                                                                        Zand matig grof, zwak siltig, matig
                                                                                                        4
                                                                                                               86.73
                                                                                                                        grindig, geen olie-water reactie, pid (0
                                                                                                                        ppm), lichtgeel, Edelmanboor

                                                                                                        5               Volledig mijnsteen, geen olie-water
                                                                                                                        reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                                                                                  1.50                                  Edelmanboor



                                                                                                        6


                                                                                                               85.93
                                                                                  2.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BOORPROFIELEN


Projectnaam:
Opdrachtgever:
Projectcode:

        Boring:            C01                                                            Boring:            C02
        Datum:             12-11-2024                                                     Datum:             12-12-2024
        Boormeester:       S.Zegers                                                       Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194218,02                                                      X:                 194222,11
        Y:                 325038,93                                                      Y:                 325039,86
                              0.00     bosgrond                                                                 88.39    bosschage
 0.00                                                                              0.00                         88.34
                                       Klei, zwak siltig, matig humeus, neutraal                                         Zand zeer fijn, kleiïg, matig humeus,
                       1               bruinbruin, Edelmanboor                                           1               matig wortelhoudend, geen olie-water
                                                                                                                88.19
                                                                                                                         reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,
                              -0.30
                                                                                                                         Edelmanboor
                                       Zand uiterst grof, zwak siltig, sterk                             2
                       2                                                                                                 Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                              -0.50
                                       grindig, neutraal zwartzwart,
 0.50                                  Edelmanboor                                 0.50                                  wortelhoudend, sporen mijnsteen,
                                                                                                                         sporen roest, geen olie-water reactie,
                                                                                                                         pid (0 ppm), lichtbruin, Edelmanboor
                                                                                                         3
                                                                                                                         Volledig mijnsteen, matig
                                                                                                                         kolengruishoudend, geen olie-water
                                                                                                                         reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                                                                                   1.00                                  Sonic Drill



                                                                                                         4



                                                                                   1.50



                                                                                                         5


                                                                                                                86.39
                                                                                   2.00




        Boring:            C03                                                            Boring:            C04
        Datum:             12-11-2024                                                     Datum:             12-12-2024
        Boormeester:       S.Zegers                                                       Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194215,60                                                      X:                 194219,50
        Y:                 325037,49                                                      Y:                 325034,80
                              0.00     bosgrond                                                                 88.61    bosschage
 0.00                                                                              0.00
                                       Klei, zwak siltig, matig humeus, neutraal                                         Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                       1                                                                                 1
                              -0.20
                                       bruinbruin, Edelmanboor                                                  88.41
                                                                                                                         humeus, sporen mijnsteen, matig
                                                                                                                         wortelhoudend, geen olie-water
                                       Zand uiterst fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                                         reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,
                       2               grindig, neutraal zwartzwart,                                     2
                                                                                                                         Edelmanboor
                                       Edelmanboor
                              -0.50
 0.50                                                                              0.50                                  Volledig mijnsteen, matig
                                                                                                                         kolengruishoudend, geen olie-water
                                                                                                                         reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                                                                                                         3               Sonic Drill



                                                                                   1.00



                                                                                                         4


                                                                                                                87.11
                                                                                   1.50
                                                                                                                         Volledig mijnsteen, sterk
                                                                                                                         kolengruishoudend, geen olie-water
                                                                                                         5               reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                                                                                                                         Sonic Drill

                                                                                                                86.61
                                                                                   2.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BOORPROFIELEN


Projectnaam:
Opdrachtgever:
Projectcode:

        Boring:            C05                                                           Boring:            C06
        Datum:             12-11-2024                                                    Datum:             12-11-2024
        Boormeester:       S.Zegers                                                      Boormeester:       S.Zegers


        X:                 194219,55                                                     X:                 194217,05
        Y:                 325036,48                                                     Y:                 325035,02
                              0.00     bosgrond                                                                0.00     bosgrond
 0.00                                                                             0.00
                                       Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig                                            Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig
                       1                                                                                1
                              -0.20
                                       humeus, neutraal bruinbruin,                                            -0.20
                                                                                                                        humeus, neutraal bruinbruin,
                                       Edelmanboor                                                                      Edelmanboor

                       2               Zand uiterst grof, zwak siltig, matig                            2               Zand uiterst fijn, zwak siltig, matig
                                       grindig, neutraal zwartzwart,                                                    grindig, neutraal zwartzwart,
                              -0.50                                                                            -0.50
 0.50                                  Edelmanboor                                0.50                                  Edelmanboor




        Boring:            C07
        Datum:             12-12-2024
        Boormeester:       O. Bakker


        X:                 194219,93
        Y:                 325030,76
                              88.14    bosschage
 0.00
                                       Zand uiterst fijn, uiterst siltig, zwak
                       1
                              87.94
                                       humeus, sporen mijnsteen, matig
                                       wortelhoudend, geen olie-water
                                       reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,
                       2
                                       Edelmanboor
                              87.64
 0.50                                  Volledig mijnsteen, sterk
                                       kolengruishoudend, geen olie-water
                                       reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                       3               Sonic Drill

                                       Volledig mijnsteen, matig
                                       kolengruishoudend, geen olie-water
 1.00                                  reactie, pid (0 ppm), donker zwartgrijs,
                                       Sonic Drill

                       4



 1.50



                       5


                              86.14
 2.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)


grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur

          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig
                                                                            matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie


zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

          Zand, kleiïg                                                      >0
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem
                                                                            >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig
                                                                            >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters

          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster


                                  overige toevoegingen
                                                                        ongeroerd monster
                                              zwak humeus
veen                                                                    volumering

          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig


                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>V
BIJLAGE: FOTOREPORTAGE




     Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>FOTOREPORTAGE


Project
Opdrachtgever
Projectcode
Datum fotoreportage




Afbeelding 1. Boring A01




Afbeelding 2. Boring A03




Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Afbeelding 3. Boring A04




Afbeelding 4. Boring A05




2|8       Witteveen+Bos | 142429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Afbeelding 5. Boring A08




Afbeelding 6. Boring A09




3|8       Witteveen+Bos | 142429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Afbeelding 7. Boring A10




Afbeelding 8. Boring B03




4|8       Witteveen+Bos | 142429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Afbeelding 9. Boring B04




Afbeelding 10. Boring B05




5|8       Witteveen+Bos | 142429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Afbeelding 11. Boring C02




Afbeelding 12. Boring C04




6|8       Witteveen+Bos | 142429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Afbeelding 13. Boring C07




Afbeelding 14. Overzicht locatie




7|8       Witteveen+Bos | 142429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Afbeelding 15. Overzicht locatie




Afbeelding 16. Overzicht locatie




8|8       Witteveen+Bos | 142429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>VI
BIJLAGE: ANALYSECERTIFICATEN




      Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage VI | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Datum: 20-Nov-2024




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2024130064/1
     Uw project/verslagnummer                      142429
     Uw projectnaam                                Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Heerlen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               13-Nov-2024

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                                                                            ertificaatnummer/Versie             2024130064/1
     Uw   projectnaam                                                                                      tartdatum analyse                   13-Nov-2024
     Uw   ordernummer                                                                                     Datum einde analyse                  20-Nov-2024
     Uw   monsternemer                                                                                    Rapportagedatum                      20-Nov-2024/10:47
                                                                                                          Bijlage                              A,B,C
                                                                                                          Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                     1

     Voorbehandeling
     Verkleinen kaakbreker                                                 Uitgevoerd
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)              90.4
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                 9.5
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                   89
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds               16.1

     Metalen
S    Arseen (As)                                              mg/kg ds                   33
S    Barium (Ba)                                              mg/kg ds                   47
S    Cadmium (Cd)                                             mg/kg ds             <0.20
S    Kobalt (Co)                                              mg/kg ds                   12
S    Chroom (Cr)                                              mg/kg ds                   18
S    Koper (Cu)                                               mg/kg ds                   45
S    Kwik (Hg)                                                mg/kg ds               0.31
S    Molybdeen (Mo)                                           mg/kg ds               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                              mg/kg ds                   33
S    Lood (Pb)                                                mg/kg ds                   34
S    Zink (Zn)                                                mg/kg ds                   59

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                  mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                  mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                  mg/kg ds                 6.1
     Minerale olie (C21-C30)                                  mg/kg ds                   12
     Minerale olie (C30-C35)                                  mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                  mg/kg ds               <7.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                           mg/kg ds                <35

     Polychloorbifenylen, PCB
                                                                                                1)
S    PCB 28                                                   mg/kg ds           0.0070


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    C_MM01 C01(2) C03(2) C05(2) C06(2)                                                                                   Grond (AS3000)                14469707




                                                                                Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                         W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                        TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                 2024130064/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                      13-Nov-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                      20-Nov-2024
     Uw   monsternemer                                                                 Rapportagedatum                                          20-Nov-2024/10:47
                                                                                       Bijlage                                                  A,B,C
                                                                                       Pagina                                                   2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    PCB 52                                                    mg/kg ds           0.0051
S    PCB 101                                                   mg/kg ds           0.0019
S    PCB 118                                                   mg/kg ds           0.0020
                                                                                                 2)
S    PCB 138                                                   mg/kg ds           0.0011
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds           0.0013
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds             0.019

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds               0.23
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds               0.82
S    Anthraceen                                                mg/kg ds             0.053
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds               0.38
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds               0.20
S    Chryseen                                                  mg/kg ds               0.37
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds             0.085
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds               0.16
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds               0.13
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds               0.11
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                 2.6




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    C_MM01 C01(2) C03(2) C05(2) C06(2)                                                                                    Grond (AS3000)                14469707




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                           Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                         Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024130064/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       14469707                    C_MM01 C01(2) C03(2) C05(2) C06(2)
       0536834165               C05                20        50         12-Nov-2024                         2

       0536834159               C06                20        50         12-Nov-2024                         2

       0536834175               C01                30        50         12-Nov-2024                         2

       0536834166               C03                20        50         12-Nov-2024                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024130064/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.


     Opmerking 2)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024130064/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Malen kaakbreker (1kg)                           W0101            Voorbehandeling                   NEN-EN 16179

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Arseen (As)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Chroom (Cr)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Witteveen + Bos Raadgevende In
     T.a.v. Roij Scholten
     Postbus 233
     7400 AE DEVENTER




     Analysecertificaat
     Datum: 18-Dec-2024




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2024140000/1
     Uw project/verslagnummer                      142429
     Uw projectnaam                                Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Heerlen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               13-Dec-2024

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                          2024140000/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                               13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                               18-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                                   18-Dec-2024/16:34
                                                                                       Bijlage                                                           A,B,C
                                                                                       Pagina                                                            1/3


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                     3            4

     Voorbehandeling
     Verkleinen kaakbreker                                                                                                     Uitgevoerd
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd          Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 83.4                       75.6                   90.7          91.5
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    1.0                       4.8                     8.7         <0.7
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      98                       95                      90          100
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  14.5                       10.0                   20.1           2.6

     Metalen
S    Arseen (As)                                               mg/kg ds                   7.0                       5.7                     6.7         <4.0
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                     63                       64                      50          <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20                        0.20                   0.20         <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                   7.7                       7.4                      17         <3.0
S    Chroom (Cr)                                               mg/kg ds                     23                       22                      21          <10
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                     10                       11                      37         <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050                    <0.050                       0.11        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                   <1.5          <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                     16                       15                      44         <4.0
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                     22                       15                      25          <10
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     39                       52                      78          <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                     3.4         <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                        6.7                     5.3         <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                     8.0         <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                  <10                       <10                       14          <10
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                 <5.0                        8.0                     5.4         <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <7.0                       <7.0                   <7.0          <7.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35                       <35                       38          <35
     Chromatogram olie (GC)                                                                                                            Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix             Monster nr.
1    A_MM05 A07(2)                                                                                                           Grond (AS3000)                       14508608
2    B_MM01 B01(1) B05(1)                                                                                                    Grond (AS3000)                       14508609
3    B_MM02 B03(2) B04(2)                                                                                                    Grond (AS3000)                       14508610
4    B_MM03 B05(4)                                                                                                           Grond (AS3000)                       14508611

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                                 TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                            RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                         2024140000/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                              13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                              18-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                                  18-Dec-2024/16:34
                                                                                       Bijlage                                                          A,B,C
                                                                                       Pagina                                                           2/3


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3              4

S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 138                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010
                                                                                                   1)                        1)                 1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds            0.0049                    0.0049                    0.0049         0.0049

     PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
S    PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)                              µg/kg ds                                             0.3                  <0.1           <0.1
S    PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)                            µg/kg ds                                             5.9                  <0.1           <0.1
S    PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)                             µg/kg ds                                             0.1                  <0.1           <0.1
S    PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)                            µg/kg ds                                             0.1                  <0.1           <0.1
S    PFOA lineair (perfluor-n-octaanzuur)                      µg/kg ds                                             0.6                   0.2           <0.1
S    PFOA vertakt (Perfluoroctaanzuur)                         µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)                              µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)                              µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)                          µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)                          µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)                         µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)                       µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)                        µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)                         µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)                        µg/kg ds                                             0.1                   0.1           <0.1
S    PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)                      µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)                          µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)                      µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    PFOS lineair (perfluor-n-octaansulfonzuur) µg/kg ds                                                            0.8                   0.1           <0.1
S    PFOS vertakt (Perfluoroctaansulfonzuur)                   µg/kg ds                                             0.3                   0.1           <0.1
S    PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)                        µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1
S    4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)                     µg/kg ds                                            <0.1                  <0.1           <0.1

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    A_MM05 A07(2)                                                                                                           Grond (AS3000)                         14508608
2    B_MM01 B01(1) B05(1)                                                                                                    Grond (AS3000)                         14508609
3    B_MM02 B03(2) B04(2)                                                                                                    Grond (AS3000)                         14508610
4    B_MM03 B05(4)                                                                                                           Grond (AS3000)                         14508611

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                                    TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                               RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                 2024140000/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                      13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                      18-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                          18-Dec-2024/16:34
                                                                                       Bijlage                                                  A,B,C
                                                                                       Pagina                                                   3/3


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                3            4

S    6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)                     µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
S    8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)                     µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
S    10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)                   µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
S    MePFOSAA                                                  µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
     (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-az
     i
S    EtPFOSAA                                                  µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
     (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azij
S    PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)                         µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
S    MePFOSA                                                   µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
     (N-methylperfluoroctaansulfonamide)
S    8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat                       µg/kg ds                                          <0.1                <0.1       <0.1
     diester)
                                                                                                                                                         1)
S    PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur) 0.7*                     µg/kg ds                                           0.6                 0.3        0.1
                                                                                                                                                         1)
S    PFOS totaal (Perfluor-n-octaansulfonzuur) µg/kg ds                                                           1.1                 0.3        0.1

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    0.17     <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds             0.068                  <0.050                    0.84     <0.050
S    Anthraceen                                                mg/kg ds             0.088                  <0.050                    0.10     <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds               0.24                 <0.050                    0.67     <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds               0.15                 <0.050                    0.35     <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds               0.13                 <0.050                    0.44     <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds             0.088                  <0.050                    0.15     <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds               0.18                 <0.050                    0.26     <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds               0.13                 <0.050                    0.17     <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds               0.15                 <0.050                    0.18     <0.050
                                                                                                                           1)                            1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                 1.3                      0.35                 3.3       0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix            Monster nr.
1    A_MM05 A07(2)                                                                                                         Grond (AS3000)                     14508608
2    B_MM01 B01(1) B05(1)                                                                                                  Grond (AS3000)                     14508609
3    B_MM02 B03(2) B04(2)                                                                                                  Grond (AS3000)                     14508610
4    B_MM03 B05(4)                                                                                                         Grond (AS3000)                     14508611

                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                              Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                                VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                              TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                         RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024140000/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       14508608                    A_MM05 A07(2)
       0536776720               A07                15        50         11-Dec-2024                         2


       14508609                    B_MM01 B01(1) B05(1)
       0536776935               B05                0         20         11-Dec-2024                         1

       0536776731               B01                0         20         11-Dec-2024                         1


       14508610                    B_MM02 B03(2) B04(2)
       0536776974               B03                10        50         12-Dec-2024                         2

       0536776961               B04                20        50         12-Dec-2024                         2


       14508611                    B_MM03 B05(4)
       0536776930               B05                100       120        11-Dec-2024                         4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024140000/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024140000/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Malen kaakbreker (1kg)                           W0101            Voorbehandeling                   NEN-EN 16179

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Arseen (As)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Chroom (Cr)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                             W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

     PFAS (28) Handelingskader                        W0323            LC-MSMS                           Eigen methode

     Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000                W0323            LC-MSMS                           Eigen methode

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden
     alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",
     versie juni 2024.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                          14508610
Certificate no.:                     2024140000
Sample description.:                 B_MM02 B03(2) B04(2)
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
                                  C10




        0.4
        0.3




                                                                                C16-C21




                                                                                                             C21-C30
                                            C10-C12




                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        0.2




                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        0.1
        0.0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]



       1100
                                     C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
        400
                                                                                C16-C21




                                                                                                              C21-C30
                                             C10-C12




                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        300
        200
                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        100
          0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]

       220
                                    C10




       200
       180
       160
       140
       120
 pA




       100
                                                                               C16-C21




        80
                                                                                                             C21-C30
                                           C10-C12




                                                             C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40




        60
        40
                                                                                             C21




                                                                                                                                                                C40




        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>     Witteveen + Bos Raadgevende In
     T.a.v. Roij Scholten
     Postbus 233
     7400 AE DEVENTER




     Analysecertificaat
     Datum: 20-Dec-2024




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2024140002/1
     Uw project/verslagnummer                      142429
     Uw projectnaam                                Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Heerlen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               13-Dec-2024

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                           2024140002/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                                13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                                20-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                                    20-Dec-2024/12:03
                                                                                       Bijlage                                                            A,B,C
                                                                                       Pagina                                                             1/5


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                     3              4              5

     Voorbehandeling
     Verkleinen kaakbreker                                                 Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd          Uitgevoerd     Uitgevoerd
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd          Uitgevoerd     Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 77.3                       93.4                   93.3           92.5           92.8
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                  10.2                        9.8                   11.9             9.5          11.1
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      89                       89                      87             90             88
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  11.1                       11.6                   11.1             9.3          13.4

     Metalen
S    Arseen (As)                                               mg/kg ds                   5.9                       6.9                   <4.0           <4.0           <4.0
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                     40                       56                      48             68             46
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                 0.28                       0.39                   0.22          <0.20          <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                     12                       16                      12             15             12
S    Chroom (Cr)                                               mg/kg ds                     18                       21                      15             20             16
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                     21                       42                      54             39             49
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds               0.072                    0.092                      0.11          0.097           0.14
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                   <1.5           <1.5           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                     22                       41                      33             42             31
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                     19                       22                      25             24             24
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     67                       79                      77             68             70

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                        3.4                   <3.0           <3.0           <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                     13                     <5.0                     6.0          <5.0             6.3
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                   7.2                       9.7                      13             18             12
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                     17                       18                      19             22             19
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                     11                      5.4                     6.7            6.0            6.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <7.0                       <7.0                   <7.0           <7.0           <7.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                     52                       43                      50             53             49
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.                Zie bijl.                  Zie bijl.      Zie bijl.      Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    A_MM01 A01(1) A02(1) A09(1)                                                                                             Grond (AS3000)                          14508614
2    A_MM02 A01(2) A02(2) A05(2)                                                                                             Grond (AS3000)                          14508615
3    A_MM03 A03(3) A03(4) A04(3)                                                                                             Grond (AS3000)                          14508616
4    A_MM04 A01(4) A01(5) A02(4)                                                                                             Grond (AS3000)                          14508617
5    C_MM02 C07(2)                                                                                                           Grond (AS3000)                          14508618
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                                     TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                                RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                         2024140002/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                              13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                              20-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                                  20-Dec-2024/12:03
                                                                                       Bijlage                                                          A,B,C
                                                                                       Pagina                                                           2/5


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3              4               5
                                                                                                   1)
S    PCB 28                                                    mg/kg ds            0.0014                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds            0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 138                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
                                                                                                                             4)                 4)             4)              4)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds            0.0059                    0.0049                    0.0049         0.0049         0.0049

     PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
S    PFBA (Perfluor-n-butaanzuur)                              µg/kg ds                   0.8                      <0.1                  <0.1
S    PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur)                            µg/kg ds                   0.2                      <0.1                  <0.1
S    PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur)                             µg/kg ds                   0.1                      <0.1                  <0.1
S    PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur)                            µg/kg ds                   0.2                      <0.1                  <0.1
S    PFOA lineair (perfluor-n-octaanzuur)                      µg/kg ds                   0.7                      <0.1                  <0.1
S    PFOA vertakt (Perfluoroctaanzuur)                         µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur)                              µg/kg ds                   0.2                      <0.1                  <0.1
S    PFDA (Perfluor-n-decaanzuur)                              µg/kg ds                   0.1                      <0.1                  <0.1
S    PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur)                          µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur)                          µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur)                         µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur)                       µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur)                        µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur)                         µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur)                        µg/kg ds                   0.1                      <0.1                  <0.1
S    PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur)                      µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)                          µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur)                      µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    PFOS lineair (perfluor-n-octaansulfonzuur) µg/kg ds                                  0.8                      <0.1                  <0.1
S    PFOS vertakt (Perfluoroctaansulfonzuur)                   µg/kg ds                   0.2                      <0.1                  <0.1
S    PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur)                        µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1
S    4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)                     µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                  <0.1

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    A_MM01 A01(1) A02(1) A09(1)                                                                                             Grond (AS3000)                         14508614
2    A_MM02 A01(2) A02(2) A05(2)                                                                                             Grond (AS3000)                         14508615
3    A_MM03 A03(3) A03(4) A04(3)                                                                                             Grond (AS3000)                         14508616
4    A_MM04 A01(4) A01(5) A02(4)                                                                                             Grond (AS3000)                         14508617
5    C_MM02 C07(2)                                                                                                           Grond (AS3000)                         14508618
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                                    TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                               RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                    2024140002/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                         13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                         20-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                             20-Dec-2024/12:03
                                                                                       Bijlage                                                     A,B,C
                                                                                       Pagina                                                      3/5


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                3             4          5

S    6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)                     µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
S    8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)                     µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
S    10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)                   µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
S    MePFOSAA                                                  µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
     (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-az
     i
S    EtPFOSAA                                                  µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
     (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azij
S    PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)                         µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
S    MePFOSA                                                   µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
     (N-methylperfluoroctaansulfonamide)
S    8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat                       µg/kg ds                 <0.1                       <0.1                <0.1
     diester)
                                                                                                                             4)               4)
S    PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur) 0.7*                     µg/kg ds                   0.8                       0.1                 0.1
                                                                                                                             4)               4)
S    PFOS totaal (Perfluor-n-octaansulfonzuur) µg/kg ds                                   1.1                       0.1                 0.1

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds            <0.050                          0.15                0.52        0.24        0.50
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds                 0.40                       0.62                 2.2         4.4         1.9
S    Anthraceen                                                mg/kg ds                 0.10                 <0.050                    0.45         1.0        0.29
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds                 0.49                       0.30                 1.5         4.4         1.3
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                 0.27                       0.14                0.76         2.0        0.70
S    Chryseen                                                  mg/kg ds                 0.26                       0.28                0.88         1.7        0.80
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                 0.11                   0.066                   0.29        0.77        0.27
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                 0.21                       0.11                0.59         1.6        0.53
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                 0.13                       0.10                0.35        0.97        0.34
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                 0.14                   0.092                   0.35         1.0        0.35
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                   2.2                       1.9                 7.8            18       7.0




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix        Monster nr.
1    A_MM01 A01(1) A02(1) A09(1)                                                                                             Grond (AS3000)                 14508614
2    A_MM02 A01(2) A02(2) A05(2)                                                                                             Grond (AS3000)                 14508615
3    A_MM03 A03(3) A03(4) A04(3)                                                                                             Grond (AS3000)                 14508616
4    A_MM04 A01(4) A01(5) A02(4)                                                                                             Grond (AS3000)                 14508617
5    C_MM02 C07(2)                                                                                                           Grond (AS3000)                 14508618
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                            TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                          2024140002/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                               13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                               20-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                                   20-Dec-2024/12:03
                                                                                       Bijlage                                                           A,B,C
                                                                                       Pagina                                                            4/5


     Analyse                                                    Eenheid                        6                         7                     8            9

     Voorbehandeling
     Verkleinen kaakbreker                                                 Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd          Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 93.5                       94.7                   90.7          79.7
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    9.4                       8.5                   11.8           2.7
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      90                       91                      87           96
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  11.6                       13.1                   17.5          12.6

     Metalen
S    Arseen (As)                                               mg/kg ds                   4.2                      <4.0                     5.9          6.0
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                     53                       56                      53           39
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                 0.20                   <0.20                     <0.20         <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                     15                       14                      14          7.2
S    Chroom (Cr)                                               mg/kg ds                     17                       19                      16           22
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                     65                       31                      36           10
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds               0.077                    0.094                      0.20        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                   <1.5          <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                     41                       40                      37           16
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                     23                       16                      23           11
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     73                       58                      57           35

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                     3.2         <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                      37         <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                   7.1                      <5.0                    180          <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                     14                     <10                       60          <10
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                   5.9                      <5.0                     8.5         <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <7.0                       <7.0                   <7.0          <7.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35                       <35                     290           <35
     Chromatogram olie (GC)                                                                                                            Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix             Monster nr.
6    C_MM03 C02(3) C04(3) C07(3)                                                                                             Grond (AS3000)                       14508619
7    C_MM04 C02(4) C04(4) C07(4)                                                                                             Grond (AS3000)                       14508620
8    C_MM05 C04(5)                                                                                                           Grond (AS3000)                       14508621
9    C_MM06 C02(1) C04(1) C07(1)                                                                                             Grond (AS3000)                       14508622

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                                 TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                            RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                       2024140002/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                            13-Dec-2024
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                            20-Dec-2024
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                                20-Dec-2024/12:03
                                                                                       Bijlage                                                        A,B,C
                                                                                       Pagina                                                         5/5


     Analyse                                                     Eenheid                     6                         7                  8              9
                                                                                                                           1)
S    PCB 28                                                    mg/kg ds         <0.0010                    0.0022                 <0.0010          <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds         <0.0010                    0.0016                 <0.0010          <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0027        <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0012        <0.0010
                                                                                                                                              2)
S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0042        <0.0010
                                                                                                                                              3)
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0051        <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                     0.0042        <0.0010
                                                                                                 4)                                                          4)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049                   0.0073                     0.019         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds               0.13                       0.16                  0.23         <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds               0.64                       0.53                   1.1          0.052
S    Anthraceen                                                mg/kg ds             0.089                    0.056                     0.10         <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds               0.53                       0.31                  0.58          0.079
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds               0.27                       0.17                  0.28         <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds               0.35                       0.26                  0.50         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds               0.11                   0.070                     0.12         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds               0.21                       0.13                  0.21         <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds               0.15                   0.098                     0.18         <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds               0.15                   0.098                     0.16         <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                 2.6                       1.9                   3.5           0.41




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
6    C_MM03 C02(3) C04(3) C07(3)                                                                                           Grond (AS3000)                         14508619
7    C_MM04 C02(4) C04(4) C07(4)                                                                                           Grond (AS3000)                         14508620
8    C_MM05 C04(5)                                                                                                         Grond (AS3000)                         14508621
9    C_MM06 C02(1) C04(1) C07(1)                                                                                           Grond (AS3000)                         14508622

                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                                  Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                                    VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                                  TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024140002/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       14508614                    A_MM01 A01(1) A02(1) A09(1)
       0536777035               A09                0         10         12-Dec-2024                         1

       0536776833               A02                0         10         12-Dec-2024                         1

       0536777168               A01                0         10         12-Dec-2024                         1


       14508615                    A_MM02 A01(2) A02(2) A05(2)
       0536776986               A05                10        50         12-Dec-2024                         2

       0536776982               A02                10        60         12-Dec-2024                         2

       0536777183               A01                10        60         12-Dec-2024                         2


       14508616                    A_MM03 A03(3) A03(4) A04(3)
       0536777078               A03                50        100        12-Dec-2024                         3

       0536777076               A03                100       150        12-Dec-2024                         4

       0536776739               A04                50        100        12-Dec-2024                         3


       14508617                    A_MM04 A01(4) A01(5) A02(4)
       0536776992               A02                110       160        12-Dec-2024                         4

       0536777182               A01                110       160        12-Dec-2024                         4

       0536777180               A01                160       210        12-Dec-2024                         5


       14508618                    C_MM02 C07(2)
       0536776738               C07                20        50         12-Dec-2024                         2


       14508619                    C_MM03 C02(3) C04(3) C07(3)
       0536777021               C02                50        100        12-Dec-2024                         3

       0536777080               C04                50        100        12-Dec-2024                         3

       0536776740               C07                50        100        12-Dec-2024                         3


       14508620                    C_MM04 C02(4) C04(4) C07(4)
       0536777069               C02                100       150        12-Dec-2024                         4

       0536777075               C04                100       150        12-Dec-2024                         4

       0536776735               C07                100       150        12-Dec-2024                         4


       14508621                    C_MM05 C04(5)
       0536777000               C04                150       200        12-Dec-2024                         5


       14508622                    C_MM06 C02(1) C04(1) C07(1)
       0536777064               C02                5         20         12-Dec-2024                         1

       0536777086               C04                0         20         12-Dec-2024                         1

       0536776743               C07                0         20         12-Dec-2024                         1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024140002/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.


     Opmerking 2)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.


     Opmerking 3)
     PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.


     Opmerking 4)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024140002/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Malen kaakbreker (1kg)                           W0101            Voorbehandeling                   NEN-EN 16179

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Arseen (As)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Chroom (Cr)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                             W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

     PFAS (28) Handelingskader                        W0323            LC-MSMS                           Eigen methode

     Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000                W0323            LC-MSMS                           Eigen methode

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden
     alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",
     versie juni 2024.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                             Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                                  14508614
Certificate no.:                             2024140002
Sample description.:                         A_MM01 A01(1) A02(1) A09(1)
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
        0.4
                       C10




        0.3
                                                   C12-C16




                                                                                                                 C30-C35
                                                                     C16-C21




                                                                                                 C21-C30
                                 C10-C12




                                                                                                                            C35-C40
        0.2

                                                                                C21




                                                                                                                                      C40
        0.1
        0.0
               0.4       0.5               0.6    0.7         0.8        0.9          1.0      1.1         1.2   1.3        1.4             1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                            Time [min]



       1100
                         C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
        400
                                                    C12-C16




                                                                                                                  C30-C35
                                                                     C16-C21




                                                                                                 C21-C30
                                 C10-C12




                                                                                                                            C35-C40
        300
        200
                                                                                C21




                                                                                                                                      C40

        100
          0
               0.4       0.5               0.6    0.7         0.8         0.9         1.0      1.1         1.2   1.3        1.4             1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                            Time [min]

       220
                        C10




       200
       180
       160
       140
       120
                                                  C12-C16
 pA




       100
                                                                                                                 C30-C35




        80
                                                                    C16-C21




                                                                                                C21-C30
                               C10-C12




                                                                                                                            C35-C40




        60
        40
                                                                                C21




                                                                                                                                      C40




        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                          14508615
Certificate no.:                     2024140002
Sample description.:                 A_MM02 A01(2) A02(2) A05(2)
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
                                   C10




        0.4
        0.3




                                                                                C16-C21
                                            C10-C12




                                                                                                             C21-C30
                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        0.2




                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        0.1
        0.0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]



       1100
                                     C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
        400
                                                                                C16-C21




                                                                                                              C21-C30
                                             C10-C12




                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        300
        200
                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        100
          0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]

       220
                                    C10




       200
       180
       160
       140
       120
 pA




       100
                                                                               C16-C21




        80
                                                                                                             C21-C30
                                           C10-C12




                                                             C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40




        60
        40
                                                                                             C21




                                                                                                                                                                C40




        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                          14508616
Certificate no.:                     2024140002
Sample description.:                 A_MM03 A03(3) A03(4) A04(3)
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
                                  C10




        0.4
        0.3




                                                                                C16-C21




                                                                                                             C21-C30
                                            C10-C12




                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        0.2




                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        0.1
        0.0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]



       1100
                                     C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
        400
                                                                                C16-C21




                                                                                                              C21-C30
                                             C10-C12




                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        300
        200
                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        100
          0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]

       220
                                    C10




       200
       180
       160
       140
       120
                                                                               C16-C21
 pA




       100
                                                                                                             C21-C30
                                           C10-C12




        80
                                                             C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40




        60
                                                                                             C21




        40
                                                                                                                                                                C40




        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                               Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                                    14508617
Certificate no.:                               2024140002
Sample description.:                           A_MM04 A01(4) A01(5) A02(4)
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
                     C10




        0.4                                                                 C16-C21
        0.3




                                                                                                     C21-C30
                                                    C12-C16




                                                                                                                           C30-C35
                                   C10-C12




                                                                                                                                       C35-C40
        0.2
                                                                                        C21




                                                                                                                                       C40
        0.1
        0.0
               0.4           0.5             0.6              0.7    0.8              0.9     1.0         1.1        1.2              1.3        1.4   1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                                       Time [min]



       1100
                       C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
        400
                                                                            C16-C21




                                                                                                     C21-C30
                                                     C12-C16




                                                                                                                            C30-C35
                                   C10-C12




                                                                                                                                       C35-C40



        300
        200
                                                                                        C21




                                                                                                                                       C40




        100
          0
               0.4           0.5             0.6               0.7   0.8              0.9     1.0          1.1       1.2              1.3        1.4   1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                                        Time [min]

       220
                      C10




       200
       180
       160
       140
                                                                           C16-C21




       120
                                                                                                    C21-C30
 pA




       100
                                                                                                                           C30-C35
                                                   C12-C16




        80
                               C10-C12




                                                                                        C21




                                                                                                                                       C35-C40




        60
        40
                                                                                                                                       C40




        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                          14508618
Certificate no.:                     2024140002
Sample description.:                 C_MM02 C07(2)
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
                                   C10




        0.4
        0.3




                                                                                C16-C21




                                                                                                             C21-C30
                                            C10-C12




                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        0.2




                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        0.1
        0.0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]



       1100
                                     C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
        400
                                                                                C16-C21




                                                                                                              C21-C30
                                             C10-C12




                                                              C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40
        300
        200
                                                                                              C21




                                                                                                                                                                C40
        100
          0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0            1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                          Time [min]

       220
                                    C10




       200
       180
       160
       140
       120
 pA




                                                                               C16-C21




       100
                                                                                                             C21-C30
                                           C10-C12




        80
                                                             C12-C16




                                                                                                                                    C30-C35


                                                                                                                                                    C35-C40




        60
        40
                                                                                             C21




                                                                                                                                                               C40




        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                          14508621
Certificate no.:                     2024140002
Sample description.:                 C_MM05 C04(5)
V
      x10 4


        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA




        0.5
                                  C10




        0.4




                                                                                C16-C21
                                                              C12-C16
        0.3




                                                                                                                 C21-C30
                                            C10-C12




                                                                                                                                        C30-C35


                                                                                                                                                        C35-C40
        0.2




                                                                                                  C21




                                                                                                                                                                    C40
        0.1
        0.0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0                1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                              Time [min]



       1100
                                     C10




       1000
        900
        800
        700
        600
 pA




        500
                                                                                C16-C21




        400
                                                              C12-C16




                                                                                                                  C21-C30
                                             C10-C12




                                                                                                                                        C30-C35


                                                                                                                                                        C35-C40
        300
        200
                                                                                                  C21




                                                                                                                                                                    C40
        100
          0
               0.4       0.5       0.6         0.7     0.8              0.9   1.0                1.1       1.2              1.3   1.4             1.5             1.6     1.7   1.8
                                                                                              Time [min]

       220
                                    C10




                                                                                    C16-C21




       200
       180
       160
                                                             C12-C16




       140
       120
 pA




       100
                                                                                                                 C21-C30




        80
                                           C10-C12




                                                                                                                                        C30-C35


                                                                                                                                                        C35-C40




        60
                                                                                                 C21




        40
                                                                                                                                                                    C40




        20
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>     Witteveen + Bos Raadgevende In
     T.a.v. Roij Scholten
     Postbus 233
     7400 AE DEVENTER




     Analysecertificaat
     Datum: 09-Jan-2025




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2025000280/1
     Uw project/verslagnummer                      142429
     Uw projectnaam                                Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Heerlen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               11-Dec-2024

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                142429                                  Certificaatnummer/Versie                                 2025000280/1
     Uw   projectnaam                          Vergunning traject warmtebron HLH-GT-05 Startdatum
                                                                                       Heerlen     analyse                                      06-Jan-2025
     Uw   ordernummer                                                                  Datum einde analyse                                      09-Jan-2025
     Uw   monsternemer                         23. O.B.                                Rapportagedatum                                          09-Jan-2025/08:16
                                                                                       Bijlage                                                  A,C
                                                                                       Pagina                                                   1/1


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                         Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                  % (m/m)              92.5                       92.8                93.3
S    Organische stof                                         % (m/m) ds               11.1                        9.0                 8.4
     Gloeirest                                               % (m/m) ds                   88                       91                 91
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds               12.1                        6.9                 6.9

     Metalen
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                   51                       41                 46




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    A_MM04_1 A01(4)                                                                                                       Grond (AS3000)                14521168
2    A_MM04_2 A01(5)                                                                                                       Grond (AS3000)                14521169
3    A_MM04_3 A02(4)                                                                                                       Grond (AS3000)                14521170



                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                           Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                         Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025000280/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       14521168                    A_MM04_1 A01(4)
       0536777182               A01                110       160        12-Dec-2024                         4


       14521169                    A_MM04_2 A01(5)
       0536777180               A01                160       210        12-Dec-2024                         5


       14521170                    A_MM04_3 A02(4)
       0536776992               A02                110       160        12-Dec-2024                         4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025000280/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2



     Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden
     alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",
     versie juni 2024.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46 (lab.)     Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>VII
BIJLAGE: TOETSINGSTABELLEN




     Witteveen+Bos | 142429/25-001.872 | Bijlage VII | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              C_MM01
Certificaatcode                             2024130064
Datum                                       12-11-2024
Traject (cm-mv)                             20-50
Humus (% ds)                                9,5
Lutum (% ds)                                16,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN
lood                                        34           38        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        0,31         0,35      mg/kg ds     WO
Chroom                                      18           22        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      12           17        mg/kg ds     WO
Nikkel                                      33           44        mg/kg ds     IND
Zink                                        59           73        mg/kg ds     <LN
Koper                                       45           53        mg/kg ds     WO
Arseen                                      33           38        mg/kg ds     IND
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     < 0,20       <0,15     mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      47           66        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,23         0,23      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,053        0,053     mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,82         0,82      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,38         0,38      mg/kg ds
Chryseen                                    0,37         0,37      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,20         0,20      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,16         0,16      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,085        0,085     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,11         0,11      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,54      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,13         0,13      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             0,0070       0,0074    mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        0,0051       0,0054    mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     0,0019       0,0020    mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     0,0020       0,0021    mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   0,0011       0,0012    mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         0,0013       0,0014    mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,020     mg/kg ds     WO

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,2       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     6,1          6,4       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     12           13        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <26       mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   89                     % (m/m) ds
Droge stof                                  90,4         90,4      % m/m
Lutum                                       16,1                   %
Organische stof (humus)                     9,5                    %




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              A_MM01
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-10
Humus (% ds)                                10,2
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse wonen
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN
lood                                        19           23        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        0,072        0,085     mg/kg ds     <LN
Chroom                                      18           25        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      12           21        mg/kg ds     WO
Nikkel                                      22           36        mg/kg ds     WO
Zink                                        67           95        mg/kg ds     <LN
Koper                                       21           27        mg/kg ds     <LN
Arseen                                      5,9          7,3       mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     0,28         0,32      mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      40           73        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,034    mg/kg ds
Anthraceen                                  0,10         0,10      mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,40         0,39      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,49         0,48      mg/kg ds
Chryseen                                    0,26         0,25      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,27         0,26      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,21         0,21      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,11         0,11      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,14         0,14      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,10      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,13         0,13      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             0,0014       0,0014    mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        0,0010       0,0010    mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,0058    mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,1       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     13           13        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     7,2          7,1       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     17           17        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     11           11        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        4,8       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     52           51        mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   89                     % (m/m) ds
Droge stof                                  77,3         77,3      % m/m
Lutum                                       11,1                   %
Organische stof (humus)                     10,2                   %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-         0,7          0,7       µg/kg ds
lineair)




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM01
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-10
Humus (% ds)                                10,2
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                        Klasse wonen
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-   0,8          0,8    µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1    µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt          0,2          0,2    µg/kg ds
(PFOS-vertakt)
                                                                           (6)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1    µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-                                < 0,1        0,1    µg/kg ds
perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                           (6)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1    µg/kg ds
FTS)
                                                                           (6)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                           (6)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 0,2          0,2    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   0,8          0,8    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   0,1          0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 0,2          0,2    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  0,1          0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   0,2          0,2    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        0,1          0,1    µg/kg ds
(PFBS)
                                                                           (6)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFDS)
                                                                           (6)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                           (6)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                           (6)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,8          0,8    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       1,1          1,0    µg/kg ds
som)



Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              A_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-60
Humus (% ds)                                9,8
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                        Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD              T101

METALEN



Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-60
Humus (% ds)                                9,8
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
lood                                        22           26        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        0,092        0,108     mg/kg ds     <LN
Chroom                                      21           29        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      16           27        mg/kg ds     WO
Nikkel                                      41           66        mg/kg ds     IND
Zink                                        79           111       mg/kg ds     <LN
Koper                                       42           54        mg/kg ds     IND
Arseen                                      6,9          8,5       mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     0,39         0,45      mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      56           99        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,15         0,15      mg/kg ds
Anthraceen                                  < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,62         0,62      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,30         0,30      mg/kg ds
Chryseen                                    0,28         0,28      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,14         0,14      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,11         0,11      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,066        0,066     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,092        0,092     mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              1,89      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,10         0,10      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0050   mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     3,4          3,5       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,6       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     9,7          9,9       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     18           18        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     5,4          5,5       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,0       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     43           44        mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   89                     % (m/m) ds
Droge stof                                  93,4         93,4      % m/m
Lutum                                       11,6                   %
Organische stof (humus)                     9,8                    %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-   < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt          < 0,1        0,1       µg/kg ds
(PFOS-vertakt)
                                                                                (6)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1       µg/kg ds
MeFOSA)




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-60
Humus (% ds)                                9,8
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                        Klasse industrie
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-                                < 0,1        0,1    µg/kg ds
perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                           (6)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1    µg/kg ds
FTS)
                                                                           (6)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                           (6)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFBS)
                                                                           (6)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFDS)
                                                                           (6)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                           (6)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                           (6)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,1          0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       0,1          0,1    µg/kg ds
som)



Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              A_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-150
Humus (% ds)                                11,9
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                        Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD              T101

METALEN
lood                                        25           29     mg/kg ds   <LN
Kwik                                        0,11         0,13   mg/kg ds   <LN
Chroom                                      15           21     mg/kg ds   <LN
Kobalt                                      12           21     mg/kg ds   WO
Nikkel                                      33           55     mg/kg ds   IND
Zink                                        77           107    mg/kg ds   <LN
Koper                                       54           68     mg/kg ds   IND
Arseen                                      < 4,0        <3,4   mg/kg ds   <LN



Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-150
Humus (% ds)                                11,9
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     0,22         0,24      mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      48           87        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,52         0,44      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,45         0,38      mg/kg ds
Fenanthreen                                 2,2          1,8       mg/kg ds
Fluorantheen                                1,5          1,3       mg/kg ds
Chryseen                                    0,88         0,74      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,76         0,64      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,59         0,50      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,29         0,24      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,35         0,29      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              6,63      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,35         0,29      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0041   mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        1,8       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     6,0          5,0       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     13           11        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     19           16        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     6,7          5,6       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        4,1       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     50           42        mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   87                     % (m/m) ds
Droge stof                                  93,3         93,3      % m/m
Lutum                                       11,1                   %
Organische stof (humus)                     11,9                   %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-   < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt          < 0,1        0,1       µg/kg ds
(PFOS-vertakt)
                                                                                (6)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1       µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                                (6)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1       µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                                (6)
1H,1H,2H,2H-                                < 0,1        0,1       µg/kg ds
perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
                                                                                (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1       µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                                (6)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1       µg/kg ds
                                                                                (6)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1       µg/kg ds




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-150
Humus (% ds)                                11,9
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                         Klasse industrie
                                                                            (6)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1     µg/kg ds
FTS)
                                                                            (6)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1     µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                            (6)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                            (6)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFBS)
                                                                            (6)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFDS)
                                                                            (6)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                            (6)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                            (6)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,1          0,1     µg/kg ds
                                                                            (6)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       0,1          0,1     µg/kg ds
som)



Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              A_MM04
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             110-210
Humus (% ds)                                9,5
Lutum (% ds)                                9,3
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                         Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD               T101

METALEN
lood                                        24           30      mg/kg ds   <LN
Kwik                                        0,097        0,118   mg/kg ds   <LN
Chroom                                      20           29      mg/kg ds   <LN
Kobalt                                      15           29      mg/kg ds   WO
Nikkel                                      42           76      mg/kg ds   IND
Zink                                        68           103     mg/kg ds   <LN
Koper                                       39           53      mg/kg ds   WO
Arseen                                      < 4,0        <3,6    mg/kg ds   <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1    mg/kg ds   <LN
Cadmium                                     < 0,20       <0,17   mg/kg ds   <LN
                                                                            (6)
Barium                                      68           138     mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,24         0,24    mg/kg ds
Anthraceen                                  1,0          1,0     mg/kg ds




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM04
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             110-210
Humus (% ds)                                9,5
Lutum (% ds)                                9,3
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Fenanthreen                                 4,4          4,4       mg/kg ds
Fluorantheen                                4,4          4,4       mg/kg ds
Chryseen                                    1,7          1,7       mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          2,0          2,0       mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              1,6          1,6       mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,77         0,77      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    1,0          1,0       mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              18,08     mg/kg ds     IND
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,97         0,97      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0052   mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,2       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     18           19        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     22           23        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     6,0          6,3       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     53           56        mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   90                     % (m/m) ds
Droge stof                                  92,5         92,5      % m/m
Lutum                                       9,3                    %
Organische stof (humus)                     9,5                    %



Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              A_MM05
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             15-50
Humus (% ds)                                1
Lutum (% ds)                                14,5
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse
                                                                                landbouw/natuur
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN
lood                                        22           28        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        < 0,050      <0,042    mg/kg ds     <LN
Chroom                                      23           29        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      7,7          11,4      mg/kg ds     <LN
Nikkel                                      16           23        mg/kg ds     <LN
Zink                                        39           57        mg/kg ds     <LN
Koper                                       10           14        mg/kg ds     <LN
Arseen                                      7,0          9,4       mg/kg ds     <LN




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM05
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             15-50
Humus (% ds)                                1
Lutum (% ds)                                14,5
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse
                                                                                landbouw/natuur
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     < 0,20       <0,20     mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      63           95        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Anthraceen                                  0,088        0,088     mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,068        0,068     mg/kg ds
Fluorantheen                                0,24         0,24      mg/kg ds
Chryseen                                    0,13         0,13      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,15         0,15      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,18         0,18      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,088        0,088     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,15         0,15      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              1,26      mg/kg ds     <LN
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,13         0,13      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,025    mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        10,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         35        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        24,5      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <123      mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   98                     % (m/m) ds
Droge stof                                  83,4         83,4      % m/m
Lutum                                       14,5                   %
Organische stof (humus)                     1,0                    %



Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              B_MM01
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                4,8
Lutum (% ds)                                10
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse
                                                                                landbouw/natuur
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM01
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                4,8
Lutum (% ds)                                10
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse
                                                                                landbouw/natuur
lood                                        15           20        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        < 0,050      <0,044    mg/kg ds     <LN
Chroom                                      22           31        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      7,4          13,9      mg/kg ds     <LN
Nikkel                                      15           26        mg/kg ds     <LN
Zink                                        52           83        mg/kg ds     <LN
Koper                                       11           17        mg/kg ds     <LN
Arseen                                      5,7          7,9       mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     0,20         0,28      mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      64           124       mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Anthraceen                                  < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fenanthreen                                 < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fluorantheen                                < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Chryseen                                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              <0,35     mg/kg ds     <LN
Benzo(g,h,i)peryleen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,010    mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        4,4       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     6,7          14,0      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        7,3       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         15        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     8,0          16,7      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        10,2      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <51       mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   95                     % (m/m) ds
Droge stof                                  75,6         75,6      % m/m
Lutum                                       10,0                   %
Organische stof (humus)                     4,8                    %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-         0,6          0,6       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-   0,8          0,8       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt          0,3          0,3       µg/kg ds
(PFOS-vertakt)
                                                                                (6)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1       µg/kg ds
MeFOSA)



Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM01
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                4,8
Lutum (% ds)                                10
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                        Klasse
                                                                           landbouw/natuur
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-                                < 0,1        0,1    µg/kg ds
perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                           (6)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1    µg/kg ds
FTS)
                                                                           (6)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                           (6)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                           (6)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 5,9          5,9    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   0,3          0,3    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 0,1          0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  0,1          0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                           (6)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        0,1          0,1    µg/kg ds
(PFBS)
                                                                           (6)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFDS)
                                                                           (6)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                           (6)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                           (6)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,6          0,7    µg/kg ds
                                                                           (6)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       1,1          1,1    µg/kg ds
som)



Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              B_MM02
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-50
Humus (% ds)                                8,7
Lutum (% ds)                                20,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                        Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD              T101

METALEN
lood                                        25           27     mg/kg ds   <LN
Kwik                                        0,11         0,12   mg/kg ds   <LN
Chroom                                      21           23     mg/kg ds   <LN
Kobalt                                      17           20     mg/kg ds   WO
Nikkel                                      44           51     mg/kg ds   IND
Zink                                        78           89     mg/kg ds   <LN
Koper                                       37           41     mg/kg ds   WO



Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM02
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-50
Humus (% ds)                                8,7
Lutum (% ds)                                20,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Arseen                                      6,7          7,3       mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     0,20         0,22      mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      50           59        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,17         0,17      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,10         0,10      mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,84         0,84      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,67         0,67      mg/kg ds
Chryseen                                    0,44         0,44      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,35         0,35      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,26         0,26      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,15         0,15      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,18         0,18      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              3,33      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,17         0,17      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0056   mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     3,4          3,9       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     5,3          6,1       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     8,0          9,2       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     14           16        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     5,4          6,2       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,6       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     38           44        mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   90                     % (m/m) ds
Droge stof                                  90,7         90,7      % m/m
Lutum                                       20,1                   %
Organische stof (humus)                     8,7                    %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-         0,2          0,2       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-   0,1          0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt          0,1          0,1       µg/kg ds
(PFOS-vertakt)
                                                                                (6)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1       µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                                (6)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1       µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                                (6)
1H,1H,2H,2H-                                < 0,1        0,1       µg/kg ds
perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
                                                                                (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1       µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                                (6)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1       µg/kg ds
                                                                                (6)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1       µg/kg ds




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM02
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-50
Humus (% ds)                                8,7
Lutum (% ds)                                20,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                          Klasse industrie
                                                                             (6)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1      µg/kg ds
FTS)
                                                                             (6)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1      µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                             (6)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1      µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                             (6)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                             (6)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        0,1          0,1      µg/kg ds
(PFBS)
                                                                             (6)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1      µg/kg ds
(PFDS)
                                                                             (6)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1      µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                             (6)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1      µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                             (6)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,3          0,3      µg/kg ds
                                                                             (6)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       0,3          0,2      µg/kg ds
som)



Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              B_MM03
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             100-120
Humus (% ds)                                0,7
Lutum (% ds)                                2,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                          Klasse
                                                                             landbouw/natuur
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                T101

METALEN
lood                                        < 10         <11      mg/kg ds   <LN
Kwik                                        < 0,050      <0,050   mg/kg ds   <LN
Chroom                                      < 10         <13      mg/kg ds   <LN
Kobalt                                      < 3,0        <6,9     mg/kg ds   <LN
Nikkel                                      < 4,0        <7,8     mg/kg ds   <LN
Zink                                        < 20         <32      mg/kg ds   <LN
Koper                                       < 5,0        <7,1     mg/kg ds   <LN
Arseen                                      < 4,0        <4,8     mg/kg ds   <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1     mg/kg ds   <LN
Cadmium                                     < 0,20       <0,24    mg/kg ds   <LN
                                                                             (6)
Barium                                      < 20         <50      mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,035   mg/kg ds
Anthraceen                                  < 0,050      <0,035   mg/kg ds



Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM03
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             100-120
Humus (% ds)                                0,7
Lutum (% ds)                                2,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse
                                                                                landbouw/natuur
Fenanthreen                                 < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fluorantheen                                < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Chryseen                                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              <0,35     mg/kg ds     <LN
Benzo(g,h,i)peryleen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,025    mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        10,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         35        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        24,5      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <123      mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   100                    % (m/m) ds
Droge stof                                  91,5         91,5      % m/m
Lutum                                       2,6                    %
Organische stof (humus)                     < 0,7                  %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-   < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt          < 0,1        0,1       µg/kg ds
(PFOS-vertakt)
                                                                                (6)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1       µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                                (6)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1       µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                                (6)
1H,1H,2H,2H-                                < 0,1        0,1       µg/kg ds
perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
                                                                                (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1       µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                                (6)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1       µg/kg ds
                                                                                (6)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1       µg/kg ds
                                                                                (6)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1       µg/kg ds
FTS)
                                                                                (6)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1       µg/kg ds
                                                                                (6)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1       µg/kg ds
                                                                                (6)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1       µg/kg ds
                                                                                (6)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1       µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Analysemonster                          B_MM03
Certificaatcode                         2024140000
Datum                                   11-12-2024
Traject (cm-mv)                         100-120
Humus (% ds)                            0,7
Lutum (% ds)                            2,6
Datum van toetsing                      6-1-2025
Bodemklasse monster                                                     Klasse
                                                                        landbouw/natuur
                                                                        (6)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur    < 0,1        0,1     µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                        (6)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)    < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)       < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)             < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)           < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)               < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluordecaanzuur (PFDA)               < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)            < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)             < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)              < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluornonaanzuur (PFNA)               < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)    < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFBS)
                                                                        (6)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)    < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFDS)
                                                                        (6)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)   < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                        (6)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)    < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                        (6)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)     0,1          0,1     µg/kg ds
                                                                        (6)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-   0,1          0,1     µg/kg ds
som)



Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                          C_MM02
Certificaatcode                         2024140002
Datum                                   12-12-2024
Traject (cm-mv)                         20-50
Humus (% ds)                            11,1
Lutum (% ds)                            13,4
Datum van toetsing                      6-1-2025
Bodemklasse monster                                                     Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                        Meetw        GSSD               T101

METALEN
lood                                    24           27      mg/kg ds   <LN
Kwik                                    0,14         0,16    mg/kg ds   WO
Chroom                                  16           21      mg/kg ds   <LN
Kobalt                                  12           19      mg/kg ds   WO
Nikkel                                  31           46      mg/kg ds   IND
Zink                                    70           92      mg/kg ds   <LN
Koper                                   49           59      mg/kg ds   IND
Arseen                                  < 4,0        <3,3    mg/kg ds   <LN
Molybdeen                               < 1,5        <1,1    mg/kg ds   <LN
Cadmium                                 < 0,20       <0,15   mg/kg ds   <LN
                                                                        (6)
Barium                                  46           74      mg/kg ds

PAK
Naftaleen                               0,50         0,45    mg/kg ds
Anthraceen                              0,29         0,26    mg/kg ds
Fenanthreen                             1,9          1,7     mg/kg ds
Fluorantheen                            1,3          1,2     mg/kg ds
Chryseen                                0,80         0,72    mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                      0,70         0,63    mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                          0,53         0,48    mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                    0,27         0,24    mg/kg ds




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              C_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             20-50
Humus (% ds)                                11,1
Lutum (% ds)                                13,4
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,35         0,32      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              6,29      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,34         0,31      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0044   mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        1,9       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     6,3          5,7       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     12           11        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     19           17        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     6,0          5,4       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        4,4       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     49           44        mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   88                     % (m/m) ds
Droge stof                                  92,8         92,8      % m/m
Lutum                                       13,4                   %
Organische stof (humus)                     11,1                   %



Tabel 11: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              C_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-100
Humus (% ds)                                9,4
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN
lood                                        23           28        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        0,077        0,091     mg/kg ds     <LN
Chroom                                      17           23        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      15           26        mg/kg ds     WO
Nikkel                                      41           66        mg/kg ds     IND
Zink                                        73           103       mg/kg ds     <LN
Koper                                       65           85        mg/kg ds     IND
Arseen                                      4,2          5,2       mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     0,20         0,23      mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      53           93        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,13         0,13      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,089        0,089     mg/kg ds




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              C_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-100
Humus (% ds)                                9,4
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Fenanthreen                                 0,64         0,64      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,53         0,53      mg/kg ds
Chryseen                                    0,35         0,35      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,27         0,27      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,21         0,21      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,11         0,11      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,15         0,15      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,63      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,15         0,15      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0052   mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,2       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     7,1          7,6       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     14           15        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     5,9          6,3       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <26       mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   90                     % (m/m) ds
Droge stof                                  93,5         93,5      % m/m
Lutum                                       11,6                   %
Organische stof (humus)                     9,4                    %



Tabel 12: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              C_MM04
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             100-150
Humus (% ds)                                8,5
Lutum (% ds)                                13,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN
lood                                        16           19        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        0,094        0,110     mg/kg ds     <LN
Chroom                                      19           25        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      14           22        mg/kg ds     WO
Nikkel                                      40           61        mg/kg ds     IND
Zink                                        58           80        mg/kg ds     <LN
Koper                                       31           40        mg/kg ds     <LN
Arseen                                      < 4,0        <3,4      mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              C_MM04
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             100-150
Humus (% ds)                                8,5
Lutum (% ds)                                13,1
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Cadmium                                     < 0,20       <0,16     mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      56           91        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,16         0,16      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,056        0,056     mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,53         0,53      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,31         0,31      mg/kg ds
Chryseen                                    0,26         0,26      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,17         0,17      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,13         0,13      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,070        0,070     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,098        0,098     mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              1,88      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,098        0,098     mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             0,0022       0,0026    mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        0,0016       0,0019    mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,0086    mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,5       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        4,1       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        4,1       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         8         mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        4,1       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,8       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <29       mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   91                     % (m/m) ds
Droge stof                                  94,7         94,7      % m/m
Lutum                                       13,1                   %
Organische stof (humus)                     8,5                    %



Tabel 13: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              C_MM05
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             150-200
Humus (% ds)                                11,8
Lutum (% ds)                                17,5
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN
lood                                        23           25        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        0,20         0,22      mg/kg ds     WO
Chroom                                      16           19        mg/kg ds     <LN




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              C_MM05
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             150-200
Humus (% ds)                                11,8
Lutum (% ds)                                17,5
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse industrie
Kobalt                                      14           18        mg/kg ds     WO
Nikkel                                      37           47        mg/kg ds     IND
Zink                                        57           66        mg/kg ds     <LN
Koper                                       36           40        mg/kg ds     <LN
Arseen                                      5,9          6,4       mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     < 0,20       <0,14     mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      53           70        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,23         0,19      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,10         0,08      mg/kg ds
Fenanthreen                                 1,1          0,9       mg/kg ds
Fluorantheen                                0,58         0,49      mg/kg ds
Chryseen                                    0,50         0,42      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,28         0,24      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,21         0,18      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,12         0,10      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,16         0,14      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,93      mg/kg ds     WO
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,18         0,15      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     0,0027       0,0023    mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     0,0012       0,0010    mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   0,0042       0,0036    mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   0,0051       0,0043    mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         0,0042       0,0036    mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,016     mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     3,2          2,7       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     37           31        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     180          153       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     60           51        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     8,5          7,2       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        4,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     290          246       mg/kg ds     IND

OVERIG
Gloeirest                                   87                     % (m/m) ds
Droge stof                                  90,7         90,7      % m/m
Lutum                                       17,5                   %
Organische stof (humus)                     11,8                   %



Tabel 14: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                              C_MM06
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                2,7
Lutum (% ds)                                12,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse
                                                                                landbouw/natuur
Monstermelding 1
Monstermelding 2




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              C_MM06
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                2,7
Lutum (% ds)                                12,6
Datum van toetsing                          6-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Klasse
                                                                                landbouw/natuur
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T101

METALEN
lood                                        11           14        mg/kg ds     <LN
Kwik                                        < 0,050      <0,043    mg/kg ds     <LN
Chroom                                      22           29        mg/kg ds     <LN
Kobalt                                      7,2          11,7      mg/kg ds     <LN
Nikkel                                      16           25        mg/kg ds     <LN
Zink                                        35           53        mg/kg ds     <LN
Koper                                       10           15        mg/kg ds     <LN
Arseen                                      6,0          8,2       mg/kg ds     <LN
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <LN
Cadmium                                     < 0,20       <0,20     mg/kg ds     <LN
                                                                                (6)
Barium                                      39           65        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Anthraceen                                  < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,052        0,052     mg/kg ds
Fluorantheen                                0,079        0,079     mg/kg ds
Chryseen                                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              0,41      mg/kg ds     <LN
Benzo(g,h,i)peryleen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,018    mg/kg ds     <LN

MINERALE OLIE
                                                                                (6)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        7,8       mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        13,0      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        13,0      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         26        mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        13,0      mg/kg ds
                                                                                (6)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        18,1      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <91       mg/kg ds     <LN

OVERIG
Gloeirest                                   96                     % (m/m) ds
Droge stof                                  79,7         79,7      % m/m
Lutum                                       12,6                   %
Organische stof (humus)                     2,7                    %




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Tabel 15: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                    A_MM04_1
Certificaatcode                   2025000280
Datum                             12-12-2024
Traject (cm-mv)                   110-160
Humus (% ds)                      11,1
Lutum (% ds)                      12,1
Datum van toetsing                10-1-2025
Bodemklasse monster                                                 Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw        GSSD                 T101

METALEN
Nikkel                            51           81      mg/kg ds     IND

OVERIG
Gloeirest                         88                   % (m/m) ds
Droge stof                        92,5         92,5    % m/m
Lutum                             12,1                 %
Organische stof (humus)           11,1                 %



Tabel 16: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                    A_MM04_2
Certificaatcode                   2025000280
Datum                             12-12-2024
Traject (cm-mv)                   160-210
Humus (% ds)                      9
Lutum (% ds)                      6,9
Datum van toetsing                10-1-2025
Bodemklasse monster                                                 Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw        GSSD                 T101

METALEN
Nikkel                            41           85      mg/kg ds     IND

OVERIG
Gloeirest                         91                   % (m/m) ds
Droge stof                        92,8         92,8    % m/m
Lutum                             6,9                  %
Organische stof (humus)           9,0                  %



Tabel 17: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101
Analysemonster                    A_MM04_3
Certificaatcode                   2025000280
Datum                             12-12-2024
Traject (cm-mv)                   110-160
Humus (% ds)                      8,4
Lutum (% ds)                      6,9
Datum van toetsing                10-1-2025
Bodemklasse monster                                                 Klasse industrie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw        GSSD                 T101

METALEN
Nikkel                            46           95      mg/kg ds     IND

OVERIG
Gloeirest                         91                   % (m/m) ds
Droge stof                        93,3         93,3    % m/m




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Analysemonster                        A_MM04_3
Certificaatcode                       2025000280
Datum                                 12-12-2024
Traject (cm-mv)                       110-160
Humus (% ds)                          8,4
Lutum (% ds)                          6,9
Datum van toetsing                    10-1-2025
Bodemklasse monster                                    Klasse industrie
Lutum                                 6,9          %
Organische stof (humus)               8,4          %




 <         : kleiner dan de detectielimiet
 <LN       : Landbouw/natuur
 WO        : Wonen
 IND       : Industrie
 MV        : Matig verontreinigd
 SV        : Sterk verontreinigd
 6         : Heeft geen normwaarde
 #         : verhoogde rapportagegrens
 GSSD      : Gestandaardiseerde meetwaarde




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Normentabel T.101
                                                 LN     WO     IND       I

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)       mg/kg   5,5    5,5     50      50
Cyanide (vrij)                           mg/kg    3      3      20      20
Thiocyanaten (som)                       mg/kg    6      6      20      20

AROMATISCHE VERBINDINGEN
1,2,3-Trimethylbenzeen                   mg/kg   0,45   0,45   0,45
1,2,4-Trimethylbenzeen                   mg/kg   0,45   0,45   0,45
3-Ethyltolueen                           mg/kg   0,45   0,45   0,45
Benzeen                                  mg/kg   0,2    0,2     1       1,1
Cresolen (som)                           mg/kg   0,3    0,3     5       13
Dodecylbenzeen                           mg/kg   0,35   0,35   0,35
Ethylbenzeen                             mg/kg   0,2    0,2    1,25    110
Fenol                                    mg/kg   0,25   0,25   1,25     14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)               mg/kg   0,45   0,45   0,45
Propylbenzeen                            mg/kg   0,45   0,45   0,45
Som 16 Aromatische oplosmiddelen         mg/kg   2,5    2,5    2,5
Styreen (Vinylbenzeen)                   mg/kg   0,25   0,25    25      86
Tolueen                                  mg/kg   0,2    0,2    1,25     32
Xylenen (som)                            mg/kg   0,45   0,45   1,25     17

BESTRIJDINGSMIDDELEN
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur        mg/kg   0,55   0,55   0,55      4
Aldrin                                   µg/kg                          320
alfa-Endosulfan                          µg/kg   0,9    0,9     100     4000
alfa-HCH                                 µg/kg    1      1      500    17000
Atrazine                                 µg/kg    35     35     500     710
Azinphos-methyl                          µg/kg   7,5    7,5      7,5
beta-HCH                                 µg/kg    2      2      500     1600
Carbaryl                                 mg/kg   0,15   0,15    0,45    0,45
Carbofuran                               µg/kg    17     17      17      17
Chloordaan (cis + trans)                 µg/kg    2      2      500     1600
DDD (som)                                µg/kg    20    840    34000   34000
DDE (som)                                µg/kg   100    130     1300    2300
DDT (som)                                µg/kg   200    200     1000    1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)           µg/kg    15     40     140     4000
gamma-HCH                                µg/kg    3      40     500     1200
Heptachloor                              µg/kg   0,7    0,7     100     4000
Heptachloorepoxide                       µg/kg    2      2      100     4000
Hexachloorbutadieen                      µg/kg    3
Organotin, som TBT+TFT, als SN           µg/kg   150    500    2500    2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm   µg/kg   400
Som niet chloorhoudende bestrijding      µg/kg    90    90     500
Tributyltin (als Sn)                     µg/kg    65    65      65

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan                    mg/kg   0,25   0,25    0,25    15
1,1,2-Trichloorethaan                    mg/kg   0,3    0,3      0,3    10
1,1-Dichloorethaan                       mg/kg   0,2    0,2      0,2    15
1,1-Dichlooretheen                       mg/kg   0,3    0,3      0,3    0,3
1,2-Dichloorethaan                       mg/kg   0,2    0,2       4     6,4
2-Ethyltolueen                           mg/kg   0,45   0,45    0,45
4-chloormethylfenolen (som)              mg/kg   0,6    0,6      0,6
4-Ethyltolueen                           mg/kg   0,45   0,45    0,45
Chloornaftaleen                          µg/kg    70     70    10000   23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen           mg/kg   0,3    0,3      0,3      1
Dichloorbenzenen (som)                   mg/kg    2      2        2       5
Dichloorfenolen (som)                    mg/kg   0,2    0,2       6      22
Dichloormethaan                          mg/kg   0,1    0,1      3,9     3,9
Dichloorpropaan                          mg/kg   0,8    0,8      0,8      2
Hexachloorbenzeen (HCB)                  µg/kg   8,5     27     1400    2000
Monochlooranilinen (som)                 mg/kg   0,2    0,2      0,2     50
Monochloorbenzeen                        mg/kg   0,2    0,2       5      15
Monochloorfenolen (som)                  µg/kg    45     45     5400    5400
PCB (som 7)                              µg/kg    20     40     500     1000
Pentachlooraniline                       mg/kg   0,15   0,15    0,15
Pentachloorbenzeen (QCB)                 µg/kg   2,5    2,5     5000   6700




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                               LN    WO      IND        I
Pentachloorfenol (PCP)                µg/kg     3    1400    5000    12000
Som 29 dioxines (als TEQ)             ng/kg    55     55      55      180
Tetrachloorbenzenen (som)             µg/kg     9      9     2200     2200
Tetrachlooretheen (Per)               mg/kg   0,15   0,15      4       8,8
Tetrachloorfenolen (som)              µg/kg    15    1000    600     21000
Tetrachloormethaan (Tetra)            mg/kg   0,3     0,3     0,7      0,7
Tribroommethaan (bromoform)           mg/kg   0,2     0,2     0,2      75
Trichloorbenzenen (som)               µg/kg    15     15     5000    11000
Trichlooretheen (Tri)                 mg/kg   0,25   0,25     2,5      2,5
Trichloorfenolen (som)                µg/kg     3      3     6000    22000
Trichloormethaan (Chloroform)         mg/kg   0,25   0,25      3       5,6
Vinylchloride                         mg/kg   0,1     0,1     0,1      0,1

METALEN
Antimoon                              mg/kg    4      15      22       22
Arseen                                mg/kg   20      27      76       76
Cadmium                               mg/kg   0,6     1,2     4,3      13
Chroom (VI)                           mg/kg                            78
Chroom                                mg/kg    55     64     180      180
Kobalt                                mg/kg    15     35     190      190
Koper                                 mg/kg    40     54     190      190
Kwik                                  mg/kg   0,15   0,83    4,8       36
Lood                                  mg/kg    50    210     530      530
Molybdeen                             mg/kg   1,5     88     190      190
Nikkel                                mg/kg    35     39     100      100
Tin                                   mg/kg   6,5    180     900
Vanadium                              mg/kg    80     97     250
Zink                                  mg/kg   140    200     720      720

OVERIG
Benzylbutylftalaat                    µg/kg   70      2600   48000   48000
Dihexylftalaat                        µg/kg   70     18000   60000   220000
methylkwik                            mg/kg                            4
som gewogen asbest                    mg/kg          100     100      100

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)   mg/kg   0,45   0,45     0,45
2-Propanol                            mg/kg   0,75   0,75     0,75
Acrylonitril                          mg/kg   0,1     0,1     0,1
Bis(ethylhexyl)ftalaat                µg/kg    45    8300    60000   60000
Butanol                               mg/kg    2       2       2
Butylacetaat                          mg/kg    2       2       2
Cyclohexanon                          mg/kg    2       2      150     150
Dibutylftalaat                        µg/kg    70    5000    36000   36000
Diethyleenglycol                      mg/kg    8       8       8
Diethylftalaat                        µg/kg    45    5300    53000   53000
Di-isobutylftalaat                    µg/kg    45    1300    17000   17000
Dimethylftalaat                       µg/kg    45    9200    60000   82000
Ethylacetaat                          mg/kg    2       2       2
Ethyleenglycol                        mg/kg    5       5       5
Formaldehyde                          mg/kg   0,1     0,1     0,1
Methanol                              mg/kg    3       3       3
Methylethylketon (MEK)                mg/kg    2       2       2
Methyl-tert-butylether (MTBE)         mg/kg   0,2     0,2     0,2
Minerale olie (totaal)                mg/kg   190    190      500    5000
Pyridine                              mg/kg   0,25   0,25      1      11
Tetrahydrofuraan                      mg/kg   0,45   0,45      2       7
Tetrahydrothiofeen                    mg/kg   1,5     1,5     8,8     8,8

PAK
PAK 10 VROM                           mg/kg   1,5     6,8     40      40




Projectcode: <ProjectCode>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              C_MM01
Certificaatcode                             2024130064
Datum                                       12-11-2024
Traject (cm-mv)                             20-50
Humus (% ds)                                9,5
Lutum (% ds)                                16,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                        34           38        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        0,31         0,35      mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      18           22        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      12           17        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      33           44        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        59           73        mg/kg ds     <=IW
Koper                                       45           53        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      33           38        mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     < 0,20       <0,15     mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      47           66        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,23         0,23      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,053        0,053     mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,82         0,82      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,38         0,38      mg/kg ds
Chryseen                                    0,37         0,37      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,20         0,20      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,16         0,16      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,085        0,085     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,11         0,11      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,54      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,13         0,13      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             0,0070       0,0074    mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        0,0051       0,0054    mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     0,0019       0,0020    mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     0,0020       0,0021    mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   0,0011       0,0012    mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         0,0013       0,0014    mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,020     mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,2       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     6,1          6,4       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     12           13        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <26       mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   89                     % (m/m) ds
Droge stof                                  90,4         90,4      % m/m
Lutum                                       16,1                   %
Organische stof (humus)                     9,5                    %




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              A_MM01
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-10
Humus (% ds)                                10,2
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                        19           23        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        0,072        0,085     mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      18           25        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      12           21        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      22           36        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        67           95        mg/kg ds     <=IW
Koper                                       21           27        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      5,9          7,3       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     0,28         0,32      mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      40           73        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,034    mg/kg ds
Anthraceen                                  0,10         0,10      mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,40         0,39      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,49         0,48      mg/kg ds
Chryseen                                    0,26         0,25      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,27         0,26      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,21         0,21      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,11         0,11      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,14         0,14      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,10      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,13         0,13      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             0,0014       0,0014    mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        0,0010       0,0010    mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,0058    mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,1       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     13           13        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     7,2          7,1       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     17           17        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     11           11        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        4,8       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     52           51        mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   89                     % (m/m) ds
Droge stof                                  77,3         77,3      % m/m
Lutum                                       11,1                   %
Organische stof (humus)                     10,2                   %

PFAS



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Analysemonster                                A_MM01
Certificaatcode                               2024140002
Datum                                         12-12-2024
Traject (cm-mv)                               0-10
Humus (% ds)                                  10,2
Lutum (% ds)                                  11,1
Datum van toetsing                            13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)   0,7          0,7   µg/kg ds
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-     0,8          0,8   µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-           < 0,1        0,1   µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-     0,2          0,2   µg/kg ds
vertakt)
                                                                                (5)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-        < 0,1        0,1   µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                                (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur          < 0,1        0,1   µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                                (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur        < 0,1        0,1   µg/kg ds
(10:2 FTS)
                                                                                (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-                < 0,1        0,1   µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                                (5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)               < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)                < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2     < 0,1        0,1   µg/kg ds
FTS)
                                                                                (5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)              < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)                 < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)             < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-                < 0,1        0,1   µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                                (5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur          < 0,1        0,1   µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                                (5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)          < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)             < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                   0,2          0,2   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)                 < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                     0,8          0,8   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                     0,1          0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                  < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                   0,2          0,2   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                    0,1          0,1   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                     0,2          0,2   µg/kg ds
                                                                                (5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)          0,1          0,1   µg/kg ds
(PFBS)
                                                                                (5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)          < 0,1        0,1   µg/kg ds
(PFDS)
                                                                                (5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)         < 0,1        0,1   µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                                (5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)          < 0,1        0,1   µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                                (5)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)           0,8          0,8   µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-         1,1          1,0   µg/kg ds
som)



Tabel 3: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                                A_MM02
Certificaatcode                               2024140002
Datum                                         12-12-2024
Traject (cm-mv)                               10-60
Humus (% ds)                                  9,8
Lutum (% ds)                                  11,6
Datum van toetsing                            13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-60
Humus (% ds)                                9,8
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                        22           26        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        0,092        0,108     mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      21           29        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      16           27        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      41           66        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        79           111       mg/kg ds     <=IW
Koper                                       42           54        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      6,9          8,5       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     0,39         0,45      mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      56           99        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,15         0,15      mg/kg ds
Anthraceen                                  < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,62         0,62      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,30         0,30      mg/kg ds
Chryseen                                    0,28         0,28      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,14         0,14      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,11         0,11      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,066        0,066     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,092        0,092     mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              1,89      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,10         0,10      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0050   mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     3,4          3,5       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,6       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     9,7          9,9       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     18           18        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     5,4          5,5       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,0       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     43           44        mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   89                     % (m/m) ds
Droge stof                                  93,4         93,4      % m/m
Lutum                                       11,6                   %
Organische stof (humus)                     9,8                    %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-lineair) < 0,1        0,1       µg/kg ds
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS- < 0,1          0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-60
Humus (% ds)                                9,8
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-   < 0,1        0,1    µg/kg ds
vertakt)
                                                                                (5)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1    µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                                (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                                (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur      < 0,1        0,1    µg/kg ds
(10:2 FTS)
                                                                                (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                                (5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1    µg/kg ds
FTS)
                                                                                (5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                                (5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                                (5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFBS)
                                                                                (5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFDS)
                                                                                (5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                                (5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                                (5)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,1          0,1    µg/kg ds
                                                                                (5)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       0,1          0,1    µg/kg ds
som)



Tabel 4: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              A_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-150
Humus (% ds)                                11,9
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                  T130

METALEN
lood                                        25           29     mg/kg ds       <=IW



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Analysemonster                                A_MM03
Certificaatcode                               2024140002
Datum                                         12-12-2024
Traject (cm-mv)                               50-150
Humus (% ds)                                  11,9
Lutum (% ds)                                  11,1
Datum van toetsing                            13-1-2025
Bodemklasse monster                                                               Voldoet aan
                                                                                  Interventiewaarde
Kwik                                          0,11         0,13      mg/kg ds     <=IW
Chroom                                        15           21        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                        12           21        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                        33           55        mg/kg ds     <=IW
Zink                                          77           107       mg/kg ds     <=IW
Koper                                         54           68        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                        < 4,0        <3,4      mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                     < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                       0,22         0,24      mg/kg ds     <=IW
                                                                                  (5)
Barium                                        48           87        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                     0,52         0,44      mg/kg ds
Anthraceen                                    0,45         0,38      mg/kg ds
Fenanthreen                                   2,2          1,8       mg/kg ds
Fluorantheen                                  1,5          1,3       mg/kg ds
Chryseen                                      0,88         0,74      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                            0,76         0,64      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                                0,59         0,50      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                          0,29         0,24      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                      0,35         0,29      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                                6,63      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                          0,35         0,29      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)               < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)          < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)       < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)       < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl           < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                                <0,0041   mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                  (5)
Minerale olie C10 - C12                       < 3,0        1,8       mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C12 - C16                       6,0          5,0       mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C16 - C21                       13           11        mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C21 - C30                       19           16        mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C30 - C35                       6,7          5,6       mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C35 - C40                       < 7,0        4,1       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                       50           42        mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                     87                     % (m/m) ds
Droge stof                                    93,3         93,3      % m/m
Lutum                                         11,1                   %
Organische stof (humus)                       11,9                   %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)   < 0,1        0,1       µg/kg ds
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-     < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-           < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-     < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
                                                                                  (5)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-        < 0,1        0,1       µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                                  (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur          < 0,1        0,1       µg/kg ds
(8:2 FTS)



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-150
Humus (% ds)                                11,9
Lutum (% ds)                                11,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur      < 0,1        0,1     µg/kg ds
(10:2 FTS)
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1     µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                               (5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1     µg/kg ds
FTS)
                                                                               (5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1     µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                               (5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFBS)
                                                                               (5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFDS)
                                                                               (5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                               (5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1     µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                               (5)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,1          0,1     µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       0,1          0,1     µg/kg ds
som)



Tabel 5: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              A_MM04
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             110-210
Humus (% ds)                                9,5
Lutum (% ds)                                9,3
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                  T130

METALEN
lood                                        24           30      mg/kg ds      <=IW
Kwik                                        0,097        0,118   mg/kg ds      <=IW
Chroom                                      20           29      mg/kg ds      <=IW
Kobalt                                      15           29      mg/kg ds      <=IW
Nikkel                                      42           76      mg/kg ds      <=IW
Zink                                        68           103     mg/kg ds      <=IW
Koper                                       39           53      mg/kg ds      <=IW



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM04
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             110-210
Humus (% ds)                                9,5
Lutum (% ds)                                9,3
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Arseen                                      < 4,0        <3,6      mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     < 0,20       <0,17     mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      68           138       mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,24         0,24      mg/kg ds
Anthraceen                                  1,0          1,0       mg/kg ds
Fenanthreen                                 4,4          4,4       mg/kg ds
Fluorantheen                                4,4          4,4       mg/kg ds
Chryseen                                    1,7          1,7       mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          2,0          2,0       mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              1,6          1,6       mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,77         0,77      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    1,0          1,0       mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              18,08     mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,97         0,97      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0052   mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,2       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     18           19        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     22           23        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     6,0          6,3       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     53           56        mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   90                     % (m/m) ds
Droge stof                                  92,5         92,5      % m/m
Lutum                                       9,3                    %
Organische stof (humus)                     9,5                    %



Tabel 6: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              A_MM05
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             15-50
Humus (% ds)                                1
Lutum (% ds)                                14,5
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM05
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             15-50
Humus (% ds)                                1
Lutum (% ds)                                14,5
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde

METALEN
lood                                        22           28        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        < 0,050      <0,042    mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      23           29        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      7,7          11,4      mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      16           23        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        39           57        mg/kg ds     <=IW
Koper                                       10           14        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      7,0          9,4       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     < 0,20       <0,20     mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      63           95        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Anthraceen                                  0,088        0,088     mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,068        0,068     mg/kg ds
Fluorantheen                                0,24         0,24      mg/kg ds
Chryseen                                    0,13         0,13      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,15         0,15      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,18         0,18      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,088        0,088     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,15         0,15      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              1,26      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,13         0,13      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,025    mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        10,5      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         35        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        24,5      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <123      mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   98                     % (m/m) ds
Droge stof                                  83,4         83,4      % m/m
Lutum                                       14,5                   %
Organische stof (humus)                     1,0                    %




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Tabel 7: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              B_MM01
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                4,8
Lutum (% ds)                                10
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                        15           20        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        < 0,050      <0,044    mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      22           31        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      7,4          13,9      mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      15           26        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        52           83        mg/kg ds     <=IW
Koper                                       11           17        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      5,7          7,9       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     0,20         0,28      mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      64           124       mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Anthraceen                                  < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fenanthreen                                 < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fluorantheen                                < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Chryseen                                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              <0,35     mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0015   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,010    mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        4,4       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     6,7          14,0      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        7,3       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         15        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     8,0          16,7      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        10,2      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <51       mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   95                     % (m/m) ds
Droge stof                                  75,6         75,6      % m/m
Lutum                                       10,0                   %
Organische stof (humus)                     4,8                    %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-lineair) 0,6          0,6       µg/kg ds



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM01
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                4,8
Lutum (% ds)                                10
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-   0,8          0,8   µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-         < 0,1        0,1   µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-   0,3          0,3   µg/kg ds
vertakt)
                                                                               (5)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1   µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1   µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur      < 0,1        0,1   µg/kg ds
(10:2 FTS)
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1   µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                               (5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1   µg/kg ds
FTS)
                                                                               (5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1   µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1   µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                               (5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 5,9          5,9   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   0,3          0,3   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 0,1          0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  0,1          0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1   µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        0,1          0,1   µg/kg ds
(PFBS)
                                                                               (5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1   µg/kg ds
(PFDS)
                                                                               (5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1   µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                               (5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1   µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                               (5)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,6          0,7   µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       1,1          1,1   µg/kg ds
som)



Tabel 8: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              B_MM02
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-50
Humus (% ds)                                8,7
Lutum (% ds)                                20,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Analysemonster                                B_MM02
Certificaatcode                               2024140000
Datum                                         12-12-2024
Traject (cm-mv)                               10-50
Humus (% ds)                                  8,7
Lutum (% ds)                                  20,1
Datum van toetsing                            13-1-2025
Bodemklasse monster                                                               Voldoet aan
                                                                                  Interventiewaarde
                                              Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                          25           27        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                          0,11         0,12      mg/kg ds     <=IW
Chroom                                        21           23        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                        17           20        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                        44           51        mg/kg ds     <=IW
Zink                                          78           89        mg/kg ds     <=IW
Koper                                         37           41        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                        6,7          7,3       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                     < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                       0,20         0,22      mg/kg ds     <=IW
                                                                                  (5)
Barium                                        50           59        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                     0,17         0,17      mg/kg ds
Anthraceen                                    0,10         0,10      mg/kg ds
Fenanthreen                                   0,84         0,84      mg/kg ds
Fluorantheen                                  0,67         0,67      mg/kg ds
Chryseen                                      0,44         0,44      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                            0,35         0,35      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                                0,26         0,26      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                          0,15         0,15      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                      0,18         0,18      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                                3,33      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                          0,17         0,17      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)               < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)          < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)       < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)       < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl           < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                                <0,0056   mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                  (5)
Minerale olie C10 - C12                       3,4          3,9       mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C12 - C16                       5,3          6,1       mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C16 - C21                       8,0          9,2       mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C21 - C30                       14           16        mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C30 - C35                       5,4          6,2       mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C35 - C40                       < 7,0        5,6       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                       38           44        mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                     90                     % (m/m) ds
Droge stof                                    90,7         90,7      % m/m
Lutum                                         20,1                   %
Organische stof (humus)                       8,7                    %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)   0,2          0,2       µg/kg ds
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-     0,1          0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-           < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-     0,1          0,1       µg/kg ds
vertakt)



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM02
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             10-50
Humus (% ds)                                8,7
Lutum (% ds)                                20,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
                                                                               (5)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-      < 0,1        0,1      µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur        < 0,1        0,1      µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur      < 0,1        0,1      µg/kg ds
(10:2 FTS)
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1      µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                               (5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1      µg/kg ds
FTS)
                                                                               (5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1      µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1      µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                               (5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1      µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        0,1          0,1      µg/kg ds
(PFBS)
                                                                               (5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1      µg/kg ds
(PFDS)
                                                                               (5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1      µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                               (5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1      µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                               (5)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,3          0,3      µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       0,3          0,2      µg/kg ds
som)



Tabel 9: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              B_MM03
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             100-120
Humus (% ds)                                0,7
Lutum (% ds)                                2,6
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                  T130

METALEN
lood                                        < 10         <11      mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        < 0,050      <0,050   mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      < 10         <13      mg/kg ds     <=IW



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Analysemonster                                B_MM03
Certificaatcode                               2024140000
Datum                                         11-12-2024
Traject (cm-mv)                               100-120
Humus (% ds)                                  0,7
Lutum (% ds)                                  2,6
Datum van toetsing                            13-1-2025
Bodemklasse monster                                                               Voldoet aan
                                                                                  Interventiewaarde
Kobalt                                        < 3,0        <6,9      mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                        < 4,0        <7,8      mg/kg ds     <=IW
Zink                                          < 20         <32       mg/kg ds     <=IW
Koper                                         < 5,0        <7,1      mg/kg ds     <=IW
Arseen                                        < 4,0        <4,8      mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                     < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                       < 0,20       <0,24     mg/kg ds     <=IW
                                                                                  (5)
Barium                                        < 20         <50       mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                     < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Anthraceen                                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fenanthreen                                   < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fluorantheen                                  < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Chryseen                                      < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                            < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                                < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                          < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                      < 0,050      <0,035    mg/kg ds
PAK 10 VROM                                                <0,35     mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                          < 0,050      <0,035    mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)               < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)          < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)       < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)       < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)     < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl           < 0,0010     <0,0035   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                                <0,025    mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                  (5)
Minerale olie C10 - C12                       < 3,0        10,5      mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C12 - C16                       < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C16 - C21                       < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C21 - C30                       < 10         35        mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C30 - C35                       < 5,0        17,5      mg/kg ds
                                                                                  (5)
Minerale olie C35 - C40                       < 7,0        24,5      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                       < 35         <123      mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                     100                    % (m/m) ds
Droge stof                                    91,5         91,5      % m/m
Lutum                                         2,6                    %
Organische stof (humus)                       < 0,7                  %

PFAS
Perfluoroctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)   < 0,1        0,1       µg/kg ds
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair (PFOS-     < 0,1        0,1       µg/kg ds
lineair)
Perfluoroctaanzuur - vertakt (PFOA-           < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-     < 0,1        0,1       µg/kg ds
vertakt)
                                                                                  (5)
N-methyl perfluoroctaansulfonamide (N-        < 0,1        0,1       µg/kg ds
MeFOSA)
                                                                                  (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur          < 0,1        0,1       µg/kg ds
(8:2 FTS)
                                                                                  (5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur        < 0,1        0,1       µg/kg ds
(10:2 FTS)




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              B_MM03
Certificaatcode                             2024140000
Datum                                       11-12-2024
Traject (cm-mv)                             100-120
Humus (% ds)                                0,7
Lutum (% ds)                                2,6
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)
                                                                               (5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)             < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)              < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2   < 0,1        0,1    µg/kg ds
FTS)
                                                                               (5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)            < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonylamide(N-              < 0,1        0,1    µg/kg ds
methyl)acetaat (N-MeFOSAA)
                                                                               (5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(4:2 FTS)
                                                                               (5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)           < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)                 < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)               < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)                < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)                 < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)                  < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluornonaanzuur (PFNA)                   < 0,1        0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFBS)
                                                                               (5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFDS)
                                                                               (5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)       < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHpS)
                                                                               (5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)        < 0,1        0,1    µg/kg ds
(PFHxS)
                                                                               (5)
Perfluoroctaanzuur - som (PFOA-som)         0,1          0,1    µg/kg ds
                                                                               (5)
Perfluoroctaansulfonzuur - som (PFOS-       0,1          0,1    µg/kg ds
som)



Tabel 10: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              C_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             20-50
Humus (% ds)                                11,1
Lutum (% ds)                                13,4
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                  T130

METALEN
lood                                        24           27     mg/kg ds       <=IW
Kwik                                        0,14         0,16   mg/kg ds       <=IW
Chroom                                      16           21     mg/kg ds       <=IW
Kobalt                                      12           19     mg/kg ds       <=IW
Nikkel                                      31           46     mg/kg ds       <=IW
Zink                                        70           92     mg/kg ds       <=IW
Koper                                       49           59     mg/kg ds       <=IW
Arseen                                      < 4,0        <3,3   mg/kg ds       <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1   mg/kg ds       <=IW



Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              C_MM02
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             20-50
Humus (% ds)                                11,1
Lutum (% ds)                                13,4
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Cadmium                                     < 0,20       <0,15     mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      46           74        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,50         0,45      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,29         0,26      mg/kg ds
Fenanthreen                                 1,9          1,7       mg/kg ds
Fluorantheen                                1,3          1,2       mg/kg ds
Chryseen                                    0,80         0,72      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,70         0,63      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,53         0,48      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,27         0,24      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,35         0,32      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              6,29      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,34         0,31      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0044   mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        1,9       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     6,3          5,7       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     12           11        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     19           17        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     6,0          5,4       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        4,4       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     49           44        mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   88                     % (m/m) ds
Droge stof                                  92,8         92,8      % m/m
Lutum                                       13,4                   %
Organische stof (humus)                     11,1                   %



Tabel 11: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              C_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-100
Humus (% ds)                                9,4
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              C_MM03
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             50-100
Humus (% ds)                                9,4
Lutum (% ds)                                11,6
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
lood                                        23           28        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        0,077        0,091     mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      17           23        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      15           26        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      41           66        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        73           103       mg/kg ds     <=IW
Koper                                       65           85        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      4,2          5,2       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     0,20         0,23      mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      53           93        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,13         0,13      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,089        0,089     mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,64         0,64      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,53         0,53      mg/kg ds
Chryseen                                    0,35         0,35      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,27         0,27      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,21         0,21      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,11         0,11      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,15         0,15      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,63      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,15         0,15      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0007   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,0052   mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,2       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        3,7       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     7,1          7,6       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     14           15        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     5,9          6,3       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <26       mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   90                     % (m/m) ds
Droge stof                                  93,5         93,5      % m/m
Lutum                                       11,6                   %
Organische stof (humus)                     9,4                    %




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Tabel 12: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              C_MM04
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             100-150
Humus (% ds)                                8,5
Lutum (% ds)                                13,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                        16           19        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        0,094        0,110     mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      19           25        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      14           22        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      40           61        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        58           80        mg/kg ds     <=IW
Koper                                       31           40        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      < 4,0        <3,4      mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     < 0,20       <0,16     mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      56           91        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,16         0,16      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,056        0,056     mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,53         0,53      mg/kg ds
Fluorantheen                                0,31         0,31      mg/kg ds
Chryseen                                    0,26         0,26      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,17         0,17      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,13         0,13      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,070        0,070     mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,098        0,098     mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              1,88      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,098        0,098     mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             0,0022       0,0026    mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        0,0016       0,0019    mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0008   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,0086    mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        2,5       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        4,1       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        4,1       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         8         mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        4,1       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        5,8       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <29       mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   91                     % (m/m) ds
Droge stof                                  94,7         94,7      % m/m
Lutum                                       13,1                   %
Organische stof (humus)                     8,5                    %




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Tabel 13: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              C_MM05
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             150-200
Humus (% ds)                                11,8
Lutum (% ds)                                17,5
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                        23           25        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        0,20         0,22      mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      16           19        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      14           18        mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      37           47        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        57           66        mg/kg ds     <=IW
Koper                                       36           40        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      5,9          6,4       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     < 0,20       <0,14     mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      53           70        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   0,23         0,19      mg/kg ds
Anthraceen                                  0,10         0,08      mg/kg ds
Fenanthreen                                 1,1          0,9       mg/kg ds
Fluorantheen                                0,58         0,49      mg/kg ds
Chryseen                                    0,50         0,42      mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          0,28         0,24      mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              0,21         0,18      mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        0,12         0,10      mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    0,16         0,14      mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              2,93      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        0,18         0,15      mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0006   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     0,0027       0,0023    mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     0,0012       0,0010    mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   0,0042       0,0036    mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   0,0051       0,0043    mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         0,0042       0,0036    mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              0,016     mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     3,2          2,7       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     37           31        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     180          153       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     60           51        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     8,5          7,2       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        4,2       mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     290          246       mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   87                     % (m/m) ds
Droge stof                                  90,7         90,7      % m/m
Lutum                                       17,5                   %
Organische stof (humus)                     11,8                   %




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Tabel 14: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              C_MM06
Certificaatcode                             2024140002
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             0-20
Humus (% ds)                                2,7
Lutum (% ds)                                12,6
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                             Voldoet aan
                                                                                Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                   T130

METALEN
lood                                        11           14        mg/kg ds     <=IW
Kwik                                        < 0,050      <0,043    mg/kg ds     <=IW
Chroom                                      22           29        mg/kg ds     <=IW
Kobalt                                      7,2          11,7      mg/kg ds     <=IW
Nikkel                                      16           25        mg/kg ds     <=IW
Zink                                        35           53        mg/kg ds     <=IW
Koper                                       10           15        mg/kg ds     <=IW
Arseen                                      6,0          8,2       mg/kg ds     <=IW
Molybdeen                                   < 1,5        <1,1      mg/kg ds     <=IW
Cadmium                                     < 0,20       <0,20     mg/kg ds     <=IW
                                                                                (5)
Barium                                      39           65        mg/kg ds

PAK
Naftaleen                                   < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Anthraceen                                  < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Fenanthreen                                 0,052        0,052     mg/kg ds
Fluorantheen                                0,079        0,079     mg/kg ds
Chryseen                                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen                          < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(a)pyreen                              < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                    < 0,050      <0,035    mg/kg ds
PAK 10 VROM                                              0,41      mg/kg ds     <=IW
Benzo(g,h,i)peryleen                        < 0,050      <0,035    mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB28)             < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (PCB52)        < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (PCB101)     < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (PCB118)     < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (PCB138)   < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (PCB153)   < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl         < 0,0010     <0,0026   mg/kg ds
(PCB180)
PCB (som 7)                                              <0,018    mg/kg ds     <=IW

MINERALE OLIE
                                                                                (5)
Minerale olie C10 - C12                     < 3,0        7,8       mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C12 - C16                     < 5,0        13,0      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C16 - C21                     < 5,0        13,0      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C21 - C30                     < 10         26        mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C30 - C35                     < 5,0        13,0      mg/kg ds
                                                                                (5)
Minerale olie C35 - C40                     < 7,0        18,1      mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40                     < 35         <91       mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   96                     % (m/m) ds
Droge stof                                  79,7         79,7      % m/m
Lutum                                       12,6                   %
Organische stof (humus)                     2,7                    %




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Tabel 15: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              A_MM04_1
Certificaatcode                             2025000280
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             110-160
Humus (% ds)                                11,1
Lutum (% ds)                                12,1
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                  T130

METALEN
Nikkel                                      51           81     mg/kg ds       <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   88                  % (m/m) ds
Droge stof                                  92,5         92,5   % m/m
Lutum                                       12,1                %
Organische stof (humus)                     11,1                %



Tabel 16: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              A_MM04_2
Certificaatcode                             2025000280
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             160-210
Humus (% ds)                                9
Lutum (% ds)                                6,9
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                  T130

METALEN
Nikkel                                      41           85     mg/kg ds       <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   91                  % (m/m) ds
Droge stof                                  92,8         92,8   % m/m
Lutum                                       6,9                 %
Organische stof (humus)                     9,0                 %



Tabel 17: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)
Analysemonster                              A_MM04_3
Certificaatcode                             2025000280
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             110-160
Humus (% ds)                                8,4
Lutum (% ds)                                6,9
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                            Voldoet aan
                                                                               Interventiewaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                            Meetw        GSSD                  T130




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Analysemonster                              A_MM04_3
Certificaatcode                             2025000280
Datum                                       12-12-2024
Traject (cm-mv)                             110-160
Humus (% ds)                                8,4
Lutum (% ds)                                6,9
Datum van toetsing                          13-1-2025
Bodemklasse monster                                                          Voldoet aan
                                                                             Interventiewaarde
METALEN
Nikkel                                      46           95     mg/kg ds     <=IW

OVERIG
Gloeirest                                   91                  % (m/m) ds
Droge stof                                  93,3         93,3   % m/m
Lutum                                       6,9                 %
Organische stof (humus)                     8,4                 %




 <          : kleiner dan de detectielimiet
 <=IW       : Kleiner of gelijk aan Interventiewaarde
 >IW        : Groter dan Interventiewaarde
 5          : IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
 #          : verhoogde rapportagegrens
 GSSD       : Gestandaardiseerde meetwaarde




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Normentabel T.130
                                                          I

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)              mg/kg    50
Cyanide (vrij)                                  mg/kg    20
Thiocyanaten (som)                              mg/kg    20

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                         mg/kg   1,1
Cresolen (som)                                  mg/kg    13
Ethylbenzeen                                    mg/kg   110
Fenol                                           mg/kg    14
Styreen (Vinylbenzeen)                          mg/kg    86
Tolueen                                         mg/kg    32
Xylenen (som)                                   mg/kg    17

BESTRIJDINGSMIDDELEN
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur               mg/kg     4
Aldrin                                          µg/kg    320
alfa-Endosulfan                                 µg/kg    4000
alfa-HCH                                        µg/kg   17000
Atrazine                                        µg/kg    710
beta-HCH                                        µg/kg    1600
Carbaryl                                        mg/kg    0,45
Carbofuran                                      µg/kg     17
Chloordaan (cis + trans)                        µg/kg    1600
DDD (som)                                       µg/kg   34000
DDE (som)                                       µg/kg    2300
DDT (som)                                       µg/kg    1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)                  µg/kg    4000
gamma-HCH                                       µg/kg    1200
Heptachloor                                     µg/kg    4000
Heptachloorepoxide                              µg/kg    4000
Organotin, som TBT+TFT, als SN                  µg/kg    2500

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan                           mg/kg     15
1,1,2-Trichloorethaan                           mg/kg     10
1,1-Dichloorethaan                              mg/kg     15
1,1-Dichlooretheen                              mg/kg     0,3
1,2-Dichloorethaan                              mg/kg     6,4
Chloornaftaleen                                 µg/kg   23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                  mg/kg      1
Dichloorbenzenen (som)                          mg/kg      5
Dichloorfenolen (som)                           mg/kg     22
Dichloormethaan                                 mg/kg     3,9
Dichloorpropaan                                 mg/kg      2
Hexachloorbenzeen (HCB)                         µg/kg    2000
Monochlooranilinen (som)                        mg/kg     50
Monochloorbenzeen                               mg/kg     15
Monochloorfenolen (som)                         µg/kg    5400
PCB (som 7)                                     µg/kg    1000
Pentachloorbenzeen (QCB)                        µg/kg    6700
Pentachloorfenol (PCP)                          µg/kg   12000
Som 29 dioxines (als TEQ)                       ng/kg    180
Tetrachloorbenzenen (som)                       µg/kg    2200
Tetrachlooretheen (Per)                         mg/kg     8,8
Tetrachloorfenolen (som)                        µg/kg   21000
Tetrachloormethaan (Tetra)                      mg/kg     0,7
Tribroommethaan (bromoform)                     mg/kg     75
Trichloorbenzenen (som)                         µg/kg   11000
Trichlooretheen (Tri)                           mg/kg     2,5
Trichloorfenolen (som)                          µg/kg   22000
Trichloormethaan (Chloroform)                   mg/kg     5,6
Vinylchloride                                   mg/kg     0,1

METALEN
Antimoon                                        mg/kg    22
Arseen                                          mg/kg    76




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                                           I
Cadmium                                         mg/kg     13
Chroom (VI)                                     mg/kg     78
Chroom                                          mg/kg    180
Kobalt                                          mg/kg    190
Koper                                           mg/kg    190
Kwik                                            mg/kg     36
Lood                                            mg/kg    530
Molybdeen                                       mg/kg    190
Nikkel                                          mg/kg    100
Zink                                            mg/kg    720

OVERIG
Benzylbutylftalaat                              µg/kg   48000
Dihexylftalaat                                  µg/kg   220000
methylkwik                                      mg/kg     4
som gewogen asbest                              mg/kg    100

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Bis(ethylhexyl)ftalaat                          µg/kg   60000
Cyclohexanon                                    mg/kg    150
Dibutylftalaat                                  µg/kg   36000
Diethylftalaat                                  µg/kg   53000
Di-isobutylftalaat                              µg/kg   17000
Dimethylftalaat                                 µg/kg   82000
Minerale olie (totaal)                          mg/kg    5000
Pyridine                                        mg/kg     11
Tetrahydrofuraan                                mg/kg      7
Tetrahydrothiofeen                              mg/kg     8,8

PAK
PAK 10 VROM                                     mg/kg     40




Project code: <<[TIProjectDetails.project.code]>>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Toetsing grond PFAS Handelingskader voor toepassing op landbodem




Parameter                            Afkorting      A_MM01   A_MM02   A_MM03   B_MM01   B_MM02   B_MM03           0          0          0          0          0
Gloeirest                            GR              89,00    89,00    87,00    95,00    90,00    100,00   0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Droge stof                           DS              77,30    93,40    93,30    75,60    90,70    91,50    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Organische stof                      OS              10,20     9,80    11,90     4,80     8,70     -0,70   0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Lutum                                L               11,10    11,60    11,10    10,00    20,10     2,60    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorcarbonzuren
Perfluorbutaanzuur                   PFBA             0,78     <0,1     <0,1     0,30     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorpentaanzuur                  PFPeA            0,20     <0,1     <0,1     5,90     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorhexaanzuur                   PFHxA            0,10     <0,1     <0,1     0,10     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorheptaanzuur                  PFHpA            0,20     <0,1     <0,1     0,10     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluoroctaanzuur - lineair         PFOA-lineair     0,69     <0,1     <0,1     0,60     0,20     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluoroctaanzuur - vertakt         PFOA-vertakt     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluoroctaanzuur - som             PFOA-som         0,78     0,10     0,08     0,60     0,30     0,10    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluornonaanzuur                   PFNA             0,20     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluordecaanzuur                   PFDA             0,10     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorundecaanzuur                 PFUnDA           <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluordodecaanzuur                 PFDoA            <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluortridecaanzuur                PFTDA            <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluortetradecaanzuur              PFTeDA           <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorhexadecaanzuur               PFHxDA           <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluoroctadecaanzuur               PFODA            <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorsulfonzuren
Perfluorbutaansulfonzuur             PFBS             0,10     <0,1     <0,1     0,10     0,10     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorpentaansulfonzuur            PFPeS            <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorhexaansulfonzuur             PFHxS            <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluorheptaansulfonzuur            PFHpS            <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluoroctaansulfonzuur - lineair   PFOS-lineair     0,78     <0,1     <0,1     0,80     0,10     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluoroctaansulfonzuur - vertakt   PFOS-vertakt     0,20     <0,1     <0,1     0,30     0,10     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluoroctaansulfonzuur - som       PFOS-som         1,08     0,10     0,08     1,10     0,30     0,10    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
Perfluordecaansulfonzuur             PFDS             <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    0,00       0,00       0,00       0,00       0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Precursors
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur           4:2 FTS                <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur           6:2 FTS                <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur           8:2 FTS                <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur         10:2 FTS               <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat   N-MeFOSAA              <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat    N-EtFOSAA              <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
perfluoroctaansulfonamide                      PFOSA                  <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
N-methyl perfluoroctaansulfonamide             N-MeFOSA               <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
bisperfluordecyl fosfaat                       8:2 diPAP              <0,1        <0,1        <0,1        <0,1   <0,1   <0,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00



Legenda
                                               onder detectie limiet
                                               voldoet aan Landbouw / Natuur
                                               voldoet aan Wonen / Industrie
                                               overschrijdt Wonen / Industrie
                                               overschrijdt Indicatief Niveau voor Ernstige Verontreiniging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>PFAS toetsing grond risicogrenswaarden




Meetwaarden PFAS grond
Parameter                                 Eenheid          A_MM01            A_MM02           A_MM03          B_MM01            B_MM02          B_MM03            0      0      0      0      0
∑PFOA                                     µg/kg ds                    0,78             0,10            0,08              0,60            0,30            0,10   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFOS                                     µg/kg ds                    1,08             0,10            0,08              1,10            0,30            0,10   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑overige PFAS*                            µg/kg ds                    1,67             0,00            0,00              6,50            0,10            0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Toetsing grond aan INEV
Parameter                                                  A_MM01            A_MM02           A_MM03          B_MM01            B_MM02          B_MM03            0      0      0      0      0
∑PFOA                                                                0,01             0,00            0,00               0,01        0,01            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFOS                                                                0,02             0,00            0,00               0,02        0,01            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑overige PFAS*                                                       0,03             0,00            0,00               0,11        0,00            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFAS                                                                0,06             0,00            0,00               0,14        0,01            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Toetsing grond aan Wonen met tuin
Parameter                                                  A_MM01            A_MM02           A_MM03          B_MM01            B_MM02          B_MM03          0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFOA                                                                0,03             0,00            0,00               0,02        0,01            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFOS                                                                0,04             0,00            0,00               0,04        0,01            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑overige PFAS*                                                       0,06             0,00            0,00               0,22        0,00            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFAS                                                                0,12             0,01            0,01               0,28        0,02            0,01       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Toetsing grond aan Wonen met tuin + ecologisch middenniveau
Parameter                                                  A_MM01            A_MM02           A_MM03          B_MM01            B_MM02          B_MM03            0      0      0      0      0
∑PFOA                                                                0,03             0,00            0,00               0,02        0,01            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFOS                                                                0,06             0,01            0,00               0,06        0,02            0,01       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑overige PFAS*                                                       0,09             0,00            0,00               0,36        0,01            0,00       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
∑PFAS                                                                0,18             0,01            0,01               0,44        0,03            0,01       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
* Onder overige PFAS worden alle PFAS-verbindingen verstaan binnen de advieslijst van het RIVM, exclusief PFOA en PFOS


Legenda
                                          RI < 0,7
                                          RI van 0,7 tot 1
                                          RI van 1 tot 5
                                          RI > 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Verhoogde detectiegrens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>www.witteveenbos.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>