<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>NOTITIE
Onderwerp              :W t t t
Opdrachtgever          :
Projectnummer          :
Projectomschrijving    :
Opgesteld door         :                                            Paraaf:
Datum                  : 18-04-2025


INLEIDING
Mijnwater is voornemens een nieuwe warme bron te ontwikkelen op een locatie langs de
Terhoevenderweg in Heerlen. Dit houdt in dat er vanaf maaiveld een oude mijngang wordt
opgeboord welke ingezet zal worden als warmte-opslag. Wanneer extra warmte nodig is
zal warm water vanuit deze mijngang worden opgepompt, wanneer er een overschot is
wordt warm water in deze mijngang teruggebracht. De eindsituatie bestaat uit een tech-
nische unit (nutsgebouw) met daaromheen een terrein in halfverharding voor het opstel-
len van onderhoudsvoertuigen die incidenteel ter plekke moeten zijn.

Aangezien er bij dit plan verhard oppervlak gerealiseerd wordt, dient dit project de wa-
tertoets procedure te doorlopen. Adviesbureau Brouwers is benaderd voor dit project een
watertoets op te stellen.


REGELGEVING
Per 01 januari 2024 is de ‘Hemelwaterverordening Gemeente Heerlen 2023’ van krach.
Afwatering van te realiseren verhard oppervlak dient conform de uitgangspunten uit deze
verordening te worden opgesteld.


EINDSITUATIE
De eindsituatie bestaat uit een gebouw met de uitwendige afmetingen van 17,95 x 5,5
meter. Daarmee bedraagt het dakoppervlak 98,7 m².

Aan de voorzijde van het gebouw wordt de berm verstevigd met grasbetonstenen zodat
een opstelplaats wordt gecreëerd voor onderhoudsvoertuigen die incidenteel ter plekke
moeten zijn. Tevens krijgt deze opstelplaats een ontsluiting vanaf de Terhoevenderweg.
Deze ontsluiting is voorzien middels een verbreding van het bestaande voetpad. Ook deze
verbreding wordt uitgevoerd in grasbetonstenen. Als laatste wordt de groenstrook vóór
de toegangsdeur uitgevoerd in grasbetontegels. Het totale oppervlak aan grasbetontegels
bedraagt 215 m².

Zie ter verduidelijking de afbeelding 1 op de volgende bladzijde.




Watertoets warme bron HLH-GT-05                                          Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Afbeelding 1: Te realiseren bebouwing (in blauw) en halfverharding (in geelbruin).


TOETSING
Navraag bij de gemeente Heerlen leert dat de grasbetontegels worden gezien als halfver-
harding. Regenwater kan ter plekke infiltreren in de ondergrond. Deze oppervlak wordt
derhalve niet gezien als verhard oppervlak. De toename van het verhard oppervlak be-
staat daarmee enkel uit het dakoppervlak van de technische unit en bedraagt 98,7 m².
Daarmee blijft de toename onder de 100 m². Conform de hemelwaterverordening ge-
meente Heerlen 2023 valt dit initiatief daarmee buiten deze verplichting.

Volledigheidshalve melden we dat het dakwater naar de achterzijde van het gebouw af-
stroomt en daar middels regenpijpen gecontroleerd over maaiveld wordt geleid.




Watertoets warme bron HLH-GT-05                                                      Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>