<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voortoets stikstofdepositie
warmtebron HLH-GT-05
Terhoevenderweg, Hoensbroek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                        COLOFON

                                        Voortoets stikstofdepositie warmtebron
                                        HLH-GT-05 Terhoevenderweg, Hoensbroek

                                        OPDRACHTNEMER                     i




                                        OPDRACHTGEVER



                                        PROJECTNUMMER

                                        STATUS                            DEFINITIEF
                                        VERSIE                            2.0
                                        DATUM                             22-10-2024




Idverde advies bv is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van de
werkzaamheden, kaartmateriaal inclusief getoonde begrenzingen of andere gegevens verkregen van idverde Advies bv. De opdrachtgever
vrijwaart idverde Advies bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. Idverde Advies bv is lid van het Netwerk Groene
Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbureaus. Hierdoor zijn wij goed op
de hoogte van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetgeving. Door de inzet van conform de wet ter zake kundige
ecologen, waarborgen wij daarnaast onze onderzoekskwaliteit. Omdat ecologisch (veld)onderzoek een moment opname is, kan
aanwezigheid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en
jurisprudentie onderhevig. Idverde Advies bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora
of fauna, noch voor de gevolgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie.

Copyright 2024 idverde. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van idverde. idverde is niet aansprakelijk
voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van gegevens uit dit rapport.




                           VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    INHOUDSOPGAVE

    COLOFON                                                                         2
    1.        ALGEMENE TOELICHTING                                                  4
         1.1 Aanleiding                                                        4
         1.2 Bijdrage van het project aan de energietransitie                  4

    2.        WETTELIJK KADER, EFFECTBESCHRIJVING EN TOETSINGSKADER                 5
         2.1 Wettelijk kader                                                   5
             2.1.1    Gebiedsbescherming binnen Omgevingswet                   5
             2.1.2    Bevoegd gezag                                            5
         2.2 Afbakening van effecten                                           5
         2.3 Effecten stikstofdepositie tijdens de aanlegfase                  6
         2.4 Toetsingskader effecten stikstofdepositie (tijdens aanlegfase)    6
             2.4.1    Toetsingskader stikstofdepositie                         6

    3.        RESULTATEN EN TOETSING                                                8
         3.1 Resultaten AERIUS-berekening                                      8
             3.1.1   Invoer materieel stikstofberekeningen                     8
             3.1.2   Uitwerking resultaten stikstofberekeningen                9
         3.2 Toetsing stikstofdepositie aanlegfase                            10
             3.2.1   Effectbeoordeling stikstofdepositie aanlegfase           11
             3.2.2   Toetsing significantie stikstofdepositie aanlegfase      13

    4.        CONCLUSIE                                                            14
    5.        LITERATUUR                                                           15
    BIJLAGE 1 - UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN STIKSTOF HLH-GT-05 MIJNWATER          16
    BIJLAGE 2 – AERIUS-BEREKENING HLH-GT-05 BORING                                 17




3        Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Algemene toelichting
1.1 Aanleiding
Mijnwater Energy B.V. (hierna: Mijnwater) is voornemens om het reeds bestaande warmtewinningsnet uit te breiden door
een nieuwe warmtebron aan te leggen: HLH-GT-05. Om deze bron geschikt te maken voor warmtewinning zijn boringen en
een terreininrichting nodig. Om de warmtebron te realiseren dienen verschillende werkzaamheden te worden uitgevoerd. In
het kader van de Omgevingswet dient rekening te worden met beschermde natuurwaarden. Hiervoor heeft idverde Advies
een quickscan natuur (29-08-2024) uitgevoerd.

Hieruit is onder andere gebleken dat de extra stikstofdepositie die tijdens de aanleg fase vrij kan komen, een negatief effect
kan hebben op Natura 2000-gebieden in de omgeving. Tijdens de aanlegfase vinden namelijk (tijdelijke) stikstofemissies (NOx
en NH3) plaats vanwege de inzet van mobiele werktuigen en bouwverkeer. In de gebruiksfase worden geen stikstofemissies
voorzien. De locatie van de activiteiten ligt op een afstand van minder dan 2 km van Natura 2000-gebied Geleenbeekdal en
op een afstand van minder dan 3 km van Natura 2000-gebied Brunssumerheide. Om een eventuele stikstofdepositietoename
van het voornemen inzichtelijk te maken is door Witteveen+Bos een stikstofberekening uitgevoerd. De notitie met
uitgangspunten en de AERIUS-berekening zijn in de bijlage 1 en 2 terug te vinden.

Uit de stikstofberekening is gebleken dat aanlegfase van de warmtebron zorgt voor een eenmalige depositie van maximaal
0,06 mol/ha binnen stikstofgevoelige habitattype binnen Natura 2000-gebieden in de omgeving. Op grond van artikel 5.1,
eerste lid, onder e in de Omgevingswet is een vergunning vereist voor een project waar op voorhand significante negatieve
gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Doordat de stikstofdepositie niet 0,00 mol/ha is, zijn significant
negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten. Met onderhavige toetsing wordt het effect van stikstofdepositie op
natuurgebieden in de omgeving in beeld gebracht en beoordeeld of significante effecten mogelijk wel kunnen worden
uitgesloten of dat een omgevingsvergunning voor een ‘Natura 2000-activiteit’ nodig is.


1.2 Bijdrage van het project aan de energietransitie
Voor de aanlegfase van de nieuwe warmtebron (HLH-GT-05) is er sprake van een toename van stikstofdepositie. Deze
toename is tijdelijk en treed alleen op tijdens de aanlegfase. In deze Voortoets wordt beoordeeld of dit een (significant)
negatief effect op kwetsbare natuurwaarden tot gevolg heeft.
Hoewel het geen onderdeel uitmaakt van het project en de onderhavige toetsing, is het wel van belang te vermelden dat dit
project onderdeel uitmaakt van het Mijnwaterproject en derhalve een belangrijke bouwsteen is in de energietransitie en de
ambitie van stadsregio Parkstad-Limburg (Parkstad Limburg Energie Transitie/PALET) om in 2040 energieneutraal te zijn. Door
de aanleg van de nieuwe warmtebron kunnen een groot aantal bestaande panden worden aangesloten die daardoor
verwarmd kunnen worden middels het mijnwaternetwerk. De installaties van mijnwater zijn elektrisch aangedreven
waardoor er geen sprake meer is van stikstofuitstoot omdat er geen aardgas meer wordt gebruikt.




                           VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    2. Wettelijk kader, effectbeschrijving en
       toetsingskader
    2.1 Wettelijk kader
    2.1.1      Gebiedsbescherming binnen Omgevingswet
    Natura 2000-gebieden zijn speciale beschermingszones conform de Europese vogelrichtlijn en/of Europese habitatrichtlijn.
    Per gebied zijn doelstellingen vastgesteld voor specifieke habitattypen en soorten. Onder de omgevingswet wordt gesproken
    van een ‘Natura 2000-activiteit’ wanneer een activiteit afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten
    significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Indien er sprake is van een ‘Natura 2000-activiteit’ geldt in
    veel gevallen een vergunningplicht (art 5.1, lid 1 Ow).

    Kader vergunningsverlening stikstof
    Momenteel geldt het volgende kader voor de vergunningverlening in het kader van de gebiedsbescherming van Natura
    2000-gebieden:
    •   er is een vergunning vereist voor projecten die een significant gevolg kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Dit
        is dus niet het geval indien significante gevolgen op voorhand zijn uit te sluiten. Dit is voor stikstof bijvoorbeeld het
        geval indien er volgens de stikstofberekeningen geen toename van stikstofdepositie plaatsvindt naar aanleiding van
        het te realiseren plan/activiteit of indien significante gevolgen kunnen worden uitgesloten in de Voortoets
        (bijvoorbeeld door interne saldering);
    •   indien niet op voorhand kan worden uitgesloten dat mogelijke significante gevolgen optreden, dient een Passende
        Beoordeling te worden opgesteld om in beeld te brengen of er daadwerkelijk significante gevolgen aan de orde zijn. In
        een Passende Beoordeling mogen ook mitigerende maatregelen (zoals externe saldering) betrokken worden. De
        vergunning kan worden verleend indien (eventueel met toepassing van deze mitigerende maatregelen) de
        voorgenomen activiteit de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten;
    •   als uit de Passende Beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, kan een vergunning
        enkel worden verleend indien de ADC-toets succesvol wordt doorlopen:
                   A: er zijn geen alternatieve oplossingen;
                   D: het project is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang;
                   C: door middel van compenserende maatregelen wordt gewaarborgd dat de algehele samenhang van Natura
                   2000 bewaard blijft.

    2.1.2      Bevoegd gezag
    In het omgevingsbesluit van de omgevingswet zijn de uitgangspunten vastgelegd op basis waarvan wordt bepaald wie voor
    bepaalde activiteiten het bevoegd gezag is. Voor Natura 2000-activiteiten geldt over het algemeen dat de provincies
    overwegend het bevoegd gezag vormen. Voor de eventuele afgifte van de bovengenoemde omgevingsvergunning zijn
    Gedeputeerde Staten van Limburg op basis van artikel 4.6 van het omgevingsbesluit (Ow) het bevoegd gezag:
    ▪    Het project is geheel gelegen binnen de grenzen van de provincie Limburg;


    2.2 Afbakening van effecten
    De voorgenomen werkzaamheden voor aanleg van de warmtebron vinden plaats aan de voet van de Koumenberg in
    Hoensbroek, op een afstand van minder dan 2 km van Natura 2000-gebied Geleenbeekdal en op een afstand van minder dan
    3 km van Natura 2000-gebied Brunssumerheide. De werkzaamheden vinden niet plaats in een Natura 2000-gebied waardoor
    van areaalverlies geen sprake is. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een stedelijke omgeving en op een dusdanige
    afstand dat deze niet zorgen voor een toename van verstoring of verontreiniging van kwalificerende natuurwaarden in één
    van de omliggende Natura 2000-gebieden. Bij de bron wordt water opgepompt uit mijngangen op een diepte van enkele
    honderden meters en na gebruik weer in mijngangen teruggepompt. Het oppompen van water op deze diepte heeft geen
    verdrogend effect op omliggende Natura 2000-gebieden.
    Voor de werkzaamheden worden machines ingezet die stikstofoxiden (NOx) uitstoten. Deze stikstofoxiden kunnen door de
    lucht op grote afstand van het plangebied neerdalen. Een toename van de depositie van stikstofoxiden kan voor extra
    vermesting en verzuring van habitattypen en leefgebieden in omliggende Natura 2000-gebieden zorgen. Dit kan een negatief
    effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypen en leefgebieden. De effecten van stikstofdepositie



5       Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>tijdens de aanlegfase van de warmtebron wordt in deze Voortoets nader in beeld gebracht. Tijdens de gebruiksfase is er geen
sprake van een emissie van stikstofoxiden (NOx).


2.3 Effecten stikstofdepositie tijdens de aanlegfase
Aard van het effect
De werkzaamheden veroorzaken emissie van verzurende en vermestende stoffen (vooral NOx). Deze verzurende en
vermestende stoffen slaan via de atmosfeer neer op land en water (stikstofdepositie) en kunnen negatieve effecten op
gevoelige vegetaties veroorzaken, zoals vergrassing of verruiging. Ook beschermde soorten planten en dieren die afhankelijk
zijn van een bepaald habitattype kunnen hierdoor nadelig beïnvloed worden, bijvoorbeeld door verandering van de
samenstelling van de structuur van de vegetatie of een verandering van voedselaanbod.

Reikwijdte
Door de werkzaamheden tijdens de aanlegfase is er sprake van extra stikstofdepositie door de uitstoot van het materieel dat
wordt gebruikt. In de Natura 2000-gebieden rondom het projectgebied komen stikstofgevoelige habitattypen en
leefgebieden voor. De afstand tussen het projectgebied en de gevoelige habitattypen is niet zo groot (<3 km) en effecten
kunnen niet worden uitgesloten.
Voor de voorgenomen aanlegwerkzaamheden is berekend of de uitstoot van stikstof effect heeft op de stikstofgevoelige
habitattypen in naastgelegen Natura 2000-gebieden. De berekening is uitgevoerd met AERIUS Calculator (versie
2024_20240924_e658fbbf94). Voor de werkzaamheden op de bronlocatie is per machine het aantal draaiuren bepaald. Voor
de vervoerbewegingen (aantal ritten) is op basis van het aantal km (heen en terug) de te verwachten uitstoot berekend. De
uitgangspunten en invoergegevens zijn weergegeven in bijlage 1. De resultaten van de AERIUS-berekening zijn weergegeven
in bijlage 2.


2.4 Toetsingskader effecten stikstofdepositie (tijdens aanlegfase)
Stikstofdepositie door het gebruik van machines is een effect dat op grote afstand invloed kan hebben op
instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen. Dit effect kan daarom mogelijk optreden voor habitattypen binnen Natura
2000-gebieden in de omgeving en dit is berekend met de AERIUS Calculator (bijlage 2). De uitkomsten van deze berekeningen
dienen in stappen te worden beoordeeld. Zie toetsingskader hieronder.

2.4.1      Toetsingskader stikstofdepositie
Niet overbelaste hexagonen
Voor ieder habitattype is een Kritische Depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Dit is het aantal mol N/ha/jaar waarboven het
risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende
invloed van atmosferische stikstofdepositie. Beneden deze grens treden geen significant schadelijke effecten op (Van Dobben
et al. 2012). Ook is in heel Nederland voor iedere hectare de achtergronddepositie (ADW) bekend. Dit is de stikstofdepositie
die jaarlijks al plaatsvindt door alle andere bronnen van stikstof. Indien de achtergronddepositie lager is dan de KDW van een
habitattype, dan is het habitattype momenteel nog niet overbelast. Dit betekent dat het habitattype in de huidige situatie
nog geen negatieve effecten ondervindt door een teveel aan stikstofdepositie. Indien de toename van stikstofdepositie door
een project gering is dan zal deze er niet voor zorgen dat habitattypen wel overbelast raken. Ook niet als rekening wordt
gehouden met een cumulatief effect van andere projecten en de uitstoot bijvoorbeeld x100 wordt gedaan. Hierbij is wel
rekening gehouden met bijna overbelaste hexagonen waarbij de achtergronddepositie <70 mol lager is dan de KDW. Hierbij
zijn negatieve effecten niet zomaar op voorhand uit te sluiten.

Geringe uitstoot binnen overbelaste hexagonen
Indien uitstoot wel plaatsvindt binnen overbelaste hexagonen kunnen significante effecten bij geringe uitstoot in bepaalde
gevallen nog steeds worden uitgesloten. Uit jurisprudentie blijkt dat het in bepaalde omstandigheden mogelijk kan worden
volstaan met een voortoets. In ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1125, wordt in r.o. 32.4, onder meer het volgende
overwogen:

“(…) De Afdeling overweegt verder dat, anders dan (…) en anderen stellen, niet elke overschrijding van de kritische
depositiewaarden een significant negatief effect heeft of anderszins niet toelaatbaar moet worden geacht. Als een project
leidt tot een toename van de stikstofdepositie op reeds overbelaste stikstofgevoelige natuurwaarden in een Natura 2000-
gebied, dan dienen de gevolgen van die toename te worden onderzocht. Als daaruit volgt dat significante gevolgen niet op




                           VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    voorhand op grond van objectieve gegevens kunnen worden uitgesloten (voortoets), dient een passende beoordeling te
    worden gemaakt”.

    Los van de gevoeligheid voor stikstof is in meerdere casussen (ECLI:NL:RVS:2020:1125) al beargumenteerd dat kleine
    depositiewaardes op zichzelf niet kunnen zorgen voor verschillen in groeisnelheid. Bij geringe hoeveelheden stikstof
    dient dus bepaald te worden of deze überhaupt voor significante effecten zouden kunnen zorgen. Binnen Nederland zijn de
    te hoge achtergronddeposities het voornaamste probleem voor stikstofgevoelige habitattype. Het wel of niet plaatsvinden
    van deze allerlaagste depositie bijdrages, zal daarom niet significant bijdragen aan het wel of niet behalen van de
    instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen. De redenatie dat bij overbelaste habitattype elke toename, hoe laag deze
    ook is, een significant effect heeft is dan ook verworpen (ECLI:NL:RVS:2020:1125).




7      Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. Resultaten en toetsing
3.1 Resultaten AERIUS-berekening
3.1.1      Invoer materieel stikstofberekeningen
Voor dit project is voor de aanlegfase een AERIUS-berekening gemaakt voor de aanleg en het boren van de nieuwe
warmtebron. Voor de werkzaamheden is een zo gedetailleerd en realistisch mogelijke inschatting gemaakt van de inzet van
het benodigde materieel en het aantal draaiuren. In de notitie met uitgangspunten in bijlage 1 is een uitgebreid overzicht
gegeven van al het materieel dat bij de aanleg wordt inzet. Het materieel zoals in deze notitie weergegeven is ingevoerd in
AERIUS-Calculator.

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er in de aanlegfase een toename van stikstofdepositie plaatsvindt in de nabijgelegen
Natura 2000-gebieden Brunssummerheide, Geleenbeekdal, Geuldal en Kunderberg (zie afbeelding 3.1). Voor de
(stikstofgevoelige) habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten, waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn aangewezen
is de stikstofdepositie als gevolg van het project berekend. De onderhavige toetsing richt zich op het effect van deze toename
op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de desbetreffende habitattypen en leefgebieden.




Afbeelding 3.1: Overzicht ligging projectgebied met emissiebronnen en de Natura 2000-gebieden waar een tijdelijke
depositietoename optreedt als gevolg van het project. Resultaten van de AERIUS-berekening van de aanlegfase waarbij de
paarse hexagonen de toename van stikstofdepositie weergeven. Buiten de weergegeven hexagonen is tijdens de aanlegfase
geen sprake van een depositietoename op stikstofgevoelige habitattypen.



                           VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    3.1.2      Uitwerking resultaten stikstofberekeningen
    Bij de AERIUS-berekening wordt een apart rapport gegenereerd waarin de resultaten zijn samengevat (bijlage 2). Dit rapport
    geeft beperkte informatie over de habitattypen waarbinnen de stikstofdepositie plaatsvindt. Enkel in de berekening binnen
    de AERIUS-Calculator zelf is te zien binnen welke habitattypen en leefgebieden een extra stikstofdepositie door de
    werkzaamheden plaatsvindt. Deze resultaten zijn weergegeven in tabel 3.1. Hierbij wordt de maximale berekende
    depositietoename per habitattype en leefgebied binnen de Natura 2000-gebieden Brunssummerheide, Geleenbeekdal,
    Geuldal en Kunderberg weergegeven. Voor overige Natura 2000-gebieden in de regio is geen sprake van
    stikstofdepositietoename binnen stikstofgevoelige habitattypen. In tabel 3.1 zijn daarnaast ook de
    instandhoudingsdoelstellingen van ieder habitattype per gebied terug te vinden die zijn vastgesteld voor ieder Natura 2000-
    gebied (Natura2000.nl).


    Tabel 3.1: Hoogste bijdrage van stikstofdepositie tijdens de aanlegfase (rekenjaar 2025) voor de habitattypen in Natura 2000-
    gebied waar een toename stikstofdepositie plaatsvindt binnen (bijna) overbelaste hexagonen. Tevens is per habitattype de
    Kritische Depositie Waarde (KDW) weergegeven en de instandhoudingsdoelstellingen (IHD, legenda: = behoud of >
    uitbreiding/verbetering).
     Habitattypen per Natura 2000-gebied                  Stikstofbijdrage   project   binnen   KDW              IHD      IHD
                                                                                                (AERIUS, 2024)
                                                          (bijna)   overbelaste   hexagonen                      opper-   kwaliteit
                                                          (mol/ha/jr)                                            vlakte
     Brunssummerheide
     H4030 Droge heiden                                                  0,06                       714            >          >
     H91D0 Hoogveenbossen                                                0,05                       1786           >          >
     H6230 Heischrale graslanden                                         0,05                       714            >          >
     H4010A Vochtige heiden                                              0,04                       1071           >          >
     H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                            0,04                       1071           >          >
     ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst                                0,03                       1071           =          =
     H7110B Actieve hoogvenen                                            0,03                       714            >          >
     H3160 Zure vennen                                                   0,02                       714            =          =
     Geleenbeekdal
     H91E0C Vochtige alluviale bossen                                    0,05                       1857           >          >
     H7230 Kalkmoerassen                                                 0,04                       1143           >          >
     H9160B Eiken-haagbeukenbossen                                       0,03                       1429           =          >
     ZGLg05 Grote-zeggenmoeras (Nauwe korfslak)                          0,02                       1714           =          =
     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                                  0,01                       1071           =          =
     Geuldal
     H9160B Eiken-haagbeukenbossen                                       0,01                       1429           =          >
     H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                                  0,01                       1071           =          >
     H91E0C Vochtige alluviale bossen                                    0,01                       1857           =          >
     H6210 Kalkgraslanden                                                0,01                       1429           >          >
     H7230 Kalkmoerassen                                                 0,01                       1143           >          >
     H6430C - Ruigten en zomen                                           0,01                       1857           >          >
     H7220 Kalktufbronnen                                                0,01                       1429           =          =
     Kunderberg
     H9160B Eiken-haagbeukenbossen                                       0,01                       1429           =          =
     H6210 Kalkgraslanden                                                0,01                       1429           >          >
     H6430C - Ruigten en zomen                                           0,01                       1857           =          =

    In 2023 zijn voor alle vier de Natura 2000-gebieden Natuurdoelanalyses (NDA’s) opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe het staat
    met de instandhoudingsdoelstellingen en welk effect o.a. de drukfactor stikstof heeft op het behalen van de
    instandhoudingsdoelstellingen. Zoals in 2.4.1 aangegeven kunnen significante effecten binnen niet overbelaste hexagonen
    op voorhand worden uitgesloten en is verder geen toetsing nodig. Daarnaast dient te worden bepaald of het habitattype zelf
    (binnen overbelast hexagoon) daadwerkelijk overbelast is. Het kan namelijk zo zijn dat in hetzelfde hexagoon een
    stikstofgevoeliger habitattype ligt dat overbelast is, maar dat het betreffende habitattype zelf nog niet overbelast is.
    Uit een analyse van de resultaten in AERIUS Calculator en de NDA’s is gebleken dat voor alle habitattypen stikstofdepositie
    plaats vindt binnen (tenminste een deel van de) hexagonen waarbinnen het habitattype zelf ook overbelast is. Voor geen van
    de habitattype zijn significante effecten door stikstofdepositie dus zonder verdere toetsing op voorhand uit te sluiten.




9       Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In de AERIUS-Calculator is ook te zien binnen hoeveel ha van het habitattype stikstofdepositie plaatsvindt in overbelaste
hexagonen. Deze zijn uitgewerkt in tabel 3.2.


3.2 Toetsing stikstofdepositie aanlegfase
Voor de periode van de aanlegfase neemt de stikstofdepositie tijdelijk toe in de Natura 2000-gebieden Brunssummerheide,
Geleenbeekdal, Geuldal en Kunderberg als gevolg van de voorgenomen aanlegwerkzaamheden. Voor deze gebieden is er
sprake van een depositietoename binnen stikstofgevoelige habitattypen. In afbeelding 3.1 zijn de hexagonen weergegeven
waar sprake is van een tijdelijke depositietoename binnen stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van deze vier
Natura 2000-gebieden. Tevens is voor elk gebied aangegeven op welke plek de grootste depositietoename en de hoogste
totale depositie als gevolg van het project optreden.

In tabel 3.1 variëren voor de Natura 2000-gebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal de maximale depositie waarde per
habitattype tussen de 0,01 en 0,06 mol/ha/jaar. Binnen Geuldal en Kunderberg is er nergens sprake van een toename van >
0,01 mol/ha/jaar tijdens de tijdelijke toename van stikstofdepositie in de aanlegfase. Om de toenames binnen de gebieden
in nader perspectief te plaatsen zijn in tabel 3.2 een aantal zaken verder inzichtelijk gemaakt. Deze tabel laat voor de
habitattypen en leefgebieden zien voor hoeveel hectare van het gekarteerde oppervlakte er sprake is van een toename >
0,00 mol/ha/jaar. Voor de meeste habitattypen binnen Brunssummerheide, Geleenbeekdal en Kunderberg blijkt dat dit bij
nagenoeg het volledige gekarteerde oppervlakte het geval is. Enkel binnen Geuldal vindt in grote delen van de habitattypen
geen extra stikstofdepositie plaats. In tabel 3.2 is daarnaast de relatieve stikstoftoename te zien ten opzichte van de huidige
KDW van elk habitattype weergegeven in de laatste kolom.




                           VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     Tabel 3.2: Overzicht van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden met een tijdelijke toename van >0,00 N mol/ha/jr als
     gevolg van het project. Weergegeven zijn de gekarteerde oppervlaktes van deze habitattypen binnen Brunssummerheide,
     Geleenbeekdal, Geuldal en Kunderberg en het oppervlakte daarvan waar de tijdelijk stikstoftoename plaatsvindt. In de
     gekleurde kolom is het percentage ha met toename t.o.v. de totale ha per habitattype weergegeven. In de laatste kolom is de
     relatieve stikstoftoename ten opzichte van de KDW bepaald.
      Habitattypen per Natura 2000-gebied                    Max          Oppervlakte       Oppervlakte        %     ha   KDW        Relatieve
                                                             toename      (ha)              (ha)               met        (AERIUS,   toename
                                                             mol N/ha     gekarteerd in     overbelaste        toena      2024)      t.o.v.
                                                                          N2000-gebied      hexagonen met      me N                  KDW (%)
                                                                                            toename N
      Brunssummerheide
      H4030 Droge heiden                                           0,06            123,3               123,3     100%         714       0,008%
      H91D0 Hoogveenbossen                                         0,05              11,9                9,2       77%      1786        0,003%
      H6230 Heischrale graslanden                                  0,05               0,9                0,9     100%         714     00,007%
      H4010A Vochtige heiden                                       0,04               9,8                9,8     100%       1071        0,004%
      H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                     0,04               3,2                3,2     100%       1071        0,004%
      ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst                         0,03              17,5               17,5     100%       1071        0,003%
      H7110B Actieve hoogvenen                                     0,03               2,5                2,5     100%         714       0,004%
      H3160 Zure vennen                                            0,02              <0,0               <0,0     100%         714       0,003%
      Geleenbeekdal
      H91E0C Vochtige alluviale bossen                             0,05              72,2               40,5       56%      1857        0,003%
      H7230 Kalkmoerassen                                          0,04               1,0                1,0     100%       1143        0,003%
      H9160B Eiken-haagbeukenbossen                                0,03              16,8               15,3       91%      1429        0,002%
      ZGLg05 Grote-zeggenmoeras (Nauwe korfslak)                   0,02               1,2                1,2     100%       1714        0,001%
      H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                           0,01              26,2               24,7       94%      1071        0,001%
      Geuldal
      H9160B Eiken-haagbeukenbossen                                0,01            507,4                93,2       18%      1429        0,001%
      H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                           0,01            307,4                65,7       21%      1071        0,001%
      H91E0C Vochtige alluviale bossen                             0,01              23,3                2,5       10%      1857        0,001%
      H6210 Kalkgraslanden                                         0,01              55,6                1,0       2%       1429        0,001%
      H7230 Kalkmoerassen                                          0,01               0,3                0,3     100%       1143        0,001%
      H6430C - Ruigten en zomen                                    0,01               5,4                0,3       6%       1857        0,001%
      H7220 Kalktufbronnen                                         0,01              <0,0               <0,0     100%       1429        0,001%
      Kunderberg
      H9160B Eiken-haagbeukenbossen                                0,01              10,1                9,2       91%      1429        0,001%
      H6210 Kalkgraslanden                                         0,01               6,5                0,5       8%       1429        0,001%
      H6430C - Ruigten en zomen                                    0,01               0,1                0,1     100%       1857        0,001%


     3.2.1      Effectbeoordeling stikstofdepositie aanlegfase
     Uit de stikstofberekening blijkt dat er in de aanlegfase sprake is van een tijdelijke toename van stikstofdepositie binnen
     habitattypen en leefgebieden van vier nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Deze toename treedt maar eenmaal op. Met de
     gegevens uit de AERIUS-berekening is per Natura 2000-gebied de depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen en
     leefgebieden in beeld gebracht (tabel 3.2). Hieruit blijkt dat, op een enkel habitattype na, de toename veelal plaatsvindt op
     habitattypen en leefgebieden in een reeds overbelaste situatie, waarbij de achtergronddepositiewaarde (ADW) de kritische
     depositiewaarde (KDW) heeft overschreden. De analyse van de rekenresultaten laten zien dat er hierbij sprake is van een
     beperkte toename van stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar tot maximaal 0,06 mol/ha/jaar. Voor geringe
     depositietoenames van deze orde zijn in het algemeen de volgende nuanceringen van toepassing:




11       Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Hoe verhouden kleine en tijdelijke depositietoenames zich tot achtergrondbelasting in een bepaald gebied
Om een beeld te geven van de omvang van een mogelijk effect van kleine (en tijdelijke) depositietoenames is het goed om
de verhouding tot de achtergrondbelasting in een gebied in acht te nemen. Op alle Natura 2000-gebieden in Nederland vindt
als gevolg van natuurlijke en door mensen beïnvloedde oorzaken stikstofdepositie plaats. Deze achtergronddepositie varieert
tussen circa 700 en 4.000 mol/ha/jaar, afhankelijk van de locatie. De huidige trend is dat de stikstofdepositie sinds 1990 aan
het dalen is van gemiddeld 2.600 mol/ha/jaar naar gemiddeld 1.600 mol/ha/jaar. Deze trend is echter in de recente jaren
afgevlakt, waarvoor regionaal sterke overschrijding van de KDW optreedt. Hoewel er sprake is van een langjarige trend
waarbij de emissies en achtergronddeposities dalen, variëren de achtergronddeposities op een specifieke locatie van jaar tot
jaar. Dit heeft met name te maken met jaarlijkse verschillen in weersomstandigheden (temperatuur, windrichting en
hoeveelheid neerslag). Door meteorologische omstandigheden kunnen van jaar tot jaar variaties in de depositie optreden in
de ordegrootte van 10% (CLO, 2019). Dit kunnen dus jaarlijkse verschillen zijn in de ordegrootte van 70 tot 400 mol/ha/jaar.
Een geringe (eenmalige) depositie van bijvoorbeeld 0,06 mol N/ha/jaar is tegen de achtergrond van deze fluctuaties in feite
verwaarloosbaar en niet relevant.
Ter illustratie toont tabel 3.4 een omrekening van de verhouding tussen kleine depositietoenames met verschillende
waarden, en een aantal achtergronddepositiewaardes (ADW) binnen de spreiding waarmee deze binnen Nederland
voorkomen. De hoogste ADW op een hexagoon met een bijdrage als gevolg van het project bedraagt circa 3300 mol/ha/jaar.
Uit Tabel 3.4 blijkt dat een toename in depositie van 0,05 mol/ha/jaar ongeveer 0,003 % van deze hoogste ADW bedraagt.
Een eenmalige dosis van maximaal 0,06 mol/ha/jaar is daarom relatief gezien zeer gering, zowel ten aanzien van de
nauwkeurigheid waarmee de achtergronddeposities zijn vastgesteld, als de hoogte van deze deposities over lange termijnen.

Tabel 3.4: Verhouding tussen waarden van kleine toenames van stikstofdeposities en representatieve waarden van
achtergronddeposities (in %) (Arcadis, 2020).




Kleine en tijdelijke deposities leiden niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid en vegetatiesamenstelling
Dergelijke kleine (en tijdelijke) depositietoenames leiden ook niet tot een significante toename van de hoeveelheid stikstof
in de plant, gerelateerd aan de hoeveelheid die een plant nodig heeft om te groeien. Om een beeld te krijgen van de
vermestende invloed van een kleine depositietoename van maximaal 0,06 mol/ha is de volgende berekening illustratief:
▪    een depositie van 0,1 mol N/ha komt overeen met 1,4 gram N per hectare, per jaar;
▪    de productie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2.000 en 6.000 kg droge stof/ha/jaar (Tolkamp et al.,
     2006);
▪    het aandeel stikstof varieert tussen plantensoorten en omstandigheden: het drooggewicht van een plant bestaat
     gemiddeld voor 1,5% uit stikstof. Dit gemiddelde varieert van 0,5% bij houtachtige planten tot 5,0% bij peulvruchten
     (bron: Nutrinorm.nl);
▪    voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is dus gemiddeld 30 tot 90 kg N/ha/jaar nodig. Dit komt overeen
     met circa 2.150 en 6.400 mol N/ha/jaar. Dit betreft de totale aanvoer van stikstof; dus ook vanuit bronnen naast
     atmosferische depositie zoals via grond- en oppervlaktewater, nalevering uit de bodem, mineralisatie van organisch
     materiaal en natuurlijke bemesting (via dieren of vee dat ingezet wordt bij natuurlijke begrazing);




                           VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     ▪    Een depositie van 0,06 mol/ha/jaar komt overeen met 0,001 - 0,003% van de jaarlijks benodigde hoeveelheid stikstof
          voor natuurlijke habitats. Ook wanneer deze dosis volledig ter beschikking komt aan de vegetatie, leidt dit niet tot
          meetbare veranderingen in groeisnelheid van individuele planten, en daarmee tot veranderingen in concurrentiepositie.
     Een kleine (en eenmalige) toename van de depositie leidt dus niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid van individuele
     planten. Daardoor ontstaan geen meetbare verschuivingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie
     voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een kleine (en eenmalige) depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar tot
     maximaal 0,06 mol/ha/jaar de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden in alle berekende Natura 2000-gebieden niet
     meetbaar aantast.

     Hoe verhouden kleine en tijdelijke depositietoenames zich tot de meeteenheid van de KDW
     In de ‘Leidraad bepaling significantie’ (Steunpunt Natura2000) wordt gesteld dat een effect pas significant kan zijn als het
     meetbaar is. En om meetbaar te zijn, dient het effect van verstoring groter te zijn dan de precisie van de meeteenheid
     waarmee het kenmerk dat wordt verstoord wordt gemeten, zo stelt de leidraad. De meeteenheid van de kritische
     depositiewaarde is kg N/ha/jaar en de meeteenheid van de KDW is daarmee 1 kilogram N (=71,34 mol). Een kleine, tijdelijke
     toename van de depositie zoals berekend in het onderhavige geval zal conform de leidraad geen significant negatief effect
     kunnen hebben.

     3.2.2      Toetsing significantie stikstofdepositie aanlegfase

     Wanneer is er sprake van significant negatieve gevolgen?
     Significante effecten zijn aan de orde wanneer als gevolg van de toename van stikstofdepositie door een plan of project
     gevaar dreigt voor het halen van de betrokken instandhoudingsdoelstellingen, zoals vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten
     van de betrokken Natura 2000-gebieden (HvJEU 7 september 2004, zaak C-127/02 (Kokkelvisserij), punt 49). Bij uitbreidings-
     of verbeterdoelen moet worden beoordeeld of de omstandigheden zodanig veranderen door toename aan stikstofdepositie
     door het plan of project dat die veranderingen het bereiken van die de doelen in de weg kunnen staan. Het gaat om concreet
     waarneembare veranderingen zoals verandering van de soortensamenstelling van de vegetatie, biomassa (structuur),
     zuurgraad van de bodem of stikstofbeschikbaarheid in de bodem (ABRS 21 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2752,
     (inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland), r.o. 16.3. Het is de verwachting dat dit ook geldt wanneer een
     behoudsdoelstelling geldt).
     Wanneer een verbeterdoelstelling geldt, maakt het tijdpad van de verbetering zoals uitgewerkt in het Natura 2000-
     beheerplan deel uit van de doelstelling. Wezenlijke vertraging in het tijdpad als gevolg van de toename van stikstofdepositie
     door een plan of project kan als significant worden gekwalificeerd.

     Toetsing stikstofdepositie in de aanlegfase
     Uit de effectbeoordeling in § 3.2.1 blijkt dat de kleine en tijdelijke depositietoenames die optreden in de vier omliggende
     Natura 2000-gebieden verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de natuurlijke fluctuaties van de ADW, niet leiden tot meetbare
     verschillen in groeisnelheid van planten en onvoldoende als ‘meetbaar’ kwalificeren (conform de ‘Leidraad bepaling
     significantie’). De tijdelijke en beperkte stikstofdepositietoename als gevolg van de aanlegfase van de warmtebron heeft met
     zekerheid geen negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de habitattypen en leefgebieden
     uit tabel 3.1 en 3.2. Daarmee zijn ook significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelen uitgesloten.




13       Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4. Conclusie
Effectbeoordeling van resultaten AERIUS-berekening
Om inzicht te krijgen in de actuele impact van de aanlegwerkzaamheden van de nieuwe warmtebron HLH-GT-05 is een
stikstofberekening gemaakt met de meest recente versie van het rekenmodel AERIUS (zie bijlage 2). De rekenresultaten geven
de tijdelijke en beperkte toename van stikstofdepositie weer binnen vier Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige
habitattypen en leefgebieden van soorten in de omgeving van het plangebied, te weten Brunssummerheide, Geleenbeekdal,
Geuldal en Kunderberg.
Met de gegevens uit de AERIUS-berekening is per Natura 2000-gebied de depositietoename op de stikstofgevoelige
habitattypen en leefgebieden in beeld gebracht (tabel 3.2). Hieruit blijkt dat de toename plaatsvindt op habitattypen en
leefgebieden in een reeds overbelaste situatie, waarbij de achtergronddepositiewaarde (ADW) de kritische depositiewaarde
(KDW) heeft overschreden.
Om te bepalen of sprake is van een ‘Natura 2000-activiteit’ die vergunningplichtig is, is getoetst of de depositietoename als
gevolg van de voorgenomen aanlegwerkzaamheden tot gevolg heeft dat er significant negatieve effecten optreden op
stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden of dat (significant) negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand
kunnen worden uitgesloten.

De tijdelijke deposities tijdens de aanlegfase van de warmtebron zijn dermate beperkt dat op zichzelf een negatief effect is
uitgesloten, op grond van het gegeven dat de depositie dermate klein is dat deze ecologisch geen effect sorteert. Ze leiden
onder andere niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid van planten en in de vegetatiesamenstelling. Om
daadwerkelijk tot een kwaliteitsverlies te komen verbonden aan een planbijdrage is langdurig een relevante bijdrage nodig.
Hier is geen sprake van. De extra belasting voor de habitattypen en leefgebieden is ook ten opzichte van een op zichzelf
overbelaste situatie dermate beperkt dat deze tijdelijke depositie met zekerheid niet tot een significant negatief effect leidt
op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze stikstofgevoelige habitattypen in de Natura 2000-gebieden
Brunssummerheide en Geleenbeekdal, Geuldal en Kunderberg.

Bijdrage aan verdere verduurzaming stadsregio Parkstad-Limburg
De aanleg van een nieuwe warmtebron is een noodzakelijke en belangrijke bouwsteen in de energietransitie en de ambitie
van stadsregio Parkstad-Limburg om in 2040 energieneutraal te zijn. Met de aanleg van de nieuwe warmtebron wordt de
capaciteit van het warmtenet vergroot en kunnen meer woningen, winkels en kantoorpanden worden aangesloten en op
duurzame wijze verwarmd worden middels het mijnwaternetwerk. Na de aansluiting op het mijnwaternetwerk is er geen
sprake meer van een stikstofuitstoot als gevolg van verwarming van deze panden met een conventionele gasaansluiting.
Dus elk jaar nadat het netwerk in gebruik genomen is, is er sprake van een forse afname van de stikstofdepositie in de
omgeving en hiermee dus ook in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarnaast ontstaat er met de aanleg van de nieuwe
warmtebron ruimte in het mijnwaternetwerk om nog meer panden aan te sluiten. Dit zal zorgen voor een verdere afname
van de stikstofdepositie. Omdat de verdere toekomst moet uitwijzen welke panden dit zullen zijn, kan dit op voorhand nog
niet precies berekend worden.
De panden die zijn aangesloten op het netwerk en de nieuwe warmtebron bevinden zich allemaal binnen de gemeente
Heerlen. Daarmee heeft de tijdelijke uitstoot van de aanlegwerkzaamheden, als ook de toekomstige jaarlijkse afname van de
stikstofdepositie derhalve betrekking op dezelfde Natura 2000-gebieden.

Conclusie
Als gevolg van de aanleg van de nieuwe warmtebron HLH-GT-05 is er sprake van een tijdelijke toename van stikstofdepositie
op stikstofgevoelige habitattypen in omliggende Natura 2000-gebieden. De depositietoename zorgt voor een beperkte
toename van stikstofdepositie wat mogelijk zorgt voor een aantasting van natuurlijke kenmerken van stikstofgevoelige
habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden rondom de projectlocatie. Ondanks deze beperkte toename van
stikstofdepositie kunnen met zekerheid (significant) negatieve effecten ten gevolge van de deposities worden uitgesloten
voor de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden en de voor deze gebieden gestelde
instandhoudingsdoelstellingen.

Omdat er uit deze ecologische Voortoets blijkt dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten kan, volgend de huidige
uitgangspunten in het toetsingskader van de provincies, geconcludeerd worden dat er voor dit project geen vergunningplicht
geldt.




                           VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     5. Literatuur
     ▪   Arcadis, 2020. Passende Beoordeling Net Op Zee Hollandse Kust Noord en West Alpha. Deelrapport Stikstofdepositie.
         I.o.v. TenneT TSO B.V. Datum: januari 2020. Projectnummer: C05057.000084.1200.
     ▪   ECLI:NL:RVS:2020:1125, Uitspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22 04 2020; (Eerste aanleg -
         meervoudig).
     ▪   Cardinaals J.T.B., J. Daamen, G.F.J. Smit & H. van Ziel, 2019. Woningbouw en Natura 2000. Vuistregels bij het
         beoordelen van stikstofdepositie. Bureau Waardenburg Rapportnr. 19-246. Bureau Waardenburg, Culemborg.
     ▪   CLO, 2019. www.clo.nl/indicatoren/nl0189-vermestende-depositie
     ▪   idverde Advies (2024) Quickscan Natuur Terhoevenderweg, Hoensbroek. V1.0, 29-08-2024.
     ▪   Provincie Limburg, 2023. Natuurdoelanalyse N2000 Geleenbeekdal (154).
     ▪   Provincie Limburg, 2023. Natuurdoelanalyse N2000 Brunssummerheide (155).
     ▪   Provincie Limburg, 2023. Natuurdoelanalyse N2000 Geuldal (157).
     ▪   Provincie Limburg, 2023. Natuurdoelanalyse N2000 Kunderberg (158).
     ▪   RIVM, 2018. Ontwikkelingen in de stikstofdepositie. RIVM Briefrapport 2018-0117. Rijksinstituut voor Volksgezondheid
         en Milieu, Bilthoven.
     ▪   RIVM, 2019. Gevoeligheid van de gesommeerde depositiebijdrage onder 0,05 mol/ha/jaar voor fluctuaties in de
         ruimtelijke verdeling van de veroorzakende emissiebronnen. Memo 1 februari 2019. Rijksinstituut voor
         Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
     ▪   Tolkamp, G.W., C.A. van den Berg, G.J. Nabuurs & A.F. Olsthoorn, 2006. Kwantificering van beschikbare biomassa voor
         bio-energie uit Staatsbosbeheerterreinen. Alterra, Wageningen. Alterra-rapport 1380.
     ▪   Van Dobben H.F, R. Bobbink, D. Bal en A. van Hinsberg, 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof,
         toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2397 2397. 68 blz.;
         1 fig.; 3 tab.; 21 ref.



     Websites:
     Limburg Stikstof Dashboard:
     https://prvlimburg.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0a819f0c3bb54b88b535d15036d859d5
     Stikstofdatabase:
     https://www.stikstofdatabase.nl/analyse-stikstof-depositie
     Natura 2000:
     https://www.natura2000.nl/gebieden/limburg
     AERIUS Calculator:
     https://calculator.aerius.nl/wnb




15       Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 - Uitgangspunten en resultaten
   stikstof HLH-GT-05 Mijnwater




         VOORTOETS STIKSTOFDEPOSITIE BRON HLH-GT-05, TERHOEVENDERWEG, HOENSBROEK   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     Bijlage 2 – AERIUS-berekening HLH-GT-05
        boring




17    Projectnummer: 722240254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>