<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>




































VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 

 

 

 

Elzenstraat 14a 

Middelaar 

 

16136 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R
A

P
P

O
R

T
 



 

 

Verkennend bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 

projectlocatie  

Elzenstraat 14a 

Middelaar 
 

opdrachtgever 

De heer S. Jager 

Jekerstraat 18 

6542 RZ Nijmegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Projectnummer en versie:  Status: 

 16136, versie 2.0 - DEFINITIEF - 
 Projectleider: Afdrukdatum: Rapportdatum: 

 Ing. B.Mengers 13-10-2016 11 oktober 2016 
 Gecertificeerd veldmedewerker: 

 Ing. J. Groot Antink 
 Autorisatie: Naam: Paraaf: 

 Goedgekeurd Ing. B. Mengers  

    
ECOPART BV 

Lijsterbeslaan 117 

7004 GN DOETINCHEM 

 

telefoon 0314-368100 

email info@ecopart-bv.nl 

  ECOPART BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 

door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever 

 

 

 



Inhoudsopgave 

1. Aanleiding en doelstelling ........................................................... 1-1 
1.1 aanleiding van het onderzoek ......................................................... 1-1 
1.2 doelstelling van het onderzoek ....................................................... 1-1 
1.3 opzet van het onderzoek................................................................. 1-1 
1.4 disclaimer ........................................................................................ 1-2 
1.5 het proces en kwaliteitssysteem ..................................................... 1-2 
2. Vooronderzoek ........................................................................... 2-1 
2.1 algemene locatiegegevens .............................................................. 2-1 
2.2 vooronderzoek ................................................................................ 2-1 
2.2.1 Onderzoekslocatie en omgeving .............................................. 2-1 
2.2.2 Bodembedreigende activiteiten............................................... 2-1 
2.2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek ....................................... 2-2 
2.2.4 Conclusie vooronderzoek ......................................................... 2-2 
2.2.5 Bodemopbouw en geohydrologie ............................................ 2-2 
3. Hypothese................................................................................... 3-1 
3.1 algemeen......................................................................................... 3-1 
4. Uitvoering veldwerkzaamheden ................................................. 4-1 
4.1 aanpak veldwerk ............................................................................. 4-1 
4.2 grond- en grondwatermonstername .............................................. 4-1 
4.3 uitvoering veldwerk......................................................................... 4-1 
5. Resultaten veldwerkzaamheden ................................................. 5-1 
5.1 lokale bodemopbouw...................................................................... 5-1 
5.2 zintuiglijke waarnemingen .............................................................. 5-1 
6. Laboratoriumonderzoek.............................................................. 6-1 
6.1 opzet laboratoriumonderzoek ........................................................ 6-1 
6.2 samenstelling analysepakketten ..................................................... 6-1 
7. Resultaten laboratoriumonderzoek ............................................ 7-1 
7.1 beoordelingskader bodemonderzoek ............................................. 7-1 
7.2 toetsingsresultaten ......................................................................... 7-2 
7.3 toelichting op de toetsing ............................................................... 7-6 
7.4 interpretatie .................................................................................... 7-6 
8. Samenvatting en conclusie.......................................................... 8-1 
8.1 samenvatting................................................................................... 8-1 
8.2 conclusie.......................................................................................... 8-1 
 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
 

I Regionale en locale situering 

a. regionale situering 

b. locale situering 

II Situatietekening onderzoekslocatie  

III Boorprofielen en veldwerkformulier 

IV Analysegegevens laboratorium 

V Berekende achtergrond-, streef- en interventiewaarden 

VI Toegepaste NEN/NPR-richtlijnen, werkwijze en bemonsteringstechnieken 

VII Geraadpleegde bronnen 

VIII Fotobijlage 



A A N L E I D I N G  E N  D O E L S T E L L I N G  

Projectnummer:  16136, versie 2.0 
Datum:  11 oktober 2016       

1-1 

 

1. Aanleiding en doelstelling  

1.1 aanleiding van het onderzoek 

In opdracht van de heer S. Jager is door ECOPART BV een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op een perceel aan de Elzenstraat 14a te Middelaar. 

 

Aanleiding voor de uitvoering van dit onderzoek is de voorgenomen overdracht van het 

onroerend goed, waarbij de eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging een 

beletsel of beperking van deze plannen kan vormen. 

 

1.2 doelstelling van het onderzoek 

Het doel van het ingestelde onderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de locatie 

redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond boven 

de generieke achtergrondgehalten en/of in het freatisch grondwater in gehaltes boven de 

streefwaarden. 

 

1.3 opzet van het onderzoek 

De opzet van het onderzoek is gebaseerd op de Nederlandse norm voor verkennend 

bodemonderzoek (NEN 5740) en is als volgt opgebouwd: 

 

1. inventarisatie: De beschikbare gegevens over de onderhavige onderzoekslocatie, 

voor zover deze van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in een mogelijke 

bodemverontreiniging worden verzameld, gerangschikt en samengevat in een 

vooronderzoek. Gebaseerd op deze gegevens wordt een onderzoeksplan opgesteld. 

2. onderzoek: Bij het veldonderzoek worden aanvullende gegevens verkregen over de 

bodemopbouw en mogelijke bodemvreemde bijmengingen. Tevens worden de 

grond en het grondwater systematisch bemonsterd en chemisch onderzocht op 

mogelijke verontreinigingen.  

3. rapportage: Er wordt verslag gedaan van een aantal locatiegegevens alsmede van de 

uitkomsten van de onderzoeksgegevens. Aan de hand van de interpretatie van de 

resultaten afkomstig van de chemische analyses, is er een conclusie omtrent de 

kwaliteit van de bodem en de gebruiksmogelijkheden of beperkingen van het 

perceel met betrekking tot de bodemkwaliteit in de rapportage opgenomen. 

Op basis van de voorhanden zijnde gegevens is een bemonsterings- en analyseplan 

opgesteld en uitgewerkt. 

 

Hoofdstuk 

1 



A A N L E I D I N G  E N  D O E L S T E L L I N G  

Projectnummer:  16136, versie 2.0 
Datum:  11 oktober 2016 

1-2 

 

1.4 disclaimer 

Het verkennend bodemonderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van 

de voor het onderzoek gangbare technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van 

onderzoeken streven wij een optimale representativiteit na. Het blijft mogelijk dat er 

plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond en grondwater. Deze 

afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het 

licht. Daar komt bij dat onderzoek naar de bodem een momentopname betreft.  

 

Verder kan worden opgemerkt dat de ten behoeve van het uitwerken van het historisch 

onderzoek geraadpleegde bronnen, niet altijd zonder fouten en/of volledig zijn. Voor het 

verkrijgen van de historische informatie is ECOPART BV afhankelijk van de door de 

geraadpleegde bronnen aangeleverde informatie. Hoewel wij deze gegevens met de 

nodige zorgvuldigheid behandelen, kan ons bureau niet instaan voor de juistheid en 

volledigheid van de verzamelde historische informatie.  

 

Hoewel ECOPART BV zorgvuldig en conform de van toepassing en van kracht zijnde 

regelgeving handelt, is zij niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de 

bovengenoemde aspecten 

 

1.5 het proces en kwaliteitssysteem 

Het procescertificaat van ECOPART BV en het hierbij behorende kwaliteitskeurmerk zijn 

uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming inclusief de daarbij 

behorende veldwerkregistratie en de overdracht van de monsters aan een door de 

Stichting Raad voor Accreditatie (STERLAB) erkend laboratorium. 

 

Tussen ECOPART BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 

onafhankelijkheid en/of integriteit van ons bureau zou beïnvloeden of de werkzaamheden 

zou kunnen belemmeren. 

 

 



V O O R O N D E R Z O E K  

Projectnummer:  16136, versie 2.0 
Datum:  11 oktober 2016 

2-1 

 

2. Vooronderzoek 

2.1 algemene locatiegegevens 

Het onderzochte terrein is gelegen aan de Elzenstraat 14a te Middelaar en heeft een 

oppervlakte van circa 5.700 m². In bijlage Ia is de regionale situering weergegeven. De 

lokale situering is weergegeven in bijlage Ib. 

 

Om te bepalen van welke hypothese moet worden uitgegaan bij het opstellen van de 

onderzoeksstrategie, is door ECOPART BV een vooronderzoek conform de NEN 5725 

(basisniveau) ingesteld. Een dergelijk onderzoek dient informatie te verschaffen over het 

vroegere en huidige gebruik van de te onderzoeken locatie, alsmede over de 

bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie.  

 

Ten behoeve van het vooronderzoek is door de opdrachtgever een historisch 

vragenformulier ingevuld. Tevens is navraag gedaan bij de gemeente Mook en Middelaar 

of er van de onderzoekslocatie en de directe omgeving informatie bekend is met 

betrekking tot de historie c.q. bodembedreigende activiteiten. Vervolgens is op 14-06-

2016, voorafgaande aan het veldwerk, het terrein visueel geïnspecteerd.  

 

Onderstaand zijn de conclusies van het vooronderzoek weergegeven. Tevens is de 

regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie beschreven. 

 

2.2 vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie en omgeving 

De onderzoekslocatie is gelegen noordelijk van de Elzenstraat in het buitengebied ten 

noordwesten van de dorpskern van Middelaar en is tussen de Maas en de Mookerplas 

gesitueerd. Op de locatie rust een agrarische bestemming. 

 

De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als woon/werk locatie waarbij de 

bedrijfsactiviteiten bestaan uit het kweken van heesters. Op de locatie is momenteel een 

landhuis in aanbouw (vanaf 2005). De overige bebouwing bestaat uit een kleinere 

bedrijfswoning uit 1945, een L-vormige loods (1997-1998) en een tunnelkas t.b.v. 

kweekactiviteiten. Het achterterrein (noordelijk van de bebouwing) is in gebruik ten 

behoeve van het experimenteren met heesterkweek. Er is op de locatie sprake van 

hoogteverschillen in het maaiveld.  Opgemerkt wordt dat het maaiveld ter plaatse van het 

voor- en achterterrein respectievelijk circa 1,0 a 2,0 meter lager ligt dan het maaiveld ter 

plaatse van de bestaande woning en loodsen.  

 

De omgeving (zuidoostelijk en noordwestelijk) van de onderzoekslocatie is hoofdzakelijk 

in gebruik als woon-werklocaties. De omgeving is verder overwegend in gebruik ten 

behoeve van agrarische doeleinden.   

2.2.2 Bodembedreigende activiteiten 

Omdat ter plaatse van het achterterrein kweekactiviteiten plaatsvinden, is het 

betreffende terreindeel verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

Hoofdstuk 

2 



V O O R O N D E R Z O E K  

 2-2 

bestrijdingsmiddelen. Verder hebben op de onderzoekslocatie geen activiteiten 

plaatsgevonden, die aanleiding geven om een bodemverontreiniging te verwachten.  

 

Er zijn van de onderzoekslocatie geen gegevens bekend omtrent sloop van opstallen 

waarin asbesthoudend materiaal was verwerkt of demping / verharding met 

(on)gebroken puin waarvan de herkomst onbekend is op de locatie, zodat op de locatie 

geen verontreiniging met asbest wordt verwacht. Tijdens de visuele inspectie van het 

maaiveld ter plaatse is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

2.2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie in 1998 een bodemonderzoek 

uitgevoerd in het kader van en ter plaatse van het nieuw te bouwen landhuis (Ecopart 

B.V., kenmerk/projectnummer: 11865, d.d. 11-12-1998). Er zijn zintuiglijk geen afwijkende 

waarnemingen gedaan. In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen 

vastgesteld. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met koper en zink gemeten. 

2.2.4 Conclusie vooronderzoek 

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat er, behoudens het mogelijke gebruik van 

bestrijdingsmiddelen op het achterterrein (kwekersgrond), geen gegevens bekend zijn van 

bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Er kan derhalve worden 

uitgegaan van de standaard onderzoeksstrategie voor ‘onverdachte locaties’ conform NEN 

5740. Middels gericht onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek kan worden 

nagegaan in hoeverre het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot bodemverontreiniging 

heeft geleid.  

2.2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens is gebruik gemaakt van de Bodemkaart van Nederland. Hierbij 

zijn de volgende regionale gegevens samengevat: 

• het maaiveld bevindt zich op een hoogte van circa 10.5-12.5 m. + NAP; 

• ter hoogte van het onderzoeksgebied bestaat de bodem overwegend uit 

enkeerdgronden en zandgronden met een cultuurdek van circa 50 cm., welke zijn 

opgebouwd uit grof zand;  

• het watervoerende pakket wordt gevormd door middel van matig grindig, zwak 

lemig, matig  grof zand.  

 

Voor de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van 

Nederland. Hierbij zijn de volgende regionale gegevens samengevat: 

• de regionale grondwaterstromen in Nederland lopen globaal gezien van oost 

naar west (Schoute, 1976; Ernst e.a. 1970);  

• de richting van de grondwaterstromen kunnen plaatselijk worden beïnvloed door 

drainage van een gebied of door open water; naar verwachting kan in het 

onderhavige geval de Maas de stromingsrichting van het freatische grondwater 

beïnvloeden; 

• het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 3,50 m. minus 

maaiveld. 

 

 

 

 



H Y P O T H E S E  

 3-1 

3. Hypothese 

3.1 algemeen 

Op basis van de gegevens afkomstig van het vooronderzoek is er geen reden te 

veronderstellen dat er sprake zou kunnen zijn van een verontreiniging van de te 

onderzoeken locatie, welke niet middels de standaard onderzoeksopzet kan worden 

aangetoond.  

 

Er wordt uitgegaan van een terreingrootte van circa 5.700 m² en de onderzoekshypothese 

‘onverdacht’. De te volgen opzet is gebaseerd op de ‘onderzoeksstrategie bij verkennend 

onderzoek voor een onverdachte locatie’ [Nederlandse norm NEN 5740], strategie ONV. 

Deze hypothese wordt aangevuld met een ‘verdachte’ bouwvoor ter plaatse van de 

kwekerij.  

 

Vanwege het mogelijke gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen ter plaatse van het 

achterterrein (kweekgrond) wordt de bouwvoor (bovenste 20 centimeter) aanvullend 

bemonsterd. Het mengmonster van de bouwvoor wordt separaat geanalyseerd op de 

OCB’s en PCB’s. 

 

Opgemerkt wordt dat uit het vooronderzoek géén aanwijzigen zijn gevonden voor de 

mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging met asbesthoudend materiaal in de 

bodem. Hoewel hier naar aanleiding van dit vooronderzoek geen directe aanleiding voor 

bestaat, kan eventueel ter aanvulling op het bijgaande bodemonderzoek een NEN 5707-

onderzoek worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van een dergelijk onderzoek zal de 

opgeboorde grond visueel en analytisch worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

asbestverdachte (plaat)materialen. Een dergelijk onderzoek maakt standaard geen 

onderdeel uit van een NEN 5740-onderzoek. 

 

 

 

Hoofdstuk 

3 



U I T V O E R I N G  V E L D W E R K Z A A M H E D E N  

 4-1 

4. Uitvoering veldwerkzaamheden 

4.1 aanpak veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002 en de 

bijbehorende NEN/NPR-richtlijnen. Voor een overzicht van de van toepassing zijnde 

normen wordt verwezen naar bijlage VI. De eventuele afwijkingen van deze richtlijnen en 

normbladen worden -indien van toepassing- in dit hoofdstuk vermeld en gemotiveerd.  

 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden op d.d. 14-06-2016. Het grondwater is d.d. 21-06-

2016 bemonsterd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ing. J. Groot Antink namens 

ECOPART BV. 

 

4.2 grond- en grondwatermonstername 

Bij de veldwerkzaamheden wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoek van de 

bovengrond (tussen 0,0-0,5 meter minus maaiveld (m-mv)), de ondergrond (tussen 0,5-

2,0 m-mv) en het grondwater. De grondboringen zijn, afhankelijk van de diepte van de 

diverse monsternamepunten, van het maaiveld tot de maximaal te onderzoeken diepte 

van 2,0 m-mv over verschillende trajecten bemonsterd. Een en ander is afhankelijk van 

het karakter van de boring (verdacht of niet-verdacht), de onderscheiden bodemlagen en 

de organoleptische waarnemingen.  

 

Meteen na het plaatsen van de peilbuizen zijn deze met een slangenpomp afgepompt. 

Minimaal een week na plaatsing zijn ze opnieuw afgepompt en is het grondwater 

bemonsterd. De filtratie over 0,45 µm voor de analyse van zware metalen is in-line 

verricht. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de grond- en 

grondwatermonstername heeft plaatsgevonden wordt eveneens verwezen naar het 

gestelde in bijlage VI. 

 

4.3 uitvoering veldwerk 

Gezien de oppervlakte van het terrein en het onverdachte karakter zijn in totaal 16 

grondboringen uitgevoerd (B1 t/m B16). Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale 

diepte van 0,5 m-mv. De boringen zijn representatief over de onderzoekslocatie verspreid.  

 

Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de ondergrond zijn in totaal 4 

boringen (B3, B7, B11 en B15) doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv. Ten behoeve van 

het grondwateronderzoek zijn de boringen B3 en B11 doorgezet tot een diepte van 

minimaal 1,5 meter beneden de actuele grondwaterstand waarna in het betreffende 

boorgat een peilbuis is geplaatst.  

 

Ten behoeve van het aanvullend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen is ter plaatse van 

de boringen (B12 t/m B16) op het achterterrein c.q. ter plaatse van de 

kwekersgrond/activiteiten eveneens de bouwvoor tot een diepte van circa 20 cm-mv 

bemonsterd.  

 

De grondwaterstand bevond zich ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden 

op een diepte van 3,5 a 4,0 m-MV. 

 

Hoofdstuk 

4 
Hoofdstuk 

4 



U I T V O E R I N G  V E L D W E R K Z A A M H E D E N  

 4-2 

De onderzoekspunten zijn ingemeten ten opzichte van de op locatie gesitueerde 

bebouwing dan wel perceelgrenzen. Op de situatietekening (bijlage II) zijn de 

onderzoekspunten weergegeven. 

 

 



R E S U L T A T E N  V E L D W E R K Z A A M H E D E N  

 5-1 

5. Resultaten veldwerkzaamheden 

5.1 lokale bodemopbouw 

Tot de verkende diepte van  5,5 m-MV, bestaat het bodemprofiel overwegend uit matig 

fijn tot zeer grof, zwak tot matig siltig zand. De bovengrond is over het algemeen zwak tot 

matig humeus. In de diepere ondergrond zijn grondlagen en sterk zandige leemlaagjes 

aanwezig. 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar 

boorprofielen die zijn opgenomen als bijlage III.  

 

5.2 zintuiglijke waarnemingen 

De zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal tijdens de veldwerkzaamheden 

zijn in tabel 5-1 samengevat. 

 
Tabel 5-1: Resultaten zintuiglijk onderzoek grondmonsters. 

       MONSTER           TRAJECT AFWIJKEND BODEMMATERIAAL 

boring 

nr. 

aanvang 

(m-Mv) 

einde 

(m-Mv) 

samen- 

stelling 

kleur geur 

B1 t/m B7 en B10, B12 t/m B16 0,00 0,50 - - - 

B8, B9 en B11 0,00 0,30 volledig menggranulaat 

B8, B9 en B11 0,30 0,80 - - - 

B3, B7, B11 en B15 0,50 2,00 - - - 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen waarnemingen gedaan die 

duiden op de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging en/of een 

verontreiniging met asbestverdachte materialen in de bodem.  

 

 

 

Hoofdstuk 

6 
Hoofdstuk 

5 



O P Z E T  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

 6-1 

6. Laboratoriumonderzoek 

6.1 opzet laboratoriumonderzoek 

De grond- en grondwatermonsters worden in het laboratorium, conform de NEN 5740, 

geanalyseerd volgens AS SIKB 3000 en onderliggende protocollen. Voor de 

samenstelling van de (meng)monsters ten behoeve van het laboratoriumonderzoek 

wordt verwezen naar het gestelde in onderstaande tabel 6-1. De analysecertificaten zijn 

opgenomen onder bijlage IV. 

 

Tabel 6-1: Samenstelling mengmonsters. 

MONSTER TRAJECT ANALYSE BIJZONDER-

HEDEN 

meng-

monster 

boring  

nummer 

aanvang 

(m-Mv) 

einde 

(m-Mv) 

pakket-

nummer 

bodemlaag 

MM1 B1 t/m B8 0,0 a 0,3 0,5 a 0,8 A bovengrond 

MM2 B9 t/m B16 0,0 0,5 A bovengrond 

MM3 B3 en B7 0,5 

1,0 

1,5 

1,0 

1,5 

2,0 

A ondergrond 

MM4 B11 en B15 0,5 

1,0 

1,5 

1,0 

1,5 

2,0 

A ondergrond 

MM5 B12 t/m B16 0,0 0,2 C bouwvoor 

W3 B3 4,0 5,0 B grondwater 

W11 B11 4,5 5,5 B grondwater 

 

Voor de samenstelling van de betreffende analysepakketten wordt verwezen naar 

onderstaande paragraaf 6.2. 

 

6.2 samenstelling analysepakketten  

Hieronder is de samenstelling van de analysepakketten weergegeven: 

pakket A (grond NEN 5740): 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel  

 en zink; 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 leidraad); 

- polychloorbifenylen (PCB); 

- minerale olie (GC); 

- lutum en organische stof. 

 

pakket B (grondwater NEN 5740): 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel  

 en zink 

- vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen; 

- vluchtige broomhoudende koolwaterstoffen; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen en styreen); 

- minerale olie. 

 

Hoofdstuk 

6 



O P Z E T  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

 6-2 

pakket C (grond OCB’s en PCB’s): 

- organochloorpesticiden 2,4-DDD, 2,4-DDE,, 2,4-DDT, 4,4-DDD, 4,4- DDE, 4,4-DDT, 

Aldrin, Dieldrin, Endrin, Telodrin, Isodrin, Alfa-HCH, Beta-HCH, Gamma-HCH, Delta-

HCH, Heptachloor, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, trans-

chloordaan, cis-chloordaan; 

- polychloorbifenylen (PCB); 

- lutum en organische stof. 

 



R E S U L T A T E N  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

 7-1 

7. Resultaten laboratoriumonderzoek 

7.1 beoordelingskader bodemonderzoek 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, 

zijn de uitkomsten van de chemische analyses van de grondmonsters en de 

watermonsters getoetst aan de toetsingswaarden welke gesteld zijn in de Wet 

bodembescherming. Deze indicatieve richtwaarden zijn als volgt te definiëren: 

• Generieke achtergrondwaarde / streefwaarde voor een multifunctionele bodem: 

De achtergrond- danwel streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van 

een duurzame bodemkwaliteit en komen overeen met de gemiddelde gehaltes aan 

van nature aanwezige stoffen in de bodem, gerelateerd aan het lutum- en/of het 

organische stofgehalte. Een overschrijding van de achtergrond-/streefwaarden wordt 

een lichte verhoging genoemd, waarbij mogelijk sprake kan zijn van een 

bodemverontreiniging. 

• Interventiewaarden t.b.v. een beslissing tot sanering: De interventiewaarden geven 

aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en 

plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Dit geldt zowel voor de humaan- 

als eco-toxicologische effecten van de bodemverontreinigende stoffen.  

• Voor verontreinigingen ontstaan vóór 1-1-1987 zijn de interventiewaarden 

gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. Om van overschrijding van de waarden, en 

dus van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, dient voor ten 

minste één stof de gemiddelde concentratie in minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 

grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde. De interventiewaarde is net als 

de achtergrond-/streefwaarde gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte 

van de bodem. Ernstige verontreinigingen worden onderscheiden in spoedeisende en 

niet-spoedeisend gevallen. Om te kunnen bepalen of er sprake is van een 

spoedeisende en niet-spoedeisend geval, worden aan de hand van (uniforme) 

rekenmethoden, aangevuld met metingen, de actuele risico's voor mens en 

ecosysteem en de actuele verspreidingsrisico's bepaald. Een overschrijding van de 

interventiewaarden wordt als ernstige verontreiniging omschreven. 

• Voor verontreinigingen ontstaan na 1-1-1987 geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat de 

verontreinigde locaties ten allen tijde zo spoedig mogelijk dienen te worden 

gesaneerd. 

• Tussenwaarden ten behoeve van nader onderzoek: Wanneer blijkt dat de 

concentratie van één of meerdere stoffen de som van de achtergrond-/streef- en 

interventiewaarden gedeeld door twee op één of meerdere plaatsen overschrijdt, 

wordt er vanuit gegaan dat zich een risico voor de volksgezondheid zou kunnen 

voordoen. Er zal verder onderzoek noodzakelijk zijn om de verontreinigingsgraad van 

het terrein nader te analyseren. Een overschrijding van de tussenwaarden wordt als 

matige verhoging omschreven. 

 

Bij de beoordeling van deze waarden speelt de lokale verontreinigingsituatie en het 

toekomstige gebruik van de onderhavige locatie een belangrijke rol. Onder de lokale 

verontreinigingsituatie worden die factoren verstaan die van belang zijn voor de mate van 

Hoofdstuk 

7 



R E S U L T A T E N  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

Projectnummer:  16136, versie 2.0  
Datum: 11 oktober 2016 

 

7-2 

 

en de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving. Het gebruik 

van de bodem speelt mede een rol bij de bepaling van de mate van eventueel gevaar voor 

de volksgezondheid of het milieu. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds de meer kwetsbare gebieden, zoals woon-, werk-, en andere verblijfsgebieden, 

waterwingebieden en natuurgebieden en de minder kwetsbare gebieden, zoals 

bijvoorbeeld industrieterreinen of gronden met een infrastructurele bestemming. 

 

7.2 toetsingsresultaten 

De resultaten van de het laboratoriumonderzoek zijn getoetst aan de achtergrond-, 

streef- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming. In de navolgende 

toetsingtabellen 7-1 (grond) en 7-2 (grondwater) is aangegeven in welke mate de 

geanalyseerde stofparameters deze waarden overschrijden.  

 

 



R E S U L T A T E N  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

Projectnummer:  16136, versie 2.0  
Datum: 11 oktober 2016 
    

7-3 

 

Tabel 7-1: Analyseresultaten grond in mg/kg d.s. (toetsing achtergrond- en interventiewaarden) 

Monster           

Monsteromschrijving  MM1 MM2 MM3 MM4 MM5     

           

Humus (%)  1,7 1,8 0,9 0,8 1,6    

Lutum (%)  4,1 3,2 1,6 3,1 5,6    

           

Parameter Eenheid      AW I   

Algemene monstervoorbehandeling                   

IJzer (Fe2O3) % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

Fracties (sedigraaf)                   

Fractie < 2 µm % 4,1 3,2 1,6 3,1 5,6     

Metalen (AS3000)                   

Barium (Ba) mg/kg 76,7 101 54,2 47,7       

Lood (Pb) mg/kg 30,3 33,9 11 10,8   50 530  

Cadmium (Cd) mg/kg 0,43 0,42 0,24 0,24   0,6 13  

Kobalt (Co) mg/kg 12 12,7 7,38 6,59   15 190  

Koper (Cu) mg/kg 23,2 23,8 7,24 6,98   40 190  

Molybdeen (Mo) mg/kg 1,05 1,05 1,05 1,05   1,5 190  

Nikkel (Ni) mg/kg 19,4 17,8 8,17 13,1   35 100  

Kwik (Hg) mg/kg 0,049 0,049 0,05 0,049   0,15 36  

Zink (Zn) mg/kg 116 123 49,8 49,4   140 720  

PAK (AS3000)                   

Anthraceen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035       

Benzo(a)anthraceen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035       

Benzo-(a)-Pyreen mg/kg 0,06 0,064 0,035 0,035       

Benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035       

Benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035       

Chryseen mg/kg 0,07 0,06 0,035 0,035       

Fluorantheen mg/kg 0,15 0,13 0,074 0,035       

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg 0,064 0,064 0,035 0,035       

Naftaleen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035       

Fenanthreen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035       

Minerale olie (AS3000)                   

Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 122 122 122 122   190 5000  

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 10,5 10,5 10,5 10,5       

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 10,5 10,5 10,5 10,5       

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 14 14 14 14       

Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5       

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5       

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5       

Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5       

Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5       

Polychloorbifenylen (AS3000)                   

PCB 28 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

PCB 52 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

PCB 101 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

PCB 118 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

PCB 138 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

PCB 153 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

PCB 180 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     

Overig onderzoek                   

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg 0,55 0,53 0,39 0,35   1,5 40  

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 ug/kg 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 20 1000  

           

Resultaat voor dit monster  <AW <AW <AW <AW <AW     

           

 



R E S U L T A T E N  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

Projectnummer:  16136, versie 2.0  
Datum: 11 oktober 2016 

 

7-4 

 

Tabel 7-2: Analyseresultaten grond in mg/kg d.s. (toetsing achtergrond- en interventiewaarden) 

Monster       

Monsteromschrijving  MM5     

       

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd)      

Humus (%)  1,6     

Lutum (%)  5,7     

       

Parameter Eenheid  AW I   

Algemene monstervoorbehandeling           

IJzer (Fe2O3) % 3,5     

Fracties (sedigraaf)           

Fractie < 2 µm % 5,7     

Pesticiden (OCB's)           

2,4-DDD (ortho, para-DDD) ug/kg 3,5     

4,4-DDD (para, para-DDD) ug/kg 3,5     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) ug/kg 3,5     

4,4-DDE (para, para-DDE) ug/kg 6,5     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) ug/kg 3,5     

4,4-DDT (para, para-DDT) ug/kg 5,5     

Aldrin ug/kg 3,5  320  

Dieldrin ug/kg 3,5     

Endrin ug/kg 3,5     

Isodrin ug/kg 3,5     

Telodrin ug/kg 3,5     

alfa-HCH ug/kg 3,5 1 17000  

beta-HCH ug/kg 3,5 2 1600  

gamma-HCH ug/kg 3,5 3 1200  

delta-HCH ug/kg 3,5     

cis-Chloordaan ug/kg 3,5     

trans-Chloordaan ug/kg 3,5     

cis-Heptachloorepoxide ug/kg 3,5     

trans-Heptachloorepoxide ug/kg 3,5     

Heptachloor ug/kg 3,5 0,7 4000  

alfa-Endosulfan ug/kg 3,5 0,9 4000  

Overig onderzoek           

som aldrin, dieldrin en endrin ug/kg 10,5 15 4000  

som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-

2008:landb) ug/kg 75 400    

som 2,4'- en 4,4'-DDE ug/kg 10 100 2300  

som 2,4'- en 4,4'-DDT ug/kg 9 200 1700  

som 2,4'- en 4,4'-DDD ug/kg 7 20 34000  

som chloordaan (som cis- en trans-) ug/kg 7 2 4000  

som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) ug/kg 7 2 4000  

       

Resultaat voor dit monster  <AW     

       

 

 



R E S U L T A T E N  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

Projectnummer:  16136, versie 2.0  
Datum: 11 oktober 2016 

 

7-5 

 

 

Tabel 7-3: Analyseresultaten grondwater in µg/l (toetsing streef- en interventiewaarden) 

Monster           

Monsteromschrijving  W3 W11        

Parameter Eenheid   SW IW      

Metalen (AS3000)                

Barium (Ba) ug/l 26 56 50 625     

Lood (Pb) ug/l 1,4 1,4 15 75     

Cadmium (Cd) ug/l 0,14 0,14 0,4 6     

Kobalt (Co) ug/l 1,4 1,4 20 100     

Koper (Cu) ug/l 6,4 3,3 15 75     

Molybdeen (Mo) ug/l 1,4 1,4 5 300     

Nikkel (Ni) ug/l 4,9 4,5 15 75     

Kwik (Hg) ug/l 0,035 0,035 0,05 0,3     

Zink (Zn) ug/l 7 7 65 800     

Aromaten (AS3000)                

Benzeen ug/l 0,14 0,14 0,2 30     

Tolueen ug/l 0,14 0,14 7 1000     

Ethylbenzeen ug/l 0,14 0,14 4 150     

m,p-Xyleen ug/l 0,14 0,14        

ortho-Xyleen ug/l 0,07 0,07        

Naftaleen ug/l 0,014 0,014 0,01 70     

Styreen ug/l 0,14 0,14 6 300     

Chloorhoudende koolwaterstoffen                

Dichloormethaan ug/l 0,14 0,14 0,01 1000     

Trichloormethaan (Chloroform) ug/l 0,14 0,14 6 400     

Tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,07 0,07 0,01 10     

1,1-Dichloorethaan ug/l 0,14 0,14 7 900     

1,2-Dichloorethaan ug/l 0,14 0,14 7 400     

1,1,1-Trichloorethaan ug/l 0,07 0,07 0,01 300     

1,1,2-Trichloorethaan ug/l 0,07 0,07 0,01 130     

Vinylchloride ug/l 0,14 0,14 0,01 5     

1,1-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07 0,01 10     

Cis-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07        

trans-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07        

Trichlooretheen (Tri) ug/l 0,14 0,14 24 500     

Tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,07 0,07 0,01 40     

1,1-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14        

1,2-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14        

1,3-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14        

Broomhoudende koolwaterstoffen                

Tribroommethaan (bromoform) ug/l 0,14 0,14  630     

Minerale olie (AS3000)                

Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l 35 35 50 600     

Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/l 7 7        

Koolwaterstoffractie C12-C16 ug/l 7 7        

Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l 3,5 3,5        

Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l 3,5 3,5        

Koolwaterstoffractie C24-C28 ug/l 3,5 3,5        

Koolwaterstoffractie C28-C32 ug/l 3,5 3,5        

Koolwaterstoffractie C32-C36 ug/l 3,5 3,5        

Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l 3,5 3,5        

Overig onderzoek                

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0,77 0,77  150     

som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) ug/l 0,42 0,42 0,8 80     

som dichlooretheen-isomeren ug/l 0,14 0,14 0,01 20     

som xyleen-isomeren ug/l 0,21 0,21 0,2 70     

           

Resultaat voor dit monster  <SW >SW       

 



R E S U L T A T E N  C H E M I S C H E  A N A L Y S E  

Projectnummer:16136, versie 2.0  7-6  
 

7.3 toelichting op de toetsing 

De uitkomsten van het bodemonderzoek zijn als volgt samen te vatten: 

 

(concentratie < streef-/achtergrondwaarde : niet verhoogd) 

(streef-/achtergrondwaarde < concentratie < tussenwaarde [(S+I)/2]: licht verhoogd) 

(tussenwaarde < concentratie < interventiewaarde : matig verhoogd) 

(concentratie > interventiewaarde : sterk verhoogd) 

 

• de zware metalen: In de mengmonsters van de boven- en ondergrond (MM1 t/m 

MM5 en in het grondwatermonster (W3) zijn geen verhoogde gehalten zware 

metalen gemeten. In grondwatermonster W11 is voor barium een marginaal 

verhoogde concentratie voor barium gemeten. 

• polychloorbifenylen (en organochloorbestrijdingsmiddelen): In de mengmonsters 

van de boven- en ondergrond (MM1, MM2, MM4 en MM5) zijn geen verhoogde 

gehalten PCB gemeten. In mengmonster MM5 waarin de deelmonsters van de 

bouwvoor ter plaatse van het achterterrein (kwekersgrond) zijn opgenomen, zijn 

geen verhoogde gehalten PCB en OCB gemeten.    

• vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en broomhoudende koolwaterstoffen: In 

de grondwatermonsters W3 en W11 zijn geen verhoogde concentraties VOCl en/of 

broomhoudende koolwaterstoffen gemeten.  

• vluchtige aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en styreen: In de 

grondwatermonsters W3 en W11 zijn geen verhoogde concentraties BTEXNS 

gemeten. 

• minerale olie: In de mengmonsters van de boven- en ondergrond (MM1 t/m MM5) 

en in de grondwatermonster W3 en W11 zijn geen verhoogde gehalten minerale olie 

gemeten.  

• polycyclische aromatische koolwaterstoffen: In de mengmonsters van de boven- en 

ondergrond (MM1 t/m MM5) zijn geen verhoogde gehalten PAK gemeten.  

 

7.4 interpretatie 

In de boven- en ondergrond zijn voor geen van de onderzochte parameters 

verontreinigingen aangetroffen. In het grondwater is een zeer lichte verontreiniging met 

barium vastgesteld.  

 

In deze paragraaf wordt per stof, in algemene zin, aangegeven op welke wijze deze in het 

milieu voorkomt en wordt toegepast. 

 

Barium reageert heel makkelijk met andere elementen en komt daardoor vrijwel niet 

ongebonden in de natuur voor. Chemisch gezien is barium vrijwel identiek aan calcium. 

Het oxideert erg makkelijk bij blootstelling aan de lucht en reageert heftig met water en 

alcohol. Op commerciële basis wordt barium geproduceerd door elektrolyse van 

gesmolten bariumchloride. De belangrijkste toepassingen van barium zijn bougies, als 

gasvanger in vacuümbuizen en fluorescentielampen. Verder worden bariumnitraat en 

bariumchloraat gebruikt in vuurwerk om gekleurde lichteffecten te genereren.  

 

Het marginaal verhoogde gehalte barium in het grondwater kan ons inziens, vanwege het  

ontbreken van een eenduidige bronlocatie, als verhoogde achtergrondwaarde worden 

beschouwd. 

 

 



S A M E N V A T T I N G  E N  C O N C L U S I E   

Projectnummer:  16136, versie 2.0  
Datum: 11 oktober 2016 

 

8-1 

 

8. Samenvatting en conclusie 

8.1 samenvatting 

Op het terrein gelegen aan de Elzenstraat 14a te Middelaar is een verkennend onderzoek 

verricht volgens de NEN 5740 richtlijnen voor onverdachte locaties (ONV). 

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het ingestelde onderzoek kan het volgende 

worden opgemerkt: 

• veldwerkzaamheden: tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn 

zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen;  

• analyseresultaten bovengrond: uit de analyseresultaten van de mengmonsters van 

de bovengrond (MM1 en MM2) blijkt dat de gehalten van de onderzochte stoffen 

allen onder de generieke achtergrondwaarde zijn gelegen;  

• analyseresultaten bouwvoor achterterrein (kwekersgrond): uit de analyseresultaten 

van mengmonster (MM5) blijkt dat de gehalten van PCB en OCB allen onder de 

generieke achtergrondwaarde zijn gelegen;  

• analyseresultaten ondergrond: uit de analyseresultaten van de mengmonsters van 

de ondergrond (MM3 en MM4) blijkt dat de gehalten van de onderzochte stoffen 

allen onder de generieke achtergrondwaarde zijn gelegen;  

• analyseresultaten grondwater: uit de analyseresultaten van het grondwatermonster 

W3 blijkt dat de concentraties van de onderzochte stoffen onder de streefwaarde zijn 

gelegen. Uit de analyseresultaten van grondwatermonster W11 blijkt een marginale 

overschrijding van de streefwaarde voor barium. De concentraties van de overige 

onderzochte stoffen liggen allen beneden de streefwaarde.  

 

8.2 conclusie 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de bodem op de 

onderhavige locatie niet is verontreinigd in de zin van de NEN 5740. Opgemerkt wordt dat 

het grondwater plaatselijk licht verontreinigd is met barium. Vanwege het  ontbreken van 

een eenduidige bronlocatie, kan dit gehalte als verhoogde achtergrondwaarde worden 

beschouwd.  

 

Gelet op het bovenstaande is er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar tegen het 

gebruik van de locatie c.q. de voorgenomen overdracht van het onroerend goed.  

 

 

Hoofdstuk 

8 



BIJLAGE I 


   

  

   

Legenda: 

   
  = onderzoekslocatie  

 
 

 

deze tekening is noordgericht 

Projectnr. 

schaal 

bijlage 

: 

: 

: 

16136 

 

Ia 

Regionale situering 

Elzenstraat 14a 

Middelaar 
 

 

 

 

 

 

 

 




BIJLAGE II 




BIJLAGE III 



PEILBUIS BORING

bodemlaag

bodemlaag

bodemmonster, geroerd

bodemmonster, ongeroerd

grondwaterstand tijdens boren

nummer

filtertraject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem, siltig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, humeus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag

OVERIG

Bodemvreemde bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP WATER REACTIE (OW)

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Matig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Matig Sterk Zeer sterk

MATE VAN BIJMENGING

zwak - (0-5%)

matig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst - (>50%)

GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)
zf = zeer fijn (105-150 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Elzenstraat 14a te Middelaar
projectcode 16136

rapportage datum 23-06-2016
getekend conform NEN 5104

pagina 1 van 3

01 bosgrond

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruin, edelman1

02 bosgrond

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruin, edelman1

03 gras

type peilbuis met 1 filter
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, donker bruin, edelman

-70
zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
bruin, edelman

-150
zand, zeer grof, zwak siltig, licht bruin, 
edelman

-240
zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, 
wit, edelman

-350
leem, sterk zandig, licht grijs, bruin, 
edelman

-360
zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruin, zuigerboor handmatig

-370
grind, zwak zandig, licht bruin, zuigerboor 
handmatig

-400
zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruin, zuigerboor handmatig

1

2

3

4

1

400

500500

300

350

04 gras

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, 
edelman1



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Elzenstraat 14a te Middelaar
projectcode 16136

rapportage datum 23-06-2016
getekend conform NEN 5104

pagina 2 van 3

05 gras

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruin, edelman1

06 gras

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruin, edelman1

07 tuin

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

100

150

200

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, 
zwak humeus , donker bruin, edelman

-80
zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, 
edelman

1

2

3

4

08 braak

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
volledig menggranulaat

-25
zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, 
zwak humeus , donker bruin, edelman1

09 braak

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
volledig menggranulaat, edelman

-30
zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, wit, 
edelman

-40
zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, 
zwak humeus , neutraal bruin, edelman

1

10 braak

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, 
matig humeus, donker bruin, edelman1



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Elzenstraat 14a te Middelaar
projectcode 16136

rapportage datum 23-06-2016
getekend conform NEN 5104

pagina 3 van 3

11 braak

type peilbuis met 1 filter
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0
volledig menggranulaat, edelman

-30
zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruin, edelman

-140
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal bruin, edelman

-220
zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruin, edelman

-300
zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, 
wit, edelman

-420
zand, matig grindig, zwak siltig, matig 
grindig, licht bruin, zuigerboor handmatig

-520
zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruin, zuigerboor handmatig

1

2

3

1

450

550550

350

400

12 braak

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruin, edelman1

1A

13 braak

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruin, edelman1

1A

14 gras

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruin, edelman1

1A

15 gras

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

100

150

200

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruin, edelman

-80
zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruin, edelman

-130
zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, 
edelman

1

1A

2

3

4

16 braak

type grondboring
datum 14-06-2016

boormeester J. Groot Antink

0

50

0
zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruin, edelman1

1A



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Elzenst raat  1 4 a t e  M iddelaar
projectcode 1 6 1 3 6 A

rapportage datum 0 4 -1 0 -2 0 1 6
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 2

1 2 braak

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 6

boorm eester J. Groot  Ant ink

0 0
zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
bruin, edelm an

1A

1 3 braak

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 6

boorm eester J. Groot  Ant ink

0 0
zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
bruin, edelm an

1A

1 4 braak

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 6

boorm eester J. Groot  Ant ink

0 0
zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
bruin, edelm an

1A

1 5 braak

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 6

boorm eester J. Groot  Ant ink

0 0
zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
bruin, edelm an

1A



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Elzenst raat  1 4 a t e  M iddelaar
projectcode 1 6 1 3 6 A

rapportage datum 0 4 -1 0 -2 0 1 6
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 2

1 6 braak

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 6

boorm eester J. Groot  Ant ink

0 0
zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker 
bruin, edelm an

1A






BIJLAGE IV 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.06.2016Datum
35004380Relatienr
591932Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   591932   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004380 ECOPART B.V.
Uw referentie 16136 Elzenstraat 14a te Middelaar
Opdrachtacceptatie 15.06.16
Monsternemer Opdrachtgever

ECOPART B.V. 
Xandra Schuurmans
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

D
O

C
-1

3-
85

91
90

9-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 4



Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

615916 615925 615934 615941 615947

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
91,5 90,1 94,2 90,9 89,2
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,7   1,8   0,9   0,8   1,6   

4,1 3,2 1,6 3,1 5,6

++ ++ ++ ++

25 30 <20 <20
0,26 0,25 <0,20 <0,20

4,2 4,1 <3,0 <3,0
12 12 <5,0 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
20 22 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
7,8 6,7 <4,0 4,9
54 55 21 22

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,060 0,064 <0,050 <0,050
0,070 0,060 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,15 0,13 0,074 <0,050

0,064 0,064 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,55   0,53   0,39   0,35   

<35 <35 <35 <35

x) x) x) x) x)

#) #) #) #)

Eenheid
MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 

05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 25-75
MM2, 09: 40-90, 10: 0-50, 11: 30-80, 12: 0-50, 

13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50
MM3, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 

07: 50-80, 07: 80-130, 07: 140-190
MM4, 11: 80-130, 11: 140-190, 15: 50-80, 15: 

80-130, 15: 140-190
MM5, 12: 0-20, 13: 0-20, 14: 0-20, 15: 0-20, 

16: 0-20

Opdracht   591932   Bodem / Eluaat

615916
615925
615934
615941
615947

14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016

Monstername Monsteromschrijving
MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 25-75

MM2, 09: 40-90, 10: 0-50, 11: 30-80, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50

MM3, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 07: 50-80, 07: 80-130, 07: 140-190
MM4, 11: 80-130, 11: 140-190, 15: 50-80, 15: 80-130, 15: 140-190
MM5, 12: 0-20, 13: 0-20, 14: 0-20, 15: 0-20, 16: 0-20

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

D
O

C
-1

3-
85

91
90

9-
N

L-
P2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 4



Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

615916 615925 615934 615941 615947

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 15.06.2016
Einde van de analyses: 21.06.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 
05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 25-75

MM2, 09: 40-90, 10: 0-50, 11: 30-80, 12: 0-50, 
13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50

MM3, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 
07: 50-80, 07: 80-130, 07: 140-190

MM4, 11: 80-130, 11: 140-190, 15: 50-80, 15: 
80-130, 15: 140-190

MM5, 12: 0-20, 13: 0-20, 14: 0-20, 15: 0-20, 
16: 0-20

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   591932   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

D
O

C
-1

3-
85

91
90

9-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 4



n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Lood (Pb) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Zink (Zn)
Koper (Cu) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   591932   Bodem / Eluaat

D
O

C
-1

3-
85

91
90

9-
N

L-
P4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 4



Chromatogram for Order No. 591932, Analysis No. 615916, created at 20.06.2016 07:11:31

Monsteromschrijving: MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 25-75

[@ANALYNR_START=615916]

D
O

C
-1

3-
85

91
92

4-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 4



Chromatogram for Order No. 591932, Analysis No. 615925, created at 20.06.2016 07:11:31

Monsteromschrijving: MM2, 09: 40-90, 10: 0-50, 11: 30-80, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50

[@ANALYNR_START=615925]

D
O

C
-1

3-
85

91
92

4-
N

L-
P2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 4



Chromatogram for Order No. 591932, Analysis No. 615934, created at 20.06.2016 07:11:31

Monsteromschrijving: MM3, 03: 70-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 07: 50-80, 07: 80-130, 07: 140-190

[@ANALYNR_START=615934]

D
O

C
-1

3-
85

91
92

4-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 4



Chromatogram for Order No. 591932, Analysis No. 615941, created at 20.06.2016 07:26:21

Monsteromschrijving: MM4, 11: 80-130, 11: 140-190, 15: 50-80, 15: 80-130, 15: 140-190

[@ANALYNR_START=615941]

D
O

C
-1

3-
85

91
92

4-
N

L-
P4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 4



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

27.06.2016Datum
35004380Relatienr
592958Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   592958   Water

Opdrachtgever 35004380 ECOPART B.V.
Uw referentie 16136 Elzenstraat 14a te Middelaar
Opdrachtacceptatie 22.06.16
Monsternemer Opdrachtgever

ECOPART B.V. 
Xandra Schuurmans
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

D
O

C
-1

3-
86

12
72

0-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 4



Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

621503 621504

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

26 56
<0,20 <0,20

<2,0 <2,0
6,4 3,3

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

4,9 4,5
<10 <10

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   

<0,020 <0,020
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   

#) #)

#) #)

#) #)

Eenheid
W3, 03-1: 400-500 W11, 11-1: 450-550

Opdracht   592958   Water

621503
621504

W3, 03-1: 400-500
W11, 11-1: 450-550

21.06.2016
21.06.2016

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

D
O

C
-1

3-
86

12
72

0-
N

L-
P2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 4



Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000/AS3200)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

621503 621504

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50
<10 <10
<10 <10

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

#) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 22.06.2016
Einde van de analyses: 27.06.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

W3, 03-1: 400-500 W11, 11-1: 450-550

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   592958   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen 
(Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S
S

S

S

D
O

C
-1

3-
86

12
72

0-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 4



n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
eigen methode:  n)

Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Kwik (Hg) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Barium (Ba)
Tribroommethaan (bromoform) Dichloormethaan Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)
Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

Opdracht   592958   Water

D
O

C
-1

3-
86

12
72

0-
N

L-
P4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 4



Chromatogram for Order No. 592958, Analysis No. 621503, created at 24.06.2016 06:05:41

Monsteromschrijving: W3, 03-1: 400-500

[@ANALYNR_START=621503]

D
O

C
-1

3-
86

12
76

2-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 2



Chromatogram for Order No. 592958, Analysis No. 621504, created at 24.06.2016 06:05:41

Monsteromschrijving: W11, 11-1: 450-550

[@ANALYNR_START=621504]

D
O

C
-1

3-
86

12
76

2-
N

L-
P2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 2



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

10.10.2016Datum
35004380Relatienr
612074Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   612074   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004380 ECOPART B.V.
Uw referentie 16136A Elzenstraat 14a te Middelaar
Opdrachtacceptatie 04.10.16
Monsternemer Opdrachtgever

ECOPART B.V. 
Xandra Schuurmans
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

D
O

C
-1

3-
89

17
52

0-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 3



Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Pesticiden (OCB's)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

725297

--
--
--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

++
91,4
<5,0

1,6   

5,7

<0,0010
<0,0010
0,0014   
<0,0010

0,0013
0,0020   
<0,0010

0,0011
0,0018   
0,0052   

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0021   
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028   
<0,0010
<0,0010
0,0014   

x)

#)

#)

#)

#)

#)

#)

#)

Eenheid
MM5, 12: 0-20, 13: 0-20, 14: 0-20, 15: 0-20, 

16: 0-20

Opdracht   612074   Bodem / Eluaat

725297 03.10.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM5, 12: 0-20, 13: 0-20, 14: 0-20, 15: 0-20, 16: 0-20

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 
0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 
0,7)

S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

D
O

C
-1

3-
89

17
52

0-
N

L-
P2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 3



Pesticiden (OCB's)
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

725297

--
--
--

--
--

<0,0010
<0,0010
0,0014   

<0,0010
<0,0010

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 04.10.2016
Einde van de analyses: 08.10.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7)
Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7)
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Chloordaan (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)
Heptachloor alfa-Endosulfan

Fractie < 2 µm

Vaste stof

MM5, 12: 0-20, 13: 0-20, 14: 0-20, 15: 0-20, 
16: 0-20

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   612074   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan

S
S
S

S
S

D
O

C
-1

3-
89

17
52

0-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 3



BIJLAGE V 


Monster

Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 MM4 MM5

Humus (%) 1,7 1,8 0,9 0,8 1,6

Lutum (%) 4,1 3,2 1,6 3,1 5,6

Parameter Eenheid AW I

Algemene monstervoorbehandeling

IJzer (Fe2O3) % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Fracties (sedigraaf)

Fractie < 2 µm % 4,1 3,2 1,6 3,1 5,6

Metalen (AS3000)

Barium (Ba) mg/kg 76,7 101 54,2 47,7

Lood (Pb) mg/kg 30,3 33,9 11 10,8 50 530

Cadmium (Cd) mg/kg 0,43 0,42 0,24 0,24 0,6 13

Kobalt (Co) mg/kg 12 12,7 7,38 6,59 15 190

Koper (Cu) mg/kg 23,2 23,8 7,24 6,98 40 190

Molybdeen (Mo) mg/kg 1,05 1,05 1,05 1,05 1,5 190

Nikkel (Ni) mg/kg 19,4 17,8 8,17 13,1 35 100

Kwik (Hg) mg/kg 0,049 0,049 0,05 0,049 0,15 36

Zink (Zn) mg/kg 116 123 49,8 49,4 140 720

PAK (AS3000)

Anthraceen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035

Benzo-(a)-Pyreen mg/kg 0,06 0,064 0,035 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035

Chryseen mg/kg 0,07 0,06 0,035 0,035

Fluorantheen mg/kg 0,15 0,13 0,074 0,035

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg 0,064 0,064 0,035 0,035

Naftaleen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035

Fenanthreen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035

Minerale olie (AS3000)

Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 122 122 122 122 190 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 10,5 10,5 10,5 10,5

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 10,5 10,5 10,5 10,5

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 14 14 14 14

Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5

Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5

Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 17,5 17,5 17,5 17,5

Polychloorbifenylen (AS3000)

PCB 28 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

PCB 52 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

PCB 101 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

PCB 118 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

PCB 138 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

PCB 153 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

PCB 180 ug/kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Overig onderzoek

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)mg/kg 0,55 0,53 0,39 0,35 1,5 40

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180ug/kg 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 20 1000

Resultaat voor dit monster <AW <AW <AW <AW <AW

Toetsoordeel: Wonen

Toetsoordeel: Industrie

Toetsoordeel: Niet toepasbaar

Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde



Monster

Monsteromschrijving W3 W11

Parameter Eenheid SW IW

Metalen (AS3000)

Barium (Ba) ug/l 26 56 50 625

Lood (Pb) ug/l 1,4 1,4 15 75

Cadmium (Cd) ug/l 0,14 0,14 0,4 6

Kobalt (Co) ug/l 1,4 1,4 20 100

Koper (Cu) ug/l 6,4 3,3 15 75

Molybdeen (Mo) ug/l 1,4 1,4 5 300

Nikkel (Ni) ug/l 4,9 4,5 15 75

Kwik (Hg) ug/l 0,035 0,035 0,05 0,3

Zink (Zn) ug/l 7 7 65 800

Aromaten (AS3000)

Benzeen ug/l 0,14 0,14 0,2 30

Tolueen ug/l 0,14 0,14 7 1000

Ethylbenzeen ug/l 0,14 0,14 4 150

m,p-Xyleen ug/l 0,14 0,14

ortho-Xyleen ug/l 0,07 0,07

Naftaleen ug/l 0,014 0,014 0,01 70

Styreen ug/l 0,14 0,14 6 300

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/l 0,14 0,14 0,01 1000

Trichloormethaan (Chloroform) ug/l 0,14 0,14 6 400

Tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,07 0,07 0,01 10

1,1-Dichloorethaan ug/l 0,14 0,14 7 900

1,2-Dichloorethaan ug/l 0,14 0,14 7 400

1,1,1-Trichloorethaan ug/l 0,07 0,07 0,01 300

1,1,2-Trichloorethaan ug/l 0,07 0,07 0,01 130

Vinylchloride ug/l 0,14 0,14 0,01 5

1,1-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07 0,01 10

Cis-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07

trans-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07

Trichlooretheen (Tri) ug/l 0,14 0,14 24 500

Tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,07 0,07 0,01 40

1,1-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14

Broomhoudende koolwaterstoffen

Tribroommethaan (bromoform) ug/l 0,14 0,14 630

Minerale olie (AS3000)

Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l 35 35 50 600

Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/l 7 7

Koolwaterstoffractie C12-C16 ug/l 7 7

Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l 3,5 3,5

Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l 3,5 3,5

Koolwaterstoffractie C24-C28 ug/l 3,5 3,5

Koolwaterstoffractie C28-C32 ug/l 3,5 3,5

Koolwaterstoffractie C32-C36 ug/l 3,5 3,5

Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l 3,5 3,5

Overig onderzoek

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0,77 0,77 150

som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) ug/l 0,42 0,42 0,8 80

som dichlooretheen-isomeren ug/l 0,14 0,14 0,01 20

som xyleen-isomeren ug/l 0,21 0,21 0,2 70

Resultaat voor dit monster <SW >SW

Toetsoordeel: overschrijding streefwaarde

Toetsoordeel: overschrijding interventiewaarde



Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA



Toetsingsinstellingen

Versie 2.0.0

Toetsingsmethode

 

Monster

Monsteromschrijving MM5

Humus (%) 1,6

Lutum (%) 5,7

Parameter Eenheid AW I

Algemene monstervoorbehandeling

IJzer (Fe2O3) % 3,5

Fracties (sedigraaf)

Fractie < 2 µm % 5,7

Pesticiden (OCB's)

2,4-DDD (ortho, para-DDD) ug/kg 3,5

4,4-DDD (para, para-DDD) ug/kg 3,5

2,4-DDE (ortho, para-DDE) ug/kg 3,5

4,4-DDE (para, para-DDE) ug/kg 6,5

2,4-DDT (ortho, para-DDT) ug/kg 3,5

4,4-DDT (para, para-DDT) ug/kg 5,5

Aldrin ug/kg 3,5 320

Dieldrin ug/kg 3,5

Endrin ug/kg 3,5

Isodrin ug/kg 3,5

Telodrin ug/kg 3,5

alfa-HCH ug/kg 3,5 1 17000

beta-HCH ug/kg 3,5 2 1600

gamma-HCH ug/kg 3,5 3 1200

delta-HCH ug/kg 3,5

cis-Chloordaan ug/kg 3,5

trans-Chloordaan ug/kg 3,5

cis-Heptachloorepoxide ug/kg 3,5

trans-Heptachloorepoxide ug/kg 3,5

Heptachloor ug/kg 3,5 0,7 4000

alfa-Endosulfan ug/kg 3,5 0,9 4000

Overig onderzoek

som aldrin, dieldrin en endrin ug/kg 10,5 15 4000

som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-2008:landb)ug/kg 75 400

som 2,4'- en 4,4'-DDE ug/kg 10 100 2300

som 2,4'- en 4,4'-DDD ug/kg 7 20 34000

som 2,4'- en 4,4'-DDT ug/kg 9 200 1700

som chloordaan (som cis- en trans-) ug/kg 7 2 4000

som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) ug/kg 7 2 4000

Resultaat voor dit monster <AW

Toetsoordeel: Wonen

Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: Industrie

Toetsoordeel: Niet toepasbaar

Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA



 

Toelichting / wijzigingen op de toetsingswaarden 
 

Somparameters (faktor 0,7) 

 

Bij de berekening van de somparameter worden voor de individuele componenten de resultaten, welke 

beneden de rapportagegrens liggen vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen somwaarde kan worden 

getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het toetsingsresultaat, alsmede de somwaarde (faktor 

0,7) heeft geen verplichtend karakter. Het is aan de onderzoeker/adviseur om eventueel onderbouwd aan te 

geven hoe de toetsingsresultaten geïnterpreteerd dienen te worden. 

 

Barium 

 

Ten tijde van de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit is afgesproken om het standaard 

analysepakket voor bodem uit te breiden met de stof barium. Door het opnemen van deze stof in het 

standaard analysepakket, is sinds de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit veel inzicht verkregen 

in de aanwezigheid van deze stof in de bodem. Barium wordt vaak in hoge gehalten aangetroffen, omdat 

deze stof van nature voorkomt in de bodem. Het hoge gehalte van barium in de bodem leidt tot stagnatie en 

tot meer saneringsgevallen. 

De normstelling voor barium veronderstelt dat barium mogelijk in een meer toxische variant voorkomt in de 

(water)bodem, grond en baggerspecie dan in de vorm waarvan in werkelijkheid sprake is. RIVM is gevraagd 

om advies te geven over de aanpassing van de norm voor barium. 

In afwachting van dit advies is besloten om voor barium (tijdelijk) geen normen te hanteren. Deze tijdelijk 

buitenwerkingstelling geldt niet voor die situaties waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat het om 

een antropogene (door menselijk handelen) bodemverontreiniging gaat.  

Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. 

 

Drins en DDT/DDE/DDD 

 

Per 1 oktober 2008 zijn via de inwerkingtreding van de Circulaire bodemsanering, voor een aantal stoffen de 

interventiewaarden voor grond gewijzigd. De bodemnormen werden geactualiseerd op basis van nieuwe 

wettenschappelijke inzichten. Voor drins(som) betekende dit toen een verstrenging van de interventiewaarde 

van 4,0 mg/kg d.s. naar 0,14 mg/kg d.s., welke gebaseerd is op de risico’s voor de ecologie. Het gevolg van 

deze verstrenging bleek de toename van het aantal gevallen van ernstige bodemverontreinigingen met 

uitsluitend risico’s voor ecologie, welke ongewenst is. 

Daarom heeft er een hernieuwde maatschappelijke afweging plaatsgevonden, waarbij weer teruggevallen 

wordt op de oude waarde van 4,0 mg/kg d.s. Vervolgens is gebleken dat er naast (som)drins de noodzaak 

bestaat om een aparte interventiewaarde voor aldrin vast te stellen. Voor aldrin is de interventiewaarde op 

0,32 mg/kg d.s. vastgesteld (gebaseerd op onaanvaardbare humane risico’s bij gebruik van de bodem voor 

wonen en tuin). 

Voor DDT/DDE/DDD geldt hetzelfde als voor (som)drins, maar wijkt in die zin af dat de per 1 oktober 2008 

geïntroduceerde aparte toets per stof van kracht blijft. Bij de heroverweging is vastgesteld dat de 

interventiewaarden voor DDT en DDE respectievelijk 1,7 en 2,3 mg/kg d.s. is (som is 4 mg/kg d.s.) en de 

interventiewaarde voor DDD blijft 34 mg/kg d.s. Bij deze interventiewaarden zijn er geen humane risico’s. 

 



BIJLAGE VI 



Normatieve verwijzingen 
Norm Titel Afwijkingen 

NEN 5104 Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters  

NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke 

waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig 

bodemonderzoek 

 

NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 

bodem 

 

NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van 

organische en anorganische parameters in grond 

 

NVN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek in waterbodem 

 

NEN 5725 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek 

 

NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in 

waterbodem en baggerspecie 

 

NPR 5741 Bodem - Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor 

grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij 

bodemverontreinigingsonderzoek 

In afwijking op bijlage A, is het gebruik van een spuitboring tijdens het 

veldwerk niet toegestaan. 

In afwijking op artikel 6.2, zijn de in dit artikel genoemde richtlijnen t.a.v. 

diepten informatief en worden niet als beoordelingscriteria gehanteerd. 

In afwijking op artikel 6.6.1 is filtergrind vereist, tot 0,5 m boven de 

bovenzijde van het filter. Tevens wordt een laag bentoniet aangebracht 

direct op de grindlaag en is een halve meter dikke laag bentoniet op circa 

0,5 meter beneden het grondoppervlak niet vereist. 

NEN 5742 Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten 

behoeve van de bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en 

fysisch-chemische bodemkenmerken 

 

NEN 5743 Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de 

bepaling van vluchtige verbindingen 

In afwijking op artikel 5.3, moeten de grondmonsters, die geanalyseerd 

worden op vluchtige verbindingen (steekbussen), geconditioneerd 

bewaard worden in het veld en tijdens transport opdat de monsters niet 

opwarmen om de vervluchtiging en afbraak tegen te gaan. Dit 

bijvoorbeeld in een koelbox met koelelementen (ijs) of en koelkast. 

ontwerp NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van 

de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-

vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische 

eigenschappen 

In afwijking op artikel 5.2 is siliconenslang toegestaan voor de werking 

van een slangenpomp of als verbindingsmateriaal, mits de siliconenslang 

middels blanco monsterneming (zie BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000: 

Blanco bemonstering grondwater) gecontroleerd is op afgifte van stoffen. 

NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van 

de bepaling van vluchtige verbindingen 

In afwijking op artikel 5.5 en in aansluiting op de NEN 5742, artikel 5.3, 

moeten de grondwatermonsters geconditioneerd bewaard worden in het 

veld en tijdens transport opdat de monsters niet opwarmen om de 

vervluchtiging en afbraak tegen te gaan. Dit bijvoorbeeld in een koelbox 

met koelelementen (of ijs) of een koelkast, zodat de ideale 

bewaarcondities, zijnde donker en een temperatuur van 1-5ºC, wordt 

nagestreefd. 

NEN 5766 Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van 

milieukundig bodemonderzoek 

In afwijking op artikel 6.1.2 is filtergrind vereist, tot 0,5 m boven de 

bovenzijde van het filter. Tevens wordt een laag bentoniet aangebracht 

direct op de grindlaag en is een halve meter dikke laag bentoniet op circa 

0,5 meter beneden het grondoppervlak niet vereist. 

In afwijking op artikel 6.3.2 is een duurzaam label met daarop de 

gegevens van de peilbuis (monsternemingsfilter) niet nodig, indien een 

andere duurzame identificatiemethode van de peilbuis wordt gebruikt. 

NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht  

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met 

polarisatiemicroscopie 

 

NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- 

en sloopafval en granulaat 

 

NEN 6411 Water - Bepaling van de pH  

NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden  

NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de 

conservering en behandeling van watermonsters 

 

NEN-ISO 7888 Water - Bepaling van het elektrisch geleidend vermogen  

ADV 223 Leeswijzer voor het gebruik van asbest-bodemnormen  

SKB-rapport SV 515 Asbest in bodem  

Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 



TOEGEPASTE WERKWIJZE EN BEMONSTERINGSTECHNIEKEN 

 

De werkwijze en de manier van monstername worden, tenzij anders vermeld, uitgevoerd conform het gestelde in de Voorlopige Praktijkrichtlijnen voor monstername 

en analyse bij bodemverontreiniging van het Ministerie van VROM (VPR, 1988). 

 

1. Grondboringen tot aan de grondwaterspiegel 

Voor het verrichten van grondboringen tot aan de grondwaterspiegel, wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de Edelmanboor met een diameter 

van 60 of 90 mm. Indien er grindrijke lagen of puin in de bodem voorkomen, dan wordt gebruik gemaakt van een grind- of puinboor. In veenachtige- of 

ongerijpte kleigronden, wordt gebruik gemaakt van een guts. 

 

2. Grondboringen onder de grondwaterspiegel 

Bij grondboringen onder de grondwaterspiegel wordt, afhankelijk van de samenstelling van de bodem, gebruik gemaakt van een Edelmanboor of een pulsboor. 

Als de bodem voldoende samenhangend vermogen bezit, om de vorm van het boorgat te behouden (bijvoorbeeld in klei of leem), dan wordt gebruik gemaakt 

van een Edelmanboor. Wanneer de structuur van de bodem zodanig is dat de vorm van het boorgat niet behouden blijft tijdens het omhoog halen van de 

grondboor, dan wordt een boorgatmantel toegepast. Deze bestaat uit een kunststofbuis met een diameter van 90 mm. Het boren gebeurt dan met 

pulsapparatuur, waarbij de grond door de aanwezigheid van het grondwater in vloeibare vorm naar boven wordt gehaald. Indien dit noodzakelijk is wordt bij 

het pulsen (zo weinig mogelijk) werkwater toegepast. 

 

3. Plaatsing van peilbuizen 

Bij de plaatsing van peilbuizen wordt gebruik gemaakt van uit HDPE of PVC bestaande buisstukken. De buisverbindingen bestaan uit schroefdraad- of 

mofverbindingen. Deze verbindingen worden niet gelijmd. De onderste meter (filter) van de peilbuis is geperforeerd. Aan de onderzijde wordt de peilbuis 

afgesloten met een kunststof dop. Om de filterbuis wordt, enkel bij slecht doorlatende grondsoorten, tot circa 0,20 m. boven het filter, om de instroming van 

fijn grondmateriaal in de filterbuis zo veel mogelijk tegen te gaan, een gewassen naylonkous aangebracht. 

 

Het boorgat rondom de ingebrachte filterbuis wordt indien dit voor de goede werking van de peilbuis noodzakelijk mocht zijn, tot 0,50 m. boven het filter 

gevuld met uitgegloeid filtergrind. Indien in het doorboorde boorprofiel slecht doorlatende lagen worden aangetroffen, worden ter hoogte van deze lagen 

kleikorrels (bentoniet) in het boorgat gebracht. Worden er in de peilbuis meerdere filters op verschillende diepten geplaatst, dan worden in het boorgat tussen 

de verschillende filters kleikorrels aangebracht, om verticale waterstroming te voorkomen. De bovenste 0,50 m. van het boorgat wordt indien er sprake kan zijn 

van instroming van regenwater afgewerkt met kleikorrels. 

 

Na het plaatsen van de peilbuis, wordt deze schoon gepompt door minimaal drie maal de inhoud van het boorgat af te pompen. Indien werkwater is gebruikt, 

wordt behoudens driemaal de inhoud van het boorgat, tevens de hoeveelheid ingebracht werkwater afgepompt. Ter controle wordt doorgepompt totdat de EC 

van het grondwater constant is. 

 

4. Grondmonstername 

Het uit een boring komende materiaal wordt zodanig uitgelegd, dat een strook geboorde grond overeenkomt met een meter boorgat. Indien nodig wordt de 

grond uitgelegd op een folie, teneinde bijmenging van de ondergrond te voorkomen. De monstername vindt plaats door de grond in nieuwe glazen potten over 

te brengen. Ten einde vervluchtiging van componenten tegen te gaan worden de potten volledig gevuld met grond. 

 

Indien geen zintuiglijke verontreinigingen worden waargenomen, wordt de grond bemonsterd via trajecten van een halve meter (bijvoorbeeld B1-1 is het 

monster van MV 0,00 tot MV - 0,50 etcetera). Indien zintuiglijke verontreinigingen worden waargenomen, wordt per verontreinigde laag bemonsterd. 

 

Bij zeer vluchtige stoffen wordt in de regel gebruik gemaakt van steekbussen waarin het monster luchtdicht wordt opgeslagen ten behoeve van analyse in het 

laboratorium. Bij minder vluchtige stoffen worden de monsters genomen voordat de boorbeschrijving wordt gemaakt, teneinde vervluchtiging zo veel mogelijk 

te voorkomen. De grondmonsters worden in afwachting van de afvoer naar het laboratorium gekoeld opgeslagen. 

 

5. Grondwatermonstername 

Grondwatermonsters worden -indien er gezien de situering geen gevaar bestaat voor het storen van de peilbuis door vandalen of anderszins- minimaal één 

week nadat de peilbuis is geplaatst genomen. Indien het filter tussen de MV - 5,00 m. en MV - 10,00 m. is geplaatst, wordt een wachttijd van twee weken in 

acht genomen. Voordat een grondwatermonster wordt genomen, wordt de peilbuis nogmaals afgepompt. Het afpompen gebeurt met een accupompje. 

 

De monstername van het grondwater wordt uitgevoerd met een vacuumpomp of een kogelkleppompje. Indien het grondwater dieper dan MV - 5,00 m. 

aanwezig is, dan vindt de monstername plaats met een kogelkleppompje. Bij het opvangen van het watermonster wordt turbulentie in de monsterfles zo veel 

mogelijk voorkomen. Voor de analyse op zware metalen, wordt het watermonster in het laboratorium gefiltreerd over een filter van 0,45 µm en vervolgens 

aangezuurd met HNO3 tot pH=2,00. 

 

De monsters worden opgevangen in speciaal voorbehandelde glazen flessen (t.b.v. analyse op zware metalen in kunststof fles). De flessen worden volledig 

gevuld, teneinde vervluchtiging van componenten uit het grondwater tegen te gaan. Vervolgens worden de flessen gekoeld opgeslagen. 

 



BIJLAGE VII 



GERAADPLEEGDE BRONNEN                                                                                                                                                          BIJLAGE VII 

 

 

Informatiebron Te raadplegen bron Geraad-

pleegd 

Opmerkingen 

Historie Eigenaar / gebruiker X  

 Archief bouw- en woningtoezicht  X  

 Gemeente-ambtenaar milieuzaken X  

 Hinderwet archief  X  

 Archief Wet Milieubeheer X  

 Archief ondergrondse tanks X  

 Vergunningen (eventueel) -  

 Luchtfoto (eventueel) -  

 Oud kaartmateriaal (eventueel) -  

 Interviews (eventueel) -  

 Kamer van Koophandel (eventueel) -  

 Streek- of Rijksarchief (eventueel) -  

Huidige situatie Eigenaar / gebruiker X  

 Gemeente-ambtenaar milieuzaken X  

 Locatie-inspectie X  

 Omwonenden (eventueel) -  

Toekomstige situatie Eigenaar / gebruiker X  

 Gemeente-ambtenaar milieuzaken X  

Bodemopbouw en Bodemkaart Nederland X  

geohydrologie Grondwaterkaart X  

 Geologische kaart X  

 Archief bodemonderzoeken X  

 



BIJLAGE VIII 

 




Foto’s Elzenstraat 14a te Middelaar genomen tijdens het veldwerk  

 

 
Foto 1 

 

 

Foto 2 



 

Foto 3 

 

 

Foto 4 



 
Foto 5 

 

 

Foto 6 



 

Foto 7 

 

 

Foto 8 



 

Foto 9 

 

 

 

 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>