<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                      Voorwoord.
                Zicht op helder licht
Beheerplan openbare verlichting in Roermond 2022 t/m 2032
                      versie maart 2023
                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Voorwoord.
Inhoud
Voorwoord. ..............................................................................................................................................5
Samenvatting...........................................................................................................................................6
1. Inleiding. ...........................................................................................................................................7
  1.1.    Aanleiding en doelstellingen ....................................................................................................7
2. Areaal, huidige situatie .....................................................................................................................8
  2.1.    Huidige areaal..........................................................................................................................8
    2.1.1.      Functionele openbare verlichting.....................................................................................8
    2.1.2.      Sfeer- en aanstraalverlichting, zogenaamde “specials”...................................................8
    2.1.3.      Sfeer- en aanstraalverlichting derden..............................................................................8
    2.1.4.      Overspanverlichtingen in de Roermondse binnenstad. ...................................................8
3. Beleidsaspecten. ..............................................................................................................................9
  3.1.    Veiligheid .................................................................................................................................9
  3.2.    Sociale veiligheid. ....................................................................................................................9
  3.3.    Verkeersveiligheid. ..................................................................................................................9
  3.4.    Comfort en sfeer. ...................................................................................................................10
  3.5.    Brandroosters ........................................................................................................................10
  3.6.    Beleid 2017 tot en met 2032..................................................................................................11
  3.7.    Beleidspunt A: Verlichtingskwaliteit. ......................................................................................11
  3.8.    Beleidspunt B: Installatiekwaliteit...........................................................................................12
  3.9.    Beleidspunt C: Energiebesparing ..........................................................................................13
  3.10. Beleidspunt D: Duurzaamheid en milieu................................................................................13
    3.10.1.     Milieu. ............................................................................................................................14
  3.11. Beleidspunt E: Duurzaam beheer en onderhoud...................................................................14
  3.12. Beleidspunt F: Herinvestering versoberen onderhoudskosten ..............................................14
  3.13. Beleidspunt G: Verlichting buitengebieden............................................................................14
  3.14. Beleidspunt H: Verantwoordelijkheden..................................................................................15
4. Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond. ..........................................................................................17
  4.1.    Huidige toestand areaal openbare verlichting. ......................................................................17
    4.1.1.      Lichtmasten areaal, met aanduiding bouwjaar. Peildatum 31-12-2021.........................17
    4.1.2.      Armaturen. .....................................................................................................................18
    4.1.3.      Lampsoorten, peildatum 31 december 2021. ................................................................19
  4.2.    Energie-, onderhoud en exploitatie........................................................................................20
    4.2.1.      Energie ..........................................................................................................................20
    4.2.2.      Energieverbruik 2021.....................................................................................................20
    4.2.3.      Opgestelde vermogen 2021 ..........................................................................................21
    4.2.4.      Opgestelde vermogen per aansluiting / lichtbron ..........................................................22
    4.2.5.      Onderhoud en exploitatie...............................................................................................23
  4.3.    Samenvatting huidige toestand areaal openbare verlichting. ................................................23
5. Benodigd budget uitgewerkt per scenario. .....................................................................................24
  5.1.    Onderbouwing Nul-kwaliteit (de minimale kwaliteit) ..............................................................24
  5.2.    Huidige nieuwwaarde lichtmasten en armaturen...................................................................24
  5.3.    Huidig contract en de nieuwe Europese aanbesteding na 31 december 2025. ....................24
  5.4.    Maatregelen voortvloeiende uit Beleidspunt..........................................................................24
    5.4.1.      Vervangen van armaturen en de versnelde uitvoer naar LED verlichting. ....................25
    5.4.2.      Vervangen van lichtmasten/achterstallig onderhoud .....................................................25
    5.4.3.      Inspectie overspanverlichting ........................................................................................25
    5.4.4.      Aanpassen aan de Nieuwe Praktijk Richtlijn 13201-1. ..................................................26
    5.4.5.      Milieukundige onderzoeken conform CROW publicatie 400. ........................................26
  5.5.    Light as a Service (L.A.A.S.)..................................................................................................26
  5.6.    Energiebesparing in relatie tot het Energieakkoord...............................................................26
  5.7.    Besparing Energiekosten.......................................................................................................27
6. Organisatie beheer (globaal inzicht)...............................................................................................28
                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Voorwoord.
   6.1.   Wat in eigendienst .................................................................................................................28
   6.2.   Wat is weggezet in contracten...............................................................................................28
   6.3.   Inspecties- en controle areaal................................................................................................28
   6.4.   Keuzes in areaalbeheergegevens. ........................................................................................28
7. Behaalde resultaten van ‘t huidig beheer en onderhoudscontract. ................................................30
   7.1.   LAAS programma: Budget-neutraal masten en armaturen vervangen..................................30
   7.2.   Besparing op energiekosten na 10 jaar (direct voordeel gemeente). ....................................30
   7.3.   Forse besparing op exploitatiekosten (Energie & Onderhoud) na 10 jaar.............................30
   7.4.   Besparing op energieverbruik en energiekosten in de periode 2017 t/m 2021. ....................30
   7.5.   Reductie CO2 periode 2013 t/m 2021. ..................................................................................30
   7.6.   Doelstelling Energieakkoord. .................................................................................................30
   7.7.   Moderniseren OVL-areaal. ....................................................................................................30
   7.8.   Minder klachten en of storingen.............................................................................................30
8. Evaluatie, verschillen en aanbevelingen beheerplan. ....................................................................31
   8.1.   Beleidspunt beheerplan 2023 tot 2032. .................................................................................31
   8.2.   Aanbevelingen .......................................................................................................................31
   8.3.   Europese aanbesteding openbare verlichting. ......................................................................31
Bijlage 01:    SLR en RoHS-richtlijn....................................................................................................32
Bijlage 02:    Nederlandse Praktijk Richtlijn 2018, NSVV ...................................................................33
Bijlage 03:    Wet- en regelgeving.......................................................................................................37
Bijlage 04:    Service Norm Enexis .....................................................................................................39
Bijlage 05:    Beheer en onderhoud. ...................................................................................................40
Bijlage 06:    Lamptypes en lichtbronsoorten......................................................................................44
                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                            Voorwoord.
Voorwoord.
Algemeen
De openbare verlichting draagt zeker bij aan een sociale, verkeersveilige en duurzame openbare
ruimte. Een openbare ruimte waar iedereen zich thuis voelt. Het zorgt voor een prettig, harmonieus
straatbeeld in de gemeente Roermond.
Het plaatsen van verlichting doen we zorgvuldig. We gaan duurzaam om met energie, houden
rekening met flora & fauna en voorkomen lichthinder zo veel als mogelijk. De verlichting die we
toepassen is modern, energiezuinig en dimbaar!
Tot nu toe is van toepassing de Beleidspunt uit het beheerplan “Helder licht op Roermond” welke in juli
2017 in werking is getreden. Dit beheerplan loopt tot en met 2025 en is gericht op versobering in
onderhoudskosten met daarbij ‘t verminderen van energiekosten. Hierbij wordt een inhaalslag
gemaakt door de vervanging oude en dus energie verslindende verlichting door energie zuinige LED
(Light Emitting Diode) verlichting.
De inhaalslag vindt plaats middels het jaarlijks uit te voeren LAAS programma (Light As A Service),
waarbij oude energie verslindende verlichting door energie zuinige LED verlichting wordt vervangen.
Momenteel is het aandeel LED verlichting eind december 2021 30,6 % van het areaal. Hierdoor wordt
ook een energiebesparing en dus een CO2-reductie gehaald en het gebruik van groene energie en
energiezuinige materialen onontkoombaar.
Opfrissen beheerplan.
Dit beheerplan “Zicht op helder licht” geeft een doorkijk naar de toekomst en een geactualiseerd beeld
over de huidige stand van zaken aangaande de openbare verlichting in Roermond. Verder worden er
wensen kenbaar gemaakt voor bijvoorbeeld het versnelde uitvoer van de vervanging van
conventionele verlichting.
                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                            Samenvatting
Samenvatting
Het beheerplan “Helder licht op Roermond” is in september 2016 opgesteld en in juli 2017 inwerking
getreden. Nu, maart 2023, kijken we terug op de eerste 5 jaren van het beheerplan en ook 10 jaren
vooruit.
In het beheerplan “Helder licht op Roermond”, wordt extra aandacht besteed aan de sociale veiligheid
in relatie tot de openbare verlichting. Een goed functionerende openbare verlichting levert een
belangrijke bijdrage aan een sociaal veilige, verkeersveilige, een goede leefomgeving in de openbare
ruimte. Het toepassen van een duurzame en efficiënte verlichting staat hoog in het vaandel met een
gezonde financiële afweging.
De gemeente Roermond houdt rekening met de landelijke richtlijnen voor wat betreft de na te streven
lichtkwaliteit. De verlichting moet goed passen binnen de gewenste beeldkwaliteit per gebied. Verder
moet in het kader van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 met de fauna rekening gehouden
worden. Tevens werkt netbeheerder Enexis volgens de landelijke richtlijn CROW 400 aangaande
“Werken in en met verontreinigde bodem” (veilig werken in grond) per 1 januari 2018 toe. Hierbij wordt
ook rekening gehouden met aanvullende wetgeving, welke zorgen voor vertraging en kostenverhoging
bij de realisatie van de uitvoeringsprogramma’s.
De 4 belangrijkste zaken zijn hieronder opgesomd:
     • De bestaande verlichting in Roermond bestaat uit 14.656 lichtmasten en 15.616 armaturen
          welke een vervangingsbedrag vertegenwoordigen van € 16,11 miljoen (peildatum 31-12-
          2021).
     • Beleidsvoornemens zijn nog steeds dat de verlichting sober doch functioneel (functionele
          verlichting) wordt ingericht, waarbij alleen met zeer beperkte decoratieve aspecten invulling in
          het totaalbeeld plaats vindt.
     • Door Europese regelgeving mag vanaf 24 februari 2023 de conventionele PLL-lamp niet meer
          geproduceerd worden. Op 1 september 2021 werden twee EU-verordeningen aangescherpt:
          de SLR wetgeving en RoHS-richtlijn (zie bijlage 1) waaruit deze maatregel voortvloeit. In
          Roermond staan ca 7.833 armaturen met PLL lampen welke gefaseerd vervangen worden.
     • Kwaliteit en leeftijd areaal lichtmasten en armaturen verouderd. Hierover zijn in het
          beheerplan “Helder Licht op Roermond” keuzes gemaakt.
Voorbeeld van een functionele openbare verlichting.
                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                            Inleiding.
1. Inleiding.
    1.1. Aanleiding en doelstellingen
Voor u ligt het nieuwe beheerplan openbare verlichting van de gemeente Roermond. Dit beheerplan
“Zicht op helder Licht” maakt onderdeel uit van de beheerplannen reeks voor het uitvoeren van het
beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte. Voor begrippen, definities en overige zaken
geldend voor alle beheergroepen wordt verwezen naar het algemene deel uit deze reeks.
In onderstaande tabel is de opbouw van de reeks weergegeven. Groen gearceerd is de locatie van
het beheerplan “Zicht op helder licht” in de reeks weergegeven.
Tabel 1: Plaats in beheerplannenreeks
  Beheerplannenreeks        Titel
  Deel 1                    Algemeen
  Deel 2                    Verhardingen
  Deel 3                    Kunstwerken
  Deel 4                    Riolering
  Deel 5                    Havens & Waterpartijen
  Deel 6                    Verkeer
  Deel 7                    Groen & Bomen
  Deel 8                    Bos & Natuur
  Deel 9                    Reiniging
  Deel 10                   Verlichting
  Deel 11                   Inrichtingselementen
  Deel 12                   Spelen
  Deel 13                   Begraafplaatsen
  Deel 14                   Sportlocaties
  Deel 15                   Kunstobjecten
  Deel 16                   Ondergronds
De beheerplannen zijn een gedetailleerde uitwerking per beheergroep vanuit de in de Kadernota
Beheer opgestelde kaders.
                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                    Areaal, huidige situatie
2. Areaal, huidige situatie
In de gemeente Roermond staan op 31 december 2021 er 14.656 lichtmasten en 15.616 armaturen.
Het areaal is dus uitgebreid ten opzichte van januari 2017.
     2.1. Huidige areaal
Het huidige areaal bestaat uit: Functionele verlichting, sfeerverlichting gemeente en sfeerverlichting
derden. Openbare verlichting heeft tot hoofddoel om het openbare leven bij duisternis (ca. 47% van
het jaar) zo goed mogelijk te laten functioneren. Het niveau van daglicht kan met openbare verlichting
niet bereikt worden, dit is ook niet het doel van de openbare verlichting. Goede openbare verlichting
levert wel een belangrijke bijdrage aan een sociaal veilige, verkeersveilige en goede leefomgeving of
te wel ruimtelijke kwaliteit.
          2.1.1.Functionele openbare verlichting.
Dit zijn lichtmasten met armaturen welke de belangrijkste en primaire bijdrage leveren aan een sociaal
veilige, verkeersveilige en goede leefomgeving.
          2.1.2.Sfeer- en aanstraalverlichting, zogenaamde “specials”.
Dit zijn verlichting installaties, zogeheten “specials”, die pleinen, gebouwen of kunstwerken/
kunstobjecten extra onder de aandacht brengen. Hierbij kunnen aanstraalverlichting en grondspots
een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit is bijvoorbeeld de aanstraalverlichting van de Maria
Theresiabrug (de Steenen brug), ’t Gotisch huis in de Brugstraat, Munsterkerk, de Rattentoren etc.
          2.1.3.Sfeer- en aanstraalverlichting derden.
In het verleden zijn diverse objecten en of gebouwen die niet in eigendom en in beheer en onderhoud
zijn bij de gemeente, voorzien van bijv. grondspots of een aanstraalverlichting. Deze zijn of dienen uit
het areaal en exploitatie van de gemeentelijk openbare verlichting gehaald te worden. Dit omdat de
gemeente geen eigenaarschap en installatieverantwoordelijkheid heeft en wilt hebben. Dit zijn
bijvoorbeeld de grondspots van de SVB bank en de verlichting van ‘t kruisbeeld Minderbroedersstraat
e.d.
Het totale areaal aan grondspots en aanstraalverlichtingen in Roermond:
     - 117 st. aanstraalverlichtingen
     - 194 st. grondspots.
          2.1.4.Overspanverlichtingen in de Roermondse binnenstad.
In de Roermondse binnenstad zijn 143 st. overspanverlichtingen aangebracht. Veelal ter plaatse van
promenades en winkelstraten. De verbinding tussen gevel en muurankers verdient extra aandacht en
worden om de 5 jaar gecontroleerd. De inspectie door Spie duurt ongeveer een week om alle
overspanverlichtingen te controleren.
                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                       Beleidsaspecten.
3. Beleidsaspecten.
Dit hoofdstuk geeft nogmaals de beleidskeuzes aan welke in het beheerplan “Helder licht op
Roermond” in 2017 zijn vastgesteld door de gemeente Roermond. Het betreft hier de periode van
2017 tot en 2021 van het huidige beheerplan (looptijd huidig beheerplan is 2017 t/m 2025). In de
periode 2022 t/m 2032 worden deze beleidskeuzes doorgezet in het beheerplan “Zicht op helder licht”.
De belangrijkste bijdrages van goede openbare verlichting zijn:
     3.1. Veiligheid
De functies van de openbare verlichting in relatie tot de omgeving bepalen mede de kwaliteitscriteria
en verlichtingsniveaus van de openbare verlichting.
     3.2. Sociale veiligheid.
Sociale veiligheid en het gevoel veilig te zijn, hangt mede samen met de mate waarin en wegebruiker
zijn omgeving overzichtelijk vindt. Dit impliceert onder meer dat men passanten op een voldoende
grote afstand kan herkennen en obstakels, zoals stoepranden en losliggende tegels of kuilen, op tijd
kan waarnemen. De aanwezigheid van verlichting betekent echter niet dat een gebied daarmee veilig
is. Hiervoor is onder meer sociale controle (de aanwezigheid van anderen) noodzakelijk. Wanneer
sociale controle ontbreekt, bijvoorbeeld ’s nachts in een park, kan de gemeente ervoor kiezen om
gebruik van bepaalde gebieden te ontmoedigen door hier bewust geen openbare verlichting te
plaatsen. In dat geval is het wel van belang dat er een sociaal gecontroleerd alternatief voorhanden is.
Bijvoorbeeld een route om het park heen, in plaats van er doorheen.
     3.3. Verkeersveiligheid.
Bij verkeersveiligheid is het van groot belang op welke wijze verschillende verkeersdeelnemers
(gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers) elkaar tegen kunnen komen, de weg kunnen
overzien en al dan niet een min of meer “vaste” plaats op de weg hebben (gescheiden wegdelen). Dit
betekent niet dat alle wegen verlicht moeten zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de wegcategorie en
de verkeerssituatie ter plaatse. Zie hiervoor bijlage 02.
                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                          Beleidsaspecten.
     3.4. Comfort en sfeer.
Leefbaarheid of comfort van de openbare ruimte is in grote mate afhankelijk van de sfeer binnen deze
ruimte. Kwetsbare verkeersdeelnemers moeten de openbare ruimte of gebied als prettig ervaren.
Hiervoor is het van belang om de functionele verlichting goed op orde te hebben.
De keuze van een bepaald type lichtmast met armatuur, de hoogte van de lichtmast, de locatie van
het lichtpunt etc. dragen gezamenlijk bij aan de sfeer die een gebied uitstraalt. Bij het beïnvloeden van
de leefbaarheid spelen daarom lichtsterkte, lichttype, lichtkleur, duur van de belichting en esthetica
een rol. Deze genoemde punten worden het beste behaald met een goede functionele openbare
verlichting.
Voorbeeld van functionele gecombineerd met sfeerverlichting in de stationstunnel.
     3.5. Brandroosters
Om de punten 3.1 tot en met 3.4 optimaal te benutten en toch energie te besparen wordt in Roermond
de verlichting gedimd. Hiervoor worden 2 brandroosters toegepast.
De brandroosters zijn:
         • W8O2 rooster = Avondverlichting wordt bij zonsondergang ingeschakeld en op maandag
             tot en met donderdag om 00:00 uur uitgeschakeld. Vrijdag tot en met zondag gebeurd dit
             om 01:15 uur. De avondverlichting wordt gecombineerd met de ochtendverlichting die om
             06:00 uur wordt ingeschakeld en gaat uit bij zonsopkomst.
         • N rooster = Nachtverlichting wordt voor zonsondergang ingeschakeld en gaat bij
             zonsopkomst uit.
         • Brandrooster dimscenario DIMZ06 / Nachtrooster (N).
             Dit omvat:
             • 100% verlichting zonsondergang tot 23:00 uur
             • 50% verlichting tussen 23:00 en 6:30 uur
             • 100% verlichting, in de winterperiode tussen 6:30 uur en zonsopkomst.
Momenteel is ca. 95% van de openbare verlichting op brandrooster met dimscenario DIMZ06/N
geschakeld. De overige 5% is geschakeld op het brandrooster (W8O2).
‘t Brandrooster W8O2 komt steeds minder voor, zodat de verlichtingen in straten gelijkmatiger zijn.
                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                         Beleidsaspecten.
      De ambitie van de gemeente Roermond is om gemeente bewust wil verlichten, door de
     toepassing van het brandrooster met dimscenario DIMZ06 / Nachtrooster toe te passen.
Door regelgeving en wensen vanuit faunabeheer wordt bij het plaatsen van openbare verlichting in
kwetsbare gebieden, hier rekening mee gehouden. Hierbij moeten we ook aandacht hebben voor
alternatieven die hetzelfde doel effectiever of efficiënter bereiken, of bijvoorbeeld minder negatieve
neveneffecten tot gevolg hebben. Als verbeterslag kan dit gerealiseerd worden door toepassen van
LED verlichting in kleur voor de aanwezige fauna, zoals bijvoorbeeld toegepast langs het fietspad
Roerdal. Locatie afhankelijk zal het type/ soort verlichtingsinstallatie worden bepaald.
     3.6. Beleid 2017 tot en met 2032.
De gemeente Roermond wil haar openbare ruimte bewust verlichten. Vanuit het beheerplan “Helder
licht op Roermond” zijn beleidskeuzes gemaakt welke worden doorgezet worden in “Zicht op helder
licht”. Daarom hanteert en vervolgt de gemeente Roermond vanuit en met de volgende beleidspunten:
     A. De openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare
         openbare ruimte. Dit is veelal de functionele openbare verlichting;
     B. De masten en armaturen voldoen aan de functionele eisen;
     C. Per jaar wordt bespaard op het totale energieverbruik van de openbare verlichting;
     D. We maken gebruik van duurzame, groene energie en materialen. Waarbij het belangrijk is dat
         toegepaste materialen zoveel mogelijk circulair zijn;
     E. De openbare verlichting wordt goed beheerd en op een duurzame en maatschappelijk
         verantwoordelijke wijze onderhouden;
     F. Herinvestering versoberen onderhoudskosten, (toepassing LED in plaats van conventionele
         verlichting) en aanpassing areaal m.b.t. sfeer- en aanstraalverlichting van niet gemeentelijk
         aangewezen gebouwen en of kunstwerken. Zie punt 2.1;
     G. Afwegen verlichting buitengebieden (waar wel en waar geen verlichting). Kortom maatwerk,
         met behulp van onder andere smart verlichting. Dit volgens de regel:
                         “Licht waar het moet, donker waar het kan”
In de volgende paragrafen worden de Beleidspunt A t/m G verder toegelicht.
     3.7. Beleidspunt A: Verlichtingskwaliteit.
Door het toepassen en toetsen van voldoende verlichtingskwaliteit draagt de openbare verlichting bij
aan een veilige en leefbare openbare ruimte.
Onder de “verlichtingskwaliteit” wordt onder andere verstaan de gemiddelde verlichtingssterkte en de
gelijkmatigheid van de verlichting, de lichtkleur van de lampen en de toegepaste materialen. De
Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft in 2018, richtlijnen in de Nieuwe Praktijk
Richtlijn 13201-1 opgesteld over de verlichtingskwaliteit. Dit is de opvolger van de Richtlijn Openbare
Verlichting ROVL-2011.
              3.7.1.1.    Dimmen
Binnen de gemeente Roermond wordt dimverlichting toegepast. De laatste jaren wordt dimverlichting,
volgens dimscenario DIMZ06 / Nachtrooster toegepast. Dit houdt in dat de LED verlichting voor 50%
gereduceerd wordt. De LED verlichtingen gedimd waardoor de ongelijkmatigheid, die ontstaat door het
uitschakelen van de avondbranders voorkomen. De gelijkmatigheid van de verlichting blijft dus
                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                         Beleidsaspecten.
gehandhaafd, alleen de lichtintensiteit wordt minder. Het dimmen maakt onderdeel uit van de Nieuwe
Praktijk Richtlijn 13201-1.
Uitzonderingen zijn grote delen van Swalmen en Herten. In deze kernen is een avond-nacht
brandrooster aanwezig. Dit houdt in dat nagenoeg om-en-om de lichtmasten uitgeschakeld worden
omstreeks 24:00 uur volgens brandrooster W8O2.
     3.8. Beleidspunt B: Installatiekwaliteit
De masten en armaturen zijn kwalitatief goed.
De gemeente vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de openbare verlichtingsinstallatie op orde is en
op orde blijft. Om mogelijke onveilige situaties te voorkomen dienen lichtmasten en armaturen die
verouderd zijn, tijdig vervangen te worden. De gemeente Roermond vervangt niet enkel
leeftijdsafhankelijk, maar op basis van een toestandsafhankelijke inspectie. Hiermee wordt de
veiligheid van de installatie optimaal geborgd.
              3.8.1.1.    Inspectie van lichtmasten
De gemeente voert 1 keer in de vijf jaar een algehele visuele inspectie uit op alle lichtmasten ouder
dan 40 jaar. Daarnaast zijn de monteurs van onze provider dagelijks alert op de toestand en kwaliteit
van de masten.
Tijdens deze algehele inspectie krijgen de lichtmasten, ouder dan 40 jaar, één van de onderstaande
drie statussen, incl. % aanduiding voor ’t areaal binnen de gemeente Roermond:
Voor ’t areaal van lichtmasten ouder dan 40 jaar zijn:
     • Goed:              1071 st
     • Matig:             12 st                                  1,1%
     • Slecht:            0 st                                   0%
Voorbeeld van een slechte lichtmast.
Lichtmasten die de status “slecht” krijgen dienen direct te worden vervangen. Voor de vervanging van
deze slechte lichtmasten wordt aan de gemeente een offerte voorgelegd.
De lichtmasten met de status “matig” hoeven niet direct vervangen te worden maar krijgen extra
aandacht. Deze masten zullen minimaal 1 keer per jaar visueel geïnspecteerd worden.
Lichtmasten met de status “goed” verkeren in een zodanige staat dat deze niet jaarlijks geïnspecteerd
hoeven te worden en daarvoor dan ook 1 keer per 5 jaar geïnspecteerd worden.
                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                      Beleidsaspecten.
    3.9. Beleidspunt C: Energiebesparing
Per jaar wordt bespaard op het totale energieverbruik van de openbare verlichting. Zie punt 5.2 voor
een onderbouwing van de energie besparing voor de openbare verlichting. Ook zien we een
behoorlijke toename in energiekosten, waardoor energie besparing ook extra aandacht krijgt.
Energieverbruik (in relatie tot ‘t “Klimaatakkoord van Parijs”) / Landelijk Energieakkoord 2013
voor duurzame groei
Het Energieakkoord heeft een bindend karakter. Voor de openbare verlichting wordt gestreefd naar
een versnelde renovatie van het huidige areaal. Het Landelijke Energieakkoord 2013 heeft daarnaast
de volgende doelstellingen:
    • Ten opzichte van 2013, 20% besparing leveren in 2020. Deze doelstelling is gehaald met
        27,84 % in de aangegeven periode 2013 – 2020.
    • Ten opzichte van 2013, 50% besparing leveren in 2030. Op dit punt is de gemeente
        Roermond om de goede weg om deze doelstelling te realiseren, maar zal hierbij moeten
        blijven inzetten op vervanging en toepassen van de technische slimste en duurzaamste
        oplossingen die door de markt kunnen worden geleverd. Hierdoor kan de exploitatie tegen zo
        laag mogelijk maatschappelijke kosten worden uitgevoerd.
    • De doelstelling om in 2020 is minimaal 40% van het bestaande openbare verlichting areaal te
        voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (LED-) verlichting, wordt niet
        gehaald. Doordat de gemeente Roermond eerder begonnen is gebruik van een energie
        zuinige (PLL) lamp waardoor de energieverbruik en de CO2 uitstoot is terug gebracht, maar
        de doelstelling om 40% van het areaal in LED verlichting te voorzien wordt niet gehaald.
    • De PLL lamp is ook dimbaar en energiezuiniger, dan conventionele verlichting. Het areaal was
        een aantal jaren geleden op orde, maar door onlangs aangenomen nieuwe Europese
        regelgeving mag deze PLL lamp vanaf 24 februari 2023 niet meer geproduceerd worden. Op
        1 september 2021 werden twee EU-verordeningen aangescherpt: de SLR wetgeving en
        RoHS-richtlijn (zie bijlage 01) waaruit deze maatregel voortvloeit. In Roermond staan ca.
        7.833 armaturen met PLL lampen welke gefaseerd vervangen worden. Daarnaast zijn nog ca.
        2500 armaturen met een conventionele verlichting, welke ook vervangen dienen te worden
        door LED verlichting.
Overigens leidt de reductie in het energieverbruik, tevens tot CO2 reductie, waardoor de bijdrage voor
de doelstelling in het Klimaatakkoord van Parijs ook behaald wordt. Beide doelen worden dan
gediend.
    3.10.     Beleidspunt D: Duurzaamheid en milieu.
De gemeente maakt gebruik van duurzame groene energie en materialen. Waarbij het belangrijk is dat
toegepaste materialen zoveel mogelijk circulair zijn.
Het gebruik van duurzame energie en duurzame materialen welke circulair zijn, staat hoog in ’t
vaandel bij de gemeente Roermond. Bij het installeren en onderhouden van installaties wordt onder
andere rekening gehouden met:
    • Het toepassen van milieuvriendelijke geproduceerde materialen.
    • Het werken met duurzaam en energiezuinig materieel, bijv. door het inzetten van een
        elektrische hoogwerker.
    • De levensduur en recyclingmogelijkheden van het standaard pakket verlichtingsmiddelen.
    • Hergebruik van vrijkomende materialen (circulair)
    • Afvoer van defecte en oude gasontladingslampen naar een erkende verwerker
                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                       Beleidsaspecten.
     •    Duurzaam inkopen volgens de eisen en ambities van de gemeente Roermond
     •    Social return of investment:
          Binnen een duurzaam beleid past ook dat de gemeente Roermond zich maximaal wenst in te
          spannen om kansen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Op dit moment wordt en Social Return ingezet voor:
     • Controleren van de verlichting in de avonduren. Dat gebeurt conform afspraak een 2--tal keer,
          in het voorjaar en voor de feestdagen.
     • Armaturen bekabelen en schoonmaken van lichtmasten
     • Verder wordt gekeken of bij projecten er mogelijkheden zijn om Social Return ingezet kan
          worden. Met de steeds krappere arbeidsmarkt willen wilt aannemer Spie, monteurs ook zo
          efficiënt mogelijk inzetten.
          3.10.1. Milieu.
Bij het installeren en ‘t onderhouden van installaties voor de openbare verlichting wordt onder andere
rekening gehouden met:
     • Het toepassen van milieuvriendelijke geproduceerde materialen
     • Circulaire materialen inkoop
     • De levensduur en recycling mogelijkheden van de standaard verlichtingsmiddelen.
     • Hergebruik van vrijkomende materialen
     • Afvoer van defecte gas ontbrandingslampen (SOX, SOXe, SON en PLL) naar een erkende
          verwerker.
     • Afvoer oud ijzer en koper voor circulair hergebruik
     • Inzet elektrisch aangedreven gondel voor onderhoud openbare verlichting
     • Eisen duurzaam inkopen en ambities van de gemeente Roermond
     3.11.      Beleidspunt E: Duurzaam beheer en onderhoud
De openbare verlichting wordt goed beheerd en op een duurzame en maatschappelijke
verantwoorde wijze onderhouden.
Het beheer en onderhoud binnen de gemeente Roermond wordt op een duurzame wijze uitgevoerd.
In bijlage 05 en 07 worden deze nader toegelicht.
     3.12.      Beleidspunt F: Herinvestering versoberen onderhoudskosten
Besparing op onderhoud wordt ingezet voor extra vervangingen.
Vanaf 2017 is het beleid vastgesteld om enkele versoberingsmaatregelen uit te voeren zoals:
    • Schilderen lichtmasten en uithouders om de 13 jaar in plaats van 8 jaar
    • Lampcontrole verminderen van 9 keer naar 2 keer per jaar De Roermondse binnenstad heeft 1
         extra controle
    • Groepsremplace (het voortijdig vervangen van lampen, regulier onderhoud), wordt per wijken
         uitgevoerd, zo genaamde spot = groepsremplace. Dit is in het LAAS programma
         meegenomen.
     3.13.      Beleidspunt G: Verlichting buitengebieden.
Duurzaam verlichten buitengebieden
                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                           Beleidsaspecten.
Buiten de bebouwde kom zijn andere overwegingen ten aanzien van het al dan niet toepassen van
openbare verlichting.
     • Openbare verlichting buiten de bebouwde kom draagt nauwelijks bij aan de verbeterde
         leefbaarheid
     • De veiligheidsbeleving kan worden vergroot door aanwezigheid van verlichting
     • Flora & Fauna zijn gebaat bij zo min mogelijk nachtverlichting.
Ambitie voor verlichting in buitengebieden:
Voor het buitengebied gaan wij in principe uit van geen openbare verlichting.
De zichtbaarheid en of overzichtelijkheid van complexe of gevaarlijke verkeerssituaties moet wel
gewaarborgd worden. Verstoring van fauna wordt vermeden. Ook hier geldt:
                     “Licht waar het moet, donker waar het kan”
Het gehele buitengebied te verlichten is onwenselijk en onhaalbaar gelet op de negatieve effecten en
hoge kosten.
Oriëntatie verlichting kan echter wel een positief effect hebben. Bij oriëntatie verlichting verbetert,
ondanks de duisternis, het zicht op de omgeving doordat er geen verblinding is. Oriëntatie verlichting
veroorzaakt ook weinig lichthinder.
     3.14.    Beleidspunt H: Verantwoordelijkheden
Juridisch eigendom
De openbare verlichting in de gemeente Roermond is juridisch eigendom van Ziut BV (Spie). Het
juridisch eigendom komt als volgt tot uitdrukking. Als Ziut BV het om veiligheidsredenen niet langer
verantwoord acht dat een lichtmast blijft staan, is zij gerechtigd tot verwijdering over gaan op kosten
van de gemeente, na kennisgeving aan de gemeente. In spoedeisende gevallen kan Ziut BV zelfs
meteen tot verwijdering overgaan, waarbij de schriftelijke melding aan de gemeente achteraf
plaatsvindt. Zie ook bijlage 03, Wet- en Regelgeving.
Installatieverantwoordelijke
Een gemeente draagt (juridische) verantwoordelijkheid voor al haar elektrische installaties. Openbare
verlichtingsinstallaties vallen hier ook onder. Het Bouwbesluit en NEN-normen 3140:2011 en NEN
1010, geven normen om de veiligheid van elektrische installatie te waarborgen. De wet verplicht niet
deze normen toe te passen (delen van de NEN-1010 zijn wel verplicht gesteld in het bouwbesluit),
maar ze beschrijven een werkwijze waarmee aan de wet kan worden voldaan. Wanneer de gemeente
niet voldoet aan deze normen kan zij aansprakelijk worden gesteld in het kader van de zorgplicht voor
haar inwoners op het gebied van welzijn en sociale zaken. In bijlage 9 wordt dit nader toegelicht.
Reclame verlichting
Door het toestaan van (verlichte) reclameborden aan lichtmasten kunnen voor de gemeente
inkomsten worden gegenereerd. Ten aanzien van deze plaatsing geldt, mede uit oogpunt van
veiligheid, een aantal regels waaraan de aan te brengen objecten moeten voldoen; in een aantal
situaties dient de lichtmast eerst vervangen te worden door een mast van zwaardere constructie. Bij
verlichte objecten wordt de verlichting aangesloten op de installatie van de mast. De energiekosten
worden via de maandnota’s voor de OV aan de gemeente doorberekend.
Voor de aanvraag van een reclamebord zal er een aanvraag ingediend moeten worden bij de
gemeente. De gemeente zal middels een welstandscommissie beoordelen of deze aanvraag
gehonoreerd wordt.
                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                        Beleidsaspecten.
Masterplan.
Voor de binnenstad en het centrum (gelegen binnen de Singelring) is in 2010 een Masterplan
opgesteld waarin de eisen met betrekking tot gewenste lichtkwaliteiten en verlichtingsmiddelen voor
alle voorkomende openbare gebieden zoals wegen, pleinen, winkelgebieden, enz. zijn vastgelegd om
de zo gewenste eenduidigheid na te kunnen streven. Alle veranderingen en aanpassingen van
openbare verlichting in het gebied dat ingekaderd is door de Singelring, zijn op basis van de in dit plan
vastgestelde eisen gerealiseerd. Het Masterplan is dan ook voor dit deel van de gemeente leidend
geweest en kan als speciale aanvulling van dit beheerplan gezien worden.
Aanstraalverlichtingen.
Aanstraalverlichting of illuminatie geeft een bijzonder effect en werkt sfeer verhogend in de openbare
ruimte. Het benadrukken van architectonische belangrijke of prominente gebouwen door middel van
licht geeft Roermond een romantisch karakter in de avonduren hetgeen van belang is voor de
gebruikers van de openbare ruimte zoals bewoners en toeristen. De gebruikers zullen in een
aangename omgeving langer vertoeven en dus meer consumeren.
Bij het over gaan tot aanstraalverlichting zullen de kosten voor de levering van elektrische energie en
onderhoud van aansluiting en achterliggende installatie, per object en per onderdeel vast gesteld en
benoemd worden. Het verzoek tot aanstraalverlichting wordt per geval bekeken en wordt voorgelegd
aan het college van B&W. In het kader van burgerparticipatie kan ook een en ander verwacht worden
van burgers en/of ondernemers.
                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                  Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
4. Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
Gezien de opbouw van het OVL-areaal is het interessant om te kijken naar de huidige kwaliteit van het
OVL-areaal d.d. 31 december 2021 van de gemeente Roermond. Deze is vastgesteld op basis van
bestandsonderzoek en ervaringen uit de praktijk. Hieruit is het volgende gebleken:
    • Van de 14.656 lichtmasten hebben 1.071 stuks (7 %) een technische levensduur van 40 jaar
        of ouder. In de beleidsperiode 2017 t/m 2025 zullen 1.603 masten (18 %) hun technische
        levensduur bereiken peildatum 31 december 2021.
    • Van de 15.616 armaturen hebben 2.482 stuks (15,5 %) een technische levensduur van 20
        jaar of ouder, in de beleidsperiode 2017 t/m 2025 zullen 5.254 armaturen (34,2%) hun
        technische levensduur bereiken.
Toelichting technische levensduur:
Met technische levensduur wordt bedoeld de periode dat een product waarvoor het ontworpen is en
naar behoren en veilig functioneert. Aan het einde van de technische levensduur kan het product
versleten of kapot zijn. Gebruiksduur van een product kan langer zijn als de technische levensduur.
    4.1. Huidige toestand areaal openbare verlichting.
Het huidige areaal is onderverdelen in lichtmasten, armaturen en lampen.
        4.1.1.Lichtmasten areaal, met aanduiding bouwjaar. Peildatum 31-12-2021.
Er staan momenteel 1.071 st. lichtmasten ouder dan 40 jaar (rood omcirkeld in onderstaande
diagram). Dit is een toename van 443 st. ten opzichte van 2017.
                        Aantal lichtmasten met leeftijd in de gemeente Roermond:
                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                     Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
 Bouwjaar lichtmast                                                    Totaal
 t/m 1975                                                                 362
 1976 t/m 1980                                                            709
 1981 t/m 1985                                                            532
 1986 t/m 1990                                                            584
 1991 1/m 1995                                                           1.001
 1996 t/m 2000                                                           1.304
 2001 t/m 2005                                                           2.717
 2006 t/m 2010                                                           4.194
 2011 t/m 2015                                                           1.740
 2016 t/m 2021                                                           1.513
 Totaal                                                                14.656
Aantal lichtmasten met leeftijd in de gemeente Roermond.
           4.1.2.Armaturen.
In de periode 2017 tot en met 2021 zijn 4.136 stuks niet- energiezuinige armaturen van het type
HPLN, SON, SOX e, en SOX vervangen door energiezuinige LED verlichting.
Aantal armaturen met leeftijd in de gemeente Roermond.
          6.000
                                                          5.266
          5.000
                                                                               4.108
          4.000
          3.000                                  2.624
                                                                  2.452
          2.000
          1.000       543             623
              0
                    tm 1995         1996 tm     2001 tm  2006 tm 2011 tm      2016 tm
                                      2000       2005     2010    2015         2021
                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                       Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
     Plaatsingsjaar armatuur                                Totaal
     tm 1995                                                  543
     1996 t/m 2000                                            623
     2001 t/m 2005                                           2.624
     2006 t/m 2010                                           5.266
     2011 t/m 2015                                           2.452
     2016 t/m 2021                                           4.108
     Totaal                                                 15.616
        4.1.3.Lampsoorten, peildatum 31 december 2021.
Zie ook bijlage 06.
                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                 Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
                            Lamptypes                aantal           %
                            HC/HP                         172               1,1
                            LED                         4.783             30,6
                            PL/TL (= PLL)               7.833             50,2
                            CD/CP                       1.844             11,8
                            HPLN                           55               0,4
                            SON                           855               5,5
                            SOX                            74               0,5
                                           Totaal      15.616           100,0
Zie bijlage 06, voor nadere toelichting van de lamptypes.
              4.1.3.1.    Bijplaatsen lichtmasten en armaturen.
Naast vervangingen van lichtmasten en armaturen, zijn er ook lichtmasten bijgeplaatst op cruciale
punten. Dit om het lichtniveau op straat in verband met gelijkmatigheid (voorkomen van zogenaamde
zwarte gaten, op verzoek van bewoners en naar aanleiding van de buurschouwen) aan te vullen.
Ook ten gevolge van uitbreidingen door nieuwbouwplannen, reconstructies wegen,
verbeteringen/onderhoud aan kunstwerken, noodzakelijke verbeteringen bij de uitvoering van de
jaarlijkse vervangingsplannen en klachten zijn er masten en armaturen bijgeplaatst.
In de periode van 2017 tot en met 2021 is het openbaar verlichtingsareaal uitgebreid met 660 st.
lichtmasten en 641 st. armaturen.
     4.2. Energie-, onderhoud en exploitatie
         4.2.1.Energie
Het energie jaarverbruik van de openbare verlichting is afhankelijk van het aantal branduren en ’t
energieverbruik van de armaturen. Het energieverbruik wisselt naar gelang lichtomstandigheden,
zonsopkomst en zonsondergang.
         4.2.2.Energieverbruik 2021.
Het elektriciteitsverbruik van de OVL van onze gemeente bedroeg 2.637.546 kWh in
2021 ten opzichte van 2.774.233 kWh in 2020. Dit is ten opzichte van 2020 een daling van een
4,93 % en ten opzichte van 2013 een daling van ruim 27,84%.
                            Energieverbruik 2013        3.619.442 kWh
                            Energieverbruik 2017        2.931.342 kWh
                            Energieverbruik 2020        2.774.233 kWh
                            Energieverbruik 2021        2.637.546 kWh
                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                 Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
In onderstaande grafiek is te zien wat de historische ontwikkeling van het energieverbruik van de OVL
in de gemeente Roermond is.
De belangrijkste parameters om het verbruik te beïnvloeden zijn:
     • Branduren van de openbare verlichting
     • Verlichtingsmiddelen
De branduren van de openbare verlichting is vanwege de ruimtelijke kwaliteit (sociale- en
verkeersveiligheid en goede leefomgeving) niet of nauwelijks te optimaliseren.
De verlichtingsmiddelen daarentegen kunnen wel worden beïnvloed. Door de oude conventionele
verlichtingsmiddelen te vervangen door energiezuinige LED verlichting slaagt de gemeente Roermond
erin het energieverbruik te reduceren. De voortgang in het vervangen van de verlichtingsmiddelen
komt onmiddellijk tot uitdrukking in het opgestelde vermogen en vervolgens in het energieverbruik.
In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat gemeenten in 2020, 20% energie zouden besparen
op de OVL. Deze doestelling heeft de gemeente Roermond ruim gehaald 27,84%.
Door het huidige beleid is de uitstoot van broeikasgas, CO2 (kooldioxide), is in de periode 2017 - 2021
met 164.526 kg gedaald. Het terugdringen van broeikasgassen is ook een doelstelling in het
Klimaatakkoord van Parijs.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat, in 2020 – 2021, ondanks de uitbreiding van 443 stuks
armaturen het gemiddelde energieverbruik per armatuur in totaal 8,75 kWh is gedaald. Door de
toepassing van LED verlichting zal het energieverbruik, ondanks de toename van armaturen, verder
afnemen.
         4.2.3.Opgestelde vermogen 2021
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het opgestelde vermogen van de openbare verlichting
opgenomen vanaf 2013. In deze grafiek is zichtbaar dat het opgestelde vermogen per armatuur een
dalende tendens laat zien. Het actuele opgestelde vermogen 2021 van de openbare verlichting is 693
kW/armatuur. Dit is ten opzichte 2020 een daling van 28 kW/armatuur hetgeen 3,94% minder
vermogen verbruik.
De daling wordt o.a. veroorzaakt door het projectmatig vervangen van verlichting door
LED verlichting. Deze daling zal verder doorzetten door de jaarlijkse vervanging van armaturen
                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                     Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
die aan vervanging toe zijn en energie inefficiënt zijn. Dit betreft armaturen ouder dan 20 jaar.
Deze armaturen worden vervangen door de op dat moment betrouwbaarste en
bedrijfseconomische gunstigste die op de markt verkrijgbaar zijn. Bovendien wordt
gelijktijdig de verlichting beoordeeld op het lichtniveau dat volgens de normaanwezig
zou moeten zijn. Een versnelde daling van het energie verbruik kan door versneld vervangen van
conventionele verlichting gehaald worden. Momenteel wordt onderzocht of een versnelde verledding
mogelijk is.
          4.2.4.Opgestelde vermogen per aansluiting / lichtbron
Een ander zinvol kengetal laat zien dat het inzetten van efficiënte armaturen en
lichtbronnen het opgestelde vermogen per aansluiting (lichtmast) en lichtbron terugdringt.
Het actuele opgestelde vermogen per 2021 is per lichtmast 47 Watt en per lichtbron 44 Watt
(er kunnen meerdere lichtbronnen aanwezig zijn per armatuur).
Door het toepassen van efficiëntere verlichtingsmiddelen is het opgestelde vermogen per
aansluiting en lichtbron sinds 2013 met 16% per aansluiting en ruim 7% per lichtbron
afgenomen. In onderstaande grafiek is het verloop te zien.
                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                 Kwaliteit (eisen) gemeente Roermond.
De stippellijn laat zien wat de ontwikkeling van het opgestelde vermogen in de toekomst gaat doen
door het voorzetten van het huidige beleid.
         4.2.5.Onderhoud en exploitatie
De beheer- en onderhoudskosten zijn de afgelopen 5 jaar gestegen met € 4.607,17 ten opzichte van
januari 2017 (gemiddeld 1,7%/jaar). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie en
anderzijds door de autonome groei van het areaal van de openbare verlichting. Dit betreft het
verrichten van werkzaamheden gemoeid met exploitatie en beheer van het verlichtingsareaal,
uitvoeren van periodiek onderhoud, lampvervanging, opheffen van storingen, reparaties, schades
verhalen en herstellen. Verder voert Spie het beheer van de database / portal van de openbare
verlichting uit.
     4.3. Samenvatting huidige toestand areaal openbare verlichting.
     •   Het aantal lichtmasten is eind 2021 ten opzichte van 2017 toegenomen met 774 stuks.
     •   In de periode 2017 tot en met 2021 zijn geen lichtmasten structureel vervangen met
         plaatsingsdatum ouder dan 1985. De kwaliteit van deze lichtmasten wordt jaarlijks
         gecontroleerd.
     •   In de periode 2017 tot en met 2021 zijn 4.136 stuks niet- energiezuinige armaturen van het
         type HPLN, SON, SOX e, en SOX vervangen door energiezuinige LED verlichting.
     •   Vanaf 24 februari 2023 mogen PLL lichtbronnen niet meer geproduceerd worden (Europese
         regelgeving) en dienen gefaseerd vervangen te worden door LED. Dit betreft circa 7.833 st.
         PLL lichtbronnen.
     •   Het energieverbruik is in de periode 2017 – 2021, afgenomen met 63,86 kWh per armatuur.
         De afname van het energieverbruik is ondanks de toename van armaturen, met 443
         armaturen, in de aangegeven periode behaald.
                                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                            Benodigd budget uitgewerkt per scenario.
5. Benodigd budget uitgewerkt per scenario.
     5.1. Onderbouwing Nul-kwaliteit (de minimale kwaliteit)
Huidige beschikbare financiële middelen in de beleidsperiode.
De huidige beschikbare middelen bedragen € 200.000,-- (excl. BTW) per jaar voor projectmatig
vervangen van masten en armaturen. Dit is het zogenaamde LAAS programma.
Deze middelen voor het LAAS programma zijn buiten het reguliere onderhoud aan de openbare
verlichting. Voor het onderhoud is door indexeringen meer middelen noodzakelijk.
     5.2. Huidige nieuwwaarde lichtmasten en armaturen.
De totale vervangingswaarde van de lichtmasten en armaturen bedraagt in 2016 circa € 12,5 miljoen
en op 31 december 2021 circa € 16,11 miljoen. Dit bedrag is onder te verdelen in:
Armaturen                        € 7,98 miljoen
Lichtmasten                      € 8,13 miljoen
In punt 5.1.2 worden de lichtbronsoorten nader toegelicht.
     5.3. Huidig contract en de nieuwe Europese aanbesteding na 31 december 2025.
Het huidige beheerplan “Helder licht op Roermond” geeft zicht op het onderhoud, aanleg, kwaliteit en
kosten van de openbare verlichting in Roermond. Dit contract tussen gemeente Roermond en Spie
loopt dit op 31 december 2025 af. Vanaf 1 januari 2026 zal er dus een nieuwe aannemer bekend zijn.
Naar verwachting zal deze aanbesteding in december 2024 afgerond zijn via een Europese
aanbesteding. De aannemer heeft dan een jaar de tijd om zich te kunnen voorbereiden op ’t nieuwe
contract, dat per 1 januari 2026 in werking treed.
     5.4. Maatregelen voortvloeiende uit Beleidspunt.
De Beleidspunt zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn vertaald naar de volgende 4 belangrijkste
maatregelen. Achter iedere maatregel staat met een “x” aangegeven aan welke Beleidspunt de
maatregelen invulling geven.
                                                   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                              Benodigd budget uitgewerkt per scenario.
 Te nemen maatregelen.
                                                                                 A: Verlichtingskwaliteit   B: Installatiekwaliteit   C: Energiebesparing   D: Duurzaamheid
 1: Vervangen armaturen en de versnelde uitvoer naar LED verlichting.            X                             X                        X                     X
 Alle armaturen welke ouder zijn dan 20 jaar worden binnen de
 beleidsperiode vervangen voor duurzame LED verlichting met
 dimmogelijkheid. Buiten het vervangen van armaturen een programma
 opstellen voor een versnelde uitvoer naar LED verlichting
 2: Vervangen van masten                                                         X                             X                                              X
 Alle masten welke ouder zijn dan 40 jaar worden geïnspecteerd. Als de
 gebruikslevensduur van de masten bereikt is, worden deze masten binnen
 de beleidsperiode geïnspecteerd en eventueel, zo nodig, vervangen.
 3: Aanpassen aan richtlijnen in de Nieuwe Praktijk Richtlijn 13201-1.           X                             X                        X                     X
 Verlichting aanpassen aan de nieuwe richtlijn 2018 openbare
 verlichtingsnorm van NSVV.
 4: Herinvesteren versoberen onderhoudskosten, door LAAS                         X                             X                        X                     X
 Beheerskosten versoberen en inzetten voor extra vervangingen.
Per subhoofdstukken worden vervolgens de bovenstaande maatregelen verder uitgewerkt.
        5.4.1.Vervangen van armaturen en de versnelde uitvoer naar LED verlichting.
Wij gaan de PLL armaturen die 20 jaar of ouder zijn vervangen door LED met dimmogelijkheid. De
prioriteit ligt hierbij op de oudste PLL verlichting. Doordat PLL lampen niet meer verkrijgbaar zijn (op
zich energie efficiënte lichtbron) door Europese regelgeving is vervanging door LED verlichting
noodzakelijk. Daarnaast wordt voorgesteld om een versnelde uitvoer/programma van de verledding in
Roermond.
        5.4.2.Vervangen van lichtmasten/achterstallig onderhoud
Alle masten welke ouder zijn dan 40 jaar worden jaarlijks geïnspecteerd. Als de gebruikslevensduur
van de masten bereikt is worden deze masten binnen de beleidsperiode vervangen.
        5.4.3.Inspectie overspanverlichting
In de Roermondse binnenstad zijn circa 143 st. overspanverlichting welke extra zorg verdient in
verband met het veiligheidsaspect voor het elektrotechnisch gedeelte, anderzijds bouwkundig deel.
De overspanverlichting wordt jaarlijks visueel geïnspecteerd op afwijkingen. Deze visuele controle
door Spie kost circa € 3.000,-- per jaar.
Ook worden 5-jaarlijks, door een specialistisch bedrijf, de muurankers gecontroleerd. Kosten per jaar
voor deze specialistische keuring zijn € 9.000,--/jaar, totaal € 45.000,-- in 5 jaar.
Deze kosten voor controles van de overspanverlichting voor het bouwkundig deel worden separaat
aangeboden en zijn niet in het beheer opgenomen van Spie.
                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                              Benodigd budget uitgewerkt per scenario.
          5.4.4.Aanpassen aan de Nieuwe Praktijk Richtlijn 13201-1.
Vanaf 2018 is voor nieuwe verlichtingsinstallaties ontworpen volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn,
de NPR 13201-1, de vervanger voor de Nederlandse Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-
2011). In deze nieuwe richtlijn worden verlichtingsklassen voor de wegverlichting gedefinieerd in
relatie tot de visuele behoeften van de weggebruikers. Ze worden in verband gebracht met de
technische aspecten van weggebruik en verkeersgedrag in verschillende verkeerssituatie. Op basis
van de functies en kenmerken van de openbare ruimte worden de kwaliteitscriteria van de openbare
verlichting en de verlichtingsniveaus bepaald. Deze hebben betrekking op de verlichtingssterkte en de
gelijkmatigheid van de verlichting, de verblindingshinder en de voor de sociale veiligheid noodzakelijke
gezichtsherkenning.
          5.4.5.Milieukundige onderzoeken conform CROW publicatie 400.
Voordat werkzaamheden mogen uitgevoerd worden in de openbare ruimte dient bekend te zijn wat de
milieukundige kwaliteit is van de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Middels
een bodemonderzoek wordt deze milieukundige kwaliteit onderzocht.
     5.5. Light as a Service (L.A.A.S.)
Door middelen binnen het bestaande onderhoudspakket anders aan te wenden is de gemeente
Roermond in staat om rendement te behalen zonder extra investeringen (Budgetneutraal) zonder dat
dit ten koste gaat van de kwaliteit van de ogenbare verlichting.
     5.6. Energiebesparing in relatie tot het Energieakkoord.
Voor de openbare verlichting wordt in het Energieakkoord 2013 en 2020 gestreefd naar een versnelde
renovatie van het huidige, grotendeels verouderde OVL-areaal in Nederland. Het Energieakkoord
2020 heeft daarnaast de volgende doelstelling:
     • Ten opzichte van 2013, 20% besparing leveren in 2020
     • Ten opzichte van 2013, 50% besparing leveren in 2030
     • In 2020 is minimaal 40% van het bestaande OVL-areaal in voorzien van slim
          energiemanagement en energiezuinige (LED-) verlichting
Jaarverbruik Roermond OVL 2013 = 3.619.442 kWh
Jaarverbruik Roermond OVL 2017 = 2.931.342 kWh (ingang beheerplan “Helder licht op Roermond”
Jaarverbruik Roermond OVL 2021 = 2.637.546. kWh
          Doelstelling:   20% Energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2013 = 487.151 kWh
In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat gemeente in 2020, 20% energie zouden besparen
op de openbare verlichting. Deze doelstelling heeft de gemeente op dit onderdeel ruim gehaald met
27,84%.
        De doelstelling om 20% energie te besparen is wel behaald.
                    Afname Energieverbruik openbare verlichting in kWh, zie 5.2.2
                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                             Benodigd budget uitgewerkt per scenario.
    5.7. Besparing Energiekosten
Door toepassing van Ledverlichting nemen de energiekosten af.
Cumulatieve besparing Energiekosten
Absolute en cumulatieve besparing energie, zie 6.4.1
Jaarverbruik Roermond OVL 2017 = 2.931.342 kWh (ingang beheerplan “Helder licht op Roermond”
Jaarverbruik Roermond OVL 2021 = 2.637.546. kWh
Het energie verbruik is in de periode 2017 en 2021 met 293.796 kWh verminderd.
Rekening is gehouden met een gemiddeld prijsniveau in de periode van 2017 tot ten met 2021.
        Totaal is in de periode 2017 tot en met 2021, € 33.077,43 aan energiekosten bespaard
                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                 Organisatie beheer (globaal inzicht)
6. Organisatie beheer (globaal inzicht)
     6.1. Wat in eigendienst
Door de gemeentelijke eigendienst worden de volgende zaken uitgevoerd:
     • Beoordeling offertes
     • Beoordeling lichtplannen
     • Meldingen doorgeven
     • Toezicht houden op contract Spie
     • Directievoering op contract Spie.
     6.2. Wat is weggezet in contracten.
Spie voert in het kader van de overeenkomst “Addendum op de voorwaarden voor de levering van
diensten ten behoeve van de openbare verlichting” d.d. 7 maart 2017, werkzaamheden en diensten uit
ten behoeve van de openbare verlichting. Deze werkzaamheden bestaan uit het beheer en onderhoud
van het gemeentelijke openbare verlichtingsareaal met inbegrip van preventief en correctief
onderhoud, aanleg en modernisering van het areaal, enginering nieuwe aanleg en het adviseren van
de gemeente ten aanzien van het te voeren beleid en het doen van voorstellen in dat verband.
     6.3. Inspecties- en controle areaal.
Inspecties- en controles worden volgens het huidige beheerplan als volgt opgepakt:
    - Eigen waarnemingen/schouwen door Spie en gemeente (inspectie en controle in de
        avonduren)
    - Opleveringen projecten zoals LAAS en civieltechnische projecten (controle, gemeente en Spie)
    - 2 maal per jaar een lampcontrole in avonduren door Spie
    - Schilderen lichtmasten en uithouders om de 13 jaar waarbij de toestand van de lichtmast ook
        wordt bekeken
    - Kwaliteit beoordeling lichtmasten, door Spie
    - Meldingen burgers via gemeente, zogenaamde MOR meldingen. Deze meldingen worden door
        gezet naar de portal van Spie
     6.4. Keuzes in areaalbeheergegevens.
De gemeente beschikt over een beheersysteem (portal van Spie) hetgeen een internetapplicatie is
waarmee het volledige storingen/schade proces door de gemeente kan worden aangestuurd en
worden gevolgd.
In het beheersysteem vindt men onder andere de volgende elementen terug:
    - Lichtmastnummer
    - Locatie, zoals gemeente, huisnummer
    - Materiaal, specificatie
    - Fabricaat, zoals type, plaatsingsdatum
    - Schilderdatum lichtmast
    - Brandrooster
    - Datum melding storing
    - Hersteldatum storing
De onderstaande werkzaamheden kunnen met behulp van het beheersysteem worden uitgevoerd:
    - Het registreren en bijhouden van het digitale OV bestand van de openbare verlichting.
                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                              Organisatie beheer (globaal inzicht)
- Het muteren van geplaatste, verwijderde masten en armaturen en/of lampen in het OV
  bestand.
- Het verzorgen van statische gegevens uit het statistiekbestand.
- Het bijhouden van de “bolletjestekening” (locatie aanduiding lichtmasten)
- Het melden van storingen welke door Spie opgepakt worden en of doorgegeven naar de
  netwerkbeheerder Enexis. Zie bijlage 04.
- Doorgeven opgestelde vermogens/verbruik naar Enexis voor verrekening energiekosten
                                             28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                     Behaalde resultaten van ‘t huidig beheer en onderhoudscontract.
7. Behaalde resultaten van ‘t huidig beheer en
    onderhoudscontract.
De behaalde resultaten zijn:
    7.1. LAAS programma: Budget-neutraal masten en armaturen vervangen
Hierin is het volgende gerealiseerd:
➢ 611 lichtmasten vervangen
➢ 4783 armaturen vervangen door een dimbaar LED-armatuur (ca. 30% van de armaturen is
    vervangen door LED)
➢ Besparing op onderhoudskosten na 10 jaar, zie bijlage 2
➢ Absolute besparing onderhoudskosten                                   € 69.000,--
➢ Cumulatieve besparing onderhoudskosten                                € 379.500,--
    7.2. Besparing op energiekosten na 10 jaar (direct voordeel gemeente).
➢   Absolute besparing onderhoudskosten                                 € 27.600,--
➢   Cumulatieve besparing onderhoudskosten                              € 379.500,--
    7.3. Forse besparing op exploitatiekosten (Energie & Onderhoud) na 10 jaar.
➢   Absolute besparing Energie- en onderhoudskosten                     € 96.600,--
    7.4. Besparing op energieverbruik en energiekosten in de periode 2017 t/m 2021.
➢   Energiebesparing in 2021 = 487.151 kWh hetgeen resulteert in € 33.077,43 besparing aan
    energiekosten.
    7.5. Reductie CO2 periode 2013 t/m 2021.
➢   Milieu wordt met 981.876 kg CO2 minder belast. Dit is gelijk aan een reductie van ca. 584
    woningen. De reductie van CO2 is onderdeel van ‘t Klimaatakkoord van Parijs.
    7.6. Doelstelling Energieakkoord.
➢   Doelstelling: 20% Energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2013 = 487.151 kWh
➢   In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat gemeente in 2020, 20% energie zouden
    besparen op de openbare verlichting. Deze doelstelling is ruim gehaald met 27,84%.
    7.7. Moderniseren OVL-areaal.
➢   Dit wordt behaald door het toepassen van LED verlichting. Daarnaast wordt momenteel
    onderzocht of een versnelde verledding mogelijk en wenselijk is. Hierdoor kan een grotere
    energiebesparing worden gehaald met bijkomstig ook de CO2 besparing welke hierdoor bepaald
    wordt.
    7.8. Minder klachten en of storingen.
➢   Door het toepassen van LED verlichting wordt deze doelstelling behaald. Als indicatie zijn er 1900
    storingen geweest in 2016. In 2021 zijn deze teruggedrongen tot 1379 storingen.
                                                  29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                   Evaluatie, verschillen en aanbevelingen beheerplan.
8. Evaluatie, verschillen en aanbevelingen
     beheerplan.
In 2017 is het beheerplan “Helder licht op Roermond” in uitvoering gekomen. Dit was de opvolger van
het in 2008 vastgestelde Beheerplan Openbare Verlichting. Vanaf 2017 is er gestart met de
gestructureerde aanpassing van de openbare verlichting. Per straat is de mast en of
armatuurvervanging onderzocht. Door de juiste keuze van de vervangende verlichting op het vereiste
niveau conform de toenmalige richtlijn van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV).
Vanaf 2018 zijn richtlijnen omschreven in de Nieuwe Praktijk Richtlijn 13201-1 aangepast die zijn
opgesteld om de verlichtingskwaliteit aan te geven.
Nieuwe armaturen worden voorzien van energiezuinige lichtbronnen (LED en dimbaar), terwijl de te
gebruiken masten en armaturen passen binnen het gemeentelijk overeengekomen standaardpakket.
     8.1. Beleidspunt beheerplan 2023 tot 2032.
Het beheerplan “Helder licht op Roermond” en dit nieuwe beheerplan “Zicht op helder licht” geeft een
beeld op het onderhoud, aanleg, kwaliteit en kosten van de openbare verlichting in Roermond.
Overeenkomsten in deze beheersplannen is dat de openbare verlichting sober en doelmatig ingericht
wordt. Versobering van onder meer grondspots en de vraag voor de vervanging van PLL en
conventionele verlichtingen zijn van groot belang om ook vanuit energiebesparing wordt opgepakt en
uitgevoerd. In dit beheerplan “Helder licht op Roermond” wordt extra ingezet naar een versnelde
uitvoer naar LED.
     8.2. Aanbevelingen
Vervangen PLL lampen.
Vanaf 24 februari 2023 mogen geen conventionele PLL verlichtingen meer geproduceerd worden. Op
1 september 2021 werden twee EU-verordeningen aangescherpt: de SLR wetgeving en RoHS-richtlijn
waaruit deze maatregel voortvloeit. Zie bijlage 1.
Het vervangen PLL verlichtingen, wordt door Europese regelgeving, een zaak waaraan de gemeente
Roermond ook aan gaat werken. Het betreft voor Roermond 7833 armaturen met PLL lampen.
Vervangen van conventionele verlichting.
Daarnaast zijn nog ca. 2500 armaturen met een conventionele verlichting, welke ook gefaseerd
vervangen dienen te worden door LED verlichting. Gefaseerde uitvoering heeft als voordeel dat er
geen restlevensduur van armaturen wordt verspild door het vroeger dan de technische levensduur
vervangen van het armatuur. Dit in kader van duurzaamheid, verspillen grondstoffen en kosten.
Voordeel is dat men bij een z.s.m. vervanging meteen profiteert van de besparingen en toekomstige
indexacties. Momenteel wordt onderzocht of een versnelde verledding mogelijk is.
Energiebesparing.
Vanuit energiebesparingen voor conventionele en PLL verlichtingen (circa 10.000 armaturen) is het
wenselijk om deze door LED verlichting te vervangen. Om de 3 bovenstaande punten is het van
belang om een versnelling uit te voeren in de verledding van het areaal in Roermond.
     8.3. Europese aanbesteding openbare verlichting.
Vanaf 31 december 2025 loopt het contract tussen gemeente Roermond en Spie af. Vanaf 1 januari
2026 zal er een nieuwe aannemer bekend zijn om het onderhoud, aanleg van de openbare verlichting
uit te voeren.
                                                   30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                           Bijlage 01:                              SLR en RoHS-richtlijn.
Bijlage 01: SLR en RoHS-richtlijn.
SLR en RoHS-richtlijn
De verlichtingsmarkt zal in 2021 een aantal fundamentele veranderingen ondergaan. Deze
veranderingen worden in gang gezet door de nieuwe EU-verordening 2019/2020 betreffende
verlichting (Single Lighting Regulation - SLR) en de nieuwe EU-verordening 2019/2015 betreffende
energie-etikettering (Energy Label Regulation - ELR). Het doel is het milieu te beschermen, de
bescherming van de gebruiker te vergroten en de duurzaamheid van producten te verbeteren.
In de verordeningen wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen modules, lampen en
verlichtingsarmaturen. In plaats daarvan verwijzen zij alleen naar lichtbronnen. De energie-efficiëntie
zal daarom bijvoorbeeld alleen voor de lichtbron worden geëvalueerd. Relevante productkenmerken
zullen worden gedocumenteerd in de EPREL-databank (European Product Database for Energy
Labeling). Op basis van de bereikte energie-efficiëntie zal elke lichtbron een nieuwe classificatie en
een nieuw label tussen A en G krijgen. Bovendien zullen sommige producten in de EU niet langer op
de markt mogen worden gebracht. Vanaf september 2021 is dit van toepassing voor R7s
halogeenlampen > 2700 lm en laagvolthalogeenlampen met lampvoet GU4/GU5.3 en G53. T8-
fluorescentielampen in 60/120 en 150 cm zullen vanaf september 2023 worden uitgefaseerd.
De belangrijkste veranderingen samengevat:
          •   Alle lichtbronnen zullen overeenkomstig de voorschriften worden geëvalueerd.
          •   De verpakking en de grafische vormgeving zullen enigszins worden aangepast.
          •   Alle lichtbronnen zullen worden opgenomen in de EPREL-databank voor de hele EU.
          •   Er komt een nieuw energie-efficiëntielabel met een nieuwe schaal. A++ tot E wordt A tot G.
          •   Bestaande producten mogen tot maart 2023 zonder labelaanpassing worden verkocht.
SLR: nieuwe definitie van een lichtbron
Een lichtbron is een elektrisch werkend product dat wit licht uitstraalt. Dit kan een lamp, een module of
een armatuur met volledig geïntegreerde componenten zijn. Armaturen kunnen bestaan uit een
lichtbron (volledig geïntegreerde armatuur) of kunnen een of meer lichtbronnen bevatten (bevattend
product).Alle lichtbronnen die vanaf 1 september 2021 op de markt worden gebracht, moeten een
nieuw energie-efficiëntielabel krijgen overeenkomstig de verordening.
Nieuwe labels: van A naar G
Overeenkomstig EU-verordening ELR 2019/2015 moeten alle lichtbronnen vanaf 1 september 2021
worden opgenomen in de Europese EPREL-databank wanneer zij zullen worden beoordeeld en
opnieuw worden geëtiketteerd op basis van onder meer ecologische en duurzame aspecten. Alle
lichtbronnen zullen dus opnieuw worden geclassificeerd. De QR-code op het nieuwe energy-label
label linkt naar verdere informatie, waaronder de productgegevens van de fabrikant die zijn
opgeslagen in de EPREL-databank. Er is een overgangsperiode van 18 maanden. Lichtbronnen die
uiterlijk 31 augustus 2021 op de markt zijn gebracht, mogen tot 1 maart 2023 met hun oude labels
worden verkocht. Vanaf maart 2023 moeten deze producten opnieuw worden geëtiketteerd. Met
betrekking tot het label zijn er uitzonderingen voor onder andere noodverlichting, lichtbronnen op
batterijen en armaturen met vervangbare lichtbronnen. Voorschriften zoals SLR/ELR zijn een
uitdaging voor groothandelaars, installateurs en projectplanners, daarbij is het hebben van een
betrouwbare partner echt een pluspunt.
                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                Bijlage 02:                    Nederlandse Praktijk Richtlijn 2018, NSVV
Bijlage 02: Nederlandse Praktijk Richtlijn 2018,
     NSVV
Wat is de NPR 13201?
De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 13201-01: 2017 is uitgebracht met als doel een uitgangspunt
te bieden bij het toepassen van openbare verlichting. De NPR geeft richtlijnen om een keuze te maken
in verlichtingskwaliteit. De verschillende verlichtingsklassen geven aan waaraan de verlichting behoort
te voldoen.
Verlichtingsklassen M, C en P
In de NPR 1320-01 wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verlichtingsklassen: M, C en P. Elke klasse
verwijst naar de gebruiker van de openbare ruimte; gemotoriseerd (Motorised), Conflict en voetganger
(Pedestrian). Elke verlichtingsklasse bestaat uit 6 verschillende opties met elk verschillende eisen aan
de verlichting.
De verlichtingsklasse wordt bepaald met behulp van verschillende determineertabellen. In deze
tabellen staan parameters die elk een weegfactor hebben. De som van alle weegfactoren bij elkaar
(SWF) bepaald welke verlichtingsklasse aangehouden dient te worden.
Parameters die in elke klasse terug komen zijn:
-    Maximaal toegestane snelheid
-    Verkeersintensiteit (uitgedrukt in % van rijstrookcapaciteit)
-    Verkeerssamenstelling (van alle weggebruikers tot enkel motorvoertuigen, trams en bromfietsen)
-    Geparkeerde voertuigen
-    Omgevingsluminantie (variërend van extreem veel, dynamisch in intensiteit en kleur tot een
normale (woon)straat)
Daarnaast worden er nog specifieke parameters per verlichtingsklasse gesteld.
Verlichtingseisen
De verlichtingsklassen geven de verlichtingseisen aan voor elk van de verschillende gebieden in de
openbare ruimte. Deze verlichtingseisen bestaan (vaak) uit waardes voor luminantie,
verlichtingssterkte en gelijkmatigheid naast specifieke eisen per klasse. Voordat we verder gaan met
de eisen per verlichtingsklassen worden hieronder eerst deze begrippen uitgelegd.
Wat is Luminantie?
                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                 Bijlage 02:                   Nederlandse Praktijk Richtlijn 2018, NSVV
Met luminantie wordt de helderheid van de verlichting uitgedrukt. Deze wordt gemeten in candela per
vierkante meter. De luminantie is afhankelijk van veel factoren, onder andere de kijkhoek, de
reflectiefactor van een object en de reflectiefactor van de ruimte.
Wat is lichtsterkte.
De verlichtingssterkte geeft aan hoeveel licht er op een bepaald oppervlak valt. Dit wordt gemeten in
lux. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale (gemeten op het wegdek) en verticale
verlichtingssterkte.
Wat is gelijkmatigheid.
In technische termen betekent de gelijkmatigheid: de verhouding van de minimale tot de gemiddelde
verlichtingssterkte op een oppervlak. In de praktijk betekent dit de mate waarin licht verdeeld wordt in
een ruimte. Bij een laag getal is er een lage gelijkmatigheid en spreken we van ‘lichtvlekken’. Bij een
hoge gelijkmatigheid is alles egaal verlicht.
Verlichtingsklasse M
Verlichtingsklasse M stelt eisen aan de verlichting voor weggebruikers op doorgaande wegen. Deze
verlichtingsklasse is van toepassing op diverse wegen behalve (brom)fietspaden.
Verlichtingsklasse M stelt eisen aan de gemiddelde wegdekluminantie (Lgem gemeten in candela’s per
vierkante meter) en de gelijkmatigheid.
Voor gelijkmatigheid worden er twee eisen gesteld:
·     Een maximum aan U0
·     Een minimum aan U1
U0 is de absolute gelijkmatigheid tussen de kleinste en de gemiddelde waarde van de luminantie, U1 is
de langsgelijkmatigheid (verhouding tussen de laagste en hoogste wegdekluminantie, in één lijn over
het midden van de rijstrook).
Verder worden er specifieke eisen gesteld over de bermfactor EIR. Deze factor zegt iets over de
horizontale verlichtingssterkte op een aanliggende strook buiten de rand van een rijbaan, en de
drempelwaardeverhoging TI. Die geeft aan welke contrastwaarde van een object nodig is om het nog
net zichtbaar te laten zijn bij aanwezigheid van hinderlijke verblinding.
                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                Bijlage 02:                   Nederlandse Praktijk Richtlijn 2018, NSVV
Verlichtingsklasse C
Er wordt gebruik gemaakt van verlichtingsklasse C als verkeersstromen elkaar kruisen of in contact
komen met zones die gebruikt worden door voetgangers, fietsers en andere weggebruikers. Denk bij
conflictzones aan kruispunten, rotondes en oversteekplaatsen. Er is in deze zones een verhoogd
risico op botsingen.
Om de veiligheid in de conflictzone te garanderen, dient de verlichtingssterkte zeker niet lager te zijn
dan die van de hoogste verlichtingsklasse van de aansluitende weg of wegen. Aanbevolen wordt om 1
stap hoger te gaan in de verlichtingsklasse. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de overgang
van verlichtingsklasse C naar verlichtingsklasse M met een speciale formule.
Verlichtingsklasse C stelt eisen aan de horizontale verlichtingssterkte van het wegdek (Egem gemeten
in lux) en de algemene gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte Uh (verhouding tussen de kleinste en
de gemiddelde waarde van de verlichtingssterkte).
Verlichtingsklasse P
De eisen in verlichtingsklasse P zijn afgestemd op de visuele behoeftes van weggebruikers op voet-
en fietspaden en gebruikers van gemotoriseerde voertuigen met lage snelheden. Deze
verlichtingsklasse stelt eisen aan de verlichting om de veiligheid te vergroten. Er wordt hierbij
onderscheid gemaakt tussen persoonlijke veiligheid en sociale veiligheid. Persoonlijke veiligheid zorgt
ervoor dat voetgangers en fietsers obstakels of andere gevaren tijdig zien. Sociale veiligheid gaat over
het in kunnen schatten van de vriendelijke of minder vriendelijke intenties van een medeweggebruiker.
In zones waar verlichtingsklasse P wordt toegepast moeten weggebruikers zich ook goed kunnen
oriënteren. Belangrijk onderdeel van oriëntatie is gezichtsherkenning. Daarom wordt er in deze
verlichtingsklasse onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale verlichtingssterkte.
                                                    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 02:    Nederlandse Praktijk Richtlijn 2018, NSVV
            35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                           Bijlage 03:                              Wet- en regelgeving
Bijlage 03: Wet- en regelgeving
De openbare verlichting moet ook voldoen aan kaders die daarvoor gesteld zijn in diverse wet- en
regelgeving. Indien nieuwe wet- en regelgeving van kracht wordt gedurende de looptijd van het
beheerplan is deze hiermee deze automatisch van toepassing op het onderliggende beheerplan. Ten
tijde van het opstellen van dit beheerplan is de relevante wet- en regelgeving te onderscheiden in:
o         Nederlands Burgerlijk Recht: De wegbeheerder is in beginsel aansprakelijk voor door derden
geleden schade als de uitrusting van de weg niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven
omstandigheden gesteld mogen worden ter voorkoming van gevaar voor personen of zaken. De
wegbeheerder kan in een dergelijk geval wegens nalatigheid worden aangesproken op een
onrechtmatige daad (artikel 6:174 B.W.).
     • Elektriciteitswet: De wet omvat onder meer beheer en instandhouding van het kabelnet; de
          netbeheerder is belast met het in goede staat houden van dit net. De gemeente Roermond
          maakt voor energievoorziening van de openbare verlichting gebruik van het gereguleerde
          domein (elke lichtmast vormt een aansluiting op het elektriciteitsnet).
     • Flora en fauna wet: De wet beschermt leefgebieden van diverse planten- en diersoorten. Als
          verlichting aantoonbaar verstorend is voor bepaalde soorten, kan op basis van deze wet
          worden besloten dat de lichtbron aangepast of zelfs verwijderd moet worden.
     • Natuurbeschermingswet 2005: De wet regelt bescherming van de Nederlandse beschermde
          natuurmonumenten en wetlands en van de Europese Natura-2000gebieden.
     • Wegcategorisering: Het wegennet in Nederland is ingedeeld in stroom-, gebiedsontsluitings-
          en erftoegangswegen.
Europese inbreng:
• Afvalstoffenlijst: Op basis hiervan horen gasontladingslampen tot chemisch afval, wat betekent dat
     ze via erkende verwerkingsbedrijven afgevoerd moeten worden.
• Vogel- en Habitatrichtlijn: Hierin is aangegeven welke soorten en natuurgebieden beschermd
     moeten worden. De richtlijnen zijn vertaald naar de Natuurbeschermingswet
     (gebiedsbescherming) en Flora- en fauna wet (soortbescherming)
• Milieudoelstellingen: Voortvloeiend uit het Verdrag van Kyoto is afgesproken dat uitstoot van
     broeikasgassen zoals CO2 in 2012 teruggebracht is tot 6% en in 2020 tot 20% onder het niveau
     van 1990. Tevens is afgesproken dat in 2020 20% van de verbruikte energie afkomstig moet zijn
     uit duurzame bronnen.
• CENELEC: Voor masten en armaturen worden binnen CEN (Comité Européen de Normalisation)
     en CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) Europese normen opgesteld.
     Voor een aantal producten geldt dat deze aan één of meerdere Europese Richtlijnen moeten
     voldoen. Deze producten mogen alleen dan op de markt worden gebracht als ze voorzien zijn van
     een CE-markering, welke aangeeft dat aan de relevante Europese Richtlijnen is voldaan. Het is
     dan ook verstandig, dat in het beleid van de gemeente is opgenomen dat alleen producten met dit
     CE-markering worden toegepast.
Technische eisen zoals ontwerprichtlijnen en constructie-eisen voor verlichtingen:
     • Richtlijn OVL 2011 Deze richtlijn is door de NSVV (zie paragraaf 3.5) in het leven geroepen en
          geeft kaders weer voor het ontwerpen van verlichting in de openbare ruimte. Zie voor een
          uitwerking de onderstaande alinea en bijlage 2. De Richtlijn Openbare Verlichting 2011
          (ROVL-2011), is opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en
          tot stand gekomen op verzoek van de Taskforce Verlichting, ondersteund door Agentschap
                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                           Bijlage 03:                               Wet- en regelgeving
         NL. De richtlijn is bedoeld voor beheerders (eigenaren), zoals Rijkswaterstaat, provincies,
         gemeenten, waterschappen en overige beheerders van openbare terreinen en wegen, dan
         wel personen en organisaties die deze beheerders ondersteunen. De ROVL-2018 is de
         vervanger van de in 2011 uitgebrachte NPR 18.201-1.
Allereerst beschrijft de ROVL-2018 verschillende aspecten om te komen tot de keuze om
daadwerkelijk te gaan verlichten. Dit onderdeel van de richtlijn mag niet als prestatienorm worden
beschouwd, maar als beleidskeuze. Als uit deze afweging de keuze “verlichten” wordt gemaakt, dan
wordt vervolgens een systematiek beschreven om te komen tot een verlichtingsinstallatie die voldoet
aan de gevonden licht technische kwaliteitscriteria. Zie bijlage 2 voor een uitgebreide beschrijving van
de richtlijnen.
Deze nieuwe NPR 2018 13201 is de vervanger voor de ROVL-2011. De NPR lijkt qua opzet volgens
de NSVV op de ROVL2011. Deze aanbeveling heeft namelijk ten dele model gestaan voor de
ontwikkeling van de Europese norm. Inhoudelijke wijzigingen zijn o.a.:
    • Politiekeurmerk Veilig Wonen: Het keurmerk stelt onder meer eisen aan verlichting van de
         openbare ruimte en achterpaden en aan de wijze waarop beheer van de openbare ruimte
         vorm krijgt.
    • NSvV De NSvV Commissie Openbare Verlichting houdt zich bezig met het opstellen van
         richtlijnen voor goede openbare verlichting. Deze commissie is samengesteld uit
         vertegenwoordigers van de belangenverenigingen, die in dit vakgebied werkzaam zijn, zoals
         beheerders, industrie en de onderzoekswereld.
    • Daarnaast is de NSvV commissie ook gelieerd aan de NEN commissie Licht waarbij zij de rol
         van klankbord op het gebied van Europese Standaardisatie vervult. De commissie initieert het
         ontwikkelen van kennisoverdracht in de vorm van congressen en workshops en stuurt
         werkgroepen aan die Richtlijnen en Aanbevelingen ontwikkelen. Een lijst van nu actuele
         Richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van openbare verlichting is op deze site
         www.NSvV.nl te vinden.
                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                              Bijlage 04:                                Service Norm Enexis
Bijlage 04: Service Norm Enexis
Met betrekking tot het verhelpen van een storing in de ondergrondse infrastructuur voor aansluitingen
ten behoeve van Openbare Verlichting op het (geschakelde) LS-net van Enexis geldt het volgende:
1.        Een OV-storing is een door gemeente (of in haar opdracht door derden) geconstateerd feit dat
er geen voedingsspanning op het aansluitkastje (= mastzekering) van betreffende lichtmast staat. Een
OV-storing is alleen ontvankelijk als deze voorzien is van voldoende locatiegegevens.
2.        Meldingen door burgers van het niet-branden van een individuele lichtmast via het landelijke
storingsnummer 0800-9009 worden doorverwezen naar de betreffende gemeente, tenzij met deze
gemeente hierover nadere contractuele afspraken zijn vastgelegd.
3.        Meldingen door burgers van het niet-branden van meerdere lichtmasten via het landelijke
storingsnummer 0800-9009 worden als een OV-storing beschouwd als uit de gemelde gegevens
overduidelijk blijkt dat de storing gelegen is in het OV-net van Enexis.
4.        Na melding van een OV-storing via het landelijke storingsnummer 0800-9009 of direct bij de
Centrale Meldpost Storingen van Enexis of op de aan de gemeente beschikbaar gestelde website
‘OV-storingen’ zal binnen 2 uur een onderzoek gestart worden. Dit onderzoek is in eerste aanleg een
bureauonderzoek, zo nodig gevolgd door een onderzoek op locatie.
5.        Bij een OV-storing, die leidt tot een direct gevaarlijke situatie, zal Enexis binnen 2 uur na
tijdstip van melding met haar werkzaamheden starten om de gevaarlijke situatie te elimineren en de
storing (eventueel provisorisch) op te lossen. Onder direct gevaarlijke situaties wordt verstaan:
a.        een situatie waarbij elektrocutie voor derden ontstaan, doordat spanning voerende delen van
de installatie van Enexis niet meer (voldoende) beschermd zijn.
b.        een - op aangeven van de lokale politie of de gemeente- gevaarlijke verkeerssituatie als
gevolg van uitval van Openbare Verlichting op kruispunten of grote gedeelten in hoofdwegen.
c.        een –op aangeven van de gemeente- situatie ontstaat, waarbij de sociale veiligheid van de
burgers in gevaar is.
d.        een uitval van een of meerdere zogenaamde ‘ontstekingspunten’ van het OV net van Enexis
6.        Bij een OV-storing, die niet leidt tot een direct gevaarlijke situatie en waarbij 5 of meer
lichtmasten betrokken zijn, is maximaal tien werkdagen na melding de energievoorziening hersteld,
tenzij de gemeente akkoord is gegaan met een nadere planning inzake betreffende storing.
7.        Bij een OV-storing, die niet leidt tot direct gevaarlijke situaties en waarbij slechts 4 of minder
lichtmasten betrokken zijn, is maximaal vijftien werkdagen na melding de energievoorziening hersteld,
tenzij de gemeente akkoord is gegaan met een nadere planning inzake betreffende storing.
                                                        38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                             Bijlage 05:                             Beheer en onderhoud.
Bijlage 05: Beheer en onderhoud.
Om de gemeente zoveel mogelijk te vrijwaren voor aanspraken op basis van gevolgen van slechte
openbare verlichting, wordt de openbare verlichting in een goede staat onderhouden door het (laten)
verrichten van onderhoud. Daartoe moet er niet alleen een plan tot vervanging van oude en
onbetrouwbare materialen bestaan, maar tevens moeten de bestaande componenten bij gebreken
incidenteel vervangen worden en storingen worden opgelost. De gemeente is economisch eigenaar
van de verlichtingsinstallaties.
Het onderhoud kan worden opgesplitst in drie delen, t.w.:
         •          Preventief onderhoud
         •          Correctief onderhoud
         •          Vervangingen Preventief onderhoud. Hieronder verstaan we:
         •          Het schilderen van de stalen lichtmasten.
         •          Het groepsgewijs vervangen van lampen (groepsremplace). Armaturen worden
         gelijktijdig met de vervanging van de lampen gereinigd. Tevens vind gelijk inspectie plaats.
         •          Het invetten van sluitingen van de deurtjes in de masten tijdens de groepsgewijze
         lampvervangingen.
Correctief onderhoud.
Hieronder verstaan we:
         •          Het vervangen van defecte onderdelen van lichtmastcombinaties
         •          Het herstellen van storingen in het OVL-net.
         •          Het vervangen van materialen als gevolg van aanrijdingen en vernielingen.
         •          Het periodiek opnemen van de status van de lichtmastcombinaties tijdens lamp-
         vervangingsronden.
Vervangingen.
Vervangingen zijn de meest verregaande vorm van onderhoud. Enerzijds is er in dit geval sprake van
vervanging van lichtmasten en armaturen vanwege “einde levensduur”, anderzijds gaat het bij
vervangingen om grootschalige omvormingen, respectievelijk aanpassingen van de bestaande
verlichtingsmiddelen en verlichtingsniveaus om deze te laten voldoen aan het vastgestelde beleid in
dit beheerplan.
1 Storingsafhandeling
Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare verlichting dienen
ambtenaren en burgers van Roermond, politie terecht te kunnen bij het storingsmeldpunt van de
serviceprovider dat vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. Urgente
storingen die een gevaarlijke situatie veroorzaken dienen direct of uiterlijk binnen 1 uur na melding
veiliggesteld.
Iedere storings- en schademelding dient geregistreerd en afgehandeld te worden in een
beheersysteem. Bovendien dient de gemeente te allen tijde toegang te hebben tot het
beheersysteem, zodat de managementinformatie vrij beschikbaar is voor de gemeente Roermond.
Uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden vastgelegd in het beheersysteem en worden
weergegeven op een maandelijkse rapportage of via het systeem door de gemeente op te vragen zijn.
Binnen 10 werkdagen worden storingen afgehandeld.
                                                       39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                         Bijlage 05:                             Beheer en onderhoud.
Bij complexe storingen wordt door de gemeente Roermond een beroep gedaan op de technische
specialisten van de service provider. Deze verzorgt tevens opleidingen om het kennisniveau van de
reguliere betrokkenen, zowel bij de service provider als bij de gemeente Roermond te verhogen.
2 Storingsmeldpunt
Correctief onderhoud kan bij de serverprovider 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden gemeld.
Het melden kan telefonisch, per fax of per e-mail.
                  JA
                            NEE
                                JA
                            NEE
3 Ondergrondse storingen (Enexis)
Storingen in de openbare verlichting zijn te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie is een
storing in de lichtmast zelf, het zogenaamde bovengrondse deel. De tweede categorie storingen heeft
betrekking op het zogenaamde ondergrondse deel. Hieronder wordt verstaan het OV-net of de
aansluiting van de lichtmast.
De servicenormen met betrekking tot de ondergrondse storingen zijn alleen van toepassing op de
storingen in het ondergrondse deel. Voor het oplossen van de storingen in het ondergrondse deel is
Enexis Netwerk verantwoordelijk. Om de voortgang bij storingen en communicatie bij het oplossen van
OV-storingen aan het ondergrondse deel te bevorderen is er een servicenorm (zie bijlage 7)
geïntroduceerd door Enexis Netwerk. Deze servicenorm geldt voor het hele verzorgingsgebied van
                                                   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage 05:                              Beheer en onderhoud.
Enexis Netwerk en de belangrijkste element in deze norm is de communicatie tussen gemeente en
Enexis netwerk over aanmelding, prioritering en het inplannen van elke OV-storing.
Schade door aanrijdingen en vandalisme.
Ten behoeve van de schadeafhandeling worden door Ziut BV de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:
        •        Het vastleggen van schadegevallen.
        •        Het beoordelen op basis van expertise of er sprake is van schade door vernieling of
        schade als gevolg van een aanrijding.
        •        Het verzamelen van dossierstukken conform de richtlijnen van het Waarborgfonds;
        •        Het verzorgen van de aangifte en het opvragen van het proces-verbaal bij de politie.
        •        Het indienen van een kopie van het schadeaanrijdingsformulier / Europees
        schadeformulier, rapportage en een raming van de herstelwerkzaamheden aanrijdingschade.
        •        Zorg dragen voor het vervangen van alle defecte onderdelen inclusief de
        hoofdonderdelen ( mast, uithouder en armatuur ). Indien van toepassing het overzetten van
        gemonteerde bebording en / of lichtbakken, en het eventueel her nummeren van de lichtmast.
        •        In overleg treden met de directie, voor het plaatsen van een tijdelijke mast of armatuur
        indien het niet reguliere materialen betreft en het schadeherstel niet kan plaatsvinden.
        •        Het muteren in het geautomatiseerde beheersysteem.
Beheersysteem.
De gemeente beschikt over een beheersysteem hetgeen een internetapplicatie is waarmee het
volledige storingen/schade proces door de gemeente kan worden aangestuurd en worden gevolgd.
                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage 05:                            Beheer en onderhoud.
Daarnaast zijn de actuele bestandsgegevens te downloaden. Dit betekent dat te allen tijde de
belangrijkste informatie voor handen is.
In het beheersysteem vindt men de volgende elementen terug:
        •        Het lichtmastnummer.
        •        De locatie ( gemeente, plaats/kern, straat, indien bekend huisnummer type van het
        lichtpunt).
        •        Materiaal, hoogte van de lichtmast en plaatsingsdatum, status in bedrijf of niet.
        •        Fabricaat, type, aantal en plaatsingsdatum van de armatuur.
        •        Fabricaat, type, vermogen aantal en plaatsingsdatum van de lamp.
        •        Remplacedatum.
        •        Schilderdatum.
        •        Brandrooster e.d.
        •        Datum van melding storing.
        •        Datum van herstel.
De onderstaande werkzaamheden kunnen met behulp van het beheersysteem worden
uitgevoerd, t.w.:
        •        Het registreren en bijhouden van het digitale OV bestand van de openbare verlichting.
        •        Het muteren van geplaatste, verwijderde of gewijzigde masten, armaturen en/of
        lampen in het OV-bestand.
        •        Het verzorgen van statistische gegevens uit het statistiekbestand.
        •        Het bijhouden van de bolletjestekening.
        •        Het melden van de storingen.
                                                    42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 06:                            Lamptypes en lichtbronsoorten
Bijlage 06: Lamptypes en lichtbronsoorten
Lichtbronsoorten
   Lichtbron        Type           Kenmerken                         Toepassing
 Lagedruk        SOX(-E) -  zeer hoge lichtopbrengst     -    stroomwegen          ontsluitingswegen
 natriumlichtbro            (Gem.: ± 160 Lm/W)           -    categorie A en B (buiten bebouwde
 n                       -  lichtkleur oranje geel            kom)
                         -  kleurherkenning slecht
                            (Ra = 0)
                                     SOX(-E)
                 SON(-T) -  hoge lichtopbrengst (Gem.: ± -    ontsluitingswegen categorie B binnen
 Hogedruk                   100 Lm/W)                         de bebouwde kom en
 natriumlichtbro         -  lichtkleur geel kleurherkenning   wijkontsluitingswegen winkel- en
 n                          redelijk      -                   uitgaanscentra
                         -
                            (Ra = 26-40)                      (sfeer)
                                                            - parkeerterreinen
                                             43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 06:                                    Lamptypes en lichtbronsoorten
                                                                    SON(-T)
              SON
              HPLN      -
Hogedruk                    relatief lage lichtopbrengst         wordt vanwege relatief lage
Kwikdamplicht           -   (Gem.: ± 50 Lm/W) lichtopbrengst per Watt en hoge lichtkleur blauwachtig wit
bron                        milieukosten niet meer
                        -
                            kleurherkenning redelijk           toegepast in nieuwe installaties (Ra =36-55)
                                       HPLN
                TL / PL  -               hoge lichtopbrengst         buurtontsluitingswegen woonstraten
Fluorescentie                                       - (Gem.: ± 75 en woonerven fietspaden
lichtbron                -               Lm/W) - lange               parkeerterreinen in woongebied
                                         levensduur (alleen PL-
                         -                          - lichtbron)
                         -
                                                    -
                                         lichtkleur wit / warm wit
                                         kleurherkenning goed
                                         (Ra > 80)
              PL-L                                                   PL-S
              PL-E                                                   PL-T
              PL-C
                                                                TL-
                                                                    M (ANWB)
                                              44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                      Bijlage 06:                                  Lamptypes en lichtbronsoorten
 Metaal           CDO /       - CDM                                           buurtontsluitingswegen woonstraten en
 Halogeenlichtb             -                       hoge lichtopbrengst       woonerven (in mindere mate)
 ron                                                (Gem.: ± -                parkeerterreinen in woongebied
                            -
 (keramische                                        75 Lm/W)                -
 brander)                   -                       lange levensduur
                                                    lichtkleur wit    -
                                                    kleurherkenning goed
                                                    (Ra > 80)
                     CDM-TD
                     CDM-TT                                                   CDM-T
Cosmopolis -           CPO       -     hoge lichtopbrengst (Gem.: ± -        buurtontsluitingswegen
Metaal                                100 Lm/W)                       -      woonstraten en woonerven (in
Halogeenlichtbron                -   lichtkleur wit                          mindere mate)
(keramische brander)             -    kleurherkenning goed (Ra >      -      parkeerterreinen in
                                      80)                                    woongebied
                                   -     10% grotere afstanden tussen de LM mogelijk.
                                                  CPO
LED                    FORTIMO/    -      hoge lichtopbrengst (Gem.: ± -        buurtontsluitingswegen
                       RETROLED          100 Lm/W)                        -     woonstraten en woonerven
                                   -     lichtkleur wit         -       fietspaden
                                   -     kleurherkenning goed           -           parkeerterreinen in
                                          (Ra > 80)                             woongebied
                                                         45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>