<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage 5
                                          zaaknummer 103295
                                          ontvangen 11 oktober 2018

                                            Scala aan                       Toleranties         Oppervlak
                                                                                                                Schaal:      %           Gewicht:
                                                                                                                Materiaal:
RT = rijden diepte
varieert afhankelijk van de grond                                                    Datum        Name
1,4m - 1,8m                                                                Bewerkt 15.08.2016   Felix Flegler
                                                                                                                Aanwijzing:

                                                                           Getest                                     Bocholtz
                                                                            Norm


                                                                                                                Tekeningnummer:                     Blad
                                                                         Pfaffenmühlweg 86                                                          1 (A3)
                                     01 700-900 auf 800-1000 19.08.16 FF
                                                                         74613 Öhringen                               GMS II Hybrid 3V              1 von 2
                                                                         Tel: + 49 (0) 7941 / 37599
                                    Staat    Verandering      Datum Naam Fax: + 49 (0) 7941 / 959291            Gemaakt voor:     Gemaakt door:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              E
                                                                                                                                                           F

                                                                                                                                     D




                                                       Boorschroef 5,5x60 A2                                                                                                                                                                Boorschroef 5,5x60 A2
                                                       Einklem
                                                       Aluminium EN AW 6063 T66                                                                                                                             Middenklem
                                                                                                                                                                                                            Aluminium EN AW 6063 T66
                                                       Langsdrager LS
                                                       Aluminium EN AW 6063 T66
                                                       Verbinding Set LS
                                                       Aluminium EN AW 6063 T66                                                                                         Adapter
                                                                                                                                                                        Aluminium EN AW 6063 T66
                                                       Sluitschroef DIN 603 M8x30 A2
                                                       Borgmoer AEDIN 6923 M8 A4                                                                                        Langsdrager L
                                                       Houder langsdrager                                                                                               Aluminium EN AW 6063 T66
                                                       Aluminium EN AW 6063 T66                                                                                         Verbinding Set L
                                                                                                                                                                        Aluminium EN AW 6063 T66
                                                       Galvanisch trippen door gecoate
                                                       Aluminiumplaat of EPDM membraam                                                                                  Sluitschroef DIN 603 M8x30 A2
                                                                                                                                                                        Borgmoer AEDIN 6923 M8 A4
                                                                                                                                                                        Houder langsdrager
                                                                                                                                                                        Aluminium EN AW 6063 T66
            DETAIL E
          VERHOUDING 1:2



       6 kant schroef DIN 933 M12x40 A2
       Ring DIN9021 Ø13 A2 (2x)                                                                                                                                                                                                         DETAIL F
       Borgmoer AEDIN 6923 M12 A2                                                                                                                                                                                                     VERHOUDING 1:2
                                                                                                                                                                                                                     Galvanisch trippen door gecoate
6 kant schroef DIN 933 M12x40 A2                                                                                                                                                                                     aluminiumplaat of EPDM membraam
Ring DIN9021 Ø13 A2 (2x)
Ring DIN440 Ø13,5 A2 (2x)
Borgmoer AEDIN 6923 M12 A2

                                                                                                                                                                 DETAIL D
                                           Basis drager                                                                                                        VERHOUDING 1:2
                                           S355 Fvz volgens DIN 1461

                                              Verselbare Schijf
                                              S420 Fvz volgens DIN 1461                                                                                                   Scala aan                    Toleranties          Oppervlak
                                                                                                                                                                                                                                             Schaal:      1:50         Gewicht:
                                                                                                                                                                                                                                             Materiaal:


                                                                                                                                                                                                                 Datum        Name
                                                                                                                                                                                                                                             Aanwijzing:
                                                                                                                                                                                                      Bewerkt 31.01.2017    Felix Flegler
                                                  Poot
                                                  S355 Fvz volgens DIN 1461
                                                                                                                                                                                                       Getest
                                                                                                                                                                                                        Norm
                                                                                                                                                                                                                                                   Bocholtz
Vertraulich                                                Confidential
                                                           Copying of this document and giving it to others and the use of communivation of the
                                                           contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the grant                                                                                      Tekeningnummer:                      Blad
                                                           of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration                                              Pfaffenmühlweg 86                                                           1 (A3)
Gebrauchsmuster- Eintragung vorbehalten.                   of the utility model or design.
                                                                                                                                                                   01
                                                                                                                                                                                                      74613 Öhringen                               GMS II Hybrid 3V               1 von 2
                                                                                                                                                                                                      Tel: + 49 (0) 7941 / 37599
                                                                                                                                                                  Staat    Verandering   Datum   Naam Fax: + 49 (0) 7941 / 959291            Gemaakt voor:       Gemaakt door:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>