<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Akoestisch onderzoek
berekening gevelbelasting
Irmstraat 25
Simpelveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Akoestisch onderzoek
berekening gevelbelasting

Irmstraat 25
Simpelveld




Rapportnummer:                 M183754.001/JSM

Naam opdrachtgever:            CMH Holding BV

Opsteller:                     ir. J. Smeets

Datum:                         27 juli 2018
Aangepast:                     19 maart 2019




                                                 KvK 14091320
                                                 BTW 8170.53.189.B.01
                                                 Bankrekening 0115 2942 44
Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV             BIC RABONL2U
                                                 IBAN NL06 RABO 0115 2942 44

Kerkstraat 4          Kerkstraat 2
6367 JE Voerendaal    6095 BE Baexem
T (045) 575 32 55     T (0475) 459 260

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00                                Op onze dienstverlening zijn de algemene
                                                 voorwaarden van Aelmans Ruimte,
info@aelmans.com      www.aelmans.com            Omgeving & Milieu BV van toepassing die u
                                                 vindt op www.aelmans.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                M183754.001/JSM




Inhoud
1   Inleiding .............................................................................................................. 3

2   De Wet geluidhinder en het plangebied............................................................... 5
    2.1 Industrielawaai ....................................................................................................................... 5
    2.2 Spoorweglawaai ..................................................................................................................... 5
    2.3 Wegverkeerslawaai ................................................................................................................ 5
    2.4 Dove gevels............................................................................................................................. 7
    2.5 Cumulatie Wet geluidhinder .................................................................................................. 7
    2.6 Goede ruimtelijke ordening.................................................................................................... 7
    2.7 Bouwbesluit ............................................................................................................................ 8
    2.8 Gemeentelijk geluidbeleid...................................................................................................... 8
    2.9 Toepassing op de huidige situatie .......................................................................................... 8


3   Uitgangspunten................................................................................................... 9
    3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens ........................................................................................... 9
    3.2 Toegepaste correcties .......................................................................................................... 10
    3.3 Omgevingskenmerken .......................................................................................................... 10
    3.4 Waarneempunten en -hoogten............................................................................................ 11


4   Resultaten......................................................................................................... 13
    4.1 Resultaten wegverkeer ......................................................................................................... 13
    4.2 Maatregelen ......................................................................................................................... 13
    4.3 Resultaten cumulatie............................................................................................................ 14
    4.4 Karakteristieke geluidwering van de gevel ........................................................................... 14


5   Conclusie .......................................................................................................... 15
    5.1 Wet geluidhinder .................................................................................................................. 15
    5.2 Cumulatie ............................................................................................................................. 15
    5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel ........................................................................... 16


6   Bijlagen ............................................................................................................. 17




2                                   Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                                                     Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 M183754.001/JSM




1 Inleiding

  Opdrachtgever, CMH Holding BV, wenst de bestaande woon- en winkelpanden aan de Irmstraat 25
  tot 27 te Simpelveld te herontwikkelen tot drie kleinere woonhuizen. Tevens worden de
  garageboxen achterop het terrein opgeknapt en op een andere wijze ontsloten. Om dit te kunnen
  realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een
  akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving &
  Milieu BV uitgevoerd.

  In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het
  omliggende wegennet voor het jaar 2018 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit
  de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve
  geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of extra
  geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

  De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II
  volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het
  rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

  De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend; het
  betreft momenteel een bestemmingsplanprocedure waarvoor in eerste instantie een bepaling van
  de gevelbelasting aan de orde is. De berekening van de geluidwering van de gevel zal, indien nodig,
  deel uitmaken van de later te volgen procedure.

  Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.




                    planlocatie




   Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie




                                     Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                 3

                                                      Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                               M183754.001/JSM




In figuur 2 is het bouwplan weergegeven.




Figuur 2: Te toetsen plan (begane grond)




4                                  Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                                                    Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     M183754.001/JSM




2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1   Industrielawaai

      De planlocatie ligt niet binnen een zone voor industrielawaai.



2.2   Spoorweglawaai

      De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai. De ZLSM-lijn heeft namelijk geen
      zone.



2.3   Wegverkeerslawaai

      Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de
      geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties”.

      Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen
      restricties op aan het plan.

      Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de
      maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op
      het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren
      stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële
      aard.

      Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige
      maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet
      meer bedraagt dan 33 dB.

      Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende
      tabel.

        Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied                                                     dB
        Voorkeursgrenswaarde                                                                                         48 / 48
        Maximale ontheffingswaarde                                                                                   53 / 63
        Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie                               53 / 63
        Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning                                                        58 / -
        Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw                                                            58 / 68
        Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de                                          63 / -
        bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg
      Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied




                                         Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                 5

                                                          Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    M183754.001/JSM




2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied
      De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor
      wegverkeerslawaai. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

      Stedelijk gebied:              het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met
                                     uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

      Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de
                              hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover
                              liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in
                              het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

      In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in
      stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied.

2.3.2 Zones langs wegen
      In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is
      gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De
      geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

      In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

          Aantal rijstroken                             Buitenstedelijk gebied                                   Stedelijk gebied
          1 of 2                                        250 meter                                                200 meter
          3 of 4                                        400 meter                                                350 meter
          5 of meer                                     600 meter                                                350 meter
      Tabel 2: Breedte van de geluidzone


2.3.3 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder
      In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende
      resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt.
      Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:
      - 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
          70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB
          bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
      - 5 dB voor de overige wegen;
      - 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de
          artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.3.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
      Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden
      om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de
      toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:
      - bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen
          waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer
          bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III



      6                                    Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                                                            Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                             M183754.001/JSM




          bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in
          paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
      -   in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de
          representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en
          het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
           -    Zeer Open Asfalt Beton;
           -    tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
           -    uitgeborsteld beton;
           -    geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
           -    oppervlakbewerking.

      De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.



2.4   Dove gevels

      Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de
      geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende
      geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd.
      Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat
      er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn
      toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband
      met de noodzakelijk spuiventilatie.



2.5   Cumulatie Wet geluidhinder

      Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening
      gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel
      1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij
      rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen.
      Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch
      relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet
      worden toegepast.



2.6   Goede ruimtelijke ordening

      In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge
      van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-
      zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening
      inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.

      Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieu-
      kwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met
      betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.



                                 Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                 7

                                                  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        M183754.001/JSM




          Geluidklasse                                                        Beoordeling
          Lden < 50 dB                                                        goed
          Lden 50 - 55 dB                                                     redelijk
          Lden 55 - 60 dB                                                     matig
          Lden 60 - 65 dB                                                     tamelijk slecht
          Lden 65 - 70 dB                                                     slecht
          Lden > 70 dB                                                        zeer slecht
      Tabel 3: Classificering methode Miedema


      Bij een milieukwaliteit ‘goed’ of ‘redelijk’ is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de
      beoordeling ‘matig’, ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’ dient onderzocht te worden of de geluidbelasting
      doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen.



2.7   Bouwbesluit

      Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een
      verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum
      van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de
      Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de
      uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil
      tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB.
      Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een
      zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.



2.8   Gemeentelijk geluidbeleid

      Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.



2.9   Toepassing op de huidige situatie

      In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante
      geluidbronnen.

          Bron                                      Eigenschappen                                  Toe te passen regel
          Dr. Ottenstraat, Irmstraat                Stedelijk gebied                               Zonebreedte: 200 meter
          westelijk van Dr. Ottenstraat             Snelheid: 50 km/uur                            Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB
                                                    Aantal rijstroken: 2                           Max. ontheffingswaarde: 68 dB
          Irmstraat oostelijk van Dr.               Snelheid: 30 km/uur                            -
          Ottenstraat, Nieuwe Gaasstraat            Aantal rijstroken: 2                           -
      Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen




      8                                Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                                                        Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     M183754.001/JSM




3 Uitgangspunten

3.1   Gebruikte wegverkeersgegevens

      De verkeersgegevens met betrekking tot de Irmstraat, Doctor Ottenstraat en Nieuwe Gaasstraat zijn
      verkregen van de gemeente Simpelveld. Deze gegevens zijn te vinden in bijlage 5. Het betreft
      gegevens uit de verkeersmilieukaart van de jaren 2020 en 2030. De overige al dan niet gezoneerde
      wegen zijn niet meegenomen daar ze te ver weg liggen, veel afscherming genieten van omliggende
      bebouwing of qua verkeersintensiteit akoestisch niet relevant zijn. Deze wegen voldoen aan de
      voorkeursgrenswaarde en hebben geen (negatieve) invloed op het woon- en leefklimaat.

      In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2018 + 10 jaar na realisatie = 2028. De
      intensiteiten zijn geïnterpoleerd.

      Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten
      (worst-case gebaseerd op het jaar 2030) van de betreffende wegen zijn weergegeven in de tabellen
      5 t/m 8. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in bijlage 2.

        Doctor Ottenstraat
        Maximum snelheid                   50 km/uur
        wegdektype                         referentiewegdek
        Etmaalintensiteit 2020             2.260 motorvoertuigen
        Etmaalintensiteit 2030             2.150 motorvoertuigen
        Etmaalintensiteit 2028             2.172 motorvoertuigen
                                                  Dag (%)                                    Avond (%)              Nacht (%)
        Gemiddeld per uur                           6,56                                       4,03                   0,65
        Licht verkeer                               94,82                                      97,75                 95,35
        Middelzwaar verkeer                         4,00                                       1,91                   4,05
        Zwaar verkeer                               1,18                                       0,34                   0,60
      Tabel 5: Verkeersgegevens op de Doctor Ottenstraat


        Irmstraat (ten westen van Dr. Ottenstraat)
        Maximum snelheid           50 km/uur
        wegdektype                 referentiewegdek
        Etmaalintensiteit 2020     2.654 motorvoertuigen
        Etmaalintensiteit 2030     2.540 motorvoertuigen
        Etmaalintensiteit 2028     2.563 motorvoertuigen
                                           Dag (%)                                           Avond (%)              Nacht (%)
        Gemiddeld per uur                   6,56                                               4,02                   0,65
        Licht verkeer                       94,04                                              97,36                 94,55
        Middelzwaar verkeer                 4,80                                               2,30                   4,86
        Zwaar verkeer                       1,16                                               0,34                   0,59
      Tabel 6: Verkeersgegevens op de Irmstraat (ten westen van Dr. Ottenstraat)




                                        Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                  9

                                                         Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      M183754.001/JSM




           Irmstraat (ten oosten van Dr. Ottenstraat)
           Maximum snelheid           30 km/uur
           wegdektype                 referentiewegdek
           Etmaalintensiteit 2020     1.134 motorvoertuigen
           Etmaalintensiteit 2030     1.096 motorvoertuigen
           Etmaalintensiteit 2028     1.104 motorvoertuigen
                                              Dag (%)                                         Avond (%)              Nacht (%)
           Gemiddeld per uur                    6,57                                            4,00                   0,65
           Licht verkeer                       92,94                                            96,8                  93,38
           Middelzwaar verkeer                  6,02                                            2,90                   6,09
           Zwaar verkeer                        1,04                                            0,31                   0,53
      Tabel 7: Verkeersgegevens op de Irmstraat (ten oosten van Dr. Ottenstraat)


           Nieuwe Gaasstraat
           Maximum snelheid                 30 km/uur
           wegdektype                       referentiewegdek
           Etmaalintensiteit 2020           424 motorvoertuigen
           Etmaalintensiteit 2030           398 motorvoertuigen
           Etmaalintensiteit 2028           403 motorvoertuigen
                                                   Dag (%)                                    Avond (%)              Nacht (%)
           Gemiddeld per uur                         6,54                                       4,06                   0,64
           Licht verkeer                             96,13                                      98,33                 96,53
           Middelzwaar verkeer                       2,99                                       1,42                   3,03
           Zwaar verkeer                             0,87                                       0,25                   0,44
      Tabel 8: Verkeersgegevens op de Nieuwe Gaasstraat




3.2   Toegepaste correcties

      Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes. Er hoeft ter hoogte van
      het plangebied dan ook geen optrekcorrectie te worden toegepast. Conform de verkeersgegevens,
      zoals deze door de gemeente Simpelveld zijn verstrekt heeft de Nieuwe Gaasstraat een
      hellingpercentage van 6,5. Gezien de lage intensiteit en de 30 km/uur-zone heeft dit echter geen
      enkele invloed op de geluidbelasting ter plaatse.



3.3   Omgevingskenmerken

      In de bijlage 1 en bijlage 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle
      relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De
      afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan
      Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels
      Streetview.




      10                                 Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                                                          Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                            M183754.001/JSM




      De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in rekening gebracht, met uitzondering van de
      ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download
      van TOP10NL via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)) een passende bodemfactor
      gehanteerd is:
      -    1,0 (akoestisch zacht) voor onverhard gebied als grasland, akkerland, bos etc.;
      -    0,5 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen.



3.4   Waarneempunten en -hoogten

      In bijlage 1 is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de invoergegevens
      hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op
      een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het
      maaiveld. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).




                                Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                11

                                                 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                 M183754.001/JSM




12   Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                      Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             M183754.001/JSM




4 Resultaten

4.1   Resultaten wegverkeer

      Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als Lden waarde gepresenteerd.

      In bijlage 3 zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten van de
      beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het Reken-
      en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek.

                                                                                         begane grond                  1e verdieping
       Beoordelingspunt/gevel                                                              1,5 meter                     4,5 meter
       o 01 - o 02. voorgevel oost en midden                                               ≤48 / ≤48                     ≤48 / ≤48
       o 03. voorgevel west                                                                 49 / 49                       49 / 50
       o 04. zijgevel zuid                                                                  58 / ≤48                      57 / ≤48
       o 05. zijgevel noord                                                                 58 / ≤48                        -/-
       o 06. achtergevel west                                                               49 / ≤48                        -/-
       o 07 - o 09. achtergevel midden en west                                             ≤48 / ≤48                     ≤48 / ≤48
      Tabel 9: Resultaten op gevels t.g.v. Dr. Ottenstraat / Irmstraat


      De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de Doctor Ottenstraat en (het gezoneerde deel van)
      de Irmstraat overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met
      respectievelijk maximaal 10 dB en maximaal 2 dB. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB voor
      vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied wordt echter nergens overschreden. Derhalve is het
      mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende
      bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen tot de
      voorkeursgrenswaarde.



4.2   Maatregelen

      Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger
      belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidscherm ontmoet in de onderhavige situatie
      echter overwegende bezwaren van verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiële aard. Een
      afschermende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te worden en
      meer dan 2 meter hoog te zijn. In de praktijk zou dit een vliesgevel betekenen. Het is niet realistisch
      dat de kosten, afhankelijk van de uitvoering € 500,- tot € 2.000,- per meter, door het bouwplan
      gedragen kunnen worden.

      Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en
      ontvanger. Het gaat echter om een bestaand pand, waardoor deze potentiële maatregel afvalt.

      Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid
      gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn:



                                           Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                      13

                                                            Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            M183754.001/JSM




      -      stillere voertuigen: kan alleen door ontwikkeling van nieuwe technieken en is dus niet realistisch;
      -      verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het plan geen invloed;
      -      aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet
             overwegende bezwaren van financiële en civieltechnische aard. Het is vanuit financieel oogpunt
             niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 300,- per strekkende meter over enkele
             honderden meters kan dragen. Bovendien zal het optrekkend, afremmend en wringend verkeer
             het kwetsbare asfalt te snel kapotrijden.



4.3   Resultaten cumulatie

      Wet geluidhinder
      De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan
      meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De
      correctie artikel 110g Wet geluidhinder mag hierbij niet worden toegepast.

      Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting enkel
      bepaald dient te worden voor de Doctor Ottenstraat en (het gezoneerde deel van) de Irmstraat.
      Daar de geluidbelasting exclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder hoger is dan 53 dB is
      formeel een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel nodig.

      Goede ruimtelijke ordening
      In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde
      geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is de cumulatieve
      geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen, zie navolgende tabel.

                                                                             begane grond                           1e verdieping
          Beoordelingspunt/gevel                                               1,5 meter                              4,5 meter
          o 01. voorgevel oost                                                     58                                     58
          o 02. voorgevel midden                                                   59                                     58
          o 03. voorgevel west                                                     60                                     60
          o 04. zijgevel zuid                                                      64                                     63
          o 05. zijgevel noord                                                     64                                      -
          o 06. achtergevel west                                                   54                                      -
          o 07 - o 09. achtergevel midden en oost                                 ≤53                                    ≤53
      Tabel 10: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting




4.4   Karakteristieke geluidwering van de gevel

      De maximaal benodigde geluidwering van de gevel (GA;k), volgens het Bouwbesluit 2012 de hoogste
      cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in het onderhavige geval
      31 dB. Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter
      bepaling van de geluidwering van de gevels nodig.




      14                                Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                                                         Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     M183754.001/JSM




5 Conclusie

      Namens opdrachtgever, CMH Holding BV, is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een
      akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Irmstraat 25-27. Op deze
      locatie wenst opdrachtgever winkelpanden herontwikkelen tot drie kleinere woonhuizen.



5.1   Wet geluidhinder

      Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken




                                                                                                   Overschrijding
                                                            grenswaarde




                                                                                                   grenswaarde
                                                                             onthefftings-




                                                                                                                    Dove gevel
                                                            Voorkeurs-




                                                                                                   voorkeurs-
                                                                             Maximale




                                                                                                                                          Locaties
                                                                             waarde




                                                                                                                                 waarde
                                                                                                                                 Hogere


                                                                                                                                          Aantal
       (Spoor)weg
       Doctor Ottenstraat                                  48 dB               68 dB                 10 dB            -          58 dB       4
       Irmstraat                                           48 dB               68 dB                 2 dB             -          50 dB       1
      Tabel 11. Conclusies Wet geluidhinder


      Het aanleggen van een geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of het toepassen van stiller wegdek
      (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet
      overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, civieltechnische, verkeerskundige en financiële
      aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5
      van de Wet geluidhinder.



5.2   Cumulatie

      Wet geluidhinder
      Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel
      110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en
      luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval
      betreft dit de Doctor Ottenstraat en de Irmstraat.

      Goede ruimtelijke ordening
      In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde
      geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde
      getoetst aan de ‘methode Miedema’. De maximale gecumuleerde waarde, welke voornamelijk
      wordt bepaald door de Irmstraat en de Doctor Ottenstraat, bedraagt 64 dB, waarmee gesteld kan
      worden dat er sprake is van de kwalificatie ‘tamelijk slecht’. Daarmee dient bezien te worden of
      maatregelen mogelijk zijn. Daar maatregelen aan de bron en overdrachtsmaatregelen op




                                        Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                                 15

                                                         Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              M183754.001/JSM




      overwegende bezwaren stuiten, dient de oplossing gezocht te worden in geluidwerende
      maatregelen in de gevel.

      Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van
      33 dB gewaarborgd. Tevens beschikt het bouwplan over een geluidluwe gevel/buitenruimte.
      Daarmee is er alsnog sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



5.3   Karakteristieke geluidwering van de gevel

       Grootheid                                                                                                     Hoogste waarde
       hoogste gecumuleerde geluidbelasting                                                                              64 dB
       vereist binnenniveau                                                                                              33 dB
       Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering (GA;k)                                                            31 dB
      Tabel 12. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel


      Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient er een nader onderzoek te
      worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Bij toepassing van de juiste
      geluidwerende materialen en maatregelen (conform dat nader onderzoek) is een binnenniveau van
      33 dB en daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.




      16                                 Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld

                                                          Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                        M183754.001/JSM




6 Bijlagen

  1) Figuren
  2) Invoergegevens
  3) Rekenresultaten
  4) Gecumuleerde rekenresultaten
  5) Verkeersgegevens


  Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan
  ondergetekende bekende omstandigheden.

  Opgemaakt te Baexem




  ir. J. Smeets




                            Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Irmstraat 25 te Simpelveld                17

                                             Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                     Wegen
                                                                                                                                                                                                     Toetspunten
                                                                                                                                                                                                     Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
                                                                                                                                                                                                                     0,01
316400                                                                                                                                                                                                               0,5
                                                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                                                                                                                                                                       CMH Holding BV




                                                                                                                                                                                                                     Overig
                                                                                                                                                                                                     Gebouwen
                                                                                                                                                                                                     Schermen


                                                                                                                                           bg 13                       bg 22

                                                                                                             gb 006            gb 166 gb 109
                                                                                    gb 033 gb 108                                    gb 148               bg 18                        gb 039
                                                                                gb 107 gb 040 gb 018                                                                                                           0m                       100 m
                                                                            gb 093                                                gb 092                                           gb 153
                                                                                            gb  094                 bg  12
                                                                                                                                                                                                                                                Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld




                                                                              gb 138 gb 136                               gb 026            gb 146                          gb 091 gb 118
                                                                                   gb 137                                                 gb 002                    gb  003       gb
                                                                                                                                                                                  gb 127
                                                                                                                                                                                      143gb 117                     schaal = 1 : 4000
                                                                                                                                       gb 041          bg 15      gb 128                    bg 21
                                                                           bg 10                      gb 057                                                       gb 113
                                                                                                                  gb 179       gb    037     gb  056
                                                                                                                        bg 11gb 135
                                                                                            gb 055                                gb 054                    gb 053
                                                                                 gb 106                                 gb 016                                                  gb 011




                                                                                                                     Dr
                                                                                                                               gb 134         gb 178 gb 161                        gb 126
                                                                         gb 105                         gb 104                                                                 gb 171




                                                                                                                       .O t
                                                                                                                         gb 103                                       gb 164       gb 102
                                                                                         bg 09gb 100                           gb 162gb 021 gb 101




                                                                                                                           t.s
                                                                                                                                                                    bg 20




                                                                                                                           tr
                                                                                   gb 099             bg 03
                                                                                          bg 08                             gb 098
                                                                           gb 097                                                   bg 05                                                           bg 25
                                                                                   bg 02 bg 07         bg 04                             gb 133                          gb 019      gb 005
                                                                                              bg 06                                  gb gb
                                                                                                                                         129
                                                                                                                                         gb 149
                                                                                                                                             173 gb     012               gb  132
                                                                                                                                  gb 152 gb 154
                                                                               bg 01                                            gb 110 gb       147
                                                                                                                                             gb 155                 gb 014
                                                                                                               gb 096gb 051 gb 182
                                                                                                                                 gb 130 gb 172 gb 095                       gb 131
                                                                                                                     gb 068gb
                                                                                                                           gb 186
                                                                                                                              gb
                                                                                                                               185183       gb  024   r.o gbgb  159
                                                                                                                                                                  111
                                                                                                                            gb 184
                                                                                                                                 o   o
                                                                                                                                    06  09        s t               bg  19
                                                                                                                                   o05gb
                                                                                                                                      07                      gb 065       gb 116




                                                                                                                                 ss002
                                                                                                 gb 067                             o0408043Irm
                                                                                                                                                                                         gb 009




                                                                                                                                      1
                                                                                                                 gb 066 gbgb187 oo190
                                                                                                                                gb       01
                                                                                                                                       o02                      gb 064
                                                                                                                                                                    gb 112
                                                                                                                             gbgb o 188
                                                                                                                                 189 o03                              gb 115
                                                                                                                      gb  023       181                            gb 062 gb  169
                                                                                  gb 063            bg 37               gb 060                     gb 061              gb  142
                                                                                            gbgb  030        gb 059                                                    gbgb
                                                                                                                                                                          141007 gb 058
                                                                                        gb 177gb029
                                                                                                  031                               gb 010                              gb 013
                                                                                                   gb 032 .w
                                                                                                          tr                                                 gbgb
                                                                                                                                                                160
                                                                                                                                                                  168




                                                                                                                                          Nw
                                                                                gb 090 gb 151 gb I028 rms                gb 139




                                                                                                                                             .G
                                                                                                                                                     144 36




                                                                                                                                                a
                                                                                       gb 052                                            gb 089gbbg              gb 088
                                                                                                                      gb 001                                                        gb 087




                                                                                                                                                 as
                                                                                                                                                                086         bg 23 gb 175




                                                                                                                                                   st
                                                                                                                                                   gb gb 121
                                                                                                                                                          gbgb
                                                                                                                                                          120 119                                           bg 26



                                                                                                                                                  r
                                                                                                 gbgb  085
                                                                                                     114
                                                                                                       gb  022                             gb  083
                                                                                                                                              gb   145    gb 081                    gb 082          bg 27
316000                                                                                     gb 084        gb  158                                        122
                                                                                       gb 034                      gbgb174 35
                                                                                                                       bg035                     gbgb
                                                                                                                                            gb 078
                                                                                                                                                 gb 123   027        gb 080          gb 079
                                                                               gb
                                                                           gb 020  gb
                                                                                   077038               gb  157
                                                                                                          gb 156                              gb 008                                    gb 140
                                                                                                                                                                   gb 170
                                                                                                                                                                       gb 076        gb 044
                                                                             gb 176                                                     gb
                                                                                                                                      gb 075042                  gb 167                gb  163
                                                                                                                                                             gb
                                                                                                                                                         gb 071 074
                                                                                                                                                                 bg 17  gb 073       gb 072
                                                                                                                               gb 165
                                                                             gb 150        gbgb015180         gb
                                                                                                                   gb 125gb 070
                                                                                                                 069 gb 050                                   gb 124
                                                                                  gb 036          gb 048
                                                                                                       gb 047gb 017                                                                  gb 049
                                                                                                                                                        bg 14
                                                                              gb 004                                                                            bg 16
                                                                          gb 046                         gb 045
                                                                                                    gb 025
                                                               bg 32                                          bg 34
                                                                                                                                                                             bg 24
                                                                                                                  bg 33



                                                                                             bg bg
                                                                                                30 31
                                                                                        bg 29 bg 28




                                              196400                                                                                             196800                                                                             197200
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Irmstraat 25-27 - wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.30
                                                                                                                                                                                                                                                Figuren
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                       bg 13
                                                                                                                                                                                                                  Wegen bg 22
                                                                                                                                                                                                                  Toetspunten
                                                                                                                                                                                                                  Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
                                                                                                                                                                                                                                  0,01
                                                                                                                                          gb 166                    gb 109
                                                                     gb 108                      gb 006                                                                                                                           0,5
                                             gb 033                                                                                                gb 148                                  bg 18                                  1
                                                         gb 040                                                                                                                                                                                     gb 039
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CMH Holding BV




                                    gb 107                                                                                                                                                                                        Overig
                                                                                 gb 018
                                                                                                                                              gb 092                                                              Gebouwen                    gb 153
                           gb 093                              gb 094                                                                                                                                                                                gb 118
                                                                                                                  bg 12                                                                                           Schermen
                              gb 138                 gb 136                                                                  gb 026                                                                                               gb 091
                                                                                                                                                               gb 146
                                                                                                                                                           gb 002                                                                             gb 127        gb 117
                                           gb 137                                                                                                                                                               gb 003                         gb 143
                                                                                                                                                       gb 041                                                                                                     bg 21
                                                                                                                                                                                    bg 15                     gb 128
                     bg 10                                                                                                                                                                                     gb 113
                                                                                  gb 057                     gb 179                       gb 037                       gb 056                                         0m                                    80 m
                                                                                                                          bg 11
                                                                                                                                                                                                                                                                     Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld




                                                               gb 055                                                               gb 135 gb 054                                              gb 053                                      1 : 2000
                                                                                                                                                                                                                                  schaal =gb   011
                                      gb 106                                                                               gb 016
                                                                                                                                                                         gb 178
                                                                                                                                           gb 134                                          gb 161                                               gb 126
316200            gb 105                                                                gb 104                                                                                                                                         gb 171




                                                                                                             Dr
                                                                                                                            gb 103                         gb 021                                                   gb 164                      gb 102




                                                                                                               .O t
                                                       bg 09       gb 100                                                               gb 162                                      gb 101                      bg 20




                                                                                                                   t.s
                                                                                                                   tr
                                          gb 099
                                                                                 bg 03                                            gb 098
                                                         bg 08
                      gb 097                                                                                                                   bg 05
                                         bg 02                                                                                                             gb 133                                                            gb 019                   gb 005
                                                                                     bg 04
                                                           bg 07
                                                                                                                                             gb 149
                                                                                                                                        gb 129               gb 012                                                           gb 132
                                                                 bg 06                                                                        gb 173
                                                                                                                                     gb 152           gb 154
                                bg 01                                                                                                                gb 147                                                     gb 014
                                                                                                     gb 096                      gb 110            gb 155
                                                                                                                         gb 182                                                                                                   gb 131
                                                                                                                gb 051             gb 130
                                                                                                                        gb 186                         gb 172                                 gb 095
                                                                                                               gb 068 gb 185 gb 183                 gb 024                                     gb 159
                                                                                                                                                                                                    gb 111
                                                                                                                                                                                                               bg 19
                                                                                                                         gb 184                               .o                                     gb 065                gb 116
                                                                        gb 067                                            gb 187 o 09gb 043               s tr
                                                                                                        gb 066                                                                                                                                              gb 009




                                                                                                                                     s s020
                                                                                                                             gb
                                                                                                                              o 190
                                                                                                                                06o 08
                                                                                                                                 o
                                                                                                                              o 05  07                 Irm                                              gb 064 gb 112




                                                                                                                                       1
                                                                                                                                gb
                                                                                                                                 04 188
                                                                                                                           gb o189     o 01
                                                                                                                                     o 02                                                                          gb 115
                                                                                                                 gb 023         o
                                                                                                                               gb  03
                                                                                                                                   181                                                                                    gb 169
                                        gb 063                               bg 37                                                                                                                            gb 062 gb 142
                                                                                                                           gb 060                                                 gb 061                                gb 007
                                                                                                 gb 059                                                                                                             gb 141                    gb 058
                                                           gb gb
                                                              029030
                                                              gb 031                                                                           gb 010
                                                      gb 177         gb 032                                                                                                                                              gb 013
                                                                                                                                                                                                   gb 160
                                                                                                                                                                                                       gb 168
                                   gb 090
                                                     gb 151              gb 028
                                                                                      str.w                                 gb 139                                            gb 144
                                                                                                                                                                                  bg 36
                                                                                  I rm
                                                                                                                                                           gb 089
                                                                                                                                                    Nw




                                                                                                                                                                                                           gb 088
                                                                                                                                                       .G




                                                    gb 052                                                               gb 001                                                                                                                       gb 087
                                                                                                                                                          aa




                                                                                                                                                                                            gb 086
                                                                                                                                                             ss
                                                                                                                                                                t




                                                                                                                                                                                                                                  bg 23                   gb 175
                                                                                                                                                              r




                                                                                                                                                                               gbgb121
                                                                                                                                                                                    120gb 119
                                                                                                                                                                    gb 083
                                                                        gb 114
                                                                            gb 085gb 022                                                                                 gb 145        gb 081                                                         gb 082
                                                             gb 084                   gb 158                                                                                gb 122
316000                                                                                                                  35                                                      gb 027                                                                 gb 079
                                                gb 034                                                            174bg
                                                                                                               gb gb 035                                             gb 078                                         gb 080
                                          gb 038                                        gb 157                                                                              gb 123                                                                         gb 140
                      gb 020     gb 077                                                    gb 156                                                                       gb 008                                 gb 170 gb 076                           gb 044
                                                                                                                                                        gb 042                                              gb 167
                           gb 176                                                                                                                   gb 075                                          gb 074 bg 17                                          gb 163
                                                                                                                                                                                           gb 071                       gb 073                        gb 072
                                                                                                              gb 125                      gb 165
                            gb 150                             015
                                                                 gb 180
                                                            gb196600                                gb 069        gb 050 gb 070                                      196800
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Irmstraat 25-27 - wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.30
                                                                                                                                                                                                                                                                     Figuren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                                                                                      Bijlage 1
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                                                                                                                 Figuren
                                                                                                                                         Wegen
                                                                                                                                         Toetspunten
                                                                                                                                         Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
                                                                                                                                                         0,01
                                                                                                                                                         0,5
                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                         Overig gb 129
                                                                                                                                         Gebouwen
                                                                                                                                         Schermen



                                                                                                                                                gb 152


                                                                                                                                                     0m                      10 m


                                                                                                                                                          schaal = 1 : 400

                                                                                                                              gb 110



                                                                              gb 182
                gb 051
                                                                                                                                         gb 130
316120



                                                                      gb 186

            gb 068
                                                                                                          gb 183
                                                                          gb 185



                                                                               gb 184
                                                                                                                                                                             gb 043
                                                                                  gb 187



                                                                                                         gb 190               o 09
                                                                                        s 02




                                                                                                 o 06                        gb 188
                                                                                          s 01




                                                                                                                      o 08
                                                                                               ogb
                                                                                                 05189       o 07


                                                                                                  o 04
                                                                                                                    gb 181
                                                                                                                                              o 01
                        gb 023
                                                                                                                              o 02

316080                                                                                                    o 03


                                         gb 060




                                                                                                                                                          gb 010




                            196720                                                                                                   196760
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Irmstraat 25-27 - wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                             Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                     Invoergegevens rekenmodel
Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     wegverkeerslawaai

Model eigenschap
Omschrijving                               wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke                          jsmeets
Rekenmethode                               RMW-2012

Aangemaakt door                            jsmeets op 27-7-2018
Laatst ingezien door                       jsmeets op 27-7-2018
Model aangemaakt met                       Geomilieu V4.30

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode            RMG-2012
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      0,00
Zichthoek [grd]                            2
Maximum reflectiediepte                    1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V4.30                                                                                 27-7-2018 12:56:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                           Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld   Invoergegevens rekenmodel
Commentaar




Geomilieu V4.30                               27-7-2018 12:56:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                  Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                          Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Omschr.                ISO_H     ISO M.   Hdef.           Type     Cpl   Cpl_W   Helling   Wegdek   V(MR(D))
Irmstr.o     Irmstraat (oost)        0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             --
Nw.Gaasstr   Nieuwe Gaasstraat       0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             --
Irmstr.w     Irmstraat (west)        0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             --
Dr.Ott.str   Doctor Ottenstraat      0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             --




Geomilieu V4.30                                                                                         27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                    Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                            Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         V(MR(A))   V(MR(N))   V(MR(P4))   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(LV(P4))   V(MV(D))   V(MV(A))   V(MV(N))
Irmstr.o           --         --          --         30         30         30          --         30         30         30
Nw.Gaasstr         --         --          --         30         30         30          --         30         30         30
Irmstr.w           --         --          --         50         50         50          --         50         50         50
Dr.Ott.str         --         --          --         50         50         50          --         50         50         50




Geomilieu V4.30                                                                                            27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                    Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                            Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         V(MV(P4))   V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))   V(ZV(P4))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %Int(P4)
Irmstr.o            --         30         30         30          --         1104,00      6,57      4,00      0,65         --
Nw.Gaasstr          --         30         30         30          --          403,00      6,54      4,06      0,64         --
Irmstr.w            --         50         50         50          --         2563,00      6,56      4,02      0,65         --
Dr.Ott.str          --         50         50         50          --         2172,00      6,56      4,03      0,65         --




Geomilieu V4.30                                                                                            27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                      Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                              Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         %MR(D)   %MR(A)   %MR(N)   %MR(P4)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %LV(P4)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %MV(P4)   %ZV(D)
Irmstr.o         --       --       --        --    92,94    96,80    93,38        --     6,02     2,90     6,09        --     1,04
Nw.Gaasstr       --       --       --        --    96,13    98,33    96,53        --     2,99     1,42     3,03        --     1,87
Irmstr.w         --       --       --        --    94,04    97,36    94,55        --     4,80     2,30     4,86        --     1,16
Dr.Ott.str       --       --       --        --    94,82    97,75    95,35        --     4,00     1,91     4,05        --     1,18




Geomilieu V4.30                                                                                              27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                        Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         %ZV(A)   %ZV(N)   %ZV(P4)   MR(D)   MR(A)   MR(N)   MR(P4)    LV(D)    LV(A)     LV(N)   LV(P4)   MV(D)
Irmstr.o       0,31     0,53        --      --      --      --       --    67,41    42,75      6,70       --    4,37
Nw.Gaasstr     0,25     0,44        --      --      --      --       --    25,34    16,09      2,49       --    0,79
Irmstr.w       0,34     0,59        --      --      --      --       --   158,11   100,31     15,75       --    8,07
Dr.Ott.str     0,34     0,60        --      --      --      --       --   135,10    85,56     13,46       --    5,70




Geomilieu V4.30                                                                                       27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                              Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                      Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam            MV(A)      MV(N)   MV(P4)     ZV(D)      ZV(A)      ZV(N)   ZV(P4)   LE (D) 63   LE (D) 125   LE (D) 250
Irmstr.o         1,28       0,44       --      0,75       0,14       0,04       --       74,91        79,37        89,00
Nw.Gaasstr       0,23       0,08       --      0,49       0,04       0,01       --       69,82        74,34        83,29
Irmstr.w         2,37       0,81       --      1,95       0,35       0,10       --       77,41        84,72        91,41
Dr.Ott.str       1,67       0,57       --      1,68       0,30       0,08       --       76,51        83,73        90,30




Geomilieu V4.30                                                                                      27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                   Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                           Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         LE (D) 500   LE (D) 1k   LE (D) 2k   LE (D) 4k   LE (D) 8k   LE (A) 63   LE (A) 125   LE (A) 250   LE (A) 500
Irmstr.o          89,35       94,51       91,84       85,29       79,92       71,28        75,21        83,87        86,43
Nw.Gaasstr        85,05       90,10       87,26       80,73       74,67       66,22        69,85        77,45        81,88
Irmstr.w          96,15      102,37       99,00       92,25       82,88       74,20        81,17        87,18        93,26
Dr.Ott.str        95,34      101,62       98,22       91,46       81,95       73,37        80,28        86,15        92,49




Geomilieu V4.30                                                                                           27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                   Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                           Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         LE (A) 1k   LE (A) 2k   LE (A) 4k   LE (A) 8k   LE (N) 63   LE (N) 125   LE (N) 250   LE (N) 500   LE (N) 1k
Irmstr.o         91,89       88,92       82,28       75,28       64,70        69,02        78,66        79,06       84,35
Nw.Gaasstr       87,42       84,31       77,63       69,50       59,06        63,07        71,82        74,19       79,60
Irmstr.w        100,00       96,53       89,75       79,64       67,12        74,45        81,07        85,85       92,25
Dr.Ott.str       99,27       95,79       89,00       78,79       66,20        73,43        79,92        85,02       91,49




Geomilieu V4.30                                                                                           27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                   Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                           Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         LE (N) 2k   LE (N) 4k   LE (N) 8k   LE (P4) 63   LE (P4) 125   LE (P4) 250   LE (P4) 500   LE (P4) 1k   LE (P4) 2k
Irmstr.o         81,65       75,06       69,54           --            --            --            --           --           --
Nw.Gaasstr       76,66       70,03       63,20           --            --            --            --           --           --
Irmstr.w         88,87       82,11       72,63           --            --            --            --           --           --
Dr.Ott.str       88,09       81,33       71,68           --            --            --            --           --           --




Geomilieu V4.30                                                                                           27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                               Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                       Invoergegevens rekenmodel
Model:   wegverkeerslawaai
         Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         LE (P4) 4k   LE (P4) 8k
Irmstr.o             --           --
Nw.Gaasstr           --           --
Irmstr.w             --           --
Dr.Ott.str           --           --




Geomilieu V4.30                                                                   27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                    Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                            Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                     Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
o 01     voorgevel oost                  0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
o 02     voorgevel midden                0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
o 03     voorgevel west                  0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
o 04     zijgevel zuid                   0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
o 05     zijgevel noord                  0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja

o   06   achtergevel   west              0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja
o   07   achtergevel   west-midden       0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
o   08   achtergevel   oost-midden       0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
o   09   achtergevel   oost              0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja




Geomilieu V4.30                                                                                            27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                          Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                  Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam      Omschr.              Bf
bg 01     meer, plas         0,01
bg 02     meer, plas         0,01
bg 03     meer, plas         0,01
bg 04     meer, plas         0,01
bg 05     overig             0,50

bg   06   grasland           1,00
bg   07   grasland           1,00
bg   08   grasland           1,00
bg   09   overig             0,50
bg   10   overig             0,50

bg   11   overig             0,50
bg   12   overig             0,50
bg   13   overig             0,50
bg   14   bos: loofbos       1,00
bg   15   overig             0,50

bg   16   grasland           1,00
bg   17   overig             0,50
bg   18   bos: loofbos       1,00
bg   19   overig             0,50
bg   20   overig             0,50

bg   21   overig             0,50
bg   22   overig             0,50
bg   23   grasland           1,00
bg   24   spoorbaanlichaam   0,99
bg   25   overig             0,50

bg   26   overig             0,50
bg   27   dodenakker         1,00
bg   28   spoorbaanlichaam   0,99
bg   29   spoorbaanlichaam   0,99
bg   30   spoorbaanlichaam   0,99

bg   31   spoorbaanlichaam   0,99
bg   32   overig             0,50
bg   33   overig             0,50
bg   34   overig             0,50
bg   35   overig             0,50

bg 36     overig             0,50
bg 37     overig             0,50




Geomilieu V4.30                                                                              27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                       Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                               Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam       Omschr.        Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Gebruiksfunctie       Cp   Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250
gb 001     gebouw 001       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 002     gebouw 002       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 003     gebouw 003       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 004     gebouw 004       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 005     gebouw 005       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   006   gebouw   006     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   007   gebouw   007     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   008   gebouw   008     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   009   gebouw   009     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   010   gebouw   010     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   011   gebouw   011     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   012   gebouw   012     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   013   gebouw   013     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   014   gebouw   014     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   015   gebouw   015     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   016   gebouw   016     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   017   gebouw   017     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   018   gebouw   018     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   019   gebouw   019     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   020   gebouw   020     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   021   gebouw   021     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   022   gebouw   022     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   023   gebouw   023     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   024   gebouw   024     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   025   gebouw   025     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   026   gebouw   026     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   027   gebouw   027     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   028   gebouw   028     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   029   gebouw   029     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   030   gebouw   030     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   031   gebouw   031     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   032   gebouw   032     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   033   gebouw   033     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   034   gebouw   034     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   035   gebouw   035     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   036   gebouw   036     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   037   gebouw   037     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   038   gebouw   038     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   039   gebouw   039     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   040   gebouw   040     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   041   gebouw   041     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   042   gebouw   042     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   043   gebouw   043     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   044   gebouw   044     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   045   gebouw   045     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   046   gebouw   046     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   047   gebouw   047     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   048   gebouw   048     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   049   gebouw   049     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   050   gebouw   050     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   051   gebouw   051     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   052   gebouw   052     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   053   gebouw   053     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   054   gebouw   054     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   055   gebouw   055     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   056   gebouw   056     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   057   gebouw   057     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   058   gebouw   058     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   059   gebouw   059     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   060   gebouw   060     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb 061     gebouw 061       9,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80
gb 062     gebouw 062       9,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80
gb 063     gebouw 063       9,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80



Geomilieu V4.30                                                                                               27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                     Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                             Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam       Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
gb 001          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 002          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 003          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 004          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 005          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   006        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   007        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   008        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   009        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   010        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   011        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   012        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   013        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   014        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   015        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   016        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   017        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   018        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   019        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   020        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   021        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   022        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   023        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   024        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   025        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   026        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   027        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   028        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   029        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   030        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   031        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   032        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   033        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   034        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   035        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   036        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   037        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   038        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   039        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   040        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   041        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   042        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   043        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   044        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   045        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   046        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   047        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   048        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   049        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   050        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   051        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   052        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   053        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   054        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   055        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   056        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   057        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   058        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   059        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   060        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb 061          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 062          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 063          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80



Geomilieu V4.30                                                                         27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                       Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                               Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam       Omschr.        Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Gebruiksfunctie       Cp   Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250
gb 064     gebouw 064       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 065     gebouw 065       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 066     gebouw 066       4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 067     gebouw 067       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 068     gebouw 068       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   069   gebouw   069     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   070   gebouw   070     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   071   gebouw   071     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   072   gebouw   072     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   073   gebouw   073     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   074   gebouw   074     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   075   gebouw   075     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   076   gebouw   076     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   077   gebouw   077     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   078   gebouw   078     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   079   gebouw   079     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   080   gebouw   080     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   081   gebouw   081     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   082   gebouw   082     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   083   gebouw   083     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   084   gebouw   084     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   085   gebouw   085     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   086   gebouw   086     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   087   gebouw   087     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   088   gebouw   088     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   089   gebouw   089     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   090   gebouw   090     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   091   gebouw   091     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   092   gebouw   092     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   093   gebouw   093     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   094   gebouw   094     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   095   gebouw   095     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   096   gebouw   096     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   097   gebouw   097     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   098   gebouw   098     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   099   gebouw   099     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   100   gebouw   100     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   101   gebouw   101     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   102   gebouw   102     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   103   gebouw   103     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   104   gebouw   104     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   105   gebouw   105     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   106   gebouw   106     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   107   gebouw   107     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   108   gebouw   108     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   109   gebouw   109     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   110   gebouw   110     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   111   gebouw   111     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   112   gebouw   112     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   113   gebouw   113     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   114   gebouw   114     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   115   gebouw   115     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   116   gebouw   116     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   117   gebouw   117     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   118   gebouw   118     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   119   gebouw   119     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   120   gebouw   120     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   121   gebouw   121     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   122   gebouw   122     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   123   gebouw   123     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb 124     gebouw 124       4,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80
gb 125     gebouw 125       4,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80
gb 126     gebouw 126       4,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80



Geomilieu V4.30                                                                                               27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                     Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                             Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam       Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
gb 064          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 065          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 066          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 067          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 068          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   069        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   070        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   071        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   072        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   073        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   074        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   075        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   076        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   077        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   078        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   079        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   080        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   081        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   082        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   083        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   084        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   085        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   086        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   087        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   088        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   089        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   090        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   091        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   092        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   093        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   094        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   095        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   096        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   097        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   098        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   099        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   100        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   101        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   102        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   103        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   104        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   105        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   106        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   107        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   108        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   109        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   110        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   111        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   112        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   113        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   114        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   115        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   116        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   117        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   118        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   119        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   120        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   121        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   122        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   123        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb 124          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 125          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 126          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80



Geomilieu V4.30                                                                         27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                       Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                               Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam       Omschr.        Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Gebruiksfunctie       Cp   Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250
gb 127     gebouw 127       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 128     gebouw 128       4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 129     gebouw 129       9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 130     gebouw 130       4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb 131     gebouw 131       4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   132   gebouw   132     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   133   gebouw   133     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   134   gebouw   134     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   135   gebouw   135     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   136   gebouw   136     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   137   gebouw   137     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   138   gebouw   138     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   139   gebouw   139     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   140   gebouw   140     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   141   gebouw   141     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   142   gebouw   142     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   143   gebouw   143     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   144   gebouw   144     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   145   gebouw   145     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   146   gebouw   146     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   147   gebouw   147     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   148   gebouw   148     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   149   gebouw   149     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   150   gebouw   150     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   151   gebouw   151     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   152   gebouw   152     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   153   gebouw   153     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   154   gebouw   154     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   155   gebouw   155     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   156   gebouw   156     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   157   gebouw   157     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   158   gebouw   158     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   159   gebouw   159     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   160   gebouw   160     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   161   gebouw   161     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   162   gebouw   162     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   163   gebouw   163     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   164   gebouw   164     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   165   gebouw   165     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   166   gebouw   166     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   167   gebouw   167     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   168   gebouw   168     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   169   gebouw   169     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   170   gebouw   170     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   171   gebouw   171     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   172   gebouw   172     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   173   gebouw   173     4,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   174   gebouw   174     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   175   gebouw   175     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   176   gebouw   176     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   177   gebouw   177     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   178   gebouw   178     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   179   gebouw   179     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   180   gebouw   180     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   181   gebouw   181     9,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb   182   gebouw   182     5,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   183   gebouw   183     3,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   184   gebouw   184     3,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   185   gebouw   185     3,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80
gb   186   gebouw   186     3,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80

gb 187     gebouw 187       3,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80
gb 188     gebouw 188       3,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80
gb 189     gebouw 189       3,00       0,00   Relatief                     0 dB       False       0,80        0,80        0,80



Geomilieu V4.30                                                                                               27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                     Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                             Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam       Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
gb 127          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 128          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 129          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 130          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 131          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   132        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   133        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   134        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   135        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   136        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   137        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   138        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   139        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   140        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   141        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   142        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   143        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   144        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   145        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   146        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   147        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   148        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   149        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   150        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   151        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   152        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   153        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   154        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   155        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   156        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   157        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   158        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   159        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   160        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   161        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   162        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   163        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   164        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   165        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   166        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   167        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   168        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   169        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   170        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   171        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   172        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   173        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   174        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   175        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   176        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   177        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   178        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   179        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   180        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   181        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb   182        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   183        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   184        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   185        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb   186        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

gb 187          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 188          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
gb 189          0,80       0,80       0,80       0,80       0,80



Geomilieu V4.30                                                                         27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                  Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                          Invoergegevens rekenmodel
Model:    wegverkeerslawaai
          Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.       Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Gebruiksfunctie     Cp   Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250
gb 190   gebouw 190      3,00       0,00   Relatief                     0 dB     False       0,80        0,80        0,80




Geomilieu V4.30                                                                                          27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                   Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                           Invoergegevens rekenmodel
Model:    wegverkeerslawaai
          Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
gb 190        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80




Geomilieu V4.30                                                                       27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                     Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                             Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.       ISO_H     ISO M.   Hdef.        Cp   Zwevend   Refl.L 63   Refl.L 125   Refl.L 250   Refl.L 500   Refl.L 1k
s 01     tuinmuur       3,00       0,00   Relatief   0 dB       Nee        0,80         0,80         0,80         0,80        0,80
s 02     tuinmuur       3,00       0,00   Relatief   0 dB       Nee        0,80         0,80         0,80         0,80        0,80




Geomilieu V4.30                                                                                             27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                                      Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                                              Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Refl.L 2k   Refl.L 4k   Refl.L 8k   Refl.R 63   Refl.R 125   Refl.R 250   Refl.R 500   Refl.R 1k   Refl.R 2k   Refl.R 4k
s 01          0,80        0,80        0,80        0,80         0,80         0,80         0,80        0,80        0,80        0,80
s 02          0,80        0,80        0,80        0,80         0,80         0,80         0,80        0,80        0,80        0,80




Geomilieu V4.30                                                                                              27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                     Bijlage 2
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                             Invoergegevens rekenmodel
Model:      wegverkeerslawaai
            Irmstraat 25-27 - Gemeente Simpelveld
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Refl.R 8k
s 01          0,80
s 02          0,80




Geomilieu V4.30                                                                         27-7-2018 12:55:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                        Bijlage 3
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                            Rekenresultaten
Rapport:           Resultatentabel
Model:             wegverkeerslawaai
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Dr. Ottenstraat
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving              Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
o 05_A      zijgevel noord              1,50   58,1    55,6    47,9   58,5
o 04_A      zijgevel zuid               1,50   57,7    55,2    47,5   58,2
o 04_B      zijgevel zuid               4,50   56,8    54,3    46,6   57,2
o 06_A      achtergevel west            1,50   48,6    46,1    38,5   49,1
o 03_B      voorgevel west              4,50   48,4    45,9    38,2   48,9

o   03_A    voorgevel west              1,50   48,3    45,9    38,2   48,8
o   07_B    achtergevel west-midden     4,50   46,9    44,4    36,7   47,4
o   08_B    achtergevel oost-midden     4,50   44,8    42,3    34,6   45,3
o   02_B    voorgevel midden            4,50   44,6    42,1    34,4   45,1
o   02_A    voorgevel midden            1,50   44,2    41,7    34,0   44,7

o   07_A    achtergevel west-midden     1,50   43,6    41,1    33,5   44,1
o   08_A    achtergevel oost-midden     1,50   43,0    40,5    32,9   43,5
o   01_B    voorgevel oost              4,50   42,1    39,6    32,0   42,6
o   01_A    voorgevel oost              1,50   41,4    38,9    31,2   41,9
o   09_A    achtergevel oost            1,50   38,2    35,6    28,0   38,6




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                              27-7-2018 12:53:12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                          Bijlage 3
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                              Rekenresultaten
Rapport:           Resultatentabel
Model:             wegverkeerslawaai
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Irmstraat
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
o 03_B      voorgevel west                4,50   49,3    46,7    39,1   49,8
o 03_A      voorgevel west                1,50   48,6    46,1    38,5   49,1
o 02_B      voorgevel midden              4,50   46,7    44,2    36,6   47,2
o 04_B      zijgevel zuid                 4,50   45,8    43,3    35,7   46,3
o 02_A      voorgevel midden              1,50   45,6    43,1    35,5   46,1

o   04_A    zijgevel zuid                 1,50   45,5    43,0    35,4   46,0
o   01_B    voorgevel oost                4,50   45,5    42,9    35,3   45,9
o   01_A    voorgevel oost                1,50   44,1    41,6    34,0   44,6
o   05_A    zijgevel noord                1,50   43,0    40,5    32,9   43,5
o   08_B    achtergevel oost-midden       4,50   23,2    20,7    13,1   23,7

o   08_A    achtergevel   oost-midden     1,50   21,5    18,8    11,3   21,9
o   09_A    achtergevel   oost            1,50   20,3    17,7    10,2   20,8
o   07_B    achtergevel   west-midden     4,50   17,3    14,5     7,1   17,7
o   06_A    achtergevel   west            1,50   15,5    12,8     5,3   15,9
o   07_A    achtergevel   west-midden     1,50   15,3    12,5     5,1   15,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                27-7-2018 12:54:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>CMH Holding BV                                                                                     Bijlage 4
Locatie: Irmstraat 25-27, Simpelveld                                           Rekenresultaten gecumuleerd
Rapport:           Resultatentabel
Model:             wegverkeerslawaai
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             (hoofdgroep)
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
o 05_A      zijgevel noord                1,50   63,3    60,8    53,1   63,8
o 04_A      zijgevel zuid                 1,50   63,1    60,6    52,9   63,6
o 04_B      zijgevel zuid                 4,50   62,3    59,7    52,1   62,7
o 03_A      voorgevel west                1,50   59,6    56,8    49,4   60,0
o 03_B      voorgevel west                4,50   59,4    56,6    49,2   59,8

o   02_A    voorgevel midden              1,50   58,4    55,5    48,2   58,8
o   02_B    voorgevel midden              4,50   58,2    55,3    48,0   58,5
o   01_A    voorgevel oost                1,50   57,9    55,0    47,7   58,3
o   01_B    voorgevel oost                4,50   57,7    54,8    47,5   58,0
o   06_A    achtergevel west              1,50   53,7    51,2    43,5   54,1

o   07_B    achtergevel   west-midden     4,50   51,9    49,4    41,7   52,4
o   08_B    achtergevel   oost-midden     4,50   49,8    47,3    39,7   50,3
o   07_A    achtergevel   west-midden     1,50   48,6    46,1    38,5   49,1
o   08_A    achtergevel   oost-midden     1,50   48,1    45,5    37,9   48,5
o   09_A    achtergevel   oost            1,50   43,3    40,7    33,1   43,7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30                                                                         27-7-2018 12:55:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Verkeersgegevens

T.b.v. akoestisch onderzoek Irmstraat 25 te Simpelveld.


In de bijlage zijn de verkeersgegevens opgenomen van de volgende:
 zone-wegen:
        -       Dr. Ottenstraat
        -       Irmstraat (ten westen van de Dr. Ottenstraat)
 relevante 30 km/uur-wegen:
        -        Irmstraat (ten oosten van de Dr. Ottenstraat)
        -       Nieuwe Gaasstraat

N.B.   De voor het maatgevende jaar benodigde gegevens dienen door middeling en interpolatie te worden bepaald.

Ten aanzien van de onderstaande zone-wegen, in de geluidzone waarvan het bouwplan is gelegen,
kan het volgende worden vermeld.
Deze wegen worden dusdanig door (bestaande) bebouwing afgeschermd dat er vanuit mag worden
gegaan dat de vanwege deze wegen voor het bouwplan te verwachten geluidbelasting de
voorkeursgrenswaarde niet zal worden overschreden. En waarmee dan ook aan de toets in het kader
van een goede ruimtelijke ordening zal worden voldaan. Van deze wegen zijn dan ook de
verkeersgegevens achterwege gelaten.
-      Dorpstraat
-      Oranjeplein

Daarnaast kan ten aanzien van de onderstaande 30 km/uur wegen worden vermeld dat deze wegen
voor het bouwplan – gezien de ligging dan wel de afschermende werking van (bestaande) bebouwing
en al dan niet i.c.m. een lage verkeersintensiteit – akoestisch niet relevant zijn. En dat hiermee in het
kader van een goede ruimtelijke ordening voldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een
aanvaardbaar geluidniveau.

-      Brandstraat
-      Stationstraat
-      Mr. Jongenstraat
-      Panneslagerstraat
-      Pastoriestraat



Simpelveld, 13 juli 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                BIJLAGE

Wegsegment
Doctor Ottenstraat
Prognose 2020 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   2.260

Verkeersverdeling
Uurpercentage        6,55      4,05     0,64

Motoren              0         0        0

Personenautos        95,49     98,05    95,94

Lichte vracht        3,5       1,66     3,55

Zware vracht         1         0,29     0,51


Snelheid
Motoren               50       50       50

Personenautos         50       50       50

Lichte vracht         50       50       50

Zware vracht          50       50       50



Wegsegment
Doctor Ottenstraat
Prognose 2030 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   2.150

Verkeersverdeling
Uurpercentage        6,56      4,03     0,65

Motoren              0         0        0

Personenautos        94,82     97,75    95,35

Lichte vracht        4         1,91     4,05

Zware vracht         1,18      0,34     0,6
Snelheid
Motoren               50       50       50

Personenautos         50       50       50

Lichte vracht         50       50       50

Zware vracht          50       50       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Wegsegment

Irmstraat (ten westen van Dr. Ottenstraat)
Prognose 2020 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   2.654

Verkeersverdeling
Uurpercentage         6,56     4,03     0,65

Motoren               0        0        0

Personenautos         94,8     97,7     95,23

Lichte vracht         4,23     2,01     4,28

Zware vracht          0,97     0,28     0,5
Snelheid
Motoren               50       50       50

Personenautos         50       50       50

Lichte vracht         50       50       50

Zware vracht          50       50       50



Wegsegment
Irmstraat (ten westen van Dr. Ottenstraat)
Prognose 2030 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   2.540

Verkeersverdeling
Uurpercentage         6,56     4,02     0,65

Motoren               0        0        0

Personenautos         94,04    97,36    94,55

Lichte vracht         4,8      2,3      4,86

Zware vracht          1,16     0,34     0,59
Snelheid
Motoren               50       50       50

Personenautos         50       50       50

Lichte vracht         50       50       50

Zware vracht          50       50       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Wegsegment
Irmstraat (ten oosten van Dr. Ottenstraat)
Prognose 2020 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   1.134

Verkeersverdeling
Uurpercentage         6,56     4,01     0,65

Motoren               0        0        0

Personenautos         93,73    97,17    94,13

Lichte vracht         5,34     2,56     5,4

Zware vracht          0,93     0,27     0,48
Snelheid
Motoren               30       30       30

Personenautos         30       30       30

Lichte vracht         30       30       30

Zware vracht          30       30       30



Wegsegment
Irmstraat (ten oosten van Dr. Ottenstraat)
Prognose 2030 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   1.096

Verkeersverdeling
Uurpercentage         6,57     4        0,65

Motoren               0        0        0

Personenautos         92,94    96,8     93,38

Lichte vracht         6,02     2,9      6,09

Zware vracht          1,04     0,31     0,53
Snelheid
Motoren               30       30       30

Personenautos         30       30       30

Lichte vracht         30       30       30

Zware vracht          30       30       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Wegsegment
Nieuwe Gaasstraat            Hellingpercentage: 6,5 %
Prognose 2020 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   424

Verkeersverdeling
Uurpercentage        6,55      4,07     0,65

Motoren              0         0        0

Personenautos        96,38     98,43    96,71

Lichte vracht        2,88      1,36     2,91

Zware vracht         0,74      0,21     0,38
Snelheid
Motoren               30       30       30

Personenautos         30       30       30

Lichte vracht         30       30       30

Zware vracht          30       30       30



Wegsegment
Nieuwe Gaasstraat            Hellingpercentage: 6,5 %
Prognose 2030 RVMK

Wegoppervlak         referentiewegdek

Totale intensiteit   398

Verkeersverdeling
Uurpercentage        6,54      4,06     0,64

Motoren              0         0        0

Personenautos        96,13     98,33    96,53

Lichte vracht        2,99      1,42     3,03

Zware vracht         0,87      0,25     0,44
Snelheid
Motoren               30       30       30

Personenautos         30       30       30

Lichte vracht         30       30       30

Zware vracht          30       30       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>