<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Voorwoord
    Simpelveld, daar begint het!
    In deze tijden van klimaatverandering en groeiende bewustwording van onze ecologische

    voetafdruk, is het essentieel dat we collectief actie ondernemen om een duurzame toekomst te

    realiseren. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken om ons in te zetten voor het aardgasvrij

    maken van de gebouwde omgeving. Voor 2030 hebben wij de ambitie om het aardgasverbruik

    met 20% te reduceren ten opzichte van 2019. Daarnaast hebben wij ons gecommitteerd aan de

    PALET-ambitie, waarbij we streven naar energieneutraliteit in 2040.




    We streven naar een toekomst waarin hernieuwbare           We kunnen deze immense uitdaging alleen succesvol
    energiebronnen de norm zijn, waarin energie efficiënt      volbrengen als we een breed draagvlak creëren.
    wordt gebruikt en waarin we zorgvuldig omgaan met          In Simpelveld en Bocholtz vind je nog dat echte
    onze natuurlijke hulpbronnen. Door te investeren in        dorpsgevoel, waar mensen elkaar kennen en tijd voor
    duurzame oplossingen, kunnen we niet alleen een            elkaar maken. Uw betrokkenheid en samenwerking zijn
    positieve impact hebben op het klimaat, maar ook           van onschatbare waarde in deze cruciale stap naar een
    op onze lokale gemeenschappen, de economie en              duurzame toekomst voor Simpelveld. Samen kunnen
    de kwaliteit van ons dagelijks leven.                      we een positief verschil maken en bouwen aan een
                                                               duurzamere en groenere gemeente.
    Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid
    genomen om hierin het voortouw te nemen en deze
    uitdaging aan te grijpen als een kans om onze woningen
    toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.
    Met de transformatie van de Schilterstraat naar een
    groene, duurzame wijk hebben we al de eerste concrete
    stappen genomen.

    Deze Transitievisie Warmte 2.0 (TVW 2.0) wijst de weg
    naar een energiezuinig en aardgasvrij Simpelveld in
    2050. Het verduurzamen van alle woningen vereist
    vaak een combinatie van maatregelen. We beginnen
    met energiebesparing, aangezien veel gebouwen
    in Simpelveld nog onvoldoende geïsoleerd zijn en
    daardoor niet energiezuinig. Vervolgens streven we
    naar aardgasvrije verwarming.

    We begrijpen dat de warmtetransitie vooral impact zal
    hebben op particuliere woningeigenaren. Het is echter
    onrealistisch om in één keer heel Simpelveld aardgasvrij
    te maken. Daarom kiezen we ervoor om de overgang
    stap voor stap te laten verlopen, met haalbaar-            Wiel Schleijpen
    en betaalbaarheid als uitgangspunt.                        Wethouder duurzaamheid




2   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Inhoudsopgave


		Samenvatting                                                                     4

    1.    Totstandkoming Transitievisie Warmte                                     5
		1.1                Afspraken                                                     5
		 1.2               Waarom aardgasvrij?                                           6
		 1.3               Transitievisie Warmte 2.0                                     6
		 1.3.1             Actualisatie TVW 2.0                                          7
		 1.4               Hoe kwam deze visie tot stand?                                8
		1.5                Leeswijzer                                                    8

    2.    Ambitie aardgasreductie 2030                                             9
		 2.1               Stand van zaken                                               9
		2.2                Ambitie                                                      10

    3.    Naar een energiezuinig en aardgasvrij Simpelveld                        11
		3.1                Energiebesparen                                              11
		3.1.1              Isoleren                                                     11
		3.1.2              Ventileren                                                   12
		3.1.3              Gedrag                                                       12
		 3.2               Energiedragers voor duurzame warmte                          12
		 3.3               Strategieën om van het aardgas af te gaan                    13
		 3.4               Wat zijn de kansrijke warmteopties in gemeente Simpelveld?   15
		 3.5               Haalbaar en betaalbaar                                       17
		3.5.1              Financiering                                                 18
		 3.5.2             Maatschappelijke kosten                                      18
		 3.6               Waar wordt gestart?                                          19

    4.    Gemeentebrede aanpak                                                    21

    5.    Doelgroepenaanpak                                                       23
		5.1                Uitvoeringsplan                                              24

    6.    Rol en betrokkenheid van de gemeente                                    26
		        6.1        De rol van de gemeente                                       26
		        6.2        Energiebesparing tot en met 2030                             27

    7.    Bronnenlijst                                                            30

		Bijlagen                                                                        31




3   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Samenvatting
    In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeente aan de slag gaat met het aardgasvrij

    maken van de gebouwde omgeving. Daarnaast heeft regio Parkstad de PALET-ambitie waarbij het

    uitgangspunt is: energieneutraal worden door te besparen op energie en eigen energie in de regio

    zelf op te wekken.




    Om in Simpelveld in 2050 energiezuinig en aardgasvrij      individuele oplossing voor de eigen woning. Op sommige
    te zijn, zet de gemeente de komende jaren stappen op       locaties is er potentie voor een kleine collectieve
    basis van deze Transitievisie Warmte 2.0. Deze kwam tot    voorziening voor meerdere adressen.
    stand middels verdiepend onderzoek op de technische
    oplossingen en gesprekken met stakeholders waaronder       Uiteindelijk zijn deze stappen alleen mogelijk als ze
    de woningcorporaties en netwerkbeheerder Enexis.           haalbaar en betaalbaar zijn. Middels een twee sporen
    Inwoners beantwoordden middels een enquête vragen          beleid wordt ingezet op het behalen van de ambitie.
    over energiezuinig en aardgasvrij wonen.

    De ambitie van de gemeente is om in 2030 20% minder        1. Gemeentebreed
    aardgas te verbruiken ten opzichte van 2019. Doordat de       Enerzijds komt er gemeentebreed een isolatie- en
    gemeente de regierol heeft in deze opgave, is ervoor          verduurzamingsprogramma dat samen met de
    gekozen deze opgave te gebruiken met het oog op het           andere gemeenten in Parkstad wordt ontwikkeld.
    verduurzamen en toekomstbestendig maken van de                Dit programma wordt vanaf 2024 ingezet.
    woningvoorraad.                                               Tevens wordt er binnen de gemeente ook ingezet op
                                                                  het faciliteren van ondersteuning op onder andere het
    Om alle woningen te verduurzamen is er vaak een               gebied van kennis, financiën en subsidies.
    combinatie van maatregelen nodig. Zo wordt altijd
    gestart met besparen. Veel gebouwen in Simpelveld
    zijn nog niet goed geïsoleerd en dus niet energiezuinig.   2. Doelgroepenaanpak
    Na het isoleren volgt de stap naar aardgasvrije               Anderzijds wordt er met een aantal specifieke
    verwarming. Voor aardgasvrij wonen zijn verschillende         doelgroepen aan de slag gegaan door hier focus aan
    warmtestrategieën onderzocht. In Simpelveld gaan              te brengen om daarmee te zorgen voor de benodigde
    waarschijnlijk de meeste woningeigenaren over op een          versnelling.




4   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    1. Totstandkoming
       Transitievisie Warmte
    In dit hoofdstuk komen de landelijke, regionale en lokale afspraken met betrekking tot het

    klimaatakkoord aan bod. Vervolgens wordt toegelicht waarom de keuze voor aardgasvrij wordt

    gemaakt. De totstandkoming van deze TVW komt in 1.3 en 1.4 aan bod. Het hoofdstuk wordt

    afgesloten met een leeswijzer.




    1.1           Afspraken

    Landelijk                                                              Gemeente
    Om invulling te geven aan de internationale afspraken uit              Om op het gemeentelijk niveau invulling te geven aan
    het Klimaatakkoord van Parijs (2015), sprak Nederland in               de warmtetransitie, is de Transitievisie Warmte 1.0 verder
    2019 in een nationaal Klimaatakkoord een centraal doel                 uitgewerkt tot deze 2.0 versie.
    af: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
    met 49% ten opzichte van 1990.

    In het Klimaatakkoord staan diverse afspraken, gemaakt
    voor verschillende sectoren. Deze transitievisie geeft
    richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij
    maken van de gebouwde omgeving1.



    Regionaal
    Nederland heeft dertig klimaatregio’s, die elk een
    Regionale Energiestrategie (RES) opstelden. De gemeente
    Simpelveld is partner in de RES-regio Zuid-Limburg.
    De gemeenteraad stelde in 2021 de RES Zuid-Limburg vast.
    Onderdeel van deze RES is de Regionale Structuur Warmte
    (RSW). Dit gaat over het gebruik van warmtebronnen en
    hoe deze in te zetten binnen de regio.

    Daarnaast heeft de regio Parkstad de PALET-ambitie
    waarbij het uitgangspunt is: energieneutraal zijn in 2040
    door te besparen op energie en eigen energie in de regio
    zelf op te wekken.                                                     Bron: Ontwerp Warmteprogramma Hengelo




    1
        Definitie gebouwde omgeving; gebouwen zoals woningen, winkels, MKB of zorgcentra in de woongebieden. Industriegebieden vallen
    buiten de scope van de Transitievisie Warmte en binnen de sector ‘Industrie’ in het klimaatakkoord.



5   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    1.2        Waarom aardgasvrij?
    In 2050 moeten alle zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen in Nederland goed geïsoleerd zijn én
    duurzaam verwarmd worden. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd.
    Klimaatverandering is hiervoor een belangrijke reden, maar er zijn meer voordelen aan aardgasvrij op de lange termijn:

    •   Betaalbaarheid: De betaalbaarheid van de                   • Rechtvaardigheid: Simpelveld streeft ernaar de
        energierekening staat onder druk. Aardgas wordt              energie die nodig is in de regio zoveel mogelijk zelf
        steeds duurder en het is daarom van belang om                op te wekken. De regio stelde daarom als doel om in
        energie te besparen en op zoek te gaan naar een              2040 energieneutraal te zijn, waarin aardgasvrij een
        betaalbaar alternatief voor zowel de maatschappij            belangrijke rol speelt. Daarbij moeten de lusten en
        alsook de inwoners. Duurzame warmte is in eerste             de lasten op een eerlijke manier over de samenleving
        instantie een investering, maar zorgt er wel voor dat de     worden verdeeld. Uitgangspunt is dan ook dat
        betaalbaarheid op de lange termijn gewaarborgd blijft.       iedereen kan meedoen in deze transitie naar een
                                                                     duurzame energievoorziening.
    • Betrouwbaarheid: Door samen te werken aan een
      energiezuinige en aardgasvrije gebouwde omgeving
      is er minder afhankelijkheid van aardgas uit het
      buitenland.




    1.3        Transitievisie Warmte 2.0
    Om de overstap naar een aardgasvrije gemeente te laten slagen, is het belangrijk om aan de voorkant duidelijkheid
    te scheppen over een tweetal zaken: waar starten we mee en welke alternatieven voor aardgas zijn kansrijk.
    Door heldere afspraken met elkaar te maken wordt duidelijk wie waarvoor aan de lat staat. Dit doen gemeenten
    door het vaststellen van een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin geeft de gemeente richting aan de aanpak van het
    energiezuinig en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving binnen de eigen gemeentegrenzen.

    In december 2021 stelde gemeente Simpelveld de TVW 1.0 vast. Ook werd de afspraak gemaakt om deze versie
    verder te verdiepen tot een TVW 2.0 waarin keuzes en de rol van de gemeente duidelijk naar voren komt.



           Terugblik TVW 1.0 In de TVW 1.0 van gemeente Simpelveld zijn de volgende uitgangspunten
           afgesproken waarmee we richting geven aan de overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving:
           We doen het samen: De overgang naar een aardgasvrije samenleving slaagt alleen als iedereen meedoet.
           Alleen door samen te werken kunnen we een aanpak ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluit bij de
           wensen en mogelijkheden van de betrokken partijen. We zetten in op energie besparen of ‘aardgasvrij-
           voorbereid’: Goede isolatie en ventilatie zijn belangrijke randvoorwaarden om onze gebouwen op een
           aardgasvrije en duurzame manier te verwarmen. Daarom kan het aardgasvrij maken van de gebouwde
           omgeving niet los worden gezien van het stimuleren en ondersteunen bij het ‘aardgasvrij-voorbereid’
           maken van gebouwen. Betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar: Iedereen moet kunnen meedoen aan de
           warmtetransitie. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat de woonlasten van inwoners en bedrijven
           betaalbaar blijven. Uiteraard moet het alternatief voor aardgas betrouwbaar, gelijkwaardig en beter voor
           het milieu zijn. Koppelkansen benutten: Door verschillende opgaven en werkzaamheden met elkaar
           te verbinden, kunnen we verschillende voordelen behalen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op groot
           onderhoud aan gebouwen, openbare ruimte en infrastructuur in een buurt. Mogelijke voordelen zijn
           tijdswinst en kostenbesparing door werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren. Ook kunnen we daarmee
           de overlast voor inwoners zo klein mogelijk houden.




6   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    De TVW 2.0 geeft - op basis van huidige inzichten en technieken - een doorkijk naar de kansrijke alternatieven
    voor aardgas binnen onze gemeente. Daarmee biedt deze TVW handelingsperspectief aan betrokken partijen om
    maatregelen te nemen gericht op de verduurzaming van de eigen woning. In deze TVW 2.0 beschrijven we:

    a.   Wat de stand van zaken en ambitie in Simpelveld is;
    b.   Welke alternatieve warmtevoorzieningen kansrijk zijn;
    c.   Welke aanpak in Simpelveld gehanteerd wordt voor de warmtetransitie;
    d.   De rol en betrokkenheid van de gemeente.

    De TVW 2.0 vormt de basis voor de uitvoeringsplannen, waarin invulling gegeven wordt aan diverse bouwstenen:
    warmteoplossing, financiën, organisatie, planning, uitvoering en koppelkansen. De gemeente stelt deze plannen
    gezamenlijk met alle betrokkenen op. Denk hierbij aan inwoners, verhuurders, woningcorporaties en de
    netwerkbeheerder.



            Naast de TVW 2.0 wordt door alle Parkstad-gemeenten gezamenlijk een (regionaal) isolatie- en
            verduurzamingsprogramma ontwikkeld. Dit programma is gericht op het verduurzamen van met name
            woningen. De focus van dit programma is de komende periode voornamelijk gericht op isoleren, met
            nadrukkelijk aandacht voor de verbetering van de slecht geïsoleerde woningen. Dit programma loopt van
            2024 tot 2030. De maatregelen die dit programma aan verschillende doelgroepen biedt, sluiten zoveel
            mogelijk aan bij de kansrijke warmteoplossingen zoals beschreven in deze TVW.



    De juridische verankering van de TVW 2.0 en het daar­opvolgende uitvoeringsplan zijn te vinden in bijlage 2.




    1.3.1 Actualisatie TVW 2.0
    Met het vaststellen van de TVW 2.0 zijn de meest
    kansrijke oplossing en aanpak niet in beton gegoten.
    Er ontstaat steeds meer inzicht in de haalbaarheid van de
    technieken en de betaalbaarheid daarvan. De bestaande
    warmteoplossingen worden steeds efficiënter en nieuwe
    innovatieve technieken komen voor 2050 aan het licht.
    Elke vijf jaar wordt de TVW daarom geactualiseerd
    op basis van technische, financiële en praktische
    haalbaarheid.




7   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    1.4        Hoe kwam deze visie tot stand?
    De volgende, regionaal afgesproken, stappen zijn doorlopen en leidden tot de TVW 2.0:



    1. Potentiestudie (pandanalyse)
    Dit is een verdieping op de startanalyse uit de TVW 1.0. Deze studie is bijgevoegd in bijlage 3 en bracht kansrijke
    oplossingen in beeld gebaseerd op kenmerken van inwoners. Denk hierbij aan type eigenaar, inkomen en
    energieverbruik.



    2. Stakeholdersessies
    Er zijn stakeholdersessies georganiseerd met de woningcorporatie Krijtland Wonen en Enexis. Daarbij zijn projecten
    met bijbehorende planningen van alle partijen opgehaald om koppelkansen te identificeren.



    3. Inwonersenquête
    Inwoners zijn met een enquête bevraagd over energiezuinig en aardgasvrij wonen. In deze enquête kregen zij
    vragen die ingingen op hoe de gemeente de warmtetransitie zou moeten vormgeven en aan welke maatregelen zij
    behoefte hebben. De resultaten (bijlage 4) leverden ook een bijdrage aan het opstellen van het regionaal isolatie- en
    verduurzamingsprogramma.



    4. Data-analyse
    De resultaten van bovengenoemde middelen werden gecombineerd met data waarvan de benodigde analyses zijn
    gemaakt. Denk hierbij aan informatie over energielabels, energieverbruik, maatschappelijke kosten en allerlei andere
    informatie. Deze data komt voort uit de landelijke databases van onder andere de VNG, PBL, CBS en het kadaster.




                                                                 1.5        Leeswijzer
                                                                 Hoofdstuk 2 van deze TVW gaat in op de stand van
                                                                 zaken en ambitie van de gemeente in de transitie naar
                                                                 een energiezuinige en aardgasvrije gebouwde omgeving.
                                                                 Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 de stappen naar
                                                                 energiezuinige en aardgasvrije gebouwen. Ook alternatieve
                                                                 warmteopties komen hierin terug. Op basis van deze
                                                                 informatie richten hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zich op
                                                                 de twee sporenaanpak: een gemeentebrede aanpak en
                                                                 een doelgroepenaanpak. In de bijlagen zijn een aantal
                                                                 stukken toegevoegd die meer informatie geven over de
                                                                 technische maatregelen. Relevante onderzoeksresultaten
                                                                 die zijn gebruikt bij het opstellen van deze TVW zijn ook
                                                                 als bijlage toegevoegd.




8   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    2. Ambitie aardgasreductie
       2030
    De ambitie van de gemeente is belangrijk. Het ambitieniveau bepaalt het tempo waarmee het

    gebruik van aardgas wordt verminderd. Naast een heldere ambitie kan de gemeente de daaruit

    voortkomende opgave op meerdere manieren invullen. In dit hoofdstuk komt de ambitie van de

    gemeente uitgebreid aan bod.




    2.1           Stand van zaken
    Om alle woningen in Simpelveld aardgasvrij te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat het startpunt is.
    Voor de evaluatie wordt het jaar 2019 gebruikt als basisjaar van de aardgasbesparing. Ondanks dat er meer recente
    gegevens beschikbaar zijn, is gekozen voor een referentiejaar van vóór de Corona periode. Figuur 2 uit de databank
    Regionale Klimaatmonitor (CBS, 2023) laat het aardgasverbruik van woningen in Simpelveld zien, in de periode
    2009-2019.

    Volgens De Regionale Klimaatmonitor werd in 2009
    9,8 miljoen m3 aardgas gebruikt voor woningen2, in
    2019 was dit nog ongeveer 8,1 miljoen m3 aardgas
    (temperatuur gecorrigeerd3). Dit is een aardgasreductie
    van ongeveer 17% over een periode van 10 jaar. Dit laat
    zien dat er al stappen gezet zijn, maar er nog een grote
    opgave voor ons ligt om aardgasvrij te zijn in 2050.




    2
        Simpelveld had in 2019 5.320 woningen.
    3
        Om het jaarlijks aardgasverbruik met elkaar te kunnen vergelijken wordt het aardgasverbruik gecorrigeerd op basis van het aantal dagen
    in het jaar dat verwarming benodigd is. Dit worden ook wel graaddagen genoemd.



9   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Figuur 2: Totaal gasverbruik woningen gemeente Simpelveld (CBS)


                  12,5

                  12,0

                  11,5

                  11,0

                  10,5

                  10,0

                  9,5
     miljoen m3




                  9,0

                  8,5

                  8,0

                  7,5

                  7,0

                  6,5

                  6,0



                        2009      2010   2011    2012          2013            2014           2015         2016   2017    2018       2019


                                                        woningen      woningen (temperatuurgecorrigeerd)




      De besparingen in deze jaren zijn vooral voortgekomen                   warmtebronnen (tapwater, koken en verwarming)
      uit gedrag, kleine maatregelen, optimalisatie van                       vervangen moeten worden door aardgasvrije
      (bestaande) installaties en (kleinschalig) isoleren.                    alternatieven.
      Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied
      van verwarmen, zo wordt een airconditioning steeds                      In 2019 waren ongeveer 319 woningen (6%) in
      vaker gebruikt om (bij) te verwarmen. Deze, veelal                      Simpelveld aardgasvrij. Dit betekent dat er nog ruim
      autonome, ontwikkelingen hebben geleid tot een                          5.001 woningen van het aardgas af moeten om als
      substantiële aardgasreductie. Deze reductie kent echter                 gemeente helemaal aardgasvrij te worden.
      een grens. Wanneer deze maatregelen tot een maximum
      zijn ingezet is slechts een aardgasreductie bereikt.                    Het aardgasverbruik van utiliteitsgebouwen was in 2019
      Om volledig aardgasvrij te worden zijn grotere stappen                  1,4 miljoen m3. Het totale aardgasverbruik door woningen
      nodig en zullen in een woning alle aardgasgestookte                     en utiliteiten komt daarmee uit op 9,5 miljoen m3.




      2.2                      Ambitie
      Simpelveld streeft voor de gebouwde omgeving naar minimaal 20% aardgasreductie in 2030, ten opzichte van 2019.

      In 2019 werd in de gemeente Simpelveld 9,5 miljoen m3 aardgas gebruikt door woningen en utiliteiten.
      De bovengenoemde ambitie staat gelijk aan een besparing van 1,9 miljoen m3 aardgas. Nieuwbouwwoningen worden
      aardgasvrij gebouwd en zijn geen onderdeel van de bovengenoemde streefreductie van 20%.

      Hoe wij deze besparing willen realiseren wordt in de volgende hoofdstukken toegelicht.




10    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     3. Naar een energiezuinig
        en aardgasvrij Simpelveld
     Uit onderzoek blijkt dat een kleine twintig procent van de inwoners al een energiezuinige

     woning heeft. Daarnaast wil meer dan de helft van de inwoners die dit nog niet heeft wél

     hun eigen woning verduurzamen. De meest genoemde drijfveren voor deze motivatie zijn het

     verlagen van de energierekening en de verbetering voor het milieu en klimaat.




                                     Hernieuwbare                             Energiezuinig
                                     opwek                                    gedrag
                                     Maak gebruik van de zon:                 Zet de thermostaat lager (<19°C),
                                     • Zonnepanelen (PV) voor                 verwarm alleen de ruimtes waar je bent en
                                       elektriciteit                          doe de deuren dicht.
                                     • Zonnecollectoren en                    Doe de lichten uit.
                                       zonneboilers voor warmte               Douche korter (5 min).
                                     • PVT: een combinatie van                Krijg inzicht met een
                                       elektriciteit en warmte                energieverbruiksmanager




                    Aardgasvrije
                                                                  5          1                  (Bestaande)
                    & efficiënte                                                                installatie
                    apparaten
                    Kies een aardgasvrij(ready)
                                                         4                        2             optimaliseren
                                                                                                Neem kleine energiebesparende
                    alternatief:
                    • Warmtepompen
                    • Warmtenetten: (midden,
                       lage en zeer lage temperatuur)
                                                                      3                         maatregelen:
                                                                                                • o.a. tochtstrips, ledlampen,
                                                                                                radiatorfolie en waterbesparende
                                                                                                douchekop.
                    • Hybride warmtepompen
                                                                                                Optimaliseer je ketel:
                    Vervang onzuinige apparaten
                                                                                                • opnieuw inregelen of zet je
                    door zuinige apparaten.                 Energiezuinige                      ‘m op 60 graden of lager.
                                                            gebouwen
                                                            Ga isoleren:
                                                            • Vloer, dak, gevels en ramen
                                                            (glas en kozijnen).
                                                            Zorg voor vergroening en
                                                            zuinige koeling
                                                            Zorg voor goede en zuinige
                                                            ventilatie




     In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht wat de verschillende warmteoplossingen zijn. Daarbij wordt onderscheid
     gemaakt tussen collectieve en individuele warmtetechnieken. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in bijlage 1.2.

     Daarnaast benoemt dit hoofdstuk welke warmteoplossing het meest kansrijk lijkt op basis van huidige inzichten.



11   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     3.1        Energiebesparen
     Omdat verschillende aardgasvrije alternatieven op lagere temperatuur verwarmen dan een cv-ketel, is isoleren in veel
     gevallen een eerste noodzakelijke stap. Daarnaast zorgt isoleren ook voor energie- en dus CO2-besparing. Om ervoor
     te zorgen dat de woning naast comfortabeler ook gezonder wordt is het belangrijk om tijdens het isolatieproces
     aandacht te besteden aan ventilatie.



     3.1.1      Isoleren
     In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het isoleren      verwarmen, maar deze zijn niet beschikbaar binnen
     van woningen. Voor de utiliteit gelden andere normen        gemeente Simpelveld. Meer informatie over isoleren en
     en uitgangspunten. Deze zijn terug te vinden via het        de nieuwe isolatierichtlijnen is te vinden in bijlage 1.1.
     beleidsprogramma versnelling verduurzaming                  Op dit moment voldoen circa 12% van alle woningen in
     gebouwde omgeving en de Rijkdienst voor                     Simpelveld aan de isolatiestandaard (EP-online Register).
     ondernemend Nederland.
                                                                 Het streven is dat woningen in Simpelveld minimaal
     De landelijke standaard voor woningisolatie geeft           geïsoleerd worden tot het niveau van de landelijke
     duidelijkheid aan woningeigenaren over het benodigde        standaard voor woningisolatie. De standaard betreft
     isolatieniveau, vooruitlopend op het alternatief voor       een minimum, daarom is het belangrijk om deze in de
     aardgas. In deze standaard zijn ook streefwaarden voor      uitwerking te vergelijken met isolerende maatregelen
     individuele bouwdelen vastgesteld, waarmee een enkel        boven de standaard, richting de streefwaarden. Dit kan
     bouwdeel zeker ‘toekomstbestendig’ is. Met het isoleren     worden afgewogen op onder andere de investering, de
     volgens de standaard worden woningen voorbereid op          energierekening over een periode van 30 jaar en het
     een toekomst waarin deze aardgasvrij kunnen worden          comfort of de waarde van de woning. Daarnaast kan het,
     verwarmd, met technieken die op een lage temperatuur        afhankelijk van de warmteoplossing, nodig zijn om de
     verwarmen. Goede woningisolatie is minder relevant          streefwaarden aan te houden als het niet mogelijk is om
     voor aardgasalternatieven die op hoge temperatuur           alle bouwdelen te isoleren.




12   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     3.1.2 Ventileren
     Bij het isoleren worden bestaande naden en kieren die zorgen voor natuurlijke ventilatie, gedicht. Het is dus van
     belang om de verbetering van de ventilatie mee te nemen om te komen tot een gezonde woning en vochtproblemen
     te voorkomen. Bovendien draagt een goede ventilatie bij aan een gezond binnenklimaat.



     3.1.3 Gedrag
     Bewust omgaan met energie is een belangrijke manier om te besparen. De energiecrisis dwingt inwoners ertoe om
     het verbruik te reduceren. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen energiebesparen en het behouden van een
     acceptabel comfortniveau. Bij slecht en matig geïsoleerde woningen is het belangrijk om de thermostaat te verlagen,
     enkel ruimten te verwarmen waar mensen verblijven en ‘s nachts of bij afwezigheid de thermostaat verder te verlagen.
     Belangrijk hierbij is om te allen tijde te zorgen voor voldoende ventilatie en de ruimtetemperatuur niet (langdurig)
     onder de vijftien graden te laten zakken om (vocht)problemen te voorkomen.




     3.2        Energiedragers voor duurzame warmte
     Om aardgas als energiedrager te vervangen, zijn duurzame   het verwarmen van woningen en of dit dan ook
     alternatieven nodig. Alternatieve energiedragers voor de   betaalbaar is.
     warmtetransitie zijn:
                                                                Door elektrificatie van onze energiebehoefte is het
     • Elektriciteit;                                           noodzaak om het netwerk te moderniseren en nieuwe
     • Natuurlijke bronnen zoals zonnewarmte, lucht,            technieken te implementeren om netcongestie te
       bodem en water;                                          minimaliseren. Het probleem netcongestie treedt op
     • Restwarmte uit bijvoorbeeld de industrie of de           wanneer er een mismatch is tussen vraag en aanbod van
       RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie);                  elektriciteit in een bepaald gebied. Hierdoor lopen we
     • Duurzame gassen zoals groen gas en waterstof.            tegen de limiet van het net aan wat weer leidt stagnatie
                                                                in het behalen van onze ambitie.
     Het is mogelijk om aardgas te vervangen door
     een duurzaam gas. Het is alleen nog onzeker of             Bijlage 1.3 beschrijft meer informatie over
     deze op termijn voldoende beschikbaar komt voor            warmtebronnen en duurzaam gas.




13   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     3.3            Strategieën om van het aardgas af te gaan
     Om alle gebouwen aardgasvrij te maken heeft het                         Individuele oplossing
     Expertise Centrum Warmte (ECW) warmtestrategieën                        • Strategie 1 (S1): individuele elektrische warmtepomp
     gedefinieerd. Voor elke strategie zijn meerdere                         • Strategie 4 4 (S4): cv-ketel + hybride warmtepomp in
     technische oplossingen mogelijk. De strategieën zijn                       combinatie met duurzaam gas
     te verdelen in twee groepen: individuele en collectieve
     oplossingen.                                                            Collectieve oplossing
                                                                             • Strategie 2 (S2): warmtenet met een midden- tot
     In bijlage 1 worden de collectieve en individuele                          hogetemperatuurbron
     oplossingen verder beschreven. Hieronder een korte                      • Strategie 3 (S3): warmtenet met een
     opsomming van de vier hoofdstrategieën die zijn                            lagetemperatuurbron
     meegenomen in deze TVW. Daarnaast zijn schematisch
     de verschillen per alternatieve techniek in beeld                       In onderstaande tabel staan de kerneigenschappen van
     gebracht.                                                               de verschillende strategieën benoemd:




     Tabel 1: De vier hoofdstrategieën


                                   S1: Individuele                                                                S4: Hybride
                                                               S2: Warmtenet MT- HT      S3: Warmtenet LT
                                   warmtepomp                                                                     warmtepomp

         Isolatieniveau
                                   B+                          B+ of D+                  B+ of D+                 B+ of D+
         woningen (schillabel)*

         Temperatuur
                                   Circa 50 °C                 Circa 70 °C               Circa 50 °C of 70 °C     Circa 70 °C
         verwarmings­systeem**

                                                                                         Warmtenet en             Duurzaam gas en
         Energie infrastructuur    Elektriciteit               Warmtenet
                                                                                         elektriciteitsnet        elektriciteit

         Overstap naar het         Meer ruimte voor eigen                                                         Meer ruimte voor eigen
                                                               Iedereen tegelijk         Iedereen tegelijk
         alternatief               tempo                                                                          tempo

                                   Aanpassen gebouwen en                                 Aanpassen gebouw en
         Kosten                                                Aanleggen warmtenet                                Aanpassen gebouw
                                   installaties                                          aanleggen warmtenet

                                                                                                                  Weinig aanpassingen
                                   Keuzevrijheid eigenaar in   Minder isolerende         Vaak lokaal netwerk en
         Voordeel                                                                                                 gebouw- en energie-
                                   verduurzaming               maatregelen nodig         bron
                                                                                                                  infrastructuur
                                                                                         Naast aanleg netwerk     Geen zekerheid over
                                   Risico op geluidsoverlast   Iedereen gaat tegenlijk   is er meestal ook een    beschikbaarheid en
         Nadeel
                                   omgeving                    over op deze oplossing.   warmtepomp nodig (per    betaalbaarheid van
                                                                                         woning of buurt)         duurzaam gas


     * Uitgangspunt bij schillabels:
     • B+: gebouwen hebben een isolatieniveau overeenkomende met een gemiddelde Rc-waarde5 van 2,5 voor
        woningen (voldoet aan de isolatiestandaard) en 3,5 voor utiliteitsgebouwen.
     • D+: gebouwen hebben een isolatieniveau overeenkomende met een gemiddelde Rc-waarde van 1-1,5 voor woningen.

     ** Uitgangspunt bij temperatuur verwarmingssysteem:
     • bij 50°C is veelal vervanging van bestaande radiatoren noodzakelijk;
     • bij 70°C kunnen bestaande radiatoren (grotendeels) worden behouden.


     4
         Binnen deze TVW zijn de strategieën S4 (groengas) en S5 (waterstof) gecombineerd tot duurzaam gas.
     5
         Deze waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaal aan (m2K/W). Hoe hoger deze waarde, des te beter het isolerend
     vermogen.



14   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     3.4         Wat zijn de kansrijke warmteopties in gemeente
                 Simpelveld?
     Het startpunt voor het aanwijzen van het alternatief voor aardgas per buurt is de startanalyse van het Planbureau
     voor de Leefomgeving (PBL), gepresenteerd in de TVW 1.0. Als aanvulling heeft bureau Stantec, in opdracht van de
     gemeente Simpelveld, een analyse op pand- en clusterniveau gemaakt.

     In onderstaande afbeelding staan de meest kansrijke duurzame warmtetechnieken bij gelijkwaardig comfort
     weergegeven als resultaat vanuit de analyse.




     Figuur 3: Kansrijke duurzame warmtetechnieken




     Bron: potentiestudie Simpelveld




     Deze oplossingen zijn niet in beton gegoten, maar bieden wel handelingsperspectief voor aardgasvrij wonen aan
     inwoners en andere stakeholders. Het is belangrijk om te onthouden dat de analyse een momentopname is en na-
     isolatie kan leiden tot een verschuiving van de meest kansrijke strategie. Het is daarom van belang dat daar waar de
     gemeente aan de slag gaat met een uitvoeringsplan de beschikbare opties samen nader worden verkend.




15   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     In paragraaf 1.4 werd beschreven hoe deze TVW tot stand kwam. Verschillende onderzoeken werden uitgevoerd.
     Concrete resultaten uit dit proces zijn:

     1. De strategieën individuele oplossingen (S1 en S4), isoleren en besparen passen het beste bij Simpelveld.
        Duurzaam gas is een belangrijke bron in strategie S4. Het is alleen nog onzeker of er in de toekomst voldoende
        en betaalbaar duurzaam gas beschikbaar is. Het is daarom noodzaak om de beperkte beschikbaarheid zo zinvol
        mogelijk in te zetten. Dit is in buurten waar een alternatieve warmtevoorziening veel duurder of technisch niet
        haalbaar is, zoals bij monumenten en vooroorlogse woningen. De toepassing van de hybride warmtepomp in
        combinatie met een cv-ketel is voor de meeste woningen een tussenoplossing om te komen tot aardgasvrij.
     2. Starten in buurten met veel slecht geïsoleerde woningen en waar de betaalbaarheid van de energierekening bij
        veel huishoudens onder druk staat heeft de voorkeur;
     3. Er is beperkt draagvlak voor collectieve warmteoplossingen en geen passende midden- en
        hogetemperatuurbron (MT-HT) beschikbaar (S2). Wel is er potentie voor een middelgroot collectief warmtenet
        in de kern van Simpelveld waarbij gebruik kan worden gemaakt van restwarmte uit de RWZI. Er is onvoldoende
        zicht op de haalbaarheid en de langdurige beschikbaarheid van deze bron om dit nu als voorkeurstrategie vast
        te leggen.
     4. Een perfecte oplossing voor iedereen bestaat niet. Elke keuze heeft voor- en nadelen.
     5. Uit de inwonersenquête blijkt lokaal en regionaal dat veel inwoners nog niet altijd weten welke stappen zij nu
        al kunnen zetten. Om inwoners hierin te ondersteunen, organiseerde de gemeente zeven informatieve webinars
        in samenwerking met de WoonWijzerWinkel. Deze webinars zijn specifiek gericht op VvE’s en woningeigenaren
        en behandelen onderwerpen als energie besparen, isoleren, zonnepanelen, aardgasvrije technieken en hoe
        deze maatregelen gefinancierd kunnen worden.
     6. Bij de kansrijke oplossingen wordt voor nu uitgegaan van technieken die voldoende marktrijp zijn. Dit zijn
        bewezen technieken die een hoge mate van zekerheid geven over de effectiviteit. Dit wil niet zeggen
        dat innovaties worden uitgesloten bij de verdere uitwerking van een alternatief op buurtniveau. Door de
        energietransitie zijn veel technieken met potentie in ontwikkeling.




     Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en huidige inzichten met betrekking tot de beschikbare warmteopties
     voorziet gemeente Simpelveld het volgende:

     Doen: individuele warmteoplossingen en kleine collectieven
     Om ervoor te zorgen dat de alternatieve warmteoplossing mogelijk wordt, is het nodig om te starten met het isoleren
     van de huidige woningvoorraad. Daarbij geldt dat de warmteoplossing efficiënter werkt bij een hoger isolatieniveau.
     Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat op termijn zoveel mogelijk woningen de nationale isolatiestandaard bereiken.

     Gelijktijdig worden woningen voorzien van hybride of hybride+ warmtepompen6. Een hybride warmtepomp is een
     combinatie tussen warmtepomp en cv-ketel: de cv-ketel springt bij in het verwarmen van de woning als het buiten te
     koud is. Ook het warm water komt nog uit de cv-ketel. Naarmate het isolatieniveau van de woning stijgt, neemt ook
     het aandeel van de warmtepomp in deze opstelling toe. Daardoor hoeft de cv-ketel minder vaak bij te springen. Bij de
     toepassing van een hybride+ warmtepomp kan uiteindelijk worden overgestapt naar volledig elektrisch opgewekte
     verwarming.

     Woningen die al voldoen aan de isolatiestandaard en waarvan de afgifte systemen geschikt zijn kunnen direct inzetten
     op een volledig elektrische warmtepomp. Daar waar op projectniveau of vanuit inwoners potentie en draagvlak
     aanwezig is voor het opzetten van kleine collectieven is het wenselijk dit proces te ondersteunen als gemeente.




     6
         Hybride+ warmtepompen zijn geschikt om zowel hybride als volledig elektrisch te verwarmen. Dit betekent dat deze als hybride ingezet
     wordt zolang het standaard isolatieniveau nog niet bereikt is en/of het afgiftesysteem geschikt gemaakt is voor lage temperatuur.



16   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     Onderzoeken: restwarmte RWZI en inzet duurzame gassen
     Uit de pandenanalyse blijkt dat de kern van Simpelveld beschikt over voldoende dichtheid van woningen om een
     warmtenet rendabel te maken. De restwarmte vanuit de RWZI kan worden gebruikt voor een middelschalig collectief
     warmtenet (+/- 300 woningen). Onderzoek naar de technische-, economische- en sociale haalbaarheid is nodig om te
     beoordelen in hoeverre dit een geschikte oplossing is.

     Verder blijkt dat een hybride warmtepomp in combinatie met duurzaam gas de meest kansrijke warmtetechniek is. Maar
     de beschikbaarheid en inzet van duurzame gassen is onzeker. Om hier meer zicht op te krijgen en deze potentie optimaal
     te benutten neemt gemeente Simpelveld deel aan een onderzoek naar de potentie van groen gas in Zuid-Limburg.

     Niet doen: grootschalig collectieve warmtenetten
     Gezien het beperkte draagvlak en het ontbreken van de benodigde warmtebronnen is dit geen voorkeursstrategie en
     gaan wij hier niet mee aan de slag.




     3.5        Haalbaar en betaalbaar
     Het uitgangspunt uit het Klimaatakkoord is dat de             naar een alternatief voor aardgas en de verduurzaming
     alternatieve warmtevoorziening haalbaar en betaalbaar         van de woning ook voor iedereen betaalbaar zijn.
     moet zijn. Bij haalbaarheid gaat het om de technische         Woonlastenneutraliteit voor het overgrote deel van de
     haalbaarheid en de sociale haalbaarheid: draagvlak en         inwoners is hierbij het uitgangspunt. Dat betekent dat
     maatschappelijke acceptatie voor het alternatief.             de investering in de verduurzaming op termijn wordt
                                                                   terugverdiend door de besparing op energiekosten.
     Bij betaalbaarheid gaat het om de balans tussen de            Dit kan niet voor alle individuele inwoners worden
     maatschappelijke kosten, gebruikerskosten en de               gegarandeerd. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan,
     opbrengsten. Aardgasvrije alternatieven brengen vaak          wordt rekening gehouden met de verwachte
     investeringen met zich mee. Aan de andere kant kent           betaalbaarheid.
     niets doen ook een prijs. De kosten van het alternatief
     moeten betaalbaar zijn voor de gebruiker en de                Het kabinet maakt de komende periode middelen vrij
     eigenaar, zonder alle kosten bij de maatschappij neer         om gemeenten te ondersteunen bij de transitie naar een
     te leggen.                                                    energiezuinige en aardgasvrije gebouwde omgeving.
                                                                   Die financieringsconstructies kunnen de drempel tot het
     Het uitgangspunt is dat de warmtetransitie alleen slaagt      treffen van verduurzamingsmaatregelen voor inwoners
     als iedereen mee kan doen. Daarvoor moet de overstap          een stuk verlagen.



            Wat de verduurzamingskosten zijn voor de eigenaar hangt af van verschillende factoren waaronder:

            • Het type gebouw en de oppervlakte van het gebouw: hoe groter het oppervlak van de gevel en het dak,
              hoe meer warmte verloren kan gaan. Dit heeft invloed op de investeringskosten en de maandlasten;
            • De huidige staat van het gebouw: is het al goed geïsoleerd? Is er wel of geen achterstallig
              onderhoud? Wat is de leeftijd van het gebouw? Deze vragen beïnvloeden hoeveel er geïnvesteerd
              moet worden om het gebouw energiezuinig te maken;
            • Het warmtealternatief voor aardgas: dit alternatief heeft invloed op de kosten. Dit kan gaan over
              de kosten voor de woning maar ook over de kosten voor de infrastructuur, een warmtenet of het
              elektriciteitsnet. Hierbij komen de investeringen bij verschillende partijen terecht. De investeringen in
              het gebouw zijn voor de eigenaar. De investeringen in het netwerk liggen bij de netwerkbeheerder
              of het warmtebedrijf en worden door de inwoners betaald via de energierekening;
            • Naast deze kosten zijn er ook externe factoren die de kosten beïnvloeden. Denk hierbij aan
              prijsontwikkelingen voor materialen en of deze voldoende beschikbaar zijn.




17   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     3.5.1 Financiering
     Financiering is een belangrijk onderdeel om stappen te kunnen zetten. Uit de inwonersenquête blijkt dat dit voor veel
     inwoners een lastig vraagstuk is. Wat leveren de investeringen op? Daarnaast zijn de investeringskosten hoog, niet
     iedereen heeft de financiële middelen om dit te bekostigen.

     Er zijn landelijk subsidies beschikbaar voor inwoners met een koophuis en VvE’s voor isolatie of de aanschaf van een
     warmtepomp. Deze dekken een deel van de investeringskosten.

     Via het landelijk platform Verbeterjehuis, is een totaaloverzicht beschikbaar van subsidies en financierings­
     mogelijkheden. Voor eigenaren met een laag inkomen biedt het Nationaal Warmtefonds onder voorwaarden een
     lening tegen 0% rente aan. Tevens biedt het platform een verbetercheck aan waarbij inwoners op een eenvoudige
     wijze zicht krijgen op welke verbeteringen mogelijk zijn, wat de kosten zijn en wat de beoogde jaarlijkse besparing is.

     Iedereen kan voor algemene vragen, informatie, maatwerkadvies en ondersteuning in het nemen van maatregelen
     terecht bij de WoonWijzerWinkel.




     3.5.2 Maatschappelijke kosten
     De startanalyse van Planbureau voor de leefomgeving          De maatschappelijke kosten zijn meegenomen in het
     (2020) geeft inzicht in de warmtealternatieven per buurt     selecteren van de meest kansrijke warmteoptie en speelt
     met de laagste maatschappelijke kosten. Deze studie is       ook in rol in het bepalen waar mee gestart moet worden.
     één van de studies die is gebruikt bij het opstellen van
     deze TVW. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de      Voor Simpelveld hebben de individuele oplossingen de
     gemeente om te zorgen voor de laagste maatschappelijke       laagste maatschappelijke kosten. Een warmtenet is veel
     kosten. Dit zijn de totale kosten voor de gehele keten en    duurder, vooral omdat bronnen ontbreken en er dus zeer
     al haar gebruikers: dus de kosten voor aanpassingen aan      ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden voor
     de gebouwen, de kosten voor de infrastructuur en de          duurzame opwek en de aanleg van het warmtenet. Enkel
     kosten voor de warmtebron en levering van energie, die       de kosten voor het gebruiken van RWZI-restwarmte zijn
     nodig zijn voor een aardgasvrije gebouwde omgeving.          vergelijkbaar met een volledig elektrische warmtepomp.




18   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>     3.6        Waar wordt gestart?
     Het Klimaatakkoord bepaalt dat gemeenten een regierol krijgen bij de buurtgerichte aanpak. De buurtgerichte aanpak
     is een aanpak waarbij elke buurt samen met de gemeente een uitvoeringsplan opstelt. Om te komen tot een buurt-
     voor-buurt stappenplan zijn de buurten op basis van onderstaande selectiecriteria met elkaar vergeleken.



        Gemeente Simpelveld definieerde de volgende selectiecriteria:

        1. Bewoners en participatiegroepen
           De gemeente Simpelveld vindt het belangrijk om de mening, actiebereidheid en wensen van inwoners
           ten opzichte van aardgasvrij wonen mee te nemen bij het maken van de plannen. Uit de enquête komen
           de volgende criteria naar voren:
           • De isolatiewaarde van de woning. Buurten waarbij een groot deel van de woningen nog een relatief
              laag energielabel (E, F of G) hebben, verbruiken ook veel aardgas;
           • De hoogte van het energieverbruik. Het verbruik van veel aardgas zorgt voor een hoge
              energierekening. En dat zorgt voor energiearmoede;
           • De aanpasbaarheid van woningen. Sommige woningen zijn sneller/eenvoudiger aan te passen dan
              anderen.
           • De actiebereidheid van de buurt. Hoe hoger de actiebereidheid, hoe interessanter het is om in deze
              buurt te starten.

        2. Gebouwde omgeving
           Per buurt is gekeken naar het soort bebouwing. In buurten waar enkele eigenaren meerdere panden in
           bezit hebben, kunnen gelijksoortige oplossingen worden toegepast. Monumenten zijn een vertragende
           factor. Per buurt is daarom gekeken naar:
           • Woningcorporaties en gemeentelijk vastgoed;
           • Wijkuniformiteit;
           • Monumenten.

        3. Koppelkansen
           Bij koppelkansen wordt gekeken naar de werkzaamheden die in de komende jaren in de buurt op
           de planning staan en gecombineerd kunnen worden met het verduurzamen. Informatie omtrent de
           volgende koppelkansen zijn meegenomen in de afweging:
           • Infrastructuur, zoals gasnet en riolering;
           • Buurtontwikkelingen;
           • Plannen woningcorporaties.

        4. Betaalbaarheid
           Het is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om de kosten voor iedereen betaalbaar te
           houden. De maatschappelijke kosten uit de startanalyse en pandenanalyse zijn een optelsom van kosten
           en baten van alle partijen, maar houden geen rekening met waar die terecht komen. De differentiatie in
           kosten voor de maatschappij en eindgebruikers wordt inzichtelijk gemaakt in de uitvoeringsplannen.




19   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>     De analyse per buurt levert het volgende beeld op:                Het verschil in score is onvoldoende om te komen
                                                                       tot een logisch buurt-voor-buurt stappenplan. In een
     Tabel 2: resultaten gewogen multicriteria analyse (hoe hoger de   landelijk gebied zoals Simpelveld zijn de mogelijkheden,
     score, des te hoger de prioriteit)                                uitdagingen en dilemma’s rond de warmtetransitie
                                                                       vaak anders dan in steden. Dit is ook de reden dat het
                                                                       Programma Aardgasvrije Wijken concludeerde dat een
      Buurten                             Score                        wijkgerichte aanpak veelal niet werkt voor het platteland.

      Baneheide                           139                          Door de resultaten van de analyse te bekijken op
                                                                       pandniveau, leiden een viertal doelgroepen tot
      Bocholtz                            152                          clustering: (1) energiearmoede, (2) plannen van de
                                                                       woningcorporaties (3) gemeentelijk- en maatschappelijk
      Bocholtzerheide                     141
                                                                       vastgoed en (4) initiatieven door inwonersgroepen.
      Huls                                137
                                                                       Anders dan de buurt-voor-buurt aanpak zet gemeente
      Hulsveld                            135                          Simpelveld op basis van de onderzoeksresultaten in op de
                                                                       volgende twee sporen:
      Molsberg                            143
                                                                       1. De gemeentebrede aanpak; en
      Prickart-Broek                      144
                                                                       2. De doelgroepenaanpak die zich richt op
      Simpelveld                          148
                                                                          bovenstaande vier doelgroepen.

      Verspreide huizen                   145                          Er zit een overlap tussen beide aanpakken, met het
                                                                       grootste verschil dat bij de doelgroepenaanpak meer
                                                                       oog is voor ontzorging en aanvullende regie vanuit de
                                                                       gemeente om de benodigde stappen versneld te behalen.
                                                                       Dit wordt in de volgende hoofdstukken verder toegelicht.




20   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     4. Gemeentebrede aanpak
     Simpelveld is een landelijke gemeente waarin een gemeentebrede aanpak de voorkeur heeft.

     Uit de afgenomen Inwonersenquête bleek dat de meeste inwoners een voorkeur hebben voor het

     zelfstanding verduurzamen. Hierbij wordt wel aangegeven dat zij ontzorgd willen worden bij het

     nemen van verduurzamingsstappen. Met de gemeentebrede aanpak wordt daarom ingezet op

     het ondersteunen van inwoners en ondernemers. Dit gebeurt en gaat gebeuren met:




     Regionaal isolatie- en verduurzamingsprogamma
     De gemeente kreeg naast het aardgasvrij maken ook een taak in het isoleren van koopwoningen met slechte
     energielabels (D,E, F, G). Daarvoor werkte Simpelveld samen met andere Parkstad-gemeenten aan een isolatie- en
     verduurzamingsprogramma (IVP). Dit programma loopt vooralsnog van 2024 tot 2030.

     Het IVP is als groeimodel opgezet en wordt in de komende jaren steeds verder uitgewerkt. De focus voor de eerste
     fase is het isoleren van woningen met slechte energielabels. In de fase daarna is er ook aandacht voor andere
     duurzame maatregelen, zoals bijvoorbeeld hybride warmtepompen.

     Met behulp van het IVP, waarvoor de gemeentemiddelen krijgt uit het nationaal isolatieprogramma, is het streven
     om het isolatieniveau van zoveel mogelijk woningen voor 2030 te verbeteren. Hiervoor bevat het IVP-bouwstenen om
     gemeentebreed stappen te zetten naar energiezuinigere woningen:

     • Woningeigenaren met een slecht label en relatief laag inkomen, worden extra ondersteund.
     • Er komen collectieve inkoopacties voor isoleren. Alle woningeigenaren kunnen hiervan gebruik maken;
     • Woning- en gebouweigenaren worden actief ondersteund bij het realiseren van de besparingsopgave en het
       zetten van stappen naar een energiezuinig en aardgasvrij Simpelveld.




                                                                   Onafhankelijk energieloket
                                                                   De WoonWijzerWinkel Limburg is opgezet door
                                                                   onder andere Simpelveld om als onafhankelijk
                                                                   adviesloket voor verduurzaming te werken.
                                                                   De WoonWijzerWinkel helpt door het verstrekken
                                                                   van informatie, advies, financiële opties en
                                                                   offertes rondom isolatie, ventilatie, verwarming
                                                                   en energieopwekking. Het aanbod van de
                                                                   WoonWijzerWinkel wordt continu gemonitord
                                                                   en verbeterd naar de vraag van de inwoners.
                                                                   Daarnaast wordt ingezet op het bekender maken
                                                                   van de WoonWijzerWinkel onder de inwoners.




21   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     Duurzaamheidslening                                          wordt met de ontwikkeling van een warmtenet of een
     De gemeente Simpelveld stimuleert en maakt                   ander aardgasrij alternatief in de buurt. Een hybride
     het verduur­zamingsproces aantrekkelijker door te            warmtepomp maakt nog gebruik van aardgas en is
     acteren als betrouwbare partner in het aanbieden             dus een eerste stap naar volledig aardgasvrij wonen.
     van een financieel aantrekkelijke lening, de                 Woningen gebouwd na 1992 kunnen bij vervanging
     “Duurzaamheidslening Simpelveld”.                            direct overstappen naar een all-electric warmtepomp
                                                                  omdat de woning daar meestal goed genoeg voor
     Eigenaren van woningen en panden gelegen in de               is geïsoleerd. Het is hierbij wel van belang dat de
     gemeente Simpelveld worden daarmee ondersteund bij           afgiftesystemen hiervoor geschikt zijn, bijvoorbeeld
     de verduurzaming hiervan. De “Duurzaamheidslening            vloerverwarming of LTV-radiatoren.
     Simpelveld” verstrekt geen subsidies, maar verstrekt
     leningen aangaande duurzaamheidsprojecten tegen
     gunstige condities.                                          Samenwerken voor het omzetten van
                                                                  nationale regelgeving
                                                                  Het rijk stimuleert met nationale regelgeving het
     Cv-ketel vervangen vanaf 2026                                verduurzamen van de gebouwde omgeving. Gemeente
     Hybride warmtepompen worden vanaf 2026 de nieuwe             Simpelveld zet zich in om gezamenlijk met betrokkenen
     standaard voor het verwarmen van woningen in de              de gestelde ambities te behalen.
     bestaande bouw. Daarbij geldt voor monumenten en
     appartementen dat deze vooralsnog uitgezonderd               Denk hierbij aan de uitfasering van slechte energielabels
     zijn van de verplichting. Ook is het bij hybride             bij utiliteitsgebouwen en het feit dat woningcorporaties
     warmtepompen van belang dat de terugverdientijd niet         en particuliere verhuurders vanaf 2030 geen woningen
     langer is dan 7 jaar en dat er niet binnen 10 jaar gestart   meer mogen verhuren met energielabel E, F, of G.




22   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     5. Doelgroepenaanpak
     Dit hoofdstuk licht de doelgroepenaanpak toe. Om stappen te kunnen zetten is het belangrijk

     om focus aan te brengen. Dit is mogelijk door in te zetten op het bereiken en activeren van de

     juiste doelgroepen. Focus wordt in eerste instantie aangebracht op de onderstaande vier clusters.

     Aanvullende doelgroepen die naar aanleiding van clustering worden geïdentificeerd kunnen later

     aan deze aanpak worden toegevoegd.




     Energiearmoede                                            Om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden en de
     Inwoners die moeite hebben met het betalen van de         daarbij behorende investeringen zijn om de gemeentelijke
     energierekening kunnen meedoen met het isolatie- en       panden te verduurzamen, wordt gewerkt aan een
     verduurzamingsprogramma (IVP), zoals beschreven           routekaart. Het volgen van deze routekaart leidt tot een
     in hoofdstuk 4. Als er voldoende woningeigenaren          integratie in het onderhoudsplan en de ontwikkeling
     deelnemen en in het proces ontzorgd worden, kan de        van projecten ten behoeve van verduurzaming. In de
     gewenste win-win situatie ontstaan: het energiegebruik    routekaart wordt gekeken naar:
     wordt verlaagd en de benodigde koopkracht binnen deze     • isolatie van gevels, vloer en dak;
     doelgroep neemt toe.                                      • aardgasvrije verwarming en warm tapwater;
                                                               • opwekking elektriciteit;
     Huurders van woningcorporaties moeten erop vooruitgaan    • energiezuinigere installaties.
     door gezamenlijk op te trekken met de woningcorporatie
     om slechte labels uit te faseren. Met het IVP wordt ook
     ingezet op particuliere verhuurders.                      De Pioniers
                                                               Uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) blijkt dat
                                                               landelijke gebieden resultaat kunnen behalen door de
     Woningcorporaties                                         toepassing van meerdere verschillende aanpakken naast
     De woningcorporaties spelen een belangrijke rol in        elkaar.
     de energietransitie: ze hebben bezit en kennen hun
     inwoners. Tevens moeten zij, met het vooruitzicht op      Het openstaan voor, en opzoek gaan naar,
     de uitfasering van de slechte labels, de komende tijd     kleinschalige coöperatieve samenwerkingen en
     stappen zetten. Het bezit van de woningcorporaties in     oplossingen die van onderop ontstaan blijkt succesvol.
     Simpelveld is circa 25% van de totale woningvoorraad.     Het maatschappelijk middenveld wat de verbinding
     De verduurzaming van de woningcorporaties biedt           vormt tussen de gemeenschap, de markt en de
     mogelijkheden om hierin gezamenlijk op te trekken met     overheid speelt een belangrijke rol. Dit zijn de pioniers,
     particuliere woningeigenaren en daarmee het bereik te     vrijwilligers, weldoeners en onderzoekers. Ze jagen de
     vergroten.                                                energietransitie aan door te zoeken naar de verbinding
                                                               en overeenkomsten tussen de verschillende rollen.

     Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed                  Denk bij deze aanpak aan het faciliteren van
     De gemeente wil het goede voorbeeld geven. Met de         buurtinitiatieven en het bieden van een podium voor
     verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen wordt         de pioniers. Daarnaast is ook de samenwerking met
     een minimale aardgasreductie van 50% ten opzichte         onderwijsinstanties en marktpartijen in de ontwikkeling
     van 2019 behaald in 2030. Dit komt ongeveer uit op        van Living Labs een mogelijkheid. Binnen Living Labs
     30.000 m3.                                                worden innovatieve producten en processen in de ‘echte’
                                                               wereld getest en verbeterd.




23   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     5.1        Uitvoeringsplan

     De uitvoering                                              Participatie
     Voor de doelgroepenaanpak wordt een uitvoeringsplan        De afbeelding hieronder beschrijft op hoofdlijnen het
     opgesteld. In een wijkuitvoeringsplan uit het              stappenplan om te komen tot een breed gedragen
     Klimaatakkoord wordt een plan opgesteld door               uitvoeringsplan. Het participatieproces is een cruciale
     gemeente, inwoners en gebouweigenaren uit de wijk.         factor en vraagt om maatwerk.

     Een doelgroepenaanpak is anders, maar volgt op hoofd­      De totstandkoming van een uitvoeringsplan is een
     lijnen dezelfde leidraad om de uniformiteit in aanpak te   lang traject, dat twee jaar of soms nog langer kan
     waarborgen.                                                duren. Gedurende die tijd is het cruciaal om inwoners
                                                                en gebouweigenaren te betrekken. Door inwoners
     In het uitvoeringsplan uit de doelgroepenaanpak wordt      vroegtijdig te betrekken wordt duidelijk onder
     beschreven welke warmteoplossing het beste per             welke voorwaarden inwoners mee willen in de
     cluster binnen de doelgroepen past, wanneer er op          warmtetransitie, wat dit voor hen aantrekkelijk maakt
     dit alternatief voor aardgas kan worden overgegaan         en wat voor ondersteuning zij nodig hebben van de
     en welke maatregelen nodig zijn om dit mogelijk te         gemeente.
     maken. Ook de kosten en de ruimtelijke impact worden
     in beeld gebracht. Deelname aan het uitvoeringsplan is     Het succes van een participatieproces is in grote mate
     niet verplicht. De doelgroepen worden gestimuleerd en      afhankelijk van menselijk contact tussen inwoners
     ondersteund, maar niet verplicht om van het aardgas af     en de gemeente. In de kern gaat het erom dat de
     te gaan.                                                   gemeente openstaat voor ideeën en ervaringen van
                                                                inwoners en rekening houdt met het perspectief en
     Het uitvoeringsplan moet aan een aantal inhoudelijke,      overwegingen van deze inwoners. Het is van belang
     juridische en procedurele eisen voldoen. De regie ligt     iedereen een mogelijkheid te geven om mee te doen
     daarom bij de gemeente. Inwoners, gebouweigenaren          en ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt.
     en andere partijen zoals de woningcorporatie en Enexis
     worden hierbij betrokken, zodat zij weten wat er van hen
     wordt verwacht en wat zij andersom van de gemeente
     mogen verwachten.




24   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Figuur 4: Uitvoeringsplan & participatie




     Bron: Programma Aardgasvrije Wijken




25   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     6. Rol en betrokkenheid van
        de gemeente

     6.1        De rol van de gemeente
     In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een centrale rol vervullen in de lokale warmtetransitie: de
     regierol. Simpelveld neemt daarom een proactieve regierol, waarbij de inwoners ervan op aan kunnen dat de
     gemeente hen helpt om gezamenlijk woningen toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.



     Gemeentebrede aanpak
     Binnen de gemeentebrede aanpak gaat het voornamelijk om het faciliteren van informatie en mogelijkheden
     om te verduurzamen. Dit betekent inzicht geven in subsidie- en financieringsmogelijkheden, het ondersteunen
     in het ontwikkelen van stappenplannen voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen en het aanbieden van
     maatregelen. Uit onderzoek blijkt dat dit vanuit een groot deel van de inwoners ook gewenst is.



     Doelgroepenaanpak
     Door inwoners en gebouweigenaren aan te moedigen en
     te ondersteunen wil gemeente Simpelveld verduurzaming
     binnen de focusgebieden van de doelgroepenaanpak
     versnellen. Simpelveld zet in op een integrale aanpak
     waarbij alle belanghebbende worden betrokken.
     Binnen deze aanpak pakt de gemeente het touw iets
     meer in handen. Dit in de vorm van initiatieven van
     onderop aanjagen, navigeren en monitoren.




26   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     6.2        Energiebesparing tot en met 2030
     In paragraaf 2.2 werd de ambitie vastgesteld op 20% reductie (1,9 miljoen m3) en in de daaropvolgende
     hoofdstukken is de aanpak ten aanzien van de warmtetransitie toegelicht. Met behulp van de bovenstaande aanpak
     en deels autonome ontwikkelingen is de volgende aardgasreductie te verwachten:



     Tabel 3: Aardgasbesparing 2030


                                      Aardgasbesparing in 2030

      Gemeentebrede aanpak            1,43 mln. m3

      Doelgroepenaanpak               0,47 mln. m3




     De besparing van de gemeentebrede aanpak is gebaseerd op de volgende verdeling:



     Figuur 5: Verdieping gemeentebrede aanpak




                                                        23%



                            47%




                                                       30%




                                                                               Gemeentebrede aanpak
                                                                                   Hybride warmtepompen
                                                                                   Volledig elektrische warmtepompen
                                                                                   Isolatie




27   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     De uitgangspunten hierbij zijn als volgt:

     Tabel 4: energiebesparing gemeentebrede aanpak t/m 2030


         Gemeentebrede aanpak             Besparende maatregel                Reductie in m3 [*100.000]     Bron


         Isolatie en verduurzaming        230 isolatie ingrepen per jaar      280                           IVP

                                          226 Hybride warmtepompen                                          Aantal ketelvervangingen per
                                                                              640
                                          per jaar                                                          jaar8
         Cv-ketel vervanging
                                          40 Volledig elektrische                                           Aantal ketelvervangingen per
                                                                              320
                                          warmtepompen per jaar                                             jaar

                                          Uitfasering slechte energielabels
                                          utiliteitsgebouwen en
         Omzetten nationale
                                          particuliere verhuurders,           190                           Inschatting, 2% reductie
         regelgeving
                                          autonome ontwikkeling sloop/
                                          nieuwbouw




     De besparing van de doelgroepenaanpak is gebaseerd op de volgende verdeling:



     Figuur 6: Verdieping doelgroepenaanpak




                                                      6%


                                                                    16%




                               60%
                                                                      18%




                                                                                                Doelgroepenaanpak
                                                                                                    Woningbouwcorporaties
                                                                                                    Gemeentelijk vastgoed
                                                                                                    Pioniers
                                                                                                    Energiearmoede


     8
         In Nederland worden per jaar 400.000 cv-ketels vervangen. Het Simpelveldse aandeel daarin is ongeveer 0,0007%.
     Aanname is dat 85% wordt vervangen door een hybride warmtepomp en 15% door een volledig elektrische warmtepomp.



28   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     De uitgangspunten hierbij zijn als volgt:

     Tabel 5: energiebesparing doelgroepen aanpak t/m 2030


      Doelgroep                       Besparende maatregel             Reductie in m3 [*100.000]   Bron

      Energiearmoede                  50 isolatie ingrepen per jaar    65                          IVP

                                      Isoleren woningvoorraad van                                  Input woningcorporaties incl.
      Woningcorporaties en
                                      woningcorporaties (minimaal      290                         20% extra woningen van
      betrokken particulieren
                                      conform regelgeving)                                         particulieren

      Gemeentelijk vastgoed           50% aardgasreductie              30                          Ambitie

                                      In totaal 80 woningen volledig
      Pioniers                                                         85                          Inschatting
                                      aardgasvrij



     De totale reductie van aardgasgebruik in Simpelveld in 2030 bedraagt daarmee 1,9 miljoen m3. In totaal resulteert
     dit in circa 20% reductie in 2030.

     Met deze aanpak zorgt gemeente Simpelveld naast een reductie van het aardgasgebruik er ook voor dat een deel van
     de woningvoorraad gereed is om de overstap te maken naar volledig aardgasvrij verwarmen.




29   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     Bronnenlijst


     Gemeente Simpelveld TVW 1.0. (2021).              Nieman. (2023).
     Transitievisie warmte 1.0                         Webinar: voorbij de standaard



     Regionale Klimaatmonitor.                         PALET. (2015).
     Aardgasverbruik gebouwde                          Parkstad Limburg Energietransitie (PALET)
     omgeving Simpelveld 2019

                                                       PBL. (2022).
     EP-online Register.                               Startanalyse aardgasvrije buurten
     Isolatieniveau woningen

                                                       Programma Aardgasvrije Wijken. (PAW).
     Ministerie van BZK.                               Stappenplan en uitvoeringsplan
     Nationaal Isolatieprogramma

                                                       RVO. (2021).
     Ministerie van BZK.                               Standaard en streefwaarden voor woningisolatie
     Beleidsprogramma versnelling
     verduurzaming gebouwde omgeving
                                                       WoonWijzerWinkel Limburg.
                                                       WoonWijzerWinkel
     Nationaal Warmtefonds.
     Energiebespaarlening




30   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1




31   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1
     1. Verdieping isoleren en
        warmtealternatieven
     Deze bijlage licht de standaard- en streefwaarden bij het isoleren van woningen toe.

     Vervolgens worden de verschillende warmtetechnieken verder toegelicht. De meeste alternatieven

     voor aardgas gebruiken elektriciteit om de installatie draaiende te houden. Daarnaast maken deze

     ook gebruik van een bron. Dit kunnen natuurlijke bronnen zijn maar ook restwarmte of duurzaam

     gas. Aan het einde van deze bijlage wordt de status van duurzaam gas en waterstof toegelicht.




     1.1. Standaard- en streefwaarden woningisolatie
     De landelijke Standaard voor woningisolatie legt vast tot welk niveau de gehele woning minimaal geïsoleerd
     moet worden om over te kunnen stappen naar een aardgasvrij alternatief. Deze isolatienorm is gekoppeld
     aan de hoeveelheid warmte/m² die een woning nodig heeft. Daarnaast houdt de standaard rekening met het
     soort ventilatiesysteem en de mate van kier- en naaddichting. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke
     oververhitting en de behoefte aan koeling als gevolg in de zomer.

     Isoleren conform de standaard betekent niet direct dat de woning voldoende geïsoleerd is voor het kansrijke
     warmtealternatief. Onderstaande afbeelding geeft aan wanneer de standaard geschikt is per technische oplossing en
     bijbehorende temperatuur.



     Tabel 1: Alternatieven voor aardgas


                                                                        Alternatief voor aardgas

                                       Ander       Hybride
                                                                   Warmtepomp                            Warmtenet
                                       ‘gas’ (1)   WP/CV

                                             HT      MT       Nu (LT)    Toekomst       HT             MT           LT         (Z)LT

                                        >75°C                                         > 75°C
      Temperatuurniveau                            55-75°C    30-55°C     55-75°C                   55-75°C      30-55°C      <30°C
                                        (90°C)                                        (90°C)

      Onder de Standaard                     V       X             X         X           V             X            X            X

      Vooroorlogse Standaard                 V       V             X         V           V             V            X            X

      Naoorlogse Standaard                   V       V             V         V           V             V            V            X

      Voorbij de Standaard                   V       V             V         V           V             V            V            V

     (1) Niet op korte termijn beschikbaar                                                   Bron: Nieman: Webinar: Voorbij de Standaard



32   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Uitleg standaard
     Deze standaard houdt rekening met vooroorlogse woningen (bouwjaar tot en met 1945) en naoorlogse woningen
     (bouwjaar na 1945). Voor woningen gebouwd tot en met 1945 geldt een andere standaard dan voor woningen die
     zijn gebouwd na 1945. De standaard voor vooroorlogse woningen gaat uit van minder isolatie waardoor de woning
     nog niet geschikt is voor lage temperatuur verwarming (LT). De standaard is hierbij vergelijkbaar met energielabel D.
     Dit heeft, ondanks dat er voldaan wordt aan de standaard voor isoleren, de consequentie dat de woning niet of in
     mindere mate geschikt is voor sommige alternatieve warmtetechnieken.

     De standaard voor woningen na 1945, komt ongeveer overeen met energielabel A of B. De standaard is daarmee
     het isolatieniveau waarbij de woning in principe voldoende geïsoleerd is om de woning met een lage temperatuur te
     verwarmen.

     Op alle nieuwe energielabels – vanaf 1 augustus 2021 – staat vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de
     ‘Standaard voor isolatie’.

     Meer informatie over de isolatiewaarde van de verschillende bouwdelen zijn beschikbaar via het Rijk en aanvullende
     informatie over de standaard bij het Expertise Centrum Warmte.



     Streefwaarden
     Naast een standaard voor de gehele woning bestaan er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen
     van woningen. Deze zijn bedoeld voor eigenaren die een of enkele delen van de woning verduurzamen.
     Deze isolatienormen geven aan wanneer een enkel bouwdeel (zoals dak, vloer of ramen) zeker ‘toekomstbestendig’ is.
     Het isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel goed genoeg is geïsoleerd. Bij
     aansluiting op een alternatieve warmtebron wordt dit gedeelte niet meer aangepakt. Het doel is wel dat de woning
     voldoet aan de standaard. Het is daarom niet nodig alle streefwaarden te realiseren.’1
     1
         Bron: RVO standaard en streefwaarden woningisolatie




     Figuur 1: Schematische weergave van de relatie tussen de Standaard en Streefwaarden




33   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Bewoners kunnen bij het maken van isolatiekeuzes rekening houden met onderstaande consequenties.



     Figuur 2: Consequenties isoleren




     Bron: Nieman




34   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     1.2. Warmte­alternatieven
                                                                      Figuur 3: Factoren warmtealternatieven


     Er zijn vier verschillende warmte­alternatieven
     die een rol spelen in deze TVW. Deze
     worden verdeeld in twee soorten:

     • Individueel alternatief per woning
     • Collectief alternatief in de buurt,
       wijk, binnen de gemeente of zelfs op
       regionale schaal.

     Deze afbeelding geeft de verschillende
     factoren bij het bepalen van het beste
     warmtealternatief weer.




     1.2.1. Individuele warmtetechnieken
     Voor een groot deel van de woningen en andere gebouwen zijn geen collectieve oplossingen beschikbaar. Daarnaast
     zijn er bewoners die het liefst vandaag al een keuze maken om hun aardgasverbruik te verminderen. Deze kunnen het
     beste overstappen op een individuele warmtetechniek.

     Dit betekent dat elke woning een eigen warmtevoorziening krijgt. Voor deze bewoners zijn individuele
     technieken een oplossing om in de warmtebehoefte te voorzien. Meestal werken deze op elektriciteit, bijvoorbeeld
     warmtepompen, infraroodpanelen, zonneboilers of een combinatie van technieken. Bij gestapelde bouw wordt de
     warmtevoorziening vaak centraal geregeld. Het is dan ook goed om te kijken naar een eigen oplossing voor het hele
     complex.

     Hybride warmtepompen (aardgas besparend) kunnen, zeker als eerste stap naar volledig aardgasvrij, een rol spelen.
     Dit zijn warmtepompen gecombineerd met een CV-ketel op aardgas. De ketel springt dan alleen op de koudste dagen
     bij om het huis warm te krijgen en maakt nog warm tapwater.

     Bij elke warmteoplossing is het van belang om ervoor te zorgen dat:
     • de woning voldoende is geïsoleerd;
     • een verwarmingssysteem zoals radiatoren of vloerwarming aanwezig is;
     • en dat dit systeem past bij het gekozen alternatief.



            Ter illustratie
            Is een woning slecht geïsoleerd en is er geen vloerverwarming aanwezig? Dan is het niet verstandig
            om al volledig naar aardgasvrij te gaan. In die situatie kan er beter gekozen worden voor een hybride
            warmtepomp. Daarna kunnen er nog aanvullende isolatiemaatregelen genomen worden zodat in de
            toekomst de woning wel energiezuinig en aardgasvrij kan worden.




35   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     1.2.2. Collectieve warmtetechnieken
     Bij collectieve technieken wordt een hele wijk, buurt of meerdere woningen aangesloten op hetzelfde
     warmtesysteem. Dit is een collectief warmtenet. Dit is een grootschalig warmtenet dat vaak meerdere wijken of
     zelfs gemeenten voorziet van warmte. Woningen worden verwarmd via een netwerk van leidingen onder de grond
     waar warm water doorheen stroomt. Voorwaarde voor het ontwikkelen van een warmtenet is wel dat er voldoende
     warmtebronnen beschikbaar zijn. Ook is het belangrijk dat deze bronnen en het warmtenet betrouwbaar, duurzaam
     en betaalbaar zijn.

     Er kan onderscheid gemaakt worden tussen grootschalige warmtenetten (vooral stadsverwarming) en kleinschalige
     warmtenetten (zoals blokverwarming).




     Grootschalige warmtenetten
     De ontwikkeling van grootschalige warmtenetten is een langdurig proces. In de praktijk begint de aanleg vanaf
     de bron en wordt dit net stap voor stap verder uitgewerkt. De omvang is vaak groter dan de buurt en kan zelfs in
     meerdere gemeenten worden aangelegd. Dit maakt dat de ontwikkeling en aanleg van een grootschalig warmtenet
     lang duurt.

     Liggen in een buurt kansen om in de toekomst aan te sluiten op een grootschalig warmtenet? Dan kan dit ook klein
     beginnen met een collectief per buurt. Er moet dan wel een centrale bron aanwezig zijn. Afhankelijk van de huidige en
     verwachte temperatuur in de toekomst wordt de isolatieopgave bepaald en uitgewerkt.

     De benodigde aanpassingen in een woning hangen af van de temperatuur van het warmtenet. Bij lage temperatuur
     (LT) is een lage temperatuur afgiftesysteem (zoals vloerverwarming of LT-radiatoren) in combinatie met een passend
     isolatieniveau nodig, om woningen comfortabel warm te krijgen én houden in de wintermaanden. Bij een warmtenet
     met een hoge temperatuur (vanaf 70 ºC) kunnen vaak de bestaande radiatoren in gebruik blijven en is vergaande
     isolatie minder noodzakelijk.

     Een groot collectief kan, in tegenstelling tot een kleine variant, niet worden ontwikkeld door eigenaren of de
     energiecorporatie. Dit heeft enerzijds te maken met wet- en regelgeving maar ook met praktische zaken. Zo kan een
     grootschalig collectief voor meerdere gemeenten worden aangelegd en is de locatie en grootte van de bron bepalend
     voor de uitrol en de fases waarin dit kan plaats vinden.




     Kleine collectieven
     Voor gebieden met relatief veel gebouwen (gestapeld en/of grondgebonden) kan een klein collectief financieel
     interessant zijn. Dit leidt in deze situatie tot lagere maatschappelijke kosten.

     Een klein collectief wordt in een buurt of een gedeelte daarvan gerealiseerd. Dit kan met een (hybride) warmtepomp
     of met een lokale bron zoals bodemwarmte/restwarmte van een bedrijf in de directe omgeving. Draagvlak, kosten,
     fysieke inpassing en de aanwezigheid van een geschikte warmtebron zijn doorslaggevend voor een klein collectief.

     Het grootste verschil tussen een klein of groot collectief is de schaal waarop het wordt aangelegd. Daarin zit ook
     de complexiteit. Hoe groter het collectief, hoe meer gebouwen aangesloten moeten worden met oog voor de
     betaalbaarheid voor gebruikers en de maatschappelijke kosten voor de energievoorziening.

     De analyse in Simpelveld (bijlage 3.3) laat zien dat er potentie is voor kleine collectieven. In sommige buurten lijken
     meer bewoners hiervoor open te staan dan in andere buurten.




36   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Om dit alternatief verder te verkennen is altijd aanvullend onderzoek nodig. Hoe dat wordt gedaan en op basis van
     welke uitgangspunten een keuze wordt gemaakt, wordt vastgesteld in het projectplan dat samen met bewoners
     wordt opgesteld. Vanuit het projectplan wordt onderzoek georganiseerd, de resultaten verzameld en een objectieve
     afweging gemaakt op basis van de uitgangspunten in het projectplan. Deze optie kan in het uitwerken van het
     uitvoeringsplan worden vergeleken met een individuele oplossing per woning, appartementencomplex en andere
     functies.

     Voor de optie van een buurtwarmtepomp is dit schematisch op hoofdlijnen weergegeven in de onderstaande
     afbeelding.

     De keuzehulp op de volgende pagina wordt gebruikt voor het bepalen van alternatieve warmteoplossingen in het
     projectplan.



     Figuur 5: Kansen voor een buurtwarmtepomp




37   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Afhankelijk van de vraag (MT/LT warmte) en de beschikbare bronnen zijn de volgende technische
     oplossingen mogelijk:



     Figuur 6: Technische oplossingen




     Bron: Programma Aardgasvrije Wijken




38   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     1.3        Warmtebronnen en duurzaam gas
     In paragraaf 3.3 worden de energiedragers kort aangestipt. Momenteel is aardgas de grootste bron voor onze
     warmtevoorziening. Dit gaat veranderen. De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving betekent dat een
     veelheid aan bronnen wordt ingezet om alle gebouwen te kunnen verwarmen.

     De meeste alternatieven voor aardgas gebruiken elektriciteit om de installatie draaiende te houden. Daarnaast maken
     deze ook gebruik van een bron. Dit kunnen natuurlijke bronnen zijn maar ook restwarmte of duurzaam gas. Welke
     bronnen bij welk alternatief mogelijk zijn, is in factsheets per strategie uitgewerkt.

     In deze paragraaf worden verschillende mogelijke warmtebronnen en de ontwikkeling van duurzaam gas
     kort toegelicht. Specifieke en uitgebreide informatie over mogelijke warmtebronnen zijn beschikbaar bij
     het expertisecentrum warmte. De potentiestudie in bijlage 3 geeft meer informatie over de toepassing van
     verschillende bronnen en bijbehorende strategieën.




     1.3.1. Warmtebronnen per strategie
     In de warmtetransitie kan gebruik gemaakt worden van natuurlijke bronnen of restwarmte: afhankelijk van de
     beschikbaarheid en de meest kansrijke techniek in de buurt. Dit is een overzicht van de mogelijke warmtebronnen als
     alternatief voor aardgas:

     Tabel 2: Warmtebronnen per strategie


                         S1: Individuele                                                                S4: Hybride
                                                    S2: Warmtenet MT- HT    S3: Warmtenet LT
                         warmtepomp                                                                     warmtepomp


      Temperatuur
      verwarming         Circa 50 °C                Circa 70 °C             Circa 50 °C of 70 °C        Circa 70 °C
      systeem


                                                                            Lage temperatuur bron
                                                                            uit restwarmte, WKO,
                                                                            oppervlaktewater
                                                    Restwarmte industrie,   (aquathermie)
      Energiebron
                         Buitenlucht of bodem       datacentra, of                                      Duurzaam gas
      voor warmte
                                                    geothermie              Deze bron wordt
                                                                            individueel per woning of
                                                                            collectief opgewaardeerd
                                                                            in temperatuur




     1.3.2 Duurzaam gas
     De minst ingrijpende oplossing voor bewoners is om groen gas of waterstof te gebruiken. Hierbij wordt gebruik
     gemaakt van het bestaande gasnetwerk. Net als bij aardgas zorgt een cv-ketel dan voor verwarming en warm water.

     Het bestaande aardgasnet kan zonder aanpassingen worden gebruikt voor de invoeding van groen gas omdat dit
     vergelijkbare kwaliteiten heeft met aardgas. Ook voor waterstof is de verwachting dat het aardgasnet geschikt
     gemaakt kan worden. Hierbij zijn dan wel (beperkte) aanpassingen of een (deels) separaat net voor nodig. Het is
     namelijk niet mogelijk om zowel groen gas en waterstof op hetzelfde leidingnet in te voeden.




39   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Doordat er geen grote aanpassingen aan gebouwen en/of verwarmingsinstallaties nodig zijn, kan deze strategie
     geleidelijk worden ingevoerd. Door de beperkte beschikbaarheid van zowel groen gas als waterstof is de
     verwachting dat dit tot 2030 dan ook geen grote rol speelt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

     Gelet op deze beperkte beschikbaarheid, is het streven om deze technieken in te zetten op plekken waar de
     andere strategieën veel duurder of technisch niet haalbaar zijn. Denk hierbij aan buitengebieden, historische
     stadscentra en monumentale panden.

     De RES-regio Zuid-Limburg doet onderzoek naar de potentie van groen gas.




     Groen gas
     Groen gras is een energiedrager en ontstaat uit de opwaardering van biogas. Biogas wordt gewonnen bij de
     verwerking van afval- en reststromen uit onder meer de landbouw, de voedingsindustrie en waterzuivering.
     Dit gebeurt nu voornamelijk door het gebruik van vergistingsinstallaties. In de toekomst is het ook mogelijk
     dat thermische vergassing en superkritische vergassing op grote schaal worden gebruikt voor de productie
     van biogas.

     Door een speciaal proces wordt biogas opgewaardeerd zodat het dezelfde kwaliteiten als aardgas krijgt en
     daarmee leverbaar is aan het openbare gasnetwerk. Zonder opwaardering kan biogas ook direct gebruikt
     worden om warmte en elektriciteit (bio-WKK) op te wekken of een lokaal biogasnetwerk op te zetten met
     geschikte apparatuur.

     Groen gas is een mogelijke bron voor een cv-ketel voor ruimteverwarming en het maken van warm tapwater.
     Idealiter in combinatie met een hybride warmtepomp. Dit maakt het mogelijk om woningen van het aardgas te
     halen die niet in één keer verduurzamen of waarvoor nu nog geen betaalbare oplossingen zijn. Daarnaast zorgt
     het gebruik van groen gas gedurende de koude wintermaanden ervoor dat het elektriciteitsnet minder wordt
     belast. Het gebruik van groengas kan ook zonder de inzet van een hybride warmtepomp. Dan kunnen met
     dezelfde hoeveelheid gas alleen minder gebouwen worden verwarmd.

     Groen gas is momenteel beperkt beschikbaar en de verwachting is dat er nu, en in de toekomst, niet genoeg
     groen gas beschikbaar is om alle buurten in Nederland te verwarmen. Daarnaast kunnen restproducten ook
     op andere manieren worden ingezet en/of nemen de afvalstromen af door de transitie in het landelijk gebied.
     Na 2030 wordt een groeiende vraag naar groen gas en waterstof verwacht vanuit de industrie en mobiliteit,
     gelet op de beperkte duurzame alternatieven in deze sectoren. Daarnaast kan groen gas in de toekomst ook
     ingezet worden als brandstof voor elektriciteitscentrales.




     Waterstof
     Waterstof is geen energiebron maar een energiedrager en wordt opgewerkt middels een proces genaamd
     elektrolyse. Op dit moment wordt waterstof voornamelijk geproduceerd met fossiele brandstoffen zoals aardgas.
     Om waterstof als hernieuwbaar gas te kunnen bestempelen moet duurzaam opgewekte elektriciteit worden
     gebruikt voor het elektrolyse proces.

     Grootschalige, duurzame productie van waterstof staat nog in de kinderschoenen. Daarnaast bevindt waterstof als
     energiedrager zich voor de gebouwde omgeving nog in de demonstratiefase.

     Net zoals bij biogas is de beschikbaarheid van waterstof voor de gebouwde omgeving nog erg onzeker. Voor de
     meeste woningen zijn er geschikte alternatieven en is de prioriteit voor waterstof als alternatief gering. De inzet van
     waterstof zal daarom op de lange termijn aansluiten op de waterstofladder, zie onderstaande afbeelding.



40   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                  verduurzamen
             verduurzamen terwijl voor andere sectoren            terwijl voorzoals
                                                       al CO2-vrije                 voor
                                                                               andere    warmtealinCO2-vrije
                                                                                       sectoren                    zoals voor
                                                                                                    de gebouwde omgeving      warmte
                                                                                                                          (verwarmen,in de gebouwde omgeving
                                             tabele
          tabele uitkomst. Mocht er op het gebied   uitkomst.
                                                   van groene Mocht er eropwenselijke
                                                                            het gebiedwaterstoftoepassingen
                                                                                         van groene           er in
                                                                                                                 wenselijke
                                                                                                                    de RES- waterstoftoepassingen in d
           technieken beschikbaar zijn.       technieken beschikbaar zijn.                                    douchen
                                                                       douchen en koken), in vervoer zoals treinen,     en koken),
                                                                                                                    regionale      in vervoer zoals treinen, r
                                                                                                                              bussen
                                             waterstof
          waterstof nog een opgave liggen, dan          nog een opgave
                                                is het belang-         regio bestaan.
                                                                         liggen, dan  is het belang-          regio bestaan.
                                                                                                              en personenvervoer.
                                                                       en personenvervoer. Voor deze toepassingen                   Voor deze toepassingen
                                                                                                                     bestaan al goede
                                                                               duurzame
                                                     Kijkende naar de beschikbaarheid
             Kijkende naar de beschikbaarheid van duurzame                                 alternatieven
                                                                                         van                            duurzame
                                                                                             duurzame die efficiënter zijn          alternatieven die efficiënter zijn dat
                                                                                                                            dat waterstof.
                                                     alternatieven,
             alternatieven, energetische efficiëntie en             energetische efficiëntie en schaarste van
                                                        schaarste van
             groene waterstof kan waterstof het bestegroene waterstof
                                                         worden ingezetkan     Ter illustratie:
                                                                        alswaterstof   het besteGasunie
                                                                                                 wordengaat  er vanuit
                                                                                                          ingezet       Ter
                                                                                                                  als dat   illustratie:
                                                                                                                          slechts  10.000Gasunie
                                                                                                                                           tot gaat er vanuit dat slec
                                                     grondstof
             grondstof en brandstof in de industrie om                         15.000
                                                               en brandstof in de
                                                        een balansfunctie               van de
                                                                                  industrie  om8een
                                                                                                  miljoen
                                                                                                      balansfunctie     15.000
                                                                                                           woningen in 2030      van de 8 miljoen woningen in 2030 op
                                                                                                                             op waterstof
                                                                               zullen
                                                     te vervullen in onze energie-
             te vervullen in onze energie-infrastructuur.                              worden aangesloten.
                                                                                  infrastructuur.                       zullen worden aangesloten.
     waterstofladder
     Figuur 8: De Waterstofladder waterstofladder

                              4 Wanneer
             4 Wanneer is waterstof      is waterstof beschikbaar?
                                    beschikbaar?
         Zeer wenselijk                 wenselijk          beperkt wenselijk
                                                Zeer wenselijk                                               beperkt
                                                                                                   tijdelijk bepert                     tijdelijk bepert
                                                                                                                                NIET wenselijk                            N
                                                     Waterstof gaat
            Waterstof gaat een rol spelen in de energietransitie,                Het in
                                                                      een rol spelen
                                                                    maar              duurt  nog zeker tot 2030
                                                                                         de energietransitie, maar          Het duurtwaterstof
                                                                                                                 voordat duurzame     nog zeker tot 2030 voordat duurza
                                                                     wenselijk                    WENSELIJK   wenselijk                     WENSELIJK
            is niet de oplossing voor het uitfaserenisvan
                                                       nietalle
                                                            de fossiele          grootschalig
                                                                oplossing voor het  uitfaserengemaakt     en gebruikt kan grootschalig
                                                                                                van alle fossiele                        gemaakt en gebruikt kan worde
                                                                                                                            worden. We moeten
            energiebronnen. We hebben een mix aan    energiebronnen.    We hebben
                                                        alternatieven nodig      nu een
                                                                                     al maatregelen  nemen om van
                                                                                          mix aan alternatieven   nodig     nu al
                                                                                                                       fossiele   maatregelen
                                                                                                                                brandstoffen afnemen
                                                                                                                                                te    om van fossiele bra
         Dit zijn de meest                        Dit zijn de meest
                                     De alternatieven,                         De alternatieven,
                                                                    De alternatieven      die                De alternatieven
                                                                                                 De alternatieven      die         die
                                                                                                                                Voor deze De   alternatieven die
                                                                                                                                           toepas-                     Vo
            om  onze
         prioritaire  energievoorziening   te        om  onze
                                              verduurzamen.
                                                  prioritaire
                                     die op termijn                              gaan
                                                                energievoorziening
                                                                Waterstof is
                                                                    op termijndie    te en onze energievoorziening
                                                                                        verduurzamen.   Waterstof
                                                                                   op termijn op termijnop
                                                                                beschik-                            is te   gaan
                                                                                                                 termijn beschik-
                                                                                                              beschik-            en onze
                                                                                                                          verduurzamen.   energievoorziening
                                                                                                                                           op termijn
                                                                                                                                singen bestaan    al beschik-  te verduurz
                                                                                                                                                                       sin
            één van die alternatieven.
         toepassingen                beschikbaar     één van die alternatieven.
                                                  toepassingen
                                                     komen,         baar komen,  We  moeten niet
                                                                               beschikbaar
                                                                                   kunnen          wachten
                                                                                               komen,
                                                                                                 baar  komen,op
                                                                                                             baar     in We
                                                                                                                waterstof.
                                                                                                                   komen,
                                                                                                                zijn            moeten niet
                                                                                                                              kunnen
                                                                                                                                geschikte   wachten
                                                                                                                                           baar      op waterstof.
                                                                                                                                                 komen,
                                                                                                                                           duurzame      zijn in       ge
         van waterstof,                           van waterstof,in gevallen
                                       zijn in de meeste                   zijn in de meeste
                                                                             beter        de meestein gevallen beter
                                                                                                    gevallen                de meeste gevallen
                                                                                                                  alternatieven.                                         alt
         waar op termijn                          waar
                                       gevallen niet    op termijn
                                                      beter                gevallen niet beter
                                                                 zijn dan waterstof,               zijn dan
                                                                                          meer geschikt danwaterstof,       meer geschikt dan
         geen duurzame                            geen duurzame
                                       dan waterstof.                      dan waterstof.waterstof.in andere gevallen
                                                                 in andere gevallen                                         waterstof.
         alternatieven                            alternatieven zal waterstof de                   zal waterstof de
         voor zijn.
             5 Welke rol speelt5waterstof
                                 Welke rolbij
                                           speelt voor zijn.     meest geschikte
                                                  waterstof bij congestie?
                                              congestie?                                           meest geschikte
                                                                 toepassing zijn.                  toepassing zijn.

         Toepassing                Toepassing Toepassing
                                                 Wanneer
           Wanneer het elektriciteitsaanbod in een
                                                              Toepassing   Toepassing
                                                                             Congestie
                                                           het elektriciteitsaanbod
                                                   regio groter is                  inkan
                                                                                          Toepassing
                                                                                       eenworden
                                                                                                     Toepassing
                                                                                                  voorkomen
                                                                                          regio groter is
                                                                                                                   Toepassing
                                                                                                            doorCongestie kan
                                                                                                                 middel van
                                                                                                                              Toepassing              To
                                                                                                                              worden voorkomen door midde
                                                                                                                            netuitbrei-
                                                     danisde
             dan de capaciteit van het elektriciteitsnet   ercapaciteit           ding en congestiemanagement.
                                                              sprake van het elektriciteitsnet      is er sprake     Ook kan ding en congestiemanagement.
                                                                                                                               gedacht  worden aan             Ook kan geda
         1    Grondstof               1 Grondstof  1 Grondstof
                                                      in                        1 Grondstof in1 Hoge
                                                                    1 Balansfunctie                             1 Balansfunctie              1 Hoge
                                                                                                                                 1 Lage temperatuur                       1
                                                     van congestie.
             van congestie. In verschillende regio’s ontstaat                     het opslaan
                                                                      In verschillende
                                                               door het                 regio’svan  energie
                                                                                                ontstaat     in batterijen
                                                                                                           door het        ofhet opslaanIn
                                                                                                                              waterstof.  van  energie in batterijen of water
                                                                                                                                            gebieden
              productie                   plastic- enproductie          energie- plastic- en           temperatuur energie-          industriëletemperatuur
             aansluiten
              kunstmest  van zonne- en windparken    aansluiten
                                                     congestie.
                                                      kunstmest
                                          staalindustrie         van zonne-
                                                           ter Waterstof      en waar   congestie
                                                                                  windparken       zalter
                                                                                                        optreden
                                                                                                congestie.
                                                                                    staalindustrie
                                                                        infrastructuur                            kan
                                                                                                             Waterstof
                                                                                                       industriële    dus eenwaar
                                                                                                                   infrastructuur  congestie
                                                                                                                                additionele   zalindustriële
                                                                                                                                            water-
                                                                                                                                     proceswarmte optreden kan dus een add
             kan een systeemfunctie vervullen
                                          vervanging kan
                                                 in het   een systeemfunctie
                                                        balanceren
                                                        van         van           stofproductie
                                                                          ons vervullen          ontstaan
                                                                                            in het
                                                                                    vervanging
                                                                        (bufferfunctie)                     wanneer
                                                                                                   balanceren
                                                                                                   van          van
                                                                                                       proceswarmte  ons     stofproductie
                                                                                                                      een overschot
                                                                                                                   (bufferfunctie)          ontstaan
                                                                                                                                       aan stroom     wanneer een oversch
                                                                                                                                                 proceswarmte
         2    Zeer hoge                            2  Zeer hoge                                                                  2   Verwarmen,                           2
             elektriciteitsnet.                      elektriciteitsnet.
                                          fossiele grondstof                      uit wind op
                                                                                    fossiele   zon wordt
                                                                                              grondstof    opgeslagen   in   uit wind
                                                                                                                           waterstof.  op zon wordt  opgeslagen   in watersto
             temperatuur                               temperatuur Niches gebouwde
                                                                    2                              2            Niches gebouwde
                                                                                                      Intercontinentaal
                                                                                                                2                      Intercontinentaal
                                                                                                                             douchen, koken  2
             industriële                               industriële   omgeving                         vliegen enomgeving
                                                                                                                 varen     3 Regionaal vliegen en varen                   3
             proceswarmte                              proceswarmte3 Continentaal                 3          3 Continentaal en nationaal
                                                                                                      Internationaal               3 Internationaal
                                                                        vliegen                       wegvervoervliegen     wegvervoerwegvervoer
                                                                                                  4   Binnenvaart               4   Treinen,4 Binnenvaart                4
                                                                                                                                    regionale bussen,
                                                                                                                                    personenvervoer

      Mogelijke     Mogelijke Mogelijke     Mogelijke Mogelijke     Mogelijke Mogelijke      Mogelijke Mogelijke                                                         Mo
     referentielijst
      alternatieven         referentielijst
                              alternatieven alternatieven
                    alternatieven                     alternatieven alternatieven
                                                                               alternatieven alternatieven
                                                                                                       alternatieven                                                     alt

         1  Geen alternatief               1 Geen alternatief
                                 1 Recycling                            1 Recycling 1 Hoge
                                                             1 Batterijopslag;                      1 Batterijopslag;
                                                                                                                    1 Elektrisch1 Hoge                  1
     •   Huidige waterstofvraag in kaart•brengen:
         A                                 A
                                             Huidige   waterstofvraag in• kaart
                                                     Topsector             C
                                                                                 brengen:
                                                                             Huidig        Topsector TKI Gas,•Topsector
                                                                                    waterstofaanbod:              C
                                                                                                                    Huidig waterstofaanbod:
                                                                                                                            Energie,         TKI Gas, Tops
         2  Geen reële                     2 Geen reële         Netverzwaringen;           temperatuur Netverzwaringen;verwarmen  temperatuur
                                             Energie, Waterstof:
         Energie, Waterstof: kansen voor de Nederlandse            kansen voor
                                                           industrie,            de Nederlandse
                                                                             Overzicht            industrie,
                                                                                        vanwarmtepompen
                                                                                            Nederlandse             Overzicht van Nederlandse waterstofin
                                                                                                          waterstofinitiatieven,
            grootschalige                       grootschalige Afschakelen                              Afschakelen  2 Elektrischwarmtepompen            2
         juli 2019, link:
            alternatieven                    juli 2019, link:
                                                alternatieven www.topsectorenergie.nl/sites/default/
                          www.topsectorenergie.nl/sites/default/hernieuwbare -plannen  en –toepassingen,
                                                                                        2 Synthetische     oktober
                                                                                                       hernieuwbare -plannen
                                                                                                                    2017, link:en
                                                                                                                               2 –toepassingen,
                                                                                                                       verwarmen  Synthetische oktober 20
         files/uploads/14945.pdf             files/uploads/14945.pdf                       kerosine productie 3www.topsectorenergie.nl/sites/default
                                                                productie www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/
                                                                                                                       Elektrischkerosine               3
                                        • B Vraagontwikkeling
     • B Vraagontwikkeling waterstof: Gasunie,                  Elektrisch
                                                   Waterstof:2vraagwaterstof:  Gasunie,3Waterstof:     Elektrisch uploads/TKI%20Gas/publicaties/Overz
                                                                             uploads/TKI%20Gas/publicaties/Overzicht%20
                                                                                                    2vraag
                                                                                           Elektrisch                  vervoer3 Elektrisch
         en aanbod nu-2030, november 2019,   enlink:
                                                 aanbod         verwarmen,
                                                          nu-2030,
                                                     www.gasunie.   november    2019, link:vervoer     verwarmen,waterstofinitiatieven%20TKI%20Gas%
                                                                             waterstofinitiatieven%20TKI%20Gas%20dec%202017.pdf
                                                                                            www.gasunie.            4 Elektrischvervoer                 4
                                                                warmtenetten
                                             nl/expertise/waterstof/scenarios-voor-vraag-en-
         nl/expertise/waterstof/scenarios-voor-vraag-en-                                               warmtenetten
                                                                                        4 Elektrische                  vervoer4 Elektrische
                                                             3 Elektrisch vliegen                   3 Elektrisch vliegen
         aanbod-waterstof/$4229/$4230 aanbod-waterstof/$4229/$4230                         scheepvaart                            scheepvaart




                                            Natuur &
     Natuur & Milieu zet zich in voor een duurzame enMilieu zet zich
                                                      gezonde        in voor
                                                                 wereld.     eenmet
                                                                         Samen  duurzame  enwij
                                                                                    u maken  gezonde   wereld. Samen met u maken wij het verschil.
                                                                                                het verschil.
     www.natuurenmilieu.nl                  www.natuurenmilieu.nl
     Bron: Natuur & Milieu (natuurenmilieu.nl)

         veelgesteldeveelgestelde
                      vragen      vragen

                               1 wat is waterstof?
             1 wat is waterstof?
                                               Waterstof
        Waterstof is een energiedrager. Het moet    gemaaktis een          van deHet
                                                                  energiedrager.
                                                               worden,              energie
                                                                                       moetverloren.
                                                                                              gemaaktInworden,
                                                                                                          totaal looptvanzo de
                                                                                                                            hetenergie  verloren. In totaal loopt zo h
                                                                                                                                 energiever-
                                               het is
        het is geen natuurlijke energiebron zoals   degeen  natuurlijke
                                                       zon of              lies op tot meer
                                                               de wind. energiebron    zoals dan  50%.
                                                                                              de zon    Door
                                                                                                     of de  wind.     lies op tot meer
                                                                                                               dit energieverlies        dan 50%. Door dit energiev
                                                                                                                                    is water-
        Voor de productie van waterstof wordt  Voor
                                                 gasde  productie
                                                      (voor                stof voor
                                                                    van waterstof
                                                             niet-duur-               veel toepassingen
                                                                                    wordt  gas (voor niet-duur-       stof voor
                                                                                                            niet de slimste       veel toepassingen niet de slimste
                                                                                                                             oplossing.
        zame waterstof) of groene elektriciteitzame
                                                 (voorwaterstof)
                                                        duurzameof groene elektriciteit (voor duurzame
        waterstof) worden omgezet in waterstof.waterstof) worden omgezet   Duurzame    waterstof wordt geproduceerd
                                                                               in waterstof.                          Duurzame     waterstof wordt geproduceerd m
                                                                                                                            met duurzame
                                                                                                                      elektriciteit
                                                                           elektriciteit uit wind of zon. Het grootschalig           uit wind of zon. Het grootschal
                                                                                                                                inzetten
41      Bij productie van  waterstof gaat door Bij
                                               de  productie
                                                   omzetting  van
     Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 120-        van
                                                                   waterstof    waterstof
                                                                              gaat  door de betekent
                                                                                             omzettingdat  een
                                                                                                         20-    groei van
                                                                                                                       aan  waterstof
                                                                                                                            windparken  betekent
                                                                                                                                          en     dat een groei aan w
                                               40% aan
        40% aan energie verloren. Bij de omzetting     vanenergie          zonneweides
                                                                    verloren.
                                                            waterstof                     noodzakelijk
                                                                              Bij de omzetting            is.
                                                                                                 van waterstof        zonneweides noodzakelijk is.
                                               naar
        naar elektriciteit of warmte gaat daarna     elektriciteit
                                                   nogmaals    eenof  warmte gaat daarna nogmaals een deel
                                                                    deel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Bijlage 2




42   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Bijlage 2
     Juridische verankering TVW
     2.0 en uitvoeringsplan
     In het Klimaatakkoord is afgesproken:
     • In de TVW leggen gemeenten een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan;
     • De TVW wordt geborgd met het instrumentarium in de Omgevingswet.

     Doordat deze TVW 2.0 conform de vereisten van de Omgevingswet is vastgesteld, wordt het na de inwerkingtreding van
     de omgevingswet automatisch een omgevingsprogramma, ook wel warmteprogramma genoemd.



              ‘De TVW vormgeven als een zijnde een programma uit de Omgevingswet zorgt voor een goede borging
              van de positie van bewoners en belanghebbenden. Zo wordt door toepassing van afdeling 3.4 van de
              Algemene wet bestuursrecht, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen in
              een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereiding, zoals gebruikelijk is bij vergelijkbare
              overheidsbesluiten. De TVW krijgt op deze manier dezelfde status als een document dat op grond van
              de Omgevingswet is vastgesteld. En op deze basis worden vervolgens uitvoeringsplannen en uiteindelijke
              een omgevingsplan vastgesteld, dat vatbaar is voor beroep. Kortom hiermee wordt een stukje
              rechtszekerheid voor inwoners en andere belanghebbenden geregeld.’3



     De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Na de inwerkingtreding, ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van
     de TVW bij het college B&W. Doordat de TVW 2.0 nog voor de inwerkingtreding Omgevingswet wordt vastgesteld,
     wordt deze vastgesteld door de gemeenteraad van Simpelveld. Het omgevingsplan en de omgevingsvisie worden ook
     vastgesteld door de gemeenteraad.

     De TVW is een warmteprogramma. Deze krijgt een plekje in de omgevingsvisie maar wordt ook als apart
     warmteprogramma vastgesteld.4

     Het uitvoeringsplan dat met de buurt wordt opgesteld, is een verdiepend warmteprogramma dat ook zo wordt
     vastgesteld. Het uitvoeringsplan is alleen bindend voor de gemeente zelf. Met dit verdiepend warmteprogramma op
     buurtniveau, kan de gemeente de uitvoering borgen middels regels in het omgevingsplan. De wettelijke instrumenten
     hiervoor zijn er nog niet. Wel zijn de instrumenten die de gemeente hiervoor krijgt bekend:

     • Wgiw (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)
       Dit wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke buurten op termijn overstappen op een
       duurzaam alternatief voor aardgas. Het wetsvoorstel vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord hierover
       zijn gemaakt.




     3
         Bron: brief aan B&W namens het ministerie van BZK
     4
         Bron: Programma Aardgasvrije Wijken



43   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     • Bgiw (Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)
       Dit besluit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een
       duurzaam alternatief voor aardgas om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. In het besluit zijn ook verschillende
       waarborgen opgenomen. Het besluit vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de
       verduurzaming van de gebouwde omgeving.

     Het omgevingsplan is daarmee het juridische sluitstuk van beleidskeuzen die in het uitvoeringsplan en daaraan
     voorafgaande besluiten zijn gemaakt. De regels in het omgevingsplan zijn ook bindend voor bewoners en bedrijven in
     de gemeente.




44   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Bijlage 3




45   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Potentieanalyse
Transitievisie warmte
Gemeente Simpelveld




                                                                   Geschreven door
                                                                   Driven by Values
                                                                   7 maart 2022



46   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1 Inleiding                                                             4




2 Pandanalyse                                                           6




3 Bronanalyse                                                           14




4 Omgevingsfactoren en vervolg                                          24




5 Conclusie                                                             27




Bronnen                                                                 29




Bijlagen                                                                31




Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld
en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Driven By Values is, evenals
betrokken organisaties, niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade
door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen
op grond van informatie uit dit rapport.




 47   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>48   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Uiterlijk in 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal worden verwarmd, dus zonder
aardgas. Gemeentes zijn regisseur voor dit proces en maken plannen voor het aardgasvrij maken van
alle gebouwen. Gemeente Simpelveld heeft daarvoor aan Driven by Values gevraagd om de
technisch-economische potentie van de verschillende warmteoplossingen te analyseren voor de
lokale situatie in Simpelveld.

In het Nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen gebruik meer maakt van
aardgas of andere fossiele brandstoffen. Het primaire doel van het Klimaatakkoord is om de
opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celcius. Maar er zijn meer redenen om minder
fossiele brandstoffen te gebruiken: de aardbevingen in Groningen bijvoorbeeld. Ook is Nederland
voor zijn energie nu sterk afhankelijk van de geopolitieke beschikbaarheid van fossiele brandstof.
Aardgas, de belangrijkste energiebron voor verwarming, komt met name uit Rusland. Tot slot is de
lokale luchtkwaliteit gebaat bij minder gebruik van fossiele brandstof.

Daarom maken alle gemeentes een Transitievisie Warmte. Simpelveld stelde eind 2021 de TVW 1.0
vast. Dit jaar wil men deze specifieker uitwerken in een TVW 2.0. Als voorbereiding hierop heeft
Driven by Values een analyse gedaan van drie vragen:

• Welke duurzame warmteoplossingen passen bij de bebouwing in Simpelveld?

• Welke bronnen en infrastructuur zijn voor elke oplossing beschikbaar?

• Welke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen kunnen relevant zijn bij de keuze voor
  warmteoplossingen en prioritering?

Aan de hand van deze analyse kunnen algemene uitgangspunten worden vastgesteld voor de tweede
versie van de TVW.

Leeswijzer
Na de inleiding volgen drie hoofdstukken, voor elk van de drie bovenstaande vragen één. Het laatste
hoofdstuk is de conclusie. Aan het eind van dit rapport zijn bronnen en bijlages toegevoegd.




49   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>50   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>2.
2. Pandanalyse
   Pandanalyse
2.1 Oplossingen in Simpelveld
2.1 Oplossingen in Simpelveld
In dit hoofdstuk wordt de beste duurzame warmteoplossing per pand onderzocht. Voor elk gebouw in
In dit hoofdstuk wordt de beste duurzame warmteoplossing per pand onderzocht. Voor elk gebouw in
Simpelveld is bekeken welke techniek het beste bij de kenmerken van dat gebouw past. Met de beste
Simpelveld is bekeken welke techniek het beste bij de kenmerken van dat gebouw past. Met de beste
warmteoplossing wordt de techniek bedoeld die het meest betaalbaar is voor de eindgebruikers
warmteoplossing wordt de techniek bedoeld die het meest betaalbaar is voor de eindgebruikers
(energierekening, investering in het huis) en voor de hele samenleving (bijvoorbeeld netverzwaring,
(energierekening, investering in het huis) en voor de hele samenleving (bijvoorbeeld netverzwaring,
subsidies). Dat zegt overigens niet per se iets over de kostenverhouding ten opzichte van aardgas.
subsidies). Dat zegt overigens niet per se iets over de kostenverhouding ten opzichte van aardgas.
Er is gekeken naar vier hoofdstrategieën:
Er is gekeken naar vier hoofdstrategieën:
     1. Een individuele elektrische warmtepomp: de woning heeft een eigen installatie en gebruikt
     1. Een individuele elektrische warmtepomp: de woning heeft een eigen installatie en gebruikt
        alleen elektriciteit.
        alleen elektriciteit.
     2. Een hoge of midden-temperatuur warmtenet. Ook wel bekend als stadsverwarming.
     2. Een hoge of midden-temperatuur warmtenet. Ook wel bekend als stadsverwarming.
     3. Een lage temperatuur warmtenet. Hierbij levert het warmtenet water van maximaal 50 graden
     3. Een lage temperatuur warmtenet. Hierbij levert het warmtenet water van maximaal 50 graden
        Celcius.
        Celcius.
     4. Een hybride oplossing van een warmtepomp met een cv-ketel. Op dit moment verbruikt de cv-
     4. Een hybride oplossing van een warmtepomp met een cv-ketel. Op dit moment verbruikt de cv-
        ketel nog aardgas, in de toekomst mogelijk groengas.
        ketel nog aardgas, in de toekomst mogelijk groengas.
In bijlage I staat een uitgebreide omschrijving van deze
In bijlage I staat een uitgebreide omschrijving van deze
technieken. Twee variabelen (dichtheid van bebouwing
technieken. Twee variabelen (dichtheid van bebouwing
en kwaliteit van isolatie) bepalen in grote mate welke
en kwaliteit van isolatie) bepalen in grote mate welke
oplossing op welke locatie het meest passend is, zie
oplossing op welke locatie het meest passend is, zie
figuur 2.1. Een hoge bebouwingsdichtheid en/of een
figuur 2.1. Een hoge bebouwingsdichtheid en/of een
grote warmtevraag is een voorwaarde voor een
grote warmtevraag is een voorwaarde voor een
warmtenet. Voor hybride en volledig elektrische
warmtenet. Voor hybride en volledig elektrische
warmtepompen is dit minder belangrijk. Ten tweede is
warmtepompen is dit minder belangrijk. Ten tweede is
de mate van isolatie belangrijk. Een warmtepomp of
de mate van isolatie belangrijk. Een warmtepomp of
lage temperatuur warmtenet is alleen geschikt voor
lage temperatuur warmtenet is alleen geschikt voor
goed geïsoleerde woningen. Hybride warmtepompen en                      Figuur 2.1: De vier vergeleken oplossingen
goed geïsoleerde woningen. Hybride warmtepompen en                      Figuur 2.1: De vier vergeleken oplossingen
hoge temperatuur warmtenetten hebben die beperking
hoge temperatuur warmtenetten hebben die beperking
niet. Sommige oplossingen worden niet meegenomen:
niet. Sommige oplossingen worden niet meegenomen:
     • Individuele verwarming met biomassa, zoals een
     • Individuele verwarming met biomassa, zoals een
       pelletkachel. Vanwege de uitstoot van onder
       pelletkachel. Vanwege de uitstoot van onder
       andere fijnstof is deze oplossing onwenselijk,
       andere fijnstof is deze oplossing onwenselijk,
       zeker in de bebouwde kom.
       zeker in de bebouwde kom.


51    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3   6
                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     • Elektrische verwarming, zoals bijvoorbeeld infraroodpanelen als hoofdverwarming, anders dan
       een warmtepomp. Hier is één kWh elektriciteit nodig voor één kWh warmte. Dat betekent dat
       deze opties een stuk minder efficiënt zijn dan de warmtepomp.

     • Groene waterstof is naar verwachting vóór 2030 niet op grote schaal beschikbaar. Het
       waterstof dat er is, zal nodig zijn voor de industrie en eventueel transport. Daarnaast staat de
       techniek nog in de kinderschoenen. Tot 2030 is waterstof daarom geen realistisch alternatief.
       Ook daarna zal het naar verwachting alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt worden, omdat
       het waarschijnlijk een relatief dure bron van energie zal zijn.

2.2 Analyseresultaten
                                                                                  Interpretatie van de
Welke strategie het beste is voor welke panden in                                  analyseresultaten
Simpelveld is berekend met behulp van de Transitietool
                                                                        Het is belangrijk onderscheid te maken
Aardgasvrij, die door DbV ontwikkeld is. Met behulp van                 tussen    de   analyseresultaten        en     de
zeven variabelen wordt voor ieder pand de kansrijkheid                  daadwerkelijke warmteoplossing die per
van iedere strategie berekend. Variabelen zijn onder                    pand gekozen wordt. De gemeente is geen
andere bouwjaar, warmtedichtheid, type eigenaars en                     eigenaar van de woningen en kan niet
                                                                        zomaar inwoners dwingen de oplossing te
energielabel. Zie bijlage II voor verdere toelichting op de
                                                                        kiezen die uit deze analyse volgt. Welke
variabelen. Door de verschillende variabelen te wegen,                  oplossing een eigenaar kiest, is bovendien
wordt voor elk pand een geschiktheidsscore berekend                     ook afhankelijk van factoren die niet in een
van iedere strategie. Voor ieder pand wordt de beste                    rekenmodel     te    vangen     zijn,        zoals
strategie weergegeven op een kaart. Hierbij is een                      persoonlijke voorkeur en onderhoudsstaat
                                                                        van het gebouw. De kaart geeft daarom een
ondergrens gehanteerd, voor sommige panden is (nog)
                                                                        voorspelling welke oplossing in welke wijk
geen van de strategieën voldoende rendabel. Dat                         kan ontstaan, maar is zeker niet bedoeld als
betekent niet dat het technisch onmogelijk is die                       verplichting voor de betreffende eigenaars.
panden aardgasvrij te maken, wel dat dit waarschijnlijk
erg moeilijk en/of duur zal zijn.

Het doel van deze analyse is niet om op woningniveau te beslissen waar welke oplossing komt. De
gebruikte data is daarvoor ook niet nauwkeurig genoeg. De analyse helpt wel om clusters te bepalen
voor collectieve oplossingen. Ook helpt deze aanpak om inzicht te krijgen in de verhouding tussen de
diverse oplossingen per kern. Daarmee kan een inschatting gemaakt worden waar verzwaring van het
elektriciteitsnet in de toekomst nodig zal zijn. Ook kan hiermee bepaald worden waar collectieve
warmtenetten de meeste kans van slagen hebben.




52    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Figuur 2.2: Potentie voor verschillende warmtestrategieën in Simpelveld gecombineerd. Deze kaart is in bijlage III op hogere
resolutie toegevoegd..


Een totaaloverzicht van de uitkomsten van de analyse is weergegeven in figuur 2.2 en 2.3. De
oplossing met de meeste potentie is de hybride warmtepomp. Voor elektrische warmtepompen zijn
ook kansen, deels verspreid door de gemeente en deels in twee buurten met nieuwere woningen. In
de kernen Bocholtz en Simpelveld is ook enige potentie voor een warmtenet met hoge temperatuur.
Kaarten met hoge resolutie zijn de te vinden in bijlage III.




53    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                      Alleen                             Elektrische
                                     isoleren                           warmtepomp
                                       668                                   517


                                                                                 HT- of MT-
                                                                                 warmtenet
                                                                                    772




                                                                                    LT-
                                                                                 warmtenet
                                                                                    69

                             Hybride
                           warmtepomp
                              2.785


Figuur 2.3: Aantallen panden per oplossing. Bij 668 panden staat nu ‘alleen isoleren’, wat betekent dat er nog geen
oplossing voor aardgasvrij uit de analyse is gevolgd.




54    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Figuur 2.4: Panden waar beter begonnen kan worden met isoleren alvorens een aardgasvrijtechniek toegepast wordt.



Alleen isoleren (geen kansrijk alternatief)

Voor 668 panden geldt dat uit de analyse is gebleken dat geen van de grootschalige
aardgasalternatieven op korte termijn realistisch zijn. Dat heeft over het algemeen te maken met een
te lage isolatiegraad en te hoge kosten om deze isolatiegraad naar het werkbare minimum te
verhogen. In deze situatie achten wij het niet realistisch dat deze woningen vóór 2030 aardgasvrij
worden.

Uiteindelijk zal elke woning aardgasvrij moeten worden en ook deze categorie kan al wel stappen
zetten om daar naartoe te werken. Isolatie is namelijk altijd een goed idee, levert snel rendement op
en zorgt ervoor dat er in de toekomst meer mogelijk is. Tenminste elke vijf jaar wordt de
Transitievisie Warmte herijkt. Dat is een goed moment om deze groep nog eens onder de loep te
nemen: is er inmiddels genoeg geïsoleerd om wel aardgasvrij te kunnen worden? Of is er door
technologische ontwikkelingen wellicht nu meer mogelijk voor hen?




55    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Figuur 2.5: De potentie voor strategie 1 (Individuele elektrische warmtepomp) in de gemeente Simpelveld. Deze kaart is in
bijlage III op hogere resolutie toegevoegd.


Strategie 1: individuele elektrische warmtepomp

In figuur 2.5 is de zien welke panden van het aardgas af kunnen met een individuele elektrische
warmtepomp. Het betreft panden waar beperkte aanpassing van de isolatie en radiatoren verwacht
wordt. Het zijn vooral nieuwe panden die al relatief goed geïsoleerd zijn, liefst met energielabel B of
beter. Op twee plaatsen is een concentratie van woningen die voor deze oplossing geschikt zijn: in
Simpelveld rondom de Peitzenberg en Pannisserweide en in Bocholtzerheide. Beiden zijn
nieuwbouwbuurten. Elders in de gemeente zijn ook woningen geschikt voor een warmtepomp, maar
betreft het geen grote clusters.

Een bijkomend voordeel van de individuele elektrische warmtepomp is dat deze ook kan voorzien in
de toenemende koudevraag ten gevolge van steeds warmere zomers, mits de installatie daarvoor is
ingericht. Met behulp van zonnepanelen kan (een deel van) de elektriciteitsvraag van de warmtepomp
worden ingevuld.




56    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Figuur 2.6: De potentie voor strategie 2 en 3 (LT/MT/HT warmtenet) in de gemeente Simpelveld. Deze kaart is in bijlage III
op hogere resolutie toegevoegd.


Strategie 2 en 3: warmtenet met HT-, MT- of LT-bron

Voor een klein deel van de bebouwing in Simpelveld kunnen warmtenetten een oplossing zijn. Het
betreft één cluster in Simpelveld en één in Bocholtz. Dit zouden twee relatief kleinschalige netten zijn.
Dat maakt het moeilijker om een rendabele businesscase te maken dan bij netten van duizenden
woningen.

Een mogelijk startpunt zijn de flats aan de westkant van Simpelveld, de Scheelenstraat en
Brandstraat. Dit is de buurt met de meeste potentie: alle bebouwing is eigendom van de
woningcorporatie, er is een bron vlakbij (aquathermie uit de waterzuivering) en het is het deel van de
gemeente met de hoogste warmtedichtheid. Het waterschap heeft interesse getoond om samen te
onderzoeken wat hier de mogelijkheden zijn. Een bijkomend voordeel is dat het gezuiverde water op
deze locatie soms (te) warm is. Voor de natuur zou het daarom goed zijn als hier een
aquathermiebron kwam. Aquathermie is een LT-bron, maar kan opgewaardeerd worden naar MT-
niveau.

Clusters met potentie voor lagere temperaturen zijn er namelijk niet, deze oplossing heeft in
Simpelveld geen potentie.



57    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Figuur 2.7: Kans voor aquathermieproject in Simpelveld




58    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Figuur 2.8: De potentie voor hybride warmtepompen in de gemeente Simpelveld. Deze kaart is in bijlage III op hogere
resolutie
F iguur 2.toegevoegd.
          8: De potentie voor hybride warmtepompen in de gemeente Simpelveld. Deze kaart is in bijlage III op hogere
resolutie toegevoegd.

Strategie 4: Hybride warmtepompen
Strategie 4: Hybride warmtepompen
Voor meer dan de helft van de panden heeft een hybride oplossing – een elektrische warmtepomp
Voor meer dan met
gecombineerd   de helft
                    eenvan  de panden heeft
                         gasgestookte        een –hybride
                                        cv-ketel          oplossing
                                                    de grootste     – een elektrische
                                                                 potentie.            warmtepomp
                                                                           Het voordeel  van deze
gecombineerd
oplossing is dat het relatief makkelijk uitvoerbaar is. De investering is fors lager dan voordeze
               met  een  gasgestookte   cv-ketel –  de  grootste potentie. Het  voordeel van  een
oplossing  is dat het warmtepomp
complete elektrische  relatief makkelijk
                                   en er uitvoerbaar  is. De investering
                                          zijn minder aanpassingen       is woning
                                                                    aan de  fors lager danIndividuele
                                                                                    nodig.   voor een
complete  elektrische
gebouweigenaars       warmtepomp
                   kunnen daardoor en  er zijn
                                   relatief    minder aanpassingen
                                            makkelijk overstappen opaan
                                                                      eende woning
                                                                          hybride   nodig. Individuele
                                                                                  warmtepomp.
gebouweigenaars kunnen daardoor relatief makkelijk overstappen op een hybride warmtepomp.
Het grootste nadeel is, dat dit voorlopig slechts een tussenstap is: de gebouwen worden nog niet
Het grootsteDeze
aardgasvrij. nadeel is, dat dit
                 oplossing      voorlopig
                            is daarom     slechts
                                        vooral    een tussenstap
                                               geschikt          is: de waar
                                                        voor gebouwen   gebouwen   worden
                                                                             de andere     nog niet
                                                                                       oplossingen
aardgasvrij.
op dit momentDezenog
                  oplossing is daarom
                     niet haalbaar  zijn.vooral geschikt
                                           Hybride is ookvoor gebouwen
                                                           minder      waar
                                                                  geschikt   de andere
                                                                           voor        oplossingen
                                                                                gebouwen   die nog
op
helemaal niet geïsoleerd zijn: daar is te veel ondersteuning van de cv-ketel nodig en kannog
    dit moment   nog niet haalbaar  zijn.  Hybride is ook  minder geschikt voor gebouwen   die  de
helemaal
warmtepompnietniet
               geïsoleerd
                   optimaalzijn: daarZoals
                            werken.   is teinveel
                                              figuurondersteuning  van
                                                     2.8 te zien gaat hetdeomcv-ketel nodig enwoningen
                                                                              grote aantallen   kan de
warmtepomp    niet optimaal werken. Zoals in figuur 2.8 te zien gaat het om grote aantallen woningen
door de hele gemeente.
door de hele gemeente.
De toekomst voor panden op een hybride warmtepomp kan twee kanten opgaan. Ten eerste: de
De toekomst
woning        voorverder
        kan nog    panden  op een hybride
                         geïsoleerd wordenwarmtepomp
                                           en zodoendekan twee kanten
                                                        geschikt       opgaan.
                                                                 voor een      Ten elektrische
                                                                          volledig  eerste: de
woning  kan nog
warmtepomp.   Tenverder geïsoleerd
                  tweede:           worden
                           de hybride       en zodoende
                                      warmtepomp   blijft engeschikt voor aardgas
                                                             het aandeel   een volledig
                                                                                  wordt elektrische
                                                                                        vervangen
warmtepomp.   Ten tweede:  de hybride warmtepomp   blijft en het
door een hernieuwbaar gas, zoals groengas of groene waterstof.   aandeel  aardgas wordt vervangen
door een hernieuwbaar gas, zoals groengas of groene waterstof.

59    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3   14
                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>2.3 Toekomstige ontwikkelingen
De kennis over het aardgasvrij maken van gebouwen ontwikkelt snel. Enkele trends die mogelijk
belangrijk zijn:

     • Er zijn 50 proeftuinen aardgasvrije wijken. In maart komen er daar nog 12 bij. Op al die plekken
        wordt ervaring opgedaan met nieuwe technieken en met het proces om een hele wijk in één
        keer of in stappen van het aardgas te halen. De lessen uit deze proeftuinen leiden tot nieuwe
        inzichten over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
     • Bijna alle fabrikanten van warmtepompen werken aan mogelijkheden om hogere temperaturen
        te bereiken met een redelijk rendement. Ook worden warmtepompen steeds stiller. Dat kan er
        toe leiden, dat warmtepompen over enkele jaren toepasbaar zijn in meer verschillende
        gebouwen.
     • Nu wordt groengas vooral geproduceerd door vergisting van mest en gft-afval. Er lopen
        onderzoeken naar nieuwe technieken zoals vergassing en superkritische watervergassing.
        Hiermee kan mogelijk meer groengas worden gemaakt en kunnen ook andere reststromen
        worden benut. Dit kan grote invloed hebben op de potentie van groengas.

Om al deze ontwikkelingen op te volgen moet er periodiek een nieuwe analyse gedaan worden. Dit
gebeurt elke vijf jaar bij de actualisatie van de Transitievisie Warmte. Bij alle panden, ook die
waarvoor nu nog geen oplossing is gevonden, is isolatie een goede maatregel om voor te bereiden
op de toekomstige warmtevoorziening en nu al energie te besparen.




60    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>61   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>3. Bronanalyse
In hoofdstuk 2 is beschreven wat vanuit het perspectief van de gebouwen de beste techniek is om
aardgasvrij te worden. In dit hoofdstuk kijken we naar het aanbod van energiebronnen: wat is vanuit
perspectief van beschikbare bronnen en infrastructuur de beste techniek om aardgasvrij te worden?

Als eerste komt de hoeveelheid beschikbare energie in Simpelveld aan bod. Daarna volgt de
infrastructuur en tot slot de geschiktheid van de ondergrond voor diverse technieken. In de laatste
paragraaf wordt dit alles samengevat. De hoeveelheid warmte wordt uitgedrukt in terajoule, TJ. Eén
terajoule staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse gasverbruik van 26 huishoudens. Tenzij anders
vermeld, is de bron van deze gegevens de warmteatlas.

3.1 Bronnen
Energie kan uit diverse bronnen komen. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht.

Elektriciteit

Een belangrijke energiebron voor bijna alle genoemde strategieën, maar in het bijzonder voor
warmtepompen, is elektriciteit. In deze studie wordt desondanks niet in gegaan op de vraag of er
voldoende elektriciteit beschikbaar is. Dat komt niet omdat dat geen belangrijke vraag is, maar omdat
de schaal van één gemeente hiervoor niet de juiste is en omdat elektriciteit niet alleen voor
verwarmen van gebouwen gebruikt wordt. Elektriciteitsverbruik zal in Nederland de komende
decennia grondig veranderen, ook door elektrisch vervoer en elektrificatie van de industrie. Bovendien
kan elektriciteit relatief eenvoudig worden verplaatst via hoogspanningsmasten. Daarom wordt het
totale elektriciteitsvraagstuk regionaal onderzocht in de RES. In het kader van de RES Zuid-Limburg
werkt Simpelveld bijvoorbeeld momenteel samen met Kerkrade en Heerlen aan de realisatie van vier
tot acht windmolens in het project ‘Windenergie Parkstad Zuid’. De transitievisies die alle gemeentes
opstellen, vormen input voor een volgende versie van de RES.

Biogas

Biogas is gas gemaakt van natuurlijke reststromen. Wanneer dit gas geschikt gemaakt is om in het
gasnet te voeden, wordt de term groengas gebruikt. Groengas is een mogelijke bron voor een hybride
warmtepomp. Het kan ook gebruikt worden zonder warmtepomp, maar dan kunnen met dezelfde
hoeveelheid gas minder gebouwen verwarmd worden. In Simpelveld is in potentie 196 TJ groengas
per jaar beschikbaar. Dit betreft vooral reststromen van grasland en akkerbouw. Ook mest is een
belangrijke bron. Een marginale bron is GFT-afval, met 3 TJ per jaar.



62   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Uit het rioolslib van de waterzuivering kan ook groengas worden gewonnen. Dit gebeurt al, het slib
wordt hiervoor naar een centrale vergister van het waterschap buiten de gemeente vervoerd. Dit gas
komt echter niet ten goede aan de gebouwde omgeving, het waterschap benut het zelf. Het is
daarom niet meegeteld in de potentie.

In de berekening is er rekening mee gehouden dat alleen reststromen benut worden, zodat biogas
niet concurreert met voeding. Ook andere sectoren en buurgemeentes met minder potentie willen
gebruik maken van biogas. Het is daarom aannemelijk dat dit gas niet allemaal beschikbaar komt
voor de bebouwing van Simpelveld.

Hoge temperatuurbronnen voor warmtenet

Biomassa

Biomassa voor individuele installaties is onwenselijk, vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit en
fijnstof. Bij een centrale stookinstallatie is de luchtkwaliteit door rookgasfilters beter te controleren,
biomassa wordt daarom alleen beschouwd als potentiële bron voor collectieve warmte. Er is
beperkte potentie voor biomassa in Simpelveld: 8 TJ. Over de duurzaamheid van biomassa is veel
discussie. Biomassa uit een lokale reststroom is het meest duurzaam. Alleen houtachtig snoeiafval
en reststromen uit bossen binnen de gemeentegrenzen zijn daarom meegeteld in de potentie.

Geothermie – hoge temperatuur

Geothermie is het oppompen van heet
water diep uit de grond. Het kan op
termijn     een      belangrijke        bron      van
warmte worden in Nederland. Deze
techniek is nog relatief nieuw, waardoor
nog    geen       getalsmatige         inschatting
gegeven kan worden van de potentie.
Wel is er door de mijnbouwhistorie in
deze regio relatief veel bekend over de
ondergrond. De kans dat er op 500 tot
4000 meter diepte grondwater met
hoge temperatuur gevonden wordt, is in
Zuid-Limburg erg klein.

                                                               Figuur 3.1: Kaart uit de Warmteatlas met potentie voor geothermie.
                                                               Donkerder paars betekent meer potentiële energie




63    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Midden- en Lage temperatuur bronnen voor warmtenet

Industrie restwarmte

Er zijn in Simpelveld geen bedrijven die restwarmte beschikbaar hebben.

Aquathermie

Aquathermie is het winnen van warmte uit water met behulp van een warmtepomp. Bij aquathermie
is naast de hoeveelheid beschikbare energie ook de afstand van het water tot de bebouwing van
belang, omdat de infrastructuur duur is om aan te leggen. Aquathermie levert geen hoge temperatuur
warmte. Als bron is het daarom in Simpelveld moeilijk toe te passen.

Er zijn twee soorten bronnen voor aquathermie: oppervlaktewater en rioolwater. Rioolwater heeft als
voordeel dat het in de winter relatief warmer is dan het oppervlaktewater. Warmte uit rioolwater kan
worden gewonnen bij de waterzuivering.

Er is in Simpelveld weinig grootschalig oppervlaktewater. De mogelijkheden om met thermische
energie uit oppervlaktewater gebouwen te verwarmen zijn heel beperkt. De 16 grootste wateren
leveren samen een potentie van 3,8 TJ. De potentie voor aquathermie uit rioolwater wordt geschat op
46 TJ en is dus vele malen groter.

Mijnwater

Dit is een bijzondere variant op aquathermie: er wordt warmte gewonnen uit water dat in oude
mijngangen staat. Onder Bocholtz liggen oude mijngangen van de mijn Willem-Sophia. Het water in
deze mijngangen is warmer dan oppervlaktewater, waardoor warmtepompen er meer warmte uit
kunnen halen dan bij gewone aquathermie. Het water is echter wel minder goed bereikbaar: er
moeten twee boringen gedaan worden voor aanvoer en retour uit de gangen.

In Heerlen ligt het enige Nederlandse project met deze bron. Hier wordt van zo’n 700 meter diepte
water van 30 graden opgepompt. Hiermee worden 350 woningen verwarmd. Het bedrijf achter dit
project heet Mijnwater. Het bedrijf Mijnwater ontwikkelt op diverse plaatsen in Zuid-Limburg
warmtenetten, soms ook met andere bronnen dan mijnwater, of met een mix van bronnen.




64   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Opwaarderen van
temperatuurniveau

In deze analyse is getoond welke
temperatuur           bepaalde             bronnen
minimaal hebben. Het is mogelijk om
met een warmtepomp de temperatuur
van elke willekeurige bron te verhogen.
Dat kan centraal of plaatselijk. Zelfs het
verhogen van de temperatuur op het
niveau van één woning is mogelijk, dat
gebeurt met een boosterwarmtepomp.

Uiteraard kost dat wel energie. Hoe
kleiner   het     temperatuurverschil             dat
overbrugd moet worden, hoe beter dat
is voor het energiegebruik.

Bij een temperatuur onder de 55 à 60
graden is altijd een oplossing nodig
voor warm tapwater. In verband met
legionella moet dat namelijk minimaal
tot 60 graden verwarmd worden.




                                                              Figuur 3.2: Voormalige mijn onder het grondgebied van Simpelveld.
                                                              Donker gearceerd de bebouwing.1




65   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>3.2 Impact op elektriciteits- en gasnet
3.2 Impact op elektriciteits- en gasnet
De energie- en warmtetransitie heeft impact op het bestaande elektriciteits- en gasnet. Netbeheerder
De energie-
Enexis is deen warmtetransitie
                eigenaar van heeft
                               deze impact
                                      netten.opBij
                                                hetbeide
                                                   bestaande elektriciteits-
                                                         onderdelen    speelten een
                                                                                gasnet. Netbeheerder
                                                                                    andere   opgave.
Enexis    is de eigenaar
Elektriciteitsnetten wordenvan
                            meerdeze
                                 belastnetten. Bij beide
                                        en moeten        onderdelen
                                                   verzwaard         speelt eendaarentegen
                                                             worden. Gasnetten   andere opgave.
                                                                                           zullen
Elektriciteitsnetten worden meer belast en  moeten verzwaard worden. Gasnetten daarentegen zullen
op termijn verdwijnen op plekken waar een warmtenet komt en juist geschikt gemaakt worden voor
op termijnop
waterstof  verdwijnen op plekken
             plekken waar        waar
                          inwoners meteen warmtenet
                                       de hybride    komt en juist
                                                  warmtepomp       geschikt gemaakt worden voor
                                                              verwarmen.
waterstof op plekken waar inwoners met de hybride warmtepomp verwarmen.
Elektriciteitsnet verzwaren
Elektriciteitsnet    verzwaren
Het elektriciteitsnet zal steeds meer belast worden. Steeds meer mensen rijden een elektrische auto
Het elektriciteitsnet
en ook                zal steeds
        in de industrie          meer
                           stappen    belast worden.
                                   bedrijven over op Steeds  meer mensen
                                                      elektriciteit. Wanneerrijden een elektrische
                                                                               woningen  over gaanauto
                                                                                                    op
en  ook in  de   industrie stappen bedrijven over op  elektriciteit. Wanneer   woningen  over  gaan op
(hybride) warmtepompen zal de elektriciteitsvraag extra stijgen. Mogelijk kan deze elektriciteit lokaal
(hybride)
opgewektwarmtepompen       zal de elektriciteitsvraag
          worden door zonnepanelen,      maar vraag en extra stijgen.
                                                          aanbod      Mogelijk
                                                                   zullen nooit kan  deze
                                                                                gelijk     elektriciteit
                                                                                       op gaan.          lokaal
                                                                                                 In de zomer
opgewekt  worden
is de opwek       door zonnepanelen,
            het grootst,                 maar vraag
                         terwijl de warmtevraag       en winter
                                                   in de  aanbodhetzullen nooit
                                                                     grootst is.gelijk op gaan.
                                                                                 In praktijk     In de dit,
                                                                                             betekent    zomer
                                                                                                            dat
is
er de opwek het grootst,
   netverzwaringen   nodigterwijl
                            zullendezijn:
                                     warmtevraag  in de
                                          meer kabels in winter het en
                                                         de grond   grootst
                                                                       meeris. In praktijk betekent dit,
                                                                            transformaterstations.    Ditdat
                                                                                                          is
er netverzwaringen   nodig  zullen  zijn: meer kabels in de grond   en meer transformaterstations.
werk dat tijdig gepland moet worden en de nodige ruimtelijke impact heeft. De straten moeten open     Dit is
werk
en dedat tijdig moeten
      stations  geplandergens
                        moet worden  enworden.
                              geplaatst de nodige ruimtelijke impact heeft. De straten moeten open
en de stations moeten ergens geplaatst worden.




Figuur 3.3: Schermafbeelding uit de tool van Enexis; benodigde netverzwaring wanneer 50% van de
bebouwing
Figuur 3.3:over gaat op een warmtepomp.
            Schermafbeelding   uit de tool van Enexis; benodigde netverzwaring wanneer 50% van de
bebouwing over gaat op een warmtepomp.


66   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3   21
                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                              Enexis houdt hier al rekening mee en kan met een zelf
                                                              ontwikkelde tool in kaart brengen wat voor gevolgen
                                                              keuzes in de warmtevoorziening hebben op de
                                                              ontwikkeling van het elektriciteitsnet. In figuur 3.3 is de
                                                              situatie weergegeven als de helft van de bewoners een
                                                              warmtepomp       zou   nemen,    in   bijlage   IV   staan
                                                              afbeeldingen van alle scenario’s. Als iedereen een
                                                              warmtepomp zou aanschaffen, is in Simpelveld een
                                                              extra onderstation nodig. Als slechts de helft van de
                                                              huishoudens een warmtepomp neemt, zijn geen nieuwe
                                                              onderstations nodig. Wel moeten in dat scenario
                                                              elektriciteitsleidingen worden verzwaard, vooral in
                                                              Bocholtz. Zelfs in het scenario dat er een warmtenet
                                                              komt, is gedeeltelijke verzwaring van leidingen nodig.
                                                              Afstemming met Enexis is daarom van groot belang,
                                                              om te zorgen dat de verzwaringen op tijd ingepland
                                                              kunnen worden.

Gasnet

Als alle inwoners in een gebied zijn overgestapt op gasloze verwarming, kunnen de gasleidingen
verwijderd worden. Waar de hybride wordt gebruikt, zal het net juist geschikt gemaakt worden voor
waterstof. Ook hier is er een koppelkans. Namelijk om de vervanging van leidingen te combineren
met andere werkzaamheden in de openbare ruimte en om het nieuwe gasnet geschikt te maken voor
toekomstige energiebronnen, in het bijzonder waterstofgas.

De meeste gasleidingen in Simpelveld zijn van PVC. Deze leidingen zullen normaal gesproken
voorlopig niet vervangen worden. Zo’n 30% van de gasleidingen is van staal. Hier is vervanging
binnen tien jaar heel waarschijnlijk. Deze stalen leidingen liggen verspreid door de gemeente, zie
figuur 3.4. Er is niet één specifiek gebeid aan te wijzen waar dit speelt.




67   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Figuur 3.4: Gasleidingen in Simpelveld.




68    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>3.3 Ondergrond
Bij diverse technieken om zonder aardgas te verwarmen, speelt de bodem een grote rol. Geothermie
is al benoemd. Dit is het winnen van aardwarmte op hele grote diepte (meer dan 500 meter, in de
praktijk vaak meer dan een kilometer). Maar ook minder diep kan de ondergrond op diverse manieren
een rol spelen:

      • Een warmtepomp haalt zijn energie uit de omgeving. In de praktijk is dat meestal of
        buitenlucht of de bodem. Er lopen buizen met een vloeistof de grond in, die warmte en/of
        koude uit de bodem winnen. Dit heet een gesloten systeem.
      • Aquathermie en sommige andere technieken voor collectieve warmte zijn efficiënter als in de
        zomer warmte in het grondwater kan worden opgeslagen om in de winter te gebruiken. Dit heet
        warmte-koude opslag, WKO.
                                                                     < 100       ongeschikt              < 180 kW
De ondergrond in Simpelveld is niet
                                                                     100-600     Redelijk – goed geschikt 180 – 900 kW
overal geschikt voor WKO. Dat komt                                   600-1.000   Goed geschikt           900 – 1450 kW

met       name         doordat         er        weinig              > 1.000     Zeer geschikt           > 1450 kW


grondwater in de eerste paar honderd                                 Breuken wvp1

                                                                     dwarsdoorsnedes
meter van de bodem zit. Vooral in de
oostelijke helft van de gemeente zijn
open bronnen niet overal mogelijk. In
het noordwesten van de gemeente zit
een    waterwingebied.            Hier      is    WKO
technisch misschien wel mogelijk, maar
is het niet toegestaan.

Dat betekent dat gemeente Simpelveld
rekening       moet       houden        met       méér          Figuur 3.5: Geschiktheid van de bodem voor WKO. In de oostelijke
                                                                helft van de gemeente is geen watervoerend pakket aanwezig. Grijs
warmtepompen met buitenlucht als                                is het waterwingebied aangegeven.2

bron, niet de bodem.




69     Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>3.4 Conclusie
3.4 Conclusie
In figuur 3.6 is te zien hoeveel energie er jaarlijks beschikbaar is uit de hierboven benoemde bronnen.
In
In figuur 3.6 is de
   rood staan    te zien hoeveel
                    bronnen  die energie
                                 een hogeer jaarlijks beschikbaar
                                            temperatuur   kunnen is  uit de voor
                                                                   leveren  hierboven benoemde bronnen.
                                                                                 een warmtenet. In blauw
In roodbronnen
staan    staan dedie
                  bronnen  die een hogekunnen
                     lage temperatuur    temperatuur kunnen
                                               leveren      leveren
                                                       aan een      voor eenTer
                                                                 warmtenet.  warmtenet.   In blauw
                                                                                vergelijking  is in
staan  bronnen
lichtgroen       die lage temperatuur
            de warmtevraag    van alle kunnen  leveren
                                        gebouwen       aan een warmtenet.
                                                   in Simpelveld            TerDit
                                                                  aangegeven.   vergelijking  is in
                                                                                   is de huidige
lichtgroen de dankzij
warmtevraag,     warmtevraag
                           isolatievanenalle gebouwen
                                          technische   in Simpelveldzalaangegeven.
                                                     ontwikkelingen      deze vraagDitin isdedetoekomst
                                                                                                 huidige
warmtevraag,    dankzij
waarschijnlijk lager zijn. isolatie en technische ontwikkelingen zal deze vraag in de toekomst
waarschijnlijk lager zijn.

       Energievraag 2019
       Energievraag 2019
                  Mijnwater         onbekend
                  Mijnwater         onbekend                                                   MT/LT bronnen
              Aquathermie                                                                      MT/LT bronnen
              Aquathermie
                  Biomassa                                                                       HT bronnen
                  Biomassa                                                                       HT bronnen
                                                                                                Hernieuwbare
                      Biogas
                                                                                                      gassen
                                                                                                Hernieuwbare
                      Biogas
                                0       50     100     150      200    250   300   350   400
                                                                                                      gassen
                            0 voor
Figuur 3.6: Hoeveelheid energie 50diverse
                                      100warmteoplossingen
                                            150  200    250in Simpelveld
                                                               300   350(TJ per
                                                                            400 jaar).3
Figuur 3.6: Hoeveelheid energie voor diverse warmteoplossingen in Simpelveld (TJ per jaar).3
Simpelveld heeft nauwelijks bronpotentie voor een hoge temperatuur warmtenet. Er is wel enige
Simpelveld
energie voorheeft nauwelijks op
             een warmtenet    bronpotentie  voor een maar
                                 lagere temperatuur, hoge er
                                                          temperatuur   warmtenet.die
                                                             is weinig bebouwing    Erzich
                                                                                       is wel  enige
                                                                                           daarvoor
energie voor een zijn
leent. Daarnaast  warmtenet   op lagere
                      individuele       temperatuur, maarmogelijk.
                                  (lucht-)warmtepompen    er is weinig bebouwing
                                                                   Hybride       die zich daarvoor
                                                                           warmtepompen     zijn een
leent.
goede Daarnaast
       tussenstap,zijn om
                        individuele
                             helemaal(lucht-)warmtepompen    mogelijk.
                                         aardgasvrij te worden          Hybride
                                                                  is lokaal     warmtepompen
                                                                              ook               zijn een
                                                                                   voldoende groengas
goede  tussenstap,
beschikbaar. Er is dusom eenhelemaal     aardgasvrij
                              redelijke match  tussentede worden  is lokaal
                                                          beschikbare  energieook  voldoende
                                                                               en de techniekengroengas
                                                                                                waar de
beschikbaar.
bebouwing in Er is dus een
             Simpelveld     redelijke
                         zich         match tussen de beschikbare energie en de technieken waar de
                               voor leent.
bebouwing in Simpelveld zich voor leent.
Biogas maakt een relatief groot deel uit van de mix van bronnen. Dat kan reden zijn om hier als
Biogas maakt
gemeente      een relatief
         een actieve  rol ingroot  deel Bijvoorbeeld
                             te nemen.  uit van de mix
                                                     omvan bronnen. Dat
                                                        samenwerking    kan reden om
                                                                     te stimuleren zijn de
                                                                                         omproductie
                                                                                             hier als
gemeente eenmogelijk
van biogas   actieve rol
                      te inmaken
                            te nemen. Bijvoorbeeld
                                  of door   beleid om  samenwerking
                                                   te ontwikkelen  omte te
                                                                        stimuleren
                                                                           zorgen om
                                                                                   dat de productie
                                                                                        biogas dat
van biogas mogelijk
geproduceerd  wordt, te
                      ookmaken    of doorkomt
                            beschikbaar     beleid te de
                                                 voor ontwikkelen  om te zorgen
                                                          lokale bebouwing.        dat dat
                                                                              Let wel   biogas dat
                                                                                            andere
geproduceerd  wordt,
toepassingen van     ook
                 biogas en beschikbaar  komt voor
                           de landbouwtransitie      de invloed
                                                nog van  lokale kunnen
                                                                bebouwing.
                                                                       zijn opLet wel
                                                                               deze   dat andere
                                                                                    potentie.
toepassingen van biogas en de landbouwtransitie nog van invloed kunnen zijn op deze potentie.
Eerder is al genoemd dat er potentie is om aquathermie te benutten voor een cluster van
Eerder is al genoemd
appartementen           dat er potentie is om aquathermie te benutten voor een cluster van
              in Simpelveld.
appartementen in Simpelveld.

                                                                      25
70    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>71   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>4. Omgevingsfactoren en vervolg
De volgende fase is om met deze achtergrondinformatie een Transitievisie Warmte 2.0 op te stellen
en te bepalen welke projecten de gemeente Simpelveld hiervoor op wil zetten. Daarvoor wordt eerst
gekeken welke omgevingsfactoren relevant zijn. Hiertoe zijn kaarten van Simpelveld met zeer
uiteenlopende onderwerpen verzameld. Van leeftijden van infrastructuur, tot leefbaarheid en risico op
energiearmoede. Ook is gekeken naar de bestaande en geplande projecten in de gemeente.

Eén conclusie is dat Simpelveld een kleine gemeente is. Dat betekent enerzijds dat er weinig buurten
of dorpen zijn om tussen te kiezen waar te starten. Zeker voor individuele maatregelen als isolatie en
warmtepompen ligt het meer voor de hand om niet te kiezen voor een focuswijk, en een
gemeentebrede aanpak op te zetten. Een tweede consequentie van de grootte van de gemeente, is
dat Simpelveld op veel terreinen de samenwerking opzoekt met omliggende gemeentes. Dat zal voor
de warmtetransitie niet anders zijn.

Ook valt op dat deze landelijke gemeente een bijzonder rijk verenigingsleven heeft. Sport, muziek,
carnaval en buurtverenigingen zorgen ervoor dat inwoners elkaar goed kennen en gewend zijn om
samen te werken. Deze sociale cohesie kan ook een basis vormen voor het uitrollen van
isolatiemaatregelen en andere stappen naar aardgasvrij verwarmen.

Simpelveld ligt in het Limburgse heuvelland en kent een rijke natuur en cultuurhistorie. Behoud van
natuur en het landschap zijn daarom belangrijke waarden.




72   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>De volgende fase voor gemeente Simpelveld is om, samen met de andere Parkstadgemeentes, de
Transitievisie Warmte 2.0 op te stellen. Als input wordt daarbij naast deze studie ook de TVW 1.0
gebruikt. Ook zullen diverse stakeholders, zoals energiecoöperaties, netbeheerder en inwoners
betrokken worden.

In de Transitievisie 2.0 komt het volgende te staan:

• Een doelstelling voor 2030 en voor 2050.

• Een beslissing over de technieken en volgorde. Dit zal nog niet betekenen dat voor elke wijk een
  definitieve keuze gemaakt wordt welke techniek er komt en in welk jaar dat dan moet gebeuren.
  Wél kan het betekenen dat bepaalde oplossingen op bepaalde locaties uitgesloten worden, of dat
  er wijken aangewezen worden waar als eerste gestart wordt om de kansen voor bijvoorbeeld
  warmtenetten verder te onderzoeken.

• Wijken of plangebieden van panden.

• Welke regierol de gemeente hierin krijgt en welke rol andere belanghebbenden zullen hebben.

• Een (aanzet tot) een actieprogramma voor de periode tot 2030.




73   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>74   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>5. Conclusie
In de loop van 2022 stelt Simpelveld een Transitievisie Warmte 2.0 vast. Daarin wordt beschreven
met welke duurzame technieken en warmtebronnen de gemeente uiterlijk 2050 aardgasvrij wordt en
welke acties hiervoor de komende jaren worden opgestart. Deze potentieanalyse vormt
achtergrondinformatie voor de TVW 2.0. Er is onderzocht welke duurzame oplossingen technisch
mogelijk zijn in Simpelveld. Daarnaast is gekeken naar relevante informatie om te kiezen in welke
buurten de uitrol moet starten.

In Simpelveld is veel potentie voor (hybride en volledige) warmtepompen en isolatie. Het
elektriciteitsnet in Simpelveld moet hiervoor worden verzwaard. Dat is vrijwel overal in Nederland het
geval, de lokale situatie is niet afwijkend van het landelijk gemiddelde. Een ander aandachtspunt bij
warmtepompen is dat de bodem niet overal geschikt is voor bodemwarmtepompen. In het
buitengebied aan de noordzijde van de gemeente is een verbod omdat daar drinkwater wordt
gewonnen en in de oostelijke helft van de gemeente is de bodem technisch minder geschikt voor
bodemwarmtepompen. Dat betekent dat in die gebieden vooral luchtwarmtepompen toegepast
kunnen worden.

De meeste bebouwing in Simpelveld is niet erg geschikt voor collectieve warmtenetten, vanwege de
lage bebouwingsdichtheid en kleine kernen. Een mogelijke uitzondering hierop zijn het centrum van
Simpelveld en Bocholz zelf. Dit zouden twee relatief kleinschalige netten zijn. Dat maakt het
moeilijker om een rendabele businesscase te maken dan bij netten van duizenden woningen. Voor
een warmtenet met lage temperatuur is geen potentie.

De voornaamste energiebron die lokaal beschikbaar is, betreft groengas. Deze energie kan ook voor
diverse andere toepassingen gebruikt worden dan het verwarmen van gebouwen. De gemeente kan
een actieve rol in de ontwikkeling van groengas overwegen om de potentie optimaal te benutten en
invloed uit te oefenen op voor wie het groengas beschikbaar komt.




75   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>76   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Bronnen
1            Particuliere mijnen in Limburg, Wikipedia
             https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Concessie_Willem-Sophia.png

2            Onderzoek Witteveen en Bos 2012: 'Toelichting kansenkaarten WKO Limburg’

             https://portal.prvlimburg.nl/multimedia/gisviewer_ondergrond/rapport_wko.pdf

3            Warmteatlas
             https://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2

4            TNO onderzoek energiearmoede 2021
             https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/9/tno-brengt-energiearmoede-gedetailleerd-
in-kaart/

5            Strategiefactsheets, ECW
             https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/de+leidraad/strategiefactsheets/default.aspx

6            Hernieuwbare Energie in Nederland 2020, CBS
             https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/hernieuwbare-
energie-in-nederland-2020/8-biomassa

7            ‘Adiabatic Flame Temperatures’, The Engineering ToolBox
             https://www.engineeringtoolbox.com/adiabatic-flame-temperature-d_996.html




77   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>78   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bijlagen

I    Warmtestrategieën                                                  36




     Detailoverzicht variabelen in
II                                                                      45
     Transitietool Aardgasvrij



III Hoge resolutie potentiekaarten                                      46




     Impact warmtetransitie op
IV                                                                      51
     stroomnet




79   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Bijlage I: Warmtestrategieën5
Strategie 1: individuele elektrische
warmtepomp
Wat is het?

De individuele elektrische warmtepomp verwarmt een
pand door warmte uit de bodem, ventilatieretourlucht of
de buitenlucht te halen. Door slimme technieken kan uit
lucht of water van bijvoorbeeld maar 10 graden toch
genoeg warmte gehaald worden om te douchen en je
huis te verwarmen. Omdat een warmtepomp niet veel
warm water ineens kan maken, is een opslagvat (boiler)
nodig om te kunnen douchen. Een warmtepomp
verbruikt elektriciteit. Met één kWh elektriciteit kan een
warmtepomp 2 tot 5 kWh warmte maken. Het gasnet is
niet langer nodig voor panden die van deze oplossing
gebruik gaan maken.

Voor welke panden is het geschikt?

Een elektrische warmtepomp maakt water op een relatief lage temperatuur (ongeveer 30 tot
maximaal 55 °C). Bij een traditionele cv-ketel wordt het water in de radiatoren tot 90 °C. Een pand
moet daarom heel goed geïsoleerd zijn om het voldoende te kunnen verwarmen en moet voorzien
worden van speciale radiatoren of van vloerverwarming. De isolatie maakt dat deze oplossing bij
matig geïsoleerde woningen vaak duurder is dan alternatieven. Daarom is een warmtepomp vooral
geschikt voor nieuwere woningen en oudere woningen die al heel goed geïsoleerd zijn.

Omdat met deze technologie warmte uit omgevingslucht en bodem gehaald wordt, kan deze
strategie nagenoeg overal toegepast worden, ook daar waar geen warmtebronnen beschikbaar zijn.
Dit betekent wel dat het elektriciteitsnet zwaarder belast wordt. Als veel woningen een individuele
elektrische warmtepomp krijgen, is verzwaring noodzakelijk. Dit is één van de redenen dat de
transitievisie met netbeheerder Enexis wordt afgestemd. Een bijkomend voordeel van de individuele
elektrische warmtepomp is dat veel modellen ook kunnen voorzien in de toenemende koudevraag ten
gevolge van steeds warmere zomers.




80   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Wat betekent dit voor de
gemeente?

De individuele elektrische warmtepomp
is       een      individuele           oplossing,
huishoudens kunnen onafhankelijk van
elkaar     een      warmtepomp              nemen.
Centrale regie is alleen noodzakelijk als
de warmtepompen gebruik maken van
bodembronnen.                            Meerdere
bodembronnen dicht bij elkaar kunnen
elkaar     ongewenst            opwarmen            of
afkoelen. Daarom moeten afspraken
gemaakt worden als meerdere bronnen
bij elkaar in de buurt komen.

Warmtepompen             zijn      duurder         en
ingewikkelder        dan        cv-ketels.      Veel
mensen hebben moeite overzicht te
krijgen van alle verschillende bronnen
en        technieken.             Onafhankelijke
informatie en praktische hulp bij de
keuze kan de drempel verlagen om een
warmtepomp aan te schaffen.




81   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Strategie 2/3: warmtenet met HT-, MT-
of LT-bron
Wat is het?

Een warmtenet levert collectieve warmte aan meerdere
panden. Het is ook wel bekend als stadsverwarming.
Afhankelijk van de temperatuur van de bron van het
warmtenet zijn er hoge-, lage- of middentemperatuur
warmtenetten. Hoe hoger de aanvoertemperatuur is,
hoe kleiner de kans dat er aanpassingen nodig zijn aan
de   radiatoren        en      isolatie      in    een      woning.      Bij
aanvoertemperaturen lager dan zo’n 60 graden is
daarnaast aanvullend een installatie nodig om het risico
op legionella in warm tapwater te beheersen. Dit kan
bijvoorbeeld een kleine ‘boosterwarmtepomp’ zijn, die
het tapwater extra verwarmt.

De bron bepaalt de temperatuur. Restwarmte van een elektriciteitscentrale is bijvoorbeeld van hoge
temperatuur, terwijl met aquathermie meestal geen temperaturen van meer dan 50 graden gemaakt
kunnen worden.

Voor welke panden is het geschikt?

Het gasnet wordt bij deze oplossing vervangen door een warmtenet waar warm water doorheen
wordt gepompt. Deze leidingen vormen de grootste kostenpost bij deze strategie. Perfect voor deze
oplossing lenen zich dus panden die dicht bij elkaar staan (bijvoorbeeld in het centrum van een stad
of wijken met hoogbouw). Voor matig geïsoleerde panden is een hoge temperatuurbron nodig, voor
nieuwe panden volstaat een lagere temperatuurbron. Daarnaast is deze oplossing eenvoudiger te
realiseren als er minder verschillende eigenaren zijn, bijvoorbeeld omdat in de wijk veel bezit is van
een woningcorporatie. Bij een warmtenet is niet of nauwelijks een investering nodig in de gebouwen
zelf en hoeven de bewoners ook weinig zelf te regelen: ze worden volledig ontzorgd. Een nadeel voor
de bewoners is dat er weinig keuzevrijheid is. Deze oplossing is alleen rendabel als een grote groep
woningen min of meer tegelijk op het net aansluit, er is daardoor minder mogelijkheid op een
natuurlijk moment (cv-ketel gaat kapot, verhuizing) te wachten. Het is wel mogelijk aan te sluiten op
andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals rioolvervanging of aanpassingen aan het
elektriciteitsnet.


82    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Wat betekent dit voor de gemeente?

De gemeente heeft een grote rol bij het aanleggen van een warmtenet. Een grote groep gebouwen
moet gelijktijdig gemobiliseerd worden. Dit betekent dat centrale sturing onmisbaar is. Daarnaast
wordt de gemeente onder de toekomstige Wet Collectieve warmte (Warmtewet 2.0 in de volksmond)
de enige aangewezen partij om een warmtekavel formeel toe te wijzen aan een exploitant. Dit gaat
middels een aanbesteding. Transparantie over de maatschappelijke kosten en organisatie zijn
cruciaal om een warmtenet te laten slagen.




83   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Strategie 4/5: hernieuwbare gassen
Wat is het?

De minst ingrijpende oplossing voor bewoners is om
groengas (S4) of waterstof (S5) in het bestaande
gasnetwerk in te voeden. Net als bij aardgas zorgt een
cv-ketel voor verwarming en warm water. Voordeel is
dat panden niet extra geïsoleerd hoeven te worden om
met hernieuwbare gassen verwarmd te worden. Vanuit
oogpunt van comfort en woonlasten kan het uiteraard
wel wenselijk zijn te isoleren, maar technische
noodzaak is er niet. Ook aanpassingen aan de
installatie zijn niet nodig (groengas) of zijn heel beperkt
(Waterstof).

Voor welke panden is het geschikt?

Groengas is momenteel beperkt beschikbaar, in 2020 was 0,5% van het verbruikte gas in Nederland
groengas.6 Waterstof als warmtebron moet zelfs nog ontwikkeld worden. Tot 2030 is deze strategie
daarom niet geschikt om toe te passen, anders dan in pilots. Ook daarna zal er naar verwachting niet
genoeg hernieuwbaar gas zijn om op grote schaal gebouwen te verwarmen. Zeer waarschijnlijk zal dit
de oplossing worden die leidt tot de hoogste energierekening, omdat hernieuwbare gassen naar
verwachting heel duur zullen zijn.


                                 Wat is hernieuwbaar gas? (groengas en waterstof)

 Groengas is een energiedrager die gemaakt wordt door organisch restafval te verwerken tot gas.
 Deze brandstof haalt hoge temperaturen bij verbranding (1.960 °C7) en is dus ook erg geschikt
 voor industriële processen. Groengas is vooralsnog echter schaars, en moet dus worden verdeeld
 onder diverse sectoren.

 Waterstof is ook een energiedrager met een hoge dichtheid en wordt opgewekt middels een
 proces genaamd elektrolyse. Bij voorkeur wordt dit proces uitgevoerd met duurzame elektriciteit,
 maar vooralsnog wordt dit grotendeels gedaan met fossiele energie. Grootschalige, duurzame
 productie van waterstof staat nog in de kinderschoenen. Net als groengas moet waterstof
 verdeeld worden tussen de gebouwde omgeving en andere sectoren.



84   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Hybride strategieën
Wat is het?

Bij een hybride oplossing worden meerdere warmtebronnen gecombineerd. In de praktijk betekent dit
meestal een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Een kleine warmtepomp zorgt het
grootste deel van het jaar voor verwarming. De cv-ketel levert extra vermogen bij een piek in de
warmtevraag. Het voor warm tapwater komt volledig van de cv-ketel. Deze combinatie is (veel)
goedkoper dan een volledig elektrische warmtepomp. Bovendien is de oplossing ook toepasbaar in
woningen met wat minder goede isolatie. De warmtevoorziening is dan nog niet geheel duurzaam,
maar het grootste gedeelte van de tijd wel. Een hybride warmtepomp kan zo’n 50% van het
aardgasgebruik reduceren. Daar komt wel elektriciteit voor in de plaats, de CO2 reductie is daarom
ongeveer 20%.

Voor welke panden is het geschikt?

Dankzij de back-up van de ketel, kan met een hybride installatie vrijwel iedere woning verwarmd
worden, een verregaande ingreep aan de woning is niet nodig. De oplossing is het meest rendabel bij
panden met redelijke isolatie. Volledig ongeïsoleerde woningen hebben te vaak ondersteuning van de
ketel nodig.




85   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Omdat er nog aardgas verbruikt wordt, is op termijn nog een laatste stap nodig naar aardgasvrij. Na
2030 kan het aardgas mogelijk vervangen worden door hernieuwbaar gas, zoals groengas of
waterstof. Een andere optie is om op termijn over te stappen op een volledig elektrische
warmtepomp. Dat wordt mogelijk doordat extra isolatie is toegevoegd of omdat warmtepompen in de
toekomst waarschijnlijk hogere temperaturen kunnen maken.

Door de tussenstap van een hybride oplossing kunnen de benodigde kosten en inspanningen over
een langere tijd gespreid worden, waardoor de transitie beter beheersbaar wordt en natuurlijke
momenten aangegrepen kunnen worden om geleidelijk over te gaan op een duurzame
warmteoplossing. Voorbeelden zijn overgaan op elektrisch koken als de gaskookplaat aan
vervanging toe is, vloerverwarming aanleggen bij renovatie van de vloer en dakisolatie aanbrengen
als het dak gerenoveerd wordt. Ook zullen de kosten voor technologieën als warmtepompen en LT
(lage temperatuur)-afgiftesystemen naar verwachting verder afnemen in de tijd. Tot slot levert een
hybride warmtepomp al op korte termijn voordeel, omdat de investering meestal snel kan worden
terugverdiend met een lagere energierekening.

Wat betekent dit voor de gemeente?

Het gasnet blijft in stand. Net als een individuele elektrische warmtepomp, is dit een oplossing die
iedere woningeigenaar zelf kan aanschaffen. De gemeente kan ervoor kiezen deze oplossing aan te
moedigen.




86   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Isoleren
In alle gevallen is het verstandig om gebouwen te
isoleren. Isolatie leidt tot hoger wooncomfort en een
lagere energierekening. Bij elke warmtestrategie is
isolatie daarom een zinvolle stap. Bij sommige
strategieën is een minimale hoeveelheid isolatie ook
echt noodzakelijk om technisch haalbaar te worden.

Meer       specifiek      is    de    watertemperatuur               van   de
warmteoplossing belangrijk. Een cv-ketel maakt water
van 75-90 °C. Een warmtepomp of lage temperatuur
warmtenet maakt water van maximaal zo’n 50 °C. Om
de woning dan nog comfortabel warm te houden is veel                            Ook bij hybride verwarming is isolatie
isolatie nodig. ECW stelt label B als minimum, in de                            noodzakelijk. Bij een slecht geïsoleerde
praktijk worden vaak nog hogere eisen geadviseerd.                              woning is ondersteuning van de cv-
Deze mate van isolatie kan in een bestaande woning                              ketel te vaak nodig om de warmtepomp
niet altijd worden terugverdiend. Daarnaast zijn speciale                       nog goed zijn werk te kunnen laten
grote radiatoren of vloerverwarming nodig. Bij strategie                        doen.
S1 (individuele elektrische warmtepomp) en S3 (Lage                             Anders        dan   bij    lage    temperatuur
temperatuur warmtenet) is dus altijd hoogwaardige                               oplossingen, is de extra isolatie voor
isolatie     nodig       als     voorwaarde           om      te     kunnen     midden-temperatuur                en          hybride
functioneren.                                                                   oplossingen         vaak     ook         financieel
Ook bij de midden-temperatuur (50 tot 70 graden) is                             rendabel om toe te voegen. De exacte
extra isolatie en het plaatsen van grotere radiatoren                           isolatiegraad       en      het        label     zijn
noodzakelijk. De hoeveelheid warmte die een radiator                            afhankelijk van de exacte temperatuur
kan afgeven halveert, als de watertemperatuur daalt van                         en      het     afgiftesysteem.               Midden
90 naar 70 °C.                                                                  temperatuur           komt             voor       bij
                                                                                warmtenetten (S2).

                                                                                Bij hoge temperatuur warmtenetten
                                                                                (S2), bij groen gas (S4) en waterstof
                                                                                (S5), is de isolatie vooral nodig voor
                                                                                comfort en woonlastenbeperking.




87     Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                      42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                  Welk energielabel is nodig?

 Energielabels zijn een maat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Een gebouw met goede
 isolatie, een zuinige ketel of zonnepanelen heeft een goed label. Rondom de warmtetransitie
 worden energielabels vaak gebruikt als maat voor de hoeveelheid isolatie. Daar is het energielabel
 echter oorspronkelijk niet voor bedoeld. Een ongeïsoleerd huis met heel veel zonnepanelen kan
 hetzelfde label halen als een heel goed geïsoleerd huis met een oude geiser en gaskachel. Gebruik
 energielabels daarom alleen als grove indicatie van de energiezuinigheid, en niet als
 meetinstrument voor de isolatie van een individuele woning.


De isolatiestandaard

Op 18 maart jongstleden heeft minister Kajsa Ollongren
de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe
‘Isolatiestandaard’ voor bestaande woningen. Hierin zou
voor alle woningen een minimaal isolatieniveau worden
opgelegd, dat afhankelijk is van het bouwjaar van de
woning. Dit minimale niveau is hoger dan wat nodig is
voor strategieën met hoge of midden-temperatuur.

Het is nog niet helemaal bekend of en in welke vorm de
isolatiestandaard zal worden verplicht. Wel is al
duidelijk dat voor de derde ronde van de proeftuinen
aardgasvrije wijken vereist wordt dat woningen aan de
standaard voldoen. De verwachting is dat er steeds
meer situaties komen waarin isolatie van bestaande
woningen door de landelijke overheid geëist wordt.




88   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Bijlage II: Detailoverzicht variabelen in
Transitietool Aardgasvrij
Tabel II.1: Variabelen in de potentieanalyse.


                               Het bouwjaar van het pand is grotendeels bepalend voor de kostprijs
                      Bouwjaar om een bepaalde mate van isolatie te kunnen realiseren en de
                               geschiktheid voor specifieke warmtetechnieken.

                               Hoe beter een pand is geïsoleerd, des te kleiner de warmtevraag en des
                               te groter de geschiktheid voor een LT-oplossing. Energielabel is
                  Energielabel
                               hiervoor niet de ideale maat, maar is de enige maat die van bijna alle
                               woningen geschikt is.
                                       De warmtevraag heeft invloed op de geschiktheid voor HT- of LT-
                 Warmtevraag
                                       oplossingen.

                             De ECW heeft op wijkniveau een inschatting gemaakt van de nationale
                             kosten van iedere oplossing. Dit is een optelsom van de
            Nationale kosten
                             maatschappelijke kosten en kosten voor de eindgebruiker. Dit geeft
                             een indicatie van de betaalbaarheid in een specifieke wijk.

                                       De adressendichtheid en de warmtedichtheid bepalen of een collectieve
                      Dichtheid
                                       oplossing mogelijk is in een gegeven wijk of buurt.

                                       Een collectieve oplossing is haalbaarder in wijken met enkele eigenaars
                Type eigenaar
                                       (bijvoorbeeld woningcorporaties) dan in wijken met veel pandeigenaars

                               Sommige strategieën vergen een grote investering van de
                               woningeigenaar, andere oplossing vergen investeringen van andere
                 Investerings-
                               partijen, bijvoorbeeld in infrastructuur. Met deze parameter wordt
                 mogelijkheid
                               meegewogen of inwoners in staat zijn zelf een grote investering op te
                               brengen.




89    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Bijlage III: Hoge resolutie potentiekaarten




Figuur III.1: Potentie voor verschillende warmtestrategieën in Simpelveld gecombineerd.




90    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Figuur III.2: De potentie voor individuele elektrische warmtepompen in de gemeente Simpelveld.




91    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Figuur III.3: De potentie voor midden tot hoog temperatuur warmtenetten in de gemeente Simpelveld.




92    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Figuur III.4: De potentie voor laag temperatuur warmtenetten in de gemeente Simpelveld.




93    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Figuur III.5: De potentie voor hybride warmtepompen in de gemeente Simpelveld.




94    Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Bijlage IV: Impact warmtetransitie op
stroomnet
Onderstaande afbeeldingen komen uit ‘Buurtinzicht’ van netbeheerder Enexis.

Autonome groei van elektrisch vervoer
en warmtepompen




50% elektrische warmtepomp                                              100% elektrische warmtepomp




95   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>50% hybride warmtepomp                                                  100% hybride warmtepomp




Warmtenet




96   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 3
                                                                   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>     Bijlage 4




97   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>             INWONERSONDERZOEK ENERGIE-                             ALGEMENE BEREIDHEID
             ZUINIG EN AARDGASVRIJ WONEN
             DECEMBER 2022                                                                                 Drijfveren
                                                                         57%
             Respons Simpelveld                                                                                         Het verlaagt de energierekening


                                                                                                                        Het is beter voor het milieu/klimaat
                                                                     wil woning energiezuiniger maken

                                                                                                           Belemmeringen
                                    9.039 inwoners
                                    > 16 jaar                            19%
                                                                                                                        Financiële redenen
             881                                                                                                        1. Twijfel of de kosten opwegen tegen
             respondenten                                                                                                  de besparingen
                                                                                                                        2. Te duur
                                                                     heeft al een energiezuinige woning                 3. Geen geld voor




             BETROKKENHEID VOOR EIGEN BUURT                                                               COMMUNICATIEWIJZE GEMEENTE

             Wanneer de gemeente met een plan voor eigen buurt aan de slag gaat wil:                      Top 3 gewenste communicatiewijze gemeente:


                                                                   22%
                             geïnformeerd worden                          actief meedenken of meedoen
                 82%

                                                                                                               1                     2                    3
                                                                                                           Het lokale           Brochures,          Informatie-
                    43%                                                                                    weekblad            folders en/of        bijeenkomst
                              hun mening kunnen geven                     500 respondenten hebben
                                                                                                                                nieuwsbrief
                                                                          contactgegevens achtergelaten




98   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>              KENNISNIVEAU                                                 START BUURTEN
              Kennisniveau over het energiezuiniger maken van de woning:   Top 3 waar de gemeente als eerste aan de slag moet
                                   65%               18%                   gaan met energiezuinig en aardgasvrij wonen:
                13%
                                                             4%
                       Heeft veel kennis                                                                                    €
                       Heeft enige kennis
                       Heeft nauwelijks of geen kennis
                       Geen voorkeur / weet ik niet
                                                                                      1                             2                         3
                                                                            Buurten met woningen         Buurten met mensen           Buurten met huizen
                                                                           met een laag energielabel    die moeilijk rondkomen     die eenvoudig aangepast
             EIGEN VERWARMINGSSYSTEEM VS. WARMTENET
                                                                                                                                        kunnen worden
              Voorkeuren bij het energiezuiniger en aardgasvrij maken:

                         66%                 10%
                                                       24%                 ROL & BETROKKENHEID GEMEENTE
                       Eigen verwarmingssysteem
                                                                           Top 3 gewenste onderwerpen waarbij de gemeente het beste bij kan helpen of meer
                       Warmtenet                                           over mag informeren:
                       Geen voorkeur / weet ik niet
                                                                                      1                         2                          3
                                                                              Informeren over            Informeren over         Maatregelen aanbieden
                                                                           subsidiemogelijkheden        tappen voor eigen           aan bewoners
                                                                               en financiering                woning
             INDIVIDUELE VS. COLLECTIEVE AANPAK
             Voorkeuren bij het energiezuiniger en aardgasvrij maken:      Het moment dat men betrokken wil worden bij een plan voor eigen buurt:

                      47%                29%                                          71%                 24%
                                                       24%                                                            5%
                      Individuele aanpak                                          Wanneer er plannen gemaakt worden
                      Collectieve aanpak                                          Pas zodra er een concreet plan is
                      Geen voorkeur / weet ik niet                                Geen voorkeur / weet ik niet




99   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>              ISOLERENDE MAATREGELEN EN WARMTE ALTERNATIEVEN


                                                                                 2%                                       2%                   46%
               Kleine bespaar-
                maatregelen                          82%                   14%                           Zonneboiler           31%
                                                                                  2%                                                                        21%


                                                                      22%                                                 2%                  41%
                                                                                                          Hybride
                 Vloerisolatie              38%            28%                                          warmtepomp             30%
                                                                                 12%                                                                       27%

                                                                             7%                                           2%                  43%
                  Dakisolatie                     65%                 26%                               Warmtepomp             29%
                                                                                  2%                                                                       26%

                                                                           11%                                                                       26%
                 Muurisolatie                  49%                  33%                                 Airconditioner      22%         35%
                                                                                 7%                                                                         17%


                                                                             7%                                           1%         42%
                                                                                                          Collectief
                  Glasisolatie                    66%                26%                                 warmtenet          14%
                                                                                  1%                                                                      43%


                                                                    22%                                                     23%                            8%
              Vloerverwarming            31%           26%                                             Elektrisch koken           57%               26%
                                                                            21%                                                                                  9%


                      Heeft dit (deels) al gedaan                                      Heeft er nog niet over nagedacht
                      Heeft concrete plannen / zou dit graag willen                    Wilt het niet




100   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>      Bijlage 5




101   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>      Bijlage 5
      Overzicht per buurt
      Onderstaand een overzicht van de woningvoorraad, het alternatief aardgasvrij per buurt en de bijbehorende maatschappelijke kosten. Zoals eerder aangegeven is onderstaand overzicht niet in beton

      gegoten maar geeft deze richting op basis van de huidige inzichten.



                                                                                                                                                   Alternatief aardgasvrij     Maatschapplijke kosten
                                                                                                                                                                                                                 Verwachte warmtebehoefte
                                                                  Data woningvoorraad                                                                   (hybride is nu       op basis van de startanalyse
                                                                                                                                                                                                                   startanalyse GJ/hectare
                                                                                                                                                      tussenoplossing)           (€/ton CO2 reductie)

                                              Aantal         Aantal                                                          Voorkeur                                                                                                        Energie
                            Aantal                                         Veel voorkomende          Eigenschappen                            Hybride     1ste      2de                                                                                       Globale
       Buurt                                  woning-        voorlopige                                                      techniek                                        S4       S1         S3         Min        Max       Gemiddeld   infrastructuur
                            woningen*                                      bouwperiode               gebouwen                                 (S4)        optie     optie                                                                                     planning
                                              equivalenten   DEFG labels                                                     aardgasvrij                                                                                                     aardgasvrij

                                                                           Voornamelijk              Voornamelijk            All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Baneheide            67                87             53                                                                               S4          S1        S3       306      528        562        86          97       92          Elektriciteit
                                                                           voor 1965                 vrijstaand              hybride                                                                                                                          brede aanpak
                                                                           Voornamelijk              Rijwoning en            All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Bocholtz             2114              2340           1120                                                                             S4          S1        S3       298      555        559        193        217       205         Elektriciteit
                                                                           1946-1991                 meergezins              hybride                                                                                                                          brede aanpak
                                                                           Voor 1930 en              Rijwoning, 2-onder-     All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Bocholtzerheide      216               236            130                                                                              S4          S1        S3       306      551        562        49         56        53          Elektriciteit
                                                                           tussen 1946-1991          1-kap, vrijstaand       hybride                                                                                                                          brede aanpak
                                                                           Meest voor 1930                                   All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Huls                 156               173            123                                     Weinig meergezins                        S4          S1        S3       311       558       567        153        174       164         Elektriciteit
                                                                           en veel van 1930-1991                             hybride                                                                                                                          brede aanpak
                                                                           Voornamelijk              Vrijstaand, 2- onder-   All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Hulsveld             724               746            521                                                                              S4          S1        S3       294       563       569        563        647       605         Elektriciteit
                                                                           1946-1974                 1-kap, rijwoning        hybride                                                                                                                          brede aanpak
                                                                           Voornamelijk
                                                                                                     Veel vrijstaand,        All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Molsberg             409               466            115           1975-1991,                                                         S4          S1        S3       242       452       451        233        260       247         Elektriciteit
                                                                                                     weinig meergezins       hybride                                                                                                                          brede aanpak
                                                                           relatief veel nieuwhouw
                                                                           Voor 1930 en                                      All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Prickart-Broek       115               135            78                                      Veel vrijstaand                          S4          S1        S3       327       575       580        41         46        44          Elektriciteit
                                                                           1946-1964                                         hybride                                                                                                                          brede aanpak
                                                                           Voor 1930,                Voornamelijk            All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
       Simpelveld           1298              1709           740                                                                              S4          S1        S3       322       579       581        365        383       374         Elektriciteit
                                                                           1946-1964, 1975-1991      meergezins              hybride                                                                                                                          brede aanpak
       Verspreide                                                                                    Vrijstaand en           All-electric /                                                                                                                   Gemeente­
                            68                171            52            Voor 1930                                                          S4          S1        S3       347       601       608        11         11        11          Elektriciteit
       huizen                                                                                        2- onder-1-kap          hybride                                                                                                                          brede aanpak

      *Aantal woningen uit PBL startanalyse




102   Gemeente Simpelveld | Transitievisie Warmte 2.0 | Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>