<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                     BIJLAGE B 6
Beeldkwaliteitlatten Openbare Ruimte
Verkeersborden en dragers
Wegmarkering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Publicatie 288: Kwallteitscatatogus openbare ruimte 2010

De tweede ij: een

De mate van detail waarin objecten en kwaliteitscriteria
zijn uitgesplitst, wordt door drie zaken bepaald:
Tha isco ta dad exes

plates =
e ena SEE
“stuks”, ‘m of m?" ). Zie verder hoofdstuk 3 voor
een uitleg van het gebruik van beide bestekscodes.

De bestaan telk it drie onderdel

worden (bijvoorbeeld per 100 m? gazon);
2 betaande eni lik xii

beschreven);
34

ben om:

a te kunnen variëren in onderhoudsniveaus (bijvoor-
beeld de bloembakken op niveau B en de overige
beplanting op niveau C);

b objecten en kwaliteitscriteria wel of niet inde

ij de gras-

1 De foto’s ilh welk object en iteit
terium het gaat en hoe goed of slecht het onderhouds-

2 De beschrijvingen, bijvoorbeeld ‘de bank staat fors
scheef of ‘er ligt weinig grof zwerfafval op het gras’
geven zo kort en bondig mogelijk de onderhoudstoe-
stand weer.

3 De prestatie-eisen, bijvoorbeeld ‘de bank vertoont een
scheefstand van maximaal 5 graden’ of ‘de hoogte van
het gras is maximaal 50 mm’ zijn normen waarmee
het onderhoudsniveau kan worden gemeten. Per

lengte van een gazon, i op
het gazon).

1.3 Schaalbalken
Voor elk kwaliteitscriterium van een object is een

foto’s, beschrij

noodzakelijk is. Bij een schaalbalk waarbij het sub-
biect eizenliik M 4 i

is dit via een i itei
criterium. Zo is in de kwaliteit gus 2010 de

naam p
ding-klinkers-onkruid” vervangen door ‘verharding-
f eee

open
klinkers’.
De twee RAW- de

voor bieldbesten th 70 van

de Standaard RAW Bepalingen. De eerste hoofdcode

de geleverd iteit (met d

beid ‘week’).

Tbalk ku 4. ld
Dit hangt af van het aantal normen dat nodig is om het
i volledig

vastte leg-

gen.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het bord is niet
beschadigd met
deuken of gaten,
wordt volledig en
gelijkmatig door de
coating bedekt en is
niet beplakt of
beklad. De drager
staat geheel recht.

Ambitiethema bebording

Het bord is licht
beschadigd met
deuken of gaten,
wordt nagenoeg
volledig door de
coating bedekt, is
beplakt met een
enkele kleine sticker
en is niet beklad, De
drager staat iets
scheef.

Het bord is in enige
mate beschadigd met
deuken of gaten, of
de coating is op
sommige plekken
afwezig waardoor
zeer lichte roestvor-
ming voorkomt. Het
bord is beplakt met
grotere stickers of
een affiche/affiches
of is beklad met een
kleine tekening. De
drager staat duidelijk
waarneembaar
scheef.

Het bord is aanzien-
lijk beschadigd met
deuken of gaten, of
de coating is op
grotere delen van het
bord afwezig
waardoor enige
roestvorming
voorkomt. Een groot
deel van het bord is
beplakt met een
affiche/affiches of is
beklad met een
tekening. De drager
staat fors scheef.

Het bord is zwaar
beschadigd met
deuken of gaten, of
de coating is geheel
afwezig waardoor
ernstige roestvor-
ming voorkomt. Een
zeer groot deel van
het bord is beplakt
met een affiche/
affiches of is beklad
met een forse
tekening. De drager
staat zo scheef dat dit
gevaar oplevert en/of
het functioneren
hindert.

Bijlage | Ambitlethema’s Schoon en Hed

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Publicatie 288: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010

C crow.nl

Ambitiethema markering

At

A

De markering is zeer
goed reflecterend.

De markering is goed
reflecterend.

De markering is
redelijk reflecterend.

De markering is
matig reflecterend.

De markering is
slecht reflecterend.

CROW-publicatie 288 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 is vervangen door
CROW-publicatie 323 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013

</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>70.51.22/70.51.72 M

Meubilair-borden-dekking van de coating/folie en krassen

At

Het bord wordtvolle- Het bord wordt vol- Openkele plaatsenis | Opgroteredelenvan | Ophetgehele bord
dig en gelijkmatig door | ledig doorde coating | decoatingafwezigof | hetbordisdecoating | isde coating afwezig

de coating bedekt. bedekt. Op een enkele | in een slechte condi- afwezig of in een of in een zeer slechte
plaats is de coating tie. Het bordisechter | matige conditie. Roest- | conditie. Ernstige
dunner. grotendeels door de vorming komt inenige | roestvorming als
EI coating bedekt. Zeer | matevoor. gevolg hiervan kan
lichte roestvorming voorkomen.
komtvoor.
dekkingsgraad dekkingsgraad dekkingsgraad | dekkingsgraad dekkingsgraad
100% per stuk > 98% per stuk > 95% per stuk > 80% per stuk <80% per stuk

Sn 7

| RAW-hoofdcodes 70.51.23/70.51.73 U

Meubilair-borden-deuken en gaten

Het bord is niet Het bord Is licht Het bord is in enige Het bord Is zwaar
beschadigd als gevolg | beschadigd als gevolg | mate beschadigd als beschadigd als gevolg | beschadigd als gevolg
van deukenen gaten. | vandeukenengaten. | gevolgvandeukenen | vandeukenengaten. | vandeuken en gaten.

gaten. |
deuken en gaten deuken en gaten deuken en gaten deuken en gaten deuken en gaten
0% per stuk <2% per stuk <5% per stuk <10% per stuk > 10% per stuk
| Raw. 75124705174 M
Meubilair-borden-kleurechtheid
At A B c D

IN

Het bord is niet Het bord is nauwelijks | Het bord is in enige Het bord is aanzienlijk | Het bord is ernstig
verkleurd. verkleurd, mate verkleurd. verkleurd. verkleurd.
verkleuring verkleuring verkleuring verkleuring verkleuring

0% per stuk <10% per stuk <20% per stuk <50% per stuk > 50% per stuk
1 | |

$8: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>RAW-hoofdcodes 70.51.25/70.51.75

en RAW -hootdcodes

| sn, 46 > 7 e
N 1 - SIKI
Het bord Is niet bevuild | Het bord Is nauwelijk Het bord Is fors bevulld
door aanslag.
mate van aanslag
520% perstuk

H
š

met een forse teke-
ning.

mate van beplakking/
hid

Het bord staat licht
verdraaid ten opzichte

van delezerdatde
licht dat het nauwelijks 2 Informatie niet meer
opvalt. leesbaar Is.

verdraaling ling raaling verdraaling
=3gradenperstuk >30graden perstuk

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Meubilair-borden-volledig

Dedrager islicht
beschadigd ab gevolg
van deuken of gaten.

deuken en gaten
= 2% perstuk

RAW-hoofdcodes 70.51.32/70.51.82

Op degeheledrager
Is de coating afwezig
of In een zeer slechte

vorming komt In enige
mate voor.

M drageris inenige Dedrager Is aanzlenlijk | Dedrageriszwaar

matebeschadigdals | beschadigd alsgevolg | beschadigd als gevolg
gevolgvandeukenof | vandeukenofgaten. |vandeukenof gaten.

deuken en gaten deuken en gaten
<10% per stuk > 10% per stuk

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>RAW-hoofdeodes 70.52.2470.52.74
Meubilair-dragers-kleurechtheid

»k

De drager Is aanzienlijk
verkleurd.

verkleuring

4
De dragers zeer sterk
bevuild door aarslag.

mate van aanslag
> 20% per stuk

</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De drager staat recht.

RAW-hoofidcodes 70.52.27/70.52.77

rails zijn niet bescha-
digd als gevolg van
deuken of gaten.
deuken en gaten
0% per stuk

digdalsgevolgvan
deuken of gaten.

deuken en gaten
<2% perstuk

De palen, hekken of
rails zijn zwaar bescha-
digd als gevolg van
deuken of gaten.

deuken en gaten
> 10% per stuk

</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>RAW-hoofdcodes 70.53.2470.5374
Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-kleurechtheid

De paal, het hek of de
ralls Is niet verkleurd.

verkleurd.
verkleuring verkleuring
0% per stuk 10% perstuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-natuurlijke aanslag

De paal, het hek of
de rails Is fors bevulld
door aanslag.

mate van aanslag
520% perstuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-beplakking en
f B

De paal, het hek of de

rails is niet beplakt of

beklad. deralls Is beplakt met

fiches of Is beklad met een affiche/affiches of

een kleine tekening. J. | Is beklad met een forse
tekening.

mate van beplakking
en graffiti

> 10% per stuk
raclsme/aanstoot-

</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>RAW-hoofdcodes 70,53.27/70.53.77

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-scheefstand

Depaal hethekofde | De paal, hethekof De paal, hethekofde |De paal, het hek of de
rallsstaat licht scheef. | deralisstaatduidelijk | ralb staat forsscheef. | rallsstaat zo scheef dat
waarneembaar scheef.

scheefstand voor scheefstand voor
palen,hekkenen rails | palen, hekken en rails
ságraden per stuk <15 graden perstuk

Hethek isin enige Het hekis aanzienlijk
mate beschadigd als beschadigd als gevolg
vandeukenof gaten. | gevolgvandeukenof | vandeukenofgaten. | van deuken of gaten.
gaten.
deuken en gaten deuken en gaten deuken en gaten deuken en gaten
50,1% perstuk 1% perstuk <5% per stuk > 5% per stuk

</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Op de gehele open-
bareverlichting isde
coating afwezig of in
een zeer slechte condi-

verlichting is echter
grotendeels door

De openbare verlich-
‘ting Is In enige mate ting ls aanzienlijk
als beschadigd als gevolg
van deukenof gaten. | vandeuken of gaten.
deuken en gaten deuken en gaten
5.1% per stuk =5% perstuk

De openbare verlich- De openbareverlich- | De openbare verlich-
tingis niet verkleurd. tingis In enige mate ting Is aanzienlijk ver-
verkleurd. kleurd.

verkleuring verkleuring verkleuring
0% per stuk = 3 =50% perstuk

athe 288: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010

</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>230,6x317,6mm <

TUU CVCI TUU < ELINE LU Ve U CVCISU
aanleghoogte aanleghoogte aanleghoogte
<5 cm per stuk <20 cm per stuk <40 cm per stuk

LEVEND LU. Vs HUUY VELPOUI LU Ve
aanleghoogte
> 50 cm per stuk

aanleghoogte
<50 cm per stuk

RAW-hoofdcodes 70.70.32/70.70.82
Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering

De markering is slecht

De markering is goed | De markering is rede-

reflecterend.

De markering is zeer De markering is matig

goed reflecterend.

lijk reflecterend.

reflecterend.

reflecterend.

oppervlak dat niet vol-
doet aan NEN-EN 1436
0% per wegvak

At

oppervlak dat niet vol-
doet aan NEN-EN 1436
<5% per wegvak

A

oppervlak dat niet vol-
doet aan NEN-EN 1436
<20% per wegvak

oppervlak dat niet vol-
doet aan NEN-EN 1436
<30% per wegvak

oppervlak dat niet vol-
doet aan NEN-EN 1436
> 30% per wegvak

RAW-hoofdcodes 70.70.33/70.70.83

Verharding-trottoirband en/of inrit-schade

Bijlage Ill — O
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>