<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Intentieovereenkomst
Klimaatbestendige Nieuwbouw in de MRA en Noord-Holland




                                               © Nanda Sluijsmans
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>          Inleiding

Een toekomstbestendige en dus klimaatrobuuste nieuwbouw wordt volkomen normaal in de
Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland. Wij maken afspraken die:



   -   Recht doen aan de klimaatopgave

   -   Rekening houden met de verstedelijkingsopgave

   -   Rekening houden met de boven- en ondergrondse ruimte

   -   Reële bekostigingsmogelijkheden hebben

   -   Door onze organisaties formeel bekrachtigd kunnen worden

   -   Kunnen rekenen op draagvlak ook buiten deze groep

   -   Handelingsperspectief bieden

   -   Aanpasbaar zijn

   -   Rekening houden met de gebiedspartners en eindgebruikers



Deze afspraken maken we met gebieds- en ketenpartijen in de MRA en Noord-Holland. Daarbij
zijn ook een aantal randvoorwaarden opgesteld.




                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>           De afspraken
In algemene zin spreken we het volgende af:

   •   In navolging van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie wordt klimaatbestendige
       nieuwbouw de standaard in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland.

   •   We erkennen deze opgave en bevestigen dat alle partijen die een rol hebben in de
       nieuwbouw in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland, zowel publiek als
       privaat, hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

   •   Om de gewenste eindsituatie te bereiken, hanteren we dezelfde uitgangspunten en
       bijbehorende basisveiligheidsniveaus, opereren we zoveel mogelijk op dezelfde manier en
       werken we samen waar nodig om kennis te ontwikkelen of te ontsluiten.

   •   We werken samen als verstedelijkingsprofessionals om de woningbouwopgave en de
       klimaatadaptatie-opgave tegelijkertijd ter hand te kunnen nemen in bouwactiviteiten en
       gebiedsontwikkelingen.

   •   Startpunt daarbij zijn de stresstesten en risicodialoog om voor de verschillende gebieden
       de klimaatadaptatie-opgaves scherp in beeld te krijgen en met andere
       verstedelijkingsprofessionals te overleggen hoe deze opgaves aangepakt kunnen worden.

   •   We streven de volgende uitgangspunten na voor klimaatbestendige nieuwbouw (zie ook
       bijlage 1):

           a) Hevige neerslag (1/100 jaar, klimaat 2050: 70 mm in één uur) zorgt niet voor schade
              in en aan gebouwen, infrastructuur en voorzieningen. Bij hevige neerslag (1/250
              jaar, klimaat 2050: 90 mm in één uur) blijven vitale en kwetsbare infrastructuur
              en voorzieningen functioneren en bereikbaar en treedt er geen schade op aan
              bebouwing en voorzieningen.
           b) Bij langdurige droogte (potentieel maximaal neerslagtekort 300mm, eens per 10
              jaar) wordt schade aan bebouwing, wegen, groen en vitale en kwetsbare functies
              voorkomen.
           c) Tijdens hitte biedt de gebouwde omgeving een gezonde en aantrekkelijke
              leefomgeving.
           d) Afhankelijk van de plaatselijke overstromingskans en optredende waterdiepte
              wordt ingezet op het voorkomen van schade, het beperken van schade of het
              voorkomen van slachtoffers. Voor vitale en kwetsbare functies gelden
              aanvullende eisen. Welke eisen van toepassing zijn op het plangebied is dus
              afhankelijk van de overstromingskans en -diepte. Wat de overstromingskans per
              waterdiepte is, is te vinden in de Klimaateffectatlas.
           e) Groenblauwe structuren en de gebiedseigen biodiversiteit worden versterkt via het
              leidende principe in het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen dat
              ecologische oplossingen altijd de voorkeur hebben boven ‘puur technische’
              oplossingen (‘groen, tenzij…’).

                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       De afspraken

•   Bij deze uitgangspunten sturen we op de in bijlage 1 gespecificeerde
    basisveiligheidsniveaus als ondergrens voor klimaatbestendige nieuwbouw.

•   Alle organisaties die deze afspraken bekrachtigen, committeren zich aan onze
    gezamenlijke missie (‘volkomen normaal’) en zullen deze afspraken vertalen naar het
    eigen handelingsinstrumentarium.




                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>           Randvoorwaarden

Randvoorwaardelijke afspraken die we willen maken om dit te realiseren, zijn:

   •   In samenwerking met andere verstedelijkingsprofessionals nemen we de
       klimaatadaptatie-opgave zo vroeg mogelijk (voor het voorontwerp) in het proces van
       bouwprojecten en gebiedsontwikkelingsprocessen mee.

   •   We ontwikkelen hiervoor een ‘Handreiking’ als hulpmiddel om de belangrijkste
       processtappen en borgingsmogelijkheden voor het klimaatbestendig maken van
       nieuwbouw in kaart te brengen.

   •   De verdeling van maatregelen tussen openbaar terrein en privaat perceel kan per locatie
       verschillen; uitgangspunt is daarom dat we streven naar de meest toekomstbestendige
       en doelmatige (efficiënt en effectief) verdeling, in combinatie met een reële verdeling van
       bijbehorende investerings- en onderhoudskosten. De directe omgeving van het
       plangebied wordt hierbij betrokken. We ontwikkelen samen met andere regio’s (Utrecht
       en Zuid-Holland) hiervoor een werkproces.

   •   Stresstesten worden al in de eerste ontwerpfase benut als voorspellend instrument om
       de opgaves in het plangebied inzichtelijk te maken; we gebruiken zoveel mogelijk dezelfde
       (soort) stresstest.

   •   In samenwerking met de regio’s Utrecht en Zuid-Holland creëren we een overzicht van
       ‘best practices’ op het gebied van uitvragen en contractering voor deze opgave.

   •   We agenderen knelpunten of blinde vlekken in bouwvoorschriften, -normen of
       bouwregelgeving op landelijk niveau.

   •   In uitvragen naar marktpartijen wordt naar deze afspraken, uitgangspunten en
       basisveiligheidsniveaus verwezen, waarbij de uitkomsten van stresstesten en
       risicodialoog leidend zijn voor de selectie van uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus.

   •   Daarom voeren we risicodialogen zoveel mogelijk publiek-privaat.

   •   De ontwikkelende en bouwende partijen maken inzichtelijk hoe de gekozen maatregelen
       in het ontwerp ook daadwerkelijk de beoogde uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus
       realiseren; overheden zullen aangeven op welke wijze dit bij voorkeur aantoonbaar zal
       worden gemaakt.

   •   We maken de meekoppelkansen inzichtelijk, zodat maatregelen meerdere
       klimaatadaptieve thema’s en andere doelen (energieneutraliteit, circulariteit, duurzame
       mobiliteit, gezondheid) versterken, en we streven ernaar deze kansen te benutten.




                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>       Randvoorwaarden

•   Elke twee jaar bespreken we met elkaar of en zo ja hoe onze uitgangspunten en
    bijbehorende basisveiligheidsniveaus aangepast moeten worden.

•   Waar nodig blijven we met elkaar optrekken om nog openstaande acties met elkaar uit te
    voeren en de resultaten ervan met elkaar te bespreken.




                                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>           Bijlage 1
           Samenvatting
           Basisveiligheidsniveau

We hanteren uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus op de volgende vijf thema’s:
Wateroverlast, Droogte, Hitte, Overstromingsrisico en Natuurinclusiviteit en biodiversiteit.
Voor het laatste thema geldt dat dit een basisniveau is i.p.v. een basisveiligheidsniveau.

De basisveiligheidsniveaus worden verder toegelicht in het zelfstandige rapport van het
Basisveiligheidsniveau klimaatbestendige nieuwbouw 3.0.



Wateroverlast

Uitgangspunt
Hevige neerslag (1/100 jaar, klimaat 2050: 70 mm in één uur) zorgt niet voor schade in en aan
gebouwen, infrastructuur en voorzieningen.
Bij hevige neerslag (1/250 jaar, klimaat 2050: 90 mm in één uur) blijven vitale en kwetsbare
infrastructuur en voorzieningen functioneren en bereikbaar en treedt er geen schade op aan
bebouwing en voorzieningen.


Basisveiligheidsniveaus
   • Een groot deel van de neerslag (range 40-70 mm) van een hevige bui op het bebouwd deel*
       van privaat terrein wordt verwerkt (geïnfiltreerd, opgevangen en/of vertraagd afgevoerd)
       op het terrein zelf of in extra (water)voorzieningen in of toegerekend aan het plangebied.
       De voorzieningen voeren de eerste 24 uur vertraagd** af (niet extra naar riolering of
       watersysteem) en zijn in maximaal 60 uur weer beschikbaar.
   • In het gebied is natuurlijke en oppervlakkige afwatering zoveel mogelijk aanwezig
   • Bij een waterdiepte van 20 cm op rijbaan*** door extreme regen en/of overstromingen
       mag geen schade optreden aan gebouwen en elektrische installaties in de openbare
       ruimte en blijven hoofdwegen begaanbaar.
   • De ontwikkeling gebeurt waterneutraal en leidt niet tot extra aanvoer/afvoer van water.
       Hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden, in de bodem gebracht en hergebruikt
       in het plangebied.

* In toelichting wordt opgenomen dat andere verharding / de tuin op het perceel de
verantwoordelijkheid is van de perceeleigenaar zoals geregeld via de Waterwet
* In toelichting wordt opgenomen dat de BAG het bebouwd deel van privaat terrein vastlegt via
het Kadaster
** In toelichting wordt opgenomen dat de definitie vertraagde afvoer locatiespecifiek is, met
verwijzing naar voorbeeld Hemelwaterverordening Amsterdam. Deze kent een afvoerbeperking
tot max 1 l per m2 per uur (=1 mm/m2/uur).
*** In toelichting wordt opgenomen dat de ontwerppeilen van verharding, groen en bebouwing
afgestemd worden op de verwachte hoge en lage (grond)waterstanden die bekend zijn vanuit
stresstesten en grondwateronderzoeken.


                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>           Bijlage 1
           Samenvatting
           Basisveiligheidsniveau

Droogte

Uitgangspunt
Bij langdurige droogte (potentieel maximaal neerslagtekort 300mm, eens per 10 jaar) wordt
schade aan bebouwing, wegen, groen en vitale en kwetsbare functies voorkomen.

Basisveiligheidsniveaus
   • De verwachte grondwaterstanden* en de zoetwaterbeschikbaarheid tijdens droogte zijn
       sturend voor de inrichting van het plangebied.
   • Gebiedsspecifiek worden een restzettingseis en bijbehorende maatregelenset tegen
       bodemdaling gekozen die over de levensduur van zestig jaar maatschappelijk het meest
       kosteneffectief zijn voor openbaar en privaat terrein.
   • Vitale en kwetsbare functies moeten bestand zijn tegen langdurige droogte.

* In toelichting wordt opgenomen dat de ontwerppeilen van verharding, groen en bebouwing
afgestemd worden op de verwachte hoge en lage (grond)waterstanden die bekend zijn vanuit
stresstesten en grondwateronderzoeken.


Hitte

Uitgangspunt
Tijdens hitte biedt de gebouwde omgeving een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Basisveiligheidsniveaus
   • Er is tenminste 40% schaduw voor langzaamverkeersroutes en verblijfsplekken in het
       plangebied tijdens de hoogste zonnestand in de zomer.
   • Koele plekken (minimaal 200 m2)* zijn op loopafstand (300 meter) aanwezig.
   • Tenminste 50% van alle horizontale en verticale oppervlakten** worden warmtewerend
       of verkoelend ingericht/gebouwd om opwarming van het stedelijk gebied en opwarming
       van de gebouwen zelf te verminderen.
   • Vitaal en kwetsbare functies blijven beschikbaar bij hitte.
   • Koeling leidt niet tot opwarming van de (verblijfs-)ruimtes in de directe omgeving.***

* Koele plekken wordt beschreven in toelichting: schaduwrijk en groen buiten en koelte binnen
* In toelichting wordt opgenomen dat de boomkroon van volgroeide bomen meegerekend wordt
bij schaduw
** In toelichting wordt ingegaan op de integratie van opgaven op het dak: combinatie van
oplossingen (zonnepanelen, waterberging, groen)
*** De binnentemperatuur in (slaap)vertrekken wordt in toelichting opgenomen. Hierbij gaat het
om het rekening houden met de invloed van schaduw van bomen op de binnentemperatuur en
rekenen met het warmere klimaat van 2050. Beide zijn niet voorgeschreven in de TOjuli
berekening in de BENG norm voor nieuwbouw.


                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>            Bijlage 1
            Samenvatting
            Basisveiligheidsniveau

Overstromingsrisico

Uitgangspunt
Afhankelijk van de plaatselijke overstromingskans en optredende waterdiepte wordt ingezet op
het voorkomen van schade, het beperken van schade of het voorkomen van slachtoffers. Voor
vitale en kwetsbare functies gelden aanvullende eisen. Welke eisen van toepassing zijn op het
plangebied is dus afhankelijk van de overstromingskans en -diepte. Wat de overstromingskans
per waterdiepte is, is te vinden in de Klimaateffectatlas.


Basisveiligheidsniveaus
   • Bij overstromingen mag er geen schade optreden aan gebouwen en elektrische
       installaties in de openbare ruimte en blijven hoofdwegen begaanbaar.
   • Er dienen maatregelen genomen te worden om schade te beperken in een geval van een
       overstroming, mits deze doelmatig zijn.
   • Er moeten maatregelen getroffen worden om veilig te kunnen schuilen of te evacueren in
       het geval van een overstroming.




Figuur 1 – Beslistabel Overstromingsrisico

                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>           Bijlage 1
           Samenvatting
           Basisveiligheidsniveau

Natuurinclusiviteit en biodiversiteit

Uitgangspunt
Groenblauwe structuren en de gebiedseigen biodiversiteit worden versterkt via het leidende
principe in het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen dat ecologische oplossingen altijd
de voorkeur hebben boven ‘puur technische’ oplossingen (‘groen, tenzij…’).

Basisniveaus
   1. Ecologische oplossingen en oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen van het
       specifieke gebied hebben altijd de voorkeur boven ‘puur technische’ oplossingen, ook bij
       gelijke maatschappelijke prestaties en kosten (Total Cost of Ownership benadering)
   2. Het horizontale en verticale oppervlak wordt in samenhang met de groenblauwe
       structuren en ecosystemen in de bredere omgeving ingericht (met minimaal 30 % groen
       op buurtniveau*, boomkroonoppervlak** telt mee)
   3. Het plangebied creëert, afhankelijk van de grootte, een hoogwaardige habitat voor een of
       meer soortencategorieën***

* Toelichting geeft aan dat privaat en openbaar terrein hierin meetellen
** Toelichting beschrijft dat rekening gehouden wordt met orde grootte van bomen (1e, 2e of 3e
orde)
*** In toelichting wordt ingegaan op projectgrootte (klein, middel en groot), op de
soortencategorieën en de definitie van een habitat




                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>