<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend
bodemonderzoek

Locatie: Norremeerstraat 24-70
         Warmond




Gegevens opdrachtgever
Woningstichting Warmunda
Dorpsstraat 38
2361 AP WARMOND

Contactpersoon
De heer Gopie

Contactpersonen CSO
Dhr. S. Kunst
Dhr. R.N. van Rijnsoever

Projectnummer: 13A040-A
Versiedatum: 25 september 2013
Status: Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1.      INLEIDING .............................................................................................................................................. 1
2.      ACHTERGRONDEN .................................................................................................................................. 2
     2.1       LOCATIEGEGEVENS ....................................................................................................................................... 2
     2.2       REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE .............................................................................................. 3
     2.3       LOCATIE‐INSPECTIE ....................................................................................................................................... 3
     2.4       BODEMBELEID ............................................................................................................................................. 3
     2.5       HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ............................................................................................................ 3
3.      UITGEVOERD ONDERZOEK ..................................................................................................................... 4
     3.1       ONDERZOEKSOPZET ...................................................................................................................................... 4
     3.2       VELDONDERZOEK EN LABORATORIUMONDERZOEK............................................................................................... 4

4.      RESULTATEN .......................................................................................................................................... 7

     4.1    VELDONDERZOEK ......................................................................................................................................... 7
     4.2    LABORATORIUMONDERZOEK........................................................................................................................... 7
       4.2.1    Grond............................................................................................................................................... 8
       4.2.2.   Grondwater ..................................................................................................................................... 8

5.      EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN ................................................................................................... 9
     5.1       VELDONDERZOEK ......................................................................................................................................... 9
     5.2       GROND ...................................................................................................................................................... 9
     5.3       GRONDWATER ............................................................................................................................................. 9
6.      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ........................................................................................................ 10

     6.1       CONCLUSIES .............................................................................................................................................. 10
     6.2       AANBEVELINGEN ........................................................................................................................................ 10




                                                                                                                                                             13A040-A
                                                                                                                                                     25 september 2013
                                                                                                                                                              Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlagen
BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE
BIJLAGE 2: SITUATIETEKENING ONDERZOEKSLOCATIE
BIJLAGE 3: PROFIELBESCHRIJVINGEN EN VELDVERSLAG
BIJLAGE 4: TOETSINGSTABELLEN GROND
BIJLAGE 5: TOETSINGSTABELLEN GRONDWATER

BIJLAGE 6: ANALYSECERTIFICAAT GROND
BIJLAGE 7: ANALYSECERTIFICAAT GRONDWATER

BIJLAGE 8: WETTELIJK TOETSINGSKADER
BIJLAGE 9: GRONDVERZET, SLOOP EN ASBEST

BIJLAGE 10: AFKORTING EN BEGRIPPEN
BIJLAGE 11: FOTO’S VAN DE LOCATIE




                                                                13A040-A
                                                        25 september 2013
                                                                 Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.        Inleiding

In opdracht van Woningstichting Warmunda heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. (verder
CSO) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Norremeerstraat 24-70 te Warmond. De
regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

De aanleiding voor dit bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en de eisen voortvloeiend uit de om-
gevingsvergunning (aanvraag bouwvergunning).

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het
grondwater.

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een vooronderzoek conform de NEN 5725 en een verkennend bodemon-
derzoek conform de NEN 5740.

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, evenals de resultaten van het
vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werk-
zaamheden, de certificering en de kwaliteitsborging besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onder-
zoeksresultaten weergegeven, die in hoofdstuk 5 worden geëvalueerd. Hoofdstuk 6 sluit af met de conclusies en
aanbevelingen.

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 10.




Pagina 1 van 10                                                                                          13A040-A
                                                                                                 25 september 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.        Achtergronden

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek conform de NEN 5725 (strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009) verricht. Tijdens het vooronder-
zoek is een locatie-inspectie (zie bijlage 11 voor foto’s) uitgevoerd en zijn gegevens over de locatie opgevraagd
bij de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). Daarnaast zijn gegevens over de bodemopbouw en geohydro-
logie verzameld. Ook is Google Maps geraadpleegd en zijn de kadastrale gegevens opgevraagd bij het Kadaster.

De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen.


2.1       Locatiegegevens

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:

      •   Adres:                            Norremeerstraat te Warmond
      •   Oppervlakte:                      Circa 3.400 m2
      •   Kadastrale gegevens:              Gemeente Warmond; sectie D, nummers 2555 en 2593
      •   Huidig gebruik:                   Wonen met tuin
      •   Toekomstig gebruik:               Wonen met tuin
      •   Bebouwing:                        Grotendeels bebouwd met woonhuizen
      •   Verhardingen:                     Langs de panden is een klinker- en tegelverharding aanwezig
      •   Opslagtanks:                      Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen
                                            (ondergrondse) tanks aanwezig
      •   Asbesthoudende materialen:        Voor zover bekend is op de locatie geen asbest aanwezig

De onderzoekslocatie is gelegen aan Norremeerstraat 24 t/m 70 te Warmond. Op de onderzoekslocatie bevinden
zich momenteel woningen met tuin. De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie nieuwewo-
ningen te bouwen.

Op de website www.bodemloket.nl en op de website van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) zijn geen
gegevens van bodembedreigende activiteiten of eerder uitgevoerde bodemonderzoeken aangetroffen.

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen.

Woningstichting Warmunda, gevestigd te Warmond, is voornemens om 29 woningen te realiseren aan de
Norremeerstraat te Warmond. Daartoe zullen de bestaande woningen worden gesloopt. Nieuwbouw wordt gesi-
tueerd op dezelfde percelen. Het betreft sloop van 28 woningen. De situering van de nieuw te bouwen
woningen wijkt iets af van de bouwvlakken als weergegeven in het huidige bestemmingsplan ‘Kom Warmond
2009’. Deze afwijking is aanleiding tot de noodzaak tot bestemmingsplanaanpassing.




Pagina 2 van 10                                                                                           13A040-A
                                                                                                  25 september 2013
                                                                                                           Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.2            Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad 30D, 30-oost en 31;
’s-Gravenhage-Utrecht (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1980).

De maaiveldhoogte in de Warmond bedraagt circa 1,5 m-NAP.

De regionale bodemopbouw in Warmond kan globaal als volgt worden geschematiseerd:

Tabel 2.1:          Regionale bodemopbouw
Diepte t.o.v. NAP (m)    Geohydrologische            Lithostratigrafie                     Bodemsoort
                         omschrijving

-1,5 tot -20             Deklaag                     Westlandformatie                      Matig fijne tot
                                                                                           grove slibhoudende zanden,
                                                                                           veen en klei

-20 tot -60              1e watervoerend pakket      Formatie van Twente en, Kreftenheye   (matig) grof zand

-60 tot -70              1e scheidende laag          Formatie van Kedichem                 Klei met fijne en matig grove
                                                                                           slibhoudende zanden


Het ondiepe grondwater staat op circa 1,5 m-mv. Op regionale schaal is sprake van een infiltratie.
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in oostzuidoostelijk richting.


2.3            Locatie-inspectie
Op 15 juli 2013 is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een locatie-inspectie uitgevoerd. Uitpandig zijn geen
aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van ondergrondse tanks in de bodem (ontluchtingspunten, etc.).
Op de onderzoekslocatie zijn woonhuizen gelegen. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte materi-
alen op het maaiveld waargenomen.

In bijlage 11 zijn enkele foto’s van de locatie opgenomen.


2.4            Bodembeleid
Bij de Omgevingsdienst West Holland zijn geen gegevens bekend over de bodemkwaliteit op de
onderzoekslocatie. Volgens de GIS-viewer van de Omgevingsdienst West Holland valt de onderzoekslocatie
binnen het deel ‘niet gezoneerd’. Volgens de Omgevingsdienst zijn er geen plannen om de onderzoekslocatie op
te nemen in een nieuwe bodemkwaliteitskaart.


2.5            Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als Onverdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging. Hieruit volgt voor het bodemonderzoek de bijhorende (voorlopige)
onderzoeksstrategie ONV (strategie voor een onverdachte locatie) uit de vigerende NEN 5740.

De bovenstaande hypothese wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de navolgende hoofdstukken
worden de uitgevoerde werkzaamheden en de onderzoeksresultaten besproken.




Pagina 3 van 10                                                                                               13A040-A
                                                                                                      25 september 2013
                                                                                                               Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.         Uitgevoerd onderzoek

3.1        Onderzoeksopzet
Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het bodemonderzoek het volgende onder-
zoeksprogramma uitgevoerd:

Tabel 3.1:            Onderzoeksprogramma bodemonderzoek
                      Strategie Veldwerk                                    Analyses
Deellocatie
                               Boring       Boring      Peilbuis (filter    Bovengrond        Ondergrond        Grondwater
                               0,5 m-mv     2,0 m-mv    2,0 – 3,0 m-mv)

Gehele locatie        ONV      10x          2x          1x                  2x standaard-     1x standaard-     1x standaardpakket
(opp. ca. 3.400 m2)                                                         pakket grond      pakket grond      grondwater


Toelichting tabel:
m-mv:                          meter beneden maaiveld
Standaardpakket grond:        9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, PCB, minerale
                              olie, organisch stof en lutum
Standaardpakket grondwater:   9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromatische
                              koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie


Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het doen van waarnemingen
tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief en valt niet onder het BRL
SIKB 2000-certificaat. Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 of NEN 5897 heeft geen onderdeel uitge-
maakt van dit onderzoek.


3.2        Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek
CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001-
en 14001-normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000.
Ten slotte is CSO ook gecertificeerd voor de SC-540.

CSO besteedt een deel van haar veldwerk uit aan veldwerkbedrijf Sialtech B.V. Sialtech is door SGS Intron
gecertificeerd voor de ISO 9001-norm, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB
1000, 2000, 2100 en 6000.

De veldwerkzaamheden zijn op 12 augustus 2013 uitgevoerd door Sialtech vestiging Houten onder het BRL
SIKB 2000-certificaat (protocol 2001) door de erkende veldwerkers H.M.M. Joris en R. Hilberink.

De bemonstering van het grondwater is op 19 augustus 2013 uitgevoerd door Sialtech vestiging Houten onder
het BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerker H.C.J. Langeveld.

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO, Sialtech of daaraan gelieerde ondernemingen, is
voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL SIKB 2000.

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen beschreven
in de BRL SIKB 2000.
De verrichte meetpunten zijn ingemeten ten opzichte van een vast punt en op de tekening van bijlage 2 weerge-
geven.


Pagina 4 van 10                                                                                                             13A040-A
                                                                                                                    25 september 2013
                                                                                                                             Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd:

      •    wanneer zintuiglijk bodemvreemde materialen zijn aangetroffen, zijn de boringen (indien mogelijk)
           doorgezet tot 0,5 meter in de zintuiglijk schone grond;
      •    bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij bodemmateriaal uit
           zintuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of verontreinigingsgraad) niet met elkaar is
           vermengd;
      •    om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve geurwaarnemingen verricht. Om de
           eventuele aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kun-
           nen detecteren is gebruik gemaakt van mobiele koolwaterstofdetectors (type ACTA) en/of olie-
           watertesten;
      •    het grondwater is minimaal een week na plaatsing van de peilbuis bemonsterd, waarbij voorafgaande
           aan de monstername de grondwaterstand, zuurgraad, geleidbaarheid en troebelheid is gemeten;
      •    de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door de IEC 17025-geaccrediteerde en AS3000-erkende laboratorium
ALcontrol Laboratories te Rotterdam.

De monsters in dit onderzoek zijn zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000.

De selectie van de bodemmonsters heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen en herkomst.
De analyses zijn uitgevoerd zoals weergegeven in tabel 3.1.

De selectie van grondmonsters voor analyse en de wijze waarop de mengmonsters zijn samengesteld is weerge-
geven in de tabellen 3.2 en 3.3.

Tabel 3.2: Samenstelling (meng)monsters bodemonderzoek
Monsternr.     Traject         Deelmonsters       Zintuiglijke waarneming      Analysepakket
               (m-mv)

MM1            0,05 - 0,30     06 (0,05 - 0,20)   zwak puin zwak kolengruis,   Standaardpakket grond
                               09 (0,05 - 0,30)   sporen puin
                               10 (0,05 - 0,20)   zwak puin zwak kolengruis,

MM2            0,00 - 0,50     05 (0,05 - 0,50)   -                            Standaardpakket grond
                               01 (0,05 - 0,30)   -
                               02 (0,05 - 0,50)   -
                               03 (0,00 - 0,50)   -
                               04 (0,00 - 0,50)   -
                               07 (0,00 - 0,50)   -
                               08 (0,00 - 0,50)   -
                               11 (0,00 - 0,50)   -
                               12 (0,00 - 0,30)   -
                               13 (0,00 - 0,50)   -

MM3            0,50 - 2,00     05 (0,50 - 1,00)   -                            Standaardpakket grond
                               05 (1,10 - 1,50)   -
                               05 (1,50 - 2,00)   -
                               01 (0,90 - 1,40)   -
                               01 (1,50 - 2,00)   sporen puin
                               09 (1,00 - 1,50)   -
                               09 (1,60 - 2,00)   -


Toelichting tabel
-          = zintuiglijk geen afwijkingen


Pagina 5 van 10                                                                                                13A040-A
                                                                                                       25 september 2013
                                                                                                                Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 3.3: Analyseprogramma grondwatermonsters
Peilbuis       Filternr.             Filtertraject   Zintuiglijke   Analysepakket
                                     (m-mv)          waarneming

05             1                     1,60-2,60       -              -


Toelichting tabel
-          = zintuiglijk geen afwijkingen




Pagina 6 van 10                                                                             13A040-A
                                                                                    25 september 2013
                                                                                             Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.         Resultaten

4.1        Veldonderzoek
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en eventuele bijzonderheden. De profiel-
beschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in bijlage 3. De gegevens die dit heeft opgeleverd bevestigen
in grote lijnen het geologische en geohydrologische profiel van de bodem, zoals beschreven in hoofdstuk 2.

De zintuiglijke waarnemingen, die zijn gedaan tijdens uitvoering van het veldwerk en kunnen duiden op de
aanwezigheid van bodemverontreiniging, zijn per boring in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 4.1: Afwijkende zintuiglijke waarnemingen
Boring            Traject           Einddiepte        Grondsoort      Zintuiglijke waarneming
                  (m-mv)            (m-mv)

01                0,80-1,40         2,00              Zand            sporen puin

06                0,05 - 0,20       0,70              Zand            Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend

09                0,05 - 0,30       2,00              Zand            Sporen puin

10                0,05 - 0,20       0,70              Zand            Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend


In navolgende tabel 4.2 zijn de veldmetingen weergegeven zoals gedaan tijdens de watermonstername.

Tabel 4.2: Veldmetingen watermonstername
Peilbuis   Filterstelling       Plaatsings-      Bemonsterings-    Grondwaterstand    pH        EC (µS/cm)       Troebelheid (NTU)
           (m-mv)               datum            datum             (m-mv)

05         1,60-2,60            -                -                 0,86               6,5       472              11,1


De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend voor de regio. De
grondwaterstand is aangetroffen op circa 0,9 m-mv.


4.2        Laboratoriumonderzoek
De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde achter-
grond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrond-
waarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor
grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009,
zoals gewijzigd op 3 april 2012 (Staatscourant 2012, 6563).

De betekenis van deze waarden is als volgt:
    • Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaar-
        de voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet verontreinigde bodem.
        Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken
        over een licht verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging;
    • tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrond- of streef-
        waarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte
        of matige verontreiniging genoemd;



Pagina 7 van 10                                                                                                                 13A040-A
                                                                                                                        25 september 2013
                                                                                                                                 Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      •    interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken
           over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn vastgesteld voor 25% lutum en 10% organisch stofgehalte,
zogenaamde standaardbodem. Sinds 1 juli 2013 worden de originele resultaten omgerekend naar deze
standaardbodem. In de toetsingstabellen in bijlage 4 zijn de toetswaarden opgenomen, evenals de originele resul-
taten (or) als de resultaten omgerekend naar standaardbodem (br).


4.2.1      Grond

De getoetste analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Een samenvatting hiervan is
opgenomen in navolgende tabel 4.3. Het analysecertificaat van de grondmonsters is opgenomen in bijlage 6.

Tabel 4.3: Analyseresultaten grond (samenvatting)
Monster- Boringen         Traject       Zintuiglijke      Stoffen > AW             Stoffen > T   Stoffen > I    Indicatieve
nummer                    (m-mv)        waarneming                                                              toetsing Bbk

MM1        06, 09, 10     0,05 - 0,30   Sporen puin tot   Kobalt, kwik, lood,      -             -              Industrie
                                        zwak puin, zwak   zink, PAK
                                        kolengruis

MM2        01, 02, 03,    0,00 - 0,50   -                 Kwik, lood, zink, PAK    -             -              Industrie
           04, 05, 07
           08, 11, 12,
           13

MM3        01, 05, 09     0,50 - 2,00   sporen puin       -                        -             -              AW2000 (land-
                                                                                                                bouw/natuur)



4.2.2. Grondwater

De getoetste analyseresultaten van het grondwatermonster zijn opgenomen in bijlage 5. Een samenvatting hier-
van is opgenomen in navolgende tabel 4.4. Het analysecertificaat van het grondwatermonster is opgenomen in
bijlage 7.

Tabel 4.4: Analyseresultaten grondwater (samenvatting).
Peilbuis                 Filtertraject (m-mv)   Stoffen > S              Stoffen > T                     Stoffen > I

05                       1,60-2,60              -                        -                               -




Pagina 8 van 10                                                                                                          13A040-A
                                                                                                                 25 september 2013
                                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5.        Evaluatie onderzoeksresultaten

5.1       Veldonderzoek
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem plaatselijk sporen puin en zwakke bijmengingen met puin en
kolengruis waargenomen.

Tijdens het veldwerk is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in en op de bodem. Tijdens
de werkzaamheden is geen asbest waargenomen.


5.2       Grond
In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, kwik, lood zink en PAK aangetoond. In de onder-
grond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen.

De resultaten van de grondanalyses zijn (indicatief) getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De boven-
grond valt binnen de klasse Industrie en de ondergrond valt binnen de klasse AW2000 (landbouw/natuur).


5.3       Grondwater
In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.




Pagina 9 van 10                                                                                          13A040-A
                                                                                                 25 september 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6.        Conclusies en aanbevelingen

6.1       Conclusies
In opdracht van Woningstichting Warmunda heeft CSO een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse
van de Norremeerstraat 24-70 te Warmond.

Aanleiding voor het onderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en de eisen voortvloeiend uit de omgevingsver-
gunning (aanvraag bouwvergunning).

Op basis van de resultaten van het voorafgaand aan het bodemonderzoek uitgevoerde vooronderzoek is een
hypothese opgesteld met betrekking tot de verontreinigingssituatie, namelijk onverdacht voor
bodemverontreiniging.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven:
    • Tijdens het veldonderzoek zijn in de bodem sporen puin en zwak puinhoudend en zwak kolengruishou-
        dend materiaal aangetroffen.
    • Tijdens het veldonderzoek zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte
        materialen aangetroffen.
    • In de bovengrond zijn verhoogde gehalten aan kobalt, kwik, lood zink en PAK aanwezig.
    • In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aanwezig.
    • In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen

De hypothese dat de onderzoekslocatie onverdacht is voor bodemverontreiniging dient formeel te worden
verworpen. Dit vanwege de licht verhoogde gehalten aan kobalt, kwik, lood zink en PAK in de bovengrond.

De aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond brengen geen onaanvaardbare risico’s met zich mee. Ge-
steld kan worden dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor het huidige en toekom-
stige gebruik van de locatie.


6.2       Aanbevelingen
Er wordt geen nader onderzoek aanbevolen.

Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van (licht) verontreinigde grond, welke
kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen om bij grondverzet (licht) verontreinigde grond zo-
veel mogelijk op de locatie zelf te laten. Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen naar bijlage 9. Voor
verdere informatie over de mogelijkheden hiervan kunt u zich tot CSO wenden.




Pagina 10 van 10                                                                                          13A040-A
                                                                                                  25 september 2013
                                                                                                           Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie




                                                                13A040-A
                                                        25 september 2013
                                                                 Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Situatietekening onderzoekslocatie




                                                        13A040-A
                                                25 september 2013
                                                         Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Profielbeschrijvingen en veldverslag




                                                          13A040-A
                                                  25 september 2013
                                                           Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie

                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                 Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus
                                                                               volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Pagina 1 / 4



Boring:        01                                                      Boring:             02
Datum:         12-8-2013                                               Datum:              12-8-2013


                             0      tegel                                                                        0     tegel
           0                 -5                                                 0                                -5
                                                                                                                       Tegel
                      1             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                             -30    geen olie-water reactie,                                       1                   Zand, matig fijn, sterk siltig,
                                    grijsbruin, Edelmanboor                                                      -50
                                                                                                                       zwak humeus, geen olie-water
          50                                                                    50                                     reactie, grijsbruin, Edelmanboor
                      2             Zand, matig fijn, matig siltig,
                             -80
                                    geen olie-water reactie, bruin,
                                    Edelmanboor
         100                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
                      3             sporen puin, geen olie-water
                                    reactie, donkergrijs,
                             -140   Edelmanboor
         150                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    geen olie-water reactie,
                      4             donkergrijs, Edelmanboor
                             -200
         200




Boring:        03                                                      Boring:             04
Datum:         12-8-2013                                               Datum:              12-8-2013


                             0      tuin                                                                         0     tuin
           0                                                                    0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                                                     Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1             zwak humeus, geen olie-water                                   1                   matig humeus, geen olie-water
                                    reactie, grijsbruin, Edelmanboor                                                   reactie, bruingrijs, Edelmanboor
                             -50                                                                                 -50
          50                                                                    50




Projectcode:          13A040-A                                                       getekend volgens NEN 5104



Projectnaam:          Norremeerstraat 24-70 Warmond

Opdrachtgever: Woningstichting Warmunda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Pagina 2 / 4



Boring:        05                                                       Boring:             06
Datum:         12-8-2013                                                Datum:              12-8-2013


                             0      tegel                                                                         0     tegel
           0                 -5                                                  0                                -5
                                    Tegel                                                           1             -20
                                                                                                                        Tegel
                      1             Zand, matig fijn, sterk siltig,                                                     Zand, matig fijn, matig siltig,
                                    zwak humeus, geen olie-water                                                        zwak humeus, zwak
                             -50                                                                    2
          50                        reactie, donker grijsbruin,                  50                                     puinhoudend, zwak
                                    Edelmanboor                                                                   -70   kolengruishoudend, geen
                      2                                                                                                 olie-water reactie, grijsbruin,
                                    Zand, matig fijn, uiterst siltig,
                                                                                                                        Edelmanboor
                                    geen olie-water reactie,
         100
                             -110   donkergrijs, Edelmanboor                                                            Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                        zwak humeus, geen olie-water
                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                      3                                                                                                 reactie, bruin, Edelmanboor
                                    geen olie-water reactie,
                             -150   bruingrijs, Edelmanboor
         150
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                      4             geen olie-water reactie, grijs,
                                    Edelmanboor
         200

                      5

                             -250
         250
                      6      -260
                                    Veen, mineraalarm, geen
                                    olie-water reactie, donkerbruin,
                                    Edelmanboor




Boring:        07                                                       Boring:             08
Datum:         12-8-2013                                                Datum:              12-8-2013


                             0      tuin                                                                          0     tuin
           0                                                                     0
                                    Zand, matig fijn, matig siltig,                                                     Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1             matig humeus, geen olie-water                                   1                   matig humeus, geen olie-water
                                    reactie, grijsbruin, Edelmanboor                                                    reactie, grijsbruin, Edelmanboor
                             -50                                                                                  -50
          50                                                                     50




Projectcode:          13A040-A                                                        getekend volgens NEN 5104



Projectnaam:          Norremeerstraat 24-70 Warmond

Opdrachtgever: Woningstichting Warmunda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Pagina 3 / 4



Boring:        09                                                       Boring:             10
Datum:         12-8-2013                                                Datum:              12-8-2013


                             0      tegel                                                                         0     tegel
           0                 -5                                                  0                                -5

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                                  1             -20   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                      1
                             -30    zwak grindhoudend, matig                                                            zwak humeus, matig grindig,
                                    steenhoudend, sporen puin,                                                          zwak puinhoudend, zwak
                                                                                                    2
          50                        geen olie-water reactie,                     50                                     kolengruishoudend, geen
                      2             lichtgrijs, Edelmanboor                                                       -70   olie-water reactie, grijs,
                                                                                                                        Edelmanboor
                             -90    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                    zwak humeus, geen olie-water                                                        Zand, matig fijn, matig siltig,
         100
                                    reactie, grijsbruin, Edelmanboor                                                    geen olie-water reactie,
                                                                                                                        grijsbruin, Edelmanboor
                      3             Zand, matig fijn, uiterst siltig,
                                    geen olie-water reactie, grijs,
         150                        Edelmanboor
                             -160

                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                      4             geen olie-water reactie, bruin,
                             -200   Edelmanboor
         200




Boring:        11                                                       Boring:             12
Datum:         12-8-2013                                                Datum:              12-8-2013


                             0      tegel                                                                         0     tuin
           0                                                                     0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                                                      Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                    1
                      1             sterk humeus, geen olie-water                                                 -30   matig humeus, geen olie-water
                                    reactie, grijsbruin, Edelmanboor                                                    reactie, lichtgrijs, Edelmanboor
                             -50
                                                                                                    2             -50
          50                                                                     50                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                        geen olie-water reactie, bruin,
                                                                                                                        Edelmanboor




Projectcode:          13A040-A                                                        getekend volgens NEN 5104



Projectnaam:          Norremeerstraat 24-70 Warmond

Opdrachtgever: Woningstichting Warmunda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                               Pagina 4 / 4



Boring:       13
Datum:        12-8-2013


                            0     tegel
         0
                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                     1            geen olie-water reactie,
                                  grijsbruin, Edelmanboor
                            -50
         50




Projectcode:         13A040-A                                      getekend volgens NEN 5104



Projectnaam:         Norremeerstraat 24-70 Warmond

Opdrachtgever: Woningstichting Warmunda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Toetsingstabellen grond




                                             13A040-A
                                     25 september 2013
                                              Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectnaam                      Norremeerstraat Warmond
Projectcode                      13A040-A

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                      1                                2                                3
Monstercode                    MM1                              MM2                              MM3
          bt)
Bodemtype                      1                                2                                3
                                  or             br                or             br                or             br

droge stof(gew.-%)             90.2         --         --       89.4         --         --       73.2        --          --
gewicht artefacten(g)           39          --         --        <1          --         --        <1         --          --
aard van de artefacten(g)      Stenen                  --       Geen                    --       Geen                    --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)        3.4          --         --       3.6          --         --       1.3         --          --
lutum (bodem)(% vd DS)         1.4          --         --       1.6          --         --       <1          --          --

METALEN
       +
barium                          58        225                    44        170                   <20        54.2
cadmium                        0.21       0.34                  0.28       0.449                 <0.2       0.241
kobalt                         4.3        15.1         *        2.3        8.09                  2.1        7.38
koper                           19        37.5                   16        31.4                  7.6        15.7
kwik                           0.11       0.156        *        0.11       0.156        *        <0.05      0.0503
lood                            61        93.6         *         64        97.8         *         21        33.1
molybdeen                      0.6        0.6                   <0.5       0.35                  0.5        0.5
nikkel                          11        32.1                  6.9        20.1                  7.2         21
zink                           140        321          *         96        219          *         36        85.4

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)             5.6 5.6     *     3.5                             3.5          *        0.09       0.09

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
                                                                                                                         a
factor)(µg/kgds)     4.9                  14.4                  4.9        13.6                  4.9        24.5

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40          <20        41.2                  <20        38.9                  <20        70

Monstercode en monstertraject
1
        11920924-001 MM1 06 (5-20) 09 (5-30) 10 (5-20)
2
        11920924-002 MM2 01 (5-30) 02 (5-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (5-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-
        50)
3
        11920924-003 MM3 01 (90-140) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (110-150) 05 (150-200) 09 (100-150) 09 (160-200)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
      en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      1: lutum 1.4% humus 3.4%
      2: lutum 1.6% humus 3.6%
      3: lutum 1% humus 1.3%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven


                   1)
Toetsingswaarden                     AW    1/2(AW+I)          I    RBK eis


METALEN
barium

                                                       920         20
cadmium                        0.60        6.8          13        0.20
kobalt                          15         102         190        3.0
koper                           40         115         190        5.0
kwik                           0.15         18          36        0.050
lood                            50         290         530         10
molybdeen                      1.5          96         190        1.5
nikkel                          35          68         100        4.0
zink                           140         430         720         20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       1.5 21  40                          0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
factor)(µg/kgds)       20                  510         1000       4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40          190         2595        5000       35




1)
     AW          achtergrondwaarde
     1/2(AW+I)   gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).

     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
     bodemsamenstelling.
     De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
     bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11920924                               Datum toetsing:     18-9-2013      Versie: ALcontrol20130701

Project:                 Norremeerstraat Warmond
Monster:                 MM1 06 (5-20) 09 (5-30) 10 (5-20)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:            3,4 % @
- lutumgehalte                          1,4 % @                                                                                                                   Grond                                                                                                 Waterbodem
                                                                                                                                                                                                                                              Toepassen onder water, of                                                        Interventiewaarde /
                                                                                                                  Ontvangend                                  Toepassen op land                         Toepassen onder water                                                                  Toepassen op land
                                                                                                                                                                                                                                                    ontvangend                                                                  Tussenwaarde 4)
parameter                                    eenheid             gemeten            gecorr.                      RBK, tabel 1                                     RBK, tabel 1                              RBK, tabel 2                            RBK, tabel 2                                    RBK, tabel 1
                                                                  gehalte           gehalte
                                                                                                             > 2AW of     > wonen Vgl. tabel                       > 2AW of      Vgl. tabel                  > 2AW of     Vgl. tabel 1                > 2AW of       Vgl. tabel                      > 2AW of Vgl. tabel
                                                                                    naar st.     Klasse                                               Klasse                                    Klasse                                      Klasse                                      Klasse                               Grond        Waterbodem
                                                                                    bodem                    >wonen?       + AW?     1 6)                          >wonen?             1 6)                  >wonen?           6)                     >wonen?              1 6)                      >wonen?     1 6)


Metalen
Barium [Ba]              &)                 mg/kg ds                     58          112,375                                                                                                                                                                                                                                   <T              <T
Cadmium [Cd]                                mg/kg ds                   0,21            0,340       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                          AW                                   AW              AW
Kobalt [Co]                                 mg/kg ds                    4,3           15,117      wonen                                                wonen                                        A                                          A                                         wonen                                 <T              <T
Koper [Cu]                                  mg/kg ds                     19           37,500       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                          AW                                   AW              AW
Kwik [Hg]                                   mg/kg ds                   0,11            0,156      wonen                                                wonen                                        A                                          A                                         wonen                                 <T              <T
Lood [Pb]                                   mg/kg ds                     61           93,592      wonen                                                wonen                                        A                                          A                                         wonen                                 <T              <T
Molybdeen [Mo]                              mg/kg ds                    0,6            0,600       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                          AW                                   AW              AW
Nikkel [Ni]              $)                 mg/kg ds                     11           32,083       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                          AW                                   AW              AW
Zink [Zn]                                   mg/kg ds                   140           320,786     industrie       X                                    industrie        X                            A            X                             A            X                           industrie       X                      <T              <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen                             mg/kg ds                         0,01           0,0294
Fenanthreen                           mg/kg ds                         0,64           1,8824
Anthraceen                            mg/kg ds                         0,16           0,4706
Fluorantheen                          mg/kg ds                          1,3           3,8235
Chryseen                              mg/kg ds                         0,59           1,7353
Benzo(a)anthraceen                    mg/kg ds                         0,64           1,8824
Benzo(a)pyreen                        mg/kg ds                         0,77           2,2647
Benzo(k)fluorantheen                  mg/kg ds                         0,41           1,2059
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen              mg/kg ds                         0,55           1,6176
Benzo(g,h,i)peryleen                  mg/kg ds                         0,58           1,7059
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds                          5,6            5,600      wonen          X                                     wonen           X                            A            X                             A            X                           wonen           X                       <T              <T

PCB
PCB 28                                      mg/kg ds                <0,001            0,0021                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 52                                      mg/kg ds                <0,001            0,0021                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 101                                     mg/kg ds                <0,001            0,0021                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 118                                     mg/kg ds                <0,001            0,0021                                                                                                       AW                                         AW
PCB 138                                     mg/kg ds                <0,001            0,0021                                                                                                       AW                                         AW
PCB 153                                     mg/kg ds                <0,001            0,0021                                                                                                       AW                                         AW
PCB 180                                     mg/kg ds                <0,001            0,0021                                                                                                       AW                                         AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) $)                mg/kg ds                0,0049            0,0144       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                          AW                                   AW              AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)                      mg/kg ds                   <20            41,176       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                          AW                                   AW              AW


                                            Conclusie voor het hele monster:
                                                                                                  Aantal                                   Overschrijdingen                                   Klasse oordeel             Oordeel
                                                                                                 getoetst                 > 2x AW of > klasse       > wonen        Toegestaan   Toegestaan    voor betreffende           Interventie- en
                                                                                                    2)         > AW      > Wonen $) wonen            + AW            AW 1)       wonen 1)     situatie 3)                Tussenwaarde

                                            Grond, ontvangend 5)                                    11           5            2            1             0             2            2            wonen                   <tussenwaarde
                                            Grond, toepassing op landbodem                          11           5            2            1            NVT            2           NVT          industrie                <tussenwaarde
                                            Grond, toepassing onder water                           18           5            2            1            NVT            3           NVT             A                     <tussenwaarde
                                            Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water           18           5            2            1            NVT            3           NVT             A                     <tussenwaarde
                                            Waterbodem, toepassing op landbodem                     11           5            2            1            NVT            2           NVT          industrie                <tussenwaarde

                                            1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.                4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
                                            2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde                                                                            5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
                                            3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.                                                                                                       6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
                                            * Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
                                            # verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
                                            @ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
                                            $) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
                                               (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
                                            &) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11920924                                Datum toetsing:     18-9-2013      Versie: ALcontrol20130701

Project:                 Norremeerstraat Warmond
Monster:                 MM2 01 (5-30) 02 (5-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (5-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:            3,6 % @
- lutumgehalte                           1,6 % @                                                                                                                   Grond                                                                                                 Waterbodem
                                                                                                                                                                                                                                               Toepassen onder water, of                                                        Interventiewaarde /
                                                                                                                   Ontvangend                                  Toepassen op land                         Toepassen onder water                                                                 Toepassen op land
                                                                                                                                                                                                                                                     ontvangend                                                                  Tussenwaarde 4)
parameter                                     eenheid             gemeten            gecorr.                      RBK, tabel 1                                     RBK, tabel 1                              RBK, tabel 2                            RBK, tabel 2                                   RBK, tabel 1
                                                                   gehalte           gehalte
                                                                                                              > 2AW of     > wonen Vgl. tabel                       > 2AW of      Vgl. tabel                  > 2AW of     Vgl. tabel 1                > 2AW of       Vgl. tabel                     > 2AW of Vgl. tabel
                                                                                     naar st.     Klasse                                               Klasse                                    Klasse                                      Klasse                                     Klasse                                Grond        Waterbodem
                                                                                     bodem                    >wonen?       + AW?     1 6)                          >wonen?             1 6)                  >wonen?           6)                     >wonen?              1 6)                     >wonen?     1 6)


Metalen
Barium [Ba]              &)                  mg/kg ds                     44           85,250                                                                                                                                                                                                                                   <T              <T
Cadmium [Cd]                                 mg/kg ds                   0,28            0,449       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Kobalt [Co]                                  mg/kg ds                    2,3            8,086       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Koper [Cu]                                   mg/kg ds                     16           31,373       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Kwik [Hg]                                    mg/kg ds                   0,11            0,156      wonen                                                wonen                                        A                                          A                                        wonen                                  <T              <T
Lood [Pb]                                    mg/kg ds                     64           97,842      wonen                                                wonen                                        A                                          A                                        wonen                                  <T              <T
Molybdeen [Mo]                               mg/kg ds                   <0,5            0,350       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Nikkel [Ni]              $)                  mg/kg ds                    6,9           20,125       AW                                                   AW                                         AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Zink [Zn]                                    mg/kg ds                     96          218,893     industrie       X                                    industrie        X                            A            X                             A            X                          industrie       X                       <T              <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen                             mg/kg ds                          0,05           0,1389
Fenanthreen                           mg/kg ds                          0,82           2,2778
Anthraceen                            mg/kg ds                          0,19           0,5278
Fluorantheen                          mg/kg ds                          0,86           2,3889
Chryseen                              mg/kg ds                          0,32           0,8889
Benzo(a)anthraceen                    mg/kg ds                          0,38           1,0556
Benzo(a)pyreen                        mg/kg ds                          0,32           0,8889
Benzo(k)fluorantheen                  mg/kg ds                          0,18           0,5000
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen              mg/kg ds                          0,19           0,5278
Benzo(g,h,i)peryleen                  mg/kg ds                          0,18           0,5000
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds                           3,5            3,500      wonen          X                                     wonen           X                            A            X                             A            X                          wonen           X                        <T              <T

PCB
PCB 28                                       mg/kg ds                <0,001            0,0019                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 52                                       mg/kg ds                <0,001            0,0019                                                                                                       AW                                         AW
PCB 101                                      mg/kg ds                <0,001            0,0019                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 118                                      mg/kg ds                <0,001            0,0019                                                                                                       AW                                         AW
PCB 138                                      mg/kg ds                <0,001            0,0019                                                                                                       AW                                         AW
PCB 153                                      mg/kg ds                <0,001            0,0019                                                                                                       AW                                         AW
PCB 180                                      mg/kg ds                <0,001            0,0019                                                                                                       AW                                         AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) $)                 mg/kg ds                0,0049            0,0136       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)                       mg/kg ds                   <20            38,889       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW


                                             Conclusie voor het hele monster:
                                                                                                   Aantal                                   Overschrijdingen                                   Klasse oordeel             Oordeel
                                                                                                  getoetst                 > 2x AW of > klasse       > wonen        Toegestaan   Toegestaan    voor betreffende           Interventie- en
                                                                                                     2)         > AW      > Wonen $) wonen            + AW            AW 1)       wonen 1)     situatie 3)                Tussenwaarde

                                             Grond, ontvangend 5)                                    11           4            2            1             0             2            2            wonen                   <tussenwaarde
                                             Grond, toepassing op landbodem                          11           4            2            1            NVT            2           NVT          industrie                <tussenwaarde
                                             Grond, toepassing onder water                           18           4            2            1            NVT            3           NVT             A                     <tussenwaarde
                                             Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water           18           4            2            1            NVT            3           NVT             A                     <tussenwaarde
                                             Waterbodem, toepassing op landbodem                     11           4            2            1            NVT            2           NVT          industrie                <tussenwaarde

                                             1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.                4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
                                             2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde                                                                            5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
                                             3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.                                                                                                       6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
                                             * Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
                                             # verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
                                             @ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
                                             $) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
                                                (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
                                             &) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11920924                               Datum toetsing:     18-9-2013      Versie: ALcontrol20130701

Project:                 Norremeerstraat Warmond
Monster:                 MM3 01 (90-140) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (110-150) 05 (150-200) 09 (100-150) 09 (160-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:            1,3 % @
- lutumgehalte                          <1 % @                                                                                                                 Grond                                                                                                    Waterbodem
                                                                                                                                                                                                                                              Toepassen onder water, of                                                        Interventiewaarde /
                                                                                                                  Ontvangend                                  Toepassen op land                       Toepassen onder water                                                                   Toepassen op land
                                                                                                                                                                                                                                                    ontvangend                                                                  Tussenwaarde 4)
parameter                                    eenheid             gemeten            gecorr.                      RBK, tabel 1                                    RBK, tabel 1                               RBK, tabel 2                            RBK, tabel 2                                 RBK, tabel 1
                                                                  gehalte           gehalte
                                                                                                            > 2AW of      > wonen Vgl. tabel                      > 2AW of      Vgl. tabel                  > 2AW of      Vgl. tabel 1                > 2AW of       Vgl. tabel                   > 2AW of Vgl. tabel
                                                                                    naar st.     Klasse                                               Klasse                                    Klasse                                      Klasse                                      Klasse                               Grond        Waterbodem
                                                                                    bodem                   >wonen?        + AW?     1 6)                         >wonen?             1 6)                  >wonen?            6)                     >wonen?              1 6)                   >wonen?     1 6)


Metalen
Barium [Ba]              &)                 mg/kg ds                  <20             27,125                                                                                                                                                                                                                                   <T              <T
Cadmium [Cd]                                mg/kg ds                  <0,2             0,241       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Kobalt [Co]                                 mg/kg ds                   2,1             7,383       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Koper [Cu]                                  mg/kg ds                   7,6            15,724       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Kwik [Hg]                                   mg/kg ds                 <0,05             0,050       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Lood [Pb]                                   mg/kg ds                    21            33,056       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Molybdeen [Mo]                              mg/kg ds                   0,5             0,500       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Nikkel [Ni]              $)                 mg/kg ds                   7,2            21,000       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Zink [Zn]                                   mg/kg ds                    36            85,424       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen                             mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Fenanthreen                           mg/kg ds                        0,02            0,1000
Anthraceen                            mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Fluorantheen                          mg/kg ds                        0,02            0,1000
Chryseen                              mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Benzo(a)anthraceen                    mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Benzo(a)pyreen                        mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Benzo(k)fluorantheen                  mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen              mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Benzo(g,h,i)peryleen                  mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds                        0,09             0,090       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW

PCB
PCB 28                                      mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 52                                      mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 101                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 118                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                                         AW
PCB 138                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                                         AW
PCB 153                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                                         AW
PCB 180                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB (7) (som, 0.7 factor) $)                mg/kg ds                0,0049            0,0245       AW                                      *             AW                          *             AW                           *             AW                          *              AW                         *          AW              AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)                      mg/kg ds                   <20            70,000       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW


                                            Conclusie voor het hele monster:
                                                                                                  Aantal                                   Overschrijdingen                                   Klasse oordeel             Oordeel
                                                                                                 getoetst                 > 2x AW of > klasse       > wonen      Toegestaan    Toegestaan     voor betreffende           Interventie- en
                                                                                                    2)         > AW      > Wonen $) wonen            + AW           AW 1)       wonen 1)      situatie 3)                Tussenwaarde

                                            Grond, ontvangend 5)                                    11           0            0            0             0             2            2              AW                    <tussenwaarde
                                            Grond, toepassing op landbodem                          11           0            0            0            NVT            2           NVT             AW                    <tussenwaarde
                                            Grond, toepassing onder water                           18           0            0            0            NVT            3           NVT             AW                    <tussenwaarde
                                            Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water           18           0            0            0            NVT            3           NVT             AW                    <tussenwaarde
                                            Waterbodem, toepassing op landbodem                     11           0            0            0            NVT            2           NVT             AW                    <tussenwaarde

                                            1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.                4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
                                            2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde                                                                            5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
                                            3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.                                                                                                       6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
                                            * Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
                                            # verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
                                            @ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
                                            $) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
                                               (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
                                            &) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Toetsingstabellen grondwater




                                                  13A040-A
                                          25 september 2013
                                                   Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Projectnaam                     Norremeerstraat 24-70 Warmond
Projectcode                     13A040-A

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

                                     1
Peilbuis                        05


METALEN
barium                          <15
cadmium                         <0.20
kobalt                           <2
koper                           <2.0
kwik                            <0.05
lood                            <2.0
molybdeen                        <2
nikkel                           <3
zink                            <10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                         <0.2
tolueen                         0.38
ethylbenzeen                    <0.2
                                                 a
xylenen (0.7 factor)            0.21
styreen                         <0.2
                                                 b
naftaleen                       <0.05        *

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           <0.2
1,2-dichloorethaan           <0.2
                                   a
1,1-dichlooretheen           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       <0.1 --
trans-1,2-dichlooretheen     <0.1 --
som (cis,trans) 1,2-
                                   a
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14
                                   a
dichloormethaan              <0.2
1,1-dichloorpropaan          <0.2
1,2-dichloorpropaan          <0.2
1,3-dichloorpropaan          <0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)                      0.42
                                   a
tetrachlooretheen            <0.1
                                   a
tetrachloormethaan           <0.1
                                   a
1,1,1-trichloorethaan        <0.1
                                   a
1,1,2-trichloorethaan        <0.1
trichlooretheen              <0.2
chloroform                   <0.2
                                   a
vinylchloride                <0.2
tribroommethaan              <0.2

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40           <50

Monstercode en monstertraject
1
        11922144-001 05-1-1 05 (160-260)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*     het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
      dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
      worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
      rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

                   1)
Toetsingswaarden                      S     1/2(S+I)          I        RBK


METALEN
barium                          50         338         625         20
cadmium                        0.40        3.2         6.0        0.20
kobalt                          20          60         100        2.0
koper                           15          45          75        2.0
kwik                           0.050       0.18        0.30       0.050
lood                            15          45          75        2.0
molybdeen                      5.0         152         300        2.0
nikkel                          15          45          75        3.0
zink                            65         432         800         10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                        0.20         15          30        0.20
tolueen                        7.0         504         1000       0.20
ethylbenzeen                   4.0          77         150        0.20
xylenen (0.7 factor)           0.20         35          70        0.21
styreen                        6.0         153         300        0.20
naftaleen                      0.01         35          70        0.020

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           7.0  454                  900        0.20
1,2-dichloorethaan           7.0  204                  400        0.20
1,1-dichlooretheen           0.01 5.0                   10        0.10
dichloormethaan              0.01 500                  1000       0.20
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01  10                  20         0.14
1,1-dichloorpropaan          0.80  40                  80         0.20
1,2-dichloorpropaan          0.80  40                  80         0.20
1,3-dichloorpropaan          0.80  40                  80         0.20
som dichloorpropanen (0.7
factor)                      0.80  40                   80        0.42
tetrachlooretheen            0.01  20                   40        0.10
tetrachloormethaan           0.01 5.0                   10        0.10
1,1,1-trichloorethaan        0.01 150                  300        0.10
1,1,2-trichloorethaan        0.01  65                  130        0.10
trichlooretheen               24  262                  500        0.20
chloroform                   6.0  203                  400        0.20
vinylchloride                0.01 2.5                  5.0        0.20
tribroommethaan

                                                       630        0.20

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40           50         325         600        50




1)
     S           streefwaarde
     1/2(S+I)    gemiddelde van streef- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Analysecertificaat grond




                                              13A040-A
                                      25 september 2013
                                               Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


 C.S.O. Bunnik
 van Wegberg
 Postbus 2
                                                                                                                                                              Blad 1 van 6
 3980 CA BUNNIK




Uw projectnaam                                       : Norremeerstraat Warmond
Uw projectnummer                                     : 13A040-A
ALcontrol rapportnummer                              : 11920924, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                            : SGFU6VJP

Rotterdam, 21-08-2013


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 13A040-
A. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 2 van 6
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Norremeerstraat Warmond                                                                                                 Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                   13A040-A                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                  11920924           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013

Nummer         Monstersoort                    Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   MM1 06 (5-20) 09 (5-30) 10 (5-20)
002           Grond (AS3000)                   MM2 01 (5-30) 02 (5-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (5-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-50)
003           Grond (AS3000)                   MM3 01 (90-140) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (110-150) 05 (150-200) 09 (100-150) 09 (160-200)


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002                            003



droge stof                            gew.-%          S                      90.2                          89.4                           73.2
gewicht artefacten                    g               S                       39                            <1                             <1
aard van de artefacten                g               S                   stenen                          geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                        3.4                           3.6                           1.3


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                          S                        1.4                           1.6                            <1


METALEN
barium                                mg/kgds         S                        58                            44                          <20
cadmium                               mg/kgds         S                      0.21                          0.28                          <0.2
kobalt                                mg/kgds         S                       4.3                           2.3                           2.1
koper                                 mg/kgds         S                        19                            16                           7.6
kwik                                  mg/kgds         S                      0.11                          0.11                         <0.05
lood                                  mg/kgds         S                        61                            64                            21
molybdeen                             mg/kgds         S                       0.6                          <0.5                           0.5
nikkel                                mg/kgds         S                        11                           6.9                           7.2
zink                                  mg/kgds         S                      140                             96                            36


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S                                           0.01                          0.05                         <0.01
fenantreen               mg/kgds S                                           0.64                          0.82                          0.02
antraceen                mg/kgds S                                           0.16                          0.19                         <0.01
fluoranteen              mg/kgds S                                            1.3                          0.86                          0.02
benzo(a)antraceen        mg/kgds S                                           0.64                          0.38                         <0.01
chryseen                 mg/kgds S                                           0.59                          0.32                         <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S                                           0.41                          0.18                         <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S                                           0.77                          0.32                         <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S                                           0.58                          0.18                         <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S                                           0.55                          0.19                         <0.01
                                                                                     1)                            1)                            1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S                                            5.6                           3.5                          0.09
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 52                   µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 101                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 118                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 138                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 153                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 180                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
                                                                                     1)                            1)                            1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                      S                        4.9                           4.9                           4.9




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 3 van 6
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Norremeerstraat Warmond                                                                                                 Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                   13A040-A                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                  11920924           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013

Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   MM1 06 (5-20) 09 (5-30) 10 (5-20)
002           Grond (AS3000)                   MM2 01 (5-30) 02 (5-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (5-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-30) 13 (0-50)
003           Grond (AS3000)                   MM3 01 (90-140) 01 (150-200) 05 (50-100) 05 (110-150) 05 (150-200) 09 (100-150) 09 (160-200)


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002                            003



MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                     mg/kgds                                  <5                            <5                            <5
fractie C12 - C22                     mg/kgds                                  <5                            <5                            <5
fractie C22 - C30                     mg/kgds                                  <5                            <5                            <5
fractie C30 - C40                     mg/kgds                                  <5                            <5                            <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds         S                       <20                           <20                           <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                         Blad 4 van 6
van Wegberg                                                          Analyserapport

Projectnaam                   Norremeerstraat Warmond                                                                                                 Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                 13A040-A                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                11920924           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000




                                                                                                                                                                     Paraaf :

            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 5 van 6
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Norremeerstraat Warmond                                                                                                 Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                   13A040-A                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                  11920924           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013



Analyse                                        Monstersoort                                                Relatie tot norm


droge stof                                     Grond (AS3000)                                              Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                             Grond (AS3000)                                              Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                         Grond (AS3000)                                              Idem
organische stof (gloeiverlies)                 Grond (AS3000)                                              Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)                                  Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-4
barium                                         Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
cadmium                                        Grond (AS3000)                                              Idem
kobalt                                         Grond (AS3000)                                              Idem
koper                                          Grond (AS3000)                                              Idem
kwik                                           Grond (AS3000)                                              Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
                                                                                                           meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                           Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
molybdeen                                      Grond (AS3000)                                              Idem
nikkel                                         Grond (AS3000)                                              Idem
zink                                           Grond (AS3000)                                              Idem
naftaleen                                      Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-6
fenantreen                                     Grond (AS3000)                                              Idem
antraceen                                      Grond (AS3000)                                              Idem
fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(a)antraceen                              Grond (AS3000)                                              Idem
chryseen                                       Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(k)fluoranteen                            Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(a)pyreen                                 Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(ghi)peryleen                             Grond (AS3000)                                              Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                         Grond (AS3000)                                              Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                  Grond (AS3000)                                              Idem
factor)
PCB 28                                         Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-8
PCB 52                                         Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 101                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 118                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 138                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 153                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 180                                        Grond (AS3000)                                              Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                       Grond (AS3000)                                              Idem
totaal olie C10 - C40                          Grond (AS3000)                                              Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703


Monster       Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

001           Y4301097                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
001           Y4301100                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
001           Y4301336                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002           Y4301098                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002           Y4301104                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002           Y4301105                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002           Y4301110                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002           Y4301117                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201




                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 6 van 6
van Wegberg                                                         Analyserapport

Projectnaam                  Norremeerstraat Warmond                                                                                                 Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                13A040-A                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer               11920924           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013



Monster    Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

002        Y4301118                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002        Y4301119                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002        Y4301351                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002        Y4301354                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002        Y4301355                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301101                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301106                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301107                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301108                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301113                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301344                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301348                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: Analysecertificaat grondwater




                                                   13A040-A
                                           25 september 2013
                                                    Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


 C.S.O. Bunnik
 van Wegberg
 Postbus 2
                                                                                                                                                              Blad 1 van 5
 3980 CA BUNNIK




Uw projectnaam                                       : Norremeerstraat 24-70 Warmond
Uw projectnummer                                     : 13A040-A
ALcontrol rapportnummer                              : 11922144, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                            : NAPQJGB8

Rotterdam, 26-08-2013


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 13A040-
A. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                          Blad 2 van 5
van Wegberg                                                           Analyserapport

Projectnaam                    Norremeerstraat 24-70 Warmond                                                                                           Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                  13A040-A                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer                 11922144           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013

Nummer        Monstersoort                    Monsterspecificatie


001          Grondwater                       05-1-1 05 (160-260)
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid         Q                         001



METALEN
barium                               µg/l            S                     <15
cadmium                              µg/l            S                    <0.20
kobalt                               µg/l            S                       <2
koper                                µg/l            S                     <2.0
kwik                                 µg/l            S                    <0.05
lood                                 µg/l            S                     <2.0
molybdeen                            µg/l            S                       <2
nikkel                               µg/l            S                       <3
zink                                 µg/l            S                     <10


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l            S                     <0.2
tolueen                              µg/l            S                     0.38
ethylbenzeen                         µg/l            S                     <0.2
o-xyleen                             µg/l            S                     <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l            S                     <0.2
xylenen (0.7 factor)                 µg/l            S                     0.21
styreen                              µg/l            S                     <0.2
naftaleen                            µg/l            S                    <0.05


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                         <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                         <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                         <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                         <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                         <0.1
som (cis,trans) 1,2-         µg/l                                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                         <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                         <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                         <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                         <0.2
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                         0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                         <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                         <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                         <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                         <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                         <0.2
chloroform                   µg/l S                                         <0.2
vinylchloride                µg/l S                                         <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                         <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                    µg/l                                    <25


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                      Paraaf :

             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 3 van 5
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Norremeerstraat 24-70 Warmond                                                                                           Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                   13A040-A                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer                  11922144           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013

Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grondwater                       05-1-1 05 (160-260)
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid         Q                         001

fractie C12 - C22                     µg/l                                    <25
fractie C22 - C30                     µg/l                                    <25
fractie C30 - C40                     µg/l                                    <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l            S                       <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 4 van 5
van Wegberg                                                         Analyserapport

Projectnaam                  Norremeerstraat 24-70 Warmond                                                                                           Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                13A040-A                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer               11922144           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013



Monster beschrijvingen



001                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                          Blad 5 van 5
van Wegberg                                                           Analyserapport

Projectnaam                    Norremeerstraat 24-70 Warmond                                                                                           Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                  13A040-A                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer                 11922144           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013



Analyse                                       Monstersoort                                                Relatie tot norm


barium                                        Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
                                                                                                          11885)
cadmium                                       Grondwater (AS3000)                                         Idem
kobalt                                        Grondwater (AS3000)                                         Idem
koper                                         Grondwater (AS3000)                                         Idem
kwik                                          Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                          Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
                                                                                                          11885)
molybdeen                                     Grondwater (AS3000)                                         Idem
nikkel                                        Grondwater (AS3000)                                         Idem
zink                                          Grondwater (AS3000)                                         Idem
benzeen                                       Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3130-1
tolueen                                       Grondwater (AS3000)                                         Idem
ethylbenzeen                                  Grondwater (AS3000)                                         Idem
o-xyleen                                      Grondwater (AS3000)                                         Idem
p- en m-xyleen                                Grondwater (AS3000)                                         Idem
xylenen (0.7 factor)                          Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3130-1
styreen                                       Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3130-1
naftaleen                                     Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1-dichloorethaan                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,2-dichloorethaan                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
cis-1,2-dichlooretheen                        Grondwater (AS3000)                                         Idem
trans-1,2-dichlooretheen                      Grondwater (AS3000)                                         Idem
som (cis,trans) 1,2-                          Grondwater (AS3000)                                         Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                               Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1-dichloorpropaan                           Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,2-dichloorpropaan                           Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,3-dichloorpropaan                           Grondwater (AS3000)                                         Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)             Grondwater (AS3000)                                         Idem
tetrachlooretheen                             Grondwater (AS3000)                                         Idem
tetrachloormethaan                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1,1-trichloorethaan                         Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1,2-trichloorethaan                         Grondwater (AS3000)                                         Idem
trichlooretheen                               Grondwater (AS3000)                                         Idem
chloroform                                    Grondwater (AS3000)                                         Idem
vinylchloride                                 Grondwater (AS3000)                                         Idem
tribroommethaan                               Grondwater (AS3000)                                         Idem
totaal olie C10 - C40                         Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-5


Monster      Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

001          B1279070                   19-08-2013                       19-08-2013                       ALC204
001          G8496076                   19-08-2013                       19-08-2013                       ALC236
001          G8496077                   19-08-2013                       19-08-2013                       ALC236




                                                                                                                                                                      Paraaf :

             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 8: Wettelijk toetsingskader

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een
lijst met richtwaarden vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwa-
ter. In de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 (Staatscourant 2012, 6563), zijn voor
grond interventiewaarden en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor
grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwali-
teit (Staatscourant 2007, 247).

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te weten:

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die stof zoals
die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast door lokale veront-
reinigingsbronnen;

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze referentiewaarde
wordt gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het
ecosysteem;

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige ver-
mindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde en de inter-
ventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd:
     • Niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde;
     • Licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de achter-
         grondwaarde of streefwaarde;
     • Matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan de tus-
         senwaarde;
     • Sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde.



De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus- en lutum-
gehalte.

Achtergrondinformatie berekeningen
De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van het humus
(organische stof) en lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 µm) gehalte, vanwege de adsorptieve eigen-
schappen van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. Voor
organische stoffen (zoals minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen - PAK) is alleen het orga-
nische stofgehalte van belang.

Berekeningen interventiewaarden grond:


                                                                                                         13A040-A
                                                                                                 25 september 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Voor organische parameters:        I(b) = I(s) * % organische stof
                                                     10

Voor anorganische parameters:       I(b) = I(s) * A + (B% lutum) + C% organische stof

                                                     A + (B25) + (C10)

waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde
         I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof)

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules interven-
tiewaarde -I(b) en I(s)- vervangen door streefwaarde -AW(b) en AW(s)-.

Indien sprake is van een achtergrondwaarde voor een individuele stof die onder de bepalingsgrens ligt, is sprake
van een overschrijding van de achtergrondwaarde indien de bepalingsgrens wordt overschreden. Dit komt bij-
voorbeeld geregeld voor bij de parameter minerale olie (GC).

De A, B en C-waarden zijn stofafhankelijke constanten en zijn weergegeven in onderstaande tabel:


Stofnaam                                            A                    B                    C

Barium                                              30                   5                    0

Cadmium                                             0,4                  0,007                0,021

Kobalt                                              2                    0,28                 0

Koper                                               15                   0,6                  0,6

Kwik                                                0,2                  0,0034               0,0017

Lood                                                50                   1                    1

Molybdeen

Nikkel                                              10                   1                    0

Zink                                                50                   3                    1,5


PAK
Voor de interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie toegepast voor bodems met een organisch stof-
gehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%. Voor bodems met een organisch stof-
gehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg ds en voor bodems met een organisch stofgehalte
vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg ds.

Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik worden gemaakt van de volgende bodemcorrectie-
formule:

                                    I(b) = 40 * % organische stof
                                                     10
waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde


                                                                                                            13A040-A
                                                                                                    25 september 2013
                                                                                                             Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Asbest
De interventiewaarde voor asbestis in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpen-
tijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). Dit is gelijk aan de herge-
bruikswaarde volgens de Regeling bodemkwaliteit.

Ernst en spoed
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 bodemvolume in het
geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 bodemvolume in het geval van grondwater-
verontreiniging, de gemiddelde concentratie de interventiewaarde overschrijdt.

Bij asbestverontreinigingen is het volumecriterium niet van belang, volgens de Circulaire bodemsanering; indien
de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg gewogen wordt overschreden in de bodem, is sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging.

De spoedeisendheid van de sanering is onder andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontrei-
niging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien geen sprake is van
actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen geen spoed.

Zorgplicht
Voor bodemverontreinigingen welke zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel (artikel 13 Wet
bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem/haar kunnen worden gevergd om aantasting van de bodem te voorkomen, danwel de bodem te saneren
en de gevolgen van verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak
bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of de spoedeisendheid.




                                                                                                          13A040-A
                                                                                                  25 september 2013
                                                                                                           Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 9: Grondverzet, sloop en asbest

Grondverzet
Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan worden toegepast dan wel
kan worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
• schone grond (vrij toepasbaar);
• licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie worden toegepast als
   bodem of worden toegepast in een werk);
• sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale voorwaarden worden her-
   schikt binnen het terrein);
• niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf).

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de kwaliteit van de
grond. Voor toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het bevoegd gezag een partijkeuring worden
vereist. Of dit nodig is kan per gemeente en per gebied verschillen. Indien gewenst kan CSO Adviesbureau aan-
vullend advies gegeven over hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zonodig een partijkeuring uitvoe-
ren.

Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook een saneringsplan
noodzakelijk. CSO Adviesbureau kan desgewenst aanvullend aan dit onderzoek een saneringsplan voor u opstel-
len en afstemmen met het bevoegde gezag.

Sloop en Asbest
Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie verplicht. Tijdens een
dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan
bij sloop vrijkomen in de vorm van schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving.
Tijdens de inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht.

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke inventarisatie kan CSO
Adviesbureau voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor
u begeleiden.




                                                                                                         13A040-A
                                                                                                 25 september 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 10: Afkorting en begrippen

Algemeen

M-mv: meter beneden het maaiveld

Bodem: Drie-dimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst beslaat en eigen-
schappen heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg van interacties tussen klimaat, levende
organismen (met inbegrip van menselijke activiteit), moedermateriaal en reliëf.

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of meer stoffen boven de
streefwaarde (WBB) of lokale achtergrondwaarde liggen.

Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie
alsmede het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie en de directe omgeving.

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming
met als doel het vaststellen van de aard en concentraties van de verontreinigende stoffen en de omvang van de
bodemverontreiniging om, in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te
bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te
stellen.

Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te verwijderen, te isoleren
of te beheersen.

Geohydrologie

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) van het grondwater.

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water is afgezet.

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag.

Eerste watervoerend pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag.

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak.

Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming.

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.




                                                                                                          13A040-A
                                                                                                  25 september 2013
                                                                                                           Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bodemkunde

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat algemeen in de omge-
ving van de locatie wordt aangetroffen.

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die bepalend zijn voor
de risico's, die een verontreiniging kan opleveren.

Lutumgehalte: Gehalte aan deeltjes kleiner dan 2 µm in de bodem.

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem.

Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet meer de oorspron-
kelijke gelaagdheid vertoont.

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, die mogelijk dui-
den op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen.

Laboratoriumonderzoek

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van verschillende locaties bestemd
voor chemische analyse.

Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het laboratorium en waarmee
de aard en de concentratie van de te onderzoeken stoffen kunnen worden bepaald.

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode.

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium aard en gehalte aan
vooraf onbekende stoffen te bepalen.

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder.

EC: Elektrisch geleidingsvermogen

Parameters

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de chemische familie van de
aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was
en oliën. Ook worden aromaten toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehal-
te. Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen relatief snel met het
grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar. Benzeen is kankerverwekkend en wordt als
zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn minder giftig.

PCB’s: PCB’s zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB’s zijn doorgaans wit kristallijne stof-
fen met een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water. De stoffen lossen goed op in olie. De stoffen
zijn biologisch slecht afbreekbaar en hopen op in vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verbo-

                                                                                                         13A040-A
                                                                                                 25 september 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>den. Door de slechte brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en
koelvloeistoffen in transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB’s in het verleden gebruikt in verven en lakken.
De stoffen zijn carcinogeen en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De giftigheid verschilt per verbinding.

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische verbindingen waarin één of
meer chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als
verfafbijtmiddel, als chemisch reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor
verf, lak of lijm. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat deze
stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen. Halogeenkoolwaterstoffen zijn
biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch
effect. Bij langdurige blootstelling kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een lengte van 10 (C-10) tot
40 (C-40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. Onder minerale olie worden verstaan: brand-
stoffen (diesel, benzine, huisbrandolie, stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpen-
tine, thinner) en teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat voor olie
het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar en vrij mobiel in de
bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk
goed biologisch afbreekbaar. Minerale olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig,
maar kan wel stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken.

PAK's: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn naftaleen en ben-
zo(a)pyreen. PAK's zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen,
bijvoorbeeld bij de productie van cokes of steenkoolgas. PAK's worden toegepast bij de productie van rubber,
verf, kunststoffen, lakken, minerale oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen
PAK als roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge achtergrondgehalten in
de bodem aangetroffen. PAK's zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch
afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks met grondwater verspreid. Sommige PAK's, waaronder ben-
zo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor.

Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m3. Voorbeelden
zijn barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Zware metalen komen in Nederland
van nature in de bodem voor in gehalten van 0,1 tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze
worden gebruikt in de metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en
pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan benzine toegevoegd. In
verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware
metalen zijn niet vluchtig en slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond
en worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreek-
baar. De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte
lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in
het menselijk lichaam en zijn pas giftig bij relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de
combinatie van diverse stoffen. Bariumzouten kunnen giftig zijn. Dit hangt echter samen met de oplosbaarheid
van dit zout.




                                                                                                            13A040-A
                                                                                                    25 september 2013
                                                                                                             Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 11:              Foto’s van de locatie

    foto-hoogte 5,3 cm                   foto-hoogte 5,3 cm




Foto 1:                              Foto 2:




    foto-hoogte 5,3 cm                   foto-hoogte 5,3 cm




Foto 3:                              Foto 4:




    foto-hoogte 5,3 cm                   foto-hoogte 5,3 cm




Foto 5:                              Foto 6:


                                                       Projectnummer 13A040-A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>