<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend en
aanvullend
bodemonderzoek

Locatie: Kaagstraat 4-10 te
         Warmond




Gegevens opdrachtgever
Woningstichting Warmunda
Dorpsstraat 38
2361 AP WARMOND

Contactpersoon
De heer Gopie

Contactpersonen CSO
Dhr. S. Kunst
Dhr. R.N. van Rijnsoever

Projectnummer: 13A040-B
Versiedatum: 23 oktober 2013
Status: Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1.     Inleiding .......................................................................................................................................................... 1
2.     Achtergronden ................................................................................................................................................. 2
     2.1        Locatiegegevens .................................................................................................................................... 2
     2.2        Regionale bodemopbouw en geohydrologie .......................................................................................... 3
     2.3        Locatie-inspectie.................................................................................................................................... 3
     2.4        Bodembeleid .......................................................................................................................................... 3
     2.5        Hypothese en onderzoeksstrategie ......................................................................................................... 3
3.     Uitgevoerd onderzoek ..................................................................................................................................... 4
     3.1        Onderzoeksopzet ................................................................................................................................... 4
     3.2        Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek ............................................................................................ 4
4.     Resultaten ........................................................................................................................................................ 7
     4.1        Veldonderzoek ....................................................................................................................................... 7
     4.2        Laboratoriumonderzoek......................................................................................................................... 8
       4.2.1        Grond ................................................................................................................................................ 9
       4.2.2.       Grondwater...................................................................................................................................... 10
5.     Evaluatie onderzoeksresultaten ..................................................................................................................... 11
     5.1        Veldonderzoek ..................................................................................................................................... 11
     5.2        Grond ................................................................................................................................................... 11
     5.3        Grondwater .......................................................................................................................................... 12
     5.4        Gevalsdefinitie ..................................................................................................................................... 12
6.     Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................................................ 13
     6.1        Conclusies............................................................................................................................................ 13
     6.2        Aanbevelingen ..................................................................................................................................... 14



Bijlagen

1           Regionale ligging van de onderzoekslocatie
2           Situatietekening onderzoekslocatie (2); verontreinigingssituatie zink in grond (2a)
3           Boorprofielen en veldverslag
4           Toetsingstabellen grond
5           Toetsingstabel grondwater
6           Analysecertificaat grond
7           Analysecertificaat grondwater
8           Wettelijk toetsingskader
9           Grondverzet, sloop en asbest
10          Afkorting en begrippen
11          Foto’s van de locatie


                                                                                                                                                              13A040-B
                                                                                                                                                         23 oktober 2013
                                                                                                                                                               Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.        Inleiding

In opdracht van Woningstichting Warmunda heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. (verder
CSO) een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Kaagstraat 4-10 te
Warmond. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

De aanleiding voor dit bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en de eisen voortvloeiend uit de om-
gevingsvergunning (aanvraag bouwvergunning).

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het
grondwater.

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een vooronderzoek conform de NEN 5725 en een verkennend bodemon-
derzoek conform de NEN 5740.

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, evenals de resultaten van het
vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werk-
zaamheden, de certificering en de kwaliteitsborging besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onder-
zoeksresultaten weergegeven, die in hoofdstuk 5 worden geëvalueerd. Hoofdstuk 6 sluit af met de conclusies en
aanbevelingen.

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 10.




Pagina 1 van 14                                                                                         13A040-B
                                                                                                   23 oktober 2013
                                                                                                         Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.        Achtergronden

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek conform de NEN 5725 (strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009) verricht. Tijdens het vooronder-
zoek is een locatie-inspectie (zie bijlage 11 voor foto’s) uitgevoerd en zijn gegevens over de locatie opgevraagd
bij de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). Daarnaast zijn gegevens over de bodemopbouw en geohydro-
logie verzameld. Ook is Google Maps geraadpleegd en zijn de kadastrale gegevens opgevraagd bij het Kadaster.

De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen.


2.1       Locatiegegevens

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:

•     Adres:                     Kaagstraat 4-10 te Warmond
•     Oppervlakte:               540 m2
•     Kadastrale gegevens:       Gemeente Warmond, Sectie D, No. 848 (gedeeltelijk)
•     Huidig gebruik:            Wonen met tuin
•     Toekomstig gebruik:        Wonen met tuin
•     Verhardingen:              Langs de panden is een klinker- en tegelverharding aanwezig
•     Opslagtanks:               Voor zover bekend zijn op de locatie geen (ondergrondse) tanks aanwezig
•     Asbesthoudende materialen: Voor zover bekend is op de locatie geen asbest aanwezig

De onderzoekslocatie betreft een terrein aan de Kaagstraat 4 t/m 10, waar woonhuizen met tuin zijn gelegen.

Op de website www.bodemloket.nl en op de website van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) zijn geen
gegevens van bodembedreigende activiteiten of eerder uitgevoerde bodemonderzoeken aangetroffen.

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen.

Woningstichting Warmunda, gevestigd te Warmond is voornemens om woningen te realiseren aan de
Kaagstraat te Warmond. Daartoe zullen de bestaande woningen worden gesloopt. Nieuwbouw wordt gesitueerd
op dezelfde percelen. De situering van de nieuw te bouwen woningen wijkt iets af van de bouwvlakken als
weergegeven in het huidige bestemmingsplan ‘Kom Warmond 2009’. Deze afwijking is aanleiding tot de nood-
zaak tot bestemmingsplanaanpassing.




Pagina 2 van 14                                                                                          13A040-B
                                                                                                    23 oktober 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2            Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad 30D,30-oost en 31;
’s-Gravenhage-Utrecht (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1980).

De maaiveldhoogte in de Warmond bedraagt circa 1,5 m -NAP.

De regionale bodemopbouw in Warmond kan globaal als volgt worden geschematiseerd:

Tabel 2.1:          Regionale bodemopbouw
Diepte t.o.v. NAP (m)    Geohydrologische            Lithostratigrafie                     Bodemsoort
                         omschrijving

-1,5 tot -20             Deklaag                     Westlandformatie                      Matig fijne tot
                                                                                           grove slibhoudende zanden,
                                                                                           veen en klei

-20 tot -60              1e watervoerend pakket      Formatie van Twente en, Kreftenheye   (matig) grof zand
                          e
-60 tot -70              1 scheidende laag           Formatie van Kedichem                 Klei met fijne en matig grove
                                                                                           slibhoudende zanden


Het ondiepe grondwater staat op circa 1,5 m-mv. Op regionale schaal is sprake van een infiltratie.
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in oostzuidoostelijk richting.


2.3            Locatie-inspectie
Op 15 juli 2013 is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een locatie-inspectie uitgevoerd. Uitpandig zijn geen
aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van ondergrondse tanks in de bodem (ontluchtingspunten, etc.).
Op de onderzoekslocatie zijn woonhuizen gelegen. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte materi-
alen op het maaiveld waargenomen.

In bijlage 11 zijn enkele foto’s van de locatie opgenomen.


2.4            Bodembeleid
Bij de Omgevingsdienst West Holland zijn geen gegevens bekend over de bodemkwaliteit op de
onderzoekslocatie. Volgens de GIS-viewer van de Omgevingsdienst West Holland valt de onderzoekslocatie
binnen het deel ‘niet gezoneerd’. Volgens de Omgevingsdienst zijn er geen plannen om de onderzoekslocatie op
te nemen in een nieuwe bodemkwaliteitskaart.


2.5            Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als Onverdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging. Hieruit volgt voor het bodemonderzoek de bijhorende (voorlopige)
onderzoeksstrategie ONV (strategie voor een onverdachte locatie) uit de vigerende NEN 5740.

De bovenstaande hypothese wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de navolgende hoofdstukken
worden de uitgevoerde werkzaamheden en de onderzoeksresultaten besproken.




Pagina 3 van 14                                                                                               13A040-B
                                                                                                         23 oktober 2013
                                                                                                               Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.        Uitgevoerd onderzoek

3.1       Onderzoeksopzet
Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het bodemonderzoek het volgende
onderzoeksprogramma uitgevoerd:

Tabel 3.1:           Onderzoeksprogramma bodemonderzoek
Deellocatie          Veldwerk                                       Analyses

                     Boring 0,5   Boring tot     Peilbuis (filter   Bovengrond              Ondergrond            Grondwater
                     m-mv         2,0 m-mv       circa 2-3 m-mv)

Fase 1

Gehele onderzoeks-   4x           1x             1x                 2x standaardpakket      1x standaardpakket    1x standaardpakket
locatie                                                             grond                   grond                 grondwater
(opp. 540 m2)                                                       5x koper + zink

Fase 2

Aanvullend           11x          1x             1x                 11x zink                1x zink               -
onderzoek vanwege                                                   5x barium
zware metalen in
bovengrond


Toelichting tabel:
m-mv:                          meter beneden maaiveld
Standaardpakket grond:        9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, PCB, minerale
                              olie, organisch stof en lutum
Standaardpakket grondwater:   9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromatische
                              koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie


Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het doen van waarnemingen
tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief en valt niet onder het BRL
SIKB 2000-certificaat. Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 of NEN 5897 heeft geen onderdeel uitge-
maakt van dit onderzoek.


3.2       Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek
CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001-
en 14001-normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000.
Ten slotte is CSO ook gecertificeerd voor de SC-540.

CSO besteedt een deel van haar veldwerk uit aan veldwerkbedrijf Sialtech B.V. Sialtech is door SGS Intron
gecertificeerd voor de ISO 9001-norm, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB
1000, 2000, 2100 en 6000.

De veldwerkzaamheden van fase 1 zijn op 12 augustus 2013 uitgevoerd door Sialtech vestiging Houten onder
het BRL SIKB 2000-certificaat (protocol 2001) door de erkende veldwerkers H.M.M. Joris en R. Hilberink.

De bemonstering van het grondwater is op 19 augustus 2013 uitgevoerd door Sialtech vestiging Houten onder
het BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerker H.C.J. Langeveld.

De veldwerkzaamheden van fase 2 zijn op 10 oktober 2013 uitgevoerd door Sialtech vestiging Houten onder het
BRL SIKB 2000-certificaat (protocol 2001) door de erkende veldwerker H.M.M. Joris.


Pagina 4 van 14                                                                                                             13A040-B
                                                                                                                       23 oktober 2013
                                                                                                                             Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO, Sialtech of daaraan gelieerde ondernemingen, is
voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL SIKB 2000.

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen beschreven
in de BRL SIKB 2000.

De verrichte meetpunten zijn ingemeten ten opzichte van een vast punt en op de tekening van bijlage 2 weerge-
geven.

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd:
• wanneer zintuiglijk bodemvreemde materialen zijn aangetroffen, zijn de boringen (indien mogelijk) doorge-
     zet tot 0,5 meter in de zintuiglijk schone grond;
• bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij bodemmateriaal uit zin-
     tuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of verontreinigingsgraad) niet met elkaar is ver-
     mengd;
• om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve geurwaarnemingen verricht. Om de
     eventuele aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kunnen
     detecteren is gebruik gemaakt van mobiele koolwaterstofdetectors (type ACTA) en/of olie-watertesten;
• het grondwater is minimaal een week na plaatsing van de peilbuis bemonsterd, waarbij voorafgaande aan de
     monstername de grondwaterstand, zuurgraad, geleidbaarheid en troebelheid is gemeten;
• de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door de IEC 17025-geaccrediteerde en AS3000-erkende laboratorium
ALcontrol Laboratories te Rotterdam.

De monsters in dit onderzoek zijn zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000.

De selectie van de bodemmonsters heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen en herkomst.
De analyses zijn uitgevoerd zoals weergegeven in tabel 3.1.




Pagina 5 van 14                                                                                        13A040-B
                                                                                                  23 oktober 2013
                                                                                                        Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De selectie van grondmonsters voor analyse en de wijze waarop de mengmonsters zijn samengesteld is weerge-
geven in de tabellen 3.2 en 3.3.

Tabel 3.2: Samenstelling (meng)monsters bodemonderzoek
Monsternr.     Traject         Deelmonsters          Zintuiglijke waarneming        Analysepakket
               (m-mv)

Fase 1

01-1           0,05 - 0,55     01 (0,05 - 0,55)      Matig puin                     Standaardpakket grond

MM1            0,00 - 0,55     03 (0,05 - 0,55)      -                              Standaardpakket grond
                               05 (0,05 - 0,50)      -
                               02 (0,05 - 0,50)      -
                               04 (0,00 - 0,50)      -
                               06 (0,00 - 0,50)      -

MM2            0,60 - 2,00     03 (0,60 - 1,20)      -                              Standaardpakket grond
                               03 (1,20 - 1,70)      -
                               03 (1,70 - 2,00)      -
                               01 (0,60 - 1,10)      -
                               01 (1,10 - 1,50)      -
                               01 (1,50 - 2,00)      -

02-1           0,05 - 0,50     02 (0,05 - 0,50)      -                              Koper + zink + lutum + org. stof

03-1           0,05 - 0,55     03 (0,05 - 0,55)      -                              Koper + zink + lutum + org. stof

04-1           0,00 - 0,50     04 (0,00 - 0,50)      -                              Koper + zink + lutum + org. stof

05-1           0,05 - 0,50     05 (0,05 - 0,50)      -                              Koper + zink + lutum + org. stof

06-1           0,00 - 0,50     06 (0,00 - 0,50)      -                              Koper + zink + lutum + org. stof

Fase 2

11-2           0,60 - 1,00     11 (0,60 - 1,00)      -                              Zink + lutum + org. stof

12-1           0,05 - 0,50     12 (0,05 - 0,50)      Matig puin                     Barium + zink + lutum + org. stof

13-1           0,05 - 0,50     13 (0,05 - 0,50)      Sporen puin                    Barium + zink + lutum + org. stof

14-1           0,00 - 0,50     14 (0,00 - 0,50)      Zwak puin                      Barium + zink + lutum + org. stof

15-1           0,05 - 0,50     15 (0,05 - 0,50)      Zwak puin                      Barium + zink + lutum + org. stof

16-1           0,05 - 0,50     16 (0,05 - 0,50)      -                              Barium + zink + lutum + org. stof

17-1           0,05 - 0,50     17 (0,05 - 0,50)      Sporen puin                    Barium + zink + lutum + org. stof

18-1           0,05 - 0,50     18 (0,05 - 0,50)      Sterk puin, matig kolengruis   Barium + zink + lutum + org. stof

19-1           0,00 - 0,50     19 (0,00 - 0,50)      Zwak puin                      Barium + zink + lutum + org. stof

20-1           0,05 - 0,50     20 (0,05 - 0,50)      -                              Barium + zink + lutum + org. stof

21-1           0,00 - 0,50     21 (0,00 - 0,50)      -                              Barium + zink + lutum + org. stof

22-1           0,05 - 0,50     22 (0,05 - 0,50)      Sporen puin                    Barium + zink + lutum + org. stof
Toelichting tabel
-          = zintuiglijk geen afwijkingen


Tabel 3.3: Analyseprogramma grondwatermonsters
Peilbuis       Filternr.             Filtertraject       Zintuiglijke                 Analysepakket
                                     (m-mv)              waarneming

01             1                     1,50 - 2,50         -                            Standaardpakket grondwater
Toelichting tabel
-          = zintuiglijk geen afwijkingen


Pagina 6 van 14                                                                                                        13A040-B
                                                                                                                  23 oktober 2013
                                                                                                                        Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.         Resultaten

4.1        Veldonderzoek
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en eventuele bijzonderheden. De profiel-
beschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in bijlage 3. De gegevens die dit heeft opgeleverd bevestigen
in grote lijnen het geologische en geohydrologische profiel van de bodem, zoals beschreven in hoofdstuk 2.

De zintuiglijke waarnemingen, die zijn gedaan tijdens uitvoering van het veldwerk en kunnen duiden op de
aanwezigheid van bodemverontreiniging, zijn per boring in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 4.1: Afwijkende zintuiglijke waarnemingen
Boring            Traject          Einddiepte         Grondsoort      Zintuiglijke waarneming
                  (m-mv)           (m-mv)

Fase 1

01                0,05 - 0,60      2,50              Zand             matig puin

03                0,00 - 0,05      2,00               -               grind op doek

Fase 2

11                0,05 - 0,60      1,00              Zand             zwak puinhoudend

12                0,05 - 0,50      1,20               Zand            matig puinhoudend

12                0,50 - 0,80      1,20              Zand             sterk puinhoudend

13                0,05 - 0,50      0,50               Zand            sporen puin

14                0,00 - 0,90      1,20              Zand             zwak puinhoudend

15                0,05 - 0,60      0,90              Zand             zwak puinhoudend

17                0,05 - 0,50      0,50               Zand            sporen puin

18                0,05 - 0,50      0,80              Zand             sterk puinhoudend, matig kolengruishoudend

19                0,00 - 0,50      0,80              Zand             zwak puinhoudend

19                0,50 - 0,80      0,80               Zand            sporen puin

22                0,05 - 0,50      0,50               Zand            sporen puin


In navolgende tabel 4.2 zijn de veldmetingen weergegeven zoals gedaan tijdens de watermonstername.

Tabel 4.2: Veldmetingen watermonstername
Peilbuis   Filterstelling       Plaatsings-     Bemonsterings-     Grondwaterstand     pH        EC (µS/cm)        Troebelheid (NTU)
           (m-mv)               datum           datum              (m-mv)

01         1,50 - 2,50          12-08-2013      19-08-2013         0,93                6,9       419               17,3


De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend voor de regio. De
grondwaterstand is aangetroffen op 0,9 m-mv.




Pagina 7 van 14                                                                                                                13A040-B
                                                                                                                          23 oktober 2013
                                                                                                                                Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.2       Laboratoriumonderzoek
De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde achter-
grond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrond-
waarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor
grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009,
zoals gewijzigd op 3 april 2012 (Staatscourant 2012, 6563).

De betekenis van deze waarden is als volgt:
• Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaarde
    voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet verontreinigde bodem. Wanneer
    een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht
    verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging;
• tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrond- of streef-
    waarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of
    matige verontreiniging genoemd;
• interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over
    een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn vastgesteld voor 25% lutum en 10% organisch stofgehalte,
zogenaamde standaardbodem. Sinds 1 juli 2013 worden de originele resultaten omgerekend naar deze
standaardbodem. In de toetsingstabellen in bijlage 4 zijn de toetswaarden opgenomen, evenals de originele resul-
taten (or) als de resultaten omgerekend naar standaardbodem (br).




Pagina 8 van 14                                                                                         13A040-B
                                                                                                   23 oktober 2013
                                                                                                         Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.2.1     Grond

De getoetste analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Een samenvatting hiervan is
opgenomen in navolgende tabel 4.3. Het analysecertificaat van de grondmonsters is opgenomen in bijlage 6.

Tabel 4.3: Analyseresultaten grond (samenvatting)
Monster- Boring         Traject       Zintuiglijke   Analyse-       Stoffen > AW        Stoffen > T    Stoffen > I    Indicatieve
nummer                  (m-mv)        waarneming     programma                                                        toetsing Bbk

Fase 1

01-1       01           0,05 - 0,55   Matig puin     Standaard-     Cd, Cu, Hg, Pb,     -              Ba             Industrie
                                                     pakket grond   Mo, Ni, Zn, PAK                    (340 mg/kg)

MM1        02, 03,      0,00 - 0,55   -              Standaard-     Cd, Hg, Pb, PAK     Zn             Cu             Niet Toepasbaar
           04, 05, 06                                pakket grond                       (210 mg/kg)    (140 mg/kg)

02-1       02           0,05 - 0,50   -              Cu + Zn        Cu                  Zn             -              -
                                                                                        (270 mg/kg)

03-1       03           0,05 - 0,55   -              Cu + Zn        Zn                  -              -              -

04-1       04           0,00 - 0,50   -              Cu + Zn        Zn                  -              -              -

05-1       05           0,05 - 0,50   -              Cu + Zn        Cu                  -              Zn             Niet Toepasbaar
                                                                                                       (340 mg/kg)

06-1       06           0,00 - 0,50   -              Cu + Zn        Cu                  Zn             -              -
                                                                                        (270 mg/kg)

MM2        01, 03       0,60 - 2,00   -              Standaard-     -                   -              -              AW2000
                                                     pakket grond                                                     (landbouw/natuur)

Fase 2

11-2       11           0,60 - 1,00   -              Zn             -                   -              -              AW2000
                                                                                                                      (landbouw/natuur)

12-1       12           0,05 - 0,50   Matig puin     Ba + Zn        -                   -              Zn             Niet Toepasbaar#
                                                                                                       (400 mg/kg)

13-1       13           0,05 - 0,50   Sporen puin    Ba + Zn        -                   Zn             -              Industrie#
                                                                                        (220 mg/kg)

14-1       14           0,00 - 0,50   Zwak puin      Ba + Zn        -                   Zn             -              Industrie#
                                                                                        (250 mg/kg)

15-1       15           0,05 - 0,50   Zwak puin      Ba + Zn        -                   -              -              Industrie#

16-1       16           0,05 - 0,50   -              Ba + Zn        Zn                  -              -              Industrie#

17-1       17           0,05 - 0,50   Sporen puin    Ba + Zn        Zn                  -              -              Industrie#

18-1       18           0,05 - 0,50   Sterk puin,    Ba + Zn        Zn                  -              -              Industrie#
                                      matig kolen-
                                      gruis

19-1       19           0,00 - 0,50   Zwak puin      Ba + Zn        -                   Zn             -              Industrie#
                                                                                        (230 mg/kg)

20-1       20           0,05 - 0,50   -              Ba + Zn        -                   -              Zn             Niet Toepasbaar#
                                                                                                       (520 mg/kg)

21-1       21           0,00 - 0,50   -              Ba + Zn        Zn                  -              -              Industrie#

22-1       22           0,05 - 0,50   Sporen puin    Ba + Zn        Zn                  -              -              Industrie#


Toelichting tabel
#
  :       de resultaten van de indicatieve toetsing is bepaald op basis van de gehalten van mengmonster MM1, aangevuld met het specifie-
          ke gehalte aan barium en zink voor de boringen 12 t/m 22


Pagina 9 van 14                                                                                                                13A040-B
                                                                                                                          23 oktober 2013
                                                                                                                                Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.2.2. Grondwater

De getoetste analyseresultaten van het grondwatermonster zijn opgenomen in bijlage 5. Een samenvatting hier-
van is opgenomen in navolgende tabel 4.4. Het analysecertificaat van het grondwatermonster is opgenomen in
bijlage 7.

Tabel 4.4: Analyseresultaten grondwater (samenvatting).
Peilbuis           Filtertraject (m-mv)   Stoffen > S      Stoffen > T                  Stoffen > I

01                 1,50 - 2,50            -                -                            -




Pagina 10 van 14                                                                                           13A040-B
                                                                                                      23 oktober 2013
                                                                                                            Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5.        Evaluatie onderzoeksresultaten

5.1       Veldonderzoek
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn (plaatselijk) matige bijmengingen met puin in de bodem waargenomen. Ter
plaatse van boring 03 is op 0,05 m-mv een doek aangetroffen, waarop grind is aangebracht.

Tijdens het veldwerk is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in en op de bodem. Tijdens
de werkzaamheden is geen asbest waargenomen.


5.2       Grond
Algemeen (fase 1)
In de matig puinhoudende bovengrond ter plaatse van boring 01 is een sterke verontreiniging met barium en zijn
licht verhoogde gehalten aan overige zware metalen (cadmium, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) en
PAK aangetoond.
In het mengmonster van de zintuiglijk schone bovengrond (mengmonster MM1) zijn een sterke verontreiniging
met koper, een matige verontreiniging met zink en licht verhoogde gehalten aan cadmium, kwik, lood en PAK
aangetoond. Bij de uitsplitsing van mengmonster MM1 is naar voren gekomen dat in de bovengrond ter plaatse
van boring 05 een sterke verontreiniging met zink aanwezig is en in de bovengrond ter plaatse van de boringen
02 en 06 matige verontreinigingen met zink. De sterke verontreiniging met koper, gemeten in mengmonster
MM1, is niet teruggevonden in de individuele grondmonsters. Omdat de sterke verontreiniging met koper niet
reproduceerbaar is en deze in de overige analyses ook niet is aangetroffen, wordt koper niet meegenomen in het
aanvullend onderzoek (fase 2).
In de zintuiglijk schone ondergrond (mengmonster MM2) zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.

Het is onbekend wat de bron is van de verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de bovengrond. Een
relatie met bijmengingen met puin in de bodem is niet waarschijnlijk.

De resultaten van de grondanalyses zijn (indicatief) getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).
De puinhoudende bovengrond (grondmonster 01-1) valt binnen de klasse Industrie, de zintuiglijk schone boven-
grond (mengmonster MM1) binnen de klasse Niet Toepasbaar en de zintuiglijk schone ondergrond (mengmon-
ster MM2) binnen de klasse AW2000 (landbouw/natuur).

Uitkarteren verontreinigingen barium en zink (fase 2)
De sterke verontreiniging met barium in de matig puinhoudende bovengrond ter plaatse van boring 01 is in de
bovengrond ter plaatse van de boringen 12 t/m 22 niet aangetroffen. De omvang van de sterke verontreiniging
met barium in de grond wordt geschat op 7 m3 (opp. 14,0 m2 ; diepte gemiddeld 0,5 m).

Ter plaatse van de boringen 12 en 20 zijn in de bovengrond sterke verontreinigingen met zink aangetoond en ter
plaatse van de boringen 13, 14 en 19 matige verontreinigingen met zink.

Geconcludeerd kan worden dat in de bovengrond op de onderzoekslocatie lichte tot sterke verontreinigingen
zink aanwezig zijn. Een duidelijk verband met de bodemvreemde bijmengingen (puin) in de bodem is niet aan-
wezig.
Het volume matig tot sterk met zink verontreinigde grond wordt geschat op 100 m3 (opp. 200 m2 ; diepte gemid-
deld 0,5 m), waarvan circa 20 m3 sterk verontreinigd is met zink (twee spots van circa 12,5 m3 en 7,5 m3).
Op de tekening in bijlage 2a zijn de getoetste gehalten aan zink (achtergrond-, tussen- en interventiewaarden) in
de bovengrond weergegeven.




Pagina 11 van 14                                                                                         13A040-B
                                                                                                    23 oktober 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5.3       Grondwater
In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. Voor naftaleen is de detectielimiet hoger
gelegen dan de streefwaarde. Omdat de waarde van naftaleen beneden de detectielimiet is gelegen, kan
aangenomen worden dat in het grondwater geen verhoogde concentratie naftaleen aanwezig is.


5.4       Gevalsdefinitie
In de Wet bodembescherming (artikel 1) is een geval van bodemverontreiniging gedefinieerd als een “geval van
verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege
die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met
elkaar samenhangen”.

Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ indien:
     • het volume grond waarin de gemiddelde concentratie de interventiewaarde overschrijdt groter is dan 25
          m3 of
     • het volume grond waarin in het zich daarin bevindende grondwater de interventiewaarde wordt over-
          schreden groter is dan 100 m3.

Op de locatie is in minder dan 25 m3 grond het gemiddelde gehalte hoger dan de interventiewaarde. Hiermee is
geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.




Pagina 12 van 14                                                                                        13A040-B
                                                                                                   23 oktober 2013
                                                                                                         Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6.        Conclusies en aanbevelingen

6.1       Conclusies
In opdracht van Woningstichting Warmunda heeft CSO een verkennend en aanvullend bodemonderzoek
uitgevoerd ter plaatse van de Kaagstraat 4-10 te Warmond.

De aanleiding voor dit bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en de eisen voortvloeiend uit de om-
gevingsvergunning (aanvraag bouwvergunning).

Op basis van de resultaten van het voorafgaand aan het bodemonderzoek uitgevoerde vooronderzoek is een
hypothese opgesteld met betrekking tot de verontreinigingssituatie, namelijk onverdacht voor
bodemverontreiniging.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven:
• Tijdens het veldonderzoek zijn in de bodem plaatselijk matige bijmengingen met puin aangetroffen.
• Tijdens het veldonderzoek zijn op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte
    materialen aangetroffen.
• In de bovengrond zijn in het algemeen lichte tot sterke verontreinigingen met zink en licht verhoogde gehal-
    ten aan overige zware metalen (cadmium, koper, kwik, lood, molybdeen en/of nikkel) en/of PAK aanwezig.
• Het volume matig tot sterk met zink verontreinigde grond wordt geschat op 100 m3 (opp. 200 m2 ; diepte
    gemiddeld 0,5 m), waarvan circa 20 m3 sterk verontreinigd is met zink (twee spots van circa 12,5 m3 en
    7,5 m3).
• Ter plaatse van boring 01 is in de bovengrond een sterke verontreiniging met barium aanwezig. De sterke
    verontreiniging met barium is van beperkte omvang (circa 7 m3).
• In de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aanwezig.
• In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.

De hypothese dat de onderzoekslocatie onverdacht is voor bodemverontreiniging dient te worden verworpen. Dit
vanwege de licht tot sterk verhoogde gehalten in de bovengrond.

Op de onderzoekslocatie is geen geval van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembe-
scherming aanwezig. De sterke verontreinigingen met barium en zink zijn in horizontale en verticale richting
voldoende in kaart gebracht. Onder de huizen is geen onderzoek verricht. Het is niet de verwachting dat de
verontreinigingen onder de huizen aanwezig zijn.

Bij het huidige en beoogde gebruik (wonen met tuin) zijn geen onaanvaardbare risico’s aanwezig. Opgemerkt
dient te worden dat de verontreinigingen in de grond wel beperkingen met zich mee brengen. Een deel van de
grond op de locatie is sterk verontreinigd en daarom niet geschikt voor hergebruik buiten de locatie.




Pagina 13 van 14                                                                                        13A040-B
                                                                                                   23 oktober 2013
                                                                                                         Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>6.2       Aanbevelingen
Bij de ontwikkeling van het terrein dient rekening te worden gehouden met mogelijke aanvullende eisen, zoals:
     • Het treffen van veiligheidsmaatregelen voor werken in (sterk) verontreinigde grond.
     • Het opstellen van een plan van aanpak en het werken onder milieukundige begeleiding (voor werken in
         sterk verontreinigde grond).
     • Het afvoeren van sterk verontreinigde grond naar een erkend verwerker.

Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van (licht) verontreinigde grond, welke
kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen om bij grondverzet (licht) verontreinigde grond zo-
veel mogelijk op de locatie zelf te laten. Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen naar bijlage 9. Voor
verdere informatie over de mogelijkheden hiervan kunt u zich tot CSO wenden.




Pagina 14 van 14                                                                                         13A040-B
                                                                                                    23 oktober 2013
                                                                                                          Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Situatietekening onderzoekslocatie (2);
           verontreinigingssituatie zink in grond (2a)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Boorprofielen en veldverslag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie

                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                 Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus
                                                                               volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Pagina 1 / 3



Boring:        01                                                      Boring:             02
Datum:         12-8-2013                                               Datum:              12-8-2013


                             0      tegel                                                                        0     tegel
           0                 -5                                                 0                                -5
                                    Tegel
                                                                                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                      1             Zand, matig fijn, matig siltig,                                1                   matig steenhoudend, bruingrijs,
                                    matig puinhoudend, matig                                                     -50
                                                                                                                       Edelmanboor
          50                 -60    steenhoudend, zwak                          50
                                    grindhoudend, geen olie-water
                                    reactie, donkerbruin,
                      2             Edelmanboor
         100
                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                    geen olie-water reactie, grijs,
                      3             Edelmanboor
                             -150
         150
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                      4             geen olie-water reactie,
                                    donkergrijs, Edelmanboor
         200

                      5

                             -250
         250




Boring:        03                                                      Boring:             04
Datum:         12-8-2013                                               Datum:              12-8-2013


                             0      grind                                                                        0     tuin
           0                 -5                                                 0
                                    Edelmanboor, grind op doek                                                         Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                   1                   zwak humeus, geen olie-water
                      1             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                       reactie, grijsbruin, Edelmanboor
                                    zwak grindig, zwak                                                           -50
          50                        grindhoudend, geen olie-water               50
                             -60
                                    reactie, grijsbruin, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, sterk siltig,
                      2             geen olie-water reactie,
         100
                                    Edelmanboor
                             -130

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                      3
         150                        geen olie-water reactie,
                                    Edelmanboor

                      4
                             -200
         200




Boring:        05                                                      Boring:             06
Datum:         12-8-2013                                               Datum:              12-8-2013


                             0      tegel                                                                        0     tuin
           0                 -5                                                 0
                                    Tegel                                                                              Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                   1                   zwak humeus, geen olie-water
                      1             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                       reactie, bruingrijs, Edelmanboor
                             -50
                                    matig grindhoudend, bruingrijs,                                              -50
          50                        Edelmanboor                                 50




Projectcode:          13A040-B                                                       getekend volgens NEN 5104



Projectnaam:          Kaagstraat 4-10 Warmond

Opdrachtgever: Woningstichting Warmunda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Pagina 2 / 3



Boring:        11                                                     Boring:              12
Datum:         10-10-2013                                             Datum:               10-10-2013


                             0      tegel                                                                        0      tegel
           0                 -5                                                  0                               -5
                                    Tegel                                                                               Tegel
                      1             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                 1                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    zwak humeus, zwak                                                            -50
                                                                                                                        zwak humeus, zwak grindig,
          50                 -60    puinhoudend, grijsbruin,                    50                                      matig puinhoudend, grijsbruin,
                                    Edelmanboor                                                    2                    Edelmanboor
                                                                                                                 -80
                      2             Zand, matig fijn, matig siltig,                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                             -100   zwak humeus, donker bruingrijs,                                                     zwak humeus, sterk
         100                                                                   100                 3
                                    Edelmanboor                                                                         puinhoudend, neutraalbruin,
                                                                                                                 -120   Edelmanboor
                                                                                                                        Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                        neutraalgrijs, Edelmanboor




Boring:        13                                                     Boring:              14
Datum:         10-10-2013                                             Datum:               10-10-2013


                             0      grind                                                                        0      tuin
           0                 -5                                                  0
                                    Edelmanboor, grind op doek                                                          Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                   1                    matig humeus, zwak
                      1             Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                        puinhoudend, bruingrijs,
                                    zwak humeus, matig
          50
                             -50
                                                                                50                                      Edelmanboor
                                    steenhoudend, zwak
                                    grindhoudend, sporen puin,
                                                                                                   2
                                    donker bruingrijs, Edelmanboor
                                                                                                                 -90

                                                                               100                                      Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                   3
                                                                                                                 -120   zwak roesthoudend, grijs,
                                                                                                                        Edelmanboor




Boring:        15                                                     Boring:              16
Datum:         10-10-2013                                             Datum:               10-10-2013


                             0      tegel                                                                        0      tegel
           0                 -5                                                  0                               -5
                                    Tegel                                                                               Tegel
                      1             Zand, matig fijn, zwak siltig,                                 1                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                    zwak humeus, zwak                                                            -50
                                                                                                                        zwak humeus, grijsbruin,
          50                 -60    puinhoudend, grijsbruin,                    50                                      Edelmanboor
                                    Edelmanboor
                      2
                             -90    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                    neutraalgrijs, Edelmanboor




Projectcode:          13A040-B                                                       getekend volgens NEN 5104



Projectnaam:          Kaagstraat 4-10 Warmond

Opdrachtgever: Woningstichting Warmunda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Pagina 3 / 3



Boring:       17                                                    Boring:             18
Datum:        10-10-2013                                            Datum:              10-10-2013


                            0     tegel                                                                       0     tegel
         0                  -5                                               0                                -5
                                                                                                                    Tegel
                                  Zand, matig fijn, matig siltig,
                     1            zwak humeus, sporen puin,                                     1                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                            -50
                                  bruingrijs, Edelmanboor                                                     -50
                                                                                                                    zwak humeus, sterk
         50                                                                  50                                     puinhoudend, matig
                                                                                                2                   kolengruishoudend, donkergrijs,
                                                                                                              -80   Edelmanboor
                                                                                                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                    neutraalgrijs, Edelmanboor




Boring:       19                                                    Boring:             20
Datum:        10-10-2013                                            Datum:              10-10-2013


                            0     tuin                                                                        0     tegel
         0                                                                   0                                -5
                                  Zand, matig fijn, matig siltig,                                                   Tegel
                     1            zwak humeus, zwak
                                                                                                1                   Zand, matig fijn, matig siltig,
                                  puinhoudend, grijsbruin,
                                                                                                                    matig humeus, grijsbruin,
         50
                            -50   Edelmanboor                                50
                                                                                                              -50
                                                                                                                    Edelmanboor
                     2            Zand, matig fijn, zwak siltig,
                            -80   sporen puin, grijs, Edelmanboor




Boring:       21                                                    Boring:             22
Datum:        10-10-2013                                            Datum:              10-10-2013


                            0     tuin                                                                        0     tegel
         0                                                                   0                                -5
                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,                                                    Tegel
                     1            zwak humeus, grijsbruin,
                                                                                                1                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                  Edelmanboor
                            -50                                                                               -50
                                                                                                                    zwak humeus, sporen puin,
         50                                                                  50                                     grijsbruin, Edelmanboor




Projectcode:         13A040-B                                                     getekend volgens NEN 5104



Projectnaam:         Kaagstraat 4-10 Warmond

Opdrachtgever: Woningstichting Warmunda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Toetsingstabellen grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Projectnaam                     Kaagstraat Warmond
Projectcode                     13A040-B

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                     1                                2                               3
Monstercode                   MM1                              01-1                            MM2
          bt)
Bodemtype                     1                                2                               3
                                 or             br                 or            br               or              br

droge stof(gew.-%)            89.6         --         --       84.7         --         --      80.4         --          --
gewicht artefacten(g)          <1          --         --        <1          --         --       <1          --          --
aard van de artefacten(g)     Geen                    --       Geen                    --      Geen                     --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)        2.9         --         --       3.8          --         --       0.5         --          --
lutum (bodem)(% vd DS)         1.7         --         --       1.4          --         --       1.4         --          --

METALEN
       +
barium                        200        775                   340        1320        ***      <20         54.2
cadmium                       0.49       0.81          *       0.62       0.986         *      <0.2        0.241
kobalt                        4.0        14.1                  7.8        27.4          *      <1.5        3.69
koper                         140        281         ***        53        103           *      5.2         10.8
kwik                          0.15       0.214         *       0.14       0.198         *      <0.05       0.0503
lood                           97        150           *        69        105           *       18         28.3
molybdeen                     0.6        0.6                   2.8        2.8           *      <0.5        0.35
nikkel                        9.7        28.3                   17        49.6          *      4.2         12.2
zink                          210        487          **       140        318           *       24         56.9

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)             5.3 5.3     *     1.7                            1.7           *      0.09        0.09

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
                                                                                                                        a
factor)(µg/kgds)     4.9                 16.9                  4.9        12.9                  4.9        24.5

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40         <20        48.3                  <20        36.8                 <20         70


Monstercode en monstertraject
1
        11920908-001 MM1 02 (5-50) 03 (5-55) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50)
2
        11920908-002 01-1 01 (5-55)
3
        11920908-003 MM2 01 (60-110) 01 (110-150) 01 (150-200) 03 (60-120) 03 (120-170) 03 (170-200)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*   het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
    interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
    interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
-   niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
    gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
    wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
    verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
    gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
    RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
    De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
    en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
    Origineel resultaat
br
    Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      1: lutum 1.7% humus 2.9%
      2: lutum 1.4% humus 3.8%
      3: lutum 1.4% humus 0.5%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnaam                        Kaagstraat 4-10 Warmond (grond2)
Projectcode                        13A040-B

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                    1                               2                               3
Monstercode                  02-1                            03-1                            04-1
          bt)
Bodemtype                    4                               5                               6
                                    or          br                  or          br                  or          br


droge stof(gew.-%)           89.0          --        --      88.3         --         --      92.0         --         --
gewicht artefacten(g)         <1           --        --       <1          --         --       <1          --         --
aard van de artefacten(g)    Geen                    --      Geen                    --      Geen                    --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)      2.5           --        --      1.7          --         --      3.7          --         --
lutum (bodem)(% vd DS)       2.2           --        --      2.7          --         --      3.5          --         --

METALEN
koper                         24         48.5         *       11         22.2                 16         29.8
zink                         270         626         **       91         209         *       100         212         *


Monstercode en monstertraject
1
        11927877-001 02-1 02-1 02 (5-50)
2
        11927877-002 03-1 03-1 03 (5-55)
3
        11927877-003 04-1 04-1 04 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      4: lutum 2.2% humus 2.5%
      5: lutum 2.7% humus 1.7%
      6: lutum 3.5% humus 3.7%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond (grond2)
Projectcode                     13A040-B

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                     1                               2
Monstercode                   05-1                            06-1
          bt)
Bodemtype                     7                               8
                                     or          br                  or          br


droge stof(gew.-%)            87.7         --          --     83.9         --         --
gewicht artefacten(g)          <1          --          --      <1          --         --
aard van de artefacten(g)     Geen                     --     Geen                    --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)       2.5          --          --     8.0          --         --
lutum (bodem)(% vd DS)        2.1          --          --     2.7          --         --

METALEN
koper                          33         66.9          *      46         77.3         *
zink                          340         793         ***     270         539         **


Monstercode en monstertraject
1
        11927877-004 05-1 05-1 05 (5-50)
2
        11927877-005 06-1 06-1 06 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      7: lutum 2.1% humus 2.5%
      8: lutum 2.7% humus 8%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven

                   1)
Toetsingswaarden                     AW    1/2(AW+I)          I    RBK eis


METALEN
barium

                                                       920         20
cadmium                        0.60        6.8          13        0.20
kobalt                          15         102         190        3.0
koper                           40         115         190        5.0
kwik                           0.15         18          36        0.050
lood                            50         290         530         10
molybdeen                      1.5          96         190        1.5
nikkel                          35          68         100        4.0
zink                           140         430         720         20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       1.5 21  40                          0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
factor)(µg/kgds)       20                  510         1000       4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40          190         2595        5000       35




1)
     AW          achtergrondwaarde
     1/2(AW+I)   gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).

     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
     bodemsamenstelling.
     De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
     bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11920908                               Datum toetsing:     9-9-2013       Versie: ALcontrol20130701

Project:                 Kaagstraat Warmond
Monster:                 MM1 02 (5-50) 03 (5-55) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:            2,9 % @
- lutumgehalte                          1,7 % @                                                                                                                    Grond                                                                                                Waterbodem
                                                                                                                                                                                                                                              Toepassen onder water, of                                                        Interventiewaarde /
                                                                                                                  Ontvangend                                  Toepassen op land                          Toepassen onder water                                                                Toepassen op land
                                                                                                                                                                                                                                                    ontvangend                                                                  Tussenwaarde 4)
parameter                                    eenheid             gemeten            gecorr.                      RBK, tabel 1                                      RBK, tabel 1                              RBK, tabel 2                           RBK, tabel 2                                  RBK, tabel 1
                                                                  gehalte           gehalte
                                                                                                             > 2AW of     > wonen Vgl. tabel                        > 2AW of      Vgl. tabel                  > 2AW of    Vgl. tabel 1                > 2AW of       Vgl. tabel                    > 2AW of Vgl. tabel
                                                                                    naar st.     Klasse                                               Klasse                                     Klasse                                     Klasse                                      Klasse                               Grond        Waterbodem
                                                                                    bodem                    >wonen?       + AW?     1 6)                           >wonen?             1 6)                  >wonen?          6)                     >wonen?              1 6)                    >wonen?     1 6)


Metalen
Barium [Ba]              &)                 mg/kg ds                   200           387,500                                                                                                                                                                                                                                   <T              >T
Cadmium [Cd]                                mg/kg ds                   0,49            0,810      wonen                                                 wonen                                       A                                          A                                       wonen                                   <T              <T
Kobalt [Co]                                 mg/kg ds                      4           14,063       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                     AW              AW
Koper [Cu]                                  mg/kg ds                   140           280,936    >industrie       X            X                       >industrie        X                          >B             X                           >B            X                        >industrie       X                         >I              >I
Kwik [Hg]                                   mg/kg ds                   0,15            0,214      wonen                                                 wonen                                       A                                          A                                       wonen                                   <T              <T
Lood [Pb]                                   mg/kg ds                     97          150,182      wonen          X                                      wonen           X                           B             X                            B            X                          wonen          X                        <T              <T
Molybdeen [Mo]                              mg/kg ds                    0,6            0,600       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                     AW              AW
Nikkel [Ni]              $)                 mg/kg ds                    9,7           28,292       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                     AW              AW
Zink [Zn]                                   mg/kg ds                   210           487,158     industrie       X            X                        industrie        X                           A             X                            A            X                         industrie       X                        >T              <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen                             mg/kg ds                       <0,01            0,0241
Fenanthreen                           mg/kg ds                        0,58            2,0000
Anthraceen                            mg/kg ds                        0,15            0,5172
Fluorantheen                          mg/kg ds                         1,3            4,4828
Chryseen                              mg/kg ds                        0,66            2,2759
Benzo(a)anthraceen                    mg/kg ds                        0,67            2,3103
Benzo(a)pyreen                        mg/kg ds                        0,66            2,2759
Benzo(k)fluorantheen                  mg/kg ds                        0,38            1,3103
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen              mg/kg ds                        0,47            1,6207
Benzo(g,h,i)peryleen                  mg/kg ds                        0,41            1,4138
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds                         5,3             5,300      wonen          X                                     wonen            X                            A            X                            A            X                           wonen         X                         <T              <T

PCB
PCB 28                                      mg/kg ds                <0,001            0,0024                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 52                                      mg/kg ds                <0,001            0,0024                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 101                                     mg/kg ds                <0,001            0,0024                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 118                                     mg/kg ds                <0,001            0,0024                                                                                                       AW                                         AW
PCB 138                                     mg/kg ds                <0,001            0,0024                                                                                                       AW                                         AW
PCB 153                                     mg/kg ds                <0,001            0,0024                                                                                                       AW                                         AW
PCB 180                                     mg/kg ds                <0,001            0,0024                                                                                                       AW                                         AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) $)                mg/kg ds                0,0049            0,0169       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)                      mg/kg ds                   <20            48,276       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW


                                            Conclusie voor het hele monster:
                                                                                                  Aantal                                   Overschrijdingen                                    Klasse oordeel            Oordeel
                                                                                                 getoetst                 > 2x AW of > klasse       > wonen         Toegestaan   Toegestaan    voor betreffende          Interventie- en
                                                                                                    2)         > AW      > Wonen $) wonen            + AW             AW 1)       wonen 1)     situatie 3)               Tussenwaarde

                                            Grond, ontvangend 5)                                    11           6            4            2             2              2            2             NIET                  >Int.waarde
                                            Grond, toepassing op landbodem                          11           6            4            2            NVT             2           NVT            NIET                  >Int.waarde
                                            Grond, toepassing onder water                           18           6            4            2            NVT             3           NVT            NIET                  >Int.waarde
                                            Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water           18           6            4            2            NVT             3           NVT            NIET                  >Int.waarde
                                            Waterbodem, toepassing op landbodem                     11           6            4            2            NVT             2           NVT            NIET                  >Int.waarde

                                            1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.                4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
                                            2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde                                                                            5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
                                            3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.                                                                                                       6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
                                            * Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
                                            # verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
                                            @ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
                                            $) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
                                               (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
                                            &) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11920908                             Datum toetsing:      9-9-2013      Versie: ALcontrol20130701

Project:                 Kaagstraat Warmond
Monster:                 01-1 01 (5-55)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:            3,8 % @
- lutumgehalte                        1,4 % @                                                                                                                    Grond                                                                                                 Waterbodem
                                                                                                                                                                                                                                             Toepassen onder water, of                                                       Interventiewaarde /
                                                                                                                Ontvangend                                   Toepassen op land                         Toepassen onder water                                                                   Toepassen op land
                                                                                                                                                                                                                                                   ontvangend                                                                 Tussenwaarde 4)
parameter                                  eenheid             gemeten            gecorr.                       RBK, tabel 1                                     RBK, tabel 1                              RBK, tabel 2                            RBK, tabel 2                                     RBK, tabel 1
                                                                gehalte           gehalte
                                                                                                           > 2AW of     > wonen Vgl. tabel                        > 2AW of      Vgl. tabel                  > 2AW of     Vgl. tabel 1                > 2AW of       Vgl. tabel                       > 2AW of Vgl. tabel
                                                                                  naar st.     Klasse                                                Klasse                                    Klasse                                      Klasse                                       Klasse                             Grond        Waterbodem
                                                                                  bodem                    >wonen?       + AW?     1 6)                           >wonen?             1 6)                  >wonen?           6)                     >wonen?              1 6)                       >wonen?     1 6)


Metalen
Barium [Ba]              &)               mg/kg ds                   340           658,750                                                                                                                                                                                                                                    >T              >I
Cadmium [Cd]                              mg/kg ds                   0,62            0,986      wonen                                                 wonen                                        A                                          A                                          wonen                                <T              <T
Kobalt [Co]                               mg/kg ds                    7,8           27,422      wonen                                                 wonen                                        B                                          B                                          wonen                                <T              <T
Koper [Cu]                                mg/kg ds                     53          103,247     industrie       X            X                        industrie        X                            B            X                             B            X                            industrie       X                     <T              <T
Kwik [Hg]                                 mg/kg ds                   0,14            0,198      wonen                                                 wonen                                        A                                          A                                          wonen                                <T              <T
Lood [Pb]                                 mg/kg ds                     69          105,108      wonen          X                                      wonen           X                            A            X                             A            X                             wonen          X                     <T              <T
Molybdeen [Mo]                            mg/kg ds                    2,8            2,800      wonen                                                 wonen                                        A                                          A                                          wonen                                <T              <T
Nikkel [Ni]              $)               mg/kg ds                     17           49,583     industrie       X                                     industrie        X                            A            X                             A            X                            industrie       X                     <T              <T
Zink [Zn]                                 mg/kg ds                   140           317,666     industrie       X                                     industrie        X                            A            X                             A            X                            industrie       X                     <T              <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen                             mg/kg ds                      <0,01           0,0184
Fenanthreen                           mg/kg ds                       0,19           0,5000
Anthraceen                            mg/kg ds                       0,05           0,1316
Fluorantheen                          mg/kg ds                       0,45           1,1842
Chryseen                              mg/kg ds                       0,22           0,5789
Benzo(a)anthraceen                    mg/kg ds                       0,23           0,6053
Benzo(a)pyreen                        mg/kg ds                        0,2           0,5263
Benzo(k)fluorantheen                  mg/kg ds                       0,13           0,3421
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen              mg/kg ds                       0,13           0,3421
Benzo(g,h,i)peryleen                  mg/kg ds                       0,11           0,2895
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds                        1,7            1,700      wonen                                                wonen                                         A                                          A                                         wonen                                 <T              <T

PCB
PCB 28                                    mg/kg ds                <0,001            0,0018                                                                                                       AW                            *             AW                          *
PCB 52                                    mg/kg ds                <0,001            0,0018                                                                                                       AW                                          AW
PCB 101                                   mg/kg ds                <0,001            0,0018                                                                                                       AW                            *             AW                          *
PCB 118                                   mg/kg ds                <0,001            0,0018                                                                                                       AW                                          AW
PCB 138                                   mg/kg ds                <0,001            0,0018                                                                                                       AW                                          AW
PCB 153                                   mg/kg ds                <0,001            0,0018                                                                                                       AW                                          AW
PCB 180                                   mg/kg ds                <0,001            0,0018                                                                                                       AW                                          AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) $)              mg/kg ds                0,0049            0,0129        AW                                                   AW                                        AW                                          AW                                           AW                                 AW              AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)                    mg/kg ds                   <20            36,842        AW                                                   AW                                        AW                                          AW                                           AW                                 AW              AW


                                          Conclusie voor het hele monster:
                                                                                                Aantal                                   Overschrijdingen                                    Klasse oordeel             Oordeel
                                                                                               getoetst                 > 2x AW of > klasse       > wonen         Toegestaan   Toegestaan    voor betreffende           Interventie- en
                                                                                                  2)         > AW      > Wonen $) wonen            + AW             AW 1)       wonen 1)     situatie 3)                Tussenwaarde

                                          Grond, ontvangend 5)                                    11           9             4           3              1             2            2           industrie                >tussenwaarde
                                          Grond, toepassing op landbodem                          11           9             4           3             NVT            2           NVT          industrie                >tussenwaarde
                                          Grond, toepassing onder water                           18           9             4           2             NVT            3           NVT             B                     >tussenwaarde
                                          Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water           18           9             4           3             NVT            3           NVT             B                     >Int.waarde
                                          Waterbodem, toepassing op landbodem                     11           9             4           3             NVT            2           NVT          industrie                >Int.waarde

                                          1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.                4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
                                          2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde                                                                            5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
                                          3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.                                                                                                       6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
                                          * Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
                                          # verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
                                          @ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
                                          $) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
                                             (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
                                          &) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11920908                               Datum toetsing:     9-9-2013       Versie: ALcontrol20130701

Project:                 Kaagstraat Warmond
Monster:                 MM2 01 (60-110) 01 (110-150) 01 (150-200) 03 (60-120) 03 (120-170) 03 (170-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:            0,5 % @
- lutumgehalte                          1,4 % @                                                                                                                Grond                                                                                                    Waterbodem
                                                                                                                                                                                                                                              Toepassen onder water, of                                                        Interventiewaarde /
                                                                                                                  Ontvangend                                  Toepassen op land                       Toepassen onder water                                                                   Toepassen op land
                                                                                                                                                                                                                                                    ontvangend                                                                  Tussenwaarde 4)
parameter                                    eenheid             gemeten            gecorr.                      RBK, tabel 1                                    RBK, tabel 1                               RBK, tabel 2                            RBK, tabel 2                                 RBK, tabel 1
                                                                  gehalte           gehalte
                                                                                                            > 2AW of      > wonen Vgl. tabel                      > 2AW of      Vgl. tabel                  > 2AW of      Vgl. tabel 1                > 2AW of       Vgl. tabel                   > 2AW of Vgl. tabel
                                                                                    naar st.     Klasse                                               Klasse                                    Klasse                                      Klasse                                      Klasse                               Grond        Waterbodem
                                                                                    bodem                   >wonen?        + AW?     1 6)                         >wonen?             1 6)                  >wonen?            6)                     >wonen?              1 6)                   >wonen?     1 6)


Metalen
Barium [Ba]              &)                 mg/kg ds                  <20             27,125                                                                                                                                                                                                                                   <T              <T
Cadmium [Cd]                                mg/kg ds                  <0,2             0,241       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Kobalt [Co]                                 mg/kg ds                  <1,5             3,691       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Koper [Cu]                                  mg/kg ds                   5,2            10,759       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Kwik [Hg]                                   mg/kg ds                 <0,05             0,050       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Lood [Pb]                                   mg/kg ds                    18            28,333       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Molybdeen [Mo]                              mg/kg ds                  <0,5             0,350       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Nikkel [Ni]              $)                 mg/kg ds                   4,2            12,250       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW
Zink [Zn]                                   mg/kg ds                    24            56,949       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen                             mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Fenanthreen                           mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Anthraceen                            mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Fluorantheen                          mg/kg ds                        0,02            0,1000
Chryseen                              mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Benzo(a)anthraceen                    mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Benzo(a)pyreen                        mg/kg ds                        0,01            0,0500
Benzo(k)fluorantheen                  mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen              mg/kg ds                        0,01            0,0500
Benzo(g,h,i)peryleen                  mg/kg ds                       <0,01            0,0350
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds                        0,09             0,090       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW

PCB
PCB 28                                      mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 52                                      mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 101                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 118                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                                         AW
PCB 138                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                                         AW
PCB 153                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                                         AW
PCB 180                                     mg/kg ds                <0,001            0,0035                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB (7) (som, 0.7 factor) $)                mg/kg ds                0,0049            0,0245       AW                                      *             AW                          *             AW                           *             AW                          *              AW                         *          AW              AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)                      mg/kg ds                   <20            70,000       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                         AW                                    AW              AW


                                            Conclusie voor het hele monster:
                                                                                                  Aantal                                   Overschrijdingen                                   Klasse oordeel             Oordeel
                                                                                                 getoetst                 > 2x AW of > klasse       > wonen      Toegestaan    Toegestaan     voor betreffende           Interventie- en
                                                                                                    2)         > AW      > Wonen $) wonen            + AW           AW 1)       wonen 1)      situatie 3)                Tussenwaarde

                                            Grond, ontvangend 5)                                    11           0            0            0             0             2            2              AW                    <tussenwaarde
                                            Grond, toepassing op landbodem                          11           0            0            0            NVT            2           NVT             AW                    <tussenwaarde
                                            Grond, toepassing onder water                           18           0            0            0            NVT            3           NVT             AW                    <tussenwaarde
                                            Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water           18           0            0            0            NVT            3           NVT             AW                    <tussenwaarde
                                            Waterbodem, toepassing op landbodem                     11           0            0            0            NVT            2           NVT             AW                    <tussenwaarde

                                            1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.                4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
                                            2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde                                                                            5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
                                            3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.                                                                                                       6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
                                            * Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
                                            # verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
                                            @ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
                                            $) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
                                               (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
                                            &) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Projectnaam                      Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)
Projectcode                      13A040-B

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                     1                                2                                3
Monstercode                   11-2                             12-1                             13-1
          bt)
Bodemtype                     1                                2                                3
                                     or         br                    or         br                    or          br


droge stof(gew.-%)            78.2         --         --       90.8         --         --       88.4          --         --
gewicht artefacten(g)          <1          --         --        <1          --         --        <1           --         --
aard van de artefacten(g)     Geen                    --       Geen                    --       Geen                     --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)       1.6          --         --        3.8         --         --        1.9          --         --
lutum (bodem)(% vd DS)        2.7          --         --        <1          --         --        3.7          --         --

METALEN
       +
barium                          -                              220         852                   87         278
zink                           24         55                   400         908        ***       220         480         **




Monstercode en monstertraject
1
        11939716-001 11-2 11-2 11 (60-100)
2
        11939716-002 12-1 12-1 12 (5-50)
3
        11939716-003 13-1 13-1 13 (5-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
      en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      1: lutum 2.7% humus 1.6%
      2: lutum 1% humus 3.8%
      3: lutum 3.7% humus 1.9%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Projectnaam                      Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)
Projectcode                      13A040-B

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                     1                                2                                3
Monstercode                   14-1                             15-1                             16-1
          bt)
Bodemtype                     4                                5                                6
                                     or         br                    or         br                    or          br


droge stof(gew.-%)            83.9         --         --       83.2         --         --       83.8          --         --
gewicht artefacten(g)          <1          --         --        <1          --         --        <1           --         --
aard van de artefacten(g)     Geen                    --       Geen                    --       Geen                     --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)       2.9          --         --        2.7         --         --        1.7          --         --
lutum (bodem)(% vd DS)        1.4          --         --        2.7         --         --        2.1          --         --

METALEN
       +
barium                        130         504                   32         114                   39         149
zink                          250         580         **        59         133                   86         203          *




Monstercode en monstertraject
1
        11939716-004 14-1 14-1 14 (0-50)
2
        11939716-005 15-1 15-1 15 (5-50)
3
        11939716-006 16-1 16-1 16 (5-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
      en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      4: lutum 1.4% humus 2.9%
      5: lutum 2.7% humus 2.7%
      6: lutum 2.1% humus 1.7%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Projectnaam                      Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)
Projectcode                      13A040-B

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                     1                                2                                3
Monstercode                   17-1                             18-1                             19-1
          bt)
Bodemtype                     7                                8                                9
                                     or         br                    or         br                    or          br


droge stof(gew.-%)            85.7         --         --       85.9         --         --       82.7          --         --
gewicht artefacten(g)          <1          --         --        <1          --         --        <1           --         --
aard van de artefacten(g)     Geen                    --       Geen                    --       Geen                     --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)       2.5          --         --        1.5         --         --        2.8          --         --
lutum (bodem)(% vd DS)        2.9          --         --        4.6         --         --        3.3          --         --

METALEN
       +
barium                        120         418                  200         585                  120         400
zink                          190         426          *       120         251          *       230         502         **




Monstercode en monstertraject
1
        11939716-007 17-1 17-1 17 (5-50)
2
        11939716-008 18-1 18-1 18 (5-50)
3
        11939716-009 19-1 19-1 19 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
      en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      7: lutum 2.9% humus 2.5%
      8: lutum 4.6% humus 1.5%
      9: lutum 3.3% humus 2.8%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Projectnaam                      Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)
Projectcode                      13A040-B

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

                                     1                                2                                 3
Monstercode                   20-1                             21-1                              22-1
          bt)
Bodemtype                     10                               11                                12
                                     or         br                    or          br                    or         br


droge stof(gew.-%)            80.9         --         --       87.1         --          --       86.1         --         --
gewicht artefacten(g)          <1          --         --        <1          --          --        <1          --         --
aard van de artefacten(g)     Geen                    --       Geen                     --       Geen                    --
organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)       2.8          --         --        2.2         --          --       2.0          --         --
lutum (bodem)(% vd DS)        4.0          --         --        3.9         --          --       1.2          --         --

METALEN
       +
barium                        130         403                   28         87.7                   92         356
zink                          520         1100       ***        73         157          *        120         285         *




Monstercode en monstertraject
1
        11939716-010 20-1 20-1 20 (5-50)
2
        11939716-011 21-1 21-1 21 (0-50)
3
        11939716-012 22-1 22-1 22 (5-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

*     het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
      interventiewaarde
**    het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
      interventiewaarde
***   het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--    geen toetsingswaarde voor opgesteld
-     niet geanalyseerd
#     verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
      gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
      wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
      verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
      gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
      RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
      De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
      en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
      Origineel resultaat
br
      Omgerekend resultaat
bt)
      De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
      Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
      geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
      10: lutum 4% humus 2.8%
      11: lutum 3.9% humus 2.2%
      12: lutum 1.2% humus 2%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven

                   1)
Toetsingswaarden                     AW    1/2(AW+I)         I     RBK eis


METALEN
zink                           140         430         720        20
barium

                                                       920        20




1)
     AW          achtergrondwaarde
     1/2(AW+I)   gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).

     De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
     bodemsamenstelling.
     De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
     bodem type 10% humus en 25% lutum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Toetsingstabel grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

                                    1
Peilbuis                       01


METALEN
barium                         <15
cadmium                        <0.20
kobalt                          <2
koper                          3.7
kwik                           <0.05
lood                           3.0
molybdeen                       <2
nikkel                          <3
zink                           <10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                        <0.2
tolueen                        <0.2
ethylbenzeen                   <0.2
o-xyleen                       <0.1          --
p- en m-xyleen                 <0.2          --
                                                 a
xylenen (0.7 factor)           0.21
styreen                        <0.2
                                                 b
naftaleen                      <0.05         *

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           <0.2
1,2-dichloorethaan           <0.2
                                   a
1,1-dichlooretheen           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       <0.1 --
trans-1,2-dichlooretheen     <0.1 --
som (cis,trans) 1,2-
                                   a
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14
                                   a
dichloormethaan              <0.2
1,1-dichloorpropaan          <0.2
1,2-dichloorpropaan          <0.2
1,3-dichloorpropaan          <0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)                      0.42
                                   a
tetrachlooretheen            <0.1
                                   a
tetrachloormethaan           <0.1
                                   a
1,1,1-trichloorethaan        <0.1
                                   a
1,1,2-trichloorethaan        <0.1
trichlooretheen              <0.2
chloroform                   <0.2
                                   a
vinylchloride                <0.2
tribroommethaan              <0.2

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12              <25           --
fractie C12 - C22              <25           --
fractie C22 - C30              <25           --
fractie C30 - C40              <25           --
totaal olie C10 - C40          <50

Monstercode en monstertraject
1
        11922147-001 01-1-1 01 (150-250)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675. De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt
geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
    interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
    gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan
    de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden
    kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
    gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
    rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

                   1)
Toetsingswaarden                      S     1/2(S+I)          I        RBK


METALEN
barium                          50         338         625         20
cadmium                        0.40        3.2         6.0        0.20
kobalt                          20          60         100        2.0
koper                           15          45          75        2.0
kwik                           0.050       0.18        0.30       0.050
lood                            15          45          75        2.0
molybdeen                      5.0         152         300        2.0
nikkel                          15          45          75        3.0
zink                            65         432         800         10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                        0.20         15          30        0.20
tolueen                        7.0         504         1000       0.20
ethylbenzeen                   4.0          77         150        0.20
xylenen (0.7 factor)           0.20         35          70        0.21
styreen                        6.0         153         300        0.20
naftaleen                      0.01         35          70        0.020

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           7.0  454                  900        0.20
1,2-dichloorethaan           7.0  204                  400        0.20
1,1-dichlooretheen           0.01 5.0                   10        0.10
dichloormethaan              0.01 500                  1000       0.20
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01  10                  20         0.14
1,1-dichloorpropaan          0.80  40                  80         0.20
1,2-dichloorpropaan          0.80  40                  80         0.20
1,3-dichloorpropaan          0.80  40                  80         0.20
som dichloorpropanen (0.7
factor)                      0.80  40                   80        0.42
tetrachlooretheen            0.01  20                   40        0.10
tetrachloormethaan           0.01 5.0                   10        0.10
1,1,1-trichloorethaan        0.01 150                  300        0.10
1,1,2-trichloorethaan        0.01  65                  130        0.10
trichlooretheen               24  262                  500        0.20
chloroform                   6.0  203                  400        0.20
vinylchloride                0.01 2.5                  5.0        0.20
tribroommethaan

                                                       630        0.20

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40           50         325         600        50




1)
     S           streefwaarde
     1/2(S+I)    gemiddelde van streef- en interventiewaarde
     I           interventiewaarde
     RBK         Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
                 2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Analysecertificaat grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


 C.S.O. Bunnik
 van Wegberg
 Postbus 2
                                                                                                                                                              Blad 1 van 7
 3980 CA BUNNIK




Uw projectnaam                                       : Kaagstraat Warmond
Uw projectnummer                                     : 13A040-B
ALcontrol rapportnummer                              : 11920908, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                            : XJNIBRYS

Rotterdam, 21-08-2013


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 13A040-
B. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 2 van 7
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat Warmond                                                                                                      Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                  11920908           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013

Nummer         Monstersoort                    Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   MM1 02 (5-50) 03 (5-55) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50)
002           Grond (AS3000)                   01-1 01 (5-55)
003           Grond (AS3000)                   MM2 01 (60-110) 01 (110-150) 01 (150-200) 03 (60-120) 03 (120-170) 03 (170-200)


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002                            003



droge stof                            gew.-%          S                      89.6                          84.7                           80.4
gewicht artefacten                    g               S                       <1                            <1                             <1
aard van de artefacten                g               S                     geen                          geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                        2.9                           3.8                           0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                          S                        1.7                           1.4                           1.4


METALEN
barium                                mg/kgds         S                      200                           340                           <20
cadmium                               mg/kgds         S                      0.49                          0.62                          <0.2
kobalt                                mg/kgds         S                       4.0                           7.8                          <1.5
koper                                 mg/kgds         S                      140                             53                           5.2
kwik                                  mg/kgds         S                      0.15                          0.14                         <0.05
lood                                  mg/kgds         S                        97                            69                            18
molybdeen                             mg/kgds         S                       0.6                           2.8                          <0.5
nikkel                                mg/kgds         S                       9.7                            17                           4.2
zink                                  mg/kgds         S                      210                           140                             24


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                           <0.01                         <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.58                                                            0.19                         <0.01
antraceen                mg/kgds S         0.15                                                            0.05                         <0.01
fluoranteen              mg/kgds S          1.3                                                            0.45                          0.02
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.67                                                            0.23                         <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.66                                                            0.22                         <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.38                                                            0.13                         <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.66                                                            0.20                          0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.41                                                            0.11                         <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.47                                                            0.13                          0.01
                                                                                     1)                            1)                            1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S          5.3                                                             1.7                          0.09
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 52                   µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 101                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 118                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 138                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 153                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
PCB 180                  µg/kgds                      S                        <1                            <1                            <1
                                                                                     1)                            1)                            1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                      S                        4.9                           4.9                           4.9




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 3 van 7
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat Warmond                                                                                                      Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                  11920908           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013

Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   MM1 02 (5-50) 03 (5-55) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50)
002           Grond (AS3000)                   01-1 01 (5-55)
003           Grond (AS3000)                   MM2 01 (60-110) 01 (110-150) 01 (150-200) 03 (60-120) 03 (120-170) 03 (170-200)


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002                            003



MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                     mg/kgds                                  <5                            <5                            <5
fractie C12 - C22                     mg/kgds                                  <5                            <5                            <5
fractie C22 - C30                     mg/kgds                                   8                            <5                            <5
fractie C30 - C40                     mg/kgds                                   7                            <5                            <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds         S                       <20                           <20                           <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                         Blad 4 van 7
van Wegberg                                                          Analyserapport

Projectnaam                   Kaagstraat Warmond                                                                                                      Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                 13A040-B                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                11920908           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000




                                                                                                                                                                     Paraaf :

            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 5 van 7
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat Warmond                                                                                                      Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                  11920908           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013



Analyse                                        Monstersoort                                                Relatie tot norm


droge stof                                     Grond (AS3000)                                              Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                             Grond (AS3000)                                              Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                         Grond (AS3000)                                              Idem
organische stof (gloeiverlies)                 Grond (AS3000)                                              Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)                                  Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-4
barium                                         Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
cadmium                                        Grond (AS3000)                                              Idem
kobalt                                         Grond (AS3000)                                              Idem
koper                                          Grond (AS3000)                                              Idem
kwik                                           Grond (AS3000)                                              Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
                                                                                                           meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                           Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
molybdeen                                      Grond (AS3000)                                              Idem
nikkel                                         Grond (AS3000)                                              Idem
zink                                           Grond (AS3000)                                              Idem
naftaleen                                      Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-6
fenantreen                                     Grond (AS3000)                                              Idem
antraceen                                      Grond (AS3000)                                              Idem
fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(a)antraceen                              Grond (AS3000)                                              Idem
chryseen                                       Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(k)fluoranteen                            Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(a)pyreen                                 Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(ghi)peryleen                             Grond (AS3000)                                              Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                         Grond (AS3000)                                              Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                  Grond (AS3000)                                              Idem
factor)
PCB 28                                         Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-8
PCB 52                                         Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 101                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 118                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 138                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 153                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 180                                        Grond (AS3000)                                              Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                       Grond (AS3000)                                              Idem
totaal olie C10 - C40                          Grond (AS3000)                                              Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
                                               Grond (AS3000)                                              Conform CMA 3/R.1


Monster       Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

001           Y4299543                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
001           Y4299544                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
001           Y4299548                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
001           Y4301340                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
001           Y4301342                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002           Y4301339                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003           Y4301337                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201




                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 6 van 7
van Wegberg                                                         Analyserapport

Projectnaam                  Kaagstraat Warmond                                                                                                      Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                13A040-B                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer               11920908           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013



Monster    Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

003        Y4301341                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301343                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301345                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301346                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003        Y4301350                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                         Blad 7 van 7
van Wegberg                                                          Analyserapport

Projectnaam                   Kaagstraat Warmond                                                                                                      Orderdatum      15-08-2013
Projectnummer                 13A040-B                                                                                                                Startdatum      15-08-2013
Rapportnummer                11920908           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 21-08-2013


Monsternummer:                                                 001
Monster beschrijvingen                                         MM102 (5-50) 03 (5-55) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                     Paraaf :

            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


 C.S.O. Bunnik
 van Rijnsoever
 Postbus 2
                                                                                                                                                              Blad 1 van 4
 3980 CA BUNNIK




Uw projectnaam                                       : Kaagstraat 4-10 Warmond (grond2)
Uw projectnummer                                     : 13A040-B
ALcontrol rapportnummer                              : 11927877, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                            : QZB1CH52

Rotterdam, 17-09-2013


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 13A040-
B. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 2 van 4
van Rijnsoever                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond (grond2)                                                                                        Orderdatum      09-09-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      09-09-2013
Rapportnummer                  11927877           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 17-09-2013

Nummer         Monstersoort                    Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   02-1 02-1 02 (5-50)
002           Grond (AS3000)                   03-1 03-1 03 (5-55)
003           Grond (AS3000)                   04-1 04-1 04 (0-50)
004           Grond (AS3000)                   05-1 05-1 05 (5-50)
005           Grond (AS3000)                   06-1 06-1 06 (0-50)


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002                            003                             004   005



droge stof                            gew.-%          S                      89.0                          88.3                           92.0                          87.7        83.9
gewicht artefacten                    g               S                       <1                            <1                             <1                            <1          <1
aard van de artefacten                g               S                     geen                          geen                           geen                          geen        geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                        2.5                           1.7                           3.7                           2.5        8.0


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                          S                        2.2                           2.7                           3.5                           2.1        2.7


METALEN
koper                                 mg/kgds         S                        24                             11                           16                            33          46
zink                                  mg/kgds         S                       270                             91                          100                           340         270




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 3 van 4
van Rijnsoever                                                      Analyserapport

Projectnaam                  Kaagstraat 4-10 Warmond (grond2)                                                                                        Orderdatum      09-09-2013
Projectnummer                13A040-B                                                                                                                Startdatum      09-09-2013
Rapportnummer               11927877           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 17-09-2013



Monster beschrijvingen



001                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



002                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



003                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
                             *        Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
                                      organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
                                      vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
                                      parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



005                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 4 van 4
van Rijnsoever                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond (grond2)                                                                                        Orderdatum      09-09-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      09-09-2013
Rapportnummer                  11927877           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 17-09-2013



Analyse                                        Monstersoort                                                Relatie tot norm


droge stof                                     Grond (AS3000)                                              Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                             Grond (AS3000)                                              Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                         Grond (AS3000)                                              Idem
organische stof (gloeiverlies)                 Grond (AS3000)                                              Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)                                  Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-4
koper                                          Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
zink                                           Grond (AS3000)                                              Idem


Monster       Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

001           Y4299544                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
002           Y4301342                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
003           Y4301340                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
004           Y4299548                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201
005           Y4299543                   12-08-2013                       12-08-2013                       ALC201




                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


 C.S.O. Bunnik
 van Rijnsoever
 Postbus 2
                                                                                                                                                              Blad 1 van 8
 3980 CA BUNNIK




Uw projectnaam                                       : Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)
Uw projectnummer                                     : 13A040-B
ALcontrol rapportnummer                              : 11939716, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                            : PGYFYFE7

Rotterdam, 20-10-2013


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 13A040-
B. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 2 van 8
van Rijnsoever                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)                                                                                        Orderdatum      10-10-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      11-10-2013
Rapportnummer                  11939716           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 20-10-2013

Nummer         Monstersoort                    Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   11-2 11-2 11 (60-100)
002           Grond (AS3000)                   12-1 12-1 12 (5-50)
003           Grond (AS3000)                   13-1 13-1 13 (5-50)
004           Grond (AS3000)                   14-1 14-1 14 (0-50)
005           Grond (AS3000)                   15-1 15-1 15 (5-50)


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002                            003                             004   005



droge stof                            gew.-%          S                      78.2                          90.8                           88.4                          83.9        83.2
gewicht artefacten                    g               S                       <1                            <1                             <1                            <1          <1
aard van de artefacten                g               S                     geen                          geen                           geen                          geen        geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                        1.6                           3.8                           1.9                           2.9        2.7


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                          S                        2.7                            <1                           3.7                           1.4        2.7


METALEN
barium                                mg/kgds         S                                                     220                            87                           130          32
zink                                  mg/kgds         S                         24                          400                           220                           250          59




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 3 van 8
van Rijnsoever                                                      Analyserapport

Projectnaam                  Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)                                                                                        Orderdatum      10-10-2013
Projectnummer                13A040-B                                                                                                                Startdatum      11-10-2013
Rapportnummer               11939716           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 20-10-2013



Monster beschrijvingen



001                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 4 van 8
van Rijnsoever                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)                                                                                        Orderdatum      10-10-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      11-10-2013
Rapportnummer                  11939716           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 20-10-2013

Nummer         Monstersoort                    Monsterspecificatie


006           Grond (AS3000)                   16-1 16-1 16 (5-50)
007           Grond (AS3000)                   17-1 17-1 17 (5-50)
008           Grond (AS3000)                   18-1 18-1 18 (5-50)
009           Grond (AS3000)                   19-1 19-1 19 (0-50)
010           Grond (AS3000)                   20-1 20-1 20 (5-50)


Analyse                               Eenheid         Q                         006                           007                            008                             009   010



droge stof                            gew.-%          S                      83.8                          85.7                           85.9                          82.7        80.9
gewicht artefacten                    g               S                       <1                            <1                             <1                            <1          <1
aard van de artefacten                g               S                     geen                          geen                           geen                          geen        geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                        1.7                           2.5                           1.5                           2.8        2.8


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                          S                        2.1                           2.9                           4.6                           3.3        4.0


METALEN
barium                                mg/kgds         S                         39                          120                           200                           120         130
zink                                  mg/kgds         S                         86                          190                           120                           230         520




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 5 van 8
van Rijnsoever                                                      Analyserapport

Projectnaam                  Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)                                                                                        Orderdatum      10-10-2013
Projectnummer                13A040-B                                                                                                                Startdatum      11-10-2013
Rapportnummer               11939716           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 20-10-2013



Monster beschrijvingen



006                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 6 van 8
van Rijnsoever                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)                                                                                        Orderdatum      10-10-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      11-10-2013
Rapportnummer                  11939716           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 20-10-2013

Nummer         Monstersoort                    Monsterspecificatie


011           Grond (AS3000)                   21-1 21-1 21 (0-50)
012           Grond (AS3000)                   22-1 22-1 22 (5-50)


Analyse                               Eenheid         Q                         011                           012



droge stof                            gew.-%          S                      87.1                          86.1
gewicht artefacten                    g               S                       <1                            <1
aard van de artefacten                g               S                     geen                          geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                        2.2                           2.0


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                          S                        3.9                           1.2


METALEN
barium                                mg/kgds         S                         28                           92
zink                                  mg/kgds         S                         73                          120




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 7 van 8
van Rijnsoever                                                      Analyserapport

Projectnaam                  Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)                                                                                        Orderdatum      10-10-2013
Projectnummer                13A040-B                                                                                                                Startdatum      11-10-2013
Rapportnummer               11939716           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 20-10-2013



Monster beschrijvingen



011                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 8 van 8
van Rijnsoever                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond (grond3)                                                                                        Orderdatum      10-10-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      11-10-2013
Rapportnummer                  11939716           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 20-10-2013



Analyse                                        Monstersoort                                                Relatie tot norm


droge stof                                     Grond (AS3000)                                              Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                             Grond (AS3000)                                              Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                         Grond (AS3000)                                              Idem
organische stof (gloeiverlies)                 Grond (AS3000)                                              Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)                                  Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-4
zink                                           Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
barium                                         Grond (AS3000)                                              Idem


Monster       Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

001           Y4298816                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
002           Y4298811                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
003           Y4298812                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
004           Y4298820                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
005           Y4298754                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
006           Y4298818                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
007           Y4298694                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
008           Y4298809                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
009           Y4298807                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
010           Y4298810                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
011           Y4298805                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201
012           Y4298792                   14-10-2013                       10-10-2013                       ALC201




                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: Analysecertificaat grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


 C.S.O. Bunnik
 van Wegberg
 Postbus 2
                                                                                                                                                              Blad 1 van 5
 3980 CA BUNNIK




Uw projectnaam                                       : Kaagstraat 4-10 Warmond
Uw projectnummer                                     : 13A040-B
ALcontrol rapportnummer                              : 11922147, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                            : 898LZPK6

Rotterdam, 26-08-2013


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 13A040-
B. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                          Blad 2 van 5
van Wegberg                                                           Analyserapport

Projectnaam                    Kaagstraat 4-10 Warmond                                                                                                 Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                  13A040-B                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer                 11922147           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013

Nummer        Monstersoort                    Monsterspecificatie


001          Grondwater                       01-1-1 01 (150-250)
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid         Q                         001



METALEN
barium                               µg/l            S                     <15
cadmium                              µg/l            S                    <0.20
kobalt                               µg/l            S                       <2
koper                                µg/l            S                      3.7
kwik                                 µg/l            S                    <0.05
lood                                 µg/l            S                      3.0
molybdeen                            µg/l            S                       <2
nikkel                               µg/l            S                       <3
zink                                 µg/l            S                     <10


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l            S                     <0.2
tolueen                              µg/l            S                     <0.2
ethylbenzeen                         µg/l            S                     <0.2
o-xyleen                             µg/l            S                     <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l            S                     <0.2
xylenen (0.7 factor)                 µg/l            S                     0.21
styreen                              µg/l            S                     <0.2
naftaleen                            µg/l            S                    <0.05


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                         <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                         <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                         <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                         <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                         <0.1
som (cis,trans) 1,2-         µg/l                                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                         <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                         <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                         <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                         <0.2
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                         0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                         <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                         <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                         <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                         <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                         <0.2
chloroform                   µg/l S                                         <0.2
vinylchloride                µg/l S                                         <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                         <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                    µg/l                                    <25


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                      Paraaf :

             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                           Blad 3 van 5
van Wegberg                                                            Analyserapport

Projectnaam                     Kaagstraat 4-10 Warmond                                                                                                 Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                   13A040-B                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer                  11922147           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013

Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grondwater                       01-1-1 01 (150-250)
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid         Q                         001

fractie C12 - C22                     µg/l                                    <25
fractie C22 - C30                     µg/l                                    <25
fractie C30 - C40                     µg/l                                    <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l            S                       <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                        Blad 4 van 5
van Wegberg                                                         Analyserapport

Projectnaam                  Kaagstraat 4-10 Warmond                                                                                                 Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                13A040-B                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer               11922147           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013



Monster beschrijvingen



001                          *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                      voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>C.S.O. Bunnik                                                                                                                                          Blad 5 van 5
van Wegberg                                                           Analyserapport

Projectnaam                    Kaagstraat 4-10 Warmond                                                                                                 Orderdatum      21-08-2013
Projectnummer                  13A040-B                                                                                                                Startdatum      21-08-2013
Rapportnummer                 11922147           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 26-08-2013



Analyse                                       Monstersoort                                                Relatie tot norm


barium                                        Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
                                                                                                          11885)
cadmium                                       Grondwater (AS3000)                                         Idem
kobalt                                        Grondwater (AS3000)                                         Idem
koper                                         Grondwater (AS3000)                                         Idem
kwik                                          Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                          Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
                                                                                                          11885)
molybdeen                                     Grondwater (AS3000)                                         Idem
nikkel                                        Grondwater (AS3000)                                         Idem
zink                                          Grondwater (AS3000)                                         Idem
benzeen                                       Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3130-1
tolueen                                       Grondwater (AS3000)                                         Idem
ethylbenzeen                                  Grondwater (AS3000)                                         Idem
o-xyleen                                      Grondwater (AS3000)                                         Idem
p- en m-xyleen                                Grondwater (AS3000)                                         Idem
xylenen (0.7 factor)                          Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3130-1
styreen                                       Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3130-1
naftaleen                                     Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1-dichloorethaan                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,2-dichloorethaan                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
cis-1,2-dichlooretheen                        Grondwater (AS3000)                                         Idem
trans-1,2-dichlooretheen                      Grondwater (AS3000)                                         Idem
som (cis,trans) 1,2-                          Grondwater (AS3000)                                         Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                               Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1-dichloorpropaan                           Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,2-dichloorpropaan                           Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,3-dichloorpropaan                           Grondwater (AS3000)                                         Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)             Grondwater (AS3000)                                         Idem
tetrachlooretheen                             Grondwater (AS3000)                                         Idem
tetrachloormethaan                            Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1,1-trichloorethaan                         Grondwater (AS3000)                                         Idem
1,1,2-trichloorethaan                         Grondwater (AS3000)                                         Idem
trichlooretheen                               Grondwater (AS3000)                                         Idem
chloroform                                    Grondwater (AS3000)                                         Idem
vinylchloride                                 Grondwater (AS3000)                                         Idem
tribroommethaan                               Grondwater (AS3000)                                         Idem
totaal olie C10 - C40                         Grondwater (AS3000)                                         Conform AS3110-5


Monster      Barcode                    Aanlevering                      Monstername                      Verpakking

001          B1279081                   19-08-2013                       19-08-2013                       ALC204
001          G8496082                   19-08-2013                       19-08-2013                       ALC236
001          G8496100                   19-08-2013                       19-08-2013                       ALC236




                                                                                                                                                                      Paraaf :

             ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Bijlage 8: Wettelijk toetsingskader

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een
lijst met richtwaarden vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwa-
ter. In de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 (Staatscourant 2012, 6563), zijn voor
grond interventiewaarden en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor
grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwali-
teit (Staatscourant 2007, 247).

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te weten:

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die stof zoals
die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast door lokale veront-
reinigingsbronnen;

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze referentiewaarde
wordt gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het
ecosysteem;

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige ver-
mindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde en de inter-
ventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd:
     • Niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde;
     • Licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de achter-
         grondwaarde of streefwaarde;
     • Matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan de tus-
         senwaarde;
     • Sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde.



De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus- en lutum-
gehalte.

Achtergrondinformatie berekeningen
De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van het humus
(organische stof) en lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 µm) gehalte, vanwege de adsorptieve eigen-
schappen van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. Voor
organische stoffen (zoals minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen - PAK) is alleen het orga-
nische stofgehalte van belang.

Berekeningen interventiewaarden grond:
Voor organische parameters:      I(b) = I(s) * % organische stof
                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Voor anorganische parameters:       I(b) = I(s) * A + (B% lutum) + C% organische stof
                                                      A + (B25) + (C10)

waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde
         I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof)

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules interven-
tiewaarde -I(b) en I(s)- vervangen door streefwaarde -AW(b) en AW(s)-.

Indien sprake is van een achtergrondwaarde voor een individuele stof die onder de bepalingsgrens ligt, is sprake
van een overschrijding van de achtergrondwaarde indien de bepalingsgrens wordt overschreden. Dit komt bij-
voorbeeld geregeld voor bij de parameter minerale olie (GC).

De A, B en C-waarden zijn stofafhankelijke constanten en zijn weergegeven in onderstaande tabel:


Stofnaam                                            A                    B                    C

Barium                                              30                   5                    0

Cadmium                                             0,4                  0,007                0,021

Kobalt                                              2                    0,28                 0

Koper                                               15                   0,6                  0,6

Kwik                                                0,2                  0,0034               0,0017

Lood                                                50                   1                    1

Molybdeen

Nikkel                                              10                   1                    0

Zink                                                50                   3                    1,5


PAK
Voor de interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie toegepast voor bodems met een organisch stof-
gehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%. Voor bodems met een organisch stof-
gehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg ds en voor bodems met een organisch stofgehalte
vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg ds.

Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik worden gemaakt van de volgende bodemcorrectie-
formule:

                                    I(b) = 40 * % organische stof
                                                     10
waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Asbest
De interventiewaarde voor asbestis in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpen-
tijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). Dit is gelijk aan de herge-
bruikswaarde volgens de Regeling bodemkwaliteit.

Ernst en spoed
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 bodemvolume in het
geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 bodemvolume in het geval van grondwater-
verontreiniging, de gemiddelde concentratie de interventiewaarde overschrijdt.

Bij asbestverontreinigingen is het volumecriterium niet van belang, volgens de Circulaire bodemsanering; indien
de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg gewogen wordt overschreden in de bodem, is sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging.

De spoedeisendheid van de sanering is onder andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontrei-
niging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien geen sprake is van
actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen geen spoed.

Zorgplicht
Voor bodemverontreinigingen welke zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel (artikel 13 Wet
bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem/haar kunnen worden gevergd om aantasting van de bodem te voorkomen, danwel de bodem te saneren
en de gevolgen van verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak
bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of de spoedeisendheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Bijlage 9: Grondverzet, sloop en asbest

Grondverzet
Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan worden toegepast dan wel
kan worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
• schone grond (vrij toepasbaar);
• licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie worden toegepast als
   bodem of worden toegepast in een werk);
• sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale voorwaarden worden her-
   schikt binnen het terrein);
• niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf).

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de kwaliteit van de
grond. Voor toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het bevoegd gezag een partijkeuring worden
vereist. Of dit nodig is kan per gemeente en per gebied verschillen. Indien gewenst kan CSO Adviesbureau aan-
vullend advies gegeven over hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zonodig een partijkeuring uitvoe-
ren.

Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook een saneringsplan
noodzakelijk. CSO Adviesbureau kan desgewenst aanvullend aan dit onderzoek een saneringsplan voor u opstel-
len en afstemmen met het bevoegde gezag.

Sloop en Asbest
Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie verplicht. Tijdens een
dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan
bij sloop vrijkomen in de vorm van schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving.
Tijdens de inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht.

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke inventarisatie kan CSO
Adviesbureau voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor
u begeleiden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bijlage 10:               Afkorting en begrippen

Algemeen

M-mv: meter beneden het maaiveld

Bodem: Drie-dimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst beslaat en eigen-
schappen heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg van interacties tussen klimaat, levende
organismen (met inbegrip van menselijke activiteit), moedermateriaal en reliëf.

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of meer stoffen boven de
streefwaarde (WBB) of lokale achtergrondwaarde liggen.

Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie
alsmede het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie en de directe omgeving.

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming
met als doel het vaststellen van de aard en concentraties van de verontreinigende stoffen en de omvang van de
bodemverontreiniging om, in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te
bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te
stellen.

Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te verwijderen, te isoleren
of te beheersen.

Geohydrologie

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) van het grondwater.

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water is afgezet.

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag.

Eerste watervoerende pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag.

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak.

Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming.

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Bodemkunde

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat algemeen in de omge-
ving van de locatie wordt aangetroffen.
Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die bepalend zijn voor
de risico's, die een verontreiniging kan opleveren.

Lutumgehalte: Gehalte aan klei in de bodem.

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem.

Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet meer de oorspron-
kelijke gelaagdheid vertoont.

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, die mogelijk dui-
den op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen.

Laboratoriumonderzoek

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van verschillende locaties bestemd
voor chemische analyse.

Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het laboratorium en waarmee
de aard en de concentratie van de te onderzoeken stoffen kunnen worden bepaald.

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode.

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium aard en gehalte aan
vooraf onbekende stoffen te bepalen.

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder.

EC: Elektrisch geleidingsvermogen

Parameters

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de chemische familie van de
aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was
en oliën. Ook worden aromaten toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehal-
te. Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen relatief snel met het
grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar. Benzeen is kankerverwekkend en wordt als
zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn minder giftig.

PCB’s: PCB’s zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB’s zijn doorgaans wit kristallijne stof-
fen met een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water. De stoffen lossen goed op in olie. De stoffen
zijn biologisch slecht afbreekbaar en hopen op in vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verbo-
den. Door de slechte brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en
koelvloeistoffen in transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB’s in het verleden gebruikt in verven en lakken.
De stoffen zijn carcinogeen en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De giftigheid verschilt per verbinding.

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische verbindingen waarin één of
meer chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>verfafbijtmiddel, als chemisch reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor
verf, lak of lijm. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat deze
stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen. Halogeenkoolwaterstoffen zijn
biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch
effect. Bij langdurige blootstelling kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een lengte van 10 (C-10) tot
40 (C-40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. Onder minerale olie worden verstaan: brand-
stoffen (diesel, benzine, huisbrandolie, stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpen-
tine, thinner) en teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat voor olie
het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar en vrij mobiel in de
bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk
goed biologisch afbreekbaar. Minerale olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig,
maar kan wel stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken.

PAK's: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn naftaleen en ben-
zo(a)pyreen. PAK's zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen,
bijvoorbeeld bij de productie van cokes of steenkoolgas. PAK's worden toegepast bij de productie van rubber,
verf, kunststoffen, lakken, minerale oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen
PAK als roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge achtergrondgehalten in
de bodem aangetroffen. PAK's zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch
afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks met grondwater verspreid. Sommige PAK's, waaronder ben-
zo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor.

Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m3. Voorbeelden
zijn barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Zware metalen komen in Nederland
van nature in de bodem voor in gehalten van 0,1 tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze
worden gebruikt in de metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en
pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan benzine toegevoegd. In
verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware
metalen zijn niet vluchtig en slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond
en worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreek-
baar. De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte
lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in
het menselijk lichaam en zijn pas giftig bij relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de
combinatie van diverse stoffen. Bariumzouten kunnen giftig zijn. Dit hangt echter samen met de oplosbaarheid
van dit zout.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Bijlage 11:                              Foto’s van de locatie


   foto-hoogte 5,3 cm                                    foto-hoogte 5,3 cm




Foto 1:                                              Foto 2:




                                                                                 foto-hoogte 5,3 cm
  foto-hoogte 5,3 cm




Foto 3:

                                                               Foto 4:
                    foto-hoogte 5,3 cm




  Foto 5:                                                                Projectnummer 13A040-B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>