<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      renvooi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - gebruiksfunctie van het bouwwerk betreft woonfunctie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministeriele
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - van de hieronder genoemde NEN- publikaties wordt de laatst gepubliceerde versie bedoeld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - op dit project is het Bouwbesluit van toepassing als ware het letterlijk op dit blad opgenomen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Peil = 0 = ....+NAP (n.t.b.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      legenda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      schoon metselwerk, dik 100mm                       naam      ruimtebenaming t.b.v. communicatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         130m²     ruimte omschrijving, oppervlakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0dB           geluidwering tussen ruimten, conform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      kalkzandsteen, dik 120/175/250mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   bouwbesluit, afdeling 3.4 'Geluidwering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hsb element                                                  tussen ruimten, nieuwbouw

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      lichte scheidingswand, dik 70mm                    hwa       hemelwaterafvoer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            r         niet-ioniserende rookmelder,                       kk        koelkast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      conform NEN2555 (op lichtnet)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         kt        kooktoestel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      afvoerpunt mechanische ventilatie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      toevoerpunt mechanische ventilatie                           30min. brandwerend
    c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              60min. brandwerend

                                berging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               berging                                         veiligheid
        3070                      5.0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5.0 m²                                         - algemene sterkte van de bouwconstructie conform NEN-EN-1990; constructie principe volgens constructeur
                                                                                                                                                                                                       berging              berging                                                                                                                                             berging              berging                                                                                                                                             berging              berging                                                                                                                                                                                                                 - hoofddraagconstructie woningen 60 minuten brandwerendheid op bezwijken (vloer VG>0<7m¹)
                                                                                                                                                                                                         5.3 m²              5.3 m²                                                                                                                                               5.3 m²              5.3 m²                                                                                                                                               5.3 m²              5.3 m²                                                                                                                                                                                                                 - draagconstructie rookvrije vluchtroute 30 minuten brandwerendheid op bezwijken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - vloerafscheiding conform principe detaillering
                         hwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    hwa                                   - trap conform bouwbesluit, afdeling 2.5 'Trap'
               280

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - elektrotechnische installaties, conform voorschriften NEN1010 (laatste druk)
                                              hwa                                                                                   hwa                                                 hwa                                                          hwa                                                     hwa                                                 hwa                                                          hwa                                                     hwa                                                 hwa                                                          hwa                                                     hwa                                                                          hwa                                                       - verlichtingssterkte van alle verblijfsruimten, verkeersruimten >10 lux
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - weerstandklasse voor inbraakwerendheid min. klasse 2, conform NEN5087/5096
                      455



    B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gezondheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - het te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten.
                                                                                                                         52/54dB         52/54dB                                                                           52/54dB                                                                52/54dB         52/54dB                                                                           52/54dB                                                                52/54dB         52/54dB                                                                           52/54dB                                                                52/54dB         52/54dB                                                                                                                           - een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        geluidwering met een minimum van 20 dB.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - het lucht-geluidniveauverschil volgens NEN 5077 voor de geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten is niet kleiner
                                                          slaapkamer                                                                                                                    slaapkamer                                 slaapkamer                                                                                                                    slaapkamer                                 slaapkamer                                                                                                                    slaapkamer                                 slaapkamer                                                                                                                    slaapkamer                                                                           dan 32 dB (conform bouwbesluit, afdeling 3.4, artikel 3.17a).
                                                               11.2 m²                                                                                                                    11.2 m²                                       11.2 m²                                                                                                                    11.2 m²                                       11.2 m²                                                                                                                    11.2 m²                                       11.2 m²                                                                                                                    11.2 m²                                                                          - wering van vocht (buiten) conform principe detaillering
                                                                                 r                                                                                                  r                                                                      r                                                                                                 r                                                                      r                                                                                                 r                                                                      r                                                                                                 r                                                                                      - wering van vocht (binnen), wateropname sanitaire ruimten: toilet- en badruimte voorzien van vloer- en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        wandtegelwerk (in toiletruimte tot 1200mm+vloer, in badruimte tot 2200+)
                                                                                                      woonkamer/keuken                     woonkamer/keuken                                                                                                                    woonkamer/keuken                     woonkamer/keuken                                                                                                                    woonkamer/keuken                     woonkamer/keuken                                                                                                                    woonkamer/keuken                     woonkamer/keuken                                                                                                                - afvoer van afvalwater en fecalien conform NEN3215 en NTR3216
                                                                                                               31.0 m²                              31.0 m²                                                                                                                             31.0 m²                              31.0 m²                                                                                                                             31.0 m²                              31.0 m²                                                                                                                             31.0 m²                              31.0 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - luchtverversing conformbouwbesluit, afdeling 3.6 'Luchtverversing'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - de meterkast heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s.
                                                                     badkamer                                                                                                    badkamer                                                     badkamer                                                                                                    badkamer                                                     badkamer                                                                                                    badkamer                                                     badkamer                                                                                                    badkamer                                                                                    (onder- en bovenin de deur is permanente ventilatie van 2dm³/s.
        9160
               8600
                      8305




                             opstelplaats                                   3.6 m²
                                                                                                                    r                               r                                3.6 m²                                                          3.6 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                             r                               r                                3.6 m²                                                          3.6 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      r                               r                                3.6 m²                                                          3.6 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               r                               r                                3.6 m²                                                                                - spuivoorziening conformbouwbesluit, afdeling 3.7 'Spuivoorziening'
                             buitenunits                                              wm/                                                                                  wm/                                                                                 wm/                                                                                  wm/                                                                                 wm/                                                                                  wm/                                                                                 wm/                                                                                  wm/
                                                                                       dr                                                                                   dr                                                                                  dr                                                                                   dr                                                                                  dr                                                                                   dr                                                                                  dr                                                                                   dr                                                                                             - wering van ratten en muizen, conform bouwbesluit, afdeling 3.10 'Bescherming tegen ratten en muizen'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - daglichttoetreding conform bouwbesluit, afdeling 3.11 'Daglicht`
                                                                               installatie 52dB                                                                   52dB
                                                                                                                                                                         installatie                                                                    installatie 52dB                                                                   52dB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  installatie                                                                    installatie 52dB                                                                   52dB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           installatie                                                                    installatie 52dB                                                                   52dB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    installatie
                                                                                      1.0 m²                                                                               1.0 m²                                                                              1.0 m²                                                                               1.0 m²                                                                              1.0 m²                                                                               1.0 m²                                                                              1.0 m²                                                                               1.0 m²                                                                                          bruikbaarheid
                                                                                                                           kt               kt                                                                                                                                                      kt               kt                                                                                                                                                      kt               kt                                                                                                                                                      kt               kt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - het te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in een of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden, conform bouwbesluit, afdeling 4.1 'Verblijfsgebied & Verblijfsruimte').
                                                                                                                           kk               kk                                                                                                                                                      kk               kk                                                                                                                                                      kk               kk                                                                                                                                                      kk               kk                                                                                                                             - ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.
                                                                                     toilet                                                                                 toilet                                                                            toilet                                                                                 toilet                                                                            toilet                                                                                 toilet                                                                            toilet                                                                                 toilet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - alle ruimte afmetingen zijn conform NEN2580.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - het te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten, conformbouwbesluit, afdeling 4.2 'Toiletruimte').
                                                                mk                                                                                                                             mk                                        mk                                                                                                                             mk                                        mk                                                                                                                             mk                                        mk                                                                                                                             mk
C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - het te bouwen bouwwerk heeft voldoende badruimten, conform bouwbesluit, afdeling 4.3 'Badruimte').
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - het te bouwen bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten, conform bouwbesluit, afdeling 4.4
                                                          r                              r                                                                                   r                           r                         r                              r                                                                                   r                           r                         r                              r                                                                                   r                           r                         r                              r                                                                                   r                           r                                                                   'Bereikbaarheid & Toegankelijkheid.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - de dagmaat van alle deuren is groter dan 850x2300.
                                                   entree            mk        entree                                                                                        entree           mk         entree            entree             mk        entree                                                                                        entree       mk             entree            entree             mk        entree                                                                                        entree       mk             entree            entree             mk        entree                                                                                        entree       mk             entree                                                            - de te bouwen woonfunctie heeft een bergruimte om fietsen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        conform bouwbesluit, afdeling 4.5 'Buitenberging'
                      400




    A
                                              hwa                                                                                   hwa                                                                               hwa                                                                                    hwa                                                                               hwa                                                                                    hwa                                                                               hwa                                                                                    hwa                                                                          hwa                                                       energiezuinigheid
               280




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -het te bouwen bouwwerk is energiezuinig (conform bouwbesluit, afdeling 5.1 'Energiezuinigheid')
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -he cv installatie voldoet volgens NEN 3028.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -de elektra installatie voldoen volgens NEN 1010.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -de waterleidinginstallatie voldoet volgens NEN 1006.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -het afvoersysteem afvalwater en fecaliën voldoet volgens bouwbesluit.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      kleuren en materialen
                                            455                                                7150                                250                              7150                                          250                                                   7150                                250                              7150                                           250                                                  7150                                250                              7150                                          250                                                   7150                                250                              7150                                             455                                                   - toe te passen kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalstaat
                                   330                                                       7400                                                                  7400                                                                                               7400                                                                  7400                                                                                               7400                                                                  7400                                                                                               7400                                                                  7400                                                    330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           59860

                                             01                                                                                    02                                                                                03                                                                                     04                                                                                05                                                                                     06                                                                                07                                                                                     08                                                                                09
                                                                                                                                                                                                                                       A                                                      B


                                             begane grond




    c



                                                                                                                                                                                          opstelplaats                                                                                                                                                             opstelplaats                                                                                                                                                             opstelplaats
        3070




                                                                                                                                                                                           buitenunits                                                                                                                                                              buitenunits                                                                                                                                                              buitenunits

                                                                                                                                                                                        geluidsscherm                                                                                                                                                            geluidsscherm                                                                                                                                                            geluidsscherm
               280
                      280




    B


                                                                                                                         terras           terras                                                                                                                                                  terras           terras                                                                                                                                                  terras           terras                                                                                                                                                  terras           terras
                                                       wm                                                                4.0 m²            4.0 m²                                                      wm                      wm                                                                 4.0 m²            4.0 m²                                                      wm                      wm                                                                 4.0 m²            4.0 m²                                                      wm                      wm                                                                 4.0 m²            4.0 m²                                                      wm
                                                                             1500+                                                                                               1500+                                                                1500+                                                                                               1500+                                                                1500+                                                                                               1500+                                                                1500+                                                                                               1500+
                                                              >450




                                                                                                                                                                                               >450




                                                                                                                                                                                                                                       >450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       >450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                >450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                >450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         >450




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         >450
                                                  2300+                                                                                                                                                      2300+        2300+                                                                                                                                                       2300+        2300+                                                                                                                                                       2300+        2300+                                                                                                                                                       2300+
                                                                             2600+                                       52/54dB         52/54dB                                 2600+                                                                2600+                                       52/54dB         52/54dB                                 2600+                                                                2600+                                       52/54dB         52/54dB                                 2600+                                                                2600+                                       52/54dB         52/54dB                                 2600+
                                                    badkamer                                                                                                                                         badkamer               badkamer                                                                                                                                          badkamer               badkamer                                                                                                                                          badkamer               badkamer                                                                                                                                          badkamer
                                                      4.5 m²                                                                                                                                           4.5 m²                  4.5 m²                                                                                                                                           4.5 m²                  4.5 m²                                                                                                                                           4.5 m²                  4.5 m²                                                                                                                                           4.5 m²
        9160
               8600




                                                                     52dB




                                                                                                                                                                                                                                              52dB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       52dB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                52dB
                                                                                                                                                                                              52dB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       52dB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                52dB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         52dB
                      8600




                                                      r                                                    r                                               r                                                 r                 r                                                    r                                               r                                                 r                 r                                                    r                                               r                                                 r                 r                                                    r                                               r                                                 r


                                                                             installatie          woonkamer/keuken                               woonkamer/keuken         installatie                                                                 installatie          woonkamer/keuken                               woonkamer/keuken         installatie                                                                 installatie          woonkamer/keuken                               woonkamer/keuken         installatie                                                                 installatie          woonkamer/keuken                               woonkamer/keuken         installatie
                                                                                 1.1 m²                  35.4 m²                                        35.4 m²              1.1 m²                                                                        1.1 m²                 35.4 m²                                        35.4 m²              1.1 m²                                                                        1.1 m²                 35.4 m²                                        35.4 m²              1.1 m²                                                                        1.1 m²                 35.4 m²                                        35.4 m²              1.1 m²
                                                               wp                                                                                                                               wp                                      wp                                                                                                                               wp                                      wp                                                                                                                               wp                                      wp                                                                                                                               wp
                                                                             2600+                                         kt               kt                                   2600+                                                                2600+                                         kt               kt                                   2600+                                                                2600+                                         kt               kt                                   2600+                                                                2600+                                         kt               kt                                   2600+

                                                                                                                           kk               kk                                                                             52/54dB                                                                  kk               kk                                                                             52/54dB                                                                  kk               kk                                                                             52/54dB                                                                  kk               kk

                                                                             1500+                                                                                               1500+                                                                1500+                                                                                               1500+                                                                1500+                                                                                               1500+                                                                1500+                                                                                               1500+
C


    A
                      280




                                                                                                                                    hwa                                                                                                                                                                      hwa                                                                                                                                                                      hwa                                                                                                                                                                      hwa
               280




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      project
                                            455                                                7150                                250                              7150                                          250                                                   7150                                250                              7150                                           250                                                  7150                                250                              7150                                          250                                                   7150                                250                              7150                                             455
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nieuwbouw 16 beneden-/bovenwoningen
                                   330                                                       7400                                                                  7400                                                                                               7400                                                                  7400                                                                                               7400                                                                  7400                                                                                               7400                                                                  7400                                                    330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aan de Herenstraat 68 te Voorhout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           59860
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      omschrijving
                                             01                                                                                    02                                                                                03                                                                                     04                                                                                05                                                                                     06                                                                                07                                                                                     08                                                                                09
                                                                                                                                                                                                                                       A                                                      B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Begane grond + 1e verdieping
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      opdrachtgever                              schaal                                     gewijzigd                             projectnummer

                                             eerste verdieping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -                                          1:100                                      16-01-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6126_00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      formaat                                    status
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      A1+1                                       Aanvraag                                                                         tekeningnummer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 omgevingsvergunning

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      getekend                                   datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  N0100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c.h.                                       27-09-2022


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bezoekadres    Atjehweg 9 (2202 AM) Noordwijk      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Telefoon        (071) 36 17 200 E-mail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            info@van-manen.com Website
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             www.van-manen.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>