<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                    CAUBERG-HUYGEN
                                                    RAADGEVENDE I N G E N I E U R S BV RH
                               GEMEENTE ^ ^ ^ ^ Lansingerland
                                    Behoort bij besluit:
                                       W-2012-0518
                                       U13 . 01861
  Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.
  Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en
  galm verkeersruimten.
i
*
  Datum       12 oktober 2012
  Referentie  20111820-30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                      CAUBERG-HUYGEN
                                                                                       RAADGEVENDE INGENIEURS     BV     RH
  Referentie              20111820-30
  Rapporttitel             Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.
                          Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm ver¬
                           keersruimten.
  Datum                    12 oktober 2012
  Opdrachtgever           Waal Bouw
n
                           Postbus 165
                          3130 A D V L A A R D I N G E N
  Contactpersoon          De heer S . van der G a a g
  Behandeld door           ing. P. Roosen
                           ir. W . J . M . R . Penris
                          Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B V
                           Boterdiep 48
                          3077 A W R O T T E R D A M
                           Postbus 9222
                          3007 A E R O T T E R D A M
                          Telefoon             010-4257444
                          Fax                  010-4254443
  Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                        20111820-30
  Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.        12 oktober 2012
                                                                                                             Bladzijde 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN
                                                                                     RAADGEVENDE INGENIEURS     BV     RH
Inhoudsopgave
1            Inleiding                                                                                               3
2           Situatie                                                                                                 4
3            Eisen                                                                                                   5
3.1         Interne geluidisolatie                                                                                   5
3.2         Installatiegeluid                                                                                        5
3.2.1       Bouwbesluit                                                                                              5
3.2.2       Woningborg                                                                                               6
3.2.3       N E N 1070                                                                                               6
3.1         Galm gemeenschappelijke verkeersruimtes                                                                  7
4           Beoordeling interne geluidisolatie                                                                       8
4.1         Woningscheidende wanden                                                                                  8
4.2         Begane grondvloer en verdiepingsvloeren                                                                  8
4.3         Gevels                                                                                                   9
4.4         Dakconstructies                                                                                          9
4.5         Kamerscheidende wanden                                                                                 10
4.6         Leidingschachten                                                                                       10
5           Beoordeling installatiegeluid                                                                           12
5.1         Liftinstallaties                                                                                       12
5.1.1       Berekeningsmethode en- resultaten                                                                      12
5.1.2       Bouwkundige en installatietechnische uitvoering                                                        13
5.2         Mechanische ventilatie                                                                                 14
5.3         Overige installaties                                                                                   14
6            Nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten                                                          16
6.1         Uitgangspunten                                                                                         16
6.2         Berekeningsresultaten                                                                                  16
6.3         Geluidabsorberende voorzieningen.                                                                      18
7           Samenvatting                                                                                            19
Bijlagen
Bijlage I           Bijlage C uit de N E N 1070 (1999)
Bijlage II          Galmberekening
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                        20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.        12 oktober 2012
                                                                                                           Bladzijde 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                     RAADGEVENDE I N G E N I E U R S BV I
1            Inleiding
In opdracht van Waal Bouw te Vlaardingen is in het kader van het Bouwbesluit een akoestisch onderzoek
uitgevoerd ten behoeve van het project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.
Het totale plan omvat de nieuwbouw van 47 appartementen met op de begane grond bergingen en ca.
955 m utiliteitsfuncties (gezondheidszorgfunctie, bijeenkomstfunctie en winkelfunctie). Naast het blok is een
        2
overdekte parkeergarage met een oppervlakte van ca. 1.800 m aanwezig.            2
Doel van het onderzoek is het beoordelen van de interne geluidisolatie tussen de woningen onderling en
tussen overige ruimten en de woningen, het optredende installatiegeluid in de woningen ten gevolge van
zowel binnen als buiten de woningen opgestelde installaties en de nagalmtijd in de gemeenschappelijk
verkeersruimten. Deze aspecten zullen worden getoetst aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen.
De rapportage is gebaseerd op tekeningen met werknummer 02.0044 en tekeningendatum 12 oktober 2012,
van Waal Bouw te Vlaardingen.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                             20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.            12 oktober 2012
                                                                                                                 Bladzijde 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                     RAADGEVENDE I N G E N I E U R S BV I
2              Situatie
Het woongebouw Pier 1 bestaat uit utiliteitsfuncties en bergingen op de begane grond en woningen gelegen
op de 1 t/m 6
            e         e
                        verdieping. De woningen in Pier 1 worden ontsloten door middel van galerijen welke
gesitueerd zijn aan een niet-besloten binnenterrein. De overdekte parkeergarage is gelegen op begane
grond niveau ten oosten van Pier 1.
De verdiepingsvloeren binnen het woongebouw bestaan uit beton met een dikte van 260 mm (massa circa
624 kg/m ), voorzien van een zwevende dekvloer bestaande uit 70 mm zandcement of anhydriet op een
              2
verende laag dik 20 mm. Voor de verdiepingsvloeren tussen de utiliteitsfuncties/bergingen op de begane
grond en de bovengelegen woningen is er van uitgegaan dat deze dezelfde opbouw bezitten.
De begane grond vloeren in het woongebouw bestaat uit een massieve betonvloer met een dikte van circa
310 mm (massa circa 744 kg/m ), voorzien van een zwevende dekvloer (70 mm zandcement of anhydriet op
                                        2
verende laag dik 20 mm).
De platte daken van het woongebouw bestaat uit beton met een dikte van 260 mm, massa circa 624 kg/m ,                             2
voorzien van thermische             isolatie en dakbedekking. De hellende daken zijn opgebouwd                         uit   houten
dakdooselementen met een metalen felsdak afwerking. Voor de (dragende) scheidingswanden tussen de
appartementen onderling is uitgegaan van 250 mm beton met een massa van circa 600 kg/m .                        2
Voor de binnenwanden en de leidingschachten in de woongebouwen is uitgegaan van Gibo in de
zware kwaliteit dan wel kalkzandsteen met een dikte van 70 mm en 100 mm.
De dragende delen van de kop- en langsgevels zijn opgebouwd uit een thermisch geïsoleerde spouw¬
constructie bestaande uit een 200 mm dik dragend betonnen binnenspouwblad, een spouw van circa
245 mm voorzien van 130 mm thermische isolatie en een metselwerk buitenspouwblad met een dikte van
100 mm.
De niet-dragende delen van de langsgevels bestaan uit een houtskeletbouw binnenspouwblad met een dikte
van 215 mm (isolatiepakket 195 mm), een luchtspouw van circa 115 mm en eveneens een metselwerk
buitenspouwblad met een dikte van 100 mm.
De gevels aan de galerijzijde van Pier 1 worden opgebouwd uit een steenachtig binnenspouwblad voorzien
van buitenisolatie en gevelstuc. Daarnaast wordt ter plaatse van de zuidgevel aan de buitenzijde van het
houtskeletbouw binnenspouwblad een aluminium gevelbekleding toegepast.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                             20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.            12 oktober 2012
                                                                                                                  Bladzijde 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                   CAUBERG-HUYGEN
                                                                                                   RAADGEVENDE          I N G E N I E U R S BV         RH
3              Eisen
 3.1            Interne geluidisolatie
In het Bouwbesluit worden in afdeling 3.4, artikel 3.17, eisen gesteld aan de geluidwering tussen ruimtes van
verschillende gebruiksfuncties. Deze zijn in de onderstaande tabel opgenomen:
        Karakteristieke luchtgeluid niveauverschil D          n T A k  [dB]                     Gewogen contactgeluidniveau L           n T A [dB]
  V a n besloten ruimte naar verblijfsgebied                         a 52             Van besloten ruimte naar verblijfsgebied                     s 54
  V a n besloten ruimte naar ruimte niet gelegen                                      Van besloten ruimte naar ruimte niet gelegen
                                                                     a 47                                                                          s 59
  in een verblijfsgebied                                                              in een verblijfsgebied
Voor de lucht- en contactgeluidisolatie van besloten ruimten naar ruimten binnen woonfuncties op een ander
perceel worden in artikel 3.16 dezelfde geluideisen gesteld.
Voor de geluidisolatie van de utiliteitsfuncties (gezondheidszorgfunctie, bijeenkomstfunctie en winkelfunctie)
naar bovengelegen woningen dient te worden voldaan aan een karakteristiek lucht-geluidniveauverschil en
gewogen contact-geluidniveau die niet kleiner dan 52 dB en respectievelijk niet groter dan 59 dB.
In artikel 3.17a van het Bouwbesluit worden tevens eisen gesteld aan de lucht- en contactgeluidisolatie tus¬
sen verblijfsruimten binnen dezelfde woning, deze zijn in de onderstaande alinea kort weergegeven:
Artikel 3.17a        isolatie-index
De volgens NEN 5077 bepaalde                  karakteristieke      luchtgeluidniveauverschil           en gewogen     contact-geluidniveau            voor de
geluidoverdracht         van een verblijfsruimte     naar een andere verblijfsruimte                van dezelfde    woonfunctie       is niet kleiner      dan
32 dB en respectievelijk          niet groter dan 79 dB. Dit voorschrift geldt niet, indien de verblijfsruimten                 op dezelfde          bouwlaag
zijn gelegen en met elkaar in open verbinding staan, of indien de ene ruimte vanuit de andere rechtstreeks                                      bereikbaar   is
door een       deuropening.
Aan de geluidisolatie tussen een verblijfsruimte en een ruimte niet zijnde een verblijfsruimte binnen dezelfde
woonfunctie worden geen geluideisen gesteld.
 3.2            Installatiegeluid
3.2.1          Bouwbesluit
Voor installatiegeluid zijn in afdeling 3.2 van Bouwbesluit 2012 de volgende eisen opgenomen:
Artikel 3.9 hetzelfde         perceel
1. Een toilet met waterspoeling,            een kraan, een mechanische                voorziening     voor luchtverversing,    een          warmwatertoestel,
een      installatie      voor    verhoging     van     waterdruk         of      een     lift veroorzaakt      in  een         niet-gemeenschappelijke
verblijfsruimte      van een aangrenzende         op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie                  een volgens NEN 5077 bepaald karak¬
teristiek installatiegeluidsniveau         van ten hoogste 30 dB (L         I;A;k  ś30     dB(A)).
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Ro denrijs.                                                                                   20111820-30
Akoestisch o nderzo ek m.b.t. interne geluidiso latie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                                12 o kto ber 2012
                                                                                                                                          Bladzijde 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                      CAUBERG­HUYGEN I
                                                                                       RAADGEVENDE           I N G E N I E U R S BV I
2. Een mechanische            ovo rziening vo o r luchtverversing,  warmteo pwekking o f warmteterugwinning               ver
                                                                                                                           oo rzaakt     in een
verblijfsgebied     van de gebruiksfunctie       een vo lgens NEN 5077 bepaald         karakteristiek   installatiegeluidsniveau       van ten
hoogste 30 dB (L     I;A;k  ś30    dB(A)).
Opgemerkt wordt dat bij de berekening van het karakteristieke installatiegeluidsniveau wordt uitgegaan van
het niveau dat optreedt in de hoogste stand van het voorgeschreven regelbereik van die installatie (dit is de
voorgeschreven ventilatiecapaciteit als bedoeld in artikel 3.38 van het Bouwbesluit).
3.2.2         Woning b org
D e woningen binnen het project worden opgeleverd met Woningborg garantie. Overeenkomstig de
Technische ABC­lijst 2008 worden eisen gesteld aan de geluidniveaus ten gevolge van binnen en buiten de
eigen woning opgestelde installaties, een en ander conform de GIW/ISSO publicatie 2007, zie onderstaande
tabel.
Tabel 3.2. Grenswaarden installatiegeluidniveaus conform de Technische ABC­lijst 2008 (Woningborg).
                                                                         Prestatie eis ABC-lijst 2008 (Woningb org)
 Bron van geluid                                                                        max. L I;A [dB(A)]
                                                                        Verblijfsruimte                  Andere ruimte
 Installaties buiten het appartement:
  ­ Toilet, kranen, douche, verwarming/warmwater­                              30                                35
    voorziening, ventilatie, lift en hydrofoor                                 35                                40
  ­ overige installaties *
 Installaties in het appartement:
  ­ Verwarming/warmwatervoorziening en ventilatie.                             30
  ­ Toilet, bad, douche en overige installaties *                              40
  Onder overige installaties wordt verstaan: binnenriolering, pompinstallaties, vuilstortkokers en automatische garagedeuren.
3.2.3         NEN 1070
De bovenstaande Bouwbesluit en Woningborg­eisen (opgenomen in Technische ABC­lijst 2008) met
betrekking tot het installatiegeluidniveau betreft een minimale eis, waarbij het geluid soms storend is.
Vandaar dat tevens toetsing heeft plaatsgevonden op basis van klassen conform N E N 1070 "Geluidwering in
gebouwen", d.d. 1999.
De gegeven kwaliteitscijfers variëren van 1 t/m 5, waarbij 1 de beste kwaliteit aangeeft (installatiegeluid
wordt      zelden         als   storend    ervaren).     Onderstaande       tabel     2    geeft     de    kwaliteitsklassen          met    de
bijbehorende installatiegeluidniveaus uit de N E N 1070.
Project "Klapwijkse P ier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                         20111820­30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                        12 oktober 2012
                                                                                                                             Bladzijde 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                           CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                           RAADGEVENDE          I N G E N I E U R S BV I
Tabel 3.3. Kwaliteitsklassen met bijbehorende installatiegeluidniveaus.
   Ruimte               Bron van het geluid                 Prestatie-                            Kwaliteitscijfer
                                                            grootheid
   Verblijfsruimte      Installaties buiten de
                        woning:
                        -   toilet, bad / douche,
                            verwarming,                         L|-A —         20           25          30            35             40
                            ventilatie
                        -   overige installaties 1 )
                                                                L|*A —         25           30          35            40             45
   Andere ruimte        Installaties buiten de
                        woning:
                        -   toilet, bad Z douche,
                            verwarming,                         L|*A —         25           30          35            40             45
                            ventilatie
                        -   overige installaties 1 )
                                                                L|*A —         30           35          40            45             50
 )
       "Overige installaties betreft met name liftinstallaties, pompinstallaties, vuilstortkokers, automatische garagedeuren, hydrofoorinstal-
       laties en kranen anders dan bij toilet, bad of douche".
Bijlage I geeft bijlage C uit de N E N 1070 (1999) met de te verwachten waardering in de praktijk van de
verschillende kwaliteitsniveaus. Uit tabel 3.3 blijkt dat voor het installatiegeluidniveau L i in verblijfsruimten         ; A
ten gevolge van liftinstallaties voor de kwaliteitscijfers 1 en 2 een maximale waarde wordt gehanteerd van
L  I;A = 25 dB(A) respectievelijk 30 dB(A).
De advisering gaat uit van het ten minste bereiken van het Bouwbesluitkwaliteit van L                                I;A;k   = 30 dB(A) en een
ambitieniveau van L          I A = 25 dB(A).
3.1            Galm gemeenschappelijke verkeersruimtes
Ter beperking van de galm in gemeenschappelijke verkeersruimtes grenzend aan woningen zijn in
afdeling 3.3 van Bouwbesluit 2012 eisen opgenomen:
Een besloten gemeenschappelijke                      verkeersruimte       die grenst aan een niet-gemeenschappelijke                  ruimte van
een woonfunctie,           heeft een volgens NEN-EN                    12354-6 bepaalde      totale geluidsabsorptie           met een       getals-
waarde, uitgedrukt in m , die niet kleiner is dan 1/8 van de getalswaarde
                                    2
                                                                                                        van de inhoud van die ruimte,
uitgedrukt in m , in elk van de octaafbanden
                     3
                                                              met middenfrequenties          van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.
Dit komt overeen met een nagalmtijd van T                    6 0  á 1,3 seconde in elk van de octaafbandmiddenfrequenties van
250 t/m 2.000 Hz.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                              20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                             12 oktober 2012
                                                                                                                                 Bladzijde 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN
                                                                                     RAADGEVENDE        INGENIEURS          BV   RH
4           Beoordeling interne geluidisolatie
In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de benodigde constructies en detaillering ten einde aan
de    Bouwbesluiteisen          met    betrekking      tot     de    interne   geluidisolatie   tussen      besloten      ruimten   en
(verblijfs-) ruimten binnen woningen te kunnen voldoen.
4.1         Woningscheidende wanden
De massieve bouwmuren in de woongebouwen bestaan uit 250 mm beton met een massa van circa
600 kg/m . Incidenteel worden tevens kalkzandsteen woningscheidende wanden toegepast bestaande uit
            2
300 mm kalkzandsteen met een massa van minimaal 525 kg/m . In beide gevallen kan aan de Bouw-
                                                                                      2
besluiteis met betrekking tot de luchtgeluidisolatie van woningscheidende constructies worden voldaan.
Hierbij dient aandacht te worden besteed aan het beperken van flankerende geluidoverdracht via "lichte"
aangrenzende constructies (begane grondvloer, gevels, binnenwanden, dakplaten, etc.). Tevens dienen alle
aansluitingen met aangrenzende constructies luchtdicht te worden uitgevoerd.
Scheidingswand woningen-hal as K/L
De scheidingswand tussen de woningen en de hal op as K en L dient opgebouwd te worden uit één van
onderstaande constructies:
-    Indien sprake is van een dragende constructie dienen de dragende wanden (ter plaatse van de woning¬
     zijde) een minimale massa van 350 kg/m te hebben, bijvoorbeeld 150 mm beton of 175 mm kalkzand¬
                                                            2
     steen hoogbouwelementen of gelijkwaardig. De niet-dragende voorzetwand kan als lichte constructie
     (bijvoorbeeld calibel wand) of steenachtige constructie (massa circa 200 kg/m op een met minerale wol
                                                                                                      2
     gevulde luchtspouw van minimaal 60 mm) worden uitgevoerd.
-    Indien sprake is van een niet-dragende constructie dienen de spouwbladen een minimale massa van
     200 kg/m per spouwblad (bijvoorbeeld 100 mm beton of kalkzandsteen hoogbouwelementen) te hebben
                 2
     uitgaande van een met minerale wol gevulde spouw van minimaal 100 mm. De spouwbladen dienen aan
     de bovenzijde van de wand flexibel bevestigd te worden aan de vloer.
Met name bij toepassing van ankerloze spouwmuren dient bijzondere aandacht te worden besteed aan het
beperken van flankerende geluidoverdracht via doorlopende constructies.
4.2         Begane grondvloer en verdiepingsvloeren
Om met betrekking tot het gewogen contactgeluidniveauverschil aan de gestelde eis van L                               n T A á 54 dB te
kunnen voldoen wordt in het algemeen uitgegaan van een constructievloer met een massa van ten minste
500 kg/m in combinatie met een zwevende dekvloer of een massieve verdiepingsvloer met een massa van
            2
ten minste 800 kg/m .      2
Met    de     momenteel       toegepaste      verdiepingsvloer         tussen    de     appartementen      in de   woongebouwen
bestaande uit 260 mm beton voorzien van een zwevende dekvloer bestaande uit bijvoorbeeld 70 mm zand¬
cement of anhydriet op een verende laag dik 20 mm, kan aan de Bouwbesluiteis worden voldaan. De
verende laag dient een dynamische stijfheid te bezitten van maximaal s á 20 M N / m , bijvoorbeeld drukvaste
                                                                                                         3
minerale wol (Isover Sonefloor of gelijkwaardig) of geëlastificeerd E P S van Unidek, W T H of Uponor.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                 20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                 12 oktober 2012
                                                                                                                    Bladzijde 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                     RAADGEVENDE     I N G E N I E U R S BV I
Met de beschreven opbouw van de begane grond vloer en verdiepingsvloeren kan eveneens voldoende
luchtgeluidisolatie tussen de utiliteitsfuncties en bovengelegen woningen worden gerealiseerd om aan de
Bouwbesluiteisen L        n T A á 54 van D n T A k S 52 dB te voldoen.
Bij toepassing van zwevende dekvloeren dient grote zorg te worden besteed aan het los houden van de
dekvloer      van     (metalstud)       wanden,        binnendeurkozijnen,          leidingdoorvoeren,     opgaand           tegelwerk,
plinten e.d. Verende kantstroken tussen de dekvloer en de overige constructies en rondom doorvoeringen
van leidingen dienen ten minste 8 mm dik te zijn.
4.3         Gevels
De dragende binnenspouwbladen zijn opgebouwd uit 200 mm beton. Met de toepassing van deze
binnenspouwbladen wordt aan de conform de N P R 5070 minimaal benodigde massa van 350 kg/m voor                                  2
dragende binnenspouwbladen in woongebouwen voldaan.
De langsgevels bestaan uit een houtskeletbouw (HSB) binnenspouwblad met een dikte van circa 215 mm
(isolatiepakket 195 mm) en een metselwerk buitenspouwblad met een dikte van 100 mm.
Ter plaatse van de gevels aan de galerijzijde wordt een steenachtige wandopbouw toegepast voorzien van
buitenisolatie en gevelstuc. Daarnaast wordt ter plaatse van de zuidgevel aan de buitenzijde van het hout-
skeletbouw binnenspouwblad een aluminium gevelbekleding toegepast.
Ter plaatse van de woningscheidende wanden dient een strikte dilatatie tussen de H S B binnenspouwbladen
en de metselwerk buitenspouwbladen aan weerszijden van de woningscheidende wand te worden door¬
gevoerd. Bij (relatief) kleine geveldelen aan weerszijden van een steenachtige woningscheiding kan de
dilatatie in het metselwerk buitenspouwblad eventueel komen te vervallen of kan de dilatatie ter plaatse van
de aansluiting met het kozijn worden gerealiseerd, dit ter beoordeling van de akoestisch adviseur. Ter
plaatse van detail 1805 wordt opgemerkt dat de houtskeletbouwelementen apart van elkaar aan de steen¬
achtige woningscheidende wand dienen te worden bevestigd en koppeling van de houtskeletbouw stijlen
door het metselwerk penant te allen tijde dient te worden voorkomen. Het penant mag eventueel aan één
zijde van de woningscheidende wand worden bevestigd aan de houten stijlen.
Ter plaatse van de binnengevels (galerijzijde) dient, om dilataties in het stucwerk te voorkomen, het metsel¬
werk een massa te bezitten van tenminste 250 kg/m (bijvoorbeeld 150 mm kalkzandsteen of gelijkwaardig)
                                                                      2
en dient het binnenblad star bevestigd te worden aan de woningscheidende wanden en vloeren.
Ter plaatse van de zuidgevel dienen de houtskeletbouwelementen apart van elkaar aan de steenachtige
woningscheidende wand te worden bevestigd en dient de gevelbekleding (aluminium zetwerk) ter plaatse
van de woningscheiding te worden gedilateerd of trillingsgeïsoleerd (door middel van rubberelementen) te
worden bevestigd aan de kozijnen c.q. het houtskeletbouwelement.
4.4         Dakconstructies
De platte daken bestaan uit beton met een dikte van 260 mm en een massa van circa 624 kg/m , voorzien                      2
van thermische isolatie en dakbedekking. De massa van de platte daken is voldoende om zonder aanvullen¬
de voorzieningen aan de in het Bouwbesluit gestelde geluideisen te kunnen voldoen. Met betrekking tot de
lucht- en contactgeluidisolatie van de (onbesloten) buitenruimtes naar de ondergelegen woningen worden in
het Bouwbesluit geen eisen gesteld, vanuit kwaliteitsoogpunt wordt geadviseerd de vloerafwerking trillings-
geïsoleerd uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van verende thermische isolatie.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                 20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                12 oktober 2012
                                                                                                                     Bladzijde 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                       CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                       RAADGEVENDE   I N G E N I E U R S BV I
De hellende daken bestaan uit houten dakdoos elementen met een dikte van circa 230 mm. In diverse
situaties is sprake van een hellende houten dakconstructie die ter plaatse van de woningscheidende wand
(tussen 2 woningen of tussen verkeersruimte-woning) doorloopt. Voorkomende situaties zijn onder meer ter
plaatse van de woningscheidende wanden op as D en F van de 4 verdieping, de scheidingswand trappen-
                                                                                        e
huis/techniekruimte/hal naar de aangrenzende woningtypen                              5.1 en 5.4 op de 5 verdieping en de
                                                                                                             e
woningscheidende wanden op as 6 van de 6 verdieping.      e
Om overmatige flankerende geluidoverdracht te voorkomen dient voor deze situaties bijzondere aandacht te
worden besteed aan de detaillering van de verschillende aansluitingen. Conform N P R 5070:2005 dienen
houten dak elementen aan weerszijden tegen de scheidingswand te worden aangesloten. Als mogelijk
alternatief kunnen de houten dakconstructies op de woningscheidende wand wordt opgelegd waarbij echter
een strikte dilatatie tussen de dak elementen dient te worden aangebracht door middel van een minerale wol
barrière met een dikte van ten minste 60 mm.
In alle gevallen dient het (metalen) felsdak ter plaatse van woningscheiding akoestisch te worden ontkoppeld
(gedilateerd) of trillinggeïsoleerd te worden bevestigd ten opzichte van de houten dak elementen.
Geadviseerd wordt in overleg met de akoestisch adviseur de detaillering ter plaatse van bovengenoemde
aansluitingen nader uit te werken.
4.5         Kamerscheidende wanden
Voor scheidingswanden zonder te openen delen tussen verblijfsruimten binnen dezelfde woonfunctie wordt
in het Bouwbesluit een geluideis gesteld van D                        n T A k S 32 dB. Op basis van de N P R 5070 dient een
massieve constructie hiertoe een massa te bezitten van ten minste circa 75 kg/m .                  2
De geluidisolatie van bijvoorbeeld 70 mm Gibo (p                   s
                                                                       800 kg/m , massa circa 56 kg/m ), is onvoldoende om
                                                                                   3                     2
aan de geluidisolatie eis van D         n T A k S 32 dB tussen verblijfsruimten te kunnen voldoen.
Geadviseerd wordt voor dergelijke wanden gebruik te maken van 70 mm Gibo "zwaar" (p S 1.200 kg/m ) of                            3
100 mm Gibo of "zwaar" cellenbeton (p                 s
                                                        800 kg/m , bijvoorbeeld Ytong G5-800). Aansluitingen tegen de
                                                                     3
onderzijde van woningscheidende vloeren en tegen woningscheidende wanden dienen trillingsgeïsoleerd te
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van rubber afstandhouders in combinatie met P U R .
A a n scheidingen tussen verblijfsruimten en overige ruimten of scheidingen waarin te openen delen zijn
opgenomen worden in het Bouwbesluit geen geluideisen gesteld, hierbij kan dus een lichtere steenachtige
constructie worden toegepast.
4.6         Leidingschachten
Voor leidingschachten ten behoeve van sanitairafvoeren, CV-leidingen en/of ventilatiekanalen welke zich in
verblijfsruimten van woningen bevinden wordt in het algemeen uitgegaan van een steenachtige constructie
met een massa van ten minste 150 kg/m . Met de op tekening aangegeven 100 mm kalkzandsteen
                                                            2
schachtwanden kan aan deze massa worden voldaan.
Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van een lichtere steenachtige of een metalstud schacht¬
constructie in combinatie met verzwaard (geluidisolerend) kanaalwerk en minerale wol in de schacht.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                 20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                 12 oktober 2012
                                                                                                                    Bladzijde 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                     RAADGEVENDE        I N G E N I E U R S BV I
Voor overige ruimten worden geen eisen gesteld, om echter overlast in aangrenzende verblijfsruimten te be¬
perken wordt geadviseerd uit te                 gaan van een massa                van ten      minste   circa 80 kg/m . Met de2
momenteel        toegepaste        constructie    bestaande          uit  70 mm     Gibo     zwaar    (85 kg/m )  2
                                                                                                                        wordt     hieraan
voldaan.
Wanden       waartegen        leidingen   en     kanalen worden           bevestigd     dienen   een    massa        te   bezitten    van
minimaal 400 kg/m , of de leidingen en kanalen dienen uitsluitend aan de vloerconstructie te worden
                          2
bevestigd. Bevestigingen dienen trillingsgeïsoleerd te worden uitgevoerd door middel van beugels met
rubber inleg.
Hierbij is er van uitgegaan dat in desbetreffende schachten uitsluitend ventilatiekanalen ten behoeve van de
woningen worden opgenomen. Indien tevens installaties van de overige (utiliteits-) functies in de schachten
worden opgenomen dienen mogelijk aanvullende (bouwkundige / installatietechnische) voorzieningen te
worden getroffen, dit wordt geacht ter beoordeling en tot verantwoordelijkheid van de installateur te behoren.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                    20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                   12 oktober 2012
                                                                                                                       Bladzijde 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                               CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                               RAADGEVENDE     I N G E N I E U R S BV I
5            Beoordeling installatiegeluid
5.1          Liftinstallaties
Het installatiegeluidniveau ten gevolge van liftinstallaties is sterk afhankelijk van het merk en type van de
liftinstallatie. Binnen het huidige project worden machinekamerloze liftinstallaties toegepast, hierbij dient
bijzondere aandacht te worden besteed aan de trillingsisolerende voorzieningen tussen de liftmachine en de
constructies binnen de nabijgelegen woningen.
Voor het onderhavige project is nog geen definitieve keuze gemaakt voor een liftinstallatie, voorlopig is uit¬
gegaan van het type Kone Comfort 400 of het type Schindler 3100/3300. Ten aanzien van de snelheid van
de toe te passen lift is uitgegaan van 1,0 m/s.
Bij het liftsysteem van het type Kone Comfort 400 en Schindler 3100/3300 wordt de liftmachine ter hoogte
van de bovenste verdieping aan de schachtwand gemonteerd, de beide liften zijn aan de buitenste schacht-
wand gemonteerd:
Op basis van de beschikbare geluid- en trillingsgegevens van de bovengenoemde liftinstallaties is een
berekening van het stoorgeluidniveau uitgevoerd voor de studie van woningtype 5.4.
5.1.1        Berekeningsmethode en- resultaten
Om het te verwachten stoorgeluidniveau ten gevolge van trillingsoverdracht van de liftmachine naar ruimten
binnen      de     woningen        te   bepalen          is    de     geluidoverdracht            via   de  bouwkundige            constructies
bepaald.      Hierbij     wordt    gebruik      gemaakt         van    een            rekenprogramma     waarmee       niet     uitsluitend     de
geluidafstraling van de schachtwand, de "directe weg", wordt berekend maar ook de "flankerende"
bijdragen via aangrenzende constructies worden meegenomen. Aan de hand van de totale trillingsover¬
dracht     is   het    te   verwachten       stoorgeluidniveau             in         de   woning   ten  gevolge    van      de     liftinstallatie
bepaald.
Voor     de    berekening       van     het     installatiegeluidniveau                 is  uitgegaan   van  de     door      de     leverancier
uitgevoerde geluid- en trillingsmetingen aan het liftsysteem Kone Comfort 400 en door ons bureau verrichte
geluid-      en    trillingsmetingen        aan       het     lifttype      Schindler          3100/3300.   Aan      de      hand       van     de
bijdragen van de verschillende overdrachtswegen aan het stoorgeluidniveau kunnen de eventueel nood¬
zakelijke voorzieningen worden bepaald.
Uitgangspunt voor de berekeningen is dat de liftmachines tegen de buitenste schachtwand worden
bevestigd. Uit de tekeningen volgt dat alle schachtwanden bestaan uit 200 mm beton met een massa van
circa 480 kg/m .    2
Uit de berekeningen volgt voor de studie van woningtype 5.4 een installatiegeluidniveau ten gevolge van een
liftinstallatie van het type Kone Comfort 400 van circa                    Li  ; A ; k = 21 dB(A) en ten gevolge van het type Schindler
3100/3300 een installatiegeluidniveau van circa L                        I;A;k    = 24 dB(A). Ten behoeve van de berekening is
uitgaande van een strikte ontkoppeling van de dakplaten ter plaatse van de woningscheidende wand, zie
Ŝ 4.4.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Ro denrijs.                                                                          20111820-30
Akoestisch o nderzo ek m.b.t. interne geluidiso latie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                       12 o kto ber 2012
                                                                                                                              Bladzijde 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                       CAUBERG-HUYGEN
                                                                                       RAADGEVENDE       I N G E N I E U R S BV      RH
Op basis van deze berekeningsresultaten kan worden gesteld dat met beide type liftinstallaties in de praktijk
aan de Bouwbesluiteis kan worden voldaan maar wordt mogelijk niet aan het gestelde ambitieniveau van
L I A = 25 dB(A) (klasse 1 conform N E N 1070) worden voldaan.
Voor de berekeningen van het optredende installatiegeluidniveau zijn de beschikbare trillingsniveaus
gehanteerd van een liftinstallatie met een rijsnelheid 1,0 m/s. Indien binnen het project een liftinstallatie met
een hogere snelheid (1,6 of 2,0 m/s) wordt toegepast kan met onvoldoende nauwkeurigheid worden bepaald
of de optredende installatiegeluidniveaus aan de gehanteerde eis voldoen. Mocht een liftinstallatie met een
hogere rijsnelheid worden aangebracht, wordt geadviseerd na de definitieve selectie van de liftinstallatie een
aanvullend onderzoek uit te (laten) voeren waarbij waarschijnlijk geluid- en trillingsmetingen dienen te
worden uitgevoerd ten einde voldoende nauwkeurige gegevens van een lift met een hogere snelheid te
verkrijgen.
5.1.2        Bouwkundige en installatietechnische uitvoering
Met betrekking tot de bouwkundige en de installatietechnische uitvoering van de liftinstallatie dienen de vol¬
gende aspecten in het ontwerp te worden opgenomen:
-         Besturingsapparatuur
      De    besturingsapparatuur         van    de    liftinstallatie    dient   trillingsgeïsoleerd  te     worden        opgesteld     of
      opgehangen. De opstelling dient zo te zijn dat deze een eigenfrequentie heeft van ten hoogste 35 Hz.
      Liftmachine
      Installatiegeluidniveaus ten gevolge van liftinstallaties worden veelal bepaald door optredende "pieken"
      tijdens het starten, het afremmen en de mechanische stopbeveiliging van de liftmachine. Bijzondere
      aandacht       moet        worden       besteed          aan      de      trillingsgeïsoleerde       bevestiging          van     de
      liftmachine en liftgeleiders en het inregelen van de liftmachine en mechanische beveiliging.
      Schacht
      De geleiding van de liftkooi en van het tegengewicht langs geleiderails moet plaatsvinden met leidsloffen
      voorzien      van       kunststofvoering         of      eventueel       geleiderollen      met       rubber        of      kunststof
      loopvlak. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bevestiging en het stellen van de
      geleiderails.
      Liftdeuren
      Als   liftdeuren    (kooi- en/of schachtdeuren) dienen schuifdeuren te worden toegepast. Voor het
      sluiten en vergrendelen van de deuren moeten systemen worden toegepast die geen overmatig geluid
      produceren.       Het     sluitsysteem       van      de     deuren      dient     een   geleidelijk     snelheidsverloop          te
      bezitten.
Taakstellend voor de liftleverancier is dat aan het vereiste geluidniveau ten gevolge van de liftinstallatie in de
verblijfsruimten wordt voldaan.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                     20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                    12 oktober 2012
                                                                                                                        Bladzijde 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                      RAADGEVENDE       I N G E N I E U R S BV I
5.2         Mechanische ventilatie
De ventilatielucht wordt door middel van natuurlijke toevoer in de woning toegevoerd en mechanisch af¬
gevoerd, waarbij een mechanische ventilator van het type C V E E C O R F T van de firma Itho (Demandflow
systeem)      wordt toegepast          die  in de       bergingen          van   de woningen     wordt    opgesteld. In          dezelfde
berging worden tevens individuele HR-ketels opgesteld van het type H R E 28/24 van de firma Intergas.
Vanuit het Bouwbesluit 2012 en Woningborg (ABC-lijst) worden eisen gesteld aan de optredende stoor-
geluidniveaus ten gevolge van binnen de eigen woning opgestelde installaties van L                              I;A;k á 30 dB(A) resp.
L I;A á 30 dB(A) voor verblijfsruimten binnen de woning. Deze geluideisen gelden voor de situatie dat de
installatie zodanig is ingesteld dat aan de Bouwbesluiteisen met betrekking tot ventilatiecapaciteiten voldoet.
Uitgaande van de beschikbare geluidgegevens van de Itho C V E E C O R F T is in de berging een geluidniveau
in de "Bouwbesluitstand" te verwachten van circa L                   A e q = 58 - 61 dB(A), e.e.a. sterk afhankelijk van vereiste
ventilatiecapaciteit en opvoerhoogte. Dit betekent dat met name voor de situatie waarbij de bergingen met
een deur direct uitkomen in een verblijfsruimte (woonkamer), aanvullende bouwkundige voorzieningen
dienen te worden getroffen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het toepassen van een
verzwaarde bergingsdeur, verzwaarde scheidingswand en een geluidgedempte overstroomvoorziening.
Daarnaast dient in alle gevallen rekening te worden gehouden met het toepassen van een geluiddempende
slang met een lengte van circa 1 m tussen de afvoerunit en de plenumbox.
                                            1
Na definitieve selectie en dimensionering van de installatie dienen de bouwkundige en installatietechnische
voorzieningen nader te worden uitgewerkt, dit valt buiten het kader van dit onderzoek.
Daarnaast wordt geadviseerd de mechanische ventilatorbox en de HR-ketel trillingsgeïsoleerd te monteren
tegen een steenachtige constructie met een massa van ten minste 175 kg/m , bijvoorbeeld 100 mm kalk¬
                                                                                                   2
zandsteen, die geen directe scheiding vormt met een verblijfsruimte. Voor de situatie dat geen wanden aan¬
wezig zijn die aan de genoemde randvoorwaarden voldoen kan de ventilatorbox trillingsgeïsoleerd aan de
verdiepingsvloer worden bevestigd / opgesteld.
Hierbij dienen tevens alle leidingen trillingsgeïsoleerd te worden bevestigd en dienen doorvoeren door
bouwkundige        constructies       overmaats       en     luchtdicht       te  worden    uitgevoerd,    dit    door     middel    van
kwalitatief goede P U R of kit. In de leidingen tussen de installatie en de woningen dienen flexibele
delen te worden opgenomen.
De installateur/installatieadviseur dient ervoor zorg te dragen dat aan het gewenste geluidniveau in de ver-
blijfsruimten ten gevolge van de geluiduitstraling van ventielen, kanalen en leidingen en geluidoverdracht
vanuit de berging wordt voldaan.
5.3         Overige installaties
Voor de overige installaties, bijvoorbeeld de hydrofoorruimten en andere technische ruimten, zijn geen
akoestische gegevens beschikbaar. Wanneer de installaties geselecteerd zijn dient het te verwachten
geluidniveau te worden bepaald op basis waarvan de aanvullende bouwkundige voorzieningen dienen te
worden gedimensioneerd. Met name aan de installatieruimten die direct grenzen aan woningen en eventueel
in de buitenlucht op te stellen installaties (zoals op de 5 verdieping) dient aandacht te worden besteed met
                                                                            e
betrekking tot de geluidoverdracht en -uitstraling naar nabijgelegen woningen.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                     20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                    12 oktober 2012
                                                                                                                       Bladzijde 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                     RAADGEVENDE    I N G E N I E U R S BV I
Geadviseerd wordt voor eventuele directe scheidingen tussen technische ruimten en woningen uit te gaan
van massieve constructies met een massa van ten minste 600 kg/m . Het behoort tot het takenpakket van de
                                                                                       2
installateur      dat  het    geluidniveau        in   de     technische      ruimten    wordt beperkt    tot     maximaal      circa
L A e q  = 65 tot 70 dB(A).
Daarnaast dient de geluiduitstraling van roosters en eventueel in de buitenlucht opgestelde installaties
zodanig te worden gereduceerd dat aan de te hanteren eisen kan worden voldaan. Het maximale bron¬
vermogen van de in de buitenlucht opgestelde installaties dient beperkt te worden tot maximaal circa
L w A   = 65 dB(A). E.e.a. afhankelijk van de ligging van de technische ruimte in relatie tot de woningen, waarbij
tevens aandacht dient te worden besteed aan de trillingsgeïsoleerde opstelling van de verschillende
installaties.
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.               12 oktober 2012
                                                                                                                   Bladzijde 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                      CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                      RAADGEVENDE      I N G E N I E U R S BV I
6             Nagalmtijd gemeenschappelijke verkeersruimten
6.1           Uitgangspunten
Voor de gemeenschappelijke verkeersruimten in het project, die grenzen aan woningen en dienen ter
ontsluiting van de woningen, zijn galmberekeningen uitgevoerd . In tabel 6.1 en 6.2 zijn voor deze gemeen¬
schappelijke verkeersruimten de minimaal benodigde geluidabsorptie aangegeven om te kunnen voldoen
aan de minimale eisen ten aanzien van galm uit het Bouwbesluit.
D e nagalmtijd is berekend met behulp van de formule van Sabine op basis van geometrische eigenschap¬
pen en beoogde afwerkmaterialen. Van de gemeenschappelijke verkeersruimten zijn de verschillende
constructieonderdelen in een akoestisch rekenmodel ingevoerd, waarmee vervolgens spectraal de nagalm-
tijden berekend zijn.
Uitgangspunt is dat de wanden en vloeren van de verkeersruimten grotendeels worden afgewerkt met
akoestisch "harde" materialen zoals bijvoorbeeld:
-      wanden:                   beton, gipsbeplating (metalstud), spuitwerk;
-      overige wanden:           glazen puien;
-      vloeren:                  beton, tegelwerk;
-      deuren:                   hout.
De plafonds en (in de trappenhuizen) onderkant van de bordessen in de diverse ruimten worden voorzien
van geluidabsorberend materiaal. Op de absorptiecoëfficiënten van de voorgestelde materialen is een
aftrek van 1 0 / toegepast op de in het laboratorium gemeten waarde.
                   0
6.2           Berekeningsresultaten
In tabel 6.1 en 6.2 is voor de besloten gemeenschappelijke verkeersruimten per frequentieband de minimaal
benodigde geluidabsorptiecoëfficiënt aangegeven, waarmee aan de prestatie-eis uit het Bouwbesluit kan
worden voldaan. Uitgangspunt hierbij is het aanbrengen van geluidabsorptiemateriaal tegen de plafonds en
onderzijdes van de bordessen in de trappenhuizen. In paragraaf 6.3 zijn vervolgens een aantal materialen
voorgesteld.
Tabel 6.1.    Minimaal benodigde geluidabsorptiecoëfficient per frequentieband (250-2000Hz).
       Verkeersruimte           Beschikbaar          Minimaal benodigde absorptiecoëfficiënt per frequentieband
                               geluidabsorp-                                    (250-2000 Hz)
                                tieoppervlak           250                 500                1000            2000
                                     [m ]
                                        2
 trappenhuis
 bgg - 6 verd.
          e
                                    48,6  1)
                                                       0,29                0,44               0,35            0,15
 (str. 7-8/L-N)
 Entreehal/lifthal
  bgg - 6 verd.
            e
                                   109,8   2 )
                                                       0,37                0,31               0,17            0,03
 (str. 7-9/K-L)
       Het aangegeven beschikbaar oppervlak betreft 9 0 / van het totaal oppervlak van de plafonds en de onderzijde van de bordessen
       (exclusief de onderzijde van de schuine trapdelen) dat aanwezig is op de aangegeven verdiepingen (bgg - 6 verd.).
                                                                                                                   e
       Het aangegeven beschikbaar oppervlak betreft 9 0 / van het totaal aanwezige plafondoppervlak op de aangegeven verdiepingen
       (bgg - 6 verd.).
                e
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                    20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                  12 oktober 2012
                                                                                                                      Bladzijde 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                       CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                       RAADGEVENDE      I N G E N I E U R S BV I
In tabel 6.1 is uitgegaan van het 9000) absorberend bekleden van het totaal beschikbaar plafondoppervlak
per gemeenschappelijke verkeersruimte. In de praktijk is het vrijwel nooit mogelijk om 10000) het aanwezige
oppervlak te bekleden met geluidabsorberend materiaal, dit komt door de aanwezigheid van armaturen e.d.
O p de in de tabel 6.1 weergegeven minimale absorptiecoëfficiënten is reeds een laboratoriumcorrectie toe¬
gepast. Derhalve kunnen de gepresenteerde getallen gebruikt worden bij de selectie van een absorptie-
materiaal aan de hand van productinformatie van leveranciers.
In tabel 6.2 is voor de "kale" verkeersruimten de benodigde hoeveelheid absorptie in m O R (open raam)               2
aangegeven. Dit benodigde oppervlak aan absorptiemateriaal is berekend uitgaande van een absorptie-
coëfficiënt van a = 1 oftewel 100O absorptie.
Zie ook bijlage II waarin de volledige berekeningen van de nagalmtijd van de gemeenschappelijke verkeers¬
ruimten zijn opgenomen.
Voor de bepaling van het aan te brengen oppervlak aan absorberend materiaal is in dezelfde tabel het
benodigd oppervlak aangegeven in relatie tot lagere waarden voor de geluidabsorptiecoëfficiënt. Het toe te
passen absorberend materiaal dient in elk van de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz een geluidabsorptie¬
coëfficiënt te bezitten die ten minste gelijk is aan de aangegeven waarde.
Een geluidabsorptiecoëfficiënt van a = 0,4 of 0,6 is een waarde die met verschillende goed geluidabsorbe-
rende materialen te realiseren is.
Tabel 6.2. Benodigd oppervlak aan geluidabsorberend materiaal in relatie tot de minimale geluidabsorptiecoëfficiënt in elk van de
             frequentiebanden van 250 t/m 2000Hz.
      Verkeersruimte              Beschikbaar                       Benodigde hoeveelheid absorberend materiaal [m ] met 2
                                Geluidabsorptie-                        een geluidabsorptiecoëfficiënt van ten minste
                                   oppervlak             a ^ , 0 [-]       a ^ , 7 [-]     a ^ , 6 [-]     a ^ , 5 [-]          a ^ , 4 [-]
                                      [m ]
                                         2
trappenhuis
bgg - 6 verd.
         e
                                     48,6  1)
                                                             19                28              32              38                   48
(str. 7-8/L-N)
Entreehal/lifthal
 bgg - 6 verd.
           e
                                     109,8  2)
                                                             40                58              67              80                  100
(str. 7-9/K-L)
      Het aangegeven beschikbaar oppervlak betreft 9 0 o van het totaal oppervlak van de plafonds en de onderzijde van de bordessen
      (exclusief de onderzijde van de schuine trapdelen) dat aanwezig is op de aangegeven verdiepingen (bgg - 6 verd.).
                                                                                                                   e
      Het aangegeven beschikbaar oppervlak betreft 9 0 o van het totaal aanwezige plafondoppervlak op de aangegeven verdiepingen
      (bgg - 6 verd.).
                e
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                      20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.                    12 oktober 2012
                                                                                                                        Bladzijde 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN
                                                                                     RAADGEVENDE I N G E N I E U R S BV
6.3         Geluidabsorberende voorzieningen.
In deze paragraaf zijn de mogelijke geluidabsorberende voorzieningen weergegeven, die toegepast kunnen
worden in de gemeenschappelijke verkeersruimten weergegeven in tabel 6.1.
O m in de gemeenschappelijke verkeersruimten aan de in tabel 6.1 en 6.2 vermelde minimale geluid¬
absorptiecoëfficiënt te voldoen kunnen de volgende absorptiematerialen worden toegepast:
-    Houtwolcement beplating (bijvoorbeeld Heraklith, merk Heradesign fine) dik 25 mm, waarboven een met
     30 mm minerale wol gevulde luchtspouw aanwezig is.
-    Geperforeerde beplating, hout, gips of metaal toegepast onder de volgende voorwaarden: de perforatie¬
     graad (open oppervlak) van de beplating dient hierbij ten minste circa 20o van het totale plafondopper¬
     vlak te bedragen. Tevens dient de diameter of breedte van de spleten of gaten groter te zijn dan circa
     1,5 keer de dikte van de beplating, op een spouw van 50 mm gevuld met minerale wol.
-    Zachte minerale wol beplating (bijvoorbeeld Ecophon, merk Master F (alfa), dik 40 mm strak tegen het
     plafond bevestigd.
-    Sonaspray spuitpleister K-13 standard, dik 25 mm toegepast.
Met bovengenoemde materialen kan worden voldaan aan de gestelde eisen (zie de berekeningen in
bijlage II).
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                             20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.            12 oktober 2012
                                                                                                                Bladzijde 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                     CAUBERG-HUYGEN I
                                                                                     RAADGEVENDE    I N G E N I E U R S BV I
7            Samenvatting
In opdracht van Waal Bouw te Vlaardingen is in het kader van het Bouwbesluit een akoestisch onderzoek
uitgevoerd ten behoeve van het project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.
Het totale plan omvat de nieuwbouw van 47 appartementen met op de begane grond bergingen en ca.
955 m utiliteitsfuncties (gezondheidszorgfunctie, bijeenkomstfunctie en winkelfunctie). Naast het blok is een
        2
overdekte parkeergarage met een oppervlakte van ca. 1.800 m aanwezig.            2
Doel van het onderzoek is het beoordelen van de interne geluidisolatie tussen de woningen onderling en
tussen de woningen en overige ruimten binnen het project, het optredende installatiegeluid in de woningen
en de nagalmtijd in de gemeenschappelijk verkeersruimten aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen.
In hoofdstuk 4 zijn ten behoeve van de interne geluidisolatie een aantal adviezen uitgewerkt                                    met
betrekking tot toe te passen constructies en detaillering.
In hoofdstuk 5 is met betrekking tot het installatiegeluid ten gevolge van de liftinstallaties, in de woning op¬
stelde      installaties     en    overige      installaties      een     aantal    randvoorwaarden      en      aandachtspunten
genoemd ter voorkoming van geluidoverlast in de woningen.
In hoofdstuk 6 is voor de verschillende gemeenschappelijke verkeersruimten de benodigde hoeveelheid ab¬
sorberend materiaal weergegeven ten einde aan de Bouwbesluiteisen te kunnen voldoen ter beperking van
de galm in gemeenschappelijke verkeersruimten.
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B V
de heer ing. P . Roosen,
senior projectleider
Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                                20111820-30
Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.               12 oktober 2012
                                                                                                                   Bladzijde 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                       CAUBERG-HUYGEN
                                                                                       RAADGEVENDE INGENIEURS    BV    RH
  Bijlage I           Bijlage C uit de N E N 1070 (1999)
i
*
  Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                       20111820-30
  Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.            12-10-2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Biz. 17
                                                                                                                MEN 1070:1999
                                                         Bijlage C
                                                         (informatief)
                                  Betekenis van de geluidweringsklasse voor woningen
Tabel C . 1 : Omschrijving    van de betekenis van de geluidweringsklasse voor de beoordeling van de kwaliteit van de
              geluidwering.
  Geíuidwefings ­                                          Omschrijving                                       Gehinderden
       klasse                                                                                                   (indicatief)
                       E e n hoge male van bescherming en rust. Geluiden van buiten zijn nauwelijks
                                                                                                                          c
                                                                                                                     < 5 Zo
            l
                       waarneembaar. Zeer luide spraak is in het algemeen niet verstaanbaar, gewone
                       spraak en muziek niet hoorbaar; luide muziek en feestjes wel hoorbaar maar
                       nauwelijks hinderlijk. Loopgeluiden zijn niet storend waarneembaar en instal­
                       latiegeluid slechts zelden storend
           II          Onder normale omstandigheden een goede bescherming zonder al teveel                     5  "/o  tot 1 ū  0
                                                                                                                                  Zo
                       beperkingen aan bewonersgedrag. Gewone spraak niet hoorbaar, hardere
                       spraak en muziek soms hoorbaar maar niet verstaanbaar Zeer luide spraak en
                       muziek, feestjes duidelijk hoorbaar, maar spraak niet verstaanbaar Loop­
                       geluiden in het algemeen niet storend hoorbaar. Installatiegeluiden soms
                       storend.
          til          Bescherming tegen ontoelaatbare storing, uitgaande van een gedrags­Zleef­              10  0
                                                                                                                    A  tot 25  Vo
                       patroon waarbij men rekening houdt met elkaar. S praak soms waarneembaar,
                       maar niet verstaanbaar. Zeer luide spraak verstaanbaar, harde muziek goed
                       hoorbaar. Loopgeiuiden e.d. soms storend. Ontoelaatbare storing door instal­
                       îatiegeluid wordt in het algemeen voorkomen.
          IV           Ook bij gelijksoortige leefpatronen en aangepast gedrag, zal regelmatig storing        25   "K.  tot 50
                       optreden. S praak en muziek is vaak hoorbaar. Zeer luide spraak goed verstaan­
                       baar en muziek storend. Loopgeluiden zijn veelal hinderlijk. Regelmatig storing
                       van installatiegeluiden
          V            Er wordt feitelijk geen bescherming geboden tegen geluiden. Gewone spraak is                 > 50 "k
                       vaak verstaanbaar, muziek en luide spraak, loopgeiuiden en installatiegeluid
                       veelvuldig hinderlijk
De omschrijvingen en hinderindicaties in label C 1 heb­           Ook aís op grond van de feiíeíijk aanwezige geluidbelas­
ben betrekking op een gemiddelde, stedelijke woon­                ting de geluidwering van de gevel duidelijk groter moet
omgeving. Als de woonomgeving aanmerkelijk rustiger               worden gekozen dan het aangegeven minimum bij het
of aanmerkelijk luidruchtiger is, zijn deze omschrijvingen        betreflende   kwaliteitscijfer, zouden voor een gelijkwaar­
van de situatie meer van toepassing bij een geluidwering          dige kwaliteit de eisen voor de overige aspecten bij een
die een klasse beter resp. mínder is. In een zeer rustige          overeenkomstig    hoger kwaliteitscijfer moeten worden
woonomgeving kan het dus raadzaam zijn voor een ver­              gekozen.
gelijkbare kwaliteitsbeleving een betere geluidwerings­
klasse te verlangen, terwijl ín een doorgaans luidruch­
tiger   omgeving om dezelfde reden een míndere
geluidweringsklasse aanvaardbaar kan zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                       CAUBERG-HUYGEN
                                                                                       RAADGEVENDE INGENIEURS    BV    RH
  Bijlage II          Galmberekening
i
*
  Project "Klapwijkse Pier" te Berkel en Rodenrijs.                                                       20111820-30
  Akoestisch onderzoek m.b.t. interne geluidisolatie, installatiegeluid en galm verkeersruimten.            12-10-2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                         CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.
                                                      Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch
 projectnummer                    20111820
 project                          Klapwijkse pier (KP1)
 datum                            03-02-2012
 initialen                        PRt
 ruimte                           Trappenhuis (str. 7-8/L-N, begane grond- 6e verdieping)
 volume                           248,68         [m ]
                                                    3
 temperatuur                       18           [C]
 R.V.                             50            [To]
 situatie                         minimaal benodigde geluidabsorptiewaarden materiaal
                                                                            BEREKENING NAGALMTIJD
  nr       materiaal                                      oppervlak                             absorptiecoëfficiënt
                                                              [m ]
                                                                 2
                                                                               Oktaafband met middenfrequenties [Hz]
                                                                          125          250          500     1000     2000   4000
   1.      vloer (naaldvilttapijt)                           41,9        0,02         0,04         0,06     0,20     0,30   0,35
   2.      ok bordes (hard)                                   3,0        0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   3.      plafond (hard)                                     2,4        0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   4.      trap (hard)                                       26,4        0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   5.      wand (hard)                                       165,6       0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   6.      wand (gips)                                       109,5       0,39         0,13         0,04     0,02     0,03   0,06
   7.      deur (hout)                                        9,8        0,02         0,02         0,02     0,04     0,04   0,03
   8.      glas                                               6,0        0,15         0,10         0,08     0,05     0,03   0,03
   9.      voorzieningen plafond                             22,0        0,10         0,26         0,40     0,32     0,14   0,10
           voorzieningen ok bordes                           26,6        0,10         0,26         0,40     0,32     0,14   0,10
                                                                          0,11         0,29          0,44     0,35     0,15  0,11   incl correctie)
  nr.      materiaal                                                                  absorberend oppervlak [m O.R.]
                                                                                                                   2
                                                                               Oktaafband met middenfrequenties [Hz]
                                                                          125           250         500     1000     2000   4000
   1.      vloer (naaldvilttapijt)                                        0,8           1,7           2,5      8,4    12,6  14,7
   2.      ok bordes (hard)                                               0,0          0,0           0,1       0,1     0,1   0,1
   3.      plafond (hard)                                                 0,0          0,0           0,0       0,0     0,1   0,1
   4.      trap (hard)                                                    0,3          0,3           0,5       0,5     0,8   1,1
   5.      wand (hard)                                                     1,7          1,7          3,3       3,3     5,0   6,6
   6.      wand (gips)                                                   42,7         14,2           4,4       2,2     3,3   6,6
   7.      deur (hout)                                                    0,2          0,2           0,2       0,4     0,4   0,3
   8.      glas                                                           0,9          0,6           0,5       0,3     0,2   0,2
   9.      voorzieningen plafond                                          2,2           5,7          8,8       7,1     3,1   2,2
           voorzieningen ok bordes                                        2,7          6,9          10,6       8,5     3,7   2,7
                                                                          0,0          0,0           0,0       0,0     0,0   0,0
                                                                          0,0          0,0           0,0       0,0     0,0   0,0
 luchtdemping [m O.R.] :
                      2
                                                                          0,0          0,1            0,2      0,7     2,4   7,7
 absorberende oppervlak aanwezig [m O.R.] :  2
                                                                         51,5         31,4         31,2     31,5     31,5   42,1
 absorberend oppervlak vereist [m2 O.R.]:                                             31,1         31,1      31,1    31,1
                                                                                                                                                 Tgemiddeld [s]
                                                                                                                                  250-2000Hz 125-2000Hz 125-4000Hz
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 1,00 :                              0,8           1,3           1,3      1,3     1,3   1,0            1,3           1,2   1,2
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 0,80 :                               1,0          1,7           1,7      1,6     1,6   1,2            1,6           1,5   1,5
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 0,65 :                               1,2          2,0           2,0      2,0     2,0   1,5            2,0           1,9   1,8
12-10-2012                                                                      K P 1 12-10-2012 W P e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                            CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.
                                                         Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch
 projectnummer           :        20111820
 project                 :        Klapwijkse pier (KP1)
 datum                   :        03-02-2012
 initialen               :        PRt
 ruimte                  :        entreehal/lifthal (str. K-L/7-9, bgg-6e verdieping)
 volume                  :        395,0          [ m 3 ]
 temperatuur             :         18            [C]
 R.V.                    :        50             [To]
 situatie                :        Open raam
                                                                                 BEREKENING NAGALMTIJD
  nr.      materiaal                                         oppervlak                              absorptiecoëfficiënt
                                                                [m ]
                                                                   2
                                                                                    Oktaafband met middenfrequenties [Hz]
                                                                              125          250          500     1000     2000  4000
   1.      vloer (hard)                                         31,0         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03  0,04
   2.      vloer (naaldvilttapijt)                              91,0         0,02         0,04         0,06     0,20     0,30  0,35
   3.      wand (hard)                                         331,8         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03  0,04
   4.      plafond (hard)                                       82,0         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03  0,04
   5.      liftdeuren (staal)                                   25,2         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03  0,03
   6.      deur (hout)                                          24,0         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03  0,04
   7.      glas                                                 74,7         0,02         0,02         0,02     0,04     0,04  0,03
   8.      voorziening tpv plafond                              40,0         1,00         1,00          1,00     1,00     1,00 1,00
  nr       materiaal                                                                     absorberend oppervlak [m O.R.]2
                                                                                    Oktaafband met middenfrequenties [Hz]
                                                                              125           250         500     1000     2000  4000
   1.      vloer (hard)                                                       0,3          0,3           0,6      0,6      0,9  1,2
   2.      vloer (naaldvilttapijt)                                             1,8         3,6            5,5    18,2     27,3 31,9
   3.      wand (hard)                                                        3,3          3,3           6,6      6,6     10,0 13,3
   4.      plafond (hard)                                                     0,8          0,8            1,6      1,6     2,5  3,3
   5.      liftdeuren (staal)                                                 0,3          0,3           0,5      0,5      0,8  0,8
   6.      deur (hout)                                                        0,2          0,2           0,5      0,5      0,7  1,0
   7.      glas                                                                1,5          1,5           1,5     3,0      3,0  2,2
   1.      voorziening tpv plafond                                           40,0         40,0         40,0     40,0     40,0  40,0
                                                                              0,0          0,0           0,0      0,0      0,0  0,0
                                                                              0,0          0,0           0,0      0,0      0,0  0,0
                                                                              0,0          0,0           0,0      0,0      0,0  0,0
 luchtdemping [m O.R.] :
                      2
                                                                              0,0          0,0           0,0      0,0      0,0  0,0
 absorberende oppervlak aanwezig [m O.R.] :    2
                                                                             48,3         50,1         56,8     71,1      85,1 93,6
 absorberend oppervlak vereist [m2 O.R.]:                                                49,4          49,4     49,4     49,4
                                                                                                                                                Tgemiddeld [s]
                                                                                                                                    250-2000Hz 125-2000Hz      125-4000Hz
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 1,00 :                                   1,4          1,3           1,2      0,9     0,8  0,7        1,0            1,1           1,0
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 0,80 :                                   1,7          1,6           1,4      1,2     1,0  0,9        1,3            1,4           1,3
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 0,65 :                                  2,1           2,0           1,8      1,4     1,2  1,1         1,6           1,7           1,6
12-10-2012                                                                          K P 1 12-10-2012 W P e                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                            CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.
                                                       Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch
 projectnummer                    20111820
 project                          Klapwijkse pier (KP1)
 datum                            03-02-2012
 initialen                        PRt
 ruimte                           entreehal/lifthal (str. K-L/7-9, bgg-6e verdieping)
 volume                           395,0           [m ]
                                                     3
 temperatuur                      18             [C]
 R.V.                             50              [T]
 situatie                         minimaal benodigde geluidabsorptiewaarden materiaal
                                                                                BEREKENING NAGALMTIJD
  nr       materiaal                                         oppervlak                              absorptiecoëfficiënt
                                                                 [m ]
                                                                   2
                                                                                    Oktaafband met middenfrequenties [Hz]
                                                                              125          250          500     1000     2000   4000
   1.      vloer (hard)                                         31,0         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   2.      vloer (naaldviltapijt)                               91,0         0,02         0,04         0,06     0,20     0,30   0,35
   3.      wand (hard)                                         331,8         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   4.      plafond (hard)                                       12,2         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   5.      liftdeuren (staal)                                   25,2         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,03
   6.      deur (hout)                                          24,0         0,01         0,01         0,02     0,02     0,03   0,04
   7.      glas                                                 74,7         0,02         0,02         0,02     0,04     0,04   0,03
   8.      voorzieningen tpv plafond                           109,8         0,38         0,37         0,31     0,17     0,03   0,00
                                                                              0,42         0,41          0,34     0,19     0,03  0,00   incl correctie)
  nr.      materiaal                                                                      absorberend oppervlak [m O.R.]
                                                                                                                       2
                                                                                    Oktaafband met middenfrequenties [Hz]
                                                                              125           250         500     1000     2000   4000
   1.      vloer (hard)                                                       0,3          0,3            0,6      0,6     0,9   1,2
   2.      vloer (naaldviltapijt)                                              1,8         3,6            5,5    18,2     27,3  31,9
   3.      wand (hard)                                                        3,3          3,3           6,6       6,6    10,0  13,3
   4.      plafond (hard)                                                     0,1          0,1           0,2       0,2     0,4   0,5
   5.      liftdeuren (staal)                                                 0,3          0,3           0,5       0,5     0,8   0,8
   6.      deur (hout)                                                        0,2          0,2           0,5       0,5     0,7   1,0
   7.      glas                                                                1,5          1,5           1,5      3,0     3,0   2,2
   8.      voorzieningen tpv plafond                                         41,7         40,6         34,0      18,7      3,3   0,0
                                                                              0,0          0,0           0,0       0,0     0,0   0,0
                                                                              0,0          0,0           0,0       0,0     0,0   0,0
                                                                              0,0          0,0           0,0       0,0     0,0   0,0
                                                                              0,0          0,0           0,0       0,0     0,0   0,0
 luchtdemping [m O.R.] :
                      2
                                                                              0,0          0,1            0,4      1,2     3,8  12,2
 absorberende oppervlak aanwezig [m O.R.] :   2
                                                                             49,3         50,1         49,8     49,5     50,1   63,0
 absorberend oppervlak vereist [m2 O.R.]:                                                 49,4         49,4     49,4     49,4
                                                                                                                                                     Tgemiddeld [s]
                                                                                                                                      250-2000Hz 125-2000Hz 125-4000Hz
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 1,00 :                                   1,3          1,3           1,3      1,3     1,3   1,0            1,3           1,3   1,3
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 0,80 :                                   1,7          1,6           1,7      1,7     1,6   1,3            1,6           1,7   1,6
 nagalmtijd T [s], diffusiteitsfactor 0,65 :                                  2,1           2,0           2,0      2,0     2,0   1,6            2,0           2,0   2,0
12-10-2012                                                                          K P 1 12-10-2012 W P e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>