<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Raam merk A: afm 1,0 x 1,2 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  glas oppervlakte 0,88 x 1,08 = 0,95 m2 glas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  daglicht toetreding = 0,8 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  spuivoorziening = Qv= 95 l/s/m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   60min WBDBO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dichtmetselen + deur plaatsen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Raam merk B: afm 3,55 x 1,2 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  glas oppervlakte 3,19 x 1,08 = 3,44 m2 glas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         berging
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  daglicht toetreding = 2,9 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  spuivoorziening = Qv= 220 l/s/m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  k
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           bw/zs




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               blo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            uw
                                                vezelcement golfplaten antraciet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vezelcement golfplaten antraciet




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bestaande betonsteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Raam merk C: afm 2,41 x 0,90m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        60min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30min WBDBO
                                       vent                         vent                            vent      vent                            vent     vent                                                                      vent                             vent                                 vent                                                                                                                       vent                                            vent                                          vent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   huisvesting totaal 20 personen in bestaande loods




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestaande betonsteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  glas oppervlakte 2,05 x 0,78 = 1,60 m2 glas
                                1200




                                                       1200




                                                                                         1200




                                                                                                                             1200




                                                                                                                                                                                                                     1200




                                                                                                                                                                                                                                                    1200




                                                                                                                                                                                                                                                                                       1200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ats
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  daglicht toetreding = 1,68 m2




                                                                                                                                                                                         2150




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2150




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    p la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  spuivoorziening = Qv= 3x 53 l/s/m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               er
                                       merk-A                       merk-A                         merk-A     merk-A                                   merk-B                                                                   merk-A                            merk-A                           merk-A                                                                                                                    merk-B                                                  merk-B                                     merk-A
                                950




                                                                                                                                                                                                                     950




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 950




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           rke
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              sl.kamer 1.1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kast
                                       1000                         1000                           1000 1000                                    3550                                                                          1000                               1000                              1000                                                                                                                              3550                                                                                   1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BC3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  rm 2 pers.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           merk-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15,0 m2
                                                metselwerk baksteen rood                                                           metselwerk baksteen rood                                                                                                                                                                                                                                                         metselwerk baksteen rood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BC2                            afv
                                                                                      ramen en deuren kunststof wit                                                                                                   ramen en deuren kunststof wit                                                                                                                                                                                                                                                                       ramen en deuren kunststof wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        al i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       rm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BC4                                                    nza




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       st
                                                                                                                                                                                                     1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bw/zs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     me
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lpu




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bestaande betonsteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               nt




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    overloop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7,62 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bw/zs                                    30min WBDBO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ats
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BC - 1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pla
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           merk-A                                                                                                                                                                                                                                                  BC1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       huisvesting 8 personen in bestaande loods




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             er
                                          - Rechtergevel - - Nieuwe situatie -




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         rke
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              sl.kamer 1.2                                                                                                                                                                                               He




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                raam dichtmetselen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  rm                                                                                                                                                                                                       m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2 pers.                                                                                                                                                                                                 elw




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                at                                                                                           TA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14,3 m2                                                                                                                                                                                        er                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       inf




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             iltr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 at                               tuin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bw/zs                                                                                                                                                                                                                                                                              in                                bo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bestaande betonsteen                                                                                                                                                                                                                                 be                                uw                                          geboorde bluswater voorziening < 80mdiep
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sta                               blo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    an                                   k                                   cap. 60M3/uur onbeperkt, cap. 90M3/uur gedurende 4 uur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         kast kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestaande betonsteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cv-gesloten toestel                                                                                                                                                                                                            bo                                                      tuin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             sr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sl.kamer 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                d
                                                vezelcement golfplaten antraciet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vezelcement golfplaten antraciet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 pers.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13,3 m2           dakraam

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,5m vrije hoogte                                                merk-A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tuin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Situatie                            Gem. Leudal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sectie                              V no 286 + 287
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Schaal                              1 - 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Verdieping -
                                                metselwerk baksteen rood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            metselwerk baksteen rood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Riolering:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  wasbakken pvc Ø 75 mm                                                                                  - Nieuwe situatie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         riolering aangesloten op gemeente riool
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  douches pvc Ø 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           Riolering:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  toiletten pvc Ø 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        wasbakken pvc Ø 75 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  geheel aan te sluiten op gemeente riool                                                                                                                                                                                                                                                                       douches pvc Ø 75 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4= Huisvesting voor 6 personen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3= Huisvesting voor 6 personen:                                                                                                                                                                                                                                                                     2= Huisvesting voor 4 personen:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                toiletten pvc Ø 110 mm
Rc-waarde buitenwanden:
Rsi, overgangs weerstand gevel binnen =
binnenspouwblad betonsteen dik 100mm / 1,185 = 0,08
                                                        0,13                             - Linkergevel -                                                         - Nieuwe situatie -                                                                                                                            totaal verblijfsgebied = 72,2 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 st x 12 m2 = 72 m2 minimaal, voldoet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          erfverharding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              totaal verblijfsgebied = 73,6 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 st x 12 m2 = 72 m2 minimaal, voldoet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           erfverharding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  totaal verblijfsgebied = 48,2 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4 st x 12 m2 = 48 m2 minimaal, voldoet                                                                                                                                                                                                        geheel aan te sluiten op gemeente riool
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           erfverharding



isolatie steenwol dik 70mm / 0,033 =                    2,12
                                                                                                                                                                                                                                                                                       2950               100 1850 1001200100                                                                                                       3000                                                        100                        5400                                                              300                                       3400               100                            3000                                                       100                         3000                                       100 1500 100 1500 100                                                                                                  6500                             100                 4200                              100                                                                    3000                                                 100                          3000
luchtspouw geventileerd 20 mm =                        0,15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           unit mech. ventilatie op plafond
buitenspouwblad baksteen dik 100mm / 1,16 =             0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    sandwichpanelen steen wol vulling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         afvoer afzuigkap met dakdoorvoerset                                                                                                                                                                                                                                                     erfverharding                                                                                                                  afvoer afzuigkap met dakdoorvoerset
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           voorzien van dakdoorvoerset tbv afvoer lucht
Rsi, overgangs weerstand gevel biuiten =                0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             voorzien van brandklep tpv plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     voorzien van brandklep tpv plafond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                op de wanden opleggen en bevestigen

Totale Rc wanden =                                     2,61 m2.K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         geheel vrij van bestaande dak constructie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rc waarde minimaal 2,0 m2K/W
                                                                                                                         2,5 x 5,5 m                                                                                                                                                                                                                                                  vluchtdeur                                    merk-A                                                                               merk-B                                                                                                             merk-A                                                              merk-A                                                       merk-A                                                               vluchtdeur                                                                                                          merk-B                      merk-A       merk-A                                                                                                                   merk-A                                                     merk-A                                                                                                                                                                                                                                            60 min WBDBO                                                       60 min WBDBO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2,5 x 5,5 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fornuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fornuis                                                                                         fornuis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3550                            4 pits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4 pits                                                                                            4 pits
                                                                                                                                                                                                                                         100 1800




Rc-waarde vloeren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rc waarde minimaal 2,0 m2K/W                      30 min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   berging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       berging
Rsi, overgangs weerstand vloer binnen =                0,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 min WBDBO
betonvloer dik 150 mm / 2,3 =                           0,06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3,37 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3                                              wasbak                                                                 slaapkamer 3.1                    slaapkamer 3.2                                                                           slaapkamer 3.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,06 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wasbak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3                             wasbak                      slaapkamer 2.1                                                                                                               slaapkamer 2.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               alle mech vent. doorvoeren voorzien van brandklep 60minBW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      conform bijlage of geluikwaardig




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4240
isolatie EPS dik 100 mm / 0,040 =                       2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           slaapkamer 4.1                                                                                      rm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    rm 2 pers.                        rm 2 pers.                                                                               rm 2 pers.                                                                                                                                                                                 rm                                            rm                                              rm 2 pers.                                                                                                                   rm 2 pers.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          kast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kast                                                                                                          rm 2 pers.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  blusdeken




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             blusdeken




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5740
                                                                                                                                                                                                                                                                            slaapkamer 4.2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        blusdeken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gang




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5440
vochtkering =                                           0,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                 rm 2 pers.                                                                                                                                           12,7 m2                                                                                                                                                                                          12,7 m2                                                      12,7 m2                                                                          12,7 m2                                                                                                                                                  Woonkamer 3.0                                  Woonkamer 2.0                                                                                                                             12,7 m2                                                      12,7 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Woonkamer 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,92 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30 min WBDBO                                                                                                      30 min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                keuken                                         keuken
                                                                                                                            2500




Totale Rc vloeren =                                   2,73 m2.K/W                                                                                                                                                                                                                        17 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                60 min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                         3040




                                                                                                            5500                                                                      ± 13,5 m                                                                merk-C                                                                                               gang                                                                                                                                            keuken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        berging
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N.V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BC - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   60 min WBDBO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        kast

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kast

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                kast

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                kast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,2 m2                                                                  35,5 m2                                        22,8 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30 min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17,5 m2                                                                                                                                                 29,3 m2                        bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30min WBDBO                                                                             N.V.                                                                                                                                                         30min WBDBO                                                                            30min WBDBO                                                                              bw/zs                                                                       N.V.                                              N.V.                                                                                                                                       bw/zs                                           30min WBDBO                                                                                                                                                                                        betonsteen metselwerk of:




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1100100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bw/zs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gasbetonblokken 100 mm of:                                                                                            betonsteen metselwerk of:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kast                                                          N.V.                  bw/zs                                                                                    bw/zs                                                                                                                                        bw/zs                                                                                                                                bw/zs                                                                    beschermde vluchtroute                                                                                                   bw/zs                                         bw/zs                                      gang                                                              6,71 m2                        N.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sandwichpaneel dik 50 mm
                                                                                                                                                                      Riolering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      beschermde vluchtroute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             vluchtdeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2600mm +p          30 min WBDBO                                                                                                                                    gasbetonblokken 100 mm of:
                                                                                                                                                                                                                                         100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            beschermde vluchtroute                                                                                                                                                                                                                                                                                       rm N.V. gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           beschermde vluchtroute                                                                                                   rm                                                                                                                                                                                                                          sandwichpanlen met steenwol vulling                                                                                                                                      damwandplaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bw/zs                                   bw/zs
                                                                                                                                                                      wasbakken pvc Ø 75 mm                                                                                                                                                                                                      bw/zs                                                                                                                                                                                                                         bestaande betonsteen                                                                                     12,1 m2                                                                                                                                                                bestaande betonsteen                         bw/zs                                             bw/zs                              bestaande betonsteen                                                                                                                                                                                                                                                                                   sandwichpanelen steen wol vulling                                                                                                                                  sandwichpanlen met steenwol vulling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kast

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3                                                                                                 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30min WBDBO


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        op de wanden opleggen en bevestigen
                                                                                                                                                                      douches pvc Ø 75 mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    60min WBDBO
Rc-waarde binnenwanden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            60min WBDBO                                                                                 bestaande betonsteen                                                                       60min WBDBO                                                                                                                                       bestaande betonsteen                                                                                       bestaande betonsteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              geheel vrij van bestaande dak constructie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   douche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kast                  kast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rc waarde minimaal 1,30 m2K/W
                                                                                                                                                                      toiletten pvc Ø 110 mm                                                                                                                                           bw/zs                                                                                                                                                        wc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2                                                                                                                                                                                                                                                                                                1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestaande betonsteen
Rsi, overgangs weerstand binnen =                        0,13                                                                                                                                                                                                                    slaapkamer 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wc                                douche            douche                                            wc                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rc waarde minimaal 2,0 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  badkamer 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                m.v. afvoer                                                m.v. afvoer
                                                                                                                                                                                                                                         3550




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2420
sandwichpaneel dik 100 mm / 0,040 =                      2,50                                                                                                         geheel aan te sluiten op gemeente riool                                                                         rm 2 pers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              badkamer 3                                                   badkamer 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13,06 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bestaande betonsteen


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bestaande betonsteen
Rsi, overgangs weerstand binnen =                        0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           m.v. afvoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13,06 m2                                                        13,06 m2                                                                                                                                                                                           vluchtdeur                                                                                       Rc waarde minimaal 1,30 m2K/W bestaande betonsteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                13,2 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BC - 3                                                                              douche                                                                                           wc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     slaapkamer 1.4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     wc                                douche            douche                                            wc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kantine                                                                                                                                                                                                                                                                               rm 2 pers.                                                                                                                                 baksteen metselwerk, rood




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                100
Totale Rc binnenwanden =                              2,76 m2.K/W                                                                                                                                                                                                                                                                          bw/zs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           onbenoeemderuimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gew. betonvloer dik 150 mm
                                                                                                Parkeerplaatsen 9 st
                                                                                                                                                                                                                                                              merk-C                                          kast                                                                                                                                                                          sandwichsteenwol of metselwerk wanden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           minder dan 2uur per dag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18,1 m2
                                                                                                                                                                                                                                         100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   60min WBDBO                     sandwichsteenwol of metselwerk wanden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        douche


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        douche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              boiler                                                                                                                                               bw/zs                                                                                                                                                                                                                                     isolatie laag Rc minimaal 2,5 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100                            2000                       2000                                                          1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1400           2000                2000       100      2000                 2000                      1400




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dichtmetselen + deur plaatsen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bw/zs                                                  merk-A                                                                                                                            wap. volgens tek en ber constructeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Parkeerplaatsen 10 st
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30min WBDBO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     bestaande verdiepings trap
                                                                                                                                                                                                                 afvoer afzuigkap met dakdoorvoerset                                                   blusdeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                 voorzien van brandklep tpv plafond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             p.e. folie dik 0,2 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                            fornuis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 boiler

                                                                                                                                                                                                                                                                                              wasbak
                                                                                                                                                                                                                                                                              4 pits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         douche                                                            erfverharding                                                                                 bestaande grondslag




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     conform bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                              21040




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      unit mech. ventilatie op plafond                                                                                                                                                                               m.v. afvoer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      60min WBDBO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    unit mech. ventilatie op plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N.V.                                                                                                                                                                                              peil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      voorzien van dakdoorvoerset tbv afvoer lucht                                                                                                                                                                    badkamer 1
                                                                                                                                                                                                                                                                  1                                rm                                                                                                                                                                                               voorzien van dakdoorvoerset tbv afvoer lucht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    rm               4,48 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             douche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           badkamer 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2000



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bw/zs




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 60min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                         4800




Rc-waarde plafonds:                                                                                                                                                                                                                                                                    Woonkamer 5.0                              N.V.                                                                    13,06 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gang
Rsi, overgangs weerstand binnen =                        0,10                                                                                                                                                                                                                            keuken                                                                                            m.v. afvoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4,96 m2                                                        merk-A
                                                                                                                         2,5 x 5,5 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sandwichsteenwol of metselwerk wanden




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       23,7 m2
sandwichpaneel dik 100 mm / 0,040 =                      2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                strook randisolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       wc                                                                                                                                                                                                              dpc-band
Rsi, overgangs weerstand binnen =                        0,10                                                                                                                  5= Huisvesting voor 4 personen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1,45 m2                                                                                                                                                            2,5 x 5,5 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    wc                wc




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15300
                                                                                                                                                                               totaal verblijfsgebied = 48,3 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                                              merk-C                                                                                                                                                                                                                                          Loods
Totale Rc plafonds =                                   2,70 m2.K/W                                                                                                             4 st x 12 m2 = 48 m2 minimaal, voldoet                                                                                                            bw/zs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 wc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BC - 1
                                                                                                                                                                                                                                         100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     bestaande agrarische activiteiten

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20003600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Loods
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kast                                                                                                                                                                                   conform bestaande verleende vergunning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bestaande agrarische activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1= Huisvesting voor 8 personen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                         3                                                    bw/zs                                                         berging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       conform bestaande verleende vergunning                                                                                                                                                                                                                                                     N.V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 rm                                        merk-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        totaal verblijfsgebied = 96 m2                                                                                                                                                                            Parkeerplaatsen 10 st
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   beschermde vluchtroute




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4,84 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BC - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8 st x 12 m2 = 96 m2 minimaal, voldoet
                                                                                                                                                                                                                                         3150




                                                                                                                                                                                                                                                                                 slaapkamer 5.2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               60min WBDBO raam dichtmetselen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           woonkamer 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                 erfverharding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gang 7,52 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestaande betonsteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                      rm 2 pers.
                                                                                                                                                                                                                                                           extra opening
                                                                                                                                                                                                                                                           tbv spui-vent.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BC - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                29,9 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                11,2 m2                                                                                                 60min WBDBO
                                                                                                                                                                                                 erfverharding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2420
                                                                                                                                                                                                                                         100




                                                                                                                         2,5 x 5,5 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           merk-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          60min WBDBO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kast                         rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         fornuis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           N.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4 pits
                                                                                                                                                                                                                                                              merk-C
                                                                                                                                                                                                                                                                                 slaapkamer 5.1 bw/zs
                                                                                                                                                                                                                                         3600




                                                                                                                                                                                                                                                                                      rm 2 pers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     N.V.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      blusdeken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hal




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           bw/zs                                                                                                                                                    rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                13,4 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5,0 m2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   keuken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,4 m2
                                        Er vinden geen constructieve wijzigingen plaats aan de bestaande constructie                                                                                                                                                                                          kast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mk                                                                          wasbak


                                        Alle nieuwe wanden en plafonds worden los van de bestaande constructie bevestigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           merk-A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vluchtdeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 vluchtdeur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3740                      100    100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             45600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4502                                               2,5 x 5,5 m

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           erfverharding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               erfverharding


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BC 1 = bestaande gebouw tbv huisvesting 8 personen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RENVOOI:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De GO van BC1:                                                                     119,5 m2                                  (voldoet aan min 12 m2/pp)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Plattegrond -                                                                                                                                                                                                    vluchtdeur           vluchtdeur zonder losse hulpmiddelen te openen, Bouwbesluit 2003, art 2.154                                                                                                                                                                                 De VG van BC1:                                                                      90,6 m2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         deuren kunnen onmiddelijk over de volledige breedte geopend worden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (besluit brandveiliggebruik bouwwerken, artikel 2.3.5)                                                                                                                                                                                                      Het BC is een rookcompartiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     erfverharding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De gehele huisvesting voldoet aan eisen conform SNF-normen.
                                                                                      1000                    1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Nieuwe situatie -                                                                                                                                                                                                                     sproeiwater schuim blusser 6 ltr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vluchtweg aanduiding volgens NEN 3011                                                                                                                                                                                                                       BC 2 = bestaande gebouw tbv huisvesting 10 personen
                                                                                        vent                      vent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   en te voldoen aan zichtbaarheideisen, art 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838:1999 ( art. 2.3.7. lid 1.)
                                                                               1200




                                                                                                     1200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De GO van BC1:                                                                 121,8 m2                                      (voldoet aan min 12 m2/pp)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       toe te passen ventilatieroosters / dre-kipramen                                                                                                                                                                                                               De VG van BC1:                                                                 182,91 m2
                                                                                       merk-A                  merk-A         ramen en deuren kunststof wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Het BC is een rookcompartiment.
                                                                               850




                                                                                                     850




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De afdichtingen van doorvoerleidingen luchtdicht afwerken conform NEN 2768 en afd. 4.12 bouwbesluit.                                                Wering van ratten en muizen conform voorschriften afdeling 3.10 Bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         N.V.            Ruimte voorzien van noodverlichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gehele waterleidinginstallatie uitvoeren in leidingen van
                                                      1000                            1000                    1000                           1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De gehele huisvesting voldoet aan eisen conform SNF-normen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Verlichting ingevolge afd. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5 bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alle wasbakken, douches en urinoirs hebben een afvoer pvc O 75 mm                                                                                                                                                                                                                                    koperen pijpen, kwaliteit halfhard volgens NEN 1006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Alle melders zijn onderling gekoppeld conform NEN 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Opstelplaats warmwatertoestel volgens afd 4.7 bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alle toiletten hebben een afvoer pvc O 110mm                                                                                                     Opstelplaats stooktoestel of stookruimte volgens afd. 4.7 bouwbesluit                                                                               met KIWA-keur, volgens afd. 6.3 bouwbesluit.
                                                       vent                             vent                      vent                       vent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          rm            Uitgevoerd met slimme rookmelders met een doormelding naar                                                                                                                                                                                                  BC 3 = bestaande gebouw tbv huisvesting 10 personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Plaatsing cv en verwarmingselementen volgens
                                               1200




                                                                               1200




                                                                                                     1200




                                                                                                                                      1200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         een PAC of naar een GSM van de eigenaar van het pand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De gehele riolering is aangesloten op de bestaande riolering met afvoer naar gemeente riool.                                                     De details en kwaliteit van het geveltimmerwerk volgens KVT 95.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De GO van BC1:                                                                 120,5 m2                                      (voldoet aan min 12 m2/pp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Alle deuren - ramen en kozijnen moeten volgens NEN 5096,                                                                                            NEN 3028 en voorschriften gasbedrijf, idem be- en ontluchting.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Doormelding met opvolging bij brandalarm direct naar dit logiesgebouw te gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Afvoer hemelwaterafvoer naar maaiveld, tbv infiltratie op eigen terrein.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De VG van BC1:                                                                 179,85 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste klasse 2.                                                                          Be- en ontluchting volgens NEN 2757.
                                                      merk-A                           merk-A                  merk-A                         merk-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                vluchtdeur           vluchtdeur zonder losse hulpmiddelen te openen, Bouwbesluit 2003, art 2.154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               In het gebouw zullen op nader te bepalen plaatsen "hoe te handelen bij brand"instructies worden aangebracht.                                     Alle te verwerken grond en materialen volgens voorschriften bouwstoffenbesluit.                                                                     De inrichting van de voorzieningen voor de toevoer van verse lucht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         deuren kunnen onmiddelijk over de volledige breedte geopend worden                                                                                                                                                                                          Het BC is een rookcompartiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               E.e.a. inoverleg en volgens opgave brandweer.                                                                                                                                                                                                                                                        en de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087 + afd 3.6 bouwbesluit.
                                                                             metselwerk baksteen rood                                                                              metselwerk baksteen rood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (besluit brandveiliggebruik bouwwerken, artikel 2.3.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Het geheel uit te voeren volgens de geldende bebouwings en NEN voorschriften.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De gehele huisvesting voldoet aan eisen conform SNF-normen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alle materialen verwerken en aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.                                                                            De ventilatie installatie uitvoeren als mech. afvoer met natuurlijke ventilatie conform voorschriften.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alle brandmelders zijn gezamelijk gekoppeld NEN 2555, (als 1 st melder afgaat, gaan alle melders af,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bw/zs               30 min brandwerende, zelfsluitende deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Electrische installatie volgens NEN 1010 en afd. 6.2 bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De details en kwaliteit van de kunststoframen - deuren volgens richtlijnen SKG - VKG en KOMO-keur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            60 min brandwerende, zelfsluitende deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                zodat iedereen in het gehele gebouw gewaarschuwd wordt).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De vrije doorgang van de verschillende ruimten voldoen van arktikel 4.22 bouwbesluit 2012                                                          Ontwerp en uitvoering van de riolering volgens afd 6.3 bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  m.v. afvoer               alle mech ventilatie roosters + 4 st afvoeren afzuigkap voorzien van brandklep,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Alle deuren en doorgangen hebben een minimale vrije breedte van minimaal 0,85 m.                                                                     Alle deurafmetingen 930x2315mm min. doorgang 850x2000mm.                                                                                          NEN 3215, in pvc klasse 41.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              volgens bijlage of gelijkwaardig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De grenswaarde van de warmteweerstanden van de uitwendige scheidingsconstructies,                                                                  Schakelaars en combinaties op 1050 mm + vloer plaatsen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    grenzend aan een verblijfsgebied of aan een toilet- badruimte, bedraagt ten minste :                                                               Wandcontactdozen in kantoorruimte op 300 mm + vloer plaatsen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vloeren min 2,5 m2.K/W Wanden min 1,3m2.K.W Dak min 2,0 m2.K/W.                                                                                    In de keuken aansluitingen voor afzuigkap, koelkast, magnetron,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De voorgeschreven bepalingsmethode voor het bepalen van de warmteweerstanden                                                                                 kookplaat en vaatwasser.

                                       - Voorgevel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Verdiepingstrap volgens afd. 2.5, artikel 2.39 tabel 2.39, bouwbesluit.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   afmetingen verdiepingstrap
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 De brandvoortplantingsklasse volgens de NEN-EN 13501-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    is neergelegd in NEN 1068 en afd 5.3 bouwbesluit, "Thermische isolatie van gebouwen".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wering van vocht naar binnen als bedoeld afd 3.5 bouwbesluit NEN 2778
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wanden in toiletruimte betegelen tot een hoogte van min. 120mm boven vloer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Buitenverlichting te schakelen op schemerschakelaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Boven kozijnen bij opgaand metselwerk Comprifalt kunststof
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       slabben en open stootvoegen h.o.h. 1000mm toepassen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (art. 2.67 + 2.68 + 2.69 van het bouwbesluit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wanden t.p.v. bad of douche betegelen over een lengte van min. 3000mm,                                                                             Aan de zij- en onderkant van de kozijnen DPC 200 T folie,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16 optrede = 2900 : 16 = 181 mm optrede (maximaal 220mm)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tot een hoogte van min. 2100mm boven de vloer.                                                                                                     breed 150mm toepassen, en naad isolatie afschuimen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aantrede ± 170 mm (minimaal 130mm)                                                                                                                 De constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen conform NEN-EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Drinkwater installatie volgens NEN 1006 en afd. 6.3 bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Overige wanden in badruimte betegelen tot een hoogte van min. 1200mm boven de vloer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   vrijehoogte ± 2000mm (minimaal 1900mm)                                                                                                             aan een bijdrage tot brandvoortplanting van klasse B                                                                                                                                                                                                                                                                                          In het totaal van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied moet,                                                                Dubbele beglazing in alle buitenramen, kozijnen en deuren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   trapbreedte ± 800 mm (minimaal 700mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            met het oog op de toetreding van daglicht en het uitzicht naar buiten,                                                                             met een U-waarde van ten minste 1,1 W/m2K en ZTA 60%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De constructieonderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen conform NEN-EN 13501-1
                                          - Nieuwe situatie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      afstand klinlijn tot zijkant vd trap ± 280 (minimaal 200mm)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ballustrade minimale hoogte 1000mm, max. breedte v/d openingen 100 mm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aan een bijdrage tot brandvoortplanting van klasse B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in afd. 3.11 bouwbesluit en NEN 2057, aanwezig zijn.                                               Dubbele beglazing als droge beglazing toepassen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De aanwezige vloeren, trappen of hellingbanen voldoen conform NEN-EN 13501-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ballustrade's en leuningen, bij trappen en vloeren, volgens afd. 2.35 Bouwbesluit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aan de bovenzijde aan een bijdrage tot brandvoortplanting van klasse D fl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       art. 2.16 en 2.17 BB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   vezelcement golfplaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 De rookdichtheid volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67 lid 1 van het bouwbesluit).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                vezelcement golfplaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen conform NEN-EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      riolering aangesloten op gemeente riool
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aan rookklasse S2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                sandwichpanelen steen wol vulling                                                                                                                                     Het dak is conform de NEN 6063 niet brandgevaarlijk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dakgoot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                op de wanden opleggen en bevestigen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 geheel vrij van bestaande dak constructie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bestaande woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ± 7050




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                betonsteen grijs                                                                                                                                Rc waarde minimaal 2,0 m2K/W                                                                                                                              Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tussen de toegang tot een bouwwerk en de openbare weg, moet een verbindingsweg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rc waarde minimaal 2,0 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  60 min WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       unit mech. ventilatie op plafond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       voorzien van dakdoorvoerset tbv afvoer lucht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            unit mech. ventilatie op plafond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            voorzien van dakdoorvoerset tbv afvoer lucht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          worden gerealiseerd die geschikt is voor verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30 min WBDBO                                                                                          30 min WBDBO                                                                                                        dakgoot                                                                                  brandweerauto's en het overige te verwachten verkeer. Bouwbesluit 2012 artikel 6.37.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        alle mech vent. doorvoeren voorzien van brandklep 60minBW                                                            alle mech vent. doorvoeren voorzien van brandklep 60minBW


                                                                                                                                                                  extra opening                                                                                                                                                                                               baksteen rood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   conform bijlage of geluikwaardig                                                                                     conform bijlage of geluikwaardig



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Een geschikte verbindingsweg voldoet aan :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30 min WBDBO




                                                              merk-C                                         merk-C                                     merk-C    tbv spui-vent.                merk-C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          betonsteen grijs




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               betonsteen metselwerk of:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Een breedte van minimaal 4,5 meter, over een breedte van tenminste 3,25 meter verhard.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30 min WBDBO




                                                               vr                                            vr                                           vr                                    vr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2600




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Huisvesting in bestaande bebouwing
                                         900




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 betonsteen grijs                                                                                                                                                            gasbetonblokken 100 mm of:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Werk:                                                                                                                                           Werk nr:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2200




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      sandwichpanelen met steenwol vulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   en een vrijehoogte boven de kruin van de weg van tenminste 4,2 m.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bestektekening huisvesting. lokatie: Kasteelweg 12, 6095 ND Baexem.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rc waarde minimaal 1,30 m2K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. verharding op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een masse van ten minste 14.600 kg,
                                                              2410                                                                                                                   kunststof kozijnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  damwandplaten                                                                                                                                                               betonsteen metselwerk of:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5258-2b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gasbetonblokken 100 mm of:                                                                                                                                                              en voorzien van de nodige kunstwerken, en op doeltreffende wijze kunnen afwateren.
                                                                                                     metselwerk baksteen rood                                                        gebr. wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       betonvloer                                                                                                                                                                                      sandwichpanlen met steenwol vulling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De geboorde grondwater put dient in overleg met de brandweer afdeling preventie geplaatst te worden,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          de plaats ter goedkeuring overleggen met de Brandweer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De geboorde grondwater put dient te voldoen aan het gestelde in NEN 3374, art 2.5.3. lid.5., hierna dienen de volgende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gew. betonvloer dik 150 mm                                                                                                     gew. betonvloer dik 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Blueberries Grathem BV                                                                                              gew.d.d.       27-06-2024V4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      isolatie laag Rc minimaal 2,5 m2K/W                                                                                            isolatie laag Rc minimaal 2,5 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gegevens beschikbaar worden gesteld:, o.a. boorstaat, beproevingsgrafiek, standaardcapaciteit bij afpomping van 2 meter,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Postbus 4048                                                        tel:                                            gew. d.d.      28-04-2024V2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wap. volgens tek en ber constructeur                                                                                           wap. volgens tek en ber constructeur                                                                                                                                                                 een maximaal capaciteit bij afpomping tot 6 meter beneden maaiveld.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      p.e. folie dik 0,2 mm                                                                                                          p.e. folie dik 0,2 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De minimale capaciteit van de geboorde put dient 60 m3/uur, gedurende een onafgebroken tijd van 4 uur, te bedragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6080 AA Haelen                                                      fax:                                            d.d.           27-11-2023V1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bestaande grondslag                                                                                                            bestaande grondslag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Schaal         1:100

                                       - Achtergevel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Doorsnede A - A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                van den SCHOOR bouwkundig ontwerpburo BV
                                       - Linkergevel heeft geen wijzigingen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gildelaan 7, 6095 AL Baexem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tel: 0475-451697

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    www.vandenschoor.nl                                      info@vandenschoor.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>