<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Externe veiligheid buisleidingen
Daelzicht te Heel
                            Rapportnummer: WND519-0001-CAR-v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                               WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
Opdrachtgever:   Stichting Wigwam
Contactpersoon:  Mevrouw H. van Leeuwen
Onderzoek:       Externe veiligheid buisleidingen
                 Daelzicht te Heel
Rapportnummer:   WND519-0001-CAR-v2
Datum:           14 maart 2018
Uitgevoerd door: WINDMILL
                 Milieu I Management I Advies
                 Postbus 5
                 6267 ZG Cadier en Keer
                 Tel. 043 407 09 71
                 www.adviesburowindmill.nl
                 info@wmma.nl
Contactpersoon:  ing. P.E.M. Coenen-Stalman
                        2                                        www.adviesburowindmill.com
                                                                      www.milieucoordinator.nl
                                                                          www.milieuadvies.nl
                                                                    www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                     WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
Inhoudsopgave
1 Inleiding ..................................................................................... 4
2 Buisleidingen ............................................................................ 5
   2.1     Inleiding..................................................................................................................... 5
   2.2     Wettelijk kader .......................................................................................................... 5
   2.3     Inventarisatie lokale buisleidingen ............................................................................ 5
   2.4     Plaatsgebonden risico .............................................................................................. 6
   2.5     Berekening hoogte groepsrisico ............................................................................... 7
3 Samenvatting en conclusie .................................................... 10
Bijlagen
I      Rapportage CAROLA, huidige situatie
II     Rapportage CAROLA, toekomstige situatie
                                                             3                                                              www.adviesburowindmill.com
                                                                                                                                www.milieucoordinator.nl
                                                                                                                                     www.milieuadvies.nl
                                                                                                                              www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                 WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
1 Inleiding
  In samenwerking met Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV is door Windmill Milieu
  en Management een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten
  behoeve van een locatie van Daelzicht te Heel. Het plan, gelegen aan de Schutteheide,
  voorziet in recreatievoorzieningen voor gezinnen van kinderen en jongeren met een
  lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Gedurende enkele weken per jaar is het
  voor deze gezinnen mogelijk om hier te verblijven.
  Uit de quickscan is gebleken dat het plangebied doorkruist wordt door een hogedruk
  aardgasleiding. Onderzocht is of de buisleiding een belemmering vormt voor het
  plangebied. Tevens is bepaald welke effecten het plan heeft op de hoogte van het
  groepsrisico van de betreffende buisleiding. De berekeningen hebben overeenkomstig
  de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA. In figuur 1.1 is de
  globale ligging van het plangebied en de buisleiding weergegeven.
                                                      plangebied
  Figuur 1.1: Ligging van het plangebied t.o.v. de buisleiding
                                                    4                              www.adviesburowindmill.com
                                                                                        www.milieucoordinator.nl
                                                                                            www.milieuadvies.nl
                                                                                      www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                       WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
2   Buisleidingen
2.1 Inleiding
    Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient rekening te worden gehouden
    met het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te
    houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere afhankelijk van de
    aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd en de diepteligging, de
    diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de externe veiligheid gaat
    het met name om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een hogedruk
    aardgastransportleiding.
2.2 Wettelijk kader
    Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe
    veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb
    regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond
    buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe
    veiligheid inrichtingen (Bevi).
    Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het
    plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat
    een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een buisleiding
    verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het transport van gevaarlijke
    stoffen door die buisleiding. De hoogte van het GR representeert de kans per jaar per
    kilometer buisleiding dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de
    buisleiding in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval met die
    buisleiding.
    Voor hogedruk aardgasleidingen is sinds 1 mei 2010 het rekenpakket CAROLA
    beschikbaar voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse
    hogedruk aardgastransportleidingen. CAROLA staat voor: Computer Applicatie voor
    Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas. Het rekenpakket
    is gebaseerd op een rekenmethodiek die is ontwikkeld door Gasunie en het RIVM.
2.3 Inventarisatie lokale buisleidingen
    Door de gemeente Maasgouw zijn de leidingdata binnen het inventarisatiegebied
    rondom het plan opgevraagd bij de leidingbeheerder Gasunie. De beschikbaar gestelde
    leidinggegevens kunnen in het rekenprogramma CAROLA worden ingelezen om
    invloedsgebieden inzichtelijk te maken waarbinnen de hoogte van het groepsrisico
    bepaald dient te worden.
    In figuur 2.1 is het daadwerkelijke invloedsgebied, zoals bepaald met het programma
    CAROLA, weergegeven.
                                              5                                          www.adviesburowindmill.com
                                                                                              www.milieucoordinator.nl
                                                                                                  www.milieuadvies.nl
                                                                                            www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
         plangebied
    Figuur 2.1: Uitsnede CAROLA invloedsgebied buisleiding
    Het plangebied blijkt binnen de 100%-letaliteitsafstand voor externe veiligheid van
    buisleidingen A-513-01-deel-1 te vallen. Op grond van deze ligging is de invloed van
    het plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze buisleidingen is bepaald.
2.4 Plaatsgebonden risico
    Uit de berekening met behulp van het programma CAROLA blijkt dat voor buisleiding A-
                                                  -6
    513-01-deel-1 geen plaatsgebonden 10 -risicocontour wordt berekend.
    Figuur 2.2: Uitsnede CAROLA plaatsgebonden risico voor leiding A-513-01-deel-1
                                                 6                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                                       www.milieucoordinator.nl
                                                                                                           www.milieuadvies.nl
                                                                                                     www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                      WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
2.5 Berekening hoogte groepsrisico
    Omdat het plangebied is gelegen binnen de 100% letaliteitsafstand van de genoemde
    buisleiding, is met behulp van het programma CAROLA de hoogte van het groepsrisico
    inzichtelijk gemaakt. De berekeningen zijn voor zowel de huidige situatie gemaakt als
    voor de toekomstige situatie.
    Voor de bevolkingsinventarisatie is gebruik gemaakt van de populatieservice. De
    populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met o.a.
    CAROLA. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie
    over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het groepsrisico
    van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.
    De populatieservice is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen
    (BAG). De BAG bevat alle benodigde gegevens ten aanzien van gebouwgebonden
    activiteiten.
    Voor de huidige situatie wordt als worst-case aanname uitgegaan van geen aanwezige
    personen.
    Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van 10 vakantieverblijven en twee
    bijgebouwen, waarin met name het personeel verblijft. Op grond van informatie van de
    opdrachtgever is uitgegaan van gemiddeld 3,5 persoon per vakantieverblijf, voor zowel
    de dag- als de nachtperiode.
    Ten aanzien van het aantal personeelsleden/vrijwilligers wordt uitgegaan van 28
    personen. Ook deze personen zijn zowel in de dag- als de nachtperiode aanwezig.
    Deze voornoemde situatie doet zich 8 weken per jaar voor.
    Verspreid over het jaar zijn nog 30 dagen 30 personen aanwezig. Deze personen zijn
    ook de gehele dag en nacht aanwezig. Ook dan zijn gedurende deze periode 28
    personeelsleden en vrijwilligers aanwezig.
                                             7                                          www.adviesburowindmill.com
                                                                                             www.milieucoordinator.nl
                                                                                                 www.milieuadvies.nl
                                                                                           www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
Berekening groepsrisico buisleiding A-513-01-deel-1
In figuur 2.4 is de groepsrisico-screening voor buisleiding A-513-01-deel-1 opgenomen
van de huidige situatie. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé ter hoogte van
het plangebied is gelijk aan 5,75E-004 en correspondeert met die kilometer leiding die
is gevisualiseerd in figuur 2.5.
Figuur 2.4: Groepsrisico screening A-513-01-deel-1, voor planrealisatie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10
slachtoffers en een frequentie van 5,75E-005.
                                                plangebied
Figuur 2.5: Kilometer leiding met hoogste overschrijdingsfactor (in groen weergegeven), voor planrealisatie
Onderstaand is de fN-curve weergegeven voor de hoogte van het groepsrisico van
buisleiding A-513-01-deel-1 ter hoogte van het plan weergegeven. De volledige
CAROLA rapportage is opgenomen in bijlage I.
Figuur 2.6: fN-curve buisleiding A-513-01-deel-1, voor planrealisatie
                                                 8                                                www.adviesburowindmill.com
                                                                                                       www.milieucoordinator.nl
                                                                                                           www.milieuadvies.nl
                                                                                                     www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                      WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
In figuur 2.7 is de groepsrisico-screening voor buisleiding A-513-01-deel-1 opgenomen
na planrealisatie.
Figuur 2.7: Groepsrisico screening A-513-01-deel-1, na planrealisatie
Uit de berekeningen blijkt dat de maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé gelijk is
aan 1,293E-003. De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt
gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van 1,29E-004.
De fN-curve laat een toename van het groepsriscio zien na planrealisatie, echter het
groepsrisico is ook na planrealisatie lager dan 0,1 maal de oriënterende waarde.
Figuur 2.8: fN-curve buisleiding A-513-01-deel-1, na planrealisatie
                                                 9                                      www.adviesburowindmill.com
                                                                                             www.milieucoordinator.nl
                                                                                                 www.milieuadvies.nl
                                                                                           www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                     WND519-0001-CAR-v2 / 14 maart 2018
3 Samenvatting en conclusie
  In samenwerking met Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV is door Windmill Milieu
  en Management een inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten
  behoeve van een locatie van Daelzicht te Heel. Het plan, gelegen aan de Schutteheide,
  voorziet in recreatievoorzieningen voor gezinnen van kinderen en jongeren met een
  lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Gedurende enkele weken per jaar is het
  voor deze gezinnen mogelijk om hier te verblijven.
  De berekening heeft overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het
  rekenprogramma CAROLA.
  Zowel de huidige als de toekomstige situatie is berekend. Uit de berekening volgt dat ter
  plaatse van het plangebied geen plaatsgebonden risicocontour van buisleiding A-513-
  01-deel-1 wordt berekend. Het plangebied ligt wel binnen de 100% en de 1%
  letaliteitsafstand voor externe veiligheid van de buisleiding A-513-01-deel-1, zodat de
  invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico voor deze buisleiding is
  bepaald.
  Uit de berekening van de hoogte van het groepsrisico zowel vóór als ná planrealisatie
  blijkt dat de planrealisatie leidt tot een toename van de hoogte van het groepsrisico voor
  deze buisleiding, ter hoogte van het plangebied. Voor de buisleiding geldt dat de
  oriëntatiewaarde en de 0,1 x oriëntatiewaarde van de hoogte van het groepsrisico zowel
  vóór als ná planrealisatie niet wordt overschreden.
  Het transport van gevaarlijke stoffen door de buisleiding vormt derhalve geen
  belemmering voor de planrealisatie.
  In artikel 12 lid 3 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen juncto artikel 8 van de
  Regeling externe veiligheid buisleidingen is opgenomen wanneer sprake is van het
  verantwoorden van het groepsrisico. In onderhavige situatie is sprake van een beperkte
  verantwoordingsplicht. Voor een verantwoording van het groepsrisico moet door het
  bevoegd gezag advies worden gevraagd bij de regionale brandweer/Veiligheidsregio.
                                       WINDMILL
                          MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES
                               ing. P.E.M. Coenen-Stalman
                                             10                                        www.adviesburowindmill.com
                                                                                            www.milieucoordinator.nl
                                                                                                www.milieuadvies.nl
                                                                                          www.milieuadviesbureau.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>           I. BIJLAGE
Rapportage CAROLA, huidige situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve Risicoanalyse
    Stichting Wigwam
       Huidige situatie
            Door:
              pc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Inhoud
1 Inleiding ................................................................................................................. 4
2 Invoergegevens ....................................................................................................... 6
   2.1 Interessegebied ................................................................................................ 6
   2.2 Relevante leidingen ........................................................................................... 7
   2.3 Populatie.......................................................................................................... 9
3 Plaatsgebonden risico ..............................................................................................11
   3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................11
   3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................11
   3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................12
   3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................12
   3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................13
   3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................13
4 Groepsrisico screening .............................................................................................15
   4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................15
   4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................16
   4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................16
   4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................17
   4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................18
   4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................18
                                                                                                         Pagina 2 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5 FN curves ...............................................................................................................20
   5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
   voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00 ...............................20
   5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
   voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00 ...............................20
   5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1870.00 en stationing 2870.00 .................21
   5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 100.00 ........................21
   5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1090.00 en stationing 2090.00 .................21
   5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ...........................22
6 Referenties .............................................................................................................23
                                                                                                        Pagina 3 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten
ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht
van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb.
In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden
gevonden in [2, 3, 4, 5].
                                                                         Pagina 4 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.
  Onderwerp                                                            Vertrouwelijk/ Aangeleverd
                                                                       Openbaar       door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens
  Administratieve gegevens:                                            Openbaar       Deels
            naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
              Bevb)
            naam en adres van de opsteller van de QRA                                Nee
  Reden opstellen QRA                                                  Openbaar       Nee
  Gevolgde methodiek                                                   Openbaar       Ja
            rekenpakket met versienummer
            parameterbestand met versienummer
  Peildatum QRA                                                        Openbaar
            datum van de berekening                                                  Ja
            datum van aanmaak van de buisleidinggegevens                             Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
  Gegevens buisleiding                                                 Openbaar
            naam buisleiding                                                         Ja
            diameter                                                                 Ja
            druk                                                                     Ja
            eventuele mitigerende maatregelen                                        Ja
        Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.   Openbaar
            leiding                                                                  Ja
            noordpijl en schaalindicatie                                             Ja
3 Beschrijving omgeving
  Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties                                Openbaar
           bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR                  Ja indien
            10-6-contour en het invloedsgebied                                        ingevoerd
  Actuele topografische kaart                                          Openbaar       Ja indien
                                                                                      ingevoerd
  Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder         Openbaar       Nee
  opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
  gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)
  Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding    Openbaar       Nee
  effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
  activiteiten, vliegroutes, windturbines)
  Gebruikt weerstation                                                 Openbaar       Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de
  omgeving
  Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin          Openbaar       Ja
  tenminste is opgenomen:
  Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren         Openbaar       Ja
  voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)
  FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het       Openbaar       Ja
  groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
  overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
  van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
  slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
  10-9 per jaar
  FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de                Openbaar       Ja
  oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding
  Grafiek met de screening van het groepsrisico                        Openbaar       Ja
  Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt              Openbaar       Nee
  kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 -6 per jaar
  zijn
  Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA    Openbaar       Ja
  zijn meegenomen
                                                                                          Pagina 5 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 05-02-2018.
Dit         project         is         opgeslagen            onder        de          naam
P:\prj100\WND\519\UitwOpdr\1_Werk\Carola\Daelzicht Heel.crp en is laatstelijk bijgewerkt
op 05-02-2018.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Beek. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen
                                                                            Pagina 6 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen.
Eigenaar         Leidingnaam      Diameter [mm]      Druk [bar]        Datum aanleveren
                                                                       gegevens
N.V.             4854_leiding-    914.00             66.20             05-02-2018
Nederlandse      A-521-deel-1
Gasunie
N.V.             4854_leiding-    1067.00            66.20             05-02-2018
Nederlandse      A-585-deel-1
Gasunie
N.V.             4854_leiding-    219.10             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-513-01-
Gasunie          deel-1
N.V.             4854_leiding-    114.30             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-513-02-
Gasunie          deel-1
N.V.             4854_leiding-    323.90             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-540-01-
Gasunie          deel-1
N.V.             4854_leiding-    323.90             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-540-40-
Gasunie          deel-1
De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
                                                                             Pagina 7 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied
Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
Voor de    in bovenstaande     tabel   opgenomen leidingen zijn geen risico  mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.
Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel
geen correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant
voor het bepalen van de risico's van deze leiding
Leidingnaam                          Begin          Eind stationing
                                     stationing
4854_leiding-Z-540-01-deel-1         1907.680       1958.440
                                                                         Pagina 8 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.3 Populatie
De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen
    Populatietype        Polygoonpunten       Populatiepolygoon
        Wonen
        Werken
     Evenement
Populatiepolygonen
Label          Type         Aantal      Dichtheid    Vervangmodus Percentage
                                                                  Personen
Huidige        Wonen        0.0                      Vervangen
situatie                                             Bestaande
                                                     Populatie
                                                                      Pagina 9 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Populatiebestanden
Pad                                                       Type   Aantal   Percentage
                                                                          Personen
Daelzicht Heel (WND519)_geval                             Werken 1856     100/ 80/ 7/
1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-                      1/ 100/ 100
nacht80.txt
Daelzicht Heel (WND519)_geval                             Werken 489      100/ 30/ 7/
1_resultaten_resultaten\industrie-dag100-nacht30.txt                      1/ 100/ 100
Daelzicht Heel (WND519)_geval                             Werken 1670
1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-
dag100-nacht0.txt
Daelzicht Heel (WND519)_geval                   Wonen     4599   50/ 100/ 7/
1_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis-                     1/ 100/ 100
dag50-nacht100.txt
                                                                     Pagina 10 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het      plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart.
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
                                                                       Pagina 11 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
                                                                  Pagina 12 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
                                                                  Pagina 13 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
     Pagina 14 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 16
slachtoffers en een frequentie van 1.02E-009.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.618E-005 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 780.00 en stationing
1780.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
                                                                           Pagina 15 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 780.00 en stationing
1780.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10
slachtoffers en een frequentie van 7.94E-007.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.937E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1870.00 en stationing
2870.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3
                                                                           Pagina 16 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
100.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
                                                                           Pagina 17 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12
slachtoffers en een frequentie van 9.89E-009.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.424E-004 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1090.00 en stationing
2090.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5
Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6
                                                                           Pagina 18 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
                                                                  Pagina 19 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00
                                                                         Pagina 20 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1870.00 en stationing 2870.00
5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 100.00
5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1090.00 en stationing 2090.00
                                                                   Pagina 21 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00
                                                                    Pagina 22 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>6 Referenties
[1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
[2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
    Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
[3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302.
    7 december 2006.
[4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van
    zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse
    Gasunie.     Rijksinstituut voor   Volksgezondheid      en  Milieu.   RIVM-rapport
    620121001/2008. 2008.
[5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V.
    Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.
                                                                       Pagina 23 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>            II. BIJLAGE
Rapportage CAROLA, toekomstige situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Kwantitatieve Risicoanalyse
    Stichting Wigwam
     Toekomstige situatie
            Door:
             pc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Inhoud
1 Inleiding ................................................................................................................. 4
2 Invoergegevens ....................................................................................................... 6
   2.1 Interessegebied ................................................................................................ 6
   2.2 Relevante leidingen ........................................................................................... 7
   2.3 Populatie.......................................................................................................... 9
3 Plaatsgebonden risico ..............................................................................................11
   3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................11
   3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................11
   3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................12
   3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................12
   3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................13
   3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................13
4 Groepsrisico screening .............................................................................................15
   4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................15
   4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................16
   4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................16
   4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................17
   4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................18
   4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
   Nederlandse Gasunie .............................................................................................18
                                                                                                         Pagina 2 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5 FN curves ...............................................................................................................20
   5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
   voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00 ...............................20
   5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
   voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00 ...............................20
   5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1870.00 en stationing 2870.00 .................21
   5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 100.00 ........................21
   5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1090.00 en stationing 2090.00 .................21
   5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V. Nederlandse
   Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 ...........................22
6 Referenties .............................................................................................................23
                                                                                                        Pagina 3 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast
deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten
ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht
van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb.
In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden
gevonden in [2, 3, 4, 5].
                                                                         Pagina 4 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.
  Onderwerp                                                            Vertrouwelijk/ Aangeleverd
                                                                       Openbaar       door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens
  Administratieve gegevens:                                            Openbaar       Deels
            naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
              Bevb)
            naam en adres van de opsteller van de QRA                                Nee
  Reden opstellen QRA                                                  Openbaar       Nee
  Gevolgde methodiek                                                   Openbaar       Ja
            rekenpakket met versienummer
            parameterbestand met versienummer
  Peildatum QRA                                                        Openbaar
            datum van de berekening                                                  Ja
            datum van aanmaak van de buisleidinggegevens                             Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
  Gegevens buisleiding                                                 Openbaar
            naam buisleiding                                                         Ja
            diameter                                                                 Ja
            druk                                                                     Ja
            eventuele mitigerende maatregelen                                        Ja
        Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.   Openbaar
            leiding                                                                  Ja
            noordpijl en schaalindicatie                                             Ja
3 Beschrijving omgeving
  Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties                                Openbaar
           bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR                  Ja indien
            10-6-contour en het invloedsgebied                                        ingevoerd
  Actuele topografische kaart                                          Openbaar       Ja indien
                                                                                      ingevoerd
  Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder         Openbaar       Nee
  opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
  gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)
  Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding    Openbaar       Nee
  effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
  activiteiten, vliegroutes, windturbines)
  Gebruikt weerstation                                                 Openbaar       Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de
  omgeving
  Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin          Openbaar       Ja
  tenminste is opgenomen:
  Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren         Openbaar       Ja
  voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)
  FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het       Openbaar       Ja
  groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
  overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
  van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
  slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
  10-9 per jaar
  FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de                Openbaar       Ja
  oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding
  Grafiek met de screening van het groepsrisico                        Openbaar       Ja
  Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt              Openbaar       Nee
  kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 -6 per jaar
  zijn
  Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA    Openbaar       Ja
  zijn meegenomen
                                                                                          Pagina 5 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 05-02-2018.
Dit         project         is         opgeslagen           onder         de          naam
P:\prj100\WND\519\UitwOpdr\1_Werk\Carola\Daelzicht Heel.crp en is laatstelijk bijgewerkt
op 05-02-2018.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Beek. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen
                                                                            Pagina 6 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen.
Eigenaar         Leidingnaam      Diameter [mm]      Druk [bar]        Datum aanleveren
                                                                       gegevens
N.V.             4854_leiding-    914.00             66.20             05-02-2018
Nederlandse      A-521-deel-1
Gasunie
N.V.             4854_leiding-    1067.00            66.20             05-02-2018
Nederlandse      A-585-deel-1
Gasunie
N.V.             4854_leiding-    219.10             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-513-01-
Gasunie          deel-1
N.V.             4854_leiding-    114.30             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-513-02-
Gasunie          deel-1
N.V.             4854_leiding-    323.90             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-540-01-
Gasunie          deel-1
N.V.             4854_leiding-    323.90             40.00             05-02-2018
Nederlandse      Z-540-40-
Gasunie          deel-1
De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
                                                                              Pagina 7 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied
Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
Voor de    in bovenstaande     tabel   opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.
Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel
geen correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant
voor het bepalen van de risico's van deze leiding
Leidingnaam                          Begin          Eind stationing
                                     stationing
4854_leiding-Z-540-01-deel-1         1907.680       1958.440
                                                                         Pagina 8 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>2.3 Populatie
De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen
    Populatietype        Polygoonpunten       Populatiepolygoon
        Wonen
        Werken
     Evenement
Populatiepolygonen
Label          Type         Aantal      Dichtheid    Vervangmodus Percentage
                                                                  Personen
Toekomstige    Evenement    28.0                     Vervangen    100/ 100/ 7/ 1/
situatie, 1a                                         Bestaande    15/ 15
                                                     Populatie
Toekomstige    Evenement    35.0                     Vervangen    100/ 100/ 7/ 1/
situatie, 1b                                         Bestaande    15/ 15
                                                     Populatie
Toekomstige    Evenement    27.0                     Vervangen    100/ 100/ 7/ 1/ 8/
situatie, 2a                                         Bestaande    8
                                                     Populatie
Toekomstige    Evenement    31.0                     Vervangen    100/ 100/ 7/ 1/ 8/
situatie, 2b                                         Bestaande    8
                                                     Populatie
                                                                      Pagina 9 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Populatiebestanden
Pad                                                       Type   Aantal   Percentage
                                                                          Personen
Daelzicht Heel (WND519)_geval                             Werken 1856     100/ 80/ 7/
1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-                      1/ 100/ 100
nacht80.txt
Daelzicht Heel (WND519)_geval                             Werken 489      100/ 30/ 7/
1_resultaten_resultaten\industrie-dag100-nacht30.txt                      1/ 100/ 100
Daelzicht Heel (WND519)_geval                             Werken 1670
1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-
dag100-nacht0.txt
Daelzicht Heel (WND519)_geval                   Wonen     4599   50/ 100/ 7/
1_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis-                     1/ 100/ 100
dag50-nacht100.txt
                                                                     Pagina 10 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart.
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
                                                                       Pagina 11 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
                                                                  Pagina 12 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
                                                                  Pagina 13 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
     Pagina 14 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 16
slachtoffers en een frequentie van 1.02E-009.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.618E-005 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 780.00 en stationing
1780.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
                                                                           Pagina 15 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 780.00 en stationing
1780.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10
slachtoffers en een frequentie van 7.94E-007.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.937E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1870.00 en stationing
2870.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3
                                                                           Pagina 16 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
100.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
                                                                           Pagina 17 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12
slachtoffers en een frequentie van 9.89E-009.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.424E-004 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1090.00 en stationing
2090.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5
Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6
                                                                           Pagina 18 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
                                                                  Pagina 19 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4854_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4854_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 780.00 en stationing 1780.00
                                                                         Pagina 20 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1870.00 en stationing 2870.00
5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4854_leiding-Z-513-02-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 100.00
5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-01-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1090.00 en stationing 2090.00
                                                                   Pagina 21 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4854_leiding-Z-540-40-deel-1 van N.V. Nederlandse
Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00
                                                                    Pagina 22 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>6 Referenties
[1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
[2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
    Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
[3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302.
    7 december 2006.
[4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van
    zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse
    Gasunie.     Rijksinstituut voor   Volksgezondheid      en  Milieu.   RIVM-rapport
    620121001/2008. 2008.
[5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V.
    Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.
                                                                       Pagina 23 van 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>