<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en
                     Donk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave




Toelichting                                                                                           5

Hoofdstuk 1     Inleiding                                                                             6
1.1    Aanleiding van de ruimtelijke ontwikkeling                                                     6
1.2    Ligging van het plangebied                                                                     6
1.3    Bij het plan behorende stukken                                                                 7
1.4    Geldend bestemmingsplan                                                                        8
1.5    Leeswijzer                                                                                     8
Hoofdstuk 2    Bestaande situatie en programma                                                        9
2.1    Huidige situatie ruimtelijke structuur                                                         9
2.2    Huidige situatie functionele structuur                                                        11
2.3    Stedenbouwkundig ontwerp                                                                      11
Hoofdstuk 3    Beleidskader                                                                          15
3.1    Algemeen                                                                                      15
3.2    Rijksbeleid                                                                                   15
3.3    Provinciaal / regionaal beleid                                                                17
3.4    Gemeentelijk beleid                                                                           21
3.5    Conclusie beleidskader                                                                        22
Hoofdstuk 4    Verantwoording                                                                        23
4.1    Bodem                                                                                         23
4.2    Ecologie                                                                                      23
4.3    Water                                                                                         24
4.4    Archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden                                           25
4.5    Geluid                                                                                        27
4.6    Luchtkwaliteit                                                                                28
4.7    Geurhinder                                                                                    29
4.8    Externe veiligheid                                                                            29
4.9    Verkeer en parkeren                                                                           30
4.10   Kabels en leidingen                                                                           31
4.11   Vormvrije m.e.r.-beoordeling                                                                  31
4.12   Conclusie                                                                                     31
Hoofdstuk 5      Wijze van bestemmen                                                                 32
5.1    Inleiding                                                                                     32
5.2    Verbeelding                                                                                   32
5.3    Regels                                                                                        32
Hoofdstuk 6   Uitvoerbaarheid                                                                        34
6.1    Maatschappelijke uitvoerbaarheid                                                              34
6.2    Economische uitvoerbaarheid                                                                   35
Bijlagen bij toelichting                                                                             37
Bijlage 1       Stedenbouwkundig plan                                                                38
Bijlage 2       Actualiserend bodemonderzoek                                                         52
Bijlage 3       Verkennend natuuronderzoek                                                           114
Bijlage 4       Onderzoek stikstofdepositie                                                          139
Bijlage 5       Watertoets                                                                           148
Bijlage 6       Archeologisch bureauonderzoek                                                        157
Bijlage 7       Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai                                               190



                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 2 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                   Pagina 3 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                   Pagina 4 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Toelichting




              Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                 Pagina 5 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1              Inleiding




1.1     Aanleiding van de ruimtelijke ontwikkeling

Voorliggend plan betreft het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en
Donk' van de gemeente Laarbeek. Ten westen van de kern Beek en Donk is de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte voornemens maximaal 6 kavels te realiseren. Het
plan voorziet in de behoefte aan (luxe) bouwkavels waar particulieren hun eigen woningen kunnen
realiseren. Bij de ontwikkeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met reeds aanwezige
geldende planologische toetsingskaders en stedenbouwkundige principes. Binnen het vigerende
bestemmingsplan 'Pater Becanusstraat - Molenweg Beek en Donk' is de gewenste ontwikkeling
niet mogelijk. Om de ontwikkeling van het woongebied mogelijk te maken, is een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

1.2     Ligging van het plangebied

Het plangebied Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk is gelegen aan de Pater
Becanusstraat, aan de westzijde van de kern Beek en Donk in de gemeente Laarbeek. De locatie
ligt ingeklemd tussen de kern Beek en Donk. Ten noordwesten van de locatie zijn enkele
agrarische percelen gelegen, ten zuidoosten van de locatie ligt de woningbouwlocatie 'De Hoge
Regt'. Ten westen van de locatie ligt de Goorloop, een beek die in de omgeving van Boerdonk
uitmondt in de Aa.




Figuur 1-1. Ligging en globale begrenzing plangebied (wit omlijnd)



                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 6 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>In figuur 1-2 is de stedenbouwkundige verkaveling van het plangebied weergegeven.




Figuur 1-2. Stedenbouwk undig plan woningbouwlocatie Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat

1.3     Bij het plan behorende stukken

Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding waarop onder meer de
bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven, regels waarin de bouw- en
gebruiksmogelijkheden voor de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn opgenomen en een
toelichting waarin de achtergronden van het bestemmingsplan zijn beschreven. De verbeelding
vormt samen met de regels het bindende deel van het bestemmingsplan. In de toelichting worden
onder andere de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader gemotiveerd en
verantwoord. Hierin staat ook beschreven wat het vigerende beleid inhoudt en met welke
(milieu)planologische aspecten rekening is gehouden.




                                                  Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                     Pagina 7 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.4     Geldend bestemmingsplan

De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan 'Pater Becanusstraat - Molenweg Beek en
Donk', vastgesteld door de gemeenteraad van Laarbeek op 1 februari 2018. De gronden hebben in
dat bestemmingsplan de bestemming 'Agrarisch - 1' en de dubbelbestemming 'Waarde -
Archeologie 2'.
De ontwikkeling van 6 woonkavels is in beide vigerende bestemmingsplannen niet mogelijk.
Voorliggend bestemmingsplan wordt opgesteld om te voorzien in de planologische mogelijkheid
tot deze ontwikkeling.




Figuur 1-3. Uitsnede plangebied uit vigerend bestemmingsplan 'Pater Becanusstraat - Molenweg
Beek en Donk'

1.5     Leeswijzer

Na hoofdstuk 1, inleiding, staat hoofdstuk 2 in het teken van de bestaande situatie en het
programma. In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in het op het plangebied van toepassing zijnde
beleidskader. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de resultaten van de onderzoeken die zijn
gedaan naar de mogelijke planeffecten in de omgeving van het plangebied. In hoofdstuk 5 is de
juridische planopzet beschreven, waarbij is uiteengezet op welke wijze de gewenste ruimtelijke en
functionele ontwikkelingen juridisch zijn vertaald. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de
uitvoerbaarheid van het plan, zowel economisch als maatschappelijk.




                                                   Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 8 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2              Bestaande situatie en programma




2.1        Huidige situatie ruimtelijke structuur

De locatie is gelegen in het midden van de kern Beek en Donk van de gemeente Laarbeek. De
locatie bedraagt ca. 0,9 hectare. De globale ligging is weergegeven in figuur 2-1.




Figuur 2-1       Globale ligging van het plangebied (wit omcirkeld)
Net als Aarle-Rixtel heeft Beek en Donk twee historische centra: het Heuvelplein en het Piet van
Thielplein. Beek en Donk ligt ingeklemd tussen het dal van de Goorloop in het westen en het dal
van de Aa in het oosten, terwijl daar bovendien de Zuid-Willemsvaart loopt. De Goorloop heeft,
hoewel ze eerder gekanaliseerd werd, voor een deel weer glooiende oevers gekregen. Er zijn
plannen voor een nieuwe wandelroute en ecologische verbindingszone langs de Goorloop. Het
plangebied ligt tussen de historische centra en de Goorloop ingeklemd.
Het plangebied ligt nabij de nieuwbouwwijk 'De Hoge Regt'. De Hoge Regt is een landelijke
woonlocatie ten noordwesten van de Laarsche Velden. De wijk kent een landelijk karakter met
groene uitzichten. Het plan is momenteel deels bewoond en deels nog in aanbouw, in totaal is er
ruimte voor 237 nieuwe woningen.
Historie

                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 9 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De streek waar Beek en Donk gelegen is, kende al menselijke bewoning vanaf het Mesolithicum,
uit welk tijdvak archeologische vondsten stammen. De voorgangers van de huidige nederzettingen
ontstonden in de Merovingische tijd, omstreeks 650, op wat hogere delen van het
dekzandlandschap rond de huidige Oude Toren te Beek en bij de huidige buurtschap Heereind,
ten westen van Donk. Vanuit hier breidde de bewoning zich van 1300 tot 1500 uit tot lager gelegen
delen, zoals Broekkant, Donkersvoort, Donk, Bemmer en de Heuvel te Beek. Op 4 december
1329 werden aan de bevolking de gemeenterechten uitgegeven door Hertog Jan III van Brabant. In
1392 werd de heerlijkheid Beek en Donk, samen met de heerlijkheden Stiphout en Aarle, in leen
gegeven aan Dirk de Rovere.
In 1482 kwam de heerlijkheid in het bezit van Jan Oudart. Omstreeks 1400 werd Beek een
zelfstandige parochie en uit die tijd dateert de Oude Toren. In 1422 werd te Donk, waar zich ook
een edelmanswoning bevond, de Sint-Leonarduskapel gesticht, welke in 1753 werd afgebroken en
in 1979 herbouwd. Bestuurlijk was Beek en Donk een geheel met Aarle en Rixtel. In 1642 werd de
heerlijkheid Beek en Donk heruitgegeven en werd Beek en Donk gescheiden van Aarle en Rixtel.
Industriële bedrijvigheid kwam op gang na de opening van de Zuid-Willemsvaart in 1825. Vanaf
1842 ontwikkelde zich te Donk het bedrijf van Van Thiel, dat spijkers (draadnagels, gaas en later
bouwstaal) vervaardigde en wat later Nedschroef en Thibodraad zou worden. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam er een bedrijventerrein bij Beek (Beekerheide ten oosten van de Oranjelaan)
en op 1 januari 1997 ging de gemeente Beek en Donk op in de fusiegemeente Laarbeek.
Op de historische kaart (omstreeks 1911) is te zien dat de bebouwing rondom het plangebied al
aanwezig is (figuur 2-1). Het gebied maakt onderdeel uit van de lintbebouwing langs de Molenweg
en de Beeksche straat.




Figuur 2-1      Historische kaart omstreeks 1911



                                                   Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                     Pagina 10 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2       Huidige situatie functionele structuur

Infrastructuur
Het plangebied is gelegen aan de Pater Becanusstraat, bij de kruising met de IJsweg. Ten
noordwesten van het plangebied ligt een verhard pad.
Groen
De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door openheid. Het beeld rondom het plangebied
zelf wordt gedomineerd door haagbeplanting en bomenrijen langs doorgaande wegen. Er bestaat
een sterke zichtrelatie met het open landschap aan de noordwestzijde van het plangebied.
Voorzieningen
Het plangebied is gelegen aan de rand van Beek en Donk, derhalve zijn er geen voorzieningen in
de directe omgeving. Voor dagelijkse voorzieningen zijn de centra van Beek en Donk op korte
afstand bereikbaar.

2.3       Stedenbouwkundig ontwerp

Voor het planvoornemen is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld (Bijlage 1). Naar aanleiding
van een analyse van het plangebied en de omgeving zijn de volgende vertrekpunten gehanteerd:
      Het beeld rondom het plangebied wordt gedomineerd door haagbeplanting en bomenrijen
      langs doorgaande wegen.
      Er bestaat een sterke zichtrelatie met het open landschap aan de noordwestzijde van het
      plangebied.
      De nieuwe wandelroute langs de Goorloop met dubbele bomenrij vormt een mooie logische
      begrenzing van de kern en geeft aanleiding hierop aan te sluiten met de oriëntatie van de
      nieuwe bebouwing.




                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 11 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Figuur 2-2      Analyse plangebied
Naar aanleiding van de analyse is puntsgewijs een visie voor het plan opgesteld:
    De hoofdstructuur is georiënteerd op de openheid en de nieuwe wandelroute met dubbele
    bomenrij ten noordwesten van het plangebied.
    Vanuit een centrale ontsluiting vormt het zicht op het open landschap een grote meerwaarde
    in beleving.
    De oriëntatie op de wandelroute heeft voordelen als sociale veiligheid, beleving en afwisseling
    voor de gebruikers van de wandelroute.
    Er wordt aansluiting gezocht met de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving door een
    open groene centrale strook langs de centrale onsluiting en een strook met opgaande
    beplanting ten zuidwesten als afscherming naar de omgeving.
Op basis van de visie is een verkavelingsplan geschetst:




                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 12 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Figuur 2-4      Verkavelingsplan
Het verkavelingsplan vormt de basis voor de (milieu-)onderzoeken en ligt ten grondslag aan de
verbeelding van dit bestemmingsplan. De bestaande greppel en heggen blijven ook in de
toekomstige situatie behouden.
Voor wat betreft materialen en soorten wordt het volgende voorstel gedaan:




                                                   Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                     Pagina 13 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                  Pagina 14 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3               Beleidskader




3.1       Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het relevante Rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid ten
aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen.

3.2       Rijksbeleid

3.2.1     Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)
In het kader van de aanpak van de mestproblematiek is de Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken (RBV) opgesteld. Voor de beëindiging van verschillende takken van veehouderij
kan subsidie worden aangevraagd. Indien een beëindigingssubsidie wordt aangevraagd, kan op
aanvraag ook subsidie worden verstrekt voor de afbraak van stallen.
Om de sloopsubsidies te kunnen financieren is de 'Ruimte voor Ruimte'-regeling in het leven
geroepen. De provincies binnen de concentratiegebieden krijgen de mogelijkheid extra woningen
te realiseren bovenop het reeds toegekende reguliere contingent, om met de opbrengsten daarvan
de sloop van stallen te betalen. Op 31 maart 2000 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant
ingestemd met het beginsel 'Ruimte voor Ruimte'.
Aan de 'Ruimte voor Ruimte'-regeling zijn meerdere voordelen verbonden. De verstening van het
platteland wordt teruggebracht, de milieukwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit worden verbeterd en
er wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van het mestoverschot. De gemaakte
afspraken brengen met zich mee dat er in Noord-Brabant circa 2.700 extra woningen mogen
worden gerealiseerd boven op de reguliere aantallen. Dit aantal kavels wordt in twee tranches
uitgegeven van respectievelijk 964 en 1.700 kavels. Van de tweede tranche zijn 1.100 kavels in
het kader van de RBV (Regeling Beëindiging Veehouderijtakken), de regeling waarop ook de
eerste tranche is gebaseerd, en 600 kavels in het kader van de verbrede aanpak Ruimte voor
Ruimte. De verbrede aanpak houdt in dat de 'Ruimte voor Ruimte'-regeling ook kan worden ingezet
ter financiering van de beëindiging en sanering van glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden,
de sloop van niet meer voor intensieve veehouderij in gebruik zijnde agrarische bedrijfsgebouwen
of de sloop van andere ongewenste bebouwing in het buitengebied.
Voorliggend initiatief maakt onderdeel uit van de 'Ruimte voor Ruimte'-regeling. Hier wordt verder
op in gegaan in paragraaf en 3.3.4.

3.2.2     Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
In de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR), die in maart 2012 is verschenen, zijn door het
Ministerie van Infrastructuur & Milieu de principes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland
vastgelegd. Hoofddoel van de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte is Nederland concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.
Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
      Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
      ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
      Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
      gebruiker voorop staat;
      Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en

                                                      Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                        Pagina 15 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Naast de hoofddoelen heeft het Rijk een keuze gemaakt om de sturingsfilosofie te wijzigen. Het
Rijk brengt de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat (burgers en
bedrijven) en laat het meer over aan gemeenten en provincies ('decentraal, tenzij…'). Dit betekent
minder nationale belangen en eenvoudigere regelgeving.
Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien:
    Een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en
    gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de stedelijke
    regio's rondom de mainports, brainport en greenports;
    Over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld
    voor biodiversiteit, duurzame energie of werelderfgoed;
    Een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico
    kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld het hoofdnetwerk voor mobiliteit (over weg,
    water, spoor en lucht) en energie, waterveiligheid en de bescherming van gezondheid van
    inwoners.
Deze drie criteria zijn leidend bij de in de structuurvisie benoemde rijksdoelen en bijbehorende
nationale belangen. Voor de gemeente Laarbeek zijn geen directe rijksdoelen benoemd. Het
rijksbeleid heeft geen directe werking op de ontwikkeling van het plangebied.

3.2.3   Ladder voor duurzame verstedelijking
Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van art. 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) geldt voor alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen van decentrale overheden die
(planologisch) nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken een bijzonder procesvereiste. Dit
procesvereiste is gebaseerd op één van de nationale belangen als opgenomen in de SVIR,
opgesteld door het Rijk. Dit nationale belang houdt in dat, ten behoeve van een goed systeem van
ruimtelijke ordening, een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke
besluiten plaats dient te vinden. Deze zorgvuldige afweging heeft tot doel om, vanuit een oogpunt
van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, planologisch ongewenste versnippering en een
onaanvaardbare leegstand te voorkomen. Het Rijk heeft er voor gekozen om, gedeeltelijk
gebaseerd op de al langer geldende SER-ladder uit 1999, het procesvereiste vorm te geven als
een determinerend-cumulatief werkende motivatieverplichting.
De zogenaamde 'ladder voor duurzame verstedelijking' is per 1 juli 2017 gewijzigd. De
motiveringsplicht blijft, de nieuw ladder bevat echter geen treden meer. De voormalige treden zijn
samengevoegd tot één lid:
"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt,
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die
ontwik keling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien."
De Ladder geldt alleen voor 'nieuwe' stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan worden of
sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in beginsel sprake als het nieuwe
ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er volgens het voorheen geldende
planologische regime aanwezig was of gerealiseerd kon worden. Ontwikkelingen die geen extra
verstedelijking tot gevolg hebben, maar bebouwing reduceren of verplaatsen, zoals bij de
Ruimte-voor-Ruimteregelingen, worden niet gezien als stedelijke ontwikkeling in de zin van de
Ladder. Voor deze ontwikkeling is dan ook geen Laddertoets opgesteld.

3.2.4   Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Ter bescherming van de nationale belangen is door het Rijk het "Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening" (Barro) opgesteld. De regels van het Barro moeten in acht worden genomen
bij het opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen en bestemmingsplannen.
In het Barro zijn regels opgenomen voor de volgende nationale belangen:


                                                     Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 16 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>      rijksvaarwegen;
      mainportontwikkeling Rotterdam;
      kustfundament;
      grote rivieren;
      Waddenzee en waddengebied;
      defensie
      hoofdwegen en landelijke spoorwegen
      elektriciteitsvoorziening;
      buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
      ecologische hoofdstructuur;
      primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
      IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
      erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.
Geen van de nationale belangen heeft betrekking op het plangebied.

3.3       Provinciaal / regionaal beleid

3.3.1     Structuurvisie ruimtelijke ordening
Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de Structuurvisie ruimtelijke
ordening vastgesteld. Op 1 januari 2011 is deze Structuurvisie in werking getreden en in maart
2014 is een partiele herziening van kracht geworden.
De provinciale ruimtelijke belangen zijn in vier structuren onderverdeeld:
1. De groenblauwe structuur: hier wordt gekozen voor functieontwikkeling in combinatie met de
   ontwikkeling van een robuust raamwerk met landschappelijke kwaliteit. Deze structuur
   bestaat uit de bestaande natuur, watersystemen en gebieden die geschikt zijn voor de
   ontwikkeling van nieuwe natuur.
2. Het landelijk gebied: dit is een multifunctioneel gebied waarbij de agrarische productieruimte
   wordt behouden in delen van het gebied waar de landbouw bepalend is voor nieuwe
   ontwikkelingen.
3. De stedelijke structuur: er is sprake van twee perspectieven binnen deze structuur. De eerste
   zijn de stedelijke concentratiegebieden waar de stedelijke groei wordt opgevangen. Op deze
   manier blijven de groene gebieden tussen de steden open. De tweede zijn de kernen in het
   landelijk gebied die zoveel mogelijk worden ontzien van verdere verstedelijking. Hier zijn
   ontwikkelingen voor wonen, werken en voorzieningen mogelijk wanneer deze voorzien in de
   eigen verstedelijkingsbehoefte.
4. De infrastructuur: gekozen wordt voor een goede bereikbaarheid van BrabantStad en de
   economische kennisclusters in de provincie Noord-Brabant.
Uit de Structuurvisie blijkt dat de provincie het wonen zoveel mogelijk in kernen wil concentreren
om op deze manier ook het voorzieningenniveau in de kleinere kernen op peil te houden.
Leefbaarheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Samen met de bewoners wordt in de
dorpen in het landelijke gebied gezocht naar mogelijkheden om gemeenschappelijke
voorzieningen voor de kernen te behouden.
Het plangebied valt onder gemengd landelijk gebied met de aanduiding 'zoekgebied
verstedelijking'. De provincie beschouwt het hele landelijk gebied als een gebied waarbinnen een
menging van functies aanwezig is: het gemengd landelijk gebied. Buiten de primair agrarische
gebieden ontwikkelen functies zich in evenwicht met elkaar en de omgeving. Het plangebied ligt
op de grens met het stedelijk concentratiegebied, waar het merendeel van de
verstedelijkingsopgave wordt opgevangen. Voor zoekgebied verstedelijking is van belang dat de
stedelijke ontwikkeling aansluit bij het bestaand stedelijk gebied of plaatsvindt in een nieuw
cluster van stedelijke bebouwing en dat bij de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting
rekening wordt gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en structuren in het gebied zelf
en in de naaste omgeving - hier is rekening mee gehouden bij het opstellen van het
stedenbouwkundig ontwerp.


                                                       Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                         Pagina 17 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Het plan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk past binnen de kaders van de
Structuurvisie ruimtelijke ordening.




Figuur 3-1. Uitsnede Structurenkaart Provincie Noord-Brabant (plangebied gemarkeerd met kruis)

3.3.2   Omgevingsvisie Noord-Brabant
De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu,
natuur, cultureel erfgoed en water. En regelt zo het beheer en de ontwikkeling van de fysieke
leefomgeving. Vooruitlopend hierop heeft de provincie alvast een provinciale Omgevingsvisie
gemaakt. Volgens de laatste informatie treedt de nieuwe Omgevingswet in 2021 in werking.
In december 2018 is de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld. Deze Omgevingsvisie bevat de
belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Dat gaat om ambities
op het gebied van de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad
en een concurrerende, duurzame economie. De Omgevingsvisie geeft ook aan op welke nieuwe
manieren de provincie met betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke
waarden daarbij centraal staan.
De visie bestaat uit een basisopgave en vier hoofdopgaven voor de middellange en lange termijn.
De basisopgave is werken aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit. De vier hoofdopgaven
komen voort vanuit de basis.
Basisopgave: werken aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit
Hoofdopgave I: werken aan de Brabantse energiestransitie



                                                  Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                    Pagina 18 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Hoofdopgave II: werken aan een klimaatproof Brabant
Hoofdopgave III: werken aan de slimme netwerkstad
Hoofdopgave IV: werken aan een concurrerende, duurzame economie
Om de doelen voortkomend uit de hoofdopgaven te bereiken zet de provincie Noord-Brabant in op
een samenhangende ruimtelijke koers. Voor voorliggend plan betekent dat het volgende:
    Uitbreiding van het bestaande stedelijke gebied in steden en dorpen is alleen wenselijk vanuit
    kwalitatieve overwegingen en bij een concrete marktvraag.

3.3.3   Interim Omgevingsverordening
Op 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
vastgesteld. De Interim omgevingsverordening is in werking getreden op 5 november 2019 en bevat
regels voor de fysieke leefomgeving. De regels hebben betrekking op ruimtelijke ordening, milieu,
natuur, water, bodem en wegen. De Interim omgevingsverordening heeft een aantal provinciale
verordeningen, waaronder de Verordening ruimte, vervangen.
De Interim omgevingsverordening is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat de regels uit
de voorheen geldende verordeningen zijn gehandhaafd met het daarbij horende
beschermingsniveau, en dat er in beginsel geen beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. Er zijn alleen
inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd als die rechtstreeks voortvloeien uit vastgesteld beleid,
bijvoorbeeld uit de Omgevingsvisie Noord-Brabant. De regels van de voorheen geldende
Verordening ruimte zijn deels opgenomen in hoofdstuk 2 van de Interim omgevingsverordening
(rechtstreeks werkende regels voor burgers en bedrijven) en deels in hoofdstuk 3 (instructieregels
voor gemeenten).
Werkingsgebieden in het plangebied
Alle regels van de Interim omgevingsverordening zijn gekoppeld aan werkingsgebieden die op de
kaart van de verordening zijn weergegeven. Voor de toepassing van de regels in hoofdstuk 3 van
de verordening is Brabant onderverdeeld in drie werkingsgebieden: het Natuur Netwerk Brabant
(NNB), het stedelijk gebied en het landelijk gebied. Binnen het landelijk gebied wordt nader
onderscheid gemaakt in de werkingsgebieden gemengd landelijk gebied en groenblauwe mantel.
Daarnaast gelden voor een groot aantal regels specifieke werkingsgebieden, bijvoorbeeld voor de
gebieden waar verstedelijking afweegbaar is, voor de ecologische verbindingszones en voor de
gebieden waar extra beperkingen gelden voor veehouderijen.




                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 19 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Figuur 3-2.     Uitsnede kaart Interim Omgevingsverordening
Het plangebied valt in landelijk gebied met Verstedelijking afweegbaar. Voor stedelijke
ontwikkeling bestaan in de interim omgevingsverordening twee werkingsgebieden: Stedelijk gebied
en Verstedelijking afweegbaar. Binnen Stedelijk gebied is de ontwikkeling mogelijk.
In artikel 3.80 van de Interim Omgevingsverordening is geregeld dat een bestemmingsplan in
Landelijk gebied kan voorzien in ruimte-voor-ruimtekavels, indien:
a. er sprake is van een aanzienlijke winst van de omgevingskwaliteit;
b. de ruimte-voor-ruimtekavel op een planologisch aanvaardbare locatie in een
   bebouwingsconcentratie ligt;
c. een goede landschappelijke inpassing van de te bouwen woning is verzekerd;
d. er geen sprake is van (een aanzet voor) een stedelijke ontwikkeling behoudens in geval de
   locatie ligt binnen Verstedelijking afweegbaar.
Ad a) de Ontwikkelingsmaatschappij ontwikkelt 6 Ruimte-voor-Ruimtekavels. Daardoor wordt
conform artikel 3.80 onder 2 voldaan aan de kwaliteitswinst, gelet op de in het verleden behaalde
aanzienlijke milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst door toepassing van de Regeling beëndiging
veehouderijtakken.
Ad b) een bebouwingsconcentratie kan zijn een kernrandzone, bebouwingslint of
bebouwingscluster. Voor onderhavig plangebied is sprake van een kernrandzone: overgangsgebied
naar het buitengebied, gelegen langs stedelijk gebied, met daarin relatief veel bebouwing op korte
afstand van elkaar en met een ondergeschikte of afnemende agrarische functie.
Ad c) het plangebied wordt ingepast in de bestaande groene structuren en in het
stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met de landschappelijke inpassing in de omgeving.
Ad d) de locatie is gelegen binnen Verstedelijking afweegbaar.

3.3.4   Provinciale benadering 'Ruimte voor Ruimte'-regeling
De provincie Noord-Brabant heeft als voorwaarde aan de 'Ruimte voor Ruimte'-regeling gesteld dat
de ontwikkeling van kavels direct dient te worden gerelateerd aan concreet te slopen
staloppervlak. Voor de sloop van 1.000 m² stal mag 1 kavel worden ontwikkeld.
Om aan te tonen dat er inderdaad per te ontwikkelen woningbouwkavel 1.000 m² stallen gesloopt

                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 20 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>zijn, stelt de provincie conform afspraken met de ontwikkelingsmaatschappij 'Ruimte voor Ruimte'
dossiernummers ter beschikking van aanvragen voor sloopsubsidie in het kader van de
beëindigingsregeling en/of de verbrede aanpak.
De benodigde dossiernummers voor plangebied Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek
en Donk te gemeente Laarbeek zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Titelnummer            Percentage            Ingebrachte bouwtitel


20170208               100%                  1
20170209               100%                  1
20170210               100%                  1
20170211               100%                  1
20170212               100%                  1
20170213               100%                  1
Het betreffen dossiernummers voor in totaal 6 Ruimte voor Ruimte bouwcontingenten.

3.4     Gemeentelijk beleid

3.4.1   Structuurvisie Laarbeek
In de structuurvisie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het hele
grondgebied van Laarbeek en de hoofdzaken van het gemeentelijk beleid tot het jaar 2020.
Het Duurzaam Structuurbeeld uit de Structuurvisie+ Laarbeek verdeelt het gemeentelijk
grondgebied onder in Waterland, Beken en kernenzone, Groen monoland en Mixland. In de Beken
en kernenzone, waarin Beek en Donk is gelegen, is het beleid gericht op versterking van de
ruimtelijke structuur van de kernen, gecombineerd met inbreiding en herstructurering, alsmede op
het creëren van duurzame komranden met een sterke groenblauwe dooradering.
Beek en Donk betreft twee aan elkaar gegroeide dorpen die worden gescheiden door een groene
long die zorgt voor groene kwaliteiten in de kern. Structurerend zijn hier dan ook de groene long
en de beide dorpskernen. De planlocatie ligt net onder de groene long en draagt derhalve bij aan
het behoud van de kwaliteiten.




                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 21 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.5    Conclusie beleidskader

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling past
binnen het rijksbeleid, het beleid van de provincie en het gemeentelijke beleid. Vanuit
beleidsoogpunt zijn er dan ook geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.




                                                Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                  Pagina 22 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4              Verantwoording



In het kader van de ontwikkeling van woningbouwlocatie Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat,
Beek en Donk zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de inpasbaarheid van deze ontwikkeling
in de omgeving. De uitkomsten hiervan zijn, voor zover relevant, in onderstaande paragrafen
beschreven.

4.1      Bodem

4.1.1    Relevant kader
Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt
is (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Dit vloeit voort uit artikel
3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied
verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de
kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken mogen in de regel niet ouder
dan 5 jaar zijn.

4.1.2    Betekenis voor het bestemmingsplan
In 2019 heeft Sweco een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd (Bijlage 2). Tijdens een
voorinspectie is er één stuk asbestverdacht materiaal ter plaatse van het rijspoor waargenomen en
is er op het noordoostelijk deel van de locatie puin op het maaiveld waargenomen. Bijgevolg zijn er
hier (rijspoor en en noordoostelijk deel) asbestgaten gegraven en is een inspectie op asbest van
het maaiveld verricht. Tijdens het veldwerk is er visueel en analytisch op het maaiveld en in de
grond geen asbestwaargenomen.
Op basis van de aangetroffen gehalten in de bovengrond (waarbij maximaal licht verhoogde
gehalten aan onderzochte parameters zijn aangetroffen) is er geen noodzaak een andere
onderzoekshypothese te bepalen. Tevens is er geen noodzaak nog aanvullend onderzoek uit te
voeren. Vanuit milieuhygienisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen
ontwikkeling van de onderzoekslocatie tot woonbestemming.

4.2      Ecologie

4.2.1    Relevant kader
Bescherming van natuurwaarden vindt plaats conform de Wet Natuurbescherming 2017.
Handelingen of projecten dienen worden getoetst aan de volgende kaders:
      Natura 2000-gebieden
      Soorten
      Natuurnetwerk Nederland

4.2.2    Betekenis voor het bestemmingsplan
Sweco heeft in 2020 een verkennend natuuronderzoek uitgevoerd (Bijlage 3). De belangrijkste
conclusies zijn hieronder opgesomd.
Wet natuurbescherming: onderdeel Natura 2000-gebieden
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde gebied,
behorende tot Natura 2000, is gelegen op circa dertien kilometer afstand. Dit betreft Strabrechtse


                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 23 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Heide & Beuven. Een uitgevoerde AERIUS-berekening (Bijlage 4) geeft aan dat zowel gedurende
de aanlegfase als de gebruiksfase geen toename van de stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jaar
plaatsvindt op nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het voorgenomen plan is
daarom uitvoerbaar en voor dit onderdeel is geen vergunning Wet natuurbescherming nodig.
Wet natuurbescherming: onderdeel soortenbescherming
In de omgeving van het plangebied bevinden zich mogelijk huismussen. Om verstoring van
essentieel leefgebied van deze soort te voorkomen, dienen werkzaamheden met hoge
verstoringsgraad (zoals heien) uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen van de huismus (april
tot augustus).
In de omgeving van het plangebied bevinden zich mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen. Om
mogelijke verstoring te voorkomen, dient rekening te worden gehouden met verlichting. In de
actieve periode van vleermuizen (mei tot en met september) dient geen verlichting op of schijnend
op het schuurtje of het woonhuis geplaatst te worden.
Tijdens de uitvoeringsfase dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van
broedvogels, alle broedende vogels zijn beschermd en mogen niet verstoord worden.
Er worden diverse niet-beschermde soorten verwachten in het plangebied. Hierop is de zorgplicht
van toepassing. Om te voldoen aan de zorgplicht, dienen mitigerende maatregelen te worden
genomen. Deze kunnen bestaan uit het werken buiten de gevoelige periode, uitvoeren van de
werkzaamheden vanaf één kant, de werkzaamheden rustig opstarten en bij het aantreffen van
dieren deze de gelegenheid te geven om het plangebied te kunnen verlaten.
Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk
Nederland. Het voorgenomen plan heeft geen effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van
het nabijgelegen NNN-gebied en zal de gebieden (ook niet via externe werking) verstoren. Er is
geen nader effectonderzoek noodzakelijk.
Het plangebied ligt grotendeels buiten de groenblauwe mantel. Ruimte voor ruimte-projecten
worden gezien als verhoging van de kwaliteit van het buitengebied, waardoor woningbouw hier
toegestaan is. Gelet op de voorgenomen ontwikkeling, is het doorlopen van een aanvullende
procedure niet noodzakelijk.

4.3     Water

4.3.1   Relevant kader
De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De
bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke
plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand
oppervlaktewater.

4.3.2   Betekenis voor het bestemmingsplan
Voor het planvoornemen is een watertoets uitgevoerd door Sweco (Bijlage 5).
Gebiedskenmerken
Grondwater
Het online archief van TNO, www.dinoloket.nl, is geraadpleegd voor informatie over
grondwaterstandsmetingen In de directie omgeving van het plangebied is geen bruikbare meting
aangetroffen. De bodemkaart van Nederland is geraadpleegd voor de grondwater-trappen in het
gebied. In het gebied komt grondwatertrap Vll voor hetgeen duid op een GHG van 0,80 – 1,40 m


                                                   Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                     Pagina 24 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>-mv en een GLG dieper dan 1,20 m -mv.
De GLG van het plangebied varieert op basis van de geraadpleegde bronnen tussen dieper dan
NAP +13,2 m en NAP 13,7 m. De GHG is op basis van de geraadpleegde bronnen aanwezig
vanaf NAP +13,6 m tot NAP 14,1 m. Dit betreft een veilige inschatting op basis van de
grondwatertrappen en de maaiveldhoogten conform het AHN3. Naar verwachting is op basis van
het aangetroffen bodemtype en de opgegeven bandbreedte in de GHG overal in het plangebied de
GHG dieper dan 1 m -mv. Geadviseerd wordt de bodem- en grond-watersituatie nauwkeuriger in
beeld te brengen middels locatie specifiek onderzoek.
Oppervlaktewater
Ten westen van de projectlocatie ligt de Goorloop op circa 300 m afstand. Binnen het plangebied
zijn geen leggerwatergangen aanwezig, zoals opgenomen in de legger van Waterschap Aa en
Maas. Aan de noordoostzijde, aan de grens met de Pater Becanusstraat en aan de zuidoostzijde,
aan de grens met het bestaande perceel aan de Molenweg 47 is een greppel gelegen. Deze
greppels hebben geen functie in het regionale watersysteem.
Riolering
In het gebied is geen vuilwaterriolering aanwezig. De vuilwater-afvoer van de woningen kan op de
vuilwaterriolering in de Pater Becanusstraat worden aangesloten. Hiervoor dient te worden
nagegaan of de extra afvalwatercapaciteit van de zes huishoudens (kavels) op het aanwezige
DWA-stelsel past.
Hemelwaterverwerking
De ontwikkeling bestaat uit zes kavels met een oppervlak variërend van circa 1.000 m2 tot 1.300
m2. Voor de bepaling van de toename aan verhard oppervlak is een verhardingspercentage van
50% gehanteerd. De ontsluitingsweg (circa 500 m2) is als volledig verhard beschouwd. De totale
toename aan verharding inclusief ontsluitingsweg is bepaald op 3.889 m2.
Dit betekent dat de verhardingstoename groter is dan 2.000 m2 en dient watercompensatie te
worden gerealiseerd conform Art 15, lid d, van de Algemene Regels van de Keur. De
gevoeligheidsfactor van de projectlocatie is 1, wat betekent dat de volledige 60 mm neerslag
geborgen dient te worden. De benodigde watercompensatie bedraagt (3.389 m * 1 * 0,06) 233 m3.
Bergingsvoorzieningen dienen boven de GHG aangelegd te worden. De GHG is naar verwachting
dieper dan 1 m -mv gelegen. Met een waking van 10 cm betekent dat dat een bergingsvoorziening
theoretisch 0,9 m water kan bergen. Met deze bergingsdiepte is minimaal een bodemoppervlak
van 260 m2 benodigd om voldoende waterberging te realiseren. In het plan is circa 700 m2 groen
opgenomen langs de ontsluitingsweg. Binnen deze groenzone wordt de waterberging gerealiseerd
(bestemming 'verkeer'). Dit is ook opgenomen in het stedenbouwkundig plan (zie pagina 11 en 13
van Bijlage 1).
Aan de oostelijke rand van het plan waar aangesloten wordt op de bestaande situatie, is tevens
ruimte voor een greppel/kavelsloot, waarin een deel van de berging gerealiseerd kan worden.
Gezien de in paragraaf 2.2 beschreven bodemsamenstelling is het plangebied geschikt voor
bodeminfiltratie. Geadviseerd wordt de doorlatendheid van de bodem in het veld te verifiëren.
Hiermee kan de infiltratiecapaciteit van de bodem en daarmee de benodigde dimensionering van
de bergingsvoorzieningen nauwkeuriger worden bepaald.

4.4     Archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden

4.4.1   Relevant kader
Gemeenten hebben op grond van de Monumentenwet de taak om bij de vaststelling van
bestemmingsplannen rekening te houden met aanwezige en te verwachten archeologische
waarden.
Daarnaast moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met eventuele


                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 25 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>cultuurhistorie en aardkundige waarden ter plaatse. Dit is geborgd in de Nota Belvedère en het
verdrag van Malta. De nota en het verdrag leiden ertoe dat de provincie met haar beleid het
cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed moet beschermen. De verantwoordelijkheid voor de
bescherming en het behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden ligt met de Wet
ruimtelijke ordening en de Wet op de archeologische monumentenzorg voornamelijk bij
gemeenten. Zij zorgen ervoor dat het beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Aardkundige
waarden omvatten drie verschillende disciplines: geomorfologie, geologie en bodemkunde.
Ingrepen in de gebieden met bijzondere aardkundige waarden kunnen onherstelbare schade
aanrichten.

4.4.2   Betekenis voor het bestemmingsplan
Archeologie
Sweco heeft in 2020 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Bijlage 6). Het plangebied
heeft volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart een hoge archeologische verwachting
meegekregen. Deze hoge archeologische verwachting houdt verband met de ligging van het
plangebied op een dekzandrug, in de nabijheid van een beek. Tevens komen volgens de
bodemkaart binnen het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden met een dik cultuurdek voor.
Onder dit cultuurdek kunnen zich afgedekte en daardoor goed geconserveerde archeologische
sporen en vondsten bevinden uit de periode Laat-Paleolithicum/Mesolithicum tot aan de Late
Middeleeuwen. Gezien de ligging van het plangebied langs een historische weg heeft het
plangebied ook een hoge archeologische verwachting voor de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe
tijd.
Onder de mogelijke resten uit het Laat-Paleolithicum/Mesolithicum kunnen zich resten bevinden
van kampementen van jager/verzamelaars met vondsten van voornamelijk bewerkt en/of verbrand
vuursteen en grondsporen in de vorm van haardkuilen of vlakhaarden met houtskool en soms
natuursteen. Deze resten zijn meestal ondiep en kunnen worden aangetroffen op de overgang
tussen het cultuurdek en de natuurlijke ondergrond. Bij de aanwezigheid van een podzolbodem
komen deze sporen voor in of onder de E-horizont; ingegraven sporen kunnen nog aanwezig zijn
bij het voorkomen van een afgetopte podzol (C-horizont) direct onder het cultuurdek. Voor de
periode Neolithicum/Bronstijd tot aan de Late Middeleeuwen kunnen mogelijke archeologische
resten bestaan uit vondsten van aardewerk, natuursteen, bouwkeramisch materiaal of metaal, en
sporen zoals paalkuilen, afvalkuilen en sporen van verkaveling en landgebruik. Ook deze sporen
kunnen direct onder het maaiveld, dan wel onder het plaggendek worden aangetroffen. Gezien de
redelijk hoge grondwaterstand aan de zuidwestzijde is de verwachte conservering van organisch
vondstmateriaal aldaar mogelijk goed in dieper ingegraven sporen; de conservering voor de
noord/noordoostzijde zijn mogelijk minder gunstig. Vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe
tijd bevonden zich plaatselijk kleine boerderijplaatsen in de omgeving van het plangebied. Er zijn
op basis van historisch kaartmateriaal geen directe aanwijzingen aangetroffen voor bewoning van
het plangebied in deze periode, maar het kan gezien de iets hogere ligging ten opzichte van de
omgeving, en de ligging langs een historische weg ook niet worden uitgesloten, zoals een recent
proefsleuvenonderzoek in de nabijheid van het plangebied heeft aangetoond. Onbekend is in welke
mate het gebruik als kwekerij van invloed is geweest op de intactheid van eventuele
archeologische resten.
Sweco adviseert om binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven uit te voeren. Hiervoor dient eerst een door het bevoegd gezag goedgekeurd
Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld.
Cultuurhistorie
Om cultuurhistorisch erfgoed te kunnen beschermen en behouden heeft de Provincie
Noord-Brabant de Cultuurhistorische Waardenkaart opgesteld. Deze kaart bevat informatie over
archeologische en bouwkundige monumenten, archeologische verwachtingswaarden en met
beschermde stads- en dorpsgezichten. De cultuurhistorische waarden worden tevens benoemd in
het provinciaal beleid, de Structuurvisie ruimtelijke ordening en de Verordening ruimte.
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart is het plangebied opgenomen als De Peelrand. Regio

                                                   Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                     Pagina 26 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Peelrand is een zwak golvend dekzandlandschap dat als een hoefijzer rond het voormalige
veengebied van de Peel ligt. De Peelrand is een overwegend oud en gevarieerd zandlandschap
met een kralensnoer van agrarische nederzettingen, akkercomplexen, weilanden en bossen. De
oude dorpen liggen in een wijde boog rond het voormalige hoogveengebied. In het plangebied zelf
zijn geen specifieke cultuurhistorische aspecten aanwezig. Tevens komen in het plangebied geen
monumenten voor.
Aardk undige waarden
Op de Aardkundige Waardenkaart van de provincie zijn aardkundige waarden opgenomen. In en
rondom het plangebied zijn geen bijzondere aardkundige waarden.

4.5     Geluid

4.5.1   Relevant kader
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of na realisatie van het
plan sprake is van een aanvaardbare geluidsituatie. Op basis van de Wet geluidhinder (hierna
Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de vaststelling
van ruimtelijke plannen: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. De Wgh benoemt situaties
wanneer onderzoek nodig is naar geluidhinder en bevat normen voor de voorkeurswaarde en
maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van woningen. Daarnaast kan het ook in het
kader van een goede ruimtelijke ordening nodig zijn inzicht te geven in de indirecte akoestische
gevolgen van het plan bij omliggende bestaande woningen, zoals de akoestische gevolgen van
eventueel verkeersaantrekkende werking.

4.5.2   Betekenis voor het bestemmingsplan
Voor het planvoornemen is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd (Bijlage 7). In
de omgeving is geen sprake van railverkeer- of industrielawaai. De resultaten worden kort
samengevat, voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijlage.
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de uiterste bebouwingsgrens van de kavels door
het verkeer over de Pater Becanusstraat (gedeelte 50 km/uur) en de Oostbeemdweg de ten
hoogste toelaatbare waarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder niet overschrijdt. Aanvullende
maatregelen aan beide wegen zijn daarom niet nodig.
De geluidbelasting door verkeer op de Pater Becanusstraat (gedeelte 30 km/uur) en op de
Molenweg is niet getoetst omdat de wettelijk vastgestelde rijsnelheid niet hoger is dan 30 km/uur
en deze wegen daardoor geen zone hebben. Wel is de bijdrage van deze wegen in de
gecumuleerde geluidbelasting meegenomen. De gecumuleerde geluidbelasting veroorzaakt door
verkeer op de wegen die het plangebied omzomen bedraagt ten hoogste Lden 53 dB. Deze
waarde treedt op de uiterste bebouwingsgrens van kavels 1, 2 en 3 op. Deze geluidbelasting is
exclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012.
De gecumuleerde geluidbelasting is niet hoger dan 53 dB, daarom is het bij de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen niet nodig een berekening te overleggen
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van
buiten van het Bouwbesluit. Met een normale samenstelling van de buitengevels wordt aan de
gestelde eis uit het Bouwbesluit voldaan.




                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 27 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4.6       Luchtkwaliteit

4.6.1     Relevant kader
In de Wet Milieubeheer (Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de buitenlucht
moet voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet worden voldaan
en grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De meest kritische stoffen zijn
stikstofdioxide en fijn stof. Voor de andere in de Wm genoemde stoffen, wordt in Nederland,
behoudens bijzondere situaties, overal voldaan aan de vereisten. Op grond van artikel 5.16 Wm
verlenen college van burgemeester en wethouders alleen een omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan wanneer aannemelijk is dat gemaakt dat:
      Het vergunde plan niet leidt niet tot het overschrijden van de in de wet genoemde
      grenswaarden, of;
      De luchtkwaliteit als gevolg van het vergunde plan per saldo verbetert of ten minste gelijkt
      blijft, of, bij een beperkte toename, door een met de ontwikkeling samenhangende maatregel
      of effect, per saldo verbetert, of;
      Het vergunde plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof
      waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen, of;
      De ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma
      Luchtkwaliteit.
In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn categorieën van
gevallen aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Een bijdrage is "niet in betekenende mate" als de toename maximaal drie
procent van de jaargemiddelde grenswaarde van fijn stof of stikstofdioxide bedraagt. Wanneer een
ontwikkeling valt onder één van die categorieën is het niet nodig een onderzoek naar de
luchtkwaliteit uit te voeren. De categorieën van gevallen zijn:
      Woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen en één ontsluitingsweg;
      Woningbouwlocaties met niet meer dan 3.000 woningen en twee ontsluitingswoningen;
      Kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 100.000 m2 en één
      ontsluitingsweg;
      Kantoorlocaties met een bruto oppervlakte van niet meer dan 200.000 m2 en één
      ontsluitingsweg.
Verder is een bepaalde combinatie van woningen en kantoren zonder nader onderzoek mogelijk
en is er voor sommige inrichtingen geen onderzoeksplicht.

4.6.2     Betekenis voor het bestemmingsplan
Woningbouwlocaties behoren tot één van de categorieën van projecten waarvoor in de Regeling
NIBM getalsmatige grenzen zijn opgenomen waarbinnen een plan niet in betekenende mate
bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
NIBM-grens woningbouwlocaties:
      1.500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg of;
      3.000 woningen (netto) bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige
      verkeersverdeling.
Het onderhavige plan omvat de realisatie van 6 woningen met minimaal 1 ontsluitingsweg.
Hiermee valt het plan ruimschoots binnen de getalsmatige begrenzing uit de Regeling. Het plan
draagt hiermee niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit en voldoet daarmee aan de
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer.




                                                     Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 28 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.7       Geurhinder

4.7.1     Relevant kader
In het kader van een goed woon- en leefklimaat is het milieuaspect geur van belang. Nieuwe
ontwikkelingen mogen niet zonder meer nieuwe geurgevoelige objecten mogelijk maken binnen de
geurcontour van een bestaand bedrijf of andersom. Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan op
geurhinder van bedrijven (en andersom) moet daarom het belang van zowel geurgevoelige objecten
als het belang van bedrijven en omgeving worden getoetst.

4.7.2     Betekenis voor het bestemmingsplan
In de directe omgeving van het plangebied is een kinderboerderij gevestigd (Stichting Dierenpark
Beek en Donk). Om een en ander nader te kunnen beoordelen biedt de VNG-publicatie "Bedrijven
en milieuzonering" een algemeen aanvaard hulpmiddel. Bij het ontbreken van een wettelijke
regeling terzake kunnen de richtafstanden uit die publicatie worden gebruikt om te beoordelen of
er sprake is van goede ruimtelijke ordening. Wordt aan de richtafstanden voldaan dan kan worden
aangenomen dat op het punt van geluidhinder, geuroverlast, stofhinder en externe veiligheid
sprake is van een goede ruimtelijke ordening tussen een milieubelastende activiteit en woningen.
De afstand die moet worden aangehouden voor een kinderboerderij is 30 meter. De woningen in
het plangebied liggen op een afstand groter dan 100 meter, dus is er sprake van een goede
ruimtelijke ordening. Verder bevinden zich in de omgeving geen bedrijven die in het kader van
geurhinder een toetsing behoeven.

4.8       Externe veiligheid

4.8.1     Relevant kader
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van
zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis
van de criteria, zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder:
Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico van zware ongevallen met zich
mee (kunnen) brengen. Het beleid voor externe veiligheid heeft tot doel zowel individuele burgers
als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met
gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn gemeenten en provincies verplicht om bij de
besluitvorming rondom ruimtelijke plannen de invloed van een risicobron op zijn omgeving te
beoordelen. Daartoe wordt in het externe veiligheidsbeleid het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico gehanteerd.
      Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon zich gedurende een jaar onafgebroken
      onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met
      gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour
      waarbinnen die kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt;
      Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald
      gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft
      hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in
      de nabijheid van een risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling een
      verantwoordingsplicht voor het toelaten van gevoelige functies.

4.8.2     Betekenis voor het bestemmingsplan
Om te kunnen beoordelen of er risico's bestaan in het kader van externe veiligheid is de
Risicokaart geraadpleegd (figuur 4-1). In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen
risicobronnen. Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de planontwikkeling.




                                                      Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                        Pagina 29 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Figuur 4-1       Uitsnede Risicokaart

4.9       Verkeer en parkeren

4.9.1     Relevant kader
De ontwikkeling mag geen negatieve invloed hebben op de bereikbaarheid en de
verkeersafwikkeling.

4.9.2     Betekenis voor het bestemmingsplan
Verkeer
Met het plan worden 6 nieuwe woningen mogelijk, dit leidt tot een verkeersaantrekkende werking.
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt toe met maximaal 60
motorvoertuigbewegingen per weekdagetmaal (worst case-benadering). De ontsluitingsroutes van
en naar het plangebied is de Pater Becanusstraat, waarnaar het verkeer opgaat in het heersende
straatbeeld (o.a. naar de N615). De toevoeging van maximaal 90 motorvoertuigbeweginen op deze
wegen is acceptabel.
Parkeren
De gemeente Laarbeek heeft een een parkeerbeleidsnota. De Parkeerbeleidsnota 2019 is op 12
december 2019 vastgesteld door de raad van de gemeente Laarbeek. In de Parkeerbeleidsnota is
het beleid rondom het parkeren nader uitgewerkt, zodat voor iedereen helder is welke
uitgangspunten, welke normen en welke instrumenten toegepast worden bijhet vormgeven van
parkeerplaatsen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is parkeren op eigen terrein het uitgangspunt. Bij woningprojecten
worden deze vaak in de vorm van een oprit of garage gerealiseerd. In de praktijk blijkt echter dat
deze voorzieningen niet altijd worden gebruikt voor het parkeren van het voertuig. Bij de toetsing
wordt dit meegenomen. Hiervoor hanteert de gemeente Laarbeek de rekenwaarden conform de
landelijke richtlijnen van het CROW.


                                                     Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 30 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>De parkeernormen kunnen ook in het kader van het opstellen van een parkeerbalans (inzicht in
vraag en aanbod) worden gebruikt voor het bepalen van de parkeerbehoefte. Bij het bepalen van
het parkeeraanbod moet ook rekening worden gehouden met het parkeren op eigen terrein. Op
welke wijze de parkeervoorzieningen bij woningen worden berekend staat in onderstaande tabel:




Tabel 4-1        Berekeningsaantallen parkeervoorzieningen bij woningen
Voor het plangebied moeten conform de landelijke richtlijnen CROW minimaal 1,9 en maximaal
2,7 parkeerplaats per woning worden gerealiseerd (uitgaande van 'weinig stedelijk' en 'rest
bebouwde kom'). Voor het plan betekent dit dat iedere woning tenminste 2 parkeerplaatsen op
eigen terrein dient te realiseren conform tabel 4-1. Dit wordt getoetst bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning.

4.10    Kabels en leidingen

In en rondom het plangebied lopen geen relevante planologische kabels en (buis)leidingen. Bij de
uitvoering zal een klic-melding worden gedaan om zodoende rekening te houden met de reeds
aanwezige kabels en leidingen.

4.11    Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is essentieel om te kunnen bepalen of bij de
voorbereiding van een plan of een besluit een m.e.r.-(beoordelings)procedure moet worden
doorlopen. Het Besluit m.e.r. bestaat uit een hoofddeel en vier bijlagen (onderdelen A, B, C en D).
Bij elk initiatief dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst
(m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten) van het Besluit m.e.r., moet aandacht besteed worden
aan de vraag of er al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van uit te
voeren activiteit(en) zijn. Daarom moet bij elk planologisch besluit, maar ook bij bepaalde
vergunningen, over activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r., een
zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' opgesteld worden.
In bijlage D van het Besluit m.e.r. is een groot aantal activiteiten genoemd waarvoor een
m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Eén van de genoemde activiteiten betreft 'de aanleg, wijziging of
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, met inbegrip van de bouw van winkelcentra of
parkeerterreinen' (activiteit D11.2). Het planvoornemen ligt ruim onder de plandrempels waarvoor
conform het Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk is.
Onderliggend plan maakt 6 woningen mogelijk. Dit wordt derhalve niet gezien als stedelijk
ontwikkelingsproject. Wel zijn alle milieuaspecten getoetst in het kader van het
bestemmingsplan, nadelige gevolgen voor het milieu zijn uit te sluiten.

4.12    Conclusie

De diverse milieuaspecten vormgen geen belemmering voor het planvoornemen. Het plan past
binnen de gestelde kaders.




                                                     Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 31 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5                   Wijze van bestemmen



In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en functionele
ontwikkeling van het plangebied juridisch is vertaald.

5.1      Inleiding

Dit bestemmingsplan vormt in eerste instantie het juridische kader waarbinnen in het plangebied
een woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt wordt.
Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de planregels,
vergezeld van deze toelichting. De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende deel
van het bestemmingsplan. De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De
regels regelen de gebruiksmogelijkheden van de gronden, de bouwmogelijkheden en de
gebruiksmogelijkheden van de aanwezig en/of op te richten bebouwing. De bestemmingen zijn zo
opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor omwonenden en andere gebruikers van
het gebied en de omliggende gebieden.
De te realiseren bebouwing dient te voldoen aan eisen van stedenbouwkundige aard. Deze hebben
in de regel betrekking op woningtype, situering en afmetingen. Deze stedenbouwkundige eisen
zijn in het bestemmingsplan opgenomen in de vorm van een verbeelding en daarop aansluitende
regels. Deze documenten vormen het toetsingskader voor het beoordelen van bouwplannen.

5.2      Verbeelding

Op de verbeelding zijn alle functies zodanig bestemd, dat het direct mogelijk is om met het
bijbehorende renvooi (verklaring van de bestemmingen) te zien welke bestemmingen aan de
gronden binnen het plangebied zijn gegeven. Uitgangspunt daarbij is dat de verbeelding zoveel
mogelijk informatie bevat.

5.3      Regels

De regels regelen de gebruiksmogelijkheden van de gronden, de bouwmogelijkheden en de
gebruiksmogelijkheden van de aanwezig en/of op te richten bebouwing. De toelichting heeft
weliswaar geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en
onderbouwing van het bestemmingsplan en bij de uitleg van de verbeelding en regels.
De regels zijn gebaseerd op de regels uit vergelijkbare bestemmingsplannen van de gemeente
Laarbeek op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012).
De regels zijn onderverdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:
      Hoofdstuk   1:   Inleidende regels (paragraaf 5.3.1);
      Hoofdstuk   2:   Bestemmingsregels (paragraaf 5.3.2 );
      Hoofdstuk   3:   Algemene regels (paragraaf 5.3.3);
      Hoofdstuk   4:   Overgangs- en slotregels (paragraaf 5.3.4).

5.3.1    Hoofdstuk 1 Inleidende regels
In Artikel 1 ('Begrippen') is een omschrijving gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Vervolgens is in
Artikel 2 ('Wijze van meten') een omschrijving gegeven van de te gebruiken wijze van meten.



                                                         Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                           Pagina 32 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5.3.2   Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
De regels in verband met de bestemmingen kennen alle een gelijke opbouw (voor zover van
toepassing). De bestemmingsomschrijving betreft de centrale bepaling van elke bestemming. Het
betreft een omschrijving waarin limitatief de functies worden genoemd, die binnen de bestemming
zijn toegestaan.
De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van
grond en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving. In de bouwregels staan
uitsluitend bepalingen die betrekking hebben op het bouwen. Bouwregels zijn dan ook alleen van
toepassing bij de toetsing van het aanvragen van een omgevingsvergunning. De specifieke
gebruiksregels vormen een nadere concretisering van het toegestane gebruik.
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en rijwielpaden, , parkeer-,
groen-, speel-,en waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen van algemeen nut.
Gebouwen zijn binnen deze bestemming toegestaan ten behoeve van voorzieningen van algemeen
nut. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. De maximale afmetingen
hiervan zijn in de bouwregels opgenomen.
De gronden die bestemd zijn als 'Wonen' zijn primair bedoeld voor het wonen met de daarbij
behorende voorzieningen als tuinen, erven, terreinen, parkeer-, nuts-, water-,
waterhuishoudkundige-, en groenvoorzieningen. Daarnaast zijn bijbehorende bouwwerken en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. De bouwregels zijn gericht op de reguliere
woningen in het plangebied.

5.3.3   Hoofdstuk 3 Algemene regels
In Hoofdstuk 3 van de regels is een aantal standaardregels opgenomen, te weten de
anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene aanduidingsregels, algemene
afwijkingsregels, algemene wijzigingsregels, algemene procedureregels en overige regels.
Anti-dubbeltelregel
In dit artikel zijn een aantal bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden.
Algemene gebruiksregels
In dit artikel zijn een aantal gebruiksregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden.
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel zijn een aantal afwijkingsregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden.

5.3.4   Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
In deze bepaling is vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht overeenkomstig artikel 3.2.1
van het Besluit ruimtelijke ordening.
Slotregel
Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze bepaling omschrijft de titel van het plan.




                                                    Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                      Pagina 33 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6              Uitvoerbaarheid



In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid beschreven. Indien het bestemmingsplan voorziet in de
uitvoering van werk door de gemeente moet de economische uitvoerbaarheid hiervan worden
aangetoond.

6.1     Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1   Inspraak
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de
inspraak, en deze is in Wro zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente
vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de geldende gemeentelijke
inspraakverordening. In relatie daarmee is in artikel 150 van de Gemeentewet onder meer bepaald
dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze
bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken. Dit
bestemmingsplan wordt niet ter visie gelegd voor inspraak.

6.1.2   Vooroverleg
Het voorontwerpbestemmingsplan wordt aan diverse betrokken adviesinstanties en -organen
toegezonden in het kader van overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. De reacties die
hieruit naar voren komen, worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

6.1.3   Vaststelling
Het ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk ligt
gedurende 6 weken ter inzage. Met terinzageligging wordt eveneens bedoeld het publiceren en
inzichtelijk maken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode kan een
ieder schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Binnen 12 weken na ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan stelt de gemeenteraad
van Laarbeek het bestemmingsplan vast. De vaststelling van het bestemmingsplan dient in
principe binnen 2 weken na de vaststelling bekend te worden gemaakt. Hierop zijn twee
uitzonderingen. In de hieronder aangegeven gevallen mag het besluit tot vaststelling pas bekend
gemaakt worden nadat 6 weken zijn verstreken:
1. Gedeputeerde Staten of de Inspecteur van I&M hebben een zienswijze ingediend en deze
   zienswijze is niet of niet volledig door de gemeenteraad meegenomen in het vastgestelde
   bestemmingsplan;
2. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het
   ontwerp van het bestemmingsplan - met uitzondering van het overnemen van de zienswijze
   van Gedeputeerde Staten of de Inspecteur van I&M - wijzigingen aangebracht.

6.1.4   Beroep
Na vaststelling van het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en
Donk" kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep worden ingediend bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er staat echter geen beroep open als geen
zienswijze is ingediend, tenzij het beroep zich richt tegen wijziging bij vaststelling van het
bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk", tenzij wordt
aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen



                                                     Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                       Pagina 34 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>6.2     Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting van een
bestemmingsplan inzicht te worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. Hiermee wordt
mede de economische uitvoerbaarheid bedoeld.
Indien het kostenverhaal anderszins verzekerd is, hoeft de gemeente geen exploitatieplan op te
stellen. De gemeente heeft met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een anterieure
overeenkomst gesloten, waarin een bijdrage aan de plankosten is opgenomen. Er is verder geen
sprake van het verhalen van kosten op belanghebbenden, waardoor het opstellen van een
exploitatieplan niet noodzakelijk is. Kosten worden in een dergelijk geval verhaald via de prijzen bij
de gronduitgifte. In de anterieure overeenkomst zijn de kosten van alle (vervolg)onderzoeken
meegenomen. De economische zekerheid van het plan is hiermee zeker gesteld.




                                                      Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                                                        Pagina 35 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                  Pagina 36 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij toelichting




                           Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                             Pagina 37 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Stedenbouwkundig plan




                           Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                             Pagina 38 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Ruimte voor Ruimte
Beek en Donk - Pater Becanusstraat
concept




projectnummer   369006
datum		         18-02-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>LUCHTFOTO PLANGEBIED IN GROTERE CONTEXT
                                                                                          Ligging ten westen van de kern Beek en
                                                                                          Donk


                                                                                          Nabij beek de Goorloop


                                                                                          Ten noorden van nieuwbouwwijk De
                                                                                          Hoge Regt.

                p
            loo
           or
           Go




                De Hoge Regt           Beek en Donk




                               369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>LUCHTFOTO PLANGEBIED




                   369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>FOTO’S OMGEVING PLANGEBIED




nieuwe bebouwing aan de Molenweg




zicht op de locatie (achter bebouwing links) vanaf de Pater Becanusstraat, gezien vanaf Laarbeek              zicht op de locatie (nabij bebouwing rechts) vanaf de Pater Becanusstraat, gezien vanuit buitengebied



                                                                                369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>FOTO’S PLANGEBIED




toegangsweg, locatie van nieuw wandelpad




                                                                                                                     toegangsweg, locatie van nieuw wandelpad




bestaande haag als overgang naar de Pater Becanusstraat




                                                          369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>UITSNEDE VERORDENING RUIMTE NOORD-BRABANT
                                                                              Plangebied ligt binnen de Aanduiding -
                                                                              Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling,
                                                                              kern in landelijk gebied

                                                                              Daarbij is van belang dat
                                                                              • de stedelijke ontwikkeling aansluit bij
                                                                                bestaand stedelijk gebied of plaatsvindt
                                                                                in een nieuw cluster van stedelijke
                                                                                bebouwing;
                                                                              • bij de stedenbouwkundige en
                                                                                landschappelijke inrichting rekening
                                                                                wordt gehouden met de aanwezige
                                                                                ruimtelijke kwaliteiten en structuren
                                                                                in het gebied zelf en in de naaste
                                                                                omgeving, waaronder mede begrepen
                                                                                de ontwikkeling van een groene
                                                                                geleding ten behoeve van ecologische
                                                                                en landschappelijke verbindingen,
                                                                                door deze in de planontwikkeling te
                                                                                betrekken.

                                                                              In navolging op de Verordening Ruimte
                                                                              wordt dit plan gezien als de afronding van
                                                                              de kern Beek en Donk.




                   369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>HISTORISCHE KAART OMSTREEKS 1911
                                                                               Bebouwing naast het plangebied is al
                                                                               aanwezig en maakt onderdeel uit van de
                                                                               lintbebouwnig langs de Molenweg en de
                                                                               Beeksche straak.




                    369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>NIEUWE WANDELROUTE HOGE REGT                                    Legenda

                                                                                Els


                                                                                Fruit-/notenboom


                                                                                Knotwilg


                                                                                Stobbe
                                                                                                              Langs de Goorloop wordt een nieuwe
                                                                                Dwarsprofielen


                                                                                Boomstammen
                                                                                                              ecologische verbingszone aangelegd.
                                                                                Stobbes


                                                                                Talud

                                 E                                              Duiker



                                     E'
                                                                                Wandelpad


                                                                                toegang


                                                                                Poel (bestaand); Goorloop


                                                                                Wijziging waterloop


                                                                                Verwerken vrijkomende grond


                                                                                Versmalling
                                                                                                              De aanleg van een nieuw wandelpad
                                                                                Struweel


                                                                                Poel (nieuw)
                                                                                                              maakt daar onderdeel van uit.
                                                                                Plasdras zone


                                                                                Onderhoudspad


                                                                                Flora en fauna grasland


                                                                                Hakhout


                                                                                Bestaand bosje


               A


                            A'                                                                                Dit nieuwe wandelpad sluit nabij
                                                                                                              het plangebied aan op de Pater
          B                                                                                                   Becanusstraat.
              B'




     C'
 C
                   D'
                        D




                                          369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                                  8
                                                                Titel:                Ontwerp EVZ Goorloop
                                                                Datum afdruk:         12 juli 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>ANALYSE
                                                                     Beeld rondom het plangebied wordt
                                                                     gedomineerd door haagbeplanting en
                                                                     bomenrijen langs doorgaande wegen.

                                                                     Er bestaat een sterke zichtrelatie met het
                                                                     open landschap aan de noordwest zijde
                                                                     van het plangebied.

                                                                     De nieuwe wandelroute met dubbele
                                                                     bomenrij vormt een mooie logische
                                                                     begrenzing van de kern en geeft
                                                                     aanleiding hierop aan te sluiten met de
                                                                     oriëntatie van de nieuwe bebouwing.




          369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>VISIE
                                                                   Hoofdstructuur is georiënteerd op de
                                                                   openheid en de nieuwe wandelroute met
                                                                   dubbele bomenrij ten noordwesten van
                                                                   het plangebied.

                                                                   Vanuit een centrale ontsluiting is vormt
                                                                   het zicht op het open landschap een
                                                                   grote meerwaarde in de beleving.

                                                                   De oriëntatie op de wandelroute heeft
                                                                   voordelen als sociale veiligheid, beleving
                                                                   en afwisseling voor de gebruikers van de
                                                                   wandelroute.

                                                                   Er wordt aansluiting gezocht met de
                                                                   landschappelijke kwaliteiten van de
                                                                   omgeving door een open groene central
                                                                   strook langs de centrale ontsluiting en
                                                                   een strook met opgaande beplanting
                                                                   ten zuidwesten als afscherming naar de
                                                                   omgeving.




        369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>VERKAVELING
                                                k                    k

                                           k                               k


                                                    vb

                                               vb                k




                                                                               k
                   A




                                               .7
                                           36
                                                                     1.117,2m2

                                           A

                                               31

                                                                                                 1.122,1m2

                                 30
                                   .7
                                                                                        B-B                                                                                  A          A
                                                                                   B
              .6
              32




                                                                               31                                                 bestaande heg
                                                                                   .6
                                                                                                             1.244,8m2

                       979,1m2
                                                          31                                    8.                                                vb
                                                            .7                                    1
                                                    B




                                                                                                .3
                                                                                                                          bestaande greppel




                                                                                           11
                                                                                            8
                                                                                         3.           24
                                        1048.7m2                                                        .2                                                                    vb
                                                         .2
                                                         33




                       bestaande heg



                                                                                                                                   47                                    k
                                                                         1267.3m2                                                                                                k vb



                                                                                                                                                               k
                                                                                                                                                                   r
                                                                                                                                                                    k



                                           45                                                                                                         r

                                                                                                                                              k
                                                                                                                                                                             B          B
                                                                                                                                                  k                          100

                                                                                                                   cair                                                 98
                                                                                                                                   k
                                                                                                                                   r    k

                                                                                                                                                          96
                                                                                                              43
                                                                                                                          k
                                                                                                                              k




                                                                                                              schaal 1:1.000                                                                schaal 1:200

                                                         369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>MATERIALEN EN SOORTEN
                                                       k                    k

                                                  k                               k
                                                                                                                                                                                             1
                                                           vb

                                                      vb                k                                                                                                                    Gemengd
                                                                                                                                                                                             grasmengsel

                                                                                      k




                                                 1




                                                      .7
                                                  36
                                                                            1.117,2m2

                               4
                                                      31

                                      2                                                               1.122,1m2

                                      30
                   1                      .7
                                                      2
                       .6
                       32



                                                                                                                                         bestaande heg
                                                                            4         31
                                                                                          .6
                                                                                                                    1.244,8m2

                            979,1m2
               1                                                 31                                  8.                                                  vb
                                                                   .7
                                                                                      2                  1                                                                                   2
                                                                                                                                                                                             In de wadi : Alnus glutinosa
           1




                                                                                                     .3
                                                                                                                                 bestaande greppel




                                                                                                    11
                                                                                                 8                                                                                           (Meerstammige Els)
                                                                                               3.            24
                                               1048.7m2                                                        .2                                                                    vb
                                                                .2
                                                                33




       1                    bestaande heg



                                                                                                                                          47                                    k
                                                                                1267.3m2                                                                                              k vb



                                                                                                                                                                      k
                                                                                                                                                                                             3
                                                                                                                                                                          r
                                                                                                                                                                           k
                                                                                                                                                                                             Groene erfafscheidingen
                                                  45                                                                                                         r                               fagus sylvatica
                                                                                                                                                     k
                                                                                                                                                         k                          100

                                                                                                                          cair                                                 98
                                                                                                                                          k
                                                                                                                                          r    k

                                                                                                                                                                 96
                                                                                                                     43
                                                                                                                                 k

                                                                                                                                                                                             4
                                                                                                                                     k



                                                                                                                                                                                             Rijweg: gebakken roodbruine klinkers
                                                                                                                                                                                             opsluitband op gelijke hoogte ivm afwatering



                                                                369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020                                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>3D IMPRESSIES




                369006 - PATER BECANUSSTRAAT - BEEK EN DONK - 18-02-2020   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Actualiserend bodemonderzoek




                           Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                             Pagina 52 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Rapport
Projectnummer: 366834
Referentienummer: SWNL0242794
Datum: 24-04-2019




Actualiserend bodemonderzoek
Pater Becanusstraat te Beek en Donk




Definitief




Opdrachtgever:
Ruimte voor Ruimte
Brabantlaan 3D
5216 TV ‘s-Hertogenbosch




Sweco                           T +31 88 811 66 00   Sweco Nederland B.V.             Sander Derks
Zernikestraat 17                www.sweco.nl         Eindhoven                        Projectleider Bodem en Ondergrond
5612 HZ Eindhoven                                    Handelsregister 30129769         T +31 88 811 6683
Postbus 1265                                         Statutair gevestigd te De Bilt   M +31 6 21171464
5602 BG Eindhoven
Nederland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel                  Actualiserend bodemonderzoek
Subtitel               Pater Becanusstraat te Beek en Donk
Projectnummer          366834
Referentienummer       SWNL0242794
Revisie                Definitief
Datum                  24-04-2019


Auteur(s)              Sander Derks
E-mailadres            Sander.Derks@sweco.nl


Gecontroleerd door     Maarten Lathouwers
Paraaf gecontroleerd




Goedgekeurd door       Jeroen van Venrooij
Paraaf goedgekeurd




                                                             2 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen. Een
algemeen overzicht hiervan is opgenomen in de laatste bijlage.

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij de
uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit
bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd.

Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB,
vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt, indien van toepassing, expliciet vermeld
welke werkzaamheden niet zijn uitgevoerd onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen,
inclusief de consequenties hiervan.



Inhoudsopgave
1        Inleiding ............................................................................................................. 5
1.1      Algemeen ............................................................................................................ 5
1.2      Aanleiding en doelstelling .................................................................................... 5
1.3      Opbouw van het rapport ...................................................................................... 5
2        Vooronderzoek .................................................................................................. 6
2.1      Algemeen ............................................................................................................ 6
2.2      Onderzoekslocatie ............................................................................................... 6
2.3      Resultaten locatiebezoek ..................................................................................... 6
2.4      Conclusies vooronderzoek ................................................................................... 6
2.5      Onderzoekshypothese en -strategie ..................................................................... 8
3        Veldonderzoek ................................................................................................... 9
3.1      Onderzoeksstrategie ............................................................................................ 9
3.2      Visuele beoordeling grond ................................................................................... 9
4        Laboratoriumonderzoek .................................................................................. 11
5        Resultaten bodemonderzoek .......................................................................... 13
5.1      Toetsingskader .................................................................................................. 13
5.2      Mate van bodemverontreiniging ......................................................................... 13
5.3      Hergebruik van grond ........................................................................................ 14
6        Interpretatie onderzoeksresultaten ................................................................. 16
6.1      Verontreinigingssituatie...................................................................................... 16
6.2      Hergebruik van grond ........................................................................................ 16
7        Conclusie en advies ........................................................................................ 17




                                                                                                                                     3 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging onderzoeklocatie
Bijlage 2   Situatie met boringen
Bijlage 3   Boorprofielen
Bijlage 4   Analysecertificaten
Bijlage 5   Toetsingstabellen
Bijlage 6   Kwaliteitsborging.




                                                     4 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>1        Inleiding

1.1      Algemeen
In opdracht van Ruimte voor Ruimte CV heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Pater Becanusstraat te Beek en Donk.
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van
de locatie is weergegeven in bijlage 2.

1.2        Aanleiding en doelstelling
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen
aankoop en herinrichting van de onderzoeklocatie tot bouwlocatie. In verband hiermee is
inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem noodzakelijk.
Naar aanleiding van bestudering van de beschikbare rapportage (Econsultancy) en een
locatiebezoek zijn een aantal deellocaties te onderscheiden die niet of onvoldoende
onderzocht zijn. Omdat dit een potentieel risico is voor de aankopende partij worden de
deellocaties separaat onderzocht.

Aangezien het bodemonderzoek van Econsultancy in 2013 is uitgevoerd, dient het
bodemonderzoek geactualiseerd te worden. In overleg met gemeente Laarbeek (de heer R.
Rovers) is afgesproken om ter plaatse van het reeds uitgevoerde bodemonderzoek alleen
de bovengrond te actualiseren.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de
onderzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden vastgesteld of de
gewenste vorm van bodemgebruik, vanuit milieuhygienisch oogpunt gezien, mogelijk is en
zo niet, welke vervolgacties noodzakelijk zijn.

Het verkennend bodemonderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een
eventuele verontreiniging aan te geven.

1.3       Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
• het vooronderzoek en vaststelling onderzoekshypothese (hoofdstuk 2);
• het uitgevoerde veldonderzoek (hoofdstuk 3);
• het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4);
• de resultaten van het onderzoek naar de chemische parameters (hoofdstuk 5);
• de interpretatie van alle resultaten (hoofdstuk 6);
• conclusie en advies (hoofdstuk 7).

De bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze rapportage.




                                                                                              5 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>2            Vooronderzoek
2.1       Algemeen
Het doel van voorliggend onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit
van de grond, ten behoeve van de herinrichting van de onderzoeklocatie tot
bouwbestemming. Onderstaand bodemonderzoek is in het verleden op de locatie
uitgevoerd:
• Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Pater Becanusstraat / Molenweg 47 te
    Beek en Donk, gemeente Laarbeek, rapportnummer 13071525, 13 december 2013.

Sinds dit onderzoek is de te actualiseren onderzoeklocatie een perceel waar planten zijn
gekweekt. Gezien de recente uitvoer van het voorgaand bodemonderzoek heeft tevens, op
basis van de NEN 5725 (2017) een actualisatie van het destijds uitgevoerde vooronderzoek
plaatsgevonden.

2.2        Onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie, gelegen aan de westzijde van Beek en Donk is braakliggend. In tabel
2-1 zijn de locatiegegevens samengevat.

Tabel 2-1:    Overzicht locatiegegevens
Adres locatie                          Pater Becanusstraat
Kadastrale gegevens locatie            Beek en Donk, sectie I, nummers 3263 en 3219
Oppervlakte locatie (in m²)            8.488 m²
Huidig gebruik                         Landbouw
Verhardingen                           De onderzoeklocatie is deels verhard met klinkers en betonplaten.

2.3         Resultaten locatiebezoek
Het locatiebezoek is uitgevoerd door Sweco op 27 februari 2019. Een locatiebezoek betreft
een inspectie van de locatie gericht op het huidige gebruik, kenmerken die kunnen duiden
op bodemverontreiniging en het vaststellen van de mogelijke aanwezigheid van asbest.
Er is bij het locatie bezoek vooral gefocust op het huidige gebruik van de onderzoekslocatie.
De bevindingen van het locatiebezoek zijn in tabel 2-2 samengevat.

Tabel 2-2:   Bevindingen locatiebezoek
Gebouwen                            De onderzoekslocatie is niet bebouwd.
Verhardingen                        De onderzoekslocatie is deels verhard middels klinkers en betonplaten.
Watergangen                         Aan de zuidoost zijde is een (droog staande) geul aanwezig
Onderhoud                           N.v.t.
Ondergrondse infrastructuur         N.v.t.
Maaiveldveranderingen               N.v.t.
Aanwezigheid puin                   Zeer minimaal op maaiveld aanwezig
Aanwezigheid plastics en            Niet aanwezig
piepschuim
Asbestverdacht materiaal            Waargenomen in rijspoor noordoost zijde perceel
Asbesthoudende toepassingen         Niet aanwezig
Aangrenzende locaties               Deels bebouwd en deels bestaan uit rijbaan.

2.4     Conclusies vooronderzoek
De gegevens die verzameld zijn, geven de volgende conclusies over de beinvloeding van
de bodem en de verwachting van de bodemkwaliteit:




                                                                                                             6 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Figuur 2-1 Luchtfoto 2014                   Figuur 2-2 Luchtfoto 2015




Figuur 2-3 Luchtfoto 2017                   Figuur 2-4 Luchtfoto 2018

Historisch onderzoek uit bovengenoemde bodemonderzoek, in combinatie met luchtfoto’s
figuur 2-1 tot en met 2-4 en de toelichting van de eigenaar dat er op het terrein geen
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, worden als voldoende geacht om
een beeld te krijgen van het historisch gebruik van de onderzoekslocatie. Uit voorgaand
bodemonderzoek is gebleken dat in de grond geen bijmengingen aan puin zijn
waargenomen. Er zijn in de omgeving geen asbest verdachte activiteiten aanwezig
geweest. Tijdens het veldbezoek is in het rijspoor en de geroerde grond puin gesignaleerd
en is op het maaiveld van het rijspoor zintuiglijk asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Gezien het gegeven dat slechts één stuk is aangetroffen, heeft geen analyse asbest in
plaatmateriaal plaatsgevonden. De locatie is op basis van het aangetroffen verdachte
materiaal en de aanwezigheid van puin bijgevolg deels verdacht ten aanzien van asbest. Op
basis van de verzamelde gegevens kan geconcludeerd worden dat de te verwachten
bodemkwaliteit naar verwachting de achtergrondwaarde betreft.




                                                                                            7 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>2.5        Onderzoekshypothese en -strategie
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, zoals beschreven in paragraaf 2.4, zijn
in tabel 2-4 de hypotheses gedefinieerd. In bijlage 2 is de contour van de onderzoekslocatie
aangegeven.

Tabel 2-4        Hypothese en onderzoeksstrategie
Deellocatie             Oppervlakte       Hypothese                                Strategie
                        (m2)
1 Gehele locatie        Ca. 8488 m²       Onverdacht op het voor komen van         Onverdacht niet lijnvormig
                                          bodemverontreinigingen.                  NEN 5740
2 Geul                  Ca. 170 m¹        Onverdacht op het voorkomen van          Maatwerk
                                          bodemverontreinigingen.
3 Klinker               400 - 450 m²      Onverdacht op het voorkomen van          Maatwerk
verharding                                bodemverontreinigingen.
4 Betonplaten           Ca. 535 m²        Onverdacht op het voorkomen van          Maatwerk
                                          bodemverontreinigingen.
5 Rijspoor + NO         Ca. 900 m²        Verdacht op het voorkomen van            Verdachte locatie met diffuse
hoek perceel                              bodemverontreinigingen.                  bodembelasting, heterogeen verdeeld
                                                                                   NEN 5707
6 NO hoek perceel       Ca. 40 m²         Verdacht op het voorkomen van            VED-HE NEN 5740 1
                                          bodemverontreinigingen.



1
    VED-HE Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming

De invulling van de onderzoeksstrategie wordt gegeven in hoofdstuk 3.




                                                                                                                         8 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>3              Veldonderzoek
3.1      Onderzoeksstrategie
De onderzoeksstrategie is ingevuld, zoals in tabel 3-1 beschreven:

Tabel 3-1:          Uitgevoerd veldwerk
    Deellocatie                  Bodemlaag        Oppervlakte   Strategie                              Aantal          Diepte (m-mv)
                                 (m-mv)           (m²)                                                 boringen /
                                                                                                       asbestgaten
    1 gehele terrein             0,0-1,0          8488          Onverdacht niet lijnvormig NEN 5740    19 boringen     1,0
    2 geul                       0,0-0,5 à 0,7    170           Maatwerk                               10 boringen     0,5 à 0,7
    3 klinkerverharding          0,0-2,0          400-450       Maatwerk                               2 boringen      1,0
                                                                                                       2 boringen      2,0
    4 betonplaten                0,0-0,5          535           Maatwerk                               8 gaten         0,5
    5 rijspoor + NO hoek         0,0-0,5          900           Verdachte locatie met diffuse          6 asbestgaten   0,5
    perceel                                                     bodembelasting, heterogeen
                                                                verdeeld NEN 5707
    6 NO hoek perceel            0,0-1,0          100           VED-HE NEN 5740 1                      4 boringen      1,0

1
    VED-HE Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming

Het veldwerk is uitgevoerd op 1 en 2 april 2019. Op 1 april was het onbewolkt en had het
niet geregend. Op 2 april was het groetendeels bewolkt en had het licht geregend. De wind
was op beide dagen matig. Bijgevolg was het op beide dagen (in het kader van veiligheid)
gematigd ideaal voor het onderzoek naar asbest. Zekerheidshalve zijn de gegraven
asbestgaten windafwaarts verricht.

Ter plaatse van de deellocatie ”noordoost hoek” is in twee richtingen conform de NEN 5707
een inspectie van het maaiveld op asbest verricht.

De locaties van de boringen en asbestgaten zijn weergegeven in bijlage 2. De boorlocaties
zijn bepaald aan de hand van het terreingebruik en de locatieinspectie. Bij de uitvoering van
het veldwerk zijn geen afwijkingen van de NEN 5740 en NEN 5707 opgetreden.

3.2        Visuele beoordeling grond
Uitvoering
Bij het verrichten van boringen en asbestgaten is de grond visueel geinspecteerd op
grondsoorten, bodemvreemde bijmengingen en afwijkende kenmerken. De boringen en
asbestgaten zijn beschreven in boorprofielen, weergegeven in bijlage 3.

Zintuiglijke waarnemingen
De zintuiglijke waarnemingen in de grond zijn opgenomen in tabel 3-2.

Tabel 3-2:          Zintuiglijke waarnemingen
Boringnummer              Maximale               Diepte         Grondsoort        Zintuiglijke waarneming
                          boordiepte             (m -mv)
                          (m -mv)
111                       1,00                   0,00 - 0,70    Zand              Zwak baksteenhoudend, vergraven
124                       1,00                   0,00 - 0,65    Zand              zwak baksteenhoudend, vergraven
130                       0,50                   0,00 - 0,50    Zand              Sporen baksteen




                                                                                                                                       9 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Ter plaatse van de deellocatie ”noordoost hoek” is in twee richtingen conform de NEN 5707
een inspectie van het maaiveld op asbest verricht; er is hierbij visueel geen asbest op het
maaiveld aangetroffen. Bij het graven van de asbestgaten en het verrichten van de boringen
is ook geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Bemonstering
De opgeboorde en opgegraven grond is bemonsterd per 0,5 m of per te onderscheiden
bodemlaag.




                                                                                              10 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>4            Laboratoriumonderzoek
Op basis van de visuele inspectie zijn monsters geselecteerd voor analyse op het
standaardpakket grond. Tevens is één analyse asbest in grond verricht. De monsterselectie
is opgenomen in tabel 4-1.

Tabel 4-1:     Monsterselectie
Monster       Monstertraject   Boringnummers       Analysepakket           Motivatie
              (m -mv)
MM01          0,00 – 1,00      101 (0,20 - 0,70)   Standaardpakket incl.   Bovengrond, visueel schoon,
                               102 (0,08 - 0,58)   lu/os                   toegangsweg
                               103 (0,08 - 0,55)
                               104 (0,08 - 0,58)

MM02          0,55 - 1,90      101 (0,85 - 1,00)   Standaardpakket incl.   Ondergrond, visueel schoon,
                               102 (0,95 - 1,45)   lu/os                   toegangsweg
                               103 (0,55 - 1,00)
                               104 (0,90 - 1,40)
MM03          0,00 - 1,00      106 (0,01 - 0,45)   Standaardpakket incl.   Bovengrond, visueel schoon,
                               107 (0,01 - 0,50)   lu/os                   betonplatenbaan, noord-west zijde
                               115 (0,01 - 0,30
                               117 (0,01 - 0,50)
MM04          0,00 - 0,50      119 (0,01 - 0,50)   Standaardpakket incl.   Bovengrond, visueel schoon,
                               121 (0,01 - 0,50)   lu/os                   betonplatenbaan, zuid-west zijde
                               129 (0,01 - 0,40)
                               130 (0,01 - 0,50)
MM05          0,00 - 0,50      111 (0,00 - 0,50)   Standaardpakket incl.   Bovengrond, zwak
                               124 (0,00 - 0,50)   lu/os en OCB            baksteenhoudend
MM06          0,00 – 0,50      105 (0,01 - 0,50)   Standaardpakket incl.   Bovengrond, visueel schoon, noord
                               108 (0,00 - 0,50)   lu/os en OCB            zijde perceel
                               109 (0,00 - 0,50)
                               110 (0,00 - 0,50)
                               112 (0,00 - 0,50)
                               113 (0,00 - 0,50)
                               114 (0,00 - 0,30)
                               116 (0,01 - 0,51)
                               118 (0,01 - 0,40)
MM07          0,00 – 0,50      120 (0,01 - 0,25)   Standaardpakket incl.   Bovengrond, visueel schoon, zuid
                               122 (0,00 - 0,30)   lu/os en OCB            zijde perceel
                               123 (0,00 - 0,50)
                               125 (0,00 - 0,50)
                               126 (0,00 - 0,50)
                               127 (0,00 - 0,45)
                               128 (0,00 - 0,35)
                               131 (0,00 - 0,50)
MM08          0,30 – 1,00      105 (0,50 - 1,00)   Standaardpakket incl.   Ondergrond, visueel schoon, noord
                               108 (0,70 - 1,00)   lu/os                   zijde perceel
                               109 (0,90 - 1,00)
                               110 (0,70 - 1,00)
                               111 (0,75 - 1,00)
                               114 (0,30 - 0,80)
                               116 (0,60 - 1,00)




                                                                                                               11 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Monster    Monstertraject   Boringnummers       Analysepakket           Motivatie
           (m -mv)
                            118 (0,65 - 1,00)
MM09       0,25 – 1,00      112 (0,60 - 1,00)   Standaardpakket incl.   Ondergrond, visueel schoon, zuid
                            113 (0,60 - 1,00)   lu/os                   zijde perceel
                            120 (0,25 - 0,75)
                            122 (0,30 - 0,80)
                            123 (0,50 - 1,00)
                            124 (0,65 - 1,00)
                            125 (0,65 - 1,00)
                            127 (0,45 - 0,95)
                            128 (0,35 - 0,85)
MM10       0,70 – 1,10      201 (0,70 - 1,10)   Standaardpakket incl.   Vaste bodem (humus houdende)
                            202 (0,70 - 0,95)   lu/os en OCB            droog staande geul
                            203 (0,70 - 1,00)
                            207 (0,70 - 0,85)
                            209 (0,70 - 1,00)
MM11       0,00 - 0,50      301 (0,00 - 0,30)   Standaardpakket incl.   Bovengrond, vergraven,
                            302 (0,00 - 0,50)   lu/os                   wortelhoudend
                            303 (0,00 - 0,30)
                            304 (0,00 - 0,50)
AB01       0,00 - 0,50      220 (0,00 - 0,50)   Asbest in grond         Asbest-verdachte grondlaag
                            221 (0,00 - 0,50)
                            222 (0,00 - 0,50)
                            223 (0,00 - 0,50)
                            224 (0,00 - 0,50)
                            225 (0,00 - 0,50)


Het standaardpakket grond bestaat uit zware metalen, polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK), PCB’s en minerale olie. De grondmonsters zijn tevens
geanalyseerd op organische stof en lutum, ten behoeve van de toetsing.

De geselecteerde monsters zijn in het laboratorium van Synlab Analytics & Services B.V.
geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform de bijbehorende protocollen, vallend
onder het accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn. De analysecertificaten van Synlab
met de resultaten van het laboratoriumonderzoek en een toelichting op de toegepaste
analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 5.

Disclaimers.
Ten aanzien van een individuele PAK-parameter van de monsters MM01, MM03 en MM07
is het gehalte indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed
hebben op de meting. Gezien het analyseresultaat worden de betreffende gehalten echter
als betrouwbaar beoordeeld.




                                                                                                           12 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>5            Resultaten bodemonderzoek
5.1       Toetsingskader
Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn
toetsingswaarden opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten
zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit deze circulaire. Aanvullend op de Circulaire
bodemsanering toetst Sweco ook aan de tussenwaarde, het gemiddelde van de
achtergrond- en de interventiewaarde. Deze toetsing geeft, in combinatie met de
bodemkwaliteitskaart en locatiespecifieke kenmerken, een indicatie voor de noodzaak tot
nader onderzoek.

Voor de toepassing van grond gelden de toetsingswaarden in de Regeling bodemkwaliteit,
behorend bij het Besluit Bodemkwaliteit. Middels deze toetsing wordt de grond ingedeeld in
een hergebruiksklasse.

De toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 5.

5.2       Mate van bodemverontreiniging
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de mate van bodemverontreiniging, zijn
samengevat in de tabel 5-1. De toetsingsmogelijkheden zijn als volgt:
                                         achtergrondwaarde




                                                                          achtergrondwaarde




                                                                                                                                                  interventiewaarde
                                                                                                      tussenwaarde




                 grond


                         Niet verhoogd                          Licht verhoogd                                         Matig verhoogd                                            Sterk verhoogd
                                                             (in tabel: 5-1 en 5-2)                                  (in tabel: 5-1 en 5-2)                                    (in tabel: 5-1 en 5-2)
            grondwater
                                         streefwaarde




                                                                                                      tussenwaarde




                                                                                                                                                           interventiewaarde




Tabel 5-1        Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering)
Monster Monstertraject Boring- / asbestgatnummers                                             Mate verontreiniging
            (m -mv)                                                                           >AW                                         >T                                               >I
MM01        0,00-1,00      101, 102, 103, 104                                                 -                                               -                                             -
MM02        0,55-1,90      101, 102, 103, 104                                                 Molybdeen (2,1), nikkel (13) -                                                                -
MM03        0,00-1,00      106, 107, 115, 117                                                 -                                               -                                             -
MM04        0,00-0,50      119, 121, 129, 130                                                 -                                               -                                             -
MM05        0,00-0,50      111, 124                                                           -                                               -                                             -
MM06        0,00-0,50      105, 108, 109, 110, 112, 113,                                      Molybdeen (1,9), som (0,7)                      -                                             -
                           114, 116, 118                                                      aldrin/ dieldrin/endrin (5,1)
MM07        0,00-0,50      120, 122, 123, 125, 126, 127,                                      -                                               -                                             -
                           128, 131
MM08        0,30-1,00      105, 108, 109, 110, 111, 114,                                      -                                               -                                             -
                           116, 118




                                                                                                                                                                                                        13 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Monster Monstertraject Boring- / asbestgatnummers                                                                                   Mate verontreiniging
            (m -mv)                                                                                                                 >AW                                                              >T                                  >I
MM09        0,25-1,00       112, 113, 120, 122, 123, 124,                                                                           -                                                                -                                    -
                            125, 127, 128
MM10        0,70-1,10       201, 202, 203, 207, 209                                                                                 -                                                                -                                    -
MM11        0,00-0,50       301, 302, 303, 304                                                                                      -                                                                -                                    -


Legenda:
>AW:                  gehalte verhoogd boven achtergrondwaarde.
>T:                   gehalte verhoogd boven tussenwaarde.
>I:                   gehalte verhoogd boven interventiewaarde.

Het monster AB01 (analyse asbest in grond) bevat geen verhoogd gehalte aan asbest.

5.3        Hergebruik van grond
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de hergebruiksklasse, zijn samengevat in
tabel 5-2. De hergebruiksklassen zijn als volgt:
                                                                            Plastic sporadisch
                                                                 Puin 20%




       Bijmengingen Toepasbaar op landbodem Niet direct toepasbaar op landbodem
                                          achtergrondwaarde




                                                                                                                                                                                                          interventiewaarde
                                                                                                 (lokale) maximale




                                                                                                                                               (lokale) maximale
                                                                                                                                                                   waarde industrie
                                                                                                                     waarde wonen




        Chemische           Altijd                            klasse Wonen                                               klasse industrie                                             Niet toepasbaar                         Nooit toepasbaar
             kwaliteit    toepasbaar
                                     In grootschalige bodemtoepassing
                                                                                                                                               Maximale
                                                                                                                                                                   emmissiewaarde




Tabel 5-2         Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Besluit bodemkwaliteit)
Monster Monstertraject Boringnummers                                                                        Bodemkwaliteit generiek beleid
            (m -mv)                                                                                         >AW                                                        >MWw                     >MWi                           Oordeel
MM01        0,00-1,00       101, 102, 103, 104                                                              -                                                                 -                  -                              Altijd toepasbaar
MM02        0,55-1,90       101, 102, 103, 104                                                              Molybdeen, nikkel -                                                                  -                              Altijd toepasbaar
MM03        0,00-1,00       106, 107, 115, 117                                                              -                                                                 -                  -                              Altijd toepasbaar
MM04        0,00-0,50       119, 121, 129, 130                                                              -                                                                 -                  -                              Altijd toepasbaar
MM05        0,00-0,50       111, 124                                                                        -                                                                 -                  -                              Altijd toepasbaar
MM06        0,00-0,50       105, 108, 109, 110, 111,                                                        Molybdeen, som                                                    -                  -                              Altijd toepasbaar
                            114, 116, 118                                                                   (0,7) aldrin,
                                                                                                            dieldrin, endrin




                                                                                                                                                                                                                                                    14 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Monster Monstertraject Boringnummers               Bodemkwaliteit generiek beleid
        (m -mv)                                    >AW               >MWw       >MWi    Oordeel
MM07    0,00-0,50       120, 122, 123, 125, 126,   -                  -             -   Altijd toepasbaar
                        127, 128, 131
MM08    0,30-0,50       105, 108, 109, 110, 111,   -                  -             -   Altijd toepasbaar
                        114, 116, 118
MM09    0,25-1,00       112, 113, 120, 122, 123,   -                  -             -   Altijd toepasbaar
                        124, 125, 127, 128
MM10    0,70-1,10       201, 202, 203, 207, 209    -                  -             -   Altijd toepasbaar
MM11    0,00-0,50       301, 302, 303, 304         -                  -             -   Altijd toepasbaar


Legenda:
>AW:              gehalte verhoogd boven achtergrondwaarde: klasse wonen.
>MWw:             gehalte verhoogd boven maximale waarde Wonen: klasse industrie.
>MWi:             gehalte verhoogd boven maximale waarde Industrie: niet toepasbaar.




                                                                                                            15 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>6         Interpretatie onderzoeksresultaten
6.1       Verontreinigingssituatie
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in de grond incidenteel bijmengingen met
baksteen aangetroffen. De waargenomen bijmengingen zijn niet herleidbaar aan het gebruik
van de locatie. Opgemerkt wordt dat onder de klinkers en onder de betonplaten geen
bijmenging aan puin is aangetroffen.

Er zijn in de grond geen noemenswaardige verhoogde gehalten aangetroffen.
In de ondergrond onder de klinkers is een licht verhoogd gehalte aan molybdeen en nikkel
aangetroffen. Tevens is ter plaatse van de bovengrond van het noordelijke deel van de
locatie een licht verhoogd gehalte aan het bestrijdingsmiddel (somparameter) aldrin/
dieldrin/endrin aangetroffen.

Er is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld van het noordoostelijke deel van de
locatie (het rijspoor) aangetroffen. In de grond is eveneens geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de
onderzoekslocatie opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ (voor het milieuhygiënisch
onderzoek) vanwege de lage gehalten in de grond, strikt genomen niet juist is. Gezien de
relatief lage gehalten en de toekomstige bestemming van de locatie is er echter geen
aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek met een aangepaste hypothese.

Gezien het niet aan treffen van asbest op de locatie (zowel visueel als analytisch) is de
hypothese ”verdachte locatie” niet juist. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan
de locatie als asbest onverdacht worden beschouwd. Vervolgonderzoek naar asbest is niet
noodzakelijk.

6.2        Hergebruik van grond
Uit de analyseresultaten (toetsing Besluit Bodemkwaliteit) van de bovengrond is gebleken
dat de (hergebruiks)klasse ”Altijd toepasbaar” betreft. Op basis van deze klasse blijkt dat de
kwaliteit van de grond bijgevolg eveneens voldoet aan de klasse ”Wonen”; hieruit blijkt dat
de grond geschikt is voor het beoogde gebruik van de onderzoekslocatie wonen.




                                                                                                 16 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>7        Conclusie en advies
In opdracht van Ruimte voor Ruimte CV heeft Sweco Nederland B.V. een actualiserend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Pater Becanusstraat te Beek en Donk.
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen terreinoverdracht van de
onderzoeklocatie. Aangezien in 2013 een bodemonderzoek is uitgevoerd, is in overleg met
de gemeente Beek en Donk (dhr. R. Rovers) alleen een actualiserend onderzoek van de
bovengrond uitgevoerd op locatie van het vorige onderzoek.
Aanvullend zijn op de locatie aan de noord-west zijde (toegangsweg) nog een aantal
boringen van de boven- en ondergrond genomen, dit gezien het feit dat dit gedeelte in het
vorige onderzoek buiten beschouwing is gelaten.

Tijdens een voorinspectie is er één stuk asbestverdacht materiaal ter plaatse van het
rijspoor waargenomen en is er op het noordoostelijk deel van de locatie puin op het
maaiveld waargenomen. Bijgevolg zijn er hier (rijspoor en en noordoostelijk deel)
asbestgaten gegraven en is een inspectie op asbest van het maaiveld verricht. Tijdens het
veldwerk is er visueel en analytisch op het maaiveld en in de grond geen asbest
waargenomen.

Op basis van de aangetroffen gehalten in de bovengrond (waarbij maximaal licht verhoogde
gehalten aan onderzochte parameters zijn aangetroffen) is er geen noodzaak een andere
onderzoekshypothese te bepalen. Tevens is er geen noodzaak nog aanvullend onderzoek
uit te voeren.

Vanuit milieuhygienisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen
ontwikkeling van de onderzoekslocatie tot woonbestemming.

Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco Nederland
B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving,
maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten
aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar
aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen.




                                                                                                              17 (17)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging onderzoeklocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                        Legenda
                                                        Contouren
                                                                    Onderzoekslocatie




                                                                                                     P:\110\366834\2. Do Work\Bodem\GIS\366834_Peter_bacanusstraat_topo.mxd 15-4-2019 11:27:55
Topografische ligging
Pater Becanusstraat, te Beek en Donk

Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
Projectnummer: 366834

Status: Definitief
Datum: 15-4-2019
Schaal: 1:7.500




                                                                                        ´
Formaat: A3

Getekend: SD - Gecontroleerd: JGVK

0        75       150      225       300       375        450
                                                            meter


            Esri B.V.
© Sweco Nederland Nederland,
                      Alle rechten beeldmateriaal.nl;
                                   voorbehouden         Esri Nederland, Community Map Contributors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Situatie met boringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     Legenda
                                                                                                                                                     Contouren
                                                                                                                                                                Onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                Voorheen asbest verdacht materiaal aangetroffen
                                                101                                                                                                             Contour betonplatenbaan
                                                          220 110                                                                                               Geroerde grond
                                                      "
                                                      )
                                102                                         221                                                                      Boorpunten
                                                                                                                                                     Type boring
                            !
                            (
                                                                        "
                                                                        )
                                                      109
                                                                                      222                                                                       Boring tot ca. 1m-mv
              103
                                                                                  "
                                                                                  )
                                                                                                                                                      !
                                                                                                                                                      (         Boring tot ca. 2m-mv
                                                                        111                        223
                                         108
                                                                                             "
                                                                                             )
                                                                                             112                                                      "
                                                                                                                                                      )         Gaten t.b.v. bepalen ondergrond onder betonplaten
                105
    104                                                                                                            224
!
(                                                                                                                                                     E         Boring in geul
                                                                            113                                "
                                                                                                               )
                    106
                "
                )                                                                                                                                     "
                                                                                                                                                      )         Asbestgaten 0,5m-mv
                                                                                                    124               303304
                                                                                                                            225
                                           114                                                                           302 301
                                                                                                                     125
                                                                                                                             "
                                                                                                                             )
          107                                                                 123
          "
          )
                                                                                                                                               201
                                                                                                                                         E
                                 115                                                                                                     202
              116           "
                            )                                                                       127                             E
                                                                    122                                                            203
                                   118                                                                                   126
                      117                                                                                                      E
                      "
                      )                                                                                                    204
                                                              121                                                        E
                                                          "
                                                          )
                                                                                                                     205
                                               119                                          128
                                                                                                                 E
                                          "
                                          )
                                                          120                                                  206
                                                                                                           E
                                                                              129                        207
                                                                          "
                                                                          )
                                                                                                    E
                                                                                                  208
                                                                  130                         E




                                                                                                                                                                                                                                                   P:\110\366834\2. Do Work\Bodem\GIS\366834_Peter_bacanusstraat_uitvoering.mxd 15-4-2019 14:54:34
                                                              "
                                                              )
                                                                                            209
                                                                                        E
                                                                                                                                                      Situering boringen
                                                                                  210
                                                                         131  E
                                                                                                                                                      Pater Becanusstraat, te Beek en Donk

                                                                                                                                                      Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
                                                                                                                                                      Projectnummer: 366834

                                                                                                                                                      Status: Definitief
                                                                                                                                                      Datum: 15-4-2019
                                                                                                                                                      Schaal: 1:750




                                                                                                                                                                                                                                      ´
                                                                                                                                                      Formaat: A3

                                                                                                                                                      Getekend: SD - Gecontroleerd: JGVK

                                                                                                                                                      0        7         14        21       28           35   42
                                                                                                                                                                                                               meter

                                                                                                                                                                   Esri Nederland, beeldmateriaal.nl; Esri Nederland, Community Map Contributors
                                                                                                                                                      © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> Projectnummer:               366834_KN_2019-0019
 Projectnaam:                 Pater Becanusstraat Beek en Donk                       Projectleider:              John Geurts van Kessel

 Boring:         101                                                                 Boring:         102
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                    Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                            Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171288,51                                                           X-coördinaat:   171275,25
 Y-coördinaat:   393890,47                                                           Y-coördinaat:   393876,73
 Opmerking:      verharding met klinkers
                                                                                     GWS:            120
                                                                                     GHG:            50
                               0       klinker                                       GLG:            200          0      klinker
 0                             -8                                                    0                            -8
                   2                   Edelmanboor                                                                       Edelmanboor
                               -20
                                       Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel,                                        Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                       Edelmanboor, ophoogzand                                         1                 humeus, donkerbruin, Edelmanboor,
                   3                                                                                                     vergraven
50                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig        50
                                       humeus, donkerbruin, Edelmanboor,
                   4           -85
                                       vergraven                                                       2
                   5           -100    Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel,                                 -95
100                                                                                 100                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel,
                                       Edelmanboor, nat laag
                                                                                                       3                 Edelmanboor, nat laag

                                                                                                                  -145
                                                                                    150                                  Zand, zeer fijn, sterk siltig, lichtgrijs,
                                                                                                       4                 Edelmanboor, nat laag


                                                                                                                  -200
                                                                                    200




 Boring:         103                                                                 Boring:         104
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                    Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                            Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171260,87                                                           X-coördinaat:   171248,13
 Y-coördinaat:   393860,79                                                           Y-coördinaat:   393848,69

                                                                                     GWS:            130
                                                                                     GHG:            60
                               0       klinker                                       GLG:            200          0
 0                             -8
                                                                                     0                            -8
                                       Volledig baksteen, Edelmanboor                                                    Volledig baksteen, Edelmanboor
                                       Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                             Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   1                                                                                   1
                                       humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor                                            humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50                             -55                                                  50
                                       Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                   2                   roesthoudend, neutraalbeige, Edelmanboor                        2
                                                                                                                  -90
                               -100
100                                                                                 100                                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                       3                 roesthoudend, licht grijsbeige,
                                                                                                                         Edelmanboor
                                                                                                                  -140

                                                                                    150                                  Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                       4                 roesthoudend, neutraal geelbeige,
                                                                                                                         Edelmanboor

                                                                                                                  -200
                                                                                    200




 Boring:         105                                                                 Boring:         106
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                    Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                            Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171262,20                                                           X-coördinaat:   171264,34
 Y-coördinaat:   393850,19                                                           Y-coördinaat:   393841,25




                               -01     moestuin                                                                   -01    moestuin
 0                                                                                   0
                                       Edelmanboor, worteldoek                                                           Volledig worteldoek, Schep
                   1                   Zand, matig fijn, matig siltig, matig                           1                 Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                       humeus, donkerbruin, Edelmanboor,                                          -45
                                                                                                                         humeus, donkerbruin, Schep
                               -50     vergraven
50                                                                                  50                 2          -55
                                                                                                                         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                       Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                             roesthoudend, neutraal geelbeige, Schep,
                   2                   roesthoudend, lichtgeel, Edelmanboor, nat                                         natuurlijke laag
                                       laag
                               -100
100




 Boring:         107                                                                 Boring:         108
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                    Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                            Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171258,39                                                           X-coördinaat:   171283,77
 Y-coördinaat:   393829,49                                                           Y-coördinaat:   393853,85




                               -01     moestuin                                                                   0      gras
 0                                                                                   0
                                       Volledig worteldoek, Schep                                                        Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus,
                                                                                                       1                 donker bruingeel, Edelmanboor, vergraven
                   1                   Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                       humeus, donkerbruin, Schep
                               -50
50                                                                                  50
                                                                                                       2
                                                                                                                  -70

                                                                                                                         Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                       3
                                                                                                                         roesthoudend, licht geelgrijs,
                                                                                                                  -100
                                                                                    100                                  Edelmanboor, nat laag

                                                                                                                                                            Schaal (A4): 1: 50
                                                                                                                                                            Pagina:      1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre> Projectnummer:              366834_KN_2019-0019
 Projectnaam:                Pater Becanusstraat Beek en Donk                           Projectleider:              John Geurts van Kessel

 Boring:         109                                                                    Boring:         110
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                       Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                               Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171294,77                                                              X-coördinaat:   171301,18
 Y-coördinaat:   393869,45                                                              Y-coördinaat:   393884,40




                              0      gras                                                                            0      gras
 0                                                                                      0
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig                                                  Zand, matig fijn, sterk siltig, donker
                   1                 humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,                              1                 grijsbruin, Edelmanboor
                                     vergraven

50                                                                                     50
                                                                                                          2
                                                                                                                     -70
                   2
                                                                                                                            Zand, matig fijn, sterk siltig, licht
                              -90                                                                         3
                   3                                                                                                        geelbruin, Edelmanboor, nat laag
                              -100   Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht geelgrijs,                                 -100
100                                                                                    100
                                     Edelmanboor, nat laag




 Boring:         111                                                                    Boring:         112
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                       Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                               Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171303,95                                                              X-coördinaat:   171319,49
 Y-coördinaat:   393856,44                                                              Y-coördinaat:   393852,16




                              0      gras                                                                            0      gras
 0                                                                                      0
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                                  Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                   1                 humeus, zwak baksteenhoudend, donker                                 1                 humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,
                                     grijsbruin, Edelmanboor, vergraven                                                     vergraven

50                                                                                     50
                                                                                                          2          -60
                   2
                              -75                                                                                           Zand, matig fijn, matig siltig, licht
                                                                                                          3                 grijsgeel, Edelmanboor, nat laag
                   3                 Zand, matig fijn, sterk siltig, licht
100                           -100   grijsbruin, Edelmanboor, nat laag                 100                           -100




 Boring:         113                                                                    Boring:         114
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                       Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                               Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171306,99                                                              X-coördinaat:   171286,89
 Y-coördinaat:   393842,87                                                              Y-coördinaat:   393834,40




                              0      gras                                                                            0      gras
 0                                                                                      0
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak                                                   Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                          1
                   1                 wortelhoudend, donker grijsbruin,                                                      humeus, donker geelbruin, Edelmanboor,
                                                                                                                     -30
                                     Edelmanboor, vergraven                                                                 vergraven
50                                                                                     50                                   Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                   2          -60                                                                         2
                                                                                                                            roesthoudend, licht geelbruin,
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, licht                                                  Edelmanboor, nat laag
                   3                 grijsgeel, Edelmanboor, nat laag
                                                                                                          3
                              -100                                                                                   -100
100                                                                                    100




 Boring:         115                                                                    Boring:         116
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                       Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                               Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171276,41                                                              X-coördinaat:   171261,66
 Y-coördinaat:   393820,49                                                              Y-coördinaat:   393818,09




                              -01    moestuin                                                                        -01    moestuin
 0                                                                                      0
                                     Volledig worteldoek, Schep                                                             Edelmanboor, worteldoek
                   1
                              -30    Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                1                 Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   2                 humeus, donkerbruin, Schep                                                             humeus, donkerbruin, Edelmanboor,
                              -50                                                                                           vergraven
50                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak              50
                                                                                                          2          -60
                                     humeus, neutraal geelbeige, Schep,                                                     Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel,
                                     vergraven                                                            3                 Edelmanboor, nat laag
                                                                                                                     -100
                                                                                       100




                                                                                                                                                              Schaal (A4): 1: 50
                                                                                                                                                              Pagina:      2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre> Projectnummer:              366834_KN_2019-0019
 Projectnaam:                Pater Becanusstraat Beek en Donk                   Projectleider:              John Geurts van Kessel

 Boring:         117                                                            Boring:         118
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                               Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                       Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171267,55                                                      X-coördinaat:   171278,59
 Y-coördinaat:   393811,50                                                      Y-coördinaat:   393813,39




                              -01    moestuin                                                                -01    moestuin
 0                                                                              0
                                     Volledig worteldoek, Schep                                                     Edelmanboor, worteldoek
                                                                                                  1
                   1                 Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                          Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus,
                                     humeus, donkerbruin, Schep                                              -40    donkerbruin, Edelmanboor, vergraven
                              -50
50                                                                             50                 2                 Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs,
                                                                                                             -65
                                                                                                                    Edelmanboor, nat laag
                                                                                                  3                 Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                             -100   roesthoudend, licht bruingeel,
                                                                               100                                  Edelmanboor, nat laag




 Boring:         119                                                            Boring:         120
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                               Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                       Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171287,44                                                      X-coördinaat:   171296,33
 Y-coördinaat:   393799,85                                                      Y-coördinaat:   393794,78




                              -01    moestuin                                                                -01    moestuin
 0                                                                              0
                                     Volledig worteldoek, Schep                                   1                 Edelmanboor, worteldoek
                                                                                                             -25
                   1                 Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                          Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                     humeus, donkerbruin, Schep                                                     humeus, donker beigebruin, Edelmanboor,
                              -50                                                                                   vergraven
50                                                                             50                 2
                                                                                                                    Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                                                                                                    roesthoudend, licht geelbruin,
                                                                                                  3                 Edelmanboor, nat laag
                                                                                                             -100
                                                                               100




 Boring:         121                                                            Boring:         122
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                               Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                       Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171297,66                                                      X-coördinaat:   171302,63
 Y-coördinaat:   393807,41                                                      Y-coördinaat:   393814,16




                              -01    moestuin                                                                0      gras
 0                                                                              0
                                     Volledig worteldoek, Schep                                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                  1
                                                                                                                    humeus, donker bruincreme,
                   1                 Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                   -30
                                                                                                                    Edelmanboor, vergraven
                                     humeus, donkerbruin, Schep
                              -50                                                                                   Zand, matig fijn, matig siltig, geelbruin,
50                                                                             50                 2
                                                                                                                    Edelmanboor, nat laag


                                                                                                  3
                                                                                                             -100
                                                                               100




 Boring:         123                                                            Boring:         124
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                               Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                       Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171308,29                                                      X-coördinaat:   171324,73
 Y-coördinaat:   393829,28                                                      Y-coördinaat:   393837,44




                              0      gras                                                                    0      gras
 0                                                                              0
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig                                          Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                   1                 humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,                      1                 humeus, zwak baksteenhoudend, donker
                                     vergraven                                                                      grijsbruin, Edelmanboor, vergraven
                              -50
50                                                                             50
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                         2          -65

                   2                 roesthoudend, licht grijsgeel,                                                 Zand, matig fijn, matig siltig, licht
                                     Edelmanboor, nat laag                                        3                 grijsgeel, Edelmanboor, nat laag
                              -100                                                                           -100
100                                                                            100




                                                                                                                                                       Schaal (A4): 1: 50
                                                                                                                                                       Pagina:      3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre> Projectnummer:              366834_KN_2019-0019
 Projectnaam:                Pater Becanusstraat Beek en Donk                     Projectleider:              John Geurts van Kessel

 Boring:         125                                                              Boring:         126
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                         Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171337,10                                                        X-coördinaat:   171339,94
 Y-coördinaat:   393831,20                                                        Y-coördinaat:   393813,76




                              0      gras                                                                      0      gras
 0                                                                                0
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig                                            Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                   1                 humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,                        1                 humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,
                                     vergraven                                                                        vergraven

50                                                                               50
                   2          -65
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, licht                          2
                   3                 grijsgeel, Edelmanboor, nat laag
                              -100                                                                             -100
100                                                                              100




 Boring:         127                                                              Boring:         128
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                         Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171324,75                                                        X-coördinaat:   171318,37
 Y-coördinaat:   393817,57                                                        Y-coördinaat:   393800,53




                              0      gras                                                                      0      gras
 0                                                                                0
                                     Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus,                                          Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus,
                                     donker grijsbruin, Edelmanboor, vergraven                      1                 donker beigebruin, Edelmanboor, vergraven
                   1
                                                                                                               -35
                              -45
                                                                                                                      Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
50                                   Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk       50
                                                                                                    2                 roesthoudend, licht geelbruin,
                   2                 roesthoudend, licht grijsroest,                                                  Edelmanboor, nat laag
                                     Edelmanboor, nat laag

                              -100                                                                  3          -100
100                                                                              100




 Boring:         129                                                              Boring:         130
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                         Datum:          1-4-2019
 X-coördinaat:   171308,49                                                        X-coördinaat:   171299,46
 Y-coördinaat:   393787,95                                                        Y-coördinaat:   393778,70




                              -01    moestuin                                                                  -01    moestuin
 0                                                                                0
                                     Volledig worteldoek, Schep                                                       Volledig worteldoek, Schep
                   1
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, matig                          1                 Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                              -40    humeus, donkerbruin, Schep                                                       humeus, sporen baksteen, donkerbruin,
                   2          -50                                                                              -50    Schep
50                                   Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal    50
                                     geelbeige, Schep



 Boring:         131                                                              Boring:         201
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          1-4-2019                                                         Datum:          2-4-2019
 X-coördinaat:   171306,08                                                        X-coördinaat:   171354,41
 Y-coördinaat:   393765,14                                                        Y-coördinaat:   393825,12
                                                                                  Opmerking:      boring in sloot
                                                                                  GWS:            110

                              0      gras                                                                      0      gras
 0                                                                                0
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig                                            Edelmanboor, droge sloot
                   2                 humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,
                                     vergraven
                              -50
50                                                                               50
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                               -70
                   1                 humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor,
                                     vergraven                                                                        Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                    1                 humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,
                              -100
100                                                                              100                                  vergraven
                                                                                                               -110

                                                                                                                      Zand, matig fijn, sterk siltig, licht
                                                                                                    2
                                                                                                                      bruingrijs, Edelmanboor, nat laag
                                                                                                               -140




                                                                                                                                                       Schaal (A4): 1: 50
                                                                                                                                                       Pagina:      4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre> Projectnummer:                366834_KN_2019-0019
 Projectnaam:                  Pater Becanusstraat Beek en Donk                   Projectleider:                John Geurts van Kessel

 Boring:         202                                                              Boring:         203
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          2-4-2019                                                         Datum:          2-4-2019
 X-coördinaat:   171350,89                                                        X-coördinaat:   171346,73
 Y-coördinaat:   393820,39                                                        Y-coördinaat:   393814,89
 Opmerking:      boring in sloot                                                  Opmerking:      boring in sloot
 GWS:            120                                                              GWS:            130

                               0         gras                                                                   0         gras
 0                                                                                0
                                         Edelmanboor, droge sloot                                                         Edelmanboor, droge sloot



50                                                                               50
                               -70                                                                              -70

                   1                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig                                            Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                                                                                    1
                               -95       humeus, zwak wortelhoudend, donker                                               humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor,
                                                                                                                -100
100                                      grijsbruin, Edelmanboor, vergraven      100                                      vergraven
                   2                     Zand, matig fijn, sterk siltig, licht                      2                     Zand, matig fijn, sterk siltig, licht
                                         cremegrijs, Edelmanboor, nat laag                                                grijsbruin, Edelmanboor, nat laag
                               -140                                                                             -140




 Boring:         204                                                              Boring:         205
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          2-4-2019                                                         Datum:          2-4-2019
 X-coördinaat:   171341,87                                                        X-coördinaat:   171337,08
 Y-coördinaat:   393808,90                                                        Y-coördinaat:   393801,98
 Opmerking:      boring in droge sloot                                            Opmerking:      boring in sloot
 GWS:            130                                                              GWS:            130

                               0         gras                                                                   0         gras
 0                                                                                0
                                         Edelmanboor, droge sloot                                                         Edelmanboor, droge sloot



50                                                                               50
                               -70                                                                              -70
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                            Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   1                                                                                1
                                         roesthoudend, licht grijsgeel,                                                   roesthoudend, licht grijsgeel,
                               -100                                                                             -100
100                                      Edelmanboor, nat laag                   100                                      Edelmanboor, nat laag
                   2                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig                      2                     Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk
                                         roesthoudend, licht grijsgeel,                                                   roesthoudend, licht grijsgeel,
                               -140                                                                             -140
                                         Edelmanboor, nat laag                                                            Edelmanboor, nat laag




 Boring:         206                                                              Boring:         207
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          2-4-2019                                                         Datum:          2-4-2019
 X-coördinaat:   171331,86                                                        X-coördinaat:   171326,98
 Y-coördinaat:   393794,43                                                        Y-coördinaat:   393787,08
 Opmerking:      boring in droge sloot                                            Opmerking:      boring in droge sloot
 GWS:            120                                                              GWS:            120

                               0         gras                                                                   0         gras
 0                                                                                0
                                         Edelmanboor, droge sloot                                                         Edelmanboor, droge sloot



50                                                                               50
                               -70                                                                              -70

                                         Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak                       1           -85       Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus,
                   1
                                         roesthoudend, licht grijsgeel,                                                   donker grijsbruin, Edelmanboor, vergraven
                               -100
100                                      Edelmanboor, nat laag                   100
                                                                                                    2                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                   2                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig                                            roesthoudend, licht grijsgeel,
                                         roesthoudend, licht grijsgeel,                                         -135      Edelmanboor, nat laag
                               -140
                                         Edelmanboor, nat laag




 Boring:         208                                                              Boring:         209
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                 Boormeester:    Jos van den Hurk
 Datum:          2-4-2019                                                         Datum:          2-4-2019
 X-coördinaat:   171322,07                                                        X-coördinaat:   171317,28
 Y-coördinaat:   393780,91                                                        Y-coördinaat:   393773,88
 Opmerking:      boring in droge sloot                                            Opmerking:      boring in droge sloot
 GWS:            120                                                              GWS:            120

                               0         gras                                                                   0         gras
 0                                                                                0
                                         Edelmanboor, droge sloot                                                         Edelmanboor, droge sloot



50                                                                               50
                               -70                                                                              -70

                                         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                             Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus,
                   1                                                                                1
                                         roesthoudend, licht grijsgeel,                                                   zwak roesthoudend, licht grijsgeel,
                               -100                                                                             -100
100                                      Edelmanboor, nat laag                   100                                      Edelmanboor, nat laag
                   2                     Zand, matig fijn, matig siltig, licht                      2                     Zand, matig fijn, sterk siltig, licht
                                         grijsgeel, Edelmanboor, nat laag                                                 grijsgeel, Edelmanboor, nat laag
                               -140                                                                             -140




                                                                                                                                                             Schaal (A4): 1: 50
                                                                                                                                                             Pagina:      5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre> Projectnummer:                366834_KN_2019-0019
 Projectnaam:                  Pater Becanusstraat Beek en Donk                       Projectleider:              John Geurts van Kessel

 Boring:         210                                                                  Boring:        220
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                     Boormeester:   Roderick Diekstra
 Datum:          2-4-2019                                                             Datum:         2-4-2019
 X-coördinaat:   171311,30
 Y-coördinaat:   393766,80
 Opmerking:      boring in droge sloot
 GWS:            120

                               0         gras                                                                      0      braak
 0                                                                                    0
                                         Edelmanboor, droge sloot                                                         Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                                                                                       1                  humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                               -50                                                                                 -50
50                                                                                   50
                                         Zand, matig fijn, sterk siltig, donker
                   1                     grijsbruin, Edelmanboor, vergraven
                               -85
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, licht
100
                   2                     geelgrijs, Edelmanboor, nat laag

                               -135




 Boring:         221                                                                  Boring:        222
 Boormeester:    Roderick Diekstra                                                    Boormeester:   Roderick Diekstra
 Datum:          2-4-2019                                                             Datum:         2-4-2019




                               0         braak                                                                     0      braak
 0                                                                                    0
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                            Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   1                     humeus, donkerbruin, Edelmanboor                              1                  humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                               -50                                                                                 -50
50                                                                                   50




 Boring:         223                                                                  Boring:        224
 Boormeester:    Roderick Diekstra                                                    Boormeester:   Roderick Diekstra
 Datum:          2-4-2019                                                             Datum:         2-4-2019




                               0         braak                                                                     0      braak
 0                                                                                    0
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                            Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   1                     humeus, donkerbruin, Edelmanboor                              1                  humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                               -50                                                                                 -50
50                                                                                   50




 Boring:         225                                                                  Boring:        301
 Boormeester:    Roderick Diekstra                                                    Boormeester:   Jos van den Hurk
 Datum:          2-4-2019                                                             Datum:         2-4-2019



                                                                                      Opmerking:     boring in voormalig bosje



                               0         braak                                                                     0      braak
 0                                                                                    0
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                            Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                       1
                   1                     humeus, sterk wortelhoudend, donkerbruin,                                        humeus, matig wortelhoudend, donker
                                                                                                                   -30
                                         Edelmanboor                                                                      grijsbruin, Edelmanboor, vergraven
50                             -50
                                                                                     50                2                  Zand, matig fijn, sterk siltig, donker
                                                                                                                   -65    grijsbruin, Edelmanboor, vergraven
                                                                                                                          Zand, matig fijn, matig siltig, licht
                                                                                                       3
                                                                                                                          grijsgeel, Edelmanboor, nat laag
                                                                                                                   -100
                                                                                     100




 Boring:         302                                                                  Boring:        303
 Boormeester:    Jos van den Hurk                                                     Boormeester:   Jos van den Hurk
 Datum:          2-4-2019                                                             Datum:         2-4-2019



 Opmerking:      boring in voormalig bosje                                            Opmerking:     boring in voormalig bosje



                               0         braak                                                                     0      braak
 0                                                                                    0
                                         Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus,                                          Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                                                                                                       1
                   1                     donker grijsbruin, Edelmanboor, vergraven                                        humeus, sterk wortelhoudend, donkerbruin,
                                                                                                                   -30
                                                                                                                          Edelmanboor, vergraven wortels in laag
50                                                                                   50                                   Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                                                                                                       2
                   2                                                                                                      humeus, donkerbruin, Edelmanboor,
                               -70
                                                                                                                          vergraven
                                                                                                                   -80
                                         Zand, matig fijn, matig siltig, licht
                   3                                                                                                      Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel,
                                         grijsgeel, Edelmanboor, nat laag                              3
                               -100                                                                                -100
100                                                                                  100                                  Edelmanboor, nat laag

                                                                                                                                                            Schaal (A4): 1: 50
                                                                                                                                                            Pagina:      6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre> Projectnummer:              366834_KN_2019-0019
 Projectnaam:                Pater Becanusstraat Beek en Donk                     Projectleider:   John Geurts van Kessel

 Boring:        304
 Boormeester:   Jos van den Hurk
 Datum:         2-4-2019



 Opmerking:     boring in voormalig bosje



                              0      braak
 0
                                     Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
                  1                  humeus, sterk wortelhoudend, donkerbruin,
                                     Edelmanboor, vergraven
                              -50
50
                                     Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel,
                  2                  Edelmanboor, nat laag

                              -100
100




                                                                                                                       Schaal (A4): 1: 50
                                                                                                                       Pagina:      7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Bijlage 4   Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Sweco Eindhoven
 J. Geurts van Kessel
 Postbus 1265
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 18
 5602BG EINDHOVEN




Uw projectnaam                                        : Pater Becanusstraat Beek en Donk
Uw projectnummer                                      : 366834_KN_2019-0019
SYNLAB rapportnummer                                  : 13007123, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                             : I1TIXU3A

Rotterdam, 12-04-2019


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
366834_KN_2019-0019. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                            Blad 2 van 18
J. Geurts van Kessel                                                   Analyserapport

Projectnaam                    Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                  366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                  13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Asbestverdachte                   AB01 220 (0-50)
             grond AS3000


Analyse                              Eenheid           Q                         001



VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg                                               14.55
in behandeling genomen     kg                                               14.55
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                     nee
totaal gewicht <20 mm na   g                                               12824
drogen
droge stof                 gew.-%                                             88.1


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal             mg/kgds                     S                        <2
asbestconcentratie
gemeten niet-              mg/kgds                     Q                        <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%            mg/kgds                     S                        <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%            mg/kgds                     S                        <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                                              <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                              <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                                              <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                              <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens   mg/kgds                     S                        1.0
gewogen asbestconcentratie mg/kgds                     S                        <2
gewogen niet-              mg/kgds                     S                        <2
hechtgebonden
asbestconcentratie




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

                                                                                                                                                                       Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 3 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


002           Grond (AS3000)                    MM01 101 (20-70) 102 (8-58) 103 (8-55) 104 (8-58)
003           Grond (AS3000)                    MM02 101 (85-100) 102 (95-145) 103 (55-100) 104 (90-140)
004           Grond (AS3000)                    MM03 106 (1-45) 107 (1-50) 115 (1-30) 117 (1-50)
005           Grond (AS3000)                    MM04 119 (1-50) 121 (1-50) 129 (1-40) 130 (1-50)
006           Grond (AS3000)                    MM05 111 (0-50) 124 (0-50)


Analyse                               Eenheid           Q                         002                            003                            004                            005              006



droge stof                            gew.-%            S                      90.3                           85.9                           88.7                           89.4                88.6
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1                             <1                  <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen                           geen                geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        1.8                          <0.5                             2.2                            1.9                2.3


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1                             <1                             1.2                            1.0                <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20                            <20                  <20
cadmium                               mg/kgds           S                     0.21                           <0.2                           <0.2                           <0.2                 <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5                           <1.5                           <1.5                           <1.5                 <1.5
koper                                 mg/kgds           S                      6.6                             <5                            7.9                            9.6                  8.3
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                          <0.05                          <0.05                          <0.05                <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       11                           <10                              11                             17                   15
molybdeen                             mg/kgds           S                     0.52                            2.1                           0.63                            1.1                  1.0
nikkel                                mg/kgds           S                       <3                             13                             <3                            3.2                   <3
zink                                  mg/kgds           S                       24                           <20                              22                             21                 <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                          <0.01                <0.01
fenantreen               mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                           0.06                 0.02
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                           0.01                <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.03                                                             <0.01                           0.02                           0.09                 0.06
                                                                                       1)                                                            1)
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.02                                                             <0.01                           0.02                           0.06                 0.02
chryseen                 mg/kgds S         0.02                                                             <0.01                           0.02                           0.05                 0.03
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.02                                                             <0.01                           0.01                           0.04                 0.02
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.01                                                             <0.01                           0.01                           0.04                 0.03
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.01                                                             <0.01                           0.02                           0.03                 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.02                                                             <0.01                           0.02                           0.04                 0.03
                                                                                       2)                            2)                              2)                             2)                 2)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.151                                                              0.07                          0.141                          0.427                0.244
(0.7 factor)


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                     µg/kgds           S                                                                                                                                        <1


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 52                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 101                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 118                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                            Blad 4 van 18
J. Geurts van Kessel                                                   Analyserapport

Projectnaam                    Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                  366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                  13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie


002          Grond (AS3000)                    MM01 101 (20-70) 102 (8-58) 103 (8-55) 104 (8-58)
003          Grond (AS3000)                    MM02 101 (85-100) 102 (95-145) 103 (55-100) 104 (90-140)
004          Grond (AS3000)                    MM03 106 (1-45) 107 (1-50) 115 (1-30) 117 (1-50)
005          Grond (AS3000)                    MM04 119 (1-50) 121 (1-50) 129 (1-40) 130 (1-50)
006          Grond (AS3000)                    MM05 111 (0-50) 124 (0-50)


Analyse                              Eenheid           Q                         002                            003                            004                            005             006

PCB 138                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1                <1
PCB 153                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1                <1
PCB 180                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1                <1
                                                                                      2)                             2)                             2)                             2)                2)
som PCB (7) (0.7 factor)             µg/kgds           S                        4.9                            4.9                            4.9                            4.9               4.9


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                      µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
p,p-DDT                      µg/kgds                   S                                                                                                                                       1.4
                                                                                                                                                                                                     2)
som DDT (0.7 factor)         µg/kgds                   S                                                                                                                                       2.1
o,p-DDD                      µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
p,p-DDD                      µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
                                                                                                                                                                                                     2)
som DDD (0.7 factor)         µg/kgds                   S                                                                                                                                       1.4
o,p-DDE                      µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
p,p-DDE                      µg/kgds                   S                                                                                                                                       1.2
                                                                                                                                                                                                     2)
som DDE (0.7 factor)         µg/kgds                   S                                                                                                                                       1.9
                                                                                                                                                                                                     2)
som DDT,DDE,DDD (0.7         µg/kgds                                                                                                                                                           5.4
factor)
aldrin                       µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
dieldrin                     µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
endrin                       µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
                                                                                                                                                                                                     2)
som aldrin/dieldrin/endrin   µg/kgds                   S                                                                                                                                       2.1
(0.7 factor)
isodrin                      µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
                                                                                                                                                                                                     2)
som aldrin/dieldrin (0.7     µg/kgds                                                                                                                                                           1.4
factor)
telodrin                     µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
alpha-HCH                    µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
beta-HCH                     µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
gamma-HCH                    µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
delta-HCH                    µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
                                                                                                                                                                                                     2)
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds                                                                                                                                                           2.8
heptachloor                  µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
cis-heptachloorepoxide       µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
trans-heptachloorepoxide     µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
                                                                                                                                                                                                     2)
som heptachloorepoxide (0.7  µg/kgds                   S                                                                                                                                       1.4
factor)
alpha-endosulfan             µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
hexachloorbutadieen          µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
endosulfansulfaat            µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
trans-chloordaan             µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
cis-chloordaan               µg/kgds                   S                                                                                                                                       <1
                                                                                                                                                                                                     2)
som chloordaan (0.7 factor)  µg/kgds                   S                                                                                                                                       1.4
                                                                                                                                                                                                     2)
Som                          µg/kgds                                                                                                                                                          17.3
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                       Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 5 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


002           Grond (AS3000)                    MM01 101 (20-70) 102 (8-58) 103 (8-55) 104 (8-58)
003           Grond (AS3000)                    MM02 101 (85-100) 102 (95-145) 103 (55-100) 104 (90-140)
004           Grond (AS3000)                    MM03 106 (1-45) 107 (1-50) 115 (1-30) 117 (1-50)
005           Grond (AS3000)                    MM04 119 (1-50) 121 (1-50) 129 (1-40) 130 (1-50)
006           Grond (AS3000)                    MM05 111 (0-50) 124 (0-50)


Analyse                               Eenheid           Q                         002                            003                            004                            005             006

                                                                                                                                                                                                      2)
som                                   µg/kgds           S                                                                                                                                      15.9
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20                            <20                            <20               <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                           Blad 6 van 18
J. Geurts van Kessel                                                  Analyserapport

Projectnaam                   Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                 366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                 13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019



Monster beschrijvingen



002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

006                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 7 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


007           Grond (AS3000)                    MM06 105 (1-50) 108 (0-50) 109 (0-50) 110 (0-50) 112 (0-50) 113 (0-50) 114 (0-30) 116 (1-51) 118 (1-40)
008           Grond (AS3000)                    MM07 120 (1-25) 122 (0-30) 123 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 127 (0-45) 128 (0-35) 131 (0-50)
009           Grond (AS3000)                    MM08 105 (50-100) 108 (70-100) 109 (90-100) 110 (70-100) 111 (75-100) 114 (30-80) 116 (60-100) 118
                                                (65-100)
010           Grond (AS3000)                    MM09 112 (60-100) 113 (60-100) 120 (25-75) 122 (30-80) 123 (50-100) 124 (65-100) 125 (65-100) 127
                                                (45-95) 128 (35-85)
011           Grond (AS3000)                    MM10 201 (70-110) 202 (70-95) 203 (70-100) 207 (70-85) 209 (70-100)


Analyse                               Eenheid           Q                         007                            008                            009                            010              011



droge stof                            gew.-%            S                      88.8                           88.8                           86.6                           86.5                78.8
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1                             <1                  <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen                           geen                geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        1.8                            2.0                          <0.5                           <0.5                 1.9


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        1.9                            <1                             <1                             <1                 <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20                            <20                  <20
cadmium                               mg/kgds           S                     <0.2                           <0.2                           <0.2                           <0.2                 <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5                           <1.5                           <1.5                           <1.5                 <1.5
koper                                 mg/kgds           S                      9.2                            8.3                             <5                             <5                   <5
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                          <0.05                          <0.05                          <0.05                <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       14                             13                           <10                            <10                  <10
molybdeen                             mg/kgds           S                      1.9                           0.94                           <0.5                           <0.5                 <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                      6.5                             <3                            4.1                             <3                   <3
zink                                  mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20                            <20                  <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                          <0.01                <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.02                                                              0.01                          <0.01                          <0.01                <0.01
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                          <0.01                <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.05                                                              0.04                          <0.01                          <0.01                 0.02
                                                                                                                      1)
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.02                                                              0.03                          <0.01                          <0.01                <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.03                                                              0.03                          <0.01                          <0.01                <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.02                                                              0.02                          <0.01                          <0.01                <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.03                                                              0.02                          <0.01                          <0.01                <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.02                                                              0.02                          <0.01                          <0.01                <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.03                                                              0.02                          <0.01                          <0.01                <0.01
                                                                                       2)                             2)                            2)                             2)                  2)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.234                                                             0.204                           0.07                           0.07                0.083
(0.7 factor)


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                     µg/kgds           S                        <1                             <1                                                                               <1


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 52                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                            Blad 8 van 18
J. Geurts van Kessel                                                   Analyserapport

Projectnaam                    Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                  366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                  13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie


007          Grond (AS3000)                    MM06 105 (1-50) 108 (0-50) 109 (0-50) 110 (0-50) 112 (0-50) 113 (0-50) 114 (0-30) 116 (1-51) 118 (1-40)
008          Grond (AS3000)                    MM07 120 (1-25) 122 (0-30) 123 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 127 (0-45) 128 (0-35) 131 (0-50)
009          Grond (AS3000)                    MM08 105 (50-100) 108 (70-100) 109 (90-100) 110 (70-100) 111 (75-100) 114 (30-80) 116 (60-100) 118
                                               (65-100)
010          Grond (AS3000)                    MM09 112 (60-100) 113 (60-100) 120 (25-75) 122 (30-80) 123 (50-100) 124 (65-100) 125 (65-100) 127
                                               (45-95) 128 (35-85)
011          Grond (AS3000)                    MM10 201 (70-110) 202 (70-95) 203 (70-100) 207 (70-85) 209 (70-100)


Analyse                              Eenheid           Q                         007                            008                            009                            010             011

PCB 101                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1               <1
PCB 118                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1               <1
PCB 138                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1               <1
PCB 153                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1               <1
PCB 180                              µg/kgds           S                        <1                             <1                             <1                             <1               <1
                                                                                      2)                             2)                             2)                             2)               2)
som PCB (7) (0.7 factor)             µg/kgds           S                        4.9                            4.9                            4.9                            4.9              4.9


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                      µg/kgds                   S                       <1                              <1                                                                             <1
p,p-DDT                      µg/kgds                   S                       2.1                             <1                                                                             <1
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som DDT (0.7 factor)         µg/kgds                   S                       2.8                             1.4                                                                            1.4
o,p-DDD                      µg/kgds                   S                       <1                              <1                                                                             <1
p,p-DDD                      µg/kgds                   S                       1.2                             <1                                                                             <1
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som DDD (0.7 factor)         µg/kgds                   S                       1.9                             1.4                                                                            1.4
o,p-DDE                      µg/kgds                   S                       <1                              <1                                                                             <1
p,p-DDE                      µg/kgds                   S                       5.1                             1.2                                                                            <1
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som DDE (0.7 factor)         µg/kgds                   S                       5.8                             1.9                                                                            1.4
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som DDT,DDE,DDD (0.7         µg/kgds                                          10.5                             4.7                                                                            4.2
factor)
aldrin                       µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
dieldrin                     µg/kgds                   S                        3.7                            <1                                                                             <1
endrin                       µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som aldrin/dieldrin/endrin   µg/kgds                   S                        5.1                            2.1                                                                            2.1
(0.7 factor)
isodrin                      µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som aldrin/dieldrin (0.7     µg/kgds                                            4.4                            1.4                                                                            1.4
factor)
telodrin                     µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
alpha-HCH                    µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
beta-HCH                     µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
gamma-HCH                    µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
delta-HCH                    µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds                                            2.8                            2.8                                                                            2.8
heptachloor                  µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
cis-heptachloorepoxide       µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
trans-heptachloorepoxide     µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                             <1
                                                                                      2)                             2)                                                                             2)
som heptachloorepoxide (0.7  µg/kgds                   S                        1.4                            1.4                                                                            1.4
factor)
alpha-endosulfan             µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                              <1
hexachloorbutadieen          µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                              <1
endosulfansulfaat            µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                              <1
trans-chloordaan             µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                              <1
cis-chloordaan               µg/kgds                   S                        <1                             <1                                                                              <1


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                       Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 9 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


007           Grond (AS3000)                    MM06 105 (1-50) 108 (0-50) 109 (0-50) 110 (0-50) 112 (0-50) 113 (0-50) 114 (0-30) 116 (1-51) 118 (1-40)
008           Grond (AS3000)                    MM07 120 (1-25) 122 (0-30) 123 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 127 (0-45) 128 (0-35) 131 (0-50)
009           Grond (AS3000)                    MM08 105 (50-100) 108 (70-100) 109 (90-100) 110 (70-100) 111 (75-100) 114 (30-80) 116 (60-100) 118
                                                (65-100)
010           Grond (AS3000)                    MM09 112 (60-100) 113 (60-100) 120 (25-75) 122 (30-80) 123 (50-100) 124 (65-100) 125 (65-100) 127
                                                (45-95) 128 (35-85)
011           Grond (AS3000)                    MM10 201 (70-110) 202 (70-95) 203 (70-100) 207 (70-85) 209 (70-100)


Analyse                               Eenheid           Q                         007                            008                            009                            010             011

                                                                                      2)                             2)                                                                               2)
som chloordaan (0.7 factor)           µg/kgds           S                       1.4                            1.4                                                                              1.4
                                                                                      2)                             2)                                                                               2)
Som                                   µg/kgds                                  25.4                           16.6                                                                             16.1
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem
                                                                                      2)                             2)                                                                               2)
som                                   µg/kgds           S                        24                           15.2                                                                             14.7
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20                            <20                            <20               <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                           Blad 10 van 18
J. Geurts van Kessel                                                  Analyserapport

Projectnaam                   Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                 366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                 13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019



Monster beschrijvingen



007                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

011                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 11 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


012           Grond (AS3000)                    MM11 301 (0-30) 302 (0-50) 303 (0-30) 304 (0-50)


Analyse                               Eenheid           Q                         012



droge stof                            gew.-%            S                      87.2
gewicht artefacten                    g                 S                       <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        2.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20
cadmium                               mg/kgds           S                     0.21
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5
koper                                 mg/kgds           S                      9.3
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       14
molybdeen                             mg/kgds           S                      1.4
nikkel                                mg/kgds           S                      4.3
zink                                  mg/kgds           S                       23


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.03
antraceen                mg/kgds S        <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.07
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.04
chryseen                 mg/kgds S         0.04
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.03
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.03
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.03
                                                                                       2)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.314
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                        S                        <1
PCB 52                   µg/kgds                        S                        <1
PCB 101                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 118                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 138                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 153                  µg/kgds                        S                        <1
PCB 180                  µg/kgds                        S                        <1
                                                                                       2)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                        S                        4.9


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 12 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


012           Grond (AS3000)                    MM11 301 (0-30) 302 (0-50) 303 (0-30) 304 (0-50)


Analyse                               Eenheid           Q                         012

fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                           Blad 13 van 18
J. Geurts van Kessel                                                  Analyserapport

Projectnaam                   Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                 366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                 13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019



Monster beschrijvingen



012                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

2                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 14 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                             (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
hexachloorbenzeen                               Grond (AS3000)                                               Conform AS3020-2
o,p-DDT                                         Grond (AS3000)                                               Conform AS3020-1
p,p-DDT                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som DDT (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                               Idem
o,p-DDD                                         Grond (AS3000)                                               Idem
p,p-DDD                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som DDD (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                               Idem
o,p-DDE                                         Grond (AS3000)                                               Idem




                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                             Blad 15 van 18
J. Geurts van Kessel                                                    Analyserapport

Projectnaam                     Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                   366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                   13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


p,p-DDE                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som DDE (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                               Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                    Grond (AS3000)                                               Idem
aldrin                                          Grond (AS3000)                                               Idem
dieldrin                                        Grond (AS3000)                                               Idem
endrin                                          Grond (AS3000)                                               Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7                 Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
isodrin                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                Grond (AS3000)                                               Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
                                                                                                             GCMSMS
telodrin                                        Grond (AS3000)                                               Conform AS3020-1
alpha-HCH                                       Grond (AS3000)                                               Idem
beta-HCH                                        Grond (AS3000)                                               Idem
gamma-HCH                                       Grond (AS3000)                                               Idem
delta-HCH                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                    Grond (AS3000)                                               Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v.
                                                                                                             GCMS
heptachloor                                     Grond (AS3000)                                               Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide                          Grond (AS3000)                                               Idem
trans-heptachloorepoxide                        Grond (AS3000)                                               Idem
som heptachloorepoxide (0.7                     Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
alpha-endosulfan                                Grond (AS3000)                                               Idem
hexachloorbutadieen                             Grond (AS3000)                                               Idem
endosulfansulfaat                               Grond (AS3000)                                               Conform AS3020-3
trans-chloordaan                                Grond (AS3000)                                               Conform AS3020-1
cis-chloordaan                                  Grond (AS3000)                                               Idem
som chloordaan (0.7 factor)                     Grond (AS3000)                                               Idem
Som                                             Grond (AS3000)                                               Conform AS3220-1 en AS3220-2
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem
som                                             Grond (AS3000)                                               Conform AS3020
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem
totaal aangeleverd monster                      Asbestverdachte grond AS3000                                 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld                        Asbestverdachte grond AS3000                                 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen                 Asbestverdachte grond AS3000                                 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof                                      Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
gemeten totaal                                  Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
asbestconcentratie
gemeten niet-hechtgebonden-                     Asbestverdachte grond AS3000                                 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                 Asbestverdachte grond AS3000                                 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                 Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                           Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                      Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte




                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                           Blad 16 van 18
J. Geurts van Kessel                                                  Analyserapport

Projectnaam                   Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                 366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                 13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019



Analyse                                       Monstersoort                                                  Relatie tot norm


gemeten hechtgebonden                         Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                    Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                      Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem

Monster     Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001         E1748620                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC291
002         Y5191467                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
002         Y4946725                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
002         Y5191460                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
002         Y5191459                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
003         Y4946691                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
003         Y4946752                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
003         Y4946762                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
003         Y4946763                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
004         Y5191470                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
004         Y5191456                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
004         Y5191445                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
004         Y5191490                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
005         Y5191484                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
005         Y5191457                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
005         Y5191376                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
005         Y5191420                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
006         Y7570527                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
006         Y4946398                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946270                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946291                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946721                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946400                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946412                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946402                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946769                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946700                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
007         Y4946768                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y4946773                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y7570493                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y7570525                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y4946767                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y7570531                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y4946413                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y7570521                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
008         Y4946761                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
009         Y4946399                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
009         Y7570511                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
009         Y4946425                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201



                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Sweco Eindhoven                                                                                                                                          Blad 17 van 18
J. Geurts van Kessel                                                 Analyserapport

Projectnaam                  Pater Becanusstraat Beek en Donk                                                                                            Orderdatum      02-04-2019
Projectnummer                366834_KN_2019-0019                                                                                                         Startdatum      02-04-2019
Rapportnummer                13007123 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 12-04-2019



Monster    Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


009        Y7570516                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
009        Y7570517                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
009        Y4946414                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
009        Y4946410                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
009        Y7570515                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y7570504                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y4946770                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y7570478                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y4946395                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y4946411                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y6051671                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y6051683                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y7570523                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
010        Y7570520                                          01-04-2019                        01-04-2019                         ALC201
011        Y6051666                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
011        Y7413829                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
011        Y6051672                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
011        Y6051655                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
011        Y6051681                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
012        Y7413840                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
012        Y7413830                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
012        Y7413826                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201
012        Y7413836                                          02-04-2019                        02-04-2019                         ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13007123 - 1   Blad 18 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Toetsingstabellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 23-04-2019 - 10:13)




Projectcode                                                                                       366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019
Projectnaam                                                                                       Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk
Monsteromschrijving                                                                               MM01                               MM02                               MM03                               MM04                               MM05                               MM06
Monstersoort                                                                                      Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                                                 Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde


Analyse                                                                                 Eenheid   SR               BT          BC    SR               BT          BC    SR               BT          BC    SR               BT          BC    SR               BT          BC    SR               BT          BC


droge stof                                                                              %         90.3          90.3                 85.9          85.9                 88.7          88.7                 89.4          89.4                 88.6          88.6                 88.8          88.8
organische stof (gloeiverlies)                                                          %         1.8           1.8                  <0.5          0.5                  2.2           2.2                  1.9           1.9                  2.3           2.3                  1.8           1.8


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                                                           % vd DS   <1            <1                   <1            <1                   1.2           1.2                  1.0           1.0                  <1            <1                   1.9           1.9


METALEN
         +
barium                                                                                  mg/kg     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --
cadmium                                                                                 mg/kg     0.21          0.362         <=AW   <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.239         <=AW   <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.238         <=AW   <0.2          0.241         <=AW
kobalt                                                                                  mg/kg     <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW
koper                                                                                   mg/kg     6.6           13.7          <=AW   <5            7.24          <=AW   7.9           16.2          <=AW   9.6           19.9          <=AW   8.3           17            <=AW   9.2           19            <=AW
kwik                                                                                    mg/kg     <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0502        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0502        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW
lood                                                                                    mg/kg     11            17.3          <=AW   <10           11            <=AW   11            17.3          <=AW   17            26.8          <=AW   15            23.5          <=AW   14            22            <=AW
molybdeen                                                                               mg/kg     0.52          0.52          <=AW   2.1           2.1           WO     0.63          0.63          <=AW   1.1           1.1           <=AW   1.0           1             <=AW   1.9           1.9           WO
nikkel                                                                                  mg/kg     <3            6.12          <=AW   13            37.9          WO     <3            6.12          <=AW   3.2           9.33          <=AW   <3            6.12          <=AW   6.5           19            <=AW
zink                                                                                    mg/kg     24            56.9          <=AW   <20           33.2          <=AW   22            51.9          <=AW   21            49.8          <=AW   <20           33            <=AW   <20           33.2          <=AW


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                                                               mg/kg     <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -
fenantreen                                                                              mg/kg     <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.06          0.06          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -
antraceen                                                                               mg/kg     <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.01          0.01          -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -
fluoranteen                                                                             mg/kg     0.03          0.03          -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.09          0.09          -      0.06          0.06          -      0.05          0.05          -
benzo(a)antraceen                                                                       mg/kg     0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.06          0.06          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -
chryseen                                                                                mg/kg     0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.05          0.05          -      0.03          0.03          -      0.03          0.03          -
benzo(k)fluoranteen                                                                     mg/kg     0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -      0.01          0.01          -      0.04          0.04          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -
benzo(a)pyreen                                                                          mg/kg     0.01          0.01          -      <0.01         0.007         -      0.01          0.01          -      0.04          0.04          -      0.03          0.03          -      0.03          0.03          -
benzo(ghi)peryleen                                                                      mg/kg     0.01          0.01          -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.03          0.03          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                                                  mg/kg     0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.04          0.04          -      0.03          0.03          -      0.03          0.03          -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)                                                   mg/kg     0.151         0.151         <=AW   0.07          0.07          <=AW   0.141         0.141         <=AW   0.427         0.427         <=AW   0.244         0.244         <=AW   0.234         0.234         <=AW


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                                                       ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          <=AW   <1            3.5           <=AW


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                                                  ug/kg     <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
PCB 52                                                                                  ug/kg     <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
PCB 101                                                                                 ug/kg     <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
PCB 118                                                                                 ug/kg     <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
PCB 138                                                                                 ug/kg     <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
PCB 153                                                                                 ug/kg     <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
PCB 180                                                                                 ug/kg     <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
som PCB (7) (0.7 factor)                                                                ug/kg     4.9           24.5          <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           22.3          <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           21.3          <=AW   4.9           24.5          <=AW


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                                                 ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
p,p-DDT                                                                                 ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      1.4           6.09          -      2.1           10.5          -
som DDT (0.7 factor)                                                                    ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      2.1           9.13          <=AW   2.8           14            <=AW
o,p-DDD                                                                                 ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
p,p-DDD                                                                                 ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      1.2           6             -
som DDD (0.7 factor)                                                                    ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      1.4           6.09          <=AW   1.9           9.5           <=AW
o,p-DDE                                                                                 ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
p,p-DDE                                                                                 ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      1.2           5.22          -      5.1           25.5          -
som DDE (0.7 factor)                                                                    ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      1.9           8.26          <=AW   5.8           29            <=AW
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                                                            µg/kgds                               -                                  -                                  -                                  -      5.4                         -      10.5                        -
aldrin                                                                                  ug/kg                                 -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>dieldrin                                                       ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      3.7    18.5   -
endrin                                                         ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                        ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      2.1    9.13   <=AW   5.1    25.5   WO
isodrin                                                        ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                               µg/kgds                                       -                                             -                          -                   -      1.4           -      4.4           -
telodrin                                                       ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -
alpha-HCH                                                      ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW
beta-HCH                                                       ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW
gamma-HCH                                                      ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW
delta-HCH                                                      ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   --     <1     3.5    --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                                   µg/kgds                                       -                                             -                          -                   -      2.8           -      2.8           -
heptachloor                                                    ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW
cis-heptachloorepoxide                                         ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -
trans-heptachloorepoxide                                       ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                            ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      1.4    6.09   <=AW   1.4    7      <=AW
alpha-endosulfan                                               ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW
hexachloorbutadieen                                            ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW
endosulfansulfaat                                              ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   --     <1     3.5    --
trans-chloordaan                                               ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -
cis-chloordaan                                                 ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -
som chloordaan (0.7 factor)                                    ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      1.4    6.09   <=AW   1.4    7      <=AW
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem   µg/kgds                                       -                                             -                          -                   -      17.3          -      25.4          -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem    ug/kg                                         -                                             -                          -                   -      15.9   69.1   <=AW   24     120    <=AW


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                                mg/kg          <5             17.5            --             <5             17.5            --            <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --
fractie C12-C22                                                mg/kg          <5             17.5            --             <5             17.5            --            <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --
fractie C22-C30                                                mg/kg          <5             17.5            --             <5             17.5            --            <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --
fractie C30-C40                                                mg/kg          <5             17.5            --             <5             17.5            --            <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --
totaal olie C10 - C40                                          mg/kg          <20            70              <=AW           <20            70              <=AW          <20   63.6   <=AW   <20   70     <=AW   <20    60.9   <=AW   <20    70     <=AW


Monstercode                                                    Monsteromschrijving
13007123-002                                                   MM01 101 (20-70) 102 (8-58) 103 (8-55) 104 (8-58)
13007123-003                                                   MM02 101 (85-100) 102 (95-145) 103 (55-100) 104 (90-140)
13007123-004                                                   MM03 106 (1-45) 107 (1-50) 115 (1-30) 117 (1-50)
13007123-005                                                   MM04 119 (1-50) 121 (1-50) 129 (1-40) 130 (1-50)
13007123-006                                                   MM05 111 (0-50) 124 (0-50)
13007123-007                                                   MM06 105 (1-50) 108 (0-50) 109 (0-50) 110 (0-50) 112 (0-50) 113 (0-50) 114 (0-30) 116 (1-51) 118 (1-40)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 23-04-2019 - 10:13)




Projectcode                            366834_KN_2019-0019                                    366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019
Projectnaam                            Pater Becanusstraat Beek en Donk                       Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk
Monsteromschrijving                    MM07                                                   MM08                               MM09                               MM10                               MM11
Monstersoort                           Grond (AS3000)                                         Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)
Monster conclusie                      Voldoet aan Achtergrondwaarde                          Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde


Analyse            Eenheid              SR                  BT                  BC            SR            BT            BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC


droge stof         %                   88.8                88.8                               86.6          86.6                 86.5          86.5                 78.8          78.8                 87.2          87.2
gewicht artefacten
                g                      <1                                                     <1                                 <1                                 <1                                 <1
aard van de artefacten
               -                       Geen                                                   Geen                               Geen                               Geen                               Geen
organische stof %
                (gloeiverlies)         2.0                 2                                  <0.5          0.5                  <0.5          0.5                  1.9           1.9                  2.5           2.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS                  <1                  <1                                 <1            <1                   <1            <1                   <1            <1                   <1            <1


METALEN
         +
barium             mg/kg               <20                 54.2                --             <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --
cadmium            mg/kg               <0.2                0.241               <=AW           <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.241         <=AW   0.21          0.353         <=AW
kobalt             mg/kg               <1.5                3.69                <=AW           <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW
koper              mg/kg               8.3                 17.2                <=AW           <5            7.24          <=AW   <5            7.24          <=AW   <5            7.24          <=AW   9.3           18.9          <=AW
kwik               mg/kg               <0.05               0.0503              <=AW           <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0501        <=AW
lood               mg/kg               13                  20.5                <=AW           <10           11            <=AW   <10           11            <=AW   <10           11            <=AW   14            21.8          <=AW
molybdeen          mg/kg               0.94                0.94                <=AW           <0.5          0.35          <=AW   <0.5          0.35          <=AW   <0.5          0.35          <=AW   1.4           1.4           <=AW
nikkel             mg/kg               <3                  6.12                <=AW           4.1           12            <=AW   <3            6.12          <=AW   <3            6.12          <=AW   4.3           12.5          <=AW
zink               mg/kg               <20                 33.2                <=AW           <20           33.2          <=AW   <20           33.2          <=AW   <20           33.2          <=AW   23            53.9          <=AW


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen          mg/kg               <0.01               0.007               -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -
fenantreen         mg/kg               0.01                0.01                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.03          0.03          -
antraceen          mg/kg               <0.01               0.007               -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -
fluoranteen        mg/kg               0.04                0.04                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.07          0.07          -
benzo(a)antraceen
              mg/kg                    0.03                0.03                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.04          0.04          -
chryseen           mg/kg               0.03                0.03                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.04          0.04          -
benzo(k)fluoranteen
               mg/kg                   0.02                0.02                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.03          0.03          -
benzo(a)pyreenmg/kg                    0.02                0.02                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.03          0.03          -
benzo(ghi)peryleen
               mg/kg                   0.02                0.02                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.03          0.03          -
indeno(1,2,3-cd)pyreen
               mg/kg                   0.02                0.02                -              <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.03          0.03          -
pak-totaal (10 van
                mg/kg
                   VROM) (0.7 0.204
                              factor)                      0.204               <=AW           0.07          0.07          <=AW   0.07          0.07          <=AW   0.083         0.083         <=AW   0.314         0.314         <=AW


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen
              ug/kg                    <1                  3.5                 <=AW                                       -                                  -      <1            3.5           <=AW                               -


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28             ug/kg               <1                  3.5                 -              <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            2.8           -
PCB 52             ug/kg               <1                  3.5                 -              <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            2.8           -
PCB 101            ug/kg               <1                  3.5                 -              <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            2.8           -
PCB 118            ug/kg               <1                  3.5                 -              <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            2.8           -
PCB 138            ug/kg               <1                  3.5                 -              <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            2.8           -
PCB 153            ug/kg               <1                  3.5                 -              <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            2.8           -
PCB 180            ug/kg               <1                  3.5                 -              <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            2.8           -
som PCB (7) (0.7
              ug/kg
                 factor)               4.9                 24.5                <=AW           4.9           24.5          <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           19.6          <=AW


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT            ug/kg               <1                  3.5                 -                                          -                                  -      <1            3.5           -                                  -
p,p-DDT            ug/kg               <1                  3.5                 -                                          -                                  -      <1            3.5           -                                  -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>som DDT (0.7 factor)
              ug/kg              1.4         7              <=AW                                        -                                   -      1.4    7      <=AW              -
o,p-DDD         ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
p,p-DDD         ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
som DDD (0.7 factor)
              ug/kg              1.4         7              <=AW                                        -                                   -      1.4    7      <=AW              -
o,p-DDE         ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
p,p-DDE         ug/kg            1.2         6              -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
som DDE (0.7 factor)
              ug/kg              1.9         9.5            <=AW                                        -                                   -      1.4    7      <=AW              -
som DDT,DDE,DDD
            µg/kgds
                 (0.7 factor)4.7                            -                                           -                                   -      4.2           -                 -
aldrin          ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
dieldrin        ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
endrin          ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
som aldrin/dieldrin/endrin
                ug/kg      (0.7 factor)
                                 2.1         10.5           <=AW                                        -                                   -      2.1    10.5   <=AW              -
isodrin         ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
som aldrin/dieldrin
                µg/kgds
                    (0.7 factor) 1.4                        -                                           -                                   -      1.4           -                 -
telodrin        ug/kg            <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
alpha-HCH       ug/kg            <1          3.5            <=AW                                        -                                   -      <1     3.5    <=AW              -
beta-HCH        ug/kg            <1          3.5            <=AW                                        -                                   -      <1     3.5    <=AW              -
gamma-HCH       ug/kg            <1          3.5            <=AW                                        -                                   -      <1     3.5    <=AW              -
delta-HCH       ug/kg            <1          3.5            --                                          -                                   -      <1     3.5    --                -
som a-b-c-d HCH
              µg/kgds
                (0.7 factor) 2.8                            -                                           -                                   -      2.8           -                 -
heptachloor     ug/kg            <1          3.5            <=AW                                        -                                   -      <1     3.5    <=AW              -
cis-heptachloorepoxide
               ug/kg             <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
trans-heptachloorepoxide
               ug/kg             <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
som heptachloorepoxide
              ug/kg    (0.7 factor)
                              1.4            7              <=AW                                        -                                   -      1.4    7      <=AW              -
alpha-endosulfan
               ug/kg             <1          3.5            <=AW                                        -                                   -      <1     3.5    <=AW              -
hexachloorbutadieen
              ug/kg              <1          3.5            <=AW                                        -                                   -      <1     3.5    <=AW              -
endosulfansulfaat
               ug/kg             <1          3.5            --                                          -                                   -      <1     3.5    --                -
trans-chloordaan
               ug/kg             <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
cis-chloordaan ug/kg             <1          3.5            -                                           -                                   -      <1     3.5    -                 -
som chloordaanug/kg
               (0.7 factor)      1.4         7              <=AW                                        -                                   -      1.4    7      <=AW              -
Som organochloorbestrijdingsmiddelen
             µg/kgds         16.6    (0.7 factor) waterbodem-                                           -                                   -      16.1          -                 -
som organochloorbestrijdingsmiddelen
              ug/kg          15.2    (0.7 factor)
                                             76 landbodem <=AW                                          -                                   -      14.7   73.5   <=AW              -


MINERALE OLIE
fractie C10-C12mg/kg             <5          17.5           --            <5             17.5           --           <5              17.5   --     <5     17.5   --     <5    14   --
fractie C12-C22mg/kg             <5          17.5           --            <5             17.5           --           <5              17.5   --     <5     17.5   --     <5    14   --
fractie C22-C30mg/kg             <5          17.5           --            <5             17.5           --           <5              17.5   --     <5     17.5   --     <5    14   --
fractie C30-C40mg/kg             <5          17.5           --            <5             17.5           --           <5              17.5   --     <5     17.5   --     <5    14   --
totaal olie C10 -mg/kg
                 C40             <20         70             <=AW          <20            70             <=AW         <20             70     <=AW   <20    70     <=AW   <20   56   <=AW


Monstercode     Monsteromschrijving
13007123-008 MM07 120 (1-25) 122 (0-30) 123 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 127 (0-45) 128 (0-35) 131 (0-50)
13007123-009 MM08 105 (50-100) 108 (70-100) 109 (90-100) 110 (70-100) 111 (75-100) 114 (30-80) 116 (60-100) 118 (65-100)
13007123-010 MM09 112 (60-100) 113 (60-100) 120 (25-75) 122 (30-80) 123 (50-100) 124 (65-100) 125 (65-100) 127 (45-95) 128 (35-85)
13007123-011 MM10 201 (70-110) 202 (70-95) 203 (70-100) 207 (70-85) 209 (70-100)
13007123-012 MM11 301 (0-30) 302 (0-50) 303 (0-30) 304 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Legenda


Verklaring kolommen
SR                          Resultaat op het analyserapport
BT                          Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC                          Toetsoordeel


Verklaring toetsingsoordelen
-                           Geen toetsoordeel mogelijk
--                          Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---                         Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#                           Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+                           De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige
                            interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW                        Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO                          Wonen
IN                          Industrie
,zp                         Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I                          Groter dan interventiewaarde
>(ind)I                     INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1                     Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^                           Enkele parameters ontbreken in de som
>IND                        Groter dan industrie


Kleur informatie
Rood                        > Interventiewaarde

Roze                        > Industrie

Oranje                      >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)

Blauw                       >= Achtergrond waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb


Analyse            Eenheid             AW             Wo           Ind       I


METALEN
cadmium         mg/kg                  0.6            1.2          4.3      13
kobalt          mg/kg                  15             35          190       190
koper           mg/kg                  40             54          190       190
kwik            mg/kg                 0.15           0.83          4.8      36
lood            mg/kg                  50             210         530       530
molybdeen       mg/kg                  1.5            88          190       190
nikkel          mg/kg                  35             39          100       100
zink            mg/kg                  140            200         720       720


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van
                mg/kg
                   VROM) (0.7 factor)1.5 6.8                       40       40


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
              ug/kg
                 factor)  20                          40          500      1000


MINERALE OLIE
totaal olie C10 -mg/kg
                 C40                   190            190         500      5000


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen
              ug/kg                    8.5            27          1400     2000


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
              ug/kg      200                          200         1000     1700
som DDD (0.7 factor)
              ug/kg                    20             840         34000    34000
som DDE (0.7 factor)
              ug/kg                    100            130         1300     2300
aldrin          ug/kg                                                       320
som aldrin/dieldrin/endrin
                ug/kg      (0.7 factor) 15            40          140      4000
alpha-HCH       ug/kg                    1             1          500      17000
beta-HCH        ug/kg                   2              2          500      1600
gamma-HCH       ug/kg                   3             40          500      1200
heptachloor     ug/kg                  0.7            0.7         100      4000
alpha-endosulfan
               ug/kg                   0.9            0.9         100      4000
som heptachloorepoxide
              ug/kg    (0.7 factor) 2                  2          100      4000
hexachloorbutadieen
              ug/kg                 3
som chloordaanug/kg
               (0.7 factor)         2                2            100      4000
som organochloorbestrijdingsmiddelen
              ug/kg                  (0.7 factor) landbodem
                                   400




*               Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW              = Achtergrondwaarden
WO              = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND             = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I               = Interventiewaarden
Normen en definities
              http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 12-04-2019 - 11:51)




Projectcode                                                                   366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019                366834_KN_2019-0019
Projectnaam                                                                   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk   Pater Becanusstraat Beek en Donk
Monsteromschrijving                                                           MM01                               MM02                               MM03                               MM04                               MM05                               MM06                               MM07                               MM08
Monstersoort                                                                  Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                             Altijd toepasbaar                  Altijd toepasbaar                  Altijd toepasbaar                  Altijd toepasbaar                  Altijd toepasbaar                  Altijd toepasbaar                  Altijd toepasbaar                  Altijd toepasbaar


Analyse                                                   Eenheid              SR             BT          BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC     SR            BT            BC


droge stof                                                %                   90.3            90.3               85.9          85.9                 88.7          88.7                 89.4          89.4                 88.6          88.6                 88.8          88.8                 88.8          88.8                 86.6          86.6
organische stof (gloeiverlies)                            %                   1.8             1.8                <0.5          0.5                  2.2           2.2                  1.9           1.9                  2.3           2.3                  1.8           1.8                  2.0           2                    <0.5          0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                             % vd DS             <1              <1                 <1            <1                   1.2           1.2                  1.0           1.0                  <1            <1                   1.9           1.9                  <1            <1                   <1            <1


METALEN
          +
barium                                                    mg/kg               <20             54.2        --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --     <20           54.2          --
cadmium                                                   mg/kg               0.21            0.362       <=AW   <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.239         <=AW   <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.238         <=AW   <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.241         <=AW   <0.2          0.241         <=AW
kobalt                                                    mg/kg               <1.5            3.69        <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW   <1.5          3.69          <=AW
koper                                                     mg/kg               6.6             13.7        <=AW   <5            7.24          <=AW   7.9           16.2          <=AW   9.6           19.9          <=AW   8.3           17            <=AW   9.2           19            <=AW   8.3           17.2          <=AW   <5            7.24          <=AW
kwik                                                      mg/kg               <0.05           0.0503      <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0502        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0502        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW   <0.05         0.0503        <=AW
lood                                                      mg/kg               11              17.3        <=AW   <10           11            <=AW   11            17.3          <=AW   17            26.8          <=AW   15            23.5          <=AW   14            22            <=AW   13            20.5          <=AW   <10           11            <=AW
molybdeen                                                 mg/kg               0.52            0.52        <=AW   2.1           2.1           WO     0.63          0.63          <=AW   1.1           1.1           <=AW   1.0           1             <=AW   1.9           1.9           WO     0.94          0.94          <=AW   <0.5          0.35          <=AW
nikkel                                                    mg/kg               <3              6.12        <=AW   13            37.9          WO     <3            6.12          <=AW   3.2           9.33          <=AW   <3            6.12          <=AW   6.5           19            <=AW   <3            6.12          <=AW   4.1           12            <=AW
zink                                                      mg/kg               24              56.9        <=AW   <20           33.2          <=AW   22            51.9          <=AW   21            49.8          <=AW   <20           33            <=AW   <20           33.2          <=AW   <20           33.2          <=AW   <20           33.2          <=AW


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                                 mg/kg               <0.01           0.007       -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -
fenantreen                                                mg/kg               <0.01           0.007       -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.06          0.06          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -      0.01          0.01          -      <0.01         0.007         -
antraceen                                                 mg/kg               <0.01           0.007       -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      0.01          0.01          -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -      <0.01         0.007         -
fluoranteen                                               mg/kg               0.03            0.03        -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.09          0.09          -      0.06          0.06          -      0.05          0.05          -      0.04          0.04          -      <0.01         0.007         -
benzo(a)antraceen                                         mg/kg               0.02            0.02        -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.06          0.06          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -      0.03          0.03          -      <0.01         0.007         -
chryseen                                                  mg/kg               0.02            0.02        -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.05          0.05          -      0.03          0.03          -      0.03          0.03          -      0.03          0.03          -      <0.01         0.007         -
benzo(k)fluoranteen                                       mg/kg               0.02            0.02        -      <0.01         0.007         -      0.01          0.01          -      0.04          0.04          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -
benzo(a)pyreen                                            mg/kg               0.01            0.01        -      <0.01         0.007         -      0.01          0.01          -      0.04          0.04          -      0.03          0.03          -      0.03          0.03          -      0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -
benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg               0.01            0.01        -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.03          0.03          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -      0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                    mg/kg               0.02            0.02        -      <0.01         0.007         -      0.02          0.02          -      0.04          0.04          -      0.03          0.03          -      0.03          0.03          -      0.02          0.02          -      <0.01         0.007         -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)                     mg/kg               0.151           0.151       <=AW   0.07          0.07          <=AW   0.141         0.141         <=AW   0.427         0.427         <=AW   0.244         0.244         <=AW   0.234         0.234         <=AW   0.204         0.204         <=AW   0.07          0.07          <=AW


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                         ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          <=AW   <1            3.5           <=AW   <1            3.5           <=AW                               -


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                    ug/kg               <1              3.5         -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -
PCB 52                                                    ug/kg               <1              3.5         -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -
PCB 101                                                   ug/kg               <1              3.5         -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -
PCB 118                                                   ug/kg               <1              3.5         -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -
PCB 138                                                   ug/kg               <1              3.5         -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -
PCB 153                                                   ug/kg               <1              3.5         -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -
PCB 180                                                   ug/kg               <1              3.5         -      <1            3.5           -      <1            3.18          -      <1            3.5           -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -      <1            3.5           -
som PCB (7) (0.7 factor)                                  ug/kg               4.9             24.5        <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           22.3          <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           21.3          <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           24.5          <=AW   4.9           24.5          <=AW


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -                                  -
p,p-DDT                                                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      1.4           6.09          -      2.1           10.5          -      <1            3.5           -                                  -
som DDT (0.7 factor)                                      ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      2.1           9.13          <=AW   2.8           14            <=AW   1.4           7             <=AW                               -
o,p-DDD                                                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -                                  -
p,p-DDD                                                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      1.2           6             -      <1            3.5           -                                  -
som DDD (0.7 factor)                                      ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      1.4           6.09          <=AW   1.9           9.5           <=AW   1.4           7             <=AW                               -
o,p-DDE                                                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -                                  -
p,p-DDE                                                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      1.2           5.22          -      5.1           25.5          -      1.2           6             -                                  -
som DDE (0.7 factor)                                      ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      1.9           8.26          <=AW   5.8           29            <=AW   1.9           9.5           <=AW                               -
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                              µg/kgds                                         -                                  -                                  -                                  -      5.4                         -      10.5                        -      4.7                         -                                  -
aldrin                                                    ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -                                  -
dieldrin                                                  ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      3.7           18.5          -      <1            3.5           -                                  -
endrin                                                    ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -                                  -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      2.1           9.13          <=AW   5.1           25.5          WO     2.1           10.5          <=AW                               -
isodrin                                                   ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -                                  -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                          µg/kgds                                         -                                  -                                  -                                  -      1.4                         -      4.4                         -      1.4                         -                                  -
telodrin                                                  ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          -      <1            3.5           -      <1            3.5           -                                  -
alpha-HCH                                                 ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          <=AW   <1            3.5           <=AW   <1            3.5           <=AW                               -
beta-HCH                                                  ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          <=AW   <1            3.5           <=AW   <1            3.5           <=AW                               -
gamma-HCH                                                 ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          <=AW   <1            3.5           <=AW   <1            3.5           <=AW                               -
delta-HCH                                                 ug/kg                                           -                                  -                                  -                                  -      <1            3.04          --     <1            3.5           --     <1            3.5           --                                 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>som a-b-c-d HCH (0.7 factor)             µg/kgds                                      -                                            -                            -                   -      2.8           -      2.8           -      2.8           -                   -
heptachloor                              ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW   <1     3.5    <=AW                -
cis-heptachloorepoxide                   ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -      <1     3.5    -                   -
trans-heptachloorepoxide                 ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -      <1     3.5    -                   -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)      ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      1.4    6.09   <=AW   1.4    7      <=AW   1.4    7      <=AW                -
alpha-endosulfan                         ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW   <1     3.5    <=AW                -
hexachloorbutadieen                      ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   <=AW   <1     3.5    <=AW   <1     3.5    <=AW                -
endosulfansulfaat                        ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   --     <1     3.5    --     <1     3.5    --                  -
trans-chloordaan                         ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -      <1     3.5    -                   -
cis-chloordaan                           ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      <1     3.04   -      <1     3.5    -      <1     3.5    -                   -
som chloordaan (0.7 factor)              ug/kg                                        -                                            -                            -                   -      1.4    6.09   <=AW   1.4    7      <=AW   1.4    7      <=AW                -
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
                                          µg/kgdswaterbodem                           -                                            -                            -                   -      17.3          -      25.4          -      16.6          -                   -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
                                           ug/kg landbodem                            -                                            -                            -                   -      15.9   69.1   <=AW   24     120    <=AW   15.2   76     <=AW                -


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                          mg/kg          <5             17.5           --             <5             17.5           --              <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --     <5     17.5   --     <5    17.5   --
fractie C12-C22                          mg/kg          <5             17.5           --             <5             17.5           --              <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --     <5     17.5   --     <5    17.5   --
fractie C22-C30                          mg/kg          <5             17.5           --             <5             17.5           --              <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --     <5     17.5   --     <5    17.5   --
fractie C30-C40                          mg/kg          <5             17.5           --             <5             17.5           --              <5    15.9   --     <5    17.5   --     <5     15.2   --     <5     17.5   --     <5     17.5   --     <5    17.5   --
totaal olie C10 - C40                    mg/kg          <20            70             <=AW           <20            70             <=AW            <20   63.6   <=AW   <20   70     <=AW   <20    60.9   <=AW   <20    70     <=AW   <20    70     <=AW   <20   70     <=AW


Monstercode                              Monsteromschrijving
13007123-002                             MM01 101 (20-70) 102 (8-58) 103 (8-55) 104 (8-58)
13007123-003                             MM02 101 (85-100) 102 (95-145) 103 (55-100) 104 (90-140)
13007123-004                             MM03 106 (1-45) 107 (1-50) 115 (1-30) 117 (1-50)
13007123-005                             MM04 119 (1-50) 121 (1-50) 129 (1-40) 130 (1-50)
13007123-006                             MM05 111 (0-50) 124 (0-50)
13007123-007                             MM06 105 (1-50) 108 (0-50) 109 (0-50) 110 (0-50) 112 (0-50) 113 (0-50) 114 (0-30) 116 (1-51) 118 (1-40)
13007123-008                             MM07 120 (1-25) 122 (0-30) 123 (0-50) 125 (0-50) 126 (0-50) 127 (0-45) 128 (0-35) 131 (0-50)
13007123-009                             MM08 105 (50-100) 108 (70-100) 109 (90-100) 110 (70-100) 111 (75-100) 114 (30-80) 116 (60-100) 118 (65-100)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 12-04-2019 - 11:51)




Projectcode                                                              366834_KN_2019-0019                    366834_KN_2019-0019                         366834_KN_2019-0019
Projectnaam                                                              Pater Becanusstraat Beek en Donk       Pater Becanusstraat Beek en Donk            Pater Becanusstraat Beek en Donk
Monsteromschrijving                                                      MM09                                   MM10                                        MM11
Monstersoort                                                             Grond (AS3000)                         Grond (AS3000)                              Grond (AS3000)
Monster conclusie                                                        Altijd toepasbaar                      Altijd toepasbaar                           Altijd toepasbaar


Analyse                                               Eenheid             SR                  BT       BC        SR            BT             BC             SR               BT         BC


droge stof                                            %                  86.5                 86.5              78.8           78.8                         87.2              87.2
gewicht artefacten                                    g                  <1                                     <1                                          <1
aard van de artefacten                                -                  Geen                                   Geen                                        Geen
organische stof (gloeiverlies)                        %                  <0.5                 0.5               1.9            1.9                          2.5               2.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                         % vd DS            <1                   <1                <1             <1                           <1                <1


METALEN
          +
barium                                                mg/kg              <20                  54.2     --       <20            54.2          --             <20               54.2      --
cadmium                                               mg/kg              <0.2                 0.241    <=AW     <0.2           0.241         <=AW           0.21              0.353     <=AW
kobalt                                                mg/kg              <1.5                 3.69     <=AW     <1.5           3.69          <=AW           <1.5              3.69      <=AW
koper                                                 mg/kg              <5                   7.24     <=AW     <5             7.24          <=AW           9.3               18.9      <=AW
kwik                                                  mg/kg              <0.05                0.0503   <=AW     <0.05          0.0503        <=AW           <0.05             0.0501    <=AW
lood                                                  mg/kg              <10                  11       <=AW     <10            11            <=AW           14                21.8      <=AW
molybdeen                                             mg/kg              <0.5                 0.35     <=AW     <0.5           0.35          <=AW           1.4               1.4       <=AW
nikkel                                                mg/kg              <3                   6.12     <=AW     <3             6.12          <=AW           4.3               12.5      <=AW
zink                                                  mg/kg              <20                  33.2     <=AW     <20            33.2          <=AW           23                53.9      <=AW


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                                             mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              <0.01             0.007     -
fenantreen                                            mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              0.03              0.03      -
antraceen                                             mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              <0.01             0.007     -
fluoranteen                                           mg/kg              <0.01                0.007    -        0.02           0.02          -              0.07              0.07      -
benzo(a)antraceen                                     mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              0.04              0.04      -
chryseen                                              mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              0.04              0.04      -
benzo(k)fluoranteen                                   mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              0.03              0.03      -
benzo(a)pyreen                                        mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              0.03              0.03      -
benzo(ghi)peryleen                                    mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              0.03              0.03      -
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                mg/kg              <0.01                0.007    -        <0.01          0.007         -              0.03              0.03      -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)                 mg/kg              0.07                 0.07     <=AW     0.083          0.083         <=AW           0.314             0.314     <=AW


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen                                     ug/kg                                            -        <1             3.5           <=AW                                       -


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                                ug/kg              <1                   3.5      -        <1             3.5           -              <1                2.8       -
PCB 52                                                ug/kg              <1                   3.5      -        <1             3.5           -              <1                2.8       -
PCB 101                                               ug/kg              <1                   3.5      -        <1             3.5           -              <1                2.8       -
PCB 118                                               ug/kg              <1                   3.5      -        <1             3.5           -              <1                2.8       -
PCB 138                                               ug/kg              <1                   3.5      -        <1             3.5           -              <1                2.8       -
PCB 153                                               ug/kg              <1                   3.5      -        <1             3.5           -              <1                2.8       -
PCB 180                                               ug/kg              <1                   3.5      -        <1             3.5           -              <1                2.8       -
som PCB (7) (0.7 factor)                              ug/kg              4.9                  24.5     <=AW     4.9            24.5          <=AW           4.9               19.6      <=AW


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT                                               ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
p,p-DDT                                               ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
som DDT (0.7 factor)                                  ug/kg                                            -        1.4            7             <=AW                                       -
o,p-DDD                                               ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
p,p-DDD                                               ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
som DDD (0.7 factor)                                  ug/kg                                            -        1.4            7             <=AW                                       -
o,p-DDE                                               ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
p,p-DDE                                               ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
som DDE (0.7 factor)                                  ug/kg                                            -        1.4            7             <=AW                                       -
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                          µg/kgds                                          -        4.2                          -                                          -
aldrin                                                ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
dieldrin                                              ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
endrin                                                ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)               ug/kg                                            -        2.1            10.5          <=AW                                       -
isodrin                                               ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                      µg/kgds                                          -        1.4                          -                                          -
telodrin                                              ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
alpha-HCH                                             ug/kg                                            -        <1             3.5           <=AW                                       -
beta-HCH                                              ug/kg                                            -        <1             3.5           <=AW                                       -
gamma-HCH                                             ug/kg                                            -        <1             3.5           <=AW                                       -
delta-HCH                                             ug/kg                                            -        <1             3.5           --                                         -
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                          µg/kgds                                          -        2.8                          -                                          -
heptachloor                                           ug/kg                                            -        <1             3.5           <=AW                                       -
cis-heptachloorepoxide                                ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
trans-heptachloorepoxide                              ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
som heptachloorepoxide (0.7 factor)                   ug/kg                                            -        1.4            7             <=AW                                       -
alpha-endosulfan                                      ug/kg                                            -        <1             3.5           <=AW                                       -
hexachloorbutadieen                                   ug/kg                                            -        <1             3.5           <=AW                                       -
endosulfansulfaat                                     ug/kg                                            -        <1             3.5           --                                         -
trans-chloordaan                                      ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
cis-chloordaan                                        ug/kg                                            -        <1             3.5           -                                          -
som chloordaan (0.7 factor)                           ug/kg                                            -        1.4            7             <=AW                                       -
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7µg/kgds
                                          factor) waterbodem                                           -        16.1                         -                                          -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7ug/kg
                                          factor) landbodem                                            -        14.7           73.5          <=AW                                       -


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                       mg/kg              <5                   17.5     --       <5             17.5          --             <5                14        --
fractie C12-C22                                       mg/kg              <5                   17.5     --       <5             17.5          --             <5                14        --
fractie C22-C30                                       mg/kg              <5                   17.5     --       <5             17.5          --             <5                14        --
fractie C30-C40                                       mg/kg              <5                   17.5     --       <5             17.5          --             <5                14        --
totaal olie C10 - C40                                 mg/kg              <20                  70       <=AW     <20            70            <=AW           <20               56        <=AW


Monstercode                                           Monsteromschrijving
13007123-010                                          MM09 112 (60-100) 113 (60-100) 120 (25-75) 122 (30-80) 123 (50-100) 124 (65-100) 125 (65-100) 127 (45-95) 128 (35-85)
13007123-011                                          MM10 201 (70-110) 202 (70-95) 203 (70-100) 207 (70-85) 209 (70-100)
13007123-012                                          MM11 301 (0-30) 302 (0-50) 303 (0-30) 304 (0-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Legenda


Verklaring kolommen
SR                          Resultaat op het analyserapport
BT                          Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebru
BC                          Toetsoordeel


Verklaring toetsingsoordelen
-                           Geen toetsoordeel mogelijk
--                          Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---                         Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#                           Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+                           De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde
                            bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
                            antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis
                            van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
                            interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

<=AW                        Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO                          Wonen
IN                          Industrie
,zp                         Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I                          Groter dan interventiewaarde
>(ind)I                     INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1                     Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^                           Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I                        Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT                          Niet toepasbaar
BT/BC gem                   gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)


Kleur informatie
Rood                        overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje                      >= B waarde (component niveau)
                            Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw                       >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem


Analyse            Eenheid            AW             Wo            Ind       I


METALEN
cadmium         mg/kg                  0.6            1.2          4.3      13
kobalt          mg/kg                  15             35           190      190
koper           mg/kg                  40             54           190      190
kwik            mg/kg                 0.15           0.83          4.8      36
lood            mg/kg                  50            210           530      530
molybdeen       mg/kg                  1.5            88           190      190
nikkel          mg/kg                  35             39           100      100
zink            mg/kg                 140            200           720      720


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van
                mg/kg
                   VROM) (0.7 factor)1.5 6.8                       40       40


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
              ug/kg
                 factor)  20                          40           500     1000


MINERALE OLIE
totaal olie C10 -mg/kg
                 C40                  190            190           500     5000


CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen
              ug/kg                    8.5            27          1400     2000


CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor)
              ug/kg      200                         200          1000     1700
som DDD (0.7 factor)
              ug/kg                    20            840          34000   34000
som DDE (0.7 factor)
              ug/kg                   100            130          1300     2300
aldrin          ug/kg                                                       320
som aldrin/dieldrin/endrin
                ug/kg      (0.7 factor) 15            40           140     4000
alpha-HCH       ug/kg                  1              1            500    17000
beta-HCH        ug/kg                  2              2            500     1600
gamma-HCH       ug/kg                  3              40           500     1200
heptachloor     ug/kg                  0.7            0.7          100     4000
alpha-endosulfan
              ug/kg                    0.9            0.9          100     4000
som heptachloorepoxide
              ug/kg    (0.7 factor) 2                 2            100     4000
hexachloorbutadieen
              ug/kg                 3
som chloordaanug/kg
               (0.7 factor)        2                2              100     4000
som organochloorbestrijdingsmiddelen
              ug/kg               400(0.7 factor) landbodem


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK




*               Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW              = Achtergrondwaarden
WO              = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND             = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I               = Interventiewaarden
Normen en definities
              http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Bijlage 6           Kwaliteitsborging.
Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar
opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Sweco Nederland B.V.
over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers
zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed
mogelijk beheerst en gewaarborgd worden.
Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn
vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers,
inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag
alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale
functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en
inspectie), onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de
aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.
De kwaliteit van de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt
op de volgende manieren gewaarborgd:


                   NEN-EN-ISO 9001
                   Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm geeft
                   een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangegeven, die voor
                   het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden voor
                   kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging.

                   NEN-EN-ISO 14001
                   Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm geeft
                   eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij de zorg
                   voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpunten daarbij zijn
                   het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties.

                   SIKB
                   De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en
                   overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verhogen.
                   Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor:
                   •    het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000);
                   •    milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000).

                   Sweco is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van I&M. In rapportages wordt aangegeven of het
                   werk conform de BRL SIKB 2000 of 6000 is uitgevoerd, welke werkzaamheden onder wiens erkenning zijn
                   uitgevoerd en of er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen uit de BRL-en.

                   VKB
                   Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging van
                   milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies door o.a.
                   het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certificatie. De
                   advies- en veldwerkzaamheden van Sweco worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging .

                   Milieukundig laboratoriumonderzoek
                   De laboratoria die door Sweco worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek,
                   voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.
                   ARBO en VGM
                   Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid en milieu
                   gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook de
                   effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitord.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Verkennend natuuronderzoek




                           Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                            Pagina 114 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Rapport
Projectnummer: 369006
Referentienummer: SWNL0256399
Datum: 12-02-2020




Verkennend natuuronderzoek Pater Becanusstraat te Beek en
Donk
Een oriënterend onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur




Concept


Opdrachtgever:
Ruimte voor Ruimte Beheer BV
Brabantlaan 3
5216 TV ’S-HERTOGENBOSCH




Sweco                           T +31 88 811 66 00   Sweco Nederland B.V.             Daisy de Vries
De Holle Bilt 22                www.sweco.nl
3732 HM De Bilt                                      Handelsregister 30129769         T +31 88 811 50 92
Postbus 203                                          Statutair gevestigd te De Bilt   M +31 6 10 38 63 84
3730 AE De Bilt
Nederland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel                  Verkennend natuuronderzoek Pater
                       Becanusstraat te Beek en Donk
Subtitel               Een oriënterend onderzoek in het kader
                       van de wet- en regelgeving voor natuur
Projectnummer          369006
Referentienummer       SWNL0256399
Revisie                C1.1
Datum                  12-02-2020


Auteur                 Daisy de Vries
E-mailadres            daisy.devries@sweco.nl


Gecontroleerd door     Mark Grutters
Paraaf gecontroleerd


Goedgekeurd door       Maarten Mouissie
Paraaf goedgekeurd




                                                                2 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1       Inleiding .................................................................................................................. 5
1.1     Aanleiding ................................................................................................................ 5
1.2     Kader van het onderzoek ........................................................................................ 5
1.3     Doelstelling .............................................................................................................. 5
2       Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden ................................................ 8
2.1     Toetsingskader ........................................................................................................ 8
2.2     Methode ................................................................................................................... 8
2.3     Analyse van mogelijke effecten ............................................................................. 10
3       Wet natuurbescherming: soortenbescherming ............................................... 11
3.1     Toetsingskader ...................................................................................................... 11
3.2     Methode ................................................................................................................. 13
3.2.1   Bronnenonderzoek ..............................................................................................................13
3.2.2   Habitatgeschiktheidsbeoordeling ........................................................................................13
3.2.3   Analyse en toetsing mogelijke effecten ...............................................................................13
3.3     Voorkomende ecotopen ........................................................................................ 13
3.4     Vaatplanten............................................................................................................ 15
3.5     Vogels .................................................................................................................... 15
3.6     Vleermuizen ........................................................................................................... 16
3.7     Grondgebonden zoogdieren .................................................................................. 17
3.8     Amfibieën ............................................................................................................... 17
3.9     Reptielen ................................................................................................................ 18
3.10    Vissen .................................................................................................................... 18
3.11    Ongewervelden...................................................................................................... 18
4       Natuurbeleidskaders ........................................................................................... 19
4.1     Toetsingskader ...................................................................................................... 19
4.2     Natuurnetwerk Nederland ...................................................................................... 19
4.2.1   Toetsingskader ...................................................................................................................19
4.2.2   Inventarisatie.......................................................................................................................19
4.2.3   Analyse en toetsing effecten ...............................................................................................21
4.3     Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland .................................................... 21
4.3.1   Toetsingskader ...................................................................................................................21
4.3.2   Inventarisatie.......................................................................................................................21
4.3.3   Analyse en toetsing effecten ...............................................................................................21
4.3.4   Kansen plangebied .............................................................................................................21
5       Conclusies en aanbevelingen ............................................................................ 23
5.1     Wet natuurbescherming ........................................................................................ 23




                                                                                                                                                  3 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>5.1.1   Natura 2000-gebieden ........................................................................................................23
5.1.2   Soortenbescherming ...........................................................................................................23
5.2     Natuurbeleidskaders .............................................................................................. 23
5.2.1   Natuurnetwerk Nederland ...................................................................................................23
5.2.2   Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland ..................................................................23
5.2.3   Kansen plangebied .............................................................................................................23
Bronnen 24




                                                                                                                                            4 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>1        Inleiding

1.1       Aanleiding
Ruimte voor Ruimte Beheer is voornemens om op de locatie Pater Becanusstraat te Beek
en Donk, in gemeente Laarbeek, zes woningen te realiseren (zie figuur 1.1 en figuur 1.2).
Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarvan het verkennend
onderzoek een onderdeel is.

1.2      Kader van het onderzoek
We toetsen projecten of handelingen aan de wet- en regelgeving voor natuur.
De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders:
• Wet natuurbescherming:
     Natura 2000-gebieden;
     Soortenbescherming.
• Provinciaal beleid:
     Natuurnetwerk Nederland (NNN);
     Andere gebieden (buiten het NNN), waaronder:
      − weidevogelleefgebieden;
      − akkervogelgebieden;
      − ganzenfoerageergebieden.
• Gemeentelijk beleid.

Houtopstanden vallen in bepaalde situaties onder de Wet natuurbescherming, maar omdat
geen bomen gekapt zullen worden binnen het plan wordt dit verder niet besproken in het
voorliggende rapport.

1.3       Doelstelling
Het verkennend onderzoek is er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke
effecten van de plannen op beschermde natuurwaarden in en om het plangebied. In het
rapport worden nodige vervolgstappen besproken die moeten worden genomen met
betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek en nadere procedures.




                                                                                             5 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Figuur 1.1   Ligging van het plangebied.




                                           6 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Figuur 1.2   Stedenbouwkundig plan




                                     7 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>2         Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden

2.1        Toetsingskader
Bescherming van Natura 2000-gebieden vindt plaats op grond van de Wet
natuurbescherming. Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de
Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het
beschermingsregime voor deze gebieden is dat de duurzame instandhouding van soorten
en habitats binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudings-
doelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitats en/of soorten. Dit kunnen behouds-
doelstellingen zijn voor habitats en leefgebieden van soorten die zich al op het gewenste
niveau (kwalitatief en kwantitatief) bevinden of uitbreidings- en verbeterdoelstellingen voor
habitats en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste niveau bevinden.

Om dit toetsbaar te maken, kent de Wet natuurbescherming (Wnb) een goedkeurings-
vereiste voor plannen die significante gevolgen voor de betreffende gebieden zouden
kunnen hebben (artikel 2.7, eerste lid, Wnb), en een vergunningsplicht voor projecten en
andere handelingen die (significant) negatieve gevolgen voor de betreffende gebieden
zouden kunnen hebben (artikel 2.7, tweede lid, Wnb). De goedkeuring of de vergunning
wordt alleen verleend wanneer voldoende zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen
voor het betreffende Natura 2000-gebied niet in het geding zijn. Wanneer significante
gevolgen voor Natura 2000-gebieden op grond van een passende beoordeling niet kunnen
worden uitgesloten, kan alleen goedkeuring aan het plan of een vergunning voor het project
worden verleend indien de ADC-toets met succes doorlopen kan worden (artikel 2.8, vierde
lid, Wnb). Dat betekent dat het project nodig is omwille van een dwingende reden van groot
openbaar belang, er geen alternatief mag zijn met minder grote effecten op Natura 2000 en
de nodige compenserende maatregelen worden getroffen.

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)
uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft geoordeeld
dat het PAS niet aan alle eisen van de Habitatrichtlijn voldoet. Het PAS geeft onvoldoende
zekerheid dat met de uitgifte van ontwikkelingsruimte significante gevolgen voor
Natura 2000 zijn uitgesloten. De consequentie is dat het PAS niet als basis voor
toestemming voor projecten of andere activiteiten kan worden gebruikt. Toetsing van
effecten van stikstofdepositie gaat daarom weer, volgens de in voorgaande alinea
beschreven procedure. Voor het uitvoeren van de stikstofberekening wordt nog steeds
gebruik gemaakt van de (aangepaste) Aerius calculator.
In de navolgende paragrafen is beoordeeld of er effecten op kunnen treden op Natura 2000-
gebieden en wat de eventueel benodigde vervolgstappen zijn.

2.2       Methode
Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van de N2000-kaart,
beschikbaar via het Nationaal Georegister. Uit deze database blijkt dat het dichtstbijzijnde
Natura 2000-gebied op een afstand van circa 12 kilometer ten zuiden van het plangebied is
gelegen. Dit betreft Strabrechtse Heide & Beuven (zie figuur 2.1). Alle andere Natura 2000-
gebieden liggen op minstens 15 kilometer afstand. In Strabrechtse Heide & Beuven zijn
stikstofgevoelige habitattypen aanwezig.




                                                                                                8 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Figuur 2.1   Ligging plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het Natura 2000-gebied
             Strabrechtse Heide & Beuven (rood).




                                                                                         9 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>2.3        Analyse van mogelijke effecten
Om een indicatie te krijgen van mogelijke effecten op nabijgelegen beschermde gebieden,
is gebruik gemaakt van de effectenindicator van het ministerie van Economische Zaken. Bij
de toetsing van mogelijke effecten is als activiteit ’woningbouw’ gebruikt. Uit de effecten-
indicator blijkt dat de volgende verstorende effecten op de beschermde gebieden kunnen
optreden:
1. oppervlakteverlies;
2. versnippering;
3: verzuring van N-depositie uit de lucht;
4: vermesting door N-depositie uit de lucht;
7. verontreiniging;
8. verdroging;
13. verstoring door geluid;
14. verstoring door licht;
15. verstoring door trilling;
16. optische verstoring;
17. verstoring door mechanische effecten.

Door de grote afstand van het voorgenomen plan tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
Strabrechtse Heide & Beuven en de beperkte schaal van activiteiten die met het plan
gepaard gaan, kunnen alle bovengenoemde negatieve effecten met uitzondering van 3 en 4
op voorhand worden uitgesloten. Dit is ook het geval voor de verder gelegen Natura 2000-
gebieden.

De aanlegfase zal mogelijk gepaard gaan met emissie van stikstof. Om de werkzaamheden
uit te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt van verschillend materieel. Deze machines
zullen, indien deze een verbrandingsmotor hebben, mogelijk onder andere stikstof uitstoten
wat uiteindelijk buiten het plangebied neer zal dalen (stikstofdepositie). Deze emissie kan
zich vrij gemakkelijk over grotere afstand verplaatsen en zodoende van invloed zijn op
Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen. De huizen zullen gasloos
gebouwd worden, waardoor de gebruiksfase waarschijnlijk emissieloos zal zijn. Om de
hoeveelheid en de locatie(s) van de stikstofdepositie te bepalen, is een AERIUS-berekening
uitgevoerd. Deze AERIUS-berekening geeft aan dat gedurende zowel de aanlegfase als de
gebruikersfase geen toename van de stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jaar zal plaatsvinden.
De realisatie van de woningen levert op de nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden geen toename van de stikstofdepositie, hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Het
voorgenomen plan is daarom uitvoerbaar en een vergunning Wet natuurbescherming is
voor dit onderdeel niet nodig (Faddegon, 2019).




                                                                                               10 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>3         Wet natuurbescherming: soortenbescherming

3.1      Toetsingskader
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. Hierbij
onderscheiden we drie verschillende beschermingsregimes waaraan verschillende verbods-
bepalingen zijn gekoppeld:

Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1. e.v.)
• Lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van
   soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
• Lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld
   in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
• Lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze
   onder zich te hebben.
• Lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
• Lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet
   van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
   vogelsoort.

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage I Verdrag van Bern (artikel 3.5 e.v.)
• Lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,
   onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het
   Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
   vangen.
• Lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
• Lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur
   opzettelijk te vernielen of te rapen.
• Lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
   in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
• Lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de
   Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke
   verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen
   of te vernielen.

Andere soorten (artikel 3.10 e.v.)
• Lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
    onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
     libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet,
     opzettelijk te doden of te vangen;
    onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
     in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
    onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij
     deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
     verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.




                                                                                                    11 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten geldt dat voortplantingsplaatsen en
rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet opzettelijk
verstoord of vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet
opzettelijk mogen worden gedood of verwond. Onderzoeken naar het voorkomen vanuit de
Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn hebben een geldigheidsduur van drie jaar. Na deze
termijn dient het onderzoek te worden geactualiseerd.

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies
c.q. ministerie van EZ) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen
van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming. In provincie Noord-
Brabant geldt onder andere voor ruimtelijke ingrepen een vrijstelling voor soorten uit de
soortgroepen zoogdieren (aardmuis, bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone
bosspitsmuis, haas, huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis,
tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos en woelrat) en amfibieën (bruine kikker, gewone
pad, kleine watersalamander, meerkikker en bastaardkikker). Vrijstelling geldt slechts, voor
zover er voorafgaand en tijdens de werkzaamheden, of het gebruik in redelijkheid alles
wordt verricht of gelaten om te voorkomen dat de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste
lid, van de wet, worden overtreden. Dit betekent dat, voorafgaand en tijdens de
werkzaamheden, in redelijkheid alles wordt verricht of gelaten om te voorkomen dat
individuen opzettelijk gedood, gevangen of verzameld worden en vaste voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen opzettelijk beschadigd of vernield worden.

Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en de voorgenomen activiteiten strijdig zijn
met de bepalingen in de wet, geldt een ontheffingsplicht. Deze kan alleen worden verleend,
indien de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor vogels geldt in
afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorieën soorten
te werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de wet. Er is dan
geen ontheffing nodig.

Naast bovengenoemde verbodsartikelen bevat de Wnb een algemeen geldende zorgplicht.
Deze zorgplicht is te allen tijde van toepassing en geldt ook voor niet beschermde flora en
fauna:

Zorgplicht (artikel 1.11)
• lid 1) Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere
   nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe
   leefomgeving.
• lid 2) De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of
   redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen
   kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal
   natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
    onderdeel a. dergelijke handelingen achterwege laat dan wel,
    onderdeel b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de
      noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen of
    onderdeel c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel
      mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
• lid 3) Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming
   met het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.




                                                                                                 12 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>3.2       Methode
Om effecten op de voorkomende beschermde soorten te kunnen bepalen en om te bepalen
of nader onderzoek nodig is, zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:
• bronnenonderzoek;
• habitatgeschiktheidsbeoordeling.

3.2.1      Bronnenonderzoek
De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende
beschermde soorten in het plangebied. Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht
te verkrijgen van de beschikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van
beschermde soorten in het plangebied en omgeving. Hiervoor zijn onder andere de
volgende bronnen gebruikt:
a. Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), periode 2014-2019.
b. Soortenatlassen.
c. Websites met verspreidingsinformatie.

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Waargenomen beschermde soorten in het plangebied en de omgeving van het plangebied
van de afgelopen vijf jaar zijn meegenomen uit deze databank.

3.2.2    Habitatgeschiktheidsbeoordeling
Op basis van een veldbezoek is de geschiktheid van biotopen voor beschermde soorten
beoordeeld. Deze beoordeling geeft, gezamenlijk met het bronnenonderzoek, de
beschermde soorten(groepen) in beeld die in het plangebied (kunnen) voorkomen. Het
veldbezoek heeft plaatsgevonden op dinsdag 10 december 2019 door een deskundig
ecoloog van Sweco, Daisy de Vries.

3.2.3    Analyse en toetsing mogelijke effecten
Vervolgens is bepaald in hoeverre effecten op mogelijk voorkomende beschermde soorten
kunnen optreden door de voorgenomen activiteiten. Op basis van deze analyse wordt
geconcludeerd voor welke soort(groep)en nader onderzoek nodig is.

3.3        Voorkomende ecotopen
Het plangebied was vroeger een plantenkwekerij. Dat is nog goed terug te zien. In het
noordoosten dicht tegen de weg aan ligt een vlak van ongeveer 50 x 90 meter met vrij open
grond en ingezaaid gras (figuur 3.1). Meer naar het zuidwesten ligt een vlak van circa 30 x
100 meter afgedekte grond met plastic en metalen rijplaten (figuur 3.2). Hiertussen ligt een
strookje met gras en wat algemene kruiden als krulzuring, boterbloem en hoornbloem. Deze
twee vlakken worden in het zuidoosten begrensd door een greppel voor het regenwater
(figuur 3.3), hieronder groeien verschillende grassoorten, wilgenroosje, Canadese fijnstraal,
opslag van wilg maar ook lisdodde, riet en pitrus. Hier staat op sommige plekken een klein
plasje water in. Volgens omwonenden staat vrijwel nooit de gehele greppel onder water. De
oostkant langs de Pater Becanusstraat en zuidkant zijn begrensd met haagbeuken, de
westkant met jonge haagbeukstruikjes. Verder loopt er een 10 meter brede verharde weg
over het terrein.




                                                                                                13 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Figuur 3.1   Het noordoostelijke deel van het gebied, vrij open grond ingezaaid met gras en de
             haagbeuk.




Figuur 3.2   Het vlak met de afgedekte grond met dik zwart plastic, metalen rijplaten en brede
             stenen en af en toe plant die hierdoorheen groeit.




                                                                                                 14 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Figuur 3.3   Zuidoostelijk gelegen greppel.

3.4       Vaatplanten
Volgens de NDFF zijn geen waarnemingen van beschermde vaatplanten in of in de
omgeving van het plangebied, deze zijn tijdens het veldbezoek ook niet waargenomen. Het
plangebied bestaat uit soortenarm, voedselrijk land. Hierdoor ontbreken geschikte groei-
plaatsen voor beschermde vaatplanten. Beschermde planten betreffen zeer zeldzame
soorten die doorgaans specifieke habitateisen aan hun groeiplaats stellen, veel gekenmerkt
door een gering verspreidingsgebied en een onverstoord, natuurlijke biotoop. Het plan-
gebied is, gezien de vorige inrichting als kwekerij, niet geschikt voor deze beschermde
planten.

In verband met het niet voorkomen van geschikt leefgebied voor de beschermde
vaatplanten en de afwezigheid in verspreidingsdata, en de afwezigheid van de soorten
tijdens het veldbezoek, kunnen effecten op beschermde vaatplantsoorten worden
uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming is niet
noodzakelijk.

3.5       Vogels
Volgens de NDFF zijn drie vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten waargenomen in
de omgeving van het plangebied, het gaat hier om de gierzwaluw, huismus en roek. Andere
soorten met jaarrond beschermde nesten zijn niet in het plangebied te verwachten. Ook is
het niet waarschijnlijk dat het plangebied onderdeel uitmaakt van beschermd functioneel
leefgebied van andere beschermde vogelsoorten.




                                                                                             15 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>De dichtstbijzijnde waarneming van de gierzwaluw in de NDFF ligt op circa 500 meter,
tijdens het veldbezoek is de soort niet waargenomen, dit was echter een koude, winterse
dag. De gierzwaluw broedt vooral in steden en dorpen waar hij nestelt in donkere holtes in
ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen en in kerktorens. De gierzwaluw
kan niet vanuit het nest opstijgen en moet zich eerst zo’n drie meter naar beneden kunnen
laten vallen om weg te kunnen vliegen. Ze jagen boven uiteenlopende habitats in dorpen en
steden. Al het voedsel wordt gevangen in de lucht, ze zijn gespecialiseerd in het vangen
van insecten in volle vlucht (Vogelbescherming; BIJ12a, 2017). In het plangebied en de
directe omgeving is geen geschikte bebouwing aanwezig met de juiste hoogte en/of
geschikte openingen. Effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de gierzwaluw
kunnen daarom worden uitgesloten.

De dichtstbijzijnde waarneming van de huismus in de NDFF ligt op circa 500 meter, tijdens
het veldbezoek is de soort niet waargenomen, dit was echter een koude dag. De huismus
gedijt het best in een omgeving die sterk beïnvloed is door menselijke activiteiten (BIJ12b,
2017). Huismussen broeden in gebouwen of nestkasten. In het plangebied zijn geen
gebouwen aanwezig. De meest dichtsbijzijnde geschikte bebouwing waar de huismus kan
nestelen, bevindt zich op 10 meter ten zuiden van het plangebied. Voor huismussen zijn niet
alleen broedplaatsen maar ook essentiële leefgebieden jaarrond beschermd. Het plan-
gebied bevat geen hoge kwaliteit leefgebied voor de huismus. De omgeving rondom het
plangebied bevat meer en beter geschikt foerageergebied en plekken om een zandbad te
nemen. De haagbeuk rondom het plangebied is geschikt als schuilmogelijkheid, deze haag
zal blijven bestaan. Werkzaamheden met hoge verstoringsgraad (zoals heien) kunnen
mogelijk de huismus (indien aanwezig in de omliggende bebouwing) verstoren. Deze werk-
zaamheden met hoge verstoringsgraad dienen daarom uitgevoerd te worden buiten het
broedseizoen van de huismus (april tot augustus). Indien dit wordt opgevolgd, worden
effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de huismus uitgesloten.

De roek is ook op circa 500 meter van het plangebied waargenomen volgens de NDFF. De
slordige nesten worden in de toppen van hoge bomen gebouwd. De roek is een kolonie-
broeder, waarvan de oude nesten duidelijk zichtbaar zijn. In of in de directe omgeving van
het plangebied zijn hoge bomen afwezig. Er zijn tijdens het veldbezoek bovendien geen
nesten van de soort waargenomen. Hierdoor is aanwezigheid en daarmee verstoring van de
werkzaamheden op deze soort uit te sluiten.

Tijdens de uitvoeringsfase dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van
broedvogels, de algemene broedperiode loopt van 15 maart tot 15 augustus. Belangrijk om
aan te geven is dat juridisch gezien geen vaste broedperiode bestaat, maar dat van belang
is of een broedende vogel aanwezig is. De gegeven periodes dienen gebruikt te worden als
leidraad waarin de kans op broeden het grootst is. Alle broedende vogels zijn beschermd en
mogen niet verstoord worden.

3.6       Vleermuizen
Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat in het plangebied geen waarnemingen bekend zijn
van vleermuizen. Vleermuizen zijn wat hun keuze voor verblijfplaatsen betreft, globaal in te
delen in twee typen vleermuizen: gebouwbewonende en boombewonende vleermuizen.
Binnen het plangebied zijn geen geschikte bomen (met scheuren, gaten of loszittende bast)
en geen gebouwen aanwezig, waardoor aanwezigheid van verblijfplaatsen van zowel
gebouwbewonende als boombewonende soorten kunnen worden uitgesloten (Dietz, 2011).
De meest dichtsbijzijnde geschikte bebouwing waar vleermuizen verblijfplaatsen kunnen
hebben, bevindt zich op 10 meter ten zuiden van het plangebied (het schuurtje).




                                                                                               16 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Om mogelijke verstoring van verblijfplaatsen te voorkomen, dient rekening te worden
gehouden met verlichting. In de actieve periode van vleermuizen (mei tot en met
september) dient geen verlichting op of schijnend op het schuurtje of het woonhuis geplaatst
te worden.

Naast verblijfplaatsen zijn foerageergebieden en vliegroutes ook van belang voor
vleermuizen. Vliegroutes en foerageergebieden die van belang zijn voor het voortbestaan
van een populatie zijn jaarrond beschermd. Verschillende soorten vleermuizen maken voor
hun vliegroute gebruik van lijnvormige elementen in het landschap, zoals bomenrijen, water-
gangen en houtwallen om te navigeren en als beschutting tegen wind. Er bevinden zich
geen geschikte lijnvormige elementen binnen het plangebied. Verstoring van vliegroutes is
daarom uitgesloten. Het plangebied kan mogelijk gebruikt worden als foerageergebied voor
vleermuizen. In de directe omgeving (noordelijk en zuidelijk) bevinden zich echter grote
oppervlakten van geschikter foerageergebied met water en bomen om te foerageren. Het is
daarom uit te sluiten dat het plangebied onderdeel is van een essentieel foerageergebied.
Aanvullend onderzoek naar foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen is daarom niet
nodig. Effecten van de voorgenomen werkzaamheden op vleermuizen kunnen worden
uitgesloten, mits rekening gehouden wordt met verlichting.

3.7      Grondgebonden zoogdieren

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
In de NDFF zijn in de wijde omgeving geen waarnemingen bekend van beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten. Het plangebied is tijdens het veldbezoek bovendien
ongeschikt bevonden voor deze soortgroep. Zo ontbreken bijvoorbeeld oude holen,
steenhopen, holle bomen, bosschages en houtstapels (voor bunzing, marter, wezel en
hermelijn) en ontbreken bos en geschikte noten- of besdragende bomen (voor eekhoorn)
(Bouwens, 2017; Zoogdiervereniging). In verband met het niet verwachte voorkomen van
beschermde grondgebonden zoogdiersoorten in de omgeving van het plangebied en de
afwezigheid van geschikt habitat voor de soorten, zijn effecten op deze soortgroep
uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming is niet
noodzakelijk.

Van de vrijgestelde soorten kunnen, gezien het habitat, mogelijk de dwergmuis,
dwergspitsmuis, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, veldmuis en vos voorkomen. Voor deze
soorten dient wel de zorgplicht in acht genomen te worden. Hiertoe moeten maatregelen
genomen worden die beschadiging van individuen zoveel mogelijk voorkomen. Gedacht kan
worden aan het werken in één richting en het rustig opstarten van werkzaamheden, zodat
mogelijk aanwezige individuen kunnen vluchten.

3.8      Amfibieën

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit de NDFF zijn in de wijde omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend van
beschermde amfibieën. Gedurende het veldbezoek zijn ook geen beschermde amfibieën
waargenomen. Op basis van verspreidingsgegevens in Nederland kan alle van niet-
vrijgestelde soorten aanwezigheid worden uitgesloten, met uitzondering van de
rugstreeppad.




                                                                                               17 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Het veldbezoek toonde aan dat het weinige aanwezige water binnen het plangebied niet
geschikt is als voortplantingswater voor de deze soort. Zo zijn de oevers te steil en te
begroeid. Ook ontbreekt landhabitat in de vorm van losgrondige zandige bodems in het
gebied, aanwezige zand is te bereden of bevat te veel stenen en is daardoor te hard om in
te graven (BIJ12c, 2017). Door de afwezigheid van waarnemingen van beschermde
amfibieën in de wijde omgeving en gebrek aan geschikte voortplantingswateren en geschikt
landhabitat kan de aanwezigheid van beschermde soorten uit deze soortgroep worden
uitgesloten. In verband met het niet voorkomen van beschermde amfibiesoorten zijn
effecten op deze soortgroep uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing op de Wet
natuurbescherming is niet noodzakelijk.

Van de vrijgestelde soorten kunnen, gezien het habitat (met name in de regengreppel),
mogelijk de bruine kikker en gewone pad voorkomen. Het plangebied kan zowel
voortplantingsgebied als landhabitat vormen voor deze soorten. Voor deze soorten dient wel
de zorgplicht in acht genomen te worden. Hiertoe moeten maatregelen genomen worden
die beschadiging van individuen zoveel mogelijk voorkomen. Gedacht kan worden aan het
werken buiten de gevoelige periode van de soorten (deze loopt van 1 maart tot
1 september), het werken in één richting en het rustig opstarten van werkzaamheden zodat
mogelijk aanwezige individuen kunnen vluchten.

3.9       Reptielen
Volgens de databank van de NDFF komen binnen en in de wijde omgeving van het plan-
gebied geen reptielen voor. Gedurende het veldbezoek zijn geen reptielen waargenomen.
Het plangebied is bovendien ongeschikt bevonden voor beschermde reptielen. Zo
ontbreken losgrondige zandige bodems in het gebied, staat in de greppel niet continu water
en zijn de oevers te steil en te begroeid (RAVON). Hierdoor is de aanwezigheid van de
soortgroep reptielen binnen het plangebied uit te sluiten. Het aanvragen van een ontheffing
op de Wet natuurbescherming voor wat betreft reptielen is niet noodzakelijk.

3.10      Vissen
Volgens de NDFF komen binnen en in de omgeving van het plangebied geen beschermde
vissen voor. Het veldbezoek toonde aan dat zich geen geschikt water bevindt binnen het
plangebied. In de greppel staat niet continu water en de bodem is begroeid met gras en
kruiden (RAVON). Hierom is de aanwezigheid van beschermde vissen binnen het plan-
gebied uit te sluiten. Effecten op beschermde vissoorten binnen het plangebied zijn daarom
uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming is niet
noodzakelijk.

3.11      Ongewervelden
Volgens de NDFF komen binnen en in de omgeving van het plangebied geen beschermde
ongewervelden voor. Beschermde insectensoorten en andere beschermde ongewervelden
eisen veelal een zeer specifiek habitat, zoals specifieke waardplanten, zeer kruidenrijke
vegetatie of stromend water. In het plangebied is geen sprake van een dergelijke leef-
omgeving met de juiste leefomstandigheden voor deze soorten. Beschermde soorten
ongewervelden zijn op basis van het aanwezige habitat uit te sluiten. Het aanvragen van
een ontheffing op de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.




                                                                                              18 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>4            Natuurbeleidskaders

4.1       Toetsingskader
Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd, bestaat uit:
• Provinciaal beleid:
     Natuurnetwerk Nederland (NNN);
     Gebieden buiten het NNN (groenblauwe mantel).

4.2          Natuurnetwerk Nederland

4.2.1     Toetsingskader
Het Natuurnetwerk Nederland is op provinciaal niveau uitgewerkt tot het provinciale natuur-
netwerk met kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, beheergebieden en robuuste
ecologische verbindingszones. De wettelijke bescherming (Wro) van het NNN is geregeld
via het bestemmingsplan. Het NNB (Natuurnetwerk Brabant) is provinciaal vastgelegd in de
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (2020).

De afweging voor ingrepen in het NNN gaat volgens het ’nee, tenzij-principe’. In figuur 4.1 is
dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een negatieve invloed op de wezenlijke
kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaarwegend
maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een ingreep schade
wordt aangericht aan een NNN-gebied, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd te worden.
De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden gecompenseerd.
Daarnaast kan salderen van positieve en negatieve effecten op het NNN uitkomst bieden
om projecten in het NNN te realiseren.

Het verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van NNN-gebieden in de
omgeving van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen van ‘nee, tenzij,
procedure’. In provincie Noord-Brabant is de externe werking van het NNB van toepassing.
Een ’nee, tenzij-toets’ behoeft alleen te worden doorlopen, indien er sprake is van een RO-
procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.




Figuur 4.1     Het ‘nee, tenzij’-principe van het compensatiebeginsel.

4.2.2     Inventarisatie
Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de interactieve kaart Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant. Uit de interactieve kaart blijkt dat het dichtstbijzijnde
gebied, behorend tot het NNN, zich bevindt op circa 250 meter ten westen van het
plangebied, zie figuur 4.2. Het gaat hier om een ecologische verbinding.




                                                                                                 19 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Figuur 4.2   Ligging plangebied (rood) ten opzichte van NNN-gebieden (groen).




                                                                                20 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>4.2.3     Analyse en toetsing effecten
Het plangebied is geen onderdeel van het NNB (zie figuur 4.2), wel bevinden zich op
250 meter van het plangebied gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland,
het gaat hier om een verbindingszone. Hiertussen ligt een akker. Gezien de geringe grootte
van het plan en de geplande werkzaamheden, is een toename in verstoring
onwaarschijnlijk. Het voorgenomen plan leidt daarmee niet tot een aantasting van de
wezenlijke kenmerken en waarden van het nabijgelegen NNN-gebied, extra onderzoek is
niet noodzakelijk.

4.3       Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland

4.3.1     Toetsingskader
De wettelijke bescherming (Wro) van de gebieden buiten het NNN is geregeld via het
bestemmingsplan. Deze gebieden voor provincie Noord-Brabant zijn vastgelegd in de
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (2020). In Brabant zijn groenblauwe mantel
gebieden aangewezen. Binnen de groenblauwe mantel hanteert de provincie een 'ja, mits'
benadering. De 'mits' is daarbij vooral gericht op de voorwaarde dat een ontwikkeling een
positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken in het gebied.

4.3.2      Inventarisatie
Voor de inventarisatie van beschermde gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland is
gebruik gemaakt van de interactieve kaart Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.
Uit de interactieve kaart blijkt dat het plangebied grenst aan een gebied van de groenblauwe
mantel, zie figuur 4.3.

4.3.3      Analyse en toetsing effecten
Het plangebied ligt grotendeels buiten de groenblauwe mantel. De groenblauwe mantel
biedt in beginsel geen ruimte voor stedelijke ontwikkeling. Ruimte voor ruimte-projecten
worden echter niet gezien als een stedelijke ontwikkeling. Dit omdat Ruimte voor ruimte-
projecten worden gezien als verhoging van de kwaliteit van het buitengebied, doordat het
heeft geleid tot sanering van de agrarische sector. De regeling is een afwijking van de regel
dat geen nieuwe (burger-)woningen mogen komen in het buitengebied. Algemene
voorwaarde is dat Ruimte voor ruimte-woningen op een passende locatie in een
bebouwingsconcentratie binnen de groenblauwe mantel komen (Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant). Gelet op de voorgenomen ontwikkeling is het
doorlopen van een aanvullende procedure daarom niet noodzakelijk.

4.3.4      Kansen plangebied
Het voorgenomen project biedt kansen voor het klimaatbestendig inrichten van de buiten-
ruimte en het stimuleren van initiatieven voor meer biodiversiteit. Bij klimaatbestendig
inrichten van de buitenruimte kan onder andere gedacht worden aan de aanleg van een
wadi (waterafvoer door infiltratie), bij het stimuleren van de biodiversiteit kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan gebruik van nestelstenen of dakpannen bij de bouw.




                                                                                                 21 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Figuur 4.3   Plangebied (rood) ten opzichte van de groenblauwe mantel (blauw).




                                                                                 22 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>5         Conclusies en aanbevelingen

5.1       Wet natuurbescherming

5.1.1     Natura 2000-gebieden
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde
gebied, behorende tot Natura 2000, is gelegen op circa dertien kilometer afstand. Dit betreft
Strabrechtse Heide & Beuven. Een uitgevoerde AERIUS-berekening geeft aan dat zowel
gedurende de aanlegfase als de gebruiksfase geen toename van de stikstofdepositie
> 0,00 mol/ha/jaar plaatsvindt op nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het
voorgenomen plan is daarom uitvoerbaar en voor dit onderdeel is geen vergunning Wet
natuurbescherming nodig.

5.1.2     Soortenbescherming
In de omgeving van het plangebied bevinden zich mogelijk huismussen. Om verstoring van
essentieel leefgebied van deze soort te voorkomen, dienen werkzaamheden met hoge
verstoringsgraad (zoals heien) uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen van de
huismus (april tot augustus).

In de omgeving van het plangebied bevinden zich mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen.
Om mogelijke verstoring te voorkomen, dient rekening te worden gehouden met verlichting.
In de actieve periode van vleermuizen (mei tot en met september) dient geen verlichting op
of schijnend op het schuurtje of het woonhuis geplaatst te worden.

Tijdens de uitvoeringsfase dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van
broedvogels, alle broedende vogels zijn beschermd en mogen niet verstoord worden.

Er worden diverse niet-beschermde soorten verwachten in het plangebied. Hierop is de
zorgplicht van toepassing. Om te voldoen aan de zorgplicht, dienen mitigerende
maatregelen te worden genomen. Deze kunnen bestaan uit het werken buiten de gevoelige
periode, uitvoeren van de werkzaamheden vanaf één kant, de werkzaamheden rustig
opstarten en bij het aantreffen van dieren deze de gelegenheid te geven om het plangebied
te kunnen verlaten.

5.2       Natuurbeleidskaders

5.2.1     Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk
Nederland. Het voorgenomen plan heeft geen effect op de wezenlijke kenmerken en
waarden van het nabijgelegen NNN-gebied en zal de gebieden (ook niet via externe
werking) verstoren. Er is geen nader effectonderzoek noodzakelijk.

5.2.2     Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt grotendeels buiten de groenblauwe mantel. Ruimte voor ruimte-
projecten worden gezien als verhoging van de kwaliteit van het buitengebied, waardoor
woningbouw hier toegestaan is. Gelet op de voorgenomen ontwikkeling, is het doorlopen
van een aanvullende procedure niet noodzakelijk.

5.2.3     Kansen plangebied
Het voorgenomen plan biedt kansen voor het klimaatbestendig inrichten van de buiten-
ruimte en het stimuleren van initiatieven voor meer biodiversiteit.




                                                                                                23 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Bronnen

BIJ12a (2017). Kennisdocument Gierzwaluw Apus apus, versie 1.0, juli 2017. Ingezien van
   https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-006-Kennisdocument-Gierzwaluw-1.0.pdf op
   9 januari 2020.
BIJ12b (2017). Kennisdocument huismus Passer domesticus. Versie 1.0, juli 2017. Ingezien
   van https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf op
   9 januari 2020.
BIJ12c (2017). Kennisdocument rugstreeppad Bufo calamita. Versie 1.0, juli 2017. Ingezien
   van https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
   op 9 januari 2020.
Bouwens (2017). Handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming.
   Provincie Noord-Brabant.
Dietz, C., O. von Helversen & D. Nill (2011). Vleermuizen, Alle soorten van Europa en
   Noordwest-Afrika. Tirion Uitgevers BV Utrecht - Zoogdiervereniging Nijmegen.
Faddegon, J. (2019). Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat te Laarbeek – AERIUS
   berekening. Sweco notitie, referentienummer SWNL0253104.
Nationale Flora en Fauna Databank (NDFF). Ecogrid. Uitvoerportaal. Ingezien van
   https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/secure/index.zul op 8 januari 2020.
Provincie Noord-Brabant (2020). Interim Omgevingsverordening Noord Brabant. Ingezien
   van https://www.brabant.nl/Onderwerpen/Omgevingsbeleid/Interim-
   omgevingsverordening.
RAVON, informatie over beschermde reptielen, amfibieën en vissen.
Vogelbescherming, informatie over gierzwaluw, huismus en roek. Ingezien van:
   http://www.vogelbescherming.nl op 8 januari 2020.
Zoogdiervereniging, informatie over bunzing, hermelijn, marter, wezel en eekhoorn.
     Ingezien van: http://www.zoogdiervereniging.nl op 8 januari 2020.




                                                                                            24 (25)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Onderzoek stikstofdepositie




                             Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                              Pagina 139 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Notitie
Onderwerp: Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat te Laarbeek – AERIUS-berekening
Projectnummer: 369006
Referentienummer: SWNL0253104
Datum: 04-02-2020



1                  Inleiding
Ruimte voor Ruimte is van plan om op de locatie Pater Becanusstraat in Laarbeek zes
kavels te realiseren. In Figuur 1-1 is de ligging van de locatie weergegeven. Om dit te
kunnen realiseren wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor deze
omgevingsvergunning zijn diverse milieuonderzoeken nodig. In deze notitie is het
onderzoek stikstofdepositie beschreven. Hierbij is in het kader van de wet- en regelgeving
voor natuur nagegaan of er vanuit deze wet- en regelgeving mogelijke belemmeringen zijn
voor de realisatie van de planontwikkeling. Als onderdeel hiervan dienen de effecten van het
plan op de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk te worden
gemaakt. Daarbij dient te worden nagegaan of als gevolg van het plan significante
negatieve effecten optreden in 1) stikstofgevoelige habitattypen en/of 2) stikstofgevoelige
leefgebieden. In deze notitie zijn de uitgangspunten en resultaten vastgelegd van de
berekeningen van de stikstofdepositie als gevolg van de realisatie van de voorgenomen
planontwikkeling.




Figuur 1-1           Locatie geplande werkzaamheden te Laarbeek (met nummer 1 aangegeven) en
                     omliggende Natura 2000-gebieden (gemarkeerde gebied).




Sweco                          T +31 88 811 66 00            Sweco Nederland B.V.             Jeroen Faddegon
De Holle Bilt 22               www.sweco.nl
3732 HM De Bilt                                              Handelsregister 30129769         T +31 88 811 69 70
Postbus 203                                                  Statutair gevestigd te De Bilt   M +31 6 53 73 22 00
3730 AE De Bilt
Nederland                                                                                                           1 (6)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>2           Wettelijk kader en methodiek
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) worden soorten en habitattypen van Natura
2000-gebieden beschermd waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. Hieruit volgt
dat een project of plan niet mag leiden tot negatieve effecten op de instandhoudings-
doelstellingen. In veel Natura 2000-gebieden is door een overbelasting van stikstof
(stikstofoxiden en ammoniak) een probleem met de realisatie van de instandhoudings-
doelstellingen van habitattypen en leefgebieden. Nieuwe ontwikkelingen die een toename
van de stikstofdepositie tot gevolg hebben kunnen hierdoor negatieve gevolgen hebben
voor de instandhoudingsdoelstellingen.

Effecten van een plan of een project op de stikstofdepositie kunnen ontstaan tijdens de
aanlegfase en/of gebruiksfase van de ontwikkeling. Met het rekenmodel AERIUS Calculator
kan de stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten
gevolge van de planontwikkeling worden berekend. Voor het berekenen van de
stikstofdepositie worden in het rekenmodel de emissies van stikstof in de verschillende
situaties ingevoerd. Het rekenmodel berekent vervolgens de verspreiding van deze
stikstofemissies en de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden op stikstofgevoelige
habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten.

Indien uit de berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een toename van de
stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) dan is er voor het onderdeel
stikstofdepositie geen vergunningplicht Wet natuurbescherming. Indien uit de AERIUS-
berekening blijkt dat er sprake is van een toename aan stikstofdepositie (groter dan
0,00 mol N/ha/jaar) is er meestal wel een vergunningplicht Wet natuurbescherming. Alleen
indien verslechtering van habitattypen of habitats van stikstofgevoelige soorten volledig
uitgesloten kan worden in een ecologische beoordeling, ondanks toename depositie, is er
geen vergunningplicht.

Een Wnb-vergunning kan in de volgende situatie verleend worden:
   • Na intern salderen is de toename van de stikstofdepositie ≤ 0,00 mol N/ha/jaar;
   • Uit een ecologische beoordeling blijkt dat significante negatieve effecten op de
      betreffende Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten;
   • Uit een passende beoordeling, eventueel inclusief extern salderen, blijkt dat er geen
      risico’s zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de
      betreffende Natura 2000-gebieden;
   • Na het succesvol doorlopen van de ADC-toets1.

Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er sprake is van een toename van de
stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) en niet aan één van bovenstaande
beschreven situaties is voldaan kan geen vergunning Wet natuurbescherming worden
verleend.


3           Effecten planontwikkeling
Als gevolg van de realisatie van het plan ontstaan emissies van stikstof (NOx en NH3)
tijdens de werkzaamheden in de aanlegfase en/of gebruiksfase van het plan. Beide fases



1Dit is een onderzoek waaruit naar voren komt dat er geen Alternatieven zijn voor het project, er Dwingende reden
van groot openbaar belang zijn en waarbij Compensatie van Natura 2000 plaatsvindt.




                                                                                                                    2 (6)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>zijn onderzocht om te beoordelen of de voorgenomen planontwikkeling een toename in
stikstofdepositie oplevert in Natura 2000-gebieden.

3.1       Projectomschrijving
Het plan is om zes grondgebonden woningen te realiseren in 2020. De totale uitvoering
bedraagt één jaar en het maatgevende jaar voor de uitvoering (de aanlegfase/bouwfase) is
2020.



3.2        Emissies aanlegfase
Tijdens de aanlegfase worden mobiele werktuigen ingezet voor de inrichtings- en
bouwwerkzaamheden en zijn er transportbewegingen voor de aan- en afvoer van materieel
en materialen. Hierbij ontstaan emissies van stikstof.
Voor de verwachte werkzaamheden is door de opdrachtgever een inschatting gemaakt van
de totale inzet van de mobiele werktuigen en het vrachtverkeer. Deze inschatting is
gebaseerd op het realiseren van zes woningen en de gegevens zijn in onderstaande
tabellen gepresenteerd.

Tabel 3-1    Aangeleverde gegevens mobiele werktuigen
 Algemeen               Shovel                Mobiele kraan        Kleine telekraan
 Draaiuren              144 uur               180 uur              48 uur
 Brandstofverbruik      2592 liter            3240 liter           864 liter
 Stageklasse            III                   III                  III
 Motorvermogen          130-560 kW            130-560 kW           130-560 kW

Tabel 3-2     Aangeleverde gegevens transport
 Transportklasse                               Aantal
 Zwaar vrachtverkeer (enkele reis)             1050 150
 Licht verkeer (busjes personeel, enkele reis) 150 1050


3.2.1     Emissies mobiele werktuigen
De emissies van mobiele werktuigen zijn bepaald op basis van het brandstofverbruik en het
motorvermogen. Op basis van deze gegevens bepaald Aerius de emissie In het rekenmodel
zijn de emissies ingevoerd als een vlakbron.

3.2.2     Emissies wegverkeer
De emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma bepaald op basis van
de emissiefactoren (g/km), behorende bij het snelheidsprofiel van de verschillende typen
voertuigen, het aantal vervoersbewegingen per type voertuig en de lengte van de afgelegde
weg per vervoersbeweging.

Tijdens de aanlegfase zijn er enkel transportbewegingen voor de aan- en afvoer van het
materiaal, materieel en het personeel dat wordt ingezet. Uitgangspunt is dat het wegverkeer
van en naar het plangebied rijdt via het Heuvelplein en de Brandstraat naar de N615, waar
het opgaat in het heersende verkeersbeeld. Dit traject bevindt zich binnen de bebouwde
kom en daarom is het snelheidsprofiel ‘binnen bebouwde kom’ aangehouden in het
rekenmodel.

In Tabel 3-3 is het type voertuig en de bijbehorende vervoersbewegingen weergegeven
gebaseerd op de aangeleverde informatie van de opdrachtgever (zie Tabel 3-2). De




                                                                                              3 (6)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma automatisch bepaald op
basis van de ingevoerde parameters.

Tabel 3-3       Gehanteerde vervoersbewegingen
    Transportklasse                                Aantal vervoersbewegingen
    Zwaar vrachtverkeer                            300
    Licht verkeer (busjes personeel)               2100

3.3        Projecteffect aanlegfase
Voor de aanlegfase is het projecteffect berekend. Dit is de maximale toename van de
stikstofdepositie in omliggende natuurgebieden als gevolg van het plan. De berekeningen
van de stikstofdepositie zijn uitgevoerd voor het jaar 2020. Dit is het verwachte jaar van de
start van de werkzaamheden. De uitvoeringsduur bedraagt één jaar. De berekeningen zijn
uitgevoerd met AERIUS Calculator 2019A. Het resultaatbestand2 (.pdf) van AERIUS
Calculator voor de aanlegfase is los meegeleverd met deze notitie en tevens opgenomen in
bijlage 1.

Het maximale projecteffect in de aanlegfase is 0,00 mol N/ha/jaar.

3.4       Emissies gebruiksfase
3.4.1     Emissies gebouwen
Met het plan worden zes grondgebonden woningen gerealiseerd. Deze woningen worden
niet aangesloten op het gasnet, maar worden op een duurzame manier verwarmd. Hierdoor
ontstaan bij de verwarming van deze woningen geen emissies van stikstof en daarom vindt
er ook geen stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden plaats.

3.4.2     Emissies wegverkeer
Met het plan worden zes nieuwe woningen gerealiseerd. Hierdoor zal het aantal
verkeersbewegingen van en naar het plangebied wijzigen. De emissies van het wegverkeer
worden bepaald door het type voertuig, de lengte van de afgelegde weg en de
emissiefactoren behorende bij het type voertuig.

De verkeersaantrekkende werking van het plan is bepaald en wordt uitgegaan van
60 bewegingen per etmaal. Uitgangspunt is dat het verkeer van het plangebied naar de
N615 rijdt waarna het opgaat in het heersende verkeersbeeld. Dit traject bevindt zich binnen
de bebouwde kom en daarom is het snelheidsprofiel ‘binnen de kom’ aangehouden in het
rekenmodel.

De emissie van het wegverkeer worden door het rekenprogramma automatisch bepaald op
basis van de ingevoerde parameters.

3.5       Projecteffect gebruiksfase
Voor de gebruiksfase is het projecteffect berekend. Dit is de maximale toename van de
stikstofdepositie in omliggende natuurgebieden als gevolg van het plan. De berekeningen
van de stikstofdepositie zijn uitgevoerd voor het jaar 2021. Dit is het verwachte jaar dat het
plan gerealiseerd is. De berekeningen zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator 2019A. Het
resultaatbestand3 (.pdf) van AERIUS Calculator voor de gebruiksfase is los meegeleverd
met deze notitie en tevens opgenomen in bijlage 2.


2   AERIUS_bijlage_20200204140949_RgQbwtqWsCGU aanlegfase 20200204
3   AERIUS_bijlage_20200204140928_RP1fzStWkWWM gebruiksfase 20200204




                                                                                                 4 (6)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Het maximale projecteffect in de gebruiksfase is 0,00 mol N/ha/jaar.

4        Conclusie
Uit de berekeningen blijkt dat gedurende de aanlegfase geen toename van de
stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jaar is berekend. Tijdens de gebruiksfase is er eveneens
geen toename van de stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jaar berekend.

De realisatie van de woningen aan de Pater Becanusstraat in Laarbeek levert op de
nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden geen toename van de
stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Het voorgenomen plan is daarom uitvoerbaar
en een vergunning Wet natuurbescherming is niet nodig.




                                                                                           5 (6)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Verantwoording

Titel                                 Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat
                                      te Laarbeek – AERIUS-berekening
Projectnummer                         369006
Referentienummer                      SWNL0253104
Revisie                               1.0
Datum                                 04-02-2020


Auteur                                Jeroen Faddegon
E-mailadres                           jeroen.faddegon@sweco.n l


Gecontroleerd door                    Rik Zegers
Paraaf gecontroleerd


Goedgekeurd door                      Peter Matlung
Paraaf goedgekeurd
Klik of tik om tekst i n te voeren.




                                                                               6 (6)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   AERIUS Calculator rekenresultaat – Aanlegfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   AERIUS Calculator rekenresultaat - Gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Watertoets




                       Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                        Pagina 148 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Notitie
Onderwerp: Notitie watertoets Pater Becanusstraat
Projectnummer: 369006
Referentienummer: SWNL0256343
Datum: 10-02-2020



1            Inleiding
1.1        Algemeen
Ruimte voor Ruimte is van plan om op de locatie Pater Becanusstraat te Beek en Donk zes
kavels te realiseren (locatie zie figuur 1). Hiervoor wordt een bestemmingplanprocedure
doorlopen, onderdeel hiervan is de Watertoets. Sweco Nederland B.V. is gevraagd de
watertoets uit te voeren. Deze notitie bevat de waterparagraaf voor het bestemmingsplan,
waarin het resultaat van de Watertoets is beschreven.

De watertoets is een procesinstrument en omvat de gehele procedure van elkaar vroegtijdig
informeren, adviseren, gezamenlijk afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuis-
houdkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten van zowel Rijk, provincies als
gemeenten. In dit plan komen achtereenvolgens, de huidige situatie, de plansituatie en de
toetsing van de plansituatie aan de orde.




Figuur 1 Projectlocatie plan Pater Becanusstraat




Sweco                           T +31 88 811 66 00   Sweco Nederland B.V.             Ab Dees
Zernikestraat 17                www.sweco.nl         Eindhoven                        ing.
5612 HZ Eindhoven                                    Handelsregister 30129769         T +31 88 811 57 84
Postbus 1265                                         Statutair gevestigd te De Bilt   M +31 6 54 27 25 32
5602 BG Eindhoven
Nederland                                                                                                   1 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>1.2       Doorlopen proces
De watertoets is een proces waarbinnen afstemming plaatsvindt tussen het stedenbouw-
kundig plan en de waterbelangen. Deze watertoets is opgesteld in lijn met de waterhuis-
houdkundige uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas en gemeente Laarbeek. Het
stedenbouwkundig plan (zie figuur 2) vormt de basis voor de watertoets en het opstellen
van de waterparagraaf.

1.3       Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een gebiedsbeschrijving met relevante achtergrondinformatie opgenomen.
Hoofdstuk 3 beschrijft de waterhuishoudkundige doelen en maatstaven, gebaseerd op het
huidige beleid. In hoofdstuk 4 is beschreven, waarmee rekening gehouden moet worden
tijdens de verdere uitwerking van het gebiedsontwerp. In hoofdstuk 5 is de conclusie met de
belangrijkste aandachtspunten opgenomen.




Figuur 2 Stedenbouwkundig plan




                                                                                              2 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>2           Gebiedsbeschrijving
2.1      Maaiveld
De maaiveldhoogte van het gebied is onderzocht middels het Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN3)1. Het maaiveldhoogte verschil binnen het plangebied bedraagt circa
0,50 m. Van circa NAP + 14,40 m aan de randen loopt het maaiveld op tot circa
NAP +14,90 m centraal in het plangebied. De weghoogte van de Pater Becanusstraat aan
de noordoostzijde van het plangebied bedraagt circa NAP +14,25 m

2.2       Bodemopbouw
Volgens REGIS-gegevens, geraadpleegd via DINOloket.nl, bestaat de deklaag uit de
Formatie van Boxtel. Deze formatie bestaat uit een afwisseling van zandige en kleiige lagen
en loopt door tot ongeveer NAP -6,00 m. Onder de Formatie van Boxtel ligt de Formatie van
Beegden, deze formatie bestaat uit matig grof- en uiterst grof zand. Ten zuidoosten, op
geringe afstand van de planlocatie is een boring aanwezig in DINOloket ter plaatse van de
Molenweg. In deze boring is vanaf circa NAP 12,40 ( 2 m-mv) een leemlaag aangetroffen
met een dikte van circa 1,80 m.

2.3       Grondwater
Het online archief van TNO, www.dinoloket.nl, is geraadpleegd voor informatie over
grondwaterstandsmetingen In de directie omgeving van het plangebied is geen bruikbare
meting aangetroffen. De bodemkaart van Nederland is geraadpleegd voor de grondwater-
trappen in het gebied. In het gebied komt grondwatertrap Vll voor hetgeen duid op een GHG
van 0,80 – 1,40 m -mv en een GLG dieper dan 1,20 m -mv.

De GLG van het plangebied varieert op basis van de geraadpleegde bronnen tussen dieper
dan NAP +13,2 m en NAP +13,7 m. De GHG is op basis van de geraadpleegde bronnen
aanwezig vanaf NAP +13,6 m tot NAP 14,1 m. Dit betreft een veilige inschatting op basis
van de grondwatertrappen en de maaiveldhoogten conform het AHN3. Naar verwachting is
op basis van het aangetroffen bodemtype en de opgegeven bandbreedte in de GHG, overal
in het plangebied de GHG dieper dan 1 m -mv. Geadviseerd wordt de bodem- en grond-
watersituatie nauwkeuriger in beeld te brengen middels locatie specifiek onderzoek.

2.4      Oppervlaktewater
Ten westen van de projectlocatie ligt de Goorloop op circa 300 m afstand. Binnen het
plangebied zijn geen leggerwatergangen aanwezig, zoals opgenomen in de legger van
Waterschap Aa en Maas. Aan de noordoostzijde, aan de grens met de Pater Becanusstraat
en aan de zuidoostzijde, aan de grens met het bestaande perceel aan de Molenweg 47 is
een greppel gelegen. Deze greppels hebben geen functie in het regionale watersysteem.

2.5       Riolering
In het gebied is geen vuilwaterriolering aanwezig.




1   https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/



                                                                                              3 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>3           De Watertoets
De relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn de Europese Kaderrichtlijn Water,
Nationaal Waterplan 2016-2021, Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel, Provinciaal
Milieu- en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 ‘Sámen naar een duurzaam gezonde en
veilige leefomgeving in Brabant’, het Waterbeheerplan 2016-2021 Aa en Maas - Werken
met water. Voor nu en later en de gezamenlijke keur van de Brabantse Waterschappen
(2015/2019).

De belangrijkste gezamenlijke punten uit deze beleidstukken zijn dat water een belangrijk
sturend element is in de ruimtelijke ordening en dat de verdroging en wateroverlast
bestreden dienen te worden. Voor de uitgebreide beleidsuitgangspunten wordt verwezen
naar gezamenlijke Keur van de Brabantse waterschappen 2 en de Hydrologisch
uitgangspunten bij de Keurregels van hemelwater 3.

Navolgend zijn de voor het plangebied relevante beleidsuitgangspunten benoemd:
• Voor hemelwater dat op verharde oppervlakten valt staan de waterschappen de
  volgende voorkeursvolgorde voor, waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 5 het
  minst wenselijk is: 1. hergebruik 2. vasthouden/infiltreren 3. bergen en afvoeren
  4. afvoeren naar oppervlaktewater (direct of indirect) 5. afvoeren naar de riolering.
• Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m2 tot en met 10.000 m2
  kan de vereiste compensatie berekend worden volgens de rekenregel:
   benodigde compensatie (in m3) = Toename verhard oppervlak (in m2) *
     Gevoeligheidsfactor * 0,06 (in m).
• Voor het plangebied is gevoeligheidsfactor 1 van toepassing.
• De benodigde capaciteit van de compensatie ligt tussen de kruinhoogte van de
  noodoverloopconstructie en de bodem van de voorziening. Indien de bodem van de
  voorziening lager ligt dan de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), dan geldt de
  GHG als ondergrens.
• De afvoer uit een voorziening mag maximaal 2 l/s/ha zijn. Indien gebruik wordt gemaakt
  van een kleinere opvangcapaciteit omdat infiltratie in de voorziening plaatsvindt, moet de
  voorziening binnen vijf dagen waarbinnen maximaal 2 mm hemelwater per etmaal is
  gevallen, leeggelopen zijn.
• Bij de voorgenomen ontwikkeling vallen naar verwachting de volgende handelingen
  onder de vergunningplicht. Bij de verdere detaillering van de plannen wordt dit nader in
  beeld gebracht:
   toename aan verhard oppervlak: binnen het gebied neemt het verhard oppervlak als
     gevolg van de woonkavels en ontsluitingswegen toe;
   onttrekkingen van grondwater die nodig zijn voor het drooghouden van een bouwput
     ten behoeve van bouwkundige of civieltechnische werken, die groter zijn dan 50.000
     m3/maand, die groter zijn dan 200.000 m3 in totaal en die langer duren dan 6
     maanden. Dit geldt niet voor saneringen: of dit van toepassing is dient later in een
     bemalingsadvies te worden bepaald.
• Het gebied is niet gelegen in een attentiegebied of beschermingsgebied waterhuis-
  houding.
• Het gebied is niet gelegen in een drinkwater beschermingsgebied.



2http://www.brabantkeur.nl/keur
3http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Waterschap%20Aa%20en%20Maas/364518/
CVDR364518_3.html




                                                                                                           4 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>3.1        Beleid gemeente Laarbeek
Onderstaande beschrijving is gebaseerd op het gemeentelijk water- en rioleringsplan (GRP)
2019-2023 van gemeente Laarbeek. In tabel 1 zijn de speerpunten van het waterbeleid van
gemeente Laarbeek opgenomen. Deze aspecten staan verder uitgewerkt in het water- en
rioleringsplan 2019-2023 van gemeente Laarbeek.

Tabel 1     Wateropgave gemeente Laarbeek
 Aspect                     Speerpunten
 Waterketen                 - Duurzame waterketen
                            - Klimaatbestendige waterketen;
                            - Grondwaterhuishouding in balans;
                            - Verder professionaliseren watertaken
                            - Samen aan de slag
 Watersysteem               - Een klimaatbestendig watersysteem;
                            - Schoon en gezond water;
                            - Water als ordenend principe;
                            - Verder professionaliseren van watertaken
                            - Samen werken aan water;

3.1.1       Verwerking hemelwater en vuilwater
Vertrekpunt is het principe dat stedelijk afval- en hemelwater gescheiden worden
ingezameld. De omgang met inzameling van (stedelijk) afvalwater en hemelwater is als
volgt:
• Functionele eisen inzameling stedelijk afvalwater:
    Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar afvalwater vrijkomt moeten van een
       rioleringsaansluiting zijn voorzien, uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale
       behandeling een zelfde graad van milieubescherming biedt. Het afvalwater dient te
       worden ingezameld zonder dat dit risico’s met zich meebrengt voor de
       volksgezondheid en het milieu.
    Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden.
    De aansluitleidingen moeten in goede staat zijn.
    Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de
       hoeveelheid uittredend rioolwater en intredend grondwater beperkt blijft.
    Schonen tracé watergang achter gemengde overstort na optreden
       overstortgebeurtenis.
• Functionele eisen inzameling van hemelwater:
    Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied waar hemelwater vrijkomt, en
       waar afvalwater wordt afgevoerd door middel van een vrijverval riolering, zijn voorzien
       van een aansluiting op de riolering, tenzij men zich niet van het hemelwater wil
       ontdoen doch het voor lokale waterhuishouding of andere doeleinden wil gebruiken of
       wanneer indirecte lozing geoorloofd is. Hemelwater wordt op doelmatige wijze
       ingezameld.
    De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd plaats te vinden.
    De objecten moeten in goede staat zijn.
    Geen afvoer van drainagewater via (V)GS.

Voor de volledige beschrijving van de wijze waarop gemeente Laarbeek omgaat met
inzameling alsook de verwerking van vuilwater en hemelwater wordt verwezen naar het
GRP.




                                                                                                 5 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>3.1.2     Ontwaterings- en afwateringsnormen
Om problemen met draagkracht, opvriezen, natte kruipruimtes en grondwateroverlast te
voorkomen, hanteert de gemeente bij nieuwbouw de volgende normen:
Adequaat ontwerp van de ontwatering voor bebouwing en wegen (beheerfase); de
ontwateringsdiepte is de afstand tussen de GHG en het hoogtepeil van de functies; de te
hanteren ontwateringsdiepte is minimaal 0,8 m (bebouwing en wegen).

Het vloerpeil van de woningen dient op voldoende hoogte boven het aangrenzende
maaiveld aangelegd te worden. Geadviseerd wordt het vloerpeil minimaal 0,15 – 0,30 m
boven het dichtstbijzijnde wegpeil aan te leggen. Dit is nodig in verband met de volgende
aspecten:
• benodigd afschot van verhardingen voor afvoer hemelwater;
• benodigde diepteligging en afschot in de rioolleidingen voor de afval- en
   hemelwaterafvoer;
• voorkomen van wateroverlast in situaties bij water op straat.



4        Waterhuishoudkundige inpassing
4.1       Aanlegpeilen
Op basis van de beschrijving in paragraaf 2.3 is de GHG in het plangebied overal minimaal
dieper dan 0,8 m -mv aanwezig. Dit betekent dat in de huidige situatie voldoende
ontwateringsdiepte aanwezig is voor de beoogde functies (wonen en infrastructuur).
Geadviseerd wordt de GHG en GLG in het veld te verifiëren, ten behoeve de minimale
weghoogten te bepalen.

4.2       Hemelwaterverwerking
De ontwikkeling bestaat uit zes kavels met een oppervlak variërend van circa 1.000 m2 tot
1.300 m2. Voor de bepaling van de toename aan verhard oppervlak is een verhardings-
percentage van 50% gehanteerd. De ontsluitingsweg (circa 500 m2) is als volledig verhard
beschouwd. De totale toename aan verharding inclusief ontsluitingsweg is bepaald op
3.889 m2.

Dit betekent dat de verhardingstoename groter is dan 2.000 m2 en dient watercompensatie
te worden gerealiseerd conform Art 15, lid d, van de Algemene Regels van de Keur. De
gevoeligheidsfactor van de projectlocatie is 1, wat betekent dat de volledige 60 mm
neerslag geborgen dient te worden. De benodigde watercompensatie bedraagt
(3.389 m * 1 * 0,06) 233 m3.

Bergingsvoorzieningen dienen boven de GHG aangelegd te worden. De GHG is naar
verwachting dieper dan 1 m -mv gelegen. Met een waking van 10 cm betekent dat dat een
bergingsvoorziening theoretisch 0,9 m water kan bergen. Met deze bergingsdiepte is
minimaal een bodemoppervlak van 260 m2 benodigd om voldoende waterberging te
realiseren. In het plan is circa 700 m2 groen opgenomen langs de ontsluitingsweg. Hiermee
is voldoende ruimte voor waterberging in het openbaar gebied beschikbaar. Aan de
oostelijke rand van het plan waar aangesloten wordt op de bestaande situatie, is tevens
ruimte voor een greppel/kavelsloot, waarin een deel van de berging gerealiseerd kan
worden. Gezien de in paragraaf 2.2 beschreven bodemsamenstelling is het plangebied
geschikt voor bodeminfiltratie. Geadviseerd wordt de doorlatendheid van de bodem in het
veld te verifiëren. Hiermee kan de infiltratiecapaciteit van de bodem en daarmee de
benodigde dimensionering van de bergingsvoorzieningen nauwkeuriger worden bepaald.




                                                                                            6 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>4.3       Vuilwaterafvoer
Op basis van gegevens in paragraaf 2.5 is in het gebied geen DWA riolering aanwezig. De
vuilwaterafvoer van de woningen kan op de vuilwaterriolering in de Pater Becanusstraat
worden aangesloten. Hiervoor dient te worden nagegaan of de extra afvalwatercapaciteit
van de zes huishoudens (kavels) op het aanwezige DWA-stelsel past.



5        Conclusie
Bij het doorlopen van de Watertoets is één aandachtspunt naar voren gekomen. Dit is de
verwerking van afstromend hemelwater vanaf de toename aan verhard oppervlak. De
verwachte toename bedraagt 3.389 m2, hiervoor is 233 m3 watercompensatie benodigde
conform de Algemene regels van Waterschap Aa en Maas. In het plan is voldoende ruimte
beschikbaar deze capaciteit te verwerken.

Op basis van de bestaande maaiveldhoogten en de ingeschatte GHG is voldoende
ontwateringsdiepte aanwezig voor de beoogde functies en is geen maaiveldophoging nodig.
Geadviseerd wordt de lokale geohydrologische situatie middels veldwerk te verifiëren.
Hiermee kan de ontwateringsdiepte als ook de infiltratiecapaciteit van de bodem
nauwkeuriger worden bepaald. Aandachtspunt is de op circa 2 m -mv aanwezige leemlaag
die de infiltratiecapaciteit kan beperken.

Voor de verwerking van het vuilwater kan aangesloten worden op de al aanwezige DWA-
riolering in de Pater Becanusstraat. Deze aansluiting, evenals de benodigde capaciteit,
dient geverifieerd te worden.




                                                                                          7 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Verantwoording

Titel                                 Notitie watertoets Pater Becanusstraat
Projectnummer                         369006
Referentienummer                      SWNL0256343 not 20200210 Watertoets
                                      RvR Pater Becanusstraat
Revisie                               C2
Datum                                 10-02-2020


Auteur                                Ab Dees
E-mailadres                           ab.dees@sweco.nl


Gecontroleerd door                    Jan Willem Bronkhorst
Paraaf gecontroleerd


Goedgekeurd door                      Ron Buitelaar
Paraaf goedgekeurd
Klik of tik om tekst i n te voeren.




                                                                               8 (8)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Archeologisch bureauonderzoek




                           Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                            Pagina 157 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Bureauonderzoek
Projectnummer: 369006
Referentienummer: SWNL0257748
Datum: 05-03-2020




Archeologisch onderzoek Pater Becanusstraat te Beek en Donk,
gemeente Laarbeek
Sweco Archeologische Rapporten 2277




Status: Definitief




Sweco                            T +31 88 811 66 00   Sweco Nederland B.V.             Wouter Weerheijm
K.P. van der Mandelelaan 41-43   www.sweco.nl                                          Adviseur Archeologie
3062 MB Rotterdam                                     Handelsregister 30129769         T +31 88 811 67 40
Postbus 4381                                          Statutair gevestigd te De Bilt   M +31 6 57 37 94 63
3006 AJ Rotterdam                                                                      Wouter.weerheijm@sweco.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel                  Archeologisch onderzoek Pater
                       Becanusstraat te Beek en Donk, gemeente
                       Laarbeek
Subtitel               Sweco Archeologische Rapporten 2277
                       2468-4813
ISSN-nummer
Projectnummer          369006
Referentienummer       SWNL0257748
Revisie                D1
Datum                  05-03-2020


Auteur(s)              Wouter Weerheijm MA
                       senior KNA BO archeoloog
                       (actornummer 38767204)
E-mailadres            Wouter.weerheijm@sweco.nl


Gecontroleerd door     Hilde Boon, MA
                       senior KNA archeoloog
                       (actornummer 39446695)


Paraaf gecontroleerd




Goedgekeurd door       Jeroen van Rooij MA
                       Teammanager
Paraaf goedgekeurd




                                                                 2 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Sweco voert archeologisch onderzoek uit onder procescertificaat SIKB BRL 4000
’Archeologie’ (versie 4.1) en de protocollen 4001, 4002, 4003 en 4004. De archeologische
werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm van de
Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1).

Administratieve gegevens
 Uitvoerder                          Sweco Nederland B.V.
 Provincie                           Noord-Brabant
 Gemeente                            Laarbeek
 Plaats                              Beek en Donk
 Toponiem                            Pater Becanusstraat
 Kadastrale gegevens                 I1090; I13219; I3263
 Centrum-coördinaat                  x: 171.290 / y: 393.838
 Opdrachtgever                       Ruimte voor Ruimte
 Archis Zaakidentificatie            4760470100
 Oppervlakte plangebied              Ca. 0,9 ha
 Bevoegde overheid                   Gemeente Laarbeek
 Projectmedewerker(s)                mr. W.J. Weerheijm MA, sr. KNA-BO archeoloog (actornummer
                                     38767204)
 Periode van uitvoering              December 2019/Januari 2020
 Beheer en plaats van documentatie   Sweco Nederland BV




                                                                                                 3 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Samenvatting ......................................................................................................................... 5
1             Inleiding .................................................................................................................. 7
1.1           Aanleiding van het onderzoek ................................................................................. 7
1.2           Methodiek ................................................................................................................ 7
1.3           Doelstelling en vraagstelling .................................................................................... 8
2             Bureauonderzoek .................................................................................................. 9
2.1           Afbakening plangebied, huidig gebruik en toekomstig gebruik ............................... 9
2.1.1         Afbakening plan- en onderzoeksgebied ................................................................................9
2.1.2         Huidig gebruik van het plangebied ........................................................................................9
2.1.3         Toekomstig gebruik van het plangebied ...............................................................................9
2.2           Overheidsbeleid ..................................................................................................... 10
2.3           Aardwetenschappelijke kenmerken ....................................................................... 10
2.4           Archeologische waarden ....................................................................................... 12
2.4.1         Archeologische verwachtingskaart......................................................................................12
2.4.2         Archeologische Monumenten..............................................................................................12
2.4.3         Archeologische vondstlocaties ............................................................................................13
2.4.4         Archeologische onderzoeksmeldingen ...............................................................................13
2.4.5         Samenvatting archeologische waarden ..............................................................................17
2.5           Historische situatie................................................................................................. 18
2.6           Onder- en bovengrondse bouwhistorische waarden ............................................. 18
2.7           Mogelijke aanwezige bodemverstoringen ............................................................. 18
3             Gespecificeerde verwachting ............................................................................. 20
4             Conclusie en advies ............................................................................................ 21
4.1           Conclusie ............................................................................................................... 21
4.2           Advies .................................................................................................................... 21
Literatuurlijst en gebruikte bronnen .................................................................................. 22
4.3           Literatuur ................................................................................................................ 22
4.4           Internet bronnen .................................................................................................... 22


Bijlage 1.        Locatie van het plangebied
Bijlage 2.        Archeologische beleidskaart
Bijlage 3.        Geomorfologie
Bijlage 4.        Bodem
Bijlage 5.        Bekende archeologische waarden




                                                                                                                                               4 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Samenvatting
In opdracht van Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft Sweco Nederland B.V.
een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie ‘Pater Becanusstraat’ te
Beek en Donk, gemeente Laarbeek (zie bijlage 1). De aanleiding voor dit onderzoek is de
voorgenomen nieuwbouw van zes kavels met woningen binnen dit plangebied. In het kader
van deze ontwikkeling dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd en een
omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Het plangebied heeft volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart een hoge
archeologische verwachting. Deze hoge archeologische verwachting houdt verband met de
ligging van het plangebied op een dekzandrug, in de nabijheid van een beek. Tevens
komen volgens de bodemkaart binnen het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden met
een dik cultuurdek voor. Onder dit cultuurdek kunnen zich afgedekte en daardoor goed
geconserveerde archeologische sporen en vondsten bevinden uit de periode Laat-
Paleolithicum/Mesolithicum tot aan de Late Middeleeuwen. Gezien de ligging van het
plangebied langs een historische weg heeft het plangebied ook een hoge archeologische
verwachting voor de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Op basis van dit
bureauonderzoek blijft de hoge archeologische verwachting conform de beleidskaart in
principe in stand, dit ongeacht een booronderzoek dat in 2013 binnen het plangebied is
uitgevoerd, en waarvan de resultaten niet aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd. Gezien
de resultaten van recent archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven in de
nabijheid van het plangebied lijkt het advies van het onderzoek uit 2013 (vrijgave,
begeleiding tijdens het uitgraven van de twee bouwvlakken) niet houdbaar. Sweco adviseert
daarom om binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven uit te voeren. Hiervoor dient eerst een door het bevoegd gezag goedgekeurd
Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld.

Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit
neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde
advies.




                                                                                             5 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Tabel 1.1         Overzicht van archeologische perioden1
    Periode                                    Tijd
    Laat-Paleolithicum (Oude Steentijd)                             to       9.000
    Mesolithicum (Midden Steentijd)            9.000 v.Chr.         -        4.900
    Neolithicum (Nieuwe Steentijd)             5.325 v.Chr.         -        v.Chr.
                                                                             1.900
    Bronstijd                                  1.900 v.Chr.         -        v.Chr.
                                                                             800 v.Chr.
    IJzertijd                                  800 v.Chr.           -        12 v.Chr.
    Romeinse Tijd                              12 v.Chr.            -        450 n.Chr.
    Vroege Middeleeuwen                        450                  -        1.050
    Late Middeleeuwen                          1.050                -        n.Chr.
                                                                             1.500
    Nieuwe Tijd                                1.500                -        n.Chr.
                                                                             heden


Tabel 1.2         Indeling van het Kwartair
    Chronostratigrafie                                                                   Jaren geleden
    Kwartair     Holoceen           Subatlanticum                                            3.000 - heden
                                    Subboreaal                                               5.000 - 3.000
                                    Atlanticum                                               8.000 - 5.000
                                    Boreaal                                                  9.000 - 8.000
                                    Preboreaal                                              10.000 - 9.000
                    Pleistoceen     Laat                                                   130.000 - 10.000
                                                       Weichselien (ijstijd)               120.000 - 10.000
                                                       Eemien                              130.000 - 120.000
                                    Midden                                                 800.000 - 130.000
                                                       Saalien (ijstijd)                   200.000 - 130.000
                                                       Elsterien (ijstijd)                 400.000 - 315.000
                                    Vroeg                                                 2.400.00 - 800.000
                                                                                                 0




1
    Bron: Archeologisch Basis Register 1992.




                                                                                                               6 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>1          Inleiding
1.1       Aanleiding van het onderzoek
In opdracht van Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft Sweco Nederland B.V.
een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie ‘Pater Becanusstraat’ te
Beek en Donk, gemeente Laarbeek (zie bijlage 1). Het plangebied ligt aan de overzijde van
de Pater Becanusstraat 100, en ten noorden/noordwesten van de Molenweg nrs. 45 en 47.
De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van zes kavels met
woningen binnen dit plangebied. In het kader van deze ontwikkeling dient het
bestemmingsplan te worden gewijzigd en een omgevingsvergunning te worden
aangevraagd.




Afbeelding 1: Luchtfoto plangebied. Bron: Archis.

1.2       Methodiek
Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform SIKB BRL 4000 protocol 4002 en
bestaat uit elf processtappen (zie hieronder):
1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik
      (LS01)
2. Aanmelden onderzoek bij Archis
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid (LS01)
4. Beschrijven huidig gebruik (LS02)
5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03)
6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden ondergrond (LS02,
      LS03, LS04)
7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke kenmerken (LS04)
8. Opstellen gespecificeerde verwachting en formuleren onderzoeksstrategie (LS05)
9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek (LS06)
10. Aanleveren standaardrapport - afmelden onderzoek in Archis
11. Aanleveren digitale gegevens bij e-depot (DS05)




                                                                                            7 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan de gespecificeerde
verwachting (stap 8) wordt opgesteld. Deze stappen worden behandeld in paragraaf 1.1 en
hoofdstuk 2. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. Processtappen 10 en 11
hebben betrekking op het openbaar maken van het bureauonderzoek voor derden bij onder
meer Archis en het e-Depot.

Bij de uitvoering van het onderzoek is niet afgeweken van de BRL.

1.3       Doelstelling en vraagstelling
De bodemingrepen die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden zullen eventueel
aanwezige archeologische resten in de bodem verstoren en/of vernietigen. Derhalve dienen
voorafgaand aan die werkzaamheden de archeologische waarden binnen het plangebied in
kaart te worden gebracht. Het doel van het bureauonderzoek is inzicht te krijgen in de
archeologische waarde van het plangebied. Het onderzoek richt zich op de vraag of er in
het plangebied archeologische waarden aangetroffen kunnen worden.

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
· Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
· Is het plangebied voldoende onderzocht. Zo nee, welke vorm van nader archeologisch
   onderzoek wordt geadviseerd?




                                                                                           8 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>2          Bureauonderzoek
2.1       Afbakening plangebied, huidig gebruik en toekomstig gebruik
2.1.1     Afbakening plan- en onderzoeksgebied
Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern Beek en Donk, in de buurt van de kruising
tussen de Pater Becanusstraat en de Molenweg. Het plangebied heeft een oppervlakte van
ca. 0,9 hectare en is vrijwel geheel in agrarisch gebruik. De exacte locatie van het
plangebied wordt weergegeven in bijlage 1. Het onderzoeksgebied betreft een straal van
500 m hieromheen.

2.1.2    Huidig gebruik van het plangebied
Het gebied is momenteel vrijwel geheel onbebouwd, met aan de westzijde een verhard pad.




Afbeelding 2: Inrichtingsschets.

2.1.3     Toekomstig gebruik van het plangebied
Binnen het plangebied zullen in totaal 6 woonkavels worden gerealiseerd. Gezien de aard
van de toekomstige ingrepen (woningbouw, aanleg K&L/nutsvoorzieningen etc.) zullen de
toekomstige ingrepen naar verwachting tot in de archeologisch relevante niveaus reiken.
Zie afbeelding 2 voor een inrichtingsschets; de ligging van de bouwvlakken ligt nog niet
vast. De volgende regels worden voorgesteld in het bestemmingsplan:
· voorgevelrooilijn max. 5 meter achter de kavelgrens (dus lange volumes zijn mogelijk,
   maar niet te ver achter het perceel);
· zijdelingse perceelsgrens van minimaal 5 meter.




                                                                                           9 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>2.2        Overheidsbeleid
De gemeente Laarbeek heeft in 2012 een archeologiebeleid opgesteld.2 Volgens de
gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied in een zone met een hoge
archeologische verwachting (categorie 4). Ten oosten van het plangebied, langs de
Molenweg ligt een zone met een hoge archeologische verwachting, op basis van een
historisch bebouwingslint, zie Bijlage 2.

Volgens het bestemmingsplan Pater Becanusstraat – Molenweg 2018 ligt het deel van het
plangebied langs de Pater Becanusstraat binnen een zone met een dubbelbestemming
archeologie Waarde – archeologie 2, wat betekent dat bij bodemingrepen groter dan 100 m2
en dieper dan 40 cm -mv archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. De
zuidwestzijde van het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan De Hoge Regt 2017;
volgens dit bestemmingsplan ligt de zuidwestzijde van het plangebied niet binnen een een
dubbelbestemming archeologie.

Tabel 2.1       Overzicht dubbelbestemmingen
    Dubbelbestemming                                    Vrijstellingsgrenzen
    Pater Becanusstraat 2018:                           100 m2 en dieper dan 0,40 m onder
    Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2             maaiveld.
    De Hoge Regt 2017: geen dubbel                      Geen maatregel
    bestemming

2.3      Aardwetenschappelijke kenmerken
Om de landschapsgenese in beeld te brengen is gebruik gemaakt van bodemkaarten en
geologische en geomorfologische kaarten. Met behulp hiervan worden de bodem en het
landschap beschreven. Onderdeel van deze studie vormt een analyse van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN).

Tabel 2.2       Aardwetenschappelijke informatie
    Bron                         Informatie
    Geologie                     Dekzand op fluvioperiglaciale afzettingen
    Geomorfologie                Dekzandrug (B53)
    Bodemkunde                   Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21)
    AHN                          14,5-14,8 m +NAP


Genese van het landschap
Het plangebied ligt in de Archeoregio van het Brabants Zandgebied, een relatief vlak gebied
dat nooit door landijs bedekt is geweest. Het plangebied ligt in de Centrale Slenk of
Roerdalslenk, een circa 30 kilometer breed dalingsgebied. Al sinds het Carboon wordt
Nederland doorsneden door een aantal van ZO naar NW lopende breuken, die nog steeds
actief zijn. De Peelrandbreuk vormt de overgang tussen de oostelijk ervan gelegen hoge
tektonische eenheid van de Peelhorst, en de dalende Centrale Slenk ten westen ervan. De
slenk werd vanaf het Elsterien geleidelijk opgevuld met sedimenten van lokale oorsprong.
Hierdoor is in het terrein slechts incidenteel de overgang van horst naar slenk zichtbaar.
De sedimenten kwamen overwegend tot afzetting tijdens de glacialen, buiten de
invloedsfeer van de grote rivieren. De sedimentatie vond plaats door de wind en smeltwater
(fluvio-glaciaal), in een peri-glaciaal landschap met slechts spaarzame begroeiing. Omdat
de periglaciale afzettingen uit de glacialen Elsterien, Saalien en Weichselien onderling zeer
grote gelijkenis vertonen en moeilijk dateerbaar zijn, worden deze samengevat onder de
”Nuenen Groep”. Onder de Nuenen Groep worden verstaan: periglaciale afzettingen uit het
Elsterien (Formatie van Emmen), het Saalien (Formatie van Eindhoven) en het Weichselien

2
    Berkvens 2012.




                                                                                                10 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>(Formatie van Twente), alsmede de eventueel lokaal aanwezige afzettingen uit het
Holsteinien en het Eemien. De Nuenen Groep is opgebouwd uit fijnzandige sedimenten
afgewisseld met leemlagen en lokale veen- en kleilagen. In de samenstelling wordt meestal
een driedeling gemaakt tussen Brabantse leemlagen, smeltwater- of fluvioperiglaciale
afzettingen en zuiver eolische afzettingen. Brabants leem is in perioden van permafrost
ontstaan. Het bestaat uit door de wind aangevoerd materiaal waar door
smeltwaterstroompjes de fijne deeltjes zijn uitgewassen, en die zijn afgezet in vochtige
depressies. Fluvioperiglaciale afzettingen zijn smeltwaterafzettingen, ontstaan aan het begin
of eind van de glacialen of tijdens tijdelijke klimaatsverbeteringen, bestaande uit verspoelde
dekzand- en rivierafzettingen. De periodiek vooral in de zomermaanden vrijkomende grote
hoeveelheden smeltwater werden vermoedelijk afgevoerd door een systeem van
verwilderde geuelen en beken. Onder die omstandigheden moet een aanzienlijke
omwerking van sediment hebben plaatsgevonden, terwijk daarnaast vanaf de hogere
gebieden transport van materiaal plaatsvond. De matig fijne eolische zanden die als
afdekkende lagen van het pleistocene landoppervlak worden aangetroffen (het ”Dekzand”)
bestaat uit kalkloos fijn zand dat door de wind is afgezet in de laatste IJstijd, het
Weichselien.3

Geologie
Volgens de geologische kaart ligt het plangebied in een zone met dekzand dunner dan 2
meter op fluvioperiglaciale afzettingen (Nu4), met aan de noord- en westzijde van het
plangebied beekafzettingen (leem), dunner dan 1 meter op periglaciale afzettingen 2
(Nuenen Groep), plaatselijk met een tussenschakeling van dekzand dunner dan 2 meter.

Geomorfologie
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een dekzandrug (B53), zie Bijlage
3. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden
(M53). Ten noorden en ten westen van het plangebied ligt een beekdal van respectievelijk
de Trekgraaf en de Lieshoutsche Beek. Verder naar het oosten ligt de (niet-gekarteerde)
bebouwde kom van Beek en Donk.
Volgens de viewer van de Erfgoedkaart van de A2- en Kempengemeenten4 ligt het
plangebied in zijn geheel op een hoge dekzandrug, met aan de westzijde een dal
(evenwijdig aan de Oost Beemdweg), en aan de noordzijde een venig gebied (ten noorden
van de Nachtegaallaan).

Bodem
Volgens de bodemkaart bevinden zich in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden
(zEZ21), zie Bijlage 4. Enkeergronden met een zwarte minerale eerdlaag zijn oude
bouwgronden die in Brabant sinds de 15e eeuw zijn ontstaan.5 Deze gronden met een
onvergraven humeuze bovengrond die dikker is dan 50 cm wordt ook wel een plaggendek
of esdek genoemd. Dit dek is ontstaan door het langdurig bemesten van arme zandgronden
met potstalmest, bestaande uit een mengsel van plaggen, dierenmest en huisafval. Middels
deze methode bleef een akker in deze nutriëntarme omgeving jaarlijks vruchtbaar. Deze
methode werd in hoofdzaak toegepast vanaf het eind van de Middeleeuwen. Ten zuiden
van het plangebied komen beekeerdgronden voor (pZg23); verder naar het noorden bij het


3
  Berendsen 2008.
4
  https://atlas.odzob.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=740c0e3f87ca42a58afb73832663c0ec.
5
  Plaggenbemesting ontstond in de Late Middeleeuwen als gevolg van een veranderend agrarisch gebruik, waarbij
steeds meer grond voor akkerbouw werd gebruikt. Voor de noodzakelijk bemesting werd de veestapel steeds meer
gebruikt voor mestproductie in plaats van vlees, melk en huiden. Door de vloeibare bestanddelen van de mest te
mengen met heideplaggen, grasplaggen, bosstrooisel en zand kwam meer bemesting beschikbaar voor de grotere
arealen nieuw akkerland. Door de jaarlijkse bemesting met deze plaggen ontstonden door de tijd heen dikke
plaggen-met-mestdekken, die soms meer dan 1 m dik kunnen zijn. Deze worden op de Bodemkaart weergegeven
als enkeerdgronden.




                                                                                                                 11 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>beekdal komen moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand
voor.

Volgens de bodemkaart heeft het plangebied Grondwatertrap VII, met een Gemiddeld
Hoogste Grondwaterstand (GHG) van dieper dan 80 cm -mv, en een Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) dieper dan 160 cm -mv.

Volgens het AHN ligt het plangebied op ca. 14,5 m +NAP. Het centrale deel van het
plangebied kent een verhoging tot ca. 14,8 m +NAP (afbeelding 3). Op het AHN zijn in het
centrale deel van het plangebied evenwijdig aan de weg nog plantenbedden zichtbaar van
de voormalige kwekerij. Op afbeelding 3 is te zien dat het plangebied duidelijk hoger ligt dan
de omgeving van de beekdalen aan de west- en noordzijde van het plangebied die op ca.
13,0 m +NAP liggen.




Afbeelding 3: Uitsnede AHN.

2.4      Archeologische waarden
Om de reeds bekende archeologische waarden in beeld te krijgen, zijn diverse bronnen
geraadpleegd, zoals de Archeologische Monumentenkaart, Archis 3 en de archeologische
verwachtingskaartkaart van het betreffende gebied.

2.4.1    Archeologische verwachtingskaart
Zoals aangegeven onder 2.2 beschikt de gemeente Laarbeek over een eigen
archeologiebeleid, inclusief beleidskaart met archeologische waarden en verwachtingen.6
Volgens deze gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied binnen een
zone met een hoge archeologische verwachting, met als toevoeging ‘esdek’.

2.4.2    Archeologische Monumenten
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke
archeologische terreinen in Nederland. Binnen of in een straal van 500 meter rond het
plangebied zijn geen archeologische monumenten (AMK-terreinen) geregistreerd. Het
meest dichtbij zijnde AMK-terrein ligt op ca. 750 m ten zuidoosten van het plangebied

6
    Berkvens 2012.




                                                                                                 12 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>(AMK-terrein 4.720 – Beekseweg/Molenweg, een terrein met resten van een kerk uit de
Late Middeleeuwen en sporen van bewoning uit de Vroege- en Late Middeleeuwen. De kerk
betreft de rond 1813 gesloopte St. Michaelskerk waarvan alleen de toren nog resteert (de
“Oude Toren”, Rijksmonument 8789).

2.4.3      Archeologische vondstlocaties
In Archis 3 staan binnen het plangebied geen archeologische vondstlocaties geregistreerd.
Binnen een straal van 500 m rondom het plangebied staan 5 vondstlocaties geregistreerd,
op enkele honderden meters ten noorden/noordoosten van het plangebied (Bijlage 5).
· Zaak ID 2222578100 is afkomstig van een archeologische begeleiding uit 2008 ten
    behoeve van de EVZ Goorbeek. Daarbij zijn enkele niet te dateren paaltjes aangetroffen,
    en een tweetal scherven, een scherf uit de 14e-15e eeuw en een scherf uit de 19e
    eeuw. Omdat het hier de bouwvoor betrof kan niet worden opgemaakt dat er ter plaatse
    sprake is geweest van bewoning; de bouwvoor bestond uit een zeer verstoorde laag met
    veel recente inmenging.
· Zaak ID 2242933100 is afkomstig van een proefsleuvenonderzoek uit 2009, waarbij
    enkele scherven aardewerk en fragmenten bouwmateriaal en natuursteen zijn
    gevonden. Er waren geen sporenconcentraties aanwezig, alleen enkele sporen van
    landgebruik uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd.
· Zaak ID 2304728100 is afkomstig van een proefsleuvenonderzoek uit 2010. In de
    sleuven zijn sporen van grondverbetering, een perceelsgreppel , plantkuilen, een
    weipaal en recente verstoringen aangetroffen. Er is geen vervolg geadviseerd.
· Zaak ID 2336707100 is afkomstig van een proefsleuvenonderzoek uit 2011. Hierbij is
    slechts één spoor aangetroffen, een greppel uit de Nieuwe tijd, zodat geen vervolg is
    geadviseerd.
· Zaak ID 4669565100 is afkomstig van een bureau- en booronderzoek uit 2019. In een
    boring is een scherf Paffrath aardewerk aangetroffen.

Tabel 2.3    Vondstlocaties binnen een straal van 500 m rond het plangebied
 Zaakidentificatie  Complex           Datering               Beschrijving
 2222578100         Niet te bepalen   Late Middeleeuwen/     Scherven uit de 14e-15e eeuw en uit de
                                      Nieuwe tijd            19e eeuw.
 2242933100         Niet te bepalen / Late Middeleeuwen/     Aardewerk, bouwmateriaal, natuursteen uit
                    greppel           Nieuwe tijd            de Middeleeuwen/Nieuwe tijd
 2304728100         Agrarische        Late Middeleeuwen/     Sporen van agrarisch landgebruik uit de
                    productie /       Nieuwe tijd            Late Middeleeuwen/ Nieuwe tijd
                    Greppel
 2336707100         Greppel           Nieuwe tijd            Greppel Nieuwe tijd
 4669565100         Niet te bepalen   Vroege                 Paffrath aardewerk
                                      Middeleeuwen D/
                                      Late Middeleeuwen A

2.4.4     Archeologische onderzoeksmeldingen
In Archis 3 staan binnen het plangebied geen archeologische onderzoeksmeldingen
geregistreerd. In een straal van 500 meter rondom het plangebied bevinden zich in totaal
14 onderzoeksgebieden (zie Tabel 2.4).

Tabel 2.4    Onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rond het plangebied
 Zaakidentificatie   Type onderzoek       Uitvoerder / Jaar    Resultaat
 2117601100          Booronderzoek        Grontmij / 2006      Geen vervolg
 2129971100          Booronderzoek        Grontmij / 2006      Geen vervolg
 2131030100          Begeleiding          VU Hbs / 2006        Onbekend




                                                                                                         13 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>    2146543100              Bureauonderzoek      Vu Hbs / 2007         Onbekend
    2222578100              Begeleiding          ADC / 2008            Geen vervolg
    2242933100              Proefsleuven         VU Hbs / 2009         Geen vervolg
    2304728100              Proefsleuven         BAAC / 2010           Geen vervolg
    2336707100              Proefsleuven         Econsultancy / 2011   Geen vervolg
    2426358100              Bureauonderzoek      Econsultancy / 2013   Advies vervolg d.m.v. boringen
    2426366100              Booronderzoek        Econsultancy / 2013   Advies vrijgave met begeleiding door
                                                                       amateurs
    4610766100              Bureauonderzoek      RAAP / 2018           Advies vervolg d.m.v. proefsleuven
    4669565100              Booronderzoek        RAAP / 2019           Advies vervolg d.m.v. proefsleuven
    4742407100              Proefsleuven/opgra   RAAP / 2019           Alleen eerste bevindingen bekend
                            ving
    4742489100              Booronderzoek        Transect / 2019       Onbekend

Het onderzoek dat voor het huidige plangebied het meest relevant is, is een bureau- en
booronderzoek dat in 2013 is uitgevoerd en dat deels binnen, deels buiten het huidige
plangebied ligt. Het plan destijds bestond uit de nieuwbouw van een tweetal woningen. Op
basis van het betreffende bureauonderzoek had het plangebied een middelhoge
archeologische verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum tot en met de Romeinse tijd,
en een hoge archeologische verwachting voor de periode Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Het
rapport geeft een korte bewoningsgeschiedenis van Beek en Donk, waaruit kan worden
opgemaakt dat rond 650 na Chr. de hoogtes rondom de ”Oude Toren” en die op Heereind
bewoond waren. ”Vanuit deze nederzettingen verplaatste de bewoning zich rond 1300-1500
naar lager gelegen delen zoals Broekkant, Donkersvoort, Bemmer, de Heuvel en de Donk.
In 1329 gaf de hertog van Brabant aan de inwoners van Beek (en Donk), Aarle en Rixtel
gemene gronden in gemeenschappelijk gebruik. In het archief van het bisdom van Luik
stamt de eerste vermelding van de parochie Beek uit 1400. De bouw van de stenen kerk
waarvan nu nog de ”Oude Toren” resteert, moet rond die tijd hebben plaatsgevonden.” Het
rapport maakt verder melding dat destijds contact is geweest met Dhr. F. Leenders van de
plaatselijke Heemkundekring De Lange Vonder. Dhr. Leenders gaf aan dat in de nabijheid
van het plangebied een zeer oude hoeve gestaan moet hebben, waarvan de oudst bekende
gegevens rond 1450 zou stammen.7 Binnen 0,8 ha van het huidige plangebied zijn
vervolgens 5 boringen gezet (afbeelding 4). Op basis van de deze boringen werd
geconcludeerd dat een nog deels intacte eerdlaag van een hoge enkeerdgrond aanwezig
was. De boringen leken volgens de onderzoekers vrij sterk overeen te komen met de
profielen zoals aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek dat op de aangrenzende
percelen is uitgevoerd. De aanwezigheid van fragmenten plastic in het profiel van boring 3
(N.B. een boring die buiten het huidige plangebied is gezet) gaf volgens het bureau aan dat
in ieder geval een deel van de aangetroffen verstoringen van recente oorsprong zou zijn.
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek werd geadviseerd om het
plangebied vrij te geven. Omdat (een deel van) de aangetroffen verstoringen mogelijk
samenhangen met ontginningen uit de periode 1400-1600, werd geadviseerd om
graafwerkzaamheden in het plangebied te laten begeleiden door lokale
amateurarcheologen.




7
    Stiekema 2013, 13-14.




                                                                                                              14 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>.




Afbeelding 4:
resultaten
onderzoek Pater
Becanusstraat
2013.




                  15 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Bij navraag bij de bevoegde overheid is gebleken dat dit rapport nooit de gemeente heeft
bereikt,8 en ook niet is beoordeeld door de regio-archeoloog mevr. R. Berkvens.9 Er is dus
geen selectiebesluit genomen op basis van het advies in dit rapport.

Naast de reeds onder 2.4.3. genoemde onderzoeken zijn nog enkele onderzoeken in de
omgeving uitgevoerd die relevant zijn voor dit project. Zaak ID 4610766100 betreft een
bureauonderzoek uit 2018 (plangebied EVZ Goorloop). Op basis van dit bureauonderzoek
is geadviseerd om (onder andere) het perceel direct ten westen van het plangebied langs
de Pater Becanusstraat nader te onderzoeken door middel van proefsleuven. Dit onderzoek
kan ook in verband worden gezien met een booronderzoek uit 2019 in een perceel op korte
afstand van het huidige plangebied aan de Pater Becanusstraat met Zaak ID 4669565100.
De eerste bevindingen geven aan: ”Bodem van het onderzochte vierkante blok aan de
randen verstoord (zoals verwacht). Centraal (op het hogere deel van de dekzandrug) is
echter sprake van een moderachtige bodem. In een enkele boring bestaat het vermoeden
op een grondspoor. Bovendien een fragment vol middeleeuws aardewerk.”
Inmiddels heeft een proefsleuvenonderzoek en een opgraving plaatsgevonden waarvan
vooralsnog alleen het evaluatierapport beschikbaar is (Zaak ID 4742407100). Binnen het
onderzoeksgebied zijn sporen van landbewerking uit de Nieuwe tijd en recente tijd
aangetroffen, zoals grondverbeterkuilen, drainagesleuven en ploegsporen. De sporen met
een oudere datering betreffen greppelsystemen die vermoedelijk met de ontginning
en/of afwatering van het onderzoeksgebied te maken hebben gehad. Hiertoe worden de
grotere greppels op de flank van de dekzandrug gerekend, in het westen en zuiden van het
betreffende plangebied. Op basis van vondstmateriaal uit greppel S 89 wordt deze greppel
gedateerd omstreeks de 13e eeuw. Van de greppels S 101, 106, 128 en 135 is onduidelijk
of deze in hetzelfde greppelsysteem een functie hebben gehad of dat deze behoorden tot
een jonger of ouder greppelsysteem. Vooralsnog worden de spieker, paalkuilen, kuilen en
greppels in werkputten 11, 13 en 16 tot een vindplaats gerekend die als gevolg van het
ontbreken van vondstmateriaal niet gedateerd kan worden. Er wordt rekening gehouden
met de periode van de late prehistorie tot en met de Middeleeuwen. Tijdens de opgraving
zijn in deze zone nog een zespalige spieker en enkele nieuwe sporen aangetroffen, maar
zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een huisplaats. In het zuidelijk deel van
de opgraving is in het plaggendek een houtskoolmeiler aangetroffen. Vermoedelijk is de
meiler aangelegd ten tijde van een ontginningsfase van het landschap en bedoeld
voor de productie van houtskool. Zoals gezegd is alleen het evaluatierapport nog
beschikbaar; het onderzoek moet nu verder worden uitgewerkt.10

Verder zijn van belang de twee booronderzoeken die in 2006 aan weerszijden van de
Molenweg zijn uitgevoerd (Zaak ID 2117601100 en 2129971100). Op basis van dit
onderzoek is geconstateerd dat de bodem binnen de betreffende plangebieden ernstig
verstoord was als gevolg van recente graafwerkzaamheden. Er zijn enkele archeologische
indicatoren aangetroffen daterend uit de Late IJzertijd en de Late Middeleeuwen. Gezien de
verstoordheid van het bodemprofiel is geadviseerd geen verder onderzoek uit te voeren. In
2009 heeft echter aan de westzijde van de Molenweg een proefsleuvenonderzoek
plaatsgevonden (Zaak ID 2242933100). Het rapport staat niet in Archis, maar in de
toelichting wordt vermeld: ”In een aantal sleuven zijn sporen van landgebruik aangetroffen
uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd. Daarbij zijn een klein aantal scherven
aardewerk, enkele fragmenten bouwmateriaal en natuursteen gevonden. Behalve naar
eventuele archeologische resten is ook gekeken naar de opbouw en intactheid van het
oorspronkelijke bodemprofiel. Duidelijk is geworden dat de bodemopbouw in deelgebied II
op veel plaatsen is verstoord door recent bodemgebruik. Op de plaatsen waar dit niet het

8
  E-mail mevr. L. Vogels (gemeente Laarbeek), d.d. 17 december 2019.
9
  E-mail mevr. R. Berkvens (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant), d.d. 4 december 2019.
10
   Hendriksen 2020.




                                                                                               16 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>geval is komt onder de bouwvoor een humeus pakket voor, soms aangevuld met het restant
van een B-horizont. In de richting van de Goorloop is echter alleen nog sprake van een
bouwvoor en het gele zand. De bodemopbouw in deelgebied III bestaat doorgaans uit
bouwvoor, akkerpakket en verspitte A- of B-horizont. Samenvattend kan worden gesteld dat
er in de deelgebieden geen vindplaatsen zijn aangetroffen en dat de afzonderlijke sporen op
basis van zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit niet behoudenswaardig zijn. Het
selectieadvies luidt dan ook dat er binnen deze deelgebieden geen vervolgonderzoek hoeft
plaats te vinden.”

Van de onderzoeken met Zaak ID 2117601100, 2131030100, 2146543100 en 4742489100
kon in Archis of het Edepot geen rapportage worden achterhaald.

Mevr. S. Hornikx van de gemeente Laardonk heeft een notitie aangeleverd van mevr. A
Huijbers met betrekking tot additionele informatie over vondsten in de omgeving die niet in
Archis zijn geregistreerd. In de nabijheid van het plangebied zijn in 1993 in een reeds
gegraven bouwput vondsten gedaan in de vorm van Romeins aardewerk, Romeinse
dakpannen, en volmiddeleeuws aardewerk. Verder waren veel sporen zichtbaar, vooral
kuilen, vermoedelijk paalkuilen.11 Deze locatie (Molenveld) is met een groene stip
aangegeven op afbeelding 5 (plangebied globaal in rood).




Afbeelding 5: locatie Molenveld met vondsten Romeinse tijd/Middeleeuwen. Bron Huijbers 2020.

2.4.5      Samenvatting archeologische waarden
Binnen het plangebied zijn geen vastgestelde/bekende archeologische waarden
geregistreerd. Binnen een deel van het plangebied is in 2013 een onderzoek uitgevoerd
waarbij onder een verstoorde bouwvoor van ca. 30-40 cm dikte een esdek is aangetroffen
tot ca. 90-150 cm -mv. Onder dit dek kunnen mogelijk nog archeologische resten aanwezig
zijn, zoals ook uit een recent proefsleuvenonderzoek en opgraving uit 2019/2020 iets verder
noordelijk aan de Pater Becanusstraat kan worden afgeleid. Ook bij de vindplaats
Molenveld was er sprake van een sporenniveau onder het akkerdek.


11
     Notitie A. Huijbers d.d. 27 februari 2020.




                                                                                               17 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>2.5        Historische situatie
Volgens de viewer van de Erfgoedkaart ligt het plangebied in een oud akkergebied ontstaan
vóór 1840, de Heuvelse Velden. De Pater Becanusstraat is aangeduid als oude
infrastructuur/lokale weg. Op de Kadasterkaart 1811-1832 is het plangebied onbebouwd
agrarisch gebied. De Pater Becanusstraat wordt dan de ‘Beeksche straat’ genoemd, met
ten noorden van het plangebied de beek genaamd de Trekgraaf en aan de westzijde van
het plangebied de Lieshoutsche Beek. Langs de westzijde van de Molenweg, bij de kruising
met de Pater Becanusstraat, staan drie boerderijen aangeduid. Op de gemeentelijke
archeologische beleidskaart is rond deze boerderijplaatsen een buffer getrokken met de
aanduiding ‘gebied met hoge verwachting – historische kernen en linten’.
Op de topografische kaart van 1850, het Bonneblad van 1900 (afbeelding 6) tot aan de
topografische kaart van 1950 is deze situatie nog onveranderd. In de jaren 50 van de vorige
eeuw verandert de omgeving van het plangebied drastisch als tot dan toe onontgonnen
gebieden in agrarisch gebruik worden genomen en percelen worden rechtgetrokken. De
bebouwing aan de Molenweg 45 stamt uit 1951; het pand aan de Molenweg 47 uit 2008.
Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw tot aan 2015 staat het plangebied als kwekerij
aangegeven.




Afbeelding 6: uitsnede topografische kaart 1900.

2.6       Onder- en bovengrondse bouwhistorische waarden
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen onder- of bovengrondse
bouwhistorische waarden bekend. Binnen het plangebied bevinden zich geen gebouwde
gemeentelijke- of Rijksmonumenten. Bewoning in de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd kan,
niet op basis van het bekende historische kaartmateriaal worden aangetoond, maar kan ook
niet geheel worden uitgesloten gezien de ligging aan een historische weg.

2.7      Mogelijke aanwezige bodemverstoringen
Het plangebied is momenteel vrijwel geheel onbebouwd/onverhard. Er zijn geen boven- of
ondergrondse bouwhistorische waarden in het plangebied bekend. Zoals in de vorige
paragraaf aangegeven, is het plangebied in agrarisch gebruik geweest, en recentelijk nog
als kwekerij, waarbij er kassen hebben gestaan binnen het plangebied. Dit kan mogelijk tot




                                                                                              18 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>behoorlijke bodemverstoringen hebben geleid, al is het onduidelijk in hoeverre dit van
invloed kan zijn geweest op eventuele (diepere sporen van) archeologische vindplaatsen.
Raadpleging van de Verstoringsbronnenkaart van de RCE12 heeft geen aanvullende
informatie opgeleverd.




12
     https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Verstoringsbronnenkaart.




                                                                                          19 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>3        Gespecificeerde verwachting
De gespecificeerde archeologische verwachting kan puntsgewijs als volgt worden
samengevat:

Het plangebied heeft volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart een hoge
archeologische verwachting meegekregen. Deze hoge archeologische verwachting houdt
verband met de ligging van het plangebied op een dekzandrug, in de nabijheid van een
beek. Tevens komen volgens de bodemkaart binnen het plangebied hoge zwarte
enkeerdgronden met een dik cultuurdek voor. Onder dit cultuurdek kunnen zich afgedekte
en daardoor goed geconserveerde archeologische sporen en vondsten bevinden uit de
periode Laat-Paleolithicum/Mesolithicum tot aan de Late Middeleeuwen. Gezien de ligging
van het plangebied langs een historische weg heeft het plangebied ook een hoge
archeologische verwachting voor de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd.

Onder de mogelijke resten uit het Laat-Paleolithicum/Mesolithicum kunnen zich resten
bevinden van kampementen van jager/verzamelaars met vondsten van voornamelijk
bewerkt en/of verbrand vuursteen en grondsporen in de vorm van haardkuilen of
vlakhaarden met houtskool en soms natuursteen. Deze resten zijn meestal ondiep en
kunnen worden aangetroffen op de overgang tussen het cultuurdek en de natuurlijke
ondergrond. Bij de aanwezigheid van een podzolbodem komen deze sporen voor in of
onder de E-horizont; ingegraven sporen kunnen nog aanwezig zijn bij het voorkomen van
een afgetopte podzol (C-horizont) direct onder het cultuurdek. Voor de periode
Neolithicum/Bronstijd tot aan de Late Middeleeuwen kunnen mogelijke archeologische
resten bestaan uit vondsten van aardewerk, natuursteen, bouwkeramisch materiaal of
metaal, en sporen zoals paalkuilen, afvalkuilen en sporen van verkaveling en landgebruik.
Ook deze sporen kunnen direct onder het maaiveld, dan wel onder het plaggendek worden
aangetroffen. Gezien de redelijk hoge grondwaterstand aan de zuidwestzijde is de
verwachte conservering van organisch vondstmateriaal aldaar mogelijk goed in dieper
ingegraven sporen; de conservering voor de noord/noordoostzijde zijn mogelijk minder
gunstig. Vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd bevonden zich plaatselijk kleine
boerderijplaatsen in de omgeving van het plangebied. Er zijn op basis van historisch
kaartmateriaal geen directe aanwijzingen aangetroffen voor bewoning van het plangebied in
deze periode, maar het kan gezien de iets hogere ligging ten opzichte van de omgeving, en
de ligging langs een historische weg ook niet worden uitgesloten, zoals een recent
proefsleuvenonderzoek in de nabijheid van het plangebied heeft aangetoond. Onbekend is
in welke mate het gebruik als kwekerij met kassen van invloed is geweest op de intactheid
van eventuele archeologische resten.




                                                                                             20 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>4         Conclusie en advies
4.1        Conclusie
Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied in een zone met
hoge archeologische verwachting. Op basis van dit bureauonderzoek blijft deze
verwachting/waardestelling in principe in stand, dit ongeacht het booronderzoek dat in 2013
binnen het plangebied is uitgevoerd, en waarvan de resultaten niet aan het bevoegd gezag
zijn voorgelegd. Gezien de resultaten van recent archeologisch onderzoek door middel van
proefsleuven in de nabijheid van het plangebied lijkt het advies van het onderzoek uit 2013
(vrijgave, begeleiding tijdens het uitgraven van de twee bouwvlakken) dan ook niet
houdbaar.
Beantwoording onderzoeksvragen
· Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
     Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting voor het aantreffen
     van archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met de Late
     Middeleeuwen/Nieuwe tijd.
· Is het plangebied voldoende onderzocht. Zo nee, welke vorm van nader archeologisch
     onderzoek wordt geadviseerd?
     Nee, er is nog vervolgonderzoek noodzakelijk.

4.2      Advies
Sweco adviseert om binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel
van proefsleuven uit te voeren. Hiervoor dient eerst een door het bevoegd gezag
goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld.

Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit
neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde
advies.




                                                                                              21 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Literatuurlijst en gebruikte bronnen
4.3       Literatuur

Bakker, H. de/A.W. Edelman-Vlam. 1976. De Nederlandse bodem in kleur. Wageningen
(Stichting voor Bodemkartering).

Berendsen, H.J.A., 2008. Landschappelijk Nederland. De fysisch-geografische regio’s.
Assen.

Berkvens, R. 2012. Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg, gemeente Laarbeek.

Hendriksen, M.T.C., 2020. Proefsleuvenonderzoek en opgraving plangebied Goorloop –
Hoge Regt te Beek en Donk. RAAP Evaluatie- en selectierapport.

Stiekema, M. 2013. Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Pater
Becanusstraat / Molenweg te Beek en Donk in de gemeente Laarbeek. Swalmen.
Econsultancy rapport 13071526.


4.4       Internet bronnen

www.ahn.nl

archis.cultureelerfgoed.nl

www.bodemloket.nl

www.dinoloket.nl

www.pdok.nl

www.topotijdreis.nl




                                                                                       22 (22)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Locatie van het plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>396000
392000   168000                          172000




         Legenda                    Locatie van het plangebied
                                    Pater Becanusstraat
              Onderzoeksgebied      Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
              plangebied_20200203   Projectnummer: 369006

                                    Status: Definitief
                                    Datum: 03-02-2020
                                    Schaal: 1:40000
                                    Formaat: A4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Archeologische beleidskaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>394100
393400             170800                      171500




         Legenda                  Archeologische beleidskaart
                                  Pater Becanusstraat
            plangebied_20200203
            Onderzoeksgebied      Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
                                  Projectnummer: 369006

                                  Status: Definitief
                                  Datum: 03-02-2020
                                  Schaal: 1:7500
                                  Formaat: A4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>Bijlage 3. Geomorfologie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Legenda                                    Geomorfologische kaart
                                           Pater Becanusstraat
   plangebied_20200203
   Onderzoeksgebied                        Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
                                           Projectnummer: 369006
   B53 - Dekzandrug
   L51 - Dekzandwelvingen                  Status: Definitief
   M44 - Beek(dal)overstromingsvlakte      Datum: 03-02-2020
                                           Schaal: 1:7500
   M53 - Vlakte van verspoelde dekzanden   Formaat: A4
   N94 - Laagte ontstaan door afgraving
   R23 - Dalvormige laagte
   R42 - Beekdalbodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>Legenda                                  Bodemkaart
    plangebied_20200203                  Pater Becanusstraat
    Onderzoeksgebied
                                         Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
Bodemkaart_2014                          Projectnummer: 369006
    Bebouwing
                                         Status: Definitief
    pZg23 - Beekeerdgronden              Datum: 03-02-2020
    zEZ21 - Hoge zwarte enkeerdgronden   Schaal: 1:7500
                                         Formaat: A4
    zWz - Moerige eerdgronden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Bijlage 5. Bekende archeologische waarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>394100
393400             170800                                         171500




         Legenda                                     Archeologie
            plangebied_20200203                      Pater Becanusstraat
            Onderzoeksgebied
                                                     Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
            Terrein van hoge archeologische waarde   Projectnummer: 369006
            Onderzoeksmeldingen
                                                     Status: Definitief
            Vondstlocaties                           Datum: 03-02-2020
                                                     Schaal: 1:7500
                                                     Formaat: A4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai




                           Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
                                                            Pagina 190 van 245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Rapport
Projectnummer: 369006
Referentienummer: SWNL0252855
Datum: 06-02-2020




Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat in Beek en Donk
Akoestisch onderzoek




Definitief




Opdrachtgever:
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor ruimte
Brabantlaan 3
5216 TV ‘s-Hertogenbosch




Sweco                            T +31 88 811 66 00   Sweco Nederland B.V.             Willy Slokkers
K.P. van der Mandelelaan 41-43   www.sweco.nl         Rotterdam                        Adviseur Bouwfysica en Geluid
3062 MB Rotterdam                                     Handelsregister 30129769         T +31 88 811 40 69
Postbus 4381                                          Statutair gevestigd te De Bilt   M +31 6 12 98 61 01
3006 AJ Rotterdam
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel                  Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat
                       in Beek en Donk
Subtitel               Akoestisch onderzoek
Projectnummer          369006
Referentienummer       SWNL0252855
Revisie                0
Datum                  06-02-2020


Auteur                 Willy Slokkers
E-mailadres            willy.slokkers@sweco.nl


Gecontroleerd door     Dolf van Onna
Paraaf gecontroleerd


Goedgekeurd door       Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd




                                                                2 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1           Inleiding ............................................................................................................. 4
1.1         Situatie ................................................................................................................ 4
1.2         Leeswijzer ........................................................................................................... 4
2           Wettelijk kader ................................................................................................... 5
2.1         Zoneplichtigheid .................................................................................................. 5
2.2         Normstelling ........................................................................................................ 6
2.3         Ontheffingsprocedure .......................................................................................... 7
2.4         Gecumuleerde geluidbelasting ............................................................................. 7
3           Uitgangspunten ................................................................................................. 8
3.1         Situatie ................................................................................................................ 8
3.2         Wegverkeer ......................................................................................................... 8
3.3         Rekenmethode en modellering ............................................................................ 9
4           Resultaten ........................................................................................................ 10
4.1         Pater Becanusstraat .......................................................................................... 10
4.1.1       Gedeelte 50 km/uur ....................................................................................................... 10
4.1.2       Gedeelte 30 km/uur ....................................................................................................... 10
4.2         Oostbeemdweg ................................................................................................. 11
4.3         Molenweg .......................................................................................................... 11
4.4         Cumulatie volgens de Wet geluidhinder ............................................................. 11
5           Conclusie ......................................................................................................... 13



Bijlage 1       Situatie
Bijlage 2       Invoergegevens
Bijlage 3       Rekenresultaten verkeer op de Pater Becanusstraat
Bijlage 4       Rekenresultaten verkeer op de Oostbeemdweg
Bijlage 5       Rekenresultaten verkeer op de Molenweg
Bijlage 6       Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting




                                                                                                                                            3 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>1            Inleiding
1.1      Situatie
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft het voornemen om aan de Pater
Becanusstraat in Beek en Donk 6 woningen te realiseren (zie figuur 1-1). Om dit mogelijk te
kunnen maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In het kader hiervan is
een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van wegverkeerslawaai.




                                                     Plangebied




Figuur 1-1     Plangebied (bron: Google maps)

1.2        Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt het toetsingskader toegelicht en in hoofdstuk 3 de
uitgangspunten. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten gegeven gevolgd door het
maatregelenonderzoek. Het laatste hoofdstuk 5 bevat de conclusie.




                                                                                              4 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>2            Wettelijk kader
2.1       Zoneplichtigheid
De Wet geluidhinder stelt dat onderzoek naar de geluiduitstraling van alle wegen dient te
worden gedaan, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een
30 km-zone. Iedere weg heeft een geluidzone die afhankelijk is van het aantal rijstroken en
de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied.

Indien binnen het plangebied geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd en deze
binnen de geluidzone vallen, moet de optredende geluidbelasting worden getoetst aan de
grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Zie ook tabel 2-1 en figuur 2-1.




Figuur 2-1     De onderzoekszone langs een weg

Tabel 2-1     Geluidzones langs wegen
 Aantal rijstroken                                   Geluidzone
                            Binnenstedelijk gebied          Buitenstedelijk gebied
 1 of 2                               200 meter                       250 meter
 3 of 4                               350 meter                       400 meter
 5 of meer                            350 meter                       600 meter

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Beek en Donk en wordt daarom getoetst
aan de eisen voor binnenstedelijk gebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen
de wegen met een wettelijke rijsnelheid van meer dan 30 km per uur:
• Pater Becanusstraat (binnenstedelijk 50 km/uur tussen Oostbeemdweg en Molenweg);
• Oostbeemdweg (buitenstedelijk 60 km/uur).

Deze wegen hebben ter hoogte van het plangebied twee rijstroken en hebben volgens de
Wet geluidhinder een onderzoekszone van 200 respectievelijk 250 meter aan weerszijde
van de weg (zie tabel 2-1).

Volgens de huidige wetgeving geldt geen zone voor wegen met een maximumsnelheid van
30 km/uur. Hierdoor is het geluid van deze wegen uitgesloten van de verplichte toetsing aan
de wettelijke grenswaarden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden echter
de cumulatieve geluidbelastingen van alle relevante wegen, dus ook de 30 km/uur-wegen,
inzichtelijk gemaakt maar niet getoetst. In het onderzoek worden de volgende 30 km/uur-
wegen beschouwd:
• Pater Becanusstraat (gedeelte vanaf Molenweg);
• Molenweg.




                                                                                              5 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>2.2       Normstelling
In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties.
Dit onderzoek heeft alleen betrekking op het regime ‘nieuwe situaties’, namelijk het
realiseren van nieuwe woningen langs bestaande wegen.

Conform de Wet geluidhinder dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van de
plannen of vaststelling van het bestemmingsplan. In deze situatie is het jaar 2030 als
toetsingsjaar gekozen.
In principe dient bij de toetsing van de geluidbelasting aan de normen van de Wet
geluidhinder uitgegaan te worden van ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel,
in dit geval 48 dB. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, is geen verdere
geluidprocedure noodzakelijk.

Tabel 2-2     Grenswaarden nieuw te projecteren woningen langs bestaande weg
 Normering                                      Regime nieuwe situaties (Lden)
 Hoogste toelaatbare geluidbelasting            48 dB
 Uiterste grenswaarde (buitenstedelijk)         53 dB
 Uiterste grenswaarde (binnenstedelijk)         63 dB
 Binnenhuisbelasting                            33 dB (Bouwbesluit en Wet geluidhinder)

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) kan onder voorwaarden een hogere
geluidbelasting op de gevel toelaten. In dit geval tot maximaal 63 dB voor de woningen
gelegen in het binnenstedelijk gebied.

Voordat getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dient eerst een
aftrek toegepast te worden op de berekende geluidbelasting conform artikel 110g van de
Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor wegen waar de representatieve snelheid lager
is dan 70 km/uur wordt een aftrek toegepast van 5 dB. Dit is van toepassing voor alle wegen
in dit onderzoek.

Bij overschrijding van de hoogste toelaatbare geluidbelasting dienen in eerste instantie
mogelijke (aanvullende) geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet
wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse
categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:
a. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteiten, wijziging vormgeving).
b. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen of in acht nemen grotere
    afstand).
c. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze
    maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het college van
    burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de hoogste toelaatbare
    geluidbelasting (maar lager dan de uiterste grenswaarde) wordt vastgesteld.

Onder de geluidbelasting vanwege een weg wordt volgens artikel 1 uit de Wet geluidhinder
verstaan de energetisch gemiddelde geluidniveaus van de verschillende etmaalperioden
(dag, avond en nacht) samengevoegd tot één getal, te weten L den in dB. Het energetisch
gemiddelde geluidniveau ten gevolge van een weg wordt bepaald over de volgende drie
waarden:
• de toetsingswaarde over de periode van 07:00 tot 19:00 uur (dag);
• de met 5 dB verhoogde toetsingswaarde over de periode van 19:00 tot 23:00 uur (avond);
• de met 10 dB verhoogde toetsingswaarde over de periode van 23:00 tot 07:00 uur (nacht).




                                                                                                6 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>2.3       Ontheffingsprocedure
Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële
aard, kan bij het bevoegd gezag, onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de hoogste
toelaatbare geluidbelasting worden verzocht.

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de hoogste toelaatbare
geluidbelasting dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het ‘Besluit
geluidhinder’ (Bgh). Eén van de aspecten hierbij is een tervisielegging van de akoestische
rapportage.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband
met het maximale binnenniveau. Het binnenniveau mag conform het gestelde in afdeling 3.1
Bescherming tegen geluid van buiten, uit het Bouwbesluit een maximale waarde van 33 dB
ten gevolge van wegverkeerslawaai niet overschrijden. De eventuele toetsing van dit
binnenniveau is niet in dit onderzoek beschouwd.

2.4       Gecumuleerde geluidbelasting
Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het bevoegd gezag vragen naar
de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals
andere wegen, railverkeer of industrie (art. 110 f Wgh). Uitgangspunt hierbij is dat de
woningen ook in deze zones gelegen zijn en de hoogste toelaatbare geluidbelasting ten
gevolge van deze bronnen wordt overschreden. De Wet geluidhinder bevat echter geen
toetsingskader met betrekking tot de gecumuleerde geluidbelasting. Het is aan het bevoegd
gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid ervan in deze specifieke situatie.




                                                                                             7 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>3            Uitgangspunten
3.1        Situatie
Het te onderzoeken plangebied is weergegeven in figuur 3-1. Het plangebied ligt binnen de
wettelijke geluidzone van de wegen Pater Becanusstraat (gedeelte 50 km/uur tussen
Oostbeemdweg en Molenweg en de Oostbeemdweg. Daar de stedenbouwkundige invulling
van het plan nog niet vastligt is de geluidbelasting ten gevolge van verkeer over deze
wegen inzichtelijk gemaakt ter plaatse van de uiterste bebouwingsgrens op de verschillende
kavels en in de vorm van geluidcontouren. De voor dit onderzoek gebruikte nummering voor
de toetspunten op de geplande kavels is in onderstaande figuur weergegeven.




Figuur 3-1    Overzicht van de ligging van de kavels en de nummering van de toetspunten

3.2      Wegverkeer
Volgens de Wet geluidhinder moet de situatie in het planjaar tien jaar na wijziging van het
bestemmingsplan getoetst worden. In dit geval is gekozen voor het hanteren van de
verkeersgegevens voor het toetsingsjaar 2030. Hiervoor is door de gemeente Laarbeek een
prognose opgesteld. In bijlage 1 zijn de ontvangen verkeersgegevens samengevat. Als
wegdekverharding is DAB (referentiewegdek) aangehouden. Met uitzondering van de
Molenweg voor deze weg is elementenverharding aangehouden.




                                                                                              8 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>3.3       Rekenmethode en modellering
De geluidbelasting ten gevolge van de genoemde wegen is bepaald volgens de uitgebreide
Standaard Rekenmethode II uit Bijlage 3 van het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012. De
geluidbelasting is berekend met het computerprogramma Geomilieu (versie 5.20).

In het model is de aanwezige bebouwing en zijn de wegen ingevoerd. De gebouwgegevens
(x,y,z-coördinaten) van de bestaande bebouwing zijn afkomstig uit de basis registratie
gebouwen (BAG3D van 15-07-2015). Op de grens van de kavels zijn waarneempunten
geplaatst. Deze zijn gelegd op 1,5 m boven het vloerniveau van mogelijke woonlagen, in dit
geval:
• 1,5 meter op de begane grond;
• 4,5 meter op de eerste verdieping;
• 7,5 meter op de tweede verdieping.

Daarnaast is een grid over het plangebied gelegd om de geluidcontouren inzichtelijk te
maken. De beoordelingshoogte van dit grid is 4,5 meter omdat de tweede bouwlaag vaak
maatgevend is.

In het programma is gerekend met een standaard bodemfactor van 0,8. Afwijkingen hiervan
zijn door middel van bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
verhardingen, wegen en het water (bodemfactor 0,0 - akoestisch hard). De modelgegevens
zijn terug te vinden in bijlage 2.




                                                                                             9 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>4         Resultaten
4.1        Pater Becanusstraat
4.1.1      Gedeelte 50 km/uur
De geluidbelasting op de toetspunten gelegen op de kavelgrens is door het verkeer over de
Pater Becanusstraat (gedeelte 50 km/uur) ten hoogste 48 dB (Lden) inclusief aftrek conform
artikel 3.4 uit het RMG 2012. In figuur 4-1 is de berekende geluidbelasting weergegeven.
Ter plaatse van het voorgenomen bouwplan wordt de ten hoogste toelaatbare waarde van
Lden 48 dB uit de Wet geluidhinder niet overschreden. Hierdoor is vervolgonderzoek niet
nodig. In Bijlage 3 zijn alle rekenresultaten weergegeven.




Figuur 4-1 Toetsingswaarde (Lden) in dB, door verkeer op de Pater Becanusstraat (gedeelte
           50 km/uur), inclusief corr. art. 3.4 RMG 2012 (gridhoogte 4,5 meter)

4.1.2    Gedeelte 30 km/uur
De geluidbelasting door het verkeer op dit gedeelte van de Pater Becanusstraat hoeft
conform het gestelde in de Wet geluidhinder niet getoetst te worden. In paragraaf 4.4
Gecumuleerde geluidbelasting is de optredende geluidbelasting veroorzaakt door verkeer
op deze weg wel meegenomen. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten door verkeer op dit
wegdeel gegeven.




                                                                                             10 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>4.2        Oostbeemdweg
De geluidbelasting op de toetspunten gelegen op de kavelgrens is door het verkeer over de
Oostbeemdweg ten hoogste 23 dB (Lden) inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG
2012. In figuur 4-2 is de berekende geluidbelasting weergegeven. Ter plaatse van het
voorgenomen bouwplan wordt de ten hoogste toelaatbare waarde van L den 48 dB uit de Wet
geluidhinder niet overschreden. Hierdoor is vervolgonderzoek niet nodig. In Bijlage 4 zijn
alle rekenresultaten weergegeven.




Figuur 4-2 Toetsingswaarde (Lden) in dB, door verkeer op de Oostbeemdweg, inclusief corr. art. 3.4
           RMG 2012 (gridhoogte 4,5 meter)

4.3        Molenweg
De geluidbelasting door het verkeer op de Molenweg hoeft conform het gestelde in de Wet
geluidhinder niet getoetst te worden. In paragraaf 4.4 Gecumuleerde geluidbelasting is de
optredende geluidbelasting veroorzaakt door verkeer op deze weg wel meegenomen. In
bijlage 5 zijn de rekenresultaten door verkeer op dit wegdeel gegeven.

4.4       Cumulatie volgens de Wet geluidhinder
De gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de uiterste bebouwingsgrens bedraagt ten
gevolge van verkeer over de Pater Becanusstraat, de Oostbeemdweg en de Molenweg
samen ten hoogste 53 dB (Lden). Deze waarde is exclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het
RMG 2012. In figuur 4-3 is ter plaatse van de uiterste bebouwingsgrens de berekende
geluidbelasting en de ligging van de geluidcontouren gegeven. Bijlage 6 bevat alle
rekenresultaten.




                                                                                                     11 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Op de uiterste bebouwingsgrens van kavel 3 treedt er op een hoogte van 4,5 meter een
geluidbelasting op van 53 dB. Op de overige waarneempunten bedraagt de berekende
geluidbelasting Lden ≤53 dB.
Bij een geluidbelasting op de gevel van de geplande woningen van groter dan 53 dB dient
bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen,
aangetoond te worden dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming
tegen geluid van buiten uit het Bouwbesluit. De juiste hoogte van de geluidbelasting kan pas
bepaald worden nadat het plangebied een stedenbouwkundige invulling heeft.




Figuur 4-3 Gecumuleerde geluidbelasting (Lden) in dB, door wegverkeer, exclusief corr. art. 3.4
           RMG 2012 (gridhoogte 4,5 meter)




                                                                                                  12 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>5        Conclusie
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft het voornemen om aan de Pater
Becanusstraat te Beek en Donk 6 woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken heeft
Sweco een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van wegverkeerslawaai.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de uiterste bebouwingsgrens van de
kavels door het verkeer over de Pater Becanusstraat (gedeelte 50 km/uur) en de
Oostbeemdweg de ten hoogste toelaatbare waarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder niet
overschrijdt. Aanvullende maatregelen aan beide wegen zijn daarom niet nodig.

De geluidbelasting door verkeer op de Pater Becanusstraat (gedeelte 30 km/uur) en op de
Molenweg is niet getoetst omdat de wettelijk vastgestelde rijsnelheid niet hoger is dan
30 km/uur en deze wegen daardoor geen zone hebben.
Wel is de bijdrage van deze wegen in de gecumuleerde geluidbelasting meegenomen.

De gecumuleerde geluidbelasting veroorzaakt door verkeer op de wegen die het plangebied
omzomen bedraagt ten hoogste Lden 53 dB. Deze waarde treedt op de uiterste
bebouwingsgrens van kavels 1, 2 en 3 op. Deze geluidbelasting is exclusief aftrek conform
artikel 3.4 uit het RMG 2012.

De gecumuleerde geluidbelasting is niet hoger dan 53 dB, daarom is het bij de aanvraag
om een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen niet nodig een
berekening te overleggen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1
Bescherming tegen geluid van buiten van het Bouwbesluit.
Met een normale samenstelling van de buitengevels wordt aan de gestelde eis uit het
Bouwbesluit voldaan.




                                                                                             13 (13)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>GEGEVENS UIT ICINITY PATER BECANUSSTRAAT: intensiteit 1090 mvt/etmaal (deel van de 30 km/uur-zone)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>GEGEVENS UIT ICINITY OOSTBEEMDWEG: intensiteit 422 mvt/etmaal (deel van de 60 km/uur-zone). Is buiten de bebouwde kom.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>GEGEVENS UIT ICINITY MOLENWEG: intensiteit 1362 mvt/etmaal (ligt in 30 km/uur-zone)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Invoergegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                         Invoergegevens


Rapport:    Lijst van model eigenschappen
Model:      gewijzigd model

Model eigenschap
Omschrijving                                gewijzigd model
Verantwoordelijke                           NLWLIS
Rekenmethode                                #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door                             NLWLIS op 20-11-2019
Laatst ingezien door                        NLWLIS op 5-2-2020
Model aangemaakt met                        Geomilieu V5.20

Dagperiode                               07:00 - 19:00
Avondperiode                             19:00 - 23:00
Nachtperiode                             23:00 - 07:00
Samengestelde periode                    Lden
Waarde                                   Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                 0
Rekenhoogte contouren                    4,5
Detailniveau toetspunt resultaten        Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids            Groepsresultaten
Zoekafstand [m]                          --
Max. reflectie afstand tot bron [m]      --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor                    0,80
Zichthoek [grd]                          2
Maximale reflectiediepte                 1
Reflectie in woonwijkschermen            Ja
Geometrische uitbreiding                 Conform standaard
Luchtdemping                             Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                     0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00;
Meteorologische correctie                Conform standaard
Waarde voor C0                           3,50




Geomilieu V5.20                                                         5-2-2020 14:54:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>Ingevoerde 3d-situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                         Invoergegevens

Model:   gewijzigd model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

    ItemID    Naam         Omschr.                                   X-1         Y-1   Maaiveld   Hoogte    Refl. 1k
    105390    011          Nieuwbouw   woning     Den   Hoek   171103,86   393623,58       0,00     8,50        0,80
    105391    012          Nieuwbouw   woning     Den   Hoek   171153,14   393641,96       0,00     8,50        0,80
    105392    013          Nieuwbouw   woning     Den   Hoek   171189,19   393651,39       0,00     8,50        0,80
    105395    013          Nieuwbouw   woning     Den   Hoek   171174,37   393636,06       0,00     8,50        0,80
    105396    013          Nieuwbouw   woning     Den   Hoek   171181,27   393638,03       0,00     3,00        0,80

    105397    014          Nieuwbouw   gebouw Den Hoek         171199,17   393643,04      0,00     3,00        0,80
    105398    015          Nieuwbouw   woning Den Hoek         171207,85   393656,69      0,00     8,50        0,80
    105400    020          Nieuwbouw   berging Den Hoek        171165,26   393623,28      0,00     3,00        0,80
    105401    020          Nieuwbouw   berging Den Hoek        171149,98   393618,68      0,00     3,00        0,80
    105402    020          Nieuwbouw   berging Den Hoek        171135,27   393614,13      0,00     3,00        0,80

    105403    020          Nieuwbouw berging Den Hoek          171215,52   393639,89      0,00     3,00        0,80
    105399    020          Nieuwbouw berging Den Hoek          171197,68   393633,11      0,00     3,00        0,80
    105389    020          Nieuwbouw woning Den Hoek           171081,15   393620,48      0,00     8,50        0,80
    105405    022          Nieuw woning Den Hoek               171247,62   393663,05      0,00     8,50        0,80
    105406    022          Nieuw woning Den Hoek               171235,23   393662,70      0,00     8,50        0,80

    105408    025          Nieuw   woning   Den   Hoek         171269,97   393672,10      0,00     8,50        0,80
    105407    025          Nieuw   woning   Den   Hoek         171314,22   393682,19      0,00     8,50        0,80
    105409    025          Nieuw   woning   Den   Hoek         171259,12   393666,33      0,00     8,50        0,80
    105411    025          Nieuw   woning   Den   Hoek         171293,83   393676,07      0,00     8,50        0,80
    105410    025          Nieuw   woning   Den   Hoek         171281,44   393675,76      0,00     8,50        0,80

    105412    026          Nieuw woning Den Hoek               171295,07   393715,78      0,00     8,50        0,80
    105413    030          Nieuw woning Molenweg               171364,53   393717,96      0,00     8,50        0,80
    105416    035          Nieuwbouw berging                   171248,50   393698,24      0,00     3,00        0,80
    105417    036          Nieuwbouw woning                    171234,52   393696,14      0,00     8,50        0,80
    105418    037          Nieuwbouw woning                    171214,24   393687,08      0,00     8,50        0,80

    105419    038          Nieuwbouw   woning                  171189,93   393676,60      0,00     8,50        0,80
    105420    039          Nieuwbouw   woning                  171145,19   393674,65      0,00     8,50        0,80
    105426    040          Bijgebouw                           171420,76   393923,72      0,00     3,00        0,80
    105421    040          Nieuwbouw   woning                  171120,83   393659,11      0,00     8,50        0,80
    105422    041          Nieuwbouw   woning                  171093,44   393650,78      0,00     8,50        0,80

    105427    041          Bijgebouw                           171447,66   393909,44      0,00     3,00        0,80
    105423    042          Nieuwbouw woning                    171072,34   393644,34      0,00     8,50        0,80
    105424    043          Nieuwbouw bijgebouw                 171074,65   393660,66      0,00     3,00        0,80
    105425    044          Nieuwbouw bijgebouw                 171201,49   393687,33      0,00     3,00        0,80
    105428    050          Bestaand gebouw                     171434,61   393985,35      0,00     5,00        0,80

    105430    060          Woningen                            171167,34   393526,82      0,00     8,50        0,80
    105431    060          Woningen                            171158,02   393522,64      0,00     8,50        0,80
    105432    060          Woningen                            171172,00   393528,92      0,00     8,50        0,80
    105433    060          Woningen                            171236,79   393568,39      0,00     8,50        0,80
    105429    060          Woningen                            171162,68   393524,73      0,00     8,50        0,80

    105442    065          Woningbouw                          171163,76   393560,20      0,00     8,00        0,80
    105441    065          Woningbouw                          171173,60   393570,77      0,00     8,00        0,80
    105440    065          Woningbouw                          171154,25   393555,94      0,00     8,00        0,80
    105443    065          Woningbouw                          171123,33   393547,08      0,00     8,00        0,80
    105444    065          Woningbouw                          171149,59   393553,85      0,00     8,00        0,80

    105445    065          Woningbouw                          171137,17   393506,26      0,00     8,00        0,80
    105446    065          Woningbouw                          171180,57   393572,76      0,00     8,00        0,80
    105439    065          Woningbouw                          171084,09   393556,75      0,00     8,00        0,80
    105435    065          Woningbouw                          171134,74   393552,31      0,00     8,00        0,80
    105436    065          Woningbouw                          171158,91   393558,03      0,00     8,00        0,80

    105438    065          Woningbouw                          171132,02   393528,44      0,00     8,00        0,80
    105437    065          Woningbouw                          171144,95   393551,77      0,00     8,00        0,80
        72    1659100000   woonfunctie                         171188,19   393576,61      0,00     8,03        0,80
        75    1659100000   woonfunctie                         171126,93   393615,08      0,00     8,50        0,80
        71    1659100000   woonfunctie                         171193,49   393578,96      0,00     8,00        0,80

         70   1659100000   woonfunctie                         171205,55   393584,32      0,00     8,15        0,80
         69   1659100000   woonfunctie                         171211,73   393587,06      0,00     8,09        0,80
         92   1659100000                                       171396,82   393873,50      0,00     3,79        0,80
         91   1659100000                                       171423,84   393850,39      0,00     3,98        0,80
         90   1659100000   meervoudige functie                 171392,06   393855,84      0,00     7,77        0,80

         89   1659100000   meervoudige functie                 171432,24   393830,45      0,00     6,11        0,80
         86   1659100000   woonfunctie                         171272,36   393633,04      0,00     8,19        0,80
         48   1659100000                                       171384,43   393730,48      0,00     3,00        0,80
         47   1659100000   woonfunctie                         171389,86   393733,79      0,00     8,00        0,80
         46   1659100000                                       171406,42   393742,22      0,00     6,38        0,80

         45   1659100000   woonfunctie                         171384,57   393745,25      0,00     8,00        0,80



Geomilieu V5.20                                                                                            5-2-2020 15:01:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                      Invoergegevens

Model:   gewijzigd model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

    ItemID     Naam         Omschr.                            X-1            Y-1   Maaiveld   Hoogte    Refl. 1k
        44     1659100000   woonfunctie                  171370,95      393724,68       0,00     8,50        0,80
        68     1659100000   woonfunctie                  171183,24      393600,02       0,00     8,50        0,80
        67     1659100000   woonfunctie                  171199,09      393613,62       0,00     8,50        0,80
        66     1659100000   woonfunctie                  171207,01      393610,57       0,00     8,50        0,80
        65     1659100000   woonfunctie                  171130,21      393633,42       0,00     8,50        0,80

          64   1659100000   woonfunctie                  171135,69      393635,14      0,00     8,50        0,80
          93   1659100000   winkelfunctie                170978,84      394149,57      0,00     3,90        0,80
         108   1659100000   overige gebruiksfunctie      171446,85      393964,95      0,00     3,73        0,80
         107   1659100000                                171565,76      393806,17      0,00     3,00        0,80
         106   1659100000                                171426,31      393874,50      0,00     6,98        0,80

       105     1659100000                                171344,20      393787,38      0,00     7,30        0,80
       104     1659100000   industriefunctie             171013,52      394076,11      0,00     5,94        0,80
       111     1659100000   woonfunctie                  171616,19      393869,02      0,00     5,67        0,80
       112     1659100000   woonfunctie                  171580,09      393806,24      0,00     8,62        0,80
    118756     1659100000                                171291,95      393579,20      0,00     8,19        0,80

         110   1659100000                                171443,83      393905,37      0,00     3,36        0,80
         109   1659100000                                171532,19      393807,62      0,00     2,64        0,80
          98   1659100000                                171129,64      394078,61      0,00     5,65        0,80
          97   1659100000   woonfunctie                  171128,46      394075,31      0,00     7,19        0,80
          96   1659100000   woonfunctie                  171086,52      394102,97      0,00     6,60        0,80

          95   1659100000                                171044,14      394042,73      0,00     4,97        0,80
          94   1659100000                                171101,63      394118,16      0,00     2,85        0,80
         103   1659100000   woonfunctie                  171029,86      394095,28      0,00     6,97        0,80
         102   1659100000                                171061,68      394059,73      0,00     4,95        0,80
         101   1659100000   woonfunctie                  171073,66      394062,01      0,00     8,07        0,80

         100   1659100000                                171081,67      394122,20      0,00     3,01        0,80
          99   1659100000                                171097,82      394129,68      0,00     3,73        0,80
          16   1659100000   woonfunctie                  171404,51      393766,09      0,00     8,81        0,80
          15   1659100000                                171248,90      393779,28      0,00     6,04        0,80
          14   1659100000                                171252,51      393760,47      0,00     4,53        0,80

         13    1659100000                                171263,11      393778,07      0,00     5,06        0,80
         12    1659100000                                171341,83      393470,59      0,00     6,25        0,80
         21    1659100000   Nieuw woning Den Hoek        171304,57      393713,93      0,00     5,93        0,80
         20    1659100000                                171488,42      393778,48      0,00     8,37        0,80
         19    1659100000   woonfunctie                  171281,23      393764,85      0,00     7,98        0,80

         18    1659100000   woonfunctie                  171515,68      393747,51      0,00     9,06        0,80
         17    1659100000   woonfunctie                  171456,70      393733,88      0,00     7,38        0,80
          5    1659100000   sportfunctie                 170926,04      394167,27      0,00     6,91        0,80
          4    1659100000   sportfunctie                 170828,22      394107,55      0,00     3,46        0,80
         88    1659100000                                171226,89      393582,87      0,00     3,10        0,80

         87    1659100000   woonfunctie                  171222,72      393591,45      0,00     8,10        0,80
         42    1659100000                                171411,19      393737,13      0,00     2,60        0,80
         11    1659100000   woonfunctie                  171527,52      393699,68      0,00     7,52        0,80
         10    1659100000                                171526,39      393759,08      0,00     4,33        0,80
          9    1659100000                                171420,78      393735,29      0,00     4,59        0,80

          8    1659100000                                171425,37      393732,43      0,00     4,64        0,80
          6    1659100000                                171546,92      393747,16      0,00     2,26        0,80
         22    1659100000                                171324,57      393730,16      0,00     2,64        0,80
         37    1659100000   woonfunctie                  171346,45      393477,59      0,00     9,41        0,80
         36    1659100000   woonfunctie                  171548,92      393723,52      0,00     8,23        0,80

         35    1659100000                                171537,21      393752,64      0,00     2,27        0,80
         34    1659100000                                171529,93      393754,37      0,00     2,41        0,80
         33    1659100000                                171552,29      393740,53      0,00     2,27        0,80
         43    1659100000   woonfunctie                  171287,41      393690,29      0,00     8,50        0,80
         41    1659100000                                171489,89      393620,80      0,00     3,23        0,80

         40    1659100000   woonfunctie                  171349,47      393769,58      0,00     6,94        0,80
         39    1659100000   meervoudige functie          171317,12      393568,24      0,00     8,36        0,80
         38    1659100000   meervoudige functie          171355,35      393488,82      0,00     8,89        0,80
         27    1659100000                                171521,33      393693,47      0,00     3,74        0,80
         26    1659100000                                171495,77      393704,35      0,00     5,61        0,80

         25    1659100000   woonfunctie                  171423,43      393747,74      0,00     9,23        0,80
         24    1659100000                                171408,29      393746,31      0,00     5,24        0,80
         23    1659100000   woonfunctie                  171329,13      393714,65      0,00     7,93        0,80
         32    1659100000   onderwijsfunctie             171533,39      393796,51      0,00     6,05        0,80
         31    1659100000                                171298,76      393502,52      0,00     5,92        0,80

         30    1659100000                                171280,22      393560,62      0,00     8,19        0,80



Geomilieu V5.20                                                                                         5-2-2020 15:01:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                      Invoergegevens

Model:   gewijzigd model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

    ItemID   Naam         Omschr.                              X-1            Y-1   Maaiveld   Hoogte    Refl. 1k
        29   1659100000                                  171288,92      393587,67       0,00     2,87        0,80
        28   1659100000   meervoudige functie            171462,59      393708,56       0,00     7,71        0,80




Geomilieu V5.20                                                                                         5-2-2020 15:01:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                                          Invoergegevens


Model:    gewijzigd model
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Omschr.                         X           Y   Maaiveld   Hoogte A   Hoogte B    Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
K01b   Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19       0,00       1,50       4,50        7,50       --       --       --    Ja
K02b   Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85       0,00       1,50       4,50        7,50       --       --       --    Ja
K03b   Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17       0,00       1,50       4,50        7,50       --       --       --    Ja
K03c   Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91       0,00       1,50       4,50        7,50       --       --       --    Ja
K04b   Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43       0,00       1,50       4,50        7,50       --       --       --    Ja

K05b   Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
006a   Toetspunt   kavel   6   171295,68   393796,46       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K04a   Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K06c   Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K01a   Toetspunt   kavel   1   171288,55   393875,58       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja

K01c   Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K01d   Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K02a   Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K02c   Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K02d   Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja

K03a   Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K03d   Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K06b   Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K06d   Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K05a   Toetspunt   kavel   5   171272,42   393818,71       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja

K05d   Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K05c   Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K04c   Toetspunt   kavel   4   171267,74   393822,50       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja
K04d   Toetspunt   kavel   4   171250,55   393821,36       0,00       1,50        4,50      7,50       --       --       --      Ja




Geomilieu V5.20                                                                                                           5-2-2020 15:04:04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                            Invoergegevens


Model:    eerste model
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.      Hoogte   Maaiveld DeltaX DeltaY
001 Grid            4,50       0,00      5      5




Geomilieu V5.20                                                             28-11-2019 12:01:33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                         Invoergegevens


Model:    eerste model
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Omschr.            Bf
001    Wegen            0,00
002    Wegen            0,00
003    Wegen            0,00
004    Wegen            0,00
005    verhard gebied   0,00




Geomilieu V5.20                                                          28-11-2019 12:05:48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                                                                     Invoergegevens

Model:     eerste model
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Groep      ItemID       Grp.ID                    Datum   Vorm             X-1         Y-1   Vormpunten   Omtrek   Oppervlak   Min.lengte       Max.lengte
001      --         105451            0   16:10,   20   nov 2019   Polygoon   171067,15   394102,09           10   874,08     2160,19         5,00           206,97
002      --         105452            0   12:04,   28   nov 2019   Polygoon   171387,97   393814,84            6   125,89      289,72         5,00            39,63
003      --         105453            0   16:10,   20   nov 2019   Polygoon   171400,07   393798,56           12   390,50      951,25         5,00            92,85
004      --         105454            0   16:10,   20   nov 2019   Polygoon   171068,56   394098,89           10   550,10     1350,19         5,00           130,97
005      --         118720            0   12:04,   28   nov 2019   Polygoon   171290,82   393907,54           14   805,80     7228,29        10,06           231,69




Geomilieu V5.20                                                                                                                                      28-11-2019 12:04:58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                                                   Invoergegevens

Model:   eerste model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

     ItemID   Naam   Omschr.                          X-1            Y-1         X-n         Y-n   Hdef.      Lengte        Type
     105447   001    Pater Becanusstraat        171065,78      394100,00   171386,19   393813,08   Relatief   432,04   Verdeling
     105448   002    Pater Becanusstraat        171386,19      393813,08   171432,10   393778,18   Relatief    57,94   Verdeling
     105449   003    Molenweg (30 km/uur)       171397,93      393799,86   171328,33   393628,80   Relatief   190,25   Verdeling
     105450   004    Oostbeemdweg (60 km/uur)   171066,43      394100,21   170925,71   393869,74   Relatief   270,05   Verdeling




Geomilieu V5.20                                                                                                                    28-11-2019 12:00:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                                                                              Invoergegevens

Model:   eerste model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

     ItemID   Wegdek                                V(LV(D))   V(MV(D))   V(ZV(D))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)
     105447   Referentiewegdek                            50         50         50         1090,00      6,67      4,09      0,45    99,80    99,92    99,86     0,11     0,06
     105448   Referentiewegdek                            30         30         30         1090,00      6,67      4,09      0,45    99,80    99,92    99,86     0,11     0,06
     105449   Elementenverharding in keperverband         30         30         30         1362,00      6,69      4,03      0,45    97,18    98,78    97,90     1,59     0,85
     105450   Referentiewegdek                            60         60         60          422,00      6,72      3,36      0,74    99,56    99,71    99,66     0,35     0,23




Geomilieu V5.20                                                                                                                                               28-11-2019 12:00:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                                             Invoergegevens

Model:   eerste model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

     ItemID   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)   LV(D)   LV(A)      LV(N)   MV(D)   MV(A)   MV(N)   ZV(D)   ZV(A)   ZV(N)
     105447     0,11     0,09     0,03     0,03   72,56   44,55       4,90    0,08    0,03    0,01    0,07    0,01      --
     105448     0,11     0,09     0,03     0,03   72,56   44,55       4,90    0,08    0,03    0,01    0,07    0,01      --
     105449     1,64     1,24     0,37     0,46   88,55   54,22       6,00    1,45    0,47    0,10    1,13    0,20    0,03
     105450     0,28     0,09     0,05     0,06   28,23   14,14       3,11    0,10    0,03    0,01    0,03    0,01      --




Geomilieu V5.20                                                                                                              28-11-2019 12:00:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Rekenresultaten verkeer op de Pater Becanusstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                             Bijlage 3
                                                     Geluidbelasting Pater Becanusstraat 50 km incl. aftrek
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             50 km/uur
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
006a_A      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   1,50 35,37 33,23 23,65 35,57
006a_B      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   4,50 36,66 34,53 24,94 36,86
006a_C      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   7,50 37,30 35,16 25,57 37,49
K01a_A      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   1,50 43,15 41,01 31,42 43,34
K01a_B      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   4,50 44,41 42,27 32,68 44,60

K01a_C      Toetspunt   kavel   1   171288,55   393875,58    7,50   44,50   42,36   32,77    44,69
K01b_A      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19    1,50   47,70   45,56   35,97    47,89
K01b_B      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19    4,50   48,08   45,94   36,35    48,27
K01b_C      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19    7,50   47,95   45,81   36,22    48,14
K01c_A      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58    1,50   42,68   40,54   30,95    42,87

K01c_B      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58    4,50   43,98   41,84   32,25    44,17
K01c_C      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58    7,50   44,07   41,93   32,34    44,26
K01d_A      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88    1,50   39,44   37,31   27,72    39,64
K01d_B      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88    4,50   41,29   39,15   29,56    41,48
K01d_C      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88    7,50   41,58   39,45   29,86    41,78

K02a_A      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07    1,50   42,91   40,78   31,19    43,11
K02a_B      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07    4,50   44,15   42,01   32,42    44,34
K02a_C      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07    7,50   44,23   42,09   32,50    44,42
K02b_A      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85    1,50   47,72   45,58   35,99    47,91
K02b_B      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85    4,50   48,06   45,92   36,34    48,26

K02b_C      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85    7,50   47,91   45,78   36,19    48,11
K02c_A      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83    1,50   42,92   40,78   31,20    43,12
K02c_B      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83    4,50   44,10   41,97   32,38    44,30
K02c_C      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83    7,50   44,14   42,01   32,42    44,34
K02d_A      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51    1,50   39,42   37,28   27,69    39,61

K02d_B      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51    4,50   41,25   39,11   29,52    41,44
K02d_C      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51    7,50   41,48   39,34   29,75    41,67
K03a_A      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51    1,50   43,33   41,19   31,60    43,52
K03a_B      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51    4,50   44,37   42,23   32,64    44,56
K03a_C      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51    7,50   44,40   42,26   32,67    44,59

K03b_A      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17    1,50   47,73   45,59   36,00    47,92
K03b_B      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17    4,50   48,03   45,89   36,30    48,22
K03b_C      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17    7,50   47,86   45,73   36,14    48,06
K03c_A      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91    1,50   40,44   38,31   28,72    40,64
K03c_B      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91    4,50   42,03   39,90   30,31    42,23

K03c_C      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91    7,50   42,17   40,03   30,44    42,36
K03d_A      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42    1,50   37,32   35,17   25,59    37,51
K03d_B      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42    4,50   39,18   37,05   27,46    39,38
K03d_C      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42    7,50   39,48   37,35   27,76    39,68
K04a_A      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52    1,50   34,90   32,76   23,17    35,09

K04a_B      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52    4,50   36,17   34,03   24,44    36,36
K04a_C      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52    7,50   37,26   35,12   25,53    37,45
K04b_A      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43    1,50   36,49   34,35   24,77    36,69
K04b_B      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43    4,50   38,05   35,91   26,32    38,24
K04b_C      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43    7,50   38,96   36,82   27,23    39,15

K04c_A      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50            1,50 34,95 32,81 23,23 35,15
K04c_B      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50            4,50 36,30 34,16 24,57 36,49
K04c_C      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50            7,50 37,40 35,26 25,67 37,59



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                             5-2-2020 15:35:14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                             Bijlage 3
                                                     Geluidbelasting Pater Becanusstraat 50 km incl. aftrek
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             50 km/uur
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
K04d_A      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   1,50 33,96 31,81 22,23 34,15
K04d_B      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   4,50 35,13 32,99 23,40 35,32
K04d_C      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   7,50 36,15 34,01 24,42 36,34
K05a_A      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   1,50 34,99 32,85 23,27 35,19
K05a_B      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   4,50 36,34 34,20 24,61 36,53

K05a_C      Toetspunt   kavel   5   171272,42   393818,71    7,50   37,45   35,31   25,72    37,64
K05b_A      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20    1,50   36,16   34,02   24,44    36,36
K05b_B      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20    4,50   37,67   35,53   25,94    37,86
K05b_C      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20    7,50   38,53   36,39   26,80    38,72
K05c_A      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63    1,50   35,40   33,26   23,68    35,60

K05c_B      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63    4,50   36,68   34,54   24,95    36,87
K05c_C      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63    7,50   37,36   35,23   25,64    37,56
K05d_A      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02    1,50   34,17   32,02   22,44    34,36
K05d_B      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02    4,50   35,30   33,16   23,57    35,49
K05d_C      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02    7,50   36,19   34,05   24,46    36,38

K06b_A      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46    1,50   36,29   34,14   24,56    36,48
K06b_B      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46    4,50   37,83   35,69   26,10    38,02
K06b_C      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46    7,50   38,40   36,27   26,68    38,60
K06c_A      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28    1,50   35,02   32,87   23,29    35,21
K06c_B      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28    4,50   36,31   34,18   24,59    36,51

K06c_C      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28    7,50   37,17   35,03   25,44    37,36
K06d_A      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25    1,50   34,34   32,20   22,62    34,54
K06d_B      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25    4,50   35,40   33,26   23,67    35,59
K06d_C      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25    7,50   35,89   33,76   24,17    36,09




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                             5-2-2020 15:35:14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                            Bijlage 3
                                                    Geluidbelasting Pater Becanusstraat 30 km excl. aftrek
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             30 km/uur
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
006a_A      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   1,50 21,79 19,63 10,06 21,98
006a_B      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   4,50 23,35 21,19 11,62 23,54
006a_C      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   7,50 24,74 22,57 13,01 24,93
K01a_A      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   1,50 25,80 23,64 14,07 25,99
K01a_B      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   4,50 26,76 24,61 15,03 26,95

K01a_C      Toetspunt   kavel   1   171288,55   393875,58   7,50   27,51   25,35   15,78    27,70
K01b_A      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19   1,50   27,04   24,89   15,31    27,23
K01b_B      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19   4,50   28,20   26,04   16,46    28,39
K01b_C      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19   7,50   29,02   26,86   17,29    29,21
K01c_A      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58   1,50   27,81   25,65   16,08    28,00

K01c_B      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58   4,50   29,09   26,93   17,36    29,28
K01c_C      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58   7,50   29,93   27,78   18,20    30,12
K01d_A      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88   1,50   26,92   24,76   15,18    27,11
K01d_B      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88   4,50   27,86   25,70   16,13    28,05
K01d_C      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88   7,50   28,64   26,49   16,91    28,83

K02a_A      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07   1,50   28,76   26,61   17,03    28,95
K02a_B      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07   4,50   30,06   27,90   18,33    30,25
K02a_C      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07   7,50   30,94   28,78   19,21    31,13
K02b_A      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85   1,50   29,91   27,75   18,18    30,10
K02b_B      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85   4,50   31,34   29,18   19,60    31,53

K02b_C      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85   7,50   32,30   30,14   20,57    32,49
K02c_A      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83   1,50   31,15   29,00   19,42    31,34
K02c_B      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83   4,50   32,75   30,59   21,02    32,94
K02c_C      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83   7,50   33,78   31,62   22,04    33,97
K02d_A      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51   1,50   28,67   26,51   16,94    28,86

K02d_B      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51   4,50   30,07   27,91   18,34    30,26
K02d_C      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51   7,50   31,10   28,95   19,37    31,29
K03a_A      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51   1,50   31,78   29,62   20,05    31,97
K03a_B      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51   4,50   33,46   31,31   21,73    33,65
K03a_C      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51   7,50   34,42   32,26   22,69    34,61

K03b_A      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17   1,50   33,64   31,48   21,91    33,83
K03b_B      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17   4,50   35,49   33,33   23,76    35,68
K03b_C      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17   7,50   36,21   34,05   24,48    36,40
K03c_A      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91   1,50   33,42   31,26   21,69    33,61
K03c_B      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91   4,50   35,33   33,18   23,60    35,52

K03c_C      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91   7,50   36,03   33,86   24,30    36,22
K03d_A      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42   1,50   28,84   26,68   17,11    29,03
K03d_B      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42   4,50   30,64   28,48   18,91    30,83
K03d_C      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42   7,50   31,69   29,53   19,95    31,88
K04a_A      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52   1,50   24,22   22,06   12,49    24,41

K04a_B      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52   4,50   24,88   22,72   13,15    25,07
K04a_C      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52   7,50   25,52   23,36   13,79    25,71
K04b_A      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43   1,50   25,74   23,58   14,01    25,93
K04b_B      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43   4,50   26,57   24,41   14,84    26,76
K04b_C      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43   7,50   27,20   25,05   15,47    27,39

K04c_A      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50           1,50 25,48 23,33 13,75 25,67
K04c_B      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50           4,50 26,36 24,20 14,63 26,55
K04c_C      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50           7,50 27,10 24,95 15,37 27,29



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                            5-2-2020 15:36:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                            Bijlage 3
                                                    Geluidbelasting Pater Becanusstraat 30 km excl. aftrek
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             30 km/uur
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
K04d_A      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   1,50 23,15 21,00 11,42 23,34
K04d_B      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   4,50 23,87 21,72 12,14 24,06
K04d_C      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   7,50 24,56 22,40 12,83 24,75
K05a_A      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   1,50 25,38 23,23 13,65 25,57
K05a_B      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   4,50 26,36 24,20 14,63 26,55

K05a_C      Toetspunt   kavel   5   171272,42   393818,71   7,50   27,05   24,90   15,32    27,24
K05b_A      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20   1,50   26,96   24,81   15,23    27,15
K05b_B      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20   4,50   28,12   25,97   16,39    28,31
K05b_C      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20   7,50   28,89   26,73   17,16    29,08
K05c_A      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63   1,50   22,40   20,25   10,67    22,59

K05c_B      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63   4,50   23,86   21,70   12,13    24,05
K05c_C      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63   7,50   25,11   22,94   13,38    25,30
K05d_A      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02   1,50   22,06   19,90   10,33    22,25
K05d_B      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02   4,50   23,30   21,15   11,57    23,49
K05d_C      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02   7,50   23,83   21,67   12,10    24,02

K06b_A      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46   1,50   24,25   22,09 12,52 24,44
K06b_B      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46   4,50   26,06   23,90 14,33 26,25
K06b_C      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46   7,50   27,44   25,27 15,71 27,63
K06c_A      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28   1,50   14,80   12,63  3,06 14,98
K06c_B      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28   4,50   17,03   14,85  5,29 17,21

K06c_C      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28   7,50   20,35   18,18    8,61    20,53
K06d_A      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25   1,50   16,04   13,89    4,31    16,23
K06d_B      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25   4,50   17,68   15,51    5,95    17,87
K06d_C      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25   7,50   19,85   17,67    8,11    20,03




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                            5-2-2020 15:36:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>Bijlage 4   Rekenresultaten verkeer op de Oostbeemdweg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                            Bijlage 4
                                                        Geluidbelasting Oostbeemdweg incl. aftrek art 3.4
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Oostbeemdweg
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
006a_A      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   1,50 19,14 16,11  9,55 19,67
006a_B      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   4,50 19,89 16,85 10,29 20,41
006a_C      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   7,50 21,34 18,30 11,74 21,86
K01a_A      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   1,50 19,95 16,92 10,36 20,48
K01a_B      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   4,50 20,72 17,69 11,13 21,25

K01a_C      Toetspunt   kavel   1   171288,55   393875,58   7,50   21,23   18,19 11,63 21,75
K01b_A      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19   1,50   19,50   16,47  9,91 20,03
K01b_B      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19   4,50   20,24   17,21 10,65 20,77
K01b_C      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19   7,50   20,81   17,77 11,21 21,33
K01c_A      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58   1,50   19,12   16,09  9,53 19,65

K01c_B      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58   4,50   19,95   16,92   10,36    20,48
K01c_C      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58   7,50   20,60   17,56   11,00    21,12
K01d_A      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88   1,50   19,36   16,33    9,77    19,89
K01d_B      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88   4,50   20,11   17,07   10,51    20,63
K01d_C      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88   7,50   20,93   17,89   11,33    21,45

K02a_A      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07   1,50   19,01   15,98  9,42 19,54
K02a_B      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07   4,50   19,76   16,72 10,16 20,28
K02a_C      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07   7,50   20,50   17,46 10,90 21,02
K02b_A      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85   1,50   18,60   15,57  9,01 19,13
K02b_B      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85   4,50   19,33   16,29  9,73 19,85

K02b_C      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85   7,50   20,05   17,01 10,45 20,57
K02c_A      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83   1,50   18,42   15,39  8,83 18,95
K02c_B      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83   4,50   19,15   16,11  9,55 19,67
K02c_C      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83   7,50   19,95   16,91 10,35 20,47
K02d_A      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51   1,50   18,99   15,96  9,40 19,52

K02d_B      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51   4,50   19,69   16,65 10,09 20,21
K02d_C      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51   7,50   20,64   17,60 11,04 21,16
K03a_A      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51   1,50   18,36   15,33  8,77 18,89
K03a_B      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51   4,50   19,09   16,05  9,49 19,61
K03a_C      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51   7,50   19,83   16,79 10,23 20,35

K03b_A      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17   1,50   17,35   14,32    7,76    17,88
K03b_B      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17   4,50   18,33   15,29    8,73    18,85
K03b_C      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17   7,50   19,48   16,44    9,88    20,00
K03c_A      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91   1,50   17,83   14,80    8,24    18,36
K03c_B      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91   4,50   18,56   15,52    8,96    19,08

K03c_C      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91   7,50   19,69   16,65   10,09    20,21
K03d_A      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42   1,50   19,77   16,74   10,18    20,30
K03d_B      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42   4,50   20,41   17,37   10,81    20,93
K03d_C      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42   7,50   21,56   18,52   11,96    22,08
K04a_A      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52   1,50   20,96   17,93   11,37    21,49

K04a_B      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52   4,50   22,21   19,18   12,62    22,74
K04a_C      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52   7,50   22,42   19,38   12,82    22,94
K04b_A      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43   1,50   19,98   16,95   10,39    20,51
K04b_B      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43   4,50   20,92   17,88   11,32    21,44
K04b_C      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43   7,50   21,59   18,55   11,99    22,11

K04c_A      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50           1,50 20,51 17,48 10,92 21,04
K04c_B      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50           4,50 21,49 18,46 11,90 22,02
K04c_C      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50           7,50 22,30 19,27 12,71 22,83



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                            5-2-2020 15:33:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                            Bijlage 4
                                                        Geluidbelasting Oostbeemdweg incl. aftrek art 3.4
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Oostbeemdweg
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
K04d_A      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   1,50 21,22 18,19 11,63 21,75
K04d_B      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   4,50 22,40 19,37 12,81 22,93
K04d_C      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   7,50 22,53 19,50 12,94 23,06
K05a_A      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   1,50 20,25 17,22 10,66 20,78
K05a_B      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   4,50 21,23 18,19 11,63 21,75

K05a_C      Toetspunt   kavel   5   171272,42   393818,71   7,50   22,11   19,08   12,52    22,64
K05b_A      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20   1,50   20,02   16,99   10,43    20,55
K05b_B      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20   4,50   20,74   17,70   11,14    21,26
K05b_C      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20   7,50   21,73   18,69   12,13    22,25
K05c_A      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63   1,50   19,63   16,60   10,04    20,16

K05c_B      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63   4,50   20,40   17,36   10,80    20,92
K05c_C      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63   7,50   21,46   18,42   11,86    21,98
K05d_A      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02   1,50   19,91   16,88   10,32    20,44
K05d_B      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02   4,50   21,12   18,08   11,52    21,64
K05d_C      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02   7,50   22,18   19,15   12,59    22,71

K06b_A      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46   1,50   19,81   16,79   10,22    20,34
K06b_B      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46   4,50   20,57   17,53   10,97    21,09
K06b_C      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46   7,50   21,61   18,57   12,01    22,13
K06c_A      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28   1,50   19,15   16,12    9,56    19,68
K06c_B      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28   4,50   19,97   16,93   10,37    20,49

K06c_C      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28   7,50   21,22   18,19 11,63 21,75
K06d_A      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25   1,50   18,56   15,53  8,97 19,09
K06d_B      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25   4,50   19,57   16,53  9,97 20,09
K06d_C      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25   7,50   20,56   17,52 10,96 21,08




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                            5-2-2020 15:33:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Rekenresultaten verkeer op de Molenweg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                              Bijlage 5
                                                  Geluidbelasting Molenweg excl. aftrek art. 3.4 RMG 2012
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Molenweg
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
006a_A      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   1,50 33,52 30,70 21,45 33,44
006a_B      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   4,50 35,18 32,30 23,08 35,08
006a_C      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   7,50 36,52 33,59 24,40 36,40
K01a_A      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   1,50 29,34 26,51 17,27 29,26
K01a_B      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   4,50 30,35 27,47 18,25 30,25

K01a_C      Toetspunt   kavel   1   171288,55   393875,58    7,50   31,16   28,24   19,04    31,04
K01b_A      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19    1,50   30,88   28,07   18,82    30,81
K01b_B      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19    4,50   31,89   29,02   19,79    31,79
K01b_C      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19    7,50   32,65   29,74   20,54    32,54
K01c_A      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58    1,50   32,13   29,31   20,06    32,05

K01c_B      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58    4,50   33,25   30,38   21,15    33,15
K01c_C      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58    7,50   34,12   31,21   22,01    34,01
K01d_A      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88    1,50   31,44   28,61   19,36    31,36
K01d_B      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88    4,50   32,44   29,56   20,34    32,34
K01d_C      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88    7,50   33,32   30,40   21,21    33,21

K02a_A      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07    1,50   32,95   30,14   20,88    32,88
K02a_B      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07    4,50   34,11   31,24   22,02    34,01
K02a_C      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07    7,50   35,04   32,13   22,93    34,93
K02b_A      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85    1,50   32,42   29,62   20,36    32,35
K02b_B      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85    4,50   33,91   31,05   21,81    33,81

K02b_C      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85    7,50   35,00   32,09   22,89    34,89
K02c_A      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83    1,50   35,07   32,26   23,00    35,00
K02c_B      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83    4,50   36,75   33,89   24,66    36,66
K02c_C      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83    7,50   37,90   35,00   25,79    37,79
K02d_A      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51    1,50   33,85   31,03   21,78    33,77

K02d_B      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51    4,50   35,09   32,22   22,99    34,99
K02d_C      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51    7,50   36,13   33,21   24,01    36,01
K03a_A      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51    1,50   35,11   32,29   23,04    35,03
K03a_B      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51    4,50   36,78   33,90   24,68    36,68
K03a_C      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51    7,50   37,87   34,95   25,75    37,75

K03b_A      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17    1,50   36,31   33,49   24,24    36,23
K03b_B      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17    4,50   38,16   35,28   26,06    38,06
K03b_C      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17    7,50   39,09   36,17   26,97    38,97
K03c_A      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91    1,50   36,43   33,60   24,35    36,35
K03c_B      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91    4,50   38,61   35,72   26,50    38,50

K03c_C      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91    7,50   39,42   36,48   27,29    39,30
K03d_A      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42    1,50   33,91   31,08   21,83    33,83
K03d_B      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42    4,50   36,14   33,26   24,04    36,04
K03d_C      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42    7,50   37,55   34,63   25,43    37,43
K04a_A      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52    1,50   29,85   27,03   17,78    29,77

K04a_B      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52    4,50   30,69   27,80   18,59    30,59
K04a_C      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52    7,50   31,44   28,51   19,32    31,32
K04b_A      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43    1,50   31,09   28,26   19,01    31,01
K04b_B      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43    4,50   32,12   29,24   20,02    32,02
K04b_C      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43    7,50   33,01   30,09   20,90    32,90

K04c_A      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50            1,50 31,08 28,25 19,00 31,00
K04c_B      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50            4,50 32,22 29,34 20,11 32,12
K04c_C      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50            7,50 32,66 29,73 20,53 32,54



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                             5-2-2020 15:28:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                              Bijlage 5
                                                  Geluidbelasting Molenweg excl. aftrek art. 3.4 RMG 2012
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Molenweg
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
K04d_A      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   1,50 29,42 26,58 17,34 29,33
K04d_B      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   4,50 30,50 27,60 18,39 30,39
K04d_C      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   7,50 31,43 28,48 19,30 31,30
K05a_A      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   1,50 31,44 28,62 19,37 31,36
K05a_B      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   4,50 32,66 29,77 20,56 32,56

K05a_C      Toetspunt   kavel   5   171272,42   393818,71    7,50   33,34   30,41   21,22    33,22
K05b_A      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20    1,50   33,15   30,33   21,08    33,07
K05b_B      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20    4,50   34,38   31,50   22,28    34,28
K05b_C      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20    7,50   35,35   32,43   23,24    35,24
K05c_A      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63    1,50   33,10   30,27   21,02    33,02

K05c_B      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63    4,50   34,63   31,74   22,53    34,53
K05c_C      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63    7,50   35,83   32,90   23,71    35,71
K05d_A      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02    1,50   31,99   29,16   19,91    31,91
K05d_B      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02    4,50   33,34   30,46   21,24    33,24
K05d_C      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02    7,50   33,80   30,86   21,67    33,68

K06b_A      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46    1,50   35,49   32,67   23,42    35,41
K06b_B      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46    4,50   37,28   34,39   25,17    37,17
K06b_C      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46    7,50   38,43   35,50   26,31    38,31
K06c_A      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28    1,50   37,36   34,54   25,29    37,28
K06c_B      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28    4,50   39,36   36,48   27,25    39,26

K06c_C      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28    7,50   40,27   37,34   28,14    40,15
K06d_A      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25    1,50   35,29   32,47   23,22    35,21
K06d_B      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25    4,50   37,11   34,23   25,01    37,01
K06d_C      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25    7,50   38,44   35,51   26,32    38,32




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                             5-2-2020 15:28:16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>Bijlage 6   Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                Bijlage 6
                                                Gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek art. 3.4 RMG 2012
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             (hoofdgroep)
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
006a_A      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   1,50 41,32 39,06 29,60 41,48
006a_B      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   4,50 42,66 40,39 30,93 42,81
006a_C      Toetspunt kavel     6   171295,68   393796,46   7,50 43,46 41,15 31,71 43,60
K01a_A      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   1,50 48,25 46,10 36,53 48,44
K01a_B      Toetspunt kavel     1   171288,55   393875,58   4,50 49,50 47,35 37,79 49,70

K01a_C      Toetspunt   kavel   1   171288,55   393875,58      7,50   49,61   47,45   37,89    49,80
K01b_A      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19      1,50   52,75   50,60   41,02    52,94
K01b_B      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19      4,50   53,13   50,98   41,41    53,32
K01b_C      Toetspunt   kavel   1   171303,18   393879,19      7,50   53,02   50,86   41,29    53,21
K01c_A      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58      1,50   47,86   45,70   36,14    48,05

K01c_B      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58      4,50   49,15   46,99   37,43    49,34
K01c_C      Toetspunt   kavel   1   171304,13   393858,58      7,50   49,28   47,11   37,55    49,47
K01d_A      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88      1,50   44,76   42,59   33,05    44,95
K01d_B      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88      4,50   46,55   44,38   34,83    46,74
K01d_C      Toetspunt   kavel   1   171287,31   393854,88      7,50   46,88   44,71   35,17    47,07

K02a_A      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07      1,50   48,11   45,96   36,40    48,31
K02a_B      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07      4,50   49,35   47,18   37,62    49,54
K02a_C      Toetspunt   kavel   2   171308,68   393855,07      7,50   49,47   47,30   37,74    49,66
K02b_A      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85      1,50   52,79   50,64   41,06    52,98
K02b_B      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85      4,50   53,15   50,99   41,43    53,34

K02b_C      Toetspunt   kavel   2   171323,00   393858,85      7,50   53,02   50,88   41,31    53,22
K02c_A      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83      1,50   48,24   46,06   36,51    48,42
K02c_B      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83      4,50   49,45   47,28   37,72    49,64
K02c_C      Toetspunt   kavel   2   171326,82   393836,83      7,50   49,59   47,40   37,85    49,77
K02d_A      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51      1,50   44,92   42,72   33,19    45,10

K02d_B      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51      4,50   46,69   44,50   34,96    46,87
K02d_C      Toetspunt   kavel   2   171309,63   393833,51      7,50   47,01   44,80   35,27    47,18
K03a_A      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51      1,50   48,63   46,46   36,90    48,82
K03a_B      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51      4,50   49,72   47,54   37,98    49,90
K03a_C      Toetspunt   kavel   3   171331,95   393833,51      7,50   49,83   47,64   38,09    50,01

K03b_A      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17      1,50   52,88   50,73   41,15    53,07
K03b_B      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17      4,50   53,25   51,08   41,51    53,43
K03b_C      Toetspunt   kavel   3   171345,25   393836,17      7,50   53,13   50,97   41,41    53,32
K03c_A      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91      1,50   46,21   44,00   34,47    46,38
K03c_B      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91      4,50   47,88   45,66   36,13    48,05

K03c_C      Toetspunt   kavel   3   171338,23   393813,91      7,50   48,14   45,89   36,37    48,29
K03d_A      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42      1,50   43,13   40,90   31,41    43,30
K03d_B      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42      4,50   45,02   42,79   33,29    45,19
K03d_C      Toetspunt   kavel   3   171323,74   393804,42      7,50   45,52   43,26   33,78    45,68
K04a_A      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52      1,50   40,56   38,34   28,91    40,75

K04a_B      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52      4,50   41,79   39,56   30,13    41,97
K04a_C      Toetspunt   kavel   4   171249,54   393835,52      7,50   42,82   40,60   31,14    43,00
K04b_A      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43      1,50   42,06   39,86   30,37    42,24
K04b_B      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43      4,50   43,55   41,34   31,85    43,73
K04b_C      Toetspunt   kavel   4   171271,53   393838,43      7,50   44,45   42,24   32,74    44,63

K04c_A      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50              1,50 40,74 38,52 29,07 40,92
K04c_B      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50              4,50 42,05 39,81 30,36 42,22
K04c_C      Toetspunt kavel 4 171267,74 393822,50              7,50 43,07 40,84 31,38 43,25



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               5-2-2020 15:25:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>Sweco Nederland B.V.                                                                                Bijlage 6
                                                Gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek art. 3.4 RMG 2012
Rapport:           Resultatentabel
Model:             gewijzigd model
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             (hoofdgroep)
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving                    X           Y Hoogte   Dag Avond Nacht  Lden
K04d_A      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   1,50 39,71 37,48 28,08 39,90
K04d_B      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   4,50 40,87 38,63 29,23 41,05
K04d_C      Toetspunt kavel     4   171250,55   393821,36   7,50 41,84 39,60 30,18 42,02
K05a_A      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   1,50 40,81 38,58 29,13 40,99
K05a_B      Toetspunt kavel     5   171272,42   393818,71   4,50 42,12 39,88 30,43 42,29

K05a_C      Toetspunt   kavel   5   171272,42   393818,71      7,50   43,17   40,93   31,47    43,34
K05b_A      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20      1,50   42,02   39,79   30,32    42,19
K05b_B      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20      4,50   43,47   41,23   31,75    43,64
K05b_C      Toetspunt   kavel   5   171288,14   393819,20      7,50   44,35   42,10   32,62    44,51
K05c_A      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63      1,50   41,29   39,04   29,58    41,46

K05c_B      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63      4,50   42,60   40,33   30,87    42,75
K05c_C      Toetspunt   kavel   5   171291,25   393800,63      7,50   43,39   41,11   31,66    43,54
K05d_A      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02      1,50   40,13   37,87   28,44    40,30
K05d_B      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02      4,50   41,30   39,02   29,60    41,46
K05d_C      Toetspunt   kavel   5   171273,43   393802,02      7,50   42,12   39,85   30,43    42,28

K06b_A      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46      1,50   42,44   40,16   30,70    42,59
K06b_B      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46      4,50   44,03   41,73   32,26    44,17
K06b_C      Toetspunt   kavel   6   171316,92   393796,46      7,50   44,75   42,43   32,98    44,88
K06c_A      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28      1,50   41,98   39,60   30,18    42,09
K06c_B      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28      4,50   43,52   41,11   31,70    43,61

K06c_C      Toetspunt   kavel   6   171314,14   393780,28      7,50   44,41   41,97   32,58    44,49
K06d_A      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25      1,50   40,87   38,55   29,12    41,01
K06d_B      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25      4,50   42,16   39,78   30,37    42,27
K06d_C      Toetspunt   kavel   6   171295,93   393778,25      7,50   42,95   40,53   31,14    43,04




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.20                                                                               5-2-2020 15:25:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>