<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek




Gelrew eg ong. en Linnerw eg 8a Montfort
NL.IMRO.1669.BPMFT2016GELRELIN-VG01 vastgesteld   42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              RAPPORT
                                    Verkennend bodemonderzoek
                               Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20)
                                             te Montfort




Opdrachtgever
BRO
Industriestraat 94
5931 PK TEGELEN

Projectnummer
Aeres Milieu projectnummer AM16004

Status rapport
Definitief



                                               Autorisatie

                                               Opsteller rapport:       paraaf   datum

                                               Ing. J.M.G. Reuver                25 maart 2016

                                               Kwaliteitscontrole:      paraaf   datum

                                               Ing. T.K.P.G. Thijssen            25 maart 2016

Contactgegevens
Aeres Milieu B.V.
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
(f) 0475 – 321 967
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl
                                                                                                 2001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


SAMENVATTING RESULTATEN                                                                                                                                     2
1. INLEIDING                                                                                                                                                3
2. VOORONDERZOEK                                                                                                                                             4
   2.1 Inleiding............................................................................................................................................ 4
   2.2 Topografische beschrijving .............................................................................................................. 5
   2.3 Historisch overzicht en omgeving .................................................................................................... 5
   2.4 Dossieronderzoek ............................................................................................................................ 6
   2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie.................................................................................................. 7
   2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie ........................................................................................... 7
   2.7 Asbest .............................................................................................................................................. 8
   2.8 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie ............................................................................... 9
   2.9 Onderzoekshypothese ..................................................................................................................... 9
3. ONDERZOEKSSTRATEGIE                                                                                                                                     10
   3.1 Inleiding.......................................................................................................................................... 10
   3.2 Onderzoeksstrategie...................................................................................................................... 10
4. VELDWERKZAAMHEDEN                                                                                                                                    11
   4.1 Algemeen ....................................................................................................................................... 11
   4.2 Grondbemonstering ....................................................................................................................... 11
5. LABORATORIUMONDERZOEK                                                                                                                                    12
   5.1     Algemeen ....................................................................................................................................... 12
   5.2     Grond(meng)monster(s) ................................................................................................................ 12
      5.2.1     Analyseresultaten grond(meng)monsters ........................................................................... 12
      5.2.2     Toetsing van de gestelde hypothese ................................................................................... 13
      5.2.3     Toetsing Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen ......................................................... 13
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                                                                                                            14




Bijlagen:

1          Topografische en kadastrale overzichtskaart
2          Foto’s onderzoekslocatie
3          Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
4          Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
5          Verklaring veldmedewerker
6          Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en interventiewaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                             Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




SAMENVATTING RESULTATEN

Algemeen
Projectnummer                   : AM16004
Soort onderzoek                 : Verkennend bodemonderzoek
Adres onderzoekslocatie         : Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort
Gemeente                        : Roerdalen
Kadastrale registratie          : sectie E, nrs. 1522, 1523 en 1524
Coördinaten                     : X = 193.543 / Y = 349.144
Oppervlakte                     : circa 642 m2
Aanleiding onderzoek            : bouw woonhuis
Opdrachtgever                   : BRO

Onderzoekshypothese
Hypothese conform NEN 5740      : onverdacht

Onderzoeksopzet
Boringen tot 0,5 m-mv.          :4
Boringen tot 2,0 m-mv.          :1
Peilbuizen                      :1

Zintuiglijke waarnemingen
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv.)      : plaatselijk bijmengingen met kolen en baksteen
Ondergrond (0,5-2,0m-mv.)       : plaatselijk bijmengingen met puin en kolen
Grondwater                      : geen grondwater aangetroffen binnen 5 m-mv.

Laboratoriumonderzoek
Bovengrond (0-0,5 m-mv.)        : licht verontreinigd met PAK
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv.)      : licht verontreinigd met PAK
Grondwater                      : niet onderzocht


Conclusie en aanbevelingen
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in februari en maart 2016 een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort.

Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel de bovengrond als de ondergrond licht verontreinigd is met
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM). Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden
naar de kwaliteit van het grondwater aangezien er geen grondwater is aangetroffen binnen 5 m-mv. Conform
de NEN 5740 kan in dat geval een onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater achterwege blijven.

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader
bodemonderzoek.

De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen
planontwikkeling.

De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.




                                                                                                     Pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                               Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




1.      INLEIDING


In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie:
        Adres onderzoekslocatie        : Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort
        Gemeente                       : Roerdalen
        Kadastrale registratie         : sectie E, nrs. 1522, 1523 en 1524
        Oppervlakte                    : circa 642 m2
        Huidig gebruik van de locatie  : braakliggend
        Toekomstig gebruik             : wonen met tuin

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN-5740. Het verkennend
bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de
onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel.

Aanleiding
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen bouw van een woonhuis.

Doel
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse. Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele
verontreiniging aan te geven.

Onderzoek
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als
onafhankelijk onderzoeksbureau.

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar
aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk
4 worden de veldwerkzaamheden (grondonderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de
laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6,
waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven.

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in maart 2016. De chemische analyses zijn
uitgevoerd door ALcontrol Laboratories BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de
Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn
uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000).

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden
(opzet conform NEN-5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).

Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze
bemonstering en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat
puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden
aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor
maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de
voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres
Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.




                                                                                                       Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                     Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




2. VOORONDERZOEK


2.1     Inleiding

Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 en NEN5707 is ten behoeve van de bepaling van de
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie
is afkomstig van/uit:
            • Terreininspectie;
            • Archiefonderzoek gemeente Roerdalen;
            • Het Bodemloket;
            • Watwaswaar.nl.

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de
percelen hier weer aan grenzend meegenomen.

Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter
vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch
het gehele perceel te onderzoeken.

Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.




Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: provincie Limburg)




                                                                                                             Pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                             Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




2.2    Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie is gelegen aan Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort. Kadastraal is de
locatie bekend als gemeente Montfort sectie E, nrs. 1522, 1523 en 1524. De coördinaten volgens het R.D.
stelsel zijn X = 193.543 / Y = 349.144. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart.



2.3    Historisch overzicht en omgeving

Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde historische kaarten is af te leiden dat de onderzoekslocatie niet
eerder bebouwd is geweest. De eerste woningen in de directe omgeving dateren uit de periode 1995 - 2000.




2015                                                    2000




1995                                                    1985




                                                                                                     Pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                      Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




1950                                                               1900
Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl)



2.4     Dossieronderzoek

Op 25 februari 2016 is een verzoek ingediend bij de gemeente Roerdalen voor het verkrijgen van de
historische informatie. Per e-mail heeft een medewerkster dienstverlening Omgevingsdienst naar aanleiding
van dit verzoek de volgende informatie aan Aeres Milieu beschikbaar gesteld:

Voor de onderzoekslocatie zijn de in onderstaande tabel weergegeven bouwvergunningen verleend.

 Locatie               Datum               Aard bouwvergunning                      Opmerkingen
 Gelreweg 18           17 februari 1987    Oprichten van een landhuis               ---
 Gelreweg 15           23 september 1986 Oprichten van een woning met garage        ---
 Gelreweg 20           11 december 1990    Oprichten van een woonhuis               ---
Tabel 2.1: Overzicht verleende bouwvergunningen

Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn de in onderstaande tabel weergegeven
bodemonderzoeken uitgevoerd:




Het onderzoek, uitgevoerd in april 2001 door Adviesbureau Brouwers B.V. heeft betrekking op de huidige
onderzoekslocatie. In de rapportage wordt het volgende geconcludeerd:

Tijdens het historisch onderzoek en het veldonderzoek zijn geen zaken aangetroffen die een nadelige invloed
kunnen hebben op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

De bodemmonsters op de onderzoekslocatie zijn verspreid genomen zodat een representatief beeld wordt



                                                                                                              Pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                    Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




gevormd van de bodemgesteldheid van het terrein.

De analyseresultaten van de grondmonsters tonen aan dat zowel in de bovengrond als in de ondergrond
geen van de geanalyseerde stoffen is aangetroffen in een gehalte boven de desbetreffende streefwaarde.
Het freatisch grondwater bevindt zich op een grotere diepte dan 5 m-mv.

Concluderend kan worden gesteld dat er op grond van de onderzoeksresultaten geen milieuhygiënische
bezwaren zijn tegen de voorgenomen bouwplannen.

Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende
producten plaatsgevonden.


2.5     Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2 voor het gebied
Montfort en omgeving.

      Geohydrologische           Diepte t.o.v.               Formatie                     Samenstelling en doorlatendheid
          indeling                 NAP (m)

                                 29,5+ tot 29+               Twenthe:              Fijne zanden met dunne leem               /   klei-
 Pleistocene deklaag           (zeer dun of zelfs         Nuenen Groep             inschakelingen; gering waterdoorlatend
                                   afwezig)             (Boven-Pleistoceen)

                                  29+ tot 18+                 Veghel               Grove, zwak slibhoudende zanden en grinden;
                                                           (Pleistoceen)           goede waterdoorlatendheid
  e
 1 Watervoerend pakket
                                   18- tot 28-                Kedichem             Matig grove zanden met enkele            kleilens;
                                                       (Pleistoceen-Plioceen)      wisselende waterdoorlatendheid

 1e Waterscheidende laag           28- tot 68-        Bovenste Brunssum Klei       Zware klei en bruinkool met vrij veel slibhoudende
                                                            (Plioceen)             zandinschakelingen
[Bron: Grondwaterplan Limburg (Provinciale Waterstaat Limburg rapp. GB 2008 okt. 1985, bijl. 10]
Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling

Als gevolg van de noordwestelijk georiënteerde breuken met verticaal verzet in de bodemlagen ontstaan op
korte afstand grote verschillen in de bodemopbouw. In de Roerdalslenk is Montfort tussen twee van deze
breuklijnen gelegen, waarbij de tussenbreukzone (met midden daarop Montfort) in het geheel ten opzichte
van de Roerdalslenk naar boven is gedrukt. Zo’n verheven gebied noemt men een horst (ten opzichte van
een slenk als gedaald gebied). Zeer grof zand en grind wordt ter plaatse meestal aangetroffen vanaf 0,5 m-
mv.
De stroming van het freatisch grondwater is volgens het Grondwaterplan Limburg (Provinciale Waterstaat
Limburg, rapport GB 2008, oktober 1985) in noordwestelijke richting en bevindt zich op een hoogte van circa
20 m + NAP.

De onderzoekslocatie ligt niet binnen een attentie- of beschermingsgebied van een waterwingebied. Voor
zover bekend vinden op en in de omgeving van de locatie geen grootschalige grondwateronttrekkingen
plaats.

2.6     Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 3 maart 2016 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid
van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen,
afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld. Het terrein is onbebouwd en begroeid met
verwilderde bomen en struiken. Er is een groot hoogteverschil aanwezig. Het maaiveld loopt globaal hellend
af richting de Gelreweg. In afbeelding 3 is een uitsnede opgenomen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN).De groene kleur geeft de lager gelegen gebieden aan en de rode kleur de hoger gelegen gebieden.

Tijdens de veldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.



                                                                                                                   Pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of
bronnen van verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door bossage, aan de oostzijde door het woonhuis
met nummer 18, aan de zuidzijde door de Gelreweg en aan de westzijde door het woonhuis met nummer 20.




Afbeelding 3: uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

2.7   Asbest

Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen
grond)) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder
beschreven activiteiten of gebeurtenissen:
-       de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten
        of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken;
-       de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin
        (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de
        bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen);
-       de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden
        gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in
        tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven;
-       eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen;
-       de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond;
-       de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen;
-       de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem;
-       er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de
        verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd.




                                                                                                        Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                             Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat
bovengenoemde activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden.


2.8   Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie

Het toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie betreft wonen met tuin.


2.9   Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht”
beschouwd. Het onderzoek is dan ook uitgevoerd conform de NEN 5740 norm voor onverdachte locaties.

De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (niet verdacht).




                                                                                                     Pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                      Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




3. ONDERZOEKSSTRATEGIE


3.1     Inleiding

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de
richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN-5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari
2009) van het Nederlands Normalisatie-Instituut.


3.2     Onderzoeksstrategie

In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van
de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens
onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.

                                       ONDERZOEKSNORM NEN-5740 'onverdacht'
                                                                                                       Aantal te onderzoeken
                 Aantal boringen                            Aantal te nemen monsters
                                                                                                         (meng)monsters
                                                              grond              grondwater
 oppervlakte       tot       èn tot   èn met                                                   bovengrond     ondergrond    grondwater
    (m²)          0,5 m       2m      peilbuis      0-0,5 m      0,5-2,0 m   1


      642           4          1            1           6             6              1                1              1          1
                                                                                              NEN-grond      NEN-grond     NEN-
                                      Analysepakket
                                                                                              incl. lutos    incl. lutos   grondwater
Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN-5740 “onverdacht”
1)
   Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen.

Legenda bij tabel 3.1
m:     meter beneden maaiveld
lutos: lutum en organische stofgehalte

De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’:
• drogestof-bepaling
• 9 zware metalen
• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen
• 7 Polychloorbifenylen (PCB)
• minerale olie

Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van
een toetsingskader voor de lokale bodemkwaliteit.

Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’:
• 9 zware metalen
• 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)
• 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
• minerale olie




                                                                                                                     Pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                       Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




4. VELDWERKZAAMHEDEN


4.1     Algemeen

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001
en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden
een KLIC melding verricht.


4.2     Grondbemonstering

Op 3 maart 2016 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf 3.2 weergegeven onderzoeksstrategie
conform protocol 2001 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer H. Van den Tillaar, erkend monsternemer in het kader van
de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018.

De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (∅ 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage
3.

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104)
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4).

In onderstaande tabel zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd.

 Boring                                         Dieptetraject [m-mv.]                 Zintuiglijke waarneming
 2                                              0,5 – 2,7                             Zwak koolhoudend, sporen puin
 5                                              0 – 0,5                               Sporen kolen
                                                0,5 – 1,0                             Sporen puin, sporen kolen
                                                1,0 – 2,2                             Zwak koolhoudend, zwak puinhoudend
 6                                              0 – 0,5                               Zwak koolhoudend, sporen baksteen
Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen
van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden. Op het
maaiveld en in de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende
onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen
de onderzoekslocatie.

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater en de hoogte van het maaiveld is op het
laagst gelegen punt een boring doorgezet tot een diepte van 5,5 m-mv. Op deze diepte is geen grondwater
aangetroffen. Conform de NEN 5740 kan in dat geval een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van
het grondwater achterwege blijven.




                                                                                                              Pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                     Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




5. LABORATORIUMONDERZOEK


5.1       Algemeen

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.


5.2       Grond(meng)monster(s)

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al
dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie.

    (Meng)monsternummer        Grondmonster(s) 1)      Bodemlaag           Zintuiglijke waarnemingen
                                                       [m-mv]
    MM1                     5-1                        0 – 0,5             Sporen kolen
                            6-1                        0 - 0,5             Zwak koolhoudend, sporen baksteen
 MM2                        2-2                        0,5 – 1,0           Zwak koolhoudend, sporen puin
                            2-3                        1,0 – 1,5           Zwak koolhoudend, sporen puin
                            2-4                        1,5 – 2,0           Zwak koolhoudend, sporen puin
                            5-2                        0,5 – 1,0           Sporen kolen, sporen puin
                            5-3                        1,0 – 1,5           Zwak koolhoudend, zwak puinhoudend
                            5-4                        1,5 – 2,0           Zwak koolhoudend, zwak puinhoudend
Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters
1)
     Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3).


5.2.1       Analyseresultaten grond(meng)monsters

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

*            Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van
             de achtergrond- en interventiewaarde;
**           het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan
             of gelijk aan de interventiewaarde;
***          het gehalte is groter dan de interventiewaarde.

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling
Bodemkwaliteit.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor het analyserapport met
nummer 12259959.

    (Meng)monsternummer        Bodemlaag       Zintuiglijke waarnemingen             Verhoogde             Berekende
                               [m-mv]                                                component             concentratie [mg/kg
                                                                                                           d.s.] en toetsing
    MM1                        0 – 0,5         Sporen kolen, zwak koolhoudend,       PAK (10-VROM)         2,54              *
                                               sporen baksteen
 MM2                           0,5 – 2,0       Sporen kolen, zwak koolhoudend,       PAK (10-VROM)         5,18             *
                                               sporen puin, zwak puinhoudend
Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters




                                                                                                                  Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                    Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) licht verontreinigd
is met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM). Grondmengmonster MM2 (dieptetraject
0,5 – 2,0 m-mv.) is eveneens licht verontreinigd met PAK. Geen van de overige onderzochte componenten
zijn gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde.

De afkorting PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Het gaat hierbij om een
verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen, die bestaan uit twee of meer aan elkaar verbonden
benzeenringen. Ze ontstaan met name bij verbrandingsprocessen, en kunnen dus zowel een synthetische
als een natuurlijke oorsprong hebben. PAK’s ontstaan o.a. door onvolledige verbranding van minerale olie
zoals die ook in het verkeer plaatsvindt. Ze worden tevens gevormd bij het proces van droge destillatie van
steenkool, zoals die bij gas- en cokesfabrieken werd toegepast. Daarnaast kunnen ze worden aangetroffen
bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en teerproducten.
In de chemische grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende syntheses,
bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica. De belangrijkste PAK-verbindingen in steenkoolteer zijn
naftaleen, chryseen, fenanthreen en fluorantheen. Alle zijn praktisch onoplosbaar in water, niet vluchtig en
persistent (niet afbreekbaar). Vanwege hun kankerverwekkende eigenschappen hebben PAK-verbindingen
de aandacht bij ecotoxicologisch onderzoek. Benzo(a)pyreen is hierin de belangrijkste stof.


5.2.2    Toetsing van de gestelde hypothese

Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de grond in tegenspraak zijn met de vooraf
geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden.


5.2.3    Toetsing Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

De gemeten verhoogde concentraties in grondmengmonster MM1 en MM2 zijn tevens getoetst aan de
achtergrondwaarden welke zijn opgenomen in de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Roerdalen, zone
Woongebied (bovengrond) en zone ondergrond gemeente Roerdalen (ondergrond). In onderstaande tabel
zijn de gemeten concentraties en de achtergrondwaarden opgenomen.

 Grondmeng       Component             Gemeten           Achtergrondwaarden                       Overschrijding
 monster                               concentratie      (95 P ‘statistische parameters’)         achtergrondwaarden
                                       [mg/kg d.s.]
 MM1              PAK (10-VROM)        2,54              4,7 (zone Woongebied)                    Nee
 MM2              PAK (10-VROM)        5,18              1,2 (zone Ondergrond)                    Ja
Tabel 5.3: Toetsing aan de regionale achtergrondconcentraties

Uit de toetsing blijkt dat de gemeten concentratie PAK in grondmengmonster MM2 de vastgestelde
achtergrondwaarden voor de zone ondergrond overschrijden. De gemeten concentratie blijft echter ruim
beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de
interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek is niet
noodzakelijk.




                                                                                                           Pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                             Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort / AM16004




6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in februari en maart 2016 een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort.

Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel de bovengrond als de ondergrond licht verontreinigd is met
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM). Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden
naar de kwaliteit van het grondwater aangezien er geen grondwater is aangetroffen binnen 5 m-mv. Conform
de NEN 5740 kan in dat geval een onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater achterwege blijven.

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader
bodemonderzoek.

De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen
planontwikkeling.

De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.




                                                                                                    Pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>              Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




                         BIJLAGE 1

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                     Uw referentie: AM16004 (HvdT)




 341


                                                                            1415




                                                                            1523




                                                                                                                                    1521




                                                                                     1522



                                                                                                                                            18



                       1381

                                                                                               1524


                                                           20




                                                                                                                                                       16




                                                                                                    1323
                                                                       22




                                                                                                                                                                        14




    1128




                             1263                               1253
                                                                                                                                      Ge
                                                                                                                                         l re
                                                                                                                                          we
                                                                                                                                            g




                                                                  0m    5m                             25 m



             Deze kaart is noordgericht                                            Schaal 1:500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                         Kadastrale gemeente                 MONTFORT
             Voorlopige kadastrale grens                                           Sectie                              E
             Administratieve kadastrale grens                                      Perceel                             1524
             Bebouwing
             Overige topografie                                                    Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 februari 2016                      De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                            eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                Klantreferentie: AM16004 (HvdT)




                   0m    125 m                      625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object MONTFORT E 1524
 Gelreweg , MONTFORT
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




           BIJLAGE 2

 Foto’s onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




Foto 1




Foto 2




Foto 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>           Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




                      BIJLAGE 3

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>       Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




                  BIJLAGE 4

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       getekend volgens NEN 5104




          Boring:        1                                                     Boring:       2
                             0     bosgrond                                                      0     bosgrond
      0                                                                   0
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   humeus, zwak wortelhoudend,                                         humeus, sporen grind, bruingrijs,
                     1                                                                   1
                                   bruingrijs, Edelmanboor                                             Edelmanboor
                             50                                                                  50
     50                                                                  50
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   grijsgeel, Edelmanboor                                              humeus, zwak koolhoudend,
                     2                                                                   2
                                                                                                       sporen puin, sporen grind,
                             100
                                                                                                       bruingrijs, Edelmanboor
    100                                                                  100
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                   lichtgrijs, Edelmanboor
                     3                                                                   3

                                                                                                 150
    150                                                                  150
                                                                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                       sporen puin, zwak koolhoudend,
                     4                                                                   4
                                                                                                       zwak grindhoudend, grijsbruin,
                                                                                                       Edelmanboor, boring gestaakt
    200                                                                  200

                                                                                         5

    250                                                                  250
                                                                                         6       270



                             300
    300
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                   oranjegrijs, Edelmanboor


    350




    400




    450




    500



                             550
    550




          Boring:        3                                                     Boring:       4
                             0     bosgrond                                                      0     bosgrond
      0                                                                   0
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   humeus, sporen wortels, bruingrijs,                                 humeus, sporen grind, bruingrijs,
                     1                                                                   1
                                   Edelmanboor                                                         Edelmanboor
                             50                                                                  50
     50                                                                  50




          Boring:        5                                                     Boring:       6
                             0     bosgrond                                                      0     bosgrond
      0                                                                   0
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   humeus, sporen grind, sporen                                        humeus, zwak koolhoudend,
                     1                                                                   1
                                   kolen, bruingrijs, Edelmanboor                                      sporen grind, sporen baksteen,
                             50                                                                  50
                                                                                                       donker grijsbruin, Edelmanboor
     50                                                                  50
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                 Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                   humeus, sporen grind, sporen                                        grijsgeel, Edelmanboor
                     2                                                                   2
                                   puin, sporen kolen, bruingrijs,
                             100
                                   Edelmanboor                                                   100
    100                                                                  100
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   humeus, zwak koolhoudend, zwak
                     3
                                   puinhoudend, sporen grind,
                                   bruingrijs, Edelmanboor, boring
    150                            gestaakt

                     4

    200
                     5       220




Projectnaam: Gelreweg (ong.), Montfort
Projectcode: AM16004                                                                 Opdrachtgever: BRO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur
          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie

                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                            >0
          Zand, kleiïg
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem                                      >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                  overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                              zwak humeus

veen
          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel

          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
                                                                            Gemiddeld laagste grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




           BIJLAGE 5

Verklaring Veldmedewerker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                               Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




VERKLARING


Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever
zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en
2002.


 Projectnummer                              AM16004

 Onderzoekslocatie                          Gelreweg (tussen huisnummer 18 en 20) te Montfort

 Datum uitvoering veldwerkzaamheden         3 maart 2016


 Gecertificeerd monsternemer                Dhr. H. van den Tillaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                Verkennend bodemonderzoek Gelreweg (tussen huisnr. 18 en 20) te Montfort / AM16004




                           BIJLAGE 6

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en
                     interventiewaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectnaam                  Gelreweg (ong.), Montfort
Projectcode                  AM16004

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                MM1                         MM2                        AW       1/2(AW+I)    I        RBK
Bodemtype                  1                           2                                                          eis
                             or         br               or        br


droge stof (gew.-%)          86,6                 --       87,2              --
gewicht artefacten (g)       <1                   --       <1                --
aard van de artefacten (-) Geen                   --     Geen                --


organische stof                1,9                --        3,0              --
(gloeiverlies) (% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) 4,8                       --        7,4              --

METALEN
barium+                       28        80,4               26      60,1                                 920       20
cadmium                       <0,2       0,231              0,20    0,305           0,60        6,8      13        0,20
kobalt                         4,3      11,6                4,3     9,5            15         102       190        3,0
koper                          7,8      14,7                9,1    15,4            40         115       190        5,0
kwik                           0,06      0,0825             0,06    0,0787          0,15       18        36        0,050
lood                          14        21                 14      19,7            50         290       530       10
molybdeen                      0,57      0,57               0,59    0,59            1,5        96       190        1,5
nikkel                         9,1      21,5               11      22,1            35          68       100        4,0
zink                          43        89,3               48      87,6           140         430       720       20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              0,05       --     0,04                                --
fenantreen             0,23       --     0,36                                --
antraceen              0,09       --     0,10                                --
fluoranteen            0,53       --     1,2                                 --
benzo(a)antraceen      0,31       --     0,76                                --
chryseen               0,32       --     0,69                                --
benzo(k)fluoranteen    0,22       --     0,44                                --
benzo(a)pyreen         0,34       --     0,73                                --
benzo(ghi)peryleen     0,22       --     0,42                                --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,23       --     0,44                                --
pak-totaal (10 van     2,54  2,54 *      5,18                       5,18     *      1,5        21           40     0,35
VROM) (0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)         <1                       --       <1                --
PCB 52 (µg/kgds)         <1                       --       <1                --
PCB 101 (µg/kgds)        <1                       --       <1                --
PCB 118 (µg/kgds)        <1                       --       <1                --
PCB 138 (µg/kgds)        <1                       --       <1                --
PCB 153 (µg/kgds)        <1                       --       <1                --
PCB 180 (µg/kgds)        <1                       --       <1                --
                                                  a
som PCB (7) (0.7 factor)  4,9           24,5                4,9    16,3            20         510      1000        4,9
(µg/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10-C12               <5                  --       <5                --
fractie C12-C22               <5                  --       <5                --
fractie C22-C30               <5                  --       <5                --
fractie C30-C40               <5                  --       <5                --
totaal olie C10 - C40        <20        70                <20      46,7           190       2595       5000       35



Monstercode en monstertraject
1
         12259959-001 MM1 5-1 / 6-1
2
         12259959-002 MM2 2-2 / 2-3 / 2-4 / 5-2 / 5-3 / 5-4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*      het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
       interventiewaarde
**     het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
       interventiewaarde
***    het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
       wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
       verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
       gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
       RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
       De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
       verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
       Origineel resultaat
br
       Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)

Bodemtype humus lutum
1         1.9% 4.8%
2         3%    7.4%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ALcontrol B.V.
                                                                                                                 Correspondentieadres
                                                                                                                 Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                 Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                 www.alcontrol.nl
                                                                    Analyserapport


 Aeres Milieu BV
 dhr. G. Reuver
 Postbus 1015
                                                                                                                                                              Blad 1 van 6
 6040 KA ROERMOND




Uw projectnaam                                       : Gelreweg (ong.), Montfort
Uw projectnummer                                     : AM16004
ALcontrol rapportnummer                              : 12259959, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer                            : 7PLNBEHL

Rotterdam, 11-03-2016


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM16004. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 R. van Duin
 Laboratory Manager




           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 2 van 6
dhr. G. Reuver                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Gelreweg (ong.), Montfort                                                                                               Orderdatum      04-03-2016
Projectnummer                   AM16004                                                                                                                 Startdatum      04-03-2016
Rapportnummer                  12259959           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 11-03-2016

Nummer         Monstersoort                    Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   MM1 5-1 / 6-1
002           Grond (AS3000)                   MM2 2-2 / 2-3 / 2-4 / 5-2 / 5-3 / 5-4


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002



droge stof                            gew.-%          S                      86.6                          87.2
gewicht artefacten                    g               S                       <1                            <1
aard van de artefacten                -               S                     geen                          geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                        1.9                           3.0


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                          S                        4.8                           7.4


METALEN
barium                                mg/kgds         S                        28                            26
cadmium                               mg/kgds         S                      <0.2                          0.20
kobalt                                mg/kgds         S                       4.3                           4.3
koper                                 mg/kgds         S                       7.8                           9.1
kwik                                  mg/kgds         S                      0.06                          0.06
lood                                  mg/kgds         S                        14                            14
molybdeen                             mg/kgds         S                      0.57                          0.59
nikkel                                mg/kgds         S                       9.1                            11
zink                                  mg/kgds         S                        43                            48


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S                                           0.05                          0.04
fenantreen               mg/kgds S                                           0.23                          0.36
antraceen                mg/kgds S                                           0.09                          0.10
fluoranteen              mg/kgds S                                           0.53                           1.2
benzo(a)antraceen        mg/kgds S                                           0.31                          0.76
chryseen                 mg/kgds S                                           0.32                          0.69
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S                                           0.22                          0.44
benzo(a)pyreen           mg/kgds S                                           0.34                          0.73
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S                                           0.22                          0.42
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S                                           0.23                          0.44
                                                                                     1)                            1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S                                           2.54                          5.18
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                      S                        <1                            <1
PCB 52                   µg/kgds                      S                        <1                            <1
PCB 101                  µg/kgds                      S                        <1                            <1
PCB 118                  µg/kgds                      S                        <1                            <1
PCB 138                  µg/kgds                      S                        <1                            <1
PCB 153                  µg/kgds                      S                        <1                            <1
PCB 180                  µg/kgds                      S                        <1                            <1
                                                                                     1)                            1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                      S                        4.9                           4.9


MINERALE OLIE


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 3 van 6
dhr. G. Reuver                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Gelreweg (ong.), Montfort                                                                                               Orderdatum      04-03-2016
Projectnummer                   AM16004                                                                                                                 Startdatum      04-03-2016
Rapportnummer                  12259959           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 11-03-2016

Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                   MM1 5-1 / 6-1
002           Grond (AS3000)                   MM2 2-2 / 2-3 / 2-4 / 5-2 / 5-3 / 5-4


Analyse                               Eenheid         Q                         001                           002

fractie C10-C12                       mg/kgds                                  <5                            <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                  <5                            <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                  <5                            <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                  <5                            <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds         S                       <20                           <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                       Blad 4 van 6
dhr. G. Reuver                                                       Analyserapport

Projectnaam                   Gelreweg (ong.), Montfort                                                                                               Orderdatum      04-03-2016
Projectnummer                 AM16004                                                                                                                 Startdatum      04-03-2016
Rapportnummer                12259959           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 11-03-2016



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                     Paraaf :

            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                         Blad 5 van 6
dhr. G. Reuver                                                         Analyserapport

Projectnaam                     Gelreweg (ong.), Montfort                                                                                               Orderdatum      04-03-2016
Projectnummer                   AM16004                                                                                                                 Startdatum      04-03-2016
Rapportnummer                  12259959           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 11-03-2016



Analyse                                        Monstersoort                                                Relatie tot norm


droge stof                                     Grond (AS3000)                                              Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
                                                                                                           Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                             Grond (AS3000)                                              Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                         Grond (AS3000)                                              Idem
organische stof (gloeiverlies)                 Grond (AS3000)                                              Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)                                  Grond (AS3000)                                              Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                         Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
cadmium                                        Grond (AS3000)                                              Idem
kobalt                                         Grond (AS3000)                                              Idem
koper                                          Grond (AS3000)                                              Idem
kwik                                           Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
                                                                                                           meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                           Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
                                                                                                           conform ISO 22036).
molybdeen                                      Grond (AS3000)                                              Idem
nikkel                                         Grond (AS3000)                                              Idem
zink                                           Grond (AS3000)                                              Idem
naftaleen                                      Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-6
fenantreen                                     Grond (AS3000)                                              Idem
antraceen                                      Grond (AS3000)                                              Idem
fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(a)antraceen                              Grond (AS3000)                                              Idem
chryseen                                       Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(k)fluoranteen                            Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(a)pyreen                                 Grond (AS3000)                                              Idem
benzo(ghi)peryleen                             Grond (AS3000)                                              Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                         Grond (AS3000)                                              Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                  Grond (AS3000)                                              Idem
factor)
PCB 28                                         Grond (AS3000)                                              Conform AS3010-8
PCB 52                                         Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 101                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 118                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 138                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 153                                        Grond (AS3000)                                              Idem
PCB 180                                        Grond (AS3000)                                              Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                       Grond (AS3000)                                              Idem
totaal olie C10 - C40                          Grond (AS3000)                                              Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703


Monster       Barcode                    Aanlevering                     Monstername                       Verpakking

001           Y5606974                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201
001           Y5606945                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201
002           Y5606941                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201
002           Y5606977                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201
002           Y5606981                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201
002           Y5606943                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201
002           Y5606947                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201




                                                                                                                                                                       Paraaf :

              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                      Blad 6 van 6
dhr. G. Reuver                                                      Analyserapport

Projectnaam                  Gelreweg (ong.), Montfort                                                                                               Orderdatum      04-03-2016
Projectnummer                AM16004                                                                                                                 Startdatum      04-03-2016
Rapportnummer               12259959           - 1                                                                                                   Rapportagedatum 11-03-2016



Monster    Barcode                    Aanlevering                     Monstername                       Verpakking

002        Y5606944                   04-03-2016                      03-03-2016                        ALC201




                                                                                                                                                                    Paraaf :

           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>