<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Netimpactrapportage RES 1.0

Noord- en Midden Limburg
Enexis Netbeheer
TenneT
Netbeheer Nederland

Maart 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Samenvatting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Realisatie RES, systeemefficiëntie en gezamenlijk uitvoeringsprogramma
RES als input voor het Investeringsplan Enexis                                    Systeemefficiëntie voor een uitvoerbare en betaalbare RES
De RES-regio zet de stap van concept-RES naar RES 1.0. Op basis van de            De totale maatschappelijke kosten, het ruimtebeslag en de benodigde tijd in de
aangeleverde gegevens heeft Enexis Netbeheer (hierna: Enexis) de impact van       uitvoering is fors. Door in te zetten op systeemefficiëntie zijn besparingen
de plannen op de energie-infrastructuur bepaald. Om een juiste inschatting van    mogelijk. Daarom geven we, naast de analyseresultaten, ook adviezen over het
de netimpact te maken hebben we gebruik gemaakt van een integrale                 verhogen van de systeemefficiëntie.
doorrekening, waarbij ook rekening is gehouden met de toekomstige
                                                                                  Met de adviezen ten aanzien van de systeemefficiëntie kan een RES-regio sturen
ontwikkelingen in andere sectoren. Er is in beeld gebracht waar knelpunten
                                                                                  op keuzes die bijdragen aan een uitvoerbare en betaalbare RES.
ontstaan en welke netinvesteringen nodig zijn om de RES 1.0 ambities te
realiseren.
De RES 1.0 geeft richting aan het Investeringsplan van Enexis, dat 2-jaarlijks    Een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de realisatie van de RES
wordt herijkt. Tussentijdse aanpassingen, zoals ontwikkelingen uit de markt of    Een uitvoerbare RES vraagt ook om het programmeren van plannen in de tijd.
regio, kunnen impact hebben op de haalbaarheid van de RES. Ontwikkelingen uit     Uitbreiding van de energie-infrastructuur kent langere doorlooptijden dan de
de markt betreft ook de aanvragen die niet vergunningplichtig zijn en toch door   ontwikkeling van duurzame opwek. Starten met de realisatie van duurzame
Enexis in behandeling moeten worden genomen.                                      opwek waar netcapaciteit beschikbaar is, is sterk aan te bevelen.
                                                                                  Start daarom tijdig met benodigde planprocedures voor de energie-infrastructuur
                                                                                  en onderzoek hoe planprocedures versneld kunnen worden. Samenwerken in
                                                                                  gebiedsprocessen en het erkennen van wederzijdse belangen, kunnen tot een
                                                                                  beter, sneller en gedragen planproces leiden.
                                                                                  Omgevingsgerelateerde zaken (inclusief vergunnings- en inspraakprocessen)
                                                                                  beslaan 60%-80% van de doorlooptijd voor de ontwikkeling van HS-infrastructuur
                                                                                  (gemiddeld 1 tot 5 jaar).




                                                                                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Netimpact
Netimpact van de RES 1.0
 Op 4 stations worden geen knelpunten verwacht tot 2030. Op 1 station wordt er voor
    2025 een knelpunt verwacht. Op 4 stations wordt na 2025 een knelpunt verwacht.
    Op 8 stations is nu al een knelpunt.
 De knelpunten zijn een gevolg van beperkte capaciteit op de HS/MS-stations van
    Enexis en/of op het hoogspanningsnet van TenneT.

Netimpact voor Enexis
Om de knelpunten, die ontstaan door het RES-bod, op te lossen, zijn investeringen
nodig van Enexis:
     11 HS/MS-stations moeten worden uitgebreid door Enexis. Voor alle stations
      geldt dat de volledige beschikbare capaciteit op het net van Enexis pas benut
      kan worden na uitbreiding van het hoogspanningsnet van TenneT.
     Minimaal 1 en maximaal 2 nieuwe HS/MS-stations moet worden gerealiseerd, als
      er geen alternatieve oplossing kan worden gevonden. Het gaat hier over een
      nieuw station in de omgeving van Venray en/of Horst.
De totale impact op tijd, ruimte en kosten op basis van benodigde uitbreidingen en
nieuwe stations voor Enexis is hieronder weergegeven.

                                                                                       Geen knelpunt verwacht                          4 stations
                                                                                       Knelpunt verwacht na 2025                       4 stations
                                                                                       Knelpunt verwacht in 2025 of eerder             1 station
                                                                                       Er is nu geen transportcapaciteit beschikbaar   8 stations


                                                                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Conclusies en aanbevelingen netimpact Enexis en TenneT
Conclusies op netimpact Enexis                                                         Evenwichtigere verdeling zon/wind. De zon/wind verhouding van de RES
                                                                                        1.0 is 87/13. Een verschuiving van zon naar wind zorgt ervoor dat er minder
 11 HS/MS-stations moeten worden uitgebreid op basis van het RES-bod:
                                                                                        aansluitvermogen nodig is voor dezelfde hoeveelheid energie waardoor het
         De uitbreiding op Nederweert is al in uitvoering en zal binnenkort gereed     verkorten van de realisatietermijn mogelijk is.
          zijn. Er zal dan geen knelpunt meer optreden op Nederweert op basis van      Ruimte vrijhouden voor netuitbreidingen. Het is in de meeste gevallen niet
          het RES-bod aan de kant van Enexis. Buggenum wordt al uitgebreid              verstandig om de ruimte direct aangrenzend aan stations te gebruiken voor
          vanwege de ontwikkelingen in de markt en niet op basis van het RES bod.       het plaatsen van zonnepanelen. Bij uitbreidingen van stations is deze ruimte
                                                                                        mogelijkerwijs nodig, bijvoorbeeld om extra kabeltracés te kunnen realiseren.
   Voor 2 stations dient er alternatieve oplossing te worden uitgewerkt:
                                                                                        Het vergeven van deze ruimte kan daarom een beperkend effect hebben op
       Er ontstaat een knelpunt op de stations Horst en Venray. Deze stations          de uitbreidingsmogelijkheden van een station.
          kunnen niet voldoende worden uitgebreid om in het RES bod te voorzien.      Conclusies en aanbevelingen op netimpact TenneT
Aanbevelingen op netimpact Enexis                                                      Uitbreiding hoogspanningsnet noodzakelijk voor RES-realisatie.
 Uitbreidingen en tijd Enexis. Op de stations Born, Buggenum, Gennep,                  Voor 11 stations geldt dat er onvoldoende teruglevercapaciteit beschikbaar is
    Kelpen, Maasbracht en Nederweert zijn de uitbreidingen voor 2025                    om het RES-bod te faciliteren. Voor 5 stations (Helden, Horst, Maasbracht,
    gerealiseerd. Voor de stations Belfeld, Californië, Helden, Horst en                Venray en Weertheide) ontstaat er een knelpunt voor 2025. Voor 6 stations
    Weertheide zullen de uitbreidingen pas na 2025 worden gerealiseerd. Op              (Belfeld, Born, Californië, Gennep, Kelpen en Nederweert) ontstaat dit
    station Horst past het RES-bod niet en kan het station ook na een eerste            knelpunt na 2025. Voor meer inzicht in de geplande uitbreidingen wordt
    uitbreiding niet verder worden uitgebreid. Op Venray past het RES bod               verwezen naar de Bijlagen ‘Netimpact TenneT’.
    helemaal niet. Voor deze twee stations dient er naar een alternatieve
    oplossing te worden gezocht. Voor alle stations geldt dat de volledige              Netvisie TenneT en Enexis als input voor programmering RES.
    beschikbare capaciteit op het net van Enexis pas benut kan worden na                Welke stations op welk moment meer teruglevercapaciteit beschikbaar krijgen
    uitbreiding van het hoogspanningsnet van TenneT.                                    moet nog verder uitgewerkt worden in de toekomstige netvisie van TenneT en
                                                                                        Enexis voor Limburg. De RES is input voor deze netvisie, en de netvisie wordt
 Venray en Horst. Voor het zoeken naar een oplossing die het knelpunt op               vervolgens opgenomen in het Investeringsplan van TenneT. Doordat de
    beide stations kan verhelpen dient er meer informatie beschikbaar gesteld te        netvisie nog niet uitgewerkt is, is het nog onzeker of het RES-bod vóór 2030
    worden omtrent de zoekgebieden ten westen van Venray en Horst. Het is van           door TenneT kan worden gefaciliteerd. De tijdslijn en planning die volgt uit de
    belang om te weten waar de duurzame opwerk terecht komt en hoeveel                  netvisie zijn daarom essentieel voor de programmering van de RES.
    MWpiek er op een bepaalde plek land. Er kan dan gekeken worden naar de
    mogelijkheid om maar één station te stichten om beide knelpunten op Horst en                                                                                          5
    Venray te verhelpen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     Samenvatting
     Systeemefficiëntie aanbevelingen
                                                                            Door in te zetten op systeemefficiëntie zijn besparingen en het verkorten van de realisatietermijn
                                                                            mogelijk. De belangrijkste aanbevelingen voor de RES-regio zijn:
                                                   Netbeheerder
                                                                            Bestaande infrastructuur optimaal benut
                                                                             De bestaande infrastructuur wordt door de RES opgave in 2030 niet overal even goed benut.
     RES-Regio                                                                Door de opgave blijft er op sommige stations relatief veel capaciteit over na 2030.
                                                   ◆   Storingsreserve
                                                        (redundantie)       Transport minimaliseren door combineren energievraag en -aanbod
                                                        gebruiken voor       Op meerdere stations stijgt ook de vraag naar elektriciteit. Vraag en aanbod bij elkaar brengen
                                                        het transport van     zorgt voor een evenwichtigere verdeling.
•   Bestaande infrastructuur
     optimaal benut                                     duurzame opwek      Evenwichtige verdeling wind en zon
                                Systeem-                                     Wind heeft meer vollasturen, en daardoor een lager aansluitvermogen voor dezelfde
◆   Transport minimaliseren
     door combineren
                                efficiëntie                                   hoeveelheid energie. In de regio Noord- en Midden Limburg zien we op de meeste stations
                                                                              overwegend zon, hier is nog winst te behalen. De totale verhouding zon/wind in de regio is
     energievraag en                                                          87/13 (op basis van opgesteld vermogen), een optimale verhouding van wind en zon ligt rond de
     -aanbod                                                                  50/50.
◆   Evenwichtige verdeling
     wind en zon (idealiter
                                                                            Clusteren en gezamenlijk aansluiten van wind en zon (voor initiatiefnemers)
                                                                             Een klein aantal grootschalige projecten in plaats van meerdere kleine projecten kan veel
     een 50/50) en waar                                                       besparen op ruimte, maatschappelijke kosten en uitvoeringscapaciteit voor het realiseren van
     mogelijk op één                              Wind-Zon                    de aansluitingen.
     aansluiting                              initiatiefnemers               Daarbij kan nog meer winst behaald worden met het gezamenlijk aansluiten en aftoppen van
                                                                              clusters. Met cable pooling kan zon en wind op één aansluiting gecombineerd worden, en kan
                                                                              gericht gekeken worden naar het afregelen van de gezamenlijke piek. De regio kan hierin
                                        ◆     Clusteren en gezamenlijk
                                               aansluiten van wind en         helpen door voorwaarden en mogelijkheden te scheppen.
                                               zon (cable pooling)           Met 30% individuele curtailment (aftoppen) van zonne-opwek is rekening gehouden in de RES
                                                                              analyse (zie ook convenant Stroom Betaalbaar op het Net).
                                        ◆     Afspraken maken over het
                                               aftoppen
                                                                            Storingsreserve benutten (voor de netbeheerder)
                                                                             Het gebruik van de reservecapaciteit van HS/MS-stations is meegenomen in de RES analyse.




                                                                                                                                                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Vervolgstappen
Proces-gerelateerde aanbevelingen voor het vervolg                         Het oplopende werkpakket van de netbeheerder
   Het is noodzakelijk om afspraken te maken met betrekking tot het          De opgave om de RES-ambities te realiseren is enorm. Om alle beoogde
    vergeven van vergunningen voor zowel projecten als de bijbehorende         opwek te kunnen aansluiten, moeten er jaarlijks tenminste 12 nieuwe
    infrastructuur.                                                            onderstations worden gebouwd.
   Aanbevolen enkel projecten te vergunnen die ook vastgelegd zijn in        Het werkpakket van de netbeheerders loopt op door de Energietransitie.
    de RES.                                                                    Het uitvoeren van het toenemende werkpakket in combinatie met een
                                                                               tekort aan technisch personeel, vormt daarbij een uitdaging. We zullen slim
   Geef enkel vergunningen voor projecten uit wanneer er ook
                                                                               en efficiënt moeten werken, om zo ook het uitvoeren van ons werkpakket
    vergunningen voor de daarvoor benodigde infrastructuur uitgegeven
                                                                               haalbaar te maken.
    worden.
                                                                              Om tijdig de RES-ambities te kunnen halen, is het van belang de zoektocht
   Enexis opteert ervoor om het bestemmen en vergunnen van de
                                                                               naar geschikte locaties voor nieuwe stations samen te organiseren. Ook is
    initiatieven voor duurzame energieproductie gelijk op te laten lopen
                                                                               het van belang te werken aan voldoende zekerheid, zodat wij als
    met de realisatie van de daarvoor benodigde infrastructuur. Daarom
                                                                               netbeheerder proactief kunnen investeren en de RES kunnen betrekken in
    is NU afstemmen al noodzakelijk.
                                                                               onze investeringsplannen.
   Onderling overleg en afstemming is essentieel om het RES-bod te
                                                                           Wat gaan we samen doen richting RES 2.0?
    behalen. Stem initiatieven voor opwek af met Enexis, TenneT, tussen
    de partijen betrokken bij de formulering van het RES-bod, met buur-       We gaan samen aan de slag om de locaties voor grootschalige opwek te
    RES-regio’s en binnen gemeenten, waarbij er samen gezocht wordt            concretiseren en realisaties te plannen in de tijd.
    naar mogelijkheden en oplossingen. Ga samen op zoek naar de               We gaan werken richting een integrale doorrekening:
    juiste vorm van samenwerking. Samen maken we de plannen
    concreet, gaan we op zoek naar passende locaties en programmeren               Meer aandacht voor gas, waterstof, warmte
    we de plannen in de tijd.
                                                                                   ®Meer aandacht voor andere sectoren (landbouw, industrie,
                                                                                    mobiliteit, datacenters en gebouwde omgeving)

                                                                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Inhoud



 1.   Introductie
 2.   Regio in beeld
 3.   Aangeleverde gegevens
 4.   Impact op elektriciteitsnet
 5.   Conclusies en aanbevelingen
 6.   Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1. Introductie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Introductie
Van concept-RES naar RES 1.0
Verschil in aangeleverde gegevens concept-RES en RES 1.0
                                                                                                                            Vergelijking Concept-RES met RES 1.0
In het voorjaar van 2020 is de netimpact van de concept-RES bepaald door Enexis. Hierbij is impact                   1200
van de regionale plannen op de energie-infrastructuur geduid. Met behulp van deze inzichten en
adviezen is de concept-RES verder uitgewerkt richting een RES 1.0. De verschillen tussen de
aangeleverde gegevens (voor Wind op land, Grootschalige zonnevelden, Grootschalig gebouw-
gebonden zon) van de concept-RES (Scenario 1) en die van de RES 1.0 zijn inzichtelijk in de figuur                   1000
rechts.
Het grootste verschil is een toename van ongeveer 550 MW aan grootschalige zonnevelden.
Daarnaast is er een toename van 800 MW Grootschalig gebouw-gebonden zon en een toename van                            800
123 MW aan Wind op land. De totale verhouding zon/wind in de regio Noord- en Midden Limburg is




                                                                                                     Vermogen [MW]
meer naar zon verschoven ten opzichte van de concept RES. De verhouding zon/wind is in de RES
1.0 van Noord- en Midden Limburg 87/13.
                                                                                                                      600

Verschil in netimpactanalyse concept-RES en RES 1.0
De netbeheerders hebben een aantal wijzigingen in de analyse doorgevoerd, zodat de netimpact nog                      400
beter kan worden ingeschat. Het volgende is gewijzigd in de netimpactanalyse:
 Waar bij de concept-RES de focus lag op het bepalen van de impact van grootschalige opwek, is in
  deze doorrekening ook aandacht geweest voor de vraagzijde van het elektriciteitsnet.
                                                                                                                      200
 Er wordt (op onderdelen) gebruik gemaakt van gegevens van de netbeheerders in plaats van
  landelijke back-up gegevens. In sectie 3 ‘Aangeleverde gegevens’ is toegelicht voor welke
  gegevens dit het geval is.
                                                                                                                        0
 In deze doorrekening wordt meer inzicht gegeven in de impact van het RES-bod op het                                           Zon op Dak            Zon op Land    Wind
  middenspanningsnet en het laagspanningsnet.                                                                                                Concept RES   RES 1.0
 De impact van de RES’en op het elektriciteitsnet van TenneT is uitgewerkt. De analyse van TenneT
  is onderdeel van deze netimpactrapportage, de volledige uitwerking is te vinden in de Bijlagen.
                                                                                                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2. Regio in beeld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Regio in beeld
Noord- en Midden Limburg
De RES-regio Noord- en Midden Limburg bestaat
op dit moment uit 15 gemeenten:
                                                                     Arnhem-Nijmegen
                                                Rivierenland
    Beesel
    Bergen
    Echt-Susteren
    Gennep
    Horst aan de Maas
    Leudal
    Maasgouw
    Mook en Middelaar
    Nederweert
    Peel en Maas
    Roerdalen
    Roermond
    Venlo
    Venray
                                                               Metropoolregio
    Weert
                                                               Eindhoven




                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Regio in beeld
Energie-infrastructuur
    Elektriciteit                                      Gas                                               Warmte(netten)

    17 HS/MS-stations binnen de RES-regio in           28 gasontvangststations binnen de RES-regio.      In de doorrekening van dit
    eigendom van Enexis.                                                                                 RES-bod, is er nog niet
                                                       In de doorrekening van dit RES-bod is de impact
                                                       op het gasnet niet bepaald. Bij een volgende      gekeken naar de impact
    Deze 17 stations zijn in de afbeelding hieronder
                                                       doorrekening kan dit ook meegenomen worden.       van eventuele toekomstige
    weergegeven, net zoals de
                                                                                                         warmtenetten in de regio
    hoogspanningskabels tussen deze stations.
                                                                                                         Noord- en Midden Limburg
                                                                                                         op de elektriciteits- en
                                                                                                         gasnetten.




                                                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Regio in beeld
Transportschaarste
Transportschaarste als gevolg van markt ontwikkelingen
Enexis heeft in de laatste jaren veel grootschalige duurzame energieprojecten
aangesloten. Hierdoor neemt de druk op het elektriciteitsnet snel toe. Een
zonnepark bouwen kost veel minder tijd dan het uitbreiden van het elektriciteitsnet.
Als gevolg hiervan heeft Enexis in een aantal gebieden transportschaarste moeten
afkondigen. In deze gebieden geldt dat er beperkte of geen capaciteit beschikbaar is
voor de grootschalige teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit.
Op de kaart is te zien waar in het Enexis-gebied momenteel schaarste is op ons
energienet. Er zijn op dit moment drie HS/MS-stations in regio Noord- en Midden
Limburg waar beperkt transportcapaciteit voor teruglevering beschikbaar is. Van
beperkte transportcapaciteit is sprake als het teveel aan geprognotiseerde
aanvragen de beschikbare vrije capaciteit van een station overschrijdt, er geldt op
dat moment dan aangepaste offerteprocedure (voor aansluitingen >1.75 MVA). Er
zijn ook 5 stations waar congestieonderzoek op loopt. En er zijn 3 stations waar er
nu geen transportcapaciteit beschikbaar is. Dit betekent dat er voorlopig géén
aanvragen voor een grootverbruikaansluiting (>3 x 80 A) met transportcapaciteit
voor teruglevering worden gehonoreerd.
Breng het RES-bod en markt ontwikkelingen in lijn met elkaar
In deze netimpactrapportage is de impact van het RES-bod bepaald. Voor het
realiseren van de RES-doelstellingen is het belangrijk om het RES-bod en markt-        De informatie op deze kaart is een indicatie; hier kunnen geen rechten aan worden
initiatieven in lijn met elkaar te brengen. Het is daarom ook aanbevolen enkel         ontleend. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd, maar specifieke situaties in ons
projecten te vergunnen die ook vastgelegd zijn in de RES.                              net kunnen afwijken van wat op deze kaart te zien is. Voor de actuele situatie en meer
                                                                                       informatie over transportschaarste wordt verwezen naar:
In overleg met Enexis kan gekeken worden welke initiatieven uit de markt, die bij      https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste
ons bekend zijn, wel of niet zijn meegenomen in het RES-bod. Daarnaast kan, om
inzicht te krijgen in de markt-initiatieven, ook gebruik worden gemaakt van de SDE-
viewer en projectenlijst.
                                                                                                                                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3. Aangeleverde gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Aangeleverde gegevens 2030
Regionale sectorale ontwikkelingen
Hiernaast zien we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor de                                              Regiosamenvatting
vraaggroei (bovenste zes balkjes) en voor de aanbodgroei (onderste vier balkjes)
in de regio. De ontwikkelingen voor de onderste drie aanbodcategorieën                  Nieuwbouw woning
(Grootschalig zon op dak, Grootschalig zon op veld en Wind) zijn gebaseerd op           Nieuwbouw utiliteit
gegevens die zijn aangeleverd door de regio en de grensregio's Zuid-Limburg,               Warmtepompen
Noordoost Brabant en de Metropoolregio Eindhoven. Het valt op dat ontwikkeling               Glastuinbouw
in duurzame opwek relatief groot is. Meestal is het dan ook zo dat in het jaar                    Mobiliteit
2030 de aanbodzijde een grotere impact heeft op ons elektriciteitsnet dan de                      Industrie
vraagzijde. Hoewel het voorkomt dat de vraagzijde op sommige stations een
                                                                                          Kleinschalige zon
probleem oplevert. Aangezien het doel is de impact van het RES-bod te bepalen,
                                                                                   Grootschalig zon op dak
ligt de focus in de doorrekening op duurzame opwek.
                                                                                   Grootschalig zon op veld
                                                                                                      Wind
                                                                                                               0   200       400       600      800      1000   1200   1400
                                                                                                                             Ontwikkeling vermogen 2030 [MW]




                                                                                                                                                                              16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4. Impact op elektriciteitsnet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Impact op elektriciteitsnet
Impact op HS/MS-stations
In de afbeelding hiernaast is weergegeven of en wanneer er knelpunten ontstaan
op HS/MS-stations, gebaseerd op het RES-bod en de huidige beschikbare
vermogens op deze stations. Voor de grensstations in de regio is rekening
gehouden met de 1.0 biedingen van Zuid-Limburg, Noordoost Brabant en de
Metropoolregio Eindhoven.
 Er zijn 5 stations waar geen knelpunt ontstaat. Blerick, Buggenum, Maalbroek,
  Roermond en Merum
 Op 1 station, Buggenum, wordt er een knelpunt verwacht voor 2025.

 Op 4 stations is op korte termijn nog ruimte aanwezig voor duurzame opwek. Er
  wordt een knelpunt verwacht na 2025 op stations Gennep, Belfeld, Kelpen en
  Born.
 Op 8 stations is nu al een knelpunt. Venray, Horst, Californië, Boekend, Helden.
  Nederweert, Weertheide en Maasbracht.
De knelpunten zijn een gevolg van beperkte capaciteit op het hoogspanningsnet
(HS-net) van TenneT en/of op het HS/MS-station van Enexis. Om congestie op het
HS-net te voorkomen wordt per station een zogenoemd ‘terugleverlimiet’ van
TenneT gehanteerd. Deze limiet is een eerste indicatie voor mogelijke congestie,
het daadwerkelijk optreden van congestie hangt af van de belasting in het HS-net,
en is daardoor afhankelijk van de verdeling van vraag en aanbod over meerdere
stations.
                                                                                     Geen knelpunt verwacht                          4 stations
Op de volgende slide wordt dieper ingegaan op de beschikbare capaciteit op de
                                                                                     Knelpunt verwacht na 2025                       4 stations
HS/MS-stations en de impact van de benodigde uitbreidingen voor Enexis. Voor
inzicht in de toekomstige uitbreidingen op het HS-net wordt verwezen naar de         Knelpunt verwacht in 2025 of eerder             1 station
Bijlagen ‘Netimpact TenneT’.                                                         Er is nu geen transportcapaciteit beschikbaar   8 stations


                                                                                                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Impact op elektriciteitsnet
Duiding van de knelpunten (1)
                                                                                            Kan nu worden aangesloten door Enexis                                                         Aangesloten na uitbreiding Enexis

Netimpact Enexis                                                                            Tekort na uitbreidingen en aansluiting RES bod Enexis                                         Vrije ruimte na aansluiting RES bod Enexis
                                                                                            Tennet terugleverlimiet
In de grafiek is per station in grijs weergegeven welk deel van het RES-bod op dit
moment kan worden aangesloten door Enexis zonder netuitbreiding. In oranje is             450
zichtbaar welk deel na uitbreiding door Enexis extra aangesloten kan worden. Het          400
                                                                                          350
bovenste blok is groen of rood, het toont ofwel de vrije ruimte die overblijft            300
(groen), ofwel het tekort aan capaciteit om het RES-bod aan te sluiten (rood).            250




                                                                                     MW
                                                                                          200
 Op 8 stations is geen uitbreiding nodig: Blerick, Boekend*, Buggenum*,                  150
  Kelpen, Maalbroek, Merum, Nederweert, Roermond. Station Nederweert wordt                100
  al uitgebreid en de werkzaamheden zullen binnenkort al klaar zijn. Op station            50
  Nederweert zal dan geen knelpunt meer ontstaan op basis van het RES bod.                                           *                *




                                                                                                                     Boekend

                                                                                                                               Born




                                                                                                                                                 Californie




                                                                                                                                                                                                      Maalbroek
                                                                                                 Belfeld




                                                                                                                                                                                  Horst




                                                                                                                                                                                                                          Maasbracht




                                                                                                                                                                                                                                                    Roermond
                                                                                                                                                                                                                  Merum
                                                                                                                                      Buggenum




                                                                                                                                                              Gennep

                                                                                                                                                                       Helden




                                                                                                                                                                                                                                       Nederweert
                                                                                                           Blerick




                                                                                                                                                                                             Kelpen




                                                                                                                                                                                                                                                               Venray

                                                                                                                                                                                                                                                                             Weertheide
 Op 2 stations zijn uitbreidingen benodigd en blijft er ruimte over: Helden
  en Maasbracht.
 Op 3 stations is de resterende ruimte (na uitbreidingen) minimaal: Belfeld,                                                                                                   Station
  Born, Weertheide. Als hier meer initiatieven doorgang op vinden dan nu in het
  RES-bod opgenomen zal het RES-bod niet passen en dient het station                 *De stations Boekend en Buggenum kommen hier niet naar voren als een knelpunt op basis van de
  nogmaals uitgebreid te worden. Dit is dan afhankelijk of er nog ruimte is op het   gegevens in het RES bod. Op deze stations loopt de markt veel harder dan het RES bod aangeeft.
                                                                                     Waardoor er op basis van het RES bod geen knelpunt is. Maar in realiteit is dit wel zo, en zal er pas
  betreffende station voor die uitbreiding.                                          uitgebreid worden na 2025 op Boekend en voor 2025 op station Buggenum.
 Op 2 stations ontstaat een tekort na uitbreiding: Horst en Venray. Voor            Netimpact TenneT
  deze stations dient er, in samenwerking met TenneT en de regio, een
  alternatieve oplossing te worden gezocht. In samenspraak met TenneT wordt          Naast de huidige en toekomstige beschikbare capaciteit van Enexis, is in de grafiek ook
  er gekeken naar het stichten van een nieuw HS/MS station in de omgeving van        de huidige teruglevercapaciteit voor het hoogspanningsnet inzichtelijk gemaakt, met
  Ysselsteyn, en wordt er bekeken wat de mogelijkheden zijn op het TenneT            behulp van de zwarte lijn.
  koppelstation in Boxmeer. Deze oplossingen zullen verder worden uitgewerkt          Op 11 stations is onvoldoende teruglevercapaciteit beschikbaar voor het RES-
  in de netvisies van TenneT. Daarbij dient er meer informatie beschikbaar                 bod: Belfeld, Born, Californië, Gennep, Helden, Horst, Kelpen, Maasbracht,
  gesteld te worden omtrent de zoekgebieden ten westen van Horst en Venray.                Nederweert, Venray, Weertheide. Voor inzicht in de toekomstige uitbreidingen en
  Het is van belang om te weten waar de duurzame opwek, naast die van Wells                capaciteit op het hoogspanningsnet wordt verwezen naar de Bijlagen ‘Netimpact
  Meer, terecht komt en hoeveel MWpiek er op een bepaalde plek land. Er kan                TenneT’.
  dan gekeken worden naar de mogelijkheid om maar één station te stichten om                                                                                                                                                                                            19
  beide knelpunten op Horst en Venray te verhelpen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Impact op elektriciteitsnet
Duiding van de knelpunten (2)
Netimpact Enexis en TenneT
In de afbeelding hiernaast is de grafiek van de vorige pagina geografisch
weergegeven. De groene gebieden geven aan waar er geen knelpunten ontstaan op
basis van het RES bod. De rode gebieden geven aan waar er, ook na uitbreidingen,
te weinig capaciteit is om het RES-bod aan te sluiten. De gele, blauwe en oranje
gebieden in de afbeelding tonen aan dat er uitbreidingen nodig zijn door TenneT
en/of Enexis alvorens er capaciteit beschikbaar is. Het realiseren van capaciteit in de
oranje gebieden op de kaart is afhankelijk van de realisatie van nieuwe
koppelstations, zie voor meer informatie de sectie Bijlagen: ‘Netimpact TenneT’.
 Geen knelpunten op 4 stations: Blerick, Maalbroek, Roermond en Merum

 Op 1 station is er capaciteit beschikbaar na uitbreiding door Enexis:
  Buggenum. Op basis van ontwikkelingen uit de markt moet Enexis hier uitbreiden.
 Op 2 stations is capaciteit beschikbaar na uitbreiding door TenneT: Californië
  en Nederweert. Het terugleverlimiet is op dit station te laag om te kunnen voorzien
  in het RES-bod.
 Op 8 stations is capaciteit beschikbaar na uitbreiding door TenneT en
  Enexis: Gennep, Boekend, Belfeld, Helden, Kelpen, Weertheide, Maasbracht en
  Born. Op deze 8 stations dienen zowel Enexis als TenneT aan de slag te moeten
  om het RES-bod te faciliteren. Op Boekend wordt geen knelpunt verwacht vanuit
  de RES, maar wel vanuit de markt. De verwachting is dat zowel Enexis al TenneT
  op dit station aan de slag moeten om alle duurzame opwek te faciliteren.
 Voor 2 stations zijn de uitbreidingsmogelijkheden beperkt: Venray en
  Horst.Op deze stations dient er naar een alternatieve oplossing gezocht te worden       Initiatieven die wel aangevraagd zijn bij de netbeheerder maar niet in het RES-bod zijn opgenomen
  om het RES-bod aan te kunnen sluiten.                                                   zijn in deze kaart niet meegenomen.



                                                                                                                                                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Impact op elektriciteitsnet
Duiding van de knelpunten (3)
Als oplossing voor de 12 knelpunten, moet Enexis 11 stations uitbreiden
(Gennep, Horst, Californië, Belfeld, Helden, Buggenum, Nederweert, Weertheide,
Kelpen, Maasbracht, Born) en minimaal 1 en maximaal 2 HS/MS stations bouwen.
De uitbreidingen van het station Nederweert aan Enexis-zijde is al in uitvoering. En
zal er geen verder knelpunt optreden op dit station aan de Enexis zijde op basis van
het RES bod.
Op de stations Born, Buggenum, Gennep, Kelpen en Maasbracht zijn de
uitbreidingen voor 2025 gerealiseerd en zal het RES-bod aangesloten kunnen
worden.
Op de stations Venray en Horst past het RES-bod niet en kan station Horst ook na
een eerste uitbreiding niet verder worden uitgebreid. Venray kan niet verder worden
uitgebreid. Hier dient er naar een oplossing te worden gezocht dat beide knelpunten
zou kunnen verhelpen. In samenspraak met TenneT wordt er gekeken naar het
stichten van één nieuw HS/MS station in de omgeving van Ysselsteyn, en wordt er
bekeken wat de mogelijkheden zijn op het TenneT koppelstation in Boxmeer. Deze
oplossingen zullen samenspraak met TenneT verder worden uitgewerkt in de
netvisies.
Voor de hier genoemde uitbreidingen zijn ook aanpassingen aan het net van
TenneT benodigd, zie hiervoor de sectie Bijlagen: ‘Netimpact TenneT’.


            Uitbreiding van bestaande HS/MS-station (*waarvan                          Geen knelpunt verwacht                          4 stations
            1 in uitvoering)
                                                                            11         Knelpunt verwacht na 2025                       4 stations
                                                                                       Knelpunt verwacht in 2025 of eerder             1 station
            Alternatieve oplossing of nieuw te bouwen HS/MS-
            stations (maximaal, locatie nog niet bekend)
                                                                            2          Er is nu geen transportcapaciteit beschikbaar   8 stations
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Impact op elektriciteitsnet
Impact op onderliggende netten en kosten
                                                                                                                      Benodigde investeringen in het
De indicatieve kosten voor Enexis, ten behoeve van netinvesteringen voor de
                                                                                                                  elektriciteitsnet per netvlak voor de RES
realisatie van het RES-bod, zijn in de figuur rechts geïllustreerd. Kosten voor
TenneT zijn hierin niet meegenomen. Vanzelfsprekend gaan hogere ambitieniveaus                                                    Regio NML
gepaard met hogere maatschappelijke kosten.                                                                 600

 Grotere projecten hebben vaak alleen impact op de HS/MS-stations.
  Deze projecten worden direct aangesloten op de stations, denk aan meerdere
                                                                                                            500
  windmolens of een groot zonnepark (>6 MW). Uitbreidingen van HS/MS-stations
  gaan gepaard met hoge kosten, lange doorlooptijden en voor nieuwe stations
  ook een groot ruimtebeslag.
                                                                                                            400




                                                                                           Miljoen euro's
 De kleinere projecten hebben naast impact op de HS/MS-stations ook
                                                                                                                                                              HS/MS-stations
  impact op de onderliggende netten. Deze projecten worden aangesloten op
                                                                                                                                                              MS-stations*
  het midden- en laagspanningsnet, denk aan kleinere zonneparken en zon op                                  300
  dak. Dit heeft als voordeel dat opwek en (lokaal) verbruik dicht bij elkaar ligt. Als                                                                       MS-kabels*
  dit echter op grote schaal plaatsvindt, zullen ‘overschotten’ ontstaan die worden                                                                           MS/LS-stations*
  teruggevoerd naar het bovenliggende net.                                                                  200                                               LS-kabels*
 Een groot deel van het totale vermogen van de RES 1.0 Noord- en Midden
  Limburg bestaat uit zon. Voor de kleinere projecten (<6MW) zijn uitbreidingen
  in de onderliggende netten daarom noodzakelijk voor de realisatie van de RES,                             100
  en vormen daarmee ook een groot onderdeel van het totale werkpakket van
  Enexis.
                                                                                                              0
 Clustering van projecten. Om onderliggende netten te ontlasten wordt
                                                                                                                   Min. totale kosten   Max. totale kosten
  aanbevolen om projecten te clusteren, zodat deze van voldoende omvang zijn
  om direct aangesloten te kunnen worden op een HS/MS-station.                            *De inschatting van MS- en LS-kosten is indicatief, en niet gebaseerd op de
                                                                                          gegevens die zijn aangeleverd door de RES-regio. Deze inschatting is gemaakt op
 Integrale informatie over verschillende sectoren is nodig voor een volledig
                                                                                          basis van een scenariostudie waarbij *is gerekend met vergelijkbare duurzame zon-
  beeld van de impact op de onderliggende netten. Ontwikkelingen in de                    vermogens als in het RES-bod.
  gebouwde omgeving (Transitievisie Warmte) en in de mobiliteitssector
  (elektrisch vervoer) zijn van grote impact op deze netvlakken.
                                                                                                                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Impact op elektriciteitsnet
Impact op tijd
                                                                             Concretisering, zekerheden,
Hieronder is weergeven welke individuele doorlooptijden verwacht kunnen         plannen nodig om te
worden bij investeringen in de verschillende netvlakken.                         kunnen ontwerpen

 Belangrijk is dat ‘individuele’ doorlooptijden zijn weergegeven. Deze
   indicatie van doorlooptijden voor individuele projecten moet gezien                                          Langdurig, kansen om te
                                                                                                                 verkorten door samen
   worden als de doorlooptijd, als ware dit het enige project dat door de                                       goede keuzes te maken
   netbeheerder uitgevoerd wordt. Natuurlijk zal er in werkelijkheid grote               Studie en
                                                                                       basisontwerp
   onderlinge afhankelijkheid zijn tussen projecten en is de doorlooptijd
   onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van technisch personeel
   en materieel.                                                                              Grond vinden en kopen
                                                                                                  (0,5 – 5+ jaar)
 Omgevingsgerelateerde zaken (inclusief vergunnings- en
   inspraakprocessen) beslaan 60%-80% van de doorlooptijd voor de                                                   Bestemmingsplan en
   ontwikkeling van HS-infrastructuur. Voor MS-infrastructuur geldt dat                                            vergunning (0,5 – 4 jaar)
   omgeveringsgerelateerde zaken tot 70% beslaan van de doorlooptijd.
   Hiernaast zijn de procedurele stappen voor de realisatie van een nieuw                             Omgevingsgerelateerde zaken
   HS/MS-station weergegeven.                                                                                 (1 – 5 jaar)


                                                                                                                                                   Engineering en
                     Individuele doorlooptijden netuitbreidingen                                                                               constructie (1,5 – 2 jaar)

    Nieuw HS/MS station     5 tot 7 jaar
                                                                                                                                                                                 In
Uitbreiding HS/MS station   3 tot 6 jaar                                                                                                                                       bedrijf
        Nieuw MS station    2,5 tot 3 jaar
                                                                              0 jaar                                                                                        7 jaar
         Kabelcircuit MS    0,5 tot 3 jaar
    Nieuw MS/LS station     0,5 tot 1 jaar
          Kabelcircuit LS   0,5 tot 1 jaar



                                                                                                                                                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Impact op elektriciteitsnet
Aanbevelingen voor meer systeemefficiëntie
            Bestaande infrastructuur optimaal benut
             Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande capaciteit door zon en wind aan te sluiten waar ruimte beschikbaar is.
             Benut de extra capaciteit die met uitbreidingen gerealiseerd wordt volledig.




            Transport minimaliseren door combineren energievraag en –aanbod
             Plaats opwek en verbruik zo dicht mogelijk bij elkaar. Als vraag en aanbod in balans zijn, hoeft minder energie te worden getransporteerd.
             Op meerdere stations stijgt ook de vraag naar elektriciteit. Vraag en aanbod bij elkaar brengen zorgt voor een evenwichtigere verdeling.



            Evenwichtige verdeling wind en zon
             Door zon en wind te mixen kan de beschikbare capaciteit efficiënter benut worden. Dit komt mede doordat opwekpieken niet altijd gelijktijdig zijn.
             Zoek naar mogelijkheden voor gecombineerde zoekgebieden of het aansluiten van zonprojecten bij bestaande windparken.
             Een optimale verhouding van wind en zon ligt rond de 50/50. In de regio Noord- en Midden Limburg zien we op de meeste stations een overwegend aandeel
              zon, hier is nog winst te behalen. De totale verhouding zon/wind in de regio is 87/13 (op basis van opgesteld vermogen).

            Clustering duurzame opwekprojecten
             Een klein aantal grootschalige projecten in plaats van meerdere kleine projecten kan veel besparen op ruimte, maatschappelijke kosten, en
               uitvoeringscapaciteit voor het realiseren van de aansluitingen.
             Naast het clusteren van kleinere projecten in regio Noord- en Midden Limburg, kan daarbij ook worden gekeken naar het gezamenlijk aansluiten van clusters.
               Door middel van cable pooling kan zon en wind op één aansluiting gecombineerd worden.

            Overige oplossingen
             Voor netbeheerders: Het toestaan van inzetten van de reservecapaciteit van het elektriciteitsnet. Het gebruik van de reservecapaciteit op de transformatoren
              (N-0 capaciteit Enexis) is ook meegenomen in de RES analyse, hierdoor ontstaat extra ruimte voor duurzame opwek.
             Voor initiatiefnemers: aftoppen van productie levert veel efficiëntie op voor de netinfrastructuur omdat de pieken niet meer opgevangen hoeven te worden.
              Door het combineren van gezamenlijk aansluiten en aftoppen is nog meer winst te behalen, hierbij wordt gericht gekeken naar het afregelen van de
              gezamenlijke piek. De regio kan hierin helpen door voorwaarden en mogelijkheden te scheppen.

   Meer informatie en aanbevelingen m.b.t. systeemefficiëntie is te vinden in de factsheet van NBNL ‘Systeemefficiëntie voor een betaalbare en uitvoerbare energietransitie’
   en de regio-specifieke factsheet die aanvullend is opgesteld door Enexis.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>6. Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Disclaimer
Dit document is met zorg samengesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de RES. Het is van belang een aantal zaken in acht te nemen bij het lezen van dit document:
    Bij de impactbepaling is voornamelijk gefocust op de impact op de HS/MS-stations. Uitbreidingen van deze stations gaan gepaard met hoge kosten, lange doorlooptijden en
     voor nieuwe stations ook een groot ruimtebeslag. Er is hierbij rekening gehouden met de huidige situatie op deze stations. De doorrekening is dus een momentopname in
     een energiemarkt die volop in beweging is. Bij de impactbepaling zijn de plannen van de omliggende RES-regio mee genomen, deze kunnen namelijk ook impact hebben op
     de HS/MS-stations in en rondom de regio Noord- en Midden Limburg. Hiervoor is gebruik gemaakt van het concept RES bod van Noord- en Midden Limburg.
    Dit document bevat een globale indicatie van de effecten van het RES-bod op drie aspecten: tijd, ruimte en kosten. Door dit globale karakter worden diverse onderwerpen
     niet meegenomen, bijvoorbeeld de belasting op individuele kabels of de lokale spanningskwaliteit op delen van het net. Het kan dus blijken dat er aanvullende
     netinvesteringen nodig zijn en dat de impact op de ruimte groter is. Bij de terugkoppeling op het aspect tijd is alleen rekening gehouden met de individuele
     projectdoorlooptijden, terwijl hierbij veel onderlinge afhankelijkheden bestaan.
    Voor de impactbepaling is gebruik gemaakt van alle gegevens zoals weergegeven in de sectie ‘Aangeleverde gegevens’. Daarbij is 2019 gebruikt als het zogenoemde
     basisjaar, waarvoor de gegevens zijn aangeleverd door CE Delft en Generation.Energy in opdracht van NP RES. Voor meer informatie zie: Back-up Data Doorrekening RES
     Netbeheerders, Verantwoording Bronnen en Methoden, Versie 1.0 – 29 Oktober 2019. Enexis draagt geen verantwoordelijkheid voor de back-up gegevens of de
     aangeleverde gegevens door de regio.
    De impact is beoordeeld vanuit de huidige wet- en regelgeving. Er is bij de impactbepaling wel rekening gehouden met het toekomstig gebruik van de reservecapaciteit (N-0
     situatie). Deze maatregel kan helpen om de realisatie van de ambities mogelijk te maken of te versnellen, meer informatie hierover is te vinden in het NBNL ‘Position Paper
     voor het Rondetafelgesprek over Netcapaciteit’.
    Bij de impactbepaling is rekening gehouden met het toepassen van curtailment (‘aftoppen’ van pieken) van zonne-opwek. Dit wordt in de praktijk vaak toegepast omdat dit
     resulteert in kostenbesparing voor de klant. Voor zowel zon op land als grootschalige gebouw-gebonden zon is rekening gehouden met 30% curtailment. Het aftoppen van
     zonneprojecten wordt ondersteund door zowel netbeheerders als de zonenergiesector in het convenant Stroom Betaalbaar op het Net.
    Het bestaand opgesteld vermogen wordt meegenomen om het totaal opgesteld vermogen vast te stellen. Hiermee wordt door PBL berekend of het nationale doel om
     tenminste 35 TWh grootschalig hernieuwbaar op land in 2030 gerealiseerd te hebben, wordt gehaald. Recentelijk zijn de concept-RES’en ook geapprecieerd door PBL, zie:
     ‘Regionale Energie Strategieën. Een tussentijdse analyse, PBL, juni 2020.’
    Enexis geeft met het delen van deze informatie inzicht en advies t.b.v. de ontwikkeling van de RES, niets in dit document worden gezien als het geven van een positieve
     transportindicatie. Enexis aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (het oneigenlijk) gebruik van de kaarten en
     informatie. Aan de informatie in dit document kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Neem voor specifieke ontwikkelingen, ambities en projecten altijd contact op
     met Enexis voor de meest actuele informatie.


                                                                                                                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Aangeleverde gegevens
Door RES-regio en NP RES
Om een inschatting te kunnen maken van de impact van het regionale bod zijn data nodig over energie-aanbod en -vraag. In onderstaande tabel ziet u welke gegevens
door u aangeleverd zijn (donkergroen). Waar geen informatie is aangeleverd, maken we voor een aantal onderdelen gebruik van de back-up gegevenssets van NP RES
(oranje). Drie van deze back-up gegevenssets zijn aangepast op basis van Enexis prognoses (lichtgroen). Hierbij is gebruik gemaakt van recentere informatie uit
verschillende andere studies, waaronder II3050 (zie ook ‘Het belang van een integraal beeld’ in de Bijlagen).
                                 Aanbod                                                                                       Vraag
                                                          Concept    1.0                                                                  Concept     1.0

   Elektriciteit    Wind op land                                                         Elektriciteit       Nieuwbouw woningen                    
                    Grootschalige zonnevelden                                                                Nieuwbouw utiliteit                   
                    Grootschalig gebouw-gebonden zon                                                         Bestaande utiliteit                   
                    Kleinschalige zon (<15 kWp)                                                              Elektrisch vervoer                    
                    Overige duurzame opwek                                                                   Landbouw/glastuinbouw                 
                                                                                                               Datacenters                           
                                                                                                               Industrie                             
                                                                                                               Warmtepompen                          
   Gas              Groengas                                                             Gas                 Utiliteit                             
                                                                                                               Industrie                             
                                                                                                               Landbouw/glastuinbouw                 
                                                                                                               Vervoer                               
   Waterstof        Waterstof                                                            Waterstof           Totale vraag                          

                                                                                                                                                                    27
   Aangeleverd door RES-regio      Back-upgegevens NP RES    Back-upgegevens Enexis    Niet gebruikt in de doorrekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Netimpactanalyse
concept-RES'en Limburg
TenneT TSO
Oktober 2020
Oktober 2020   C1 - Publieke Informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Netimpactanalyse door TenneT
     •   In de zomer van 2020 heeft TenneT de netimpact bepaald van alle concept-RES-sen, waarvan de regionale netbeheerders tot die
         tijd één of meer doorrekeningen hadden gedaan. De impactbepaling is uitgevoerd per hoogspanningsdeelnet. Dit is een deel van
         de 110/150kV-netten, dat qua bedrijfsvoering als een aparte entiteit kan worden beschouwd en dat geografisch meestal één of
         twee provincies omvat.
     •   De regionale netbeheerders hebben aan TenneT de gegevens ter beschikking gesteld, die zij hebben ontvangen van de
         betreffende RES-regio’s.
     •   Als de RES-regio aan de regionale netbeheerder had gevraagd om meer dan één scenario door te rekenen, heeft de regionale
         netbeheerder de gegevens aan TenneT overlegd, die conform het uiteindelijke concept-RES-scenario waren of daar zo dicht
         mogelijk bij in de buurt lagen.
     •   TenneT heeft de ontvangen gegevens vergeleken met de uitgangspunten voor het Investeringsplan Net op land 2020-2029
         (hierna: IP2020), dat TenneT op 1 oktober 2020 heeft gepubliceerd. In dit IP is niet uitsluitend rekening gehouden met de
         ontwikkeling van duurzame opwek op land, maar óók met verwachte ontwikkelingen op het gebied van wind op zee, industrie en
         mobiliteit. Daar waar de concept-RES-gegevens daar aanleiding toe gaven zijn aanvullende berekeningen gedaan.
     •   De uitkomsten van de analyses van de regionale netbeheerders en TenneT sluiten soms niet naadloos op elkaar aan. Hierover is
         nog nadere afstemming nodig tussen de netbeheerders.
     •   In deze rapportage wordt eerst ingegaan op de projecten, die in het IP2020 zijn opgenomen. Dit zijn projecten, die in de
         realisatiefase zijn, dan wel in de basisontwerpfase, dan wel in de studiefase. Daarna wordt de netimpact van de concept-RES
         besproken in relatie tot de projecten – en de daaraan ten grondslag liggende voorziene knelpunten in het net – uit het IP2020.
     •   TenneT heeft in het najaar van 2020 nieuwe gegevens ontvangen van de regionale netbeheerders. Dit zijn gegevens van de RES
         1.0 scenario’s van de RES’regio’s. TenneT heeft deze cijfers vergeleken met de gegevens uit de concept-RES scenario’s en heeft
         voor de onderhavige RES-regio geconstateerd, dat de veranderingen in de data niet tot wezenlijke verandering leiden van de
         voorziene impact op het hoogspanningsnet. De voorliggende rapportage geeft daarom óók een goed beeld van de impact
         van het RES 1.0 scenario op het hoogspanningsnet.



29   Oktober 2020             C1 - Publieke Informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>           Belangrijkste capaciteitsprojecten IP2020
           150 kV-deelnet Limburg
     4     Beoogde vernieuwing 380 kV-station Maasbracht naar hogere
           kortsluitvastheid.
     27
           Studie naar uitbreiding 380 kV-station Boxmeer om groei duurzame
           opwekking in Noord-Oost Brabant en Limburg te faciliteren.                             103
                                                                                       27
           Studie naar realisatie nieuw 380 kV-station Graetheide om groei                              105
     28
           duurzame opwekking en elektrificatie industrie in Limburg te faciliteren.
     43    Studie naar nieuw 380 kV-circuit Maasbracht-Graetheide om
           transportcapaciteit tijdens onderhoud te voorzien.
     103   Realisatie van nieuw 150 kV-station Boxmeer, aanleg nieuwe
           kabelverbinding tussen Haps en nieuwe 150 kV-station Boxmeer en
           (her-) aansluiten van 150 kV-verbindingen vanuit Gennep en Venray op
           nieuwe 150 kV-station Boxmeer.                                                   107
                                                                                                              4

     104
           Aanleg van een nieuwe 150 kV-kabelverbinding tussen Graetheide en
           Lutterade en aansluiten 150 kV-verbinding vanuit Maasbracht op Born.                        43

     105   Aanleg nieuw 150 kV-kabelcircuit tussen Boxmeer en Venray.                             28
                                                                                                            104
           Aanleg van een nieuw 150 kV-kabelcircuit inclusief seriespoel tussen                   106
     106
           Born en Graetheide.                                                                                    Studie

           Uitvoeren van een studie naar een nieuw 150 kV-kabelcircuit tussen
     107                                                                                                          Basisontwerp
           Buggenum en Nederweert.
                                                                                                                  Realisatie



30         Oktober 2020          C1 - Publieke Informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Netimpact RES 1.0 150 kV-deelnet Limburg
     Het 150 kV-net in Limburg wordt - met name door aanpassingen op stations – volgens de huidige inzichten opgesplitst in drie zogenoemde
     pockets. Dit zijn relatief kleine deelnetten met ieder een aansluiting op het 380 kV-net, zodat opgewekte stroom die niet in dezelfde regio
     wordt gebruikt snel kan worden afgevoerd naar en via het 380 kV-net. In Limburg gaat het om één pocket achter het uit te breiden 380/150
     kV-station Boxmeer, één achter het uit te breiden 380/150 kV-station Maasbracht en één achter het nieuw te realiseren 380/150 kV-station
     Graetheide.

     De RES 1.0 opgave voor Noord/Midden-Limburg is in totaal significant groter dan waar rekening mee is gehouden in de Concept RES.
     Hierdoor is een nieuwe doorrekening voor de impact op het 150kV-net noodzakelijk. De RES 1.0 opgave voor Zuid-Limburg is in totaal
     significant lager dan waar rekening mee is gehouden in de Concept RES. De opgaves van Beide RES’sen bevestigen nogmaals de nut en
     noodzaak voor de opsplitsing in pockets. Naast de pockets zijn naar verwachting extra netinvesteringen in de pocket Boxmeer, Maasbracht
     en Graetheide noodzakelijk. Dit wordt in een netvisie met Enexis verder uit gewerkt en dat kan leiden tot de behoefte aan extra
     investeringen in het 150 kV-net (stations en/of verbindingen).

     De meeste knelpunten in Limburg worden nu veroorzaakt door de ontwikkeling van duurzame opwek (zon-PV en wind). Voor de verwachte
     groei van het elektriciteitsverbruik in de industrie is het nieuw te realiseren 380/150 kV-station Graetheide noodzakelijk.

     De projecten die reeds zijn geïnitieerd in Limburg zijn in ieder geval noodzakelijk om de RES-opgave te kunnen faciliteren. Mede doordat
     de uitkomsten van de netvisies, die samen met Enexis worden opgesteld, nog niet bekend zijn, is het nog onzeker of de hele RES 1.0
     opgave vóór 2030 door TenneT kan worden gefaciliteerd.

     Tot het moment dat de benodigde netuitbreidingen gereed zijn bestaat de mogelijkheid dat er niet in alle gevallen voldoende
     transportcapaciteit beschikbaar is om het duurzaam opgewekte vermogen te kunnen transporteren naar de eindgebruikers. Op dit moment
     wordt onderzoek gedaan of het toepassen van congestiemanagement een (tijdelijke) oplossing kan bieden. Beperking van de netimpact is
     mogelijk door grootschalige opwek te concentreren, bij voorkeur in nabijheid van de koppelstations. In algemene zin wordt aanbevolen om
     toename en locatie van duurzame opwek enerzijds en het beschikbaar zijn en komen van netcapaciteit anderzijds goed op elkaar af te
     stemmen.


31   Oktober 2020            C1 - Publieke Informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Disclaimer

     Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”).
     De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op
     grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets
     worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden
     worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT
     zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft
     ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.


     TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade,
     voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten
     die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze
     powerpoint.




32   Oktober 2020         C1 - Publieke Informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>