<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Besluit van




tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit
leefomgeving en het Omgevingsbesluit (Besluit windturbines leefomgeving)




Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van, nr.
IenW/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en
programma’s (PbEG 2001, L 197) en de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste lid, 5.18,
eerste lid, en 16.15, eerste lid, van de Omgevingswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. );
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van,
nr. IenW/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:


Artikel I (Besluit activiteiten leefomgeving)

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.14a vervalt.

B

In artikel 3.14b, eerste lid, vervalt ‘4.30,’ en ‘tot en met 30 juni 2025’.

C

In paragraaf 4.30 wordt voor artikel 4.426 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.425b (begripsbepaling)

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>daglichtperiode: deel van een etmaal met een omgevingslichtsterk te groter of gelijk
aan 500 cd/m2;
nachtlichtperiode: deel van een etmaal met omgevingslichtsterkte minder of gelijk
aan 50 cd/m2;
schemerlichtperiode: deel van een etmaal met omgevingslichtsterk te tussen 50 en
500 cd/m2.

D

In artikel 4.427, tweede lid, onder d, vervalt ‘1 op de 100.000 en’.

E

Artikel 4.430 wordt als volgt gewijzigd.
1. In het derde lid vervalt ‘voor NEN-EN-IEC 61400-22’.
2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Een windturbine met een leeftijd die hoger is dan de ontwerp-levensduur die is
aangegeven in het certificaat dat voor de windturbine is verstrekt, wordt beoordeeld
door een onafhankelijke deskundige volgens NPR 8400.

F

In artikel 4.430a, tweede lid, wordt ‘artikel 4.430, eerste lid,’ vervangen door ‘artikel
4.430, eerste lid, onder b,’.

G

Na artikel 4.430a worden in paragraaf 4.30 vijf artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 4.430aa (lichtschittering: beperken van reflectie)

Lichtschittering wordt bij het opwekken van elektriciteit met een windturbine voorkomen
of zoveel mogelijk beperkt door toepassing van niet-reflecterende materialen of
coatinglagen op de betrokken onderdelen

Artikel 4.430ab (lichtschittering: meten reflectiewaarden)

Op het meten van reflectiewaarden is NEN-EN-ISO 2813 van toepassing.

Artikel 4.430ac (obstakelmarkering en obstakelverlichting: afzonderlijke
windturbines)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn de volgende windturbines
voorzien van obstakelmarkering en obstakelverlichting:
a. een windturbine met een hoogte van ten minste 150 m ten opzichte van het
maaiveld;
b. een windturbine die een hoogtebeperkingsvlak voor de vliegveiligheid in het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol, een luchthavenbesluit of een besluit
beperkingengebied buitenlandse luchthaven als bedoeld in artikel 8a.54 van de Wet
luchtvaart in verticale richting penetreert;
c. een windturbine met een hoogte van ten minste 100 m ten opzichte van het maaiveld
binnen een afstand van ten hoogste 120 m van een bij ministeriële regeling aangewezen
autosnelweg of waterweg; en
d. een windturbine met een hoogte van ten minste 100 m of meer ten opzichte van het
maaiveld binnen bij ministeriële regeling aangewezen laagvlieggebieden voor de
luchtvaart.
                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2. De rotorbladen, de gondel en het bovenste tweederde deel van de mast van een
windturbine als bedoeld in het eerste lid zijn uitgevoerd in wit.
3. De obstakelverlichting van een windturbine als bedoeld in het eerste lid omvat de
volgende obstakellichten:
a. in de dag- en schemerlichtperiode op het hoogste vaste punt een wit flitsend
obstakellicht;
b. in de nachtlichtperiode op het hoogste vaste punt een rood flitsend of vastbrandend
obstakellicht;
c. in de nachtlichtperiode bij windturbines met een hoogte van 150 meter tot 210 meter
vastbrandende rode obstakellichten halverwege de mast, gerekend vanaf de gondel, of
ter hoogte van een nabij gelegen intern torenplatform; en
d. in de nachtlichtperiode bij windturbines met een hoogte van 210 meter of meer
vastbrandende rode obstakellichten op eenderde en op tweederde hoogte van de mast,
gerekend vanaf de gondel, of ter hoogte van een nabij gelegen intern torenplatform.
4. De obstakelmarkering en de obstakelverlichting van een windturbine worden
uitgevoerd overeenkomstig het Informatieblad aanduiding van windturbines en
windparken op het Nederlandse vasteland.

Artikel 4.430ad (obstakelmarkering en obstakelverlichting: windturbines in een
windpark)

1. Flitsende obstakellichten op de windturbines van een windpark worden onderling
gesynchroniseerd en flitsen gelijktijdig en gelijkmatig.
2. Voor zover het gaat om een windpark worden alleen de volgende windturbines
voorzien van obstakelverlichting volgens artikel 4.431a:
a. de windturbines op de hoekpunten van het windpark;
b. de windturbines op de randen van het windpark, voor zover de afstand tussen twee
naburige windturbines meer dan 900 m bedraagt; en
c. de windturbines die in hoogte boven de omringende windturbines uitsteken.
3. Als in de nachtlichtperiode vastbrandende obstakellichten worden toegepast, worden
alle windturbines in het windpark van obstakellichten voorzien.

Artikel 4.430ae (overgangsrecht)

Als de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de inwerkingtreding van artikel
4.431a, onderscheidenlijk artikel 4.431b, heeft ingestemd met een voorstel voor het
aanbrengen van obstakelmarkering en obstakellichten op een windturbine,
respectievelijk een windpark, dan wordt de windturbine overeenkomstig het voorstel
waarmee is ingestemd gemarkeerd en van obstakellichten voorzien.

H

In artikel 4.430c wordt, onder aanduiding van het tweede als derde lid, een lid
ingevoegd, luidende:
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een geluidgevoelig gebouw dat geheel of
gedeeltelijk ligt op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als
omgevingswaarden zijn vastgesteld of een op 1 januari 2024 aanwezig industrieterrein
als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder, totdat voor dat terrein een van de
volgende besluiten in werking is getreden:
a. bij omgevingsplan geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld op
grond van artikel 2.11a van de wet;
b. bij besluit geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld op grond
van artikel 2.12a, eerste lid, van de wet; of
c. bij omgevingsplan is bepaald dat een activiteit als bedoeld in artikel 5.78b van het
Besluit kwaliteit leefomgeving niet wordt verricht.

I
                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het opschrift van paragraaf 4.30b komt te luiden:
§ 4.30b Windturbine: tijdelijke regels slagschaduw

J

Na artikel 4.430c worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4.430ca (overgangsrecht)

Als op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel voor het opwekken van
elektriciteit met een windpark op grond van het omgevingsplan, een
omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift een andere waarde voor geluidhinder
gold, blijft die waarde gelden totdat het windpark wordt vervangen.

Artikel 4.430cb (geluid: functionele binding)

Artikel 4.430c is niet van toepassing op het geluid van een windpark op een
geluidgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met het windpark.

K

Aan artikel 4.430g wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Voor de toepassing van deze paragraaf is sprake van slagschaduw als de ingestraalde
energie van de zon die bij het bewegen van de rotor van een windturbine slagschaduw in
een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw veroorzaakt, op een vlak
loodrecht op de invalsrichting van de zon hoger is dan 120 W/m².

L

Artikel 4.430i komt te luiden:

Artikel 4.430i (waarden voor slagschaduw)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van slagschaduw veroorzaakt een
windpark niet meer dan zes uur per jaar en ten hoogste twintig minuten per dag
slagschaduw in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw voor zover de
afstand tussen de dichtstbijgelegen windturbine van het windpark en een
slagschaduwgevoelig gebouw minder dan twaalfmaal de rotordiameter bedraagt.
2. Een windturbine van het windpark met een passeerfrequentie van alle draaiende
rotorbladen tussen 2,5 tot 14 Hz veroorzaakt geen slagschaduw in een verblijfsruimte
van een slagschaduwgevoelig gebouw.
3. Met het oog op het voorkomen of beperken van slagschaduw is elke windturbine van
een windpark dat meer dan zes uur per jaar of meer dan twintig minuten per dag
slagschaduw op een schaduwgevoelig gebouw kan veroorzaken voorzien van een
automatische stilstandvoorziening die de windturbine onmiddellijk afschakelt wanneer
meer slagschaduw optreedt dan volgens het eerste lid is toegestaan.
4. De slagschaduw die wordt veroorzaakt gedurende de tijd die noodzakelijk is voor het
afschakelen van de windturbine, wordt niet meegerekend bij de norm die in het eerste
lid is gesteld.

M

Na artikel 4.430i worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4.430ia (tot waar afstanden gelden)

                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De afstand, bedoeld in artikel 4.430i, eerste lid, wordt gemeten van een punt op
ashoogte van de windturbine tot:
a. voor gebouwen, anders dan woonschepen of woonwagens: de gevel;
b. voor nieuw te bouwen gebouwen: de locatie waar een gevel mag komen; en
c. voor woonschepen en woonwagens: de begrenzing van de locatie voor het plaatsen
van dat woonschip of die woonwagen.

Artikel 4.430ib (slagschaduw: logboek)

1. Voor elke windturbine die met een stilstandvoorziening moet zijn uitgerust, wordt een
logboek bijgehouden, waarin per etmaal de daadwerkelijk opgetreden slagschaduw
wordt vermeld en alle gegevens worden opgenomen die relevant zijn om de opgetreden
slagschaduw te bepalen.
2. Het logboek bevat ten minste een slagschaduwkalender voor elk relevant gevoelig
gebouw in tabelvorm waarin de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur
wordt weergegeven en een vermelding van het aantal uren slagschaduw per jaar dat op
elk relevant gevoelig gebouw is veroorzaakt.

N

Artikel 4.430l komt te luiden:

Artikel 4.430l (overgangsrecht: stilstandvoorziening)

Tot 1 juli 2026 is artikel 4.430i, derde lid, niet van toepassing op een windturbine die op
1 juli 2025 nog niet van een automatische stilstandvoorziening was voorzien.

O

Artikel 4.431 vervalt.


Artikel II (Besluit kwaliteit leefomgeving)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5.4 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid.

B

Artikel 5.4a vervalt.

C

Na artikel 5.7 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 5.7a (plaatsgebonden risico: domino-effecten voor kwetsbare gebouwen
en locaties en zeer kwetsbare gebouwen)

1. Dit artikel is van toepassing op het toelaten van een van de volgende
risicoverhogende bouwwerken waardoor het plaatsgebonden risico daarvan voor
kwetsbare gebouwen of locaties of zeer kwetsbare gebouwen wordt verhoogd:
a. een buisleiding als bedoeld in bijlage VII, onder D, onder 2; of
b. een andere activiteit met gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder
2 tot en met 13.
                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. In een omgevingsplan wordt een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van een
activiteit als bedoeld in het eerste lid in acht genomen van ten hoogste 1 op de
1.000.000 per jaar voor kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen,
in verband met de verhoging van dat risico van die buisleiding of activiteit door het
toelaten van een windturbine of windpark in de directe omgeving.

Artikel 5.7b (eerbiedigende werking)

Artikel 5.7a is, voor zover het gaat om het plaatsgebonden risico van een activiteit als
bedoeld in het eerste lid, onder b, van dat artikel, niet van toepassing:
a. voor zover een risicoverhogend bouwwerk op grond van een omgevingsplan of een
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit al op een locatie is
toegestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel, en voor zover de
windturbine of het windpark niet wijzigt; en
b. op kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen voor zover zij op
grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit al op een locatie zijn toegelaten op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit besluit.

D

In artikel 5.8 wordt ‘artikel 5.7’ vervangen door ‘de artikelen 5.7 en 5.7a’.

E

Artikel 5.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid vervalt.
2. Het derde en vierde lid worden aangeduid als tweede en derde lid.
3. In het derde lid (nieuw) vervalt de eerste volzin.
4. Het vijfde lid wordt aangeduid als vierde lid.

F

Na artikel 5.11a worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 5.11b (plaatsgebonden risico: domino-effecten voor beperkt kwetsbare
gebouwen en locaties)

1. Dit artikel is van toepassing op het toelaten van een van de volgende
risicoverhogende bouwwerken waardoor het plaatsgebonden risico daarvan voor beperkt
kwetsbare gebouwen of locaties of zeer kwetsbare gebouwen wordt verhoogd:
a. een buisleiding als bedoeld in bijlage VII, onder D, onder 2; of
b. een andere activiteit met gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder
2 tot en met 13.
2. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met een standaardwaarde voor het
plaatsgebonden risico van een activiteit als bedoeld in het eerste lid, van ten hoogste 1
op de 1.000.000 per jaar voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties, in verband met
de verhoging van dat risico van die buisleiding of activiteit door het toelaten van een
windturbine of windpark in de directe omgeving.
3. Artikel 5.11, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.11c (eerbiedigende werking)

Artikel 5.11b is, voor zover het gaat om het plaatsgebonden risico van een activiteit als
bedoeld in onderdeel b van dat artikel, niet van toepassing:

                                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>a. voor zover een windturbine of windpark op grond van een omgevingsplan of een
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit al op een locatie is
toegelaten op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, en voor zover de
windturbine of het windpark niet wijzigt; en
b. op beperkt kwetsbare gebouwen en locaties voor zover zij op grond van een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit al op een locatie zijn toegelaten op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit besluit.

G

Artikel 5.56 vervalt.

H

Artikel 5.74 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de standaardwaarde 47 Lden en 41 Lnight’ vervangen door ‘de
standaardwaarden 45 Lden en 39 Lnight.’
2. Het tweede lid, komt te luiden:
2. In afwijking van het eerste lid kan het omgevingsplan hogere of lagere waarden
bevatten. Een hogere waarde is niet hoger dan de grenswaarden 47 Lden en 41 Lnight. Het
omgevingsplan kan alleen een lagere waarde bevatten als dat gelet op de cumulatie met
het geluid van een andere windturbine of een ander windpark of als dat gelet op de
bijzondere aard van het gebied aangewezen is.

I

Na artikel 5.74 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.74a (eerbiedigende werking)

1. In afwijking van artikel 5.74, eerste lid, kan het omgevingsplan een hogere waarde
bevatten dan de grenswaarden, bedoeld in artikel 5.74, tweede lid, voor het opwekken
van elektriciteit met een windturbine of windpark waarvoor op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit artikel een hogere waarde gold op grond van het
omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift. De waarde is
niet hoger dan de grenswaarde, zijnde de waarde die op grond van het omgevingsplan,
de omgevingsvergunning of het maatwerkvoorschrift was toegelaten.
2. Als het omgevingsplan waarden als bedoeld in het eerste lid bevat, bepaalt het dat
deze gelden totdat de windturbine of het windpark wordt gesloopt of vervangen.

J

In artikel 5.75, tweede lid, wordt na “artikel 5.74, tweede lid” ingevoegd: “, of artikel
5.74a”.

K

Artikel 5.75a vervalt.

L

Artikel 5.89aa vervalt.

M
                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Artikel 5.89f wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘ten hoogste gemiddeld zeventien dagen per jaar gedurende
niet meer dan twintig minuten per dag’ vervangen door ‘ten hoogste zes uur per jaar
gedurende niet meer dan twintig minuten per dag’.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Van slagschaduw als bedoeld in het eerste lid is sprake als de ingestraalde energie
van de zon die bij het bewegen van de rotor van een windturbine de slagschaduw
veroorzaakt, op een vlak loodrecht op de invalsrichting van de zon hoger is dan 120
W/m².

N

Artikel 5.89fa komt te luiden:

Artikel 5.89fa (slagschaduw: stilstandvoorziening)

1. Een omgevingsplan dat het exploiteren van een windturbine of windpark toelaat
waarborgt dat elke windturbine die in verblijfsruimten van een slagschaduwgevoelig
gebouw dat op een afstand van minder dan twaalfmaal de rotordiameter van de
windturbine is gelegen, meer dan zes uur per jaar of meer dan twintig minuten per dag
slagschaduw kan veroorzaken, is uitgerust met een stilstandvoorziening, die de
windturbine automatisch onmiddellijk afschakelt wanneer te veel slagschaduw wordt
veroorzaakt.
2. De slagschaduw die wordt veroorzaakt gedurende de tijd die noodzakelijk is voor het
afschakelen van de windturbine, wordt niet meegerekend bij de norm die in artikel
5.89f, eerste lid, is gesteld.

O

Na artikel 5.89fa worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 5.89fb (windturbine: logboek)

Een omgevingsplan dat het exploiteren van een windturbine of windpark toelaat bepaalt
dat voor elke windturbine die met een stilstandvoorziening waarvoor artikel 5.89fa,
eerste lid, geldt, een logboek wordt bijgehouden, waarin per dag voor elk
schaduwgevoelig gebouw de daadwerkelijk opgetreden slagschaduw wordt vermeld en
alle gegevens worden opgenomen die relevant zijn om de optredende slagschaduw te
bepalen.

Artikel 5.89fc (tot waar afstanden gelden)

De afstand, bedoeld in de artikelen 5.89f, eerste lid, en 5.89fa, eerste lid, wordt
gemeten van een punt op ashoogte van de windturbine tot:
a. voor gebouwen, anders dan woonschepen of woonwagens: de gevel;
b. voor nieuw te bouwen gebouwen: de locatie waar een gevel mag komen; en
c. voor woonschepen en woonwagens: de begrenzing van de locatie voor het plaatsen
van dat woonschip of die woonwagen.

P

Na artikel 5.162 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 5.1.9 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties rond windturbines               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Artikel 5.162a (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het toelaten op een locatie:
a. van een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m als bedoeld in artikel
3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving, in de directe omgeving van een
windturbinegevoelig gebouw dat op een locatie is toegelaten op grond van een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit; of
b. van een windturbinegevoelig gebouw in de directe omgeving van een windturbine met
een rotordiameter van meer dan 2 m als bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit
activiteiten leefomgeving, die op een locatie is toegelaten op grond van een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit.
2. Een windturbinegevoelig gebouw is een gebouw of een gedeelte van een gebouw met
een:
a. woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
b. onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
c. gezondheidszorgfunctie met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan; of
d. bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties
daarvan.
3. In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf niet van toepassing op
windturbinegevoelige gebouwen die op grond van een omgevingsplan of een
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit op een locatie zijn
toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar.

Artikel 5.162b (eerbiedigende werking)

Deze paragraaf is niet van toepassing voor zover de afstand tussen een windturbine en
een windturbinegevoelig gebouw die op grond van een omgevingsplan of een
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit al op een locatie
waren toegelaten, op het tijdstip van inwerkingtreding van deze paragraaf niet aan de in
artikel 5.162d gestelde afstandsnorm voldeed, tenzij het gaat om een windturbine die
een bestaande windturbine vervangt.

Artikel 5.162c (functionele binding)

Deze paragraaf is niet van toepassing op de afstand tussen een windturbine en een
windturbinegevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met de windturbine.

Artikel 5.162d (afstandsnorm windturbines)

In een omgevingsplan wordt een afstand van ten minste twee keer de tiphoogte van de
windturbine in acht genomen tussen een windturbine en een windturbinegevoelig
gebouw.

Artikel 5.162e (tot waar afstanden gelden)

De afstand, bedoeld in artikel 5.162d, geldt:
a. voor gebouwen, anders dan woonschepen of woonwagens: tot de gevel;
b. voor nieuw te bouwen gebouwen: tot de locatie waar een gevel mag komen; en
c. voor woonschepen en woonwagens: tot de begrenzing van de locatie voor het
plaatsen van dat woonschip of die woonwagen.
                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Artikel 5.162f (afwijken van afstandsnorm bij zwaarwegende belangen)

In een omgevingsplan kan een afstand worden aangehouden die kleiner is dan de
afstand, bedoeld in artikel 5.162d, als zwaarwegende economische belangen of
zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen.

Q

Artikel 8.10a, tweede lid, komt te luiden:
2. Op de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, onder b, zijn de artikelen 5.5 en 5.11,
tweede tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

R

In artikel 8.12, derde lid, wordt “de artikelen 5.3 tot en met 5.6, 5.8 tot en met 5.10 en
5.11, tweede tot en met vijfde lid,” vervangen door “de artikelen 5.3 tot en met 5.6,
5.7a en 5.8 tot en met 5.10”.

S

Artikel 8.12a komt te luiden:

Artikel 8.12a (beoordelingsregels windpark)

1. Dit artikel is van toepassing voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een
rotordiameter van meer dan 2 m, bedoeld in artikel 3.13 van het Besluit activiteiten
leefomgeving waardoor het plaatsgebonden risico van de volgende activiteiten in de
directe omgeving wordt verhoogd:
a. een buisleiding als bedoeld in bijlage VII, onder D, onder 2; of
b. een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 2 tot en met 13.
2. Bij de beoordeling, bedoeld in artikel 8.10a, eerste lid, onder b, wordt ook rekening
gehouden met de standaardwaarde voor het plaatsgebonden risico van de activiteit in de
directe omgeving waarvan het risico wordt verhoogd, van 1 op de 1.000.000 per jaar
voor beperkt kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare locaties.
3. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als een grenswaarde voor het
plaatsgebonden risico van de activiteit in de directe omgeving waarvan het risico wordt
verhoogd, in acht wordt genomen van 1 op de 1.000.000 per jaar voor kwetsbare
gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen.
4. Op de beoordeling van de aanvraag zijn de artikelen 5.8, 5.9, 5.74 en 5.74a van
overeenkomstige toepassing.
5. Het tweede lid is niet van toepassing op het plaatsgebonden risico van een activiteit in
een risicogebied externe veiligheid.

T

Artikel 8.41 komt te luiden:

Artikel 8.41 (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – windturbines en
windparken)

Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft
op het exploiteren van een windturbine als bedoeld in artikel 3.12 van het Besluit
activiteiten leefomgeving worden alleen voorschriften verbonden die inhouden dat het
geluid door die activiteit op geluidgevoelige gebouwen lager moet zijn dan 45 dB Lden en
39 dB Lnight, als dat aangewezen is gelet op:
a. cumulatie met het geluid van een andere windturbine of windpark; of                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>b. de bijzondere aard van het gebied.

U

In artikel 9.1, tweede lid, wordt “5.1.7a en 5.1.8” vervangen door: “5.1.7a, 5.1.8 en
5.1.9”.

V

Na artikel 12.14 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 12.2A OVERGANGSRECHT WINDTURBINES

Artikel 12.15 (doorwerking Besluit windturbines leefomgeving)

Als voor inwerkingtreding van het Besluit windturbines leefomgeving, of met toepassing
van artikel IV van dat besluit, een omgevingsplan is vastgesteld:
a. dat niet voldoet aan de artikelen 5.74 tot en met 5.75, 5.89f, 5.89fa of 5.89fb, wordt
uiterlijk op de datum, bedoeld in artikel 22.5, eerste lid, van de wet, alsnog uitvoering
gegeven aan die artikelen; of
b. dat niet voldoet aan paragraaf 5.1.9, wordt uiterlijk op 1 juli 2035 alsnog uitvoering
gegeven aan die paragraaf.

W

In bijlage I, onder A, wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:
windturbinegevoelig gebouw: windturbinegevoelig gebouw als bedoeld in artikel 5.162a,
tweede lid;



Artikel III (Omgevingsbesluit)

A

Het opschrift van afdeling 4.2 komt te luiden:
AFDELING 4.2 BETROKKENHEID VAN ANDERE BESTUURSORGANEN OF INSTANTIES BIJ
EEN AANVRAAG OM EEN OMGEVINGSVERGUNNING, EEN MAATWERKVOORSCHRIFT OF
TOESTEMMING VOOR HET TREFFEN VAN EEN GELIJKWAARDIGE MAATREGEL OF BIJ EEN
VERZOEK OM INSTEMMING

B

Artikel 4.30 van het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden twee leden ingevoegd,
luidende:
3. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is adviseur voor een aanvraag om een
maatwerkvoorschrift om af te wijken van de regels over obstakelmarkering en
obstakelverlichting als bedoeld in artikel 4.431a of artikel 4.431b van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
4. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is adviseur voor een aanvraag om
toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen in plaats van het toepassen
van obstakelverlichting op een windturbine als voorgeschreven in artikel 4.431a van het
Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van het in- en
uitschakelen van obstakellichten op basis van naderingsdetectie van luchtvaartuigen.
6. In het vijfde lid (nieuw) wordt ‘of tweede lid’ vervangen door ‘of tweede, derde of
vierde lid’.

                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.



Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit windturbines leefomgeving.




Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.




DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,




                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>