<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WATERTOETS

DE AALSVOORTEN

TE HAPS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>watertoets
De Aalsvoorten te Haps

               Opdrachtgever          Javo Vastgoed bv

                                      Bonkelaar 14

                                      65955 CC Ottersum



             Rapportnummer            15104233

               Versienummer           D1

                         Status       Eindrapportage

                         Datum        13 december 2016



                     Vestiging        Boxmeer

                      Opsteller       ing. R. van den Berg

                         Paraaf




           Kwaliteitscontrole         dr. ir. B.A. van de Pas

                         Paraaf




 Kwaliteitszorg
 Voor het uitvoeren van doorlatendheidsonderzoek zijn geen wettelijke richtlijnen vastgesteld. Econsultancy voldoet voor haar
 overige dienstverlening ten aanzien van bodem aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Tot aan het moment dat voor doorlatend-
 heidsonderzoek kan worden gewerkt volgens vastgestelde protocollen en richtlijnen wordt daar waar mogelijk aangesloten
 aan algemene kwaliteitseisen zoals deze voor bodemonderzoek gelden.


 Betrouwbaarheid
 Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen geldende normen en met behulp van gespe-
 cialiseerde apparatuur. Het onderzoek betreft een momentopname in de tijd en is steekproefsgewijs uitgevoerd, waardoor
 een beeld van de geohydrologische situatie wordt verkregen. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid
 ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onder-
 zoek neemt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                   INHOUDSOPGAVE

1.   INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2.   LOCATIEGEGEVENS ................................................................................................................ 1
     2.1      Huidig en toekomstig gebruik ........................................................................................... 1
     2.2      Bodemopbouw .................................................................................................................. 2
     2.3      Geohydrologie .................................................................................................................. 2
     2.4      Grondwater ....................................................................................................................... 2
     2.5      Oppervlaktewater.............................................................................................................. 3
3.   WATERDOORLATENDHEID ..................................................................................................... 4
     3.1      Uitvoering .......................................................................................................................... 4
     3.2      Methodiek in-situ doorlatendheidsproeven ....................................................................... 4
     3.3      Resultaten ......................................................................................................................... 4
     3.4      Beoordeling doorlatendheid .............................................................................................. 5
4.   WATERRELEVANT BELEID ...................................................................................................... 6
     4.1      Aa en Maas ....................................................................................................................... 6
     4.2      Gemeente Cuijk ................................................................................................................ 6
5.   PLANUITWERKING.................................................................................................................... 7
     5.1      Verharde oppervlakte ....................................................................................................... 7
     5.2      Ontwateringsnormen ........................................................................................................ 7
     5.3      Randvoorwaarden en uitgangspunten ............................................................................. 8
     5.4      Waterbergingsopgave ...................................................................................................... 8
     5.5      Hemelwaterafvoersysteem ............................................................................................... 8
     5.6      Lediging ............................................................................................................................ 9
     5.7      Calamiteit .......................................................................................................................... 9
     5.8      Riolering ............................................................................................................................ 9
     5.9      Kwaliteit ............................................................................................................................ 9
6.   SAMENVATTING...................................................................................................................... 10




BIJLAGEN:

1.     - Topografische ligging van de locatie
2.     - Locatieschets verkennend bodemonderzoek (projectnummer 15104230)
3      - Boorprofielen verkennend bodemonderzoek (projectnummer 15104230)
4.     - Berekende k-waarden
5.     - Inrichtingsschets
                                                                                                                                              15104233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.          INLEIDING

Econsultancy heeft van JAVO Vastgoed bv opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets
voor een ontwikkeling van het noordelijk deel van het ”Plan De Aalsvoorten” te Haps.

De watertoets is uitgevoerd in het kader van de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede een
bestemmingsplanwijziging. In deze rapportage is beschreven op welke wijze rekening is gehouden
met de waterhuishoudkundige aspecten en het beleid van de waterbeheerders (waterschap Aa en
Maas en de gemeente Cuijk).

Uitgangspunt van de watertoets is dat een ruimtelijk besluit of plan geen slechtere waterhuishoud-
kundige situatie oplevert dan in het bestaande beleid is vastgelegd.

Met het opstellen van de watertoets wordt beoogd dat water expliciet en op evenwichtige wijze in
beschouwing wordt genomen. Concreet betekent dit dat onderzocht wordt hoe in het toekomstige
plan op een duurzame wijze wordt omgegaan met hemelwater. Uiteindelijk moet het resultaat hydro-
logisch neutraal zijn. De watertoets vormt een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing waarin met
name de wijze wordt beschreven hoe de afvoer van hemelwater van daken en verhardingen plaats
zal vinden.


2.          LOCATIEGEGEVENS

2.1         Huidig en toekomstig gebruik

De planlocatie (± 4.300 m²) betreft het noordelijk deel van het “Plan De Aalsvoorten”, dat is gelegen
aan de Sint Hubertseweg, in de kern van Haps in de gemeente Cuijk (zie bijlage 1). De planlocatie is
kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie L, nummers 3466 en 3386. Volgens het Actueel Hoogtebe-
stand van Nederland (ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 11,5 m +NAP. De
coördinaten van de planlocatie zijn X = 187.765, Y = 410.965.

De planlocatie is momenteel in gebruik als weiland en tuin behorende bij Sint Hubertseweg 2A en 4.
Buiten een stal en een schuurtje is de locatie onbebouwd. De initiatiefnemer is voornemens
13 woningen op de planlocatie te realiseren. Het (voorlopige) programma bestaat uit 6 tweekappers,
7 aaneengesloten woningen en 23 parkeerplaatsen.




Figuur 1 huidige situatie Plan Aalstvoorten (winter 2015)   Figuur 2 inrichtingssschets Plan Aalstvoorten (noordelijk deel)

In het kader van duurzaam waterbeheer zal het afstromend hemelwater van het toekomstig verhard
oppervlak, indien mogelijk en noodzakelijk, in de bodem worden geïnfiltreerd. In figuur 1 en 2 is de
huidige situatie en de toekomstige situatie van het plangebied weergegeven.




Rapport 15104233 versie D1                                                                                          Pagina 1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2         Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een enkeerdgrond en een
beekeerdgrond. Deze gronden zijn volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk
opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze gronden zijn ontstaan,
behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

Uit locatiespecifiek onderzoek (verkennend bodemonderzoek De Aalsvoorten (ong.), d.d. 17 decem-
ber 2015, rapportnummer 15104230) blijkt de bovengrond voornamelijk te bestaan uit zwak humeus,
matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand. Plaatselijk is de bovengrond zwak grindig. De ondergrond
bestaat hoofdzakelijk uit zwak humeus, matig siltig, zwak grindig, zeer fijn tot matig fijn zand. De
ondergrond is plaatselijk zwak roesthoudend. De profileringsboringen uit het archief van TNO tonen
eveneens fijn tot grof zand aan in de omgeving van de onderzoekslocatie.

2.3         Geohydrologie

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 52 m en wordt gevormd door de fijne tot grove
zand- en grindlagen van respectievelijk de Formaties van Boxtel, Kreftenheye, Beegden, Peize, Waal-
re, Kiezelooliet en Oosterhout. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd
door kleiafzettingen van de Formatie van Breda.

2.4         Grondwater

TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de
grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitoord. In het archief van TNO
is op een afstand van ± 270 meter ten noordoosten van de planlocatie een grondwaterpeilput gelegen
(B46C0027, meetperiode mei 1950 tot juli 2016). Op basis van archiefmetingen uit dit meetpunt, de
stromingsrichting van het grondwater en gegevens uit het verkennend bodemonderzoek wordt voor
de planlocatie de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) geschat op ± 0,90 m -mv.

Tijdens het infiltratie onderzoek (zie hoofdstuk 3) is in de bestaande peilbuizen het grondwater geme-
ten. In tabel I zijn de peilbuis gegevens en de gemeten grondwaterstanden weergegeven. Voor de
situering van de peilbuizen wordt verwezen naar bijlage 2..

Tabel I     Overzicht gegevens peilbuizen

    Peilbuisnummer                   Situering peilbuis         Filterstelling   Grondwaterstand   Grondwaterstand
                                                                   (m -mv)        december 2015     november 2016
                                                                                     (m -mv)           (m -mv)
            01               stroomafwaarts op de planlocatie     1,75-2,75           1,20              1,23
            02               stroomopwaarts op de planlocatie     1,60-2,60           0,73              0,95


Op basis van de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkennnig van TNO, stroomt het grond-
water van het eerste watervoerend pakket in noordwestelijke richting. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.




Rapport 15104233 versie D1                                                                                     Pagina 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.5         Oppervlaktewater

Volgens de leggerkaart van waterschap Aa en Maas is er in de directe omgeving van de planlocatie
geen oppervlaktewater aanwezig. Ten zuidwesten van de planlocatie is een primaire watergang gele-
gen welke uitmondt in de Sint Anthonisloop (zie figuur 3).




Figuur 3                leggerkaart waterschap Aa en Maas




Rapport 15104233 versie D1                                                            Pagina 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.              WATERDOORLATENDHEID

3.1             Uitvoering

Op 29 december 2016 is op de planlocatie een doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van
profielbeschrijvingen uit een eerder uitgevoerd bodemonderzoek (verkennend bodemonderzoek De
Aalsvoorten (ong) d.d. 17 december 2015, rapportnummer 15104230) zijn de te onderzoeken bodem-
lagen vastgesteld. In totaal zijn 3 doorlatendheidsmetingen, verdeeld over de planlocatie, uitgevoerd.

3.2             Methodiek in-situ doorlatendheidsproeven

De doorlatendheid (k-waarde) van de bodem is bepaald met behulp van de Falling head-methode
(omgekeerde Hooghoudt-methode). Bij de Falling head-methode wordt na eenmalig opbrengen van
een waterkolom de zaksnelheid van het water gemeten.

Om instorting van het boorgat te voorkomen, is in het boorgat een filterbuis
aangebracht die aan de onderzijde over een lengte van 1 m is geperforeerd.
Na plaatsen van de filterbuis is water opgebracht. Voor het meten van de
waterstandsdaling is gebruik gemaakt van een digitale drukopnemer (Diver).
De doorlatendheidsmeting is een aantal malen herhaald teneinde verzadigde
doorlatendheid te verkrijgen en een gemiddelde te kunnen berekenen. Aan
de hand van de zaksnelheid is vervolgens met behulp van de formule van
Hooghoudt de gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) berekend.




3.3             Resultaten

Tabel II geeft een overzicht van het uitgevoerde veldwerk en de bodemlaag waarin een in-situ doorla-
tenheidsmeting is uitgevoerd. Tevens zijn in de tabel de referentieboringen uit het eerder genoemd
bodemonderzoek opgenomen, zijn de resultaten van de berekende k-waarden weergegeven en is de
doorlatendheid van de bodem per boring en traject beoordeeld conform de classificatie uit tabel III.
Bijlage 4 bevat de grafische uitwerking en de berekeningen van de k-waarden.

Tabel II.                 Overzicht k-waarde per meting

 Infiltratie-       referentie       Aantal      Onderzochte              Textuur             Opmerkingen     K-waarde      Beoordeling
 meting               boring        Metingen      bodemlaag                                                    (m/dag)     doorlatendheid
                  bodemonder-         (*A)         (cm -mv)
                       zoek

        I01             02              2                       zeer fijn, matig tot sterk
                                                     0 - 65                                   zwak grindig           0,4       matig
                                                                siltig zand

        I02             04              3            0 - 90     zeer fijn tot matig fijn,     zwak humeus,
                                                                                                                     6,6       goed
                                                                matig siltig zand             zwak grindig

        I03             08              3            0 - 65     zeer fijn matig siltig zand   zwak humeus,
                                                                                                                     1,2       goed
                                                                                              zwak grindig

 (*A)           De meest representatieve meting is gebruikt voor het berekenen van de (verzadigde) doorlatendheid.




Rapport 15104233 versie D1                                                                                                   Pagina 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel III.              Classificatie doorlatendheid


         K-waarde (m/dag)                                 Classificatie (*A)

 < 0,01                          zeer slecht doorlatend

 0,01-0,1                        slecht doorlatend

 0,1-0,5                         matig doorlatend

 0,5-1,0                         vrij goed doorlatend

 1,0-10                          goed doorlatend

 > 10                            zeer goed doorlatend

  (*A)      Classificatie k-waarde (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000)


3.4          Beoordeling doorlatendheid

De mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot de omgang van hemelwater en de infiltratie
van hemelwater vallen of staan bij de doorlatendheid van de bodem waarin een infiltratievoorziening
wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn factoren als de grondwaterfluctuatie (GHG) en het af te koppelen
verhard oppervlak van belang.

De doorlatendheid van de aanwezige zeer fijne tot matig fijne zandlagen wordt geclassificeerd als
matig tot goed doorlatend. Econsultancy acht bodemlagen met een minimale doorlatendheid van 1,0
m/dag geschikt voor infiltratie van hemelwater. Bodemlagen met lagere doorlatendheden worden als
minder geschikt geacht voor hemelwaterinfiltratie.

Voor de dimensionering van (bovengrondse) infiltratievoorzieningen, wordt geadviseerd een reken-
waarde te hanteren van maximaal 1,4 m/dag. Als rekenwaarde geldt het gemiddelde van alle metin-
gen, uitgevoerd tot 1,0 m -mv vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor van 0,5.

Op basis van de onderzoeksresultaten voorziet Econsultancy geen problemen met de lediging van
het hemelwatersysteem(en).




Rapport 15104233 versie D1                                                              Pagina 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.          WATERRELEVANT BELEID

De planlocatie is gelegen binnen het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas en de
gemeente Cuijk.

4.1         Aa en Maas

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de Noord- Brabantse
Waterschapsbond (NBWB) besloten om de keuren te uniformeren en tegelijkertijd te dereguleren.
Hierbij is aangehaakt bij het landelijke uniformeringsproces van de Unie van Waterschappen. Er is
conform het nieuwe landelijke model een sterk gedereguleerde keur opgesteld, met bijbehorende
algemene regels en beleidsregels. Deze zijn voor de drie waterschappen gelijkluidend. De nieuwe
uniforme keuren zijn gezamenlijk in werking getreden op 1 maart 2015.

In de nieuwe keur is opgenomen dat het is in beginsel verboden is om zonder vergunning neerslag
door toename van de verharde oppervlakte of door afkoppelen van de bestaande oppervlakte, tot
afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen. Dit verbod is van toepassing tenzij:
                                                                           2
           het afkoppelen van de verharde oppervlakte maximaal 10.000 m is, of;
                                                                       2
           de toename van de verharde oppervlakte maximaal 2.000 m is, of;
           de toename van de verharde oppervlakte bestaat uit een groen dak.
                                                                     2            2
           de toename van de verharde oppervlakte tussen 2.000 m en 10.000 m is en compenseren-
            de maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, in de vorm
            van een voorziening met een minimale retentiecapaciteit conform de rekenregel.
                                        3                                          2
Benodigde retentiecapaciteit (in m ) = toename verharde oppervlakte (in m ) x gevoeligheids-
factor x 0,06.

Daarbij dient de voorziening te voldoen aan de volgende voorschriften:

           De bodem van de voorziening dient boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te
            liggen;
           De afvoer uit de voorziening via een functionele bodempassage naar het grondwater en/of via
            een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Indien een afvoer-
            constructie wordt toegepast, dient deze een diameter van 4 cm te hebben;
           Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om uitspoeling naar de sloot te voor-
            komen.
                                                                               2
Bij ontwikkelingen waarbij de toename van de verharde oppervlakte 2.000 m of groter is, word vanuit
het waterschap retentie geëist.

4.2         Gemeente Cuijk

Het waterbeleid van de gemeente Cuijk is opgenomen in het Waterplan Land van Cuijk. De meest
relevante aspecten zijn hieronder opgenomen:

           Bij nieuwe plannen dient onderzocht te worden hoe kan worden omgegaan met het schone
            regenwater: hergebruik, infiltratie, buffering en afvoer.
           Er mag door de ontwikkeling geen hydrologische verslechtering en of knelpunten ontstaan.
           Watervoorzieningen dienen gecombineerd te worden met andere functies. Voorbeelden zijn
            waterspeelplekken of groenvoorzieningen met een waterbergende functie.

Verder sluit de gemeente Cuijk zich aan bij het beleid van het Waterschap Aa en Maas.




Rapport 15104233 versie D1                                                                   Pagina 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5.          PLANUITWERKING

5.1         Verharde oppervlakte

De planlocatie is momenteel in gebruik als weiland en tuin behorende bij Sint Hubertseweg 2A en 4.
Buiten een stal en een schuurtje is de locatie onbebouwd. De initiatiefnemer is voornemens 13
woningen op de planlocatie te realiseren. Het (voorlopige) programma bestaat uit 6 tweekappers,
7 aaneengesloten woningen en 23 parkeerplaatsen

Ten aanzien van het toekomstig verhard oppervlak wordt vooralsnog uitgegaan van een oppervlakte
               2
van ± 2.120 m (met inbegrip van bijgebouwen, erf verharding en/of bestrating). In tabel IV staan de
oppervlakten van de huidige en toekomstige bebouwing en verhardingen weergegeven. De
oppervlakten zijn bij benadering en bepaald aan de hand van de inrichtingssschets Aalstvoorten, con-
cept 4, zoals opgenomen in bijlage 5.

Tabel IV.               Gegevens huidige en toekomstig verharde oppervlakte

            Verharde oppervlakte                  Huidig (m²)                   Toekomstig (m²)

 Daken                                               ± 50                           ±1.010

 Ontsluiting en parkeren                              0                             ±1.110

 Totaal verharde oppervlakte                         ±50                            ± 2.120


Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak
                    2                                                                         2
toenemen met 2.070 m . Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt circa 2.120 m .

5.2         Ontwateringsnormen

Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met
minimale ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte
tussen het maaiveld en de maximaal optredende grondwaterstand. Drooglegging is het verschil
tussen het oppervlaktewaterpeil en de maaiveldhoogte. Uitgangspunt hierbij is dat bij de inrichting van
(nieuw) stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige grond- en oppervlaktewaterpei-
len, en dat er ten gevolge van de inrichting van het betreffende gebied geen negatieve effecten op de
omgeving ontstaan (verdroging of vernatting). Met andere woorden, hydrologisch neutraal ontwerpen.

Gangbare normen voor de ontwateringsdiepte zijn:

      Woningen met kruipruimte:                                    0,7 m -mv
      Woningen zonder kruipruimte:                                 0,3 m -mv
       (Vloerpeil van woningen 0,30 m + maaiveld)
      Tuinen en openbare groenvoorzieningen:                       0,5 m -mv
      Primaire wegen:                                              1,0 m
      Secundaire wegen en woonstraten:                             0,7 m
      Openbare groenvoorzieningen:                                 0,5 m -mv

Het huidige maaiveld is gemiddeld gelegen op een hoogte van circa 11,5 m +NAP. De GHG is
ingeschat op 10,60 m +NAP. De ontwatering zal ten aanzien van de (bouw)peilen in de toekomstige
situatie voldoende zijn.




Rapport 15104233 versie D1                                                                        Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5.3         Randvoorwaarden en uitgangspunten

Ten aanzien van het plan en de omgang met hemelwater zijn de volgende uitgangspunten gehan-
teerd.

          Streven naar 100% afkoppeling van het verhard oppervlak.
          Niet afwentelen op anderen in ruimte en tijd.
          Toepassen voorkeursvolgorde waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren).
          Toepassen voorkeursvolgorde waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren).
          De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden (HNO).
          De wateropgave baseren op de daadwerkelijke toekomstig verharde oppervlakte. Vooralsnog
                                      2
           is uitgegaan van 2.120 m verharde oppervlakte.
          Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren conform 60 mm over het aan-
                  2
           tal m (T=100 jaar + 10%).
          De maximale ledigingsduur van het systeem bij voorkeur gelijk of kleiner dan 24 uur.
          Calamiteit T=100 jaar + 10% in beschouwing nemen (mag niet tot overlast leiden).
          Aanlegdiepte bergingsvoorzieningen boven de GHG.
          Geen gebruik maken van uitlogende materialen, bouwen volgens Duurzaam Bouwen (DuBo)
           principe.

5.4         Waterbergingsopgave

Op basis van het af te koppelen verharde oppervlak en de bergingseis bedraagt de waterbergingsop-
                                              3        2
gave voor het plangebied in totaal circa 130 m (2.120 m x 0,06).

5.5         Hemelwaterafvoersysteem

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet
direct op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat
binnen het plangebied worden verwerkt conform de uitgangspunten van de waterbeheerder.

Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op evenwichtige wijze in beschou-
wing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. De ontwikkeling zal
daarmee hydrologisch neutraal zijn (standstillbeginsel).
                                                                                3
In de toekomstige bergings- c.q. infiltratievoorziening dient in ieder geval 130 m geborgen te kunnen
worden.

Berging van hemelwater middels een IT-riool en/of infiltratiekratten is binnen de planlocatie niet mo-
gelijk. Door de (relatief) hogere grondwaterstanden zullen dergelijke systemen, al dan niet deels, in
het (grond)water komen te liggen waardoor berging verloren gaat en het systeem kan gaan draineren.
Ten aanzien van de omgang met hemelwater is derhalve uitgegaan van een bovengrondse bergings-
voorziening in het openbare groen.

Centraal in het plangebied, ter plaatse van de groenvoorziening, is ruimte beschikbaar om een wadi
te realiseren. Afvoer van hemelwater naar de wadi kan zowel bovengronds als ondergronds plaats-
vinden. Een bovengrondse afvoer heeft de voorkeur in verband met de beleving vanuit de bewoners
en de controle- en beheermogelijkheden.

Wanneer de wadi wordt aangelegd met een diepte van 0,9 meter en een talud van 1 op 3 is er, uit-
                                                        2
gaande van een volledige vulling tot aan maaiveld, 240 m nodig om de volledige wateropgave te
kunnen bergen.




Rapport 15104233 versie D1                                                                 Pagina 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                    2
Binnen de planlocatie is ter plaatse van de groenvoorziening (495 m ) voldoende ruimte aanwezig om
deze waterbergingsopgave te kunnen realiseren.

5.6         Lediging

Op basis van de bodemopbouw en textuur worden geen problemen verwacht met de lediging van het
toekomstige systeem.

5.7         Calamiteit

Het beschreven systeem is ontworpen op een bui van 60 mm (T=100 + 10%). In een situatie waarbij
in een korte tijd meer regen valt dan 60 mm kan het systeem aan maaiveld overstorten richting het
openbaarterrein (wegen) of riool. Hierdoor kan tijdelijk een water-op-straat situatie ontstaan. Afwate-
ring naar bouwwerken of particuliere percelen dient te worden voorkomen.

5.8         Riolering

Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwater gescheiden aangeleverd te worden. Als gevolg van de
ontwikkeling zal het aanbod van vuilwater toe nemen.

Voor de berekening van het toekomstige aanbod en eventuele toename hierin, is voor de berekening
uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag geproduceerd per IE. Per woning wordt
uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 2,5 x 120
liter = 300 liter per dag per woning wordt geloosd. Conform het planontwerp zullen er in totaal
13 woningen worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename van circa 3,9
m³/dag. De berekening is gebaseerd op basis van aannames en betreft derhalve een indicatie van
hoeveelheden.

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo-
ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. De mogelijkheden en wijze van aansluiting zal
in overleg met de gemeente Cuijk nader besproken moeten worden. Tevens zal voor de aansluiting
een vergunning aangevraagd moeten worden.

5.9         Kwaliteit

In de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer en
Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) opgenomen die onder meer betrekking
hebben op het verminderen van de emissie van milieubelastende stoffen naar het van daken
afgevoerde hemelwater. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd gebruik te maken van niet-uitloogbare
bouwmaterialen in verband met de waterkwaliteit. Dit houdt in dat toepassing van materialen voor
daken, dakgoten en hemelafvoeren zoals zink, koper, lood etc. wordt afgeraden, tenzij de materialen
zijn voorzien van een coating.




Rapport 15104233 versie D1                                                                  Pagina 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>6.          SAMENVATTING

Econsultancy heeft van JAVO Vastgoed bv opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets
voor een ontwikkeling aan de De Aalsvoorten te Haps.

De watertoets is uitgevoerd in het kader van de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede een
bestemmingsplanwijziging.

De planlocatie is momenteel in gebruik als weiland en tuin behorende bij Sint Hubertseweg 2A en 4.
Buiten een stal en een schuurtje is de locatie onbebouwd. De initiatiefnemer is voornemens 13 wo-
ningen op de planlocatie te realiseren. Het (voorlopige) programma bestaat uit 6 tweekappers, 7 aan-
eengesloten woningen en 23 parkeerplaatsen
                                                                        2
De toekomstig af te koppelen verhard oppervlak bedraagt circa 2.120 m .

Het projectgebied is gelegen binnen het beheersgebied van waterschap Aa en Maas en de gemeente
Cuijk.

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet
direct op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat
binnen het plangebied worden verwerkt conform de uitgangspunten van de waterbeheerder. Dit bete-
kent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing wordt
genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. De ontwikkeling zal daarmee
hydrologisch neutraal zijn. De wateropgave ten aanzien van het plan bedraagt 130 m³.

Berging van hemelwater middels een IT-riool en/of infiltratiekratten is binnen de planlocatie niet mo-
gelijk. Door de (relatief) hogere grondwaterstanden zullen dergelijke systemen, al dan niet deels, in
het (grond)water komen te liggen waardoor berging verloren gaat en het systeem kan gaan draineren.
Ten aanzien van de omgang met hemelwater is derhalve uitgegaan van een bovengrondse bergings-
voorziening in het openbare groen.

Centraal in het plangebied, ter plaatse van de groenvoorziening, is ruimte beschikbaar om een wadi
te realiseren. Afvoer van hemelwater naar de wadi kan zowel bovengronds als ondergronds plaats-
vinden. Een bovengrondse afvoer heeft de voorkeur in verband met beleving van de bewoners en de
controle- en beheermogelijkheden.

Wanneer de wadi wordt aangelegd met een diepte van 0,9 meter en een talud van 1 op 3 is er, uit-
                                                        2
gaande van een volledige vulling tot aan maaiveld, 240 m nodig om de volledige wateropgave te
kunnen bergen.
                                                                    2
Binnen de planlocatie is ter plaatse van de groenvoorziening (495 m ) voldoende ruimte aanwezig om
deze waterbergingsopgave te kunnen bergen.

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo-
ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. De toename op het huidige vuilwateraanbod
bedraagt in totaal circa 3,9 m³/dag.




 Econsultancy
 Boxmeer



Rapport 15104233 versie D1                                                                Pagina 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                            Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Locatieschets verkennend bodemonderzoek
            (projectnummer 15104230)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                    Legenda
Boringen                          Boringen                              Symbolen                                     Verontreiniging
Omschrijving            Symbool   Omschrijving            Symbool       Omschrijving             Symbool             Omschrijving           Symbool
 Boring tot 0,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50                    Asfalt                                       Ontgravingsvak

                                   Asbestgat 30x30x50 +
 Boring tot 1,0 m -mv                                                    Beton                                        Niet verontreinigd
                                   boring tot 0,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Boom
 Boring tot 1,5 m -mv                                                                                                 AW/S-waarde contour
                                   boring tot 1,0 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Bos                                          T-waarde contour
 Boring tot 2,0 m -mv
                                   boring tot 1,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Braak                                        I-waarde contour
 Boring tot 2,5 m -mv
                                   boring tot 2,0 m -mv

 Boring tot 3,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 2,5 m -mv
                                                                         Depothoogte                  x,x             Niet verontreinigd


 Boring tot 3,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Fotoname                                     Licht verontreinigd
                                   boring tot 3,0 m -mv

 Boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Mangat                                       Matig verontreinigd
                                   boring tot 3,5 m -mv

 Boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Gras                                         Sterk verontreinigd
                                   boring tot 4,0 m -mv
                                                                                                                      Verspreiding
 Boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
                                                                         Grind
                                                                                                                      verontreiniging onbekend   ?
 Peilbuis                          Asbestgat 30x30x50 +                  Haag
                                   boring tot 5,0 m -mv

 Peilbuis (diep)                   Asbestgat 30x30x50 +                  Klinker
                                   peilbuis
 Voorgaande                        Asbestgat 30x30x50 +                  Olie/vetafscheider
 boring tot 0,5 m -mv              peilbuis (diep)
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50
                                                                         Ontgravingsdiepte            -x,x
 boring tot 1,0 m -mv

 Voorgaande                        Asbestgat 100x100x50 +                Ontluchtingspunt
 boring tot 1,5 m -mv              boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                                ..
                                                                                                      .....




                                                                                                       ...
                                                                         Onverhard
                                                                                                           ..
                                   Asbestgat 100x100x50 +                                             ......
                                                                                                      ..
 Voorgaande




                                                                                                           ..
                                   boring tot 1,0 m -mv
 boring tot 2,0 m -mv

 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Parkeerplaats                 P
                                   boring tot 1,5 m -mv
 boring tot 2,5 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Pomp
 Voorgaande                        boring tot 2,0 m -mv
 boring tot 3,0 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Puinverharding
 Voorgaande                        boring tot 2,5 m -mv
 boring tot 3,5 m -mv                                                    Sleuf 200x40x50cm
                                   Asbestgat 100x100x50 +
 Voorgaande                        boring tot 3,0 m -mv
 boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Spoorbaan
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Voorgaande
 boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Stelconplaat
                                   boring tot 4,0 m -mv
 Voorgaande
                                                                         Struik
 boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
 Voorgaande peilbuis               Asbestgat 100x100x50 +                Talud
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Voorgaande peilbuis (diep)                                              Tegel
                                   Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis
                                                                         Vloeistofdichte vloer
 Kernboring 80 mm                  Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis (diep)
                                                                         Vulpunt
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 0,5 m -mv              Boring tot 0,5 m -mv +
                                                                         Water
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,0 m -mv              Boring tot 1,0 m -mv +
                                                                         Zeshoek tegel
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,5 m -mv              Boring tot 1,5 m -mv +                Zinkput
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Asbestverdacht
 boring tot 2,0 m -mv              Boring tot 2,0 m -mv +
                                                                         plaatmateriaal op maaiveld        X
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 2,5 m -mv              Boring tot 2,5 m -mv +                Hekwerk

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Toekomstige bebouwing
 boring tot 3,0 m -mv              Boring tot 3,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Voormalige bebouwing
 boring tot 3,5 m -mv              Boring tot 3,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Bebouwing
 boring tot 4,0 m -mv              Boring tot 4,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Locatiegrens
 boring tot 4,5 m -mv              Boring tot 4,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 5,0 m -mv              Boring tot 5,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm                 Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis

                                   Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis (diep)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                  GWS




                         0     5     10    15    20      25 m

Titel:   locatieschets                                     A4

                         PROJECT:CUY.JAV.NEN NUMMER:15104230
                         SCHAAL: 1:500      DATUM: 15-12-2015
                         GETEKEND: RMi      BIJLAGE:2a
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Profielboringen verkennend bodemonderzoek
            (projectnummer 15104230)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                                     Pagina 1 van 3




    Boring:             01                                                Boring:         02
                             0     tuin                                                           0      gras
        0                    5                                               0
                   1               Sterk asfalthoudend, sterk                                            Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                             20
                                   grindhoudend, matig                                                   humeus, zwak grindig, zwak
                                   zandhoudend, grijszwart, Schep,                    1                  baksteenhoudend, neutraalbruin,
                   2               asfalt-slakachtig materiaal.                                          Edelmanboor, bopb: 60 cm+mv
       50                          bopb:70 cm+mv                            50
                             60                                                       2           60
                                   Volledig puin, sterk zandhoudend,                                     Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
                   3               bruinbeige, Schep                                                     grindig, grijsgeel, Edelmanboor
                                                                                      3
                             100   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
      100                          humeus, neutraalbruin,                  100
                                                                                                  110
                                   Edelmanboor
                                                                                                         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                   4               Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                  grindig, lichtgrijs, Edelmanboor
                                                                                      4
                             150
                                   grindig, neutraalgeel, Edelmanboor                             150
      150                                                                  150
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   grindig, lichtbeige, Edelmanboor                                      grindig, lichtgrijs, Zuigerboor
                   5                                                                  5
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   grindig, grijsbeige, Zuigerboor
      200                                                                  200




      250                                                                  250
                                                                                                  260

                             275




    Boring:             03                                                Boring:         04
                             0     klinker                                                        0      gras
        0                    6                                               0
                             10
                                                                                                         Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   Zand, matig fijn, matig siltig,                                       humeus, neutraalbruin,
                                   donkerbeige, Edelmanboor,                          1                  Edelmanboor
                   1               straatzand
                                                                                                  50
       50                    55    Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak      50
                                   humeus, neutraalbruin,                                                Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   Edelmanboor                                                           grindig, zwak roesthoudend,
                   2                                                                  2                  donkergeel, Edelmanboor
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                             100                                                                  100
      100                          grindig, zwak roesthoudend,             100
                                   geelbeige, Edelmanboor                                                Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                         grindig, neutraalgeel, Edelmanboor
                   3               Zand, matig fijn, matig siltig, zwak               3
                                   grindig, grijsgeel, Edelmanboor
                                                                                                  150
      150                                                                  150

                   4

                             200
      200




    Boring:             05                                                Boring:         06
                             0     tuin                                                           0      gras
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   humeus, zwak baksteenhoudend,                      1                  humeus, zwak grindig,
                   1               neutraalbruin, Edelmanboor                                            neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                  40
                             50
       50                                                                   50        2                  Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                           65     roesthoudend, donkergeel,
                                   roesthoudend, donkergeel,                                             Edelmanboor
                   2               Edelmanboor
                                                                                      3                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
      100
                             100
                                                                           100                           grindig, geelbeige, Edelmanboor
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                   grindig, geelbeige, Edelmanboor
                   3
                                                                                      4
                             150                                                                  150
      150                                                                  150




                                                                                          Boormeester:   M.J.M. Schalk

Projectcode: 15104230                        Opdrachtgever: JAVO vastgoed
Projectnaam: CUY.JAV.NEN                     Locatie: De Aalsvoorten (ong.) te Haps       Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                                   Pagina 2 van 3




    Boring:             07                                                Boring:       08
                             0     gras                                                         0      gras
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   humeus, neutraalbruin,                                              humeus, geelbruin, Edelmanboor
                   1               Edelmanboor                                      1

                                                                                                50
       50                                                                   50
                   2         60
                                                                                                       Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                humeus, zwak grindig,
                                   humeus, zwak grindig, zwak                       2                  donkerbruin, Edelmanboor
                   3
                                   roesthoudend, geelbeige,
                             100
      100                          Edelmanboor                             100
                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                   4               grindig, neutraalbeige,                          3
                                   Edelmanboor
                                                                                                150
      150                                                                  150
                                                                                    4                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                170
                                                                                                       humeus, zwak grindig, zwak
                   5                                                                                   baksteenhoudend, neutraalbruin,
                                                                                    5                  Edelmanboor
                             200                                                                200
      200                                                                  200
                                                                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                       grijsgeel, Edelmanboor




    Boring:             09                                                Boring:       10
                             0     tuin                                                         0      tuin
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                   humeus, beigebruin, Edelmanboor                                     humeus, beigebruin, Edelmanboor
                   1                                                                1

                             50                                                                 50
       50                                                                   50




    Boring:             11                                                Boring:       12
                             0     gras                                                         0      grind
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                 Volledig grind, sterk zandhoudend,
                                   humeus, beigebruin, Edelmanboor                  1                  grijsbruin, Schep
                   1                                                                            30

                                                                                    2                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                             50                                                                 50
       50                                                                   50                         humeus, zwak baksteenhoudend,
                                                                                                       neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                    3                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                       roesthoudend, geelbeige,
                                                                           100
                                                                                                100    Edelmanboor




    Boring:             13                                                Boring:       14
                             0     tuin                                                         0      gras
        0                                                                    0
                                   Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                   1               humeus, neutraalbruin,                                              humeus, neutraalbruin,
                             30
                                   Edelmanboor                                      1                  Edelmanboor
                   2
       50
                             50    Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak      50
                                                                                                50
                                   roesthoudend, geelbeige,
                                   Edelmanboor




                                                                                        Boormeester:   M.J.M. Schalk

Projectcode: 15104230                     Opdrachtgever: JAVO vastgoed
Projectnaam: CUY.JAV.NEN                  Locatie: De Aalsvoorten (ong.) te Haps        Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                                Pagina 3 van 3




    Boring:             15                                              Boring:       16
                             0    gras                                                        0      klinker
       0                                                                   0                  8
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, neutraalbruin,                                             Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                   1                                                              1                  grindig, neutraalbeige,
                                  Edelmanboor
                                                                                              40     Edelmanboor, straatzand
                             50
       50                                                                 50                         Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                  2                  humeus, beigebruin, Edelmanboor

                                                                                              90




    Boring:             17                                              Boring:       18
                             0    gras                                                        0      gras
       0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, beigebruin, Edelmanboor                                    humeus, zwak roesthoudend,
                   1                                                              1                  neutraalbruin, Edelmanboor
                             50                                                               50
       50                                                                 50




    Boring:             19                                              Boring:       20
                             0    gras                                                        0      gras
       0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, zwak baksteenhoudend,                                      humeus, neutraalbruin,
                   1              zwak betonhoudend, geelbruin,                   1                  Edelmanboor
                             50
                                  Edelmanboor                                                 50
       50                                                                 50




    Boring:             21                                              Boring:       22
                             0    gras                                                        0      gras
       0                                                                   0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, zwak roesthoudend,                                         humeus, zwak roesthoudend,
                   1              neutraalbruin, Edelmanboor                      1                  neutraalbruin, Edelmanboor
                             50                                                               50
       50                                                                 50




    Boring:             23
                             0    gras
       0
                                  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                  humeus, neutraalbruin,
                   1              Edelmanboor
                             50
       50




                                                                                      Boormeester:   M.J.M. Schalk

Projectcode: 15104230                    Opdrachtgever: JAVO vastgoed
Projectnaam: CUY.JAV.NEN                 Locatie: De Aalsvoorten (ong.) te Haps       Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 4   Berekende K- waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Inrichtingsschets
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Inrichtingsschets
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                         Waterbeheer
Duurzaam waterbeheer, met name in de bebouwde omgeving is een belangrijk speerpunt in het huidige
waterbeleid. Naast waterschappen, provincies en de rijksoverheid krijgen de gemeenten een steeds
belangrijker rol in het (stedelijk)waterbeheer. Met name de koppeling met de ruimtelijke inrichting is een
aspect wat hierbij een belangrijke rol speelt. Econsultancy kan u hierin op meerdere manieren van dienst zijn.

Geohydrologie
Duurzaam waterbeheer en grondwaterbeheer vraagt geohydrologische kennis van de ondergrond
(bodemopbouw, grondwaterfluctuatie en doorlatendheid). Bij herontwikkelingen staat de relatie tussen
inrichting, bodem en water dan ook centraal. Vaak is deze relatie echter niet inzichtelijk.

                               Econsultancy kenmerkt zich door concreet onderzoek te doen naar de lokale
                               geohydrologische parameters als bodemopbouw, doorlatendheid van de
                               bodem, grondwaterfluctuatie en grondwaterstroming. Op basis van het
                               onderzoek kan Econsultancy u, in het kader van het duurzaam waterbeheer,
                               adviseren over de geohydrologische randvoorwaarden en de planvor-
                               ming. Econsultancy hanteert hiervoor o.a. de onderzoeksstrategie zoals
                               gepresenteerd in Leidraadmodule C2510 "Doorlatendheidsonderzoek"
                               (RIONED). Econsultancy heeft jaren ervaring met het uitvoeren van dergelijke
onderzoeken en advisering en is medeauteur van deze module.

Stedelijk waterbeheer
Stedelijk waterbeheer is gericht op het totaal aan water dat vrijkomt: afvalwater, grondwater en hemelwater.
In de toekomst gaat het vaker en heviger regenen. De grotere bui-intensiteiten zorgen in het stedelijk gebied
in combinatie met het vele verhard oppervlak voor een versnelde afvoer van hemelwater op de riolering. In
veel gevallen is de capaciteit van het rioleringssysteem niet toereikend om de grote toevoer te verwerken,
waardoor problemen aan het maaiveld ontstaan. Om het systeem te ontlasten mag het hemelwater bij
nieuwe ontwikkelingen niet meer aangesloten worden op de riolering. Afstromend hemelwater moet op eigen
terrein worden verwerkt volgens de trits vasthouden, bergen en afvoeren. De mogelijkheden om hemelwater
in het stedelijk gebied op eigen terrein te verwerken zijn afhankelijk van meerdere factoren en vaak beperkt.

Econsultancy kan u adviseren in de verwerking van hemelwater, de mogelijkheden om af te koppelen en bij
wateroverlast. Daarnaast kan Econsultancy voor u het watertoetsproces verzorgen voor zowel grote als voor
kleine plannen. Econsultancy denkt graag met u mee in het beginstadium van ruimtelijke plannen en afkop-
pelingsvraagstukken, waarbij de (on)mogelijkheden voor hemelwaterinfiltratie nog verkend moeten worden.
Elke situatie is uniek en vereist maatwerk, een uitdaging die onze projectleiders graag aangaan.

Grondwaterbeheer
Gemeenten hebben sinds een aantal jaren een zorgplicht voor
grondwater. Als gevolg van de beleidsontwikkelingen neemt de vraag bij
gemeenten, waterschappen en provincies naar monitoringstechnieken
en datasystemen om grondwaterstanden te beheren toe.
Grondwatergegevens kunnen ingewonnen worden met behulp van een
netwerk van strategisch geplaatste peilbuizen, gekoppeld aan een
monitoringsplan. De plaatsing en het inmeten van peilbuizen, het
installeren, programmeren en uitlezen van dataloggers, en het periodiek
verrichten van metingen of bemonsteren van peilbuizen verricht
Econsultancy zelf. Econsultancy heeft dan ook een uitgebreide ervaring
op dit gebied. Onze projectleiders kunnen u adviseren bij het opstellen of
optimaliseren van een meetnet en monitoringsplan. Ook bij de verwerking
van de verkregen gegevens kunnen wij u van dienst zijn.



Vestiging Limburg                       Vestiging Gelderland                     Vestiging Brabant
Rijksweg Noord 39                       Fabriekstraat 19c                        Heinz Moormannstraat 1b
6071 KS Swalmen                         7005 AP Doetinchem                       5831 AS Boxmeer
Tel. 0475 - 504961                      Tel. 0314 - 365150                       Tel. 0485 - 581818
Swalmen@econsultancy.nl                 Doetinchem@econsultancy.nl               Boxmeer@econsultancy.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>