<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>NADER BODEMONDERZOEK
MOLENSTRAAT 62B
TE CUIJK

GEMEENTE CUIJK

Project: CUY.GEM.NAD
Rapportnummer: 09093584
Status: Eindrapportage
Datum: . 14 juli 2010
Opdrachtgever: Gemeente Cuijk
Postbus 10.001
5430 DA Cuijk
Tel. 0485 - 396600
Fax 0485 - 317774

Contactpersoon: Ing. G.AA. Berkers
Tel. 0485 - 396671

Mail gisela.berkers@cuijk.nl

Uitvoerder:

Opsteller:

Kwaliteitscontroleur:

Econsultancy bv

Rapenstraat 2

5831 GJ Boxmeer

Tel. 0485-581818

Fax 0485 - 581810

Mail Boxmeer@Econsultancy.nl

Ir. F.F.J p
Paraaf: Ss
Dhr. E‚ Zwerver
Paraaf:

KA Wag,

Sr

2e Kurg
Veg p30

Dbehee

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON
Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging
van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van
de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtge-
vers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het
gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en on-
derzoeksprotocollen.
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssys-
teem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2000.
Betrouwbaarheid
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bo-
demonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor
het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de veront-
reinigingssituatie. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultan-
cy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsul-
tancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de
juistheid en volledigheid van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                             INHOUDSOPGAVE
1.   INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2.   LOCATIEGEGEVEVENS ........................................................................................................... 1
3.   VOORONDERZOEK................................................................................................................... 3
4.   ONDERZOEKSOPZET ............................................................................................................... 3
5.   VELDWERK ................................................................................................................................ 4
     5.1    Algemeen.......................................................................................................................... 4
     5.2    Grondonderzoek ............................................................................................................... 4
            5.2.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 4
            5.2.2    Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 5
     5.3    Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 7
            5.3.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 7
            5.3.2    Bemonstering ..................................................................................................... 7
6.   ANALYSERESULTATEN ........................................................................................................... 8
     6.1    Uitvoering analyses .......................................................................................................... 8
     6.2    Interpretatie analyseresultaten ......................................................................................... 9
     6.3    Resultaten grond- en grondwatermonsters .................................................................... 10
7.   SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 17
BIJLAGEN:
1.     - Topografische ligging van de locatie
2.     - Locatieschets
3.     - Boorprofielen
4.     - Analyserapporten
                                                                                                                            09093584 CUY.GEM.NAD
5.     - Toetsingskader analyseresultaten
6.     - Rapportagegrenzen laboratorium
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.         INLEIDING
Econsultancy heeft van de gemeente Cuijk opdracht gekregen voor het uitvoeren van een nader bo-
demonderzoek aan de Molenstraat 62B te Cuijk in de gemeente Cuijk.
Aanleiding voor het nader bodemonderzoek is enerzijds de matige tot sterke minerale olieverontreini-
ging in de ondergrond en de matige tot sterke minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreinigin-
gen in het grondwater ter plaatse van het voormalige afleverpunt en anderzijds de sterke zink- en
matige loodverontreinigingen ter plaatse van de olie/vet-afscheider, welke in voorgaande bodemon-
derzoeken zijn aangetoond.
Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen:
          het vaststellen van de aard en de gehalten van verontreinigende stoffen en de omvang van
           het geval van bodemverontreiniging (vooralsnog tot maximaal aan de perceelsgrenzen);
          het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
De onderzoeksopzet is deels gebaseerd op het "Protocol voor het Nader onderzoek deel 1" (VROM,
1993), in combinatie met de richtlijnen aangegeven in de Richtlijn Nader onderzoek, deel 1, voor spe-
cifieke gevallen van bodemverontreiniging (VROM, 1995).
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyseresultaten
zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 2009).
Econsultancy is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat kader
verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteits-
handboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-
EN-ISO 9001:2000.
2.         LOCATIEGEGEVEVENS
De onderzoekslocatie ligt aan de Molenstraat 62B in de bebouwde kom van Cuijk in de gemeente
Cuijk en is in gebruik door Taxi Van Dijk. Het bedrijfspand, ter plaatse van de huidige onderzoekslo-
catie, is verhard met beton. In het verleden zijn op het perceel, voor zover bekend, de volgende bo-
demonderzoeken uitgevoerd, te weten:
          Bodemonderzoek, Enviroplan, rapportnummer: P-7993/B01/RHo, d.d. 1997;
          Verkennend bodemonderzoek, Econsultancy, rapportnummer: 03102314.01, d.d. 10 februari
           2004;
          Verkennend bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RS8686A/HVH, d.d. 27 au-
           gustus 2009;
          Nader bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RN8686A/HVH, d.d. 5 november
           2009.
Aanleiding van de in 1997 uitgevoerde bodemonderzoek was destijds de voorgenomen sanering van
de ondergrondse dieseltank (6.000 liter). Destijds bleek het grondmonster nabij het peilpunt van de
tank, het grondmonster nabij het vulpunt en een grondmonster nabij de onderzijde van de tank licht
verontreinigd te zijn met minerale olie. In het grondwater zijn destijds geen verontreinigingen met mi-
nerale en aromaten aangetoond.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                          Pagina 1 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Tabel I geeft een overzicht van de parameters in de grond die tijdens de uitgevoerde bodemonder-
zoeken in 2004 en 2009 ter plaatse van het voormalige afleverpunt en de olie/vet-afscheider de gel-
dende toetsingskaders overschreden.
Tabel I.             Overschrijdingen toetsingskaders grond
     Grondmeng-                Traject                Gehalte > AW2000                         Gehalte > T                         Gehalte > I
       monster                (m -mv)                 (licht verontreinigd)                 (matig verontreinigd)              (sterk verontreinigd)
                                                       Deellocatie B: Olie/vet-afscheider
  verkennend bodemonderzoek, Econsultancy, rapportnummer: 03102314.01, d.d. 10 februari 2004
        B01-5         B01 (1,4-1,7)             cadmium (1,7)                         lood (330)                         zink (1.000)
                                                PAK (3,3)
  verkennend bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RS8686A/HVH, d.d. 27 augustus 2009
         GM1          1+2+3+4+5+6               kobalt (9,0)                          -                                  -
                      (0-75)
                                                     Deellocatie D: Voormalig afleverpunt
  verkennend bodemonderzoek, Econsultancy, rapportnummer: 03102314.01, d.d. 10 februari 2004
        D01-3         D01 (1,0-1,5)             ethylbenzeen (0,45)                   -                                  minerale olie (8.100)
                                                xylenen (2,4)
        D01-6         D01 (2,5-2,8)             ethylbenzeen (0,59)                   xylenen (3,3)                      minerale olie (4.000)
  verkennend bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RS8686A/HVH, d.d. 27 augustus 2009
         10.3         10 (1,0-1,5)              -                                     minerale olie (940)                -
         10.4         10 (1,5 2,0)              xylenen (0,87)                        -                                  minerale olie (5.000)
  nader bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RN8686A/HVH; d.d. 5 november 2009
        20-13         20 (6,0-6,5)              minerale olie (59)                    -                                  -
Tabel II geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die tijdens de uitgevoerde bodem-
onderzoeken in 2004 en 2009 ter plaatse van het voormalige afleverpunt en de olie/vet-afscheider de
geldende toetsingskaders overschreden.
Tabel II.            Overschrijdingen toetsingskaders grondwater
    Grondwater-                       Situering                         Concentratie > S               Concentratie > T             Concentratie > I
       monster                         peilbuis                         (licht verontreinigd)         (matig verontreinigd)        (sterk verontreinigd)
                                                       Deellocatie B: Olie/vet-afscheider
  Verkennend bodemonderzoek, Econsultancy, rapportnummer: 03102314.01, d.d. 10 februari 2004
       PB B01        deellocatie B (olie/vet-afscheider) in         -                              -                             -
                     combinatie met deellocatie E (overig
                     terrein)
  verkennend bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RS8686A/HVH, d.d. 27 augustus 2009)
        PB17         ter plaatse van de olie/vet-afscheider         tetrachlooretheen (0,35)       -                             -
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                                       Pagina 2 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Tabel II (vervolg). Overschrijdingen toetsingskaders grondwater
    Grondwater-                      Situering                      Concentratie > S          Concentratie > T        Concentratie > I
       monster                        peilbuis                      (licht verontreinigd)    (matig verontreinigd)   (sterk verontreinigd)
                                                    Deellocatie D: Voormalig afleverpunt
  verkennend bodemonderzoek, Econsultancy, rapportnummer: 03102314.01, d.d. 10 februari 2004
       PB D01        deellocatie D (voormalige afleverpunt)     tolueen (16)              naftaleen (53)           xylenen (320)
                                                                Ethylbenzeen (30)                                  minerale olie (2.200)
  verkennend bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RS8686A/HVH, d.d. 27 augustus 2009)
        PB14         noordoostzijde bedrijfspand                1,1,1-trichloorethaan     -                        -
                                                                (0,16)
                                                                tetrachlooretheen (2,3)
        PB15         ter plaatse van voormalig afleverpunt      ethylbenzeen (26)         naftaleen (60)           xylenen (92)
                                                                                                                   minerale olie (4.900)
        PB16         ten westen (uitpandig) van de vermoed-     -                         -                        -
                     de kern van de verontreiniging
  nader bodemonderzoek, Öko-care, rapportnummer: 2009/RN8686A/HVH; d.d. 5 november 2009
        PB20         diepe peilbuis ter plaatse van de ver-     minerale olie (110)       -                        -
                     moedde kern van de verontreiniging
        PB21         ten zuiden van de vermoedde kern van       -                         -                        -
                     de verontreiniging
        PB24         ten noorden van de vermoedde kern van      -                         -                        -
                     de verontreiniging
        PB25         ten oosten van de vermoedde kern van       -                         -                        -
                     de verontreiniging
Voor (nadere) aanvullende informatie omtrent de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt verwezen
naar de betreffende rapportages.
3.         VOORONDERZOEK
Gelet op de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en het feit dat het gebruik van de onderzoeksloca-
tie sindsdien niet wezenlijk veranderd is, is in overleg met de gemeente Cuijk, geen (nieuw) vooron-
derzoek uitgevoerd conform de NEN5725.
4.         ONDERZOEKSOPZET
Deellocatie B: olie/vet-afscheider (lood- en/of zinkverontreiniging)
Er zijn in totaal 5 boringen tot maximaal 3,0 m -mv geplaatst. De boringen zijn globaal in een raster
van 5 x 5 m rond de vermoedelijke kern van de verontreiniging geplaatst. Eén van de boringen is in
de kern van de verontreiniging geplaatst ten behoeve van een verticale afperking. Gelet op het ont-
breken van (metaal)verontreinigingen in het grondwater zoals aangetoond in een eerder uitgevoerd
bodemonderzoek (zie hoofdstuk 2) en het (vermoedelijke) immobiele karakter van de verontreiniging
is, vooralsnog in overleg met de gemeente Cuijk, geen grondwateronderzoek uitgevoerd.
De grondmonsters zijn geanalyseerd op droge stof, lood en zink.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                         Pagina 3 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Deellocatie D: Voormalige afleverpunt (minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreiniging)
Vooralsnog zijn er ten behoeve van de horizontale- en verticale inkadering van de verontreiniging 7
boringen geplaatst. Deze boringen zijn (globaal in een raster van 5 x 5 m) rond de vermoedelijke kern
van de verontreiniging geplaatst. Eén van de boringen is in de kern van de verontreiniging geplaatst
ten behoeve van een verticale afperking. Verder zijn twee van de zeven boringen (horizontale inkade-
ring) tot 1,5 m -grondwaterspiegel doorgezet. Deze boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De peilfilters
zijn snijdend aan de grondwaterspiegel geplaatst, teneinde een eventuele drijflaag te kunnen detecte-
ren. Voor de horizontale- en verticale inkadering van de verontreiniging in het grondwater is tevens
gebruik gemaakt van bestaande peilbuizen (PB15 en PB16).
De grondmonsters en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op droge stof, minerale olie, naftaleen
en/of vluchtige aromaten, waarbij de monsters van de grond deels genomen zijn met behulp van
steekbussen.
5.         VELDWERK
5.1        Algemeen
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort-
vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatie-
schets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de
boorprofielen opgenomen.
5.2        Grondonderzoek
5.2.1      Uitvoering veldwerk
Het veldwerk is in december 8, 15, 16 en 17 december 2009 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoor-
delijkheid van mevrouw C.B. de Weerd. Deze medewerker van Econsultancy is in het kader van Kwa-
libo geregistreerd als gekwalificeerd medewerker voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek.
Deellocatie B: olie/vet-afscheider (lood- en/of zinkverontreiniging)
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 5 boringen tot maximaal 3,0 m -mv geplaatst.
De boringen zijn globaal in een raster van 5 x 5 m rond de vermoedelijke kern van de verontreiniging
geplaatst. Eén van de boringen is in de kern van de verontreiniging geplaatst ten behoeve van een
verticale afperking.
Deellocatie D: Voormalige afleverpunt (minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreiniging)
In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor of zuigerboor (met name ondergrond) in totaal 7
boringen tot maximaal circa 4,0 m -mv geplaatst. Deze boringen zijn (globaal in een raster van 5 x 5
m) rond de vermoedelijke kern van de verontreiniging geplaatst. Eén van de boringen is in de kern
van de verontreiniging geplaatst ten behoeve van een verticale afperking. Verder zijn twee van de
zeven boringen (horizontale inkadering) tot 1,5 m -grondwaterspiegel doorgezet. Deze boringen zijn
afgewerkt als peilbuis. De peilfilters zijn snijdend aan de grondwaterspiegel geplaatst, teneinde een
eventuele drijflaag te kunnen detecteren. Voor het plaatsen van de peilbuizen is, in verband met de
aanwezigheid van een sterk grindige zandlaag, gebruik gemaakt van de zogenaamde "verloren punt"
methode. Als gevolg hiervan heeft er alhier geen laagbeschrijving en grondbemonstering plaatsge-
vonden.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                       Pagina 4 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Algemeen
Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er
grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreini-
gingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Verder is de grond ter plaatse
van deellocatie D deels bemonsterd met steekbussen. Echter, gelet te textuur van de grond (grindig/
zeer grof zand) bleek bemonstering van de grond met behulp van steekbussen (met name in de on-
dergrond) niet mogelijk te zijn. Verder is er plaatselijk gebruik gemaakt van een ramguts in verband
met de aanwezigheid van handmatig ondoordringbare lagen.
5.2.2      Zintuiglijke waarnemingen
Deellocatie B: olie/vet-afscheider (lood- en/of zinkverontreiniging)
De bodem bestaat vanaf het maaiveld tot circa 1,5 à 2,3 m -mv voornamelijk uit zwak siltig, matig fijn
zand. Deze bodemlaag is tevens plaatselijk zwak humeus en zwak grindig. De bodemlaag hieronder
bestaat uit matig tot sterk grindig, zwak siltig, zeer grof zand en uit zwak zandig, fijn grind.
De bodem is plaatselijk tot maximaal 2,3 m -mv matig tot sterk puinhoudend, zwak tot sterk bak-
steenhoudend en/of zwak glashoudend. Ter plaatse van boring B102 (traject 60-90 cm -mv) is bo-
vendien een baksteenlaag aangetroffen. Deze boring is op een diepte van 2,0 m -mv gestuit op een
(handmatig) ondoordringbare (grind)laag.
Deellocatie D: Voormalige afleverpunt (minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreiniging)
De bodem bestaat vanaf het maaiveld tot circa 0,8 à 1,5 m -mv voornamelijk uit zwak siltig, matig fijn
zand. Deze bodemlaag is tevens plaatselijk zwak tot sterk grindig en plaatselijk (uitpandig, boring
D107 zwak humeus. De bodemlaag hieronder bestaat uit matig tot sterk grindig, zwak siltig, matig tot
zeer grof zand en uit zwak zandig, fijn grind.
De bodem is plaatselijk tot maximaal 1,5 m -mv zwak tot matig puinhoudend. Ter plaatse van boring
D104 (traject 120-200 cm -mv) is een baksteenlaag aangetroffen. De boringen D101 en D102 zijn op
een diepte van respectievelijk 4,0 m -mv en 3 m -mv gestuit op een ondoordringbare (grind)laag. In
de vermoedde kern van de verontreiniging (boring D101; traject 15-350 cm -mv) is een matige tot
sterke olie-waterreactie waargenomen. Ten noordwesten (boring D105; traject 300-350 cm -mv) en
noordoosten (boring D103; traject 200-350 cm -mv) van de vermoedde kern van de verontreiniging is
respectievelijk een matige en zwakke oliegeur waargenomen. Ten noordwesten (boring D105; traject
250-400 cm -mv) is bovendien een zwakke tot sterke olie-waterreactie waargenomen.
Algemeen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd.
Tabel III geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde
materiaal zijn aangetroffen.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                             Pagina 5 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel III.            Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen
   Boornummer           Einddiepte boring                  Traject                          Waargenomen verontreinigingen
                            (cm -mv)                      (cm -mv)
                                                    Deellocatie B: Olie/vet-afscheider
       B101                    300                          40-150             sterk puinhoudend, zwak glashoudend
       B102                  200 (*A)                        30-60             matig puinhoudend
                                                             60-90             baksteenlaag
                                                            90-120             sterk baksteenhoudend
       B103                    300                           40-70             zwak baksteenhoudend
       B105                    280                         120-230             sterk puinhoudend
                                                  Deellocatie D: Voormalig afleverpunt
       D101                  400 (*A)                        15-80             zwak puinhoudend, sterke olie-waterreactie
                                                            80-150             sterke olie-waterreactie
                                                           150-250             matige olie-waterreactie
                                                           250-350             sterke olie-waterreactie
       D102                  300 (*A)                         5-50             zwak puinhoudend
       D103                    350                           30-80             zwak puinhoudend
                                                           200-350             zwakke oliegeur
       D104                    400                          13-100             zwak puinhoudend
                                                           100-120             matig puinhoudend
                                                           120-200             baksteenlaag
       D105                    400                            5-30             puinlaag
                                                             30-80             sterk puinhoudend
                                                           250-300             matige olie-waterreactie
                                                           300-350             sterke olie-waterreactie, matige oliegeur
                                                           350-400             zwakke olie-waterreactie
       D106                    400                          50-100             zwak puinhoudend
       D107                    380                           4-150             zwak puinhoudend
    (*A)    Gestuit op een ondoordringbare (grind)laag
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                      Pagina 6 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5.3         Grondwateronderzoek
5.3.1       Uitvoering veldwerk
Deellocatie B: olie/vet-afscheider (lood- en/of zinkverontreiniging)
Alhier is, mede gelet op het ontbreken van (metaal)verontreinigingen in het grondwater zoals aange-
toond in een eerder uitgevoerd bodemonderzoek (zie hoofdstuk 2) en het immobiele karakter van de
metaalverontreiniging, vooralsnog in overleg met de gemeente Cuijk, geen grondwateronderzoek
uitgevoerd.
Deellocatie D: Voormalige afleverpunt (minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreiniging)
Stroomafwaarts (PBD107) en stroomopwaarts (PBD106) rond de vermoedde kern van de verontreini-
ging zijn 2 peilbuizen (filterstelling respectievelijk 1,8-3,8 en 2,0,-4,0 m -mv) geplaatst. De filterstelling
is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden in december
is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tus-
sen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een
laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migre-
ren. De peilfilters zijn snijdend aan de grondwaterspiegel geplaatst, teneinde een eventuele drijflaag
te kunnen detecteren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van mini-
maal een week is het grondwater bemonsterd. Voor het grondwateronderzoek is bovendien gebruik
gemaakt van 2 bestaande peilbuizen (PB15 en PB16).
5.3.2       Bemonstering
De grondwaterbemonstering is op 17 december 2010 en 22 december 2010 uitgevoerd door respec-
tievelijk mevrouw C.B. de Weerd en de heer J.H.L. Vermorken. Deze medewerkers van Econsultancy
zijn in het kader van Kwalibo geregistreerd als gekwalificeerd medewerker voor het uitvoeren van
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.
Voorafgaand aan het bemonsteren van de peilbuizen is meting verricht met een drijflaagdiktemeter.
Uit deze meting blijkt dat er bij geen van de bemonsterde peilbuizen een drijflaag aanwezig is. Tijdens
de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk géén verontreinigingen aangetroffen. De pH en het ge-
leidingsvermogen vertonen geen afwijkingen ten opzichte van regionaal bekende waarden. Tabel IV
geeft een overzicht van de verdeling van de peilbuizen over de onderzoekslocatie en de grondwater-
standen die zijn waargenomen.
Tabel IV.              Overzicht grondwaterstand, pH en geleidingsvermogen van het grondwater
    Peilbuis-       Situering peilbuis    Filterstelling              Grondwaterstand      pH     EGV
    nummer                                   (m -mv)                        (m -mv)        (-)  (μS/cm)
                                                 Deellocatie B: Olie/vet-afscheider
      PB15       in de vermoedde kern        3,2 (*A)              2,53 (17 december 2010) 6,2     495
   (bestaand)    van de verontreiniging
      PB16       ten westen van de           4,1 (*A)              2,59 (17 december 2010) 6,4     385
   (bestaand)    vermoedde kern van
                 de verontreiniging
    PBD106       stroomopwaarts van de        2,0-4,0              2,57 (17 december 2010) 6,3     605
                 vermoedde kern van
                 de verontreiniging
    PBD107       stroomafwaarts van de        1,8-3,8              2,45 (22 december 2010) 7,0     350
                 vermoedde kern van
                 de verontreiniging
    (*A)      Onderzijde peilbuis
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                             Pagina 7 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6.         ANALYSERESULTATEN
6.1        Uitvoering analyses
Alle te analyseren grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan ALcontrol Laboratories. Dit
laboratorium is erkend door de Raad voor Accreditatie en is AS3000-geaccrediteerd voor milieuhygi-
enisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 13 grondmonsters geanalyseerd. De 13
grondmonsters en de 4 grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een van de volgende pakketten:
- grond (8x):                   droge stof, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale olie;
- grond (7x):                   droge stof, lood en zink;
- grondwater (4x):              vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen en minerale olie.
Tevens is van drie grondmonsters het organische stof- en lutumgehalte bepaald. Tabel V geeft een
overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten.
Tabel V.             Overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten
     Grond-                      Traject                          Analysepakket                             Bijzonderheden
     monster                    (cm -mv)
                                               Deellocatie B: Olie/vet-afscheider
     MB101-3      B101 (50-100)                      lood en zink + lutum en organische stof  verticale inkadering
                                                                                              (sterk puinhoudend, zwak glashou-
                                                                                              dend)
     MB101-6      B101 (200-250)                     lood en zink                             verticale inkadering
                                                                                              (zintuiglijk schoon)
     MB102-2      B102 (30-60)                       lood en zink                             horizontale inkadering
                                                                                              (matig puinhoudend)
     MB102-3      B102 (90-120)                      lood en zink                             verticale inkadering
                                                                                              (sterk baksteenhoudend)
     MB103-2      B103 (40-70)                       lood en zink                             horizontale inkadering
                                                                                              (zwak baksteenhoudend)
     MB104-4      B104 (150-180)                     lood en zink + lutum en organische stof  horizontale inkadering
                                                                                              (zintuiglijk schoon)
     MB105-5      B105 (150-200)                     lood en zink                             horizontale inkadering
                                                                                              (sterk puinhoudend)
                                              Deellocatie D: Voormalig afleverpunt
    MD101-12      D101 (350-400)                     olie/aromaten + lutum en organische stof verticale inkadering
                                                                                              (zintuiglijk schoon)
     MD102-6      D102 (130-150)                     olie/aromaten                            horizontale inkadering, steekbus
                                                                                              (zintuiglijk schoon)
     MD102-8      D102 (200-250)                     olie/aromaten                            verticale inkadering
                                                                                              (zintuiglijk schoon)
    MD103-10      D103 (250-300)                     olie/aromaten                            horizontale inkadering
                                                                                              (zwakke oliegeur)
     MD104-7      D104 (250-300)                     olie/aromaten                            horizontale inkadering
                                                                                              (zintuiglijk schoon)
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                    Pagina 8 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel V (vervolg). Overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten
     Grond-                      Traject                     Analysepakket                              Bijzonderheden
     monster                   (cm -mv)
                                          Deellocatie D: Voormalig afleverpunt
    MD105-10      D105 (300-350)                 olie/aromaten                            horizontale inkadering
                                                                                          (sterke olie-waterreactie, matige olie-
                                                                                          geur)
    MD105-11      D105 (350-400)                 olie/aromaten                            verticale inkadering
                                                                                          (zwakke olie-waterreactie)
     MD106-6      D106 (130-150)                 olie/aromaten + lutum en organische stof horizontale inkadering, steekbus
                                                                                          (zintuiglijk schoon)
6.2        Interpretatie analyseresultaten
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering
2009). Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreini-
gingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater drie te onderscheiden
waarden met de verschillende niveaus:
- achtergrondwaarde 2000:
      deze waarde ("AW2000") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bo-
      dem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
      lokale verontreinigingsbronnen;
- streefwaarde:
      deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
      waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;
- tussenwaarde:
      deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde 2000 (of in het geval van
      grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens
      waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern-
      stige bodemverontreiniging bestaat;
- interventiewaarde:
      deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
      ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die
      de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
      waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde
      wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de sanerings-
      urgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte
      een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden 2000 en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden
gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden 2000 en de
interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde
waarden voor het organische stof- en lutumgehalte.
Bijlage 6 geeft een overzicht van de rapportagegrenzen van de uitgevoerde analyses. De gebruikte
analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4. Om de mate van verontreiniging
aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                 Pagina 9 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Grond:
           - niet verontreinigd:        gehalte < achtergrondwaarde 2000 en/of detectielimiet;
           - licht verontreinigd:       gehalte > achtergrondwaarde 2000 en < tussenwaarde;
           - matig verontreinigd:       gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
           - sterk verontreinigd:       gehalte > interventiewaarde.
Grondwater:
           - niet verontreinigd:        concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
           - licht verontreinigd:       concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
           - matig verontreinigd:       concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
           - sterk verontreinigd:       concentratie > interventiewaarde.
6.3        Resultaten grond- en grondwatermonsters
Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.
Tabel VI.            Overschrijdingen toetsingskaders grond
    Grondmeng-                  Traject            Gehalte > AW2000                 Gehalte > T               Gehalte > I
      monster                  (cm -mv)             (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)     (sterk verontreinigd)
                                              Deellocatie B: Olie/vet-afscheider
      MB101-3        B101 (50-100)             lood (140)                   -                         -
                                               zink (200)
      MB101-6        B101 (200-250)            -                            -                         -
      MB102-2        B102 (30-60)              lood (110)                   zink (220)                -
      MB102-3        B102 (90-120)             -                            -                         -
      MB103-2        B103 (40-70)              -                            -                         -
      MB104-4        B104 (150-180)            -                            -                         -
      MB105-5        B105 (150-200)            -                            -                         -
                                             Deellocatie D: Voormalig afleverpunt
      MD101-12       D101 (350-400)            -                            -                         -
      MD102-6        D102 (130-150)            ethylbenzeen (0,06)          -                         minerale olie (7.000)
                                               xylenen (0,191)
      MD102-8        D102 (200-250)            -                            -                         minerale olie (2.700)
      MD103-10       D103 (250-300)            -                            -                         -
      MD104-7        D104 (250-300)            -                            -                         -
      MD105-10       D105 (300-350)            -                            -                         minerale olie (1.200)
      MD105-11       D105 (350-400)            -                            -                         -
      MD106-6        D106 (130-150)            -                            -                         -
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                               Pagina 10 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel VII geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders
overschrijden.
Tabel VII.             Overschrijdingen toetsingskaders grondwater
    Grondwater-                       Situering                   Concentratie > S           Concentratie > T          Concentratie > I
      monster                          peilbuis                   (licht verontreinigd)     (matig verontreinigd)     (sterk verontreinigd)
                                                   Deellocatie D: Voormalig afleverpunt
        PB15          in de vermoedde kern van de verontrei-   benzeen (<2,0) (*A)       naftaleen (57)           xylenen (72)
                      niging                                   ethylbenzeen (15)                                  minerale olie (1.300)
        PB16          ten westen van de vermoedde kern van     -                         -                        -
                      de verontreiniging
      PBD106          stroomopwaarts van de vermoedde kern     -                         -                        -
                      van de verontreiniging
      PBD107          stroomafwaarts van de vermoedde kern     minerale olie (220)       -                        -
                      van de verontreiniging
   (*A)     De verontreiniging wordt veroorzaakt door een verhoogde rapportagegrens als gevolg van een storende matrix, waardoor de
            detectiegrens groter is dan de AS3000-grens.
De tabellen VIII t/m XV geven een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters en
de grondwatermonsters. Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                        Pagina 11 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Tabel VIII.                           Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)
Monstercode                                           MB101-3         MB101-6           MB102-3      AW2000         T             I      AS3000
Traject (cm -mv)                                       (50-100)      (200-250)           (90-120)
droge stof(gew.-%)                                  86.2      --    97.6     --        87.9     --
gewicht artefacten(g)                                  88     --      <1     --          37     --
aard van de artefacten(g)                Div. materialen      --    geen     --        Puin     --
organische stof (% vd DS)                             5.9     --        -                  -
lutum (bodem)(% vd DS)                                2.9     --        -                  -
METALEN
lood                                                 140     n       <13                 14               35      201         367              35
zink                                                 200     n       <20                 26               68      207         347              68
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 2.9%; humus 5.9%.
Tabel IX.                             Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)
Monstercode                                           MB105-5                                       AW2000         T            I        AS3000
Traject (cm -mv)                                      (150-200)
malen van monstermateriaal()                            0     --
droge stof(gew.-%)                                  87.9      --
gewicht artefacten(g)                                  <1     --
aard van de artefacten(g)                          geen       --
METALEN
lood                                                   21                                                35      201         367               35
zink                                                   45                                                68      207         347               68
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 2.9%; humus 5.9%.
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscou-
rant 67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
n                 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde
nn                het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
nnn               het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--                geen toetsingswaarde voor opgesteld
-                 niet geanalyseerd
#                 verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000            laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; protocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 2008.
a
                  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld). maar wel
                  kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
                  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 rapporta-
                  gegrens-eis.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                               Pagina 12 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Tabel X.                             Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)
Monstercode                                          MB102-2            MB103-2          MB104-4    AW2000          T             I      AS3000
Traject (cm -mv)                                       (30-60)            (40-70)       (150-180)
droge stof(gew.-%)                                 90.4       --      93.6      --     91.5     --
gewicht artefacten(g)                                30       --        <1      --       <1     --
aard van de artefacten(g)               Div. materialen       --     geen       --    geen      --
organische stof (% vd DS)                              -                  -            <0.5     --
lutum (bodem)(% vd DS)                                 -                  -              2.8    --
METALEN
lood                                                110       n         22             <13               32      187          342              32
zink                                                220    nn           30                26             61      189          316              61
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 2.8%; humus 0.5%.
Tabel XI.                            Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)
Monstercode                                        MD106-6              D102-6          MD102-8     AW2000          T            I       AS3000
Traject (cm -mv)                                  (130-150)          (130-150)          (200-250)
droge stof(gew.-%)                               94.5      --       89.1      --      97.3     --
gewicht artefacten(g)                              <1      --          24     --         30    --
aard van de artefacten(g)                        geen      --    Stenen       --   Stenen      --
organische stof (% vd DS)                        <0.5      --           -                  -
lutum (bodem)(% vd DS)                             2.7     --           -                  -
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                         <0.05              <0.05            <0.05             0.040     0.13         0.22          0.050
tolueen                                         <0.05              <0.05            <0.05             0.040       3.2         6.4          0.050
ethylbenzeen                                    <0.05               0.06      n     <0.05             0.040        11          22          0.050
o-xyleen                                        <0.05      --       0.12      --    <0.05      --
p- en m-xyleen                                   <0.1      --       <0.1      --     <0.1      --
xylenen                                         <0.15      --      <0.15      --           -          0.090       1.7         3.4            0.10
                                                            a                                   a
xylenen (0.7 factor)                            0.105              0.191      n     0.105             0.090       1.7         3.4            0.10
totaal BTEX                                      <0.4      --       <0.4      --           -
totaal BTEX (0.7 factor)                         0.21      --       0.32      --      0.21     --
naftaleen                                        <0.1      --         1.2     --        2.6    --
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                                  <5      --        850      --       240     --
fractie C12 - C22                                  <5      --       5400      --     2200      --
fractie C22 - C30                                  <5      --        730      --       270     --
fractie C30 - C40                                  <5      --          14     --        <5     --
totaal olie C10 - C40                             <20               7000 nnn         2700 nnn            38      519        1000               38
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 2.7%; humus 0.5%.
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscou-
rant 67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
n                het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde
nn               het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
nnn              het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--               geen toetsingswaarde voor opgesteld
-                niet geanalyseerd
#                verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000           laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; protocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 2008.
a
                 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld). maar wel
                 kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
                 gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 rapporta-
                 gegrens-eis.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                               Pagina 13 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Tabel XII.                       Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)
Monstercode                                       MD104-7         MD105-10       MD103-10      AW2000              T         I      AS3000
Traject (cm -mv)                                 (250-300)        (300-350)       (250-300)
droge stof(gew.-%)                              88.1     --      86.7     --     92.1     --
gewicht artefacten(g)                             49     --        <1     --       39     --
aard van de artefacten(g)                    Stenen      --      geen     --  Stenen      --
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                       <0.05             <0.05           <0.05             0.040        0.13      0.22         0.050
tolueen                                       <0.05             <0.05           <0.05             0.040          3.2      6.4         0.050
ethylbenzeen                                  <0.05             <0.05           <0.05             0.040           11       22         0.050
o-xyleen                                      <0.05      --     <0.05     --    <0.05     --
p- en m-xyleen                                 <0.1      --      <0.1     --     <0.1     --
xylenen                                       <0.15      --     <0.15     --    <0.15     --      0.090          1.7      3.4           0.10
                                                          a                a               a
xylenen (0.7 factor)                          0.105             0.105           0.105             0.090          1.7      3.4           0.10
totaal BTEX                                    <0.4      --      <0.4     --     <0.4     --
totaal BTEX (0.7 factor)                        0.21     --      0.21     --     0.21     --
naftaleen                                      <0.1      --     <0.11   --#      <0.1     --
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                                 <5     --       120     --       <5     --
fractie C12 - C22                                 <5     --       960     --       <5     --
fractie C22 - C30                                 <5     --        91     --       <5     --
fractie C30 - C40                                 <5     --        <5     --       <5     --
totaal olie C10 - C40                           <20              1200 nnn         <20                 38        519     1000              38
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 2.8%; humus 0.8%.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                          Pagina 14 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Tabel XIII.                          Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)
Monstercode                                          D101-12         MD105-11                      AW2000           T           I       AS3000
Traject (cm -mv)                                    (350-400)         (350-400)
droge stof(gew.-%)                                 89.8     --       87.2     --
gewicht artefacten(g)                                 97    --         <1     --
aard van de artefacten(g)                       Stenen      --       geen     --
organische stof (% vd DS)                            0.8    --           -
lutum (bodem)(% vd DS)                               2.8    --           -
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                          <0.05              <0.05                            0.040      0.13        0.22          0.050
tolueen                                          <0.05              <0.05                            0.040        3.2        6.4          0.050
ethylbenzeen                                     <0.05              <0.05                            0.040         11         22          0.050
o-xyleen                                         <0.05      --      <0.05     --
p- en m-xyleen                                    <0.1      --       <0.1     --
xylenen                                          <0.15      --           -                           0.090        1.7        3.4            0.10
                                                             a                 a
xylenen (0.7 factor)                             0.105              0.105                            0.090        1.7        3.4            0.10
totaal BTEX                                       <0.4      --           -
totaal BTEX (0.7 factor)                           0.21     --       0.21     --
naftaleen                                         <0.1      --       <0.1     --
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                                    <5     --         <5     --
fractie C12 - C22                                    <5     --         <5     --
fractie C22 - C30                                    <5     --         <5     --
fractie C30 - C40                                    <5     --         <5     --
totaal olie C10 - C40                              <20                <20                               38       519       1000               38
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende sa-
menstelling: lutum 2.8%; humus 0.8%.
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscou-
rant 67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
n                het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde
nn               het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
nnn              het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--               geen toetsingswaarde voor opgesteld
-                niet geanalyseerd
#                verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000           laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; protocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 2008.
a
                 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld). maar wel
                 kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
                 gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 rapporta-
                 gegrens-eis.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                              Pagina 15 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Tabel XIV.                          Analyseresultaten grondwatermonster(s) (concentraties in µg/l tenzij anders vermeld)
Monstercode                                          PBD106              PB15               PB16           S         T            I      AS3000
VLUCHTIGE AROMATEN
                                                                               b
benzeen                                           <0.2              <2.0 n#           <0.2              0.20        15          30           0.20
tolueen                                           <0.3              <3.0      #       <0.3               7.0      504       1000               7.0
ethylbenzeen                                      <0.3                15     n        <0.3               4.0        77        150              4.0
xylenen                                           <0.3      --        72      --      <0.3     --       0.20        35          70           0.30
                                                             a                                  a
xylenen (0.7 factor)                              0.21                72 nnn           0.21             0.20        35          70           0.21
totaal BTEX                                          <1     --       <91    --#          <1    --
totaal BTEX (0.7 factor)                            0.8     --        90      --        0.8    --
                                                             a                                  a
naftaleen                                       <0.05                 57 nn          <0.05              0.01        35          70         0.050
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                                    30     --       540      --       <25     --
fractie C12 - C22                                  170      --       710      --       <25     --
fractie C22 - C30                                  <25      --        25      --       <25     --
fractie C30 - C40                                  <25      --       <25      --       <25     --
                                                                                                a
totaal olie C10 - C40                              220     n        1300 nnn          <100                50      325         600             100
Tabel XV.                           Analyseresultaten grondwatermonster(s) (concentraties in µg/l tenzij anders vermeld)
Monstercode                                          PBD107                                               S         T            I       AS3000
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                           <0.2                                                 0.20        15          30            0.20
tolueen                                           <0.3                                                  7.0      504        1000               7.0
ethylbenzeen                                      <0.3                                                  4.0        77        150               4.0
xylenen                                           <0.3      --                                         0.20        35          70            0.30
                                                             a
xylenen (0.7 factor)                               0.21                                                0.20        35          70            0.21
totaal BTEX (0.7 factor)                            0.8     --
                                                             a
naftaleen                                        <0.05                                                 0.01        35          70          0.050
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                                  <25      --
fractie C12 - C22                                  <25      --
fractie C22 - C30                                  <25      --
fractie C30 - C40                                  <25      --
                                                             a
totaal olie C10 - C40                             <100                                                   50      325         600              100
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67. 7 april 2009. De concen-
traties die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
n               de concentratie is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde
nn              de concentratie is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
nnn             de concentratie is groter dan de interventiewaarde
--              geen toetsingswaarde voor opgesteld
-               niet geanalyseerd
#               verhoogde rapportagegrens (voor meer informatie zie analysecertificaat)
AS3000          laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3.25
                juni 2008.
a
                gecorrigeerde concentratie is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld) en kleiner dan de
                AS3000 rapportagegrens-eis. Verondersteld wordt dat de concentratie kleiner is dan de streefwaarde te zijn.
b
                gecorrigeerde concentratie is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld en groter dan de AS3000
                rapportagegrens-eis.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                                                               Pagina 16 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>7.         SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Cuijk een nader bodemonderzoek uitgevoerd aan
de Molenstraat 62B te Cuijk in de gemeente Cuijk.
Aanleiding voor het nader bodemonderzoek is enerzijds de matige tot sterke minerale olieverontreini-
ging in de ondergrond en de matige tot sterke minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreinigin-
gen in het grondwater ter plaatse van het voormalige afleverpunt en anderzijds de sterke zink- en
matige loodverontreinigingen ter plaatse van de olie/vet-afscheider, welke in voorgaande bodemon-
derzoeken zijn aangetoond.
Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen:
          het vaststellen van de aard en de gehalten van verontreinigende stoffen en de omvang van
           het geval van bodemverontreiniging (vooralsnog tot maximaal aan de perceelsgrenzen);
          het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Deellocatie B: olie/vet-afscheider (lood- en/of zinkverontreiniging)
De bodem bestaat vanaf het maaiveld tot circa 1,5 à 2,3 m -mv voornamelijk uit zwak siltig, matig fijn
zand. Deze bodemlaag is tevens plaatselijk zwak humeus en zwak grindig. De bodemlaag hieronder
bestaat uit matig tot sterk grindig, zwak siltig, zeer grof zand en uit zwak zandig, fijn grind. De bodem
is plaatselijk tot maximaal 2,3 m -mv matig tot sterk puinhoudend, zwak tot sterk baksteenhoudend
en/of zwak glashoudend. Ter plaatse van boring B102 (traject 60-90 cm -mv) is bovendien een bak-
steenlaag aangetroffen. Deze boring is op een diepte van 2,0 m -mv gestuit op een (handmatig) on-
doordringbare (grind)laag.
Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen wordt de sterke zink- en matige
loodverontreiniging in de grond in verticale richting als afdoende afgeperkt beschouwd. De sterke
zink- en matige zinkverontreiniging, welke in een eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2) is aangetoond,
bevindt zich, op basis van de huidige gegevens, hoogstwaarschijnlijk maximaal tot 2,0 m -mv. In hori-
zontale richting, rondom boring B102, is de zink- en loodverontreiniging nog niet afdoende afgeperkt.
Alhier is de zintuiglijk met puin verontreinigde bodem (traject 30-60 cm -mv) matig verontreinigd met
zink en licht verontreinigd met lood. In de overige richtingen is, ons inziens, de verontreiniging in hori-
zontal richting wel afdoende afgeperkt. Alhier zijn in de met baksteenverontreinigde bodem (boring
B103; traject: 40-70 cm -mv), de zintuiglijk schone bodem (boring B104; traject: 150-180 cm -mv) en
de met puin verontreinigde bodem (boring B105; traject 150-200 cm -mv) geen verontreinigingen ge-
constateerd.
Gelet op het ontbreken van (metaal)verontreinigingen in het grondwater zoals aangetoond in een
eerder uitgevoerd bodemonderzoek (zie hoofdstuk 2) en het (vermoedelijke) immobiele karakter van
de verontreiniging is, vooralsnog in overleg met de gemeente Cuijk, geen grondwateronderzoek uit-
gevoerd.
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                            Pagina 17 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Deellocatie D: Voormalige afleverpunt (minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreiniging)
De bodem bestaat vanaf het maaiveld tot circa 0,8 à 1,5 m -mv voornamelijk uit zwak siltig, matig fijn
zand. Deze bodemlaag is tevens plaatselijk zwak tot sterk grindig en plaatselijk (uitpandig, boring
D107 zwak humeus. De bodemlaag hieronder bestaat uit matig tot sterk grindig, zwak siltig, matig tot
zeer grof zand en uit zwak zandig, fijn grind. De bodem is plaatselijk tot maximaal 1,5 m -mv zwak tot
matig puinhoudend. Ter plaatse van boring D104 (traject: 120-200 cm -mv) is een baksteenlaag aan-
getroffen. Boring D101 en D102 zijn op een diepte van respectievelijk 4,0 m -mv en 3 m -mv gestuit
op een ondoordringbare (grind)laag. In de vermoedde kern van de verontreiniging (boring D101; tra-
ject 15-350 cm -mv) is een matige tot sterke olie-waterreactie waargenomen. Ten noordwesten (bo-
ring D105; traject 300-350 cm -mv) en noordoosten (boring D103; traject 200-350 cm -mv) van de
vermoedde kern van de verontreiniging is respectievelijk een matige en zwakke oliegeur waargeno-
men. Ten noordwesten (boring D105; traject 250-400 cm -mv) is bovendien een zwakke tot sterke
olie-waterreactie waargenomen.
Op basis van de analyseresultaten (van voorgaande onderzoeken) en de zintuiglijke waarnemingen
wordt de minerale olie- en/of vluchtige aromaten verontreiniging in de grond in de vermoedde kern
(boring D101) in verticale richting als afdoende afgeperkt beschouwd. De verontreiniging bevindt zich
hier tot maximaal 3,5 m -mv. Echter, direct ten noorden (boring D102) van de vermoedde kern van de
verontreiniging kan de verontreiniging nog niet als afdoende afgeperkt beschouwd worden. De sterke
minerale olieverontreiniging bevindt zich hier tot minimaal 2,5 m -mv. In horizontale richting kan, met
name richting de straatzijde (boring D102 en D105), de sterke minerale olieverontreiniging in de
grond eveneens nog niet als afdoende afgeperkt worden beschouwd. In de overige horizontale rich-
tingen kan de minerale olie- en/of vluchtige aromaten, ons inziens, wel als afdoende afgeperkt be-
schouwd worden.
Verder kan op basis van voorgaand onderzoek en onderhavig onderzoek de sterke minerale olie-
en/of vluchtige aromatenverontreiniging in het grondwater als afdoende afgeperkt worden be-
schouwd. De verontreiniging is echter nog niet volledig ingekaderd tot beneden de streefwaarde
(PB20 en PBD106). De sterke verontreinigingen bevinden zich in de vermoedde kern van de veront-
reiniging (PB15 (freatisch) en PB20 (diepe) vermoedelijk tot maximaal 6 m -mv. In horizontale richting
(PB16, PB21, PB24, PB25, PB106, en PB107) zijn géén verontreiniging, danwel plaatselijk (PB106)
een lichte verontreiniging met minerale olie geconstateerd.
Advies
Deellocatie B: olie/vet-afscheider (lood- en/of zinkverontreiniging)
Econsultancy adviseert de lood en/of zinkverontreiniging in de grond rondom boring B102 in horizon-
tale richting nader in te kaderen ten behoeve van het vaststellen van de aard en de gehalten van ver-
ontreinigende stoffen en de omvang van het geval van bodemverontreiniging (vooralsnog tot maxi-
maal aan de perceelsgrenzen), het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging en het, indien noodzakelijk, inschatten van milieuhygiënische risico’s.
Deellocatie D: Voormalige afleverpunt (minerale olie- en/of vluchtige aromatenverontreiniging)
Econsultancy adviseert de minerale olie en/of vluchtige aromaten verontreiniging in de grond rondom
boring D102 en D105 in horizontale richting en het grondwater in horizontale- (PBD106) en verticale
richting (PB20) nader in te kaderen ten behoeve van het vaststellen van de aard en de gehalten van
verontreinigende stoffen en de omvang van het geval van bodemverontreiniging (vooralsnog tot
maximaal aan de perceelsgrenzen), het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernsti-
ge bodemverontreiniging en het, indien noodzakelijk, inschatten van milieuhygiënische risico’s.
Boxmeer, 14 juli 2010
09093584 CUY.GEM.NAD                                                                        Pagina 18 van 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                  TITEL: topografische ligging van de locatie
                                                             PROJECT: CUY.GEM.NAD NUMMER: 09093584
                                                             SCHAAL: 1:25.000     DATUM: 12-3-2010
                                                             KAARTBLAD: 46 A      BIJLAGE: 1
Map Maker Gratis www.mapmaker.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>versie okt. 2007                                                                                                                                       54
                     (nr.60)
                                                                                                                                                            D107
                    60                                                                                          tuin
                            grondwater-
                            stromingsrichting
                                                                 tuin
                                                                                                                24
                               tuin
                                                                                 Smidstraat
                                                                                                            D102                        D103
                                                                                                                                22               25
                                                                                                                 15
                                                                                        D105
                                                                                                      20        D101
                                                                                       23        vml. afleverpunt
                                                                                                                                                                                      Molenpad
                                                                                                     D107
                                                                       16   26
                                                                                                                                D104                               Molenpad
                                                                                                           21
                                                                                     D106
                                                    onderhoudsruimte, op-
                                                    slag olien, voormalige
                                                    wasplaats
     115                                                                                                                              kantine
                                                                                        B102
                                                                B105
                                                                      B01
                                                                                   loods/stalling                                 opslagplaats
                                                                            B101
                                                               B104
                                                                                        B103
       LEGENDA:
                   boring tot 2,0 m -mv
                   boring tot maximaal 3,0 m -mv
                   boring tot 3,5 m -mv
                   boring tot 4,0 m -mv
                   peilbuis
                                                                   kantoor
                   boring tot 2,5 m -mv
                   (voorgaand onderzoek)
                   boring tot 3,0 m -mv
                   (voorgaand onderzoek)                         (nr.62a)
                   peilbuis
                   (voorgaand onderzoek)                                                                                                                                              418
                   peilbuis diep                                                                                           (nr.58-62)
                                   (nr.64)
                   (voorgaand onderzoek)
                                                                                                     62                               60                58
                   bovengrondse dieseltank         62A
                   in lekbak
                                64
        (nr.64)    ondergrondse tank
66                 (6.000 liter; buiten gebruik)
                   olie/vet-afscheider
                   tegels
                                                                                                                                     0m                                      12,5 m
                   beton
                                                                                            TITEL:    locatieschets; Molenstraat 62B te Cuijk                                    A4
                   asfalt
                                                               Molenstraat
                                                                                                                                     PROJECT: CUY.GEM.NAD    NUMMER: 09093584
                   klinkers
                                                                                                                                     SCHAAL: 1:250           DATUM: 14-07-2010
                   bebouwing                                                                                                         GETEKEND: Fto          BIJLAGE: 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Boorprofielen</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)

grind klei geur
Grind, siltig OON Klei, zwak siltig O geen geur
ZS © zwakke geur
oocoood,| Grind, zwak zandig WYK Klei, matig siltig & matige geur
eee W AN & sterke geur
A A . > 7 A i 0 uiterste geur
Grind, matig zandig OWN Klei, sterk siltig
GN
olie
Grind, sterk zandig ON Klei, uiterst siltig äi Seon nesses te,
zwakke olie-water reactie
Grind, uiterst zandig Fh Klei, zwak zandig E matige olie-water reactie
Z E sterke olie-water reactie
E uiterste olie-water reactie

Klei, matig zandig

p.i.d.-waarde

zand WMG Klei, sterk zandig B >
Zand, kleiig a
>1
B >10
Zand, zwak siltig B >100
leem ® >1000
Zand, matig siltig AN: Leem, zwak zandig @ >10000
MW
Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
A bijzonder bestanddeel

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
“ grondwaterstand (tijdens veldwerk)
+

Gemiddeld laagste grondwaterstand

Veen, sterk kleiig zwak grindig

Veen, zwak kleiig = sterk humeus

Veen, zwak zandig | fs matig grindig
fo] sterk grindig
Oo 0

Veen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
t gemiddelde grondwaterstand

d

gste grond

bentoniet afdichting

filter

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>        Bijlage 3     Boorprofielen                                                          Pagina 1 van 3
     Boring:    B101                                              Boring: B102
                          0   beton                                             0   beton
         0                                                           0
                          11                                                    11
                              Zand, matig fijn, zwak siltig,                  1     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                    1         donkergeel
                                                                                30
                                                                                    donkergeel
                          40
                    2         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak             2     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
        50                                                          50          60
                              humeus, sterk puinhoudend, zwak                       humeus, matig puinhoudend,
                              glashoudend, donkerbruin                              donkerbruin
                    3
                                                                                90  Baksteenlaag
       100                                                         100              Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
                                                                              3
                                                                                120
                                                                                    baksteenhoudend, geelbeige
                    4                                                               Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                              4     grindig, geelbeige
                          150
       150                                                         150          160
                              Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
                              grindig, geelbeige                                    Grind, fijn, zwak zandig, geelbeige,
                    5                                                               gestuit op een
                                                                              5
                                                                                    ondoordringbare (grind)laag
                                                                                200
       200                                                         200
                    6
                          250
       250
                              Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                              grindig, geelbeige
                    7
                          300
       300
     Boring:    B103                                              Boring: B104
                          0   beton                                             0   beton
         0                                                           0
                          11                                                    11
                              Zand, matig fijn, zwak siltig,                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
                    1         donkergeel                                      1     donkergeel
                          40
        50                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak   50
                    2         baksteenhoudend, lichtbruin
                          70
                              Zand, matig fijn, zwak siltig,                  2
                              donkergeel
                    3                                                           100
       100                                                         100
                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbruin
                          120
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak             3
                              grindig, geelbruin
                    4
       150                                                         150
                          170                                                 4
                                                                                180
                              Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
                    5         grindig, geelbeige                              5     Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
       200                                                         200              grindig, geelbeige
                          210
                              Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                    6         grindig, geelbeige                              6
       250                                                         250
                    7                                                         7
                          300                                                   300
       300                                                         300
Projectcode: 09093584               Opdrachtgever: Gemeente Cuijk                          Boormeester:         Mevr. C.B. De Weerd
Projectnaam: CUY.GEM.NAD            Locatie: Molenstraat 62B te Cuijk                      Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>        Bijlage 3       Boorprofielen                                                                Pagina 2 van 3
     Boring:    B105                                                   Boring: D101
                            0   beton                                                   0   beton
         0                                                                0
                            18                                                          15
                                Zand, matig fijn, zwak siltig,                     1        Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                    1           donkergeel                                                  grindig, zwak puinhoudend, sterke
                                                                                      2
                                                                                            olie-water reactie, lichtbruin
        50                                                               50
                                                                                   3
                    2                                                                   80
                                                                                      4     Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
       100                                                              100                 grindig, sterke olie-water reactie
                    3       120
                                Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk               5
                    4           puinhoudend, lichtbruin
                                                                                        150
       150                                                              150
                                                                                            Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                            grindig, matige olie-water reactie,
                    5                                                              6        beigegeel
       200                                                              200        7
                    6
                            230
                                                                                   8
                                Grind, fijn, zwak zandig, bruinbeige
                                                                                        250
       250                                                              250
                    7                                                              9        Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                            grindig, sterke olie-water reactie,
                            280
                                                                                            beigegeel
                                                                                   10
                                                                        300
                                                                                   11
                                                                                        350
                                                                        350
                                                                                            Grind, fijn, zwak zandig, geen
                                                                                            olie-water reactie, grijsbeige, gestuit
                                                                                   12       op een ondoordringbare (grind)laag
                                                                                        400
                                                                        400
     Boring:    D102                                                   Boring: D103
                            0   tegel                                                   0   klinker
         0                  5                                             0             8
                    1           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                1        Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                grindig, zwak puinhoudend, geen                         30  olie-water reactie, beigebruin
                      2         olie-water reactie, beigegeel                         2
                            50                                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
        50                                                               50                 puinhoudend, geen olie-water
                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                    3                                                              3        reactie, lichtbruin
                                grindig, geen olie-water reactie,
                                                                                        80
                                beigegeel
                      4                                                               4     Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
       100                                                              100                 grindig, geen olie-water reactie,
                                                                                            donkergeel
                    5                                                              5
                            130
                      6         Zand, zeer grof, zwak siltig, matig                   6 150
       150                      grindig, geen olie-water reactie,       150
                                geelbeige                                                   Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                   7        grindig, geen olie-water reactie,
                    7                                                                       geelbeige
                                                                                      8 200
       200                                                              200
                                                                                            Grind, fijn, zwak zandig, geen
                                                                                            olie-water reactie, zwakke oliegeur,
                    8                                                              9        bruinbeige
                            250
       250                                                              250
                                Grind, fijn, zwak zandig, geen
                                olie-water reactie, beigegeel, gestuit
                                op een ondoordringbare (grind)laag                 10
                            300
       300                                                              300
                                                                                   11
                                                                                        350
                                                                        350
Projectcode: 09093584                 Opdrachtgever: Gemeente Cuijk                                 Boormeester:        Mevr. C.B. De Weerd
Projectnaam: CUY.GEM.NAD              Locatie: Molenstraat 62B te Cuijk                             Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>        Bijlage 3       Boorprofielen                                                              Pagina 3 van 3
     Boring:    D104                                                 Boring: D105
                            0   beton                                                 0   tegel
         0                                                              0             5
                            13
                                                                                 1        Puinlaag
                    1           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak              2    30
                                grindig, zwak puinhoudend, geen
                      2         olie-water reactie, geelbruin                       3     Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
        50                                                             50                 puinhoudend, geen olie-water
                                                                                          reactie, lichtbruin
                    3                                                            4
                                                                                      80
                      4                                                             5     Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
                            100
       100                                                            100                 grindig, geen olie-water reactie,
                    5           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                       geelbeige
                            120
                                grindig, matig puinhoudend, geen
                                olie-water reactie, lichtbruin                   6
       150                      Baksteenlaag                          150
                                                                                 7
                            200
       200                                                            200
                                Grind, fijn, zwak zandig, geen
                                olie-water reactie
                    6                                                            8
                                                                                      250
       250                                                            250
                                                                                          Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                          grindig, matige olie-water reactie,
                    7                                                            9        geelbeige
                                                                                      300
       300                                                            300
                                                                                          Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                          grindig, sterke olie-water reactie,
                    8                                                            10       matige oliegeur, grijsbeige
                                                                                      350
       350                                                            350
                                                                                          Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                          grindig, zwakke olie-water reactie,
                    9                                                            11       neutraalbeige
                            400                                                       400
       400                                                            400
     Boring:    D106                                                 Boring: D107
                            0   beton                                                 0   tegel
         0                                                              0             4
                            20                                                   1        Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                    1           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                      humeus, zwak grindig, zwak
                      2         grindig, geen olie-water reactie,                   2     puinhoudend, geen olie-water
        50
                            50
                                geelbeige                              50                 reactie, neutraalbruin
                    3           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig             3
                                grindig, zwak puinhoudend, geen
                      4         olie-water reactie, geelbeige                       4
                            100
       100                                                            100
                                Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                    5           grindig, geen olie-water reactie,                5
                                lichtbruin
                      6     150
                                                                                    6 150
       150                                                            150
                                Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk                       Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                    7           grindig, geen olie-water reactie,                7        grindig, geen olie-water reactie,
                                geelbeige                                                 lichtbruin
                      8                                                             8 200
       200                                                            200
                                                                                          Gespitzt
                    9
                            230
                                Gespitzt
       250                                                            250
       300                                                            300
       350                                                            350
                                                                                      380
                            400
       400
Projectcode: 09093584                  Opdrachtgever: Gemeente Cuijk                              Boormeester:        Mevr. C.B. De Weerd
Projectnaam: CUY.GEM.NAD               Locatie: Molenstraat 62B te Cuijk                          Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Analyserapporten</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                ALcontrol B.V.
                                                                                                                Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
                                                                                                                www.alcontrol.nl
                                                                   Analyserapport
Econsultancy
F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
                                                                                                                                                             Blad 1 van 6
5831 GJ BOXMEER
Uw projectnaam                                          : CUY.GEM.NAD
Uw projectnummer                                        : 09093584
ALcontrol rapportnummer                                 : 11513765, versie nummer: 1
Rotterdam, 15-12-2009
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
09093584. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                           Blad 2 van 6
F.F.J.M. Top                                                          Analyserapport
Projectnaam                      CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                09-12-2009
Projectnummer                    09093584                                                                                                              Startdatum                09-12-2009
Rapportnummer                    11513765 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 15-12-2009
Analyse                               Eenheid         Q                        001                           002                          003                              004            005
droge stof                            gew.-%          S                     86.2                          97.6                        90.4                              87.9              93.6
gewicht artefacten                    g               S                       88                             <1                          30                                37               <1
aard van de artefacten                g               S        Div. materialen                           Geen            Div. materialen                                Puin             Geen
organische stof (gloeiverlies)        % vd DS         S                       5.9
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                         % vd DS         S                       2.9
METALEN
lood                                  mg/kgds         S                      140                           <13                         110                                 14               22
zink                                  mg/kgds         S                      200                           <20                         220                                 26               30
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
Nummer        Monstersoort                     Monsterspecificatie
001           Grond (AS3000)                   MB101-3 B101 (50-100)
002           Grond (AS3000)                   MB101-6 B101 (200-250)
003           Grond (AS3000)                   MB102-2 B102 (30-60)
004           Grond (AS3000)                   MB102-3 B102 (90-120)
005           Grond (AS3000)                   MB103-2 B103 (40-70)
                                                                                                                                                                        Paraaf :
              ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 3 van 6
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                09-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                09-12-2009
Rapportnummer                  11513765 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 15-12-2009
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 4 van 6
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                09-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                09-12-2009
Rapportnummer                     11513765 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 15-12-2009
Analyse                                Eenheid         Q                        006                           007                          008
malen van monstermateriaal                                                                                     0
droge stof                             gew.-%          S                     91.5                          87.9                        94.5
gewicht artefacten                     g               S                       <1                             <1                          <1
aard van de artefacten                 g               S                   Geen                           Geen                        Geen
organische stof (gloeiverlies)         % vd DS         S                     <0.5                                                      <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                          % vd DS         S                       2.8                                                       2.7
METALEN
lood                                   mg/kgds         S                      <13                             21
zink                                   mg/kgds         S                       26                             45
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                mg/kgds         S                                                                              <0.05
tolueen                                mg/kgds         S                                                                              <0.05
ethylbenzeen                           mg/kgds         S                                                                              <0.05
o-xyleen                               mg/kgds         S                                                                              <0.05
p- en m-xyleen                         mg/kgds         S                                                                               <0.1
                                                                                                                                               1)
xylenen                                mg/kgds         S                                                                              <0.15
                                                                                                                                               2)
xylenen (0.7 factor)                   mg/kgds         S                                                                              0.105
                                                                                                                                               1)
totaal BTEX                            mg/kgds         S                                                                               <0.4
                                                                                                                                               2)
totaal BTEX (0.7 factor)               mg/kgds         S                                                                               0.21
naftaleen                              mg/kgds         S                                                                               <0.1
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                      mg/kgds                                                                                            <5
fractie C12 - C22                      mg/kgds                                                                                            <5
fractie C22 - C30                      mg/kgds                                                                                            <5
fractie C30 - C40                      mg/kgds                                                                                            <5
totaal olie C10 - C40                  mg/kgds         S                                                                                <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
006            Grond (AS3000)                   MB104-4 B104 (150-180)
007            Grond (AS3000)                   MB105-5 B105 (150-200)
008            Grond (AS3000)                   MD106-6 D106 (130-150)
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 5 van 6
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                09-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                09-12-2009
Rapportnummer                  11513765 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 15-12-2009
Monster beschrijvingen
006                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 6 van 6
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                09-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                09-12-2009
Rapportnummer                     11513765 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 15-12-2009
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
droge stof                                      Grond (AS3000)                                             Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
                                                                                                           (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                             Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                             Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
lood                                            Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
zink                                            Grond (AS3000)                                             Idem
benzeen                                         Grond (AS3000)                                             Conform AS3030-1
tolueen                                         Grond (AS3000)                                             Idem
ethylbenzeen                                    Grond (AS3000)                                             Idem
o-xyleen                                        Grond (AS3000)                                             Idem
p- en m-xyleen                                  Grond (AS3000)                                             Idem
xylenen                                         Grond (AS3000)                                             Idem
xylenen (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                             Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-7
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001            A8781450                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC201
002            A8781435                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC201
003            A8781442                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC201
004            A8781429                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC201
005            A8782747                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC201
006            A8782442                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC201
007            A8782237                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC201
008            L2029252                   09-12-2009                      08-12-2009                       ALC211
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                ALcontrol B.V.
                                                                                                                Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
                                                                                                                www.alcontrol.nl
                                                                   Analyserapport
Econsultancy
F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
                                                                                                                                                             Blad 1 van 5
5831 GJ BOXMEER
Uw projectnaam                                          : CUY.GEM.NAD
Uw projectnummer                                        : 09093584
ALcontrol rapportnummer                                 : 11516716, versie nummer: 1
Rotterdam, 22-12-2009
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
09093584. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 2 van 5
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                17-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                17-12-2009
Rapportnummer                     11516716 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 22-12-2009
Analyse                                Eenheid         Q                        001                           002                          003
droge stof                             gew.-%          S                     88.1                          86.7                        92.1
gewicht artefacten                     g               S                       49                             <1                          39
aard van de artefacten                 g               S                  Stenen                          Geen                      Stenen
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05                        <0.05
tolueen                                mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05                        <0.05
ethylbenzeen                           mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05                        <0.05
o-xyleen                               mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05                        <0.05
p- en m-xyleen                         mg/kgds         S                     <0.1                          <0.1                        <0.1
                                                                                   1)                             1)                           1)
xylenen                                mg/kgds         S                   <0.15                         <0.15                        <0.15
                                                                                   2)                             2)                           2)
xylenen (0.7 factor)                   mg/kgds         S                   0.105                         0.105                        0.105
                                                                                   1)                             1)                           1)
totaal BTEX                            mg/kgds         S                     <0.4                          <0.4                        <0.4
                                                                                   2)                             2)                           2)
totaal BTEX (0.7 factor)               mg/kgds         S                     0.21                          0.21                        0.21
                                                                                                                  3)
naftaleen                              mg/kgds         S                     <0.1                        <0.11                         <0.1
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                      mg/kgds                                 <5                           120                           <5
fractie C12 - C22                      mg/kgds                                 <5                           960                           <5
fractie C22 - C30                      mg/kgds                                 <5                             91                          <5
fractie C30 - C40                      mg/kgds                                 <5                             <5                          <5
totaal olie C10 - C40                  mg/kgds         S                      <20                         1200                          <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
001            Grond (AS3000)                   MD104-7 D104 (250-300)
002            Grond (AS3000)                   MD105-10 D105 (300-350)
003            Grond (AS3000)                   MD103-10 D103 (250-300)
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 3 van 5
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                17-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                17-12-2009
Rapportnummer                  11516716 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 22-12-2009
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3                              Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 4 van 5
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                17-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                17-12-2009
Rapportnummer                     11516716 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 22-12-2009
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
droge stof                                      Grond (AS3000)                                             Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
                                                                                                           (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                             Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                             Idem
benzeen                                         Grond (AS3000)                                             Conform AS3030-1
tolueen                                         Grond (AS3000)                                             Idem
ethylbenzeen                                    Grond (AS3000)                                             Idem
o-xyleen                                        Grond (AS3000)                                             Idem
p- en m-xyleen                                  Grond (AS3000)                                             Idem
xylenen                                         Grond (AS3000)                                             Idem
xylenen (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                             Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-7
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001            A8781551                   16-12-2009                      15-12-2009                       ALC201
002            A8781550                   16-12-2009                      15-12-2009                       ALC201
003            A8781244                   16-12-2009                      15-12-2009                       ALC201
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 5 van 5
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                17-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                17-12-2009
Rapportnummer                  11516716 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 22-12-2009
Monsternummer:                                                002
Monster beschrijvingen                                        MD105-10D105 (300-350)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                ALcontrol B.V.
                                                                                                                Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
                                                                                                                www.alcontrol.nl
                                                                   Analyserapport
Econsultancy
F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
                                                                                                                                                             Blad 1 van 5
5831 GJ BOXMEER
Uw projectnaam                                          : CUY.GEM.NAD
Uw projectnummer                                        : 09093584
ALcontrol rapportnummer                                 : 11527922, versie nummer: 1
Rotterdam, 11-02-2010
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
09093584. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 2 van 5
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                05-02-2010
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                05-02-2010
Rapportnummer                     11527922 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 11-02-2010
Analyse                                Eenheid         Q                        001                           002
droge stof                             gew.-%          S                     97.3                          87.2
gewicht artefacten                     g               S                       30                             <1
aard van de artefacten                 g               S                  Stenen                          Geen
VLUCHTIGE AROMATEN
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
benzeen                                mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
tolueen                                mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
ethylbenzeen                           mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
o-xyleen                               mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
p- en m-xyleen                         mg/kgds         S                     <0.1                          <0.1
                                                                                   1) 2) 3)                       1) 2) 3)
xylenen (0.7 factor)                   mg/kgds         S                   0.105                         0.105
                                                                                   3)                             3)
totaal BTEX (0.7 factor)               mg/kgds         S                     0.21                          0.21
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
naftaleen                              mg/kgds         S                       2.6                         <0.1
MINERALE OLIE
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
fractie C10 - C12                      mg/kgds                                240                             <5
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
fractie C12 - C22                      mg/kgds                              2200                              <5
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
fractie C22 - C30                      mg/kgds                                270                             <5
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
fractie C30 - C40                      mg/kgds                                 <5                             <5
                                                                                   1) 2)                          1) 2)
totaal olie C10 - C40                  mg/kgds         S                    2700                            <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
001            Grond (AS3000)                   MD102-8 D102 (200-250)
002            Grond (AS3000)                   MD105-11 D105 (350-400)
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 3 van 5
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                05-02-2010
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                05-02-2010
Rapportnummer                  11527922 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 11-02-2010
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              Het gehalte is indicatief i.v.m. overschrijding van de toegestane conserveertermijn volgens SIKB protocol 3001.
2                              De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
                               volgens SIKB protocol 3001.
3                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 4 van 5
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                05-02-2010
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                05-02-2010
Rapportnummer                     11527922 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 11-02-2010
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
droge stof                                      Grond (AS3000)                                             Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
                                                                                                           (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                             Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                             Idem
benzeen                                         Grond (AS3000)                                             Conform AS3030-1
tolueen                                         Grond (AS3000)                                             Idem
ethylbenzeen                                    Grond (AS3000)                                             Idem
o-xyleen                                        Grond (AS3000)                                             Idem
p- en m-xyleen                                  Grond (AS3000)                                             Idem
xylenen (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                             Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-7
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001            A8781742                   21-12-2009                      21-12-2009                       ALC201           Theoretische monsternamedatum
002            A8781554                   16-12-2009                      16-12-2009                       ALC201           Theoretische monsternamedatum
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 5 van 5
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                05-02-2010
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                05-02-2010
Rapportnummer                  11527922 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 11-02-2010
Monsternummer:                                                001
Monster beschrijvingen                                        MD102-8D102 (200-250)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                ALcontrol B.V.
                                                                                                                Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
                                                                                                                www.alcontrol.nl
                                                                   Analyserapport
Econsultancy
F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
                                                                                                                                                             Blad 1 van 9
5831 GJ BOXMEER
Uw projectnaam                                          : CUY.GEM.NAD
Uw projectnummer                                        : 09093584
ALcontrol rapportnummer                                 : 11517434, versie nummer: 1
Rotterdam, 24-12-2009
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
09093584. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 2 van 9
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                     11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Analyse                                Eenheid         Q                        001                           002                          003
VLUCHTIGE AROMATEN
                                                                                                                  1)
benzeen                                µg/l            S                     <0.2                          <2.0                        <0.2
                                                                                                                  1)
tolueen                                µg/l            S                     <0.3                          <3.0                        <0.3
ethylbenzeen                           µg/l            S                     <0.3                             15                       <0.3
xylenen                                µg/l            S                     <0.3                             72                       <0.3
xylenen (0.7 factor)                   µg/l            S                     0.21                             72                       0.21
                                                                                                                  2)
totaal BTEX                            µg/l                                    <1                           <91                           <1
totaal BTEX (0.7 factor)               µg/l                                    0.8                            90                         0.8
naftaleen                              µg/l            S                   <0.05                              57                      <0.05
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                      µg/l                                    30                           540                         <25
fractie C12 - C22                      µg/l                                   170                           710                         <25
fractie C22 - C30                      µg/l                                   <25                             25                        <25
fractie C30 - C40                      µg/l                                   <25                           <25                         <25
totaal olie C10 - C40                  µg/l            S                      220                         1300                        <100
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
001            Grondwater                       D106 D106 (200-400)
               (AS3000)
002            Grondwater                       PB15 PB15 (-)
               (AS3000)
003            Grondwater                       PB16 PB16 (-)
               (AS3000)
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 3 van 9
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                  11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1                              Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2                              Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 4 van 9
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                     11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Analyse                                Eenheid         Q                        004                           005
droge stof                             gew.-%          S                     89.8                          89.1
gewicht artefacten                     g               S                       97                             24
aard van de artefacten                 g               S                  Stenen                       Stenen
organische stof (gloeiverlies)         % vd DS         S                       0.8
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                          % vd DS         S                       2.8
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05
tolueen                                mg/kgds         S                   <0.05                         <0.05
ethylbenzeen                           mg/kgds         S                   <0.05                           0.06
o-xyleen                               mg/kgds         S                   <0.05                           0.12
p- en m-xyleen                         mg/kgds         S                     <0.1                          <0.1
                                                                                   3)                             3)
xylenen                                mg/kgds         S                   <0.15                         <0.15
                                                                                   4)                             4)
xylenen (0.7 factor)                   mg/kgds         S                   0.105                         0.191
                                                                                   3)                             3)
totaal BTEX                            mg/kgds         S                     <0.4                          <0.4
                                                                                   4)                             4)
totaal BTEX (0.7 factor)               mg/kgds         S                     0.21                          0.32
naftaleen                              mg/kgds         S                     <0.1                            1.2
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                      mg/kgds                                 <5                           850
fractie C12 - C22                      mg/kgds                                 <5                         5400
fractie C22 - C30                      mg/kgds                                 <5                           730
fractie C30 - C40                      mg/kgds                                 <5                             14
totaal olie C10 - C40                  mg/kgds         S                      <20                         7000
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
004            Grond (AS3000)                   D101-12 D101 (350-400)
005            Grond (AS3000)                   D102-6 D102 (130-150)
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 5 van 9
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                  11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Monster beschrijvingen
004                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
3                              De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
4                              De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 6 van 9
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                     11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
droge stof                                      Grond (AS3000)                                             Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond
                                                                                                           (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                             Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                             Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
benzeen                                         Grond (AS3000)                                             Conform AS3030-1
tolueen                                         Grond (AS3000)                                             Idem
ethylbenzeen                                    Grond (AS3000)                                             Idem
o-xyleen                                        Grond (AS3000)                                             Idem
p- en m-xyleen                                  Grond (AS3000)                                             Idem
xylenen                                         Grond (AS3000)                                             Idem
xylenen (0.7 factor)                            Grond (AS3000)                                             Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                             Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                             Conform AS3010-7
benzeen                                         Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
tolueen                                         Grondwater (AS3000)                                        Idem
ethylbenzeen                                    Grondwater (AS3000)                                        Idem
xylenen                                         Grondwater (AS3000)                                        Idem
xylenen (0.7 factor)                            Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
naftaleen                                       Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
totaal olie C10 - C40                           Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3110-5
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001            G5958649                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC236
001            G5958653                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC236
002            G5958648                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC236
002            G5958652                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC236
003            G5958646                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC236
003            G5958647                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC236
004            A8781436                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC201
005            L2020355                   21-12-2009                      17-12-2009                       ALC211
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 7 van 9
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                  11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Monsternummer:                                                001
Monster beschrijvingen                                        D106D106 (200-400)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 8 van 9
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                  11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Monsternummer:                                                002
Monster beschrijvingen                                        PB15PB15 (-)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 9 van 9
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                18-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                18-12-2009
Rapportnummer                  11517434 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 24-12-2009
Monsternummer:                                                005
Monster beschrijvingen                                        D102-6D102 (130-150)
Karakterisering naar alkaantraject
benzine                                      C9-C14
kerosine en petroleum                        C10-C16
diesel en gasolie                            C10-C28
motorolie                                    C20-C36
stookolie                                    C10-C36
De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                ALcontrol B.V.
                                                                                                                Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
                                                                                                                www.alcontrol.nl
                                                                   Analyserapport
Econsultancy
F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
                                                                                                                                                             Blad 1 van 4
5831 GJ BOXMEER
Uw projectnaam                                          : CUY.GEM.NAD
Uw projectnummer                                        : 09093584
ALcontrol rapportnummer                                 : 11518260, versie nummer: 1
Rotterdam, 28-12-2009
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
09093584. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,
  R. van Duin
  Laboratory Manager
           ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 2 van 4
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                22-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                24-12-2009
Rapportnummer                     11518260 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 28-12-2009
Analyse                                Eenheid         Q                        001
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                µg/l            S                     <0.2
tolueen                                µg/l            S                     <0.3
ethylbenzeen                           µg/l            S                     <0.3
xylenen                                µg/l            S                     <0.3
xylenen (0.7 factor)                   µg/l            S                     0.21
totaal BTEX (0.7 factor)               µg/l                                    0.8
naftaleen                              µg/l            S                   <0.05
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12                      µg/l                                   <25
fractie C12 - C22                      µg/l                                   <25
fractie C22 - C30                      µg/l                                   <25
fractie C30 - C40                      µg/l                                   <25
totaal olie C10 - C40                  µg/l            S                    <100
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie
001            Grondwater                       PBD107 PBD107
               (AS3000)
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                         Blad 3 van 4
F.F.J.M. Top                                                        Analyserapport
Projectnaam                    CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                22-12-2009
Projectnummer                  09093584                                                                                                              Startdatum                24-12-2009
Rapportnummer                  11518260 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 28-12-2009
Monster beschrijvingen
001                            *       De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
                                                                                                                                                                      Paraaf :
            ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Econsultancy                                                                                                                                            Blad 4 van 4
F.F.J.M. Top                                                           Analyserapport
Projectnaam                       CUY.GEM.NAD                                                                                                           Orderdatum                22-12-2009
Projectnummer                     09093584                                                                                                              Startdatum                24-12-2009
Rapportnummer                     11518260 - 1                                                                                                          Rapportagedatum 28-12-2009
Analyse                                         Monstersoort                                               Relatie tot norm
benzeen                                         Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
tolueen                                         Grondwater (AS3000)                                        Idem
ethylbenzeen                                    Grondwater (AS3000)                                        Idem
xylenen                                         Grondwater (AS3000)                                        Idem
xylenen (0.7 factor)                            Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
naftaleen                                       Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3130-1
totaal olie C10 - C40                           Grondwater (AS3000)                                        Conform AS3110-5
Monster        Barcode                    Aanlevering                     Monstername                      Verpakking
001            G5958627                   24-12-2009                      22-12-2009                       ALC236
001            G5958641                   24-12-2009                      22-12-2009                       ALC236
                                                                                                                                                                         Paraaf :
               ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
               AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
               HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader analyseresultaten
                                                       AW = achtergrondwaarde 2000
                                                       S = streefwaarde
                                                       I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)
                      voorkomen in:                                Grond/sediment                         Grondwater
                                                                  (mg/kg droge stof)                 (µg/l opgelost, tenzij
                                                                                                       anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                         AW2000                  I                S                   I
  I.           Metalen
               antimoon (Sb)                             4,0                     22               -               20
               arseen (As)                               20                      76               10              60
               barium (Ba)                               -                       920*             50              625
               cadmium (Cd)                              0,60                    13               0,4             6
               chroom (Cr)                               55                      -                1               30
               chroom III                                -                       180              -               -
               chroom VI                                 -                       78               -               -
               cobalt (Co)                               15                      190              20              100
               koper (Cu                                 40                      190              15              75
               kwik (Hg)                                 0,15                    -                0,05            0,3
               kwik (anorganisch)                        -                       36               -               -
               kwik (organisch)                          -                       4                -               -
               lood (Pb)                                 50                      530              15              75
               molybdeen (Mo)                            1,5                     190              5               300
               nikkel (Ni)                               35                      100              15              75
               tin (Sn)                                  6,5                     -                -               -
               vanadium (V)                              80                      -                -               -
               zink (Zn)                                 140                     720              65              800
  II.          Anorganische verbindingen
               chloride                                  -                         -              100 (Cl/l)          -
               cyaniden-vrij                             3                       20               5                   1500
               cyaniden-complex                          5,5                     50               10                  1500
               thiocyanaat                               6,0                     20               -                   1500
  III.         Aromatische verbindingen
               benzeen                                   0,20                    1,1              0,2                 30
               ethylbenzeen                              0,20                    110              4                   150
               tolueen                                   0,20                    32               7                   1000
               xylenen                                   0,45                    17               0,2                 70
               styreen (vinylbenzeen)                    0,25                    86               6                   300
               fenol                                     0,25                    14               0,2                 2000
               cresolen (som)                            0,30                    13               0,2                 200
               dodecylbenzeen                            0,35                    -                -                   -
               aromatische oplosmiddelen (som)           2,5                     -                -                   -
  IV.          Polycyclische aromatische         kool-
               waterstoffen (PAK's)
               naftaleen                                                                          0,01                70
               antraceen                                                                          0,0007              5
               fenantreen                                                                         0,003               5
               fluoranteen                                                                        0,003               1
               benzo(a)antraceen                                                                  0,0001              0,5
               chryseen                                                                           0,003               0,2
               benzo(a)pyreen                                                                     0,0005              0,05
               benzo(ghi)peryleen                                                                 0,0003              0,05
               benzo(k)fluoranteen                                                                0,0004              0,05
               indeno(1,2,3cd)pyreen                                                              0,0004              0,05
               PAK (som 10)                              1,5                     40               -                         -
  V.           Gechloreerde koolwaterstoffen
               vinylchloride                             0,10                    0,1              0,01                5
               dichloormethaan                           0,10                    3,9              0,01                1000
               1,1-dichloorethaan                        0,20                    15               7                   900
               1,2-dichloorethaan                        0,20                    6,4              7                   400
               1,1-dichlooretheen                        0,30                    0,3              0,01                10
               1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)       0,30                    1                0,01                20
               dichloorpropanen                          0,80                    2                0,8                 80
               trichloormethaan (chloroform)             0,25                    5,6              6                   400
               1,1,1-trichloorethaan                     0,25                    15               0,01                300
               1,1,2-trichloorethaan                     0,3                     10               0,01                130
               trichlooretheen (Tri)                     0,25                    2,5              24                  500
               tetrachloormethaan (Tetra)                0,30                    0,7              0,01                10
               tetrachlooretheen (Per)                   0,15                    8,8              0,01                40
               monochloorbenzeen                         0,20                    15               7                   180
               dichloorbenzenen                          2,0                     19               3                   50
               trichloorbenzenen                         0,015                   11               0,01                10
               tetrachloorbenzenen                       0,0090                  2,2              0,01                2,5
               pentachloorbenzeen                        0,0025                  6,7              0,003               1
               hexachloorbenzeen                         0,0085                  2,0              0,0009              0,5
               monochloorfenolen(som)                    0,045                   54               0,3                 100
               dichloorfenolen (som)                     0,20                    22               0,2                 30
               trichloorfenolen (som)                    0,0030                  22               0,03                10
               tetrachloorfenolen (som)                  0,015                   21               0,01                10
               pentachloorfenol                          0,0030                  12               0,04                3
               PCB's (som 7)                             0,020                   1                0,01                0,01
               chloornaftaleen (som)                     0,070                   23               -                   6
               monochlooranilinen (som)                  0,20                    50               -                   30
               dioxine (som I-TEQ)                                               0,00018                              -
                                                         0,000055                                 -
               pentachlooraniline                                                -                                    -
                                                         0,15                                     -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                     Toetsingskader analyseresultaten
                     voorkomen in:                               Grond/sediment                        Grondwater
                                                                (mg/kg droge stof)                (µg/l opgelost, tenzij
                                                                                                    anders vermeld)
   Stof/niveau
                                                        AW2000                   I             S                   I
   VI.         Bestrijdingsmiddelen
               chloordaan                               0,0200              4                  0,02 ng/l           0,2
               DDT (som)                                0,20                1,7                -
               DDE (som)                                0,10                2,3                -
               DDD (som)                                0,020               34                 -
               DDT/DDE/DDD (som)                        -                   -                  0,004 ng/l          0,01
               aldrin                                   -                   0,32               0,009 ng/l          -
               dieldrin                                 -                   -                  0,1 ng/l            -
               endrin                                   -                   -                  0,04 ng/l           -
               drins (som)                              0,015               4                  -                   0,1
               α-endosulfan                             0,00090             4                  0,2 ng/l            5
               α-HCH                                    0,0010              17                 33 ng/l             -
               β-HCH                                    0,0020              1,6                8 ng/l              -
               χ-HCH (lindaan)                          0,0030              1,2                9 ng/l              -
               HCH-verbindingen (som)                   -                   -                  0,05                1
               heptachloor                              0,00070             4                  0,005 ng/l          0,3
               heptachloorepoxide (som)                 0,0020              4                  0,005 ng/l          3
               hexachloorbutadieen                      0,003               -                  -                   -
               organochloorhoudende                     0,40                -                  -                   -
               bestrijdingsmiddelen(som
               landbodem)                               0,0075              -                  -                   -
               azinfos-methyl                           0,15                2,5                0,05-16 ng/l        0,7
               organotin verbindingen (som)             0,065               -                  -                   -
               tributyltin (TBT)                        0,55                4                  0,02                50
               MCPA                                     0,035               0,71               29 ng/l             150
               atracine                                 0,15                0,45               2 ng/l              50
               carburyl                                 0,017               0,017              9 ng/l              100
               carbofuran                               0,60                -                  -                   -
               4-chloormethylfenolen (som)              0,090               -                  -                   -
               niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)
   VII.        Overige verontreinigingen
               asbest                                   -                   100                -                   -
               cyclohexanon                             2,0                 150                0,5                 15000
               dimethyl ftalaat                         0,045               82                 -                   -
               diethyl ftalaat                          0,045               53                 -                   -
               di-isobutylftalaat                       0,045               17                 -                   -
               dibutyl ftalaat                          0,070               36                 -                   -
               butyl benzylftalaat                      0,070               48                 -                   -
               dihexyl ftalaat                          0,070               220                -                   -
               di(2-ethylhexyl)ftalaat                  0,045               60                 -                   -
               ftalaten (som)                           -                   -                  0,5                 5
               minerale olie                            190                 5000               50                  600
               pyridine                                 0,15                11                 0,5                 30
               tetrahydrofuran                          0,45                7                  0,5                 300
               tetrahydrothiofeen                       1,5                 8,8                0,5                 5000
               tribroommethaan                          0,20                75                 -                   630
               ethyleenglycol                           5,0                 -                  -                   -
               diethyleenglycol                         8,0                 -                  -                   -
               acrylonitril                             2,0                 -                  -                   -
               formaldehyde                             2,5                 -                  -                   -
               isopropanol (2-propanol)                 0,75                -                  -                   -
               methanol                                 3,0                 -                  -                   -
               butanol (1-butanol)                      2,0                 -                  -                   -
               butylacetaat                             2,0                 -                  -                   -
               ethylacetaat                             2,0                 -                  -                   -
               methyl-tert-butyl ether (MTBE)           0,20                -                  -                   -
               methylethylketon                         2,0                 -                  -                   -
Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen
                                                                            a + b * % lut. + c * % org.st.
                                                           Lb = Lst *
                                                                                   a + b * 25 + c * 10
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door streefwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                  Toetsingskader analyseresultaten
        STOF                a               b             c
  arseen               15             0,4            0,4
  barium               30             5              0
  beryllium            8              0,9            0
  cadmium              0,4            0,007          0,021
  chroom               50             2              0
  cobalt               2              0,28           0
  koper                15             0,6            0,6
  kwik                 0,2            0,0034         0,0017
  lood                 50             1              1
  nikkel               10             1              0
  tin                  4              0,6            0
  vanadium             12             1,2            0
  zink                 50             3              1,5
Organische verbindingen
                                                                                    % org.st.
                                                                    Lb = Lst *
                                                                                          10
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%,
worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.
Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium
ten behoeve van een nader onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is
een nader onderzoek, op korte termijn,
noodzakelijk                                                               T = 0,5 * (S + I)
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 6            Rapportagegrenzen laboratorium
METALEN
                                     Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                            Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
Arseen                                       5 mg/kgds              10 ug/l
Barium                                      20                      45
Kobalt                                       3                       5
Molybdeen                                  1.5                     3.6
Cadmium                                   0.35 mg/kgds             0.8 ug/l
Chroom                                      15 mg/kgds               1 ug/l
Koper                                       10 mg/kgds              15 ug/l
Kwik                                       0.1 mg/kgds            0.05 ug/l
Lood                                        13 mg/kgds              15 ug/l
Nikkel                                       5 mg/kgds              15 ug/l
Zink                                        20 mg/kgds              60 ug/l
VLUCHTIGE AROMATEN
                                     Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                            Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
Benzeen                                   0.05 mg/kgds             0.2 ug/l
Tolueen                                    0.1 mg/kgds             0.3 ug/l
Ethylbenzeen                              0.05 mg/kgds             0.3 ug/l
Xylenen                                    0.2 mg/kgds             0.3 ug/l
Naftaleen                                  0.1 mg/kgds            0.05 ug/l
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                     Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                            Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
Naftaleen                                 0.01 mg/kgds             0.2 ug/l
Antraceen                                 0.01 mg/kgds            0.01 ug/l
Fenantreen                                0.01 mg/kgds            0.01 ug/l
Fluoranteen                               0.01 mg/kgds            0.02 ug/l
Benzo(a)antraceen                         0.01 mg/kgds            0.02 ug/l
Chryseen                                  0.01 mg/kgds            0.02 ug/l
Benzo(a)pyreen                            0.01 mg/kgds            0.02 ug/l
Benzo(ghi)peryleen                        0.01 mg/kgds            0.05 ug/l
Benzo(k)fluoranteen                       0.01 mg/kgds            0.01 ug/l
Indeno(1,2,3-cd)pyreen                    0.01 mg/kgds            0.02 ug/l
Acenaftyleen                              0.02 mg/kgds            0.01 ug/l
Acenafteen                                0.02 mg/kgds            0.01 ug/l
Fluoreen                                  0.02 mg/kgds            0.05 ug/l
Pyreen                                    0.02 mg/kgds            0.02 ug/l
Benzo(b)fluoranteen                       0.02 mg/kgds            0.02 ug/l
Dibenz(ah)antraceen                       0.02 mg/kgds            0.02 ug/l
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN EN EOX
                                     Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                            Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
1,2-dichloorethaan                         0.5 mg/kgds            0.06 ug/l
1,1-dichlooretheen                        0.05                     0.1
Dichloormethaan                            0.5                     0.2
1,1-dichloopropaan                         0.3                     0.3
1,2-dichloopropaan                         0.3                     0.3
1,3-dichloopropaan                         0.3                     0.3
Cis1,2-dichlooretheen                      0.5 mg/kgds             0.1 ug/l
Trans 1,2-dichlooretheen                   0.5                     0.1
Chloroform                                 0.5 mg/kgds             0.6 ug/l
1,1,1-trichloorethaan                     0.05 mg/kgds             0.1 ug/l
1,1,2-trichloorethaan                     0.05 mg/kgds             0.1 ug/l
Trichlooretheen                           0.05 mg/kgds             0.6 ug/l
Tetrachloormethaan                        0.01 mg/kgds             0.1 ug/l
Bromoform                                 0.05                     0.2
Monochloorbenzeen                         0.05 mg/kgds             0.6 ug/l
Dichloorbenzeen                            0.3 mg/kgds             0.6 ug/l
Vinylchloride                                                      0,1
EOX                                        0.3    mg/kgds            1  ug/l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 6           Rapportagegrenzen laboratorium
MINERALE OLIE
                                    Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                           Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
Fractie C10-C12                              5 mg/kgds             10 ug/l
Fractie C12-C22                              5 mg/kgds             25 ug/l
Fractie C22-C30                              5 mg/kgds             25 ug/l
Fractie C30-C40                              5 mg/kgds             25 ug/l
Totaal olie C10-C40                        20 mg/kgds             100 ug/l
POLYCHLOORBIFENYLEN(PCB)
                                    Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                           Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
PCB 28                                       2 ug/kgds           0.01 ug/l
PCB 52                                       2 ug/kgds           0.01 ug/l
PCB 101                                      2 ug/kgds           0.01 ug/l
PCB 118                                      2 ug/kgds           0.01 ug/l
PCB 138                                      2 ug/kgds           0.01 ug/l
PCB 153                                      2 ug/kgds           0.01 ug/l
PCB 180                                      2 ug/kgds           0.01 ug/l
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
                                    Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                           Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
DDT (totaal)                                 4 ug/kgds           0.02 ug/l
DDD (totaal)                                 2 ug/kgds           0.02 ug/l
DDE (totaal)                                 2 ug/kgds           0.02 ug/l
Aldrin                                       1 ug/kgds           0.01 ug/l
Dieldrin                                     1 ug/kgds           0.01 ug/l
Endrin                                       1 ug/kgds           0.01 ug/l
Telodrin                                     1 ug/kgds           0.03 ug/l
Isodrin                                      1 ug/kgds           0.03 ug/l
Alfa-HCH                                     1 ug/kgds           0.01 ug/l
Beta-HCH                                     1 ug/kgds           0.01 ug/l
Gamma-HCH                                    1 ug/kgds           0.01 ug/l
Heptachloor                                  1 ug/kgds           0.01 ug/l
Heptachloorepoxide                           1 ug/kgds           0.02 ug/l
Alfa-endosulfan                              1 ug/kgds           0.01 ug/l
Hexachloorbenzeen                            1 ug/kgds          0.005 ug/l
KORRELGROOTTEVERDELING
                                    Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                           Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
Min.delen 2um                             0.5 %vdDS         Nvt               Nvt
Min.delen 16um                            0.5 %vdDS         Nvt               Nvt
Min.delen 50um                            0.5 %vdDS         Nvt               Nvt
Min.delen 63um                            0.5 %vdDS         Nvt               Nvt
Min.delen 210um                           0.5 %vdDS         Nvt               Nvt
OVERIGE VERBINDINGEN
                                    Grond/Slib (waterbodem)        Grondwater
Component                           Rap.grens Eenheid       Rap.grens Eenheid
Ammonium                                   20 mgN/kgds           0.15 mgN/l
Fosfaat (tot.)                              10 mgP/kgds          0.05 mgP/l
Chloride                                  150 mg/kgds              15 mg/l
Sulfaat                                    50 mg/kgds              15 mg/l
Fenol (index)                              0.1 mg/kgds              5 ug/l
Calciet                                   0.2 %vdDS         Nvt               Nvt
Organische stof (gloeiverlies)            0.5 %vdDS         Nvt               Nvt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>