<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>NADER BODEMONDERZOEK
MOLENSTRAAT
TE CUIJK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage nader bodemonderzoek
Molenstraat te Cuijk
                Opdrachtgever          Buro SRO
                                       Sweerts de Landasstraat 50
                                       6814 DG Arnhem
              Rapportnummer            2618.004
                Versienummer           D1
                          Status       Eindrapportage
                          Datum        8 juni 2017
                       Vestiging       Limburg
                                       Rijksweg Noord 39
                                       6071 KS Swalmen
                                       0475 - 504961
                                       swalmen@econsultancy.nl
                       Opsteller       M.G.B. Ellenkamp-Paalhaar MSc.
                          Paraaf
            Kwaliteitscontrole         ing. D.W.J. Verwijlen
                          Paraaf
 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
 systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.
 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
 sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
 de juistheid en volledigheid van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                             INHOUDSOPGAVE
 1   INLEIDING .................................................................................................................................. 1
 2   VOORONDERZOEK................................................................................................................... 2
     2.1    Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 2
     2.2    Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek ................................................................. 2
     2.3    Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
     2.4    Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 2
 3   ONDERZOEKSOPZET ............................................................................................................... 3
 4   VELDWERK ................................................................................................................................ 4
     4.1    Algemeen.......................................................................................................................... 4
     4.2    Grondonderzoek ............................................................................................................... 5
            4.2.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5
            4.2.2    Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 5
     4.3    Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 6
            4.3.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 6
            4.3.2    Bemonstering ..................................................................................................... 6
 5   LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 7
     5.1    Uitvoering analyses .......................................................................................................... 7
     5.2    Toetsingskader ................................................................................................................. 8
     5.3    Resultaten grond- en grondwatermonsters ...................................................................... 9
     5.4    Interpretatie analyseresultaten ....................................................................................... 11
 6   MILIEUHYGIENISCHE BEOORDELING .................................................................................. 12
     6.1    Algemeen........................................................................................................................ 12
     6.2    Risico's onderhavig geval ............................................................................................... 12
            6.2.1    Standaardbeoordeling humane risico's ............................................................ 13
            6.2.2    Standaardbeoordeling ecologische risico's ...................................................... 13
            6.2.3    Standaardbeoordeling verspreidingsrisico's .................................................... 13
 7   GEVALSDEFINITIE .................................................................................................................. 14
 8   SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 15
BIJLAGEN:
1.    - Topografische ligging van de locatie
2a.   - Locatieschets
2b.   - Foto's onderzoekslocatie
2c.   - Kadastrale gegevens
3.    - Boorprofielen
4a.   - Analysecertificaten
4b.   - Getoetste analyseresultaten
5.    - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.    - Risicobeoordeling Sanscrit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING
Econsultancy heeft van Buro SRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een nader bodemon-
derzoek aan de Molenstraat te Cuijk.
Aanleiding voor het nader bodemonderzoek is de sterke verontreiniging met lood en zink in de onder-
grond, alsmede de matige verontreinigingen met PAK, koper, lood en/of zink in de boven- en onder-
grond die door Econsultancy tijdens een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van boring 1, 2 en
4 is aangetoond (rapport 2618.001, d.d. 23 februari 2017).
Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen:
           het vaststellen van de aard en de gehalten van verontreinigende stoffen en de omvang van
            het geval van bodemverontreiniging (vooralsnog tot maximaal aan de perceelsgrenzen);
           het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
           een inschatting maken van de milieuhygiënische risico's.
Het Nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NTA 5755:2010, "Bodem - Landbodem - Stra-
tegie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemver-
ontreiniging".
Voorafgaand aan het veldwerk is geverifieerd of de beschikbare informatie ten aanzien van het histo-
risch gebruik van de onderzoekslocatie voldoet aan het voor het nader onderzoek voorgeschreven
uitgebreide vooronderzoek volgens de NEN 5725. Leidraad bij het opstellen van de onderzoeksopzet
is de NTA 5755. Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL
SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en
2002. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsane-
ring 2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel
1), VROM, 2007.
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.
Rapport 2618.004 versie D1                                                                       Pagina 1 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2      VOORONDERZOEK
2.1       Geraadpleegde bronnen
Voor het vooronderzoek wordt verwezen naar de rapportage van het verkennend bodemonderzoek
van Econsultancy, rapport 2618.001 (d.d. 23 februari 2017). Van de tussenliggende periode zijn geen
wijzigingen in de situatie ter plaatse bekend en aanvullend vooronderzoek bleek niet noodzakelijk.
2.2       Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek
De onderzoekslocatie ligt aan de Molenstraat te Cuijk (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onder-
zoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie C, nummers 3369 en
3586 (zie bijlage 2c).
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 46 A, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten
van de onderzoekslocatie X = 188.635, Y = 415.720. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel
Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van circa 12 m +NAP.
2.3       Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie betreffende het nader bodemonderzoek maakt deel uit van een groter perceel.
Tot circa 1930 was dit perceel onbebouwd. In de periode 1930 tot 1940 is bebouwing aanwezig ge-
weest. Deze bebouwing is in de jaren ’60 van de vorige eeuw deels gesloopt, waarna er een weg is
gerealiseerd. Omstreeks 1980 (deels) is nieuwe bebouwing op het perceel ontwikkeld.
De locatie kende in het verleden een gebruik als smederij en/of houtbewerking. Direct ten zuiden van
het perceel (buiten de gevel), ter plaatse van de huidige openbare weg, was in het verleden een on-
dergrondse benzinetank (inhoud 6.000 liter) aanwezig. De brandstofpomp en ontluchtingspunt waren
eveneens aan de zuidzijde van de gevel gelegen. In de vergunning werd dan ook de activiteit ‘brand-
stofhandel / benzinestation’ vermeld.
Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.
Op de onderzoekslocatie is momenteel nog altijd een bedrijfspand aanwezig, welke niet meer als
dusdanig in gebruik is. Het overige terreindeel is deels voorzien van een klinker- en tegelverharding.
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.
Het deel van het perceel dat betrekking heeft op het nader bodemonderzoek betreft vooralsnog het
terrein ten noorden van de aanwezige bebouwing. In het voorgaande onderzoek zijn in de bebouwing
geen boringen verricht in verband met de staat en de toegang tot het pand. Op basis van de huidige
gegevens is de bodemkwaliteit ter plaatse van de bebouwing niet bekend.
2.4       Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie
Econsultancy heeft in februari 2017 een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het gehele
perceel uitgevoerd. Destijds zijn in totaal 9 boringen verricht. De bodem bleek zintuiglijk destijds
plaatselijk tot maximaal 0,8 m -mv zwak baksteen-, slak- en/of kolengruishoudend.
Rapport 2618.004 versie D1                                                                   Pagina 2 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De bodem bleek destijds plaatselijk tot ten minste 1,0 m -mv sterk verontreinigd met koper, lood en/of
zink, matig verontreinigd met zink en/of PAK en licht verontreinigd met zware metalen, PCB’s, mine-
rale olie en/of PAK. Het grondwater ter plaatse van de reeds bestaande peilbuis direct stroomop-
waarts van de onderzoekslocatie, bleek destijds licht verontreinigd met lood.
3      ONDERZOEKSOPZET
In tabel I is schematisch een overzicht gegeven van de belangrijkste onderdelen van een conceptueel
model en de uitgangspunten van het onderzoek. Niet alle subonderdelen zijn voor de onderhavige
situatie even relevant en worden daarmee in meer of mindere mate uitgewerkt. De in de tabel opge-
nomen informatie, al dan niet met een verwijzing naar een specifieke paragraaf van onderhavig rap-
port, hebben als basis gefungeerd voor uitvoering én het maken van keuzes binnen het nader bo-
demonderzoek.
Tabel I.    Onderdelen conceptueel model
        Hoofdonderdeel                Subonderdeel                                      Uitwerking/toelichting
     Historische informatie   Verontreinigingsbronnen       De onderzoekslocatie maakt deel uit van de kern van Cuijk. Vanaf de jaren
                                                            ’30 van de vorige eeuw is de locatie reeds deels bebouwd. De locatie kende
                                                            in het verleden een gebruik als smederij en/of houtbewerking. Bij de veld-
                                                            werkzaamheden zijn diverse bijmengingen in de bodem waargenomen
                                                            (kolengruis, baksteen, slakken, glas). Zowel de voormalige bedrijfsactivitei-
                                                            ten op de locatie als de zintuiglijke bijmengingen (al dan niet als gevolg van
                                                            die activiteiten) kunnen een bron vormen voor de verontreinigingen met PAK
                                                            en/of zware metalen.
                              Gebruikte producten, periode  Sinds de jaren ’30 is de locatie bebouwd (in wisselende samenstelling) en
                                                            bedrijfsmatig in gebruik.
                              Bouwactiviteiten, grondverzet Behoudens in het verleden uitgevoerde sloop zijn geen activiteiten bekend.
                                                            De huidige bebouwing stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.
                              Calamiteiten                  Geen calamiteiten bekend
                              Ondergrondse activiteiten     Aan de noordzijde van de aanwezige bebouwing zijn geen ondergrondse
                                                            opslagactiviteiten bekend.
  Bodemopbouw, geologie en    Regionaal beschrijving en     Voor een beschrijving van de regionale bodemopbouw/geohydrologie wordt
            topografie        ontstaansgeschiedenis         verwezen naar paragraaf 2.10 en 2.11 uit het verkennend bodemonderzoek.
                              Lokale bodemopbouw            Uit het verkennend bodemonderzoek is ondermeer gebleken dat de bodem
                                                            voornamelijk bestaat uit zwak tot matig siltig, matig fijn tot zeer grof zand.
                                                            De bodem is verder plaatselijk zwak humeus en zwak tot plaatselijk (diepere
                                                            ondergrond) sterk grindig. De bodem is plaatselijk tot maximaal 0,8 m -mv
                                                            zwak baksteen-, slak- en/of kolengruishoudend.
                              Topografie                    De locatie is gelegen in de bebouwde kern van Cuijk
          Infrastructuur                                    De matige en sterke verontreinigingen lijken zich vooralsnog te concentre-
                                                            ren op het noordelijke deel van het perceel. Hier grenst de locatie aan de
                                                            Smidstraat.
           Hydrologie                                       Het grondwater bevindt zich op een gemiddelde diepte van circa 3,25 m -
                                                            mv.
           Geochemie                                        Zware metalen zijn mobiel, PAK daarentegen is niet mobiel.
    Gedrag en verdeling van                                 Op basis van de resultaten uit het uitgevoerd verkennend bodemonderzoek
  verontreiniging in de bodem                               wordt verondersteld dat de verontreinigingen zich vooralsnog niet tot in het
                                                            grondwater hebben verspreid
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                                       Pagina 3 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Tabel I (vervolg).       Onderdelen conceptueel model
        Hoofdonderdeel                  Subonderdeel                             Uitwerking/toelichting
  Identificatie van receptoren, Receptoren            Voor de onderhavige situatie zijn als belangrijkste receptoren de eigena-
   bedreigde objecten en ver-                         ren/gebruikers van de aangrenzende percelen aan te wijzen. Op basis van
        spreidingsrisico's                            reeds beschikbare gegevens wordt verwacht dat de verontreiniging per-
                                                      ceelsgrensoverschrijdend is.
                                Bedreigde objecten    Voor zover bekend is er in de directe omgeving van de locatie geen sprake
                                                      van bedreigde objecten als grondwaterwinningen, onttrekkingen t.b.v.
                                                      bodemsaneringen.
                                Verspreidingsrisico's Verspreidingsrisico’s in concentraties > I zijn niet te verwachten.
   Ruimtelijke ontwikkelingen                         Ter plaatse van onderhavig onderzoekslocatie zal een herontwikkeling
                                                      plaatsvinden, vermoedelijk in de vorm van sloop en nieuwbouw.
          Onzekerheden                                Ter plaatse van de bebouwing zijn in het verkennend bodemonderzoek
                                                      geen boringen verricht, in verband met de toegang en de staat van het
                                                      pand. In het verkennend bodemonderzoek is geadviseerd na de sloop ter
                                                      plaatse boringen te verrichten.
De bovenstaande informatie leidt volgens Econsultancy tot de volgende vragen, die we tijdens het
nader bodemonderzoek willen beantwoorden:
           Hoe groot is de totale omvang (tot aan de maximale waarde voor bodemfunctieklasse ‘wo-
            nen’) van het geval van bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie (vooralsnog tot maxi-
            maal aan de perceelsgrenzen);
           Wat zijn eventueel de milieuhygiënische risico’s met betrekking tot de aangetroffen verontrei-
            nigingen.
4      VELDWERK
4.1       Algemeen
Het veldwerk van het nader bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige bodem-
lagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen wor-
den hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten worden
op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de grond
vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in hoofdstuk
5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt gebruik ge-
maakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen is be-
schreven in paragraaf 4.3.
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen
opgenomen.
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                                Pagina 4 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4.2       Grondonderzoek
4.2.1       Uitvoering veldwerk
Het veldwerk is op 26 april en 18 mei 2017Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. uitgevoerd onder
kwaliteitsverantwoordelijkheid van respectievelijk de heer D.F.H. Schell en de heer P. Jansen. Deze
medewerkers van Econsultancy staan geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001
van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 19 boringen tot maximaal 3,7 m -mv geplaatst.
Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis centraal op het perceel, teneinde de milieuhygiënische
kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. De boringen zijn globaal in een raster van 3 x 3 m
rond de vermoedelijke kernen (3 stuks) van de verontreiniging geplaatst. Eén van de boringen is in de
kern van de verontreiniging geplaatst ten behoeve van een verticale afperking. Van het opgeboorde
materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen
over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een
afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.
4.2.2       Zintuiglijke waarnemingen
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand. De bodem is
verder plaatselijk zwak tot matig grindig en/of zwak humeus.
Tabel II geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde
materiaal zijn aangetroffen.
Tabel II. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen
 Boornummer          Einddiepte boring Traject (m -mv)                     Waargenomen verontreinigingen
                           (m -mv)
      100                    2,00        0,00 - 1,50   zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
      101                    2,00        0,00 - 1,50   zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
      102                    2,00        0,00 - 1,50   zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
      103                    1,50        0,00 - 1,50   zwak slakhoudend, zwak glashoudend
                           (gestuit)
      104                    2,00        0,00 - 1,50   zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
      105                    2,00        0,50 - 1,50   zwak slakhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
      106                    2,00        0,03 - 0,50   sterk kolengruishoudend, matig slakhoudend, zwak glashoudend
                                         0,50 - 1,50   zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
      107                    3,70        0,03 - 0,50   sterk kolengruishoudend, matig slakhoudend, zwak glashoudend
                                         0,50 - 1,50   zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
      108                    2,00        0,03 - 1,00   zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
      109                    2,00        0,03 - 0,50   zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
      110                    2,00        0,00 - 1,50   zwak slakhoudend, matig kolengruishoudend
      111                    2,00        0,00 - 0,50   zwak slakhoudend, matig kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
      112                    2,00        0,03 - 0,50   zwak kolengruishoudend
      113                    2,00        0,00 - 1,20   zwak slakhoudend, matig kolengruishoudend, matig baksteenhoudend
      114                    2,00        0,00 - 0,70   sterk slakhoudend, zak baksteenhoudend
                                         0,70 - 1,50   zwak slakhoudend, zwak glashoudend
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                          Pagina 5 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel II (vervolg). Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen
 Boornummer          Einddiepte boring         Traject (m -mv)                             Waargenomen verontreinigingen
                           (m -mv)
       115                   1,50                 0,00 - 0,70         sterk slakhoudend, zwak baksteenhoudend
                           (gestuit)
                                                  0,70 - 1,50         zwak slakhoudend, zwak glashoudend
       116                   2,00                 0,00 - 0,50         zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend
                                                                      zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
       117                   1,50                 0,00 - 1,50         zwak slakhoudend, zwak glashoudend
                           (gestuit)
       118                   2,00                 0,00 - 1,50         zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
4.3       Grondwateronderzoek
4.3.1       Uitvoering veldwerk
Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 2,7-3,7 m -mv) geplaatst. De filterstel-
ling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 26
april 2017 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de
ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-
grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis
kunnen migreren. Het peilfilter is snijdend aan de grondwaterspiegel geplaatst, teneinde een eventue-
le drijflaag te kunnen detecteren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van
minimaal een week is het grondwater bemonsterd.
4.3.2       Bemonstering
De grondwaterbemonstering is op 3 mei 2017 uitgevoerd door de heer P. Jansen. Deze medewerker
van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB
2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd
bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het
voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunst-
stofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermon-
ster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel III geeft een overzicht van
de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid.
Tabel III.               Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater
  Peilbuisnummer              Situering peilbuis            Filterstelling      Grondwaterstand       Electrisch Gelei-  Troebelheid
                                                               (m -mv)             3 mei 2017          dingsvermogen        (NTU)
                                                                                     (m -mv)               (EGV)
       PB 107            centraal op onderzoekslocatie          2,7-3,7                2,63                  460             101
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                                   Pagina 6 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5      LABORATORIUMONDERZOEK
5.1       Uitvoering analyses
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 28 grondmonsters geanalyseerd. De 28 grondmonsters en het grondwater-
monster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:
-      zware metalen grond:
       droge stof, lutum- en organische stofgehalte en zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
       nikkel en zink);
-      PAK grond:
       droge stof, organische stofgehalte en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);
-      standaardpakket grondwater:
       metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen,
       naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.
Tabel IV geeft een overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten.
Tabel IV. Overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten
   Grond-              Traject          Analysepakket                                        Bijzonderheden
   monster            (m -mv)
  Afperking boring 1 uit verkennend bodemonderzoek: zink > T (traject 0,5-1,0 m -mv)
    110-2        110 (0,50 - 1,00) zware metalen           horizontale afperking; zwak slakhoudend, matig kolengruishoudend
    111-3        111 (1,00 - 1,50) zware metalen           verticale afperking; zintuiglijk schoon
    112-2        112 (0,50 - 1,00) zware metalen           horizontale afperking; zintuiglijk schoon
                                                           horizontale afperking; zwak slakhoudend, matig kolengruishoudend,
    113-2        113 (0,50 - 1,00) zware metalen
                                                           matig baksteenhoudend
  Afperking boring 2 uit verkennend bodemonderzoek: zink, PAK > T (traject 0,5-1,0 m -mv)
    100-1        100 (0,00 - 0,50) PAK                     verticale afperking; zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
    100-2        100 (0,50 - 1,00) zware metalen en PAK    horizontale afperking; zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
    100-3        100 (1,00 - 1,50  PAK                     verticale afperking; zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
    101-2        101 (0,50 - 1,00) zware metalen en PAK    horizontale afperking; zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
    102-3        102 (1,00 - 1,50) zware metalen en PAK    verticale afperking; zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
    103-1       103 ( 0,00 - 0,50) zware metalen en PAK    verticale afperking; zwak slakhoudend, zwak glashoudend
    103-2        103 (0,50 - 1,00) zware metalen en PAK    horizontale afperking; zwak slakhoudend, zwak glashoudend
    103-3        103 (1,00 - 1,50) zware metalen en PAK    verticale afperking; zwak slakhoudend, zwak glashoudend
    104-2        104 (0,50 - 1,00) zware metalen en PAK    horizontale afperking; zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
    117-2        117 (0,50 - 1,00) zware metalen en PAK    horizontale afperking; zwak slakhoudend, zwak glashoudend
    118-2        118 (0,50 - 1,00) zware metalen en PAK    zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                                 Pagina 7 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Tabel IV (vervolg). Overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten
   Grond-              Traject          Analysepakket                                         Bijzonderheden
   monster            (m -mv)
  Afperking boring 4 uit verkennend bodemonderzoek: PAK > T (traject 0,03-0,5 m -mv)
    105-1        105 (0,00 - 0,50) PAK                      horizontale afperking; zintuiglijk schoon
                                                            horizontale afperking; sterk kolengruishoudend, matig slakhoudend,
    106-1        106 (0,03 - 0,50) PAK
                                                            zwak glashoudend
    108-1        108 (0,03 - 0,50) PAK                      horizontale afperking; zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
    109-1        109 (0,03 - 0,50) PAK                      horizontale afperking; zwak kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend
  Afperking boring 4 uit verkennend bodemonderzoek: zink, lood > I (traject 0,5-1,0 m -mv)
                                                            horizontale afperking; zwak slakhoudend, zwak kolengruishoudend,
    105-2        105 (0,50 - 1,00) zware metalen
                                                            zwak baksteenhoudend
                                                            horizontale afperking; zwak slakhoudend, zwak kolengruishoudend,
    105-3        105 (1,00 - 1,50) zware metalen
                                                            zwak baksteenhoudend
    106-2        106 (0,50 - 1,00) zware metalen            horizontale afperking; zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
    107-3        107 (1,00 - 1,50) zware metalen            verticale afperking; zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
    108-2        108 (0,50 - 1,00) zware metalen            horizontale afperking; zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
    109-2        109 (0,50 - 1,00) zware metalen            horizontale afperking; zintuiglijk schoon
    114-2        114 (0,50 - 0,70) zware metalen            horizontale afperking; sterk slakhoudend, zwak baksteenhoudend
    115-2        115 (0,50 - 0,70) zware metalen            horizontale afperking; sterk slakhoudend, zwak baksteenhoudend
    116-2        116 (0,50-1,00)   zware metalen            horizontale afperking; zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend
5.2       Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus:
-      achtergrondwaarde:
       deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-
       gronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;
-      streefwaarde:
       deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten ver-
       waarloosbaar worden geacht;
-      tussenwaarde:
       deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en
       de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden
       uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat;
-      interventiewaarde:
       deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering
       of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij
       gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding
       van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
       eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een
       natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                                   Pagina 8 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-
gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-
gende terminologie gebruikt:
Grond:
            - niet verontreinigd:            gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd:           gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd:           gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd:           gehalte > interventiewaarde.
Grondwater:
            - niet verontreinigd:            concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd:           concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd:           concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd:           concentratie > interventiewaarde.
5.3       Resultaten grond- en grondwatermonsters
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grond
        Grond-                   Traject                 Gehalte > AW               Gehalte > T                Gehalte > I
       monster                  (m -mv)               (licht verontreinigd)      (matig verontreinigd)     (sterk verontreinigd)
 Afperking boring 1 uit verkennend bodemonderzoek: zink > T (traject 0,5-1,0 m -mv)
         110-2             110 (0,50 - 1,00)   kobalt                       -                          -
                                               kwik
                                               lood
                                               zink
         111-3             111 (1,00 - 1,50)   kobalt                       -                          -
                                               lood
                                               zink
         112-2             112 (0,50 - 1,00)   lood                         zink                       -
         113-2             113 (0,50 - 1,00)   kobalt                       -                          -
                                               lood
                                               zink
 Afperking boring 2 uit verkennend bodemonderzoek (zink, PAK > T (traject 0,5-1,0 m -mv)
         100-1             100 (0,00 - 0,50)   -                            -                          PAK
         100-2             100 (0,50 - 1,00)   cadmium                      -                          PAK
                                               kobalt
                                               koper
                                               kwik
                                               lood
                                               zink
         100-3              100 (1,00 - 1,50   PAK                          -                          -
         101-2             101 (0,50 - 1,00)   cadmium                      koper                      -
                                               kobalt                       PAK
                                               kwik
                                               lood
                                               zink
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                               Pagina 9 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel V (vervolg). Overschrijdingen toetsingskaders grond
        Grond-                  Traject                 Gehalte > AW                Gehalte > T                  Gehalte > I
       monster                (cm -mv)               (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)       (sterk verontreinigd)
         102-3             102 (1,00 - 1,50)  kobalt                       -                           -
                                              lood
                                              zink
                                              PAK
                                              cadmium                      PAK                         -
         103-1             103 ( 0,00 - 0,50) lood
                                              zink
         103-2             103 (0,50 - 1,00)  cadmium                      zink                        PAK
                                              kobalt
                                              koper
                                              kwik
                                              lood
                                              PAK                          -                           -
                                              kwik
         103-3             103 (1,00 - 1,50)
                                              lood
                                              zink
         104-2             104 (0,50 - 1,00)  cadmium                      PAK                         -
                                              kobalt
                                              koper
                                              kwik
                                              lood
                                              zink
         117-2             117 (0,50 - 1,00)  cadmium                      zink                        PAK
                                              kobalt
                                              koper
                                              kwik
                                              nikkel
                                              lood
         118-2             118 (0,50 - 1,00)  cadmium                      koper                       -
                                              kobalt
                                              kwik
                                              nikkel
                                              lood
                                              zink
                                              PAK
 Afperking boring 4 uit verkennend bodemonderzoek: PAK > T (traject 0,03-0,5 m -mv)
         105-1             105 (0,00 - 0,50)  PAK                          -                           -
         106-1             106 (0,03 - 0,50)  PAK                          -                           -
         108-1             108 (0,03 - 0,50)  PAK                          -                           -
         109-1             109 (0,03 - 0,50)  PAK                          -                           -
 Afperking boring 4 uit verkennend bodemonderzoek: zink, lood > I (traject 0,5-1,0 m -mv)
         105-2             105 (0,50 - 1,00)  cadmium                      nikkel                      koper
                                              kobalt                       lood                        zink
                                              kwik
                                              kwik
         105-3             105 (1,00 - 1,50)  lood                         -                           -
                                              zink
         106-2             106 (0,50 - 1,00)  kobalt                       zink                        -
                                              koper
                                              kwik
                                              nikkel
                                              lood
         107-3             107 (1,00 - 1,50)  lood                         -                           -
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                                Pagina 10 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel V (vervolg). Overschrijdingen toetsingskaders grond
        Grond-                  Traject                 Gehalte > AW               Gehalte > T                  Gehalte > I
       monster                 (cm -mv)              (licht verontreinigd)      (matig verontreinigd)      (sterk verontreinigd)
         108-2              108 (0,50 - 1,00) cadmium                      lood                       -
                                              kobalt                       zink
                                              koper
                                              kwik
                                              nikkel
         109-2              109 (0,50 - 1,00) kobalt                       -                          -
                                              lood
                                              zink
         114-2              114 (0,50 - 0,70) kobalt                       koper                      -
                                              kwik
                                              nikkel
                                              lood
                                              zink
         115-2              115 (0,50 - 0,70) koper                        -                          -
                                              lood
                                              zink
         116-2              116 (0,50-1,00)   cadmium                      koper                      zink
                                              kobalt
                                              kwik
                                              nikkel
                                              lood
Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.
Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskader grondwater
    Grondwater-                Situering             Concentratie > S            Concentratie > T            Concentratie > I
       monster                  peilbuis             (licht verontreinigd)      (matig verontreinigd)       (sterk verontreinigd)
                           centraal op onder- vinylchloride                -                          -
        PB 107
                              zoekslocatie
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.
5.4       Interpretatie analyseresultaten
Op basis van de analyseresultaten van zowel het verkennend bodemonderzoek als van het verke-
nend bodemonderzoek en de zintuiglijke waarnemingen wordt de sterke verontreiniging met zware
metalen en/of PAK in de grond als afgeperkt beschouwd. De sterke verontreinigingen in de grond
bevinden zich in de kern van de verontreiniging plaatselijk vanaf het maaiveld en plaatselijk vanaf 0,5
m -mv tot maximaal 1,0 m -mv. Aangezien de verontreiniging nimmer dieper dan 1,0 m -mv is aange-
troffen, wordt verondersteld dat de maximale diepte van de verontreiniging zich op 1,0 m -mv bevindt.
In het grondwater is enkel een lichte verontreiniging met vinylchloride aangetroffen.
De totale omvang van de sterke verontreiniging met PAK en/of zware metalen op de locatie wordt op
basis van de analyseresultaten van het verkennend en nader onderzoek ingeschat op circa 155 m³
(155 m² x 1,0 m).
                                                                                                                                      3
Behoudens de sterke verontreinigingen is de bodem plaatselijk matig verontreiniging (circa 45 m
              2
(31+14 m x 1,0 m).
Rapport 2618.004 versie D1                                                                                              Pagina 11 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6      MILIEUHYGIENISCHE BEOORDELING
6.1       Algemeen
Indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging is er sprake van een potentieel
risico dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. Met behulp van een standaard risico-
beoordelingsmethode (Sanscrit) is getoetst of de verontreiniging bij het huidige en/of toekomstige
gebruik risico's oplevert die onaanvaardbaar zijn voor de mens, voor het ecosysteem of uit het oog-
punt van verspreiding van de verontreiniging. De standaard risicobeoordeling kan leiden tot de vol-
gende resultaten:
- risico niet onaanvaardbaar:      indien uit de standaard risicobeoordeling volgt dat de aanwezige bo-
                                   demverontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik geen on-
                                   aanvaardbare risico's oplevert, is het niet noodzakelijk om met spoed
                                   te saneren. Wel is een vorm van beheer nodig, waaronder tenminste
                                   registratie van de aanwezigheid van bodemverontreiniging wordt ver-
                                   staan. Verdere vormen van beheer zijn ter beoordeling door het be-
                                   voegd gezag;
- onaanvaardbaar risico:           indien uit de standaard risicobeoordeling volgt dat de verontreiniging
   (spoedig saneren)               bij het huidige of toekomstige gebruik onaanvaardbare risico's ople-
                                   vert is spoedig saneren vereist;
- onaanvaardbaar risico:           indien uit de standaard risicobeoordeling blijkt dat de aanwezige ver-
   (specifieke beoordeling)        ontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik onaanvaardbare
                                   risico's oplevert kan er, gelet op de mogelijke overschatting van de
                                   risico's in de standaard risicobeoordelingsmethode, aanleiding zijn te
                                   verwachten dat een meer specifieke risicobeoordeling voor het geval
                                   van verontreiniging tot een andere conclusie leidt. In een dergelijk
                                   geval kan, al dan niet op verzoek van het bevoegd gezag, een locatie-
                                   specifieke risicobeoordeling aansluitend aan de standaard risicobe-
                                   oordeling uitgevoerd worden.
Voor het onderhavige onderzoek is bepaald of er sprake is van onaanvaardbaar risico van bodem-
verontreiniging voor mens en/of ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grond-
water. De afweging van de risico's heeft plaatsgevonden met behulp van het programma Sanscrit,
uitgaande van een realistisch scenario. De resultaten van de risico-afweging zijn opgenomen in bijla-
ge 6.
6.2       Risico's onderhavig geval
Aan de hand van de Sanscrit Risicobeoordeling is een inzicht verkregen in de humane, ecologische
en de verspreidingsrisico's, uitgaande van het potentiële toekomstig gebruik "wonen met tuin". Het
toekomstig gebruik van de locatie is gevoeliger dan het huidig gebruik. Op basis van de analyse-
resultaten blijkt dat er één stof in sterke mate in de bodem van de onderzoekslocatie aanwezig is, te
weten PAK en zware metalen.
Rapport 2618.004 versie D1                                                                     Pagina 12 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6.2.1       Standaardbeoordeling humane risico's
Humane risico's zijn van een aantal factoren afhankelijk. Bij de standaardbeoordeling wordt rekening
gehouden met het bodemgebruik en met de blootstellingsroutes. De volgende blootstellingsroutes
kunnen zich voordoen:
-           ingestie grond, drinkwater en gewas;
-           inhalatie grond, binnenlucht, buitenlucht en inhalatie dampen bij het douchen;
-           dermaal contact grond en dermaal contact bij het douchen.
Resultaat
Er is voor het gebruik "wonen met tuin" géén sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens
als gevolg van hinder.
Uit de standaardbeoordeling humane risico's blijkt dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico's
voor de mens.
Uitgebreide beoordeling humane risico's
-           Aangezien er op de onderzoekslocatie of in de nabijheid van de onderzoekslocatie geen ge-
            wassen worden geteeld, zal er geen consumptie van op de verontreinigde grond geteelde
            gewassen plaatsvinden.
-           Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen drinkwaterleidingen aanwezig. Er is
            derhalve geen kans op consumptie van verontreinigd drinkwater als gevolg van permeatie
            van de verontreiniging door waterleidingen.
6.2.2       Standaardbeoordeling ecologische risico's
Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen
gebruik van de locatie:
-             de biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten);
-             kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen);
-             bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden.
Uit de standaardbeoordeling ecologische risico's blijkt, dat op grond van de afwezigheid van de ver-
ontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en de afwezigheid van gewassen
wortelend in de verontreinigde bodem dat er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie.
6.2.3       Standaardbeoordeling verspreidingsrisico's
De verspreidingsrisico's zijn van een aantal factoren afhankelijk. Er is een standaard risicobeoordeling
uitgevoerd. Bij deze eenvoudige toetsing wordt rekening gehouden met het feit of:
           het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door verspreiding van
            verontreiniging in het grondwater indien kwetsbare objecten hinder ondervinden;
           er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien:
              - er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan ver-
                  plaatsen en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden;
              - er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan ver-
                  plaatsen en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden;
Rapport 2618.004 versie D1                                                                    Pagina 13 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                  3
              -   de verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging (> 6.000 m ) en de
                  verspreiding vindt nog steeds plaats.
Er zijn geen kwetsbare objecten in de omgeving aanwezig. Verder is er geen sprake van een drijflaag
en/of een zaklaag of van een ernstige grondwaterverontreiniging met een bodemvolume van meer
                    3
dan 6.000 m . Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat op grond van de standaardbeoordeling
geen sprake is van onaanvaardbare verspreidingrisico's.
7      GEVALSDEFINITIE
Gesteld wordt dat op de locatie sprake is van het volgende geval van bodemverontreiniging:
"Geval van bodemverontreiniging met zware metalen en/of PAK in de grond"
De verontreiniging is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de zintuiglijke bijmengingen van
kolengruis en slakken in de bodem, alsmede het voormalige bedrijfsmatige gebruik op de locatie als
smederij en/of houtbewerking. De verontreiniging lijkt zich met name aan de noordzijde van de per-
ceelsgrens te bevinden.
Het is niet exact bekend wanneer de voormalige activiteiten als smederijen en/of houtbewerking heb-
ben plaatsgevonden. Er kan dan ook niet vastgesteld worden wanneer de verontreiniging als gevolg
hiervan mogelijk zijn ontstaan. Echter, aangezien de locatie al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw
in gebruik is, wordt vooralsnog verondersteld het hier om een bestaand geval van bodemverontreini-
ging gaat (ontstaan vóór 1 januari 1987).
Opgemerkt wordt ook dat de verontreiniging zich mogelijkerwijs ook vanuit het ten noorden gelegen
perceel naar de onderhavige onderzoekslocatie kan hebben verspreid, waarbij de bron van de veront-
reiniging ten noorden van onderhavige onderzoekslocatie gezocht moet worden.
In het grondwater zijn enkel lichte verontreinigingen aangetroffen.
Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er géén sprake is van onaanvaardbare humane,
ecologische of verspreidingsrisico's.
Uitgaande van het voorgaande, alsmede van de mate en het volume van de geconstateerde veront-
reinigingen (meer dan 25 m³ sterk verontreinigde grond), wordt gesteld dat er hier, in het kader van
de Wet bodembescherming, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dat niet met
spoed hoeft te worden gesaneerd.
Rapport 2618.004 versie D1                                                                      Pagina 14 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>8      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES
Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een nader bodemonderzoek uitgevoerd aan de Molen-
straat te Cuijk.
Aanleiding voor het nader bodemonderzoek is de sterke verontreiniging met lood en zink in de onder-
grond, alsmede de matige verontreinigingen met PAK, koper, lood en/of zink in de boven- en onder-
grond die door Econsultancy tijdens een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van boring 1, 2 en
4 is aangetoond (rapport 2618.001, d.d. 23 februari 2017).
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand. De bodem is
verder plaatselijk zwak tot matig grindig en/of zwak humeus. De bodem is zintuiglijk in lichte tot plaat-
selijk sterke mate verontreinigd met slakken, kolengruis, baksteen en/of glas.
Op basis van de analyseresultaten van zowel het verkennend bodemonderzoek als van het verke-
nend bodemonderzoek en de zintuiglijke waarnemingen wordt de sterke verontreiniging met zware
metalen en/of PAK in de grond als afgeperkt beschouwd. De sterke verontreinigingen in de grond
bevinden zich in de kern van de verontreiniging plaatselijk vanaf het maaiveld en plaatselijk vanaf 0,5
m -mv tot maximaal 1,0 m -mv. Aangezien de verontreiniging nimmer dieper dan 1,0 m -mv is aange-
troffen, wordt verondersteld dat de maximale diepte van de verontreiniging zich op 1,0 m -mv bevindt.
In het grondwater is enkel een lichte verontreiniging met vinylchloride aangetroffen.
De totale omvang van de sterke verontreiniging met PAK en/of zware metalen op de locatie wordt op
basis van de analyseresultaten van het verkennend en nader onderzoek ingeschat op circa 155 m³
(155 m² x 1,0 m).
                                                                                                            3
Behoudens de sterke verontreinigingen is de bodem plaatselijk matig verontreiniging (circa 45 m
              2
(31+14 m x 1,0 m).
Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er géén sprake is van onaanvaardbare humane,
ecologische of verspreidingsrisico's.
Uitgaande van het voorgaande, alsmede van de mate en het volume van de geconstateerde veront-
reinigingen (meer dan 25 m³ sterk verontreinigde grond), wordt gesteld dat er hier, in het kader van
de Wet bodembescherming, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dat niet met
spoed hoeft te worden gesaneerd.
Econsultancy
Swalmen, 8 juni 2017
Rapport 2618.004 versie D1                                                                    Pagina 15 van 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
                                                        Schaal 1:25.000
                                               Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>73

el

mojenstr2et

Lt

Titel: locatieschets nader bodemonderzoek

PROJECT: 2618.004

Eco nsultancy; SCHAAL:1:250

GETEKEND: RNa

DATUM: 8-6-

BIJLAGE: 2a

2017

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                    Legenda
Boringen                          Boringen                              Symbolen                                     Verontreiniging
Omschrijving            Symbool   Omschrijving            Symbool       Omschrijving             Symbool             Omschrijving           Symbool
 Boring tot 0,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50                    Asfalt                                       Ontgravingsvak
                                   Asbestgat 30x30x50 +
 Boring tot 1,0 m -mv                                                    Beton                                        Niet verontreinigd
                                   boring tot 0,5 m -mv
                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Boom
 Boring tot 1,5 m -mv                                                                                                 AW/S-waarde contour
                                   boring tot 1,0 m -mv
                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Bos                                          T-waarde contour
 Boring tot 2,0 m -mv
                                   boring tot 1,5 m -mv
                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Braak                                        I-waarde contour
 Boring tot 2,5 m -mv
                                   boring tot 2,0 m -mv
 Boring tot 3,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 2,5 m -mv
                                                                         Depothoogte                  x,x             Niet verontreinigd
 Boring tot 3,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Fotoname                                     Licht verontreinigd
                                   boring tot 3,0 m -mv
 Boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Mangat                                       Matig verontreinigd
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Gras                                         Sterk verontreinigd
                                   boring tot 4,0 m -mv
                                                                                                                      Verspreiding
 Boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
                                                                         Grind
                                                                                                                      verontreiniging onbekend   ?
 Peilbuis                          Asbestgat 30x30x50 +                  Haag
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Peilbuis (diep)                   Asbestgat 30x30x50 +                  Klinker
                                   peilbuis
 Voorgaande                        Asbestgat 30x30x50 +                  Olie/vetafscheider
 boring tot 0,5 m -mv              peilbuis (diep)
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50
                                                                         Ontgravingsdiepte            -x,x
 boring tot 1,0 m -mv
 Voorgaande                        Asbestgat 100x100x50 +                Ontluchtingspunt
 boring tot 1,5 m -mv              boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                      .....
                                                                                                      ...       ..
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Onverhard                         ..
                                                                                                      ......
 Voorgaande                                                                                           ..   ..
                                   boring tot 1,0 m -mv
 boring tot 2,0 m -mv
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Parkeerplaats                 P
                                   boring tot 1,5 m -mv
 boring tot 2,5 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Pomp
 Voorgaande                        boring tot 2,0 m -mv
 boring tot 3,0 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Puinverharding
 Voorgaande                        boring tot 2,5 m -mv
 boring tot 3,5 m -mv                                                    Sleuf 200x40x50cm
                                   Asbestgat 100x100x50 +
 Voorgaande                        boring tot 3,0 m -mv
 boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Spoorbaan
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Voorgaande
 boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Stelconplaat
                                   boring tot 4,0 m -mv
 Voorgaande
                                                                         Struik
 boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
 Voorgaande peilbuis               Asbestgat 100x100x50 +                Talud
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Voorgaande peilbuis (diep)                                              Tegel
                                   Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis
                                                                         Vloeistofdichte vloer
 Kernboring 80 mm                  Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis (diep)
                                                                         Vulpunt
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 0,5 m -mv              Boring tot 0,5 m -mv +
                                                                         Water
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,0 m -mv              Boring tot 1,0 m -mv +
                                                                         Zeshoek tegel
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,5 m -mv              Boring tot 1,5 m -mv +                Zinkput
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Asbestverdacht
 boring tot 2,0 m -mv              Boring tot 2,0 m -mv +
                                                                         plaatmateriaal op maaiveld        X
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 2,5 m -mv              Boring tot 2,5 m -mv +                Hekwerk
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Toekomstige bebouwing
 boring tot 3,0 m -mv              Boring tot 3,0 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Voormalige bebouwing
 boring tot 3,5 m -mv              Boring tot 3,5 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Bebouwing
 boring tot 4,0 m -mv              Boring tot 4,0 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Locatiegrens
 boring tot 4,5 m -mv              Boring tot 4,5 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 5,0 m -mv              Boring tot 5,0 m -mv +
 Kernboring 120 mm                 Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis
                                   Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis (diep)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 1.
 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 3.
 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 5.
 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 7.
 Foto 8.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 2c Kadastrale gegevens
                                          Schaal 1:1.000
                               Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Boorprofielen</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                                 Pagina 1 van 4
     Boring:           100                                          Boring:   101
                           0   tuin                                               0   tuin
         0                                                             0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                   Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               humeus, zwak grindig, zwak                             humeus, zwak grindig, zwak
                    1          kolengruishoudend, zwak                      1         kolengruishoudend, zwak
                               baksteenhoudend, donkerbruin,                          baksteenhoudend, donkerbruin,
        50                     Edelmanboor                            50              Edelmanboor
                    2                                                       2
       100                                                           100
                    3                                                       3
                           150                                                    150
       150                                                           150
                               Zand, matig grof, zwak siltig, matig                   Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                               grindig, lichtbruin, Edelmanboor                       grindig, lichtbruin, Edelmanboor
                    4                                                       4
                           200                                                    200
       200                                                           200
     Boring:           102                                          Boring:   103
                           0   tuin                                               0   tuin
         0                                                             0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                   Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               humeus, zwak grindig, zwak                             humeus, zwak grindig, zwak
                    1          kolengruishoudend, zwak                      1         slakhoudend, zwak glashoudend,
                               baksteenhoudend, donkerbruin,                          donkerbruin, Edelmanboor, gestuit
        50                     Edelmanboor                            50
                    2                                                       2
       100                                                           100
                    3                                                       3
                           150                                                    150
       150                                                           150
                               Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                               grindig, lichtbruin, Edelmanboor
                    4
                           200
       200
     Boring:           104                                          Boring:   105
                           0   tuin                                               0   tuin
         0                                                             0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                   Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
                               humeus, zwak grindig, zwak                             grindig, lichtbeige, Edelmanboor
                    1          kolengruishoudend, zwak                      1
                               baksteenhoudend, donkerbruin,
                                                                                  50
        50                     Edelmanboor                            50
                                                                                      Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                                                                      humeus, zwak grindig, zwak
                    2                                                       2         slakhoudend, zwak
                                                                                      kolengruishoudend, zwak
       100                                                           100              baksteenhoudend, donkerbruin,
                                                                                      Edelmanboor
                    3                                                       3
                           150                                                    150
       150                                                           150
                               Zand, matig grof, zwak siltig, matig                   Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                               grindig, lichtbruin, Edelmanboor                       grindig, lichtbruin, Edelmanboor
                    4                                                       4
                           200                                                    200
       200                                                           200
Projectcode: 2618.004_NAD
                                                                                         Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                                  Pagina 2 van 4
     Boring:           106                                           Boring:   107
                           0
                           3   tegel                                               0
                                                                                   3   tegel
         0                                                              0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                    1          grindig, sterk kolengruishoudend,             1         grindig, sterk kolengruishoudend,
                               matig slakhoudend, zwak                                 matig slakhoudend, zwak
        50
                           50  glashoudend, donkerbruin,               50
                                                                                   50  glashoudend, donkerbruin,
                               Edelmanboor                                             Edelmanboor
                    2          Zand, matig grof, matig siltig, zwak          2         Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               grindig, zwak baksteenhoudend,                          grindig, zwak baksteenhoudend,
                               zwak slakhoudend, neutraal                              zwak slakhoudend, neutraal
       100                     beigebruin, Edelmanboor                100              beigebruin, Edelmanboor
                    3                                                        3
                           150                                                     150
       150                                                            150
                               Zand, matig grof, matig siltig, matig                   Zand, matig grof, matig siltig, matig
                               grindig, neutraalbeige,                                 grindig, neutraalbeige,
                    4          Edelmanboor                                   4         Edelmanboor
                           200                                                     200
       200                                                            200
                                                                                       Volledig grind
                                                                      250
                                                                      300
                                                                      350
                                                                                   370
     Boring:           108                                           Boring:   109
                           0
                           3   tegel                                               0
                                                                                   3   tegel
         0                                                              0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                    1          grindig, zwak baksteenhoudend,                1         grindig, zwak kolengruishoudend,
                               zwak slakhoudend, neutraal                              zwak baksteenhoudend,
        50                     beigebruin, Edelmanboor                 50
                                                                                   50  donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                       Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                    2                                                        2         grindig, neutraal beigebruin,
                                                                                       Edelmanboor
                           100
       100                                                            100
                               Zand, matig grof, matig siltig,
                               neutraalbruin, Edelmanboor
                    3                                                        3
                                                                                   150
       150                                                            150
                    4                                                                  Zand, matig grof, matig siltig, matig
                           170
                                                                                       grindig, neutraalbeige,
                               Zand, matig grof, matig siltig, matig         4         Edelmanboor
                    5          grindig, neutraalbeige,
                           200                                                     200
       200                     Edelmanboor                            200
Projectcode: 2618.004_NAD
                                                                                         Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                                  Pagina 3 van 4
     Boring:           110                                           Boring:   111
                           0   tuin                                                0   tuin
         0                                                              0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               humeus, zwak grindig, zwak                              humeus, zwak grindig, zwak
                    1          slakhoudend, matig                            1         slakhoudend, matig
                               kolengruishoudend, donkerbruin,                     50
                                                                                       kolengruishoudend, zwak
        50                     Edelmanboor                             50              baksteenhoudend, donkerbruin,
                                                                                       Edelmanboor
                    2                                                        2         Zand, matig grof, matig siltig,
                                                                                       neutraal beigebruin, Edelmanboor
       100                                                            100
                    3                                                        3
                           150                                                     150
       150                                                            150
                               Zand, matig grof, zwak siltig, matig                    Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                               grindig, lichtbruin, Edelmanboor                        grindig, lichtbruin, Edelmanboor
                    4                                                        4
                           200                                                     200
       200                                                            200
     Boring:           112                                           Boring:   113
                           0
                           3   tegel                                               0   tuin
         0                                                              0
                                                                                       Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                    humeus, zwak grindig, zwak
                    1          grindig, zwak kolengruishoudend,              1         slakhoudend, matig
                               donkerbruin, Edelmanboor                                kolengruishoudend, matig
                           50
        50                                                             50              baksteenhoudend, donkerbruin,
                               Zand, matig grof, zwak siltig, zwak                     Edelmanboor
                               grindig, neutraal bruinbeige,
                    2          Edelmanboor                                   2
       100                                                            100
                                                                             3     120
                    3                                                                  Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                                                             4         grindig, licht beigebruin,
                           150
       150                                                            150              Edelmanboor
                               Zand, matig grof, matig siltig, matig
                               grindig, neutraalbeige,
                    4          Edelmanboor                                   5
                           200                                                     200
       200                                                            200
     Boring:           114                                           Boring:   115
                           0   tuin                                                0   tuin
         0                                                              0
                               Zand, matig grof, zwak siltig, sterk                    Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
                               slakhoudend, zwak                                       slakhoudend, zwak
                    1          baksteenhoudend, donkerbeige,                 1         baksteenhoudend, donkerbeige,
                               Edelmanboor                                             Edelmanboor
        50                                                             50
                    2                                                        2
                           70                                                      70
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                    3          humeus, zwak grindig, zwak                    3         humeus, zwak grindig, zwak
       100                     slakhoudend, zwak glashoudend,         100              slakhoudend, zwak glashoudend,
                               donkerbruin, Edelmanboor                                donkerbruin, Edelmanboor, gestuit
                    4                                                        4
                           150                                                     150
       150                                                            150
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               humeus, zwak grindig,
                    5          donkerbruin, Edelmanboor
                           200
       200
Projectcode: 2618.004_NAD
                                                                                          Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                                Pagina 4 van 4
     Boring:           116                                           Boring:   117
                           0   braak                                               0   tuin
         0                                                              0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak                    Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               grindig, zwak baksteenhoudend,                          humeus, zwak grindig, zwak
                    1          zwak kolengruishoudend,                       1         slakhoudend, zwak glashoudend,
                           50
                               donkerbruin, Edelmanboor                                donkerbruin, Edelmanboor, gestuit
        50                                                             50
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               grindig, zwak baksteenhoudend,
                    2          zwak slakhoudend, neutraal                    2
                               beigebruin, Edelmanboor
       100                                                            100
                    3                                                        3
                           150                                                     150
       150                                                            150
                               Zand, matig grof, matig siltig, matig
                               grindig, neutraalbeige,
                    4          Edelmanboor
                           200
       200
     Boring:           118
                           0   tuin
         0
                               Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                               humeus, zwak grindig, zwak
                    1          kolengruishoudend, zwak
                               baksteenhoudend, donkerbruin,
        50                     Edelmanboor
                    2
       100
                    3
                           150
       150
                               Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                               grindig, lichtbruin, Edelmanboor
                    4
                           200
       200
Projectcode: 2618.004_NAD
                                                                                          Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.G.B. Paalhaar
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN
     NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: 04-May-2017
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2017054743/1
     Uw project/verslagnummer                       2618.004_NAD
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           26-Apr-2017
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                  Certificaatnummer/Versie              2017054743/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            26-Apr-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       04-May-2017/08:45
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                1/4
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2            3                   4            5
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd       Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               91.1                     85.2           91.8              92.4           93.4
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  3.9                      5.5           2.0                3.9           3.4
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                95.8                     94.1           97.7              95.8           96.3
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                  3.3                      4.8           4.4                4.3           4.3
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                    59                      83            32               110             83
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                0.45                     0.49          <0.20              0.71           0.50
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                  6.5                      7.7           6.2                5.4           5.7
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                    25                      88            12                 34            26
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds                0.28                     0.29          0.081              0.33           0.25
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                <1.5                     <1.5           <1.5              <1.5           <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                    13                      12            11                 11            12
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                 100                      200             45               140            100
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                 180                      180            140               240            180
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds                0.23                 <0.050           <0.050            0.064           0.073
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds                    20                     3.5          0.20                7.7           4.3
S     Anthraceen                                                mg/kg ds                    11                     1.6         0.091                2.3           2.5
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                    29                     8.1          0.42                 17           8.3
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                    12                     3.8          0.20                7.2           3.8
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                    12                     3.8          0.22                6.9           3.7
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                  4.9                      1.8          0.11                3.1           1.7
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                  9.8                      3.3          0.18                5.8           3.0
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                  6.5                      1.9          0.12                3.6           2.2
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                  7.6                      2.4          0.15                4.5           2.6
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                 110                        30           1.7                 58            32
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername          Monster nr.
1     100-2 100 (50-100)                                                                                                          26-Apr-2017                  9512036
2     101-2 101 (50-100)                                                                                                          26-Apr-2017                  9512037
3     102-3 102 (100-150)                                                                                                        26-Apr-2017                   9512038
4     103-2 103 (50-100)                                                                                                          26-Apr-2017                  9512039
5     104-2 104 (50-100)                                                                                                         26-Apr-2017                   9512040
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                  Certificaatnummer/Versie              2017054743/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            26-Apr-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       04-May-2017/08:45
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                2/4
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      6                       7            8                   9          10
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd       Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               95.9                     91.3           85.2              88.5           91.6
                                                                                                 1)                                   1)
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  1.1                      5.5          14.1                4.6           1.4
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                98.5                     94.2           85.5              95.2           98.3
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                                           3.5                              3.7           4.3
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                                          150                              160             31
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                                         0.82                             0.38          <0.20
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                                            11                              7.2           4.1
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                                          250                                37           9.5
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds                                         0.30                             0.20          0.099
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                                           1.5                            <1.5           <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                                            30                               14           6.7
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                                          270                              100             37
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                                          370                              340             41
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                                     <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds              0.072                                     0.29
S     Anthraceen                                                mg/kg ds              0.078                                     0.10
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                0.43                                    0.67
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                0.27                                    0.39
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                0.28                                    0.48
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                0.16                                    0.22
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                0.29                                    0.33
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                0.22                                    0.25
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                0.24                                    0.27
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                  2.1                                    3.0
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername          Monster nr.
6     105-1 105 (0-50)                                                                                                            26-Apr-2017                  9512041
7     105-2 105 (50-100)                                                                                                          26-Apr-2017                  9512042
8     106-1 106 (3-50)                                                                                                           26-Apr-2017                   9512043
9     106-2 106 (50-100)                                                                                                          26-Apr-2017                  9512044
10 107-3 107 (100-150)                                                                                                           26-Apr-2017                   9512045
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                  Certificaatnummer/Versie              2017054743/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            26-Apr-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       04-May-2017/08:45
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                3/4
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                    11                      12            13                14           15
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd      Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               92.8                     90.9           92.3              91.1          89.1
                                                                                                 1)                                   1)
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  1.7                      3.7           1.8                1.0          2.8
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                97.9                     96.0           97.8              98.8          96.9
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                                           4.2                              3.7          5.0
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                                          120                                45           73
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                                         0.53                             0.22          0.33
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                                            13                              5.3          6.2
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                                            55                               11           18
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds                                         0.25                           0.075           0.12
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                                         <1.5                             <1.5          <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                                            27                              7.4           11
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                                          220                                46           62
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                                          250                                66          110
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                                     <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds                  1.2                                   0.25
S     Anthraceen                                                mg/kg ds                0.50                                    0.11
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                  4.1                                   0.66
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                  1.9                                   0.34
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                  1.9                                   0.38
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                0.92                                    0.18
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                  1.8                                   0.33
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                  1.0                                   0.26
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                  1.3                                   0.27
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                    15                                   2.8
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername         Monster nr.
11 108-1 108 (3-50)                                                                                                               26-Apr-2017                 9512046
12 108-2 108 (50-100)                                                                                                             26-Apr-2017                 9512047
13 109-1 109 (3-50)                                                                                                              26-Apr-2017                  9512048
14 109-2 109 (50-100)                                                                                                             26-Apr-2017                 9512049
15 110-2 110 (50-100)                                                                                                            26-Apr-2017                  9512050
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                  Certificaatnummer/Versie              2017054743/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            26-Apr-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       04-May-2017/08:45
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                4/4
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                    16                      17            18
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               86.9                     90.8           88.6
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  1.1                      1.1           2.8
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                98.7                     98.7           96.9
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                  3.6                      3.1           3.3
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                    35                      38            64
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds              <0.20                      0.24           0.22
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                  5.9                      4.3           5.3
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                    13                     7.8            15
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds              0.085                    0.059           0.087
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                <1.5                     <1.5           <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                  8.9                      7.1            12
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                    36                      34           130
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                    76                    200            130
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername         Monster nr.
16 111-3 111 (100-150)                                                                                                            26-Apr-2017                 9512051
17 112-2 112 (50-100)                                                                                                             26-Apr-2017                 9512052
18 113-2 113 (50-100)                                                                                                            26-Apr-2017                  9512053
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                               Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend                                                                 VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017054743/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9512036          100               2                                       50         100       0533942857            100-2 100 (50-100)
       9512037          101               2                                       50         100       0533942853            101-2 101 (50-100)
       9512038          102               3                                       100        150       0533942998            102-3 102 (100-150)
       9512039          103               2                                       50         100       0533942860            103-2 103 (50-100)
       9512040          104               2                                       50         100       0533942985            104-2 104 (50-100)
       9512041          105               1                                       0          50        0533942776            105-1 105 (0-50)
       9512042          105               2                                       50         100       0533942989            105-2 105 (50-100)
       9512043          106               1                                       3          50        0533942779            106-1 106 (3-50)
       9512044          106               2                                       50         100       0533942737            106-2 106 (50-100)
       9512045          107               3                                       100        150       0533943002            107-3 107 (100-150)
       9512046          108               1                                       3          50        0533942785            108-1 108 (3-50)
       9512047          108               2                                       50         100       0533942862            108-2 108 (50-100)
       9512048          109               1                                       3          50        0533942788            109-1 109 (3-50)
       9512049          109               2                                       50         100       0533942861            109-2 109 (50-100)
       9512050          110               2                                       50         100       0533942732            110-2 110 (50-100)
       9512051          111               3                                       100        150       0533942743            111-3 111 (100-150)
       9512052          112               2                                       50         100       0533942744            112-2 112 (50-100)
       9512053          113               2                                       50         100       0533942738            113-2 113 (50-100)
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623            en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017054743/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017054743/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Cryogeen malen AS3000                             W0106            Voorbehandeling                   Cf. AS3000
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                      W0171            Sedimentatie                      Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      PAK (10) (VROM)                                   W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.G.B. Paalhaar
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN
     NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: 18-May-2017
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2017061354/1
     Uw project/verslagnummer                       2618.004_NAD
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           26-Apr-2017
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                  Certificaatnummer/Versie              2017061354/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            11-May-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       18-May-2017/09:41
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C,D
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                1/1
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2            3                  4               5
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd         Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               88.8                     89.8           93.3              94.1             91.8
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                                                         4.1                2.8
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                                                        95.7              96.9
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                                                         2.1                4.6
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                                                          57                 57              45
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                                                        0.40              0.26             0.27
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                                                         3.1                4.4             4.6
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                                                          15                 18              22
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds                                                       0.100              0.17             0.12
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                                                        <1.5              <1.5             <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                                                         8.0                9.7             8.7
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                                                          45                 80              72
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                                                         120               110               79
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
                                                                                                 1)
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds              <0.15                  <0.050           <0.050           <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds                    10                   0.36            4.0                1.0
S     Anthraceen                                                mg/kg ds                  3.1                    0.21            2.1              0.23
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                    30                   0.77            8.6                2.1
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                    12                   0.32            4.3              0.91
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                    11                   0.35            3.6              0.97
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                  6.2                    0.16            2.0              0.45
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                    10                   0.25            3.4              0.72
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                  6.1                    0.20            2.4              0.57
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                  5.8                    0.19            2.2              0.51
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                    95                     2.8            33                7.5
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1     100-1 101 (0-50)                                                                                                            26-Apr-2017                    9532800
2     100-3 101 (100-150)                                                                                                         26-Apr-2017                    9532801
3     103-1 103 (0-50)                                                                                                           26-Apr-2017                     9532802
4     103-3 103 (100-150)                                                                                                         26-Apr-2017                    9532803
5     105-3 105 (100-150)                                                                                                        26-Apr-2017                     9532804
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                  Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting                                                 Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend                                                                    VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                               RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017061354/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9532800          101               1                                       0          50        0533942778            100-1 101 (0-50)
       9532801          101               3                                       100        150       0533942988            100-3 101 (100-150)
       9532802          103               1                                       0          50        0533942784            103-1 103 (0-50)
       9532803          103               3                                       100        150       0533942997            103-3 103 (100-150)
       9532804          105               3                                       100        150       0533942990            105-3 105 (100-150)
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623            en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017061354/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017061354/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Cryogeen malen AS3000                             W0106            Voorbehandeling                   Cf. AS3000
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                      W0171            Sedimentatie                      Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      PAK (10) (VROM)                                   W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017061354/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1
     Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
     monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.
      Analyse                                                                                        Monster nr.
      De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
      Extractie PCB/PAK                                                                              9532800
                                                                                                     9532801
                                                                                                     9532802
                                                                                                     9532803
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.G.B. Paalhaar
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN
     Analysecertificaat
     Datum: 31-May-2017
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2017066426/1
     Uw project/verslagnummer                       2618.004_NAD
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           18-May-2017
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                  Certificaatnummer/Versie              2017066426/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            22-May-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       31-May-2017/16:35
                                                                                                             Bijlage                               A,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                1/1
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2            3                  4               5
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd         Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               95.8                     96.3           92.3              93.4             94.7
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  2.9                      1.5           3.6                4.0             3.8
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                97.0                     98.4           96.2              95.9             96.0
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                <2.0                       2.2           3.5                2.3             3.3
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                    95                    120            150               160              120
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                0.31                     0.22           0.74              0.53             0.57
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                  6.0                      3.9           8.4                6.0             6.8
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                    65                      38            63                 44              69
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds                0.44                   0.081            0.18              0.35             0.31
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                  1.5                    <1.5           <1.5              <1.5             <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                    15                     9.3            19                 13              18
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                 100                        53           160               150              140
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                 130                      120            570               270              200
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds                                                                       <0.050           <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds                                                                            5.5            0.37
S     Anthraceen                                                mg/kg ds                                                                            2.6            0.12
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                                                                             13            0.69
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                                                                            6.6            0.35
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                                                                            6.5            0.35
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                                                                            2.9            0.19
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                                                                            4.7            0.29
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                                                                            3.4            0.21
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                                                                            3.1            0.19
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                                                                             48             2.8
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1     114-2 114 (50-70)                                                                                                           18-May-2017                    9548647
2     115-2 115 (50-70)                                                                                                           18-May-2017                    9548648
3     116-2 116 (50-100)                                                                                                         18-May-2017                     9548649
4     117-2 117 (50-100)                                                                                                          18-May-2017                    9548650
5     118-2 118 (50-100)                                                                                                         18-May-2017                     9548651
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                  Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting                                                 Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend                                                                    VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                               RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017066426/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9548647          114               2                                       50         70        0534123516            114-2 114 (50-70)
       9548648          115               2                                       50         70        0534123515            115-2 115 (50-70)
       9548649          116               2                                       50         100       0533942097            116-2 116 (50-100)
       9548650          117               2                                       50         100       0533942103            117-2 117 (50-100)
       9548651          118               2                                       50         100       0533942216            118-2 118 (50-100)
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623            en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017066426/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Cryogeen malen AS3000                             W0106            Voorbehandeling                   Cf. AS3000
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                      W0171            Sedimentatie                      Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      PAK (10) (VROM)                                   W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.G.B. Paalhaar
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN
     Analysecertificaat
     Datum: 09-May-2017
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2017057657/1
     Uw project/verslagnummer                       2618.004_NAD
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           03-May-2017
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                 Certificaatnummer/Versie              2017057657/1
      Uw projectnaam                                                                                        Startdatum                            04-May-2017
      Uw ordernummer                                                                                        Rapportagedatum                       09-May-2017/14:56
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Jansen                                                       Pagina                                1/2
      Monstermatrix                            Water (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                      1
     Metalen
S     Barium (Ba)                                                     µg/L              <20
S     Cadmium (Cd)                                                    µg/L           <0.20
S     Kobalt (Co)                                                     µg/L             <2.0
S     Koper (Cu)                                                      µg/L             <2.0
S     Kwik (Hg)                                                       µg/L        <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                                  µg/L             <2.0
S     Nikkel (Ni)                                                     µg/L             <3.0
S     Lood (Pb)                                                       µg/L             <2.0
S     Zink (Zn)                                                       µg/L              <10
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                         µg/L           <0.20
S     Tolueen                                                         µg/L           <0.20
S     Ethylbenzeen                                                    µg/L           <0.20
S     o-Xyleen                                                        µg/L           <0.10
S     m,p-Xyleen                                                      µg/L           <0.20
                                                                                                1)
S     Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L             0.21
      BTEX (som)                                                      µg/L           <0.90
S     Naftaleen                                                       µg/L        <0.020
S     Styreen                                                         µg/L           <0.20
     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S     Dichloormethaan                                                 µg/L           <0.20
S     Trichloormethaan                                                µg/L           <0.20
S     Tetrachloormethaan                                              µg/L           <0.10
S     Trichlooretheen                                                 µg/L           <0.20
S     Tetrachlooretheen                                               µg/L           <0.10
S     1,1-Dichloorethaan                                              µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorethaan                                              µg/L           <0.20
S     1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L           <0.10
S     1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L           <0.10
S     cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L           <0.10
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1     PB 107                                                                                                                    03-May-2017                  9521267
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          M: MCERTS erkend
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.004_NAD                                                 Certificaatnummer/Versie              2017057657/1
      Uw projectnaam                                                                                        Startdatum                            04-May-2017
      Uw ordernummer                                                                                        Rapportagedatum                       09-May-2017/14:56
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Jansen                                                       Pagina                                2/2
      Monstermatrix                            Water (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                      1
S     trans 1,2-Dichlooretheen                                        µg/L           <0.10
      CKW (som)                                                       µg/L             <1.6
S     Tribroommethaan                                                 µg/L           <0.20
S     Vinylchloride                                                   µg/L             0.12
S     1,1-Dichlooretheen                                              µg/L           <0.10
                                                                                                1)
S     1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                            µg/L             0.14
S     1,1-Dichloorpropaan                                             µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorpropaan                                             µg/L           <0.20
S     1,3-Dichloorpropaan                                             µg/L           <0.20
S     Dichloorpropanen som factor 0.7                                 µg/L             0.42
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                         µg/L              <10
      Minerale olie (C12-C16)                                         µg/L              <10
      Minerale olie (C16-C21)                                         µg/L              <10
      Minerale olie (C21-C30)                                         µg/L              <15
      Minerale olie (C30-C35)                                         µg/L              <10
      Minerale olie (C35-C40)                                         µg/L              <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                  µg/L              <50
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1     PB 107                                                                                                                    03-May-2017                  9521267
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          M: MCERTS erkend                                                                 VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017057657/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van      Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9521267          PB 107            1                                                           0680253012            PB 107
       9521267          PB 107            2                                                           0680253053
       9521267          PB 107            3                                                           0800572038
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017057657/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017057657/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Barium (Ba)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Aromaten (BTEXN)                                  W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Xylenen som AS3000                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Styreen                                           W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      VOCl (11)                                         W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Tribroommethaan (Bromoform)                       W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Vinylchloride                                     W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichlooretheen                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiClEtheen som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,2-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,3-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiChlprop. som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Minerale olie (C10-C40)                           W0215            GC-FID                            Cf. pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem
Uw projectnummer                                 2618.004_NAD
Datum monstername                                26-04-2017
Monsternemer                                     Schell
Certificaatnummer                                2017054743
Startdatum                                       26-04-2017
Rapportagedatum                                  04-05-2017
Analyse                                          Eenheid               100-2         GSSD       Oordeel 101-2       GSSD       Oordeel 102-3        GSSD        Oordeel 103-2        GSSD       Oordeel 104-2        GSSD       Oordeel 105-1        GSSD       Oordeel 105-2        GSSD        Oordeel 106-1        GSSD       Oordeel 106-2        GSSD        Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                 3,9                             5,5                               2                              3,9                             3,4                             1,1                             5,5                            14,1                              4,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                    3,3                             4,8                             4,4                              4,3                             4,3                             25                              3,5                              25                              3,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd                       Uitgevoerd                     Uitgevoerd                       Uitgevoerd                      Uitgevoerd                      Uitgevoerd                      Uitgevoerd                       Uitgevoerd                      Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                       % (m/m)                      91,1         91,1               85,2        85,2                91,8        91,8                 92,4        92,4                93,4        93,4                95,9        95,9                91,3        91,3                 85,2        85,2                88,5        88,5
Organische stof                                  % (m/m) ds                     3,9         3,9                 5,5        5,5                    2           2                  3,9        3,9                  3,4        3,4                  1,1        1,1                  5,5         5,5                14,1        14,1                  4,6         4,6
Gloeirest                                        % (m/m) ds                   95,8                            94,1                            97,7                             95,8                            96,3                            98,5                            94,2                             85,5                            95,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                     % (m/m) ds                     3,3         3,3                 4,8        4,8                  4,4         4,4                  4,3        4,3                  4,3        4,3                                                  3,5         3,5                                                  3,7         3,7
Metalen
Barium (Ba)                                      mg/kg ds                       59        196,7                 83       238,2                  32       95,38                  110       331,1                  83       249,8                                                 150       489,5                                                  160       511,3
Cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                     0,45      0,6995     *          0,49     0,7005     *          <0,20     0,2324      -           0,71       1,089    *             0,5    0,7827     *                                           0,82       1,192     *                                           0,38     0,5709      -
Kobalt (Co)                                      mg/kg ds                       6,5       20,01    *            7,7      20,72    *             6,2      17,26     *             5,4      15,17    *             5,7      16,01    *                                             11       33,22     *                                             7,2      21,34     *
Koper (Cu)                                       mg/kg ds                       25        46,58    *            88       149,6   **             12       22,93     -             34       61,45    *             26       47,71    *                                            250       441,2   ***                                             37       66,67     *
Kwik (Hg)                                        mg/kg ds                     0,28      0,3882     *          0,29     0,3881     *          0,081       0,112     -           0,33     0,4504     *           0,25     0,3426     *                                             0,3    0,4095      *                                             0,2      0,274     *
Molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                     <1,5         1,05    -          <1,5        1,05    -           <1,5        1,05     -           <1,5        1,05    -           <1,5        1,05    -                                             1,5         1,5    -                                           <1,5        1,05     -
Nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                       13        34,21    -            12       28,38    -             11       26,74     -             11       26,92    -             12       29,37    -                                             30       77,78    **                                             14       35,77     *
Lood (Pb)                                        mg/kg ds                      100        148,6    *           200       281,9    *             45       67,82     *            140       204,5    *            100       147,3    *                                            270         389    **                                            100       145,8     *
Zink (Zn)                                        mg/kg ds                      180        383,3    *           180       346,9    *            140       296,1     *            240       488,7   **            180       370,6    *                                            370       753,5   ***                                            340         700    **
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                        mg/kg ds                     0,23         0,23             <0,050       0,035             <0,050        0,035                0,064       0,064               0,073       0,073             <0,050        0,035                                              <0,050      0,0248
Fenanthreen                                      mg/kg ds                       20           20                 3,5        3,5                  0,2         0,2                  7,7        7,7                  4,3        4,3               0,072       0,072                                                 0,29     0,2057
Anthraceen                                       mg/kg ds                       11           11                 1,6        1,6               0,091       0,091                   2,3        2,3                  2,5        2,5               0,078       0,078                                                   0,1    0,0709
Fluorantheen                                     mg/kg ds                       29           29                 8,1        8,1                0,42        0,42                   17          17                  8,3        8,3                0,43        0,43                                                 0,67     0,4752
Benzo(a)anthraceen                               mg/kg ds                       12           12                 3,8        3,8                  0,2         0,2                  7,2        7,2                  3,8        3,8                0,27        0,27                                                 0,39     0,2766
Chryseen                                         mg/kg ds                       12           12                 3,8        3,8                0,22        0,22                   6,9        6,9                  3,7        3,7                0,28        0,28                                                 0,48     0,3404
Benzo(k)fluorantheen                             mg/kg ds                       4,9         4,9                 1,8        1,8                0,11        0,11                   3,1        3,1                  1,7        1,7                0,16        0,16                                                 0,22       0,156
Benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                       9,8         9,8                 3,3        3,3                0,18        0,18                   5,8        5,8                    3          3                0,29        0,29                                                 0,33       0,234
Benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                       6,5         6,5                 1,9        1,9                0,12        0,12                   3,6        3,6                  2,2        2,2                0,22        0,22                                                 0,25     0,1773
Indeno(123-cd)pyreen                             mg/kg ds                       7,6         7,6                 2,4        2,4                0,15        0,15                   4,5        4,5                  2,6        2,6                0,24        0,24                                                 0,27     0,1915
PAK VROM (10) (factor 0,7)                       mg/kg ds                      110         113   ***            30       30,23   **             1,7      1,726     *             58       58,16  ***             32       32,17   **             2,1      2,075    *                                                3      2,152    *
Analyse                                          Eenheid               107-3         GSSD       Oordeel 108-1       GSSD       Oordeel 108-2        GSSD        Oordeel 109-1        GSSD       Oordeel 109-2        GSSD       Oordeel 110-2        GSSD       Oordeel 111-3        GSSD        Oordeel 112-2        GSSD       Oordeel 113-2        GSSD        Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                 1,4                             1,7                             3,7                              1,8                               1                             2,8                             1,1                              1,1                             2,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                    4,3                             25                              4,2                              25                              3,7                               5                             3,6                              3,1                             3,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd                       Uitgevoerd                     Uitgevoerd                       Uitgevoerd                      Uitgevoerd                      Uitgevoerd                      Uitgevoerd                       Uitgevoerd                      Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                       % (m/m)                      91,6         91,6               92,8        92,8                90,9        90,9                 92,3        92,3                91,1        91,1                89,1        89,1                86,9        86,9                 90,8        90,8                88,6        88,6
Organische stof                                  % (m/m) ds                     1,4         1,4                 1,7        1,7                  3,7         3,7                  1,8        1,8                    1          1                  2,8        2,8                  1,1         1,1                  1,1        1,1                  2,8         2,8
Gloeirest                                        % (m/m) ds                   98,3                            97,9                              96                             97,8                            98,8                            96,9                            98,7                             98,7                            96,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                     % (m/m) ds                     4,3         4,3                                                 4,2         4,2                                                  3,7        3,7                    5          5                  3,6         3,6                  3,1        3,1                  3,3         3,3
Metalen
Barium (Ba)                                      mg/kg ds                       31         93,3                                                120       364,7                                                   45       143,8                  73       205,7                  35         113                   38       129,5                  64       213,3
Cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    <0,20      0,2328     -                                          0,53     0,8204      *                                           0,22     0,3691     -           0,33     0,5246     -          <0,20     0,2352      -           0,24     0,4063     -           0,22     0,3584      -
Kobalt (Co)                                      mg/kg ds                       4,1       11,52    -                                            13       36,84     *                                             5,3      15,71    *             6,2      16,41    *             5,9      17,65     *             4,3      13,49    -             5,3      16,31     *
Koper (Cu)                                       mg/kg ds                       9,5       18,21    -                                            55       100,3     *                                             11        21,5    -             18       32,93    -             13       25,49     -             7,8      15,55    -             15       28,94     -
Kwik (Hg)                                        mg/kg ds                    0,099      0,1371     -                                          0,25     0,3423      *                                          0,075     0,1049     -           0,12     0,1634     *          0,085       0,119     -          0,059     0,0832     -          0,087     0,1217      -
Molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                     <1,5         1,05    -                                          <1,5        1,05     -                                           <1,5        1,05    -           <1,5        1,05    -           <1,5        1,05     -           <1,5        1,05    -           <1,5        1,05     -
Nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                       6,7        16,4    -                                            27       66,55     *                                             7,4      18,91    -             11       25,67    -             8,9       22,9     -             7,1      18,97    -             12       31,58     -
Lood (Pb)                                        mg/kg ds                       37        55,86    *                                           220         323    **                                             46        70,2    *             62       91,18    *             36       55,04     *             34       52,45    *            130         197     *
Zink (Zn)                                        mg/kg ds                       41         87,1    -                                           250       513,6    **                                             66       144,1    *            110       222,5    *             76       166,8     *            200       449,4   **            130       283,9     *
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                        mg/kg ds                                                   <0,050       0,035                                              <0,050        0,035
Fenanthreen                                      mg/kg ds                                                       1,2        1,2                                                 0,25        0,25
Anthraceen                                       mg/kg ds                                                       0,5        0,5                                                 0,11        0,11
Fluorantheen                                     mg/kg ds                                                       4,1        4,1                                                 0,66        0,66
Benzo(a)anthraceen                               mg/kg ds                                                       1,9        1,9                                                 0,34        0,34
Chryseen                                         mg/kg ds                                                       1,9        1,9                                                 0,38        0,38
Benzo(k)fluorantheen                             mg/kg ds                                                     0,92        0,92                                                 0,18        0,18
Benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                                                       1,8        1,8                                                 0,33        0,33
Benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                                                         1          1                                                 0,26        0,26
Indeno(123-cd)pyreen                             mg/kg ds                                                       1,3        1,3                                                 0,27        0,27
PAK VROM (10) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                                       15       14,65    *                                              2,8      2,815    *
Legenda
Nr.                                              Monster
1                                                100-2: 100 (50-100)
2                                                101-2: 101 (50-100)
3                                                102-3: 102 (100-150)
4                                                103-2: 103 (50-100)
5                                                104-2: 104 (50-100)
6                                                105-1: 105 (0-50)
7                                                105-2: 105 (50-100)
8                                                106-1: 106 (3-50)
9                                                106-2: 106 (50-100)
10                                               107-3: 107 (100-150)
11                                               108-1: 108 (3-50)
12                                               108-2: 108 (50-100)
13                                               109-1: 109 (3-50)
14                                               109-2: 109 (50-100)
15                                               110-2: 110 (50-100)
16                                               111-3: 111 (100-150)
17                                               112-2: 112 (50-100)
18                                               113-2: 113 (50-100)
Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde      -
groter dan achtergrondwaarde                     *
groter dan tussenwaarde                          **
groter dan interventiewaarde                     ***
Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem
Uw projectnummer                           2618.004_NAD
Datum monstername                          26-04-2017
Monsternemer                               Schell
Certificaatnummer                          2017061354
Startdatum                                 11-05-2017
Rapportagedatum                            18-05-2017
Analyse                                    Eenheid            100-1          GSSD        Oordeel  100-3      GSSD      Oordeel  103-1      GSSD      Oordeel  103-3      GSSD      Oordeel  105-3      GSSD      Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof                                                      3,9                                 3,9                           4,1                           2,8                           5,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                         3,3                                 3,3                           2,1                           4,6                           3,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                        Uitgevoerd                          Uitgevoerd                    Uitgevoerd                    Uitgevoerd                    Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                 % (m/m)                  88,8           88,8                 89,8      89,8                93,3      93,3                94,1      94,1                91,8      91,8
Organische stof                            % (m/m) ds                                                                                  4,1       4,1                 2,8       2,8
Gloeirest                                  % (m/m) ds                                                                                 95,7                          96,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)               % (m/m) ds                                                                                  2,1       2,1                 4,6       4,6
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                  mg/kg ds                <0,15          0,105              <0,050     0,035              <0,050     0,035              <0,050     0,035
Fenanthreen                                mg/kg ds                   10             10                 0,36      0,36                   4         4                   1         1
Anthraceen                                 mg/kg ds                  3,1             3,1                0,21      0,21                 2,1       2,1                0,23      0,23
Fluorantheen                               mg/kg ds                   30             30                 0,77      0,77                 8,6       8,6                 2,1       2,1
Benzo(a)anthraceen                         mg/kg ds                   12             12                 0,32      0,32                 4,3       4,3                0,91      0,91
Chryseen                                   mg/kg ds                   11             11                 0,35      0,35                 3,6       3,6                0,97      0,97
Benzo(k)fluorantheen                       mg/kg ds                  6,2             6,2                0,16      0,16                   2         2                0,45      0,45
Benzo(a)pyreen                             mg/kg ds                   10             10                 0,25      0,25                 3,4       3,4                0,72      0,72
Benzo(ghi)peryleen                         mg/kg ds                  6,1             6,1                 0,2       0,2                 2,4       2,4                0,57      0,57
Indeno(123-cd)pyreen                       mg/kg ds                  5,8             5,8                0,19      0,19                 2,2       2,2                0,51      0,51
PAK VROM (10) (factor 0,7)                 mg/kg ds                   95          94,31   ***            2,8    2,845     *            33     32,63    **            7,5    7,495     *
Metalen
Barium (Ba)                                mg/kg ds                                                                                    57     218,1                   57    166,7                   45    146,8
Cadmium (Cd)                               mg/kg ds                                                                                    0,4    0,627     *           0,26   0,4157     -           0,27   0,3925     -
Kobalt (Co)                                mg/kg ds                                                                                    3,1    10,78     -            4,4    12,04     -            4,6    13,89     -
Koper (Cu)                                 mg/kg ds                                                                                    15     28,85     -             18    33,33     -             22    38,82     -
Kwik (Hg)                                  mg/kg ds                                                                                    0,1    0,141     -           0,17   0,2329     *           0,12   0,1638     *
Molybdeen (Mo)                             mg/kg ds                                                                                   <1,5      1,05    -           <1,5      1,05    -           <1,5      1,05    -
Nikkel (Ni)                                mg/kg ds                                                                                      8    23,14     -            9,7    23,25     -            8,7    22,56     -
Lood (Pb)                                  mg/kg ds                                                                                    45     68,06     *             80    118,5     *             72    103,7     *
Zink (Zn)                                  mg/kg ds                                                                                   120       269     *           110     226,5     *             79    160,9     *
Legenda
Nr.                                        Monster                       Analytico-nr
1                                          100-1: 101 (0-50)             9532800
2                                          100-3: 101 (100-150)          9532801
3                                          103-1: 103 (0-50)             9532802
4                                          103-3: 103 (100-150)          9532803
5                                          105-3: 105 (100-150)          9532804
Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde-
groter dan achtergrondwaarde               *
groter dan tussenwaarde                    **
groter dan interventiewaarde               ***
Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem
Uw projectnummer                           2618.004_NAD Aanvullende boringen en analyses
Datum monstername                          18-05-2017
Monsternemer                               Schell
Certificaatnummer                          2017066426
Startdatum                                 22-05-2017
Rapportagedatum                            31-05-2017
Analyse                                    Eenheid             114-2          GSSD       Oordeel  115-2      GSSD      Oordeel  116-2      GSSD      Oordeel  117-2      GSSD      Oordeel  118-2      GSSD      Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof                                                       2,9                                1,5                           3,6                             4                           3,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                            2                                2,2                           3,5                           2,3                           3,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                         Uitgevoerd                         Uitgevoerd                    Uitgevoerd                    Uitgevoerd                    Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                 % (m/m)                   95,8           95,8                96,3      96,3                92,3      92,3                93,4      93,4                94,7      94,7
Organische stof                            % (m/m) ds                 2,9            2,9                 1,5       1,5                 3,6       3,6                   4         4                 3,8       3,8
Gloeirest                                  % (m/m) ds                  97                               98,4                          96,2                          95,9                            96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)               % (m/m) ds                <2,0            1,4                 2,2       2,2                 3,5       3,5                 2,3       2,3                 3,3       3,3
Metalen
Barium (Ba)                                mg/kg ds                    95          368,1                120     453,7                 150     489,5                 160     597,6                 120       400
Cadmium (Cd)                               mg/kg ds                  0,31         0,5124    -           0,22   0,3776     -           0,74    1,162     *           0,53   0,8319     *           0,57   0,8897     *
Kobalt (Co)                                mg/kg ds                     6          21,09    *            3,9    13,42     -            8,4    25,37     *              6    20,42     *            6,8    20,93     *
Koper (Cu)                                 mg/kg ds                    65          130,4   **             38    78,08     *             63    117,8    **             44    84,35     *             69      129    **
Kwik (Hg)                                  mg/kg ds                  0,44         0,6276    *         0,081     0,116     -           0,18   0,2493     *           0,35   0,4925     *           0,31   0,4301     *
Molybdeen (Mo)                             mg/kg ds                   1,5            1,5    -           <1,5      1,05    -           <1,5      1,05    -           <1,5      1,05    -           <1,5      1,05    -
Nikkel (Ni)                                mg/kg ds                    15          43,75    *            9,3    26,68     -             19    49,26     *             13    36,99     *             18    47,37     *
Lood (Pb)                                  mg/kg ds                  100           154,8    *             53    83,12     *           160     238,2     *           150     226,5     *           140     208,4     *
Zink (Zn)                                  mg/kg ds                  130           301,6    *           120     281,9     *           570      1211   ***           270       601    **           200     426,8     *
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                  mg/kg ds                                                                                                              <0,050     0,035              <0,050     0,035
Fenanthreen                                mg/kg ds                                                                                                                  5,5       5,5                0,37      0,37
Anthraceen                                 mg/kg ds                                                                                                                  2,6       2,6                0,12      0,12
Fluorantheen                               mg/kg ds                                                                                                                   13        13                0,69      0,69
Benzo(a)anthraceen                         mg/kg ds                                                                                                                  6,6       6,6                0,35      0,35
Chryseen                                   mg/kg ds                                                                                                                  6,5       6,5                0,35      0,35
Benzo(k)fluorantheen                       mg/kg ds                                                                                                                  2,9       2,9                0,19      0,19
Benzo(a)pyreen                             mg/kg ds                                                                                                                  4,7       4,7                0,29      0,29
Benzo(ghi)peryleen                         mg/kg ds                                                                                                                  3,4       3,4                0,21      0,21
Indeno(123-cd)pyreen                       mg/kg ds                                                                                                                  3,1       3,1                0,19      0,19
PAK VROM (10) (factor 0,7)                 mg/kg ds                                                                                                                   48    48,34   ***            2,8    2,795     *
Legenda
Nr.                                        Monster                        Analytico-nr
1                                          114-2: 114 (50-70)             9548647
2                                          115-2 :115 (50-70)             9548648
3                                          116-2: 116 (50-100)            9548649
4                                          117-2: 117 (50-100)            9548650
5                                          118-2: 118 (50-100)            9548651
Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde-
groter dan achtergrondwaarde               *
groter dan tussenwaarde                    **
groter dan interventiewaarde               ***
Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Uw projectnummer                                                2618.004_NAD
Datum monstername                                               03-05-2017
Monsternemer                                                    Jansen
Certificaatnummer                                               2017057657
Startdatum                                                      04-05-2017
Rapportagedatum                                                 09-05-2017
Analyse                                                         Eenheid           PB 107           Oordeel
Metalen
Barium (Ba)                                                     µg/L                      <20         -
Cadmium (Cd)                                                    µg/L                    <0,20         -
Kobalt (Co)                                                     µg/L                     <2,0         -
Koper (Cu)                                                      µg/L                     <2,0         -
Kwik (Hg)                                                       µg/L                  <0,050          -
Molybdeen (Mo)                                                  µg/L                     <2,0         -
Nikkel (Ni)                                                     µg/L                     <3,0         -
Lood (Pb)                                                       µg/L                     <2,0         -
Zink (Zn)                                                       µg/L                      <10         -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                         µg/L                    <0,20         -
Tolueen                                                         µg/L                    <0,20         -
Ethylbenzeen                                                    µg/L                    <0,20         -
o-Xyleen                                                        µg/L                    <0,10
m,p-Xyleen                                                      µg/L                    <0,20
Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L                     0,21         -
BTEX (som)                                                      µg/L                    <0,90
Naftaleen                                                       µg/L                  <0,020          -
Styreen                                                         µg/L                    <0,20         -
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                 µg/L                    <0,20         -
Trichloormethaan                                                µg/L                    <0,20         -
Tetrachloormethaan                                              µg/L                    <0,10         -
Trichlooretheen                                                 µg/L                    <0,20         -
Tetrachlooretheen                                               µg/L                    <0,10         -
1,1-Dichloorethaan                                              µg/L                    <0,20         -
1,2-Dichloorethaan                                              µg/L                    <0,20         -
1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L                    <0,10         -
1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L                    <0,10         -
cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L                    <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen                                        µg/L                    <0,10
CKW (som)                                                       µg/L                     <1,6
Tribroommethaan                                                 µg/L                    <0,20
Vinylchloride                                                   µg/L                     0,12         *
1,1-Dichlooretheen                                              µg/L                    <0,10         -
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                            µg/L                     0,14         -
1,1-Dichloorpropaan                                             µg/L                    <0,20
1,2-Dichloorpropaan                                             µg/L                    <0,20
1,3-Dichloorpropaan                                             µg/L                    <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7                                 µg/L                     0,42         -
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                         µg/L                      <10
Minerale olie (C12-C16)                                         µg/L                      <10
Minerale olie (C16-C21)                                         µg/L                      <10
Minerale olie (C21-C30)                                         µg/L                      <15
Minerale olie (C30-C35)                                         µg/L                      <10
Minerale olie (C35-C40)                                         µg/L                      <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                  µg/L                      <50         -
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster                                                                            BoToVa Oordeel
1     9521267           PB 107                                                                             Overschrijding Streefwaarde
Verklaring van de gebruikte tekens:
-                       kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Risicobeoordeling Sanscrit</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                V. Sanscrit 2.5.4
Rapportage Sanscrit.nl                                                                                          V. rapport  2.16
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren
Algemeen
Naam dossier:                 Molenstraat Cuijk
Code:                         2618.004
Beoordelaar:                  ellenkamp@econsultancy.nl
Datum rapport:                donderdag 8 juni 2017
Type bodemgebruik:            huidig
Uitgevoerde beoordelingen:
  Stap1: Ernst van de verontreiniging:
  Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:
    - Ernstige bodemverontreiniging
                        Stap2: Standaardbeoordeling          Stap 3: Uitgebreide beoordeling
      Humaan
      Ecologisch
      Verspreiding
         = voltooid       = niet uitgevoerd       = niet relevant op basis van uitkomst stap 2
Opmerkingen bij dossier:
Over Sanscrit
  Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de
  Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in
  opdracht van het ministerie van I&M.
  Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens,
  ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt
  vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.
  Uitgangspunten
  De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de
  sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
  De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:
  ·    een geval van ernstige bodemverontreiniging;
  ·    een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb
       (zorgplicht) van toepassing;
  ·    huidig en voorgenomen gebruik;
  ·    grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld , met uitzondering van asbest;
  ·    alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke
       chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium,
       protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet
       opgenomen in       het programma Sanscrit.
Eindconclusie
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten
Per stof
                                                               Dosis         MTR
  Stof                                                         [mg/kg lg/d]  [mg/kg lg/d]    Risico-Index
       Wonen met tuin
  Indeno(123cd)pyreen                                          9,06e-5        5,00e-3            0,02
  Anthraceen                                                   9,53e-4        4,00e-2            0,02
  Benzo(a)anthraceen                                           7,63e-5        5,00e-3            0,02
  Koper                                                        4,22e-3        1,40e-1            0,03
  Benzo(a)pyreen                                               7,90e-5        5,00e-4            0,16
  Lood                                                         2,27e-3        2,80e-3            0,81
  Nikkel                                                       1,02e-3        5,00e-2            0,02
  Chryseen                                                     9,43e-5        5,00e-2            0,00
  Zink                                                         9,01e-3        5,00e-1            0,02
  Fluorantheen                                                 7,15e-4        5,00e-2            0,01
  Fenanthreen                                                  2,56e-3        4,00e-2            0,06
  Naftaleen                                                    3,38e-3        4,00e-2            0,08
  Benzo(b)fluorantheen                                         1,14e-4        5,00e-3            0,02
  Benzo(ghi)peryleen                                           2,59e-5        3,00e-2            0,00
Combinatietoxicologie
  Stofgroep                           Risico-index
    Wonen met tuin
  Carcinogene PAKs                           0,23
  Niet-carcinogene PAKs                      0,17
Hinder - toetsing aan geurdrempels
                                                           Concentratie binnenlucht       Geurdrempel
  Stof                                                             [ug/m3]                  [ug/m3]
       Wonen met tuin
   Naftaleen                                                       1,17e1                   8,00e2
Hinder - huidcontact
  Functie                                          Sprake van huidcontact?
  Wonen met tuin                                   Nee
Toelichting:
Toetsing TCL's
                                                            Concentratie binnenlucht          TCL
  Stof                                                               [ug/m3]                [ug/m3]
  Wonen met tuin
  Koper                                                            0                         1,00e0.
  Nikkel                                                           0                         5,00e-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Uitgebreid overzicht blootstelling
Blootstellingsroute                    Relatieve bijdrage [%]
Wonen met tuin
Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin          24.83
Dermale opname binnen                            0.01
Dermale opname buiten                            0.12
Dermale opname tijdens baden                     3.81
Ingestie grond                                   1.41
Inhalatie dampen tijdens douchen                 0.01
Inhalatie van binnenlucht                       69.28
Inhalatie van buitenlucht                        0.03
Inhalatie van gronddeeltjes                      0.01
Permeatie drinkwater                             0.48
Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin          78.01
Dermale opname binnen                            0.12
Dermale opname buiten                            1.67
Dermale opname tijdens baden                     0.61
Ingestie grond                                  19.27
Inhalatie dampen tijdens douchen                 0.00
Inhalatie van binnenlucht                        0.08
Inhalatie van buitenlucht                        0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                      0.15
Permeatie drinkwater                             0.09
Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin          82.91
Dermale opname binnen                            0.09
Dermale opname buiten                            1.32
Dermale opname tijdens baden                     0.16
Ingestie grond                                  15.19
Inhalatie dampen tijdens douchen                 0.00
Inhalatie van binnenlucht                        0.18
Inhalatie van buitenlucht                        0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                      0.12
Permeatie drinkwater                             0.03
Benzo(b)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin          92.91
Dermale opname binnen                            0.03
Dermale opname buiten                            0.46
Dermale opname tijdens baden                     0.83
Ingestie grond                                   5.28
Inhalatie dampen tijdens douchen                 0.00
Inhalatie van binnenlucht                        0.28
Inhalatie van buitenlucht                        0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                      0.04
Permeatie drinkwater                             0.16
Benzo(ghi)peryleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin          66.01
Dermale opname binnen                            0.19
Dermale opname buiten                            2.67
Dermale opname tijdens baden                     0.07
Ingestie grond                                  30.77
Inhalatie dampen tijdens douchen                 0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Inhalatie van binnenlucht               0.02
Inhalatie van buitenlucht               0.00
Inhalatie van gronddeeltjes             0.24
Permeatie drinkwater                    0.02
Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin 82.28
Dermale opname binnen                   0.10
Dermale opname buiten                   1.35
Dermale opname tijdens baden            0.41
Ingestie grond                         15.59
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.00
Inhalatie van binnenlucht               0.09
Inhalatie van buitenlucht               0.00
Inhalatie van gronddeeltjes             0.12
Permeatie drinkwater                    0.06
Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin 20.42
Dermale opname binnen                   0.01
Dermale opname buiten                   0.08
Dermale opname tijdens baden            3.08
Ingestie grond                          0.96
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.01
Inhalatie van binnenlucht              75.02
Inhalatie van buitenlucht               0.03
Inhalatie van gronddeeltjes             0.01
Permeatie drinkwater                    0.38
Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin 40.94
Dermale opname binnen                   0.03
Dermale opname buiten                   0.43
Dermale opname tijdens baden            0.84
Ingestie grond                          4.96
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.00
Inhalatie van binnenlucht              52.65
Inhalatie van buitenlucht               0.02
Inhalatie van gronddeeltjes             0.04
Permeatie drinkwater                    0.09
Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin 88.65
Dermale opname binnen                   0.06
Dermale opname buiten                   0.89
Dermale opname tijdens baden            0.03
Ingestie grond                         10.27
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.00
Inhalatie van binnenlucht               0.01
Inhalatie van buitenlucht               0.00
Inhalatie van gronddeeltjes             0.08
Permeatie drinkwater                    0.01
Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin 90.14
Dermale opname binnen                   0.00
Dermale opname buiten                   0.00
Dermale opname tijdens baden            0.00
Ingestie grond                          9.78
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.00
Inhalatie van binnenlucht               0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Inhalatie van buitenlucht               0.00
Inhalatie van gronddeeltjes             0.08
Permeatie drinkwater                    0.00
Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  4.13
Dermale opname binnen                   0.00
Dermale opname buiten                   0.00
Dermale opname tijdens baden            0.00
Ingestie grond                         95.57
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.00
Inhalatie van binnenlucht               0.00
Inhalatie van buitenlucht               0.00
Inhalatie van gronddeeltjes             0.30
Permeatie drinkwater                    0.00
Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.47
Dermale opname binnen                   0.00
Dermale opname buiten                   0.00
Dermale opname tijdens baden            0.11
Ingestie grond                          0.01
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.01
Inhalatie van binnenlucht              99.31
Inhalatie van buitenlucht               0.04
Inhalatie van gronddeeltjes             0.00
Permeatie drinkwater                    0.06
Nikkel
Consumptie van gewassen uit eigen tuin 57.17
Dermale opname binnen                   0.00
Dermale opname buiten                   0.00
Dermale opname tijdens baden            0.00
Ingestie grond                         42.50
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.00
Inhalatie van binnenlucht               0.00
Inhalatie van buitenlucht               0.00
Inhalatie van gronddeeltjes             0.33
Permeatie drinkwater                    0.00
Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin 87.41
Dermale opname binnen                   0.00
Dermale opname buiten                   0.00
Dermale opname tijdens baden            0.00
Ingestie grond                         12.50
Inhalatie dampen tijdens douchen        0.00
Inhalatie van binnenlucht               0.00
Inhalatie van buitenlucht               0.00
Inhalatie van gronddeeltjes             0.10
Permeatie drinkwater                    0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre> Humane risico's - invoergegevens
                                      C-totaal [mg/kg]                        C-grondwater [ug/l]
  Stof                                Geheel       Bebouwd     Onbebouwd      Bebouwd       Onbebouwd
     Wonen met tuin
  Naftaleen                           2,30e-1
  Anthraceen                          1,10e1
  Benzo(a)anthraceen                  1,20e1
  Benzo(a)pyreen                      9,80
  Chryseen                            1,20e1
  Fluorantheen                        2,90e1
  Fenanthreen                         2,00e1
  Koper                               2,50e2
  Lood                                4,40e2
  Nikkel                              3,00e1
  Zink                                9,20e2
  Benzo(b)fluorantheen                4,90
  Benzo(ghi)peryleen                  6,50
  Indeno(123cd)pyreen                 7,60
Parameters
                                  Berekening                  Diepte verontreiniging [m]
  Functie                         blootstelling lood:  OS [%] t.o.v. kruipruimte      t.o.v. maaiveld
  Wonen met tuin                  Als kind             1,50    0,01                     0,01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Ecologische risicobeoordeling - standaard
De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.
Ecologisch toetsniveau:      Matig gevoelig
Contour             Ingevoerd [m2]      Criterium [m2]       Overschrijding
TD>25%                    155                   5000                Nee
TD>65%                    155                    500                Nee
Risicobeoordeling verspreiding - standaard
  Onderdeel                                                                                          Uitkomst
  Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het                  Nee
  interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?
  Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden             Nee
  verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?
  Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden               Nee
  verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?
  Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het                 Nee
  interventiewaarden-contour in het grondwater?
Toelichting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>