<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK
KRUISING MOLENSTRAAT - SMIDSTRAAT
TE CUIJK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Kruising Molenstraat - Smidstraat te Cuijk
                 Opdrachtgever          Buro SRO
                                        Sweerts de Landasstraat 50
                                        6814 DG Arnhem
               Rapportnummer            2618.001
                 Versienummer           D1
                           Status       Eindrapportage
                           Datum        23 februari 2017
                        Vestiging       Swalmen
                        Opsteller       M.G.B. Ellenkamp-Paalhaar MSc
                           Paraaf
             Kwaliteitscontrole         ing. D.W.J. Verwijlen
                           Paraaf
 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
 systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.
 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
 sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
 de juistheid en volledigheid van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                             INHOUDSOPGAVE
1    INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2    VOORONDERZOEK................................................................................................................... 1
     2.1    Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 1
     2.2    Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek ................................................................. 2
     2.3    Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
     2.4    Calamiteiten ...................................................................................................................... 3
     2.5    Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3
     2.6    Omliggende terreindelen/ belendende percelen .............................................................. 4
     2.7    Terreininspectie ................................................................................................................ 5
     2.8    Toekomstige situatie ......................................................................................................... 5
     2.9    Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 5
     2.10   Bodemopbouw .................................................................................................................. 5
     2.11   Geohydrologie .................................................................................................................. 5
3    CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) ................................................. 6
4    VELDWERK ................................................................................................................................ 6
     4.1    Algemeen.......................................................................................................................... 6
     4.2    Grondonderzoek ............................................................................................................... 7
            4.2.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 7
            4.2.2    Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 7
     4.3    Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 7
            4.3.1    Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 7
            4.3.2    Bemonstering ..................................................................................................... 8
5    LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 8
     5.1    Uitvoering analyses .......................................................................................................... 8
     5.2    Toetsingskader ................................................................................................................. 9
     5.3    Resultaten grond- en grondwatermonsters .................................................................... 10
6    SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 12
BIJLAGEN:
1.     - Topografische ligging van de locatie
2a.    - Locatieschets
2b.    - Foto's onderzoekslocatie
2c.    - Kadastrale gegevens
3.     - Boorprofielen
4a.    - Analysecertificaten
4b.    - Getoetste analyseresultaten
5.     - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.     - Geraadpleegde bronnen
                                                                                                                                      2618.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING
Econsultancy heeft van Buro SRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bo-
demonderzoek op de kruising Molenstraat - Smidstraat te Cuijk.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.
Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-
de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen bestemmingsplan-
wijziging.
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013)
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM,
2007.
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.
2      VOORONDERZOEK
2.1       Geraadpleegde bronnen
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de Omgevingsdienst Brabant Noord
aanwezige informatie (contactpersoon mevrouw O. Zavelyeva), informatie verkregen van Buro SRO
(contactpersoon de heer L. Arends) en informatie verkregen uit de op 2 februari 2017 uitgevoerde
terreininspectie.
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:
           het historische, huidige en toekomstige gebruik;
           eventuele calamiteiten;
           eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
           de bodemopbouw en geohydrologie;
           verhardingen, kabels en leidingen.
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                  Pagina 1 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2       Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.
De onderzoekslocatie (± 980 m²) is gelegen op de kruising Molenstraat - Smidstraat te Cuijk (zie bijla-
ge 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie C, nummers 3369 en 3586
(zie bijlage 2c).
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 46 A, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten
van de onderzoekslocatie X = 188.635, Y = 415.720. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel
Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van circa 12 m +NAP.
2.3       Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie
Tot circa 1930 was de onderzoekslocatie onbebouwd. In de periode 1930 tot 1940 is bebouwing op
de onderzoekslocatie aanwezig geweest. Deze bebouwing is in de jaren ’60 van de vorige eeuw
deels gesloopt, waarna er een weg is gerealiseerd. Omstreeks 1980 (deels) is nieuwe bebouwing op
de onderzoekslocatie ontwikkeld. De onderzoekslocatie is op onderstaande historische kaarten weer-
gegeven.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                  Pagina 2 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De onderzoekslocatie kende in het verleden een gebruik als smederij en/of houtbewerking. Direct ten
zuiden van de onderzoekslocatie (buiten de gevel), ter plaatse van de huidige openbare weg, was in
het verleden een ondergrondse benzinetank (inhoud 6.000 liter) aanwezig. De brandstofpomp en
ontluchtingspunt waren eveneens aan de zuidzijde van de gevel gelegen. In de vergunning werd dan
ook de activiteit ‘brandstofhandel / benzinestation’ vermeld (zie ook paragraaf 2.5).
Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.
Op de onderzoekslocatie is momenteel nog altijd een bedrijfspand aanwezig, welke niet meer als
dusdanig in gebruik is. Het overige terreindeel is deels voorzien van een klinker- en tegelverharding.
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.
2.4       Calamiteiten
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente nte
blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.
2.5       Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie
In december 2009 is door Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd (rapport 4518757). In deze rap-
portage wordt vermeld welke activiteiten hebben plaatsgevonden op de Molenstraat 76, zie onder-
staand overzicht.
Op de locatie zijn, voor zover bekend, nimmer boringen en/of grond- en grondwateranalyses uitge-
voerd.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                   Pagina 3 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.6       Omliggende terreindelen/ belendende percelen
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het
bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt:
           aan de noordzijde bevindt zich een openbare weg (Smidstraat) en een supermarkt;
           aan de oostzijde bevinden zich diverse woningen;
           aan de zuidzijde bevindt zich een openbare weg (Molenstraat) met aansluitend woningen en
            winkels;
           aan de westzijde bevindt zich de kruising van de openbare wegen Smidstraat en Molenstraat.
In de rapportage van Tauw (d.d. 2009) zijn ook gegevens van de directe omgeving van de onder-
zoekslocatie opgenomen. Zo wordt vermeld, dat in 1939 nabij de onderzoekslocatie een ondergrond-
se olietank (6.000 l) met afleverpunt in gebruik is genomen. De tank heeft hoogstwaarschijnlijk direct
ten zuiden van de onderzoekslocatie, ter plaatse van de stoep, gelegen. Vooralsnog is het onbekend
of de tank nog aanwezig is.
In oktober 2012 is door Econsultancy een historisch bodemonderzoek opgesteld voor de Haag-
sestraat, Smidstraat en Zandberg (rapport 12093601). Uit deze rapportage blijkt, dat in het jaar 1934
op de Molenstraat 68 een slachterij en vleeswarenindustrie gevestigd is geweest. Verdere gegevens
hierover zijn onbekend.
Uit een infrastructureel onderzoek aan de Haagsestraat-Smidstraat uit maart 2013 blijkt, dat op het
adres Molenstraat 68 tot 1990 een ondergrondse HBO-tank aanwezig is (zie locatie VIII op onder-
staande afbeelding) (rapport 12103655A).
Op onderstaande afbeeldingen is de (voormalige) ondergrondse brandstoftank direct ten zuiden van
onderhavige onderzoekslocatie weergegeven (‘Locatie VI’), alsmede de locatie van de ondergrondse
HBO tank op de Molenstraat 68 (‘Locatie VIII’).
De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie plaats.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                    Pagina 4 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.
2.7       Terreininspectie
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op het buitenterrein was veel (afval)materiaal aanwezig. De be-
groeiing was ruig en het terrein was met hekken afgesloten. Inpandig lijkt in het verleden een brand te
zijn geweest.
Ten zuiden van de onderzoekslocatie, ter plaatse van de (voormalige) ondergrondse brandstoftank
was een peilbuis aanwezig. Deze peilbuis is afgewerkt met een straatpot. Uit verzamelde informatie
kon niet worden afgeleid in het kader van welk bodemonderzoek deze peilbuis in het verleden is ge-
plaatst.
2.8       Toekomstige situatie
De initiatiefnemer is voornemens de bestemming van de onderzoekslocatie te wijzigen en nieuwbouw
te realiseren.
2.9       Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten
De onderzoekslocatie is volgens de bodemkwaliteitskaart van de Regio Cuijk en Grave in de bodem-
kwaliteitsklasse ‘Wonen’.
2.10 Bodemopbouw
De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd gebied. De
dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een ooivaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering
voornamelijk is opgebouwd uit lichte zavel. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren
geologisch gezien tot de Formatie van Beegden.
2.11 Geohydrologie
Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Slenk van Venlo. Deze slenk wordt aan de zuid-
westzijde begrensd door de Tegelenbreuk en aan de noordoostzijde door de Grensbreuk. Beide
breuken zijn noordwest-zuidoost gericht.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 8,5 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 3,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens
gegevens van digitale wateratlas de provincie Brabant, in noordelijke richting.
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                    Pagina 5 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3      CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)
Uit het vooronderzoek blijkt, dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de loca-
tie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met het voormali-
ge gebruik van de onderzoekslocatie als ondermeer een smederij, de nabijheid van een (voormalige)
brandstoftank, de aanwezige materialen op het maaiveld rondom het pand en een vermoedelijke
voormalige brand in het pand. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten
aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie
zijn zware metalen, PAK en minerale olie.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het verkennend bodem-
onderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende
stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof
de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt.
4      VELDWERK
4.1       Algemeen
Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van te plaatsen peilbuis. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen is
beschreven in paragraaf 4.3.
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen
opgenomen.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                   Pagina 6 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.2       Grondonderzoek
4.2.1        Uitvoering veldwerk
Het veldwerk is op 1 februari 2017 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer P.
Jansen en D.F.H. Schell. Deze medewerkers van Econsultancy staan geregistreerd als ervaren veld-
werker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en wa-
terbodemonderzoek".
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 9 boringen geplaatst; 6 boringen tot maximaal
1,0 m -mv, 2 boringen tot maximaal 2,0 m -mv en 1 boring tot 3,2 m -mv. In verband met de aanwe-
zigheid van een sterk grindige zandlaag, heeft (vooralsnog) geen plaatsing van een peilbuis plaatsge-
vonden.
4.2.2        Zintuiglijke waarnemingen
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, matig fijn tot zeer grof zand. De bodem is
verder plaatselijk zwak humeus en zwak tot plaatselijk sterk (diepere ondergrond) grindig.
Tabel I geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde
materiaal zijn aangetroffen.
Tabel I.                 Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen
   Boornummer                Traject (m -mv)     Einddiepte boring (m -mv)           Waargenomen verontreinigingen
          02                  0,0-0,5 m -mv              1,0 m -mv         zwak baksteenhoudend
          03                  0,0-0,5 m -mv              1,5 m -mv         zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend en
                                                                           zwak kolengruishoudend
          04                  0,0-0,7 m -mv              2,7 m -mv         zwak baksteenhoudend, zwak slakhoudend en
                                                                           zwak kolengruishoudend
                                                         0,8 m -mv
          05                  0,0-0,8 m -mv                                zwak baksteenhoudend
                                                     (gestuit op leiding)
          08                  0,0-0,5 m -mv              0,5 m -mv         zwak baksteenhoudend
4.3       Grondwateronderzoek
4.3.1        Uitvoering veldwerk
In verband met de sterk grindige ondergrond bleek het niet mogelijk handmatig een peilbuis te ver-
richten. Om toch de grondwaterkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie in beeld te krijgen, is
ervoor gekozen om de bestaande peilbuis direct ten zuiden van de onderzoekslocatie (nabij de
(voormalige) ondergrondse benzinetank) te bemonsteren ten behoeve van het grondwateronderzoek.
Opgemerkt wordt wel, dat de grondwaterstromingsrichting ter plaatse van de onderzoekslocatie
noordgericht is en dat het derhalve grondwater stroomopwaarts van de onderzoekslocatie betreft.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                                         Pagina 7 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.3.2       Bemonstering
De grondwaterbemonstering is op 1 februari 2017 uitgevoerd door de heer P. Jansen en de heer
D.F.H. Schell. Deze medewerkers van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor
het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemon-
derzoek".
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd
bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het
voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunst-
stofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermon-
ster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel II geeft een overzicht van
de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid.
Tabel II.                Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater
    Peilbuis-              Situering peilbuis      Filterstelling   Grondwaterstand      Electrisch Gelei-    Troebelheid
    nummer                                            (m -mv)        1 februari 2017      dingsvermogen          (NTU)
                                                                         (m -mv)              (EGV)
       A01          bestaande peilbuis nabij         onbekend              3,25                 793                23
                    (voormalige) ondergrondse
                    brandstoftank, ten zuiden van
                    de onderzoekslocatie
                    (stroomopwaarts)
5      LABORATORIUMONDERZOEK
5.1       Uitvoering analyses
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 4 grondmengmonsters samengesteld (3 grondmengmonsters van de ver-
dachte bodemlaag en 1 grondmengmonster van de onverdachte ondergrond). De zintuiglijk meest
verontreinigde grondmonsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmengmonsters. De 4
grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:
-      standaardpakket grond:
       droge stof, lutum- en organisch stofgehalte, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
       zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie;
-      standaardpakket grondwater:
       metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen,
       naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                                        Pagina 8 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.
Na bekend worden van de analyseresultaten zijn de individuele grondmonsters waaruit grondmeng-
monsters MM1 en MM4 zijn samengesteld, separaat geanalyseerd op de parameters zware metalen
en PAK.
Tabel III.               Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten
  Grond(meng)-                         Traject                      Analysepakket                     Bijzonderheden
     monster                          (cm -mv)
       MM1           03 (0-50) 03 (50-100) 04 (3-50)          standaardpakket        verdachte laag
                     04 (50-70)                                                      (zwak baksteen-, slak- en kolengruishoudend)
        03-1         03 (0-50)                                zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
        03-2         03 (50-100)                              zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
        04-1         04 (3-50)                                zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
        04-2         04 (50-70)                               zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
       MM2           02 (0-50) 05 (6-50) 05 (50-80) 08 (0-50) standaardpakket        verdachte laag
                                                                                     (zwak baksteenhoudend)
       MM3           01 (0-50) 06 (8-25) 07 (8-50)            standaardpakket        verdachte laag
                                                                                     (zintuiglijk schoon)
       MM4           01 (50-100) 02 (50-100) 03 (100-150)     standaardpakket        ondergrond
                     04 (70-100) 07 (150-200)                                        (zintuiglijk schoon)
        01-2         01 (50-100)                              zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
        02-2         02 (50-100)                              zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
        03-3         03 (100-150)                             zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
        04-3         04 (70-100)                              zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
        07-4         07 (150-200)                             zware metalen en PAK
   (uitsplitsing)
5.2       Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus:
-      achtergrondwaarde:
       deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-
       gronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;
-      streefwaarde:
       deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten ver-
       waarloosbaar worden geacht;
Rapport 2618.001 versie D1                                                                                              Pagina 9 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>-      tussenwaarde:
       deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en
       de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden
       uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat;
-      interventiewaarde:
       deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering
       of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij
       gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding
       van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
       eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een
       natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-
gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-
gende terminologie gebruikt:
Grond:
             - niet verontreinigd:           gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
             - licht verontreinigd:          gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
             - matig verontreinigd:          gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
             - sterk verontreinigd:          gehalte > interventiewaarde.
Grondwater:
             - niet verontreinigd:           concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
             - licht verontreinigd:          concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
             - matig verontreinigd:          concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
             - sterk verontreinigd:          concentratie > interventiewaarde.
5.3       Resultaten grond- en grondwatermonsters
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.
Tabel IV.                Overschrijdingen toetsingskaders grond
  Grond(meng)-                      Traject                 Gehalte > AW               Gehalte > T                Gehalte > I
     monster                      (cm -mv)              (licht verontreinigd)     (matig verontreinigd)      (sterk verontreinigd)
       MM1             03 (0-50) 03 (50-100)         cadmium                   koper                    zink
                       04 (3-50) 04 (50-70)          kobalt                    lood
                                                     kwik
                                                     molybdeen
                                                     nikkel
                                                     minerale olie
                                                     PCB
                                                     PAK
        03-1           03 (0-50)                     cadmium                   -                        -
   (uitsplitsing)                                    kobalt
                                                     koper
                                                     kwik
                                                     lood
                                                     zink
                                                     PAK
Rapport 2618.001 versie D1                                                                                              Pagina 10 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel IV (vervolg). Overschrijdingen toetsingskaders grond
  Grond(meng)-                      Traject                     Gehalte > AW               Gehalte > T                   Gehalte > I
     monster                       (cm -mv)                (licht verontreinigd)      (matig verontreinigd)        (sterk verontreinigd)
        03-2           03 (50-100)                     cadmium                     -                          -
   (uitsplitsing)                                      kobalt
                                                       koper
                                                       kwik
                                                       lood
                                                       zink
                                                       PAK
        04-1           04 (3-50)                       lood                        PAK                        -
   (uitsplitsing)                                      zink
        04-2           04 (50-70)                      cadmium                     koper                      zink
   (uitsplitsing)                                      kobalt                      lood
                                                       kwik
                                                       nikkel
                                                       PAK
       MM2             02 (0-50) 05 (6-50)             kobalt                      -                          -
                       05 (50-80) 08 (0-50)            minerale olie
                                                       PAK
       MM3             01 (0-50) 06 (8-25) 07 (8-50)   PAK                                                    -
       MM4             01 (50-100) 02 (50-100)         kobalt                      PAK                        lood
                       03 (100-150) 04 (70-100)        koper
                       07 (150-200)                    kwik
                                                       zink
                                                       minerale olie
        01-2           01 (50-100)                     kobalt                      zink                       -
   (uitsplitsing)                                      lood
                                                       PAK
        02-2           02 (50-100)                     cadmium                     zink                       -
   (uitsplitsing)                                      kobalt                      PAK
                                                       koper
                                                       kwik
                                                       lood
        03-3           03 (100-150)                    kobalt                      -                          -
   (uitsplitsing)                                      kwik
                                                       lood
        04-3           04 (70-100)                     kobalt                      -                          lood
   (uitsplitsing)                                      kwik
                                                       zink
        07-4           07 (150-200)                    kobalt                      -                          -
   (uitsplitsing)
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.
Tabel V.                 Overschrijdingen toetsingskader grondwater
   Grondwater-                     Situering                 Concentratie > S            Concentratie > T             Concentratie > I
     monster                        peilbuis                 (licht verontreinigd)      (matig verontreinigd)        (sterk verontreinigd)
       PBA01            bestaande peilbuis nabij      lood                         -                          -
                        (voormalige) ondergrondse
                        brandstoftank, ten zuiden van
                        de onderzoekslocatie (stroom-
                        opwaarts)
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.
Rapport 2618.001 versie D1                                                                                                      Pagina 11 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES
Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de
kruising Molenstraat - Smidstraat te Cuijk.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van
en ontwikkeling op de onderzoekslocatie.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene
verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE).
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, matig fijn tot zeer grof zand. De bodem is
verder plaatselijk zwak humeus en zwak tot plaatselijk (diepere ondergrond) sterk grindig. De bodem
is plaatselijk tot maximaal 0,8 m -mv zwak baksteen-, slak- en/of kolengruishoudend.
De bodem is plaatselijk tot ten minste 1,0 m -mv sterk verontreinigd met koper, lood en/of zink, matig
verontreinigd met zink en/of PAK en licht verontreinigd met zware metalen, PCB’s, minerale olie en/of
PAK.
Het grondwater ter plaatse van de reeds bestaande peilbuis direct stroomopwaarts van de onder-
zoekslocatie is licht verontreinigd met lood.
Conclusie
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" dient te worden beschouwd
wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd.
Advies
Econsultancy adviseert om een nader onderzoek te laten instellen naar de aard en de omvang van de
geconstateerde verontreinigingen met zware metalen (horizontale en verticale afperking) en PAK
(verticale afperking) in de bodem. Daarnaast wordt geadviseerd om ook stroomopwaarts van de on-
derzoekslocatie alsnog een peilbuis te plaatsen ten behoeve van een grondwateronderzoek.
De bebouwing op het terrein maakt een groot deel uit van de onderzoekslocatie. Inpandig zijn in on-
derhavig onderzoek geen boringen verricht. Geadviseerd wordt om, met het oog op onderhavige on-
derzoeksresultaten, ook ter plaatse van de bebouwing onderzoek te verrichten, al dan niet na de
sloop van het pand. Dit laatste dient afgestemd te worden met het bevoegd gezag.
 Econsultancy
 Swalmen, 23 februari 2017
Rapport 2618.001 versie D1                                                                  Pagina 12 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
                                                        Schaal 1:25.000
                                               Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>CUIOOA 04882G0000

CUIOOA 03129G0080

CUIOOC 04192G0000

CUIOOC 04866G0000

CUIOOC (ha

A

CUIOOC 04192600

CUIOOC 03369G0000 (BP

got BI

00

n SL

GUIOOA 04882G0000

el

d 03586G0000

CUIOOA 05098G0000

CUIOOC 04192G0000

CUIOOC 03586G0000

CUIOOC 04866G0000

CUIOOC 03920G0000

vw

CUIOOC 04192600 a

GWS

CUIOOC 03373600

Oo

72
Molenstraet
CUIOOC 04866G0000
1 gs wh $5
CUIOOC 03926G0000
0 2 4 6 8 10 m
ni n__n
Titel: Locatieschets A3
PROJECT: 2618.001
Eco nsultancy, SCHAAL: 1:250 DATUM: 23-2-2017
GETEKEND: RNa BIJLAGE:2a-E

</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                    Legenda
Boringen                          Boringen                              Symbolen                                     Verontreiniging
Omschrijving            Symbool   Omschrijving            Symbool       Omschrijving             Symbool             Omschrijving           Symbool
 Boring tot 0,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50                    Asfalt                                       Ontgravingsvak
                                   Asbestgat 30x30x50 +
 Boring tot 1,0 m -mv                                                    Beton                                        Niet verontreinigd
                                   boring tot 0,5 m -mv
                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Boom
 Boring tot 1,5 m -mv                                                                                                 AW/S-waarde contour
                                   boring tot 1,0 m -mv
                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Bos                                          T-waarde contour
 Boring tot 2,0 m -mv
                                   boring tot 1,5 m -mv
                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Braak                                        I-waarde contour
 Boring tot 2,5 m -mv
                                   boring tot 2,0 m -mv
 Boring tot 3,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 2,5 m -mv
                                                                         Depothoogte                  x,x             Niet verontreinigd
 Boring tot 3,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Fotoname                                     Licht verontreinigd
                                   boring tot 3,0 m -mv
 Boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Mangat                                       Matig verontreinigd
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Gras                                         Sterk verontreinigd
                                   boring tot 4,0 m -mv
                                                                                                                      Verspreiding
 Boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
                                                                         Grind
                                                                                                                      verontreiniging onbekend   ?
 Peilbuis                          Asbestgat 30x30x50 +                  Haag
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Peilbuis (diep)                   Asbestgat 30x30x50 +                  Klinker
                                   peilbuis
 Voorgaande                        Asbestgat 30x30x50 +                  Olie/vetafscheider
 boring tot 0,5 m -mv              peilbuis (diep)
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50
                                                                         Ontgravingsdiepte            -x,x
 boring tot 1,0 m -mv
 Voorgaande                        Asbestgat 100x100x50 +                Ontluchtingspunt
 boring tot 1,5 m -mv              boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                      .....
                                                                                                       ...      ..
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Onverhard                         ..
                                                                                                      ......
 Voorgaande                                                                                           ..   ..
                                   boring tot 1,0 m -mv
 boring tot 2,0 m -mv
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Parkeerplaats                 P
                                   boring tot 1,5 m -mv
 boring tot 2,5 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Pomp
 Voorgaande                        boring tot 2,0 m -mv
 boring tot 3,0 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Puinverharding
 Voorgaande                        boring tot 2,5 m -mv
 boring tot 3,5 m -mv                                                    Sleuf 200x40x50cm
                                   Asbestgat 100x100x50 +
 Voorgaande                        boring tot 3,0 m -mv
 boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Spoorbaan
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Voorgaande
 boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Stelconplaat
                                   boring tot 4,0 m -mv
 Voorgaande
                                                                         Struik
 boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
 Voorgaande peilbuis               Asbestgat 100x100x50 +                Talud
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Voorgaande peilbuis (diep)                                              Tegel
                                   Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis
                                                                         Vloeistofdichte vloer
 Kernboring 80 mm                  Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis (diep)
                                                                         Vulpunt
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 0,5 m -mv              Boring tot 0,5 m -mv +
                                                                         Water
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,0 m -mv              Boring tot 1,0 m -mv +
                                                                         Zeshoek tegel
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,5 m -mv              Boring tot 1,5 m -mv +                Zinkput
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Asbestverdacht
 boring tot 2,0 m -mv              Boring tot 2,0 m -mv +
                                                                         plaatmateriaal op maaiveld        X
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 2,5 m -mv              Boring tot 2,5 m -mv +                Hekwerk
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Toekomstige bebouwing
 boring tot 3,0 m -mv              Boring tot 3,0 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Voormalige bebouwing
 boring tot 3,5 m -mv              Boring tot 3,5 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Bebouwing
 boring tot 4,0 m -mv              Boring tot 4,0 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Locatiegrens
 boring tot 4,5 m -mv              Boring tot 4,5 m -mv +
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 5,0 m -mv              Boring tot 5,0 m -mv +
 Kernboring 120 mm                 Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis
                                   Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis (diep)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 1.
 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 3.
 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 5.
 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie
 Foto 7.
 Foto 8.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 2c Kadastrale gegevens
                                          Schaal 1:1.000
                               Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Boorprofielen</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                               Pagina 1 van 2
     Boring:          01                                          Boring:   02
                         0   groenstrook                                        0   groenstrook
         0                                                           0
                             Zand, matig fijn, matig siltig,                        Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                             neutraal geelbruin, Edelmanboor                        humeus, matig grindig, zwak
                    1                                                     1         baksteenhoudend, donkerbruin,
                                                                                50
                                                                                    Edelmanboor
        50                                                          50
                                                                                    Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                    humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                    2                                                     2
                         100                                                    100
       100                                                         100
     Boring:          03                                          Boring:   04
                         0   groenstrook                                        0
                                                                                3   tegel
         0                                                           0
                             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                             grindig, zwak baksteenhoudend,                         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                    1        zwak slakhoudend, zwak                       1         grindig, zwak baksteenhoudend,
                             kolengruishoudend, donkerbruin,                        zwak slakhoudend, zwak
        50                   Edelmanboor                            50              kolengruishoudend, donkerbruin,
                                                                          2         Edelmanboor
                                                                                70
                    2                                                               Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                          3         neutraalbruin, Edelmanboor
                         100
       100                                                         100
                             Zand, matig fijn, matig siltig,
                             neutraalbruin, Edelmanboor
                    3                                                     4
                         150                                                    150
       150                                                         150
                                                                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                    neutraal geelbeige, Edelmanboor
                                                                          5
                                                                   200
                                                                                250
                                                                   250
                                                                                    Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                                                                    grindig, lichtbeige, River, gestuit op
                                                                                    grind
                                                                   300
                                                                                320
     Boring:          05                                          Boring:   05a
                         0   tegel                                              0   klinker
         0               6                                           0          8
                             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                   Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
                                                                                25
                    1        grindig, zwak baksteenhoudend,                         grindig, neutraal geelbeige,
                             neutraalbruin, Edelmanboor,                            Edelmanboor, gestuit op beton
        50                   gestuit op leiding
                    2
                         80
Projectcode: 2618.001
                                                                                       Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>        Boorprofielen                                                                            Pagina 2 van 2
     Boring:          06                                         Boring:   07
                         0  klinker                                           0   klinker
         0               8                                          0         8
                    1    25 Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak                    Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
                            grindig, neutraal geelbeige,                 1        grindig, neutraalbeige,
                            Edelmanboor, gestuit op beton                         Edelmanboor
                                                                              50
                                                                   50
                                                                                  Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                  neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                         2
                                                                              100
                                                                  100
                                                                                  Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                  donker bruingeel, Edelmanboor
                                                                         3
                                                                  150
                                                                         4
                                                                              200
                                                                  200
     Boring:          08
                         0  groenstrook
         0
                            Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                            humeus, zwak grindig, zwak
                    1       baksteenhoudend, donkerbruin,
                            Edelmanboor, gestuit op wortel
                         50
        50
Projectcode: 2618.001
                                                                                     Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.G.B. Paalhaar
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN
     Analysecertificaat
     Datum: 08-Feb-2017
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2017013234/1
     Uw project/verslagnummer                       2618.001
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           01-Feb-2017
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.001                                                      Certificaatnummer/Versie              2017013234/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            02-Feb-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       08-Feb-2017/16:13
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                1/2
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2            3                   4
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               88.1                     90.7           92.0              89.6
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  4.4                      1.6          <0.7                2.1
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                95.4                     98.2           99.1              97.4
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                  3.4                      2.9           6.8                7.4
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                 150                        52           130                 82
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                  1.3                  <0.20            0.20              0.29
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                  8.7                      6.9          <3.0                8.4
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                    72                     7.0           6.4                 26
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds                0.24                   0.052          <0.050              0.16
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                  1.9                    <1.5           <1.5              <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                    25                     4.9           6.4                 13
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                 360                        25            23               500
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                 630                        35            60               170
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                <3.0                     <3.0           <3.0              <3.0
      Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                <5.0                     <5.0           <5.0              <5.0
      Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                    23                     7.7          <5.0                 18
      Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                    74                      19           <11                 33
      Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                    29                      11          <5.0                 17
      Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                    11                   <6.0           <6.0              <6.0
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                 140                        46           <35                 77
      Chromatogram olie (GC)                                                      Zie bijl.                 Zie bijl.                         Zie bijl.
     Polychloorbifenylen, PCB
S     PCB 28                                                    mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010           <0.0010         <0.0010
S     PCB 52                                                    mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010           <0.0010         <0.0010
S     PCB 101                                                   mg/kg ds           0.0023                  <0.0010           <0.0010         <0.0010
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername        Monster nr.
1     MM1 03 (0-50) 03 (50-100) 04 (3-50) 04 (50-70)                                                                              01-Feb-2017                9382664
2     MM2 02 (0-50) 05 (6-50) 05 (50-80) 08 (0-50)                                                                                01-Feb-2017                9382665
3     MM3 01 (0-50) 06 (8-25) 07 (8-50)                                                                                          01-Feb-2017                 9382666
4     MM4 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (100-150) 04 (70-100) 07 (150-200)                                                           01-Feb-2017                9382667
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         IBAN: NL71BNPA0227924525            en door de overheid van Luxemburg (MEV).                           RvA L010
                                                     BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.001                                                      Certificaatnummer/Versie              2017013234/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            02-Feb-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       08-Feb-2017/16:13
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                2/2
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2            3                   4
S     PCB 118                                                   mg/kg ds           0.0011                  <0.0010           <0.0010         <0.0010
                                                                                                 1)
S     PCB 138                                                   mg/kg ds           0.0053                  <0.0010           <0.0010         <0.0010
S     PCB 153                                                   mg/kg ds           0.0059                  <0.0010           <0.0010         <0.0010
S     PCB 180                                                   mg/kg ds           0.0072                  <0.0010           <0.0010         <0.0010
                                                                                                                          2)          2)                  2)
S     PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds              0.023                  0.0049           0.0049           0.0049
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                    <0.050           <0.050           <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds                  1.3                    0.65           0.25                2.3
S     Anthraceen                                                mg/kg ds                0.52                     0.51           0.13                1.7
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                  4.8                      1.8          0.54                5.4
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                  2.9                    0.92           0.26                2.4
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                  3.2                    0.93           0.31                2.5
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                  1.3                    0.45           0.14                1.2
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                  2.3                    0.87           0.25                2.3
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                  1.7                    0.58           0.17                1.6
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                  2.1                    0.72           0.21                1.9
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                    20                     7.4           2.3                 21
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername          Monster nr.
1     MM1 03 (0-50) 03 (50-100) 04 (3-50) 04 (50-70)                                                                              01-Feb-2017                  9382664
2     MM2 02 (0-50) 05 (6-50) 05 (50-80) 08 (0-50)                                                                                01-Feb-2017                  9382665
3     MM3 01 (0-50) 06 (8-25) 07 (8-50)                                                                                          01-Feb-2017                   9382666
4     MM4 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (100-150) 04 (70-100) 07 (150-200)                                                           01-Feb-2017                  9382667
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting                                               Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend                                                                  VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         IBAN: NL71BNPA0227924525            en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                     BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017013234/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9382664          03                1                                       0          50        0533829105            MM1 03 (0-50) 03 (50-100) 04 (3-50)
       9382664          04                1                                       3          50        0533829107
       9382664          03                2                                       50         100       0533829251
       9382664          04                2                                       50         70        0533829249
       9382665          02                1                                       0          50        0533829106            MM2 02 (0-50) 05 (6-50) 05 (50-80) 0
       9382665          05                1                                       6          50        0533829113
       9382665          08                1                                       0          50        0533829119
       9382665          05                2                                       50         80        0533829118
       9382666          01                1                                       0          50        0533829110            MM3 01 (0-50) 06 (8-25) 07 (8-50)
       9382666          06                1                                       8          25        0533829109
       9382666          07                1                                       8          50        0533829108
       9382667          01                2                                       50         100       0533829245            MM4 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (100
       9382667          02                2                                       50         100       0533829115
       9382667          03                3                                       100        150       0533829252
       9382667          04                3                                       70         100       0533829244
       9382667          07                4                                       150        200       0533829111
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525        en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017013234/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
      Opmerking 2)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017013234/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Cryogeen malen AS3000                             W0106            Voorbehandeling                   Cf. AS3000
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                      W0171            Sedimentatie                      Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Minerale Olie (C10-C40)                           W0202            GC-FID                            Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
      Chromatogram MO (GC)                              W0202            GC-FID                            Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
      PCB (7)                                           W0271            GC-MS                             Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
      PAK (10) (VROM)                                   W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                        Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9382664
Certificate no.: 2017013234
Sample description.: MM1 03 (0-50) 03 (50-100) 04 (3-50) 04 (50-70)
  V
     10000                                                                                                                                  10000
pA    5000                                                                                                                                  5000    pA
                              C10
                                        C10-C12          C12-C16          C16-C21     C21-30    C30-C35     C35-C40
                                                                                                                        C40
         0                                                                                                                                  0
             0.0   0.2      0.4                    0.6              0.8              1.0         1.2                     1.4    1.6   1.8
                                                                          Minutes
      1000                                                                                                                                  1000
pA     500                                                                                                                                  500     pA
                                                                          C16-C21     C21-30
                                                                                                 C30-C35     C35-C40
                                        C10-C12          C12-C16
                                                                                                                        C40
                              C10
         0                                                                                                                                  0
             0.0   0.2      0.4                    0.6              0.8              1.0           1.2                    1.4   1.6   1.8
                                                                          Minutes                                                                        \
       200                                                                                                                                  200
pA     100                                                                 C16-C21     C21-30                                               100      pA
                                                                                                  C30-C35
                                                                                                              C35-C40
                                         C10-C12          C12-C16
                                                                                                                        C40
                                  C10
         0                                                                                                                                  0
             0.0   0.2      0.4                    0.6              0.8              1.0            1.2                   1.4   1.6   1.8
                                                                          Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                          Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9382665
Certificate no.: 2017013234
Sample description.: MM2 02 (0-50) 05 (6-50) 05 (50-80) 08 (0-50)
 V
     10000                                                                                                                    10000
pA   5000                  C10                                                                                                5000    pA
                                 C10-C12         C12-C16          C16-C21    C21-30   C30-C35   C35-C40     C40
        0                                                                                                                     0
             0.0   0.2    0.4              0.6             0.8              1.0       1.2                 1.4     1.6   1.8
                                                                 Minutes
     1000                                                                                                                     1000
pA    500                                                                                                                     500     pA
                                 C10-C12         C12-C16          C16-C21    C21-30   C30-C35   C35-C40
                           C10                                                                              C40
        0                                                                                                                     0
             0.0   0.2    0.4              0.6             0.8              1.0       1.2                 1.4     1.6   1.8
                                                                 Minutes
      200                                                                                                                     200
pA    100                                                                                                                     100     pA
                                                                  C16-C21    C21-30
                                                                                      C30-C35
                                 C10-C12         C12-C16                                        C35-C40
                                                                                                            C40
                           C10
        0                                                                                                                     0
             0.0   0.2    0.4              0.6             0.8              1.0       1.2                 1.4     1.6   1.8
                                                                 Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                         Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9382667
Certificate no.: 2017013234
Sample description.: MM4 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (100-150) 04 (70-10
 V
     10000                                                                                                                     10000
pA   5000                 C10                                                                                                  5000    pA
                                                                 C16-C21
                                                                                           C30-C35
                                C10-C12         C12-C16                     C21-30         C35-C40           C40
        0                                                                                                                      0
             0.0   0.2   0.4              0.6             0.8              1.0       1.2                   1.4     1.6   1.8
                                                                Minutes
     1000                                                                                                                      1000
pA    500                                                                                                                      500     pA
                                                                 C16-C21
                                                                                            C30-C35
                                                                            C21-30
                                C10-C12         C12-C16                                    C35-C40
                          C10                                                                                C40
        0                                                                                                                      0
             0.0   0.2   0.4              0.6             0.8              1.0       1.2                   1.4     1.6   1.8
                                                                Minutes
      200                                                                                                                      200
                                                                 C16-C21
                                                                                                 C30-C35
pA    100                                                                                                                      100     pA
                                                                            C21-30
                                                                                           C35-C40
                                C10-C12         C12-C16
                                                                                                             C40
                          C10
        0                                                                                                                      0
             0.0   0.2   0.4              0.6             0.8              1.0       1.2                   1.4     1.6   1.8
                                                                Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.G.B. Paalhaar
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN
     Analysecertificaat
     Datum: 08-Feb-2017
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2017013229/1
     Uw project/verslagnummer                       2618.001
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           01-Feb-2017
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.001                                                      Certificaatnummer/Versie              2017013229/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            02-Feb-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       08-Feb-2017/07:31
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                1/2
      Monstermatrix                            Water (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1
     Metalen
S     Barium (Ba)                                                      µg/L                 24
S     Cadmium (Cd)                                                     µg/L           <0.20
S     Kobalt (Co)                                                      µg/L             <2.0
S     Koper (Cu)                                                       µg/L             <2.0
S     Kwik (Hg)                                                        µg/L        <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                                   µg/L             <2.0
S     Nikkel (Ni)                                                      µg/L             <3.0
S     Lood (Pb)                                                        µg/L                 27
S     Zink (Zn)                                                        µg/L              <10
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                          µg/L           <0.20
S     Tolueen                                                          µg/L           <0.20
S     Ethylbenzeen                                                     µg/L           <0.20
S     o-Xyleen                                                         µg/L           <0.10
S     m,p-Xyleen                                                       µg/L           <0.20
                                                                                                 1)
S     Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L             0.21
      BTEX (som)                                                       µg/L           <0.90
S     Naftaleen                                                        µg/L        <0.020
S     Styreen                                                          µg/L           <0.20
     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S     Dichloormethaan                                                  µg/L           <0.20
S     Trichloormethaan                                                 µg/L           <0.20
S     Tetrachloormethaan                                               µg/L           <0.10
S     Trichlooretheen                                                  µg/L           <0.20
S     Tetrachlooretheen                                                µg/L           <0.10
S     1,1-Dichloorethaan                                               µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorethaan                                               µg/L           <0.20
S     1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L           <0.10
S     1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L           <0.10
S     cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L           <0.10
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername         Monster nr.
1     PB A01                                                                                                                     01-Feb-2017                 9382648
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         IBAN: NL71BNPA0227924525            en door de overheid van Luxemburg (MEV).                           RvA L010
                                                     BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.001                                                      Certificaatnummer/Versie              2017013229/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            02-Feb-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       08-Feb-2017/07:31
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                2/2
      Monstermatrix                            Water (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1
S     trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L           <0.10
      CKW (som)                                                        µg/L             <1.6
S     Tribroommethaan                                                  µg/L           <0.20
S     Vinylchloride                                                    µg/L           <0.10
S     1,1-Dichlooretheen                                               µg/L           <0.10
                                                                                                 1)
S     1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L             0.14
S     1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L             0.42
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L              <15
      Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L              <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L              <50
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername         Monster nr.
1     PB A01                                                                                                                     01-Feb-2017                 9382648
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting                                             Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         IBAN: NL71BNPA0227924525            en door de overheid van Luxemburg (MEV).                           RvA L010
                                                     BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017013229/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van      Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9382648          A01               1                                                           0680239664            PB A01
       9382648          A01               2                                                           0680239671
       9382648          A01               3                                                           0800478252
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017013229/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017013229/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Barium (Ba)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cobalt (Co)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0421            ICP-MS                            Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Xylenen som AS3000                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Aromaten (BTEXN)                                  W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Styreen                                           W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      VOCl (11)                                         W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Tribroommethaan (Bromoform)                       W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Vinylchloride                                     W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichlooretheen                                W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiClEtheen som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,1-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,2-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      1,3-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      DiChlprop. som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          Cf. pb 3130-1
      Minerale olie (C10-C40)                           W0215            GC-FID                            Cf. pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. M.G.B. Paalhaar
     Rijksweg Noord 39
     6071 KS SWALMEN
     Analysecertificaat
     Datum: 21-Feb-2017
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2017018281/1
     Uw project/verslagnummer                       2618.001
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           01-Feb-2017
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.001                                                      Certificaatnummer/Versie              2017018281/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            14-Feb-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       21-Feb-2017/12:24
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C,D
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                1/2
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      1                       2            3                   4            5
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd       Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               84.7                     90.8           90.2              89.7           89.5
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                  1.9                      3.3           2.3                3.3           2.3
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                97.9                     96.5           97.5              96.4           97.4
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                  2.1                      3.6           3.7                4.4           4.7
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                    39                      96            65                 77            73
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                0.27                     0.57           0.42              0.44           0.21
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                  4.7                      5.8           5.2                5.8           5.7
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                  9.9                       33            31                 27            14
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds              0.064                      0.24           0.15              0.16           0.11
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                <1.5                     <1.5           <1.5              <1.5           <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                  9.4                       13           9.9                 12           8.8
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                    49                    130             97                 98            66
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                 200                      230            140               180             59
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                    <0.050           <0.050           <0.050         <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds                0.20                       3.7          0.56              0.20        <0.050
S     Anthraceen                                                mg/kg ds              0.055                        1.3          0.22           <0.050         <0.050
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                0.40                       9.3           1.6              0.35          0.078
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                0.19                       4.4          0.81              0.18        <0.050
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                0.22                       4.3          0.86              0.24          0.058
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds              0.100                        2.0          0.40              0.10        <0.050
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                0.16                       4.0          0.72              0.17        <0.050
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                0.11                       2.8          0.51              0.14        <0.050
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                0.11                       2.6          0.47              0.12        <0.050
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                  1.6                       34           6.2                1.6          0.42
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername          Monster nr.
1     01-2 01 (50-100)                                                                                                            01-Feb-2017                  9398183
2     02-2 02 (50-100)                                                                                                            01-Feb-2017                  9398184
3     03-1 03 (0-50)                                                                                                             01-Feb-2017                   9398185
4     03-2 03 (50-100)                                                                                                            01-Feb-2017                  9398186
5     03-3 03 (100-150)                                                                                                          01-Feb-2017                   9398187
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 2618.001                                                      Certificaatnummer/Versie              2017018281/1
      Uw projectnaam                                                                                         Startdatum                            14-Feb-2017
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                       21-Feb-2017/12:24
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C,D
      Monsternemer                             Schell                                                        Pagina                                2/2
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                     Eenheid                      6                       7            8                   9
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd              Uitgevoerd           Uitgevoerd     Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                  % (m/m)               84.1                     89.8           90.6              89.0
S     Organische stof                                         % (m/m) ds                11.0                       4.1           3.9              <0.7
Q     Gloeirest                                               % (m/m) ds                88.8                     95.6           95.8              99.2
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                            % (m/m) ds                <2.0                       3.7           4.1                5.7
     Metalen
S     Barium (Ba)                                               mg/kg ds                    33                    140             67                 21
S     Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                0.45                       1.8         <0.20            <0.20
S     Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                <3.0                        10           6.2                7.0
S     Koper (Cu)                                                mg/kg ds                    17                      78            20              <5.0
S     Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds              0.057                      0.22           0.16           <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                <1.5                     <1.5           <1.5              <1.5
S     Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                  4.9                       25           8.4                 10
S     Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                    93                    320            440               <10
S     Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                 120                      920             88                 23
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                    <0.050           <0.050           <0.050
S     Fenanthreen                                               mg/kg ds                  2.5                    0.71         <0.050           <0.050
S     Anthraceen                                                mg/kg ds                0.85                     0.33         <0.050           <0.050
S     Fluorantheen                                              mg/kg ds                  6.5                      1.4         0.086           <0.050
S     Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                  4.1                    0.60          0.060           <0.050
S     Chryseen                                                  mg/kg ds                  4.3                    0.70          0.080           <0.050
S     Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds                  1.9                    0.31         <0.050           <0.050
S     Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                  3.5                    0.59          0.053           <0.050
S     Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                  2.4                    0.39         <0.050           <0.050
S     Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                  2.2                    0.46         <0.050           <0.050
                                                                                                                                                          1)
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                    28                     5.5          0.49              0.35
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername          Monster nr.
6     04-1 04 (3-50)                                                                                                              01-Feb-2017                  9398188
7     04-2 04 (50-70)                                                                                                             01-Feb-2017                  9398189
8     04-3 04 (70-100)                                                                                                           01-Feb-2017                   9398190
9     07-4 07 (150-200)                                                                                                           01-Feb-2017                  9398191
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende verrichting
                                                                                  S: AS 3000 erkende verrichting                                               Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           M: MCERTS erkend                                                                  VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017018281/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9398183          01                2                                       50         100       0533829245            01-2 01 (50-100)
       9398184          02                2                                       50         100       0533829115            02-2 02 (50-100)
       9398185          03                1                                       0          50        0533829105            03-1 03 (0-50)
       9398186          03                2                                       50         100       0533829251            03-2 03 (50-100)
       9398187          03                3                                       100        150       0533829252            03-3 03 (100-150)
       9398188          04                1                                       3          50        0533829107            04-1 04 (3-50)
       9398189          04                2                                       50         70        0533829249            04-2 04 (50-70)
       9398190          04                3                                       70         100       0533829244            04-3 04 (70-100)
       9398191          07                4                                       150        200       0533829111            07-4 07 (150-200)
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623            en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017018281/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017018281/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Cryogeen malen AS3000                             W0106            Voorbehandeling                   Cf. AS3000
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                      W0171            Sedimentatie                      Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
      PAK (10) (VROM)                                   W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017018281/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
     Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
     monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.
      Analyse                                                                                        Monster nr.
      De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
      Extractie PCB/PAK                                                                              9398183
                                                                                                     9398184
                                                                                                     9398185
                                                                                                     9398186
                                                                                                     9398187
                                                                                                     9398188
                                                                                                     9398189
                                                                                                     9398190
                                                                                                     9398191
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem
Uw projectnummer                                 2618.001
Datum monstername                                01-02-2017
Monsternemer                                     Schell
Certificaatnummer                                2017013234
Startdatum                                       02-02-2017
Rapportagedatum                                  08-02-2017
Analyse                                          Eenheid               MM1               GSSD           Oordeel     MM2                GSSD         Oordeel MM3         GSSD       Oordeel MM4           GSSD       Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                4,4                                          1,6                                     0,7                            2,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                   3,4                                          2,9                                     6,8                            7,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd                                   Uitgevoerd                              Uitgevoerd                     Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                       % (m/m)                      88,1              88,1                       90,7                90,7                 92          92                89,6         89,6
Organische stof                                  % (m/m) ds                    4,4               4,4                        1,6                 1,6               <0,7        0,49                 2,1          2,1
Gloeirest                                        % (m/m) ds                   95,4                                         98,2                                   99,1                            97,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                     % (m/m) ds                    3,4               3,4                        2,9                 2,9                 6,8        6,8                 7,4          7,4
Metalen
Barium (Ba)                                      mg/kg ds                      150             494,7                         52              181,1                 130       314,8                  82        189,7
Cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                      1,3             1,977        *             <0,20             0,2377     -            0,2    0,3207     -           0,29      0,4591     -
Kobalt (Co)                                      mg/kg ds                      8,7             26,52        *               6,9              22,08     *          <3,0       4,841    -            8,4        18,57    *
Koper (Cu)                                       mg/kg ds                       72             131,7       **                  7             14,05     -            6,4      11,36    -             26        45,22    *
Kwik (Hg)                                        mg/kg ds                     0,24           0,3309         *             0,052             0,0736     -        <0,050     0,0466     -           0,16      0,2113     *
Molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                      1,9               1,9        *              <1,5                1,05    -          <1,5        1,05    -           <1,5         1,05    -
Nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                       25              65,3        *               4,9              13,29     -            6,4      13,33    -             13        26,15    -
Lood (Pb)                                        mg/kg ds                      360             529,4       **                25              38,71     -            23       33,25    -            500        714,3  ***
Zink (Zn)                                        mg/kg ds                      630             1320       ***                35              79,42     -            60       114,4    -            170        315,9    *
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                          mg/kg ds                     <3,0                                         <3,0                                   <3,0                            <3,0
Minerale olie (C12-C16)                          mg/kg ds                     <5,0                                         <5,0                                   <5,0                            <5,0
Minerale olie (C16-C21)                          mg/kg ds                       23                                          7,7                                   <5,0                              18
Minerale olie (C21-C30)                          mg/kg ds                       74                                           19                                    <11                              33
Minerale olie (C30-C35)                          mg/kg ds                       29                                           11                                   <5,0                              17
Minerale olie (C35-C40)                          mg/kg ds                       11                                         <6,0                                   <6,0                            <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                   mg/kg ds                      140             318,2        *                46                230     *           <35       122,5    -             77        366,7    *
Chromatogram olie (GC)                                                     Zie bijl.                                    Zie bijl.                                                              Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                           mg/kg ds                 <0,0010            0,0015                    <0,0010              0,0035             <0,0010     0,0035             <0,0010       0,0033
PCB 52                                           mg/kg ds                 <0,0010            0,0015                    <0,0010              0,0035             <0,0010     0,0035             <0,0010       0,0033
PCB 101                                          mg/kg ds                  0,0023            0,0052                    <0,0010              0,0035             <0,0010     0,0035             <0,0010       0,0033
PCB 118                                          mg/kg ds                  0,0011            0,0025                    <0,0010              0,0035             <0,0010     0,0035             <0,0010       0,0033
PCB 138                                          mg/kg ds                  0,0053              0,012                   <0,0010              0,0035             <0,0010     0,0035             <0,0010       0,0033
PCB 153                                          mg/kg ds                  0,0059            0,0134                    <0,0010              0,0035             <0,0010     0,0035             <0,0010       0,0033
PCB 180                                          mg/kg ds                  0,0072            0,0163                    <0,0010              0,0035             <0,0010     0,0035             <0,0010       0,0033
PCB (som 7) (factor 0,7)                         mg/kg ds                    0,023           0,0527         *           0,0049              0,0245     -        0,0049     0,0245     -        0,0049       0,0233     -
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                        mg/kg ds                  <0,050              0,035                    <0,050               0,035              <0,050       0,035             <0,050         0,035
Fenanthreen                                      mg/kg ds                      1,3               1,3                       0,65                0,65               0,25        0,25                 2,3          2,3
Anthraceen                                       mg/kg ds                     0,52              0,52                       0,51                0,51               0,13        0,13                  1,7         1,7
Fluorantheen                                     mg/kg ds                      4,8               4,8                        1,8                 1,8               0,54        0,54                 5,4          5,4
Benzo(a)anthraceen                               mg/kg ds                      2,9               2,9                       0,92                0,92               0,26        0,26                 2,4          2,4
Chryseen                                         mg/kg ds                      3,2               3,2                       0,93                0,93               0,31        0,31                  2,5         2,5
Benzo(k)fluorantheen                             mg/kg ds                      1,3               1,3                       0,45                0,45               0,14        0,14                 1,2          1,2
Benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                      2,3               2,3                       0,87                0,87               0,25        0,25                  2,3         2,3
Benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                      1,7               1,7                       0,58                0,58               0,17        0,17                 1,6          1,6
Indeno(123-cd)pyreen                             mg/kg ds                      2,1               2,1                       0,72                0,72               0,21        0,21                 1,9          1,9
PAK VROM (10) (factor 0,7)                       mg/kg ds                       20             20,16        *               7,4              7,465     *            2,3      2,295    *             21        21,34   **
Legenda
Nr.                                              Monster                                                                          Analytico-nr
1                                                MM1: 03 (0-50) 03 (50-100) 04 (3-50) 04 (50-70)                                  9382664
2                                                MM2: 02 (0-50) 05 (6-50) 05 (50-80) 08 (0-50)                                    9382665
3                                                MM3: 01 (0-50) 06 (8-25) 07 (8-50)                                               9382666
4                                                MM4: 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (100-150) 04 (70-100) 07 (150-200)               9382667
Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde      -
groter dan achtergrondwaarde                     *
groter dan tussenwaarde                          **
groter dan interventiewaarde                     ***
Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Uw projectnummer                                                2618.001
Datum monstername                                               01-02-2017
Monsternemer                                                    Schell
Certificaatnummer                                               2017013229
Startdatum                                                      02-02-2017
Rapportagedatum                                                 08-02-2017
Analyse                                                         Eenheid              1             Oordeel
Metalen
Barium (Ba)                                                     µg/L                        24        -
Cadmium (Cd)                                                    µg/L                     <0,20        -
Kobalt (Co)                                                     µg/L                      <2,0        -
Koper (Cu)                                                      µg/L                      <2,0        -
Kwik (Hg)                                                       µg/L                   <0,050         -
Molybdeen (Mo)                                                  µg/L                      <2,0        -
Nikkel (Ni)                                                     µg/L                      <3,0        -
Lood (Pb)                                                       µg/L                        27        *
Zink (Zn)                                                       µg/L                       <10        -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                         µg/L                     <0,20        -
Tolueen                                                         µg/L                     <0,20        -
Ethylbenzeen                                                    µg/L                     <0,20        -
o-Xyleen                                                        µg/L                     <0,10
m,p-Xyleen                                                      µg/L                     <0,20
Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L                      0,21        -
BTEX (som)                                                      µg/L                     <0,90
Naftaleen                                                       µg/L                   <0,020         -
Styreen                                                         µg/L                     <0,20        -
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                 µg/L                     <0,20        -
Trichloormethaan                                                µg/L                     <0,20        -
Tetrachloormethaan                                              µg/L                     <0,10        -
Trichlooretheen                                                 µg/L                     <0,20        -
Tetrachlooretheen                                               µg/L                     <0,10        -
1,1-Dichloorethaan                                              µg/L                     <0,20        -
1,2-Dichloorethaan                                              µg/L                     <0,20        -
1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L                     <0,10        -
1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L                     <0,10        -
cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L                     <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen                                        µg/L                     <0,10
CKW (som)                                                       µg/L                      <1,6
Tribroommethaan                                                 µg/L                     <0,20
Vinylchloride                                                   µg/L                     <0,10        -
1,1-Dichlooretheen                                              µg/L                     <0,10        -
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                            µg/L                      0,14        -
1,1-Dichloorpropaan                                             µg/L                     <0,20
1,2-Dichloorpropaan                                             µg/L                     <0,20
1,3-Dichloorpropaan                                             µg/L                     <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7                                 µg/L                      0,42        -
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                         µg/L                       <10
Minerale olie (C12-C16)                                         µg/L                       <10
Minerale olie (C16-C21)                                         µg/L                       <10
Minerale olie (C21-C30)                                         µg/L                       <15
Minerale olie (C30-C35)                                         µg/L                       <10
Minerale olie (C35-C40)                                         µg/L                       <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                  µg/L                       <50        -
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster                                                                            BoToVa Oordeel
1     9382648           PB A01                                                                             Overschrijding Streefwaarde
Verklaring van de gebruikte tekens:
-                       kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem
Uw projectnummer                                 2618.001
Datum monstername                                01-02-2017
Monsternemer                                     Schell
Certificaatnummer                                2017018281
Startdatum                                       14-02-2017
Rapportagedatum                                  21-02-2017
Analyse                                          Eenheid            01 (50-100)         GSSD         Oordeel 02 (50-100)    GSSD       Oordeel 03 (0-50)     GSSD       Oordeel 03 (50-100)   GSSD       Oordeel 03 (100-150)  GSSD       Oordeel 04 (3-50)     GSSD       Oordeel 04 (50-70)     GSSD       Oordeel 04 (70-100)    GSSD       Oordeel 07 (150-200)   GSSD      Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                1,9                                     3,3                               2,3                              3,3                              2,3                              11                                4,1                              3,9                               0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                   2,1                                     3,6                               3,7                              4,4                              4,7                                2                               3,7                              4,1                               5,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                  Uitgevoerd                              Uitgevoerd                       Uitgevoerd                        Uitgevoerd                        Uitgevoerd                     Uitgevoerd                        Uitgevoerd                         Uitgevoerd                       Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                       % (m/m)                      84,7              84,7                  90,8        90,8                 90,2        90,2                  89,7       89,7                  89,5       89,5                 84,1        84,1                  89,8        89,8                  90,6        90,6                    89         89
Organische stof                                  % (m/m) ds                    1,9               1,9                   3,3         3,3                   2,3        2,3                   3,3        3,3                   2,3        2,3                   11          11                    4,1        4,1                   3,9         3,9                  <0,7       0,49
Gloeirest                                        % (m/m) ds                   97,9                                    96,5                             97,5                              96,4                             97,4                            88,8                              95,6                              95,8                              99,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                     % (m/m) ds                    2,1               2,1                   3,6         3,6                   3,7        3,7                   4,4        4,4                   4,7        4,7                 <2,0         1,4                    3,7        3,7                   4,1         4,1                    5,7       5,7
Metalen
Barium (Ba)                                      mg/kg ds                       39            149,3                     96         310                    65      207,7                    77      229,5                    73      211,5                   33       127,9                   140       447,4                     67      205,6                    21      55,64
Cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                     0,27           0,4641     -             0,57     0,9049     *            0,42     0,6953     *             0,44    0,6907     *             0,21    0,3426     -            0,45     0,5477     -               1,8       2,76    *            <0,20     0,2152     -           <0,20     0,2281     -
Kobalt (Co)                                      mg/kg ds                      4,7            16,34     *              5,8       17,35    *              5,2      15,42    *              5,8      16,15    *              5,7      15,47    *            <3,0       7,383    -                10      29,64    *              6,2       17,73    *                 7     17,52    *
Koper (Cu)                                       mg/kg ds                      9,9            20,41     -               33       62,07    *               31         60    *               27      49,54    *               14      26,25    -              17       26,84    -                78      142,7   **                20      36,36    -             <5,0      6,422    -
Kwik (Hg)                                        mg/kg ds                    0,064           0,0918     -             0,24     0,3327     *            0,15     0,2092     *             0,16    0,2191     *             0,11    0,1511     *           0,057     0,0763     -             0,22     0,3026     *             0,16     0,2191     *          <0,050      0,0474    -
Molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                     <1,5              1,05    -             <1,5        1,05    -            <1,5        1,05    -             <1,5       1,05    -             <1,5       1,05    -            <1,5        1,05    -             <1,5        1,05    -             <1,5        1,05    -             <1,5       1,05    -
Nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                      9,4            27,19     -               13       33,46    -              9,9      25,29    -               12      29,17    -              8,8      20,95    -              4,9      14,29    -                25      63,87    *              8,4       20,85    -               10      22,29    -
Lood (Pb)                                        mg/kg ds                       49            76,99     *              130       194,2    *               97      147,2    *               98      144,4    *               66      98,42    *              93       125,5    *              320       470,6   **              440       644,8  ***              <10      10,31    -
Zink (Zn)                                        mg/kg ds                      200            472,2    **              230       489,7   **              140      303,6    *              180      369,8    *               59      122,3    -             120       231,7    *              920       1915   ***                88      180,8    *               23      45,93    -
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                        mg/kg ds                  <0,050             0,035                 <0,050       0,035               <0,050       0,035                <0,050      0,035                <0,050      0,035               <0,050     0,0318                <0,050        0,035                <0,050       0,035               <0,050       0,035
Fenanthreen                                      mg/kg ds                      0,2               0,2                   3,7         3,7                 0,56        0,56                   0,2        0,2                <0,050      0,035                   2,5      2,273                  0,71        0,71                <0,050       0,035               <0,050       0,035
Anthraceen                                       mg/kg ds                    0,055            0,055                     1,3        1,3                 0,22        0,22                <0,050      0,035                <0,050      0,035                 0,85     0,7727                   0,33        0,33                <0,050       0,035               <0,050       0,035
Fluorantheen                                     mg/kg ds                      0,4               0,4                   9,3         9,3                   1,6        1,6                  0,35       0,35                 0,078      0,078                   6,5      5,909                    1,4        1,4                 0,086       0,086               <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                               mg/kg ds                     0,19              0,19                   4,4         4,4                 0,81        0,81                  0,18       0,18                <0,050      0,035                   4,1      3,727                    0,6        0,6                  0,06        0,06               <0,050       0,035
Chryseen                                         mg/kg ds                     0,22              0,22                   4,3         4,3                 0,86        0,86                  0,24       0,24                 0,058      0,058                   4,3      3,909                    0,7        0,7                  0,08        0,08               <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                             mg/kg ds                      0,1               0,1                      2          2                   0,4        0,4                   0,1        0,1                <0,050      0,035                   1,9      1,727                  0,31        0,31                <0,050       0,035               <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                     0,16              0,16                      4          4                 0,72        0,72                  0,17       0,17                <0,050      0,035                   3,5      3,182                  0,59        0,59                 0,053       0,053               <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                     0,11              0,11                   2,8         2,8                 0,51        0,51                  0,14       0,14                <0,050      0,035                   2,4      2,182                  0,39        0,39                <0,050       0,035               <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                             mg/kg ds                     0,11              0,11                   2,6         2,6                 0,47        0,47                  0,12       0,12                <0,050      0,035                   2,2          2                  0,46        0,46                <0,050       0,035               <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                       mg/kg ds                      1,6              1,58    *               34       34,44   **              6,2      6,185    *              1,6       1,57    *             0,42      0,416    -               28      25,71   **               5,5      5,525    *             0,49       0,489    -             0,35       0,35    -
Legenda
Nr.                                              Monster                           Analytico-nr
1                                                01-2: 01 (50-100)                 9398183
2                                                02-2 :02 (50-100)                 9398184
3                                                03-1: 03 (0-50)                   9398185
4                                                03-2: 03 (50-100)                 9398186
5                                                03-3: 03 (100-150)                9398187
6                                                04-1: 04 (3-50)                   9398188
7                                                04-2: 04 (50-70)                  9398189
8                                                04-3: 04 (70-100)                 9398190
9                                                07-4: 07 (150-200)                9398191
Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde      -
groter dan achtergrondwaarde                     *
groter dan tussenwaarde                          **
groter dan interventiewaarde                     ***
Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                       AW = achtergrondwaarde
                                                       S = streefwaarde
                                                       I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)
                      voorkomen in:                                  Grond/sediment                        Grondwater
                                                                   (mg/kg droge stof)                 (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
   Stof/niveau
                                                         AW                       I                S                   I
   I.          Metalen
               antimoon (Sb)                             4,0                      22               -                20
               arseen (As)                               20                       76               10               60
               barium (Ba)                               -                        920*             50               625
               cadmium (Cd)                              0,60                     13               0,4              6
               chroom (Cr)                               55                       -                1                30
               chroom III                                -                        180              -                -
               chroom VI                                 -                        78               -                -
               cobalt (Co)                               15                       190              20               100
               koper (Cu                                 40                       190              15               75
               kwik (Hg)                                 0,15                     -                0,05             0,3
               kwik (anorganisch)                        -                        36               -                -
               kwik (organisch)                          -                        4                -                -
               lood (Pb)                                 50                       530              15               75
               molybdeen (Mo)                            1,5                      190              5                300
               nikkel (Ni)                               35                       100              15               75
               tin (Sn)                                  6,5                      -                -                -
               vanadium (V)                              80                       -                -                -
               zink (Zn)                                 140                      720              65               800
   II.         Anorganische verbindingen
               chloride                                  -                          -              100 (mg/l)          -
               cyaniden-vrij                             3                        20               5                   1500
               cyaniden-complex                          5,5                      50               10                  1500
               thiocyanaat                               6,0                      20               -                   1500
   III.        Aromatische verbindingen
               benzeen                                   0,20                     1,1              0,2                 30
               ethylbenzeen                              0,20                     110              4                   150
               tolueen                                   0,20                     32               7                   1000
               xylenen                                   0,45                     17               0,2                 70
               styreen (vinylbenzeen)                    0,25                     86               6                   300
               fenol                                     0,25                     14               0,2                 2000
               cresolen (som)                            0,30                     13               0,2                 200
               dodecylbenzeen                            0,35                     -                -                   -
               aromatische oplosmiddelen (som)           2,5                      -                -                   -
   IV.         Polycyclische aromatische         kool-
               waterstoffen (PAK's)
               naftaleen                                                                           0,01                70
               antraceen                                                                           0,0007              5
               fenantreen                                                                          0,003               5
               fluoranteen                                                                         0,003               1
               benzo(a)antraceen                                                                   0,0001              0,5
               chryseen                                                                            0,003               0,2
               benzo(a)pyreen                                                                      0,0005              0,05
               benzo(ghi)peryleen                                                                  0,0003              0,05
               benzo(k)fluoranteen                                                                 0,0004              0,05
               indeno(1,2,3cd)pyreen                                                               0,0004              0,05
               PAK (som 10)                              1,5                      40               -                         -
   V.          Gechloreerde koolwaterstoffen
               vinylchloride                             0,10                     0,1              0,01                5
               dichloormethaan                           0,10                     3,9              0,01                1000
               1,1-dichloorethaan                        0,20                     15               7                   900
               1,2-dichloorethaan                        0,20                     6,4              7                   400
               1,1-dichlooretheen                        0,30                     0,3              0,01                10
               1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)       0,30                     1                0,01                20
               dichloorpropanen                          0,80                     2                0,8                 80
               trichloormethaan (chloroform)             0,25                     5,6              6                   400
               1,1,1-trichloorethaan                     0,25                     15               0,01                300
               1,1,2-trichloorethaan                     0,3                      10               0,01                130
               trichlooretheen (Tri)                     0,25                     2,5              24                  500
               tetrachloormethaan (Tetra)                0,30                     0,7              0,01                10
               tetrachlooretheen (Per)                   0,15                     8,8              0,01                40
               monochloorbenzeen                         0,20                     15               7                   180
               dichloorbenzenen                          2,0                      19               3                   50
               trichloorbenzenen                         0,015                    11               0,01                10
               tetrachloorbenzenen                       0,0090                   2,2              0,01                2,5
               pentachloorbenzeen                        0,0025                   6,7              0,003               1
               hexachloorbenzeen                         0,0085                   2,0              0,0009              0,5
               monochloorfenolen(som)                    0,045                    54               0,3                 100
               dichloorfenolen (som)                     0,20                     22               0,2                 30
               trichloorfenolen (som)                    0,0030                   22               0,03                10
               tetrachloorfenolen (som)                  0,015                    21               0,01                10
               pentachloorfenol                          0,0030                   12               0,04                3
               PCB's (som 7)                             0,020                    1                0,01                0,01
               chloornaftaleen (som)                     0,070                    23               -                   6
               monochlooranilinen (som)                  0,20                     50               -                   30
               dioxine (som I-TEQ)                                                0,00018                              -
                                                         0,000055                                  -
               pentachlooraniline                                                 -                                    -
                                                         0,15                                      -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                     Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                      voorkomen in:                                Grond/sediment                        Grondwater
                                                                  (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                      anders vermeld)
   Stof/niveau
                                                          AW                       I             S                   I
   VI.         Bestrijdingsmiddelen
               chloordaan                                 0,0200              4                  0,02 ng/l           0,2
               DDT (som)                                  0,20                1,7                -                   -
               DDE (som)                                  0,10                2,3                -                   -
               DDD (som)                                  0,020               34                 -                   -
               DDT/DDE/DDD (som)                          -                   -                  0,004 ng/l          0,01
               aldrin                                     -                   0,32               0,009 ng/l          -
               dieldrin                                   -                   -                  0,1 ng/l            -
               endrin                                     -                   -                  0,04 ng/l           -
               drins (som)                                0,015               4                  -                   0,1
               -endosulfan                               0,00090             4                  0,2 ng/l            5
               -HCH                                      0,0010              17                 33 ng/l             -
               -HCH                                      0,0020              1,6                8 ng/l              -
               -HCH (lindaan)                            0,0030              1,2                9 ng/l              -
               HCH-verbindingen (som)                     -                   -                  0,05                1
               heptachloor                                0,00070             4                  0,005 ng/l          0,3
               heptachloorepoxide (som)                   0,0020              4                  0,005 ng/l          3
               hexachloorbutadieen                        0,003               -                  -                   -
               organochloorhoudende                       0,40                -                  -                   -
               bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
               azinfos-methyl                             0,0075              -                  -                   -
               organotin verbindingen (som)               0,15                2,5                0,05-16 ng/l        0,7
               tributyltin (TBT)                          0,065               -                  -                   -
               MCPA                                       0,55                4                  0,02                50
               atracine                                   0,035               0,71               29 ng/l             150
               carburyl                                   0,15                0,45               2 ng/l              50
               carbofuran                                 0,017               0,017              9 ng/l              100
               4-chloormethylfenolen (som)                0,60                -                  -                   -
               niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)       0,090               -                  -                   -
   VII.        Overige verontreinigingen
               asbest                                     -                   100                -                   -
               cyclohexanon                               2,0                 150                0,5                 15000
               dimethyl ftalaat                           0,045               82                 -                   -
               diethyl ftalaat                            0,045               53                 -                   -
               di-isobutylftalaat                         0,045               17                 -                   -
               dibutyl ftalaat                            0,070               36                 -                   -
               butyl benzylftalaat                        0,070               48                 -                   -
               dihexyl ftalaat                            0,070               220                -                   -
               di(2-ethylhexyl)ftalaat                    0,045               60                 -                   -
               ftalaten (som)                             -                   -                  0,5                 5
               minerale olie                              190                 5000               50                  600
               pyridine                                   0,15                11                 0,5                 30
               tetrahydrofuran                            0,45                7                  0,5                 300
               tetrahydrothiofeen                         1,5                 8,8                0,5                 5000
               tribroommethaan                            0,20                75                 -                   630
               ethyleenglycol                             5,0                 -                  -                   -
               diethyleenglycol                           8,0                 -                  -                   -
               acrylonitril                               2,0                 -                  -                   -
               formaldehyde                               2,5                 -                  -                   -
               isopropanol (2-propanol)                   0,75                -                  -                   -
               methanol                                   3,0                 -                  -                   -
               butanol (1-butanol)                        2,0                 -                  -                   -
               butylacetaat                               2,0                 -                  -                   -
               ethylacetaat                               2,0                 -                  -                   -
               methyl-tert-butyl ether (MTBE)             0,20                -                  -                   -
               methylethylketon                           2,0                 -                  -                   -
Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen
                                                                              a + b * % lut.+ c * % org.st.
                                                            Lb = Lst *
                                                                                     a + b * 25 + c * 10
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                  Toetsingskader Circulaire bodemsanering
         STOF              a              b             c
   arseen              15            0,4           0,4
   barium              30            5             0
   beryllium           8             0,9           0
   cadmium             0,4           0,007         0,021
   chroom              50            2             0
   cobalt              2             0,28          0
   koper               15            0,6           0,6
   kwik                0,2           0,0034        0,0017
   lood                50            1             1
   nikkel              10            1             0
   tin                 4             0,6           0
   vanadium            12            1,2           0
   zink                50            3             1,5
Organische verbindingen
                                                                                     % org.st.
                                                                   Lb = Lst *
                                                                                          10
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.
Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                T = 0,5* (AW + I)
noodzakelijk
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>  Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen
                                                    Geraad-
                 Informatiebron                     pleegd                       Toelichting
                                                    (ja/nee)
                                                                  Datum                        Opmerkingen
Informatie uit kaartmateriaal etc.
                                                             kaartmateriaal
Historische topografische kaart                         ja    1900 - heden                                -
Luchtfoto                                               ja    2005 - heden                                -
                                                              Datum bron/                      Opmerkingen
Informatie uit themakaarten
                                                             kaartmateriaal
Bodemkaart Nederland                                    ja         2017                                   -
Grondwaterkaart Nederland                               ja         1995                                   -
Bodemloket.nl                                           ja         2017                                   -
Informatie van eigenaar / terreingebruiker /                      Datum     Contactpersoon     Opmerkingen
opdrachtgever                                                   uitgevoerd
Historisch gebruik locatie                              ja     januari 2017  de heer L. Arends            -
                                                                                (Buro SRO)
Huidig gebruik locatie                                  ja
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit              ja
onderzoekslocatie)
Toekomstig gebruik locatie                              ja
Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken     ja
Verhardingen/kabels en leidingen locatie                ja
                                                                  Datum     Contactpersoon     Opmerkingen
Informatie van gemeente
                                                                uitgevoerd
Archief Bouw- en woningtoezicht                         ja     januari 2017      mevrouw                  -
                                                                               O. Zavelyeva
Archief Wet milieubeheer en Hinderwet                   ja                   (Omgevingsdienst
                                                                              Brabant Noord)
Archief ondergrondse tanks                              ja
Archief bodemonderzoeken                                ja
Gemeenteambtenaar milieuzaken                           ja
                                                                  Datum                        Opmerkingen
Informatie uit terreininspectie
                                                                uitgevoerd
Historisch gebruik locatie                              ja    februari 2017                               -
Huidig gebruik locatie                                  ja
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit              ja
onderzoekslocatie)
Verhardingen                                            ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                              Over Econsultancy..
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Diensten
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.
Werkwijze
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.
Kennis
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.
Creativiteit
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de
opdrachtgever te bereiken.
Kwaliteit
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.
Opdrachtgevers
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze
opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten
worden verschaft.
Vestiging Limburg                      Vestiging Gelderland                      Vestiging Brabant
Rijksweg Noord 39                      Fabriekstraat 19c                         Rapenstraat 2
6071 KS Swalmen                        7005 AP Doetinchem                        5831 GJ Boxmeer
Tel. 0475 - 504961                     Tel. 0314 - 365150                        Tel. 0485 - 581818
Swalmen@econsultancy.nl                Doetinchem@econsultancy.nl                Boxmeer@econsultancy.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>nee Eco sultancy

econsultancy.nl

econsultancy.nl

</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>