<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID

PASTOOR MAASSTRAAT 2

TE MILL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoek externe veiligheid
Pastoor Maasstraat 2 te Mill


          Opdrachtgever     BRO Tegelen

                            Industriestraat 94

                            5931 PK Tegelen



        Rapportnummer       4598.007

          Versienummer      D3

                  Status    Eindrapportage

                  Datum     8 februari 2018



               Vestiging    Brabant
                            Heinz Moormannstraat 1b
                            5831 AS Boxmeer
                            088 5001600
                            boxmeer@econsultancy.nl

               Opsteller    ing. M. de Loos

                  Paraaf




       Kwaliteitscontrole   C.F.H. Rodoe

                  Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                   INHOUDSOPGAVE

1    INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2    ONDERZOEKSGEBIED ............................................................................................................. 2
3    BELEID EN REGELGEVING ...................................................................................................... 4
     3.1      Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) .................................................................... 4
     3.2      Toetsing ............................................................................................................................ 4
     3.3      Verantwoordingsplicht ...................................................................................................... 5
4    BEREKENINGEN ....................................................................................................................... 6
     4.1      Uitgangspunten................................................................................................................. 6
     4.2      Groepsrisico...................................................................................................................... 8
5    VERANTWOORDING GROEPSRISICO .................................................................................... 9
     5.1      Advies Veiligheidsregio Brabant-Noord ............................................................................ 9
     5.2      Treffen van maatregelen .................................................................................................. 9
     5.3      Zelfredzaamheid in het plangebied .................................................................................. 9
     5.4      Scenario’s ......................................................................................................................... 9
6    SAMENVATTING EN CONCLUSIES ....................................................................................... 10




BIJLAGEN:

1.     - Invoergegevens en berekeningsresultaten LPG-tool
                                                                                                                                             4598.007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

Econsultancy heeft van BRO Tegelen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar
externe veiligheid voor het bestemmingsplan Straethof te Mill in het kader van de bestemmingsplan-
wijziging. Het plan omvat de realisatie van 29 woningen aan de Pastoor Maasstraat. In figuur 1.1. is
de ligging van het plangebied gegeven.

Vanwege de ligging nabij een LPG-tankstation dient er een kwantitatieve risicoanalyse te worden
verricht. Het onderzoek heeft als doel het bepalen of er sprake is van overschrijding van de grens-
waarden ten aanzien van veiligheidaspecten, zoals genoemd in het Besluit externe veiligheid inrich-
tingen. Hiertoe worden het plaatsgebonden risico en de toename van het groepsrisico bepaald.




Figuur 1.1 Ligging nieuwbouwwoningen (blauw) in relatie tot het tankstation (rood)




Rapport 4598.007 versie D3                                                                Pagina 1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2      ONDERZOEKSGEBIED

Ten zuidwesten van het plangebied ligt een LPG-tankstation met ondergrondse tank en vulpunt. Het
invloedsgebied van het station bedraagt 150 meter vanuit zowel het vulpunt als de ondergrondse
tank. De woningen zijn voorzien op circa 60 meter afstand tot het vulpunt. Volgens opgave van de
                                                 3
beheerder bedraagt de doorzet minder dan 1.000 m per jaar.




Figuur 2.1 Overlap invloedsgebied (rood) en plangebied (zwart)


In figuur 2.1 is het invloedsgebied van het tankstation weergegeven aan de hand van rode cirkels. Het
aantal binnen dit gebied aanwezige personen bepaalt de hoogte van het groepsrisico. Binnen het
invloedsgebied is de plaatsgebonden risicocontour weergegeven als twee overlappende blauwe cir-
kels. Deze contour kent geen overlap met het plangebied. In figuur 2.2 zijn de plaatsgebonden risico-
contouren van de afzonderlijke delen van het LPG-tankstation weergegeven. In deze figuur is ook een
(kleinere) cirkel getekend ten behoeve van de afleverinstallatie.




Rapport 4598.007 versie D3                                                                 Pagina 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Figuur 2.2 plaatsgebonden risicocontouren LPG-tankstation (bron:risicokaart.nl)

                                                                                  -6
Het plan wordt als een kwetsbaar object aangemerkt, maar komt niet binnen de 10 plaatsgebonden
risicocontour te liggen.

In de directe omgeving van het plan zijn verder geen risicovolle bronnen gelegen. In dit onderzoek
wordt uitsluitend ingegaan op het LPG tankstation van STE aan de Schoolstraat 28 te Mill.




Rapport 4598.007 versie D3                                                               Pagina 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3      BELEID EN REGELGEVING

3.1    Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is bedoeld om mensen in de buurt van een bedrijf
met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit
rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming
individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico).

In de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn bepaling en toepassing van de
veiligheidsnormen verder uitgewerkt. Voor zogenaamde 'categoriale inrichtingen' geeft de Revi tabel-
len met vaste veiligheidheidsafstanden.

Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het
bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om LPG-tankstations, opslagplaatsen (PGS), ammoniak-
koelinstallaties, spoorwegemplacementen en bedrijven die onder het BRZO vallen. Het besluit bevat
eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het groepsrisico (GR). Het verplicht ge-
meenten en provincies rekening te houden met deze eisen bij het verlenen van milieuvergunningen
en het maken van bestemmingsplannen. Op grond van het Bevi zijn in de Revi voor een aantal be-
drijfscategorieën (LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, opslagplaatsen) vaste veiligheidsaf-
standen opgenomen. Het Bevi introduceert in artikel 14 een nieuw instrument, een veiligheidscontour,
waarmee het bevoegd gezag (Wm en RO gezamenlijk) aan kan geven tot hoever risicovolle bedrijven
of bedrijventerreinen kunnen uitbreiden.

3.2    Toetsing
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen
                                                          -6
bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10 /j. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsba-
                        -6
re objecten geldt het 10 /j PR criterium als richtwaarde.

                                                        1                                       2
Voor de definitie van de begrippen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten wordt verwezen naar
het Bevi. Er is geen sprake van sluitende definities of een limitatieve opsomming van (beperkt)
kwetsbare objecten. De begrippen worden door jurisprudentie nader ingevuld.

                                                                                                              2        -3
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die in het Bevi gesteld is op F∙N < 10 per
jaar, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slachtoffers. Deze oriëntatiewaarde is
in figuur 3.1 grafisch weergegeven. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico,
waarbij het bevoegd gezag wordt verplicht om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid.




1
  Kwetsbare objecten zijn onder meer woningen, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, omvangrijke kantoorge-
bouwen, recreatieterreinen en andere gebouwen waar grote aantallen personen een groot deel van de dag aanwezig zijn
2
  Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer verspreid liggende woningen, kleinere kantoren, hotels en restaurants, sporthal-
len, overige bedrijfsgebouwen. Op basis van het Bevi wordt onder verspreid liggende woningen verstaan: een dichtheid van
maximaal twee woningen per hectare. Ook lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de
contouren van het plaatsgebonden risico van een buisleiding, wordt aangeduid als een beperkt kwetsbaar object.



Rapport 4598.007 versie D3                                                                                        Pagina 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Figuur 3.1 Richtwaarde voor het groepsrisico


3.3   Verantwoordingsplicht
In de beoordeling van het groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarde moet aandacht worden be-
steed aan:
    - het aantal aanwezigen en de te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied;
    - mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico;
    - mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp;
    - mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen.

Deze verantwoording moet worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio voor advies.




Rapport 4598.007 versie D3                                                               Pagina 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4      BEREKENINGEN

4.1    Uitgangspunten
Voor de berekening van het groepsrisico is gebruik gemaakt van de LPG-tool van het Ministerie van
                        3
Infrastructuur en Milieu . Deze methode is geschikt voor het uitvoeren van een indicatieve bereke-
ning. Voor de berekeningen is het aantal aanwezigen in drie schillen rond het vulpunt in kaart ge-
bracht. Het aantal aanwezigen wordt ingevoerd als aantal woningen of oppervlakte aan (beperkt)
kwetsbare bestemmingen binnen 3 schillen tot de bronnen, zoals weergegeven in figuur 4.1.




Figuur 4.1 Schillen rondom de bronnen.


Vervolgens zijn berekeningen gemaakt voor de bestaande situatie en de toekomstige situatie met
invulling van het plan. In bijlage 1 zijn de invoergegevens en resultaten van de berekeningen weerge-
geven.

In de huidige situatie is het perceel bestemd als ‘openbare en bijzondere doeleinden I’. Voorheen
werd hier invulling aan gegeven door de aanwezigheid van een school. In een QRA uit 2013 is voor
de locatie uitgegaan van 220 personen / ha. Deze dichtheid wordt in het voorliggend onderzoek ge-
hanteerd voor de huidige situatie in de dagperiode.

Het plan voorziet in de realisatie van 29 woningen verdeeld over twee gebouwdelen. De appartemen-
                                                                                               4
ten zijn niet bedoeld voor specifieke doeleinden en worden als kwetsbaar object beschouwd . De
westelijke vleugel bevat 21 woningen verdeeld over drie bouwlagen. Het oostelijk deel bevat 8 wonin-



3 www.groepsrisico.nl
4 conform de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations



Rapport 4598.007 versie D3                                                                 Pagina 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>gen verdeeld over twee lagen. In figuur 4.2 is ingezoomd op het plan om te bepalen hoeveel wonin-
gen zich in elke schil bevinden.




Figuur 4.2 Indeling van het plan.


In onderstaande tabel is figuur 4.2 vertaald naar het aantal woningen in het plan per schil.

Tabel 4.1 Aantal nieuwe woningen per schil
 schil                                vulpunt                         tank
 1 (tot 100 meter)                    22                              9
 2 (100 – 130 meter)                  7                               15
 3 (130 – 150 meter)                  0                               5


Het aantal aanwezigen per schil in bestaande woonbestemmingen is bepaald door het aantal wonin-
gen in de betreffende schil te tellen. Per woning wordt uitgegaan van 1,2 aanwezigen overdag en 2,4
aanwezigen in de nacht. Voor de overige (bedrijfsmatige) bestemmingen is het aantal hectare binnen
de betreffende schil bepaald. Uitgaand van een omgevingsfactor ‘industrie midden, 40u’ volgt hieruit
het aantal aanwezigen per periode. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van het aantal aanwezigen
per schil.




Rapport 4598.007 versie D3                                                                     Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Tabel 4.2 Aantal aanwezigen per schil
 schil                    omgevingsfactor           huidige situatie (dag / nacht)   toekomstige situatie (dag / nacht)
 VULPUNT
 schil 1: 100 meter       wonen                         26,4             52,8             52,8               105,6
                          industrie midden, 40u          44               0                44                  0
                          school                         84               0                 0                  0
 schil 2: 100 - 130 meter wonen                         14,4             28,8             22,8                45,6
                          industrie midden, 40u         14,8              0               14,8                 0
                          school                         33               0                 0                  0
 schil 3: 130 - 150 meter wonen                         51,6            103,2             51,6               103,2
                          industrie midden, 40u         9,2               0                9,2                 0
                          school                         1                0                 0                  0
 TANK
 schil 1: 100 meter       wonen                          30               60              40,8               81,6
                          industrie midden, 40u         46,4              0               46,4                0
                          school                         44               0                0                  0
 schil 2: 100 - 130 meter wonen                         21,6             43,2             36,2               79,2
                          industrie midden, 40u         13,6              0               13,6                0
                          school                         48               0                0                  0
 schil 3: 130 - 150 meter wonen                         20,4             40,8             26,4               52,8
                          industrie midden, 40u         12,4              0               12,4                0
                          school                         23               0                0                  0


Het totaal aantal aanwezigen binnen 150 meter tot de bron neemt met 163 personen af in de dagpe-
riode en met 67 personen toe in de nacht.

4.2   Groepsrisico
De berekeningsresultaten zijn grafisch weergegeven in onderstaande figuur.




Figuur 4.3 Berekend groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarde


In de bestaande situatie is het berekend groepsrisico al hoger dan de oriëntatiewaarde, uitgaande
van niet-hittewerende coating van de tankwagen. Na realisatie van het plan neemt het maximaal aan-
tal slachtoffers af. Wanneer wordt uitgegaan van tankwagens met hittewerende coating, wordt de
streefwaarde van 0,1 x de oriëntatiewaarde overschreden maar kan worden voldaan aan de oriënta-
tiewaarde. Het maximaal aantal slachtoffers blijft gelijk.




Rapport 4598.007 versie D3                                                                                   Pagina 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Om de exacte hoogte van het groepsrisico te bepalen kan een volledige QRA worden uitgevoerd met
de daarvoor bedoelde programmatuur. Dit zal echter niet leiden tot een andere conclusie van dit on-
derzoek.


5      VERANTWOORDING GROEPSRISICO

5.1     Advies Veiligheidsregio Brabant-Noord
Op 9 januari 2018 heeft de brandweer van de Veiligheidsrisico advies uitgebracht. In dit advies wor-
den scenario’s geschetst en wordt ingegaan op de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. De belang-
rijkste punten uit het advies zijn in dit rapport verwerkt.

5.2    Treffen van maatregelen
Het volume van de tankauto en het falen hiervan is maatgevend voor het groepsrisico. De planlocatie
is volledig afgeschermd van de tank door het gebouw van het tankstation, die de eerste schokgolf
zullen dempen. Het vulpunt wordt slechts beperkt afgeschermd door aanwezige bebouwing. Wel is
het vulpunt beveiligd tegen aanrijden. De tankwagen is niet beschermd tegen een aanrijding.

Het beperken van de aflevertijden door middel van venstertijden (dagperiode) heeft een gunstig effect
op het plangebied. Uit het akoestisch onderzoek naar het tankstation blijkt dat alleen in de dagperiode
(tussen 7.00 uur en 21.00) LPG wordt aangeleverd. Gelet op de reeds aanwezige overschrijding van
de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico moet worden afgevraagd of de aanwezigheid van een LPG-
tankstation op deze locatie nog verantwoord is.

Door het toepassen van (bouwkundige) maatregelen kan de kans op slachtoffers verder worden ge-
reduceerd. Deze maatregelen zullen verder worden uitgewerkt in het kader van de aanvraag van de
omgevingsvergunning.

5.3    Zelfredzaamheid in het plangebied
De gemiddelde aanwezige in het plangebied wordt verondersteld te beschikken over een goede zelf-
redzaamheid. Omdat sprake is van appartementen zal de zelfredzaamheid lager zijn in vergelijking
met grondgebonden woningen. De entree van de appartementen in de westelijke vleugel is voorals-
nog voorzien aan de achterzijde ten opzichte van het tankstation, hetgeen gunstig is met betrekking
tot ontvluchting en evacuatie. Ontvluchting van het gebied is goed mogelijk via de Pastoor Maasstraat
en het voetpad in noordelijke richting.

De woonbestemming vervangt een maatschappelijke bestemming. Het aantal aanwezigen en daar-
mee het mogelijk aantal slachtoffers neemt duidelijk af in de dagperiode, maar neemt licht toe in de
nachtperiode.

5.4   Scenario’s
In geval van een explosie volgens het principe van een warme of koude BLEVE zal de drukgolf ter
plaatse van het plan hooguit leiden tot ruitbreuk. Het beperken van het glasoppervlak aan de zijde
van het tankstation leidt tot een kleinere kans op slachtoffers. Daarbij moet uiteraard rekening worden
gehouden met andere vereisten, zoals daglichttoetreding. In geval van een warme BLEVE kan het
gebouw bij tijdige alarmering worden ontvlucht. Bij een BLEVE op relatief korte afstand zullen vanwe-
ge de hittestraling alle brandbare materialen vlam vatten. In combinatie met ruitbreuk kan in het ge-
bouw niet langer veilig worden geschuild.




Rapport 4598.007 versie D3                                                                   Pagina 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>In geval van brand bij het tankstation moet escalatie zo effectief mogelijk worden voorkomen en be-
streden. Hiervoor zijn openbare voorzieningen buiten de inrichting van primair belang. Omdat sprake
is van een bestaande inrichting moet worden verondersteld dat deze voorzieningen op orde zijn. Uit
het advies van de brandweer blijkt dat in de omgeving voldoende brandkranen aanwezig zijn, maar
dat er geen secundaire bluswatervoorziening aanwezig is. Met behulp van groot watertransport kan
bluswater uit het Peelkanaal worden onttrokken. In geval van een fakkelbrand zullen alle aanwezige
brandbare materialen vlam vatten en zal het gebouw normaliter moeten worden ontvlucht. Het toe-
passen van onbrandbare of brandwerende materialen vergroot de kans in het gebouw veilig kan wor-
den geschuild.

In geval van het vrijkomen van schadelijke dampen bij brand zal in eerste instantie inpandig moeten
worden geschuild. Daarnaast is het van belang dat tijdig wordt gewaarschuwd zodat ramen, deuren
en ventilatievoorzieningen met één handeling kunnen worden gesloten. Mechanische ventilatiesys-
temen moeten door middel van een noodknop direct kunnen worden uitgeschakeld. Ventilatievoorzie-
ningen worden bij voorkeur niet aan de zijde van het tankstation aangebracht. De schuilruimten die-
nen uiteraard dusdanig te worden ontworpen dat gedurende langere tijd kan worden geschuild, denk
daarbij aan luchtverversing en in extreme gevallen noodvoorzieningen. Evacuatie wordt pas in gang
gezet als de situatie dat toelaat.

Hulpdiensten ter bestrijding van calamiteiten bij het tankstation kunnen de locatie vanuit diverse rich-
tingen benaderen en binnen de vereiste opkomsttijden ter plaatse zijn. De aanrijroute doorkruist in
geen geval de in paragraaf 5.2 beschreven vluchtroute. Er is dan ook geen risico op congestie tussen
vluchtenden en hulpdiensten.


6      SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft een onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd voor het bestemmingsplan
Straethof te Mill in het kader van de bestemmingsplanwijziging. Het plan voorziet in de realisatie van
woningen op een open plek tussen bestaande bebouwing. Vanwege de ligging nabij een LPG-
tankstation dient er een kwantitatieve risicoanalyse te worden verricht.

                                                             -6
Het plan ligt buiten de plaatsgebonden risicocontour van 10 / jaar. Het berekend groepsrisico is zo-
wel in de huidige als toekomstige situatie hoger dan de oriëntatiewaarde. In de toekomstige situatie,
uitgaand van een tankwagen zonder hittewerende coating, bedraagt het maximaal aantal slachtoffers
254, een afname van 24 ten opzichte van de bestaande situatie.

Omdat wat betreft de bron sprake is van een bestaande situatie, moet worden verondersteld dat de
voorzieningen ter bestrijding van calamiteiten op orde zijn. Door in het ontwerp van de woningen re-
kening te houden met veiligheidsfactoren, kan het risico op slachtoffers worden verkleind.




Econsultancy
Boxmeer, 8 februari 2018




Rapport 4598.007 versie D3                                                                   Pagina 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BIJLAGE   1 INVOERGEGEVENS EN RESULTATEN LPG-TOOL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Disclaimer
De LPG-rekentool biedt naast een groepsrisicoberekening volgens de kansen gebaseerd op de Regeling
externe veiligheid inrichtingen (de wettelijk verankerde veiligheidssituatie) de mogelijkheid een
groepsrisicoberekening uit te voeren op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende
coating.

Dit betekent dat de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met:
• Situatie met bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating;
• Situatie met bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating;
• Situatie met zowel bevoorrading door een LPG-tankwagen met als zonder hitterwerende coating (de tool
geeft beide fN-curves).


BETROUWBAARHEID BEREKENING

- Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating
Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het
rekenresultaat van de LPG-rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid.

- Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating
Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een
vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de berekening zonder deze maatregelen.

De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de situatie zonder convenantmaatregelen
sprake is van één zeer dominant scenario, de Bleve. Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst. Door
deconvenantmaatregelen is het Bleve-scenario van sterk verminderd belang. Ook is de bijdrage van de
losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd. Door het wegvallen van deze ‘bovenliggende’
risicoscenario’s, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij de ondergrondse
tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van deze wolk, wordt
beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Het effect op
het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde onsteking) is met complexe wiskundige
formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij de Bleve scenario's. Het is
daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de
groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating iets
lager is dan de groepsrisicoberekening zonder deze maatregelen.

Overigens wordt opgemerkt dat bij de groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een
LPG-tankwagen met hittewerende coating als laatste stap voor de presentatie van het resultaat een
veiligheidsfactor toegepast is waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger ligt dan de
GR-curve berekend met Safeti-NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13).

Daarom: Indien de berekening op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende
coating volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij de oriëntatiewaarde ligt, wordt het
uitvoeren van een volwaardige QRA met Safeti-NL aanbevolen.




                                                 Pagina 1 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Basisgegevens
Project                            Straethof Mill
Berekeningscode                    180125-145135-cuzp8

Locatie LPG-tankstation
Straat                             Schoolstraat
Huisnummer                         28
Postcode                           5451AT

Berekening uitgevoerd door
Naam organisatie                   Econsultancy
Naam persoon                       M. de Loos
Telefoonnummer                     0885001600
Datum berekening                   2018-01-25

Overig
Alleen een groepsrisicoberekening gebaseerd op              Nee
bevoorrading door een LPG-tankwagen met
hittewerende coating.




                                                 Pagina 2 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Toepasbaarheid
Tankstation
 1. LPG-vulpunt, voorraadtank en afleverzuil maken onderdeel uit van één openbaar tankstation?   Ja
 2. Worden op het LPG-tankstation ook nog één of meer van de volgende stoffen verladen
     - Waterstof                                                                                 Nee
 3. LPG-voorraadtank wordt bevoorraad met LPG-tankwagens?                                        Ja
 4. Eén LPG-vulpunt bedient één LPG-voorraadtank?                                                Ja
 5. LPG-voorraadtank heeft een volume van 20 m3 of 40 m3 ?                                       Ja
 6. LPG-voorraadtank is in de grond ingegraven of ingeterpt?                                     Ja
 7. De afstand van het LPG-vulpunt tot aan de LPG-voorraadtank bedraagt                          10-50m
 8. Zijn er venstertijden van toepassing op de laadtijden van de LPG-tankwagen?                  Nee
 9. De LPG-doorzet is in de milieuvergunning beperkt tot 500 m3, 1000 m3 of 1.500 m3?            Ja
10. Bevinden zich mensen (niet behorend tot de inrichting van het LPG-tankstation) binnen
   een cirkel rondom het vulpunt (eventueel ondergrondse tank) met een straal van 25 meter?      Nee


Bevolking
Binnen een straal van 150 meter van het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:
Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, ziekenhuis, kinderdagverblijf
Evenementenhal, congrescentrum, dierentuin
Bioscoop, theater, (voetbal)stadion
Zwembad, sporthal, tennisbaan
Of andere functies met afwijkende verblijfstijden                                                X

De rekentool is geschikt voor deze situatie




                                                    Pagina 3 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Technische gegevens
Aanrijkans
De opstelplaats van de tankwagen        overige situaties

Omgevingsbrand
1. Afstand tussen afleverzuil LPG en LPG-vulpunt:
  minder dan 17,5 meter
2. Afstand tussen afleverzuil benzine en LPG-vulpunt:
  5 meter of meer
3. Afstand tussen opstelplaats benzine tankauto en LPG-vulpunt:
  minder dan 25 meter
4. Hoogte gebouw tankstation:
  minder dan 5 meter
5. Is het tankstation voorzien van brandwerende voorzieningen (30 minuten brandwerende wanden) en
maximaal 50% gevelopeningen? :
  Ja
6. Afstand tussen gebouw tankstation en LPG-vulpunt:
  5 meter of meer




                                                Pagina 4 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                        bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Ja


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor                                Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                               aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                               (100 %)
Woningen [aantal]                                  22             52.8           26.4           52.8
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0             0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]              1.1             44              44             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Scholen, 40 uur                                                    84              84             0
Totaal                                                                          154.4           52.8




                                                Pagina 5 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                        bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Ja


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor                                Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                               aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                               (100 %)
Woningen [aantal]                                  12             28.8           14.4           28.8
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0             0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.37            14.8           14.8             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Scholen, 40 uur                                                    33              33             0
Totaal                                                                           62.2           28.8




                                                Pagina 6 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                        bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Ja


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor                                Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                               aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                               (100 %)
Woningen [aantal]                                  43            103.2           51.6          103.2
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0             0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.23             9.2            9.2             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Scholen, 40 uur                                                     1               1             0
Totaal                                                                           61.8          103.2




                                                Pagina 7 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                        bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Ja


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor                                Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                               aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                               (100 %)
Woningen [aantal]                                  25               60             30            60
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0             0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             1.16            46.4           46.4             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Scholen, 40 uur                                                    44              44             0
Totaal                                                                          120.4            60




                                                Pagina 8 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                        bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Ja


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor                                Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                               aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                               (100 %)
Woningen [aantal]                                  18             43.2           21.6           43.2
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0             0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.34            13.6           13.6             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Scholen, 40 uur                                                    48              48             0
Totaal                                                                           83.2           43.2




                                                Pagina 9 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                        bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Ja


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor                                Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                               aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                               (100 %)
Woningen [aantal]                                  17             40.8           20.4           40.8
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0             0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.31            12.4           12.4             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0             0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0             0               0             0
Scholen, 40 uur                                                   22.6             23             0
Totaal                                                                           55.8           40.8




                                                Pagina 10 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 2
Naam groepsberekening                        toekomst (1)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Actuele situatie                             Nee


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   44            105.6           52.8          105.6
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]               1.1             44              44             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            96.8          105.6




                                                Pagina 11 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 2
Naam groepsberekening                        toekomst (1)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Actuele situatie                             Nee


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   19             45.6           22.8           45.6
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.37             14.8           14.8             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            37.6           45.6




                                                Pagina 12 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 2
Naam groepsberekening                        toekomst (1)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Actuele situatie                             Nee


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   43            103.2           51.6          103.2
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.23              9.2            9.2             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            60.8          103.2




                                                Pagina 13 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 2
Naam groepsberekening                        toekomst (1)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Actuele situatie                             Nee


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   34             81.6           40.8           81.6
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             1.16             46.4           46.4             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                              87.19999999999999            81.6




                                                Pagina 14 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 2
Naam groepsberekening                        toekomst (1)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Actuele situatie                             Nee


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   33             79.2           39.6           79.2
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.34             13.6           13.6             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            53.2           79.2




                                                Pagina 15 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 2
Naam groepsberekening                        toekomst (1)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Actuele situatie                             Nee


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   22             52.8           26.4           52.8
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.31             12.4           12.4             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            38.8           52.8




                                                Pagina 16 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 3
Naam groepsberekening                        toekomst (2)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Nee


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   44            105.6           52.8          105.6
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]               1.1             44              44             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            96.8          105.6




                                                Pagina 17 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 3
Naam groepsberekening                        toekomst (2)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Nee


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   19             45.6           22.8           45.6
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]                 0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]               0.37             29.6           29.6             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                            52.400000000000006             45.6




                                                Pagina 18 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput vulpunt
Groepsberekening 3
Naam groepsberekening                        toekomst (2)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Nee


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   43            103.2           51.6          103.2
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.23              9.2            9.2             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            60.8          103.2




                                                Pagina 19 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 3
Naam groepsberekening                        toekomst (2)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Nee


Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   34             81.6           40.8           81.6
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             1.16             46.4           46.4             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                              87.19999999999999            81.6




                                                Pagina 20 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 3
Naam groepsberekening                        toekomst (2)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Nee


Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   33             79.2           39.6           79.2
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.34             13.6           13.6             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            53.2           79.2




                                                Pagina 21 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Omgevingsinput ingeterpte tank
Groepsberekening 3
Naam groepsberekening                        toekomst (2)
LPG-doorzet per jaar (m3)                    1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                20
Actuele situatie                             Nee


Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor                                 Invoer           Invoer         Aantal         Aantal
                                                aantal aantal personen    personen dag personen nacht
                                                                (100 %)
Woningen [aantal]                                   22             52.8           26.4           52.8
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]            0              0               0             0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]             0.31             12.4           12.4             0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]                   0              0               0             0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]                     0              0               0             0
Scholen, 40 uur                                                      0               0             0
Totaal                                                                            38.8           52.8




                                                Pagina 22 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Resultaat
Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating



Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                                                  bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                                              1000
Actuele situatie                                                       Ja
                                                                                   dag         nacht
aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 33% gevuld               154.4         52.8
aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 66% gevuld               216.6         81.6
aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 100% gevuld              278.4        184.8


Groepsberekening 2
Naam groepsberekening                                                  toekomst (1)
LPG-doorzet per jaar (m3)                                              1000
Actuele situatie                                                       Nee
                                                                                   dag         nacht
aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 33% gevuld                96.8        105.6
aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 66% gevuld               134.4        151.2
aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 100% gevuld              195.2        254.4




                                             Pagina 23 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Resultaat
Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening                                                            bestaand
LPG-doorzet per jaar (m3)                                                        1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                                                    20
Actuele situatie                                                                 Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
                                                                   aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers
code    scenario                                                          dag         dag       nacht       nacht
O1D20   Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3                     120.40      112.52       60.00       56.07
B1      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld            154.40      154.40       52.80       52.80
B2      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld            154.40      154.40       52.80       52.80
B3      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld             154.40      154.40       52.80       52.80
B4      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld             154.40      154.40       52.80       52.80
B5      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld          154.40      111.01       52.80       37.96
B6      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld           154.40       79.77       52.80       27.28
B7      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld           154.40       41.84       52.80       14.31
T1      Intrinsiek falen van de bovengrondse tank                      154.40      154.40       52.80       52.80

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
                                                                   aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers
code    scenario                                                          dag         dag       nacht       nacht
O1D20   Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3                      83.20         3.78      43.20         2.33
B1      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld             62.20       62.20       28.80       28.80
B2      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld             62.20       62.20       28.80       28.80
B3      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld              62.20       62.20       28.80       28.80
B4      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld              62.20         6.67      28.80         3.88
B5      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld           62.20         0.36      28.80         0.03
B6      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld            62.20         0.20      28.80         0.09
B7      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld            62.20         0.03      28.80         0.01
T1      Intrinsiek falen van de bovengrondse tank                       62.20       62.20       28.80       28.80

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
                                                            aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers
code scenario                                                      dag         dag       nacht       nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3                 55.80         2.49      40.80         2.08
B1    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld        61.80       61.80      103.20      103.20
B2    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld        61.80       61.80      103.20      103.20
B3    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld         61.80       14.77      103.20       32.95
B4    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld         61.80         0.09     103.20         0.04
B5    Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld      61.80         0.18     103.20         0.05
B6    Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld       61.80         0.00     103.20         0.00
B7    Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld       61.80         0.00     103.20         0.00
T1    Intrinsiek falen van de bovengrondse tank                  61.80       61.80      103.20      103.20




                                                  Pagina 24 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Resultaat
Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating

Groepsberekening 3
Naam groepsberekening                                                            toekomst (2)
LPG-doorzet per jaar (m3)                                                        1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)                                                    20
Actuele situatie                                                                 Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
                                                                   aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers
code    scenario                                                          dag         dag       nacht       nacht
O1D20   Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3                      87.20       81.49       81.60       76.26
B1      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld             96.80       96.80      105.60      105.60
B2      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld             96.80       96.80      105.60      105.60
B3      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld              96.80       96.80      105.60      105.60
B4      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld              96.80       96.80      105.60      105.60
B5      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld           96.80       69.59      105.60       75.92
B6      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld            96.80       50.01      105.60       54.56
B7      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld            96.80       26.23      105.60       28.62
T1      Intrinsiek falen van de bovengrondse tank                       96.80       96.80      105.60      105.60

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
                                                                   aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers
code    scenario                                                          dag         dag       nacht       nacht
O1D20   Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3                      53.20         2.64      79.20         3.43
B1      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld             52.40       52.40       45.60       45.60
B2      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld             52.40       52.40       45.60       45.60
B3      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld              52.40       52.40       45.60       45.60
B4      Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld              52.40         5.62      45.60         6.14
B5      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld           52.40         0.30      45.60         0.04
B6      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld            52.40         0.17      45.60         0.14
B7      Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld            52.40         0.02      45.60         0.01
T1      Intrinsiek falen van de bovengrondse tank                       52.40       52.40       45.60       45.60

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
                                                            aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers
code scenario                                                      dag         dag       nacht       nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3                 38.80         2.00      52.80         2.45
B1    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld        60.80       60.80      103.20      103.20
B2    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld        60.80       60.80      103.20      103.20
B3    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld         60.80       14.53      103.20       32.95
B4    Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld         60.80         0.09     103.20         0.04
B5    Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld      60.80         0.17     103.20         0.05
B6    Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld       60.80         0.00     103.20         0.00
B7    Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld       60.80         0.00     103.20         0.00
T1    Intrinsiek falen van de bovengrondse tank                  60.80       60.80      103.20      103.20




                                                  Pagina 25 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Resultaat grafisch weergegeven
Groepsberekening 1     bestaand                  oriëntatiewaarde overschreden
Groepsberekening 2     toekomst (1)              oriëntatiewaarde overschreden
Groepsberekening 3     toekomst (2)
Groepsberekening 4
Aanbevolen wordt om een volwaardige QRA te doen met Safeti-NL




                                            Pagina 26 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Straethof Mill

Toelichting
De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie. Het groepsrisico is berekend met de
rekenmodule van www.groepsrisico.nl. Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties. De
module geeft een indicatie van het groepsrisico. Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse
met SAFETI-NL te worden uitgevoerd.De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de
verantwoordingsplicht zoals bedoeld in artikel 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Een
oordeel over de toelaatbaarheid van het berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle
elementen van de verantwoordingsplicht. Zie hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.
Deze rekenmodule is ontwikkeld door Antea Group (voorheen ingenieursbureau Oranjewoud), in
samenwerking met het ministerie van I&M en de Vereniging Vloeibaar Gas.




                                                Pagina 27 - 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>