<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               RAPPORT
AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL
      TOLSCHESTRAAT/VETWEI TE VELP
             PROJECT: 18382
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERANTWOORDING

 Titel                 AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL
                       TOLSCHESTRAAT / VETWEI VELP


 Opdrachtgever         Pittiger in Planologie
                       Verwestraat 32
                       5491 BZ Sint Oedenrode


 Rapportnummer         18382                                      Datum          26 mei 2020




 Projectleider         de heer L. Hoek                            Autorisatie    de heer O. Duisters



 handtekening                                                     handtekening




NIPA milieutechniek b.v.
Landweerstraat – Zuid 109
5349 AK Oss


tel. +31 (0)412 – 65 50 58
www.nipamilieu.nl
info@nipamilieu.nl




Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                                   LH/18382/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 4

2     TOETSINGSKADER ______________________________________________________________ 5

    2.1    EISEN BOUWBESLUIT ___________________________________________________________ 5
    2.2    WOON- EN LEEFKLIMAAT ________________________________________________________ 5
    2.3    BEPALINGSMETHODE ___________________________________________________________ 5
    2.4    VENTILATIE __________________________________________________________________ 6

3     UITGANGSPUNTEN _____________________________________________________________ 7

    3.1    GELUIDBELASTING _____________________________________________________________ 7
    3.2    ONTWERP EN INDELING _________________________________________________________ 7

4     BOUWKUNDIG UITGANGSPUNTEN ________________________________________________ 8

    4.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 8
    4.2    GEVELOPBOUW GESLOTEN GEVELDELEN ______________________________________________ 8
    4.3    DAK ______________________________________________________________________ 8
    4.4    BEGLAZING __________________________________________________________________ 8
    4.5    KOZIJNEN ___________________________________________________________________ 9
    4.6    VENTILATIEVOORZIENINGEN ______________________________________________________ 9
    4.7    KIER- EN NAADDICHTING _________________________________________________________ 9

5     RESULTATEN EN ANALYSE _______________________________________________________ 10

6     CONCLUSIE ___________________________________________________________________ 11

Bijlage
1         Tekeningen
2         Berekeningsbladen




Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp               LH/18382/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING
    In opdracht van Pittiger in Planologie te Sint Oedenrode is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar
    naar de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie voor de nieuwbouw van 6 woningen
    binnen plan ‘Dorpshart’ in Velp (gemeente Grave). Het plan wordt gerealiseerd nabij de kerk van
    Velp, in de hoek tussen de Tolschestraat en de Vetwei.


    De situatie is in figuur 1 weergegeven:




    Figuur 1: Situatieoverzicht locatie te realiseren appartementen


    In dit rapport wordt de akoestische kwaliteit van de te realiseren verblijfsgebieden en verblijfsruim-
    ten van de maatgevende woningen en appartementen beoordeeld. Daar waar nodig worden voor-
    stellen ter verbetering van de geluidisolatie gegeven.




    Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                         LH/18382/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   TOETSINGSKADER

    2.1     Eisen Bouwbesluit

    De minimaal conform het Bouwbesluit vereiste karakteristieke geluidwering van de uitwendige
    scheidingsconstructie (GA,k) is in Tabel 1 weergegeven.

    Tabel 1: vereiste karakteristieke geluidwering gevels GA,k voor een woonfunctie
    omschrijving                            eisen
    woonfunctie, verblijfsgebied            GA,k > geluidbelasting - 33 dB met een minimum van 20 dB
    woonfunctie, verblijfsruimte            GA,k > geluidbelasting - 35 dB met een minimum van 18 dB


    Bij toetsing aan de eisen uit het Bouwbesluit moet uitgegaan worden van de geldende hogere waar-
    de volgens de Wet Geluidhinder. Bij een beoordeling volgens de Wet geluidhinder worden de wegen
    met een maximumsnelheid van 50 km/uur of meer, spoorlijnen en gezoneerde industrieterreinen
    beoordeeld. Het plan ligt niet binnen de zone van dergelijke bronnen. Vanuit het Bouwbesluit 2012
    gelden daarmee geen eisen aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingscon-
    structie met uitzondering van de minimumwaarde.



    2.2       Woon- en leefklimaat

    Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt of moet worden,
    moet een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd worden. Dit betekent dat in de verblijfs-
    gebieden van de woningen een binnenniveau van 33 dB voor weg- en spoorweglawaai en 35 dB(A)
    voor industrielawaai gewaarborgd moet worden.


    De twee levensloopbestendige woningen aan de zuidzijde van het plan ondervinden een hoge ge-
    luidbelasting door het luiden van klokken in de dagperiode. De geluidbelasting door het luiden van de
    klokken is vastgesteld door NIPA milieutechniek b.v. en wordt als uitgangspunt in de akoestisch on-
    derzoek gebruikt.


    Om vast te kunnen stellen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt in dit on-
    derzoek voor de bepaling van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstruc-
    tie uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting door alle wegen in de omgeving, dus ook de we-
    gen met een maximum snelheid van 30 km/uur.



    2.3       Bepalingsmethode

    De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie GA,k dient conform het
    Bouwbesluit te worden bepaald volgens NEN 5077+C3:2012. Dit is echter een meetmethode. Voor de




    Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                               LH/18382/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>berekening van de geluidwering van de gevel is gebruik gemaakt van het programma Geluidwering
Gevels (versie 4.53), dat is gebaseerd op de rekenmethode volgens NPR 5272.


Voor de diverse verblijfsgebieden en verblijfsruimten zijn de materialen en opbouwen beoordeeld en
zijn maatregelen bepaald waarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd kan wor-
den.


Het geluid van klokken wordt vooral geproduceerd in de middelhoge tonen (circa 1000 Hz octaaf-
band). De bijdrage in de lage tonen is beperkt. Voor de berekeningen van de karakteristieke geluid-
wering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA,k) ten gevolge van de klokken is daarom uitge-
gaan van spectrum 1 (buurgeluid, index A) uit de praktijkrichtlijn NPR 5079:1999 (overgenomen uit
de norm NEN-EN-ISO 717-1).



2.4       Ventilatie

Tegelijkertijd met de geluidwering moet voldaan worden aan de ventilatie-eisen conform afdeling 3.6
van het Bouwbesluit 2012.


Omdat de woningen voorzien worden van een gebalanceerd ventilatiesysteem (mechanische toe- en
afvoer) is de ventilatie niet van belang voor de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstruc-
tie.




Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                       LH/18382/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3   UITGANGSPUNTEN


    3.1       Geluidbelasting

    Door NIPA milieutechniek is de geluidbelasting door de klokken en het wegverkeer op de wegen in
    de omgeving berekend en gerapporteerd in document ‘Akoestisch onderzoek RO Tolschestraat te
    Velp’ van 20 april 2020 met kenmerk 17848a.


    Uit het onderzoek blijkt dat er geen relevante geluidbelasting door wegverkeerslawaai is. Enkel de
    geluidbelasting door de klokken in van belang. In de berekeningen is daarom uitgegaan van het bere-
    kende equivalente geluidniveau veroorzaakt door de klokken in de dagperiode. Het equivalente ge-
    luidniveau (LAeq) in de dagperiode bedraagt ten hoogste 63 dB(A) op de gevel van de twee levens-
    loopbestendige woningen aan het Kerkplein. Omdat het gaat om een geluidbelasting in de dagperio-
    de, is de geluidbelasting van toepassing op de begane grond (beoordelingshoogte 1,5 m).


    De vier eengezinswoningen aan de noordzijde van het plan ondervinden geen relevante geluidbelas-
    ting. De bouwwijze, detaillering en materialisering is vergelijkbaar de met de levensloopbestendige
    woningen. De eengezinswoningen zijn daarom niet afzonderlijk beoordeeld.


    Voor de beoordeling van de verdiepingen is ervan uitgegaan dat aan de minimumeisen voor de ka-
    rakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie uit het Bouwbesluit 2012 (GA,k >
    20 dB) voldaan moet worden.



    3.2       Ontwerp en indeling

    Het ontwerp voor het plan opgesteld door CIER ARCHITECTEN. Bij de berekeningen is gebruik ge-
    maakt van de tekeningen voor de levensloopbestendige woningen. Het gaat om tekeningen TO-01 en
    TO-05 van 28 februari 2020. Bijlage 1 bevat deze tekeningen.


    Bij de berekeningen is elke verblijfsruimte als afzonderlijk verblijfsgebied beschouwd.




    Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                       LH/18382/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4         BOUWKUNDIG UITGANGSPUNTEN

4.1      Algemeen

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de aangeleverde tekeningen en de daarop aangegeven
voorzieningen. Daar waar nodig zijn voorzieningen beschreven voor het verhogen van de geluidisola-
tie.


Indien in de berekeningen uit is gegaan van door leveranciers aangeleverde laboratoriumwaarden
voor de geluidisolatie, dan is een praktijkcorrectie van 1,5 dB in de berekeningen toegepast.


Toepassen van andere materialen en opbouwen is mogelijk mits deze minimaal dezelfde geluidisola-
tiewaarden hebben als omschreven. Alternatieven dienen ter controle voorgelegd te worden aan een
akoestisch adviseur.


4.2      Gevelopbouw gesloten geveldelen

De muren worden uitgevoerd als steenachtige spouwmuur met een massa van ca. 400 kg/m2 en een
geluidisolatiewaarde RA > 55 dB.


4.3      Dak

De hellende daken worden uitgevoerd als omgekeerd sporendak, met een 11mm spaanplaat aan de
onderzijde en glaswolisolatie tussen de sporen. Dit daktype heeft een geluidisolatiewaarde R A > 37
dB.


4.4      Beglazing

In de berekeningen is uitgegaan van toepassing van HR++ beglazing (bijvoorbeeld opbouw 4-15-6
mm) met een minimale geluidisolatiewaarde van RA van 31 dB.


Bij de keuze van beglazing moet op de door leveranciers aangeleverde laboratoriumwaarden een
praktijkcorrectie van 1,5 dB in de toegepast worden.


NIPA milieutechniek b.v. rekent met luchtgevulde beglazing. Een gasvulling met Argon (zoals vaak bij
    ++
HR -glas) heeft geen aantoonbaar effect op de geluidisolatie en kan derhalve gelijk worden gesteld
aan luchtgevulde beglazing.




Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                        LH/18382/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.5     Kozijnen

Kozijnen hebben een geluidisolatiewaarde RA ≥ 35 dB. In situaties waar de RA van het glas hoger is
dan de kozijnen, zijn de kozijnen afzonderlijk ingevoerd. In de overige situaties zijn de kozijnen niet
maatgevend ten opzichte van het glas en niet afzonderlijk in de berekeningen ingevoerd.



4.6       Ventilatievoorzieningen

De woningen en appartementen worden voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem (mecha-
nische toe- en afvoer). Als zodanig hebben de ventilatievoorziening geen invloed op de geluidwering
van de uitwendige scheidingsconstructie.


4.7     Kier- en naaddichting

     Bij ramen en deuren moet het kozijnsysteem voorzien worden van een goede enkele rondgaan-
      de kierdichting met een geluidisolatiewaarde Rs,A > 35 dB te hebben.

     De ramen en deuren moeten binnen de marges van het kierdichtingssysteem worden afgehan-
      gen. Voor een gelijkmatige indrukking van de kierdichtingsprofielen en ter voorkoming van
      kromtrekken moeten deuren voorzien worden van een driepuntssluiting en ramen moeten
      voorzien worden van minimaal een tweepuntssluiting met oplopende sluitplaat.

     Een maximale naadbreedte van ca. 10 mm wordt aanbevolen. Bij naadbreedten groter dan 5 à
      6 mm verdient, in verband met de kitdosering, een opencellig kunststof schuimband als rugvul-
      ling aanbeveling. Opencellig schuimband is in basis niet geluiddicht. Dit is alleen het geval als
      het zodanig gebruikt wordt dat het sterk gecomprimeerd is in de eindsituatie (tot circa 25% van
      de oorspronkelijke dikte). Naden breder dan 20 à 30 mm kunnen niet goed worden gedicht en
      dienen daarom te worden vermeden.




Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                            LH/18382/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5   RESULTATEN EN ANALYSE
    In tabel 1 zijn, uitgaande van de voorzieningen omschreven in hoofdstuk 4, de berekende karakteris-
    tieke geluidweringen van de uitwendige scheidingsconstructies (GA,k) gegeven.


    De gedetailleerde berekening en uitgebreide resultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

    Tabel 2: Resultaten karakteristieke geluidwering (GA,K) appartementen.
                                                      Geluidbelasting                GA,k               GA,k       Voldoet
    Bouwlaag     Verblijfsgebied/Verblijfsruimte      LAr,LT dag [dB(A)]           eis [dB]        berekend [dB]   Ja/Nee
    Bgg          Woonkamer/keuken                              63                27 (62-/-35)           32            Ja
    Bgg          Slaapkamer (optie) voorgevel aanbouw          63                27 (62-/-35)           30            Ja
    1e verd.     Slaapkamer (mogelijkheid)                    --*                     20                34            Ja
    * geen relevante geluidbelasting in avond-/nachtperiode, minimumeis conform Bouwbesluit 2012



    Uit de resultaten blijkt dat, bij een correcte toepassing van de voorziene materialen, opbouwen en
    voorzieningen in alle verblijfsgebieden en verblijfsruimten voldaan kan worden aan de eisen uit het
    Bouwbesluit 2012 en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd is.




    Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                                       LH/18382/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6   CONCLUSIE
    NIPA milieutechniek b.v. heeft de karakteristieke A-gewogen geluidwering van de uitwendige schei-
    dingsconstructie (GA,k) beoordeeld voor de nieuwbouw van 6 woningen binnen het plan ‘Dorpshart
    Velp’.


    Uit de resultaten blijkt dat, bij een correcte toepassing van de voorziene materialen, opbouwen en
    voorzieningen, in alle verblijfsgebieden en verblijfsruimten voldaan kan worden aan de eisen uit het
    Bouwbesluit 2012. Daarnaast wordt in alle situaties een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaar-
    borgd.




    Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Tolschestraat/Vetwei te Velp                      LH/18382/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Nieuwbouw 6 woningen Dorpshart te Velp

Project
Omschrijving:               Nieuwbouw 6 woningen Dorpshart te Velp
Werknummer:
Rekenmethode:               NPR 5272
Status:                     Nieuwbouw
Categorie:                  Industrielawaai
Bestand:                    E:\_VDM-20\200505_GL_NIPA_Tolschestraat-Vetwei Velp\4_werkbestanden\Tolschestraat Velp_GL V1_0.gl
Aangemaakt op:               19-5-2020      door: Test
Gewijzigd op:                22-5-2020      door: Test

Variant                    Gebruiksfunctie
Blok 2 woningen Kerkpklein Woonfunctie




Geluidwering gevels V4.53                                                                                    22 mei 2020, 17:18 uur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Nieuwbouw 6 woningen Dorpshart te Velp


 VARIANT: Blok 2 woningen Kerkpklein


Verblijfsgebied: Begane grond, VG 1 woonkamer/keuken

Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 28 dB
verblijfsruimte >= 26 dB

Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB(A)]                               125       250           500          1000          2000          Totaal
Spectrum 1 (buurgeluid, index A)                      42,0      49,0          55,0         58,0          59,0            63,0

Resultaten GA,k
Verblijfsruimte                            Vloeroppervlak             GA          Lbi          GA,k   Voldoet
                                                     [m2]            [dB]     [dB(A)]          [dB]
woonkamer/keuken                                    40,60            36,4        26,6          32,5       Ja
Totaal verblijfsgebied                              40,60                                      32,5       Ja


Verblijfsruimte: woonkamer/keuken
Vloeroppervlak                     40,60 m²                                 Maximale geluidsbelasting                      63,0    dB(A)
Vertrekhoogte                       2,62 m                                  Geluidwering GA                                36,4    dB
Volume                            106,37 m³                                 Binnenniveau Lbi                               26,6    dB(A)
Nagalmtijd T0                       0,50 s                                  Karakteristieke geluidwering GA,k              32,5    dB
                                                                            Voldoet                                          Ja

Vlak 1 :...Voorgevel Kerkplein
Geluidniveaucorrectie CL                       0,0 dB        parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg                     0,0 dB        (eigen waarde)

Id          Omschrijving                                        S       Lengte   RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]                   Totaal
                                                              [m²]         [m]    [dB(A)]      125        250        500      1000       2000             [dB(A)]
D02432      ramen: enkele dichting door lipprofiel met ...                4,00       35,4     40,7       40,7        40,7      40,7      40,7                41,0
D02762      HR++ glas (4-15-6)                                0,99                      31,5      33,7          32,7        40,7      48,7         48,7     43,2
D02762      HR++ glas (4-15-6)                                3,12                      31,5      28,7          27,7        35,7      43,7         43,7     38,2
D00135      MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2           10,64                      55,0      42,4          47,4        53,4      60,4         65,4     56,4
Totaal                                                       14,75                        R'      27,2          26,4        33,6      38,5         38,5     35,5
                                                                                         GA       28,0          27,2        34,4      39,3         39,3     36,4


Verblijfsgebied: Begane grond, VG optie slaapkamer voorgevel

Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 28 dB
verblijfsruimte >= 26 dB

Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB(A)]                               125       250           500          1000          2000          Totaal
Spectrum 1 (buurgeluid, index A)                      42,0      49,0          55,0         58,0          59,0            63,0

Resultaten GA,k
Verblijfsruimte                            Vloeroppervlak             GA          Lbi          GA,k   Voldoet
                                                     [m2]            [dB]     [dB(A)]          [dB]
woonkamer/keuken                                      9,90           30,4        32,6          30,4       Ja
Totaal verblijfsgebied                                9,90                                     30,4       Ja


Verblijfsruimte: woonkamer/keuken
Vloeroppervlak                                 9,90    m²                   Maximale geluidsbelasting                      63,0    dB(A)
Vertrekhoogte                                  2,85    m                    Geluidwering GA                                30,4    dB
Volume                                        28,22    m³                   Binnenniveau Lbi                               32,6    dB(A)
Nagalmtijd T0                                  0,50    s                    Karakteristieke geluidwering GA,k              30,4    dB
                                                                            Voldoet                                          Ja

Vlak 1 :...Voorgevel Kerkplein
Geluidniveaucorrectie CL                       0,0 dB        parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg                     0,0 dB        (eigen waarde)

Id          Omschrijving                                        S       Lengte   RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]                   Totaal
                                                              [m²]         [m]    [dB(A)]      125        250        500      1000       2000             [dB(A)]




Geluidwering gevels V4.53                                                                                                                  22 mei 2020, 17:18 uur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Nieuwbouw 6 woningen Dorpshart te Velp

Id          Omschrijving                                       S       Lengte       RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]               Totaal
                                                             [m²]         [m]        [dB(A)]      125        250        500      1000       2000         [dB(A)]
D02427      ramen: enkele dichting door buisprofiel me...                3,70           40,4     43,8       43,8        43,8      43,8      43,8            44,1
D02762      HR++ glas (4-15-6)                               2,40                        31,5       27,7           26,7        34,7      42,7     42,7     37,2
D00135      MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2           6,44                        55,0       42,4           47,4        53,4      60,4     65,4     56,3
D02410      overige dakconstructies (nieuwbouw)                            3,60          55,4       58,9           58,9        58,9      58,9     58,9     59,3
Totaal                                                       8,84                          R'       27,4           26,5        34,1      40,1     40,1     36,3
                                                                                          GA        24,7           23,8        31,4      37,3     37,4     33,6

Vlak 2 :...Dak
Geluidniveaucorrectie CL                      0,0 dB        parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg                    0,0 dB        (eigen waarde)

Id          Omschrijving                                        S      Lengte       RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]               Totaal
                                                             [m²]         [m]        [dB(A)]      125        250        500      1000       2000         [dB(A)]
D00307      Pannendak DH5b: dakbeschot + min.wol            11,20                       37,0     19,0       29,0        38,0      43,0      46,0            37,0
D02410      overige dakconstructies (nieuwbouw)                            3,50          55,4       60,1           60,1        60,1      60,1     60,1     60,4
Totaal                                                      11,20                          R'       19,0           29,0        38,0      42,9     45,8     31,6
                                                                                          GA        15,2           25,2        34,2      39,2     42,1     33,2


Verblijfsgebied: 1e verd., VG 3 mogelijke slaapkamer

Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 20 dB
verblijfsruimte >= 20 dB

Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB(A)]                               125        250              500       1000           2000           Totaal
Spectrum 1 (buurgeluid, index A)                    -21,0      -14,0              -8,0       -5,0           -4,0             0,0

Resultaten GA,k
Verblijfsruimte                           Vloeroppervlak             GA           Lbi           GA,k   Voldoet
                                                    [m2]            [dB]      [dB(A)]           [dB]
mogelijke slaapkamer                                 0,00           33,6        -33,6           33,6        Ja
Totaal verblijfsgebied                               0,00                                       33,6        Ja


Verblijfsruimte: mogelijke slaapkamer
Vloeroppervlak                        0,00            m²                   Maximale geluidsbelasting                            0,0   dB(A)
Vertrekhoogte                         0,00            m                    Geluidwering GA                                     33,6   dB
Volume                              115,60            m³                   Binnenniveau Lbi                                   -33,6   dB(A)
Nagalmtijd T0                         0,50            s                    Karakteristieke geluidwering GA,k                   33,6   dB
                                                                           Voldoet                                               Ja

Vlak 1 :...Voorgevel (incl. hellend dak)
Geluidniveaucorrectie CL               0,0 dB               parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg                    0,0 dB        (eigen waarde)

Id          Omschrijving                                        S      Lengte       RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]               Totaal
                                                             [m²]         [m]        [dB(A)]      125        250        500      1000       2000         [dB(A)]
D00135      MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2          18,70                       55,0     45,0       50,0        56,0      63,0      68,0            59,0
D02762      HR++ glas (4-15-6)                               1,30                        31,5       37,6           36,6        44,6      52,6     52,6     47,1
D02427      ramen: enkele dichting door buisprofiel me...                  3,00          40,4       52,0           52,0        52,0      52,0     52,0     52,3
D00307      Pannendak DH5b: dakbeschot + min.wol            27,10                        37,0       21,4           31,4        40,4      45,4     48,4     39,4
D02410      overige dakconstructies (nieuwbouw)                            7,86          55,4       62,8           62,8        62,8      62,8     62,8     63,1
Totaal                                                      47,10                          R'       21,3           30,2        38,7      43,8     45,7     33,5
                                                                                          GA        17,4           26,3        34,8      39,9     41,8     34,6

Vlak 2 :...Zijgevel
Geluidniveaucorrectie CL                      0,0 dB        parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg                    0,0 dB        (eigen waarde)

Id          Omschrijving                                        S      Lengte       RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)]               Totaal
                                                             [m²]         [m]        [dB(A)]      125        250        500      1000       2000         [dB(A)]
D02762      HR++ glas (4-15-6)                               1,00                       31,5     34,6       33,6        41,6      49,6      49,6            44,1
D02762      HR++ glas (4-15-6)                               1,00                        31,5       34,6           33,6        41,6      49,6     49,6     44,1
D02409      enkelschalig dakelementen (nieuwbouw)                          4,80          45,4       50,8           50,8        50,8      50,8     50,8     51,2
D02413      kozijn-steen: schuimband met afdeklat                          4,40          50,4       56,2           56,2        56,2      56,2     56,2     56,6
D00135      MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2          16,40                        55,0       41,5           46,5        52,5      59,5     64,5     55,5
Totaal                                                      18,40                          R'       31,2           30,5        38,2      44,8     44,9     40,5
                                                                                          GA        31,4           30,7        38,4      45,0     45,1     40,7




Geluidwering gevels V4.53                                                                                                                 22 mei 2020, 17:18 uur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Nieuwbouw 6 woningen Dorpshart te Velp

Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding
Id          Omschrijving                        125    250    500    1000   2000   RA/DnA    Bron
D00135      MS 3: Steenachtige spouwm...        41,0   46,0   52,0   59,0   64,0      55,0   Verkeerslawaai en woningen '84
D00307      Pannendak DH5b: dakbesch...         19,0   29,0   38,0   43,0   46,0      37,0   Verkeerslawaai en woningen '84
D02409      enkelschalig dakelementen (n...     45,0   45,0   45,0   45,0   45,0      45,4   Herziene Rekenmethode Geluidw...
D02410      overige dakconstructies (nieu...    55,0   55,0   55,0   55,0   55,0      55,4   Herziene Rekenmethode Geluidw...
D02413      kozijn-steen: schuimband me...      50,0   50,0   50,0   50,0   50,0      50,4   Herziene Rekenmethode Geluidw...
D02427      ramen: enkele dichting door b...    40,0   40,0   40,0   40,0   40,0      40,4   Herziene Rekenmethode Geluidw...
D02432      ramen: enkele dichting door li...   35,0   35,0   35,0   35,0   35,0      35,4   Herziene Rekenmethode Geluidw...
D02762      HR++ glas (4-15-6)                  22,0   21,0   29,0   37,0   37,0      31,5   DGMR




Geluidwering gevels V4.53                                                                                22 mei 2020, 17:18 uur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>