<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               RAPPORT
   VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN
VERKENNEND ASBEST IN GROND ONDERZOEK
        TOLSCHESTRAAT TE VELP
  Gemeente Grave, sectie K, nummer 744
            PROJECT: 17849
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERANTWOORDING

 Titel                 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ASBEST IN
                       GROND ONDERZOEK TOLSCHESTRAAT TE VELP


 Opdrachtgever         Pittiger in Planologie
                       Verwestraat 32
                       5491 BZ St Oedenrode


 Rapportnummer         17849- versie 2                         Datum          5 december 2019 (versie 1)
                                                                              18 augustus 2020 (versie 2)




 Projectleider         mevrouw J.P.E.E. van Kempen- Autorisatie               de heer N.P.M.J. van Venrooij
                       Mesterom



 handtekening                                                  handtekening




 Boormeester(s)        de heer R. Reinders



 handtekening




NIPA milieutechniek b.v.
Landweerstraat – Zuid 109
5349 AK Oss


tel. +31 (0)412 – 65 50 58
www.nipamilieu.nl
info@nipamilieu.nl




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                             JvK/17849-2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 5

2     LOCATIEGEGEVENS _____________________________________________________________ 6

    2.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 6
    2.2    VOORONDERZOEK _____________________________________________________________ 6
      2.2.1      Omgeving _____________________________________________________________ 6
      2.2.2      Bodemgebruik _________________________________________________________ 6
      2.2.3      Uitgevoerde bodemonderzoeken ___________________________________________ 7
      2.2.4      Bodemopbouw en geohydrologie __________________________________________ 8
    2.3    DOELSTELLING _______________________________________________________________ 8
    2.4    HYPOTHESE _________________________________________________________________ 8

3     UITGEVOERD BODEMONDERZOEK _________________________________________________ 9

    3.1    VERKENNEND BODEMONDERZOEK __________________________________________________ 9
    3.2    VERKENNEND ASBEST IN GROND ONDERZOEK ___________________________________________ 9
    3.3    VELDWERKZAAMHEDEN ________________________________________________________ 10
    3.4    LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN _________________________________________________ 10

4     WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE ______________________________________ 11

    4.1    VERKENNEND BODEMONDERZOEK _________________________________________________ 11
    4.2    ASBEST IN BODEM ____________________________________________________________ 12

5     RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ____________________________________ 15

    5.1    ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ___________________________________________________ 15
    5.2    ANALYSERESULTATEN EN BODEMKWALITEIT ___________________________________________ 15
    5.3    INTERPRETATIE ______________________________________________________________ 16

6     RESULTATEN VERKENNEND ASBEST IN GROND _____________________________________ 18

    6.1    MAAIVELD INSPECTIE __________________________________________________________ 18
    6.2    ACTUELE CONTACTZONE ________________________________________________________ 18

7     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ________________________________________________ 19

8     REFERENTIES _________________________________________________________________ 21




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744             JvK/17849-2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage
1         Situering in de regio
2         Kadastrale gegevens
3         Locatieoverzicht
4         Boorprofielbeschrijvingen
5         Analysecertificaten grond en grondwater
6         Toetsingstabellen
7         Fotobijlage
8         Gegevens vooronderzoek




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744   JvK/17849-2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING


    Pittiger in Planologie te St Oedenrode heeft, in verband met een aanvraag van een omgevingsver-
    gunning, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verken-
    nend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbest in grond onderzoek op een
    perceel aan de Tolschestraat te Velp.

    De onderhavige rapportage betreft een 2e versie in verband met een beoordeling van bevoegd gezag
    (e-mail 30 juni 2020, CGM). De wijzigingen ten aanzien van de beoordeling zijn opgenomen in hoofd-
    stuk 5 paragraaf 5.2 en hoofdstuk 8.


    NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is
    NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de
    werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:


           2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
            grondmonsters en waterpassen
           2002 – Het nemen van grondwatermonsters
           2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
           2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


    NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
    conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.


    De contactpersoon van de opdrachtgever is mevrouw N. van de Goor. De werkzaamheden bij NIPA
    milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door mevrouw J.P.E.E. van Kempen-Mesterom.




    Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                   JvK/17849-2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2   LOCATIEGEGEVENS

    2.1     Algemeen

    De onderzoekslocatie betreft een perceel aan de Tolschestraat te Velp (gemeente Grave) en staat
    kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie K, nummer 744. Het perceel heeft een totale opper-
    vlakte van circa 11.615 m². De onderzoekslocatie betreft een deel van het totale perceel en heeft een
    oppervlakte van circa 870 m2.


    De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is
    opgenomen als bijlage 3.


    2.2     Vooronderzoek

    Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de
    NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen.


    2.2.1 Omgeving

    De onderzoekslocatie is gelegen in het centrum van Velp. De directe omgeving van de locatie bestaat
    uit:
           Noordzijde: woningen met tuin en openbare weg
           Oostzijde: woningen met tuin en openbare weg
           Zuidzijde: kerk met groenstroken en woningen met tuin
           Westzijde: woningen met tuin en openbare weg


    2.2.2 Bodemgebruik

    De onderzoekslocatie betreft een grasveldje tussen de Vetwei en het kerkplein aan de Tolschestraat
    te Velp. Het voornemen bestaat om ter plaatse woningbouw te realiseren.




    2018                                              2010



    Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                    JvK/17849-2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1955                                              1954


Op de onderzoekslocatie is in de jaren ‘50 van de vorige eeuw een school gebouwd. Voorheen betrof
het agrarisch gebied. De school is in 2010/ 2011 gesloopt en sindsdien in gebruik als grasveld. Gezien
het bouwjaar van de school wordt er vanuit gegaan dat in het gebouw asbesthoudende toepassingen
aanwezig waren welke vooraf de sloop van het gebouw op een deskundige manier conform de regel-
geving zijn verwijderd.


Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest
en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben ver-
oorzaakt.



2.2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de locatie is in 2006 door bureau Kragten een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapport-
nummer BOD 06.700, d.d. 21 juni 2006). Uit de resultaten blijkt dat zowel in de boven- als onder-
grond geen verhoogde gehaltes ten opzichte van de toenmalige streefwaarde waren gemeten. Wel
zijn in de grond bijmengingen met puinresten waargenomen waardoor de bodem als asbestverdacht
beschouwd dient te worden. Het grondwater bevatte een van nature licht verhoogd gehalte aan
chroom.


In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn een drietal bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij
hoogstens lichte verontreinigingen in grond en grondwater zijn aangetoond. In bijlage 8 is een over-
zicht van de uitgevoerde onderzoeken opgenomen.




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                    JvK/17849-2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     2.2.4 Bodemopbouw en geohydrologie

     De geohydrologische opbouw van de bodem in (Noord)-Oost Brabant, Noord- en Midden-Limburg
     wordt in belangrijke mate bepaald door een zuidzuidoost / noordnoordwest lopend breukensysteem.
     De drie hoofdbreuken zijn de Feldbiss, de Peelrandbreuk en de Tegelenbreuk. Deze breuken verdelen
     het gebied van west naar oost in de Roerdalslenk, de Peelhorst en de Slenk van Venlo. De regionale
     geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in tabel 1. Dit betreft een gemiddelde opbouw
     voor het gehele traject. Plaatselijk zal de opbouw in meer of mindere mate afwijken.


     Tabel 1: Samenvatting regionale geohydrologische situatie
diepte (mNAP)      geohydrologische eenheid     geologische formatie         lithologie
+ 15 tot + 2       Eerste watervoerend pakket   Formatie van Beegden         Grove zanden en grinden
                   (1A)                         Formatie van Oosterhout      Fijne tot grove zanden met plaatselijk kleilagen en
                                                                             schelpenbanken
+ 2 tot – 16       Eerste watervoerend pakket   Formatie van Oosterhout      Fijne tot grove zanden met plaatselijk kleilagen en
                   (1B)                                                      schelpenbanken
-16 tot 150        slecht doorlatende basis     Formatie van Oosterhout      Fijne tot grove zanden met plaatselijk kleilagen en
                                                                             schelpenbanken
                                                Formatie van Breda           Fijne zanden met plaatselijk kleilagen


     De grondwaterstand over het gehele traject varieert van circa 1,5 tot 3,0 m-mv. De stroming van het
     freatisch grondwater ter hoogte van Grave wordt voornamelijk bepaald door de drainerende werking
     van de Graafse Raam, westelijk van de onderzoeksocatie (westelijk van de N324). De freatische
     grondwaterstromingsrichting is daardoor westelijk-noordwestelijk gericht. De stroming van het
     grondwater in het eerste watervoerend pakket wordt voornamelijk bepaald door de drainerende
     werking van de Maas. De grondwaterstromingsrichting in het watervoerend pakket is daardoor met
     name noordelijk-noordoostelijk gericht. Voor het overige traject geldt overwegend een noordelijke-
     noordoostelijke grondwaterstromingsrichting. Ter hoogte van het westelijke deel van het traject kan
     deze stromingsrichting enigszins afwijken vanwege lokale invloeden zoals bijvoorbeeld de Peelrand-
     breuk.


     2.3       Doelstelling

     Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is,
     waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekom-
     stige gebruik van het terrein.


     2.4       Hypothese

     Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie verdacht is
     met betrekking tot de aanwezigheid van een heterogeen verdeelde verontreiniging met asbest. Met
     betrekking tot de overige parameter wordt de locatie niet als verdacht beschouwd met betrekking
     tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging.




     Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                                    JvK/17849-2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3   UITGEVOERD BODEMONDERZOEK

    3.1       Verkennend bodemonderzoek

    Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 870 m² zijn conform de NEN 5740
    volgens de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodem-
    verontreiniging de volgende boringen verricht:


              4 boringen tot 0,5 meter -mv (02 t/m 05)
              1 boringen tot 2,0 meter -mv (06)
              1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (01)


    Eén boven- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard
    pakket voor grond vanuit de NEN 5740 en op PFAS. Aangezien in een aantal boringen bijmengingen
    met bodemvreemd materiaal zijn aangetroffen is één extra grondmengmonster geanalyseerd op de
    parameters van het standaard pakket voor grond. Voor de berekening van de gestandaardiseerde
    meetwaarden zijn van de mengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald.
    Het grondwatermonster is geanalyseerd op het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN
    5740.


    3.2       Verkennend asbest in grond onderzoek

    Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 870 m² zijn conform de NEN 5707
    volgens de strategie voor een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van asbest de
    volgende inspectiegaten gegraven van 30 x 30 centimeter:


              5 inspectiegaten tot 0,5 meter -mv (G02 t/m G05)
              1 inspectiegat tot 0,5 meter –mv welke is doorgeboord tot 2,0 meter –mv (G01)


    Het vrijkomend materiaal is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.
    Hierbij is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Van de fijne fractie is één meng-
    monster samengesteld dat op de aanwezigheid van asbest is geanalyseerd.




    Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                      JvK/17849-2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3     Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, graven van de inspectiegaten, het
plaatsen van de peilbuis, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke
beoordeling van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aan-
gegeven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk
bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek” [2]. De situering van de boringen en de inspectiegaten is op-
genomen in bijlage 3. Alle boringen en inspectiegaten zijn op 28 oktober 2019 met handkracht uitge-
voerd. Het grondwater is op 4 november 2019 bemonsterd. De troebelheid (NTU), pH en de geleid-
baarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald.


De veldwerkzaamheden en grondwatermonstername zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002. De
werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer R. Reinders.


3.4     Laboratoriumwerkzaamheden

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad
voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar
bijlage 5.




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                 JvK/17849-2/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4   WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE

    4.1     Verkennend bodemonderzoek

    De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-
    ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per
    1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in de Rege-
    ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit
    bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

    Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen
    voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
    ontreinigingsbronnen.


    In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de
    achtergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde
    verhoogde achtergrondwaarde aan.

    Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-
    den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden
    geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-
    mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.


    De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het
    grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van
    een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-
    delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-
    de.


    In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang
    en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-
    reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-
    keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden.




    Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                   JvK/17849-2/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten
en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de
aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming
van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk
deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek
uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.


De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden
voor de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardi-
seerde meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en
de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.


Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI)

 BodemIndex (BI) = (gestandaardiseerde meetwaarde - AW) / (IW - AW)
 AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
 IW = interventiewaarde
           BodemIndex < 0:         gestandaardiseerde meetwaarde < AW
          BodemIndex = 0:          gestandaardiseerde meetwaarde = AW
          0 < BodemIndex < 0,5:    gestandaardiseerde meetwaarde > AW maar < Tussenwaarde
          BodemIndex = 0,5:        gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde
          0,5 < BodemIndex < 1:    gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW
          BodemIndex = 1,0:        gestandaardiseerde meetwaarde = IW
           BodemIndex > 1:        gestandaardiseerde meetwaarde > IW
 NB:
 De BodemIndex heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de toetsingsre-
 sultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast als een signaalwaarde om tot
 aanvullend onderzoek over te gaan


De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de tabellen in bijlage 6.


4.2     Asbest in bodem

In de eerste stap wordt op basis van het verkennend onderzoek vastgesteld of er sprake is van een
verdachte locatie en of de bodem asbestverdacht materiaal bevat. Indien dit wordt bevestigd, ont-
staat hierdoor direct aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek om vast te stellen
of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige ver-
ontreiniging met asbest in de bodem indien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke een-
heid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen). Het vaststellen van de gemid-
delde gewogen asbestconcentratie is vastgesteld aan de hand van de NEN 5707 of NTA 5727. Opge-
merkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van toepassing




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                                       JvK/17849-2/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>is bij het vaststellen van de ernst. Elke sterk met asbest verontreinigde bodem dient beschouwd te
worden als een geval van ernstige bodemverontreiniging.


Op basis van het Milieuhygiënische saneringscriterium bodem, protocol asbest dat alleen van toe-
passing is indien er sprake is van een bodemverontreiniging met asbest in (water)bodem, grond en
baggerspecie, waarbij asbest aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg
d.s. (gewogen), worden de locatiespecifieke risico’s ingedeeld in twee categorieën: “géén onaan-
vaardbare risico’s” en “onaanvaardbare risico’s”. De locatie valt in de categorie “géén onaanvaardba-
re risico’s” als er geen kans op vezelemissie is. Dit komt voor in situaties waarbij het bij het actuele
gebruik niet mogelijk is om met de asbestbodemverontreiniging in contact te komen of als blijkt dat
in dergelijke situaties nooit gehalten aan asbest in de lucht zullen voorkomen die het Verwaarloos-
baar Risiconiveau (VR) overschrijden. Dit betekent dat dan een beperkingenregistratie moet plaats-
vinden. Het bevoegd gezag kan naast registratie aanvullend beheermaatregelen voorschrijven. De
inhoud van de beheermaatregelen wordt door het bevoegd gezag bepaald. Als de inrichting of het
gebruik van de locatie verandert, dienen de locatiespecifieke risico’s opnieuw te worden beoordeeld.


De concentratie aan asbest in (water)bodem, grond of baggerspecie is bekend uit het uitgevoerde
verkennend en/of nader onderzoek. De analyses moeten worden uitgevoerd conform de NEN 5707.
Conform deze norm dient in de rapportage van de uitgevoerde analyses naast het onderscheid in
amfibool en serpentijn asbest ook onderscheid te worden gemaakt in hechtgebonden en niet-
hechtgebonden asbest. Dit laatstgenoemde onderscheid wordt gemaakt door het aangetroffen ma-
teriaal te vergelijken met referentiematerialen met bekende hechtgebondenheid. Uit praktijkmetin-
gen is bekend dat er in het geval van een bodemverontreiniging met alleen hechtgebonden asbest in
gehalten lager dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen), geen asbest in de lucht wordt aangetroffen boven de
bepalingsondergrens. Om deze reden is het niet nodig verdere metingen te verrichten indien het
gehalte aan hechtgeboden asbest minder dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen) bedraagt.


Er dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden getroffen op dat deel van de locatie waar sprake
is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van de bodemverontreiniging met
asbest. Met “spoedig” wordt in dit kader bedoeld dat de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van
de beschikking ernst en spoed moet aanvangen. De consequenties van de risicobeoordeling conform
het onderhavige "protocol asbest" worden door het bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking
“ernst en spoed”. In paragraaf 5.2 van de Circulaire bodemsanering 2009, zijn aandachtspunten voor
de inhoud van een dergelijke beschikking opgenomen.




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                     JvK/17849-2/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Berekening asbestconcentratie
Op basis van de bij de inspectie verzamelde materialen en de analyses van de verzamelmonsters kan
aan de hand van de volgende formule uit de NEN 5707/5897 de asbestconcentratie per inspectiepunt
worden bepaald.
                                              Cgr= M x % I (V x n x E (x ds))


waarbij:
Cgr = asbestconcentratie fractie groter dan 16 millimeter
M = massa asbestverdacht materiaal in mg
% = gemiddeld % asbest in materiaal
V = volume gegraven inspectiegat
n = stortgewicht grond
E = inspectie efficiëntie
ds = droge stof gehalte bepaald doormiddel van veldmeting*
* op het analysecertificaten van Search staat bij de materiaal monsters eveneens een gehalte droge stof, dit is echter het
droge stofgehalte van het materiaal en is voor deze calculatie niet relevant



Voor de totale asbestconcentratie (Ctot) dient het gehalte van de fractie groter dan 16 millimeter (C gr)
opgeteld te worden met de concentratie die door het laboratorium in de grondmonsters aangetrof-
fen wordt (Cf).




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                                     JvK/17849-2/14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5        RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK

         5.1     Zintuiglijke waarnemingen

         Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot
         minimaal het diepste punt van de boringen, circa 3,30 meter –mv, opgebouwd uit zeer fijn tot matig
         fijn zand. Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn bij een aantal boringen bijmengingen met bo-
         demvreemde materialen aangetroffen. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte
         materialen. De betreffende boringen en bijmengingen zijn opgenomen in tabel 2.


         Tabel 2: Overzicht bijmengingen per boring
    boring          traject (m-mv)    samenstelling                  bijmengingen
    01              0,00 – 0,30       zand                           uiterst puin
                    0,30 – 0,70                                      sporen baksteen
    04              0,00 – 0,10       zand                           uiterst puin
                    0,10 – 0,30                                      zwak puin
    06              0,55 – 1,00       zand                           zwak glas en puin


         De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van
         circa 1,80 meter –mv.


         5.2     Analyseresultaten en bodemkwaliteit

         De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse-
         en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 3 en 4.


         Tabel 3: Toetsingsresultaten grond
    monster       deelmonsters         traject        bijmengingen          >achtergrondwaarde     >interventiewaarde
                                       m-mv
    MM1           01: 0.00 - 0.30      0,00 – 1,00    puin, baksteen en     lood (0,01)            -
                  01: 0.30 - 0.70*                    glas                  PAK (0,10)
                  04: 0.00 - 0.10
                  04: 0.10 - 0.30*
                  06: 0.55 - 1.00*
    MM2           02: 0.00 - 0.50      0,00 – 0,50    -                     -                      -
                  03: 0.00 - 0.15
                  03: 0.15 - 0.50
                  04: 0.30 - 0.50
                  05: 0.08 - 0.50
                  06: 0.00 - 0.35
                  06: 0.35 - 0.55
    MM3           01: 0.70 - 1.00      0,70 – 2,00    -                     minerale olie (0,01)   -
                  01: 1.00 - 1.50                                           PAK (0,13)
                  01: 1.50 - 2.00
                  06: 1.00 - 1.40
                  06: 1.40 - 1.70
                  06: 1.70 - 2.00
         (xxx) bodemindex




         Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                           JvK/17849-2/15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     * Opgemerkt dient te worden dat per abuis een drietal grondmonsters met een zwakkere gradatie
     aan bijmengingen zijn opgemengd met een tweetal grondmonsters met sterkere gradatie. Gezien dat
     uit de resultaten slechts blijkt dat de grond slechts licht verhoogde gehaltes bevat, bestaat niet de
     verwachting dat indien de grondmonsters separaat zouden zijn geanalyseerd een overschrijding van
     de interventiewaarde zou worden gemeten. De mogelijkheid bestaat wel dat eventuele vrijkomende
     grond niet voldoet aan de bodemkwaliteit klasse wonen maar industrie. Hiermee dient bij eventuele
     afvoer van grond rekening mee gehouden te worden.


     Tabel 4 Toetsingsresultaten grondwater
monster      filterstelling   pH            Ec in µS/cm    troebelheid       >streefwaarde   >interventiewaarde
             m-mv                                          (NTU)
01           2,30 – 3,30      6,92          684            82                barium (0,07)   -

     (xxx) bodemindex


     5.3     Interpretatie

     Grond
     Uit de resultaten blijkt dat in de bijmenginghoudende bovengrond (MM1) licht verhoogde gehaltes
     aan lood en PAK aanwezig zijn. In de zintuiglijk schone bovengrond (MM2) zijn geen verhoogde ge-
     haltes voor onderzochte parameters ten opzichte van de achtergrondwaarde gemeten. In de zintuig-
     lijk schone ondergrond (MM3) zijn licht verhoogde gehaltes aan minerale olie en PAK aangetoond.
     Het gehalte aan PFAS in zowel de boven- als ondergrond overschrijdt de landelijke achtergrondwaar-
     de niet.


     De aangetroffen lichte verontreinigingen in de bovengrond hangen waarschijnlijk deels samen met
     de aanwezige bijmengingen in de bovengrond. Voor het licht verhoogd gehalte aan minerale olie en
     PAK in de ondergrond is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Deze lichte gehaltes zijn dermate
     laag dat geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek.


     Grondwater
     In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb01 is een licht verhoogd gehalte aan barium aange-
     toond. Licht verhoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en
     duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van het licht
     verhoogde gehalte aan barium in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is,
     wordt het barium niet als een verontreiniging beschouwd.


     Voorafgaand aan de grondwatermonstername is een zuurgraad (pH) van 6,92 en een geleidbaarheid
     (Ec) van 684 µS/cm in het grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale
     waarden. Tijdens de monsterneming van het grondwater is een troebelheid van het grondwater van
     82 NTU gemeten. Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0
     – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie




     Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                       JvK/17849-2/16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van
organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met
de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in het grondwater. Aangezien maximaal licht ver-
hoogde gehaltes (aan anorganische parameters) zijn aangetoond, en de NTU van 10 geen normatieve
grens is, bestaat geen aanleiding het grondwater opnieuw te bemonsteren.




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744              JvK/17849-2/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>6   RESULTATEN VERKENNEND ASBEST IN GROND

    6.1      Maaiveld inspectie

    Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie was volledig begroeid met gras. De weersomstan-
    digheden tijdens de maaiveldinspectie waren droog en helder. Visueel zijn tijdens de maaiveldinspec-
    tie geen asbestverdachte materialen waargenomen.


    6.2      Actuele contactzone

    Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 870 m² zijn conform de NEN 5707
    volgens de strategie voor een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van asbest de
    volgende inspectiegaten gegraven van 30 x 30 centimeter:


          5 inspectiegaten tot 0,5 meter -mv (G02 t/m G05)
          1 inspectiegat tot 0,5 meter –mv welke is doorgeboord tot 2,0 meter –mv (G01)


    Bij de inspectie van het vrijgekomen materiaal is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetrof-
    fen.


    Voor de bepaling van de asbestconcentratie in de fijne fractie (Cf: fractie < 16mm) zijn van de uitge-
    zeefde grond van de inspectiegaten 2 mengmonsters (MMA1, G01, G02 en G04 en MMA2, G03, G05
    en G06) samengesteld. Het als meest verdacht beschouwde mengmonster MMA1 (uiterst puinhou-
    dend) is geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Uit de analyse blijkt dat in de fijne fractie van
    MMA1 (G01, G02 en G04) 13,0 mg/kg d.s. aan asbest is bevat. Het gehalte overschrijdt de interven-
    tiewaarde van 100 mg/kg d.s. en de concentratie voor nader onderzoek 50 mg/kg d.s. niet waardoor
    geen vervolg onderzoek noodzakelijk is.




    Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                   JvK/17849-2/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>7   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


    Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Tolsche-
    straat te Velp, kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie K, nummer 744, blijkt dat:


             de bijmenginghoudende bovengrond licht verontreinigd is met lood en PAK;
             in de zintuiglijk schone bovengrond geen verhoogde gehaltes voor onderzochte parameters
              ten opzichte van de achtergrondwaarde zijn gemeten;
             de zintuiglijk schone ondergrond licht verontreinigd is met minerale olie en PAK;
             het gehalte aan PFAS in zowel de boven- als ondergrond de landelijke achtergrondwaarde
              niet overschrijdt;
             in het uiterst puinhoudend grondmengmonster de fijne fractie 13,0 mg/kg d.s. aan asbest
              bevat. Het gehalte overschrijdt niet de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) en de concentra-
              tie voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) waardoor geen vervolg onderzoek noodzakelijk is;


    Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, met betrekking tot
    de milieukundige parameters, in principe verworpen te worden. De gevolgde strategie is echter als
    voldoende te beschouwen.


    Op basis van deze resultaten kan de hypothese, met betrekking tot het voorkomen van asbest, zoals
    verwoord in paragraaf 2.4, in principe worden aanvaard.


    De uitvoering van een aanvullend of nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol. Tegen de eventuele
    bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwa-
    ren aan te voeren.


    Indien grond afgevoerd moet worden van de locatie, dient rekening gehouden te worden met ge-
    bruiksbeperkingen van de vrijkomende grond. Conform de Regeling bodemkwaliteit mag de grond
    slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Eventueel vrijkomende grond mag echter wel op de
    locatie worden hergebruikt. Grond die binnen de gemeente wordt hergebruikt kan, als de gemeente
    beschikt over een bodemkwaliteitskaart, op basis van dit rapport hergebruikt worden, waarbij reke-
    ning gehouden dient te worden dat de grond op basis van PFAS niet in grondwaterbeschermingsge-
    bied toegepast mag worden. Indien de gemeente niet over een bodemkwaliteitskaart beschikt of de
    grond buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toegepast zal worden, dient een partijkeuring
    conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd te worden.




    Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                     JvK/17849-2/19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-
zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt.


Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek
slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-
gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij
dit onderzoek niet is aangetroffen.




Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                  JvK/17849-2/20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>8   REFERENTIES

    1.      NEN 5740: 2009 + A1: 2016, januari 2009 - 2016. Bodem, bodem- landbodem- strategie voor
            het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - onderzoek naar de milieuhygiënische kwali-
            teit van de bodem en grond [13.080.05]. NNI, Delft
    2.      Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Beoordelingsrichting voor het SIKB
            procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000, Gouda, 1
            februari 2018
    3.      NEN 5707, augustus 2015. Bodem- Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en par-
            tijen grond [13.080.01]
    4.      Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, 27 juni 2013, BWBR0033592
    5.      Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid,
            RIVM rapport 711701053
    6.      Regeling bodemkwaliteit, 13 december 2007, BWBR0023085




    Verkennend bodemonderzoek Tolschestraat te Velp, sectie K, nummer 744                JvK/17849-2/21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                  Klantreferentie: 17851




                   0m    125 m                        625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                  Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object Grave K 694
 Vetwei 1, 5363VL Velp
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                         Uw referentie: 17851

                                            25




                                                                                695




                                                                                                         696


                                                                                                                  697
                                    788




                                                                                                                                               698
                                                 23t                                                                                                                                  20

                                                                726
                                  40                                                                                                                                               18
                                                 30                             28
                                                                                                    26           24
                                                                                                                                          22
                                                                                                                                                                                  16



                                                                                                                                                                                  14
                                              Vetw ei

                                                                                                                                                                                 12




                                                                                       692


                                                                                                             5
                                                                                                                                                                             10


                                                                                      693                3
                                                                                                                                                                             8



                                                                                  694                    1
                                                                                                                                                                            6



                                                                                                                                                                         4



                                                                                                                                                                        2




                                                                                                                                                                                   708




                                                       21-21a




                                                                                                                  710
                                                                      0m   5m                                    25 m



              Deze kaart is noordgericht                                                     Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                                  Kadastrale gemeente                 Grave
              Voorlopige kadastrale grens                                                    Sectie                              K
              Administratieve kadastrale grens                                               Perceel                             694
              Bebouwing
              Overige topografie                                                             Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 oktober 2019                                De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      01                  01                                                  , m aaiveld
                  0                                                                         0
                                        A
                                              zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                              grindig, zwak hum eus, neut raal
                                              bruin, uit erst puin, edelm an
                                                                                            -30
                 50                     B     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                              grindig, donker bruin, sporen
                                              bakst een, edelm an
                                        C                                                   -70
                100
                                              zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zw ak
                                              grindig, neut raal bruin, beige,
                                              edelm an
                                        D                                                   -100
130
                                              zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                150                           grindig, donker bruin, edelm an
                                                                                            -150
                                              zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                        E
180                                           grindig, donker bruin, edelm an
                200                                                                         -200
                                              zand, m at ig fijn, st erk silt ig, m atig
                                              grindig, m at ig hum eus, donk er bruin,
229                                           m at ig wort els, zuigerboor
                                                                                            -240
                250                           zand, m at ig fijn, st erk silt ig, zwak
                                              grindig, m at ig hum eus, donk er bruin,
270
                                              zwak wort els, zuigerboor
                                                                                            -270
                300
                                              zand, m at ig g rof, zwak silt ig, zwak
                                              grindig, neut raal beige, edelm an

330                                                                                         -330


              t ype gr on d b or ing
            dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
      boorm eest er R. Re in d e rs



                          02                                                  , m aaiveld
                  0                                                                         0
                                              zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                        A     grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                              edelm an
                 50                                                                         -50


              t ype gr on d b or ing
            dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
      boorm eest er R. Re in d e rs



                          03                                                  , m aaiveld
                  0                                                                         0
                                        A     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                              grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                        B     edelm an
                                                                                            -15
                 50                           zand, m at ig g rindig, zwak silt ig,
                                              m at ig grindig, licht beige, edelm an
              t ype gr on d b or ing                                                        -50
            dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
      boorm eest er R. Re in d e rs




      bodem profielen scha a l 1 :5 0
                   onderzoek                Tolsche st ra a t V e lp
                  project code              17849
                       dat um               0 5 -1 2 -2 0 1 9
           get ekend conform                N EN 5 1 0 4
                       pagina               1 va n 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                    04                                                   , m aaiveld
            0                                                                            0
                                  A
                                        zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig
                                  B     grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                        uit erst puin, edelm an
                                  C                                                      -10
           50                           zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                        grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                        zwak bakst een, zwak puin, edelm an
        t ype gr on d b or ing
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9                                                          -30
boorm eest er R. Re in d e rs           zand, m at ig g rindig, zwak silt ig,
                                        m at ig grindig, licht beige, edelm an
                                                                                         -50

                    05                                           klinker, m aaiveld
            0                                                                            0

                                                                                         -8
                                  A     zand, zeer grof, zwak silt ig, m atig
                                        grindig, neut raal beige, bruin,
           50
                                        edelm an
                                                                                         -50

        t ype gr on d b or ing
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
boorm eest er R. Re in d e rs



                    06                                                   , m aaiveld
            0                                                                            0
                                        zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                  A     grindig, m at ig hum eus, donk er bruin,
                                        edelm an
                                  B                                                      -35
           50                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zw ak
                                        grindig, neut raal beige, geel,
                                  C     edelm an
                                                                                         -55
          100
                                        zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                        grindig, donker bruin, zwak puin,
                                  D     zwak g las, edelm an
                                                                                         -100
                                        zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
          150                           grindig, donker bruin, edelm an
                                  E                                                      -140
                                        zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                  F     beige, edelm an
                                                                                         -170
          200                           zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                        bruin, edelm an
                                                                                         -200
        t ype gr on d b or ing
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
boorm eest er R. Re in d e rs




bodem profielen scha a l 1 :5 0
            onderzoek                 Tolsche st ra a t V e lp
           project code               17849
                dat um                0 5 -1 2 -2 0 1 9
    get ekend conform                 N EN 5 1 0 4
                pagina                2 va n 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                   G0 1                                              , m aaiveld
            0                                                                      0
                                     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                     grindig, zwak hum eus, neut raal
                                     bruin, uit erst puin, schep
                                                                                   -30
           50                        zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                     grindig, donker bruin, sporen
                                     bakst een, edelm an
                                                                                   -70
          100
                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zw ak
                                     grindig, neut raal bruin, beige,
                                     edelm an
                                                                                   -100
                                     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
          150                        grindig, donker bruin, sporen
                                     bakst een, edelm an
                                                                                   -150
                                     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                     grindig, donker bruin, edelm an
          200                                                                      -200
                                                                                          m eet punt G01
                                                                                            17713754

        t ype insp e ct ie g a t
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
boorm eest er R. Re in d e rs




                                                                                          m eet punt G01
                                                                                            17713755



                   G0 2                                              , m aaiveld
            0                                                                      0
                                     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                     grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                     st erk puin, schep
                                                                                   -30

        t ype insp e ct ie g a t
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
boorm eest er R. Re in d e rs




                                                                                          m eet punt G02
                                                                                            17713758




                                                                                          m eet punt G02
                                                                                            17713759




bodem profielen scha a l 1 :5 0
             onderzoek             Tolsche st ra a t V e lp
            project code           17849
                 dat um            0 5 -1 2 -2 0 1 9
     get ekend conform             N EN 5 1 0 4
                 pagina            3 va n 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                   G0 3                                              , m aaiveld
            0                                                                      0
                                     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                     grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                     zwak puin, schep
                                                                                   -40
           50                        zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                     grindig, zwak hum eus, neut raal
                                     bruin, zwak puin, schep
        t ype insp e ct ie g a t                                                   -50
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
boorm eest er R. Re in d e rs




                                                                                         m eet punt G03
                                                                                           17713760




                                                                                         m eet punt G03
                                                                                           17713761



                   G0 4                                              , m aaiveld
            0                                                                      0
                                     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig
                                     grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                     uit erst puin, schep
                                                                                   -10
                                     zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zw ak
        t ype gr on d b or ing       grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9      zwak bakst een, zwak puin, schep
boorm eest er R. Re in d e rs
                                                                                   -30




                                                                                         m eet punt G04
                                                                                           17713756




                                                                                         m eet punt G04
                                                                                           17713757




bodem profielen scha a l 1 :5 0
             onderzoek             Tolsche st ra a t V e lp
            project code           17849
                 dat um            0 5 -1 2 -2 0 1 9
     get ekend conform             N EN 5 1 0 4
                 pagina            4 va n 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                   G0 5                                             , m aaiveld
            0                                                                     0
                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zw ak
                                     grindig, zwak hum eus, licht br uin,
                                     sporen puin, schep
                                                                                  -30

        t ype insp e ct ie g a t
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
boorm eest er R. Re in d e rs




                                                                                        m eet punt G05
                                                                                          17713762




                                                                                        m eet punt G05
                                                                                          17713763



                   G0 6                                             , m aaiveld
            0                                                                     0
                                     zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zw ak
                                     grindig, zwak hum eus, donk er bruin,
                                     beige, zwak puin, schep
           50                                                                     -50


        t ype insp e ct ie g a t
      dat u m 2 8 -1 0 -2 0 1 9
boorm eest er R. Re in d e rs




                                                                                        m eet punt G06
                                                                                          17713764




                                                                                        m eet punt G06
                                                                                          17713765




bodem profielen scha a l 1 :5 0
             onderzoek             Tolsche st ra a t V e lp
            project code           17849
                 dat um            0 5 -1 2 -2 0 1 9
     get ekend conform             N EN 5 1 0 4
                 pagina            5 va n 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                       BORI N G                                           OLIE OP W ATER REACTI E
num m er


                                               bodem m onst er, geroerd


                                                                                  Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
           casing
                                               bodem laag



                                                                                  GEUR I N TEN ISTEIT
           bent oniet
                                               grondwat erst and t ijdens boren



           filt ergrind                        bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                  Geen Zeer zw ak      Zw ak    Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                               bodem laag

           filt ert raject
           grondwat erst and




           links= cm -m aaiveld
           recht s= cm + NAP


                               GRON D SOORTEN                                     M ATE VAN BIJM EN GIN G

                               Grind, grindig (G,g)                               zwak - (0-5%)


                               Zand, zandig (Z,z)                                 m at ig - (5-15%)


                               Leem , silt ig (L,s)                               sterk - (15-50%)


                               Klei, kleiig (K,k)                                 uit erst - (> 50%)


                               Veen, hum eus (V,h)


                               Slib




                               V ERH ARD IN GEN                                   GRAD ATIE Z AN D

                               asfalt , bet on, klinkers, t egels                 uf = uit erst fijn (63-105 um )
                               st elconplaat , ondoordringbare laag               zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                  m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                  m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                  zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                  ug = uit erst grof (420-2000 um )




                               OV ERI G                                           GRAD ATIE GRIN D

                               bodem vreem de best andsdelen aanwezig             f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                  m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                  zg = zeer grof (16-63 m m )
                               wat er


                                                                                  BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG

                                                                                  pid = phot o ionisatie det ect or
                                                                                  bv = bodem vocht
                                                                                  ow = olie op wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. Jessica
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 12-Nov-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019160216/1
     Uw project/verslagnummer                        17849
     Uw projectnaam                                  Tolschestraat Velp
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            29-Oct-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17849                                                           Certificaatnummer/Versie             2019160216/1
     Uw projectnaam                             Tolschestraat Velp                                              Startdatum                           29-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                      12-Nov-2019/14:05
                                                                                                                Bijlage                              A,B,C
     Monsternemer                               Robert                                                          Pagina                               1/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              91.9                        92.2           99.4
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 2.1                        1.2             1.1
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               97.8                        98.6           98.8
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 2.7                        3.8           <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   29                      <20             <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                      <0.20            <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                        <3.0           <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                 9.0                        6.1           <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.076                      0.057          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 4.6                        4.1           <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   35                       22             <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   36                       22             <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0           <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0           <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0             8.4
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   19                      <11               27
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   10                      <5.0              11
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0           <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   36                      <35               51
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                                    Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                Datum monstername       Monster nr.
1    MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10, 04: 10-30, 06: 55-100                                                                         28-Oct-2019             11014457
2    MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05: 8-50, 06: 0-35, 06: 35-55                                                      28-Oct-2019             11014458
3    MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100-140, 06: 140-170, 06: 170-200                                                  28-Oct-2019             11014459



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17849                                                           Certificaatnummer/Versie              2019160216/1
     Uw projectnaam                             Tolschestraat Velp                                              Startdatum                            29-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       12-Nov-2019/14:05
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               Robert                                                          Pagina                                2/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.94                 <0.050                  0.18
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds               0.30                 <0.050                  0.51
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds                 1.4                <0.050                  0.93
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.60                 <0.050                  0.95
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.62                 <0.050                   1.2
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.28                 <0.050                  0.50
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.48                 <0.050                  0.74
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.31                 <0.050                  0.56
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.36                 <0.050                  0.71
                                                                                                                               1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 5.3                       0.35              6.4

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                                               2)             2)
     perfluorbutaanzuur (PFBA)                                      µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluorpentaanzuur (PFPeA)                                    µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluorhexaanzuur (PFHxA)                                     µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluorheptaanzuur (PFHpA)                                    µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair                              µg/kg ds                                           0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt                              µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluornonaanzuur (PFNA)                                      µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluordecaanzuur (PFDeA)                                     µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluorundecaanzuur (PFUnDA)                                  µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluordodecaanzuur (PFDoDA)                                  µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluortridecaanzuur (PFTrDA)                                 µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)                               µg/kg ds                                          <0.1             <0.1
                                                                                                                               2)             2)
     perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)                                µg/kg ds                                          <0.1             <0.1

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10, 04: 10-30, 06: 55-100                                                                          28-Oct-2019            11014457
2    MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05: 8-50, 06: 0-35, 06: 35-55                                                       28-Oct-2019            11014458
3    MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100-140, 06: 140-170, 06: 170-200                                                   28-Oct-2019            11014459



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17849                                                           Certificaatnummer/Versie           2019160216/1
     Uw projectnaam                             Tolschestraat Velp                                              Startdatum                         29-Oct-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    12-Nov-2019/14:05
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Robert                                                          Pagina                             3/3
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2            3
                                                                                                                               2)          2)
     perfluoroctadecaanzuur (PFODA)                                 µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)                                µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)                              µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)                               µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)                               µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair                        µg/kg ds                                           0.4          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt                        µg/kg ds                                           0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     perfluordecaansulfonzuur (PFDS)                                µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)                         µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)                         µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)                         µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)                       µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     N-methylperfluoroctaansulfonamide                              µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
     acetaat (MeFOSAA
                                                                                                                               2)          2)
     N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kg ds                                                                <0.1          <0.1
     (EtFOSAA)
                                                                                                                               2)          2)
     perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)                              µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
                                                                                                                               2)          2)
     N-methylperfluoroctaansulfonamide                              µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
     (MeFOSA)
                                                                                                                               2)          2)
     8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2                        µg/kg ds                                          <0.1          <0.1
     diPAP)
                                                                                                                               2)          2)
     som PFOA                                                       µg/kg ds                                           0.2           0.1
                                                                                                                               2)          2)
     som PFOS                                                       µg/kg ds                                           0.5           0.1




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                              Datum monstername         Monster nr.
1    MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10, 04: 10-30, 06: 55-100                                                                       28-Oct-2019               11014457
2    MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05: 8-50, 06: 0-35, 06: 35-55                                                    28-Oct-2019               11014458
3    MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100-140, 06: 140-170, 06: 170-200                                                28-Oct-2019               11014459



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              PB
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019160216/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       11014457           01                                                         0           30         0537738179           MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10,
       11014457           01                                                         30          70         0537738186           MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10,
       11014457           04                                                         0           10         0537738202           MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10,
       11014457           04                                                         10          30         0537738140           MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10,
       11014457                                                                                             0537738128           MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10,

       11014458           02                                                         0           50         0537738193           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50,
       11014458           03                                                         0           15         0537738177           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50,
       11014458           03                                                         15          50         0537738192           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50,
       11014458           04                                                         30          50         0537738102           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50,
       11014458           06                                                         0           35         0537738187           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50,
       11014458           06                                                         35          55         0537738206           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50,
       11014458           05                                                         8           50         0537738629           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50,

       11014459           01                                                         100         150        0537738194           MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 1
       11014459           01                                                         150         200        0537738188           MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 1
       11014459           06                                                         100         140        0537738114           MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 1
       11014459           06                                                         140         170        0537738067           MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 1
       11014459           06                                                         170         200        0537739097           MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 1
       11014459                                                                                             0537738190           MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019160216/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019160216/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     Extern / Overig onderzoek

     Som lineair en vertakte PFOA grond                    W0004           Extern                               Uitbesteding

     Som lineair en vertakte PFOS grond                    W0004           Extern                               Uitbesteding

     PFAS (28) Handelingskader                             W0004           Extern                               Uitbesteding



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                         Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11014457
Certificate no.: 2019160216
Sample description.: MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10, 04: 10-30, 06:
V
     10000                                                                                                                         10000
pA




                                                                                                                                           pA
      5000                                                                                                                         5000
                   C10




                               C10-C12




                                                   C12-C16




                                                              C16-C21




                                                                                                  C30-C35



                                                                                                            C35-C40
                                                                                   C21-30




                                                                                                                       C40
         0                                                                                                                         0
             0.4         0.6                 0.8                        1.0                 1.2                 1.4          1.6
                                                                              Minutes


      1000                                                                                                                         1000
pA




                                                                                                                                           pA
       500                                                                                                                         500
                                                              C16-C21




                                                                                                  C30-C35



                                                                                                            C35-C40
                               C10-C12




                                                    C12-C16




                                                                                   C21-30




                                                                                                                       C40
                   C10




         0                                                                                                                         0
             0.4         0.6                  0.8                       1.0                 1.2                  1.4         1.6
                                                                              Minutes


       200                                                                                                                         200




       100                                                                                                                         100
pA




                                                                                                                                           pA
                                                                                   C21-30
                                                              C16-C21




                                                                                                  C30-C35



                                                                                                            C35-C40
                                                   C12-C16
                               C10-C12




                                                                                                                       C40
                   C10




         0                                                                                                                         0
             0.4         0.6                 0.8                        1.0                 1.2                 1.4          1.6
                                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                   Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11014458
Certificate no.: 2019160216
Sample description.: MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05:
V
     10000                                                                                                                10000
pA




                                                                                                                                  pA
      5000                                                                                                                5000
                   C10


                         C10-C12




                                     C12-C16



                                                     C16-C21




                                                                                         C30-C35
                                                                                                   C35-C40
                                                                          C21-30




                                                                                                              C40
         0                                                                                                                0
             0.4            0.6                0.8             1.0                 1.2                 1.4          1.6
                                                                     Minutes


      1000                                                                                                                1000
pA




                                                                                                                                  pA
       500                                                                                                                500
                                     C12-C16
                         C10-C12




                                                     C16-C21




                                                                                         C30-C35
                                                                                                    C35-C40
                                                                          C21-30




                                                                                                              C40
                   C10




         0                                                                                                                0
             0.4            0.6                0.8             1.0                 1.2                  1.4         1.6
                                                                     Minutes


       200                                                                                                                200




       100                                                                                                                100
pA




                                                                                                                                  pA
                                     C12-C16
                         C10-C12




                                                     C16-C21




                                                                                         C30-C35
                                                                                                   C35-C40
                                                                          C21-30




                                                                                                              C40
                   C10




         0                                                                                                                0
             0.4            0.6                0.8             1.0                 1.2                 1.4          1.6
                                                                     Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer P. Berger
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD




Uw kenmerk              :   2019160216-17849
Ons kenmerk             :   Project 960110
Validatieref.           :   960110_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   FGGU-KEAN-LZFV-KDIA
Bijlage(n)              :   4 tabel(len) + 2 bijlage(n)
                            (factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)



                                                                                                    Amsterdam, 12 november 2019


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie


                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                                                                BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 960110
Project omschrijving                            : 2019160216-17849
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monsterreferenties
6133931 = MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05:
6133932 = MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        28/10/2019                     28/10/2019
Ontvangstdatum opdracht                         :                        30/10/2019                     30/10/2019
Startdatum                                      :                        30/10/2019                     30/10/2019
Monstercode                                     :                        6133931                        6133932
Matrix                                          :                        Grond                          Grond
Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof                                    %                            92,4                          86,9




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FGGU-KEAN-LZFV-KDIA                                                                                     Ref.: 960110_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 960110
Project omschrijving                            : 2019160216-17849
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monsterreferenties
6133931 = MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05:
6133932 = MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        28/10/2019                     28/10/2019
Ontvangstdatum opdracht                         :                        30/10/2019                     30/10/2019
Startdatum                                      :                        30/10/2019                     30/10/2019
Monstercode                                     :                        6133931                        6133932
Matrix                                          :                        Grond                          Grond
Organische parameters - gehalogeneerd
Perfluorcarbonzuren:
   perfluorbutaanzuur (PFBA)         µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   perfluorpentaanzuur (PFPeA)       µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   perfluorhexaanzuur (PFHxA)        µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   perfluorheptaanzuur (PFHpA)       µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds                                 0,1                         < 0,1
   perfluoroctaanzuur (PFOA)         µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   vertakt
   perfluornonaanzuur (PFNA)         µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   perfluordecaanzuur (PFDeA)        µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds                                   < 0,1                         < 0,1
   perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds                                   < 0,1                         < 0,1
   perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds                                  < 0,1                         < 0,1
   perfluortetradecaanzuur           µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   (PFTeDA)
   perfluorhexadecaanzuur            µg/kg ds                               < 0,1                         < 0,1
   (PFHxDA)
   perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds                                  < 0,1                         < 0,1
Perfluorsulfonzuren:
   perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds                                 < 0,1                         < 0,1
   perfluorpentaansulfonzuur       µg/kg ds                                 < 0,1                         < 0,1
   (PFPeS)
   perfluorhexaansulfonzuur        µg/kg ds                                 < 0,1                         < 0,1
   (PFHxS)
   perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds                                 < 0,1                         < 0,1
   perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/kg ds                                   0,4                         < 0,1
   lineair
   perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/kg ds                                   0,1                         < 0,1
   vertakt
   perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds                                 < 0,1                         < 0,1
Perfluorverbindingen - precursors:
   4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2            µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1
   FTS)
   6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2            µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1
   FTS)
   8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2            µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1
   FTS)
   10:2 fluortelomeer sulfonzuur                µg/kg ds                    < 0,1                         < 0,1
   (10:2 FTS)




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FGGU-KEAN-LZFV-KDIA                                                                                     Ref.: 960110_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 3 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 960110
Project omschrijving                            : 2019160216-17849
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monsterreferenties
6133931 = MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05:
6133932 = MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        28/10/2019                     28/10/2019
Ontvangstdatum opdracht                         :                        30/10/2019                     30/10/2019
Startdatum                                      :                        30/10/2019                     30/10/2019
Monstercode                                     :                        6133931                        6133932
Matrix                                          :                        Grond                          Grond
Perfluorverbindingen - overig:
   N-                                 µg/kg ds                              < 0,1                         < 0,1
   methylperfluoroctaansulfonamide
   acetaat (MeFOSAA
   N-ethylperfluoroctaansulfonamide µg/kg ds                                < 0,1                         < 0,1
   acetaat (EtFOSAA)
   perfluoroctaansulfonamide          µg/kg ds                              < 0,1                         < 0,1
   (PFOSA)
   N-                                 µg/kg ds                              < 0,1                         < 0,1
   methylperfluoroctaansulfonamide
   (MeFOSA)
   8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester µg/kg ds                              < 0,1                         < 0,1
   (8:2 diPAP)
    som PFOA                                    µg/kg ds                      0,2                            0,1
    som PFOS                                    µg/kg ds                      0,5                            0,1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FGGU-KEAN-LZFV-KDIA                                                                                     Ref.: 960110_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 4 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 960110
Project omschrijving                            : 2019160216-17849
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FGGU-KEAN-LZFV-KDIA                                                                                     Ref.: 960110_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 960110
Project omschrijving                            : 2019160216-17849
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

6133931           MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05:                         MM2 02                      -                 1103343852

6133932           MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100                         MM3 01                      -                 1103343523




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FGGU-KEAN-LZFV-KDIA                                                                                      Ref.: 960110_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 960110
Project omschrijving                            : 2019160216-17849
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                 Analysemethoden in Grond
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof                                           : Eigen methode




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FGGU-KEAN-LZFV-KDIA                                                                                     Ref.: 960110_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11014459
Certificate no.: 2019160216
Sample description.: MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100
  V


     10000                                                                                                                                10000
pA




                                                                                                                                                  pA
      5000                                                                                                                                5000
                   C10


                         C10-C12




                                          C12-C16




                                                           C16-C21




                                                                                               C30-C35



                                                                                                           C35-C40
                                                                        C21-30




                                                                                                                       C40
         0                                                                                                                                0
             0.4                    0.6              0.8              1.0                      1.2                     1.4    1.6   1.8
                                                                                     Minutes


      1000                                                                                                                                1000




       500                                                                                                                                500
pA




                                                                                                                                                  pA
                                                           C16-C21




                                                                                                C30-C35
                         C10-C12




                                          C12-C16




                                                                                                            C35-C40
                                                                        C21-30




                                                                                                                       C40
                   C10




         0                                                                                                                                0
             0.4                    0.6              0.8              1.0                      1.2                      1.4   1.6   1.8
                                                                                     Minutes                                                           \


       200                                                                                                                                200




       100                                                                                                                                100
pA




                                                                                                                                                   pA
                                                                            C21-30




                                                                                                 C30-C35
                                                            C16-C21
                                           C12-C16
                          C10-C12




                                                                                                             C35-C40


                                                                                                                       C40
                   C10




         0                                                                                                                                0


             0.4                    0.6              0.8              1.0                       1.2                     1.4   1.6   1.8
                                                                                     Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. Jessica
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 13-Nov-2019




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2019165917/1
     Uw project/verslagnummer                        17849
     Uw projectnaam                                  Tolschestraat Velp
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            07-Nov-2019

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17849                                                           Certificaatnummer/Versie           2019165917/1
     Uw projectnaam                             Tolschestraat Velp                                              Startdatum                         07-Nov-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    13-Nov-2019/10:51
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Robert                                                          Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                90
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    1, 01-01: 230-330                                                                                                            04-Nov-2019                  11033070




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   17849                                                           Certificaatnummer/Versie           2019165917/1
     Uw projectnaam                             Tolschestraat Velp                                              Startdatum                         07-Nov-2019
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    13-Nov-2019/10:51
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Robert                                                          Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    1, 01-01: 230-330                                                                                                            04-Nov-2019                  11033070




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                              VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019165917/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.

       11033070           01                                                         230         330        0680435193           1, 01-01: 230-330
       11033070           01                                                         230         330        0680435199           1, 01-01: 230-330
       11033070           01                                                         230         330        0800852446           1, 01-01: 230-330




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019165917/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019165917/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Analyserapport asbestonderzoek analysemonster

Nipa Milieutechniek B.V.
mevrouw J. van Kempen
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK               OSS
                                                                                                                                                                                                    Origineel                       Pag. 1 van 1
Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11522                                                                                                                       Versie:             001
Datum opdrachtverlening:    11-nov-19
Projectnr. opdrachtgever:   17849 Tolschestraat te Velp

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek:                          Bepaling van de asbestconcentratie conform:                                          AP04 & NEN5898

Locatie veldonderzoek:                   Tolschestraat te Velp
Datum veldonderzoek:                     29-okt-19
Monsterneming door:                      Opdrachtgever
                                         Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid
                                         inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming
Uitvoerend veldwerker:                   R. Reinders
Soort materiaal:                         Grond
Massa veldvochtig monster:               12.613,7    gram

Locatie labonderzoek:                    Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:                      22-nov-19
Uitvoerend analist/rapporteur:           Dirk Brosel
Type zeving:                             Droog

Monstercode:                             MMA1
Monsternemingstraject (m-mv):
Resultaten                                                                                                                          Serpentijn asbest*                                                    Amfibool asbest*
    Zeeffractie            Massa          Onderzocht      Aantal         Gewicht            Hecht-          Aanwezigheid       concentratie        Concentratie     concentratie   Aanwezigheid      concentratie     Concentratie     concentratie
                         zeeffractie      percentage      asbest          asbest          gebonden           losse vezel          asbest         asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]  losse vezel        asbest       asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]
                           [gram]              [%]        deeltjes         [mg]         ja / nee / beide     bundels [#]         [mg/kgds]         ondergrens          bovengrens    bundels [#]      [mg/kgds]       ondergrens       bovengrens
          < 0,5 mm         7.047,7            0,31           0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                  0,0         n.a.             0,0              0,0              0,0
         0,5 - 1 mm        1.446,2            5,64           0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                  0,5         n.a.             0,0              0,0              0,0
           1 - 2 mm         444,0            21,13           0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                  0,6         n.a.             0,0              0,0              0,0
           2 - 4 mm         439,9            100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                  0,6         n.a.             0,0              0,0              0,0
           4 - 8 mm         761,8            100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                  0,0         n.a.             0,0              0,0              0,0
         8 - 20 mm         1.399,6           100,00          1            655,7               nee                n.a.              12,8                8,5                  17,0        n.a.             0,0              0,0              0,0
           > 20 mm           0,0             100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                   0,0        n.a.             0,0              0,0              0,0
Totaal                    11.539,2                           1                                                                     13,0                8,5                  19,0                         <0               0,0              0,0


Netto drooggewicht:                           11.675,0     gram
Percentage droge stof (Monster)                  92,56      %


n.a.: niet aantoonbaar                   # aantal bundels/vezels
* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest), Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.


Opmerkingen: Het volgende identificatierapport geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:                                                             DOS-19-00026882-SL



Conclusies:           Concentratie asbest (mg/kgds)                                     Serpentijn asbest   Amfibool asbest   Totaal afgerond*   95% Betr.Interval
                                                                     hecht gebonden           0,0                0,0                0,0               0- 1
                                                                 niet hecht gebonden          12,8               0,0               13,0              9 - 18
                                                                     Totaal afgerond*         13,0               0,0
                      * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
                      * De gewogen concentratie (serpentijn asbest vermeerderd met 10 maal amfibool asbest) is:                                                      13,0           [mg/kgds]
                                                                   95% betrouwbaarheidsinterval:        8,5 - 19                                                                    [mg/kgds]




Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de
vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat.
SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de
handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief
voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.


Getekend te Heeswijk                                                  d.d.              22 november 2019                      De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.
SGS Search Laboratorium B.V.



Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium                       (Technisch Verantwoordelijk)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Uitleg rapportages algemeen
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek.

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt
aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende
kenmerk ingevoerd.


Belangrijke normering/toetsingskader                                                        Pagina
                                                                                            1 van 2
Boven- en ondergrens bij grond- en puinanalyse
Van iedere onderzochte zeeffractie wordt, na drogen tot constant gewicht, de massa
bepaald. De aanwezige asbestverdachte materialen worden vervolgens geïdentificeerd.
Bij de bepaling van de asbestconcentratie in een materiaal wordt een concentratierange
gerapporteerd (onder- en bovengrens), bijvoorbeeld: 30-60% CHR. De genoemde range
volgt uit een inschatting van de concentratie door de bevoegde analist. Hierbij worden de
bepalingen uit de NEN 5896 gevolgd. Het gemiddelde van deze range (in het genoemde
voorbeeld: 45%) wordt gebruikt om het totale asbestgehalte in de onderzochte grond te
bepalen. De laagste concentratie (in het genoemde voorbeeld: 30%) wordt gebruikt voor
het bepalen van de zogenoemde ‘ondergrens’ en de hoogste concentratie (in het
genoemde voorbeeld: 60%) voor het bepalen van de ‘bovengrens’. Behalve de
benadering van het asbestgehalte in een asbesthoudend materiaal, is het aantal
asbesthoudende deeltjes in de betreffende zeeffracties van invloed op de bepaling van
de boven- en ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Middels de Poisson-
statistiek wordt de kans dat asbestdeeltjes zijn over- of ondervertegenwoordigd in het
geanalyseerde deel van het monster gekwantificeerd. Hierbij wordt een 95%
betrouwbaarheidsinterval gehanteerd. Indien er in de onderzochte zeeffracties geen
asbest is aangetoond, wordt de bepalingsgrens berekend. Hiervoor worden omvang en
gewicht van een in de norm gedefinieerd asbestdeeltje gehanteerd.

Ter bepaling van de gewogen concentratie conform NEN5898 wordt aan amfibole
asbestsoorten een wegingsfactor 10 toegekend.
Ter bepaling van de gewogen concentratie conform CMA/2/II/C.2 of CMA/2/II/C.3 wordt
aan losgebonden asbesttoepassingen een wegingsfactor 10 toegekend.


Aanvullende uitleg analyseresultaat

Serpentijn
CHR = Chrysotiel (wit asbest)

Amfibool
ANT   = Anthofyliet (geel asbest)               CRO     = Crocidoliet (blauw asbest)
AMO = Amosiet (bruin asbest)                    TRE     = Tremoliet (grijs asbest)
ACT   = Actinoliet (groen asbest)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Analyseresultaat w/w%                                                                                                              Pagina
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest                                              2 van 2

van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale
monster (w=weight=gewicht).

Hechtgebonden ja/nee
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het
materiaal zitten:
     Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
        (breukvlakken uitgezonderd).
     Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
        risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen.
     Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
        gebondenheid nodig is.


Aanvullende uitleg analysetechnieken

Optische Microscopie
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en
het gedrag in gepolariseerd licht.




Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief
bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons
als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in
voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden
staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search
Laboratorium B.V. SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Nipa Milieutechniek B.V.
 Afd. AIG-certificaten
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK OSS                                                                     Rapportnummer: MO-Dirk Brösel-19-00024382-SL


Onderzoeksgegevens                                                                                                                                         Dossiernummer laboratorium
                                                                                                                                                                   DOS-19-00026882-SL
Type onderzoek                               Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN5896
Doel onderzoek                               Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de                              Projectnummer laboratorium
                                             concentratie asbest in asbestverdacht materiaal.                                                                      PSL-18-00001136-SL


Datum identificatie                          22-11-2019                                                                                                   Projectnummer opdrachtgever
Adres analyse                                Meerstraat 7 te Heeswijk                                                                                                           17849

Locatie bemonstering                         17849
Uitvoerend medewerker                        Opdrachtgever
Uitvoerend analist                           Dirk Brösel
Monster(s) genomen door                      Opdrachtgever
                                             Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt SGS Search
                                             Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede
                                             veiligheid tijdens monsterneming.
Aantal monsters                              1



Analyseresultaten
Bijzonderheden                               Geen

 Volgnr.    Monsternummer          Locatie                                        Omschrijving Materiaal                           Analyseresultaat      Hechtgebonden
         1 0572068                 MMA1                                           Zeil                                            15 - 30 w/w % CHR                  Nee




Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.


SGS Search Laboratorium B.V.              Opgesteld door:                    Technisch verantwoordelijk:
d.d. 22-11-2019                           Dirk Brösel                        Ir. Eric J.H.B. Markes
                                                                             Hoofd Laboratorium


                                                                                                                                                                   Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Rapport MO
Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896

Uitleg rapportages algemeen
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek.

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt
aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende
kenmerk ingevoerd.

Aanvullende uitleg analyseresultaat

Serpentijn
CHR = Chrysotiel (wit asbest)

Amfibool
ANT   = Anthofyliet (geel asbest)               CRO     = Crocidoliet (blauw asbest)
AMO = Amosiet (bruin asbest)                    TRE     = Tremoliet (grijs asbest)
ACT   = Actinoliet (groen asbest)

Analyseresultaat w/w%
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale
monster (w=weight=gewicht).

Analyseresultaat <0,1%
Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels
zijn aangetroffen.

Hechtgebonden ja/nee
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het
materiaal zitten:
    • Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
        (breukvlakken uitgezonderd).
    • Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
        risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen.
    • Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
        gebondenheid nodig is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Aanvullende uitleg analysetechniek

Optische Microscopie
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en
het gedrag in gepolariseerd licht.


Algemene disclaimer
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade,
welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door,
(elektronische) communicatie.
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document
te vernietigen.




Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                  17849
Projectnaam                                                    Tolschestraat Velp
Ordernummer
Datum monstername                                              28-10-2019
Monsternemer                                                   Robert
Certificaatnummer                                              2019160216
Startdatum                                                     29-10-2019
Rapportagedatum                                                12-11-2019

Analyse                                                        Eenheid                1               GSSD            Oordeel   RG Eis   AW     Wonen    Industrie    IW    BI

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                2,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   2,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                       91,9             91,9
Organische stof                                % (m/m) ds                                     2,1              2,1
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                    97,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                     2,7              2,7
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                        29         103,3                     20                               920     -0,12
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     <0,20        0,2374        <=AW        0,2    0,6      1,2        4,3     13      <RG
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      <3,0         6,858        <=AW          3     15       35        190    190      <RG
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                         9         18,12        <=AW          5     40       54        190    190     -0,15
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                     0,076        0,1079        <=AW       0,05   0,15     0,83        4,8     36      0,00
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                      <1,5           1,05       <=AW        1,5    1,5       88        190    190      <RG
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                       4,6         12,68        <=AW          4     35                 100    100     -0,34
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                        35         54,29        Wonen        10     50     210         530    530      0,01
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                        36         82,29        <=AW         20   140      200         720    720     -0,10
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                      <3,0               10                                                           <RG
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                      <5,0            16,67                                                           <RG
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                      <5,0            16,67                                                           <RG
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                        19            90,48                                                           1,00
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        10            47,62                                                           1,00
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                      <6,0               20                                                           <RG
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                        36            171,4     <=AW        35    190      190         500    5000    0,00
Chromatogram olie (GC)                                                                    Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010           0,0033                                                              <RG
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010           0,0033                                                              <RG
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010           0,0033                                                              <RG
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010           0,0033                                                              <RG
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010           0,0033                                                              <RG
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010           0,0033                                                              <RG
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010           0,0033                                                              <RG
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049           0,0233        <=AW     0,0049   0,02     0,04        0,5      1     <RG
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                   <0,050             0,035                                                           <RG
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                     0,94              0,94                                                           1,00
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      0,3                0,3                                                          1,00
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      1,4                1,4                                                          1,00
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      0,6                0,6                                                          1,00
Chryseen                                       mg/kg ds                                     0,62              0,62                                                           1,00
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                     0,28              0,28                                                           1,00
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                     0,48              0,48                                                           1,00
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                     0,31              0,31                                                           1,00
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                     0,36              0,36                                                           1,00
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                      5,3             5,325     Wonen       0,5    1,5      6,8         40     40     0,10

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      11014457         MM1, 01: 0-30, 01: 30-70, 04: 0-10, 04: 10-30, 06:55-100


Eindoordeel:            Klasse wonen


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                    17849
Projectnaam                                                      Tolschestraat Velp
Ordernummer
Datum monstername                                                28-10-2019
Monsternemer                                                     Robert
Certificaatnummer                                                2019160216
Startdatum                                                       29-10-2019
Rapportagedatum                                                  12-11-2019

Analyse                                                          Eenheid                         2               GSSD           Oordeel   RG Eis   AW     Wonen   Industrie    IW    BI

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                           1,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                              3,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                          Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                                  92,2            92,2
Organische stof                                 % (m/m) ds                                                1,2             1,2
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                               98,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                                3,8             3,8
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                                  <20        44,29                    20                               920     <RG
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                                <0,20       0,2345       <=AW        0,2    0,6     1,2        4,3      13     <RG
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                                 <3,0        6,168       <=AW          3     15      35        190     190     <RG
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                                   6,1       11,88       <=AW          5     40      54        190     190    -0,19
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                                0,057       0,0795       <=AW       0,05   0,15    0,83        4,8      36     0,00
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                                 <1,5          1,05      <=AW        1,5    1,5      88        190     190     <RG
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                                   4,1         10,4      <=AW          4     35                100     100    -0,38
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                                    22       33,51       <=AW         10     50     210        530     530    -0,03
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                                    22       47,83       <=AW         20   140      200        720     720    -0,16
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                                 <3,0            10,5                                                             <RG
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                                 <5,0            17,5                                                             <RG
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                                 <5,0            17,5                                                             <RG
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                                  <11            38,5                                                             <RG
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                                 <5,0            17,5                                                             <RG
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                                 <6,0              21                                                             <RG
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                                  <35           122,5    <=AW        35    190      190        500    5000        <RG
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                              <0,0010       0,0035                                                                <RG
PCB 52                                          mg/kg ds                                              <0,0010       0,0035                                                                <RG
PCB 101                                         mg/kg ds                                              <0,0010       0,0035                                                                <RG
PCB 118                                         mg/kg ds                                              <0,0010       0,0035                                                                <RG
PCB 138                                         mg/kg ds                                              <0,0010       0,0035                                                                <RG
PCB 153                                         mg/kg ds                                              <0,0010       0,0035                                                                <RG
PCB 180                                         mg/kg ds                                              <0,0010       0,0035                                                                <RG
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                               0,0049       0,0245       <=AW     0,0049   0,02    0,04        0,5       1        <RG
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Anthraceen                                      mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Chryseen                                        mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                               <0,050           0,035                                                          <RG
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                                 0,35            0,35    <=AW        0,5    1,5     6,8         40      40    -0,03
Extern / Overig onderzoek
perfluorbutaanzuur (PFBA)                       µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluorpentaanzuur (PFPeA)                     µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluorhexaanzuur (PFHxA)                      µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluorheptaanzuur (PFHpA)                     µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair               µg/kg ds                                                  0,1             0,5                0,1    0,8       7          7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt               µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       7          7
perfluornonaanzuur (PFNA)                       µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluordecaanzuur (PFDeA)                      µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)                   µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluordodecaanzuur (PFDoDA)                   µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA)                  µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)                µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)                 µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA)                  µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)                 µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)               µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)                µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)                µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair         µg/kg ds                                                  0,4               2                0,1    0,9       3          3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt         µg/kg ds                                                  0,1                                0,1    0,9       3          3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS)                 µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,8       3          3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)          µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)          µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)          µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)        µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA)
                                                µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA)
                                                µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,9       3          3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)               µg/kg ds                                                 <0,1            0,35                0,1    0,9       3          3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)      µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP)  µg/kg ds                                                 <0,1                                0,1    0,8       3          3
som PFOA                                        µg/kg ds                                                  0,2                                0,1    0,8       7          7
som PFOS                                        µg/kg ds                                                  0,5                                0,1    0,9       3          3

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      11014458         MM2, 02: 0-50, 03: 0-15, 03: 15-50, 04: 30-50, 05:8-50, 06: 0-35, 06: 35-55


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                  17849
Projectnaam                                                    Tolschestraat Velp
Ordernummer
Datum monstername                                              28-10-2019
Monsternemer                                                   Robert
Certificaatnummer                                              2019160216
Startdatum                                                     29-10-2019
Rapportagedatum                                                12-11-2019

Analyse                                                        Eenheid                        3               GSSD            Oordeel     RG Eis   AW     Wonen   Industrie    IW    BI

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                       1,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                            2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                       Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                              99,4             99,4
Organische stof                                 % (m/m) ds                                            1,1              1,1
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                           98,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                           <2,0              1,4
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                             <20          54,25                       20                               920        <RG
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                           <0,20          0,241        <=AW          0,2    0,6     1,2        4,3      13        <RG
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                            <3,0          7,383        <=AW            3     15      35        190     190        <RG
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                            <5,0          7,241        <=AW            5     40      54        190     190        <RG
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                          <0,050         0,0502        <=AW         0,05   0,15    0,83        4,8      36        <RG
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                            <1,5            1,05       <=AW          1,5    1,5      88        190     190        <RG
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                            <4,0          8,167        <=AW            4     35                100     100        <RG
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                             <10          11,02        <=AW           10     50     210        530     530        <RG
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                             <20          33,22        <=AW           20   140      200        720     720        <RG
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                             <3,0             10,5                                                            <RG
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                             <5,0             17,5                                                            <RG
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                              8,4               42                                                            1,00
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                               27             135                                                             1,00
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                               11               55                                                            1,00
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                             <6,0               21                                                            <RG
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                               51             255     Industrie      35    190      190        500    5000    0,01
Chromatogram olie (GC)                                                                            Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                       <0,0010           0,0035                                                                   <RG
PCB 52                                          mg/kg ds                                       <0,0010           0,0035                                                                   <RG
PCB 101                                         mg/kg ds                                       <0,0010           0,0035                                                                   <RG
PCB 118                                         mg/kg ds                                       <0,0010           0,0035                                                                   <RG
PCB 138                                         mg/kg ds                                       <0,0010           0,0035                                                                   <RG
PCB 153                                         mg/kg ds                                       <0,0010           0,0035                                                                   <RG
PCB 180                                         mg/kg ds                                       <0,0010           0,0035                                                                   <RG
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                        0,0049           0,0245        <=AW       0,0049   0,02    0,04        0,5       1        <RG
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                          <0,050             0,035                                                            <RG
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                            0,18              0,18                                                            1,00
Anthraceen                                      mg/kg ds                                            0,51              0,51                                                            1,00
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                            0,93              0,93                                                            1,00
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                            0,95              0,95                                                            1,00
Chryseen                                        mg/kg ds                                              1,2               1,2                                                           1,00
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                              0,5               0,5                                                           1,00
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                            0,74              0,74                                                            1,00
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                            0,56              0,56                                                            1,00
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                            0,71              0,71                                                            1,00
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                              6,4            6,315    Wonen          0,5    1,5     6,8         40      40    0,13
Extern / Overig onderzoek
perfluorbutaanzuur (PFBA)                       µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluorpentaanzuur (PFPeA)                     µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluorhexaanzuur (PFHxA)                      µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluorheptaanzuur (PFHpA)                     µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair               µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       7          7
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt               µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       7          7
perfluornonaanzuur (PFNA)                       µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluordecaanzuur (PFDeA)                      µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)                   µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluordodecaanzuur (PFDoDA)                   µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluortridecaanzuur (PFTrDA)                  µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)                µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)                 µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
perfluoroctadecaanzuur (PFODA)                  µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)                 µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)               µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)                µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)                µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair         µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,9       3          3
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt         µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,9       3          3
perfluordecaansulfonzuur (PFDS)                 µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,8       3          3
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)          µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)          µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)          µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)        µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSAA)
                                                µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA)
                                                µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,9       3          3
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)               µg/kg ds                                             <0,1             0,35                   0,1    0,9       3          3
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)      µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 diPAP)  µg/kg ds                                             <0,1                                    0,1    0,8       3          3
som PFOA                                        µg/kg ds                                              0,1                                    0,1    0,8       7          7
som PFOS                                        µg/kg ds                                              0,1                                    0,1    0,9       3          3

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      11014459         MM3, 01: 70-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 06: 100-140, 06: 140-170, 06: 170-200


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    17849
Projectnaam                                                      Tolschestraat Velp
Ordernummer
Datum monstername                                                04-11-2019
Monsternemer                                                     Robert
Certificaatnummer                                                2019165917
Startdatum                                                       07-11-2019
Rapportagedatum                                                  13-11-2019

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD                Oordeel                         RG                     S                T                    I                BI

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          90          90                *                           20                    50             338                   625           0,0696
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14                -                          0,2                   0,4             3,2                     6          -0,0464
Kobalt (Co)                                                      µg/L                        <2,0         1,4                -                            2                    20              60                   100          -0,2325
Koper (Cu)                                                       µg/L                        <2,0         1,4                -                            2                    15              45                    75          -0,2267
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035                -                         0,05                  0,05           0,175                   0,3          -0,0600
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0         1,4                -                            2                     5             153                   300          -0,0122
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                        <3,0         2,1                -                            3                    15              45                    75          -0,2150
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0         1,4                -                            2                    15              45                    75          -0,2267
Zink (Zn)                                                        µg/L                         <10           7                -                           10                    65             433                   800          -0,0789
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                  0,2            15,1                 30             -0,0020
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                    7            504                1000             -0,0069
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                    4             77                 150             -0,0264
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21             -                           0,2                  0,2            35,1                   70            0,0001
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014                -                         0,02                  0,01              35                    70           0,0001
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14                -                          0,2                     6             153                   300          -0,0199
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                 0,01             500               1000              0,0001
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                    6             203                400             -0,0149
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07             -                           0,1                 0,01               5                 10              0,0060
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                   24             262                500             -0,0501
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07             -                           0,1                 0,01              20                 40              0,0015
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                    7             454                900             -0,0077
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -                           0,2                    7             204                400             -0,0175
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -                           0,1                 0,01             150                300              0,0002
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -                           0,1                 0,01              65                130              0,0005
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                                                                                    630           0,0002
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07             -                           0,2                 0,01              2,5                    5           0,0120
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07             -                           0,1                 0,01                5                   10           0,0060
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14             -                           0,2                 0,01              10                    20           0,0065
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42             -                           0,6                  0,8            40,4                   80           -0,0048
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                        <15            10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                        <50              35             -                           50                   50              325                   600          -0,0273
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      11033070         1, 01-01: 230-330


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde                                                                BodemIndex (BI) = (BotoVa omgerekend resultaat - S) / (IW - S)
                                                                                                                   S = streefwaarde
Gebruikte afkortingen                                                                                              IW = interventiewaarde
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde                                                     · BodemIndex < 0 betekent: Botova omgerekend resultaat < S
*                       groter dan Streefwaarde                                                                    · Bodemindex = 0: gehalte is gelijk aan de Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde                                                                    · 0 < BodemIndex < 0,5 betekent: Botova omgerekend resultaat ligt tussen de Streefwaarde en de Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde                                                               · Bodemindex = 0,5: gehalte is gelijk aan de Tussenwaarde
                                                                                                                   · 0,5 < BodemIndex < 1 betekent: Botova omgerekend resultaat ligt tussen de Tussenwaarde en IW
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte                                                                  · Bodemindex = 1,0: gehalte is gelijk aan de Interventiewaarde
RG                      Vereiste Rapportagegrens                                                                   · BodemIndex > 1 betekent: IW overschreden
S                       Streefwaarde                                                                               NB: de Tussenwaarde en/of de BodemIndex waarde hebben geen wettelijk kader. Het is alleen een hulpmiddel bij de interpretaties
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>een hulpmiddel bij de interpretaties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Bijlage 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                  17851
      Omgevingsrapportage




Pagina 1 van 18     -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Uitbreiding Nieuw Velp Zaalheuvelweg
Zaalheuvelweg
Hegveld
Tolschestraat (ong)
Kaarten
Disclaimer
Toelich ng




       Pagina 2 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Inleiding
Dit betre een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de loca e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt
met behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of
ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.



Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.



Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ﬁceerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecer ﬁceerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.



Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn
a oms g uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal
van loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder

                            Pagina 3 van 18    -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>bodemonderzoek hee plaatsgevonden, hee inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.



Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geograﬁsche gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

    Overzicht loca egegevens
    Overzicht bodemonderzoeken
    Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
    Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de
historische bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.



Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele
verontreinigingen en de vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie
en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals
deze in het bis bekend zijn.



                            Pagina 4 van 18   -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend
zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25
meter rond de loca e.




                           Pagina 5 van 18   -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Loca e: Uitbreiding Nieuw Velp Zaalheuvelweg
Loca e
Adres              ZAALHEUVELWEG Oud en Nieuw Velp
Loca ecode         AA078600047
Loca enaam         Uitbreiding Nieuw Velp Zaalheuvelweg
Plaats             Grave
Loca ecode
bevoegd gezag      NB078600732
WBB


Status
                                                                   Onverdacht/Niet
Vervolg WBB                                       Beoordeling
                                                                   verontreinigd
                   Verkennend onderzoek
Status rapporten                                  Beschikking
                   NEN 5740
Status besluiten                                  Status asbest
Is van voor 1987   Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum      Type            Naam              Auteur    Referen e Archief Conclusie overheid
                                                                         Zin:: Anal:
                                                                         BG/OG:VOCL >S,
                      IO                                                 GW:min
           Verkennend
                      ''Uitbreiding                                      olie,Cyanide,Cr >S
01-07-1989 onderzoek                Haskoning
                      Nieuw-Velp''                                       Geen bezwaar
           NEN 5740
                      te Velp                                            ingebruikname
                                                                         woningbouw, geen
                                                                         no noodzakelijk


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar




                           Pagina 6 van 18        -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                        Pagina 7 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Loca e: Zaalheuvelweg
Loca e
Adres              ZAALHEUVELWEG Velp
Loca ecode         AA078600136
Loca enaam         Zaalheuvelweg
Plaats             Grave
Loca ecode
bevoegd gezag      NB078600788
WBB


Status
Vervolg WBB                                       Beoordeling
                   Verkennend onderzoek
Status rapporten                                  Beschikking
                   NEN 5740
Status besluiten                                  Status asbest
Is van voor 1987   Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum      Type            Naam          Auteur       Referen e Archief Conclusie overheid
                                                                        Noch in de grond noch
                                                                        in het grondwater zijn
                                                                        stoﬀen aangetroﬀen
                      Io
           Verkennend                                                   die uit
                      Uitbreiding
24-05-1989 onderzoek              Haskoning                             milieutechniesch
                      Nieuwe
           NEN 5740                                                     oogpunt een
                      Velp
                                                                        aanleiding vormen
                                                                        een nader onderzoek
                                                                        uit te voeren.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 8 van 18       -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                        Pagina 9 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Loca e: Hegveld
Loca e
Adres              HEGVELD Velp
Loca ecode         AA078600138
Loca enaam         Hegveld
Plaats             Grave
Loca ecode
bevoegd gezag      NB078600790
WBB


Status
Vervolg WBB                                     Beoordeling
                   Verkennend onderzoek
Status rapporten                                Beschikking
                   NEN 5740
Status besluiten                                Status asbest
Is van voor 1987   Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum      Type            Naam        Auteur Referen e Archief Conclusie overheid
                                                                 Bovengrond:>S, EOX
                                                                 Grondwater:>S, As Er zijn
           Verkennend      Vo                                    geen relevante
23-05-2001 onderzoek       Hegveld                               verontreinigingen
           NEN 5740        te Velp                               aangetroﬀen die aan
                                                                 aanleiding geven een nader
                                                                 onderzoek te adviseren.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar




                             Pagina 10 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                        Pagina 11 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Loca e: Tolschestraat (ong)
Loca e
Adres              TOLSCHESTRAAT Velp
Loca ecode         AA078600174
Loca enaam         Tolschestraat (ong)
Plaats             Grave
Loca ecode
bevoegd gezag      NB078600824
WBB


Status
                                                                 Niet erns g, licht tot ma g
Vervolg WBB        Voldoende onderzocht         Beoordeling
                                                                 verontreinigd
                   Verkennend onderzoek
Status rapporten                                Beschikking
                   NEN 5740
Status besluiten                                Status asbest
Is van voor 1987   Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum      Type            Naam           Auteur Referen e Archief Conclusie overheid
                                                                   zw: puinresten,
                                                                   kooldeeltjes bg: - og: -
                                                                   gw: Cr >S Veront Cr GW
                                                                   waarschijnlijk regionaal
                                                                   van aard, vormt geen
                                                                   belemmering
           Verkennend
                      Tolschestraat                                bouwplannen.
21-06-2006 onderzoek                kragten
                      (ong)                                        08-05-2008 - Opp.: Opp.
           NEN 5740
                                                                   is ca. 08-05-2008 -
                                                                   watermonster:
                                                                   Dieptetraject
                                                                   peilbuizen onduidelijk.
                                                                   09-05-2008 - asbest:
                                                                   conform NEN 5740



                            Pagina 12 van 18   -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende ac viteiten
                                                                    Voldoende
Ac viteit       Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
                                                                    onderzocht
onverdachte
                9999 8888 Nee                   Onbekend                  Nee
ac viteit


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                        Pagina 13 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot
de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
hee als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.



De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
hee er op een loca e eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook
kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.




                            Pagina 14 van 18   -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie



Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt
een opsomming:

    Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
    verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
    Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge
    verontreiniging.
    Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwaliﬁceerd als er alleen bodembedreigende
    handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als
    het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
    Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
    verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
    verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is
    maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
    Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
    Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
    sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
    grondwater. Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
    Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
    verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e
    (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
    Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
    beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
    grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
    volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.



Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroﬀen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):



                            Pagina 15 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>    Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
    bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding
    van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
    Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
    (aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
    een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
    Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
    worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
    Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
    doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
    verontreiniging terug te dringen.
    Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
    grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
    Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die
    door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
    Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
    plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
    Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De
    aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de
    gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.



Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

    PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
    ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
    Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
    bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
    bodembedreigende ac viteit.
    Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een speciﬁek doel (bv verdenking van
    asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee geen uitsluitsel over de algemene
    bodemkwaliteit.
    BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee geen uitsluitsel over de
    algemene bodemkwaliteit.
    Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
    verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
    verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
    verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
    bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
    bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
    Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar
    de bodem (verder)verontreinigd hee wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd.

                           Pagina 16 van 18   -   05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>    Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan
    de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van
    bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
    O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
    stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
    Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
    Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen
    van de ernst en de urgen e (NTA 5755).
    Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
    bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
    Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
    saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
    Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
    aanleiding van een sanering.




Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende
betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde



In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de
van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoﬀen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van
één of meerdere stoﬀen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake
van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoﬀen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoﬀen de interven ewaarde wordt overschreden,

                            Pagina 17 van 18   -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de
risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen
de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.



Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in
Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde
 gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA
(Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik
gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek
naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.




                             Pagina 18 van 18   -    05-12-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>