<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen
Tolschestraat te Velp




          Martijn van der Spoel
          21 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



Colofon


Titel van het rapport
BEA twee bomen
Tolschestraat te Velp


Projectnummer
AC 20/0002


Opdrachtgever
Pittiger in planologie
t.a.v. mevrouw van de Goor
Verwestraat 32
5491 BZ Sint Oedenrode


Opdrachtnemer
Arbor Consultancy BV
Hogestraat 2
4744 RM BOSSCHENHOOFD


Adviseur
Martijn van der Spoel

European Tree Technician
Board Certified Master Arborist
NVTB-Taxateur en Register Taxateur-VRT

E: martijn@arborconsultancy.nl
T: 06-22 692 485




1 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



Inhoudsopgave
1.     Inleiding ................................................................................. 3

2.     Methode van onderzoek .............................................................. 4

3.   Locatie en planvorming .............................................................. 5
  3.1 Locatie ................................................................................. 5
  3.2 Planvorming ........................................................................... 6

4.   Resultaten ............................................................................... 7
  4.1 Visuele controle ...................................................................... 7
  4.2 Bodem- en bewortelingsonderzoek ................................................ 9

5.   Conclusie .............................................................................. 15
  5.1 Conditie, kwaliteit en toekomstverwachting ................................... 15
  5.2 Bodem en beworteling ............................................................. 15
  5.3 Bomen in relatie tot aanleg parkeerplaatsen ................................... 16

6.   Advies .................................................................................. 17
  6.1 Handhaven/vellen bomen .......................................................... 17
  6.2 Aanpassen plannen .................................................................. 17
  6.3 Omgang wortels ..................................................................... 17
  6.4 Toezicht houden..................................................................... 18
  6.5 Beschermen bomen ................................................................. 18

Bijlagen:

Bijlage 1: methode van onderzoek ...................................................... 19
Bijlage 2: boombeschermende maatregelen ........................................... 21




2 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



1. Inleiding

In opdracht van Pittiger in Planologie B.V. is een Bomen Effect Analyse uitgevoerd
bij twee bomen langs de Tolschestraat te Velp.

Het voornemen is er om tussen en naast de twee bomen, parkeerplaatsen te
realiseren in de huidige grasberm.

Doel van het onderzoek is de opdrachtgever te informeren over de mogelijkheden en
randvoorwaarden voor het werken nabij de bomen. Tevens wil de opdrachtgever
worden geïnformeerd over de toekomstverwachting van de bomen.

Het onderzoek is uitgevoerd conform een Bomen Effect Analyse. Hierbij staat de
volgende vraag centraal: “kunnen de bomen, in het perspectief van de voorgenomen
werkzaamheden, in de huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam
behouden blijven?”

Het onderzoek is uitgevoerd op 17 oktober 2019 door M.L. van der spoel, consulent
boom en bodem, werkzaam bij Arbor Consultancy BV.




3 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



2. Methode van onderzoek

Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethodiek en een uitleg
over de gebruikte parameters is opgenomen in bijlage 1. Onderstaand is een
beknopte toelichting gegeven over de methode van onderzoek.

Allereerst zijn de bomen visueel beoordeeld op conditie en mechanische kwaliteit.
Wanneer een boom in een goede conditie verkeert, zal deze beter bestand zijn tegen
eventuele schades of andere nadelige gevolgen van de werkzaamheden.

Om te beoordelen of de boom schade gaat ondervinden van de voorgenomen
plannen, is de boom bovengronds onderzocht conform de VTA-methodiek.
Aanvullend is door middel van bodem- en wortelonderzoek de groeiplaats onderzocht
om de beworteling, samenstelling van de bodem en de grondwaterstand in kaart te
brengen.

De bovenstaande aspecten vormen de basis voor de beoordeling of en wanneer de
voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten hebben op de kwaliteit voor de
boom.

Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethodiek is opgenomen
in bijlage 1.




4 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



3. Locatie en planvorming

3.1 Locatie
De bomen staan in de beplantingsstrook tussen de Tolschestraat en de parkeerplaats
van de kerk te Velp.

Op onderstaande afbeelding (afbeelding 1) is de locatie van de bomen en de
gehanteerde boomnummering opgenomen.




                                      1.

                                      2.




                                 3.




Afbeelding 1: locatie (bron: www.maps.google.nl)




5 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp


3.2 Planvorming
In de huidige situatie is het maaiveld rond de bomen niet verhard. Enkel tussen
boomnr. 1 en 2 is een inrit gelegen naar het parkeerterrein van de kerk. Boomnr. 1
zal (conform de aangeleverde tekeningen niet worden behouden. Ter hoogte van de
huidige inrit zullen twee parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Ten zuiden van boomnr. 2 zullen drie parkeerplaatsen worden gerealiseerd binnen
de grasberm.

Aan zowel de noordzijde als de zuidzijde van boomnr. 3 is een parkeerplaats gepland
in de grasberm.

Op onderstaande afbeelding (afbeelding 2) is de beoogde inrichting weergegeven.




                      1.



                     2.




                3.



Afbeelding 2: geplande nieuwe inrichting met parkeerplaatsen (bron: Cier Architecten)




6 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



4. Resultaten

4.1 Visuele controle
Ten behoeve van het onderzoek zijn de bomen visueel beoordeeld op conditie,
mechanische kwaliteit en toekomstverwachting. Het betreft hier een opname van de
huidige conditie, kwaliteit en toekomstverwachting, zonder de effecten van de
werkzaamheden hierin mee te wegen. Om een goede afweging te kunnen maken is
het immers van belang de kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen te
kennen.

                 Boomnr. 1                   Boomnr. 2                    Boomnr. 3
 Boomsoort       Tilia x europaea            Tilia x europaea             Tilia x europaea
 (Latijns)
 Boomsoort       Hollandse linde             Hollandse linde              Hollandse linde
 (Nederlands)
 Stamdiameter    51 cm                       59 cm                        69 cm
 (130 cm +mv)
 Kroondiameter   9 meter                     13 meter                     13 meter
 Boomhoogte      Ca. 18 meter                Ca. 18 meter                 Ca. 18 meter
 Conditie        Redelijk                    Matig                        Goed
 Mechanische     Goed                        Matig                        Redelijk
 kwaliteit
 Toekomst-       Redelijk (10-15 jaar)       Matig (circa 5 jaar)         Goed (>15 jaar)
 verwachting
 Boombeeld       Aanvaard                    Achterstallig                Achterstallig
 Snoeifase       Onderhoudssnoei             Onderhoudssnoei              Onderhoudssnoei
 Urgentie        Geen                        Urgent     (zo     spoedig   Urgent     (zo    spoedig
                                             mogelijk)                    mogelijk)
 Opdruk          Beperkt (<1,5 cm)           Ernstig (>1,5 cm)            Ernstig (>1,5 cm)
 Opmerkingen     (beperkt)      inrottende   Forse inrotting stamvoet.    Dood hout
                 snoeiwond op 3 m hoogte     opening aan noord- en
                                             zuidzijde. Dood hout,
                                             kroon sterft terug.

                                             Uit metingen met de
                                             resistograaf is gebleken
                                             dat de boom gemiddeld
                                             genomen 14 cm restwand
                                             heeft, wat de grens is
                                             waarbij de boom conform
                                             de richtlijnen nog als
                                             breukvast gezien kan
                                             worden.

                                             (noordzijde    16    cm,
                                             oostzijde 8 cm, zuidzijde
                                             11 cm en westzijde 19
                                             cm)




7 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp




Foto 1: boom nummer 1               Foto 2: inrottende snoeiwond in stam boom nummer 1




Foto 3: boom nummer 2               Foto 4: terug stervende kroon van boom nummer 2




Foto 5: de stamvoet is hol als gevolg van een omvangrijke rotting
8 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp




Foto 6: boom nummer 3         Foto 7: opdruk opsluitbanden bij boom nummer 2




4.2 Bodem- en bewortelingsonderzoek
Bij boom nummer 2 en 3 zijn aan zowel de noordzijde als aan de zuidzijde
proefsleuven gegraven. De proefsleuven zijn gegraven om inzicht te verkrijgen in de
bodemopbouw, wortelintensiteit en diameter van wortels nabij de werkgrens. De
proefsleuven zijn gegraven in de uitrit van de parkeerplaats en in de groenstrook.
Tevens is een grondboring verricht om inzicht te krijgen in de bodemopbouw.

Het grondwaterniveau is niet aangetroffen binnen het boorbereik. De bodem was
vanaf 120 cm volverzadigd. Verwacht wordt dat het grondwater zich bevindt op een
diepte van 13 tot 140 cm -mv. Vanaf 110 cm zijn roestverschijnselen aangetroffen.

Wat opvalt aan het maaiveld dat dit recent bewerkt lijkt te zijn. Op luchtfoto’s uit
2018 (augustus) is zichtbaar dat de groenstrook begroeid is met gras. Relatief recent
is hier dus de grasmat verwijderd, zijn grondbewerkingen uitgevoerd, is een laag
teelaarde aangebracht en is beplanting aangeplant. Dat hierbij enige wortelschade
is ontstaan, is zichtbaar aan enkele wortels welke nu boven maaiveld uitsteken en
aan één zijde losgesneden zijn.

In tabel op de volgende pagina (tabel 1) zijn de resultaten van het bodem- en
bewortelingsonderzoek samengevat.




9 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp

Tabel 1: bodemopbouw en beworteling
 Nr.    Boomnr.       Beschrijving bodem                  Beschrijving beworteling
 1.     2             0-15 teelaarde                      In de bovenste 15 cm van de
                      15-70 matig humushoudend            bodem         is     nauwelijks
                             zand                         beworteling aanwezig. Vanaf 15
                      70-90 zeer humusarm zand            tot 40 cm is de beworteling
                      90-110 matig humushoudend           matig intensief en bestaat uit
                             zand                         fijne wortels tot 2 cm in
                      >110 zeer humusarm zand             diameter. Vanaf 40 cm is de
                                                          beworteling zeer intensief met
                                                          wortels    tot    8   cm.     De
                                                          beworteling rijkt tot 110 cm
                                                          diepte.
 2.     2             0-10   klinkerverharding            Direct onder de bandenlijn is
                      10-15 cunetzand                     een matig intensief pakket met
                      15-110 matig humushoudend           fijne wortels aanwezig met een
                             zand                         gemiddelde dikte van 3 cm.
                      >110 zeer humusarm zand             Vanaf 40 cm is de beworteling
                                                          zeer intensief met wortels tot 8
                                                          cm. De beworteling rijkt tot 110
                                                          cm diepte.
 3.     2             Zie profiel 1                       Zie beschrijving bodem 1
 4.     3             0-15 teelaarde                      In de bovenste 15 cm van de
                      15-70 matig humushoudend            bodem         is     nauwelijks
                             zand                         beworteling aanwezig. Vanaf 15
                      70-90 zeer humusarm zand            tot 30 cm is de beworteling
                      90-110 matig humushoudend           matig intensief en bestaat uit
                             zand                         fijne wortels tot 2 cm in
                      >110 zeer humusarm zand             diameter. Vanaf 30 cm is de
                                                          beworteling zeer intensief met
                                                          wortels    tot    8   cm.     De
                                                          beworteling rijkt tot 110 cm
                                                          diepte.
 5.     3             Zie profiel 4                       Zie beschrijving bodem 4
 6.     3             Zie profiel 4                       Zie beschrijving bodem 4




Foto 8: representatieve profielboring in de groenstrook




10 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp




Foto 9: locatie proefsleuf noordzijde van boom nummer 2




Foto 10: bovenaanzicht proefsleuf                         Foto 11: doorzicht proefsleuf




11 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp




Foto 12: locatie proefsleuf zuidzijde van boom nummer 2




Foto 13: bovenaanzicht proefsleuf                         Foto 14: doorzicht proefsleuf




12 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp




Foto 15: locatie proefsleuf noordzijde van boom nummer 3




Foto 16: bovenaanzicht proefsleuf                          Foto 17: doorzicht proefsleuf




13 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp




Foto 18: locatie proefsleuf zuidzijde van boom nummer 3




Foto 19: bovenaanzicht proefsleuf                         Foto 20: doorzicht proefsleuf




14 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



5. Conclusie

5.1 Conditie, kwaliteit en toekomstverwachting
Boom nummer 1
De boom verkeert in een redelijke conditie, heeft een goede mechanische kwaliteit
en een redelijke toekomstverwachting. Dit houdt in dat uitval van de boom niet
binnen 10 jaar wordt verwacht. In de huidige planvorming wordt de boom niet
behouden.

Boom nummer 2
De boom verkeert in een matige conditie, heeft een matige mechanische kwaliteit
en een matige toekomstverwachting. De boom heeft dood hout in de kroon. Bij
uitbreken kan dit leiden tot (letsel)schade. Tevens heeft de boom een forse inrotting
in de stamvoet. Uit nadere inspectie is gebleken dat de gemiddelde restwand 14 cm
bedraagt, hetgeen de benodigde restwand is om de boom als breukvast aan te
merken volgens de richtlijnen.

Dit houdt in dat uitval van de boom binnen 5 tot 10 jaar wordt verwacht. In de huidige
planvorming zullen in de nabijheid van de boom parkeerplaatsen worden
gerealiseerd.

Boom nummer 3
De boom verkeert in een goede conditie, heeft een redelijke mechanische kwaliteit
en een goede toekomstverwachting. Dit houdt in dat uitval van de boom niet binnen
15 jaar wordt verwacht. in de kroon is dood hout aanwezig. Bij uitbreken kan dit
leiden tot (letsel)schade.


5.2 Bodem en beworteling
De bomen staan in een brede grasstrook. Binnen deze grasstrook is voldoende bodem
aanwezig om de bomen in hun voedings- en vochtbehoefte te voorzien. Bij het
omvormen van de groenstrook van gras naar beplanting is enige wortelschade
ontstaan.

De bomen hebben de groenstrook intensief doorworteld, met name vanaf 30 cm
diepte is de beworteling zeer intensief. De beworteling rijkt gemiddeld genomen tot
aan de kroonprojectie van de bomen. de bodem is tot 110 cm -mv doorworteld.

Onder de rijbaan is de beworteling beperkter. De hoge verdichting van het
zandpakket, het lagere aanbod aan voedingsstoffen en beperkte aanwezigheid van
zuurstof maken dat de omstandigheden hier niet geschikt zijn voor wortelgroei.



15 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp


5.3 Bomen in relatie tot aanleg parkeerplaatsen
Om een gedegen parkeerplaats te realiseren is doorgaans een (zand)cunet benodigd
van 30 cm. Hier bovenop komt vervolgens de klinker of verhardingselement,
waarmee de totale opbouw om tenminste 40 cm. komt. Dit cunet is nodig om
voldoende draagkracht te hebben voor de parkeerbewegingen, anderzijds voor het
verdelen van de krachten van de parkeerbewegingen en zo het beperken van
bodemverdichting als gevolg van deze bewegingen.

Boom nummer 2:
In de huidige planvorming worden aan de noordzijde twee parkeervakken
gerealiseerd op ongeveer 2 meter uit het hart van de stamvoet. Deze parkeervakken
komen waar nu ook verharding ligt. Ten behoeve van het cunet zal hier enige
wortelschade ontstaan.

Ten zuiden van boom nummer twee zullen op ongeveer 2,5 meter uit het hart van
de stamvoet drie parkeerplaatsen worden aangelegd. Als gevolg van de ontgraving
ten behoeve van het cunet zal hier ernstige wortelschade ontstaan. Het totale
percentage aan wortelschade zal circa 30% bedragen.

Tevens wordt een aanzienlijk deel van de doorwortelde bodem afgedekt met
verharding, wat een forse verslechtering van de groeiplaats betekend. Vanwege de
reeds matige conditie van de boom, is de verwachting dat de boom de
werkzaamheden niet zal overleven. Ook wanner de werkzaamheden geen doorgang
vinden, is de verwachting dat de boom binnen 5 tot 10 jaar zal afsterven of geveld
moet worden. Eventuele alternatieve werkwijzen worden dan ook niet zinvol geacht.


Boom nummer 3:
In de huidige planvorming wordt aan de noordzijde een parkeervak gerealiseerd en
aan de zuidzijde van de boom. Beide parkeervakken komen op ongeveer 1,25 m uit
het hart van de stamvoet te liggen. Als gevolg van de ontgraving ten behoeve van de
cunetten zal hier ernstige wortelschade ontstaan. Het totale percentage aan
wortelschade zal circa 30% bedragen.

Tevens wordt een aanzienlijk deel van de doorwortelde bodem afgedekt met
verharding, wat een forse verslechtering van de groeiplaats betekent. De boom zal
hier ernstig conditieverlies door ondervinden en mogelijk geheel afsterven.




16 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



6. Advies

6.1 Handhaven/vellen bomen
Boom nummer 1 zal in de huidige plannen niet worden gehandhaafd en maakt
dusdanig geen onderdeel uit van de uitvraag van de bomen effect analyse.

Boom nummer 2 verkeert in een matige conditie en zal, ook bij gelijkblijvende
omstandigheden, binnen 10 jaar (mogelijk binnen 5 jaar) uitvallen als gevolg van
ernstige afstervingsverschijnselen of worden geveld vanuit veiligheidsredenen.
Geadviseerd wordt de boom te vellen, waardoor de ruimte ontstaat de plannen aan
te passen en boom nummer 3 volledig te ontzien in de reconstructie.

Boom nummer 3 verkeert in een goede conditie en heeft een goede
toekomstverwachting. geadviseerd wordt de boom te behouden en de boom te
verzorgen met een algehele snoeibeurt, waarbij de nadruk ligt op het verwijderen
van het dode hout.


6.2 Aanpassen plannen
Zoals aangegeven in paragraaf 6.1 wordt geadviseerd boom nummer 2 preventief te
vellen. Zodoende ontstaat ruimte om op dit deel meer parkeerplaatsen aan te leggen
en kunnen de parkeerplaatsen aan weerszijden van boom nummer 3 vervallen. Deze
parkeerplaatsen passen in de ruimte die nu in de plannen is vrijgehouden voor boom
nummer 2.

De inrit kan worden aangelegd op de beoogde plaats (tussen boom nummer 2 en 3),
mits deze op tenminste 8 meter uit het hart van de stam van boom nummer 3 wordt
aangelegd.

Door het vellen van boom nummer 2 kan boom nummer 3 worden gespaard en kan
deze duurzaam behouden blijven.


6.3 Omgang wortels
Indien bomen behouden blijven moet wortelschade tot een minimum worden
beperkt. Geadviseerd wordt de wortels te behandelen alsof het kabels en leidingen
betreffen. Dit houdt in dat bij het graven, altijd wordt voorgestoken. De
aangetroffen wortels worden met een snoeischaar/snoeitang afgeknipt. Wortels
dikker dan 5 cm worden met een scherpe zaag, haaks op de groeirichting afgezaagd.
Hierdoor blijft het wondoppervlak zo klein mogelijk en wordt de kans op inrotting zo
veel als mogelijk beperkt.


17 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp


6.4 Toezicht houden
Het is van groot belang dat de werkzaamheden rondom de boom worden begeleid
door een deskundige. Hiervoor kan een boomtechnisch toezichthouder worden
ingezet. Dit is een persoon met aantoonbare boomtechnische kennis (niveau
European Tree Technician), die ingezet kan worden om werkzaamheden rondom de
boom te begeleiden en te controleren. Deze toezichthouder moet sturend optreden
en controleert op het naleven van de hier beschreven voorschriften om eventuele
problemen tijdig te signaleren en (ondergrondse of bovengrondse) schade aan de
boom te voorkomen.
Daarnaast kan de toezichthouder zorgen voor vaktechnische input en beoordelen, bij
knelpunten, welke wortels wel of niet verwijderd kunnen worden. Door zelf, indien
nodig, deze wortels deskundig af te zetten, wordt onnodige schade aan wortels
voorkomen, wat een goede hergroei na afronding van de werkzaamheden bevorderd.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de bevoegdheid van de boomtechnisch
toezichthouder in het bestek van de civiele aannemer moet worden vastgelegd. Tot
de bevoegdheden kunnen horen: het stil leggen van het werk en instructie aan
personeel geven.


6.5 Beschermen bomen
Tijdens de werkzaamheden zijn te behouden bomen en de doorwortelde ruimte zeer
kwetsbaar. Geadviseerd wordt dan ook de bomen tijdens de werkzaamheden te
beschermen en aanwezige mensen hierop te wijzen. Hoe deze boombeschermende
maatregelen er uit kunnen zien, is omschreven in bijlage 2.




18 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



Bijlage 1: methode van onderzoek

1.1 Visuele boomcontrole
Voor de visuele controle wordt op volgens een vastgesteld systeem gewerkt. Dit
systeem bestaat uit een biologische en een mechanische component.

De biologische component omvat een visuele inspectie van de conditie van de boom.
Arbor Consultancy heeft hiervoor een gestandaardiseerde beoordelingsmethode.
Naast de conditie van de boom wordt binnen de biologische component gekeken naar
de aanwezigheid van vruchtlichamen van schimmels op stam en wortels.

De mechanische component omvat een boomveiligheidsbeoordeling volgens de Visual
Tree Assessment methodiek (V.T.A.-methode). In geval van twijfel wordt
geavanceerde meetapparatuur ingezet.


1.2 Toekomstverwachting
De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie van de boom, de huidige
mechanische kwaliteit en op eventuele aanwezigheid van (houtparasitaire)
schimmelsoorten en aantastingen hierdoor. Het betreft een momentopname en geldt
bij gelijkblijvende (groeiplaats) omstandigheden.

Uit de toekomstverwachting kan geen maximale restlevensduur worden afgeleid.
Diverse complexe processen voor de boom die invloed hebben op het verdere
levensverloop van een boom, spelen een rol. Mede daarom kan Arbor Consultancy
geen uitspraken doen over een termijn langer dan 15 jaar. Binnen dit tijdsbestek
kunnen wij wel een classificering geven van de toekomstverwachting.


1.3 Groeiplaatsonderzoek
Door graven van proefsleuven binnen de kroonprojectie wordt de opbouw en
samenstelling van de bodem, grondwaterstand en de omvang en reikwijdte van
de wortelkluit in beeld gebracht. Vooral de opbouw en samenstelling van de bodem
en de grondwaterstand vormen de basis voor de beoordeling van de kwaliteit van
de groeiplaats. De reikwijdte van de wortelgestellen wordt in hoofdlijnen bepaald
door de kwaliteit van de groeiplaats.




19 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp


1.4 Boom en werkzaamheden
Werkzaamheden in de nabijheid van bomen hebben meestal negatieve gevolgen
voor bomen; er kan schade ontstaan aan bovengrondse boomdelen (kroon, stam,
wortelaanzetten), maar er kan ook schade ontstaan aan de wortels, bijvoorbeeld
tijdens graafwerkzaamheden. Bij het ontstaan van grote wonden is een aantasting
door houtparasitaire schimmels vaak het gevolg. Hierdoor zal de boom op den
duur breukgevaarlijk worden. Bovendien kunnen bomen bij ernstige wortelschade
direct instabiel worden. Daarnaast kan de kwaliteit van de groeiplaats nadelig
worden beïnvloed door bijvoorbeeld verdichting, waardoor wortels het door
zuurstofgebrek moeilijk krijgen en af sterven.

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de boom bestand is tegen
ingrepen in de groeiplaats is de boomsoort en leeftijd van de boom van groot
belang.




20 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp



Bijlage 2: boombeschermende maatregelen

Geadviseerd wordt de te handhaven boom gedurende de werkzaamheden adequaat
te beschermen. Om de boom duurzaam te behouden dienen onderstaande
boombeschermende maatregelen onveranderd in acht te worden genomen! Wanneer
dit onvoldoende wordt gewaarborgd, zullen de werkzaamheden leiden tot (snelle)
conditievermindering van de boom, met als uiteindelijk gevolg het geheel afsterven.


2.1 Aandachtspunten vóór de werkzaamheden
2.1.1 Snoeien

Geadviseerd wordt om te beoordelen in hoeverre het zinvol is de boom voor de
werkzaamheden te snoeien. De snoei zal gericht zijn op het verwijderen/inkorten
van laaghangende takken die mogelijk schade op kunnen lopen door het werken met
machines. Tevens kan dan het dode hout worden verwijderd.

Snoeien dient uitgevoerd te worden door een ervaren boomspecialist (European
Treeworker) omdat gesnoeid dient te worden met gevoel voor evenwicht binnen de
kroon. Er wordt steeds gesnoeid tot op een goede zijtak waarbij geen snoeiwonden
gemaakt mogen worden met een diameter groter dan 10 centimeter. Grotere
wonden overgroeien niet of nauwelijks en vormen invalspoorten voor
(houtparasitaire) schimmels.


2.1.2 Boombeschermende maatregelen in bestek

Het is sterk aan te bevelen de in dit hoofdstuk beschreven eisen, randvoorwaarden
en boombeschermende maatregelen in het bestek op te nemen en sancties te treffen
bij het niet houden hieraan.


2.1.3 Schouwen bomen

Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt geadviseerd de bomen nogmaals te
schouwen waarbij de nadruk ligt op het noteren van alle al aanwezige schades en
afwijkingen. Op deze wijze ontstaat er een nul opname die getoetst kan worden aan
de situatie na werkzaamheden.




21 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp


2.1.4 Instructie personeel

Ondanks de inzet van een boomtechnisch toezichthouder (zie paragraaf 2.2.2)
tijdens het werk moet het uitvoerende personeel in eerste instantie op de hoogte te
zijn van de “speciale” regels die gelden met betrekking tot werken rondom bomen.


2.1.5 Kabels en leidingen

Geadviseerd wordt om van tevoren de ligging en mogelijkheden tot vervanging en
onderhoud van kabels en leidingen duidelijk in kaart te brengen. Bij voorkeur dienen
kabels en leidingen zover mogelijk bij de wortelkluit vandaan te liggen zodat
wortelschade bij onderhoud in de toekomst voorkomen kan worden. Geadviseerd
wordt om gebruik te maken van zogenaamde mantelbuizen.


2.2 Aandachtpunten tijdens de werkzaamheden
2.2.1 Beschermd boomgebied

Het is ongewenst om op de doorwortelde bodem acties uit te voeren die de bodem
onevenredig sterk verdichten. Hierbij moet men denken aan acties als het storten
van grond, het rijden met zwaar materieel en het opslaan van materialen op de
doorwortelde bodem.

Om te voorkomen dat tijdens de bouwwerkzaamheden toch ongewenste situaties
ontstaan, wordt geadviseerd tussen de boom en het werkgebied een stevig bouwhek
van 2 meter hoog te plaatsen en het gebied met de bomen tot "Beschermd
boomgebied" te benoemen. Dit is om boven- en ondergrondse beschadigingen van de
boom zo veel mogelijk te voorkomen.
Aandachtspunt bij de afgezette boomgebieden is zwerfvuil te verwijderen en
eventueel onderhoud te blijven plegen aan het gras en onderbeplantingen. Een
verzorgd uiterlijk geeft minder aanleiding tot het overtreden van bovengenoemde
reglementen.




22 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp


2.2.2 Inzet boomtechnisch toezichthouder

Het is van groot belang dat de werkzaamheden rondom de boom worden begeleid
door een deskundige. Hiervoor kan een boomtechnisch toezichthouder worden
ingezet. Dit is een persoon met aantoonbare boomtechnische kennis (niveau
European Tree Technician), die ingezet kan worden om werkzaamheden rondom de
boom te begeleiden en te controleren. Deze toezichthouder moet sturend optreden
en controleert op het naleven van de hier beschreven voorschriften om eventuele
problemen tijdig te signaleren en (ondergrondse of bovengrondse) schade aan de
boom te voorkomen.
Daarnaast kan de toezichthouder zorgen voor vaktechnische input en beoordelen, bij
knelpunten, welke wortels wel of niet verwijderd kunnen worden. Door zelf, indien
nodig, deze wortels deskundig af te zetten, wordt onnodige schade aan wortels
voorkomen, wat een goede hergroei na afronding van de werkzaamheden bevorderd.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de bevoegdheid van de boomtechnisch
toezichthouder in het bestek van de civiele aannemer moet worden vastgelegd. Tot
de bevoegdheden kunnen horen: het stil leggen van het werk en instructie aan
personeel geven.


2.2.3 Ophangen poster

Ondanks de inzet van een bomenwacht tijdens het werk moet het uitvoerende
personeel in eerste instantie op de hoogte te zijn van de “speciale” regels die gelden
met betrekking op werken rondom de boom. Daarom wordt geadviseerd posters op
te hangen in de directiekeet en in de bouwkeet, met aandachtspunten voor het
behoud van bomen op bouwlocaties, zodat iedereen die op de bouwplaats werkt,
hier kennis van kan nemen zodat de maatregelen onderbouwd en “gedragen worden”
door de uitvoering. De posters "Boombescherming op bouwlocaties" zijn op te vragen
bij vereniging stadswerk.


2.2.4 Ophogen of afgraven

Ophogen van de bodem onder de kronen van de bomen moet in principe worden
voorkomen. Door ophogen wordt de gaswisseling met de ondergrond belemmerd,
waardoor zuurstofgebrek in de bodem optreedt. De wortels zijn aangepast aan het
op een bepaalde diepte heersende zuurstofpercentage en zullen afsterven indien dit
abrupt verandert. Hierdoor treedt conditieverlies op.

Afgraven binnen de geadviseerde ontgravingafstand heeft wortel- en conditieverlies,
mogelijk zelfs instabiliteit van de bomen tot gevolg.




23 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>BEA twee bomen Tolschestraat te Velp


2.3 Aandachtspunten na de werkzaamheden
2.3.1 Snoeien

Indien, ondanks zorgvuldige omgang met de bomen, naderhand breuk in de kronen
is opgetreden, zal dit door middel van snoei moeten worden gecorrigeerd.


2.3.2 Verdichting opheffen

Doordat de meeste wortels in de bovenste lagen van de bodem groeien, zijn deze
relatief kwetsbaar. Bovendien zijn de over het algemeen open groeiplaatsen van de
bomen gevoelig voor verdichting en verslemping, wat gemakkelijk optreedt door
gebruik van machines, opslag van materiaal en materieel en opslag van grond op de
(toekomstig) doorwortelde bodem.

Door verdichting treedt zuurstofgebrek op in de bodem, omdat de gaswisseling tussen
bodem en buitenlucht wordt belemmerd, met als gevolg het verminderen van de
wortelactiviteit, het afsterven van bodemleven gevolgd door wortelsterfte. Hierdoor
kan de conditie van de boom sterk verminderen en kan de boom in het ergste geval
afsterven.

Deze verdichting is te verhelpen door middel van pneumatisch losbreken van de
grond (het zogenaamde ploffen) met het tegelijkertijd injecteren van organische
meststoffen. Ook voor de bomen welke geen hinder ondervinden van de
voorgenomen werkzaamheden, kan deze maatregel als groeiplaatsverbetering
worden ingezet.


2.3.3 Dood hout verwijderen

Er zal blijvend gecontroleerd moeten worden op het ontstaan van dood hout, dit om
veiligheidsrisico’s voor de omgeving zo klein mogelijk te houden. Diverse
boomsoorten kunnen meer dood hout gaan vormen als er ingrepen in de groeiplaats
hebben plaats gevonden.


2.3.4 Schades beoordelen

Tijdens de werkzaamheden kunnen schades optreden. Geadviseerd wordt voor de
oplevering van de werkzaamheden de boom en de groeiplaats (i.v.m. verdichting)
nogmaals te schouwen en te vergelijken met de nul-opname zodat de aannemer bij
grote schades aansprakelijk gesteld kan worden.




24 |Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>