<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Roijendijk 7 te Mill
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend
bodemonderzoek
Roijendijk 7 te Mill
Aeres Milieu Projectnummer             : AM20366
Status rapport                         : Definitief (versie 1)
Datum                                  : 18 september 2020


Opdrachtgever                          : Reland
                                         Burgermeester Verdijkplein 1
                                         5835 AR Beugen


Opgesteld door                         : BEd L. Koomen
Paraaf                                 :




Gecontroleerd door                     : ing. T.K.P.G. Thijssen
Paraaf                                 :




Aeres Milieu B.V.
Noordhoven 4
6042 NW ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl




                                                                                                              2001 + 2002 + 2018

Disclaimer
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5740 en
interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).

Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt
aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet
door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die
de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu
voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres
Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en
volledigheid van de verzamelde historische informatie.




                                                                                                                                   Pagina | 2
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
    1. INLEIDING ........................................................................................................................................................................................................................4
    2.            VOORONDERZOEK .............................................................................................................................................................................................5
         2.1           Inleiding ............................................................................................................................................................................................................5
         2.2           Topografische beschrijving ........................................................................................................................................................................5
         2.3            Historisch overzicht en omgeving .........................................................................................................................................................6
         2.4           Dossieronderzoek ..........................................................................................................................................................................................6
         2.5            Bodemopbouw en geo(hydro)logie .......................................................................................................................................................7
         2.6           Beschrijving van de onderzoekslocatie .................................................................................................................................................8
         2.7           Asbest ................................................................................................................................................................................................................8
         2.8           Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant................................................................................................................................8
         2.9           Onderzoekshypothese .................................................................................................................................................................................8
    3.            ONDERZOEKSSTRATEGIE ................................................................................................................................................................................9
         3.1           Inleiding ............................................................................................................................................................................................................9
         3.2           Onderzoeksstrategie NEN 5740 ...............................................................................................................................................................9
         3.3           Onderzoeksstrategie NEN 5707 ............................................................................................................................................................ 10
    4.            VELDWERKZAAMHEDEN ............................................................................................................................................................................... 11
         4.1           Algemeen ...................................................................................................................................................................................................... 11
         4.2           Grondbemonstering ................................................................................................................................................................................... 11
         4.3           Grondwatermonstername ........................................................................................................................................................................ 12
    5.            LABORATORIUMONDERZOEK..................................................................................................................................................................... 14
         5.1           Algemeen ...................................................................................................................................................................................................... 14
         5.2           Asbestverdachte materiaalmonsters ................................................................................................................................................... 14
         5.3           Grondmengmonsters asbest (fijne fractie) ........................................................................................................................................ 14
         5.4           Grond(meng)monsters NEN 5740 pakket .......................................................................................................................................... 16
         5.5           Grondwatermonster(s) .............................................................................................................................................................................. 18
         5.6           Toetsing van de gestelde hypothese .................................................................................................................................................. 18
    6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................................................................................................... 19


Bijlagen:
1               Topografische en kadastrale overzichtskaart
2               Foto’s onderzoekslocatie
3               Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten
4               Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
5               Verklaring veldmedewerker
6               Analyserapport asbestverdachte materiaalmonster(s)
7               Analyserapport grondmengmonsters asbest (fijne fractie)
8               Toetsingstabellen en analyserapport grond(meng)monster(s)
9               Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonster(s)




                                                                                                                                                                                                                            Pagina | 3
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING
In opdracht van Reland heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie:
          Adres onderzoekslocatie               : Roijendijk 7 te Mill
          Gemeente                              : Mill en Sint Hubert
          Kadastrale registratie                : Mill, sectie N, Nummer (321 gedeeltelijk)
          Oppervlakte                           : circa 4.500 m2
          Huidig gebruik van de locatie         : agrarisch bedrijf en bouwland
          Toekomstig gebruik                    : Wonen met tuin


Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740 en NEN 5707. Het verkennend bodemonderzoek
bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend hierop een
bodemonderzoek op het perceel.


Aanleiding
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie.
Ter plaatse is woningbouw voorzien.


Doel
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse.
Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.


Onderzoek
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk
onderzoeksbureau.


In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding van de
opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden
(grond-   en   grondwateronderzoek)       beschreven.   Hoofdstuk        5   beschrijft   de   laboratoriumwerkzaamheden   en   de
onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan
beschreven.


Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in augustus en september 2020. De veldwerkzaamheden zijn
uitgevoerd conform de protocollen van de BRL SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door Synlab BV te Rotterdam.
Synlab is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC
17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000).




                                                                                                                       Pagina | 4
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. VOORONDERZOEK

2.1       Inleiding

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie
een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf
2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit:


      •   de opdrachtgever;
      •   het kadaster;
      •   topotijdreis.nl;
      •   gemeente Mill en Sint Hubert;
      •   omgevingsdienst Brabant Noord;
      •   het dinoloket;
      •   terreininspectie.


In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct hieraan
grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de percelen hier weer aan
grenzend meegenomen.


Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van
de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken.


2.2       Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie ligt ten noorden van de kom van Mill aan de Roijendijk 7. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente
Mill, sectie N, Nummer (321 gedeeltelijk). De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 181.895/ Y = 412.425. Zie bijlage 1
voor een kadastrale kaart. Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.




Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (bron luchtfoto: Googlemaps)


                                                                                                                    Pagina | 5
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.3        Historisch overzicht en omgeving

In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Hieruit is af te leiden dat de onderzoekslocatie al
in het begin van de 19e eeuw bebouwd was. Op de kaart uit 1957 is voor het eerst de Rodenweg ten noorden van de
onderszoekslocatie zichtbaar. Op de kaart uit 1978 zijn een boerderij en twee stallen waarneembaar. Op de kaart uit 1987 is
de toevoeging van een derde stal zichtbaar. De kaart uit 2007 geeft de huidige situatie weer.




1901                                               1930                               1957




1978                                               1987                               2007
Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (bron kaarten: topotijdreis.nl)




2.4        Dossieronderzoek

Via de website van de omgevingsdienst Brabant Noord is bodeminformatie gedownload van de locatie en directe omgeving.
Uit de rapportage blijkt dat er op de onderzoekslocatie niet eerder bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.


Voor het verkrijgen van historische informatie van de onderzoekslocatie is op 21 juli 2020 een informatieverzoek ingediend
bij de gemeente Mill en Sint Hubert. Gevraagd is naar uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, verleende
hinderwet- of milieuvergunningen, bouw- en/of sloopvergunningen, de aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse
brandstoftanks, gegevens over calamiteiten en eventuele asbestinventarisaties. Tevens is gevraagd of de locatie en de directe
omgeving verdacht is op het voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS en/of GenX, of dat er ter plaatse bronlocaties
bekend zijn voor PFAS of GENX.




                                                                                                                    Pagina | 6
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Voor de onderzoekslocatie zijn de in tabel 2.1 weergegeven (relevante) bouwvergunningen geraadpleegd.
 Dossiernummer        Datum                Vergunning                                  Opmerkingen
 1.778.511            29-05-1954           Bouwvergunning voor bouwen                  Geen bijzonderheden
                                           kippenhok
 1.778.511            08-03-1962           Bouwvergunning voor bouwen                  Asbest golfplaten dak
                                           kippenhok
 1.778.511            22-11-1962           Vergunning voor het veranderen van          Geen bijzonderheden
                                           gevels
 1.778.511            25-02-1963           Bouwvergunning voor het verbeteren          Geen bijzonderheden
                                           van het woonhuis
 -                    31-05-1967           Bouwvergunning voor het bouwen              Asbest golfplaten dak en boarding
                                           van een varkensstal
 -                    16-07-1969           Bouwvergunning voor het bouwen              Asbest golfplaten dak
                                           van een varkensschuur
 A.nr.35              28-12-1978           Bouwvergunning voor het oprichten           Asbest golfplaten dak
                                           van een stierenstal
 AVR/BR2009150        12-10-2010           Bouwvergunning voor het oprichten           Geen bijzonderheden
                                           van een machineberging c.q. garage
Tabel 2.1.: Overzicht geraadpleegde (relevante) bouwvergunningen



Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende producten
plaatsgevonden. Op de locatie zijn niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. Er is geen informatie bekend dat in directe
omgeving (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die een potentiële bron zijn voor PFAS en/of GenX. Voor zover bekend
hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden.


2.5          Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2.

 Diepte [m-mv]         Lithostratigrafie                         Lithologie
 0 – 0,8               Formatie van Boxtel                       Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig
                                                                 zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind.
 0,8 – 5,0             Formatie van Kreftenheye                  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, weinig
                                                                 zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen.
 5,0 – 9,0             Formatie van Beegden                      Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind en midden zand,
                                                                 weinig zandige klei en fijn zand, een spoor klei en kans op stenen, keien en
                                                                 blokken.
 9,0 – 18,0            Formatie van Breda                        Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand en kleiig
                                                                 zand, weinig grof zand en glauconietzand en een spoor klei, bruinkool, grind en
                                                                 schelpen.

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket identificatienummer: B46C0119)




                                                                                                                                       Pagina | 7
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op een hoogte van circa 11,3 m+ NAP. De stroming van het
freatisch grondwater is globaal noordwestelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 10,9 m+ NAP. De
onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.



2.6         Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 26 augustus 2020 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van
ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en
asbestverdacht materiaal op het terrein.


Op de onderzoekslocatie staat een woonhuis, een garage, een kippenhok en twee stallen. De twee stallen zijn beide bedekt
met asbestverdachte dakbedekking zonder goot. Rondom de stallen is het terrein verhard met klinkers. Bij de zuidelijk gelegen
stal is de locatie verhard met stelcon platen. Richting het woonhuis is een grindpad aanwezig en de tuin bestaat grotendeels
uit gras.


Tijdens de veldinspectie is op het terrein ter plaatse van ABG01 asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen op het maaiveld.


Er zijn verder geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van
verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2.


De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Rodenweg, aan de oostzijde door de Roijendijk, aan de zuid
-en westzijde door weiland.



2.7         Asbest

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie stallen
aanwezig zijn met asbestverdachte dakbedekking zonder goot. Tevens zijn onder het grindpad bijmengingen met puin
aangetroffen. Derhalve is de onderzoekslocatie ter plaatse van de stallen en de verharde terreindelen als asbestverdacht te
beschouwen.




2.8         Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Noordoost Brabant blijkt dat voor de onderzoekslocatie de ontgravingsklasse
‘AW2000’ geldt voor zowel de bovengrond als ondergrond. Op de bodemfunctieklassenkaart heeft de locatie de functieklasse
‘Natuur en Landbouw’.




2.9         Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “verdacht” beschouwd.
De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem kan niet worden uitgesloten. Derhalve is de onderzoekslocatie
rondom de stallen en onder de verharding als verdacht beschouwd.


                                                                                                                   Pagina | 8
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3. ONDERZOEKSSTRATEGIE

3.1       Inleiding

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde onderzoekshypothese(n) voor de
onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (Bodem-
Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond) en NEN 5707 (Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) van het
Nederlands Normalisatie-Instituut.


3.2       Onderzoeksstrategie NEN 5740

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘VED-HE’ uit de NEN 5740. In principe worden boringen willekeurig
verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en
grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse
plaatsvinden.

                                                  ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'VED-HE'
Aantal boringen                                                                                   Aantal te onderzoeken
                                                                                                  (meng)monsters
oppervlakte (m²) tot 0,5 m in de     boring tot de onderzijde van de    èn boring met             grond                 grondwater
                 verdachte laag      verdachte laag met een maximum van peilbuis 1,2)             (verdachte laag)
                                     2m
4.500              14                3                                  1                         3                        1

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 “verdacht”
1)
   Deze boringen worden doorgezet tot 0,5 m onder de verdachte laag. Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5 m beneden het maaiveld
   bevindt, kan plaatsing van peilbuizen achterwege blijven. De peilbuizen worden in dat geval vervangen door boringen tot tenminste 5,5 m
   beneden maaiveld.
2)
   Wanneer de verontreiniging vooral in het grondwater wordt verwacht, wordt het aantal peilbuizen uitgebreid.


          Legenda bij tabel 3.1
          m:            meter beneden maaiveld
          lutos:        lutum en organische stofgehalte

          De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit
          het NEN 5740 ‘standaardpakket’:
          •   drogestof-bepaling
          •   9 zware metalen
          •   10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen
          •    7 polychloorbifenylen (PCB)
          •    minerale olie

          Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische s tof en
          lutumgehalte voor het vaststellen van een toetsingskader voor de
          lokale bodemkwaliteit.

          Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740
          ‘standaardpakket’:
          •    9 zware metalen
          •    8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)
          •    21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
          •    minerale olie


                                                                                                                                 Pagina | 9
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3       Onderzoeksstrategie NEN 5707

Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een
verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld. De veldwerkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van
een maaiveldinspectie en het graven van inspectiegaten. In principe worden de asbestgaten willekeurig verspreid over het
asbestverdachte gedeelte van de onderzoekslocatie.


Voor het vaststellen van een eventuele verontreiniging met asbest in de bodem zal volgens onderstaande strategie veldwerk
en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden. Indien noodzakelijk blijkt bij de uitvoering, worden aanvullende
(meng)monsters genomen.

 Oppervlakte locatie      Minimaal aantal te        Gaten in de verdachte laag   Gaten tot onderzijde     Aantal te analyseren
                          inspecteren punten van    tot maximaal 0,5 m in de     verdachte laag met een   (meng)monsters
                          het maaiveld              verdachte laag               maximum van 2 m
 2.400                    11                        11                           2                        3

Tabel 3.2: Onderzoeksopzet verkennend onderzoek asbest




                                                                                                                      Pagina | 10
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4. VELDWERKZAAMHEDEN

4.1         Algemeen

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd.


De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001, 2002 en 2018
van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.


Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een KLIC melding
verricht.



4.2         Grondbemonstering

Op 26 augustus 2020 zijn de boringen geplaatst en asbestinspectiegaten gegraven conform protocol 2001 en 2018. Een deel
van de asbestinspectiegaten en boringen zijn gecombineerd. Zie bijlage 3 voor de situering van de geplaatste
asbestinspectiegaten en boringen.


De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar en de heer L. Koomen. Beiden zijn erkend monsternemer
in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018.


Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.
Tijdens de inspectie was er lichte neerslag en zwaar bewolkt weer. De asbestverdachte deellocatie bestaat voor 50% uit
verharding, 40% bebouwing en 10% uit braakliggend terrein. De inspectie efficiëntie van het terrein is ingeschat op 50-60%.
Tijdens de inspectie zijn op het maaiveld 20 stukken asbestverdacht materiaal gevonden nabij boorpunt 1. Eén stuk van het
aangetroffen plaatmateriaal van het maaiveld is verpakt en overgedragen aan het geaccrediteerde laboratorium Synlab in
Rotterdam. Zie tabel 4.1 voor een overzicht van het aangetroffen asbestverdachte materiaal.

 Vindplaats                                      Asbestverdacht materiaal aangetroffen          Geselecteerd voor analyse
 Nabij ABG01                                     Grijze golfplaat (20 plaatjes, ca. 263 gram)   Ja, materiaalmonster ABV1 (78 gram)

Tabel 4.1: Aangetroffen asbestverdachte materialen op maaiveld

Verdeeld over de deellocatie zijn in totaal 11 asbestinspectiegaten gegraven van minimaal 0,3 x 0,3 m tot 0,5 m-mv.
(inspectiegaten ABG01 t/m ABG04, ABG08, ABG10 t/m 13, ABG19 en ABG20). In asbestinspectiegaten ABG01 en ABG03 is met
behulp van de Edelmanboor (ø 12 cm) een boring verricht tot 2,0 m-mv. Van ABG02, ABG04, ABG12, ABG13 en ABG20 is de
druipzone (0 – 0,2 m-mv.) separaat bemonsterd.


Het uitkomende materiaal is voorbehandeld (gezeefd) en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte
materialen. In het uitgegraven materiaal van asbestinspectiegat ABG01 zijn asbestverdachte plaatmaterialen waargenomen.
In totaal was er 79 gram asbestverdacht materiaal in ABG01 aanwezig.                            In de overige inspectiegaten is geen
asbestverdachtmateriaal aangetroffen. Op basis van de visuele waarnemingen zijn in het veld 7 (meng)monsters samengesteld.

                                                                                                                               Pagina | 11
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De boringen voor het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (ø 7 of 10 cm).
Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 3. Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde
bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.


Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast
is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare
verontreiniging.


Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. De
uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie
bijlage 4).


In tabel 4.2 zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd.

 Boring                Diepte boring            Traject     Grondsoort       Waargenomen bijzonderheden
                       (m -mv)                  (m -mv)
 01                    3,45                     0 – 0,5     Zand             Zwak asbest -en puinhoudend en sporen baksteen
 03                    2,0                      0,1 – 0,5   Zand             Matig puinhoudend en sporen baksteen
 04                    2,0                      0,4 – 1,0   Zand             Sporen baksteen
                       2,0                      1,0 – 1,4   Zand             Matig baksteenhoudend
 13                    1,0                      0,2 – 0,5   Zand             Sporen baksteen

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater is een boring afgewerkt met een peilbuis (zie bijlage 2).
Deze is centraal op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 1. De bovenkant van het peilbuisfilter is onder
de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt.



4.3        Grondwatermonstername

De peilbuis is een week na plaatsing op 4 september 2020 bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van Aeres Milieu, de heer H. van den
Tillaar. In afwijking van het protocol is/zijn (aard, motivatie en afwijking noemen).


Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische-
geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is
gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.


De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van het water
aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).


De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd. De in het veld gemeten
parameters zijn in tabel 4.2 samengevat.




                                                                                                                     Pagina | 12
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Peilbuis        Filterdiepte           Grondwaterstand                   pH             Ec          Troebelheid
                 (m-mv.)                (m-mv.)                           (-)         (µS/cm)        (NTU)
 1               2,45 – 3,45            1,40                       6,79         742                  37,3

Tabel 4.2: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername


De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden.


In het grondwater uit de peilbuis is sprake van een verhoogde troebelheid (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in
sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het
voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter groter dan 0,5. De eventuele overschatting van de
gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en
de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. De overige
waarden geven geen aanleiding tot opmerkingen.




                                                                                                              Pagina | 13
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5. LABORATORIUMONDERZOEK

5.1       Algemeen

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Synlab BV te Rotterdam. Synlab is geaccrediteerd volgens
de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, waar verdere conservering
en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.



5.2       Asbestverdachte materiaalmonsters

De analyseresultaten van het materiaalmonster ABV1 is opgenomen in tabel 5.1. Zie bijlage 6 voor het analyserapport.

 Monsternummer        Soort asbest         Schatting gewichtspercentage        Hechtgebondenheid    Asbest (gram)
 ABV1                 Chrysotiel           10-15%                         Hechtgebonden             6,4

Tabel 5.1: analyseresultaten materiaalmonsters


Uit de analyse blijkt dat de aangetroffen plaatmateriaalmonster asbesthoudend is.


5.3       Grondmengmonsters asbest (fijne fractie)

Van de uitgezeefde fijne fractie (<20 mm) is een mengmonster samengesteld van minimaal 10 kg. Het mengmonster is
genomen door per asbestinspectie gat evenredige grepen van de gezeefde grond te nemen. In tabel 5.2 is de samenstelling
van het mengmonster weergegeven. Vanwege het aangetroffen plaatmateriaal in ABG01 is in overleg met de opdrachtgever
besloten om één monster extra in zetten om zo een goed beeld van de onderzoekslocatie te krijgen.




                                                                                                                    Pagina | 14
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Mengmonster        Inspectiegat      Traject            Visuele waarnemingen (%>20 mm)                      Asbestverdacht       Geselecteerd
                                      (m-mv.)                                                                   materiaal         voor analyse
                                                                                                            (fractie > 20 mm)
                                                                                                               aangetroffen
 ABM1               ABG01             0 – 0,5        Zwak asbest -en puinhoudend, sporen               Ja                         Ja
                                                     baksteen (5%)
 ABM2               ABG02             0 – 0,2        Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)           Nee                        Ja
 (druipzone)        ABG12             0 – 0,2        Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)
                    ABG20             0 – 0,2        Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)
 ABM3               ABG02             0,2 – 0,5      Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)           Nee                        Nee
                    ABG12             0,2 – 0,5      Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)
                    ABG20             0,2 – 0,5      Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)
 ABM4               ABG08             0,08 – 0,5     Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)           Nee                        Nee
                    ABG10             0,08 – 0,5     Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)
                    ABG11             0,08 – 0,5     Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)
 ABM5               ABG04             0,08 – 0,2     Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)           Nee                        Ja
 (druipzone)        ABG13             0,08 – 0,2     Geen bijzonderheden / bijmengingen (0%)
 ABM6               ABG04             0,2 – 0,5      Sporen baksteen (<1%)                             Nee                        Nee
                    ABG13             0,2 – 0,5      Sporen baksteen (<1%)
 ABM7               ABG03             0,08 – 0,5     Matig puinhoudend, sporen baksteen (<10%)         Nee                        Ja

Tabel 5.2: Schemagrond(meng)monster fijne fractie


De berekende concentratie is bepaald door sommatie van de asbestconcentratie in de grond (mg/kg d.s.) en de bijdrage van
de materiaalmonsters uit het inspectiegat (mg/kg d.s. voor het geschouwd volume), gecorrigeerd voor het drooggewicht grond.
Zie bijlage 7 voor de analyserapport.

 Monster            Visuele waarneming                                 Vastgestelde hoeveelheid asbest                         Indicatieve
                                                                                                                            asbestconcentratie
                                                                                                                              [mg/kg d.s.kg]
                                                             grove fractie [mg/kg d.s.]    fijne fractie [mg/kg d.s.]
                                                             serpentijn    amfibool       serpentijn        amfibool
 ABM1               Zwak asbest -en puinhoudend,             141           n.a.           63                < 2,0         204 mg/kg d.s.
                    sporen baksteen (5%)
 ABM2               Geen bijzonderheden /                    n.a.          n.a.           < 2,0             < 2,0         < 2,0 mg/kg d.s.
                    bijmengingen (0%)
 ABM5               Geen bijzonderheden /                    n.a.          n.a.           < 2,0             < 2,0         < 2,0 mg/kg d.s.
                    bijmengingen (0%)
 ABM7                                                        n.a.          n.a.           < 2,0             < 2,0         < 2,0 mg/kg d.s.

Tabel 5.3: Analysemonsters grondmonsters fijne fractie
n.a. = niet aangetroffen/aangetoond       n.o. = niet onderzocht


In grondmonster ABM1 (ABG01) is een sterk verhoogde asbestconcentratie aangetoond van 204 mg/kg d.s. In de overige
onderzochte monsters (ABM2, AMB5 en ABM7) is geen verhoogde asbestconcentratie aangetoond.




                                                                                                                                        Pagina | 15
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5.4        Grond(meng)monsters NEN 5740 pakket

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan niet
mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een
mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de
onderzoeksstrategie. Vanwege de aangetroffen bijmengingen is in overleg met de opdrachtgever besloten om één monster
(M4) extra te analyseren op metalen om zo een goed beeld van de onderzoekslocatie te krijgen.

    Analysemonster      Traject                    Deelmonsters    Analysepakket
                        (m -mv)
    MM1                 0 – 0,5                    1-1             Standaardpakket incl. lu/os
                                                   3-1
    MM2                 0 – 0,5                    5-1             Standaardpakket incl. lu/os
                                                   9-1
                                                   14-2
                                                   17-1
    MM3                 0,5 – 1,5                  1-2             Standaardpakket incl. lu/os
                                                   2-3
                                                   3-3
                                                   13-3
    M4                  1,0 – 1,4                  4-4             Metalen pakket (9) incl. lu/os

Tabel 5.4: samenstelling analysemonsters en analysepakket

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van
onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.


*         Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond-
          en interventiewaarde;
**        het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
          interventiewaarde;
***       het gehalte is groter dan de interventiewaarde.


In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in
een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte (=berekende concentratie) en vervolgens te
vergelijken met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.




                                                                                                                   Pagina | 16
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende
achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 8 voor het analyserapport.


 (Meng)monster        Traject        Zintuiglijke waarnemingen            Verhoogde        Berekende concentratie en toetsing
                      (m -mv)                                             component
 MM1                  0 – 0,5        Bijmengingen met asbest, puin en     Som PCB          99 µg/kg d.s        *
                                     baksteen
 MM2                  0 – 0,5        Geen bijzonderheden / bijmengingen   Zink             143 mg/kg d.s       *
                                                                          Som PCB          43,9 µg/kg d.s      *
 MM3                  0,5 – 1,5      Geen bijzonderheden / bijmengingen   --               -                   -
 M4                   1,0 – 1,4      Matig baksteenhoudend                --               --                  -

Tabel 5.5: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters

Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) licht verhoogd is met som PCB.
Grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verhoogd met zink en som PCB. In de (meng)monsters van de
ondergrond (MM3 en MM4) zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde.


Zware metalen bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen
komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het
stedelijk milieu.
De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware
metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. Tot de
bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder andere gerekend
galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie.


PCB (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB in het milieu is met name het
gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB van ongeveer 1930 tot 1980. PCB werden gebruikt als hydraulische-
of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als weekmakers in producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier.
Sedert 1985 is de verkoop en het toepassen van PCB in Nederland verboden.




                                                                                                                   Pagina | 17
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>5.5            Grondwatermonster(s)

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van
onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.


*         Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of
          gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde;
**        het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
          interventiewaarde;
***       het gehalte is groter dan de interventiewaarde.


In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende
streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 9 voor het analyserapport.


    Peilbuis          Filtertraject    Grondwaterstand [m-mv.]    Verhoogde component          Gemeten concentratie [µg/l] en
                      [m-mv]                                                                   toetsing
    1                 2,45 – 3,45      1,40                       Xylenen                      0,42        *
                                                                  Naftaleen                    0,04          *

Tabel 5.6: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters

Uit de analyseresultaten blijkt dat het freatisch grondwater licht verhoogd is met xylenen en naftaleen. Voor de overige
onderzochte componenten zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de streefwaarden.




5.6            Toetsing van de gestelde hypothese


Asbestonderzoek
In asbestinspectiegat ABG01 is een sterk verhoogd gehalte aan asbest in de bodem aangetoond. De druipzone rondom de
stallen en de bovengrond van het grindpad bevatten geen verhoogd gehalte aan asbest en is derhalve als onverdacht te
beschouwen. Ter plaatse ABG01 is een nader asbest in bodem onderzoek noodzakelijk om de ernst en omvang van de
verontreiniging in beeld te brengen.


Verkennend bodemonderzoek
Geconcludeerd kan worden dat de analyseresultaten van de bovengrond en het grondwater in tegenspraak zijn met de vooraf
geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden. De aangetoonde concentraties liggen echter
beneden de tussenwaarde. Daarnaast zijn op de locatie ook geen verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden
kunnen staan met de verhoogd aangetroffen gehalten. Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.




                                                                                                                       Pagina | 18
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Bij de veldwerkzaamheden is visueel nabij asbestinspectiegat ABG01 op het maaiveld asbestverdacht materiaal op het perceel
waargenomen. In de bovengrond van ABG01 en ABG03 zijn bijmengingen met baksteen en puin waargenomen. In de
bovengrond van ABG04 en ABG13 zijn sporen baksteen waargenomen. In de ondergrond van ABG04 zijn bijmengingen met
baksteen aangetroffen.


In het uitgegraven materiaal van ABG01 is visueel asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen.


In ABG01 is een sterk verhoogde asbestconcentratie aangetoond. De concentratie overschrijdt de interventiewaarde van 100
mg/kg d.s. De grondmengmonsters (ABM2, ABM5 en ABM7) bevatten geen verhoogd gehalte aan asbest. Ter plaatse van ABG01
dient een nader asbest in bodem onderzoek uitgevoerd te worden om de ernst en omvang van de verontreiniging in beeld te
brengen.


Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verhoogd is met zink en som PCB. In de ondergrond zijn geen gehalten
gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met xylenen en
naftaleen.


De resultaten van dit verkennend bodemonderzoek geven aanleiding tot het uitvoeren van een nader asbest in
bodemonderzoek om de omvang vast te stellen rondom ABG01.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd
of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het
freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater.




                                                                                                                 Pagina | 19
AM20366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>aeres milieu                             AM20366




  Bijlage 1
  Topografische en kadastrale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                   Uw referentie: AM20366-BF




                     Deze kaart is noordgericht               Schaal 1: 2000
        12345        Perceelnummer
              25     Huisnummer
                                                              Kadastrale gemeente             Mill
                     Vastgestelde kadastrale grens
                                                              Sectie                          N
                     Voorlopige kadastrale grens
                     Administratieve kadastrale grens
                                                              Perceel                         321
                     Bebouwing
                                                              Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 juli 2020   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>aeres milieu                    AM20366




     Bijlage 2
     Foto’s onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                  AM20366




Foto 1   Foto 2




Foto 3   Foto 4




Foto 5   Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                     AM20366




Foto 7     Foto 8




Foto 9     Foto 10




 Foto 11   Foto 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                    AM20366




Foto 13   Foto 14




Foto 15   Foto 16




Foto 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                                      AM20366




  Bijlage 3
  Situatietekening met boorpuntlocaties en asbestinspectiegaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                181826                                           181851   181876   181901   181926                    181951


          Legenda

                    asbestinspectiegat
                    boring tot 0,5 m-mv
                    boring tot 1,0 m-mv
                    boring tot 2,0 m-mv
412450




                                                                                                                                                   412450
                    peilbuis
                    Plangebied

                    Foto's
412425




                                                                                                                                                   412425
412400




                                                                                                                                                   412400
                                                                                               Boorpuntenkaart (A4)
                                                                                               AM20366
                                                                                               Mill
                                                                                               Roijendijk 7
                                                                                               Schaal

                                                                                                                        N




                                                                                                                               v1.0_31-8-2020_LK
         Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25 cm, Kadastrale
412375




                                                                                                                                                   412375
         kaart WFS PDOK



                181826                                           181851   181876   181901   181926                    181951
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                          AM20366




       Bijlage 4
       Boorprofielen en foto’s asbestinspectiegaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             getekend volgens NEN 5104




          Boring:        01                                                       Boring:       02
                              0     erf                                                              0       erf
      0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                     1              humeus, zwak asbesthoudend, zwak                        1                humeus, zwak wortelhoudend,
                                    puinhoudend, sporen baksteen,                                            sporen grind, donkerbruin, Graven
                              50
                                    sporen grind, donkerbruin, Graven,                               50
     50                             Puin >20 mm = 5%                        50
                                                                                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                     2              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                    2                humeus, sporen grind, donkerbruin,
                                    humeus, donkerbruin, Edelmanboor                                         Edelmanboor
                              100                                                                    100
    100                                                                     100
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                     3              roest, licht beigegrijs, Edelmanboor                    3                humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                              150                                                                    150
    150                                                                     150
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,                                            Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                     4              lichtgrijs, Edelmanboor                                 4                humeus, donkerbruin, Edelmanboor,
                                                                                                             Zwak lichtgrijs fijn zand
                                                                                                     200
    200                                                                     200
                              220
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                    oranjegrijs, Zuigerboor handmatig
    250




    300



                              345




          Boring:        03                                                       Boring:       04
                              0     grind                                                            0       klinker
      0                                                                      0                       8
                              10    Grind, sterk zandig, neutraalbeige,
                                    Graven                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                            1                grijsgeel, Graven
                     1
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                             40
                              50    humeus, matig puinhoudend, sporen                       2        50      Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
     50                                                                     50
                                    baksteen, sporen grind,                                                  humeus, sporen grind, sporen
                     2              neutraalbeige, Graven,                                  3                baksteen, donkerbruin, Graven
                                    Bodemvreemd materiaal = <10%
                                                                                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                              100   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                             100     humeus, sporen baksteen,
    100                                                                     100
                                    humeus, donker zwartbruin,                                               donkerbruin, Edelmanboor
                                    Edelmanboor                                             4
                     3                                                                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                               140     humeus, matig baksteenhoudend,
                              150   humeus, sporen roest,                                                    sporen grind, donkerbruin,
    150                                                                     150
                                    neutraalbruin, Edelmanboor                                               Edelmanboor
                     4              Zand, matig fijn, zwak siltig, donker                   5                Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                                    beigegrijs, Edelmanboor                                                  beigegrijs, Edelmanboor
                              200                                                                    200
    200                                                                     200




          Boring:        05                                                       Boring:       06
                              0     gras                                                             0       gras
      0                                                                      0
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig                                      Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
                     1              humeus, sporen wortels,                                 1                bruingrijs, Edelmanboor
                                    donkerbruin, Edelmanboor
                              50                                                                     50
     50                                                                     50




          Boring:        07                                                       Boring:       08
                              0     erf                                                              0       klinker
      0                                                                      0                       8
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    humeus, sporen wortels, zwak                                             Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                     1                                                                      1                geelgrijs, Graven
                                    grindhoudend, donkerbruin, Graven
                                                                                                     45
     50                       50
                                                                            50              2        50
                                                                                                             Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                             humeus, donkerbruin, Graven




Projectnaam: Roijendijk 7, Mill

Projectcode: AM20366                                                                                       Opdrachtgever: Reland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       getekend volgens NEN 5104




          Boring:        09                                                      Boring:       10
                              0     beton                                                           0      klinker
      0                                                                     0                       8
                              10    Betonboor
                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                   1               oranjegrijs, Graven
                     1
                                    humeus, sporen grind, donkerbruin,                              40
                              50    Edelmanboor                                            2        50     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
     50                                                                     50
                                                                                                           humeus, sporen grind, donkerbruin,
                                                                                                           Graven




          Boring:        11                                                      Boring:       12
                              0     klinker                                                         0      erf
      0                       8
                                                                            0
                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen                                  humeus, sporen wortels,
                     1              grind, licht oranjegrijs, Graven                       1
                              40
                                                                                                           donkerbruin, Graven
                     2        50    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                            50
     50                                                                     50
                                    humeus, sporen grind, donkerbruin,
                                    Graven




          Boring:        13                                                      Boring:       14
                              0     klinker                                                         0      grind
      0                       8                                             0
                     1                                                                     1               Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                              20    Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen                           25     grindhoudend, neutraalbeige,
                                    grind, grijsgeel, Graven                                               Edelmanboor
                     2                                                                     2
                              50    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                            50     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
     50                                                                     50
                                    humeus, sporen grind, sporen                                           humeus, sporen grind, donkerbruin,
                                    baksteen, donkerbruin, Graven                                          Edelmanboor
                     3
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                              100   humeus, donkerbruin, Edelmanboor
    100




          Boring:        15                                                      Boring:       16
                              0     gras                                                            0      gras
      0                                                                     0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                     1              humeus, sporen grind, sporen                           1               humeus, sporen wortels,
                                    wortels, donkerbruin, Edelmanboor                                      donkerbruin, Edelmanboor
                              50                                                                    50
     50                                                                     50




Projectnaam: Roijendijk 7, Mill

Projectcode: AM20366                                                                                     Opdrachtgever: Reland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       getekend volgens NEN 5104




          Boring:        17                                                     Boring:       18
                              0    gras                                                            0      gras
      0                                                                    0
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                     1             humeus, sporen wortels, zwak                           1               humeus, sporen wortels, sporen
                                   grindhoudend, donkerbruin,                                             grind, donkerbruin, Edelmanboor
                              50
                                   Edelmanboor                                                     50
     50                                                                    50




          Boring:        19                                                     Boring:       20
                              0    klinker                                                         0      erf
      0                       8
                                                                           0
                                                                                                          Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen                           25     humeus, zwak wortelhoudend,
                     1             grind, neutraal oranjebeige, Graven                                    donkerbruin, Graven
                              50                                                                   50     Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
     50                                                                    50
                                                                                                          grijsgeel, Graven




Projectnaam: Roijendijk 7, Mill

Projectcode: AM20366                                                                                    Opdrachtgever: Reland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                             geroerd monster



                                             overige toevoegingen                 ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                  volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                         AM20366




Foto ABG1   Foto ABG2




Foto ABG3   Foto ABG4




Foto ABG8   Foto ABG10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                        AM20366




Foto ABG11    Foto ABG12




Foto ABG13    Foto ABG19




 Foto ABG20   Foto asbestverdacht plaatmateriaal nabij ABG01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>aeres milieu                    AM20366




    Bijlage 5
    Verklaring veldmedewerker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> VERKLARING

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform
de eisen van de BRL 2000 en de bijbehorende protocollen.


  Projectnummer                                        AM20366


  Onderzoekslocatie                                    Roijendijk 7 te Mill


  Opdrachtgever                                        Reland




  Afwijkingen van BRL 2000 (protocol)
                                                           Nee

                                                           Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven




  Uitvoering werkzaamheden protocol 2001               26 augustus 2020
  Uitvoering werkzaamheden protocol 2002               4 september 2020
  Uitvoering werkzaamheden protocol 2018               26 augustus 2020




  Gecertificeerd monsternemer                          H. van den Tillaar




                                                       L. Koomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                          AM20366




   Bijlage 6
   Analyserapport asbestverdachte materiaalmonsters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Aeres Milieu BV
 Gé Reuver
 Postbus 1015
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 5
 6040 KA ROERMOND




Uw projectnaam                                        : Roijendijk 7, Mill
Uw projectnummer                                      : AM20366
SYNLAB rapportnummer                                  : 13308282, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : 7AHTRL7U

Rotterdam, 08-09-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM20366. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director



           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                            Blad 2 van 5
Gé Reuver                                                              Analyserapport

Projectnaam                    Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                  AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                  13308282           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 08-09-2020

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001         Asbestverdacht                     ABV1 ABV-1(1)


Analyse                              Eenheid           Q                         001



ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal                g                                      50.81


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten       -                               Q              zie bijlage




De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                          Blad 3 van 5
Gé Reuver                                                            Analyserapport

Projectnaam                  Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                13308282           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 08-09-2020



Monster beschrijvingen



001                          *        Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte
                                      onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %).
                                      Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend
                                      beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
                                      massa %).




                                                                                                                                                                      Paraaf :
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                          Blad 4 van 5
Gé Reuver                                                            Analyserapport

Projectnaam                  Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                13308282           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 08-09-2020



Monster    Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001        P5183315                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC299




                                                                                                                                                                      Paraaf :
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13308282 - 1   Blad 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                                 AM20366




 Bijlage 7
 Analyserapport grond(meng)monsters asbest (fijne fractie)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Aeres Milieu BV
 Gé Reuver
 Postbus 1015
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 7
 6040 KA ROERMOND




Uw projectnaam                                        : Roijendijk 7, Mill
Uw projectnummer                                      : AM20366
SYNLAB rapportnummer                                  : 13308289, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : WELPP6A9

Rotterdam, 08-09-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM20366. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director



           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                            Blad 2 van 7
Gé Reuver                                                              Analyserapport

Projectnaam                    Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                  AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                  13308289           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 08-09-2020

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Asbestverdachte                   ABM1 ABM1(1)
             grond AS3000
002          Asbestverdachte                   ABM2 ABM2(1)
             grond AS3000
003          Asbestverdachte                   ABM5 ABM5(1)
             grond AS3000
004          Asbestverdachte                   ABM7 ABM7(1)
             grond AS3000


Analyse                              Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004



VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg                                               13.09                          13.18                          13.88                          13.69
in behandeling genomen     kg                                               13.09                          13.18                          13.88                          13.69
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                     nee                            nee                            nee                            nee
totaal gewicht <20 mm na   g                                               12307                          11682                          13346                          12958
drogen
droge stof                 gew.-%                                             94.0                           88.6                           96.2                           94.8


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal             mg/kgds                     S                        63                             <2                             <2                             <2
asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-     mg/kgds                     S                        63                             <2                             <2                             <2
asbestconcentratie
gemeten niet-              mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%            mg/kgds                     S                        50                             <2                             <2                             <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%            mg/kgds                     S                        76                             <2                             <2                             <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                                              63                             <2                             <2                             <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                              <2                             <2                             <2                             <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                                              <2                             <2                             <2                             <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                                              <2                             <2                             <2                             <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens   mg/kgds                     S                      1.0                              1.4                          0.99                             1.3
gewogen asbestconcentratie mg/kgds                     S                 63.0017                               <2                             <2                             <2




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                            Blad 3 van 7
Gé Reuver                                                              Analyserapport

Projectnaam                    Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                  AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                  13308289           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 08-09-2020



Analyse                                        Monstersoort                                                  Relatie tot norm


totaal aangeleverd monster                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen                Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
droge stof                                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
gemeten totaal                                 Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                          Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                          Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                       Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem

Monster      Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001          E1891414                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC291
002          E1891415                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC291
003          E1891418                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC291
004          E1891420                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC291




                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13308289 - 1   Blad 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13308289 - 1   Blad 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13308289 - 1   Blad 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13308289 - 1   Blad 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                                    AM20366




     Bijlage 8
     Analyseresultaten grond(meng)monsters met achtergrond en
     interventiewaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Projectnaam                   Roijendijk 7, Mill
Projectcode                   AM20366

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                        MM1                   MM2                   AW 1/2(AW+I)        I    RBK
Bodemtype                          1                     2                                               eis
                                     or        br          or      br


monster voorbehandeling()           Ja              --    Ja             --
droge stof(gew.-%)                 94.1             --   90.2            --
gewicht artefacten(g)               <1              --    <1             --
aard van de artefacten(-)          Geen             --   Geen            --


organische stof (gloeiverlies)(%
vd DS)                             1.6              --   2.8             --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS) 1.1                          --   3.2             --

METALEN
barium+                            <20     54.2          <20     47.2                         920       20
cadmium                            <0.2    0.241         0.31    0.506        0.60   6.8       13      0.20
kobalt                             1.6     5.62          <1.5    3.26          15    102      190      3.0
koper                              8.5     17.6          7.3     14.1          40    115      190      5.0
kwik°                              <0.05   0.0503        <0.05   0.049        0.15    18       36      0.050
lood                                12     18.9           18     27.3          50    290      530       10
molybdeen                          <0.5    0.35          <0.5    0.35         1.5     96      190      1.5
nikkel                              <3     6.12           <3     5.57          35     68      100      4.0
zink                                31     73.6           65     143     *    140    430      720       20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     <0.01       -- <0.01                       --
fenantreen                    0.10        -- 0.02                        --
antraceen                     0.01        -- <0.01                       --
fluoranteen                   0.15        -- 0.05                        --
benzo(a)antraceen             0.07        -- 0.02                        --
chryseen                      0.07        -- 0.02                        --
benzo(k)fluoranteen           0.05        -- 0.02                        --
benzo(a)pyreen                0.07        -- 0.03                        --
benzo(ghi)peryleen            0.05        -- 0.03                        --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        0.05        -- 0.03                        --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       0.627 0.627    0.234               0.234        1.5    21       40       0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)                    <1               --    <1             --
PCB 52(µg/kgds)                    <1               --    <1             --
PCB 101(µg/kgds)                  2.5               --   1.6             --
PCB 118(µg/kgds)                   <1               --    <1             --
PCB 138(µg/kgds)                  5.6               --   2.8             --
PCB 153(µg/kgds)                  5.0               --   3.2             --
PCB 180(µg/kgds)                  4.6               --   2.6             --
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 19.8      99       *   12.3    43.9     *   20     510      1000     4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                     <5              --    <5             --
fractie C12-C22                     <5              --    <5             --
fractie C22-C30                     <5              --    <5             --
fractie C30-C40                     <5              --    <5             --
totaal olie C10 - C40              <20      70           <20     50           190    2595     5000     35




Monstercode en monstertraject
1
        13308273-001 MM1 01(1) 03(1)
2
        13308273-002 MM2 05(1) 09(1) 14(2) 17(1)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
       het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
    * interventiewaarde
       het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
   ** interventiewaarde
 *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
       wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
       verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
       gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
       RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
       De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
       verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
°      Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
       mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er
       kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36
       mg/kg d.s. gehanteerd.
or
       Origineel resultaat
br
       Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)

Bodemtypehumus lutum
1        1.6% 1.1%
2        2.8% 3.2%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Projectnaam                   Roijendijk 7, Mill
Projectcode                   AM20366

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                        MM3                   M4                        AW 1/2(AW+I)        I    RBK
Bodemtype                          3                     4                                                   eis
                                     or       br               or     br


monster voorbehandeling()           Ja              --    Ja                 --
droge stof(gew.-%)                 87.2             --   88.3                --
gewicht artefacten(g)               <1              --    28                 --
aard van de artefacten(-)          Geen             --   Stenen              --


organische stof (gloeiverlies)(%
vd DS)                             2.3              --   1.2                 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS) 1.2                          --   <1                  --

METALEN
barium+                            <20     54.2          <20        54.2                          920       20
cadmium                            <0.2    0.238         <0.2       0.241         0.60   6.8       13      0.20
kobalt                             <1.5    3.69          <1.5       3.69           15    102      190      3.0
koper                              5.0     10.2           <5        7.24           40    115      190      5.0
kwik°                              <0.05   0.0502        <0.05      0.0503        0.15    18       36      0.050
lood                                16      25           <10         11            50    290      530       10
molybdeen                          <0.5    0.35          <0.5       0.35          1.5     96      190      1.5
nikkel                              <3     6.12          3.2        9.33           35     68      100      4.0
zink                               <20      33           <20        33.2          140    430      720       20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     <0.01       -- -
fenantreen                    <0.01       -- -
antraceen                     <0.01       -- -
fluoranteen                   0.01        -- -
benzo(a)antraceen             <0.01       -- -
chryseen                      0.01        -- -
benzo(k)fluoranteen           <0.01       -- -
benzo(a)pyreen                <0.01       -- -
benzo(ghi)peryleen            <0.01       -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen        <0.01       -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       0.076 0.076    -                                    1.5    21       40       0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)         <1                          --     -
PCB 52(µg/kgds)         <1                          --     -
PCB 101(µg/kgds)        <1                          --     -
PCB 118(µg/kgds)        <1                          --     -
PCB 138(µg/kgds)        <1                          --     -
PCB 153(µg/kgds)        <1                          --     -
PCB 180(µg/kgds)        <1                          --     -
som PCB (7) (0.7
                                                    a
factor)(µg/kgds)       4.9                 21.3            -                      20     510      1000     4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                     <5              --     -
fractie C12-C22                     <5              --     -
fractie C22-C30                     <5              --     -
fractie C30-C40                     <5              --     -
totaal olie C10 - C40              <20     60.9            -                      190    2595     5000     35




Monstercode en monstertraject
1
        13308273-003 MM3 01(2) 02(3) 03(3) 13(3)
2
        13308273-004 M4 04(4)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
       het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
    * interventiewaarde
       het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
   ** interventiewaarde
 *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
       wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
       verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
       gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
       RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
       De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
       verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
°      Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
       mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er
       kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36
       mg/kg d.s. gehanteerd.
or
       Origineel resultaat
br
       Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)

Bodemtypehumus lutum
3        2.3% 1.2%
4        1.2% 1%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Aeres Milieu BV
 Gé Reuver
 Postbus 1015
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
 6040 KA ROERMOND




Uw projectnaam                                        : Roijendijk 7, Mill
Uw projectnummer                                      : AM20366
SYNLAB rapportnummer                                  : 13308273, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : HQ7HRSFP

Rotterdam, 07-09-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM20366. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director



           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                             Blad 2 van 6
Gé Reuver                                                               Analyserapport

Projectnaam                     Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                   AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                   13308273           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 07-09-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM1 01(1) 03(1)
002           Grond (AS3000)                    MM2 05(1) 09(1) 14(2) 17(1)
003           Grond (AS3000)                    MM3 01(2) 02(3) 03(3) 13(3)
004           Grond (AS3000)                    M4 04(4)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004



monster voorbehandeling                                 S                        Ja                             Ja                             Ja                             Ja
droge stof                            gew.-%            S                      94.1                           90.2                           87.2                           88.3
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1                             28
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen                         stenen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        1.6                            2.8                            2.3                            1.2


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        1.1                            3.2                            1.2                            <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20                            <20
cadmium                               mg/kgds           S                     <0.2                           0.31                           <0.2                           <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                      1.6                           <1.5                           <1.5                           <1.5
koper                                 mg/kgds           S                      8.5                            7.3                            5.0                             <5
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                          <0.05                          <0.05                          <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       12                             18                             16                           <10
molybdeen                             mg/kgds           S                     <0.5                           <0.5                           <0.5                           <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                       <3                             <3                             <3                            3.2
zink                                  mg/kgds           S                       31                             65                           <20                            <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.10                                                              0.02                          <0.01
antraceen                mg/kgds S         0.01                                                             <0.01                          <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.15                                                              0.05                           0.01
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.07                                                              0.02                          <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.07                                                              0.02                           0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.05                                                              0.02                          <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.07                                                              0.03                          <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.05                                                              0.03                          <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.05                                                              0.03                          <0.01
                                                                                       1)                             1)                             1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.627                                                             0.234                          0.076
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1
PCB 52                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1
PCB 101                µg/kgds                          S                        2.5                            1.6                            <1
PCB 118                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1
PCB 138                µg/kgds                          S                        5.6                            2.8                            <1
PCB 153                µg/kgds                          S                        5.0                            3.2                            <1
PCB 180                µg/kgds                          S                        4.6                            2.6                            <1



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                             Blad 3 van 6
Gé Reuver                                                               Analyserapport

Projectnaam                     Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                   AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                   13308273           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 07-09-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM1 01(1) 03(1)
002           Grond (AS3000)                    MM2 05(1) 09(1) 14(2) 17(1)
003           Grond (AS3000)                    MM3 01(2) 02(3) 03(3) 13(3)
004           Grond (AS3000)                    M4 04(4)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004

                                                                                      1)                             1)                              1)
som PCB (7) (0.7 factor)              µg/kgds           S                      19.8                           12.3                             4.9


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20                            <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                           Blad 4 van 6
Gé Reuver                                                             Analyserapport

Projectnaam                   Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                 AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                 13308273           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 07-09-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                             Blad 5 van 6
Gé Reuver                                                               Analyserapport

Projectnaam                     Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                   AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                   13308273           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 07-09-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


monster voorbehandeling                         Grond (AS3000)                                               Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
                                                                                                             en conform NEN-EN 16179
droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                             NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y8703255                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
001           Y8703086                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
002           Y8703266                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                          Blad 6 van 6
Gé Reuver                                                            Analyserapport

Projectnaam                  Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      01-09-2020
Projectnummer                AM20366                                                                                                                     Startdatum      01-09-2020
Rapportnummer                13308273           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 07-09-2020



Monster    Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


002        Y8703278                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
002        Y8703210                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
002        Y8703220                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
003        Y8703211                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
003        Y8703280                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
003        Y8703222                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
003        Y8703274                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201
004        Y8703238                                          28-08-2020                        26-08-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                      Paraaf :
           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                                  AM20366




     Bijlage 9
     Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonsters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Projectnaam                   Roijendijk 7, Mill
Projectcode                   AM20366

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode                        01                                             S     1/2(S+I)      I    RBK
Bodemtype                          1                                                                        eis


METALEN
barium                              44                                           50     338        625     20
cadmium                            <0.20                                        0.40    3.2        6.0    0.20
kobalt                              <2                                           20      60        100    2.0
koper                              9.0                                           15      45         75    2.0
kwik                               <0.05                                        0.050   0.18       0.30   0.050
lood                               <2.0                                          15      45         75    2.0
molybdeen                           <2                                          5.0     152        300    2.0
nikkel                              <3                                           15      45         75    3.0
zink                               <10                                           65     432        800     10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                            <0.2                                         0.20     15         30    0.20
tolueen                            0.43                                         7.0     504        1000   0.20
ethylbenzeen                       <0.2                                         4.0      77        150    0.20
o-xyleen                           0.13                  --                                               0.10
p- en m-xyleen                     0.29                  --                                               0.20
xylenen (0.7 factor)               0.42                   *                     0.20     35         70    0.21
styreen                            <0.2                                         6.0     153        300    0.20
naftaleen                          0.04                   *                     0.01     35         70    0.020
interventiefactor vluchtige
aromaten                           0.000571                                                         1

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                <0.2                                          7.0     454        900    0.20
1,2-dichloorethaan                <0.2                                          7.0     204        400    0.20
                                                          a
1,1-dichlooretheen                <0.1                                          0.01    5.0         10    0.10
cis-1,2-dichlooretheen            <0.1                   --                                               0.10
trans-1,2-dichlooretheen          <0.1                   --
som (cis,trans) 1,2-
                                                          a
dichloorethenen (0.7 factor)      0.14                                          0.01     10         20    0.14
                                                          a
dichloormethaan                   <0.2                                          0.01    500        1000   0.20
1,1-dichloorpropaan               <0.2                   --
1,2-dichloorpropaan               <0.2                   --
1,3-dichloorpropaan               <0.2                   --
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42                                          0.80     40         80    0.42
                                                          a
tetrachlooretheen                 <0.1                                          0.01     20         40    0.10
                                                          a
tetrachloormethaan                <0.1                                          0.01    5.0         10    0.10
                                                          a
1,1,1-trichloorethaan             <0.1                                          0.01    150        300    0.10
                                                          a
1,1,2-trichloorethaan             <0.1                                          0.01     65        130    0.10
trichlooretheen                   <0.2                                           24     262        500    0.20
chloroform                        <0.2                                          6.0     203        400    0.20
                                                          a
vinylchloride                     <0.2                                          0.01    2.5        5.0    0.20
tribroommethaan                   <0.2                                                             630    0.20

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                    <25                   --
fractie C12-C22                    <25                   --
fractie C22-C30                    <25                   --
fractie C30-C40                    <25                   --
totaal olie C10 - C40              <50                                          50      325        600    50




Monstercode en monstertraject
1
        13310740-001 01 01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
    * het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
       het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
   ** interventiewaarde
 *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
       dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
       worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
       gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
       zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Aeres Milieu BV
 Lennart Koomen
 Postbus 1015
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 5
 6040 KA ROERMOND




Uw projectnaam                                        : Roijendijk 7, Mill
Uw projectnummer                                      : AM20366
SYNLAB rapportnummer                                  : 13310740, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : PSC1HPPR

Rotterdam, 09-09-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM20366. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director



           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                            Blad 2 van 5
Lennart Koomen                                                         Analyserapport

Projectnaam                    Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      04-09-2020
Projectnummer                  AM20366                                                                                                                     Startdatum      04-09-2020
Rapportnummer                  13310740           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-09-2020

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        01 01
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001



METALEN
barium                               µg/l              S                       44
cadmium                              µg/l              S                    <0.20
kobalt                               µg/l              S                       <2
koper                                µg/l              S                      9.0
kwik                                 µg/l              S                    <0.05
lood                                 µg/l              S                     <2.0
molybdeen                            µg/l              S                       <2
nikkel                               µg/l              S                       <3
zink                                 µg/l              S                     <10


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                      <0.2
tolueen                              µg/l              S                      0.43
ethylbenzeen                         µg/l              S                      <0.2
o-xyleen                             µg/l              S                      0.13
p- en m-xyleen                       µg/l              S                      0.29
                                                                                     1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                      0.42
styreen                              µg/l              S                      <0.2
naftaleen                            µg/l              S                      0.04


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                           <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                           <0.1
                                                                                     1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                           <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
                                                                                     1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                           0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                           <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                           <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                           <0.2
chloroform                   µg/l S                                           <0.2
vinylchloride                µg/l S                                           <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                           <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                      µg/l                                      <25


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                             Blad 3 van 5
Lennart Koomen                                                          Analyserapport

Projectnaam                     Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      04-09-2020
Projectnummer                   AM20366                                                                                                                     Startdatum      04-09-2020
Rapportnummer                   13310740           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-09-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        01 01
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001

fractie C12-C22                       µg/l                                      <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                           Blad 4 van 5
Lennart Koomen                                                        Analyserapport

Projectnaam                   Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      04-09-2020
Projectnummer                 AM20366                                                                                                                     Startdatum      04-09-2020
Rapportnummer                 13310740           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-09-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                               Blad 5 van 5
Lennart Koomen                                                            Analyserapport

Projectnaam                       Roijendijk 7, Mill                                                                                                          Orderdatum      04-09-2020
Projectnummer                     AM20366                                                                                                                     Startdatum      04-09-2020
Rapportnummer                     13310740           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 09-09-2020



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             B1926629                                          04-09-2020                        04-09-2020                         ALC204
001             G6802415                                          04-09-2020                        04-09-2020                         ALC236
001             G6802404                                          04-09-2020                        04-09-2020                         ALC236




                                                                                                                                                                           Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>