<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           postadres: Postbus 1015 – 6040 KA Roermond | bezoekadres: Noordhoven 4 – 6042 NW Roermond
                                           telefoon 0475 – 32 00 00 – email info@aeres-milieu.nl – internet www.aeres-milieu.nl
                                           IBAN NL15 RABO 0320 5433 66 – KvK 12063933 – BTW nummer: NL 8171.22.953.B.01




Reland
T.a.v. de heer G. Giesbers
Burgermeester Verdijkplein 1
5835 AR Beugen




Roermond              :     22 maart 2021
Ons kenmerk           :     AM20366-2
Betreft               :     Nader onderzoek asbest in de bodem Roijendijk 7 te Mill




Geachte heer Giesbers,

In uw opdracht heeft Aeres Milieu een nader onderzoek asbest in bodem uitgevoerd tussen twee agrarische opstallen aan de
Roijendijk 7 te Mill. Een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek zijn opgenomen
in deze briefrapportage.

Aanleiding voor het uitvoeren van het nader onderzoek naar asbest in bodem vormen de resultaten van het uitgevoerde
verkennend bodemonderzoek [Aeres Milieu, projectnummer AM20366, september 2020]. Doel van het onderzoek is om te
bepalen of ter plaatse sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als Mill, sectie N, nummer 321 (gedeeltelijk) en heeft een oppervlakte van circa
4.500 m2. Zie bijlage 1 voor een topografische en kadastrale overzichtskaart. Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd tot een
straal van ca. 5 meter van asbestinspectiegat ABG01 uit het in september 2020 uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. Zie
afbeelding 1 voor een situering van ABG01 uit het verkennend bodemonderzoek.




Afbeelding 1: situering ABG01 verkennend bodemonderzoek Aeres Milieu, september 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoeksopzet
Het bodemonderzoek is conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN5707 (Bodem- Inspectie en monsterneming van
asbest in bodem en partijen grond) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. Voor het uitvoeren van het nader onderzoek
naar asbest in bodem is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een (kleinschalige) verdachte locatie met plaatselijke
bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern. De veldwerkzaamheden bestaan uit een maaiveldinspectie en het graven
van inspectiegaten.

 Oppervlakte locatie                          Aantal te inspecteren gaten tot in de ondergrond    Analyses (meng)monsters per verdachte
                                              (max. 2,0 m-mv)                                     laag
 <100 m  2
                                              5                                                   5x asbest in grond

Tabel 1: Onderzoeksopzet nader onderzoek asbest

Uitvoering veldwerkzaamheden
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 9 maart 2021 onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 en protocol 2018 van de
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de erkende monsternemer,
de heer H. van den Tillaar.

Rondom ABG01 uit het verkennend bodemonderzoek zijn 5 asbestinspectiegaten gegraven van minimaal 0,3 x 0,3 meter tot
minimaal 0,5 m-mv. (inspectiegaten ABG101 t/m ABG105). In alle asbestinspectiegaten is met behulp van de Edelmanboor
(12 cm) een boring verricht tot 2 meter beneden maaiveld. Er zijn gaten gegraven in plaats van sleuven aangezien de locatie
tussen de stallen niet bereikbaar is met een minigraver.

Het uitkomende materiaal van de gaten is vervolgens voorbehandeld en visueel geïnspecteerd op asbestverdachte materialen
(zeeffractie 20 mm). In het uitgegraven materiaal, de grove fractie (>20 mm) van alle gaten is visueel geen asbestverdacht
materiaal waargenomen.

Foto’s van de asbestinspectiegaten zijn opgenomen in bijlage 2. De locaties van de asbestinspectiegaten zijn opgenomen in
bijlage 3. De uitkomende grond en alle visueel waargenomen bijzonderheden zijn per asbestinspectiegat beschreven in de
profielbeschrijvingen in bijlage 4. Een samenvatting is opgenomen in tabel 2.

Van de uitgezeefde fijne fractie (<20 mm) zijn grondmonsters samengesteld van minimaal 10 kg. De monsters zijn genomen
door per gat evenredige grepen van de gezeefde grond te nemen. In tabel 2 is de samenstelling van de monsters weergegeven.

 Monster            Inspectiegat     Traject          Visuele waarnemingen (%>20 mm)                            Asbestverdacht materiaal
                                     (m-mv.)                                                                    (fractie > 20 mm)
                                                                                                                aangetroffen
 ABM1               ABG101           0,5 – 1,0        Geen bijzonderheden (0%)                                  Nee
 ABM2               ABG102           0 – 0,5          Matig puinhoudend (15%)                                   Nee
 ABM3               ABG103           0,17 – 0,5       Sporen baksteen en zwak puinhoudend (1%)                  Nee
 ABM4               ABG104           0,1 – 0,5        Geen bijzonderheden (0%)                                  Nee
 ABM5               ABG105           0,15 – 0,5       Matig baksteenhoudend en sporen puin (5%)                 Nee
 ABM6               ABG102           0,5 – 1,0        Geen bijzonderheden (0%)                                  Nee
                    ABG103           0,5 – 1,0        Geen bijzonderheden (0%)
                    ABG104           0,5 – 1,0        Sporen baksteen (0%)
                    ABG105           0,5 – 1,0        Geen bijzonderheden (0%)

Tabel 2: Schema grondmonsters fijne fractie


Analyses en resultaten
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Synlab BV te Rotterdam. Synlab is geaccrediteerd volgens de
door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, waar verdere
conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Van de genomen grondmonsters zijn er 5 onderzocht op het voorkomen van asbest (fijne fractie). De berekende concentratie is
bepaald door sommatie van de asbestconcentratie in de grond (mg/kg d.s.), gecorrigeerd voor het drooggewicht grond. Zie
bijlage 6 voor het analyserapport.

 Monster             Visuele waarneming                        Vastgestelde hoeveelheid asbest                      Indicatieve
                                                                                                                asbestconcentratie
                                                                                                                  [mg/kg d.s.kg]
                                                  grove fractie [mg/kg d.s.]     fijne fractie [mg/kg d.s.]
                                                  serpentijn       amfibool     serpentijn       amfibool
 ABM1                Geen bijzonderheden (0%)     n.a.             n.a.         <2               <2           < 2 mg/kg d.s.
 ABM2                Matig puinhoudend (15%)      n.a.             n.a.         <2               <2           < 2 mg/kg d.s.
 ABM3                Sporen baksteen en zwak      n.a.             n.a.         <2               <2           < 2 mg/kg d.s.
                     puinhoudend (1%)
 ABM4                Geen bijzonderheden (0%)     n.a.             n.a.         <2               <2           < 2 mg/kg d.s.
 ABM5                Matig baksteenhoudend en     n.a.             n.a.         <2               <2           < 2 mg/kg d.s.
                     sporen puin (5%)

Tabel 3: Analyse resultaten
n.a. = niet aangetoond

In de grove fractie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de fijne fractie (<20 mm) van de geanalyseerde monsters
ABM1 t/m ABM 5 is geen verhoogde asbestconcentratie aangetoond.

Conclusie
Uit het nader onderzoek asbest in bodem blijkt dat op het maaiveld en in de grove fractie van het uitgegraven bodemmateriaal
visueel geen asbestverdacht materiaal is waargenomen. In de geanalyseerde monsters van de fijne fractie zijn geen verhoogde
concentraties aan asbest aangetoond. De bij het verkennend bodemonderzoek indicatief berekende sterk verhoogde
concentratie aan asbestvezels wordt derhalve als een ‘toevalstreffer’ beschouwd (puntbron).
De resultaten van dit nader onderzoek naar asbest in de bodem tonen aan dat er ter plaatse ABG01 geen sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging. De bodem vormt voor het aspect asbest geen belemmering voor de voorgenomen
herontwikkeling van het perceel.

Opgemerkt wordt dat asbestverontreinigingen heterogeen verspreid voor in de bodem voorkomen. Dit wil zeggen dat de aan‐
of afwezigheid van asbest per kubieke meter kan verschillen. Tenslotte wordt geadviseerd om, bijvoorbeeld bij
grondwerkzaamheden elders op het terrein, alert te blijven op de aanwezigheid van (plaatselijke) asbestverontreinigingen.


Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering van het onderzoek of de rapportage, belt u dan gerust met de heer L. Koomen.


Met vriendelijke groet,


Ing. J.M.G. Reuver
[directeur]

Bijlagen:
1         Topografische en kadastrale kaart
2         Foto’s asbestinpectiegaten
3         Situatietekening onderzoekslocatie met asbestinspectiegaten
4         Profielbeschrijvingen asbestinspectiegaten
5         Verklaring veldmedewerker
6         Analyserapport grondmonsters fijne fractie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>aeres milieu                             AM20366-2




  Bijlage 1
  Topografische en kadastrale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                   Uw referentie: AM20366-BF




                     Deze kaart is noordgericht               Schaal 1: 2000
        12345        Perceelnummer
              25     Huisnummer
                                                              Kadastrale gemeente             Mill
                     Vastgestelde kadastrale grens
                                                              Sectie                          N
                     Voorlopige kadastrale grens
                     Administratieve kadastrale grens
                                                              Perceel                         321
                     Bebouwing
                                                              Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 juli 2020   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers      eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>aeres milieu                       AM20366-2




     Bijlage 2
     Foto’s asbestinspectiegaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                            AM20366-2




Foto ABG101   Foto ABG102




Foto ABG103   Foto ABG104




Foto ABG105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                                    AM20366-2




  Bijlage 3
  Situatietekening onderzoekslocatie met asbestinspectiegaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>412425                                                181851   181876                     181901




                                                                                                                            412425
                                                                        Asbestinspectiegatenkaart
                                                                        AM20366-2 nader onderzoek
                                                                        Mill
         Legenda                                                        Roijendijk 7 (A4)
                    Onderzoekslocatie                                   Schaal

         Asbestinspectiegaten                                                                       N
412400




                                                                                                                            412400
                    asbestinspectiegat




                                                                                                        v1.0_25-3-2021_LK
                    boring tot 2,0 m-mv
         Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25 cm,
         Kadastrale kaart WFS PDOK



                                                      181851   181876                     181901
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                        AM20366-2




       Bijlage 4
       Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  getekend volgens NEN 5104




          Boring:        101                                                      Boring:   102
                             0      erf                                                       0       erf
      0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    humeus, sporen baksteen, sporen                                   humeus, matig puinhoudend, sporen
                                    puin, sporen grind, donkerbruin,                                  grind, donkerbruin, Graven, % >20
                             50     Graven, % >20 mm circa 5%                                 50      mm circa 15%
     50                                                                     50
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    humeus, donkerbruin, Edelmanboor                                  humeus, donkerbruin, Edelmanboor

                             100
    100                                                                     100
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    grijsbeige, Edelmanboor


    150                                                                     150

                                                                                              175

                                                                                                      Zand, matig fijn, zwak siltig,
    200
                             200
                                                                            200
                                                                                              200     grijsbeige, Edelmanboor




          Boring:        103                                                      Boring:   104
                             0      beton                                                     0       klinker
      0                                                                      0
                                                                                              10
                             17     Edelmanboor                                                       Edelmanboor
                                    Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig                               Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    humeus, zwak puinhoudend, sporen                                  humeus, sporen grind, donker
                             50     baksteen, bruinzwart, Graven,                             50      beigegrijs, Graven, %>20mm=0%
     50                                                                     50
                                    %>20mm=1%
                                                                                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                              humeus, sporen grind, sporen
                                    humeus, sporen grind, bruinzwart,                                 baksteen, beigezwart, Graven
                             100    Graven                                                    100
    100                                                                     100
                                                                                                      Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                      120
                                                                                                      bruinzwart, Edelmanboor
                                    humeus, sporen grind, donker
                             140    oranjebruin, Edelmanboor                                          Zand, matig fijn, zwak siltig,
    150                                                                     150                       beigegrijs, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    beigegrijs, Edelmanboor


                             200                                                              200
    200                                                                     200




          Boring:        105
                             0      klinker
      0
                             10
                                    Edelmanboor
                             20
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
                                    baksteen, grijsbeige, Graven
                             50
     50                             Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
                                    humeus, matig baksteenhoudend,
                                    sporen puin, sporen grind, licht
                                    beigezwart, Graven, %>20mm=5%
                             100
    100                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                             120    humeus, sporen grind, licht
                                    grijszwart, Graven
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
    150                             donkerbeige, Edelmanboor
                             160

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                    beigebruin, Edelmanboor
                             200
    200                             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    grijsbeige, Edelmanboor




Projectnaam: Roijendijk 7 te Mill
Projectcode: AM20366-2                                                                              Opdrachtgever: Reland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur
          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                            >0
          Zand, kleiïg
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem                                      >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


          Zand, uiterst siltig                                         geroerd monster



                                  overige toevoegingen                 ongeroerd monster
                                              zwak humeus
                                                                       volumering
veen
          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel

          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
                                                                            Gemiddeld laagste grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>aeres milieu                   AM20366-2




   Bijlage 5
   Verklaring veldmedewerker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> VERKLARING

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform
de eisen van de BRL 2000.


  Projectnummer                                        AM20366-2


  Onderzoekslocatie                                    Roijendijk 7, Mill


  Opdrachtgever                                        Reland




  Afwijkingen van BRL 2000 (protocol)
                                                           Nee


                                                           Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven


  Protocol :                                           Datum uitvoering veldwerkzaamheden:


  2018                                                 9 maart 2021




  Gecertificeerd monsternemer                          H. van den Tillaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>aeres milieu                                     AM20366-2




 Bijlage 6
 Analyseresultaten grondmonsters fijne fractie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 Aeres Milieu BV
 Lennart Koomen
 Postbus 1015
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 8
 6040 KA ROERMOND




Uw projectnaam                                        : Roijendijk 7 te Mill
Uw projectnummer                                      : AM20366-2
SYNLAB rapportnummer                                  : 13419825, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : 4JV3LXLB

Rotterdam, 17-03-2021


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM20366-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                            Blad 2 van 8
Lennart Koomen                                                         Analyserapport

Projectnaam                    Roijendijk 7 te Mill                                                                                                        Orderdatum      11-03-2021
Projectnummer                  AM20366-2                                                                                                                   Startdatum      11-03-2021
Rapportnummer                  13419825           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 17-03-2021

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Asbestverdachte                   ABM1 ABM1
             grond AS3000
002          Asbestverdachte                   ABM2 ABM2
             grond AS3000
003          Asbestverdachte                   ABM3 ABM3
             grond AS3000
004          Asbestverdachte                   ABM4 ABM4
             grond AS3000
005          Asbestverdachte                   ABM5 ABM5
             grond AS3000


Analyse                              Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004                 005



VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg                                               12.31                          14.52                          13.96                          14.47                   12.85
in behandeling genomen     kg                                               12.31                          14.52                          13.96                          14.47                   12.85
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                     nee                            nee                            nee                            nee                      nee
totaal gewicht <20 mm na   g                                               10270                          12333                          11962                          12706                    11080
drogen
droge stof                 gew.-%                                             83.4                           84.9                           85.7                           87.8                   86.2


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal             mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-     mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
asbestconcentratie
gemeten niet-              mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%            mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%            mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                    <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens   mg/kgds                     S                      0.76                           0.63                           0.82                           0.69                   0.63
gewogen asbestconcentratie mg/kgds                     S                        <2                             <2                             <2                             <2                     <2




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Aeres Milieu BV                                                                                                                                            Blad 3 van 8
Lennart Koomen                                                         Analyserapport

Projectnaam                    Roijendijk 7 te Mill                                                                                                        Orderdatum      11-03-2021
Projectnummer                  AM20366-2                                                                                                                   Startdatum      11-03-2021
Rapportnummer                  13419825           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 17-03-2021



Analyse                                        Monstersoort                                                  Relatie tot norm


totaal aangeleverd monster                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen                Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
droge stof                                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
gemeten totaal                                 Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                          Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                          Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                     Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                       Asbestverdachte grond AS3000                                 Idem

Monster      Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001          E1953777                                          10-03-2021                        09-03-2021                         ALC291
002          E1953778                                          10-03-2021                        09-03-2021                         ALC291
003          E1953779                                          10-03-2021                        09-03-2021                         ALC291
004          E1953780                                          10-03-2021                        09-03-2021                         ALC291
005          E1953781                                          10-03-2021                        09-03-2021                         ALC291




                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13419825 - 1   Blad 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13419825 - 1   Blad 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13419825 - 1   Blad 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13419825 - 1   Blad 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>SYNLAB rapportnummer   13419825 - 1   Blad 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>