<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    AKOESTISCH ONDERZOEK
     WEGVERKEERSLAWAAI

voor het oprichten van een woning aan de


      ROIJENDIJK 7 TE MILL




                                           18 september 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Colofon
  Rapport:                   Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor het oprich-
                             ten van een woning aan de Roijendijk 7 te Mill
  Rapportnummer:             3962ao0320
  Status:                    definitief
  Datum:                     18 september 2020


  Opdrachtgever

  Reland Adviseurs B.V.
  De heer G. Giesbers
  Burgemeester Verdijkplein 1
  5835 AR Beugen

  Opdrachtnemer

  G&O Consult
  Postbus 12                                            Burgemeester Wijtvlietlaan 1
  5845 ZG Sint Anthonis                                 5764 PD De Rips
  www.go-consult.nl

  Contactpersoon

  J. Meijers
  Adviseur
  0493 – 597 505
  jmeijers@go-consult.nl




  ©SEPTEMBER 2020     G&O CONSULT, POSTBUS 12, NL-5845 ZG SINT ANTHONIS,
                      TEL: (0493) 597505
                      FAX: (0493) 597509
                      WWW.GO-CONSULT.NL

  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKO-
  PIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD
  GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN G&O CONSULT.
  AAN DE INHOUD VAN DIT RAPPORT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. G&O CONSULT VERWERPT ELKE AANSPRAKE-
  LIJKHEID VOOR EEN ANDER GEBRUIK VAN DEZE TEKST DAN VOOR DE SITUATIE WAARVOOR HIJ WORDT UITGEBRACHT. DE INFOR-
  MATIE IN DEZE TEKST IS ONDER VOORBEHOUD EN KAN VERANDERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  INHOUDSOPGAVE




  HOOFDSTUK 1         INLEIDING .............................................................. 5
  HOOFDSTUK 2         RANDVOORWAARDEN WET GELUIDHINDER .......... 6
  2.1                 Inleiding ................................................................. 6
  2.2                 Stedelijk en buitenstedelijk gebied......................... 6
  2.3                 Geluidzones ........................................................... 7
  2.4                 Artikel 110g ........................................................... 7
  2.5                 Maximale geluidbelasting ...................................... 7
  HOOFDSTUK 3         VERKEERSGEGEVENS.............................................. 9
  3.1                 Gegevens wegverkeer ............................................ 9
  HOOFDSTUK 4         BEREKENINGSMETHODE .......................................10
  4.1                 Modellering ..........................................................10
  4.2                 Algemeen .............................................................10
  4.3                 Rekenparameters .................................................10
  HOOFDSTUK 5         BEREKENING GELUIDBELASTING ...........................11
  5.1                 Resultaten ............................................................11
  5.2                 Gecumuleerde geluidbelasting..............................12
  5.3                 Beoordeling geluidbelasting tuin/buitenruimte ....13
  HOOFDSTUK 6         CONCLUSIE ...........................................................14
  6.1                 Bespreking resultaten ...........................................14
  6.2                 Bespreking geluidsbelasting irt Bouwbesluit .........14
  6.3                 Bespreking goede ruimtelijke ordening .................14
  6.4                 Conclusie ..............................................................14

  Bijlage 1:                                                   Invoergegevens rekenmodel
  Bijlage 2:                                                                         Resultaten




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  SAMENVATTING


  In opdracht van de heer G. Giesbers van Reland Adviseurs BV is een berekening
  wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het oprichten van een woning aan de Roijen-
  dijk 7 te Mill.

  Op basis van de beschikbaar gestelde verkeersgegevens is een rekenmodel op-
  gezet waarmee de geluidsniveaus op de woning Roijendijk 7 te Mill is berekend
  als gevolg van het verkeer van de omliggende wegen.

  Uit de resultaten blijkt dat ter hoogte van de gevels van de Roijendijk 7 te Mill
  voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

  Ter plaatse van de woning bedraagt de geluidbelasting zonder aftrek van artikel
  110 g ten hoogste 48 dB(A). Met een gevelwering, welke tenminste 20 dB(A)
  bedraagt, zal het binnenniveau ten hoogste 28 dB(A) bedragen. Met een stan-
  daard gevelwering kan derhalve worden voldaan aan het binnenniveau van 33
  dB.

  Ten aanzien van de buitenruimte en het verblijf in de tuin dan wel terras kan
  verondersteld worden dat er een aanvaardbare geluidskwaliteit heerst rondom
  de woning. Hierdoor kan worden verondersteld dat het aspect geluid een goede
  ruimtelijke ordening niet in de weg staat.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK          1              INLEIDING




                                  In opdracht van de heer G. Giesbers van Reland Adviseurs BV is een berekening
                                  wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het oprichten van een woning aan de Roijen-
                                  dijk 7 te Mill.

                                  Op deze locatie rust de bestemming ‘Agrarisch’ welke wordt gewijzigd naar ‘Wo-
                                  nen’. De wens is om op het perceel een nieuwe woning te realiseren. Hierbij is
                                  gekeken of kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor het aspect
                                  geluid. Daarnaast wordt er een uitspraak gedaan over het verblijfklimaat van de
                                  woning.

                                  Het object is gelegen op korte afstand van de Roijendijk, Rodenweg en de Zui-
                                  delijke Bergseweg.
Figuur 1___________________

Luchtfoto beoogde locatie wo-
ning (geel omcirkeld)




                                Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK   2   RANDVOORWAARDEN WET GELUIDHINDER




2.1             INLEIDING

                Met de geluidbelasting in dB van een weg wordt bedoeld de LDEN-waarde van het
                geluidniveau in dB. LDEN is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een
                bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00
                - 07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn
                nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
                van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
                (PbEG L 189).

2.2             STEDELIJK EN BUITENSTEDELIJK GEBIED

                Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk
                gesteld van de ligging van de onderhavige weg. Er wordt volgens Artikel 1 van
                de Wet geluidhinder onderscheiden:

                Stedelijk gebied:       het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de
                                        toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wet
                                        geluidhinder, met uitzondering van gebied binnen de
                                        bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone
                                        langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het
                                        Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
                Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toe-
                                        passing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied bin-
                                        nen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de
                                        zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in
                                        het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

                De beoogde ontwikkeling is volgens de Verkeerswegenwet buiten de bebouwde
                kom gelegen en derhalve gelegen in buitenstedelijk gebied.




            Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3                              GELUIDZONES

                                 Volgens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aange-
                                 geven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbe-
                                 lasting. Buiten de zones worden er geen eisen gesteld. Een weg is niet zone-
                                 plichtig indien er sprake is dat:
                                      • deze is gelegen binnen een woonerf;
                                      • er een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Tabel 2.1__________________
                                    Soort Gebied       Aantal rijstroken of       Breedte geluidzone (m)
Breedte geluidszones langs we-                               sporen
gen
                                      Stedelijk               1 of 2                         200
                                                           3 of meer                         350
                                   Buitenstedelijk            1 of 2                         250
                                                              3 of 4                         400
                                                           5 of meer                         600

                                 De locatie Roijendijk 7 te Mill is gelegen in buitenstedelijk gebied binnen de
                                 geluidzone van de Roijdendijk, Rodenweg, Zuidelijke Bergseweg, Molendijk, Vis-
                                 steeg en de Vaardijk. Deze drie laatst benoemde wegen worden door de reeds
                                 aanwezige bebouwing dusdanig afgeschermd dat deze niet relevant zijn voor
                                 onderhavig onderzoek. Derhalve zijn enkel de wegen Roijendijk, Rodenweg en
                                 de Zuidelijke Bergseweg beschouwd in dit onderzoek. Op de genoemde wegen
                                 geldt een maximale snelheidslimiet van 60 km/uur.

2.4                              ARTIKEL 110G

                                 Binnen de Wet geluidhinder wordt middels artikel 110g van deze wet de moge-
                                 lijkheid geboden om rekening te houden met een verdere reductie van de ge-
                                 luidproductie van motorvoertuigen. Dit conform artikel 3.4 van het besluit ge-
                                 luidhinder.

                                 De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de
                                 geluidbelasting vanwege een weg, de gevel van woningen of van andere ge-
                                 luidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen be-
                                 draagt:

                                 • Voor wegen waar de representatieve snelheid van lichte motorvoertuigen
                                   70 km/uur of meer is:
                                     • 4 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is
                                     • 3 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is
                                     • 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting
                                 • 5 dB voor de overige wegen
                                 • 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en
                                   bij toepassing van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van
                                   de Wet geluidhinder (borging binnenwaarden).

                                 De maximum toegestane snelheid voor de beschouwde weg 60 km/uur waardoor
                                 een correctie van 5 dB van toepassing is.

2.5                              MAXIMALE GELUIDBELASTING

                                 Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met be-
                                 trekking tot de geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een
                                 bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd).




                            Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting la-
  ger dan 48 dB, dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onder-
  havige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de
  gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting ho-
  ger is dan de voorkeursgrenswaarde maar lager is dan de maximale ontheffings-
  waarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op
  het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48
  dB, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskun-
  dige, landschappelijke of financiële aard.

  Voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied gelden de vol-
  gende grenswaarde:
     •    Voorkeursgrenswaarde: 48 dB
     •    Maximale ontheffingswaarde: 63 dB
     •    Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw): 68 dB.

  Voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied gelden de
  volgende grenswaarde:
     •    Voorkeursgrenswaarde: 48 dB
     •    Maximale ontheffingswaarde: 53 dB
     •    Maximale ontheffingswaarde (agrarische bedrijfswoning): 58 dB
     •    Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw, buiten de be-
          bouwde kom): 58 dB
     •    Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw gelegen binnen
          de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnel weg):
          63 dB.

  Omdat het perceel aan de Roijendijk 7 te Mill in buitenstedelijk gebied is gele-
  gen, geldt overeenkomstig de Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van
  48 dB, waarbij een maximale ontheffingswaarde van 53 dB onder voorwaarden
  mogelijk is.




Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK         3              VERKEERSGEGEVENS




3.1                              GEGEVENS WEGVERKEER

                                 De gegevens met betrekking tot de intensiteiten zijn afkomstig uit het Verkeers-
                                 model voor het jaar 2030 en verkregen van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
                                 Voor de Roijendijk en de Rodenweg zijn geen gegevens beschikbaar. Gelet op
                                 het type weg en de omgeving is hiervoor aangesloten bij de gegevens van de
                                 Molendijk die in het verlengde ligt van deze wegen en derhalve representatief
                                 is hiervoor. De gegevens met betrekking tot snelheden en de wegdektypes zijn
                                 verkregen met behulp van Google Streetview.
 Tabel 3.1__________________
                                  W01 – Roijendijk / W03 - Rodenweg
 Verkeersgegevens Roijendijk      Maximum snelheid                              60 km/uur
 en Rodenweg                      Type wegdek                                   W0 - Referentiewegdek
                                  Etmaalintensiteit 2030                        334 mvt
                                                              Daguur:             Avonduur:       Nachtuur:
                                  Voertuigcategorie            6,78%                 2,90%          0,88%
                                     Licht                    75,17%                66,19%          71,26%
                                     Middelzwaar              18,42%                23,00%          17,72%
                                     Zwaar                     6,42%                10,81%          11,02%

 Tabel 3.2__________________
                                  W02 – Zuidelijke Bergseweg
 Verkeersgegevens Zuidelijke      Maximum snelheid                              60 km/uur
 Bergseweg                        Type wegdek                                   W0 - Referentiewegdek
                                  Etmaalintensiteit 2030                        342 mvt
                                                                 Daguur:          Avonduur:       Nachtuur:
                                  Voertuigcategorie               6,79%              2,85%          0,90%
                                     Licht                       83,80%             75,28%          77,92%
                                     Middelzwaar                  7,03%              8,96%           6,64%
                                     Zwaar                        9,17%             15,75%          15,44%




                               Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK   4   BEREKENINGSMETHODE




4.1             MODELLERING

                Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruik-
                making van het computerprogramma Geomilieu V5.21 van Dgmr raadgevende
                ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren
                conform de voorschriften van de Standaard Rekenmethode II zoals beschreven
                in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. In het model zijn met de
                overdrachtsberekeningen meegerekend:
                    • Geometrische uitbreiding (afstand);
                    • Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;
                    • Afname/ toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en
                       absorptie van de bodem;
                    • Afname/ toename door reflecties tegen/ absorptie van obstakels;
                    • Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.

4.2             ALGEMEEN

                De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”
                zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.
                Er is ter plaatse van het bouwplan geen hellingcorrectie of optrekcorrectie toe-
                gepast. In de berekeningen is als standaard bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht)
                aangehouden voor het gebied buiten de ingevoerde bodemgebieden. Voor de
                ingevoerde bodemgebieden (e.g. bebouwde kom, openbare weg en erf) is als
                rekenparameter bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) aangehouden. De geluidsbe-
                lasting is op een hoogte van 1,5 , 4,5 en 7,5 m+mv beoordeeld. Artikel 110g Wgh
                is separaat met de resultaten in beeld gebracht.

4.3             REKENPARAMETERS

                Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:
                Standaard maaiveldhoogte:      0
                Standaard bodemfactor:         1,0 (akoestisch zacht)
                Meteorologische correctie:     Standaard RMW 2012, SRM II
                Standaardluchtdemping:         Standaard RMW 2012, SRM II
                Luchtabsorptie:
                 frequentie (Hz):     31,5    63    125    250    500     1k     2k      4k      8k
                 demping (dB/km):     0,00   0,00   0,00   1,00   2,00   4,00   10,00   23,00   58,00




            Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK             5           BEREKENING GELUIDBELASTING




5.1                               RESULTATEN

                                  De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer is weergegeven in onder-
                                  staande tabel. De resultaten zijn exclusief en inclusief correcties voor artikel
                                  110g Wgh.
Tabel 5.1__________________
                                                                           Geluidsbelasting      Geluidsbelasting
                                               Toetspunt        Hoogte
Gevelbelasting 2030                                                       excl. art 110 Wgh     incl. art 110 Wgh

Ten gevolge van de Roijendijk                                    m             dB(A)                 dB(A)
                                   Voorkeursgrenswaarde / Maximale ontheffingswaarde: 48 / 53
                                                                 1,5             37                    32
                                   T01    Noordoostgevel         4,5             40                    35
                                                                 7,5             41                    36
                                                                 1,5             30                    25
                                   T02    Zuidoostgevel          4,5             35                    30
                                                                 7,5             38                    33
                                                                 1,5             --                    --
                                   T03    Zuidwestgevel          4,5             --                    --
                                                                 7,5             --                    --
                                                                 1,5             35                    30
                                   T04    Noordwestgevel         4,5             37                    32
                                                                 7,5             38                    33
Tabel 5.2__________________
                                                                           Geluidsbelasting      Geluidsbelasting
Gevelbelasting 2030                            Toetspunt        Hoogte
                                                                          excl. art 110 Wgh     incl. art 110 Wgh

Ten gevolge van de Zuidelijke                                    m             dB(A)                 dB(A)
Bergseweg                          Voorkeursgrenswaarde / Maximale ontheffingswaarde: 48 / 53
                                                                 1,5             28                    23
                                   T01    Noordoostgevel         4,5             25                    20
                                                                 7,5             26                    21
                                                                 1,5             34                    29
                                   T02    Zuidoostgevel          4,5             34                    29
                                                                 7,5             35                    30
                                                                 1,5             33                    28
                                   T03    Zuidwestgevel          4,5             34                    29
                                                                 7,5             34                    29
                                                                 1,5             26                    21
                                   T04    Noordwestgevel         4,5             11                     6
                                                                 7,5             12                     7


                                Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 5.3__________________
                                                                         Geluidsbelasting      Geluidsbelasting
                                             Toetspunt        Hoogte
Gevelbelasting 2030                                                     excl. art 110 Wgh     incl. art 110 Wgh

Ten gevolge van de Rodenweg                                    m             dB(A)                 dB(A)
                                 Voorkeursgrenswaarde / Maximale ontheffingswaarde: 48 / 53
                                                               1,5             45                    40
                                 T01    Noordoostgevel         4,5             47                    42
                                                               7,5             47                    42
                                                               1,5             8                      3
                                 T02    Zuidoostgevel          4,5             --                    --
                                                               7,5             --                    --
                                                               1,5             --                    --
                                 T03    Zuidwestgevel          4,5             --                    --
                                                               7,5             --                    --
                                                               1,5             45                    40
                                 T04    Noordwestgevel         4,5             47                    42
                                                               7,5             47                    42


5.2                             GECUMULEERDE GELUIDBELASTING

                                Tevens is in dit onderzoek de gecumuleerde geluidbelasting bepaald van alle
                                wegen.
Tabel 5.4__________________
                                                                         Geluidsbelasting      Geluidsbelasting
                                             Toetspunt        Hoogte
Gecumuleerde gevelbelasting                                             excl. art 110 Wgh     incl. art 110 Wgh
2030
                                                               m             dB(A)                 dB(A)
                                 Voorkeursgrenswaarde / Maximale ontheffingswaarde: 48 / 53
                                                               1,5             46                    41
                                 T01    Noordoostgevel         4,5             47                    42
                                                               7,5             48                    43
                                                               1,5             35                    30
                                 T02    Zuidoostgevel          4,5             38                    33
                                                               7,5             39                    34
                                                               1,5             33                    28
                                 T03    Zuidwestgevel          4,5             34                    29
                                                               7,5             34                    29
                                                               1,5             46                    41
                                 T04    Noordwestgevel         4,5             47                    42
                                                               7,5             48                    43




                              Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5.3                                 BEOORDELING GELUIDBELASTING TUIN/BUITENRUIMTE

                                    Naast de fysieke toetsing van de geveldelen is ook een prognose gemaakt van de
                                    buitenverblijven van de woning. Hiertoe is een rekenraster op de projectlocatie
                                    neergelegd, alwaar op een hoogte van 1,5 meter geluidscontouren zijn bepaald.
                                    De contouren zijn bepaald exclusief aftrek van artikel 110g Wet geluidhinder.
Figuur 2___________________

Geluidcontouren LDEN op 1,5
m+mv excl. art 110 Wgh

Bron: Geomilieu




                                    Een methode om geluid te beoordelen op hinderlijkheid is vermeld in de Hand-
                                    reiking cumulatie en saldobenadering geluid, uitgegeven door de Regiegroep Ge-
                                    luid Limburg. In deze notitie wordt in hoofdstuk 3 een Classificering op basis van
                                    LDEN vermeld. Aangezien in onderhavig onderzoek enkel wegverkeerslawaai is
                                    beschouwd, geeft dit een aardig handvat voor de beoordeling van een goede
                                    ruimtelijke ordening
 Tabel 5.5__________________
                                            Gecumuleerde LDEN (dB)                Classificering milieukwaliteit
 Classificering milieukwaliteit
 LDEN
                                                    < 50                                       Goed
                                                   50 - 55                                   Redelijk
                                                   55 - 60                                     Matig
                                                   60 - 65                                Tamelijk slecht
                                                   65 - 70                                     Slecht
                                                    > 70                                    Zeer slecht

                                    De geluidbelasting ter hoogte van de buitenruimten van de woning ligt tussen de
                                    45 en 50 dB(A), wat als milieukwaliteit “goed” is te classificeren. Hierdoor is
                                    sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter hoogte van de buiten-
                                    ruimten.




                                  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK   6   CONCLUSIE




6.1             BESPREKING RESULTATEN

                In opdracht van de heer G. Giesbers van Reland Adviseurs BV is een berekening
                wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het oprichten van een woning aan de Roijen-
                dijk 7 te Mill.

                Op basis van de beschikbaar gestelde verkeersgegevens is een rekenmodel op-
                gezet waarmee de geluidsniveaus op de beoogde woning aan de Roijendijk 7 te
                Mill is berekend als gevolg van het verkeer van de omliggende wegen. Uit de
                resultaten blijkt dat ter hoogte van de gevels voldaan kan worden aan de voor-
                keursgrenswaarde van 48 dB.


6.2             BESPREKING GELUIDSBELASTING IRT BOUWBESLUIT

                In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat, in situaties waarin een hogere
                waarde voor wegverkeerslawaai is verleend, de karakteristieke geluidwering van
                de uitwendige scheidingsconstructie (GA,k) minimaal gelijk moet zijn aan het
                verschil tussen de geluidbelasting door de weg (excl. aftrek volgens artikel 110g
                Wgh) en 33 dB.

                Ter plaatse van de woning bedraagt de geluidbelasting zonder aftrek van artikel
                110 g ten hoogste 48 dB(A). Met een gevelwering, welke tenminste 20 dB(A)
                bedraagt, zal het binnenniveau ten hoogste 28 dB(A) bedragen. Met een stan-
                daard gevelwering kan derhalve worden voldaan aan het binnenniveau van 33
                dB.


6.3             BESPREKING GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

                Ten aanzien van de buitenruimte en het verblijf in de tuin dan wel terras kan
                verondersteld worden dat er een aanvaardbare geluidskwaliteit heerst rondom
                de woning. Hierdoor kan worden verondersteld dat het aspect geluid een goede
                ruimtelijke ordening niet in de weg staat.

6.4             CONCLUSIE

                Gelet op het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect geluid
                geen beperking vormt voor de beoogde woning aan de Roijendijk 7 te Mill.




            Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Roijendijk 7 te Mill                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      Bijlage 1
Invoergegevens rekenmodel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                           G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     3962ao0320

Model eigenschap
Omschrijving                               3962ao0320
Verantwoordelijke                          jmeijers
Rekenmethode                               #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door                            TVN op 30-3-2015
Laatst ingezien door                       jmeijers op 18-9-2020
Model aangemaakt met                       Geomilieu V2.62

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      1,5
Detailniveau toetspunt resultaten          Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      1,00
Zichthoek [grd]                            2
Maximale reflectiediepte                   1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V5.21                                                                                18-9-2020 10:04:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Commentaar




Geomilieu V5.21                             18-9-2020 10:04:52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                                                               G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill

                                                                                                                                          Wegen
                                                                                                                                          Grids
                                                                                                                                          Toetspunten
                                                                                                                                          Bodemgebieden
                                                                                                                                          Gebouwen




                                                                                                                                            0m                               200 m


                                                                                                                                                     schaal = 1 : 5000




412800




                                                                                         G26     G09
                                                                                                   G27
                                                                                         G08
                                                                                   G25                   G28
                                                                                                         G10
                                                                                                          G11
                                                                                    G24
                                                                                                               G29
                                                                                   G23 G07
                                                                                                                G30
                                                                                                         B04
                                                                                                                    G12
                                                                                                         W0



                                                                                                                      W0
                                                                                                          3




                                                                                               G06            B05
                                                                                                                        1




                                                                                      G22                       G13
                                                                                                                  G14
                                                                                                 G20
                                                                                               G21                 G15
                                                                                                            G01B03     G16
                                                                                                         Noordoost
                                                                                                        Noordwest   gevel
                                                                                                                   gevel G17
                                                                                                      B01     G02
                                                                                                         Zuidoost
                                                                                                       Zuidwest
                                                                                                           B02    gevel
                                                                                                                gevel
                                                                                                     G05
                                                                                                      G04 G03                G18
412400                                                                                                                         G19




                                                                                                                                  G34
                                                                                                                                   G31
                                                                                                                            G32 G33


                                                                                                         02
                                                                                                     W

                                                                                                              B06




412000


                                                      181600                                                                     182000
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - 3962ao0320] , Geomilieu V5.21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                                                     G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill

                                                                                                                           Wegen
                                                                                                                           Grids
                                                                                                                           Toetspunten
                                                                                                                           Bodemgebieden
                                                                                                                           Gebouwen




                                                                  W0
                                                                   3
                                                                                                                                     B05




                                                                                                                          W0
                                             G06                                                                                0m                                   40 m




                                                                                                                            1
412500
                                                                                                                                           schaal = 1 : 1000
                                                                                                                                                G13
          G22




                                                                                                                                                               G14


                                                            G20
                                                                                                                                                                 G15
                                          G21

                                                                                                                                       B03

                                                                                                                     G01




                                                                                           B01
                                                                                                                                     G02
                                                                                                                    B02
                                                                                                  Noordoost gevel
                                                                                   G05      Noordwest gevel

                                                                                             G04 Zuidoost gevel
                                                                                         Zuidwest gevel
                                                                                                                          G03
412400




412300


                                          181800                                                                            181900
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - 3962ao0320] , Geomilieu V5.21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                   ISO_H     ISO M.   Hdef.           Type     Cpl   Cpl_W   Helling   Wegdek   V(MR(D))   V(MR(A))
W01      Roijendijk                 0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             60         60
W02      Zuidelijke Bergseweg       0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             60         60
W03      Rodenweg                   0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             60         60




Geomilieu V5.21                                                                                                 18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     V(MR(N))   V(MR(P4))   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(LV(P4))   V(MV(D))   V(MV(A))   V(MV(N))   V(MV(P4))   V(ZV(D))
W01            60          --         60         60         60          --         60         60         60          --         60
W02            60          --         60         60         60          --         60         60         60          --         60
W03            60          --         60         60         60          --         60         60         60          --         60




Geomilieu V5.21                                                                                                   18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     V(ZV(A))   V(ZV(N))   V(ZV(P4))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %Int(P4)   %MR(D)   %MR(A)   %MR(N)   %MR(P4)
W01            60         60          --          334,41      6,78      2,90      0,88         --       --       --       --        --
W02            60         60          --          341,93      6,79      2,85      0,90         --       --       --       --        --
W03            60         60          --          334,41      6,78      2,90      0,88         --       --       --       --        --




Geomilieu V5.21                                                                                                   18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                      G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %LV(P4)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %MV(P4)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)   %ZV(P4)   MR(D)   MR(A)
W01       75,17    66,19    71,26        --    18,42    23,00    17,72        --     6,42    10,81    11,02        --      --      --
W02       83,80    75,28    77,92        --     7,03     8,96     6,64        --     9,17    15,75    15,44        --      --      --
W03       75,17    66,19    71,26        --    18,42    23,00    17,72        --     6,42    10,81    11,02        --      --      --




Geomilieu V5.21                                                                                                     18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                   G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     MR(N)   MR(P4)     LV(D)      LV(A)      LV(N)   LV(P4)     MV(D)    MV(A)   MV(N)   MV(P4)      ZV(D)    ZV(A)
W01         --       --     17,04       6,42       2,10       --      4,18     2,23    0,52       --       1,46     1,05
W02         --       --     19,46       7,34       2,40       --      1,63     0,87    0,20       --       2,13     1,53
W03         --       --     17,04       6,42       2,10       --      4,18     2,23    0,52       --       1,46     1,05




Geomilieu V5.21                                                                                        18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                             G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:   3962ao0320
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam      ZV(N)   ZV(P4)   LE (D) 63   LE (D) 125   LE (D) 250   LE (D) 500   LE (D) 1k   LE (D) 2k   LE (D) 4k   LE (D) 8k
W01        0,32       --       71,94        80,71        87,34        91,55       96,20       92,86       86,16       77,40
W02        0,48       --       71,60        79,60        86,07        91,48       96,26       92,71       85,97       76,74
W03        0,32       --       71,94        80,71        87,34        91,55       96,20       92,86       86,16       77,40




Geomilieu V5.21                                                                                               18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     LE (A) 63   LE (A) 125   LE (A) 250   LE (A) 500   LE (A) 1k   LE (A) 2k   LE (A) 4k   LE (A) 8k   LE (N) 63   LE (N) 125
W01          69,45        78,12        84,85        89,01       93,03       89,71       83,05       74,65       63,93        72,41
W02          69,33        77,23        83,85        89,14       93,12       89,59       82,88       74,12       64,10        71,88
W03          69,45        78,12        84,85        89,01       93,03       89,71       83,05       74,65       63,93        72,41




Geomilieu V5.21                                                                                                  18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                  G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     LE (N) 250   LE (N) 500   LE (N) 1k   LE (N) 2k   LE (N) 4k   LE (N) 8k   LE (P4) 63   LE (P4) 125   LE (P4) 250   LE (P4) 500
W01           79,09        83,58       87,74       84,35       77,66       69,07           --            --            --            --
W02           78,47        83,95       88,04       84,46       77,74       68,87           --            --            --            --
W03           79,09        83,58       87,74       84,35       77,66       69,07           --            --            --            --




Geomilieu V5.21                                                                                                  18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                          G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     LE (P4) 1k   LE (P4) 2k   LE (P4) 4k   LE (P4) 8k
W01              --           --           --           --
W02              --           --           --           --
W03              --           --           --           --




Geomilieu V5.21                                                               18-9-2020 10:07:28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                          G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.      Hoogte   Maaiveld   DeltaX   DeltaY
01       Rekengrid      1,50       0,00        1        1




Geomilieu V5.21                                                               18-9-2020 10:07:38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                            G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.           Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
T01      Noordoost gevel       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
T02      Zuidoost gevel        0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
T03      Zuidwest gevel        0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja
T04      Noordwest gevel       0,00   Relatief       1,50       4,50       7,50         --         --         --      Ja




Geomilieu V5.21                                                                                              18-9-2020 10:07:48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                  G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                  Bf
B01      Inrit                  0,00
B02      Inrit                  0,00
B03      Inrit                  0,00
B04      Rodenweg               0,00
B05      Roijendijk             0,00

B06      Zuidelijke Bergseweg   0,00




Geomilieu V5.21                                                                       18-9-2020 10:07:56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                   G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.             Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Functie   BAG-id   Gemeente   Jaar   AHN-jaar   Trust       Cp   Zwevend
G01      Bestaande woning      6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G02      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G03      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G04      Nieuwe woning         9,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G05      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False

G06      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G07      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G08      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G09      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G10      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False

G11      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G12      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G13      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G14      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G15      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False

G16      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G17      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G18      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G19      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G20      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False

G21      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G22      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G23      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G24      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G25      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False

G26      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G27      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G28      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G29      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G30      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False

G31      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G32      Woning                6,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G33      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False
G34      Bijgebouw             3,00       0,00   Relatief                                    0          0       0   0   dB     False




Geomilieu V5.21                                                                                                 18-9-2020 10:08:10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Model:      3962ao0320
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
G01          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G02          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G03          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G04          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G05          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

G06          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G07          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G08          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G09          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G10          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

G11          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G12          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G13          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G14          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G15          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

G16          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G17          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G18          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G19          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G20          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

G21          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G22          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G23          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G24          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G25          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

G26          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G27          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G28          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G29          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G30          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

G31          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G32          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G33          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
G34          0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80




Geomilieu V5.21                                                                                     18-9-2020 10:08:10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
Resultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Roijendijk
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    36      33      27     37
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    39      36      30     40
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    40      37      32     41
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50    29      26      21     30
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    34      31      25     35

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    37      34      28     38
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    --      --      --     --
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    --      --      --     --
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    --      --      --     --
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    35      31      26     35

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50    36      33      27     37
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50    37      34      28     38




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:09:14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Roijendijk
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    31      28      22     32
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    34      31      25     35
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    35      32      27     36
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50    24      21      16     25
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    29      26      20     30

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    32      29      23     33
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    --      --      --     --
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    --      --      --     --
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    --      --      --     --
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    30      26      21     30

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50    31      28      22     32
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50    32      29      23     33




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:09:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Zuidelijke Bergseweg
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    27      24      19     28
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    24      21      16     25
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    25      22      17     26
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50    33      30      25     34
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    33      30      25     34

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    34      31      26     35
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    32      29      24     33
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    32      29      24     34
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    33      30      25     34
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    25      22      17     26

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50    10       7       1     11
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50    11       8       3     12




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:09:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Zuidelijke Bergseweg
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    22      19      14     23
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    19      16      11     20
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    20      17      12     21
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50    28      25      20     29
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    28      25      20     29

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    29      26      21     30
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    27      24      19     28
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    27      24      19     29
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    28      25      20     29
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    20      17      12     21

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50     5       2      -4      6
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50     6       3      -2      7




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:09:36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Rodenweg
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    44      41      36     45
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    46      43      37     47
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    46      43      37     47
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50     7       4      -1      8
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    --      --      --     --

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    --      --      --     --
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    --      --      --     --
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    --      --      --     --
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    --      --      --     --
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    45      41      36     45

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50    46      43      38     47
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50    46      43      38     47




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:09:45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             Rodenweg
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    39      36      31     40
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    41      38      32     42
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    41      38      32     42
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50     2      -1      -6      3
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    --      --      --     --

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    --      --      --     --
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    --      --      --     --
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    --      --      --     --
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    --      --      --     --
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    40      36      31     40

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50    41      38      33     42
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50    41      38      33     42




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:09:54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             (hoofdgroep)
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    45      42      36     46
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    46      43      38     47
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    47      44      38     48
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50    34      31      26     35
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    37      34      28     38

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    38      35      30     39
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    32      29      24     33
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    32      29      24     34
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    33      30      25     34
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    45      42      37     46

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50    46      43      38     47
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50    47      44      38     48




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:10:02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                        G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill
Rapport:           Resultatentabel
Model:             3962ao0320
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             (hoofdgroep)
Groepsreductie:    Ja

Naam
Toetspunt   Omschrijving              X           Y   Hoogte   Dag   Avond   Nacht   Lden
T01_A       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     1,50    40      37      31     41
T01_B       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     4,50    41      38      33     42
T01_C       Noordoost gevel   181864,12   412413,87     7,50    42      39      33     43
T02_A       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     1,50    29      26      21     30
T02_B       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     4,50    32      29      23     33

T02_C       Zuidoost gevel    181860,99   412404,39     7,50    34      30      25     34
T03_A       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     1,50    27      24      19     28
T03_B       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     4,50    27      24      19     29
T03_C       Zuidwest gevel    181850,52   412402,86     7,50    28      25      20     29
T04_A       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     1,50    40      37      32     41

T04_B       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     4,50    41      38      33     42
T04_C       Noordwest gevel   181854,65   412411,99     7,50    42      39      33     43




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                             18-9-2020 10:10:08
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>3962ao0320                                                                                                                                                       G&O Consult
Akoestisch onderzoek Roijendijk 7 te Mill

                                                                                                                               Grids
                                                                                                                               Toetspunten
                                                                                                                               Gebouwen
                                                                                                                               periode:           Lden

                                                                                                                                             40   -   45   dB
                                                                                                                                             45   -   50   dB
                                                                                                                                             50   -   55   dB
                                                                                                                                             55   -   60   dB
                                                                                                                                             60   -   65   dB
                                                                                                                                             65   -   70   dB




                                                                                                                                   0m                                20 m
412440
                                                                                                                                              schaal = 1 : 500




                                                                                                            55




                                                                                                                       50

                                                                                        50



                                                                                   45     50
                                                                                                            Noordoost gevel
                                                                                               Noordwest gevel
                                                                                                                                                      45
                                                                                                                  45

                                                                                                                              45
                                                                                                         Zuidoost gevel
                                                                                        Zuidwest gevel

412400




412360




                                                                 181840                                                            181880
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - 3962ao0320] , Geomilieu V5.21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>