<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK

BERKENKAMP (ONG.)

TE VIANEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage verkennend bodemonderzoek
Berkenkamp (ong.) te Vianen


               Opdrachtgever          Mevr. F. Gusa

                                      Putten 20

                                      5831 MJ Boxmeer



             Rapportnummer            5945.001

               Versienummer           D2

                         Status       Eindrapportage

                         Datum        14 juni 2018



                     Vestiging        Brabant
                                      Heinz Moormannstraat 1b
                                      5831 AS Boxmeer
                                      0485 - 581818
                                      boxmeer@econsultancy.nl

                      Opsteller       ir. R.W. Isarin

                         Paraaf



           Kwaliteitscontrole         ir. E.H.S. van der Lippe

                         Paraaf




 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
                                                                                                               bo
 en -onderzoeksbureaus
     onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienst
                                                                                          dienstverlening
                                                                                                 verlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-    co
 form de eisen die de VKB aan haar leleden
                                       den stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
                                                                                                                        to
 passen van vigerende normen en onder
                                  onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dyna
                                   dynamisch
                                       misch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
                                                                                                                kwaliteit
 systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN
                                                                      NEN-EN-ISO 9001:2008.

 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving.
                                                                                                          regel       Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs be  bemonsteren
                                                                                               monsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bo
                                                         bodemonderzoek
                                                                  derzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aan
                                      aanzien van mogelijke beslissingen
                                                                  singen die de opdrachtgever naar aanleiding
                                                                                                   aanlei     van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Eco
                                                                                                                       Econ-
 sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
 de juistheid en volledigheid van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                   INHOUDSOPGAVE

1     INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2     VOORONDERZOEK................................................................................................................... 1
      2.1      Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 1
      2.2      Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek................................................................. 2
      2.3      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
      2.4      Calamiteiten ...................................................................................................................... 2
      2.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3
      2.6      Belendende percelen/terreindelen.................................................................................... 3
      2.7      Terreininspectie ................................................................................................................ 3
      2.8      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3
      2.9      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 3
      2.10     Bodemopbouw .................................................................................................................. 4
      2.11     Geohydrologie .................................................................................................................. 4
3     CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) ................................................. 4
4     VELDWERK ................................................................................................................................ 5
      4.1      Algemeen .......................................................................................................................... 5
      4.2      Grondonderzoek ............................................................................................................... 5
               4.2.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5
               4.2.2  Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 5
      4.3      Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 6
               4.3.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 6
               4.3.2  Bemonstering ..................................................................................................... 6
5     LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 7
      5.1      Uitvoering analyses .......................................................................................................... 7
      5.2      Toetsingskader ................................................................................................................. 8
      5.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters ...................................................................... 9
6     SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 10




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto's onderzoekslocatie
3.      - Boorprofielen
4a.     - Analysecertificaten
4b.     - Getoetste analyseresultaten
5.      - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
6.      - Geraadpleegde bronnen
7.      - Bodemrapportage ODBN

                                                                                                                                       5945.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

Econsultancy heeft van mevrouw F. Gusa opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek aan de Berkenkamp (ong.) te Vianen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging.

Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen
nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van ver-
kennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1).

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.


2      VOORONDERZOEK

2.1      Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Cuijk, Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant (ODZOB) en Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aanwezige informatie (con-
tactpersonen: mevrouw G. Berkers (gemeente Cuijck), mevrouw O.L. Zavelyeva (ODZOB), informatie
verkregen van de huidige eigenaar (mevrouw F. Gusa) en informatie verkregen uit de op 25 januari
2018 uitgevoerde terreininspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:

           het historische, huidige en toekomstige gebruik;
           eventuele calamiteiten;
           eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
           de bodemopbouw en geohydrologie;
           verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.




Rapport 5945.001 versie D2                                                               Pagina 1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2      Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 2.500 m²m²) ligt aan de Berkenkamp (ong.), circa 1,5 kilometer ten westen van
de kern van Vianen (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie
B, nummers 3414, 3417 en 3426.

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie
X = 186.340, Y = 414.270. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland
(www.ahn.nl)) op een hoogte van circa 10 m +NAP.

2.3      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens historisch kaartmateriaal uit omstreeks 1931 (figuur 1) was de onderzoekslocatie,
                                                                       onderzoeks         destijds in
agrarisch gebruik (weide) en werd extensief bewoond
                                               bewoond. Vanaf 1970 is de weg vlak ten noorden de
onderzoekslocatie verwijderd (figuur 2)
                                      2). Tot op heden is het gebruik van de onderzoekslocatie niet
wezenlijk veranderd (figuur 3).




Figuur 1. 1931                    Figuur 2. 1970                    Figuur 3. 2015


De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als akker en heeft voor zover bekend altijd een agrari-
                                                                                             agrar
sche bestemming gehad.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Cuijk bekend, heeft er op de onderzoekslocatie
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats
                                                                               plaatsgevonden.
Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bode
                                                            bodembedreigende
                                                                 mbedreigende activiteiten op de
onderzoekslocatie.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbest
                                                             asbestverontreiniging
                                                                    verontreiniging op de locatie te
verwachten.

2.4      Calamiteiten

Uit informatie van de gemeente
                        meente Cuijk blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calami-
                                                                                              calam
teiten hebben voorgedaan.




Rapport 5945.001 versie D2                                                                 Pagina 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

2.6      Belendende percelen/terreindelen

Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt:

        aan de noordzijde bevindt zich een weiland;
        aan de oostzijde bevindt zich woonhuis met siertuin;
        aan de zuidzijde bevindt zich de straat Berkenkamp;
        aan de westzijde bevindt zich de straat Keerdijk.

Van de percelen ten zuidoosten van de onderzoekslocatie is bekend dat er ondergrondse tanks aan-
wezig zijn (geweest). De ondergrondse huisbrandolie tank aan de Berkenkamp 32 is onder KIWA
certificering verwijderd. De ondergrondse huisbrandolie tank aan de Berkenkamp 51 is onder KIWA
certificering gesaneerd. Bijlage 7 geeft een overzicht van de bij de ODBN aanwezige informatie met
betrekking tot deze tanks.

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

2.7      Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

2.8      Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens woonhuis op de locatie te bouwen

2.9      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

De onderzoekslocatie is met betrekking tot de bovengrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone
"Bebouwing na 1950 en buitengebied”, van het gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart voor de
gemeenten Cuijk en Grave is opgesteld (Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en Grave, d.d. 20
oktober 2014). Gekeken naar het 95-percentielwaarde kunnen binnen deze zone in de bovengrond
verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB, PAK en minerale olie voorkomen. Met betrekking tot
de ondergrond is de onderzoekslocatie gelegen binnen de bodemkwaliteitszone "Ondergrond ge-
meenten Cuijk en Grave”. Gekeken naar het 95-percentielwaarde kunnen binnen deze zone in de
ondergrond eveneens verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB, PAK en minerale olie voorko-
men.




Rapport 5945.001 versie D2                                                                Pagina 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.10 Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een vlakvaaggrond, die vol-
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zwak lemig, fijn zand. De afzet-
tingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

2.11 Geohydrologie

Tektonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Slenk van Venlo. Deze slenk wordt aan de zuid-
westzijde begrensd door de Tegelenbreuk en aan de noordoostzijde door de Grensbreuk. Beide
breuken zijn noordwest-zuidoost gericht.

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ten minste ± 195 m en wordt onder andere ge-
vormd door de grove en grindrijke zanden van de Formaties van Kreftenheye en Beegden. Op deze
fluviatiele en glaciofluviatiele formaties liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzet-
tingen, behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 3 m.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 9,0 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 1,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart in westnoordwestelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.


3      CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.




Rapport 5945.001 versie D2                                                                  Pagina 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4      VELDWERK

4.1      Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen
opgenomen.

4.2      Grondonderzoek

4.2.1       Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 25 januari 2018 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer dhr.
K. Gerrist. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het
protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-
zoek".

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 12 boringen geplaatst; 9 boringen tot 0,5 m -mv,
2 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 2,4 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, ten-
einde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde
materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen
over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een
afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

4.2.2       Zintuiglijke waarnemingen

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, matig siltig, matig fijn zand. De ondergrond
bestaat uit zwak tot matig siltig, matig fijn tot matig grof zand. De ondergrond is plaatselijk zwak gley-
houdend.

De bovengrond is plaatselijk zwak puin- en of kolengruishoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen ver-
ontreinigingen waargenomen.

Tabel I geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde
materiaal zijn aangetroffen.




Rapport 5945.001 versie D2                                                                      Pagina 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel I.                Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen

   Boornummer                Traject (m -mv)             Einddiepte boring (m -mv)             Waargenomen verontreinigingen

           01                   0,00-0,50                          2,40              zwak puinhoudend

           02                   0,00-1,20                          2,00              zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend

           03                   0,00-0,70                          1,70              zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend

           04                   0,00-0,40                          0,50              zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
           06                   0,00-0,50                          0,50              zwak kolengruishoudend

           07                   0,00-0,40                          0,50              zwak kolengruishoudend

           08                   0,00-0,50                          0,50              zwak kolengruishoudend

           09                   0,00-0,50                          0,50              zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
           10                   0,00-0,40                          0,50              zwak kolengruishoudend

           11                   0,00-0,50                          0,50              zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend

           12                   0,00-0,50                          0,50              zwak puinhoudend


4.3        Grondwateronderzoek

4.3.1           Uitvoering veldwerk

Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 1,40-2,40 m -mv) geplaatst. De filter-
stelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 25
januari 2018 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de
ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-
grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis
kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een
week is het grondwater bemonsterd.

4.3.2           Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 1 februari uitgevoerd door de heer K. Gerrist. Deze medewerker
van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB
2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat het elektrisch geleidingsvermogen
(EGV) een constante waarde had bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en
afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is
gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de mon-
sters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefil-
treerd. Tabel II geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veldmetingen.

Tabel II.               Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater

  Peilbuisnummer               Situering peilbuis              Filterstelling    Grondwaterstand          EGV             Troebelheid
                                                                  (m -mv)         1 februari 2018        µS/cm               (NTU)
                                                                                      (m -mv)

            01           centraal op onderzoekslocatie           1,40-2,40             0,72               639                    38




Rapport 5945.001 versie D2                                                                                                      Pagina 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5      LABORATORIUMONDERZOEK

5.1      Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 3 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De zintuiglijk meest verontreinigde grond-
monsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmengmonsters. De 3 grondmengmonsters en
het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

-        standaardpakket grond:
         droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-
         lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
         (PAK) en minerale olie;

-        standaardpakket grondwater:
         metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige
         aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale
         olie.

Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.

Tabel III.              Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

    Grondmeng-                       Traject                    Analysepakket                   Bijzonderheden
      monster                       (cm -mv)

       MM1          01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50)   standaardpakket         zand; bovengrond
                    03 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50)                           (zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend)
                    09 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50)
                    12 (0,00 - 0,50)
       MM2          06 (0,00 - 0,40) 07 (0,00 - 0,40)   standaardpakket         zand; bovengrond
                    08 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,40)                           (zwak kolengruishoudend)

       MM3          01 (0,50 - 0,70) 01 (0,70 - 1,00)   standaardpakket         zand; ondergrond
                    01 (1,00 - 1,50) 02 (0,50 - 1,00)                           (zintuiglijk schoon)
                    02 (1,00 - 1,20) 02 (1,20 - 1,50)
                    03 (0,70 - 1,00) 03 (1,00 - 1,50)
                    03 (1,50 - 1,70)




Rapport 5945.001 versie D2                                                                                       Pagina 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5.2      Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader
voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toet-
singstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillen-
de niveaus:

-        achtergrondwaarde:
         deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur-
         en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-
         bronnen;

-        streefwaarde:
         deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen
         effecten verwaarloosbaar worden geacht;

-        tussenwaarde:
         deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de
         streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel
         nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging be-
         staat;

-        interventiewaarde:
         deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige
         vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft
         voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een
         sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitge-
         voerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer
         het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uit-
         voering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:
            - niet verontreinigd:    gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd:   gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd:   gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd:   gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
       - niet verontreinigd:         concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
       - licht verontreinigd:        concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
       - matig verontreinigd:        concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
       - sterk verontreinigd:        concentratie > interventiewaarde.




Rapport 5945.001 versie D2                                                                              Pagina 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.

Tabel IV.               Overschrijdingen toetsingskaders grond

      Grondmeng-                       Traject                     Gehalte > AW                    Gehalte > T                        Gehalte > I
        monster                       (cm -mv)                   (licht verontreinigd)          (matig verontreinigd)            (sterk verontreinigd)

MM1                      01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50)   -                            -                               -
                         03 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50)
                         09 (0,00 - 0,50) 11 (0,00 - 0,50)
                         12 (0,00 - 0,50)
MM2                      06 (0,00 - 0,40) 07 (0,00 - 0,40)   lood, zink                   -                               -
                         08 (0,00 - 0,50) 10 (0,00 - 0,40)
MM3                      01 (0,50 - 0,70) 01 (0,70 - 1,00)   -                            -                               -
                         01 (1,00 - 1,50) 02 (0,50 - 1,00)
                         02 (1,00 - 1,20) 02 (1,20 - 1,50)
                         03 (0,70 - 1,00) 03 (1,00 - 1,50)
                         03 (1,50 - 1,70)


Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.

Tabel V.                Overschrijdingen toetsingskader grondwater

    Grondwater-                         Situering                       Concentratie > S                 Concentratie > T              Concentratie > I
      monster                           peilbuis                        (licht verontreinigd)            (matig verontreinigd)        (sterk verontreinigd)

          01            centraal op onderzoekslocatie               barium                           -                            -


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.




Rapport 5945.001 versie D2                                                                                                                     Pagina 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>6      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van mevrouw F. Gusa een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
aan de Berkenkamp (ong.) te Vianen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, matig siltig, matig fijn zand. De ondergrond
bestaat uit zwak tot matig siltig, matig fijn tot matig grof zand. De ondergrond is plaatselijk zwak gley-
houdend. De bovengrond is plaatselijk zwak puin- en of kolengruishoudend. Verder zijn er zintuiglijk
geen verontreinigingen waargenomen. Voor de aangetroffen zintuiglijke bijmeningen heeft Econsul-
tancy op dit moment geen verklaring.

De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met lood en zink. In de ondergrond zijn geen veront-
reinigingen geconstateerd. De lichte zink- en loodverontreiniging houdt mogelijk verband met de zwak
kolengruishoudende bovengrond.

Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk
te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Er bestaat echter volgens Econsultancy
géén reden voor een nader onderzoek en er bestaan met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit
van de bodem géén belemmeringen voor de bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie.

In verband met het aantreffen van bijmengingen met puin in de bodem, dient de locatie als asbest-
verdacht te worden aangemerkt. Echter, gezien de resultaten van het vooronderzoek en de mate van
de bijmenging wordt de kans dat sprake is van een verontreiniging met asbest zeer gering geacht.
Alleen asbestonderzoek conform de NEN 5707 kan hierover uitsluitsel geven.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing.




Econsultancy
Boxmeer, 14 juni 2018




Rapport 5945.001 versie D2                                                                     Pagina 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische
             opografische ligging van de locatie




                                                            Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 3a Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                          Pagina 1 van 2




    Boring:    01                                                    Boring:   02
                        0     akker                                                     0     akker
        0                                                               0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, zwak puinhoudend,                                       humeus, zwak puinhoudend, zwak
                    1         neutraalbruin, Edelmanboor                            1         kolengruishoudend, neutraalbruin,
                                                                                              Edelmanboor
                        50                                                              50
       50                                                              50
                    2         Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                        70
                              humeus, bruinbeige, Edelmanboor                                 gleyhoudend, neutraalbeige,
                                                                                    2         Edelmanboor
                    3         Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                        100   gleyhoudend, neutraalbeige,
      100                                                             100
                              Edelmanboor                                           3   120
                    4         Zand, matig fijn, matig siltig,
                              neutraalbeige, Edelmanboor                                      Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                    4         grijsbeige, Edelmanboor
                        150
      150                                                             150
                              Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                              grindig, lichtbeige, Zuigerboor
                    5         handmatig                                             5

                                                                                        200
      200                                                             200


                        240




    Boring:    03                                                    Boring:   04
                        0     akker                                                     0     akker
        0                                                               0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, zwak puinhoudend, zwak                                  humeus, zwak kolengruishoudend,
                    1         kolengruishoudend, neutraalbruin,                     1         zwak puinhoudend, bruinbeige,
                              Edelmanboor                                                     Edelmanboor
                                                                                        50
       50                                                              50
                    2
                        70

                              Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                    3         grindig, neutraalbeige,
      100                     Edelmanboor

                    4

      150
                    5   170




    Boring:    05                                                    Boring:   06
                        0     akker                                                     0     akker
        0                                                               0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, bruinbeige, Edelmanboor                       1         humeus, zwak kolengruishoudend,
                    1                                                                         neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                        40
                        50                                                          2   50
                                                                                              Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
       50                                                              50
                                                                                              gleyhoudend, neutraalbeige,
                                                                                              Edelmanboor



    Boring:    07                                                    Boring:   08
                        0     akker                                                     0     akker
        0                                                               0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                    1         humeus, zwak kolengruishoudend,                                 humeus, zwak kolengruishoudend,
                              neutraalbruin, Edelmanboor                            1         bruinbeige, Edelmanboor
                        40
                    2   50
                              Zand, matig grof, zwak siltig,
                                                                                        50
       50                                                              50
                              neutraalbeige, Edelmanboor




    Boring:    09                                                    Boring:   10
                        0     akker                                                     0     akker
        0                                                               0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                            Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              humeus, zwak puinhoudend, zwak                        1         humeus, zwak kolengruishoudend,
                    1         kolengruishoudend, neutraalbruin,                               neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                        40
                              Edelmanboor
                        50                                                          2   50
                                                                                              Zand, matig grof, zwak siltig,
       50                                                              50
                                                                                              neutraalbeige, Edelmanboor




Projectcode: 5945.001                                                                                          Boormeester:          Gerrist

                                                                                                              Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>       Boorprofielen                                                                                        Pagina 2 van 2




    Boring:    11                                                   Boring:   12
                        0    akker                                                     0    akker
        0                                                              0
                             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                           Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                             humeus, zwak puinhoudend, zwak                                 humeus, zwak puinhoudend,
                    1        kolengruishoudend, bruinbeige,                        1        neutraalbruin, Edelmanboor
                             Edelmanboor
                        50                                                             50
       50                                                             50




Projectcode: 5945.001                                                                                       Boormeester:           Gerrist

                                                                                                            Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 4a Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. R.W. Isarin
     Rapenstraat 2
     5831 GJ BOXMEER




     Analysecertificaat
     Datum: 31-Jan-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018011187/1
     Uw project/verslagnummer                        5945.001
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            25-Jan-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5945.001                                                        Certificaatnummer/Versie            2018011187/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                          25-Jan-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     31-Jan-2018/12:07
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                               Gerrist                                                         Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              86.2                        83.7          85.2
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.0                        3.6           0.9
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.8                        96.3          99.1
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 2.5                       <2.0          <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   31                       46            <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.22                        0.36         <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 4.3                        4.1          <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   11                       15           <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds             0.094                      0.092          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 6.9                        5.0          <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   26                       45            <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   56                       98             22

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        <11            <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 7.2                        8.7          <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0          <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        <35            <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)                                                        25-Jan-2018                9920652
2    MM2 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-50) 10 (0-40)                                                                                      25-Jan-2018                9920653
3    MM3 01 (50-70) 01 (70-100) 01 (100-150) 02 (50-100) 02 (100-120) 02 (120-150) 03 (70-100) 03 (100-15
                                                                                          25-Jan-2018                                                            9920654



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5945.001                                                        Certificaatnummer/Versie              2018011187/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                            25-Jan-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       31-Jan-2018/12:07
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               Gerrist                                                         Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                          0.14           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.079                         0.14           <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                       0.079             <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050                       0.074             <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                       0.059             <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
                                                                                                                                              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.39                        0.67             0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)                                                          25-Jan-2018              9920652
2    MM2 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-50) 10 (0-40)                                                                                        25-Jan-2018              9920653
3    MM3 01 (50-70) 01 (70-100) 01 (100-150) 02 (50-100) 02 (100-120) 02 (120-150) 03 (70-100) 03 (100-15
                                                                                          25-Jan-2018                                                            9920654



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018011187/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9920652            01               1                                         0           50         0535207493           MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04
       9920652            02               1                                         0           50         0535045336
       9920652            03               1                                         0           50         0535207490
       9920652            04               1                                         0           50         0535045344
       9920652            09               1                                         0           50         0535207481
       9920652            11               1                                         0           50         0535045348
       9920652            12               1                                         0           50         0535207487

       9920653            08               1                                         0           50         0535045345           MM2 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-50) 10
       9920653            10               1                                         0           40         0535045334
       9920653            06               1                                         0           40         0535045335
       9920653            07               1                                         0           40         0535207482

       9920654            01               3                                         70          100        0535207495           MM3 01 (50-70) 01 (70-100) 01 (100-
       9920654            01               2                                         50          70         0535207494
       9920654            01               4                                         100         150        0535207492
       9920654            02               2                                         50          100        0535045337
       9920654            02               3                                         100         120        0535045340
       9920654            02               4                                         120         150        0535045341
       9920654            03               5                                         150         170        0535207489
       9920654            03               4                                         100         150        0535207485
       9920654            03               3                                         70          100        0535207488




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018011187/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018011187/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. S Luppens
     Rapenstraat 2
     5831 GJ BOXMEER




     Analysecertificaat
     Datum: 07-Feb-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018015245/1
     Uw project/verslagnummer                        5945.001
     Uw projectnaam
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            01-Feb-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5945.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2018015245/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    07-Feb-2018/12:42
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Gerrist                                                         Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                58
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L                13
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L              5.1
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                12

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01-1-1 01 (140-240)                                                                                                          01-Feb-2018                    9932258




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   5945.001                                                        Certificaatnummer/Versie           2018015245/1
     Uw projectnaam                                                                                             Startdatum                         01-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    07-Feb-2018/12:42
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Gerrist                                                         Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01-1-1 01 (140-240)                                                                                                          01-Feb-2018                    9932258




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018015245/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9932258            01               1                                         140         240        0800586385           01-1-1 01 (140-240)
       9932258            01               2                                         140         240        0680278752
       9932258            01               3                                         140         240        0680278877




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018015245/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018015245/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                   5945.001
Datum monstername                                               25-01-2018
Monsternemer                                                    Gerrist
Certificaatnummer                                               2018011187
Startdatum                                                      25-01-2018
Rapportagedatum

Analyse                                                         Eenheid                         1              GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                           3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                            2,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                                 86,2           86,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                                 3              3
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                              96,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                               2,5            2,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                                  31       113,1                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                                0,22      0,3594         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                                 4,3       14,33         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                                  11       21,64         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                               0,094      0,1329         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                                <1,5        1,05         -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                                 6,9       19,32         -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                                  26       39,82         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                                  56       126,5         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                                <3,0           7
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                                <5,0       11,67
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                                <5,0       11,67
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                                 <11       25,67
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                                  7,2         24
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                                <6,0          14
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                                 <35       81,67         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                             <0,0010      0,0023
PCB 52                                         mg/kg ds                                             <0,0010      0,0023
PCB 101                                        mg/kg ds                                             <0,0010      0,0023
PCB 118                                        mg/kg ds                                             <0,0010      0,0023
PCB 138                                        mg/kg ds                                             <0,0010      0,0023
PCB 153                                        mg/kg ds                                             <0,0010      0,0023
PCB 180                                        mg/kg ds                                             <0,0010      0,0023
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                              0,0049      0,0163         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                               0,079       0,079
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                              <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                              <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                                0,39       0,394         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9920652          MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  5945.001
Datum monstername                                              25-01-2018
Monsternemer                                                   Gerrist
Certificaatnummer                                              2018011187
Startdatum                                                     25-01-2018
Rapportagedatum

Analyse                                                        Eenheid                  2             GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                3,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                        83,7           83,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                      3,6            3,6
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                     96,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                     <2,0            1,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         46       178,3                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       0,36      0,5772        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        4,1       14,41        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                         15       29,41        -           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                      0,092      0,1305        -        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                       <1,5        1,05        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          5       14,58        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         45       68,79        *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         98       223,5        *          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                       <3,0       5,833
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                       <5,0       9,722
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                       <5,0       9,722
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                        <11       21,39
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                         8,7      24,17
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                       <6,0       11,67
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                        <35       68,06         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0019
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010        0,0019
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0019
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0019
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0019
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0019
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010        0,0019
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049        0,0136         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                       0,14        0,14
Anthraceen                                     mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                       0,14        0,14
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      0,079       0,079
Chryseen                                       mg/kg ds                                      0,074       0,074
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      0,059       0,059
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                     <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                       0,67       0,667         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      9920653          MM2 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-50) 10 (0-40)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  5945.001
Datum monstername                                              25-01-2018
Monsternemer                                                   Gerrist
Certificaatnummer                                              2018011187
Startdatum                                                     25-01-2018
Rapportagedatum

Analyse                                                        Eenheid                       3                 GSSD            Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                     0,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                          2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                      Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                             85,2                85,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                           0,9                 0,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                          99,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                          <2,0                 1,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                             <20              54,25                  20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                           <0,20              0,241        -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                            <3,0              7,383        -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                            <5,0              7,241        -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                          <0,050             0,0502        -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                            <1,5               1,05        -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                            <4,0              8,167        -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                             <10              11,02        -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                              22               52,2        -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                            <3,0               10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                            <5,0               17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                            <5,0               17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                             <11               38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                            <5,0               17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                            <6,0                21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                             <35              122,5        -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                       <0,0010               0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                       <0,0010               0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                       <0,0010               0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                       <0,0010               0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                       <0,0010               0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                       <0,0010               0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                       <0,0010               0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                        0,0049               0,0245        -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                          <0,050              0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                          <0,050              0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                            0,35               0,35        -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      9920654          MM3 01 (50-70) 01 (70-100) 01 (100-150) 02 (50-100) 02 (100-120) 02 (120-150) 03 (70-100) 03 (100-15


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    5945.001
Datum monstername                                                01-02-2018
Monsternemer                                                     Gerrist
Certificaatnummer                                                2018015245
Startdatum                                                       01-02-2018
Rapportagedatum                                                  07-02-2018

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD               Oordeel             RG      S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          58          58               *                20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14               -               0,2    0,4      3,2     6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                        <2,0          1,4              -                 2     20      60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                          13          13               -                 2     15      45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035               -              0,05   0,05   0,175    0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0          1,4              -                 2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                          5,1         5,1              -                 3     15      45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0          1,4              -                 2     15      45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                          12          12               -                10     65     433    800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21             -              0,2    0,2    35,1     70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014                -             0,02   0,01     35      70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14                -              0,2      6    153     300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                                  630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07             -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14             -              0,2   0,01     10      20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42             -              0,6    0,8    40,4     80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50            35              -              50     50     325     600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,77   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9932258          01-1-1 01 (140-240)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                    Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                          AW = achtergrondwaarde
                                                          S = streefwaarde
                                                          I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)


                     voorkomen in:                                   Grond/sediment                        Grondwater
                                                                    (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                           AW                    I                S                    I

  I.            Metalen
                antimoon (Sb)                              4,0                   22               -                 20
                arseen (As)                                20                    76               10                60
                barium (Ba)                                -                     920*             50                625
                cadmium (Cd)                               0,60                  13               0,4               6
                chroom (Cr)                                55                    -                1                 30
                chroom III                                 -                     180              -                 -
                chroom VI                                  -                     78               -                 -
                cobalt (Co)                                15                    190              20                100
                koper (Cu                                  40                    190              15                75
                kwik (Hg)                                  0,15                  -                0,05              0,3
                kwik (anorganisch)                         -                     36               -                 -
                kwik (organisch)                           -                     4                -                 -
                lood (Pb)                                  50                    530              15                75
                molybdeen (Mo)                             1,5                   190              5                 300
                nikkel (Ni)                                35                    100              15                75
                tin (Sn)                                   6,5                   -                -                 -
                vanadium (V)                               80                    -                -                 -
                zink (Zn)                                  140                   720              65                800

  II.           Anorganische verbindingen
                chloride                                   -                      -               100 (mg/l)           -
                cyaniden-vrij                              3                     20               5                    1500
                cyaniden-complex                           5,5                   50               10                   1500
                thiocyanaat                                6,0                   20               -                    1500

  III.          Aromatische verbindingen
                benzeen                                    0,20                  1,1              0,2                  30
                ethylbenzeen                               0,20                  110              4                    150
                tolueen                                    0,20                  32               7                    1000
                xylenen                                    0,45                  17               0,2                  70
                styreen (vinylbenzeen)                     0,25                  86               6                    300
                fenol                                      0,25                  14               0,2                  2000
                cresolen (som)                             0,30                  13               0,2                  200
                dodecylbenzeen                             0,35                  -                -                    -
                aromatische oplosmiddelen (som)            2,5                   -                -                    -

  IV.           Polycyclische aromatische         kool-
                waterstoffen (PAK's)
                naftaleen                                                                         0,01                 70
                antraceen                                                                         0,0007               5
                fenantreen                                                                        0,003                5
                fluoranteen                                                                       0,003                1
                benzo(a)antraceen                                                                 0,0001               0,5
                chryseen                                                                          0,003                0,2
                benzo(a)pyreen                                                                    0,0005               0,05
                benzo(ghi)peryleen                                                                0,0003               0,05
                benzo(k)fluoranteen                                                               0,0004               0,05
                indeno(1,2,3cd)pyreen                                                             0,0004               0,05
                PAK (som 10)                               1,5                   40               -                            -

  V.            Gechloreerde koolwaterstoffen
                vinylchloride                              0,10                  0,1              0,01                 5
                dichloormethaan                            0,10                  3,9              0,01                 1000
                1,1-dichloorethaan                         0,20                  15               7                    900
                1,2-dichloorethaan                         0,20                  6,4              7                    400
                1,1-dichlooretheen                         0,30                  0,3              0,01                 10
                1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)        0,30                  1                0,01                 20
                dichloorpropanen                           0,80                  2                0,8                  80
                trichloormethaan (chloroform)              0,25                  5,6              6                    400
                1,1,1-trichloorethaan                      0,25                  15               0,01                 300
                1,1,2-trichloorethaan                      0,3                   10               0,01                 130
                trichlooretheen (Tri)                      0,25                  2,5              24                   500
                tetrachloormethaan (Tetra)                 0,30                  0,7              0,01                 10
                tetrachlooretheen (Per)                    0,15                  8,8              0,01                 40
                monochloorbenzeen                          0,20                  15               7                    180
                dichloorbenzenen                           2,0                   19               3                    50
                trichloorbenzenen                          0,015                 11               0,01                 10
                tetrachloorbenzenen                        0,0090                2,2              0,01                 2,5
                pentachloorbenzeen                         0,0025                6,7              0,003                1
                hexachloorbenzeen                          0,0085                2,0              0,0009               0,5
                monochloorfenolen(som)                     0,045                 54               0,3                  100
                dichloorfenolen (som)                      0,20                  22               0,2                  30
                trichloorfenolen (som)                     0,0030                22               0,03                 10
                tetrachloorfenolen (som)                   0,015                 21               0,01                 10
                pentachloorfenol                           0,0030                12               0,04                 3
                PCB's (som 7)                              0,020                 1                0,01                 0,01
                chloornaftaleen (som)                      0,070                 23               -                    6
                monochlooranilinen (som)                   0,20                  50               -                    30
                dioxine (som I-TEQ)                                              0,00018                               -
                                                           0,000055                               -
                pentachlooraniline                                               -                                     -
                                                           0,15                                   -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                     voorkomen in:                                Grond/sediment                       Grondwater
                                                                 (mg/kg droge stof)               (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                    anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                       AW                            I        S                    I

  VI.           Bestrijdingsmiddelen
                chloordaan                             0,0200                 4               0,02 ng/l            0,2
                DDT (som)                              0,20                   1,7             -                    -
                DDE (som)                              0,10                   2,3             -                    -
                DDD (som)                              0,020                  34              -                    -
                DDT/DDE/DDD (som)                      -                      -               0,004 ng/l           0,01
                aldrin                                 -                      0,32            0,009 ng/l           -
                dieldrin                               -                      -               0,1 ng/l             -
                endrin                                 -                      -               0,04 ng/l            -
                drins (som)                            0,015                  4               -                    0,1
                -endosulfan                           0,00090                4               0,2 ng/l             5
                -HCH                                  0,0010                 17              33 ng/l              -
                -HCH                                  0,0020                 1,6             8 ng/l               -
                -HCH (lindaan)                        0,0030                 1,2             9 ng/l               -
                HCH-verbindingen (som)                 -                      -               0,05                 1
                heptachloor                            0,00070                4               0,005 ng/l           0,3
                heptachloorepoxide (som)               0,0020                 4               0,005 ng/l           3
                hexachloorbutadieen                    0,003                  -               -                    -
                organochloorhoudende                   0,40                   -               -                    -
                bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
                azinfos-methyl                         0,0075                 -               -                    -
                organotin verbindingen (som)           0,15                   2,5             0,05-16 ng/l         0,7
                tributyltin (TBT)                      0,065                  -               -                    -
                MCPA                                   0,55                   4               0,02                 50
                atracine                               0,035                  0,71            29 ng/l              150
                carburyl                               0,15                   0,45            2 ng/l               50
                carbofuran                             0,017                  0,017           9 ng/l               100
                4-chloormethylfenolen (som)            0,60                   -               -                    -
                niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)   0,090                  -               -                    -


  VII.          Overige verontreinigingen
                asbest                                 -                      100             -                    -
                cyclohexanon                           2,0                    150             0,5                  15000
                dimethyl ftalaat                       0,045                  82              -                    -
                diethyl ftalaat                        0,045                  53              -                    -
                di-isobutylftalaat                     0,045                  17              -                    -
                dibutyl ftalaat                        0,070                  36              -                    -
                butyl benzylftalaat                    0,070                  48              -                    -
                dihexyl ftalaat                        0,070                  220             -                    -
                di(2-ethylhexyl)ftalaat                0,045                  60              -                    -
                ftalaten (som)                         -                      -               0,5                  5
                minerale olie                          190                    5000            50                   600
                pyridine                               0,15                   11              0,5                  30
                tetrahydrofuran                        0,45                   7               0,5                  300
                tetrahydrothiofeen                     1,5                    8,8             0,5                  5000
                tribroommethaan                        0,20                   75              -                    630
                ethyleenglycol                         5,0                    -               -                    -
                diethyleenglycol                       8,0                    -               -                    -
                acrylonitril                           2,0                    -               -                    -
                formaldehyde                           2,5                    -               -                    -
                isopropanol (2-propanol)               0,75                   -               -                    -
                methanol                               3,0                    -               -                    -
                butanol (1-butanol)                    2,0                    -               -                    -
                butylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                ethylacetaat                           2,0                    -               -                    -
                methyl-tert-butyl ether (MTBE)         0,20                   -               -                    -
                methylethylketon                       2,0                    -               -                    -




Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

                                                                             a + b * % lut.+ c * % org.st.
                                                         Lb = Lst *
                                                                                  a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 5                   Toetsingskader Circulaire bodemsanering
       STOF                 a            b             c

  arseen              15             0,4           0,4
  barium              30             5             0
  beryllium           8              0,9           0
  cadmium             0,4            0,007         0,021
  chroom              50             2             0
  cobalt              2              0,28          0
  koper               15             0,6           0,6
  kwik                0,2            0,0034        0,0017
  lood                50             1             1
  nikkel              10             1             0
  tin                 4              0,6           0
  vanadium            12             1,2           0
  zink                50             3             1,5




Organische verbindingen
                                                                                   % org.st.
                                                                  Lb = Lst *
                                                                                     10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.


Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                T = 0,5* (AW + I)
noodzakelijk




T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre> Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen


                                                      Geraad-
                 Informatiebron                       pleegd                             Toelichting
                                                      (ja/nee)

                                                                     Datum                                Opmerkingen
Informatie uit kaartmateriaal etc.
                                                                  kaartmateriaal

Historische topografische kaart                          ja        1850 - heden                           www.topotijdreis.nl

                                                         ja         2008-2014                             Publieke Dienstverlening
Luchtfoto                                                                                                 Op de Kaart Loket
                                                                                                          (www.pdok.nl)

                                                                   Datum bron/                            Opmerkingen
Informatie uit themakaarten
                                                                  kaartmateriaal

Bodemkaart Nederland                                     ja            2016                               www.bodemdata.nl

Grondwaterkaart Nederland                                ja            1995                               TNO REGIS I

Bodemloket.nl                                            ja       17 januari 2018

Informatie van de opdrachtgever                                  Datum uitgevoerd    Contactpersoon       Opmerkingen


Historisch gebruik locatie                               ja        9 januari 2018    Mw. F. Gusa


Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Toekomstig gebruik locatie                               ja

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken      ja

Verhardingen/kabels en leidingen locatie                 ja

Informatie van de gemeente / omgevingsdienst                     Datum uitgevoerd    Contactpersoon       Opmerkingen

Archief Bouw- en woningtoezicht                          ja       17 januari 2018    Mw. G. Berkers       gemeente Cuijk

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet                    ja       17 januari 2018    Mw. O.L. Zavelyeva   ODZOB

Archief ondergrondse tanks                               ja       12 februari 2018   -                    ODBN

Archief bodemonderzoeken                                 ja

Gemeenteambtenaar milieuzaken                            ja

Informatie uit terreininspectie                                  Datum uitgevoerd                         Opmerkingen

Historisch gebruik locatie                               ja       25 januari 2018

Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Verhardingen                                             ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                          Bodemrapportage
                                            Dynamisch Rapport - 12-02-2018




Legenda

                      Geselecteerd perceel                             Nazcatanks

                      25-meter buffer                                  Verontreinigingscontouren

                      Locatie                                          Saneringscontouren

                      Onderzoek                                        Zorgcontouren

                      Boorpunt                                         Kadastrale kaart

                      Adreslocatie

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 186340    Y 414266 meter




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                          Informatie over geselecteerd gebied

De door u geselecteerde locaties zijn:
Geen gegevens beschikbaar

Locaties

Geen gegevens beschikbaar

Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>   Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
                                       perceel

De door u geselecteerde locaties zijn:

Naam                                                              Adres           Plaats

Berkenkamp 32                                                     Berkenkamp 32   VIANEN NB

Berkenkamp 51                                                     Berkenkamp 51   VIANEN NB


Locaties
Berkenkamp 32
Onderzoeken bij locatie

Gegevens per onderzoek

Tanks bij locatie
Adres                         BERKENKAMP 32
Postcode                      5434PD
Plaats                        VIANEN NB
Type tank                     Ondergronds
Tank Aanwezig                 nee
Tank in gebruik               nee
Type brandstof                Huisbrandolie
Inhoud (L)                    3000
Kiwa-certificaat              ja
Datum sanering                01-01-1995
Status van de tank            verwijderd, toezicht KIWA


Beschikbare documenten bij locatie


Verontreinigingscontouren

Saneringscontouren

Zorgcontouren

Besluiten bij locatie

Berkenkamp 51
Onderzoeken bij locatie




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Gegevens per onderzoek

Tanks bij locatie
Adres                         BERKENKAMP 51
Postcode                      5434PC
Plaats                        VIANEN NB
Type tank                     Ondergronds
Tank Aanwezig                 ja
Tank in gebruik               nee
Type brandstof                Huisbrandolie
Inhoud (L)                    3000
Kiwa-certificaat              ja
Datum sanering                01-01-1998
Status van de tank            gesaneerd, niet verwijderd, KIWA


Beschikbare documenten bij locatie


Verontreinigingscontouren

Saneringscontouren

Zorgcontouren

Besluiten bij locatie

Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 4 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                 Luchtfoto




Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 186340    Y 414266
Buffer: 25 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                          Bodemrapportage
                                            Dynamisch Rapport - 12-02-2018




Legenda

                      Geselecteerd perceel                             Nazcatanks

                      25-meter buffer                                  Verontreinigingscontouren

                      Locatie                                          Saneringscontouren

                      Onderzoek                                        Zorgcontouren

                      Boorpunt                                         Kadastrale kaart

                      Adreslocatie

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 186340    Y 414266 meter




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                          Informatie over geselecteerd gebied

De door u geselecteerde locaties zijn:
Geen gegevens beschikbaar

Locaties

Geen gegevens beschikbaar

Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>   Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
                                       perceel

De door u geselecteerde locaties zijn:

Naam                                                              Adres           Plaats

Berkenkamp 32                                                     Berkenkamp 32   VIANEN NB

Berkenkamp 51                                                     Berkenkamp 51   VIANEN NB


Locaties
Berkenkamp 32
Onderzoeken bij locatie

Gegevens per onderzoek

Tanks bij locatie
Adres                         BERKENKAMP 32
Postcode                      5434PD
Plaats                        VIANEN NB
Type tank                     Ondergronds
Tank Aanwezig                 nee
Tank in gebruik               nee
Type brandstof                Huisbrandolie
Inhoud (L)                    3000
Kiwa-certificaat              ja
Datum sanering                01-01-1995
Status van de tank            verwijderd, toezicht KIWA


Beschikbare documenten bij locatie


Verontreinigingscontouren

Saneringscontouren

Zorgcontouren

Besluiten bij locatie

Berkenkamp 51
Onderzoeken bij locatie




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Gegevens per onderzoek

Tanks bij locatie
Adres                         BERKENKAMP 51
Postcode                      5434PC
Plaats                        VIANEN NB
Type tank                     Ondergronds
Tank Aanwezig                 ja
Tank in gebruik               nee
Type brandstof                Huisbrandolie
Inhoud (L)                    3000
Kiwa-certificaat              ja
Datum sanering                01-01-1998
Status van de tank            gesaneerd, niet verwijderd, KIWA


Beschikbare documenten bij locatie


Verontreinigingscontouren

Saneringscontouren

Zorgcontouren

Besluiten bij locatie

Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 4 van 4 - 12-02-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                 Luchtfoto




Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 186340    Y 414266
Buffer: 25 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>