<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>            Milieukundig rapport              projectnummer 0465211.100
                                              definitief revisie 00
                                              17 december 2020
Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema
        S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Milieukundig rapport
Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te
Foxwolde



projectnummer 11191-0465211.100
documentnummer 0465211-MKO-S4492-01-01
definitief revisie 00
17 december 2020


Auteur
S. Verhagen




Opdrachtgever
N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN




datum vrijgave   beschrijving revisie 00   goedkeuring      vrijgave
18-12-2020        definitief                C.H. Scherpen     A.J. Brandsma
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        Inhoudsopgave                                                  Blz.

1       Inleiding                                                        1

2       Vooronderzoek                                                    2
2.1     Algemeen                                                         2
2.2     Locatiegegevens                                                  2
2.3     Verwachting ten aanzien van bodemkwaliteit                       3
2.3.1   Bodemloket/Nazca-i                                               3
2.3.2   Historisch kaartmateriaal                                        3
2.3.3   Informatie opdrachtgever                                         3
2.3.4   Bodemkwaliteitskaart                                             3
2.3.5   Terreininspectie                                                 4
2.4     Conclusie vooronderzoek en hypothese                             4


3       Verrichte werkzaamheden                                          5
3.1     Veldwerkzaamheden                                                5
3.2     Toetsing                                                         6


4       Resultaten                                                       7
4.1     Waarnemingen en metingen tijdens veldwerk                        7
4.2     Analyseresultaten                                                7
4.2.1   Grond                                                            7
4.2.2   Grondwater                                                       8
4.3     Interpretatie                                                    8
4.4     Toetsing hypothese                                               9


5       Conclusies en aanbevelingen                                     10
5.1     Conclusies                                                      10
5.2     Aanbevelingen                                                   10

        Bijlagen
        1.      Toelichting op bodemonderzoek
        2.      Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen
        3.      Toetsing grondmonsters aan Wet bodembescherming
        4.      Toetsing grondwatermonsters aan Wet bodembescherming
        5.      Normen grond Wet bodembescherming
        6.      Normen grondwater Wet bodembescherming
        7.      Toelichting op normwaarden grond en grondwater
        8.      Analysecertificaat grond
        9.      Analysecertificaten grondwater
        10.     Verantwoording onderzoek BRL 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Tekeningen
0465211-S-4492-O1   Overzichtstekening met ligging onderzoekslocatie
0465211-S-4492-S1   Situatietekening met onderzoekspunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Milieukundig rapport
    Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
    projectnummer 0465211.100
    17 december 2020 revisie 00
    N.V. Nederlandse Gasunie




1   Inleiding
    In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie (hierna Gasunie) is door Antea Group in september
    2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het afsluiterschema
    S-4492 nabij Haareveenseweg 1 te Roden.

    Aanleiding
    Het voornemen bestaat om het afsluiterschema S-4492 te verwijderen. Hiervoor zullen
    graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.

    Doel
    Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen of er sprake is van een
    bodemverontreiniging en zo ja, of deze een belemmering vormt voor de voorgenomen
    werkzaamheden.

    Onderzoeksstrategie en kwaliteit
    Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: 2016
    (Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek). Dit rapport is opgesteld conform de ‘Gasunie
    Technische Standaard – Ontwerp Specificatie Grondzaken, (GTS-OSK-02-N) Cultuurtechnisch,
    geohydrologisch, grondmechanisch en milieutechnisch rapport’; versie 6; d.d. 31-03-2014.

    Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties
    van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.

    In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten
    van het onderzoek beschreven.




                                                      Blad 1 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      Milieukundig rapport
      Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
      projectnummer 0465211.100
      17 december 2020 revisie 00
      N.V. Nederlandse Gasunie




2     Vooronderzoek
2.1   Algemeen

      Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/
      afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve
      van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd
      overeenkomstig de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch
      vooronderzoek).

      De aanleiding tot het vooronderzoek is:
           • Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig
              projectmatig grondverzet ten behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s
              (aanleiding “G”).

      De te beantwoorden onderzoeksvragen behorende bij deze aanleiding betreffen:
          • Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? (paragraaf 2.2)
          • Wat is het voormalige gebruik van de locatie? (paragraaf 2.3)
          • Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en
              welke lagen zijn daarbij onderscheiden? (paragraaf 2.3)
          • Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de
              potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de kritische
              parameters? (paragraaf 2.3)
          • Is de bodem asbestverdacht? (paragraaf 2.4)
          • Is er mogelijk sprake van de aanwezigheid van antropogene lagen in de bodem?
              (paragraaf 2.5)
          • Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden
              plaatsvinden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging? (paragraaf 2.5)
          • Is de bodem sterk verontreinigd (boven interventiewaarde)? (paragraaf 2.5)

      In tabel 2.1 zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.

      Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen
       Geraadpleegde bron                       Website, contactpersoon of archief                      Datum raadplegen
       Bodemloket                               www.bodemloket.nl                                       September
       Topotijdreis.nl                          www.topotijdreis.nl
       Informatie van Gasunie                   Gasunie Geoportaal
       Bodemkwaliteitskaart provincie           Nota Bodembeheer provincie Drenthe’, d.d. 16-04-2012,
       Drenthe                                  door: Grontmij
       Terreininspectie                         Gecombineerd met veldwerkzaamheden


2.2   Locatiegegevens

      De onderzoekslocatie is gelegen op de kruising van de Haarveensedijk met de Haarveen en de
      Dwazziewegen te Foxwolde. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie Q,
      nummers 1222 en 1075.




                                                        Blad 2 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>        Milieukundig rapport
        Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
        projectnummer 0465211.100
        17 december 2020 revisie 00
        N.V. Nederlandse Gasunie




        De locatie bevindt zich ter plaatse van de coördinaten X: 226072 en Y: 574444 (volgens het
        Rijksdriehoekstelsel). Ter plaatse is het afsluiterschema S-4492 aanwezig, welke in de tweede
        helft van de vorige eeuw is aangelegd.

        Op een afsluiterlocatie in het regionale gastransportleidingnet (RTL) kunnen
        gastransporttechnische schakelingen uitgevoerd worden ten behoeve van onder andere:
        -       Het schakelen van leidingen.
        -       Het afsluiten van een gedeelte van het gastransportsysteem.
        -       Het gasvrij maken van een gedeelte van het gastransportsysteem ten behoeve van
                beheer, onderhoud en bij calamiteiten.

        De afsluiterlocatie S-4492 is niet door een hekwerk omgeven en bevat voor genoemde
        doeleinden verschillende typen afsluiters.

        De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de tekening 0465211-S-4492-O1. De
        situering van de onderzoekslocatie is weergegeven op tekening 0465211-S-4492-S1.

2.3     Verwachting ten aanzien van bodemkwaliteit

2.3.1   Bodemloket

        Op het bodemloket en op het digitale loket van de provincie Drenthe wordt melding gemaakt van
        een autowrakkenterrein ter plaatse van de Haarveensedijk 3 direct ten zuiden van het
        onderzoeksgebied. Het terrein is in 2000 gesaneerd. Op het bodemloket staat de volgende
        conclusie: volledig verwijderd, aanvulgrond voldoet aan achtergrondwaarde, geen
        restverontreiniging.

        Eindevaluatie grondwatersanering op een voormalig bedrijfsterrein aan de Haarveensedijk 3 te
        Foxwolde’, Fugro, kenmerk: 81990232.250, d.d. 01 november 2000;
        Uit het evaluatierapport blijkt dat in de periode van april 1994 tot en met mei 2000 een
        bodemsanering heeft plaatsgevonden op het terrein van een voormalige automontagebedrijf aan
        de Haarveensedijk3 te Foxwolde. Dit betrof een sanering van vluchtige aromaten in het
        grondwater. De sanering heeft aan de gestelde doelen voldaan. Ter plaatse zijn in het
        grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen met vluchtige aromaten aantoonbaar.

        Tankcertificaat
        In 1996 is er een ondergrondse HBO tank verwijderd op het perceel van de Haarveensedijk 18. Er
        is geen verontreiniging aangetroffen, de tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd.

2.3.2   Historisch kaartmateriaal

        Op het historisch kaartmateriaal zijn geen bijzonderheden waargenomen.

2.3.3   Informatie opdrachtgever

        Bij de opdrachtgever zijn geen gegevens van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekend.




                                                          Blad 3 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        Milieukundig rapport
        Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
        projectnummer 0465211.100
        17 december 2020 revisie 00
        N.V. Nederlandse Gasunie




2.3.4   Bodemkwaliteitskaart

        De onderzoekslocatie is gelegen in de bodemkwaliteitszone ‘Buitengebied’ van de
        bodemkwaliteitskaart van de provincie Drenthe. In deze zone bevat de bovengrond volgens de
        P80 licht verhoogde gehalten aan kwik voldoet daarmee aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen.
        De ondergrond bevat volgens de P80 licht verhoogde gehalten aan kwik en PCB en voldoet
        daarmee aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000.




                                                          Blad 4 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        Milieukundig rapport
        Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
        projectnummer 0465211.100
        17 december 2020 revisie 00
        N.V. Nederlandse Gasunie




2.3.5   Terreininspectie

        Tijdens de terreininspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen waarnemingen gedaan
        die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.

2.4     Conclusie vooronderzoek en hypothese

        De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodembedreigende
        activiteiten op het onderzoeksterrein: ter plaatse van het werkgebied is het afsluiterschema S-
        4492 aanwezig.

        Het afsluiterschema is verdacht voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging met minerale
        olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en tetrahydrothiofeen. De parameters minerale olie en BTEXN
        komen voor in aardgascondensaat. Tetrahydrothiofeen is een geurstof die aan het reukloze gas
        wordt toegevoegd.

        De verdachte laag bevinden zich in de ondergrond ter plaatse van het afsluiterschema op een
        diepte van 1,3-1,5 m -mv (diepteligging afsluiters).

        Op basis van het vooronderzoek wordt vooralsnog geconcludeerd dat de locatie niet als verdacht
        ten aanzien van asbest wordt aangemerkt, omdat er uit de beschikbare gegevens geen directe
        aanwijzingen zijn voor bodem belastende activiteiten waarbij asbest op of in de bodem terecht is
        gekomen. Tevens is het, op basis van de verkregen informatie, niet de verwachting om
        antropogene lagen aan te treffen ter plaatse van het voorgenomen werkgebied.

        Het verrichte vooronderzoek geeft geen aanleiding om te vermoeden dat de voorgenomen
        werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging.

        Op basis van de uitgevoerde terreininspectie wordt geconcludeerd dat de zintuiglijke
        waarnemingen overeenkomen met de vooraf verzamelde locatiegegevens.

        Op basis van de verzamelde informatie wordt niet verwacht dat de activiteiten op omliggende
        percelen de bodemkwaliteit ter plaatse van de voorgenomen onderzoekslocatie negatief hebben
        beïnvloed. Tevens worden op basis van de bekende onderzoeksgegevens geen (mobiele)
        verontreinigingen uit de directe omgeving op de onderzoekslocatie verwacht.




                                                          Blad 5 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       Milieukundig rapport
       Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
       projectnummer 0465211.100
       17 december 2020 revisie 00
       N.V. Nederlandse Gasunie




3      Verrichte werkzaamheden
3.1    Veldwerkzaamheden

       Het onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740+A1, waarbij voor het afsluiterschema de
       onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
       duidelijke verontreinigingskern is aangehouden (strategie VEP). Het onderzoeksprogramma is in
       tabel 3.1 opgenomen.

       De heer J. Kuit van Antea Group heeft op 30 september 2020 twee boringen en een peilbuis
       geplaatst. Op 14 oktober 2020 is de geplaatste peilbuis bemonsterd door de heer J. Kuit van
       Antea Group. Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 10 is aangegeven
       welke protocollen zijn gevolgd.

       Tabel 3.1: onderzoeksstrategie
      Locatie         Oppervlakte        Onderzoeks-          Veldwerkzaamheden                       Laboratoriumonderzoek
                      (m2)               strategie1)
                                                              Boringen         Peilbuizen             Analyses                Analyses
                                                              (m -mv.)         (filterstelling in m   grond 2                 grondwater 3
                                                                               -mv.)

      S-4492          <10                VEP                  01 (3,55)        01 (1,85-2,85)         1x standaardpakket      1x standaard-
                                                              02 (2,10)                               (bovengrond)            pakket + THT
                                                              03 (2,00)                                                       1x lozingspakket
                                                                                                      1x standaardpakket
                                                                                                      + BTEX
                                                                                                      (ondergrond)
       1)
            VEP: verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern
       2)   Standaardpakket grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
            polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC),
            organische stof en lutum
            BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen
       3)   Standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
            zink), vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen) vluchtige
            gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC)
            THT: Tetrahydrothiofeen
            Lozingspakket: IJzer (totaal en 2+), onopgeloste bestanddelen, chloride
       4)   Peilbuis is geplaatst en bemonsterd ten behoeve van geohydrologisch onderzoek

       Tijdens het verkennend bodemonderzoek is ter plaatse van het afsluiterschema de meest
       verdachte bodemlaag bemonsterd met behulp van een steekbus (ongeroerde monstername). De
       meest verdachte laag bevindt zich in de ondergrond op een diepte van circa 1,30 à 1,50 m -mv.
       (diepteligging afsluiters).

       Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn het maaiveld en de opgeboorde grond op visuele
       wijze gecontroleerd op indicaties voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging, waaronder
       de aanwezigheid van asbest.




                                                         Blad 6 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Milieukundig rapport
      Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
      projectnummer 0465211.100
      17 december 2020 revisie 00
      N.V. Nederlandse Gasunie




      Het analytische onderzoek is uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie aangewezen
      laboratorium van Eurofins-Analytico te Barneveld. De analyses zijn conform het
      accreditatieschema (AS)3000 uitgevoerd.

      De posities van de geplaatste peilbuizen zijn weergegeven op situatietekening 0465211-S-4492-
      S1.

3.2   Toetsing

      De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de
      Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per juli 2013. Hiervoor is gebruik
      gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn
      opgenomen in bijlage 5 en bijlage 6. Een toelichting op de normwaarden is opgenomen in bijlage
      7.

      In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of
      streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij
      gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een
      index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW).

      Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD)
      lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde
      meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de
      gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5
      en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.
      Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een
      mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek.




                                                        Blad 7 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        Milieukundig rapport
        Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
        projectnummer 0465211.100
        17 december 2020 revisie 00
        N.V. Nederlandse Gasunie




4       Resultaten
4.1     Waarnemingen en metingen tijdens veldwerk

        De zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk zijn weergegeven in boorprofielen, die als
        bijlage 2 zijn opgenomen.

        In de opgeboorde grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een
        bodemverontreiniging.

        Tijdens het veldwerk zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen asbestverdachte
        materialen aangetroffen.

        De gemeten zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het grondwater zijn vermeld in
        paragraaf 4.4 en liggen binnen de bandbreedte, die in een natuurlijke bodem verwacht kan
        worden. In het grondwater is een troebelheid gemeten van >10 NTU. De invloed hiervan op de
        resultaten van dit onderzoek is beschreven in paragraaf 4.3.

4.2     Analyseresultaten

        De analysecertificaten van het verkennend bodemonderzoek zijn in bijlage 8 en bijlage 9
        opgenomen. De analyseresultaten van de grond en het grondwater (inclusief lozingsparameters)
        zijn, inclusief een toetsing aan de in bijlage 5 en 6 beschreven kaders, weergegeven in
        respectievelijk bijlagen 3 en 4.

4.2.1   Grond

        In tabel 4.1 is een samenvatting van de analyseresultaten en de toetsing van de grondmonsters
        opgenomen.

        Tabel 4.1: Analyseresultaten grond
         Monster         Boring            Waarneming Overschrijdingen (gemeten gehalten in             Conclusie
                                                      mg/kg d.s.)
         (m -mv.)        (m -mv.)                     > AW            > AW & <= I     >I
                                                      (i <= 0,5)      (0,5 < i <= 1)  (i > 1)
                                                      licht           matig           sterk
         01-8            01 (1,30-1,50)    -          -               -               -                 Wbb: Voldoet aan
         (1,30-1,50)                                                                                    achtergrondwaarde,
                                                                                                        Bbk : Voldoet aan
                                                                                                        achtergrondwaarde
         MM01            01 (0,00-0,50),   -              -                 -              -            Wbb: Voldoet aan
         (0,00-0,50)     02 (0,00-0,25),                                                                achtergrondwaarde,
                         03 (0,00-0,25)                                                                 Bbk : Voldoet aan
                                                                                                        achtergrondwaarde
         Toelichting
         -          :    geen veldwaarneming/geen overschrijding
         AW, I, i   :    AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage ‘Toelichting op bodemonderzoek’
                         voor uitleg bij AW, I en index




                                                          Blad 8 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        Milieukundig rapport
        Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
        projectnummer 0465211.100
        17 december 2020 revisie 00
        N.V. Nederlandse Gasunie




        Indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de boven- en ondergrond aan de
        Achtergrondwaarde (AW2000).

4.2.2   Grondwater

        In tabel 4.2 is een samenvatting van de analyseresultaten en de toetsing van de
        grondwatermonsters opgenomen.

        Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater
         Monster         Peilbuis                pH (-)               Overschrijdingen (gemeten concentraties     Conclusie monster
                                                                      in µg/l)
         (datum)         (filter, m -mv.)        EC (µS/cm)           >S              > S & <= I     >I
                                                 Troebelheid          (i <= 0,5)      (0,5 < i <= 1) (i > 1)
                                                 (NTU)                licht           matig          sterk

         01-1-1          1 (1,85 - 2,85)         7                    nikkel            -              -          Overschrijding
                                                 950 µS/cm                                                        streefwaarde
                                                 238 NTU
         01-1-2          1 (1,85 - 2,85)         7                    -                                           Overschrijding
                                                 950 µS/cm                                                        streefwaarde
                                                 238 NTU
         Toelichting
         -           : Geen overschrijding
         S, I, i     : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg bij
                       S, I en index

        De lozingsparameter chloride is in het als afvalwater geanalyseerd. De gemeten concentratie van
        180 mg/l aan chloride overschrijdt indicatief de streefwaarde van 100 mg/l.

4.3     Interpretatie

        Ter plaatse van het afsluiterschema zijn in de bovengrond- en ondergond geen verhoogde
        gehalten aan de onderzochte stoffen aangetoond. De gemeten gehalten zijn lager dan de
        betreffende achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen.

        In het grondwater is sprake van licht verhoogde concentratie aan nikkel. De verhoogde
        concentratie aan nikkel is niet te relateren aan activiteiten van de Gasunie en betreft, gezien het
        ontbreken van een antropogene bron en het voorkomen van leem in de ondergrond,
        vermoedelijk een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie.

        In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een
        verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de
        concentraties aan matig en slecht oplosbare stoffen in het grondwater, zoals PAK, PCB, OCB en
        dioxines. Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet aangetoond. Aanvullend onderzoek naar de
        verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd.

4.4     Toetsing hypothese

        De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ kan worden verworpen wat betreft de aan
        de Gasunie gerelateerde stoffen.




                                                          Blad 9 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>      Milieukundig rapport
      Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde
      projectnummer 0465211.100
      17 december 2020 revisie 00
      N.V. Nederlandse Gasunie




5     Conclusies en aanbevelingen
5.1   Conclusies

      Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het navolgende:
           • In de opgeboorde grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid
               van een bodemverontreiniging;
           • In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen
               aangetoond.
           • In het grondwater is sprake van een licht verhoogde concentratie aan nikkel. De
               verhoogde concentratie aan nikkel heeft vermoedelijk een natuurlijke oorsprong.
           • De lozingsparameter chloride is indicatief in een licht verhoogde concentratie
               aangetoond in als afvalwater geanalyseerd grondwater.

5.2   Aanbevelingen

      De resultaten geven geen aanleiding tot de uitvoering van vervolgonderzoek en/of het nemen
      van sanerende maatregelen. De resultaten van dit bodemonderzoek vormen geen belemmering
      voor de uit te voeren werkzaamheden.

      Op basis van de CROW400 kan bij de geplande graafwerkzaamheden de ‘basishygiëne’ worden
      gehanteerd met betrekking tot het werken in verontreinigde grond.

      Voorgenoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en
      analyseresultaten van dit onderzoek.


      Antea Group
      Heerenveen, december 2020




                                                       Blad 10 van 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Toelichting op bodemonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan
niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving
handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van
de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de
verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000
(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek).
Hierbij wordt opgemerkt dat werkzaamheden verricht conform de NEN 5707 vallen onder de BRL SIKB 2000,
protocol 2018. Werkzaamheden verricht conform de NEN 5897 vallen buiten de certificatieregeling. In de
bijlage 'Verantwoording uitvoering onderzoek BRL SIKB 2000' is vermeld of Antea Group het veldwerk zelf
heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea
Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen
van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In de bijlage 'Verantwoording uitvoering
onderzoek BRL SIKB 2000' staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies
binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door
een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste
en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid
hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema (AS)3000 zijn uitgevoerd. De
analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA.

Toepassing grond
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd
voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk
van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag
ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een
bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de
richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Asbest
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group is uitgevoerd volgens de NEN 5740. Alleen als in de rapportage
is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, komt dit in de profielbeschrijvingen en
de conclusies naar voren.

Toelichting op het uitgevoerde onderzoek

Verkennend bodemonderzoek
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd met als richtlijn de NEN 5740+A1. Doorgaans is bij een
onderzoek voor NUTS-bedrijven op basis van het vooronderzoek gekozen voor een onderzoeksstrategie voor
een lijnvormige locatie (verdacht of onverdacht). Voor tracé's met een beperkte lengte kan de strategie
verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern ('VEP') zijn
toegepast, wegens de geringe omvang van het graafwerk. Bij de keuze voor strategie 'VEP' zijn wel de criteria
voor boordiepte en plaatsing van een peilbuis voor lijnvormige locaties aangehouden.

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn boringen verricht. De opgeboorde grond is beoordeeld op het
voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd.

Indien het grondwater zich nabij of binnen de ontgravingsdiepte van de werkzaamheden bevindt, is een
peilbuis geplaatst ten behoeve van de monstername van het grondwater. De peilbuis is direct na plaatsing
grondig afgepompt en minimaal één week later, na nogmaals goed afpompen, bemonsterd voor
laboratoriumonderzoek. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid gemeten.

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is de grond onderzocht op het standaard stoffenpakket.
Dit betreft analyses op:
 Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink);
 Polychloorbifenylen (PCB's; som 7);
 Minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling);
 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 stuks volgens VROM);
 Percentages lutum, organische- en droge stof.
De selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype en veldwaarnemingen.

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is het grondwater onderzocht op het standaard
stoffenpakket. Dit betreft analyses op:
 Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, xylenen, styreen en ethylbenzeen) en naftaleen;
 Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL);
 Minerale olie (GC).

Bepaling veiligheidsklassen
Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt door de Inspectie SZW beschouwd als 'de stand der
techniek' en dient derhalve zorgvuldig te worden nagekomen.



De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij het
vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de omstandigheden
tijdens de uitvoer van de werkzaamheden.

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20 werknemers
op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer dan 500 mensdagen
beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan Inspectie SZW het voornemen tot het tot stand brengen
van het werk te worden gemeld.

Toelichting op de toetsingskaders

Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis
ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het
bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken
ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de
Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel
en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven
de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn
verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien
de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of
voor het grondwater in tenminste 100 m³ bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater
waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek
meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het al dan niet ernstig zijn van
het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen.
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW (of S) ) / (I - AW (of S) ). Een negatieve waarde voor de
index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een
index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0
en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index
tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster
en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de
spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een
duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn
(binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte
gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of
concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde rapportagegrens worden
deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde
rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de
normwaarden.

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken.
Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de
bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog
te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke
antropogene bron aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1
juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter
ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron.

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het
Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader
toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot
welke klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter
alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van
Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een
erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

Achtergrondwaarde
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'voldoet aan de
achtergrondwaarde' (oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet
overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.

Kwaliteitsklasse 'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse
'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager
zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De
kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de
gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het
overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan.

Kwaliteitsklasse 'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt
toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale
waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de
bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 van de Regeling).

Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie'
overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar >
interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke
toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of
mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het
Besluit).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en
               veldwaarnemingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Gasunie S-4492


Projectnr. 0465211-S4492




      Boring:          01                                                                 Boring:         02
      Datum:           30-9-2020                    GWS (cm -mv): 115                     Datum:          30-9-2020                   GWS (cm -mv): 160
      Boormeester:     Jaap Kuit                    GHG (cm -mv): 90                      Boormeester:    Jaap Kuit
      X-coördinaat:    226127,05                    GLG (cm - mv): 185                    X-coördinaat:   226126,63
      Y-coördinaat:    574496,45                                                          Y-coördinaat:   574497,82


                                   0       erf                                                                        0       erf
  0                                                                                  0
                                           Zand, matig fijn, matig siltig, matig                                      (25)    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                                                                           1
                                           humeus, geen olie-water reactie,                                           25      humeus, M50 (195), geen olie-water
                           1               pid (0 ppm), K-waarde: 0,3,                                                        reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,
                                           donkerbruin, Edelmanboor                                                           Edelmanboor
 50                                                                                 50                     2
                                   (120)                                                                                      Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                                                                                                              humeus, M50 (225), geen olie-water
                           2                                                                                                  reactie, pid (0 ppm), neutraalbruin,
                                                                                                                              Edelmanboor
100                                                                                 100                    3
                           3       120                                                                                (185)

                                           Zand, matig grof, matig siltig, matig
                               8           humeus, geen olie-water reactie,
150                        4               pid (0 ppm), K-waarde: 8,                150                    4
                                   (90)    donkerbruin, Edelmanboor


                           5                                                                               5
200                                210
                                                                                    200                               210

                                           Zand, matig grof, matig siltig, resten
                           6               hout, geen olie-water reactie, pid (0
                                   (70)    ppm), K-waarde: 3,5, lichtgeel,
250                                        Edelmanboor
                           7
                                   280
                                   (20)
                                   300
                                           Leem, zwak zandig, geen olie-water
300                                (20)
                                           reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0,01,
                                   320
                                           donkergrijs, Edelmanboor
                                           Veen, geen olie-water reactie, pid (0
                                   (35)
                                           ppm), K-waarde: 0,05, donkerbruin,
350                                355     Edelmanboor
                                           Leem, zwak zandig, matig humeus,
                                           K-waarde: 0,01, grijsbruin,
                                           Edelmanboor




      Boring:          03
      Datum:           30-9-2020                    GWS (cm -mv): 160
      Boormeester:     Jaap Kuit
      X-coördinaat:    226129,49
      Y-coördinaat:    574495,31


                                   0       erf
  0
                                   (25)    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                           1
                                   25      humeus, M50 (195), geen olie-water
                                           reactie, pid (0 ppm), donkerbruin,
                                           Edelmanboor
 50                        2
                                           Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                           humeus, M50 (225), geen olie-water
                                           reactie, pid (0 ppm), neutraalbruin,
                                           Edelmanboor
                                   (145)
100                        3




150                        4
                                   170

                                   (30)    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                           5               M50 (195), neutraalgeel,
                                   200
200                                        Edelmanboor




                                                                                                                              Getekend volgens NEN 5104
Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>        Projectnaam: Gasunie S-4492


    Projectnr. 0465211-S4492
Legenda     (conform NEN 5104)



grind                                         klei                               geur
                    Grind, siltig                         Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                        zwakke geur

                    Grind, zwak zandig                    Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                        sterke geur
                                                                                        uiterste geur
                    Grind, matig zandig                   Klei, sterk siltig

                                                                                 olie
                    Grind, sterk zandig                   Klei, uiterst siltig
                                                                                        geen olie-water reactie
                                                                                        zwakke olie-water reactie
                    Grind, uiterst zandig                 Klei, zwak zandig
                                                                                        matige olie-water reactie
                                                                                        sterke olie-water reactie
                                                          Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie


zand                                                      Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                    Zand, kleiïg                                                        >0
                                                                                        >1
                                                                                        >10
                    Zand, zwak siltig
                                                                                        >100
                                              leem
                                                                                        >1000
                    Zand, matig siltig                    Leem, zwak zandig
                                                                                        >10000


                    Zand, sterk siltig                    Leem, sterk zandig     monsters

                    Zand, uiterst siltig                                            geroerd monster


                                              overige toevoegingen
                                                                                    ongeroerd monster
                                                          zwak humeus
veen                                                                                volumering

                    Veen, mineraalarm                     matig humeus           overig
                                                                                        bijzonder bestanddeel
                    Veen, zwak kleiïg                     sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                        grondwaterstand
                    Veen, sterk kleiïg                    zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                                       slib
                    Veen, zwak zandig                     matig grindig


                                                                                                       water
                    Veen, sterk zandig                    sterk grindig


peilbuis


         blinde buis



         casing


         hoogste grondwaterstand
         gemiddelde grondwaterstand
         laagste grondwaterstand

         zand afdichting


         bentoniet/mikoliet/klei afdichting


         grind afdichting


         filter




                                                                                               Getekend volgens NEN 5104
        Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Toetsing grondmonsters aan Wet
                       bodembescherming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                  0465211-S4492




Analyseresultaten grond                                              01-8                                     MM01
Boringnummer                                                          01                                  01, 02, 03
Monstertraject (m -mv)                                             1,30-1,50                              0,00-0,50
Analysedatum                                                      30-09-2020                             30-09-2020
Monsterconclusie Wbb                                    Voldoet aan achtergrondwaarde          Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG
Droge stof                                      %                   87,70                                  86,50
Lutum                                         % ds                    2,0                                    2,0
Organische stof                               % ds                    1,6                                    4,7

METALEN                                   Eenheid      Meetw         GSSD        Index       Meetw            GSSD         Index
barium                                   mg/kg ds      < 20           54(6)                  < 20              54(6)
cadmium                                  mg/kg ds       < 0,2          0,200      -0,03       < 0,2             0,200      -0,03
kobalt                                   mg/kg ds       <3             7          -0,05       <3                7          -0,05
koper                                    mg/kg ds       <5             7          -0,22         5,3            10          -0,20
kwik                                     mg/kg ds       < 0,05         0,050       0,00       < 0,05            0,050       0,00
lood                                     mg/kg ds      < 10           11          -0,08        13              19          -0,06
molybdeen                                mg/kg ds       < 1,5          1,100       0,00       < 1,5             1,100       0,00
nikkel                                   mg/kg ds       <4             8          -0,42       <4                8          -0,42
zink                                     mg/kg ds      < 20           33          -0,18      < 20              31          -0,19

PAK                                       Eenheid      Meetw         GSSD        Index       Meetw            GSSD         Index
antraceen                                mg/kg ds       < 0,05         0,040                  < 0,05            0,040
benzo(a)antraceen                        mg/kg ds        < 0,05        0,040                       0,12            0,120
benzo(a)pyreen                           mg/kg ds         0,053        0,053                       0,12            0,120
benzo(ghi)peryleen                       mg/kg ds         0,053        0,053                       0,1             0,100
benzo(k)fluorantheen                     mg/kg ds        < 0,05        0,040                       0,074           0,074
chryseen                                 mg/kg ds         0,07         0,070                       0,15            0,150
fenantreen                               mg/kg ds        < 0,05        0,040                       0,1             0,100
fluorantheen                             mg/kg ds         0,11         0,110                       0,27            0,270
indeno(1,2,3-cd)pyreen                   mg/kg ds        < 0,05        0,040                       0,091           0,091
naftaleen                                mg/kg ds        < 0,05        0,040                   < 0,05              0,040
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto      mg/kg ds         0,49                                     1,1
som (10) PAK                             mg/kg ds                      0,500      -0,03                            1,100   -0,01

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN               Eenheid      Meetw         GSSD        Index       Meetw            GSSD         Index
Minerale olie C10 - C12                  mg/kg ds       <3           11(6)                    <3                4(6)
Minerale olie C10 - C40                  mg/kg ds      < 35         123           -0,01      < 35              52          -0,03
Minerale olie C12 - C16                  mg/kg ds       <5           18(6)                    <5                7(6)
Minerale olie C16 - C21                  mg/kg ds        <5           18(6)                    <5                  7(6)
                                                                           (6)
Minerale olie C21 - C30                  mg/kg ds       < 11          39                     < 11              16(6)
                                                                           (6)
Minerale olie C30 - C35                  mg/kg ds        <5           18                           7,5         16(6)
                                                                           (6)
Minerale olie C35 - C40                  mg/kg ds        <6           21                       <6                  9(6)

TOELICHTING
Wet bodembescherming (Wbb)
     Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
     Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
     Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
     Gehalte groter dan de interventiewaarde

 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
 6: Heeft geen normwaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                 0465211-S4492




Analyseresultaten grond                                              01-8                                MM01

PCB`S                                     Eenheid      Meetw         GSSD        Index       Meetw       GSSD     Index
PCB (7) (som, 0.7 factor)                mg/kg ds       0,0049                                0,0049
PCB 101                                  mg/kg ds        < 0,001       0,004                   < 0,001    0,001
PCB 118                                  mg/kg ds        < 0,001       0,004                   < 0,001    0,001
PCB 138                                  mg/kg ds        < 0,001       0,004                   < 0,001    0,001
PCB 153                                  mg/kg ds        < 0,001       0,004                   < 0,001    0,001
PCB 180                                  mg/kg ds        < 0,001       0,004                   < 0,001    0,001
PCB 28                                   mg/kg ds        < 0,001       0,004                   < 0,001    0,001
PCB 52                                   mg/kg ds        < 0,001       0,004                   < 0,001    0,001
som (7) PCB                              mg/kg ds                      0,025       0,01                   0,010   -0,01

AROMATISCHE VERBINDINGEN                  Eenheid      Meetw         GSSD        Index       Meetw       GSSD     Index
1,2-xyleen                               mg/kg ds       < 0,05         0,180
benzeen                                  mg/kg ds       < 0,05         0,180      -0,02
ethylbenzeen                             mg/kg ds       < 0,05         0,180       0,00
som (16) aromatische oplosmiddelen       mg/kg ds                    0,880(2)
som (3) xyleen                           mg/kg ds                      0,350      -0,01
som 1,3- en 1,4-xyleen                   mg/kg ds        < 0,05        0,180
som monocyclische aromatische
                                         mg/kg ds        < 0,25
koolwaterstoffen (BTEX)
tolueen                                  mg/kg ds        < 0,05        0,180       0,00
Xylenen (som, 0.7 factor)                mg/kg ds          0,07

TOELICHTING
Wet bodembescherming (Wbb)
     Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
     Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
     Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
     Gehalte groter dan de interventiewaarde

 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
 2: Enkele parameters ontbreken in de som
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Toetsing grondwatermonsters aan Wet
                           bodembescherming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                 0465211-S4492




Analyseresultaten grondwater                                          01-1-1                               01-1-2
Filter (m -mv)                                                    1,85-2,85                               1,85-2,85
Analysedatum                                                    14-10-2020                              14-10-2020
Monsterconclusie Wbb                                     Overschrijding streefwaarde             Overschrijding streefwaarde

BODEMKUNDIG
Grondwaterstand                            m -mv                       1,15                             1,15
pH                                                                     7,00                             7,00
EC                                         µS/cm                        950                             960
Troebelheid                                  NTU                        238                                -

OVERIG                                   Eenheid      Meetw            GSSD        Index     Meetw         GSSD         Index
Droogrest onopgeloste bestanddelen          mg/l                                              43


METALEN                                  Eenheid      Meetw            GSSD        Index     Meetw         GSSD         Index
barium                                      µg/l       23              23            -0,05
cadmium                                     µg/l       < 0,2            0,100        -0,05
ijzer                                       mg/l                                                 6,4        6,400(6)
IJzer (II)                                  mg/l                                                 5,2
kobalt                                      µg/l        <2              1           -0,24
koper                                       µg/l          2,1           2,100       -0,22
kwik                                        µg/l        < 0,05          0,040       -0,04
lood                                        µg/l        <2              1           -0,23
molybdeen                                   µg/l        <2              1           -0,01
nikkel                                      µg/l        17             17            0,03
zink                                        µg/l        62             62            0,00

AROMATISCHE VERBINDINGEN                 Eenheid      Meetw            GSSD        Index     Meetw         GSSD         Index
1,2-xyleen                                   µg/l       < 0,1           0,100
benzeen                                      µg/l       < 0,2           0,100        0,00
ethylbenzeen                                 µg/l       < 0,2           0,100       -0,03
som (16) aromatische oplosmiddelen           µg/l                    0,770(2,14)
som (3) xyleen                               µg/l                       0,210        0,00
som 1,3- en 1,4-xyleen                       µg/l       < 0,2           0,100
som monocyclische aromatische
                                             µg/l       < 0,9
koolwaterstoffen (BTEX)
styreen                                      µg/l       < 0,2           0,100       -0,02
tolueen                                      µg/l       < 0,2           0,100       -0,01
Xylenen (som, 0.7 factor)                    µg/l         0,21


PAK                                      Eenheid      Meetw            GSSD        Index     Meetw         GSSD         Index
naftaleen                                   µg/l       < 0,02           0,010        0,00
som (10) PAK                                   -                        0(11)

TOELICHTING
Wet bodembescherming (Wbb)
   Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
   Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
   Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
   Concentratie groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
-: Geen gegevens beschikbaar
2: Enkele parameters ontbreken in de som
6: Heeft geen normwaarde
11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                0465211-S4492




Analyseresultaten grondwater                                       01-1-1                           01-1-2


GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN            Eenheid       Meetw        GSSD         Index      Meetw   GSSD     Index
1,1,1-trichloorethaan                       µg/l        < 0,1        0,100          0,00
1,1,2-trichloorethaan                       µg/l        < 0,1        0,100          0,00
1,1-dichloorethaan                          µg/l        < 0,2        0,100         -0,01
1,1-dichlooretheen                          µg/l        < 0,1        0,100          0,01
1,1-dichloorpropaan                         µg/l        < 0,2        0,100
1,2-dichloorethaan                          µg/l        < 0,2        0,100        -0,02
1,2-dichloorpropaan                         µg/l        < 0,2        0,100
1,3-dichloorpropaan                          µg/l       < 0,2         0,100
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto          µg/l         0,14
chlooretheen                                 µg/l       < 0,1         0,100        0,02
cis-1,2-dichlooretheen                       µg/l       < 0,1         0,100
CKW (som)                                    µg/l       < 1,6
dichloormethaan                              µg/l       < 0,2         0,100        0,00
Dichloorpropanen (0,7 som,
                                             µg/l        0,42
1,1+1,2+1,3)
som (3) dichloorpropaan                      µg/l                     0,420        0,00
som dichlooretheen-isomeren                  µg/l                     0,140        0,01
tetrachlooretheen                            µg/l       < 0,1         0,100        0,00
tetrachloormethaan                           µg/l       < 0,1         0,100        0,01
trans-1,2-dichlooretheen                     µg/l       < 0,1         0,100
tribroommethaan                              µg/l       < 0,2       0,100(14)
trichlooretheen                              µg/l       < 0,2         0,100       -0,05
trichloormethaan                             µg/l       < 0,2         0,100       -0,01

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN              Eenheid       Meetw        GSSD         Index      Meetw   GSSD     Index
Minerale olie C10 - C12                      µg/l      < 10           7(6)
Minerale olie C10 - C40                      µg/l      < 50          35           -0,03
Minerale olie C12 - C16                      µg/l      < 10           7(6)
Minerale olie C16 - C21                      µg/l      < 10           7(6)
Minerale olie C21 - C30                      µg/l      < 15          11(6)
Minerale olie C30 - C35                      µg/l      < 10           7(6)
Minerale olie C35 - C40                      µg/l      < 10           7(6)
tetrahydrothiofeen                           µg/l       < 0,1         0,100        0,00

ANORGANISCHE VERBINDINGEN                Eenheid       Meetw        GSSD         Index      Meetw   GSSD     Index
chloride                                     mg/l                                            180    180

TOELICHTING
Wet bodembescherming (Wbb)
   Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
   Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
   Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
   Concentratie groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Normen grond Wet bodembescherming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Normen grondwater Wet
              bodembescherming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Toelichting op normwaarden grond
                             en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Analysecertificaten grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. Carlos Scherpen
     Postbus 24
     8440 AA HEERENVEEN




     Analysecertificaat
     Datum: 05-Oct-2020




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2020151723/1
     Uw project/verslagnummer                        0465211-S4492
     Uw projectnaam                                  Gasunie S-4492
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            30-Sep-2020

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   0465211-S4492                                                   Certificaatnummer/Versie               2020151723/1
     Uw projectnaam                             Gasunie S-4492                                                  Startdatum analyse                     30-Sep-2020
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                        05-Oct-2020/14:59
                                                                                                                Bijlage                                A,B,C
     Uw monsternemer                                                                                            Pagina                                 1/2
     Opgegeven monstermatrix                    Grond (AS3000)
     Projectcode                                3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd                Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              87.7                       86.5
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 1.6                       4.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   98                       95
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                       <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                       <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                       <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               <5.0                        5.3
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                       <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                       <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                <10                         13
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                <20                       <20

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                       mg/kg ds           <0.050
S    Tolueen                                                       mg/kg ds           <0.050
S    Ethylbenzeen                                                  mg/kg ds           <0.050
S    o-Xyleen                                                      mg/kg ds           <0.050
S    m,p-Xyleen                                                    mg/kg ds           <0.050
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) (factor 0,7)                                    mg/kg ds             0.070
     BTEX (som)                                                    mg/kg ds             <0.25

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                       <11


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                               Uw datum monsternameMonster nr.
1    01-8 01 (130-150)                                                                                                                   30-Sep-2020            11608573
2    MM01 01 (0-50) 02 (0-25) 03 (0-25)                                                                                                  30-Sep-2020            11608574




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                              RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   0465211-S4492                                                   Certificaatnummer/Versie               2020151723/1
     Uw projectnaam                             Gasunie S-4492                                                  Startdatum analyse                     30-Sep-2020
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                        05-Oct-2020/14:59
                                                                                                                Bijlage                                A,B,C
     Uw monsternemer                                                                                            Pagina                                 2/2
     Opgegeven monstermatrix                    Grond (AS3000)
     Projectcode                                3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0                        7.5
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                       <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                       <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                         0.10
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.11                       0.27
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                         0.12
S    Chryseen                                                      mg/kg ds             0.070                        0.15
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                     0.074
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds             0.053                        0.12
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds             0.053                        0.10
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                     0.091
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.49                        1.1




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                               Uw datum monsternameMonster nr.
1    01-8 01 (130-150)                                                                                                                   30-Sep-2020            11608573
2    MM01 01 (0-50) 02 (0-25) 03 (0-25)                                                                                                  30-Sep-2020            11608574




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                              RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020151723/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                  Omschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monstername ID/Monsteromsch.

       11608573                      01-8 01 (130-150)
       0550053503               01                 130       150       30-Sep-2020                            8                                8


       11608574                      MM01 01 (0-50) 02 (0-25) 03 (0-25)
       0538278815               01                 0         50        30-Sep-2020                            1                                1

       0538278800               02                 0         25        30-Sep-2020                            1                                1

       0538278999               03                 0         25        30-Sep-2020                            1                                1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020151723/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020151723/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS/AP                                     W0254           HS-GC-MS                             pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 9 Analysecertificaten grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. Carlos Scherpen
     Postbus 24
     8440 AA HEERENVEEN




     Analysecertificaat
     Datum: 16-Oct-2020




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2020161020/1
     Uw project/verslagnummer                        0465211-S4492
     Uw projectnaam                                  Gasunie S-4492
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            14-Oct-2020

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 0465211-S4492                                                  Certificaatnummer/Versie             2020161020/1
     Uw   projectnaam                           Gasunie S-4492                                                 Startdatum analyse                   14-Oct-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  16-Oct-2020
     Uw   monsternemer                          Jaap Kuit                                                      Rapportagedatum                      16-Oct-2020/11:16
                                                                                                               Bijlage                              A,C
                                                                                                               Pagina                               1/1
     Projectcode                                3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
Q    IJzer (Fe) na ontsluiting                                           mg/L               6.4
     IJzer (II)                                                          mg/L               5.2

     Fysisch-chemische bepalingen
Q    Droogrest onopgel. bestand. (NEN6621)                               mg/L                 43

     Anorganische verbindingen & natte chemie
     Chloride                                                            mg/L              180




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-2 01 (185-285)                                                                                                       Afvalwater                      11637620




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020161020/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11637620                      01-1-2 01 (185-285)
       0610360429               01                 185       285       14-Oct-2020                            1

       0692023354               01                 185       285       14-Oct-2020                            2

       0800841393               01                 185       285       14-Oct-2020                            3

       0620411053               01                 185       285       14-Oct-2020                            4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020161020/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     IJzer (Fe) na ontsluiting                             W0425           ICP-MS                               NEN-EN-ISO 17294-2

     IJzer (II)                                            W0566           Spectrometrie                        NEN-ISO 15923-1

     Fysisch-chemische bepalingen

     Droogrest onopgeloste bestanddelen W0552                              Gravimetrie                          NEN 6621:1998 & NEN 6499
     (NEN 6621)
     Anorganische verbindingen & natte chemie

     Chloride (ionchromatografie)                          W0504           Ionchromatografie                    NEN-EN-ISO 10304-1



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. Carlos Scherpen
     Postbus 24
     8440 AA HEERENVEEN




     Analysecertificaat
     Datum: 19-Oct-2020




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2020161008/1
     Uw project/verslagnummer                        0465211-S4492
     Uw projectnaam                                  Gasunie S-4492
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            14-Oct-2020

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 0465211-S4492                                                  Certificaatnummer/Versie             2020161008/1
     Uw   projectnaam                           Gasunie S-4492                                                 Startdatum analyse                   14-Oct-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  19-Oct-2020
     Uw   monsternemer                          Jaap Kuit                                                      Rapportagedatum                      19-Oct-2020/15:13
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2
     Projectcode                                3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                23
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              2.1
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L                17
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                62

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-1 01 (185-285)                                                                                                       Water (AS3000)                  11637571




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 0465211-S4492                                                  Certificaatnummer/Versie             2020161008/1
     Uw   projectnaam                           Gasunie S-4492                                                 Startdatum analyse                   14-Oct-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  19-Oct-2020
     Uw   monsternemer                          Jaap Kuit                                                      Rapportagedatum                      19-Oct-2020/15:13
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2
     Projectcode                                3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50

     Vluchtige organische koolwaterstoffen
     Tetrahydrothiofeen                                                   µg/L          <0.10




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-1 01 (185-285)                                                                                                       Water (AS3000)                  11637571




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020161008/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11637571                      01-1-1 01 (185-285)
       0800841268               01                 185       285       14-Oct-2020                            1

       0692023344               01                 185       285       14-Oct-2020                            2

       0692022893               01                 185       285       14-Oct-2020                            3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020161008/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020161008/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               pb 3110-5

     Vluchtige organische koolwaterstoffen

     Tetrahydrothiofeen                                    W0254           HS-GC-MS                             Eigen methode



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 10 Verantwoording uitvoering onderzoek
                                 BRL SIKB 2000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>TEKENINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                         LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE




                0          250           500       750   1000m

                    D0   28-10-2020   DEFINITIEF                                                        A.B.

                    NR    DATUM                            WIJZIGING                                   GET.



                                                                        Tekenaar                      Schaal
             N.V. Nederlandse Gasunie                                   A. Bos                      1:25000
                                                                        Projectleider               Formaat
                                                                        A. Wiegersma                           A4
             Verkennend bodemonderzoek
             afsluiterschema S-4492                                                              1 IN 1
             nabij de Haarveen te Foxwolde                              Status                       W i j z. n r.
             Overzichtstekening met ligging
             onderzoekslocatie
                                                                        DEFINITIEF                        D0
                                                                        www.anteagroup.nl

ONDERGROND   Tekeningnummer

             0465211-S-4492-O1
                                                                                                ®
 INGESCAND

                                                     R:\00465000\00465211\Autocad\Acad\0465211-S-4492-O1.dwg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                  3




                                                                                                                               574512
                                                                                                                                        226180




2                   25

                03 21 02
                    01      23
                             22




        n
      vee
                       01
                          02 03



       ar
                           24

    Ha




            1


                                                                                  VERKLARING
                                                                                                 03
                                                                                                             BORING MET NUMMER

                                                                                                  01         PEILBUIS MET NUMMER

                                                                                                  01         AFSLUITER MET NUMMER




                                                                         0          2.5             5       7.5     10m

                                                                             D0   28-10-2020   DEFINITIEF                                                          A.B.

                                                                             NR    DATUM                           WIJZIGING                                      GET.



                                                                                                                                        Tekenaar                 Schaal
                                                                      N.V. Nederlandse Gasunie                                          A. Bos                   1:250
                                                                                                                                        Projectleider           Formaat
                                                                                                                                        A. Wiegersma                      A3
                                                                      Verkennend bodemonderzoek
                                                Haarveen
                                                             sedijk   afsluiterschema S-4492                                                                -     IN -
                                                                      nabij de Haarveen te Foxwolde                                     Status                  W i j z. n r.
                                                                      Situatie met onderzoekspunten
                                                                                                                                        DEFINITIEF                   D0
                                                                                                                                        www.anteagroup.nl

                                           ONDERGROND                 Tekeningnummer

                                                                      0465211-S-4492-S1
                                                                                                                                                            ®
                                      DIGITAAL AANGELEVERD

                                                                                                              R:\00465000\00465211\Autocad\Acad\0465211-S-4492-S1.dwg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                           Over Antea Group

                                           Van stad tot land, van water tot lucht; de
                                           adviseurs en ingenieurs van Antea Group
                                           dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
                                           onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
                                           en wegen, realiseren woonwijken en
                                           waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
                                           bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
                                           assetmanagement en energie. Onder de
                                           naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
                                           allround en onafhankelijk partner voor
                                           bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
                                           zetten we deze expertise ook mondiaal in.
                                           Door hoogwaardige kennis te combineren
                                           met een pragmatische aanpak maken we
                                           oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
                                           Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
                                           Op deze manier anticiperen we op de vragen
                                           van vandaag en de oplossingen van de
                                           toekomst. Al meer dan 60 jaar.




                                           Contactgegevens
                                           Tolhuisweg 57
                                           8443 DV HEERENVEEN
                                           Postbus 24
                                           8440 AA HEERENVEEN
                                           T. 0513-634567
                                           E. jorrit.dejong@anteagroup.com

                                           www.anteagroup.nl




Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>