<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Geohydrologisch rapport
                                               projectnummer 0468927.100
                                               definitief
           GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
                                               5 mei 2021
        Vervangen schema S-4492 en diverse
leidingverleggingen aan de Haarveensedijk te
                                  Foxwolde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6

Vervangen schema S-4492 en diverse leidingverleggingen aan de
Haarveensedijk te Foxwolde

projectnummer 0468927.100
documentnummer 0467744-GHR-001
definitief, revisie 00
5 mei 2021


Auteurs
T.F. de Vries




Opdrachtgever
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.
Pieter Mastebroekweg 8                     Ron Hoving
7942 JZ MEPPEL                   Ron       2021.05.05
                                           09:31:07
                                  Hoving   +02'00'




Gecontroleerd:
H.R. Koopmans




datum              beschrijving                         vrijgave
  5 mei 2021        definitief                            J.L. de Jong
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        Inhoudsopgave                                                   Blz.

Samenvatting                                                              1

1       Projectomschrijving                                               2
1.1     Algemeen                                                          2
1.2     Begrippen en afkortingen                                          3
1.3     Doel en status rapport                                            3
1.4     Basisdocumenten voor dit rapport                                  3


2       Inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie en oppervlaktewater     4
2.1     Algemeen                                                          4
2.2     Veld- en laboratoriumonderzoek                                    4
2.3     Maaiveldhoogten                                                   5
2.4     Bodemgesteldheid                                                  5
2.4.1   Regionale bodemopbouw op basis van REGIS II (TNO)                 5
2.4.2   Lokale bodemopbouw                                                6
2.5     Oppervlaktewater                                                  7
2.6     Freatische grondwaterstanden                                      8
2.7     Stijghoogte diepere zandlagen                                     9
2.8     Grondwaterkwaliteit                                               9


3       Bemaling                                                         10
3.1     Werkmethode en bemalingswijze                                    10
3.1.1   Werkmethode                                                      10
3.1.2   Risico’s opbarsten putbodem en noodzaak spanningsbemaling        11
3.1.3   Bemalingswijze                                                   11
3.2     Berekeningen grondwateronttrekking                               11
3.2.1   Modelschematisatie                                               11
3.2.2   Resultaten                                                       12
3.3     Grondwaterstandsverlagingen                                      12


4       Effecten grondwateronttrekking en -lozing                        14
4.1     Zettingen                                                        14
4.2     Landbouw, natuur en groenvoorzieningen                           14
4.3     Bodemverontreinigingen                                           15
4.4     Archeologie                                                      16
4.5     Aardkundige waarden                                              16
4.6     Zoet/zout grensvlak                                              17
4.7     Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen          17
4.8     Lozing bemalingswater op oppervlaktewater                        17


5       Vergunning/melding onttrekking en lozing                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>5.1   Onttrekken grondwater                              18
5.2   Lozen op oppervlaktewater                          18
5.3   m.e.r. (beoordelings)plicht                        18
5.4   Conclusies                                         18


6     Conclusies en aanbevelingen                        19
6.1   Conclusie                                          19
6.2   Monitoringsaspecten                                19
6.3   Aanbevelingen                                      20




      Bijlagen

      1       Gegevens opdrachtgever
      2       Boorpuntenkaart en profielbeschrijvingen
      3       Analysecertificaat
      4       Checklist gegevens conform BRL12010
      5       Checklist risico’s conform BRL12010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




Samenvatting
 Locatie
 Locatie en adres                         Haarveensedijk te Foxwolde
 Rijksdriehoek coördinaten                                        X                                                Y
                                                             226.080                                             574.450
 Kadastrale gegevens                       kadastrale gemeente                sectie                     perceelnummers
                                                    Roden                       Q             838, 861, 1101, 1093, 1097, 1101, 1077
                                                                                              t/m 1079, 1239, 1222 en 1221
 Bodemopbouw en geohydrologie
 Maaiveldniveau                           NAP -0,60 m tot NAP +0,80 m
 Grondwaterstanden en stijghoogten           GHG (m NAP)                GLG (m NAP)             GHS (m NAP)            GLS (m NAP)
                                              0,00 à -1,00              -0,90 à -1,70            niet relevant         niet relevant
 Globale bodemopbouw                      Vanaf maaiveld tot NAP -7,5 m matig fijn tot matig grof zand met plaatselijk een
                                          veen- of zandige leemlaag. Daaronder tot circa NAP -37,0 m (kei)leem.
 Werkzaamheden
 Ontgravingswijze                     Open ontgraving
 Aantal werkputten                    zie hoofdstuk 3.1 en bijlage 1
 Bemaling
 Beheergebied                         Waterschap Noorderzijlvest
 Bemalingswijze                       verticale bemaling
 Filterdiepte                         tot NAP -7,0 m
 Totaal waterbezwaar                  28.700 m3
 Maximaal debiet                      59 m3/uur
 Bemalingsduur                        48 dagen
 Vergunning of melding?               melding grondwateronttrekking en lozing
                                            pH                  EC               IJzer totaal        Onopgeloste           Chloride
 Lozingsparameters                          (-)              (μS/cm)                (mg/l)           bestanddelen           (mg/l)
                                                                                                        (mg/l)
                                            7,0                   960                   5,2                43                180
 Wijze van lozing bemalingswater      lozen op nabijgelegen oppervlaktewater
 Opmerkingen
 Verrichten melding grondwateronttrekking en lozing bij Waterschap Noorderzijlvest met een totaal waterbezwaar van
 30.000 m3 , een maximaal debiet van 60 m3/uur en een bemalingsduur van 50 dagen.

 Monitoren grasland binnen het invloedsgebied van de bemaling op verschijnselen van verdroging.




                                                  Blad 1 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




1     Projectomschrijving
1.1   Algemeen

      In opdracht van SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V. heeft Antea Group een geohydrologisch
      rapport opgesteld ten behoeve van de modificaties 4, 5 en 6 van het Gasunie-project
      ‘GNIPA-1703 Paterswolde-Leek’. In het kader van het project wordt het schema oude schema
      S-4492 aan de Haarveen vervangen voor een nieuw schema nabij de kruising van de Haarveen,
      Haarveensedijk en de Dwazziewegen. Om het nieuwe schema aan te sluiten op de bestaande
      aardgastransportleidingen worden deze leidingen verlegd.

      De ligging van de tracédelen zijn in figuur 1.1 weergegeven.




      Figuur 1.1: Ligging werklocatie (rood omcirkeld)

      In tabel 1.1. zijn de Rijksdriehoekcoördinaten (locatie nieuwe schema) en de kadastrale
      aanduiding (van west naar oost) van de werklocatie samengevat.

      Tabel 1.1 Rijksdriehoekcoördinaten en kadastrale gegevens
        Rijksdriehoekcoördinaten                                            Kadastrale aanduiding
             X                 Y            gemeente   sectie                            perceelnummers
          226.080          574.450           Roden       Q      838, 861, 1101, 1093, 1097, 1101, 1077 t/m 1079, 1239, 1222 en 1221


      Ten behoeve van de werkzaamheden zijn meerdere kabel-/leiding sleuven benodigd. Tevens is
      een werkput nodig voor het plaatsen van het nieuwe schema. Ten behoeve van de aanleg van het
      nieuwe schema wordt een werkput tot 1,95 m -mv ontgraven. Voor de verlegging van de
      aardgastransportleiding varieert de ontgravingsdiepte van 1,40 m -mv tot 1,45 m -mv. Ten
      behoeve van de tijdelijke stopple is een werkput met een diepte van 2,0 m -mv benodigd. De




                                                          Blad 2 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




      werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, de totale bemalingsduur van het gehele project
      bedraagt 48 dagen.

      Om constructie technische reden dienen de uit te voeren werkzaamheden in een droge sleuven
      en werkput plaats te vinden. In verband met de heersende grondwaterstanden op de locatie
      moet daartoe bemaling worden geïnstalleerd.

1.2   Begrippen en afkortingen

      In dit rapport worden verschillende technische begrippen en afkortingen gebruikt. In de
      onderstaande tekst zijn deze verklaard.

      Blbi            Besluit lozen buiten inrichtingen.
      c-waarde        Geohydrologische weerstand (ratio dikte scheidende laag en verticale
                      doorlatendheid).
      DINOloket       Online database van TNO met boringen, sonderingen, meetreeksen
                      stijghoogten etc.
      GHG             Gemiddeld hoogste (freatische) grondwaterstand.
      GHS             Gemiddeld hoogste stijghoogte (in een watervoerend pakket).
      GLG             Gemiddeld laagste (freatische) grondwaterstand.
      GLS             Gemiddeld laagste stijghoogte (in een watervoerend pakket).
      Invloedsgebied Voor bemaling het gebied binnen de contour waarop de grondwaterstand of
                      stijghoogte met meer dan 0,05 m wordt verlaagd als gevolg van de
                      grondwateronttrekking.
      kh              Horizontale doorlatendheid.
      kv              Verticale doorlatendheid.
      kD              Doorlaatvermogen (product horizontale doorlatendheid en dikte van een
                      watervoerende laag).
      Open ontgraving Aanleg van een kabel, waarbij deze over een langer traject in open ontgraving
                      (een sleuf) wordt gelegd.
      REGIS           Ondergrond schematisatie opgesteld door TNO.

1.3   Doel en status rapport

      Doel van dit rapport is inzicht te verkrijgen in het te verwachten debiet en waterbezwaar. Dit
      rapport dient als basis voor de melding van de grondwateronttrekking en lozing van het
      onttrokken grondwater.

1.4   Basisdocumenten voor dit rapport

      Het rapport is opgesteld met inachtneming van de bepalingen, voorwaarden en voorschriften als
      aangegeven in de OSK-02-N: "Ontwerp Specificatie Grondzaken - Cultuurtechnisch- ,
      geohydrologisch, grondmechanisch en milieutechnisch rapport", versie 6 d.d. 31-03-2014.

      Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is de NEN 5104 gehanteerd. Bij het opstellen van
      het bemalingsadvies is de BRL 12010 toegepast.




                                             Blad 3 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




2     Inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie
      en oppervlaktewater
2.1   Algemeen

      Voor het opstellen van dit geohydrologisch rapport zijn de bodemopbouw en de
      geohydrologische situatie geïnventariseerd. Voor de inventarisatie zijn de volgende bronnen
      geraadpleegd:
          • Veldwerk Antea Group, maart 2021
          • Bodemkaart van Nederland;
          • REGIS II, TNO (www.dinoloket.nl);
          • Boringen en grondwaterputten van het DINOloket, TNO;
          • Grondwatertools (www.grondwatertools.nl);

      De benodigde en beschikbare gegevens zijn bij het opstellen van het rapport beoordeeld conform
      een checklist welke is opgenomen in bijlage 5.

2.2   Veld- en laboratoriumonderzoek

      Veldonderzoek
      Ten behoeve van het cultuurtechnisch onderzoek en het geohydrologisch onderzoek zijn op
      24, 25 en 26 januari 2021 de volgende werkzaamheden verricht:
           • 13 boringen tot 1,2 m -mv (303, 304, 306 t/m 309, 311 t/m 313, 315 t/m 318);
           • 1 boring tot 1,5 m -mv (301);
           • 1 boring tot 3,1 m -mv (310);
           • 3 boringen tot 4,0 m -mv (302, 305, 314).
           • 3 sonderingen tot 20 m -mv (3, 4 en 5)

      Ten behoeve van het milieukundig onderzoek op het bestaande schema S-4492 zijn op 30
      september 2020 de volgende werkzaamheden verricht:
          • 2 boringen tot 2,0 m -mv (02 en 03);
          • 1 boring tot 3,5 m -mv met peilbuis, filter van 1,85 tot 2,85 m -mv (01);

      Van de uitgevoerde boringen zijn de onderscheiden bodemlagen beschreven conform NEN 5104.
      De profielbeschrijvingen en de locaties van de boringen zijn opgenomen in bijlage 2.

      Peilbuis 01 is op 14 oktober 2020 bemonsterd voor analyse in het laboratorium. De zuurgraad
      (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) zijn in het veld bepaald. De actuele
      grondwaterstand in de peilbuizen zijn voorafgaand aan de bemonstering gemeten.

      Laboratoriumonderzoek
      Het grondwater uit peilbuis 01 is onderzocht op de lozingsparameters ijzer-totaal, ijzer2+,
      onopgeloste bestanddelen en chloride. De zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen




                                            Blad 4 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        Geohydrologisch rapport
        GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
        projectnummer 0468927.100
        5 mei 2021 revisie 00
        SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




        (EC) zijn in het veld bepaald. De actuele grondwaterstand in de peilbuis is voorafgaand aan de
        bemonstering gemeten.

2.3     Maaiveldhoogten

        De maaiveldhoogte is ter plaatse van de boringen ingemeten met een RTK-GPS toestel. Tevens is
        het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3) geraadpleegd. Uit de gegevens blijkt dat het
        maaiveldniveau varieert. De maaiveldhoogtes zijn als volgt:

        Ten westen nieuw schema en ten noorden van Haarveensedijk: NAP -0,60 m à NAP -0,40 m;
        Ten westen nieuw schema en ten zuiden van Haarveensedijk: NAP -0,15 m à NAP +0,20 m;
        Ten oosten nieuw schema en ten zuiden van Haarveensedijk: NAP +0,25 m à NAP +0,35 m;
        Ten oosten nieuw schema en ten noorden van Haarveensedijk: NAP +0,50 m à NAP +0,80 m;
        Nieuwe schema S-4492: NAP +0,35 m;
        Stoppleput: NAP +0,25 m.

2.4     Bodemgesteldheid

2.4.1   Regionale bodemopbouw op basis van REGIS II (TNO)

        De diepere bodemopbouw is in figuur 2.1 weergegeven als hydrogeologisch profiel volgens
        REGIS II. v2.2. In dit profiel worden de lagen aangeduid als de stratigrafische eenheid waartoe zij
        behoren en de aard van de afzettingen waaruit zij bestaan.

                                              stopple              werklocatie
         hoogte in meters t.o.v. NAP




                                                               afstand in kilometers
                                              Verklaring codes
                                              BXz - Formatie van Boxtel eenheid
                                              PEz - Formatie van Peelo, zandige eenheid
                                              PEk - Formatie van Peelo, kleiige eenheid


        Figuur 2.1: Geohydrologische bodemopbouw conform REGIS II v2.2




                                                         Blad 5 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>        Geohydrologisch rapport
        GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
        projectnummer 0468927.100
        5 mei 2021 revisie 00
        SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




        Volgens figuur 2.1 bestaat de ondergrond ter plaatse van de werklocatie vanaf maaiveld tot circa
        NAP -3,0 m uit zandige afzettingen behorende tot de Formaties van Boxtel en Peelo. Daaronder
        zijn tot een diepte van circa NAP -37,0 m slecht doorlatende lagen (PEk1, klei/leem) aanwezig
        welke voor het onderhavige onderzoek als de hydrologische basis worden gezien.

        Voor de verschillende zandige formaties zijn in REGIS kh-waarden en kD-waarden opgenomen.
        Voor de kleiige formaties zijn kv-waarden en c-waarden vermeld. In tabel 2.1 zijn de
        doorlatendheden/weerstanden weergegeven.

        Tabel 2.1: Doorlatendheden volgens REGIS
        Formatie                                   Diepte              kh      kD             kv                c

                                                (m NAP)          (m/dag)     (m2/dag)     (m/dag)            (dagen)

        Boxtel (BXz2 t/m BXz4)                +0,5 tot -2,0      2,5 - 5,0    5 - 15          -                 -

        Peelo (PEz1)                          -2,0 tot -3,0     5,0 - 10,0     1-5            -                 -

        Peelo (PEk1)                          -3,0 tot -37,0           -        -       0,0005 - 0,001   10.000 - 100.000


2.4.2   Lokale bodemopbouw

        Bodemkaart van Nederland
        Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de ondiepe regionale bodemopbouw tot
        1,2 m -mv. uit de volgende bodemeenheden:
            • Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand (zWz);
            • Veldpodzolgronden; lemig fijn zand (Hn23).

        Een uitsnede van de Bodemkaart van Nederland is in figuur 2.2 weergegeven.




        Figuur 2.2: Uitsnede Bodemkaart van Nederland




                                                       Blad 6 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




      Veldonderzoek
      De lokale bodemopbouw tot maximaal 20 m -mv (NAP -19,5 m) is vastgesteld op basis van de
      uitgevoerde handboringen en sonderingen. In de tabel 2.2 is de bodemopbouw weergegeven.

      Tabel 2.2: Gemiddelde bodemprofiel veldwerk
         Diepte (m NAP)                Grondsoort

         +0,25 tot -7,50               zand, matig fijn tot uiterst grof, plaatselijk met veen- of zandige leem laag
         -7,50 tot -19,50              leem/keileem


      DINOloket
      In het DINOloket zijn in de directe omgeving van de werklocatie zijn verschillende boringen en
      sonderingen aanwezig. De profielbeschrijvingen en sondeergrafieken zijn in bijlage 2 opgenomen.
      Uit de profielbeschrijvingen en sonderingen blijkt dat de bodem tot NAP -6,5 m à NAP -10,0 m uit
      fijn tot grof zand bestaat. Daaronder is tot de maximaal verkende diepte van 25 m -mv
      (NAP -19,5 m) leem aanwezig.

      Conclusie
      Op basis van de geraadpleegde bronnen blijkt dat de bodemopbouw van DINOloket overeenkomt
      met de vastgestelde bodemopbouw ter plaatse van de werklocatie. In onderhavig rapport wordt
      de bodemschematisatie gehanteerd zoals in tabel 2.3 is weergegeven.

      Tabel 2.3: Gemiddelde bodemprofiel veldwerk
         Diepte (m NAP)                Grondsoort

         +0,25 tot -7,50               zand, matig fijn tot uiterst grof, plaatselijk met veen- of zandige leem laag
         -7,50 tot -37,00              leem/keileem


2.5   Oppervlaktewater

      In de directe nabijheid van de werklocaties zijn verschillende watergangen aanwezig. De
      watergangen en peilgebieden zoals door waterschap Noorderzijlvest vastgesteld zijn in figuur 2.3
      weergegeven.




      Figuur 2.3: Peilgebieden met zomerpeil (zp) en winterpeil (wp) in meters t.o.v. NAP (uitsnede GeoWeb Noorderzijlvest)




                                                           Blad 7 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




      Uit de peilgebiedenkaart blijkt dat het waterpeil ten westen van de Dwazziewegen/Haarveen
      (peilgebied Aan de Vaart) circa 70 cm lager is dan in de peilgebieden (Onlanden en
      Electraboezem 3e schil) ten oosten van de Dwazziewegen/Haarveen.

2.6   Freatische grondwaterstanden

      Bodemkaart van Nederland
      Ter plaatse van de werklocatie worden de volgende grondwatertrappen weergegeven:
       III: GHG ondieper dan 0,4 m -mv en GLG tussen 0,8 en 1,2 m -mv;
       V*: GHG tussen de 0,25 en 0,4 m -mv en een GLG dieper dan 1,2 m -mv.

      Grondwatertrap III geldt voor de bodemeenheid zWz en grondwatertrap V* voor de
      bodemeenheid Hn23 zoals weergegeven in figuur 2.2.

      Opgemerkt moet worden dat de Bodemkaart van Nederland gedateerd is en dat in de huidige
      situatie de grondwaterstanden kunnen afwijken.

      Veldonderzoek
      In tabel 2.5 zijn de gemeten actuele grondwaterstanden (AG) in de peilbuizen tijdens het
      uitvoeren van de boringen weergegeven.

      Tabel 2.4: Freatische grondwaterstanden september 2020 en maart 2021
       peilbuisnr. maaiveld         filter      datum       AG boring       GHG        GLG        datum         AG
                                   peilbuis     boring                                         bemonstering bemonstering
                     (m NAP)       (m -mv)                   (m NAP)       (m NAP)   (m NAP)                  (m NAP)
           01          +0,59      1,85-2,85 30-09-2020         -0,56        -0,30      -1,25    14-10-2021      -0,56

           02          +0,57           -      30-09-2020       -1,03          -          -          -             -
           03          +0,65           -      30-09-2020       -0,95          -          -          -             -
           302         +0,33           -      24-03-2021       -0,32        -0,10      -0,90        -             -
           305         +0,75           -      24-03-2021       -0,15        +0,05      -0,75        -             -
           310         +0,04           -      25-03-2021       -0,66        -0,45      -1,45        -             -
           314         -0,70           -      24-03-2021       -1,21        -1,00      -1,70        -             -
           319         +0,19           -      24-03-2021       -0,91        -0,65      -1,45        -             -


      DINOloket/Grondwatertools
      In het DINOloket zijn (binnen een straal van 1.000 meter/dezelfde peilgebieden) geen
      representatieve peilbuizen aanwezig.

      Conclusie
      De gemeten grondwaterstanden (maart en oktober) benaderen naar verwachting de GHG. Op
      basis van de actueel gemeten grondwaterstanden en de vastgestelde oppervlaktewaterpeilen
      wordt uitgegaan van de volgende freatische grondwaterstanden:

      Westzijde Dwazziewegen/Haarveen
         • Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG):                                  NAP -1,00 m
         • Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG):                                  NAP -1,70 m




                                                           Blad 8 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




      Oostzijde Dwazziewegen/Haarveen en zuidzijde Haarveensedijk
          • Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG):          NAP -0,10 m
          • Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG):          NAP -0,90 m

      Oostzijde Dwazziewegen/Haarveen en noordzijde Haarveensedijk
          • Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG):          NAP 0,00 m
          • Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG):          NAP -1,00 m

2.7   Stijghoogte diepere zandlagen

      Onder het freatisch pakket/eerste watervoerend pakket bevindt zich een circa 30 meter dikke
      leemlaag. De stijghoogten onder dit leempakket zijn voor het onderhavige onderzoek niet
      relevant.

2.8   Grondwaterkwaliteit

      Lozingsparameters
      Het freatische grondwater uit peilbuis 01 is onderzocht op de lozingsparameters ijzer-totaal,
      ijzer2+, onopgeloste bestanddelen en chloride. De meetresultaten zijn in tabel 2.5 weergegeven.

      Tabel 2.5: Analyseresultaten grondwater
      Meetpunt            filterstelling   EC           pH          IJzer    IJzer2+9   onopgeloste    chloride
                                                                  (totaal)              bestanddelen
                               (m -mv.)     (µS/cm)     (-)       (mg/l)     (mg/l)        (mg/l)      (mg/l)
      peilbuis 01             1,85 - 2,85    960        7,0           6,4      5,2          43           180


      Op basis van de gemeten concentratie ijzer is verkleuring van oppervlaktewater bij lozing van
      bemalingswater reëel. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen is lager dan de lozingsnorm (50
      mg/l) uit het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De concentratie chloride duidt op zoet
      grondwater.




                                                      Blad 9 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>        Geohydrologisch rapport
        GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
        projectnummer 0468927.100
        5 mei 2021 revisie 00
        SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




3       Bemaling
3.1     Werkmethode en bemalingswijze

3.1.1   Werkmethode

        De uitgangspunten van de sleuven en werkput zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever
        aangeleverde gegevens in bijlage 1. De ligging van de veldstrekkingen en werkputten is in figuur
        3.1 weergegeven.




        Figuur 3.1: overzicht met veldstrekkingen en werkputten


        De afmetingen van de veldstrekkingen en de werkputten zijn in tabel 3.1 weergegeven.

        Tabel 3.1: Afmetingen veldstrekkingen en werkputten
         Onderdeel                            maaiveld-      afmetingen sleuf-/putbodem       ontgravings-   bemalings-
                                               niveau                                           niveau         duur
                                                              lengte       breedte   diepte

                                              (m NAP)           (m)         (m)       (m)      (m NAP)        (dagen)
         veldstrekking 1                        -0,50          70,0          1,0      1,40       -1,90          35
         veldstrekking 2                        -0,10          110,0         1,0      1,45       -1,55          35
         veldstrekking 3                       +0,30           80,0          3,0      1,45       -1,15          35
         veldstrekking 4                       +0,65           30,0          3,0      1,45       -0,80          35
         werkput schema                        +0,35           13,0          5,4      1,95       -1,60          28
         werkput stopple                       +0,25            5,0          2,4      2,00       -1,75          21




                                                          Blad 10 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>        Geohydrologisch rapport
        GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
        projectnummer 0468927.100
        5 mei 2021 revisie 00
        SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




        De fasering van de bemaling is in figuur 3.2 weergegeven.

                                 dag 1-13     dag 14     dag 15-27     dag 28        dag 29-35        dag 36-41           dag 42-48
         veldstrekkingen
         schema
         stopple
        Figuur 3.2: fasering bemaling


3.1.2   Risico’s opbarsten putbodem en noodzaak spanningsbemaling

        Ter plaatse van de werklocatie bestaat de bodem tot circa NAP -7,5 m uit zand met plaatselijk
        een veen- en/of leemlaag. Daaronder is een circa 30 meter dikke leemlaag aanwezig.
        Uitgangspunt is dat de grondwaterstand in de bodemlaag van NAP -7,5 m tot 0,5 m onder de put-
        en sleufbodems wordt verlaagd. Er is daarom geen sprake van een opbarstrisico.

3.1.3   Bemalingswijze

        Om de sleuven en werkputten droog te houden worden verticale filters tot ca. 7 m -mv.
        geadviseerd. Aanvullend kan open bemaling noodzakelijk zijn.

        De toe te passen bemalingswijze is ter keuze van de aannemer met als uitgangspunt een zo
        efficiënt mogelijke bemaling (beperking van debieten, waterbezwaren en invloedsgebieden).

3.2     Berekeningen grondwateronttrekking

3.2.1   Modelschematisatie

        Ter plaatse van de werklocatie bestaat de bodem tot circa NAP -7,5 m uit zand met plaatselijk
        een veen- en/of leemlaag. Daaronder is een circa 30 meter dikke leemlaag aanwezig. De
        weerstand van deze laag is dermate hoog dat deze voor het onderhavige onderzoek als
        hydrologische basis wordt beschouwd.

        De te onttrekken hoeveelheden water zijn berekend met het grondwatermodel MWell van
        Deltares. MWell is een analytisch rekenmodel waarmee tijdsafhankelijk de effecten van een
        bronbemaling bepaald kunnen worden.

        De gehanteerde modeschematisatie is in tabel 3.2 weergegeven.

        Tabel 3.2: Modelschematisatie
        diepte              grondsoort                                    kh-waarde       kD       kv-waarde       c     bergingscoëfficiënt
        (m NAP)                                                               (m/dag)   (m2/dag)   (m/dag)     (dagen)           (-)
        +0,25 tot -1,00          onverzadigde zone                               -         -           -          250           0,15
                                 zand, matig fijn tot uiterst grof,             10         65          -           -            0,10
        -1,00 tot -7,50
                                 met veen-/leemlaagjes
        -7,50 tot -19,50         leem/keileem                                    -         -           -          ∞               -




                                                             Blad 11 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        Geohydrologisch rapport
        GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
        projectnummer 0468927.100
        5 mei 2021 revisie 00
        SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




3.2.2   Resultaten

        In de tabellen 3.3 en 3.4 zijn de maximale debieten en het waterbezwaar voor respectievelijk de
        GHG en GLG situatie samengevat.

        Tabel 3.3: Berekende waterbezwaren GHG situatie
                                              maximaal opstartdebiet         maximaal einddebiet    waterbezwaar
                                              (m3/dag)     (m3/uur)          (m3/dag)    (m3/uur)       (m3)
         veldstrekking 1                        440           18               210              9       8.400
         veldstrekking 2                        290           12                40              2       2.500
         veldstrekking 3                        400           17               180              7       7.200
         veldstrekking 4                        280           12               110              4       4.700
         Schema S-4492                          130            5                90              4       2.600
         Stopple                                210            9               150              6       3.300
         totaal                                                                                        28.700


        Tabel 3.4: Berekende waterbezwaren GLG situatie
                                              maximaal opstartdebiet         maximaal einddebiet    waterbezwaar
                                              (m3/dag)     (m3/uur)          (m3/dag)    (m3/uur)       (m3)
         veldstrekking 1                        190            8                90              4       3.700
         veldstrekking 2                           -           -                 -              -              -
         veldstrekking 3                        220            9                90              4       4.100
         veldstrekking 4                           -           -                 -              -              -
         Schema S-4492                           70            3                40              2       1.300
         Stopple                                 90            4                70              3       1.500
         totaal                                                                                        10.600


        Het maximale debiet wordt bereikt tijdens de opstartfase van de bemaling voor de
        veldstrekkingen. In de GHG situatie bedraagt het maximaal berekende opstartdebiet
        59 m3 per uur. In de GLG situatie is het maximale debiet 17 m3 per uur.

3.3     Grondwaterstandsverlagingen

        Het invloedsgebied van een onttrekking wordt gedefinieerd als het gebied waarin de freatische
        grondwaterstand met 0,05 m of meer wordt verlaagd. Het maximale invloedsgebied van de
        bemalingen zijn samengevat in tabel 3.5 en weergegeven in figuur 3.3.

        Tabel 3.5: Maximale invloedsgebieden (0,05 m verlagingscontour) en de 0,5 m verlagingscontour
                                                                                 GHG situatie           GLG situatie
                                                                             0,05 m       0,50 m     0,05 m        0,50 m
         na 35 dagen bemaling (einde bemaling veldstrekkingen)                 280         90         220           20
         na 41 dagen bemaling (einde bemaling schema S-4492)                   290        105         230           10
         na 48 dagen bemaling (einde bemaling stopple)                          35        205         120              5




                                                            Blad 12 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




Figuur 3.3: verlagingscontouren met verlaging in meters (rood = GHG situatie, zwart = GLG situatie)




                                               Blad 13 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




4     Effecten grondwateronttrekking en -lozing
      In dit hoofdstuk staan effecten van de grondwateronttrekking en -lozing beschreven. Het
      beoordelen van mogelijke (omgevings)risico’s is gedaan aan de hand van een checklist welke is
      opgenomen in bijlage 6.

4.1   Zettingen

      Binnen het invloedgebied bestaat de bodem waarin de bemaling plaatsvindt overwegend uit de
      niet zettingsgevoelige grondsoorten zand en leem. In het bodemprofiel komt één of meerdere
      dunne veenlaagjes voor, welke bovendien deels boven de GLG zijn gelegen. De veenlaagjes
      onder de GLG hebben reeds een voorbelasting ondervonden van het bovenliggende zand en de
      eerdere bemalingen bij de aanleg van het bestaande leidingen. Als gevolg van de bemalingen
      worden geen noemenswaardige zettingen verwacht.

4.2   Landbouw, natuur en groenvoorzieningen

      Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de
      landbouwgewassen, in natuurgebieden of groenvoorzieningen. Droogteschade aan gewassen zou
      hoofdzakelijk op kunnen treden in de maanden maart tot en met oktober (het groeiseizoen).

      Landbouw
      Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn diverse landbouwpercelen gelegen. Uit de
      ‘Basisregistratie gewaspercelen’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat de
      landbouwpercelen binnen het invloedgebied van de bemalingen in de jaren 2017-2020
      overwegend in gebruik is als grasland. Op enkele percelen is maïs geteeld.

      Doordat de bovenste meters van de bodem voornamelijk uit zand bestaan kan door een tijdelijk
      (48 dagen) lagere grondwaterstand onvoldoende vocht beschikbaar zijn in de wortelzone van het
      gras of maïs. Droogteschade kan op voorhand niet geheel worden uitgesloten en is sterk
      afhankelijk van de periode van uitvoering en de weersomstandigheden gedurende de
      werkzaamheden. Aanbevolen wordt om de gewassen tijdens de bemalingen visueel te
      controleren op tekenen van vochttekort. Wanneer vochttekort wordt geconstateerd wordt
      voorgesteld om de gewassen te beregenen.

      Mocht er desondanks toch schade optreden en er is een causaal verband tussen de schade en de
      bemaling dan is de initiatiefnemer schadeplichtig op basis van de Waterwet.

      Natuur
      De natuurgebieden binnen het invloedsgebied zijn geïnventariseerd met behulp van de digitale
      kaartlagen ‘Natura 2000’, ‘Natuurnetwerk 2020’ en ‘Natuurbeheerplan 2021’ van de Provincie
      Drenthe.
      Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen Natura 2000 gebieden of gebieden
      behorende tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen. Het dichtstbijzijnde Natura 2000
      gebied (Leekstermeergebied) ligt circa 1,35 km ten noorden van de werklocatie. Het
      dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt circa 600 m ten oosten van het tracé.

      Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn wel meerdere gebieden gelegen welke
      behoren tot het Natuurbeheerplan 2021. De gebieden binnen het invloedsgebieden zijn in figuur
      4.1 weergegeven.




                                            Blad 14 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




      Figuur 4.1: Natuurbeheerplan 2021 binnen invloedsgebied GHG-situatie


      Het gebied ten oosten van de Dwazziewegen/Haarveen en ten noorden van de Noordholt (grijs
      gearceerd) maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan maar hiervoor is geen
      natuurbeheertype vastgesteld. Binnen dit gebied komen binnen het invloedsgebied van de
      bemalingen het natuurdoeltype ‘Droog bos met productie’ (N16.03) en de
      landschapsbeheertypen ‘Elzensingel’ (L01.03) en ‘Bossingel’ (L01.16). De verlaging ter plaatse van
      deze gebieden is minder dan 0,5 m. Aangezien alle beheertypen bomengerelateerd zijn worden
      bij een grondwaterstandsverlaging van minder dan 0,5 m ten opzichte van de GHG geen
      negatieve effecten verwacht.
      Ten zuiden van de Noordholt zijn binnen het invloedsgebied van de bemalingen gebieden
      aanwezig met een natuurbeheertype ‘Zoete plas’ (N04.02) en ‘Dennen-, eiken-, en beukenbos’
      (N15.02). Ook ter plaatse van deze gebieden is de grondwaterstandsverlaging minder dan 0,5 m
      ten opzichte van een GHG situatie. Negatieve effecten op dit gebied worden niet verwacht.

      Groenvoorzieningen
      Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn enkele groenvoorzieningen aanwezig,
      bestaande uit wegbermen en een bosperceel. Veldstrekking 2 wordt in dit bosperceel aangelegd
      en hiervoor dienen de bomen op de werkstrook te worden verwijderd. Rondom het bosperceel
      en ook langs de wegbermen is oppervlaktewater aanwezig. Door het onttrokken grondwater
      hierop te lozen blijft voldoende vocht beschikbaar om blijvende schade te voorkomen. Negatieve
      effecten zijn daarom niet aan de orde.

4.3   Bodemverontreinigingen

      Ter plaatse van het bestaande schema S-4492 ten noorden van de Haarveen 1 te Foxwolde is
      door Antea Group in september 2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De
      resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het rapport ‘Verkennend bodemonderzoek
      afsluiterschema S-4492 nabij Haarveen 1 te Foxwolde’, projectnummer 0465211.100, revisie 0A




                                                  Blad 15 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




      d.d. 20 november 2020. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater een licht
      verhoogde concentratie nikkel (62 µg/l) is gemeten welke is toegeschreven aan een natuurlijke
      oorsprong.
      Met behulp van de digitaal beschikbare kaartlagen van de Provincie Drenthe en het Bodemloket
      zijn de uitgevoerde bodemonderzoeken en de algemene bodemkwaliteit (bodemkwaliteitskaart)
      geïnventariseerd. Op basis van de informatie van de uitgevoerde bodemonderzoeken binnen het
      invloedsgebied van de bemalingen zijn er geen aanwijzingen voor voorkomen van
      grondwaterverontreinigingen. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat zowel de bovengrond
      (0,0-0,5 m -mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m -mv) voldoen aan de achtergrondwaarde.
      Er worden als gevolg van de bemalingen geen negatieve effecten op de grondwaterkwaliteit
      verwacht.

4.4   Archeologie

      Wanneer eventueel aanwezige archeologische resten droog komen te liggen kunnen organische
      vondsten (zoals hout, bot, leer, pollen en zaden etc.) oxideren en dus vergaan.

      In januari 2021 heeft Antea Group ten behoeve van de werkzaamheden een archeologisch
      bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn beschreven in
      het rapport ‘Antea Group Archeologie 2020/191 bureauonderzoek en inventariserend
      veldonderzoek d.m.v. boringen GNIP I.012519.01, S-4492, S-4481, S-1026, gemeente
      Noordenveld’, projectnummer 465211, revisie 00 d.d. 11 januari 2021.

      Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat geen vindplaatsen of archeologische indicatoren
      zijn aangetroffen. Tevens zijn er geen intacte podzolbodems en veenpakket aangetroffen. Door
      het ontbreken van een veenpakket zijn er geen gunstige conserveringsomstandigheden voor
      eventueel aanwezige archeologische vondsten aanwezig.

      Op basis van de resultaten en conclusies van het archeologisch onderzoek zijn negatieve effecten
      op archeologische resten niet aan de orde.

4.5   Aardkundige waarden

      De aardkundige waarden binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geïnventariseerd met
      behulp van de digitale kaartlagen ‘Aardkundige monumenten’, ‘Aardkundig waardevol gebied
      (historie)’ en ‘Aardkundige landschapselementen’ van de Provincie Drenthe.

      Uit de kaartlagen blijkt dat er binnen het invloedsgebied van de bemalingen geen aardkundige
      monumenten zijn gelegen. Wel wordt het tracé deels aangelegd in een aardkundig waardevol
      gebied en is het tracé tevens op de zuidelijke grens van het aardkundig landschapselement
      ‘Polder Matsloot Roderwolde’ gelegen. Uit de beschrijving van het aardkundig
      landschapeselement blijkt dat het aardkundige landschap een mariene vlakte betreft en dat de
      aardkundige eenheid veen betreft. In het gebied (2071 ha) komen de meest uitgebreide laagveen
      pakketten van Drenthe voor. Voortschrijdende maaivelddaling door ontwatering is hier een
      bedreiging, het veen oxideert daardoor en verdwijnt.

      Uit het uitgevoerde veldonderzoek blijkt dat ter plaatse van het tracé geen dikke veenlagen
      aanwezig zijn, tevens zijn er vrijwel geen zettingen te verwachtten. Er worden daarom geen
      negatieve effecten verwacht.




                                            Blad 16 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




4.6   Zoet/zout grensvlak

      Als gevolg van het onttrekken van grondwater kunnen de grensvlakken van zoet naar brak en van
      brak naar zout grondwater omhoogkomen. Uit de kaartlaag zoet-brak grensvlak van TNO blijkt
      dat het zoet-brak grensvlak zich tussen de 100 en 200 m -mv bevindt. Het grondwater wordt op
      deze diepte niet door de bemaling beïnvloed, negatieve effecten zijn daarom uit te sluiten.

4.7   Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen

      Grondwaterwin- en beschermingsgebieden
      Uit de digitale kaart ‘Grondwaterbescherming’ van de Provincie Drenthe blijkt dat binnen het
      invloedsgebied van de bemaling geen grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden
      aanwezig zijn. Negatieve effecten worden daarom uitgesloten.

      Overig onttrekkingen
      Uit de WKOtool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat binnen het
      invloedsgebied van de bemalingen geen bodemenergiesystemen geregistreerd zijn. Wel is in het
      bosperceel tegenover het perceel Haarveensedijk 14 een grondwateronttrekking geregistreerd.
      Verdere gegevens over de onttrekking ontbreken. De grondwaterstand wordt ter plaatse van
      deze onttrekking met maximaal 0,3 m verlaagd in GHG. Er worden geen negatieve effecten
      verwacht.

4.8   Lozing bemalingswater op oppervlaktewater

      Uit de analyseresultaten (zie hoofdstuk 2.8) blijkt dat het freatisch grondwater zoet is.
      Voorgesteld wordt om het onttrokken grondwater te lozen op de kavelsloten nabij de
      werklocaties. Bij het lozen van het grondwater moet worden voldaan aan het Besluit lozen buiten
      inrichtingen (Blbi).




                                            Blad 17 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




5     Vergunning/melding onttrekking en lozing
      Waterschap Noorderzijlvest is vergunningverlener voor grondwateronttrekkingen en lozingen in
      het kader van de Waterwet en is beheerder van de waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5.1   Onttrekken grondwater

      In de Keur van Waterschap Noorderzijlvest staat omschreven dat voor de volgende
      grondwateronttrekkingen (bronbemalingen) vergunningsplichtig zijn:
           • de te onttrekken hoeveelheid grondwater is groter dan 80 m3 per uur;
           • de duur van de onttrekking is maximaal 183 dagen.

      Niet vergunningsplichtige onttrekkingen groter dan 10 m 3 per uur dienen in het kader van de
      Keur en de Waterwet gemeld te worden bij het Waterschap Noorderzijlvest.

5.2   Lozen op oppervlaktewater

      In de Keur van Waterschap Noorderzijlvest staat omschreven dat het lozen op
      oppervlaktewater vergunningplichtig is wanneer de hoeveelheid te lozen water meer bedraagt
      dan 60 m3 per uur. Lozingen groter dan 30 m3 per uur dag dienen te worden gemeld.

      Voor de kwaliteit van de lozing dient een melding te worden gedaan in het kader van het Besluit
      lozen buiten inrichtingen (Blbi).

5.3   m.e.r. (beoordelings)plicht

      Volgens het Besluit milieueffectrapportage is het onttrekking van grondwater m.e.r.-plichtig bij
      onttrekkingen groter dan 10 miljoen m3 per jaar en m.e.r.-beoordelingsplichtig bij onttrekkingen
      groter dan 1,5 miljoen m3 per jaar. Er geldt een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht bij
      vergunningsplichtige onttrekkingen kleiner dan 1,5 miljoen m³/jaar.

5.4   Conclusies

      Het maximaal berekende debiet (59 m3/uur in GHG situatie) is nagenoeg gelijk is aan de
      vergunningsgrens voor de lozing op oppervlaktewater (60 m3/uur). Het maximaal berekend
      debiet geldt wanneer de bemaling op alle veldstrekkingen gelijktijdig wordt opgestart. Aangezien
      de veldstrekkingen in twee verschillende peilgebieden wordt het onttrokken grondwater geloosd
      op minimaal 2 van elkaar gescheiden peilgebieden. De maximale lozing per peilgebied blijft
      daardoor ruimschoots onder de vergunningsgrens.

      Op basis van de berekende debieten en de duur van de werkzaamheden kan voor de onttrekking
      en lozing worden volstaan met een melding en is er geen m.e.r.-beoordelingsplicht van
      toepassing.

      Voorgesteld wordt de volgende kengetallen aan te houden:
          • Totaal waterbezwaar:      30.000 m3
          • Maximaal debiet:          60 m3/uur
          • Bemalingsduur:            50 dagen




                                            Blad 18 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




6     Conclusies en aanbevelingen
6.1   Conclusie

      Algemeen
      In het onderhavige rapport zijn de lokale geohydrologische situatie, het te verwachten
      waterbezwaar en de effecten en mogelijke risico’s van de bemaling beschouwd.

      De bodem bestaat tot circa NAP -7,5 m uit matig fijn tot matig grof zand met plaatselijk een veen-
      of zandige leemlaag. Daaronder is tot circa NAP -37,0 m (kei)leem aanwezig.
      De gemiddeld hoogste grondwaterstand varieert van NAP 0,00 m tot NAP -1,00 m. De GLG
      varieert van -0,90 m tot NAP -1,70 m.

      Onttrekking
      Voor het drooghouden van de sleuven en werkputten wordt verticale bemaling met filters tot
      circa NAP -7,0 m voorgesteld.

      Het maximaal berekende waterbezwaar bedraagt 28.700 m3 en het maximale berekende debiet
      bedraagt 59 m³/uur.

      De locatie is gelegen in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Op basis van de
      regels uit de Keur van Waterschap Noorderzijlvest is de grondwateronttrekking meldingsplichtig.

      Lozing
      Voorgesteld wordt om het onttrokken grondwater te lozen op de nabijgelegen kavelsloten. Bij
      het maximale debiet wordt het onttrokken grondwater in minimaal twee verschillende
      peilgebieden geloosd. Op basis van de regels uit de Keur van Waterschap Noorderzijlvest is de
      grondwateronttrekking meldingsplichtig. Bij het lozen van het grondwater moet worden voldaan
      aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

      Effecten
      Als gevolg van de bemaling is droogteschade ter plaatse van de grasland- en maïspercelen op
      voorhand niet geheel uit te sluiten. Droogteschade kan worden voorkomen door
      beregening/bevloeiing. Verder worden geen effecten op de omgeving verwacht.

6.2   Monitoringsaspecten

      De volgende aspecten verdienen aandacht:
          • Registratie van debieten en waterbezwaren;
          • Registratie van de freatische grondwaterstanden nabij de sleuven en werkputten;
          • Analyses bemalingswater op ijzer-totaal, onopgeloste bestanddelen, chloride.




                                            Blad 19 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Geohydrologisch rapport
      GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
      projectnummer 0468927.100
      5 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




6.3   Aanbevelingen

      De volgende acties worden aanbevolen:
       • Verrichten melding grondwateronttrekking en lozing bij Waterschap Noorderzijlvest met
           een totaal waterbezwaar van 30.000 m3 , een maximaal debiet van 60 m3/uur en een
           bemalingsduur van 50 dagen.
       • Monitoren grasland binnen het invloedsgebied van de bemaling op verschijnselen van
           verdroging.


      Heerenveen, mei 2021
      Antea Group




                                            Blad 20 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




                                      Bijlage 1 Gegevens opdrachtgever




                                          Blad 21 van 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                    LEGENDA

                                                                                                                                                                                                                                                     Veldkantoor

                         Tijdelijk koepad, afrastering                                                                                                                                                                                               Schaftvoorziening
                         d.m.v. prikpaaltjes
                                                                                                                                                                                                                                                     Rijplaten

                                                                                                                                                                                                                                                     Rijplaten op zand en doek

                                                                                                                                                                                                                                                     Rijplaten op boomschors en doek

                                                                                                                                                                                                                                                     Draglineschotten

                                                                                                                                                                                                                                                     Ontgraving

                                                                                                                                                                                                                                                     Opslagcontainer

                                                                                                                                                                                                                                                     Stroomvoorziening

                                                                                                                                                                                                                                                     Toiletunit

                                                                                                                                                                                                                                                     Mobiel GOS

                                                                                                                                                                                                                                                     Brugconstructie

                                                                                                                                                                                                                                                     Opslag

                                                                                                                                                                                                                                                     Grondopslag

                                                                                                                                                                                                                                                     Bouwwatch

                                                                                                                                                                                                                                                     Nieuw te leggen leidingwerk

Ook persing voor                                                                                                                                                                                                                                     Te rooien leidingwerk
noodleiding aanbrengen                                                                                                                                                                                                                               Noodleiding

                                                                                                                                                                                                                                                     Bestaand leidingwerk opdrachtgever

                                                                                                                                                                                                                                                     Bestaande kabels en leidingen

                                                                                                                                                                                                                                                     Grondkerende constructie

                                                                                                                                                                                                                                                     Afrastering gladde draad met stroom

                                                                                                                                                                                                                                                     Afrastering veekerend
                                                         Na aanleg leiding: plaatsen
                                                                                                                                                                                                                                                     Bouwhekken
                                                         dam met duiker Ø500
                                                                                                                                                                                                                                                     Verkeersbarrier




                                                                                        Tijdelijke toegang perceel




                                                                                                                                                                      MAATVOERING IS INDICATIEF EN IN HET WERK TE CONTROLEREN
                                                                                                                     Opdrachtgever:                                             Project Nr.:              21006 - Paterswolde - Leek                               Fase:
                                                                                                                                                                                Tekening Nr.:             21006 - T003                                             CALCULATIE
                                                                                                                                                                                Schaal:                   1:750                                                    Status:
                                                                                                                                                                                Revisie:                  0                                                        CONCEPT

                                                                                                                     Project:      GNIPA-1703 Paterswolde - Leek
                                                                                                                     Betreft:      TERREININRICHTING MOD 4/5/6: S-4492 FOXWOLDE - AANLEG
                                                                                                                                                                                                                                      Naam                         Datum         Paraaf
                                                                                                                        SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.
                                                                                                                        Pieter Mastebroekweg 8                                                                 Getekend:              Bart Wittendorp              05-02-2021
                                                                                                                        7942 JZ MEPPEL
                                                                                                                        Tel.: 088- 494 43 01
                                                                                                                                                                                                               Gecontroleerd:         Ommy Schwankhaus             05-02-2021
                                                                                       Schaal 1:1500                    www.spie.com
                                                                                                                                                                                                               Voor akkoord:
                                                                                       Stoppelput locatie            Dit document is eigendom van SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V. en auteursrechtelijk beschermd. Niets uit dit document mag
                                                                                                                     gereproduceerd of anderzins overgenomen, gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.                 Formaat:     A3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




                                      Bijlage 2 Boorpuntenkaart en
                                               profielbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Gasunie Roden Peize Foxwolde verlegging


Projectnr. 0468927.100




      Boring:            301                                                                        Boring:          302
      Datum:             24-3-2021                                                                  Datum:           24-3-2021                            GWS (cm -mv): 65
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                       Boormeester:     Okke-Jan van de Riet                 GHG (cm -mv): 45
      X-coördinaat:      226124,18                                                                  X-coördinaat:    226155,19                            GLG (cm - mv): 125
      Y-coördinaat:      574441,23                                                                  Y-coördinaat:    574437,34
      Z (m t.o.v. NAP): 0,25                                                                        Z (m t.o.v. NAP): 0,33
                                              0                                                                                         0       weiland
  0                                           (10)
                                              10
                                                                                               0                                        (10)
                                                                                                                                        10
                                              (15)     Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
                                              25       humeus, M50 (165), donker                                                        (30)    humeus, M50 (165), donker
                                                       bruingrijs, Edelmanboor                                                          40
                                                                                                                                                bruingrijs, Edelmanboor
                                              (35)
 50                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig   50
                                                                                                                                        (20)    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              60       humeus, M50 (165), sterk                                                         60      humeus, M50 (165), lichtbruin,
                                              (20)     roesthoudend, donkerbruin,                                                       (20)    Edelmanboor
                                              80       Edelmanboor, pofzol                                                              80
                                              (20)                                                                                      (20)    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                              100      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                              100     M50 (165), grijsbeige, Edelmanboor
100                                           (15)     humeus, M50 (165), lichtbruin,         100
                                              115
                                                       Edelmanboor                                                                              Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
                                              (25)                                                                                      (49)    Edelmanboor
                                                       Zand, matig grof, matig siltig,
                                              140
                                              (10)     M50 (225), grijsbeige, Edelmanboor                                                       Zand, matig grof, matig siltig,
                                              150                                                                                       149     M50 (225), matig roesthoudend,
150                                                                                           150
                                                       Leem, zwak zandig, lichtgrijs,                                                           lichtbruin, Edelmanboor
                                                       Edelmanboor
                                                                                                                                                Veen, Edelmanboor
                                                       Zand, matig fijn, sterk siltig,
                                                       M50 (175), grijsbeige, Edelmanboor                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                              200                                               M50 (170), lichtgrijs, Edelmanboor
                                                                                                                                        (121)
                                                       Veen, Edelmanboor
                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                       M50 (170), Edelmanboor
                                                                                              250
                                                                                                                                        270
                                                                                                                                        (20)
                                                                                                                                                Veen, zwak zandig, donker,
                                                                                                                                        290
                                                                                                                                                Edelmanboor
                                                                                              300                                       (30)
                                                                                                                                                Zand, uiterst grof, zwak siltig,
                                                                                                                                        320     M50 (1500), zwak roesthoudend,
                                                                                                                                                lichtbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                                Zand, uiterst grof, zwak siltig,
                                                                                              350                                       (80)    M50 (500), Edelmanboor



                                                                                                                                        400
                                                                                              400




      Boring:            303                                                                        Boring:          304
      Datum:             24-3-2021                                                                  Datum:           24-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                       Boormeester:     Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      226179,04                                                                  X-coördinaat:    226182,30
      Y-coördinaat:      574439,99                                                                  Y-coördinaat:    574471,51
      Z (m t.o.v. NAP): 0,32                                                                        Z (m t.o.v. NAP): 0,55
                                              0        weiland                                                                          0       gras
  0                                                                                            0
                                              (25)     Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk                                                     Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                              25       humeus, M50 (200), donker                                                        (60)
                                                                                                                                                humeus, M50 (225), donker
                                              (30)
                                                       bruingrijs, Edelmanboor                                                                  zwartgrijs, Edelmanboor

 50                                           55       Zand, matig fijn, matig siltig, zwak   50
                                                       humeus, M50 (180), sterk                                                         60
                                                       roesthoudend, bruin, Edelmanboor,                                                (20)
                                                                                                                                        80
                                                                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                       podzoo                                                                                   M50 (170), grijsbeige, Edelmanboor
                                              (65)
                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,                                                  (40)    Zand, zeer grof, zwak siltig,
100                                                    M50 (185), grijsbeige, Edelmanboor     100
                                                                                                                                                M50 (300), grijsbeige, Edelmanboor
                                              120                                                                                       120




                                                                                                                                                Getekend volgens NEN 5104
Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Gasunie Roden Peize Foxwolde verlegging


Projectnr. 0468927.100




      Boring:            305                                                                        Boring:          306
      Datum:             24-3-2021                               GWS (cm -mv): 90                   Datum:           24-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                    GHG (cm -mv): 70                   Boormeester:     Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      226189,76                               GLG (cm - mv): 150                 X-coördinaat:    226165,04
      Y-coördinaat:      574485,73                                                                  Y-coördinaat:    574484,40
      Z (m t.o.v. NAP): 0,75                                                                        Z (m t.o.v. NAP): 0,62
                                              0        gras                                                                             0      weiland
  0                                                                                            0
                                                       Zand, matig grof, zwak siltig, matig                                             (40)
                                                                                                                                               Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                              (45)     humeus, M50 (225), donker                                                               humeus, M50 (250), donker
                                                       zwartgrijs, Edelmanboor                                                          40
                                                                                                                                               bruingrijs, Edelmanboor
                                              45
 50                                                                                           50                                        (30)   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                              (35)     Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                                                               humeus, M50 (180), sterk
                                                       M50 (190), zwak roesthoudend,                                                    70
                                                                                                                                               roesthoudend, bruin, Edelmanboor,
                                              80       grijsbeige, Edelmanboor
                                                                                                                                               podzoo
                                                       Zand, zeer grof, zwak siltig, matig                                              (50)
100
                                              (40)
                                                                                              100                                              Zand, zeer grof, matig siltig,
                                                       humeus, M50 (300), sterk
                                                                                                                                               M50 (300), grijsbeige, Edelmanboor
                                              120      veenhoudend, donkerbruin,                                                        120
                                                       Edelmanboor, geroerd
                                              (50)     Zand, zeer grof, matig siltig,
150                                                    M50 (350), grijsbeige, Edelmanboor
                                              170

                                                       Veen, donkerbruin, Edelmanboor
                                              (50)
200
                                              220

                                                       Zand, zeer grof, zwak siltig,
                                                       M50 (300), grijsbeige, Edelmanboor
250


                                              (130)


300



                                              350
350
                                              (30)     Zand, uiterst grof, zwak siltig,
                                                       M50 (600), Edelmanboor
                                              380
                                              (20)
                                              400
                                                       Zand, matig grof, zwak siltig,
400                                                    M50 (240), grijsbeige, Edelmanboor




      Boring:            307                                                                        Boring:          308
      Datum:             24-3-2021                                                                  Datum:           25-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                       Boormeester:     Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      226171,80                                                                  X-coördinaat:    226112,94
      Y-coördinaat:      574502,13                                                                  Y-coördinaat:    574509,37
      Z (m t.o.v. NAP): 0,77                                                                        Z (m t.o.v. NAP): 0,48
                                              0        weiland                                                                          0
  0                                                                                            0
                                                       Zand, matig grof, zwak siltig, matig                                             (40)
                                                                                                                                               Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                              (50)     humeus, M50 (250), donker                                                               humeus, M50 (260), donkerbruin,
                                                       bruingrijs, Edelmanboor                                                          40
                                                                                                                                               Edelmanboor, geroerd deels
                                              50
                                                                                                                                               opgehoogd
 50                                                                                           50                                        (40)
                                              (20)
                                                       Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                                    Zand, matig grof, zwak siltig,
                                              70
                                                       humeus, M50 (180), sterk                                                                M50 (230), zwak roesthoudend,
                                                                                                                                        80     lichtbruin, Edelmanboor, geroerd
                                                       roesthoudend, bruin, Edelmanboor,
                                              (50)     podzoo                                                                           (40)   Zand, matig grof, matig siltig,
100                                                                                           100                                              M50 (230), lichtbruin, Edelmanboor
                                                       Zand, matig grof, matig siltig,
                                              120      M50 (235), grijsbeige, Edelmanboor                                               120




                                                                                                                                               Getekend volgens NEN 5104
Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Gasunie Roden Peize Foxwolde verlegging


Projectnr. 0468927.100




      Boring:            309                                                                        Boring:           310
      Datum:             25-3-2021                                                                  Datum:            25-3-2021                           GWS (cm -mv): 70
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                       Boormeester:      Okke-Jan van de Riet                GHG (cm -mv): 50
      X-coördinaat:      226064,37                                                                  X-coördinaat:     226079,76                           GLG (cm - mv): 150
      Y-coördinaat:      574528,55                                                                  Y-coördinaat:     574546,40
      Z (m t.o.v. NAP): -0,14                                                                       Z (m t.o.v. NAP): 0,04
                                              0        weiland                                                                           0      weiland
  0                                                                                            0
                                              (30)     Zand, matig grof, zwak siltig, matig                                              (35)   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              30
                                                       humeus, M50 (250), donker                                                                humeus, M50 (185), donker
                                                       bruingrijs, Edelmanboor                                                           35     bruingrijs, Edelmanboor

 50                                                    Zand, zeer grof, zwak siltig,          50                                         (40)   Zand, matig fijn, sterk siltig,
                                                       M50 (400), zwak roesthoudend,                                                            M50 (160), zwak roesthoudend,
                                              (80)     bruinbeige, Edelmanboor                                                                  lichtbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                         75

                                                                                                                                                Zand, uiterst grof, zwak siltig,
                                                                                                                                                M50 (1000), zwak roesthoudend,
100                                                                                           100
                                              110
                                              (10)                                                                                       (75)   bruinbeige, Edelmanboor
                                              120
                                                       Leem, zwak zandig, donkergrijs,
                                                       Edelmanboor, beekleem
                                                                                                                                         150
                                                                                              150
                                                                                                                                                Zand, uiterst grof, zwak siltig,
                                                                                                                                         (50)   M50 (800), lichtbruin, Edelmanboor

                                                                                                                                         200
                                                                                              200                                        (10)
                                                                                                                                         210
                                                                                                                                                Leem, zwak zandig, donkergrijs,
                                                                                                                                         (40)
                                                                                                                                                Edelmanboor
                                                                                                                                                Zand, matig grof, matig siltig,
                                                                                              250
                                                                                                                                         250    M50 (240), grijsbeige, Edelmanboor
                                                                                                                                         (20)
                                                                                                                                         270    Leem, zwak zandig, donker
                                                                                                                                                bruingrijs, Edelmanboor, beekleem
                                                                                                                                         (40)
                                                                                                                                                Veen, sterk zandig, sterk
                                                                                              300                                               leemhoudend, donkerbruin,
                                                                                                                                         310
                                                                                                                                                Edelmanboor, meetbodem




      Boring:            311                                                                        Boring:           312
      Datum:             24-3-2021                                                                  Datum:            24-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                       Boormeester:      Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      226026,44                                                                  X-coördinaat:     226011,33
      Y-coördinaat:      574536,83                                                                  Y-coördinaat:     574555,57
      Z (m t.o.v. NAP): -0,41                                                                       Z (m t.o.v. NAP): -0,61
                                              0        weiland                                                                           0      weiland
  0                                           (20)
                                                                                               0                                         (20)
                                                       Zand, zeer grof, matig siltig, sterk                                                     Veen, sterk zandig, donker
                                              20                                                                                         20
                                                       humeus, M50 (400), donker                                                         (15)   zwartbruin, Edelmanboor
                                              (30)     zwartbruin, Edelmanboor                                                           35
                                                                                                                                                Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
 50
                                              50       Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak     50                                                humeus, M50 (300), lensjes veen,
                                                       humeus, M50 (400), lensjes veen,                                                         lichtbruin, Edelmanboor
                                              (35)
                                                       lichtbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                         (85)   Zand, zeer grof, zwak siltig,
                                              85       Zand, uiterst grof, zwak siltig,                                                         M50 (400), grijsbeige, Edelmanboor
                                              (35)
                                                       M50 (450), grijsbeige, Edelmanboor
100                                                                                           100
                                                       Zand, uiterst grof, zwak siltig,
                                              120                                                                                        120
                                                       M50 (450), lichtbruin, Edelmanboor




                                                                                                                                                Getekend volgens NEN 5104
Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Gasunie Roden Peize Foxwolde verlegging


Projectnr. 0468927.100




      Boring:            313                                                                       Boring:           314
      Datum:             24-3-2021                                                                 Datum:            24-3-2021                           GWS (cm -mv): 51
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                      Boormeester:      Okke-Jan van de Riet                GHG (cm -mv): 30
      X-coördinaat:      225989,66                                                                 X-coördinaat:     225935,04                           GLG (cm - mv): 100
      Y-coördinaat:      574540,17                                                                 Y-coördinaat:     574552,81
      Z (m t.o.v. NAP): -0,52                                                                      Z (m t.o.v. NAP): -0,7
                                              0                                                                                         0
  0                                           (10)
                                              10
                                                                                              0
                                                       Veen, sterk zandig, donker                                                       (25)    Veen, zwak kleiïg, donker
                                              (25)     zwartbruin, Edelmanboor                                                          25      zwartgrijs, Edelmanboor, veraard
                                              35
                                                       Zand, zeer grof, zwak siltig, matig                                                      Zand, uiterst grof, zwak siltig,
 50                                           (35)     humeus, M50 (400), lensjes veen,      50                                         (55)    M50 (500), zwak roesthoudend,
                                                       Edelmanboor                                                                              grijsbeige, Edelmanboor
                                              70
                                                       Zand, uiterst grof, zwak siltig,                                                 80
                                                       M50 (500), grijsbeige, Edelmanboor
                                              (50)                                                                                              Zand, uiterst grof, matig siltig,
100                                                    Zand, uiterst grof, zwak siltig,      100                                                M50 (450), zwak roesthoudend,
                                                       M50 (450), bruinbeige, Edelmanboor                                                       lichtbruin, Edelmanboor
                                              120
                                                                                                                                        (90)



                                                                                             150
                                                                                                                                        170
                                                                                                                                        (10)
                                                                                                                                        180
                                                                                                                                                Veen, Edelmanboor

                                                                                             200                                                Zand, matig grof, sterk siltig,
                                                                                                                                                M50 (250), sporen hout, lichtgrijs,
                                                                                                                                                Edelmanboor
                                                                                                                                        (120)

                                                                                             250



                                                                                                                                        300
                                                                                             300
                                                                                                                                                Leem, sterk zandig, Edelmanboor

                                                                                                                                        (70)


                                                                                             350
                                                                                                                                        370

                                                                                                                                        (30)    Zand, matig grof, matig siltig,
                                                                                                                                        400
                                                                                                                                                M50 (250), lichtgrijs, Edelmanboor
                                                                                             400




      Boring:            315                                                                       Boring:           316
      Datum:             24-3-2021                                                                 Datum:            24-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                      Boormeester:      Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      225962,85                                                                 X-coördinaat:     225988,74
      Y-coördinaat:      574528,48                                                                 Y-coördinaat:     574497,38
      Z (m t.o.v. NAP): -0,52                                                                      Z (m t.o.v. NAP): -0,5
                                              0                                                                                         0
  0                                                                                           0                                         (20)
                                              (25)     Veen, sterk kleiïg, donker                                                               Veen, zwak kleiïg, donker
                                                                                                                                        20
                                              25       kleurloosgrijs, Edelmanboor                                                              zwartgrijs, Edelmanboor
                                                                                                                                        (30)
                                              (35)     Zand, uiterst grof, zwak siltig,                                                         Zand, uiterst grof, zwak siltig,
 50                                                    M50 (1250), grijs, Edelmanboor        50
                                                                                                                                        50      M50 (450), zwak roesthoudend,
                                              60                                                                                                grijsbeige, Edelmanboor
                                              (20)                                                                                      (40)
                                              80
                                                       Zand, matig grof, zwak siltig,                                                           Zand, zeer grof, zwak siltig,
                                                       M50 (225), grijsbeige, Edelmanboor                                               90      M50 (350), lichtgrijs, Edelmanboor
                                              (30)
100                                                    Zand, matig grof, matig siltig,       100                                        (30)    Zand, zeer grof, matig siltig,
                                              110
                                              (10)     M50 (230), grijs, Edelmanboor                                                            M50 (350), Edelmanboor
                                              120                                                                                       120
                                                       Zand, matig grof, sterk siltig,
                                                       M50 (225), Edelmanboor




      Boring:            317                                                                       Boring:           318
      Datum:             24-3-2021                                                                 Datum:            24-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                      Boormeester:      Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      225881,44                                                                 X-coördinaat:     225802,58
      Y-coördinaat:      574514,96                                                                 Y-coördinaat:     574572,10
      Z (m t.o.v. NAP): -0,02                                                                      Z (m t.o.v. NAP): -0,16
                                              0                                                                                         0       akker
  0                                                                                           0
                                              (25)     Veen, sterk zandig, donker                                                       (30)    Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
                                              25       zwartgrijs, Edelmanboor                                                          30
                                                                                                                                                humeus, M50 (225), donker
                                                                                                                                                zwartgrijs, Edelmanboor
                                              (30)     Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk                                              (30)
 50                                           55
                                                       humeus, M50 (350), Edelmanboor        50                                                 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                              (15)                                                                                      60      humeus, M50 (225), lichtbruin,
                                              70       Zand, uiterst grof, matig siltig,                                                        Edelmanboor
                                              (15)     M50 (500), sterk roesthoudend,
                                              85
                                                       bruin, Edelmanboor                                                               (60)    Zand, zeer grof, zwak siltig,
                                              (35)
                                                                                                                                                M50 (340), lichtbruin, Edelmanboor
100                                                    Zand, uiterst fijn, sterk siltig,     100
                                              120      M50 (90), lichtgrijs, Edelmanboor                                                120
                                                       Zand, uiterst grof, zwak siltig,
                                                       M50 (500), lichtbruin, Edelmanboor




                                                                                                                                                Getekend volgens NEN 5104
Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Gasunie Roden Peize Foxwolde verlegging


Projectnr. 0468927.100




      Boring:            319                                                                         Boring:           milieu-1
      Datum:             24-3-2021                               GWS (cm -mv): 110                   Datum:            24-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                    GHG (cm -mv): 85                    Boormeester:      Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      225738,28                               GLG (cm - mv): 165                  X-coördinaat:     226173,92
      Y-coördinaat:      574581,57                                                                   Y-coördinaat:     574447,89
      Z (m t.o.v. NAP): 0,19                                                                         Z (m t.o.v. NAP): 0,47
                                              0        weiland                                                                            0
  0                                           (15)                                              0                                         (15)
                                              15       Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                               15     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                       humeus, M50 (200), donker                                                                 humeus, M50 (170), donker
                                                       grijsbruin, Edelmanboor, geroerd                                                          bruingrijs, Edelmanboor, gestaakt
                                              (55)                                                                                               ivm ;ui
 50                                                    Zand, matig grof, zwak siltig,
                                                       M50 (230), bruinbeige, Edelmanboor
                                              70

                                                       Zand, matig grof, matig siltig, sterk
                                              (50)     humeus, M50 (225), sterk
100                                                    veenhoudend, Edelmanboor, geroerd
                                              120

                                              (40)
                                                       Zand, matig grof, matig siltig,
                                                       M50 (250), lensjes roest, grijsbeige,
150                                           160
                                                       Edelmanboor

                                              (40)
                                                       Zand, matig grof, matig siltig,
                                                       M50 (230), lichtgrijs, Edelmanboor
                                              200
200




      Boring:            milieu-2                                                                    Boring:           milieu-4
      Datum:             24-3-2021                                                                   Datum:            24-3-2021
      Boormeester:       Okke-Jan van de Riet                                                        Boormeester:      Okke-Jan van de Riet
      X-coördinaat:      226175,65                                                                   X-coördinaat:     225969,79
      Y-coördinaat:      574459,77                                                                   Y-coördinaat:     574540,95
      Z (m t.o.v. NAP): 0,52                                                                         Z (m t.o.v. NAP): -0,77
                                              0                                                                                           0      gras
  0                                                                                             0
                                              (25)     Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                               (25)   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                              25       humeus, M50 (170), donker                                                          25     humeus, M50 (165), laagjes
                                                       bruingrijs, Edelmanboor, geroerd                                                          schelpen, donker bruingrijs,
                                              (45)                                                                                               Edelmanboor, geroerd
 50                                                    Zand, matig grof, zwak siltig, zwak     50
                                                       humeus, M50 (235), beige,                                                          (75)   Zand, matig grof, matig siltig, zwak
                                              70       Edelmanboor, geroerd                                                                      humeus, M50 (235), beige,
                                                                                                                                                 Edelmanboor, geroerd
                                                       Veen, zwak zandig, laagjes zand,
                                              (50)
                                                       Edelmanboor, geroerd                                                               100
100                                                                                            100
                                              120




                                                                                                                                                 Getekend volgens NEN 5104
Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>        Projectnaam: Gasunie Roden Peize Foxwolde verlegging


    Projectnr. 0468927.100
Legenda     (conform NEN 5104)



grind                                                          klei                               geur
                    Grind, siltig                                          Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                                         zwakke geur

                    Grind, zwak zandig                                     Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                                         sterke geur
                                                                                                         uiterste geur
                    Grind, matig zandig                                    Klei, sterk siltig

                                                                                                  olie
                    Grind, sterk zandig                                    Klei, uiterst siltig
                                                                                                         geen olie-water reactie
                                                                                                         zwakke olie-water reactie
                    Grind, uiterst zandig                                  Klei, zwak zandig
                                                                                                         matige olie-water reactie
                                                                                                         sterke olie-water reactie
                                                                           Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie


zand                                                                       Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

                    Zand, kleiïg                                                                         >0
                                                                                                         >1
                                                                                                         >10
                    Zand, zwak siltig
                                                                                                         >100
                                                               leem
                                                                                                         >1000
                    Zand, matig siltig                                     Leem, zwak zandig
                                                                                                         >10000


                    Zand, sterk siltig                                     Leem, sterk zandig     monsters

                    Zand, uiterst siltig                                                             geroerd monster


                                                               overige toevoegingen
                                                                                                     ongeroerd monster
                                                                           zwak humeus
veen                                                                                                 volumering

                    Veen, mineraalarm                                      matig humeus           overig
                                                                                                         bijzonder bestanddeel
                    Veen, zwak kleiïg                                      sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                                         grondwaterstand
                    Veen, sterk kleiïg                                     zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                                                        slib
                    Veen, zwak zandig                                      matig grindig


                                                                                                                        water
                    Veen, sterk zandig                                     sterk grindig


peilbuis


         blinde buis



         casing


         hoogste grondwaterstand
         gemiddelde grondwaterstand
         laagste grondwaterstand

         zand afdichting


         bentoniet/mikoliet/klei afdichting


         grind afdichting


         filter




                                                                                                                Getekend volgens NEN 5104
        Schaal: 1: 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Legenda




OPDRACHTGEVER                                                                  GIS SPECIALIST                      SCHAAL

  SPIE-Kabel -en leiding techniek i.o.v. Gasunie N.V.                           Sjouke Vroom
                                                                               PROJECTLEIDER                      FORMAAT
                                                                                J.L. de Jong                          A3
PROJECTOMSCHRIJVING                                                            DATUM                       BLAD IN BLADEN
  Aanpassen en verleggen gasleidingen                                           29-03-2021                      3 van 3
                                                                               STATUS                             WIJZ.NR

KAARTTITEL                                                                      definitief                            D0
  Boorpunten overzichtskaart                                                   www.anteagroup.nl



KAARTNUMMER                                                                          www.anteagrou
  0468927.100-BP-01
                      R:\00465000\00468927\Cultuurtechniek TerraIndex\20210127 QGIS TerraIndex\20210127 QGIS TerraIndex.qgz
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                   Conusweerstand. q [MN/m2 =MPa]                                                                                       Helling.  [graden]
                                                                                                       c
                                                                                   0       2       4        6        8     10     12       14     16     18       20    22        24   26       28          30
                                                                              1
                                                                                                                                  M.V. : 0.36     m NAP
                                                                                                                                                                                                                                   1.2
                                                                              0



                                                                              -1

                                                                                                                                                                                                                                   1.4
                                                                              -2
Conusserienummer: 070178




                                                                              -3

                                                                                                                                                                                                                                   1.1
                                                                              -4



                                                                              -5

                                                                                                                                                                                                     8.59                          0.9
                                                                              -6



                                                                              -7
                                                     Diepte in m t.o.v. NAP




                                                                                                                                                                                                                                   1.2
Conustype: cylindrisch elektrisch P15-CFII-15




                                                                              -8



                                                                              -9

                                                                                                                                                                                                                                   1.5
                                                                       -10



                                                                       -11

                                                                                                                                                                                                                                   1.6
                                                                       -12



                                                                       -13

                                                                                                                                                                                                                                   2.3
                                                                       -14



                                                                       -15
Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2




                                                                                                                                                                                                                                   2.7
                                                                       -16



                                                                       -17

                                                                                                                                                                                                                                   3.2
                                                                       -18



                                                                       -19

                                                                                                                                                                                                                                   3.6
                                                                       -20



                                                                       -21



                                                                       -22



                                                                       -23
                                                                                   0      0.05    0.10      0.15    0.20   0.25   0.30     0.35   0.40   0.45   0.50                        8    7 6 5 4 3 2 1 0
                                                                                   Wrijvingsweerstand. f s [MN/m 2=MPA]                                                                         Wrijvingsgetal. R f [%] (fs /qcx100)


                                                                   Realiseren/verv. afsluiterschema's in project GNIPA-1703                                     Opdr. nr.    : 2020-1395
                                                                   Paterswolde/ Leek                                                                            Datum uitv. : 26-3-2021

                                                         RD-coördinaten :                              X = 226172.17       Y = 574438.19                        Sond. nr.    :3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                   Conusweerstand. q [MN/m2 =MPa]                                                                                       Helling.  [graden]
                                                                                                       c
                                                                                   0       2       4          6       8    10     12       14     16     18       20    22        24   26       28       30
                                                                              1
                                                                                                                                  M.V. : 0.46     m NAP

                                                                              0             voorgeboord 1.5       m


                                                                              -1

                                                                                                                                                                                                                                   1.4
                                                                              -2
Conusserienummer: 070178




                                                                              -3

                                                                                                                                                                                                                                   1.1
                                                                              -4



                                                                              -5

                                                                                                                                                                                                                                   1.9
                                                                              -6


                                                                                                                                                                                                                   30.41
                                                                              -7

                                                                                                                                                                                                                                   2.8
                                                     Diepte in m t.o.v. NAP
Conustype: cylindrisch elektrisch P15-CFII-15




                                                                              -8



                                                                              -9

                                                                                                                                                                                                                                   2.8
                                                                       -10



                                                                       -11

                                                                                                                                                                                                                                   3.1
                                                                       -12



                                                                       -13

                                                                                                                                                                                                                                   3.3
                                                                       -14



                                                                       -15
Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2




                                                                                                                                                                                                                                   3.7
                                                                       -16



                                                                       -17

                                                                                                                                                                                                                                   3.8
                                                                       -18



                                                                       -19

                                                                                                                                                                                                                                   4.0
                                                                       -20



                                                                       -21



                                                                       -22



                                                                       -23
                                                                                   0      0.05    0.10      0.15    0.20   0.25   0.30     0.35   0.40   0.45   0.50                        8    7 6 5 4 3 2 1 0
                                                                                   Wrijvingsweerstand. f s [MN/m 2=MPA]                                                                         Wrijvingsgetal. R f [%] (fs /qcx100)


                                                                   Realiseren/verv. afsluiterschema's in project GNIPA-1703                                     Opdr. nr.    : 2020-1395
                                                                   Paterswolde/ Leek                                                                            Datum uitv. : 26-3-2021

                                                         RD-coördinaten :                              X = 226086.42       Y = 574457.64                        Sond. nr.    :4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                   Conusweerstand. q [MN/m2 =MPa]                                                                                       Helling.  [graden]
                                                                                                       c
                                                                                   0       2       4          6       8    10     12       14     16     18       20    22        24   26       28       30
                                                                              1
                                                                                                                                  M.V. : 0.17     m NAP

                                                                              0
                                                                                            voorgeboord 1.2       m

                                                                              -1



                                                                              -2                                                                                                                                                   0.7
Conusserienummer: 070178




                                                                              -3



                                                                              -4                                                                                                                                                   0.8




                                                                              -5



                                                                              -6                                                                                                                                                   1.4




                                                                              -7
                                                     Diepte in m t.o.v. NAP
Conustype: cylindrisch elektrisch P15-CFII-15




                                                                              -8                                                                                                                                                   2.2




                                                                              -9



                                                                       -10                                                                                                                                                         2.7




                                                                       -11



                                                                       -12                                                                                                                                                         3.1




                                                                       -13



                                                                       -14                                                                                                                                                         3.7




                                                                       -15
Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2




                                                                       -16                                                                                                                                                         4.1




                                                                       -17



                                                                       -18                                                                                                                                                         4.6




                                                                       -19



                                                                       -20



                                                                       -21



                                                                       -22



                                                                       -23
                                                                                   0      0.05    0.10      0.15    0.20   0.25   0.30     0.35   0.40   0.45   0.50                        8    7 6 5 4 3 2 1 0
                                                                                   Wrijvingsweerstand. f s [MN/m 2=MPA]                                                                         Wrijvingsgetal. R f [%] (fs /qcx100)


                                                                   Realiseren/verv. afsluiterschema's in project GNIPA-1703                                     Opdr. nr.    : 2020-1395
                                                                   Paterswolde/ Leek                                                                            Datum uitv. : 26-3-2021

                                                         RD-coördinaten :                              X = 225975.95       Y = 574488.27                        Sond. nr.    :5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                           B
                           12A1
                              697

C
PT1
  587
    42
b




                                                                                                                     B
                                                                                                                     12A1
                                                                                                                        700




          C
          PT1
            587
              07
         b




                                           D
                                           0      3
                                                  0-4
                                                    -20
                                                      21     D
                                                             EFIN
                                                                ITIE
                                                                   F                                                           T
                                                                                                                               d V
                                           N
                                           R      D
                                                  ATUM                                 W
                                                                                       IJZIG
                                                                                           ING                                 G
                                                                                                                               ET.


                                    O
                                    PDR
                                      A C
                                        H T
                                          G E
                                            V E
                                              R                                                         G
                                                                                                        ISSP
                                                                                                           ECIA
                                                                                                              LIST                SC
                                                                                                                                   H A
                                                                                                                                     AL

                                    SP
                                     IEK
                                       abe
                                         l-e
                                           nLe
                                             idin
                                                gte
                                                  chn
                                                    iekB
                                                       .V.                                              T
                                                                                                        .F.d
                                                                                                           eVrie
                                                                                                               s               1
                                                                                                                               :5.0
                                                                                                                                  00
                                                                                                        P
                                                                                                        R O
                                                                                                          JECT
                                                                                                             LEID
                                                                                                                ER              FO
                                                                                                                                 RMA
                                                                                                                                   AT




Legenda
                                                                                                        J.L.d
                                                                                                            eJo
                                                                                                              ng                     A
                                                                                                                                     4
                                    P
                                    R O
                                      JECT
                                         O M
                                           SCHR
                                              IJV
                                                ING
                                                                                                        D
                                                                                                        ATUM                B
                                                                                                                            LADINB
                                                                                                                                 LADE
                                                                                                                                    N
                                    G N
                                      IPA
                                        -17
                                          03,m odfi
                                                  citi
                                                     e4 ,5en6-Verva
                                                                  n g
                                                                    ensch ema                           3
                                                                                                        0-4
                                                                                                          -20
                                                                                                            21                 1va
                                                                                                                                 n1
                                    S-4
                                      492enle
                                            idin
                                               gverlegginge
                                                          nH a
                                                             arveensedijkFo
                                                                          xwo
                                                                            lde
                                                                                                        ST
                                                                                                         A T
                                                                                                           U S                    W
                                                                                                                                  IJZ.N
                                                                                                                                      R

    boring met nummer               K
                                    A A
                                      RT
                                    Situ
                                       a
                                        T
                                        IT
                                        ti
                                          E
                                          L
                                         eme
                                           tbo
                                             rin
                                               gene
                                                  nso
                                                    nde
                                                      rin
                                                        genD
                                                           INO
                                                             lok
                                                               et
                                                                                                        D
                                                                                                        EFIN
                                                                                                           ITIE
                                                                                                              F                      D
                                                                                                                                     0
                                                                                                        w
                                                                                                        ww.a
                                                                                                           n te
                                                                                                              agro
                                                                                                                 up.n
                                                                                                                    l


    sondering met nummer
b




                                    K
                                    A A
                                      RTNU
                                         M M
                                           ER

                                    0
                                    468
                                      92E
                                        s
                                        7
                                        .r0
                                         1i0
                                           N
                                           -De
                                             Id
                                              Ne
                                               r
                                               Ola
                                                3 nd
                                                   ,Co
                                                     m m
                                                       unityM
                                                            apC
                                                              ontrib
                                                                   uto
                                                                     rs
                                                  C
                                                  :\U
                                                    sers\D
                                                         083
                                                           59\O
                                                              neDrive-A
                                                                      nte
                                                                        aGro
                                                                           up\P
                                                                              R O
                                                                                JECT
                                                                                   EN\4
                                                                                      689
                                                                                        27-P
                                                                                           ate
                                                                                             rsw
                                                                                               old
                                                                                                 e\4
                                                                                                   -5-6
                                                                                                      \04
                                                                                                        689
                                                                                                          27.1
                                                                                                             00-m
                                                                                                                od4
                                                                                                                  -5-6
                                                                                                                     \04
                                                                                                                       689
                                                                                                                         27.1
                                                                                                                            00-m
                                                                                                                               od4
                                                                                                                                 -5-6
                                                                                                                                    .aprx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>16-4-2021                                                                                            CPT000000158707.svg




                                                        Conusweerstand MPa                                                                           Wrijvingsgetal

                                                  0.0             5.0           10.0   15.0         20.0   7.0    6.0     5.0   4.0         3.0     2.0      1.0       0.0
                                                  0.0            0.05            0.1   0.15          0.2   2.0          1.5           1.0             0.5              0.0
                                                        Plaatselijke wrijving                                                                     Hellingsresultante
                                           0.0                                                                                                                           -0.03




                                           5.0                                                                                                                           -5.03
    sondeertrajectlengte t.o.v. maaiveld




                                                                                                                                                                                  Verticale positie t.o.v. NAP
                                           10.0                                                                                                                          -10.03




                                           15.0                                                                                                                          -15.03




                                           20.0                                                                                                                          -20.03

                                                        BRO-ID: CPT000000158707
                                                        Aangeleverde coördinaten: 225913.000, 574318.200 (urn:ogc:def:crs:EPSG::28992)




file:///C:/Users/D08359/Downloads/CPT000000158707.svg                                                                                                                                                            1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>16-4-2021                                                                                                     CPT000000158742.svg




                                                        Conusweerstand MPa                                                                   Wrijvingsgetal

                                                  0.0          5.0        10.0          15.0         20.0    25.0   8.0      6.0    4.0       2.0              0.0
                                                  0.0      0.05        0.1       0.15          0.2    0.25    0.3   4.0      3.0    2.0       1.0              0.0
                                                        Plaatselijke wrijving                                                             Hellingsresultante
                                           0.0                                                                                                                   0.51




                                           5.0

                                                                                                                                                                 -4.49




                                           10.0
    sondeertrajectlengte t.o.v. maaiveld




                                                                                                                                                                 -9.49




                                                                                                                                                                          Verticale positie t.o.v. NAP
                                           15.0




                                                                                                                                                                 -14.49



                                           20.0




                                                                                                                                                                 -19.49

                                           25.0




                                           30.0                                                                                                                  -24.49

                                                        BRO-ID: CPT000000158742
                                                        Aangeleverde coördinaten: 225797.800, 574412.200 (urn:ogc:def:crs:EPSG::28992)




file:///C:/Users/D08359/Downloads/CPT000000158742.svg                                                                                                                                                    1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




                                      Bijlage 3 Analysecertificaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Antea Group
     T.a.v. Carlos Scherpen
     Postbus 24
     8440 AA HEERENVEEN




     Analysecertificaat
     Datum: 16-Oct-2020




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2020161020/1
     Uw project/verslagnummer                        0465211-S4492
     Uw projectnaam                                  Gasunie S-4492
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            14-Oct-2020

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 0465211-S4492                                                  Certificaatnummer/Versie             2020161020/1
     Uw   projectnaam                           Gasunie S-4492                                                 Startdatum analyse                   14-Oct-2020
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  16-Oct-2020
     Uw   monsternemer                          Jaap Kuit                                                      Rapportagedatum                      16-Oct-2020/11:16
                                                                                                               Bijlage                              A,C
                                                                                                               Pagina                               1/1
     Projectcode                                3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
Q    IJzer (Fe) na ontsluiting                                           mg/L               6.4
     IJzer (II)                                                          mg/L               5.2

     Fysisch-chemische bepalingen
Q    Droogrest onopgel. bestand. (NEN6621)                               mg/L                 43

     Anorganische verbindingen & natte chemie
     Chloride                                                            mg/L              180




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-2 01 (185-285)                                                                                                       Afvalwater                      11637620




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020161020/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11637620                      01-1-2 01 (185-285)
       0610360429               01                 185       285       14-Oct-2020                            1

       0692023354               01                 185       285       14-Oct-2020                            2

       0800841393               01                 185       285       14-Oct-2020                            3

       0620411053               01                 185       285       14-Oct-2020                            4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020161020/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     IJzer (Fe) na ontsluiting                             W0425           ICP-MS                               NEN-EN-ISO 17294-2

     IJzer (II)                                            W0566           Spectrometrie                        NEN-ISO 15923-1

     Fysisch-chemische bepalingen

     Droogrest onopgeloste bestanddelen W0552                              Gravimetrie                          NEN 6621:1998 & NEN 6499
     (NEN 6621)
     Anorganische verbindingen & natte chemie

     Chloride (ionchromatografie)                          W0504           Ionchromatografie                    NEN-EN-ISO 10304-1



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




 Bijlage 4 Checklist gegevens conform BRL12010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




                                                     Van           Geschiktheid    Aanvullende
 Onderdeel                                           toepassing?   beschikbare     gegevens
                                                                   gegevens        nodig?
 Overzicht realisatieplan
 Meest recente realisatieplan, inclusief             ☒ ja    ☐ nee ☒ recent        ☐ ja ☒ nee
 bouwputbegrenzingen funderingsplan                                ☐ niet recent
 Diepte en omvang benodigde                          ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
 grondwaterstandsverlaging                                         ☐ onvoldoende
 De meest waarschijnlijke                            ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
 uitvoeringsmethode(n), incl. planning                             ☐ onvoldoende
 De meest kritische uitvoeringsmethode(n),           ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
 incl. planning                                                    ☐ onvoldoende
 Karakterisering/schematisering van de ondergrond
 Geologie                                            ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Geohydrologie                                       ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Grondmechanische aspecten                           ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Bodemkundige aspecten                               ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Freatische grondwaterstanden en stijghoogten
 Grondwaterstanden                                   ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Stijghoogten                                        ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Oppervlaktewatersysteem
 Ligging, diepte en peil oppervlaktewater            ☒ ja    ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Kwaliteit opgepompt, te lozen en/of te infiltreren water
 Parameters irt Milieu verontreinigingen (PAK’s, ☒ ja        ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
 min. olie, metalen, enz.)                                         ☐ onvoldoende
 Parameters irt lozingseisen waterschap (Fe-totaal,   ☒ ja   ☐ nee ☒ acceptabel
 onopgeloste best. delen, BZV, CZV, temperatuur,                   ☐ onvoldoende   ☐ ja ☒ nee
 enz)
 Parameters irt problemenstoffen bij infiltratie      ☐ ja   ☒ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
 (Fe- totaal, ammonium, kalk. pH)                                  ☐ onvoldoende
 Lozingsmogelijkheden opgepompt water
 Lozingseisen (kwaliteit, kwantiteit, temperatuur)    ☒ ja   ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
                                                                   ☐ onvoldoende
 Lozingsmogelijkheden, inclusief wenselijkheid,    ☒ ja      ☐ nee ☒ acceptabel    ☐ ja ☒ nee
 verplichting of noodzaak toepassen retourbemaling                 ☐ onvoldoende
 Aanwezige verontreinigingen en explosieven
 Aanwezigheid, ligging en aard bodem-              ☐ ja ☒ nee ☒ acceptabel         ☐ ja ☒ nee
 en grondwaterverontreinigingen                               ☐ onvoldoende
 Aanwezigheid en ligging (kwetsbare) (bodem)gebruiksfuncties
 Landbouw, natuur, groenvoorzieningen, kwetsbare   ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel
 bomen, kwetsbare beplantingen, e.d.                          ☐ onvoldoende        ☐ ja ☒ nee
                                                   ☐ ja ☒ nee ☒ acceptabel
 Grondwaterbeschermingsgebieden                               ☐ onvoldoende        ☐ ja ☒ nee
                                                   ☐ ja ☒ nee ☒ acceptabel
 Oppervlaktewater (KRW-, Natura 2000 doelen, etc)             ☐ onvoldoende        ☐ ja ☒ nee
 Wegen, spoor, tunnels, kabels en leidingen,       ☐ ja ☒ nee ☒ acceptabel
 drainage, waterkeringen, e.d.                                ☐ onvoldoende        ☐ ja ☒ nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




                                            Van           Geschiktheid    Aanvullende
 Onderdeel                                  toepassing?   beschikbare     gegevens
                                                          gegevens        nodig?
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Zettingsgevoelige bebouwing en fundering                 ☐ onvoldoende   ☐ ja ☒ nee
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Opbarsten (water)bodems                                                  ☐ ja ☒ nee
                                                          ☐ onvoldoende
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Houten palen                                             ☐ onvoldoende   ☐ ja ☒ nee
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Kelders en overige verdiepte bebouwing                   ☐ onvoldoende   ☐ ja ☒ nee
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Zoet/brak en brak/zout grensvlak                         ☐ onvoldoende   ☐ ja ☒ nee
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Andere onttrekkingen / retourneringen                                    ☐ ja ☒ nee
                                                          ☐ onvoldoende
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Archeologie en aardkundige waarden                       ☐ onvoldoende   ☐ ja ☒ nee
                                            ☐ ja ☒ nee    ☒ acceptabel
 Strategisch zoet grondwatergebied                        ☐ onvoldoende   ☐ ja ☒ nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




         Bijlage 5 Checklist risico's conform BRL12010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Geohydrologisch rapport
GNIPA-1703, modificatie 4, 5 en 6
projectnummer 0468927.100
5 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V.




Potentieel gevaar                                        Aanwezig? Toelichting

Effecten in bouwput of sleufbemaling

Onvoldoende verlaging en/of neerslagoverlast             ☐ ja ☒ nee
Hogere debieten dan aangevraagd via melding/vergunning   ☐ ja ☒ nee
Langere tijdsduur door uitloop bouwwerkzaamheden         ☐ ja ☒ nee
Opbarsten putbodem                                       ☐ ja ☒ nee
Instabiliteit damwanden en/of taluds                     ☐ ja ☐ nee niet aan gerekend
Horizontale of verticale grondverplaatsingen             ☐ ja ☐ nee niet aan gerekend
Effecten in de omgeving

Zettingen en zakkingen                                   ☒ ja ☐ nee zie hoofdstuk 4.1
Droogstand en aantasting houten palen                    ☐ ja ☒ nee
Verplaatsen en/of onttrekken verontreinigd grondwater    ☐ ja ☒ nee
Beïnvloeding grond- of grondwatersaneringen en nazorg    ☐ ja ☒ nee
Beïnvloeding drinkwaterpompstations en                   ☐ ja ☒ nee
milieubeschermingsgebieden

Beïnvloeding andere bemalingen/ permanente               ☐ ja ☒ nee
onttrekkingen/KWO systemen

Schade aan landbouw                                      ☐ ja ☒ nee
Aantasting natuurwaarden en groenvoorzieningen           ☐ ja ☒ nee
(zoals kwetsbare, monumentale bomen)

Aantasting archeologisch en aardkundige waarden          ☐ ja ☒ nee
Upconing van brak en/of zout grondwater                  ☐ ja ☒ nee
Aantasting strategische zoet grondwatervoorraden         ☐ ja ☒ nee
Grondwateroverlast (in het geval van retourbemaling)     ☐ ja ☒ nee
Opbarsten (water)bodems                                  ☐ ja ☒ nee
Overschrijden lozingsnormen onttrokken grondwater        ☐ ja ☒ nee
Geaccumuleerde effecten

Combinatie met heiwerkzaamheden                          ☐ ja ☒ nee
Combinatie met damwanden heien/trillen                   ☐ ja ☒ nee
Combinatie met sloopwerkzaamheden                        ☐ ja ☒ nee
Combinatie met (zwaar) transport materiaal/materieel     ☐ ja ☒ nee
Combinatie met werken van derden in de directe omgeving ☐ ja   ☒ nee
Andere mogelijke geaccumuleerde effecten                 ☐ ja ☒ nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                           Over Antea Group

                                           Antea Group is het thuis van 1500 trotse
                                           ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
                                           elke dag aan een veilige, gezonde en
                                           toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
                                           bij ons de allerbeste vakspecialisten van
                                           Nederland, maar ook innovatieve
                                           oplossingen op het gebied van data,
                                           sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
                                           de ontwikkeling van infra, woonwijken of
                                           waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
                                           rondom klimaatadaptatie, energietransitie
                                           en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot
                                           ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke
                                           opgave brengen wij de juiste kennis aan
                                           tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
                                           vanuit de mindset om samen voor het beste
                                           resultaat te gaan. Op deze manier
                                           anticiperen wij op de vragen van vandaag en
                                           de oplossingen voor morgen. Al bijna 70
                                           jaar.




                                           Contactgegevens
                                           Tolhuisweg 57
                                           8443 DV HEERENVEEN
                                           Postbus 24
                                           8440 AA HEERENVEEN



                                           www.anteagroup.nl




Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>