<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>           Carola berekeningen
     Modificatie 4/5/6 te Roden                   projectnummer 0468927.100
                                                  definitief revisie 00
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-
                                                  11 mei 2021
                                         4492)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te
Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)



projectnummer 0468927.100
documentnummer 468927-QRA-01
definitief revisie 00
11 mei 2021


Auteurs
Adviesgroep SAVE



Opdrachtgever
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V          Ron Hoving
Pieter Mastebroekweg 8                Ron 2021.05.12
7942 JZ Meppel
                                     Hoving 07:24:48
                                            +02'00'




Colofon

Projectgroep bestaande uit
Jelte Janzen
Wiro Gruijters




Gecontroleerd:
J. Janzen




datum               beschrijving                   vrijgave
  11 mei 2021        definitief                      J.L. de Jong
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>            Inhoudsopgave                                        Blz.

1           Inleiding                                              1
1.1         Leeswijzer                                             1


2           Beleidskader                                           2

3           Beschouwing hogedruk aardgastransportleidingen         4
3.1         Hogedruk aardgastransportleidingen                     4
3.1.1       Plaatsgebonden risico                                  4
3.1.2       Groepsrisico                                           4


4           Conclusies                                             6
4.1         Risicobeschouwing                                      6


Bijlage 1: Risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleiding
Uitgangspunten                                                     8
Bevolkingsinventarisatie                                           9
Resultaten                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
      Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
      projectnummer 0468927.100
      11 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




1     Inleiding
      In opdracht van Gasunie worden nabij Roden meerdere hogedruk aardgastransportleidingen
      verlegd. In het kader van deze aanpassing is Antea Group gevraagd door SPIE Kabel- en
      Leidingtechniek B.V. een externe veiligheidsonderzoek voor deze ontwikkeling op te stellen. In
      figuur 1.1 zijn de ligging van het interessegebied en de corresponderende leidingen
      weergegeven.




      Figuur 1.1 Interessegebied van de hogedruk aardgastransportleidingen. Waarvan de oorspronkelijke
      leidingen zijn weergegeven in lichtblauw en de nieuwe leidingen zijn weergegeven in donkerblauw (de
      leidingen overlappen voor een groot deel op de kaart)

1.1   Leeswijzer

      In hoofdstuk twee wordt ingegaan op enkele hoofdzaken met betrekking tot externe
      veiligheidsbeleid. In hoofdstuk drie worden de hogedruk aardgastransportleidingen in relatie tot
      hun risiconiveaus beschouwd. Ten slotte worden in hoofdstuk vier de conclusies beschreven. In
      bijlage 1 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de uitgevoerde risicoberekening.




                                                             Blad 1 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
    Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
    projectnummer 0468927.100
    11 mei 2021 revisie 00
    SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




2   Beleidskader
    Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
    gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op
    beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is het
    Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen is dit
    het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het beleid voor transportmodaliteiten staat in
    het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het beleidskader voor externe
    veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
    Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen.
    Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt.

    Plaatsgebonden Risico (PR)
    Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten
    gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief
    persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden
    weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR.
    Binnen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe
    kwetsbare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten
    geldt de 10-6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.

    Groepsrisico (GR)
    Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt
    met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting
    bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit.
    Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand
    waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een
    calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar
    wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers
    (N): de fN-curve.




    Figuur 2.1 Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor
               transport




                                                           Blad 2 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




Verantwoordingsplicht
In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico
opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de
toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het
bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Bij
de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen bij de
veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige
hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals
hieronder weergegeven.




Figuur 2.2: Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico

Omgevingsveiligheid (Omgevingswet)
Omgevingsveiligheid is een begrip dat hoort bij de Omgevingswet die naar verwachting in
2022 in werking zal treden. Door alle wetten en regelingen binnen het omgevingsrecht samen
te voegen ontstaat een verandering onder het motto ‘Eenvoudig beter’.

De Omgevingswet introduceert (in het Besluit kwaliteit leefomgeving) een aantal
aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden verschillen per risicobron. Voor hogedruk
aardgastransportleidingen gaat een ‘brandaandachtsgebied’ gelden ter grootte van het
invloedsgebied.

Binnen deze aandachtsgebieden kunnen aanvullende bouwkundige maatregelen van
toepassing zijn. De afwegingsruimte ligt hierbij primair bij het bevoegd gezag, met uit
zondering van zeer kwetsbare gebouwen (zoals gebouwen bestemd voor het verblijf van
jonge kinderen). Voor zeer kwetsbare gebouwen binnen het aandachtsgebied gelden de
aanvullende bouwkundige maatregelen (of gelijkwaardige maatregelen) altijd.




                                                       Blad 3 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>        Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
        Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
        projectnummer 0468927.100
        11 mei 2021 revisie 00
        SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




3       Beschouwing hogedruk
        aardgastransportleidingen
        Om het effect van de verlegging aan te tonen zijn in dit hoofdstuk de hogedruk
        aardgastransportleidingen beschouwd.

3.1     Hogedruk aardgastransportleidingen

        Het onderzoek betreft de leidingen die zijn weergegeven in tabel 3.1.

        Tabel 3.1: Leidinggegevens Gasunie
           Leidingbeheerder                         Kenmerk               Druk    Diameter      Invloedsgebied (1%-letaliteit)
                                                                          [bar]     [mm]                  [meter]
          Oorspronkelijke locatie
           N.V. Nederlandse Gasunie                 N-505-05              40,0     219.10                       93
           N.V. Nederlandse Gasunie                 N-507-33              40,0     159.00                       70
           N.V. Nederlandse Gasunie                 N-507-41              40,0     108.00                       45
          Nieuwe locatie
           N.V. Nederlandse Gasunie                 N-505-05              40,0     219.10                       93
           N.V. Nederlandse Gasunie                 N-507-33              40,0     159.00                       70
           N.V. Nederlandse Gasunie                 N-507-41              40,0     108.00                       45


        De leidingen worden uitsluitend verplaatst er worden geen leidingen verwijderd of toegevoegd
        aan de bestaande situatie. Om het risiconiveau van deze hogedruk aardgastransportleidingen te
        bepalen zijn risicoberekeningen uitgevoerd. Een uitgebreide beschrijving van deze
        risicoberekeningen is opgenomen als bijlage 1.

3.1.1   Plaatsgebonden risico

        Uit de risicoberekeningen blijkt dat de leidingen geen PR 10-6-contouren hebben ter hoogte van
        interessegebied. Dit geldt zowel voor de oorspronkelijke situatie als de aangepaste situatie. Voor
        wat betreft de nieuwe situatie is daarmee aangetoond dat er voor alle drie de leidingen is
        voldaan aan de grens- en richtwaarde ten aanzien van het plaatsgebonden risico.

3.1.2   Groepsrisico

        Het groepsrisico van de hogedruk aardgastransportleidingen is zowel in de oorspronkelijke als de
        nieuwe situatie lager dan de oriëntatiewaarde (figuur 3.1 en 3.2).

        Tabel 3.2: Hoogte groepsrisico hogedruk aardgastransportleidingen (exclusief en inclusief verlegging)
              Kenmerk                 Oorspronkelijke locatie                      Nieuwe locatie
              N-505-05                              0                                       0
              N-507-33                              0                                       0
              N-507-41                              0                                       0




                                                               Blad 4 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




Figuur 3.1: Groepsrisico hogedruk aardgastransportleiding              Figuur 3.2: Groepsrisico hogedruk aardgastransportleiding
oorspronkelijke locatie (geldt voor elk van de drie                    inieuwe locatie (geldt voor elk van de drie leidingen).
leidingen).



Uit de bovenstaande tabel 3.2 en de figuren 3.1 en 3.2 blijkt dat het groepsrisico van de hogedruk
aardgastransportleiding zowel voor de nieuwe locatie als de oorspronkelijke locatie de
oriëntatiewaarde niet overschrijdt. De afwezigheid van groepsrisico is te verklaren door de zeer
lagen bevolkingsaantallen in het interessegebied, waardoor er geen significant groepsrisico
ontstaat.




                                                       Blad 5 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
      Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
      projectnummer 0468927.100
      11 mei 2021 revisie 00
      SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




4     Conclusies
      In opdracht van Gasunie worden nabij Roden een drietal hogedruk aardgastransportleidingen
      verlegd. In dit rapport is de externe veiligheidssituatie inzichtelijk gemaakt.

4.1   Risicobeschouwing

          • Elk van de drie leidingen heeft in de nieuwe situatie geen 10-6/jaar plaatsgebonden
            risicocontour. Er is daarmee voldaan aan de grens- en richtwaarden zoals genoemd in het
            Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb). Het plaatsgebonden risico levert daarmee
            geen belemmeringen op;
          • Met betrekking tot het groepsrisico kunnen de volgend conclusies getrokken worden:
               o De hoogte van het groepsrisico van elk van de drie leidingen bevindt zich in zowel
                    de oorspronkelijke als in de nieuwe locatie onder de oriëntatiewaarde.
               o Het groepsrisico is nihil voor zowel de oorspronkelijke als de nieuwe locatie voor
                    elk van de drie hogedruk aardgastransportleidingen. Het kan daarom als niet
                    significant worden bestempeld.
               o Er is niet aangetoond dat het groepsrisico toeneemt door realisatie van de nieuwe
                    situatie.




                                                             Blad 6 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




Bijlage 1: Risicoberekeningen hogedruk
aardgastransportleiding
De globale ligging van deze leidingen is weergegeven in figuur B1.1. In figuur B1.2 en figuur B1.3
is een detailweergave weergegeven met de leidingen op de oorspronkelijke locatie en op de
nieuwe locatie.




Figuur B1.1 Overzicht van de hogedruk aardgastransportleidingen


                N-505-05                                           N-507-33




                                                                                         N-507-41


Figuur B1.2 Detailweergave van de hogedruk aardgastransportleidingen op de oorspronkelijke locatie
(donkerblauw)




                                                       Blad 7 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




              N-505-05                                             N-507-33




                                                                                                               N-507-41


Figuur B1.3 Detailweergave van de hogedruk aardgastransportleidingen op de nieuwe locatie
(donkerblauw)


Om het risiconiveau van deze hogedruk aardgastransportleiding te bepalen zijn
risicoberekeningen uitgevoerd. In deze bijlage worden de uitgangspunten en resultaten voor
deze risicoberekeningen weergegeven.

Uitgangspunten

Rekenprogramma
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.52. De
gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. CAROLA is een softwarepakket dat in
opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico van ondergrondse hogedruk
aardgastransportleidingen. Conform het Bevb dienen de berekeningen uitgevoerd te worden
volgens de bijbehorende regeling, hiermee wordt onder andere het rekenprogramma CAROLA
bedoeld. De berekeningen zijn verder uitgevoerd conform de Handleiding risicoberekening Bevb,
versie 3.1. Hierin is in module B omschreven hoe de risico's van leidingen berekend dienen te
worden met CAROLA.

Leidinggegevens
De N.V. Nederlandse Gasunie heeft op 5 mei 2021 de leidinggegevens van de relevante hogedruk
aardgastransportleiding aangeleverd. In tabel B1.1 zijn de belangrijkste gegevens weergegeven.
De vervaldatum van deze leidinggegevens is 5 oktober 2021. Na de vervaldatum wordt de
actualiteit van de leidingdata niet meer door Gasunie gegarandeerd, de risicoberekeningen
verliezen hiermee niet hun waarde.

Tabel B1.1: Leidinggegevens Gasunie
   Leidingbeheerder              Kenmerk          Druk        Diameter        Invloedsgebied (1%-letaliteit)         100%-
                                                  [bar]         [mm]                    [meter]                    letaliteit
                                                                                                                    [meter]
  Oorspronkelijke locatie
   N.V. Nederlandse       N-505-05                40,0         219.10                      93                         48
   Gasunie
   N.V. Nederlandse       N-507-33                40,0         159.00                      70                         38
   Gasunie
   N.V. Nederlandse       N-507-41                40,0         108.00                      45                         25
   Gasunie




                                                       Blad 8 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




  Nieuwe locatie
   N.V. Nederlandse              N-505-05         40,0         219.10                          93                    48
   Gasunie
   N.V. Nederlandse              N-507-33         40,0         159.00                          70                    38
   Gasunie
   N.V. Nederlandse              N-507-41         40,0         114.30                          45                    25
   Gasunie



Bevolkingsinventarisatie

Varianten
Voor de berekening van het risiconiveau van de leidingen zijn twee situaties berekend:
•    bevolking op basis van de vigerende omgevingssituatie in de oorspronkelijke situatie
     (exclusief de verlegging);
•    bevolking op basis van de vigerende omgevingssituatie in de nieuwe situatie (inclusief de
     verlegging).

Het interessegebied is gemodelleerd naar de huidige bestemmingsplannen: Buitengebied
Noordenveld (vastgesteld op 17 april 2013), Bedrijventerrein Roden (vastgesteld op 26 oktober
2011) en Herziening Haarveld (vastgesteld op 26 februari 2020).

Kengetallen
Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheid binnen het
invloedsgebied van de buisleiding ter hoogte van de ontwikkelingslocatie. Het traject waarbinnen
de bevolking geïnventariseerd dient te worden loopt aan beide grenzen van het interessegebied
1.000 meter door.

De personendichtheden zijn op bestemmingsplanniveau geïnventariseerd, hierbij is gebruik
gemaakt van kengetallen uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (HVG, 2007) en
de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 1, deel 6.

Bevolkingsinvoer
In tabel B1.2 is weergegeven welke bevolkingsvlakken zijn ingevoerd voor de risicoberekeningen.
De binnen/buitenfracties bij de berekeningen van de hogedruk aardgastransportleiding zijn
gebaseerd op kengetallen zoals standaard vastgelegd in het rekenprogramma.

Tabel B1.2 Gemodelleerde bevolkingsvlakken
  Vlak    Bestemming                                                    Aanwezigheid                Fractie buiten   Bron-
                                                                                                                     gegevens
                                                                  Dag      Nacht       Eenheid      Dag      Nacht

      1    1 woning                                               1,2       2,4        Pers.        0,07      0,01   HVG
      2    1 woning                                               1,2       2,4        Pers.        0,07      0,01   HVG
      3    1 woning                                               1,2       2,4        Pers.        0,07      0,01   HVG
      4    3 woningen                                             3,6       7,2        Pers.        0,07      0,01   HVG
      5    1 woning                                               1,2       2,4        Pers.        0,07      0,01   HVG
      6    1 woning                                               1,2       2,4        Pers.        0,07      0,01   HVG
      7    2 woningen                                             2,4       4,8        Pers.        0,07      0,01   HVG




                                                       Blad 9 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




  Vlak     Bestemming                                                     Aanwezigheid                Fractie buiten     Bron-
                                                                                                                         gegevens
                                                                   Dag       Nacht       Eenheid      Dag        Nacht

      8    1 woning                                                 1,2       2,4        Pers.        0,07       0,01    HVG
      9    3 woningen                                               3,6       7,2        Pers.        0,07       0,01    HVG
    10     3 woningen                                               3,6       7,2        Pers.        0,07       0,01    HVG
    11     1 woning                                                 1,2       2,4        Pers.        0,07       0,01    HVG
    12     1 woning                                                 1,2       2,4        Pers.        0,07       0,01    HVG
    13     1 woning                                                 1,2       2,4        Pers.        0,07       0,01    HVG
    14     1 woning                                                 1,2       2,4        Pers.        0,07       0,01    HVG
    15     1 woning                                                 1,2       2,4        Pers.        0,07       0,01    HVG
    16     Agrarisch                                                1          0         1/ha          1          0      HVG
    17     Agrarisch                                                1          0         1/ha          1          0      HVG
    18     Agrarisch                                                1          0         1/ha          1          0      HVG
    19     Agrarisch                                                1          0         1/ha          1          0      HVG
    20     Agrarisch                                                1          0         1/ha          1          0      HVG
    21     Agrarisch                                                1          0         1/ha          1          0      HVG
    22     Agrarisch                                                1          0         1/ha          1          0      HVG
    23     Bedrijven                                                40         8         1/ha         0,05       0,01    HVG
    24     Bedrijven                                                40         8         1/ha         0,05       0,01    HVG
    25     Bedrijven                                                40         8         1/ha         0,05       0,01    HVG
    26     Bedrijven                                                40         8         1/ha         0,05       0,01    HVG
    27     Bedrijven                                                40         8         1/ha         0,05       0,01    HVG
    28     Bedrijven                                    40                     8         1/ha         0,05       0,01    HVG
  1/ha = aantal personen per hectare
  HVG = Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico,


In figuur B1.4 zijn de gemodelleerde bevolkingsvlakken weergegeven. Figuur B1.2 bevat een
totaaloverzicht, figuur B1.5 geeft een detailoverzicht van het interessegebied.

     20     15
          13   14 19
                        18
                12                         10
                     11                                       17
                                                                             4 5
                                                       9                                                     8
                                                                          2 3 7                  16
                                                                 21        1
                                                                               6
                                                                          22
                                                       24
                                                               23


                                                  25
                              28
                                      26

                                27
Figuur B1.4 Totaaloverzicht gemodelleerde bevolkingsvlakken




                                                       Blad 10 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




                             17                                              4         5

                                                                                                           16


                                                                                 3
                                                             2
                                                                        1
                                                                                                       7


                     21                                                                 6

                                                                            22


Figuur B1.5 Detailweergave gemodelleerde bevolkingsvlakken


Resultaten

Plaatsgebonden risico
Uit de risicoberekeningen blijkt dat de leiding geen PR 10-6-contour heeft. Het plaatsgebonden
risico levert daarmee geen belemmeringen op.

Groepsrisico
Het berekende groepsrisico van de hogedruk aardgastransportleiding is weergegeven in figuur
B1.6 en figuur B1.7.




Figuur B1.6 Groepsrisico alle hogedruk aardgastransportleidingen oorspronkelijke situatie (exclusief verlegging).




                                                       Blad 11 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Carola berekeningen Modificatie 4/5/6 te Roden
Verlegging hogedruk aardgastransportleiding (S-4492)
projectnummer 0468927.100
11 mei 2021 revisie 00
SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V




Figuur B1.7: Groepsrisico alle hogedruk aardgastransportleidingen nieuwe situatie (inclusief verlegging).

Tabel B1.3: Hoogte groepsrisico hogedruk aardgastransportleiding (exclusief en inclusief verlegging)
      Kenmerk                 Oorspronkelijke situatie                     Nieuwe situatie
                               (Exclusief verlegging)                   (Inclusief verlegging)
      N-505-05                              0                                     0
      N-507-33                              0                                     0
      N-507-41                              0                                     0


Uit de bovenstaande tabel B1.3 en de figuren B1.6 en B1.7 blijkt dat het groepsrisico van de
hogedruk aardgastransportleiding zowel exclusief de verlegging als inclusief de verlegging de
oriëntatiewaarde niet overschrijdt. De afwezigheid van groepsrisico is te verklaren door de zeer
lagen bevolkingsaantallen in het interessegebied, waardoor er geen significant groepsrisico
ontstaat.




                                                       Blad 12 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de
geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is
                                                                                                           Over Antea Group
niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde,
voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet             Antea Group is het thuis van 1500 trotse
gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of                 ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door   elke dag aan een veilige, gezonde en
Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij                  toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport
                                                                                                           bij ons de allerbeste vakspecialisten van
ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.
                                                                                                           Nederland, maar ook innovatieve
                                                                                                           oplossingen op het gebied van data,
                                                                                                           sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
                                                                                                           de ontwikkeling van infra, woonwijken of
                                                                                                           waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
                                                                                                           rondom klimaatadaptatie, energietransitie
                                                                                                           en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot
                                                                                                           ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke
                                                                                                           opgave brengen wij de juiste kennis aan
                                                                                                           tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
                                                                                                           vanuit de mindset om samen voor het beste
                                                                                                           resultaat te gaan. Op deze manier
                                                                                                           anticiperen wij op de vragen van vandaag en
                                                                                                           de oplossingen voor morgen. Al bijna 70
                                                                                                           jaar.




                                                                                                           Contactgegevens
                                                                                                           Tolhuisweg 57
                                                                                                           8443 DV HEERENVEEN
                                                                                                           Postbus 24
                                                                                                           8440 AA HEERENVEEN



                                                                                                           www.anteagroup.nl




Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>