<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                          Sigma Bouw & Milieu
                                         Phileas Foggstraat 153
                                               7825 AW Emmen
                                           Tel. (0591) 65 91 28
                                           Fax (0591) 65 93 25
                                               www.sigma-bm.nl
                                       E-mail info@sigma-bm.nl
Onderwerp:     verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens
               NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
Projectnummer: 15-M7456
Opdrachtgever: BJZ.nu
Datum:         16 november 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
      onderwerp                                     verkennend milieukundig bodemonderzoek
                                                    Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
      datum                                         16 november 2015
      projectnummer                                 15-M7456
      in opdracht van                               BJZ.nu
                                                    Twentepoort Oost 16a
                                                    7609 RG Almelo
      uitgevoerd door                               Sigma Bouw & Milieu
                                                    Phileas Foggstraat 153
                                                    7825 AW Emmen
                                                    tel: (0591) 659128
                                                    fax:(0591) 659325
                            Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008,
                            het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische
                            onderzoeken
                            Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                            procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000
                            protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen”
                            Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                            procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000
                            protocollen 2001, 2002 en 2018”
                            Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
                            procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg
                            SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met
                            conventionele methoden”
(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000,
protocol 2001 en 2002)
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.
november 2015                                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
INHOUD
1 INLEIDING...................................................................................................................................... 4
    1.1    Algemeen............................................................................................................................. 4
    1.2    Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek.......................................... 4
    1.3    Doel van het onderzoek ....................................................................................................... 4
    1.4    Referentiekader van het onderzoek..................................................................................... 4
    1.5    Opbouw van het rapport....................................................................................................... 5
2 VOORONDERZOEK ...................................................................................................................... 6
    2.1    Basisinformatie .................................................................................................................... 6
    2.2    Keuze type vooronderzoek .................................................................................................. 8
    2.3    Standaard vooronderzoek.................................................................................................... 8
    2.4    Hypothese .......................................................................................................................... 12
3 VELDONDERZOEK...................................................................................................................... 13
    3.1    Uitvoering van het veldonderzoek...................................................................................... 13
    3.2    Resultaten van het veldonderzoek..................................................................................... 14
4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK................................................................................... 16
    4.1    Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek.................................................. 16
    4.2    Toetsingscriteria grond en grondwater .............................................................................. 17
    4.3    Analyseresultaten en interpretatie...................................................................................... 18
    4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond........................................................................................ 18
    4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater .............................................................................. 21
5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN......................................................................................... 23
    Aanbevelingen .............................................................................................................................. 24
    LITERATUURLIJST...................................................................................................................... 26
COLOFON ......................................................................................................................................... 27
BIJLAGEN
1. Topografisch overzicht incl. oude topografische overzichten
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:1.000)
3. Boorbeschrijvingen
4. Analysecertificaten SGS BV
5. Onafhankelijkheidsverklaring
november 2015                                                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
1       INLEIDING
1.1     Algemeen
In opdracht van BJZ.nu is in oktober 2015 door Sigma Bouw & Milieu een verkennend milieukundig
bodemonderzoek uitgevoerd op een deel van de locatie gelegen aan de Vroomshoop Oost II,
Vroomshoop (gemeente Twenterand).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken.
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van
deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.
1.2     Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met de geplande bestemmingswijziging
van de onderzoekslocatie.
1.3     Doel van het onderzoek
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.
1.4     Referentiekader van het onderzoek
Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek,
onderzoeksnorm NEN 5740 (literatuur 1).
november 2015                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
1.5    Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
• vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
• veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).
november 2015                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
2       VOORONDERZOEK
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend,
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3) een
uitgebreid vooronderzoek.
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald.
2.1     Basisinformatie
In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven.
tabel 2.1 overzicht basisinformatie
  adres                                                              Waterkers/Helmkruid
  plaats                                                             Vroomshoop
  gemeente                                                           Twenterand
  topografisch overzicht                                             Zie bijlage 1
  coördinaten                                                        X = 236,058 Y=497,175
  kadastrale aanduiding                                              gemeente Den Ham
                                                                     sectie K nrs. 973 en 976 (ged.)
                                                                                    2
  oppervlakte onderzoekslocatie (bouwblok)                           ca. 18.000 m
  toekomstig bodemgebruik                                            wonen met tuin
  huidig bodemgebruik                                                agrarisch perceel
  voormalig bodemgebruik                                             agrarisch perceel
  ophogingen/dempingen/stortingen                                    niet bekend
  opvullingen en verhardingen
  toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of                     niet bekend
  verhardingsmaterialen
  voorgaand                      ► niet bekend
  bodemonderzoek
  op de onderzoekslocatie
  Voorgaand                      ►Toekomstige woonwijk Europasingel fase 1a en 1B Vroomshoop
  bodemonderzoek                    Van der Poel Consult bv, project 1.810.319, november 2008
  in de omgeving                    Bovengrond: plaatselijk PAK en kobalt >AW
                                    Ondergrond: < AW
                                    Grondwater: plaatselijk barium, cadmium, nikkel en 1,2-dichloorpropaan
                                    >S
De onderzoekslocatie is gelegen tussen de Waterkers en de Europasingel, ter hoogte het Helmkruid aan
de rand van de bebouwde kom van Vroomshoop (gemeente Twenterand).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
november 2015                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
De onderzoekslocatie betreft een deel van een agrarisch perceel gelegen tussen de Waterkers en de
Europasingel, ter hoogte het Helmkruid aan de rand van de bebouwde kom van Vroomshoop
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie tot woonwijk.
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, betreft het terrein t.p.v. de nieuw aan te leggen woonwijk.
De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, maakt thans nog deel uit van een agrarisch
perceel.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. het
nieuw geplande woonwijk (bouwblok) zoals weergegeven in bijlage 2.
                                                                                       2
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, heeft een oppervlakte van ca. 18.000 m (zie bijlage 2).
In de directe omgeving bevinden zich agrarische percelen en een woonwijk aan de rand van de
bebouwde kom.
Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan het Helmkruid en in aanbouw zijnde woningen.
Aan de westzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Waterkers/ Watermunt achtergelegen woonwijk.
Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Europasingel en achtergelegen agrarische
percelen.
Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan een naastgelegen agrarisch perceel.
november 2015                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
2.2      Keuze type vooronderzoek
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een
geplande nieuwbouw van een dubbele woning op de onderzoekslocatie.
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd.
2.3      Standaard vooronderzoek
Het standaard vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over vijf onderzoeksaspecten, te
weten: 1) het voormalige bodemgebruik, 2) het huidige bodemgebruik, 3) het toekomstige
bodemgebruik, 4) bodemopbouw en geohydrologie en 5) (financieel-) juridische situatie.
De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Twenterand (verkregen via dhr. T.
Youssef), de bodematlas van de provincie Overijssel (met historisch bodembestand), het bodemloket,
topografische kaarten, WatWasWaar.nl en het handelsbestand van de Kamer van Koophandel.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
voormalige bodemgebruik
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten)
• De onderzoekslocatie betreft een deel van een agrarisch perceel gelegen tussen de Waterkers en de
     Europasingel, ter hoogte het Helmkruid aan de rand van de bebouwde kom van Vroomshoop
     De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie tot woonwijk.
     De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, betreft het terrein t.p.v. de nieuw aan te leggen
     woonwijk. De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, maakt thans nog deel uit van
     een agrarisch perceel.
     Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. het
     nieuw geplande woonwijk (bouwblok) zoals weergegeven in bijlage 2.
                                                                                            2
     De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, heeft een oppervlakte van ca. 18.000 m (zie bijlage
     2).
• De onderhavige onderzoekslocatie, de beoogde uitbreiding, is geruime tijd onderdeel van een
    agrarisch perceel.
• Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1927 wordt de locatie, voor zover te beoordelen,
    aangegeven als agrarisch perceel(en). Op een kaart uit 1908 wordt het terrein als heide aangegeven.
• Ten behoeve van de locatie zijn door de gemeente geen milieuvergunningen verleend.
• De onderzoekslocatie wordt in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel niet vermeld.
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/gemeente/provincie)
• Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of
    ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde bouwblok.
aanwezigheid van asbest                         (bron: opdrachtgever/gemeente)
• Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt een kleine kans op de aanwezigheid van
    asbest.
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie)
• De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is in het verleden voor zover bekend niet
    anders dan als agrarische grond in gebruik geweest. Voor zover bekend heeft zich op de
    onderzoekslocatie in het verleden geen bebouwing bevonden.
• Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie,
    t.p.v. het beoogde bouwblok.
november 2015                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
•   Er is geen informatie omtrent evt. andere (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
    (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde
    bouwblok.
•   Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op de
    onderzoekslocatie.
•   In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woonhuizen en agrarische percelen
    aan de rand van de bebouwde kom.
    Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
    op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.
verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:
(bron: opdrachtgever/gemeente)
• Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/sloten t.p.v.
    de onderzoekslocatie.
• Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen),
    verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:           (bron: opdrachtgever)
• geen informatie
archeologische waarden:                  (bron:gemeente/provincie)
• De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) van de provincie Overijssel
    een lage verwachting. Voor aanvullende archeologische informatie wordt verwezen naar de
    gemeente.
niet gesprongen explosieven:             (bron:gemeente/provincie)
• In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
    achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging
    inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming
    en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van
    'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
    De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van
    niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt
    verwezen naar de gemeente.
huidige bodemgebruik
huidige bodemgebruik van de locatie:            (bron:opdrachtgever/terreininspectie)
• De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, betreft een deel van een akker. De onderzoekslocatie
    is onbebouwd en begroeid met gewas.
aanwezigheid van asbest:                        (bron:opdrachtgever/terreininspectie)
• Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt een kleine kans op de aanwezigheid van
    asbest.
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten:
(bron:opdrachtgever/gemeente)
• Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats.
    verhardingslagen:                           (bron:opdrachtgever/terreininspectie)
•   De onderzoekslocatie is onverhard.
november 2015                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
toekomstige bodemgebruik
geplande herinrichting/ bouwplannen:                              (bron:opdrachtgever)
• woningbouw.
geplande bedrijfsactiviteiten:                                    (bron:opdrachtgever)
• niet bekend
geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:           (bron:opdrachtgever)
• niet bekend
geologie en bodemsamenstelling:
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland,
(TNO/DGV 1976).
Hoewel de dikte van de verschillende lagen van plaats tot plaats kan variëren is de volgorde van de
aangetroffen lagen in het onderzoeksgebied constant.
De lithostratigrafie wordt in het onderstaande beschreven.
De bovenste laag, de deklaag, (ca. 7.5 m+NAP) is in het boven Holoceen afgezet. De holocene
veenafzettingen zijn in het gebied Emmen slechts plaatselijk aanwezig, alleen in beekdalen.
De bovenste laag, het holocene pakket, is van plaats tot plaats zeer wisselend van opbouw.
Het holocene-pakket bestaat voornamelijk uit afzettingen van de formatie van Drenthe en Twente.
De formatie van Drenthe bestaat voornamelijk uit keileem alsmede uit fijne tot grove zanden.
De formatie van Twente bestaat uit fluvioperiglaciale zanden en beekzanden, bestaande uit matig fijn tot
matig grof, soms lemig, zand. Plaatselijk komen gyttalaagjes en grindafzetting (Scandinavisch materiaal)
voor. Plaatselijk komen, door de wind afgezette, dekzanden voor, het betreft zeer fijne tot matig fijne,
leemarme zanden.
De deklaag heeft een dikte welke varieert van enkele decimeters tot ca. 20 meter (nabij het Hunzedal).
Onder de deklaag bevindt zich een fijne tot matig fijne zandlaag bestaande uit afzettingen van de
formaties van Peelo en Eindhoven. Deze fijne zandlaag heeft een dikte van ca. 30 meter.
De formatie van Peelo bestaat uit fijne soms sterk lemige zanden met weinig klei.
De formatie van Eindhoven bestaat voornamelijk uit eolische fijne tot zeer fijne zanden met plaatselijk
grind, leem en veen.
Op grotere diepte, van ca. 20 m-NAP tot 60 m-NAP bevinden zich matig fijne tot grove zanden
behorende tot de formatie van Urk. Plaatselijk is, met name in het oosten, in dit pakket Cromer-klei
afgezet.
geohydrologie:
Voor de beschrijving van de geohydrologie in het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de
Grondwaterkaart van Nederland, (TNO/DGV 1976).
De geschematiseerde geohydrologische opbouw is gebaseerd op lithologische-, hydrochemische- en
geofysische gegevens.
Gezien de beperkte verbreiding van scheidende lagen en aaneensluiting van de scheidende lagen,
bestaan regionaal grote verschillen in de samenstelling en de dikte van de aanwezige watervoerende
pakketen.
Het eerste watervoerend pakket is slechts plaatselijk als zelfstandig pakket te onderscheiden. In de
meeste gevallen wordt het eerste watervoerende pakket tot h et bovenste deel van het tweede en soms
derde watervoerend pakket gerekend. Het eerste watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit fijne tot
grove zand (formatie van Twente).
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ca. 30 meter.
Het tweede watervoerend pakket bestaat uit fijne tot matig fijne zanden (formaties Peelo en Eindhoven).
In tabel 2.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven.
november 2015                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
tabel 2.2     Geohydrologische opbouw
 diepte      beschrijving                                    formatie               Eenheid
 m-mv
 0-20        slibhoudende fijne zanden, veen, keileem        Drenthe/Twente         Deklaag
                                                                                     e  e  e
 20-115      fijn tot matig fijne zanden                     o.a. Peelo             1 +2 +3 watervoerend
                                                             Eindhoven              pakket
 115-175     kleien en zanden                                Urk /Harderwijk
                                                                                     e
                                                                                    3 scheidende laag
(financieel-) juridische situatie
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
tabel 2.3     financieel/juridische aspecten
 kadastrale gegevens Gemeente Twenterand, sectie K, nummers 973 en 976 (ged.)
 opdrachtgever/             -
 belanghebbende
 rechtspersonen
november 2015                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
2.4    Hypothese
Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie Vroomshoop Oost II te
Vroomshoop geruime tijd een agrarische functie heeft.
De onderhavige onderzoekslocatie, de beoogde uitbreiding, betreft een deel van een akker ten
oosten van de bestaande woonwijk Vroomshoop Oost. De onderhavige onderzoekslocatie, het beoogde
bouwblok, is in het verleden voor zover bekend niet anders dan als agrarische grond in gebruik geweest.
Voor zover bekend heeft zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen bebouwing bevonden.
Er is voor zover bekend geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of
(voormalige) bodembedreigende activiteiten t.p.v. het beoogde bouwblok (onderzoekslocatie).
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht"
aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. het beoogde bouwblok
uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740, paragraaf 5.1, strategie
voor onverdachte locaties (ONV) (literatuur 1).
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 2.4      gehanteerde onderzoeksstrategie
                 mogelijke verontreiniging
 (deel)locatie grond                   grondwater            onderzoeksstrategie
 bouwblok        geen                  geen                  ONV
Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.
Op basis van voorgaand bodemonderzoek is bekend dat in het gebied verhoogde gehalten nikkel in het
grondwater gemeten kunnen worden.
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740. Onderhavig onderzoek betreft geen
asbest onderzoek in bodem /puin volgens NEN-5707 resp. NEN-5897.
Tevens dient opgemerkt te worden dat eventueel aanwezig puinmateriaal en/of
(half)verhardingsmaterialen niet chemisch-analytisch zijn onderzocht.
november 2015                                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
3       VELDONDERZOEK
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.
3.1     Uitvoering van het veldonderzoek
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
protocollen 2001 en 2002.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.
plaatsen van boringen en peilbuis
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 02 oktober 2015. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ruim
een week na plaatsing van de peilbuis op 16 oktober 2015 uitgevoerd.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde
veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op
de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie-
inspectie zijn geen bijzonderheden aangetroffen.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het -
protocol 2001.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.
In totaal zijn, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie dertig boringen geplaatst. Alle boringen zijn
doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Negen boringen zijn doorgezet 2.0 m-mv.
Drie boringen zijn doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de
bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.7-3.7 m-mv.
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het -protocol 2001.
november 2015                                                                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur
11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.
3.2    Resultaten van het veldonderzoek
Bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 3.1      lokale bodemopbouw
 bodemlaag                    hoofdbestanddeel        Toevoeging                         Kleur
 m-mv
 0.00-0.50                    zand                    zwak siltig, zwak humeus           donkerbruin
 0.50-1.50                    zand                    zwak siltig                        crème-grijs
 1.50-1.55                    leem                    zwak zandig                        crème-grijs
 1.55-2.20                    zand                    zwak siltig                        crème-grijs
 2.20-2.30                    leem                    zwak siltig                        lichtgrijs
 2.30-4.00                    zand                    zwak siltig                        donkergrijs
Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven.
tabel 3.2      veldwaarnemingen grondwater
 Peilbuis    filtertraject grondwaterstand voorpompen pH                 EGV                   troebelheid
             m-mv            m-mv               liter                    geleidingsvermogen    (NTU)
                                                                         µS/cm
 1           3.0-4.0         1.42               7                  6.29  417                   9.75
 2           2.4-3.4         1.14               7                  6.34  426                   10.85
 3           2.7-3.7         1.57               7                  6.23  386                   11.65
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom
wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen
november 2015                                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
Zintuiglijke waarnemingen
grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal zijn geen bodemvreemde afwijkingen of
bijmengingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging.
grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.
asbest
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld,
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 7 cm edelman boor
de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner
dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven
ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling
op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis
van NEN-5707 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van asbest in
onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).
Overigens wordt in algemene zin opgemerkt dat in de bodem aanwezig puinmateriaal asbest kan
bevatten.
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 / NEN-5897 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid
van asbest in de bodem resp. puin.
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek
onderzocht.
november 2015                                                                                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
4       CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L086).
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van
VROM.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.
4.1     Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek
grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn zeven grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
tabel 4.1 Analyse-schema
Monstercode          boringnummer(s)      diepte (m-mv)         zintuiglijke          analysepakket
                                                                waarnemingen
grond
                                                                                                (*)
1 (MM1)              1+4+5+10 t/m 14      0.0-0.5 m-mv          -                     NEN-grond +AS3000
                                                                                                (*)
2 (MM2)              2+6+15 t/m 19        0.0-0.5 m-mv          -                     NEN-grond +AS3000
                                                                                                (*)
3 (MM3)              3+7+20 t/m 24        0.0-0.5 m-mv          -                     NEN-grond +AS3000
                                                                                                (*)
4 (MM4)              8+9+25 t/m 30        0.0-0.5 m-mv          -                     NEN-grond +AS3000
                                                                                                (*)
5 (MM5)              1+4+8                0.5-2.0 m-mv          -                     NEN-grond +AS3000
                                                                                                (*)
6 (MM6)              2+5+6                0.5-2.0 m-mv          -                     NEN-grond +AS3000
                                                                                                (*)
7 (MM7)              3+7+9                0.5-2.0 m-mv          -                     NEN-grond +AS3000
grondwater
                                                                                                    (**)+
1 (peilbuis)         1                    3.0-4.0 m-mv          -                     NEN-grondw. AS3000
                                                                                                    (**)+
2 (peilbuis)         2                    2.4-3.4 m-mv          -                     NEN-grondw. AS3000
                                                                                                    (**)+
3 (peilbuis)         3                    2.7-3.7 m-mv          -                     NEN-grondw. AS3000
                                                            (1)
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:
* NEN-grond          =      Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
                            PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum;
**NEN-water          =      Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
                            vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
                            chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen        =      barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
                            (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten    =     Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N) Styreen (S)
                            (BTEXNS);
PCB                  =      Polychloorbifenylen;
PAK                  =      Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH                  =      Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform            =      Tribroommethaan
november 2015                                                                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
4.2     Toetsingscriteria grond en grondwater
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
     Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5)
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
     (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6)
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli
2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem”
(humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
      3                 3
25 m grond of 100 m grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek
RIVM).
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.
november 2015                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
4.3           Analyseresultaten en interpretatie
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters,
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de
onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen.
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 4.2 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb in het kader van WBB
(BoToVa toetsing T.12 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 30 oktober 2015 om 13:22)
Monster ID                                                                         GP15-45416.001               GP15-45416.002               GP15-45416.003               GP15-45416.004
Klant Ref.                                                                         15/M7456                     15/M7456                     15/M7456                     15/M7456
Bodemtraject (m-mv)                                                                0-0.5                        0-0.5                        0-0.5                        0-0.5
Bodemtype                                                                          Zs1                          Zs1                          Zs1                          Zs1
Zintuiglijke waarnemingen                                                          -                            -                            -                            -
BoToVa Monster Conclusie                                                           Voldoet aan AW               Voldoet aan AW               Voldoet aan AW               Voldoet aan AW
                                                                                                      MaxBI:0,0                    MaxBI:0,0                    MaxBI:0,0                    MaxBI:0,0
Parameter                                            Toetsingswaarden
Algemeen                                    Eenheid AW              TW         IW  BW 1       BTV 1  SGS 1      BW 2       BTV 2  SGS 2      BW 3       BTV 3  SGS 3      BW 4       BTV 4  SGS 4
Korrelgroottefractie                              %                                     1,9                         2,7                           2,5                          1,4
Droge stof                                   % m/m                                      85        --                 83        --                 83        --                 85        --
Organisch stof                                    %                                     7,9                         9,4                           8,4                          8,0
1. Metalen
barium (Ba)                                   mg/kg                             –       78        --                 96        --                 77        --                 85        --
cadmium (Cd)                                  mg/kg 0,6              6,8       13      0,19      ≤AW                0,27      ≤AW                0,37      ≤AW                0,35      ≤AW
kobalt (Co)                                   mg/kg      15        102,5       190      7,4      ≤AW                6,9       ≤AW                 7,0      ≤AW                 7,4      ≤AW
koper (Cu)                                    mg/kg      40         115        190      17       ≤AW                 16       ≤AW                 23       ≤AW                 27       ≤AW
kwik (Hg)                                     mg/kg 0,15           18,08       36     0,048      ≤AW               0,074      ≤AW               0,079      ≤AW               0,074      ≤AW
lood (Pb)                                     mg/kg      50         290        530      20       ≤AW                 21       ≤AW                 27       ≤AW                 24       ≤AW
molybdeen (Mo)                                mg/kg 1.5*           95,75       190      1,1      ≤AW                1,1       ≤AW                 1,1      ≤AW                 1,1      ≤AW
nikkel (Ni)                                   mg/kg      35         67,5       100      8,2      ≤AW                7,7       ≤AW                 7,8      ≤AW                 8,2      ≤AW
zink (Zn)                                     mg/kg 140             430        720      64       ≤AW                 66       ≤AW                 84       ≤AW                 80       ≤AW
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
naftaleen                                     mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,035                        0,035
fenantreen                                    mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,035                        0,035
antraceen                                     mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,035                        0,035
fluorantheen                                  mg/kg                             –     0,056                        0,054                         0,14                        0,054
chryseen                                      mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,083                         0,11
benzo(a)antraceen                             mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,089                        0,035
benzo(a)pyreen                                mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,092                        0,035
benzo(k)fluorantheen                          mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,035                        0,035
indeno(1,2,3cd)pyreen                         mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,063                        0,035
benzo(ghi)peryleen                            mg/kg                             –     0,035                        0,035                        0,035                        0,035
PAK’s (som 10)                                mg/kg 1,5            20,75       40      0,37      ≤AW                0,37      ≤AW                0,64      ≤AW                0,44      ≤AW
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28                                        ug/kg                                    0,89                         0,74                         0,83                         0,88
PCB 52                                        ug/kg                                    0,89                         0,74                         0,83                         0,88
PCB 101                                       ug/kg                                    0,89                         0,74                         0,83                         0,88
PCB 118                                       ug/kg                                    0,89                         0,74                         0,83                         0,88
PCB 138                                       ug/kg                                    0,89                         0,74                         0,83                         0,88
PCB 153                                       ug/kg                                    0,89                         0,74                         0,83                         0,88
PCB 180                                       ug/kg                                    0,89                         0,74                         0,83                         0,88
PCB’s (som 7)                                 ug/kg      20         510       1000      6,2      ≤AW                5,2       ≤AW                 5,8      ≤AW                 6,1      ≤AW
7. Overige stoffen
minerale olie                                 mg/kg 190            2595       5000      27       ≤AW                 15       ≤AW                 17       ≤AW                 25       ≤AW
november 2015                                                                                                                                                                               18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
Vervolg tabel 4.2
Monster ID                                                                                GP15-45416.005                     GP15-45416.006                  GP15-45416.007
Klant Ref.                                                                                15/M7456                           15/M7456                        15/M7456
Bodemtraject (m-mv)                                                                       0.5-2.0                            0.5-2.0                         0.5-2.0
Bodemtype                                                                                 Zs1                                Zs1                             Zs1
Zintuiglijke waarnemingen                                                                 -                                  -                               -
BoToVa Monster Conclusie                                                                  Voldoet aan AW                     Voldoet aan AW                  Voldoet aan AW
                                                                                                                   MaxBI:0,0                       MaxBI:0,0                    MaxBI:0,0
Parameter                                            Toetsingswaarden
Algemeen                                  Eenheid AW                 TW           IW BW 5             BTV 5      SGS 5       BW 6       BTV 6     SGS 6      BW 7       BTV 7  SGS 7
Korrelgroottefractie                              %                                            3,0                                2,8                             2,4
Droge stof                                  % m/m                                              87         --                      86        --                    88        --
Organisch stof                                    %                                            1,7                               0,83                            0,57
1. Metalen
barium (Ba)                                  mg/kg                                 –           86         --                      88        --                    78        --
cadmium (Cd)                                 mg/kg 0,6                6,8          13         0,24      ≤AW                      0,24      ≤AW                   0,24      ≤AW
kobalt (Co)                                  mg/kg 15               102,5         190          6,7      ≤AW                       6,8      ≤AW                    7,1      ≤AW
koper (Cu)                                   mg/kg 40                115          190          7,0      ≤AW                       7,0      ≤AW                    7,1      ≤AW
kwik (Hg)                                    mg/kg 0,15             18,08          36        0,049      ≤AW                     0,050      ≤AW                  0,050      ≤AW
lood (Pb)                                    mg/kg 50                290          530          11       ≤AW                       11       ≤AW                    11       ≤AW
molybdeen (Mo)                              mg/kg 1.5*              95,75         190          1,1      ≤AW                       1,1      ≤AW                    1,1      ≤AW
nikkel (Ni)                                  mg/kg 35                67,5         100          7,5      ≤AW                       7,7      ≤AW                    7,9      ≤AW
zink (Zn)                                    mg/kg 140               430          720          32       ≤AW                       32       ≤AW                    33       ≤AW
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
naftaleen                                    mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
fenantreen                                   mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
antraceen                                    mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
fluorantheen                                 mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
chryseen                                     mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
benzo(a)antraceen                            mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
benzo(a)pyreen                               mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
benzo(k)fluorantheen                         mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
indeno(1,2,3cd)pyreen                       mg/kg                                  –         0,035                              0,035                           0,035
benzo(ghi)peryleen                           mg/kg                                 –         0,035                              0,035                           0,035
PAK’s (som 10)                               mg/kg 1,5              20,75          40         0,35      ≤AW                      0,35      ≤AW                   0,35      ≤AW
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28                                        ug/kg                                            3,5                                3,5                             3,5
PCB 52                                        ug/kg                                            3,5                                3,5                             3,5
PCB 101                                       ug/kg                                            3,5                                3,5                             3,5
PCB 118                                       ug/kg                                            3,5                                3,5                             3,5
PCB 138                                       ug/kg                                            3,5                                3,5                             3,5
PCB 153                                       ug/kg                                            3,5                                3,5                             3,5
PCB 180                                       ug/kg                                            3,5                                3,5                             3,5
PCB’s (som 7)                                 ug/kg 20               510         1000          25       ≤AW                       25       ≤AW                    25       ≤AW
7. Overige stoffen
minerale olie                               mg/kg 190               2595         5000          70       ≤AW                       70       ≤AW                    70       ≤AW
MonsterID                              Monsteromschrijving
GP15-45416.001                         MM1: 1 (0-50) 4 (0-40) 5 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)
GP15-45416.002                         MM2: 2 (0-50) 6 (0-40) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)
GP15-45416.003                         MM3: 3 (0-50) 7 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)
GP15-45416.004                         MM4: 9 (0-40) 8 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50)
GP15-45416.005                         MM5: 1 (50-100) 1 (100-150) 1 (155-200) 4 (50-100) 4 (100-150) 4 (150-200) 8 (50-100) 8 (100-150) 8 (155-200)
GP15-45416.006                         MM6: 2 (50-100) 2 (100-150) 2 (155-200) 5 (50-100) 5 (100-150) 5 (150-170) 6 (60-100) 6 (100-150) 6 (150-200)
GP15-45416.007                         MM7: 3 (50-100) 3 (100-150) 3 (155-200) 9 (50-100) 9 (100-150) 9 (150-200) 7 (50-100) 7 (100-150) 7 (150-200)
Legenda's
AW: Achtergrondwaarde; TW: Tussenwaarde; IW: Interventiewaarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk; ≤AW: <= Achtergrondwaarde
Additionele Info
Als de BW waarde in groen is afgedrukt betreft dit een waarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
november 2015                                                                                                                                                                             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
interpretatie onderzoeksresultaten grond
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+4+5+10 t/m 14) bevat geen van de onderzochte stoffen
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 2+ 6+15 t/m 19) bevat geen van de onderzochte stoffen
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM3 (boring 3+7+20 t/m 24) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM4 (boring 8+9+25 t/m 30) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM5 (boring 1+4+8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM6 (boring 2+5+6) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM7 (boring 3+7+8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.
november 2015                                                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater
In de tabel 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.3 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb in het kader van WBB
 (BoToVa toetsing T.13 versie 1.1.0 is uitgevoerd op 30 oktober 2015 om 13:26)
 Monster ID                                                                          GP15-46247.001                    GP15-46247.002                    GP15-46247.003
 Klant Ref.                                                                          15-M7456                          15-M7456                          15-M7456
 Peilbuis (filterstelling)                                                           Pb 1 (3.0-4.0)                    Pb 2 (2.4-3.4)                    Pb 3 (2.7-3.7)
 BoToVa Monster Conclusie                                                            Overschrijding SW                 Overschrijding SW                 Overschrijding SW
                                                                                                             MaxBI:0,2                         MaxBI:0,1                         MaxBI:0,6
 Parameter                                             Toetsingswaarden
 1. Metalen                                  Eenheid      SW          TW        IW   BW 1        BTV 1      SGS 1      BW 2        BTV 2      SGS 2      BW 3        BTV 3      SGS 3
 barium (Ba)                                      ug/l     50        337,5      625      190         >SW       0,2          82         >SW       0,1         64          >SW       0,0
 cadmium (Cd)                                     ug/l     0,4        3,2        6       0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 kobalt (Co)                                      ug/l     20         60        100       1,4        ≤SW                    1,4        ≤SW                   12          ≤SW
 koper (Cu)                                       ug/l     15         45        75        1,4        ≤SW                    1,4        ≤SW                   3,8         ≤SW
 kwik (Hg)                                        ug/l 0,05          0,175      0,3     0,035        ≤SW                  0,035        ≤SW                  0,035        ≤SW
 lood (Pb)                                        ug/l     15         45        75        1,4        ≤SW                    1,4        ≤SW                   1,4         ≤SW
 molybdeen (Mo)                                   ug/l      5       152,5       300       1,4        ≤SW                    1,4        ≤SW                   1,4         ≤SW
 nikkel (Ni)                                      ug/l     15         45        75        2,1        ≤SW                    2,1        ≤SW                   51          >SW       0,6
 zink (Zn)                                        ug/l     65        432,5      800       7,0        ≤SW                    16         ≤SW                   18          ≤SW
 3. Aromatische stoffen
 benzeen                                          ug/l     0,2       15,1       30       0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 ethylbenzeen                                     ug/l      4         77        150      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 tolueen                                          ug/l      7        503,5     1000      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 1,2-xyleen                                       ug/l                                  0,070                             0,070                             0,070
 som 1,3- en 1,4-xyleen                           ug/l                                   0,14                             0,14                              0,14
 xylenen (som)                                    ug/l     0,2       35,1       70       0,21        ≤SW                   0,21        ≤SW                  0,21         ≤SW
 styreen (vinylbenzeen)                           ug/l      6         153       300      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 isopropylbenzeen (cumeen)                        ug/l                                  0,21          --                   0,21         --                  0,21          --
 aromatische oplosmiddelen (som)                  ug/l                         [150]     0,98          --                  0,98         --                  0,98          --
 4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
 naftaleen                                        ug/l 0,01         35,005      70      0,014        ≤SW                  0,014        ≤SW                  0,014        ≤SW
 PAK’s (som 10)                              DIMSLS                              1    0,00020       (para!)             0,00020       (para!)             0,00020       (para!)
 5. Gechloreerde koolwaterstoffen
 a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
 monochlooretheen (vinylchloride)                 ug/l 0,01          2,505       5       0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 dichloormethaan                                  ug/l 0,01        500,005     1000      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 1,1-dichloorethaan                               ug/l      7       453,5       900      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 1,2-dichloorethaan                               ug/l      7       203,5       400      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 1,1-dichlooretheen                               ug/l 0,01         5,005       10      0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW
 cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                                  0,070                             0,070                             0,070
 trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                                  0,070                             0,070                             0,070
 1,2-dichlooretheen (som)                         ug/l 0,01         10,005      20       0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 1,1-dichloorpropaan                              ug/l                                   0,14                             0,14                              0,14
 1,2-dichloorpropaan                              ug/l                                  0,32                                3,0                             0,14
 1,3-dichloorpropaan                              ug/l                                   0,14                             0,14                              0,14
 dichloorpropanen (som)                           ug/l     0,8       40,4       80      0,60         ≤SW                    3,3        >SW       0,0        0,42         ≤SW
 trichloormethaan (chloroform)                    ug/l      6         203       400      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 1,1,1-trichloorethaan                            ug/l 0,01        150,005      300     0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW
 1,1,2-trichloorethaan                            ug/l 0,01         65,005      130     0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW
 trichlooretheen (Tri)                            ug/l     24         262       500      0,14        ≤SW                   0,14        ≤SW                  0,14         ≤SW
 tetrachloormethaan (Tetra)                       ug/l 0,01         5,005       10      0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW
 tetrachlooretheen (Per)                          ug/l 0,01         20,005      40      0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW                  0,070        ≤SW
 7. Overige stoffen
 minerale olie                                    ug/l     50         325       600       35         ≤SW                    35         ≤SW                   35          ≤SW
 tribroommethaan (bromoform)                      ug/l      –         315       630      0,14          --      0,0         0,14         --       0,0        0,14          --       0,0
 MonsterID                                Monsteromschrijving
 GP15-46247.001                           Pb 1: 1 (300-400)
 GP15-46247.002                           Pb 2: 2 (240-340)
 GP15-46247.003                           Pb 3: 3 (270-370)
 Legenda's
 SW: Streefwaarde; TW: Tussenwaarde; IW: Interventiewaarde
 BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie; SGS n: SGS toevoeging
 --: Geen toetsoordeel mogelijk; >SW: > Streefwaarde; ≤SW: <= Streefwaarde
 para!: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
november 2015                                                                                                                                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
interpretatie resultaten grondwater
peilbuis 1 (3.0-4.0 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
peilbuis 2 (2.4-3.4 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) en
naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde.
peilbuis 3 (2.7-3.7 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een verhoogd gehalte nikkel (zware metalen) t.o.v. de
tussenwaarde en een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte nikkel (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 3
overschrijdt de tussenwaarde in geringe mate de interventiewaarde wordt in dit geval niet benaderd.
De verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) en of naftaleen (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1, 2 en 3 overschrijden de
streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in deze gevallen niet benaderd.
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde van
de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1, 2 en 3 niet verhoogd gemeten
t.o.v. de streefwaarde en/of detectiewaarde.
Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen,
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.
november 2015                                                                                                  22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
5       CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan
grond
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+4+5+10 t/m 14) bevat geen van de onderzochte stoffen
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 2+ 6+15 t/m 19) bevat geen van de onderzochte stoffen
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM3 (boring 3+7+20 t/m 24) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM4 (boring 8+9+25 t/m 30) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM5 (boring 1+4+8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM6 (boring 2+5+6) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM7 (boring 3+7+8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
grondwater
peilbuis 1 (3.0-4.0 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor geen aanleiding tot
het instellen van aanvullend onderzoek.
peilbuis 2 (2.4-3.4 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) en
naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) en naftaleen (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 overschrijden de tussenwaarde
(indicatie voor nader onderzoek) niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend
onderzoek.
peilbuis 3 (2.7-3.7 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een verhoogd gehalte nikkel (zware metalen) t.o.v. de
tussenwaarde en een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalten nikkel (zware metalen) ter plaatse van peilbuis 3 overschrijdt de
tussenwaarde en geeft daardoor formeel aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Het matig verhoogd gemeten gehalte nikkel (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 3
is niet direct te relateren en hangt in dit geval naar verwachting niet samen met een locatiespecifieke
verontreiniging. Ter verificatie hiervan wordt geadviseerd het grondwater ter plaatse van peilbuis 3
opnieuw te bemonsteren en te analyseren op het gehalte nikkel (zware metalen).
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 3
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor geen aanleiding tot
het instellen van aanvullend onderzoek.
november 2015                                                                                           23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
milieukundig onverdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging. De vooraf gestelde hypothese dient n.a.v. de onderzoeksresultaten formeel
verworpen te worden.
► Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een matig verhoogd gehalte nikkel (zware
     metalen), aanvullend onderzoek in de vorm van een herbemonstering en heranalyse van het
     grondwater wordt in dit geval aanbevolen.
Voor het overige bevat het grondwater plaatselijk verontreinigingen t.o.v. de streefwaarde. De overige
verontreinigingen zijn in relatief geringe mate gemeten (gehalten beneden de tussenwaarde) en geven
daardoor geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese.
De vooraf gehanteerde hypothese is gezien de doelstelling van het onderzoek alsmede de
onderzoeksresultaten naar onze mening vooralsnog onvoldoende om algehele conclusies te verbinden
omtrent de bodemkwaliteit t.p.v. de onderzoekslocatie.
Afwijkingen in de werkzaamheden
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de geldende
protocollen BRL SIKB 2001 en 2002.
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.
Aanbevelingen
1) Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een matig verhoogd gehalte nikkel (zware
     metalen) en geeft op basis hiervan formeel aanleiding tot aanvullend onderzoek. Geadviseerd wordt
     bij het bevoegd gezag na te gaan of dergelijk verhoogde gehalten nikkel (zware metalen) in het
     grondwater in de omgeving vaker worden gemeten, dit als gevolg van een natuurlijke
     achtergrondwaarde. Indien dit niet het geval is wordt aanbevolen een herbemonstering en heranalyse
     van het grondwater uit te voeren.
2) Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
    Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal
    bevoegd gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze
    bodemgebruikswaarden te conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke
    model.
    Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen
    op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
     Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van
    grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn
    aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt
    toegepast) kan hier uitsluitsel over geven
november 2015                                                                                          24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op de locatie Vroomshoop Oost II te Vroomshoop
(zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan
omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de
bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende
bodemlagen etc.
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 / NEN-5897
geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.
T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en
volledigheid van de verzamelde historische informatie.
Indien op de locatie, als gevolg van grondverzet, grond vrijkomt dienen de toepassingsmogelijkheden te
worden vastgesteld aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit (besluit november 2007).
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het
steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten.
Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging
bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.
november 2015                                                                                          25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
LITERATUURLIJST
    1.    Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse
          norm, NEN 5740 (NNI, januari 2009).
    2.    Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001.
    3.    Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001,
          grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002.
    4.    De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-
          protocollen 2001 en 2002.
    5.    Regeling Bodemkwaliteit” (wijziging) Staatscourant 22335, 30 oktober 2012).
    6.    Circulaire Bodemsanering (Staatscourant 16675, 27 juni 2013).
    7.    Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
    8.    Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
    9.    Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
          Visserij, 1989.
    10.   Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek,
          NEN 5725, (NNI januari 2009).
    11.   Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
november 2015                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
 COLOFON
 opdrachtgever             :    BJZ.nu
 project                   :    verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740
                                Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
 omvang rapport            :    27 blz.
 datum                     :    16 november 2015
 projectleider             :    ing. A.D.M. van Wuykhuyse
Auteur                         Paraaf    Gecontroleerd door           Paraaf       Datum            Status
Ing. A.D.M. van Wuykhuyse                Ing. M.J.A. van Wuykhuyse                 16 november 2015 definitief
 november 2015                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT
   IJij
      axB
        F
                Adviesgroepen:   Sigma Bouw & Milieu
                 Bouw           Phileas Foggstraat 153
                 Milieu         7825 AW Emmen
                                 Tel. (0591) 65 91 28
                                 Fax (0591) 65 93 25
                                 http://www.sigma-bm.nl
                                 email: info@sigma-bm.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2 ONDERZOEKSLOCATIE

973
5 en
|
| «19 x18
dE
\ xee
\
' x17
2 | 7
Ty 6
® | | x16
x xt
®
poe 7 |
1
|
x14 xes
e'
976
x13
x27
x10
12
Hi
xt A

—_—

Kadastraal settie Kinrs. 973 en 976, gemeente Den H
Legenda i

*.* gras/braak 2% tegels

iste puin, split ed, GAY asfalt

SAE klinkers

zer? grind

d= combinatie boring/peilbuis

X = boring tot 0.5 m —mv.
X = boring tot 1.0 m —mv.
= boring tot 2.0 m —mv.
eT,
El project: Vroomshoop Oost Il, Vroomshoop
g datum: 30-10-2015
oma Millau = =| opdrachtgever: BJZ.nu schaal: 1:1000
1825 AW EMEA aan S werknr.: 15-M7456
geilen °*  Ejonderdek Bijlage bladnr; 1

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Boormeester:
                                                                                                                         M. van Wuykhuyse
BIJLAGE
Schaal      3
       boring 1 2-10-2015                                        boring 2     2-10-2015
                0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                       Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                -50                                                           -50
  50                                                       50
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       grijscreme, Edelmanboor                                       grijscreme, Edelmanboor
 100                                                      100
                -150                                                          -150
 150            -155                                      150                 -155
                       Leem, zwak zandig, grijscreme,                                Leem, zwak zandig, grijscreme,
                       Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       grijscreme, Edelmanboor                                       grijscreme, Edelmanboor
 200                                                      200
                -220                                                          -220
                -230   Leem, zwak zandig, lichtgrijs,                         -230   Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
                       Edelmanboor                                                   Edelmanboor
 250                   Zand, matig fijn, zwak siltig,     250                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       donkergrijs, Edelmanboor                                      donkergrijs, Edelmanboor
 300                                                      300
                                                                              -340
 350
                -400
 400
       boring 3 2-10-2015                                        boring 4     2-10-2015
                0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                       Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                                                                              -40
                -50                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
  50                                                       50
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                lichtgeel, Edelmanboor
                       grijscreme, Edelmanboor
 100                                                      100
                -150
 150            -155                                      150
                       Leem, zwak zandig, grijscreme,
                       Edelmanboor
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       grijscreme, Edelmanboor                                -200
 200                                                      200
                -220
                -230   Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
                       Edelmanboor
 250                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       donkergrijs, Edelmanboor
 300
 350
                -370
                   Project :                          Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
                   Projectnummer : 15-M7456
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Boormeester:
                                                                                                                               M. van Wuykhuyse
BIJLAGE
Schaal      3
       boring 5 2-10-2015                                        boring 6     2-10-2015
                0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                       Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                                                                              -40
                -50                                                                  Veen, mineraalarm, donker
  50                                                       50
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                         -60    zwartbruin, Edelmanboor
                       lichtgeel, Edelmanboor
                                                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                                                                     grijsgeel, Edelmanboor
 100                                                      100
 150                                                      150
                -170
                       Leem, zwak zandig, grijsbruin,
                       Edelmanboor
                -200                                                          -200
 200                                                      200
       boring 7 2-10-2015                                        boring 8     2-10-2015
                0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                       Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                -50                                                           -50
  50                                                       50
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       lichtgeel, Edelmanboor                                        grijscreme, Edelmanboor
 100                                                      100
                                                                              -150
 150                                                      150                 -155
                                                                                     Leem, zwak zandig, grijscreme,
                                                                                     Edelmanboor
                                                                                     Zand, matig fijn, zwak siltig,
                -200                                                          -200
                                                                                     grijscreme, Edelmanboor
 200                                                      200
       boring 9 2-10-2015                                        boring 10    2-10-2015
                0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                       Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                -40
                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                         -50
  50                                                       50
                       lichtgeel, Edelmanboor
 100
 150
                -200
 200
                   Project :                          Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
                   Projectnummer : 15-M7456
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Boormeester:
                                                                                                                          M. van Wuykhuyse
BIJLAGE
Schaal      3
       boring 11 2-10-2015                                        boring 12    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 13 2-10-2015                                        boring 14    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 15 2-10-2015                                        boring 16    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 17 2-10-2015                                        boring 18    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 19 2-10-2015                                        boring 20    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
                    Project :                          Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
                    Projectnummer : 15-M7456
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Boormeester:
                                                                                                                          M. van Wuykhuyse
BIJLAGE
Schaal      3
       boring 21 2-10-2015                                        boring 22    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 23 2-10-2015                                        boring 24    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 25 2-10-2015                                        boring 26    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 27 2-10-2015                                        boring 28    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
       boring 29 2-10-2015                                        boring 30    2-10-2015
                 0      akker                                                  0      akker
   0                                                        0
                        Zand, matig fijn, zwak siltig,                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                        zwak humeus, donkerbruin,                                     zwak humeus, donkerbruin,
                        Edelmanboor                                                   Edelmanboor
                 -50                                                           -50
  50                                                       50
                    Project :                          Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
                    Projectnummer : 15-M7456
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                 klei                              geur
                Grind, siltig                      Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                             zwakke geur
                Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig        matige geur
                                                                             sterke geur
                                                                             uiterste geur
                Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
                                                                        olie
                Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
                                                                             geen olie-water reactie
                                                                             zwakke olie-water reactie
                Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                             sterke olie-water reactie
                                                   Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
zand                                               Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                             >0
                Zand, kleiïg
                                                                             >1
                                                                             >10
                Zand, zwak siltig
                                                                             >100
                                      leem                                   >1000
                Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig         >10000
                Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
                Zand, uiterst siltig                                        geroerd monster
                                      overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                   zwak humeus
veen
                Veen, mineraalarm                  matig humeus         overig
                                                                             bijzonder bestanddeel
                Veen, zwak kleiïg                  sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                             grondwaterstand
                                                                             Gemiddeld laagste grondwaterstand
                Veen, sterk kleiïg                 zwak grindig
                                                                                           slib
                Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                           water
                Veen, sterk zandig                 sterk grindig
peilbuis
       blinde buis
       casing
       hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       laagste grondwaterstand
       bentoniet afdichting
       filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                     GP15-45416
                                                                               ANALYSERAPPORT
LABORATORIUM                                                                                             KLANT
Laboratorium manager                    Rudi Herman                                                      Klant                                      Sigma Bouw en Milieu
Laboratorium                            SGS Belgium NV                                                   Adres                                      Phileas Foggstraat 153
                                        Environmental Services                                                                                      7825AW Emmen Nederland
Adres                                   Spoorstraat 12
                                        Postbus 78
                                                                                                         Contactpersoon                             Dhr. A. van Wuijkhuijse
                                        4430 AB 's-Gravenpolder
                                                                                                         Telefoon
Telefoon                                +31 (0) 113 31 92 00                                             Fax
Fax                                     +31 (0) 113 31 92 99                                             Email                                      alexander@sigma-bm.nl
Email                                   nl.envi.cs@sgs.com                                               Project                                    Standard Project
SGS referentie                          GP15-45416                                                       Klant Ref                                  15/M7456
Aanvraag Ontvangen                      02-10-2015
Gerapporteerd                           08-10-2015
ADDITIONELE OPDRACHT INFO
Klant opdracht omschrijving                                 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
MONSTER IDENTIFICATIE
GP15-45416.001                     MM1: 1 (0-50) 4 (0-40) 5 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)
GP15-45416.002                     MM2: 2 (0-50) 6 (0-40) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)
GP15-45416.003                     MM3: 3 (0-50) 7 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)
GP15-45416.004                     MM4: 9 (0-40) 8 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50)
GP15-45416.005                     MM5: 1 (50-100) 1 (100-150) 1 (155-200) 4 (50-100) 4 (100-150) 4 (150-200) 8 (50-100) 8 (100-150) 8 (155-200)
GP15-45416.006                     MM6: 2 (50-100) 2 (100-150) 2 (155-200) 5 (50-100) 5 (100-150) 5 (150-170) 6 (60-100) 6 (100-150) 6 (150-200)
GP15-45416.007                     MM7: 3 (50-100) 3 (100-150) 3 (155-200) 9 (50-100) 9 (100-150) 9 (150-200) 7 (50-100) 7 (100-150) 7 (150-200)
OPMERKINGEN
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.
HANDTEKENINGEN
                                                                                                                                                                               ISO17025 (BELAC 005-TEST)
Rudi Herman
Lab Operations Manager
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de
informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
                                                                      SGS Belgium NV          Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                              t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                     url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                                  Member of the SGS Group
                                                                                                                    Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
                                                                                                      Pagina 1 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                              GP15-45416
                                                                          ANALYSERAPPORT
                                                                        Monsternummer       GP15-45416.001        GP15-45416.002               GP15-45416.003           GP15-45416.004          GP15-45416.005
                                                                                 Matrix          Grond                    Grond                      Grond                   Grond                     Grond
                                                                 Bemonsteringsdiepte
                                                                      Bemonsterd door            OPDRG                  OPDRG                       OPDRG                    OPDRG                    OPDRG
                                                                 Bemonsteringsdatum            02-10-2015            02-10-2015                   02-10-2015               02-10-2015               02-10-2015
                                                                  Bemonsteringsplaats
                                                              Ontvangstdatum Monster           02-10-2015            02-10-2015                   02-10-2015               02-10-2015               02-10-2015
Parameter                                                          Eenheid        RG            Resultaat             Resultaat                    Resultaat                Resultaat                Resultaat
Analyse conform AS3000          [AS3000]
Q    Analyse conform AS3000                                            -           -                X                         X                          X                      X                          X
     Beschrijving niet maalbare artefacten                             -           -                0                         0                          0                      0                          0
     Massa niet maalbare artefacten                                   g            -                0                         0                          0                      0                          0
Kwik niet-vluchtig       als Hg   [Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772]
Q    Kwik                                                          mg/kg ds      0.050            <0.050                   0.055                      0.058                   0.054                     <0.050
Organische stof      [Conform NEN 5754]
     Organische stof                                               gew % ds      0.20              7.9                       9.4                        8.4                    8.0                        1.7
Metalen     [Conform NEN 6961/NEN 6966 C1]
Q    Barium                                                        mg/kg ds       20                20                       27                         21                      22                        25
Q    Cadmium                                                       mg/kg ds      0.20             <0.20                    0.21                        0.28                    0.26                     <0.20
Q    Cobalt                                                        mg/kg ds       3.0              <3.0                    <3.0                        <3.0                    <3.0                      <3.0
Q    Koper                                                         mg/kg ds       5.0              9.8                       10                         14                      16                       <5.0
Q    Lood                                                          mg/kg ds       10                14                       15                         19                      17                       <10
Q    Molybdeen                                                     mg/kg ds       1.5              <1.5                    <1.5                        <1.5                    <1.5                      <1.5
Q    Nikkel                                                        mg/kg ds       4.0              <4.0                    <4.0                        <4.0                    <4.0                      <4.0
Q    Zink                                                          mg/kg ds       20                31                       34                         42                      39                       <20
Lutum     [Conform NEN 5753]
Q    <    2 µm                                                     gew % ds      0.70              1.9                       2.7                        2.5                    1.4                        3.0
Droge stof     [Conform NEN-ISO 11465]
     Droge stof                                                     gew %          -               84.9                    83.0                        83.1                    84.8                      86.6
Minerale olie Fracties       [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]
     Fractie C-10 - C-12                                           mg/kg ds       5.0              <5.0                    <5.0                        <5.0                    <5.0                      <5.0
     Fractie C-12 - C-22                                           mg/kg ds       5.0              <5.0                    <5.0                        <5.0                    <5.0                      <5.0
     Fractie C-22 - C-30                                           mg/kg ds       5.0              6.5                     <5.0                        <5.0                    5.4                       <5.0
     Fractie C-30 - C-40                                           mg/kg ds       5.0               12                       8.7                        11                      13                       <5.0
Q    Minerale olie (GC)                                            mg/kg ds       20                21                      <20                        <20                      20                       <20
PAK's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6]
Q    Naftaleen V                                                   mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                     <0.050                   <0.050                    <0.050
Q    Fenantreen V                                                  mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                     <0.050                   <0.050                    <0.050
Q    Antraceen V                                                   mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                     <0.050                   <0.050                    <0.050
Q    Fluoranteen V                                                 mg/kg ds      0.050            0.056                    0.054                       0.14                   0.054                     <0.050
Q    Benzo[a]antraceen V                                           mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                      0.089                   <0.050                    <0.050
Q    Chryseen V                                                    mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                      0.083                    0.11                     <0.050
Q    Benzo[k]fluoranteen V                                         mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                     <0.050                   <0.050                    <0.050
Q    Benzo[a]pyreen V                                              mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                      0.092                   <0.050                    <0.050
Q    Benzo[ghi]peryleen V                                          mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                     <0.050                   <0.050                    <0.050
Q    Indeno[123cd]pyreen V                                         mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050                      0.063                   <0.050                    <0.050
PCB's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]
Q    PCB nr. 28      (6)                                           mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010                     <0.0010                 <0.0010                   <0.0010
Q    PCB nr. 52      (6)                                           mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010                     <0.0010                 <0.0010                   <0.0010
Q    PCB nr.101       (6)                                          mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010                     <0.0010                 <0.0010                   <0.0010
Q    PCB nr.118                                                    mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010                     <0.0010                 <0.0010                   <0.0010
Q    PCB nr.138       (6)                                          mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010                     <0.0010                 <0.0010                   <0.0010
                                                                 SGS Belgium NV       Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                      t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                   url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                        Member of the SGS Group
                                                                                                          Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
                                                                                             Pagina 2 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                      GP15-45416
                                                                   ANALYSERAPPORT
                                                                Monsternummer      GP15-45416.001        GP15-45416.002               GP15-45416.003           GP15-45416.004          GP15-45416.005
                                                                         Matrix         Grond                    Grond                      Grond                   Grond                     Grond
                                                           Bemonsteringsdiepte
                                                               Bemonsterd door          OPDRG                  OPDRG                       OPDRG                    OPDRG                    OPDRG
                                                           Bemonsteringsdatum         02-10-2015            02-10-2015                   02-10-2015               02-10-2015               02-10-2015
                                                           Bemonsteringsplaats
                                                       Ontvangstdatum Monster         02-10-2015            02-10-2015                   02-10-2015               02-10-2015               02-10-2015
Parameter                                                   Eenheid      RG            Resultaat             Resultaat                    Resultaat                Resultaat                Resultaat
PCB's  [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8] (continued)
Q   PCB nr.153  (6)                                         mg/kg ds    0.0010          <0.0010                 <0.0010                     <0.0010                 <0.0010                   <0.0010
Q   PCB nr.180  (6)                                         mg/kg ds    0.0010          <0.0010                 <0.0010                     <0.0010                 <0.0010                   <0.0010
                                                           SGS Belgium NV    Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                             t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                   url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                               Member of the SGS Group
                                                                                                 Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
                                                                                    Pagina 3 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                              GP15-45416
                                                                          ANALYSERAPPORT
                                                                        Monsternummer       GP15-45416.006        GP15-45416.007
                                                                                 Matrix          Grond                    Grond
                                                                 Bemonsteringsdiepte
                                                                      Bemonsterd door            OPDRG                  OPDRG
                                                                 Bemonsteringsdatum            02-10-2015            02-10-2015
                                                                  Bemonsteringsplaats
                                                              Ontvangstdatum Monster           02-10-2015            02-10-2015
Parameter                                                          Eenheid        RG            Resultaat             Resultaat
Analyse conform AS3000          [AS3000]
Q    Analyse conform AS3000                                            -           -                X                         X
     Beschrijving niet maalbare artefacten                             -           -                0                         0
     Massa niet maalbare artefacten                                   g            -                0                         0
Kwik niet-vluchtig       als Hg   [Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772]
Q    Kwik                                                          mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Organische stof      [Conform NEN 5754]
     Organische stof                                               gew % ds      0.20              0.83                    0.57
Metalen     [Conform NEN 6961/NEN 6966 C1]
Q    Barium                                                        mg/kg ds       20                25                       21
Q    Cadmium                                                       mg/kg ds      0.20             <0.20                    <0.20
Q    Cobalt                                                        mg/kg ds       3.0              <3.0                    <3.0
Q    Koper                                                         mg/kg ds       5.0              <5.0                    <5.0
Q    Lood                                                          mg/kg ds       10               <10                      <10
Q    Molybdeen                                                     mg/kg ds       1.5              <1.5                    <1.5
Q    Nikkel                                                        mg/kg ds       4.0              <4.0                    <4.0
Q    Zink                                                          mg/kg ds       20               <20                      <20
Lutum     [Conform NEN 5753]
Q    <    2 µm                                                     gew % ds      0.70              2.8                       2.4
Droge stof     [Conform NEN-ISO 11465]
     Droge stof                                                     gew %          -               85.6                    88.2
Minerale olie Fracties       [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]
     Fractie C-10 - C-12                                           mg/kg ds       5.0              <5.0                    <5.0
     Fractie C-12 - C-22                                           mg/kg ds       5.0              <5.0                    <5.0
     Fractie C-22 - C-30                                           mg/kg ds       5.0              <5.0                    <5.0
     Fractie C-30 - C-40                                           mg/kg ds       5.0              <5.0                    <5.0
Q    Minerale olie (GC)                                            mg/kg ds       20               <20                      <20
PAK's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6]
Q    Naftaleen V                                                   mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Fenantreen V                                                  mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Antraceen V                                                   mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Fluoranteen V                                                 mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Benzo[a]antraceen V                                           mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Chryseen V                                                    mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Benzo[k]fluoranteen V                                         mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Benzo[a]pyreen V                                              mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Benzo[ghi]peryleen V                                          mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
Q    Indeno[123cd]pyreen V                                         mg/kg ds      0.050            <0.050                  <0.050
PCB's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]
Q    PCB nr. 28      (6)                                           mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010
Q    PCB nr. 52      (6)                                           mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010
Q    PCB nr.101       (6)                                          mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010
Q    PCB nr.118                                                    mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010
Q    PCB nr.138       (6)                                          mg/kg ds     0.0010           <0.0010                 <0.0010
                                                                 SGS Belgium NV       Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                      t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                   url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                        Member of the SGS Group
                                                                                                          Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
                                                                                             Pagina 4 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                      GP15-45416
                                                                   ANALYSERAPPORT
                                                                Monsternummer      GP15-45416.006        GP15-45416.007
                                                                         Matrix         Grond                    Grond
                                                           Bemonsteringsdiepte
                                                               Bemonsterd door          OPDRG                  OPDRG
                                                           Bemonsteringsdatum         02-10-2015            02-10-2015
                                                           Bemonsteringsplaats
                                                       Ontvangstdatum Monster         02-10-2015            02-10-2015
Parameter                                                   Eenheid      RG            Resultaat             Resultaat
PCB's  [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8] (continued)
Q   PCB nr.153  (6)                                         mg/kg ds    0.0010          <0.0010                 <0.0010
Q   PCB nr.180  (6)                                         mg/kg ds    0.0010          <0.0010                 <0.0010
                                                           SGS Belgium NV    Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                             t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                   url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                               Member of the SGS Group
                                                                                                 Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
                                                                                    Pagina 5 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram
Sample Name : 1545416001                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-10\mo-34-1005-083-20151007-072536.raw
Date : 07-10-2015 07:25:41
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 06-10-2015 20:11:19
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -52.41 mV      High Point : 1048.13 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -52.41 mV       Plot Scale: 1100.5 mV
                                                                                        Response [mV]
                           0            100           200          300           400          500             600   700   800   900   1000
                                                                                                                                             3.62
                                                                                                                                             3.75
                                                                                                                                             3.81
                                                                                                                                             3.89
             4.0                                                                                                                             4.04
                                                                                                                                             4.16
                                                                                                                                             4.22
                                                                                                                                             4.29
                                                                                                                                             4.38
             4.5                                                                                                                             4.48
                    C 10                                                                                                                     4.58
                                                                                                                                             4.95
             5.0                                                                                                                             5.05
                                                                                                                                             5.14
                                                                                                                                             5.33
                                                                                                                                             5.43
             5.5    C 12                                                                                                                     5.54
                                                                                                                                             5.86
             6.0                                                                                                                             5.98
                                                                                                                                             6.10
                                                                                                                                             6.19
                    C 14                                                                                                                     6.29
                                                                                                                                             6.44
             6.5
                                                                                                                                             6.61
                                                                                                                                             6.69
                                                                                                                                             6.75
                    C 16                                                                                                                     6.89
             7.0                                                                                                                             7.03
                                                                                                                                             7.17
                                                                                                                                             7.24
                                                                                                                                             7.30
                                                                                                                                             7.42
             7.5    C 18                                                                                                                     7.53
                                                                                                                                             7.67
                                                                                                                                             7.80
                                                                                                                                             7.87
                                                                                                                                             7.93
             8.0    C 20                                                                                                                     8.00
                                                                                                                                             8.06
                                                                                                                                             8.14
                                                                                                                                             8.29
                                                                                                                                             8.36
                    C 22                                                                                                                     8.44
             8.5                                                                                                                             8.57
                                                                                                                                             8.63
                                                                                                                                             8.77
                    C 24                                                                                                                     8.85
             9.0
                                                                                                                                             8.97
                                                                                                                                             9.09
                    C 26                                                                                                                     9.16
Time [min]
                                                                                                                                             9.27
                                                                                                                                             9.34
                                                                                                                                             9.44
             9.5    C 28                                                                                                                     9.51
                                                                                                                                             9.57
                                                                                                                                             9.69
                    C 30                                                                                                                     9.78
                                                                                                                                             9.89
                                                                                                                                             9.95
             10.0                                                                                                                            10.02
                                                                                                                                             10.11
                    C 32                                                                                                                     10.17
                                                                                                                                             10.27
                                                                                                                                             10.36
             10.5
                                                                                                                                             10.46
                    C 34                                                                                                                     10.55
                                                                                                                                             10.63
                    C 36                                                                                                                     10.78
             11.0
                                                                                                                                             11.00
                                                                                                                                             11.13
                    C 38                                                                                                                     11.22
                                                                                                                                             11.36
             11.5
                                                                                                                                             11.46
                                                                                                                                             11.56
                                                                                                                                             11.63
                    C 40                                                                                                                     11.77
             12.0                                                                                                                            12.09
                                                                                                                                             12.27
             12.5
                                                                                                                                             12.48
             13.0
                                                                                                                                             13.13
                                                                                                                                             13.29
                    C 44                                                                                                                     13.40
             13.5                                                                                                                            13.62
                                                                                                                                             13.82
                                                                                                                                             13.94
             14.0
                                                                                                                                             14.36
                                                                                                                                             14.44
             14.5
                                                                                                                                             14.70
                                                                                 Pagina 6 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram
Sample Name : 1545416002                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-10\mo-34-1005-084-20151007-072549.raw
Date : 07-10-2015 07:25:54
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 06-10-2015 20:34:25
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -50.29 mV      High Point : 1005.78 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -50.29 mV       Plot Scale: 1056.1 mV
                                                                                         Response [mV]
                           0             100           200           300           400           500          600   700   800   900   1000
             4.0
                                                                                                                                             4.41
             4.5                                                                                                                             4.56
                    C 10
                                                                                                                                             4.93
             5.0                                                                                                                             5.00
                                                                                                                                             5.14
                                                                                                                                             5.25
                                                                                                                                             5.37
             5.5                                                                                                                             5.54
                    C 12                                                                                                                     5.62
             6.0                                                                                                                             5.99
                                                                                                                                             6.14
                    C 14                                                                                                                     6.30
             6.5
                                                                                                                                             6.62
                                                                                                                                             6.76
                    C 16                                                                                                                     6.90
             7.0                                                                                                                             7.03
                                                                                                                                             7.18
                                                                                                                                             7.25
                                                                                                                                             7.35
                    C 18                                                                                                                     7.43
             7.5                                                                                                                             7.54
                                                                                                                                             7.67
                                                                                                                                             7.80
                                                                                                                                             7.87
                                                                                                                                             7.93
             8.0    C 20                                                                                                                     8.00
                                                                                                                                             8.06
                                                                                                                                             8.14
                                                                                                                                             8.29
                                                                                                                                             8.36
                    C 22                                                                                                                     8.44
             8.5                                                                                                                             8.51
                                                                                                                                             8.57
                                                                                                                                             8.63
                                                                                                                                             8.77
                    C 24                                                                                                                     8.85
                                                                                                                                             8.97
             9.0
                    C 26                                                                                                                     9.10
Time [min]
                                                                                                                                             9.27
                                                                                                                                             9.34
                                                                                                                                             9.44
             9.5    C 28                                                                                                                     9.51
                                                                                                                                             9.57
                                                                                                                                             9.63
                    C 30                                                                                                                     9.82
                                                                                                                                             9.89
                                                                                                                                             9.95
             10.0                                                                                                                            10.02
                                                                                                                                             10.11
                    C 32                                                                                                                     10.17
                                                                                                                                             10.27
                                                                                                                                             10.36
             10.5
                    C 34                                                                                                                     10.46
                                                                                                                                             10.56
                                                                                                                                             10.63
                    C 36                                                                                                                     10.79
             11.0
                                                                                                                                             11.00
                                                                                                                                             11.13
                                                                                                                                             11.22
                    C 38                                                                                                                     11.34
             11.5
                                                                                                                                             11.47
                    C 40                                                                                                                     11.76
             12.0                                                                                                                            12.08
             12.5
                                                                                                                                             12.48
             13.0
             13.5
                                                                                                                                             13.79
             14.0
                                                                                                                                             14.12
                                                                                                                                             14.36
             14.5
                                                                                                                                             14.50
                                                                                                                                             14.80
                                                                                 Pagina 7 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram
Sample Name : 1545416003                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-10\mo-34-1005-085-20151007-072602.raw
Date : 07-10-2015 07:26:07
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 06-10-2015 20:57:31
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -38.26 mV      High Point : 765.11 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -38.26 mV       Plot Scale: 803.4 mV
                                                                                         Response [mV]
                           0                 100                200                300               400     500   600   700
             4.0
                                                                                                                               4.41
             4.5
                    C 10                                                                                                       4.61
                                                                                                                               4.76
                                                                                                                               4.88
                                                                                                                               4.93
             5.0                                                                                                               5.03
                                                                                                                               5.14
                                                                                                                               5.25
                                                                                                                               5.32
                                                                                                                               5.37
                                                                                                                               5.43
             5.5    C 12                                                                                                       5.54
                                                                                                                               5.62
                                                                                                                               5.88
             6.0                                                                                                               5.99
                                                                                                                               6.18
                    C 14                                                                                                       6.30
             6.5
                                                                                                                               6.62
                                                                                                                               6.75
                    C 16                                                                                                       6.89
             7.0                                                                                                               7.04
                                                                                                                               7.18
                                                                                                                               7.24
                                                                                                                               7.35
                    C 18                                                                                                       7.43
             7.5                                                                                                               7.54
                                                                                                                               7.67
                                                                                                                               7.76
                                                                                                                               7.87
                                                                                                                               7.93
             8.0    C 20                                                                                                       8.00
                                                                                                                               8.06
                                                                                                                               8.14
                                                                                                                               8.27
                    C 22                                                                                                       8.36
             8.5                                                                                                               8.51
                                                                                                                               8.57
                                                                                                                               8.63
                    C 24                                                                                                       8.72
                                                                                                                               8.90
                                                                                                                               8.97
             9.0
                    C 26                                                                                                       9.10
Time [min]
                                                                                                                               9.27
                                                                                                                               9.34
                                                                                                                               9.44
             9.5    C 28                                                                                                       9.51
                                                                                                                               9.57
                                                                                                                               9.69
                    C 30                                                                                                       9.85
                                                                                                                               9.95
             10.0                                                                                                              10.02
                                                                                                                               10.11
                    C 32                                                                                                       10.17
                                                                                                                               10.27
                                                                                                                               10.36
             10.5
                    C 34                                                                                                       10.46
                                                                                                                               10.56
                                                                                                                               10.63
                    C 36                                                                                                       10.79
             11.0                                                                                                              11.00
                                                                                                                               11.12
                    C 38                                                                                                       11.22
                                                                                                                               11.40
             11.5
                                                                                                                               11.46
                                                                                                                               11.63
                    C 40                                                                                                       11.76
             12.0                                                                                                              12.08
             12.5
                                                                                                                               12.48
             13.0
             13.5
                                                                                                                               13.85
             14.0
                                                                                                                               14.26
                                                                                                                               14.36
             14.5
                                                                                 Pagina 8 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                              Chromatogram
Sample Name : 1545416004                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-10\mo-34-1005-086-20151007-072615.raw
Date : 07-10-2015 07:26:20
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 06-10-2015 21:20:38
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -63.11 mV      High Point : 1262.19 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -63.11 mV       Plot Scale: 1325.3 mV
                                                                                        Response [mV]
                           0                     200                    400                   600             800   1000   1200
                                                                                                                                  3.62
                                                                                                                                  3.72
             4.0                                                                                                                  4.03
                                                                                                                                  4.15
                                                                                                                                  4.42
             4.5                                                                                                                  4.57
                    C 10
                                                                                                                                  4.94
             5.0                                                                                                                  5.00
                                                                                                                                  5.06
                                                                                                                                  5.14
                                                                                                                                  5.33
                                                                                                                                  5.43
             5.5    C 12                                                                                                          5.54
                                                                                                                                  5.86
             6.0                                                                                                                  5.98
                                                                                                                                  6.13
                                                                                                                                  6.19
                    C 14                                                                                                          6.29
                                                                                                                                  6.44
             6.5                                                                                                                  6.53
                                                                                                                                  6.61
                                                                                                                                  6.75
                    C 16                                                                                                          6.89
             7.0
                                                                                                                                  7.17
                                                                                                                                  7.24
                                                                                                                                  7.34
                    C 18                                                                                                          7.42
             7.5                                                                                                                  7.57
                                                                                                                                  7.67
                                                                                                                                  7.80
                                                                                                                                  7.87
                                                                                                                                  7.93
             8.0    C 20                                                                                                          8.00
                                                                                                                                  8.06
                                                                                                                                  8.14
                                                                                                                                  8.28
                                                                                                                                  8.36
                    C 22                                                                                                          8.43
             8.5                                                                                                                  8.57
                                                                                                                                  8.64
                                                                                                                                  8.72
                    C 24                                                                                                          8.85
             9.0
                                                                                                                                  8.97
                    C 26                                                                                                          9.10
                                                                                                                                  9.16
Time [min]
                                                                                                                                  9.27
                                                                                                                                  9.34
                                                                                                                                  9.44
             9.5    C 28                                                                                                          9.51
                                                                                                                                  9.57
                                                                                                                                  9.63
                                                                                                                                  9.69
                    C 30                                                                                                          9.78
                                                                                                                                  9.89
                                                                                                                                  9.95
             10.0                                                                                                                 10.02
                                                                                                                                  10.10
                    C 32                                                                                                          10.17
                                                                                                                                  10.27
                                                                                                                                  10.36
             10.5
                    C 34                                                                                                          10.46
                                                                                                                                  10.63
                    C 36                                                                                                          10.79
             11.0
                                                                                                                                  11.00
                                                                                                                                  11.11
                    C 38                                                                                                          11.22
                                                                                                                                  11.40
             11.5
                                                                                                                                  11.47
                    C 40                                                                                                          11.77
             12.0                                                                                                                 12.09
             12.5
                                                                                                                                  12.49
             13.0
             13.5
             14.0
                                                                                                                                  14.33
             14.5
                                                                                 Pagina 9 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram
Sample Name : 1545416005                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-10\mo-34-1005-089-20151007-072652.raw
Date : 07-10-2015 07:26:58
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 06-10-2015 22:29:55
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -44.74 mV      High Point : 894.74 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -44.74 mV       Plot Scale: 939.5 mV
                                                                                        Response [mV]
                           0               100             200            300             400                500   600   700   800
             4.0
                                                                                                                                     4.40
             4.5                                                                                                                     4.56
                    C 10
                                                                                                                                     4.94
             5.0                                                                                                                     5.00
                                                                                                                                     5.06
                                                                                                                                     5.15
                                                                                                                                     5.31
                                                                                                                                     5.38
             5.5    C 12                                                                                                             5.55
                                                                                                                                     5.63
             6.0                                                                                                                     6.01
                                                                                                                                     6.10
                                                                                                                                     6.15
                                                                                                                                     6.21
                    C 14                                                                                                             6.32
             6.5                                                                                                                     6.52
                                                                                                                                     6.63
                                                                                                                                     6.76
                    C 16                                                                                                             6.91
             7.0
                                                                                                                                     7.19
                                                                                                                                     7.31
                    C 18                                                                                                             7.44
             7.5                                                                                                                     7.59
                                                                                                                                     7.72
                                                                                                                                     7.81
                                                                                                                                     7.87
                    C 20                                                                                                             7.93
             8.0                                                                                                                     8.06
                                                                                                                                     8.15
                                                                                                                                     8.24
                                                                                                                                     8.37
                    C 22                                                                                                             8.43
             8.5                                                                                                                     8.51
                                                                                                                                     8.58
                                                                                                                                     8.72
                    C 24                                                                                                             8.78
                                                                                                                                     8.90
             9.0
                                                                                                                                     8.97
                    C 26                                                                                                             9.10
                                                                                                                                     9.16
Time [min]
                                                                                                                                     9.28
                                                                                                                                     9.34
             9.5    C 28                                                                                                             9.52
                                                                                                                                     9.69
                    C 30                                                                                                             9.89
             10.0
                                                                                                                                     9.96
                                                                                                                                     10.02
                                                                                                                                     10.10
                    C 32                                                                                                             10.17
                                                                                                                                     10.27
                                                                                                                                     10.36
             10.5
                    C 34                                                                                                             10.46
                                                                                                                                     10.63
             11.0
                    C 38                                                                                                             11.22
             11.5
                    C 40                                                                                                             11.76
             12.0                                                                                                                    12.09
             12.5
                                                                                                                                     12.48
             13.0
             13.5
             14.0
             14.5
                                                                                Pagina 10 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram
Sample Name : 1545416006                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-10\mo-34-1005-090-20151007-072705.raw
Date : 07-10-2015 07:27:10
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 06-10-2015 22:52:59
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -45.17 mV      High Point : 903.32 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -45.17 mV       Plot Scale: 948.5 mV
                                                                                        Response [mV]
                                  0        100            200             300             400            500   600   700   800   900
                           3.50
             4.0
                                                                                                                                       4.41
             4.5                                                                                                                       4.48
                    C 10                                                                                                               4.61
                                                                                                                                       4.76
                                                                                                                                       4.88
                                                                                                                                       4.94
             5.0                                                                                                                       5.02
                                                                                                                                       5.09
                                                                                                                                       5.32
                                                                                                                                       5.42
             5.5    C 12                                                                                                               5.54
                                                                                                                                       5.63
                                                                                                                                       5.90
             6.0                                                                                                                       5.99
                                                                                                                                       6.14
                                                                                                                                       6.20
                    C 14                                                                                                               6.30
                                                                                                                                       6.44
             6.5                                                                                                                       6.50
                                                                                                                                       6.62
                                                                                                                                       6.76
                    C 16                                                                                                               6.90
             7.0                                                                                                                       7.04
                                                                                                                                       7.18
                                                                                                                                       7.30
                    C 18                                                                                                               7.44
             7.5                                                                                                                       7.59
                                                                                                                                       7.68
                                                                                                                                       7.81
                    C 20                                                                                                               7.93
             8.0                                                                                                                       8.07
                                                                                                                                       8.15
                                                                                                                                       8.24
                    C 22                                                                                                               8.37
             8.5                                                                                                                       8.51
                                                                                                                                       8.57
                                                                                                                                       8.65
                                                                                                                                       8.71
                                                                                                                                       8.78
                    C 24                                                                                                               8.85
             9.0
                                                                                                                                       8.97
                    C 26                                                                                                               9.10
                                                                                                                                       9.16
Time [min]
                                                                                                                                       9.34
                                                                                                                                       9.47
             9.5    C 28
                                                                                                                                       9.69
                                                                                                                                       9.78
                    C 30                                                                                                               9.89
             10.0                                                                                                                      10.02
                                                                                                                                       10.10
                    C 32                                                                                                               10.25
                                                                                                                                       10.32
             10.5
                    C 34                                                                                                               10.46
                                                                                                                                       10.63
             11.0
                                                                                                                                       11.00
                    C 38                                                                                                               11.22
             11.5
                                                                                                                                       11.46
                    C 40                                                                                                               11.76
             12.0                                                                                                                      12.08
             12.5
                                                                                                                                       12.49
             13.0
             13.5
             14.0
             14.5
                                                                                Pagina 11 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram
Sample Name : 1545416007                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-10\mo-34-1005-091-20151007-072718.raw
Date : 07-10-2015 07:27:23
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 06-10-2015 23:16:08
Start Time : 3.50 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -53.49 mV      High Point : 1069.90 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -53.49 mV       Plot Scale: 1123.4 mV
                                                                                        Response [mV]
                           0            100          200           300          400          500          600   700   800   900   1000
             4.0
                                                                                                                                         4.40
             4.5                                                                                                                         4.56
                    C 10
                                                                                                                                         4.93
             5.0                                                                                                                         5.00
                                                                                                                                         5.06
                                                                                                                                         5.14
                                                                                                                                         5.31
                                                                                                                                         5.38
             5.5    C 12                                                                                                                 5.55
                                                                                                                                         5.64
             6.0                                                                                                                         6.01
                                                                                                                                         6.10
                                                                                                                                         6.16
                    C 14                                                                                                                 6.32
             6.5
                                                                                                                                         6.63
                                                                                                                                         6.77
                    C 16                                                                                                                 6.92
             7.0
                                                                                                                                         7.20
                                                                                                                                         7.26
                                                                                                                                         7.31
                    C 18                                                                                                                 7.45
             7.5
                                                                                                                                         7.59
                                                                                                                                         7.70
                                                                                                                                         7.81
                    C 20                                                                                                                 7.93
             8.0                                                                                                                         8.08
                                                                                                                                         8.16
                                                                                                                                         8.24
                    C 22                                                                                                                 8.38
             8.5                                                                                                                         8.52
                                                                                                                                         8.58
                                                                                                                                         8.66
                    C 24                                                                                                                 8.79
                                                                                                                                         8.91
             9.0                                                                                                                         8.98
                    C 26                                                                                                                 9.11
                                                                                                                                         9.17
Time [min]
                                                                                                                                         9.28
                                                                                                                                         9.35
             9.5    C 28                                                                                                                 9.52
                                                                                                                                         9.70
                    C 30                                                                                                                 9.89
             10.0                                                                                                                        10.02
                    C 32                                                                                                                 10.26
                                                                                                                                         10.36
             10.5   C 34                                                                                                                 10.47
                                                                                                                                         10.63
                    C 36                                                                                                                 10.84
             11.0
                    C 38                                                                                                                 11.22
             11.5
                    C 40                                                                                                                 11.77
             12.0                                                                                                                        12.10
             12.5
             13.0
             13.5
             14.0
             14.5
                                                                                Pagina 12 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                 GP15-45416
                                                             ANALYSERAPPORT                                                                                                   BIJLAGE
HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN
Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
                                                      SGS Belgium NV  Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                      t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                   url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                        Member of the SGS Group
                                                                                          Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
                                                                            Pagina 13 / 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                     GP15-46247
                                                                               ANALYSERAPPORT
LABORATORIUM                                                                                             KLANT
Laboratorium manager                    Rudi Herman                                                      Klant                                    Sigma Bouw en Milieu
Laboratorium                            SGS Belgium NV                                                   Adres                                    Phileas Foggstraat 153
                                        Environmental Services                                                                                    7825AW Emmen Nederland
Adres                                   Spoorstraat 12
                                        Postbus 78
                                                                                                         Contactpersoon                           Dhr. A. van Wuijkhuijse
                                        4430 AB 's-Gravenpolder
                                                                                                         Telefoon
Telefoon                                +31 (0) 113 31 92 00                                             Fax
Fax                                     +31 (0) 113 31 92 99                                             Email                                    alexander@sigma-bm.nl
Email                                   nl.envi.cs@sgs.com                                               Project                                  Standard Project
SGS referentie                          GP15-46247                                                       Klant Ref                                15-M7456
Aanvraag Ontvangen                      16-10-2015
Gerapporteerd                           22-10-2015
ADDITIONELE OPDRACHT INFO
Klant opdracht omschrijving                                 Vroomshoop Oost II, Vroomshoop
MONSTER IDENTIFICATIE
GP15-46247.001                     Pb 1: 1 (300-400)
GP15-46247.002                     Pb 2: 2 (240-340)
GP15-46247.003                     Pb 3: 3 (270-370)
OPMERKINGEN
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130,
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.
HANDTEKENINGEN
                                                                                                                                                                             ISO17025 (BELAC 005-TEST)
Rudi Herman
Lab Operations Manager
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de
informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
                                                                      SGS Belgium NV          Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                              t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                   url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                                Member of the SGS Group
                                                                                                      Pagina 1 / 6Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                           GP15-46247
                                                                        ANALYSERAPPORT
                                                                    Monsternummer       GP15-46247.001       GP15-46247.002               GP15-46247.003
                                                                             Matrix       Grondwater           Grondwater                   Grondwater
                                                               Bemonsteringsdiepte
                                                                   Bemonsterd door           OPDRG                 OPDRG                       OPDRG
                                                               Bemonsteringsdatum          16-10-2015           16-10-2015                   16-10-2015
                                                               Bemonsteringsplaats
                                                            Ontvangstdatum Monster         16-10-2015           16-10-2015                   16-10-2015
Parameter                                                       Eenheid       RG            Resultaat            Resultaat                    Resultaat
Minerale Olie totaal     [Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 9377-2]
     Fractie C-10 - C-12                                           µg/l       13               <15                     <15                        <15
     Fractie C-12 - C-22                                           µg/l       13               <15                     <15                        <15
     Fractie C-22 - C-30                                           µg/l       13               <15                     <15                        <15
     Fractie C-30 - C-40                                           µg/l       13               <15                     <15                        <15
Q    Totaal C-10 - C-40                                            µg/l       50               <50                     <50                        <50
Metalen     [Conform ISO 17294-2]
Q    Cadmium                                                       µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    Cobalt                                                        µg/l       2.0              <2.0                   <2.0                         12
Q    Lood                                                          µg/l       2.0              <2.0                   <2.0                        <2.0
Q    Nikkel                                                        µg/l       3.0              <3.0                   <3.0                         51
Kwik     [Conform ISO 12846]
     Kwik                                                          µg/l      0.050            <0.050                 <0.050                     <0.050
Vluchtige verbindingen      [Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 15680]
Q    Dichloormethaan                                               µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    1,1-Dichloorethaan                                            µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    1,2-Dichloorethaan                                            µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    1,1-Dichlooretheen                                            µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    cis-1,2-Dichlooretheen                                        µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    trans-1,2-Dichlooretheen                                      µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    Trichloormethaan                                              µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    1,1,1-Trichloorethaan                                         µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    1,1,2-Trichloorethaan                                         µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    Tetrachloormethaan                                            µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    Trichlooretheen                                               µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    Tetrachlooretheen                                             µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    Benzeen                                                       µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    Ethylbenzeen                                                  µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    Styreen                                                       µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    Tolueen                                                       µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    m- + p-Xylenen                                                µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    o-Xyleen                                                      µg/l      0.10             <0.10                   <0.10                      <0.10
Q    1,1-Dichloorpropaan                                           µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    1,2-Dichloorpropaan                                           µg/l      0.20              0.32                     3.0                      <0.20
Q    1,3-Dichloorpropaan                                           µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    Tribroommethaan (Bromoform)                                   µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
Q    Vinylchloride                                                 µg/l      0.20             <0.20                   <0.20                      <0.20
     Cumeen                                                        µg/l      0.30             <0.30                   <0.30                      <0.30
Q    Naftaleen                                                     µg/l      0.020            <0.020                 <0.020                     <0.020
Metalen     [Conform NEN 6966]
Q    Barium                                                        µg/l       20               190                      82                         64
Q    Koper                                                         µg/l       2.0              <2.0                   <2.0                         3.8
Q    Molybdeen                                                     µg/l       2.0              <2.0                   <2.0                        <2.0
Q    Zink                                                          µg/l       10               <10                      16                         18
                                                               SGS Belgium NV     Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                                  t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                  url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                                   Member of the SGS Group
                                                                                         Pagina 2 / 6Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                             Chromatogram
Sample Name : 1546247001                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC14\2015-10\mo-14-1019-038-20151020-085038.raw
Date : 20-10-2015 08:50:43
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 20-10-2015 00:21:27
Start Time : 3.00 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -63.73 mV      High Point : 1274.64 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -63.73 mV       Plot Scale: 1338.4 mV
                                                                                        Response [mV]
                           0                     200                   400                   600              800   1000   1200
                                                                                                                                  3.43
             3.5
                                                                                                                                  3.63
                    C 10                                                                                                          3.69
             4.0                                                                                                                  3.98
                                                                                                                                  4.06
                                                                                                                                  4.14
                                                                                                                                  4.29
                                                                                                                                  4.35
             4.5
             5.0
                                                                                                                                  5.10
             5.5
                                                                                                                                  5.91
             6.0
             6.5                                                                                                                  6.48
                    C 18                                                                                                          6.75
             7.0
             7.5
             8.0
             8.5
Time [min]
             9.0
             9.5
             10.0
             10.5
                    C 38                                                                                                          10.49
                    C 40                                                                                                          10.81
             11.0
             11.5
             12.0
             12.5
             13.0
             13.5
             14.0
             14.5
                                                                                  Pagina 3 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                            Chromatogram
Sample Name : 1546247002                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC14\2015-10\mo-14-1019-039-20151020-085051.raw
Date : 20-10-2015 08:50:56
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 20-10-2015 00:44:42
Start Time : 3.00 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -74.83 mV      High Point : 1496.61 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -74.83 mV       Plot Scale: 1571.4 mV
                                                                                          Response [mV]
                           0                  200                400                600                800    1000   1200   1400
                                                                                                                                   3.45
             3.5
                                                                                                                                   3.64
                    C 10                                                                                                           3.71
                                                                                                                                   3.94
             4.0                                                                                                                   4.06
                                                                                                                                   4.16
                                                                                                                                   4.22
                                                                                                                                   4.29
                                                                                                                                   4.35
                                                                                                                                   4.44
             4.5                                                                                                                   4.51
                                                                                                                                   4.59
             5.0
                                                                                                                                   5.24
                                                                                                                                   5.31
             5.5
                                                                                                                                   5.91
             6.0
             6.5                                                                                                                   6.51
                    C 18                                                                                                           6.77
             7.0
             7.5
             8.0
             8.5
Time [min]
             9.0
             9.5
             10.0
                    C 36                                                                                                           10.23
             10.5
                    C 38                                                                                                           10.49
                    C 40                                                                                                           10.81
             11.0
             11.5
             12.0
             12.5
             13.0
             13.5
             14.0
             14.5
                                                                                  Pagina 4 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                             Chromatogram
Sample Name : 1546247003                             Sample #: 001                Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC14\2015-10\mo-14-1019-041-20151020-085116.raw
Date : 20-10-2015 08:51:22
Method     : Min olie PE                        Time of Injection: 20-10-2015 01:31:11
Start Time : 3.00 min      End Time : 15.00 min          Low Point : -48.68 mV      High Point : 973.58 mV
Scale Factor: 1.0        Plot Offset: -48.68 mV       Plot Scale: 1022.3 mV
                                                                                           Response [mV]
                           0             100            200            300           400             500     600   700   800   900
                                                                                                                                     3.43
             3.5
                                                                                                                                     3.63
                    C 10                                                                                                             3.69
             4.0                                                                                                                     3.98
                                                                                                                                     4.14
                                                                                                                                     4.37
             4.5
                                                                                                                                     4.47
                                                                                                                                     4.53
                                                                                                                                     4.63
             5.0                                                                                                                     5.08
                                                                                                                                     5.19
                                                                                                                                     5.26
                                                                                                                                     5.32
                                                                                                                                     5.41
             5.5    C 14
                                                                                                                                     5.48
                                                                                                                                     5.54
             6.0
                                                                                                                                     5.97
             6.5
                    C 18                                                                                                             6.82
             7.0
             7.5
             8.0
             8.5
Time [min]
             9.0
             9.5
             10.0
             10.5
                    C 38                                                                                                             10.49
                    C 40                                                                                                             10.81
             11.0
             11.5
             12.0
             12.5
             13.0
             13.5
             14.0
             14.5
                                                                                  Pagina 5 / 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                 GP15-46247
                                                             ANALYSERAPPORT                                                                                                  BIJLAGE
HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN
Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
                                                      SGS Belgium NV  Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
                                                                      t +32 (0)3 545 86 71 f +32 (0)3 545 86 79 e be.environment@sgs.com                                  url www.be.sgs.com
                                                                                                                                                                       Member of the SGS Group
                                                                             Pagina 6 / 6Registered office : Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE 404.882.750 Belfius 550-3560000-93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers         Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers
M.J.A. van Wuykhuyse                              ..………………………………………….
……………………………………                                    …………………………………………….
Datum: 02-10-2015
Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu                                  Datum van uitgifte: 01-03-2013
F-26 Verklaring onafhankelijkheid       Pagina 1 van 1                Versie: 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>